ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до технічних регламентів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94
і від 24 лютого 2016 р. № 163”

Зміст положення акта законодавства | Зміст відповідного положення проекту акта
Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94

3. Цей Технічний регламент містить більш детальні вимоги щодо стійкості засобів вимірювальної техніки до електромагнітних завад, ніж Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077. При цьому вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки також повинні бути виконані.

3. Вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.
№ 1077 (Офіційний вісник України,
2016 р., № 2, ст. 72), в частині завадостійкості до електромагнітних завад не застосовуються до засобів вимірювальної техніки, оскільки такі вимоги визначені цим Технічним регламентом. Разом з тим інші вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки також повинні бути виконані.

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163
додаток 3 до Технічного регламенту
5. Максимально допустима похибка (за модулем) для значень об’єму під час вимірювання за витрати води від мінімальної (Q1) до перехідної (Q2) (включно) становить 5 відсотків за будь-якої температури води. | 5. Максимально допустима похибка (за модулем) для значень об’єму під час вимірювання за витрати води від мінімальної (Q1) до перехідної (Q2) (виключно) становить 5 відсотків за будь-якої температури води.
додаток 6 до Технічного регламенту
17. Під час вимірювання у будівлях житлових (зокрема в квартирах) дозволяється застосовувати теплолічильник класу 3. | 17. Під час вимірювання у будівлях житлових (у тому числі в квартирах) дозволяється застосовувати теплолічильник класу 3.
додаток 7 до Технічного регламенту

4) …
масу рідини, виміряну в умовах під час вимірювання, в об’єм під час вимірювання та/або в об’єм, приведений до стандартних умов.
…

4) …
масу рідини, виміряну в умовах під час вимірювання, в об’єм в умовах під час вимірювання та/або в об’єм, приведений до стандартних умов.
…

Перший віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр економіки України 						   Юлія СВИРИДЕНКО
___   ____________ 2024 р.