ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
від  __________________    №________	

ВИМОГИ
щодо системи ідентифікації та відстеження вибухових матеріалів промислового призначення

Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють систему унікальної ідентифікації та можливості відстеження вибухових матеріалів промислового призначення (далі – вибухові матеріали).

2. Ці Вимоги розроблено на основі Директиви Комісії 2008/43/ЄС 
від 04 квітня 2008 року щодо створення відповідно до Директиви Ради 93/15/ЄЕС системи для ідентифікації та відстеження вибухових матеріалів промислового призначення.

3. Дія цих Вимог не поширюється на:
1) вибухові матеріали, які транспортуються і доставляються без упаковки або у вантажівках з насосом для їх безпосереднього розвантажування в свердловину;
2) вибухові матеріали, які виробляються на місці ведення підривних робіт та використовуються відразу після виробництва (на місці виробництва);
3) боєприпаси;
4) вогнепровідні шнури, які є шнуроподібними недетонаційними запальними пристроями;
5) безпечні вогнепровідні шнури, які мають серцевину з дрібнозернистого чорного пороху, оточену гнучким тканим матеріалом з однією або кількома захисними зовнішніми оболонками та які після запалювання горять із заданою швидкістю без зовнішнього вибухового ефекту;
6) капсулі-запальники, які складаються з металевого або пластикового ковпачка, що містить невелику кількість первинної вибухової суміші, яка легко вибухає від удару та служить в якості запалювального елементу в патронах вогнепальної зброї чи ударних підривниках для метального заряду.

4. У цих Вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Технічному регламенті вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 802.

Унікальна ідентифікація

5. Суб’єкти господарювання, що проводять господарську діяльність з виробництва вибухових матеріалів чи імпортують вибухові матеріали, чи збирають детонатори, повинні наносити на вибухові матеріали та кожну найменшу пакувальну одиницю маркування унікальної ідентифікації.
Якщо вибуховий матеріал використовується у подальших виробничих процесах, виробникам не обов’язково позначати вибуховий матеріал новою унікальною ідентифікацією, якщо первісна унікальна ідентифікація більше не зазначена відповідно до пункту 10 цих Вимог.

6. Положення пункту 5 цих Вимог не застосовуються, якщо вибуховий матеріал вироблено для експорту та позначено маркуванням унікальної ідентифікації відповідно до вимог імпортуючої країни, що дозволяє його відстежувати.

7. Унікальна ідентифікація складається із складових частин, вказаних у додатку до цих Вимог.

8. Кожному виробнику присвоюється тризначний код Асоціацією Товарної Нумерації України “ДжіЕс1-Україна”.

9. Дистриб’ютори, які перепаковують вибуховий матеріал, забезпечують прикріплення унікальної ідентифікації до вибухового матеріалу і найменшої пакувальної одиниці.

Маркування та прикріплення

10. Унікальна ідентифікація маркується або міцно прикріплюється до вибухового матеріалу або найменшої пакувальної одиниці в надійний спосіб та таким чином, щоб гарантувати, що її чітко видно.

Патроновані вибухові матеріали та вибухові матеріали, упаковані у мішках

11. Для патронованих вибухових матеріалів та вибухових матеріалів, упакованих у мішках, унікальна ідентифікація складається з наліпки або прямого друку на кожному патроні чи мішку. Відповідна наліпка розміщується на кожному ящику з патронами.
Додатково виробники можуть використовувати пасивну інертну електронну мітку, приєднану до кожного патрона чи мішка, та аналогічно – електронну мітку для кожного ящика з патронами.

Багатокомпонентні вибухові матеріали

12. Для упакованих багатокомпонентних вибухових матеріалів унікальна ідентифікація складається з наліпки чи прямого друку на кожній найменшій пакувальній одиниці, що містить два та більше компонентів.

Капсуль-детонатор

13. Для капсуль-детонаторів унікальна ідентифікація складається з наліпки чи прямого друку чи штампу на оболонці детонатора. Відповідна наліпка розміщується на кожному ящику з детонаторами.
Додатково виробники можуть використовувати пасивну інертну електронну мітку, приєднану до кожного детонатора, та відповідну мітку для кожного ящика з детонаторами.

Електричні, неелектричні та електронні детонатори

14. Для електричних, неелектричних та електронних детонаторів унікальна ідентифікація складається з наліпки на проводах чи трубці або наліпки чи прямого друку чи штампу на оболонці детонатора. Відповідна наліпка розміщується на кожному ящику з детонаторами.
Додатково виробники можуть використовувати пасивну інертну електронну мітку, приєднану до кожного детонатора, та відповідну мітку для кожного ящика з детонаторами.

Детонатори проміжні

15. Для детонаторів проміжних унікальна ідентифікація складається з наліпки чи прямого друку на оболонці детонатора проміжного. Відповідна наліпка розміщується на кожному ящику з детонаторами проміжними.
Додатково виробники можуть використовувати пасивну інертну електронну мітку, приєднану до кожного детонатора проміжного, та відповідну мітку для кожного ящика з детонаторами проміжними. 

Детонуючі шнури

16. Для детонуючих шнурів унікальна ідентифікація складається з наліпки чи прямого друку на котушці. Унікальна ідентифікація наноситься через кожні 5 метрів на зовнішню оболонку чи на пластиковий екструдований внутрішній шар одразу під зовнішніми волокнами шнура. Відповідна наліпка розміщується на кожному ящику з детонуючими шнурами.
Додатково виробники можуть використовувати пасивну інертну електронну мітку, вставлену в шнур, та відповідну мітку для кожного ящика зі шнурами.

Ємності та барабани з вибуховими матеріалами

17. Для ємностей та барабанів з вибуховими матеріалами унікальна ідентифікація складається з наліпки чи прямого друку на ємності чи барабані з вибуховим матеріалом.
Додатково виробники можуть використовувати пасивну інертну електронну мітку, приєднану до кожних ємності чи барабана з вибуховим матеріалом.

Копії оригінальних наліпок

18. Виробники можуть приєднувати клейкі відривні копії оригінальних наліпок до вибухових матеріалів для використання їх користувачами. Ці копії помітно маркуються як копії оригіналу для уникнення неправильного використання.
Збір даних

19. Суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері поводження з вибуховими матеріалами, повинні встановити систему збору і зберігання даних щодо вибухових матеріалів, яка включає і унікальну ідентифікацію самих суб’єктів господарювання по всьому ланцюгу постачання та циклу використання вибухових матеріалів.

20. Система збору і зберігання даних дозволяє відслідковувати вибухові матеріали таким чином, що всі суб’єкти господарювання, які утримують вибухові матеріали, можуть бути ідентифіковані в будь який час.

21. Зібрані дані, включаючи унікальну ідентифікацію, реєструються та зберігаються протягом 10 років після постачання вибухових матеріалів чи після закінчення циклу використання вибухових матеріалів, навіть якщо суб’єкт господарювання припинив існування.

Зобов’язання суб’єктів господарювання

22. Суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері поводження з вибуховими матеріалами, повинні:
1) зберігати записи всіх ідентифікацій вибухових матеріалів разом з відповідною інформацією, включаючи тип вибухового матеріалу, суб’єкта господарювання, якому постачалися вибухові матеріали;
2) здійснювати записи про місце знаходження кожного вибухового матеріалу, поки вибуховий матеріал знаходиться в їх розпорядженні чи на зберіганні, доки його не буде передано іншому суб’єкту господарювання чи використано;
3) тестувати свою систему збору і зберігання даних для забезпечення її ефективності та якості записаних даних;
4) реєструвати та зберігати зібрані дані, в тому числі унікальну ідентифікацію, протягом періоду визначеному у пункті 21 цих Вимог;
5) перевіряти і захищати зібрані дані від випадкового чи зловмисного пошкодження чи знищення;
6) надавати органам, що здійснюють державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами, за їх запитом інформацію щодо походження та місця знаходження кожного вибухового матеріалу протягом циклу його використання та по всьому ланцюгу постачання;
7) надавати органам, що здійснюють державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами, ім’я та контактні дані особи, яка може надати інформацію, зазначену в підпункті 6 цього пункту, в неробочий час.
Якщо вибуховий матеріал вироблений чи імпортований до дня набрання чинності цих Вимог, суб’єкти господарювання зберігають записи щодо вибухових матеріалів відповідно до вимог законодавства.

Заступник генерального директора – 
керівник експертної групи з питань 
договірного регулювання оплати праці 
та доходів від зайнятості директорату 
розвитку ринку праці та умов оплати праці			     Юрій КУЗОВОЙ
Додаток 
до Вимог щодо системи ідентифікації та відстеження вибухових матеріалів промислового призначення
(пункт 7)	

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ УНІКАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Унікальна ідентифікація складається з:
1. частини, що може бути прочитана особою без використання додаткових засобів та містить наступне:
1) назву виробника;
2) буквено-цифровий код, що містить:
дві букви, що ідентифікують країну (місце виробництва чи імпорту, наприклад, АТ – Австралія);
три цифри, що ідентифікують назву виробника (присвоєні Асоціацією Товарної Нумерації України “ДжіЕс1-Україна”);
унікальний код продукту та логістичну інформацію, складену виробником;
2. електронної розбірливої ідентифікації у форматі штрих-коду та/чи матричного коду, що напряму відноситься до буквено-цифрового коду.

Приклад

3. Для вибухових матеріалів, що замалі для розміщення унікального коду продукту та логістичної інформації, складеної виробником, інформація зазначена відповідно до абзаців першого - третього підпункту 2 пункту 1 та пункту 2 цього додатку вважається достатньою.
	Продовження додатка

Для вибухових матеріалів, що замалі для розміщення інформації, передбаченої в абзацах першому - третьому підпункту 2 пункту 1 та пункті 2 цього додатку чи коли це технічно неможливо через їх форму або конструкцію, унікальна ідентифікація розміщується на кожній найменшій пакувальній одиниці.
Кожна найменша пакувальна одиниця повинна бути запечатана.
Кожен капсуль-детонатор та детонатор проміжний, який підпадає під виключення, встановлені в абзаці другому цього пункту, позначається маркуванням так, щоб гарантувати, що інформацію, передбачену в абзацах першому - третьому підпункту 2 пункту 1 цього додатку буде чітко видно. На найменшій пакувальній одиниці друкується кількість капсуль-детонаторів та детонаторів проміжних.
Кожен детонуючий шнур, який підпадає під виключення, встановлені в абзаці другому цього пункту, позначається маркуванням унікальної ідентифікації на котушці чи намотувальному барабані і, якщо це прийнятно, на найменшій пакувальній одиниці.

_____________________________________________