ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта	
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139	
Додаток 3
до Технічного регламенту	

                                                                                       ВИНЯТКИ
з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Виняток

Сфера і строк застосування

	

Виняток

Сфера і строк застосування	

2(b)(4) - I	
в інших лампах для загального освітлення та спеціальних цілей (наприклад в індукційних лампах) - 15 міліграмів	
до 24 лютого 2025 р.	

	2(b)(4) - I	
в інших лампах для загального освітлення та спеціальних цілей (наприклад в індукційних лампах) - 15 міліграмів	
до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку 	

4(f) –I.	
Ртуть в інших розрядних лампах для спеціальних цілей (крім інших ламп, зазначених у додатку 3)	
до 24 лютого 2025 р.	

	4(f) –I.	
Ртуть в інших розрядних лампах для спеціальних цілей (крім інших ламп, зазначених у додатку 3)	
до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку 	

9(a)-III.	
До 0,7 відсотка шестивалентного хрому за вагою, який використовується як антикорозійний засіб у робочій рідині герметичної системи з вуглецевої сталі газоабсорбційних теплових насосів для опалення приміщень та води	
до 31 грудня 2026 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 1, визначеної у додатку 1	

	9(a)-III.	
До 0,7 відсотка шестивалентного хрому за масою, який використовується як антикорозійний засіб у робочій рідині герметичної системи з вуглецевої сталі газоабсорбційних теплових насосів для опалення приміщень та води	
до 31 грудня 2026 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 1, визначеної у додатку 1	

Відсутня позиція	

	46.	
Кадмій і свинець у пластикових профілях, які містять суміші, виготовлені з відходів полівінілхлориду (далі ‒ відновлений жорсткий полівінілхлорид), та які використовуються для електричних та електронних вікон і дверей, повинні бути обмежені наступним чином: 
вміст кадмію у відновленому жорсткому полівінілхлориді не повинен перевищувати 0,1 % за масою;
вміст свинцю у відновленому жорсткому полівінілхлориді не повинен перевищувати 1,5 % за масою.
З 28 травня 2026 р. відновлений жорсткий полівінілхлорид з електричних та електронних вікон і дверей повинен використовуватись лише для виробництва такої нової продукції: 
1) профілі для зовнішнього застосування у будівлях та цивільних спорудах, за винятком настилів і терас;
2) профілі для настилів і терас, за умови, що відновлений жорсткий полівінілхлорид знаходиться в серединному шарі, який повністю покритий шаром полівінілхлориду або іншим матеріалом, у якому концентрація свинцю є нижчою ніж 0,1 % за масою;
3) профілі для використання в замкненому просторі або пустотах будівель та цивільних споруд (якщо вони є недоступними під час звичайного використання, за винятком технічного
обслуговування, наприклад, прокладання кабельних каналів);
4) профілі для внутрішніх будівельних робіт, за умови, що після монтажу вся поверхня профілю, яка повернута до відповідних зон будівлі, виготовлена з використанням полівінілхлориду або іншого матеріалу, в якому концентрація свинцю є нижчою ніж 0,1 % за масою. 

Суб’єкти господарювання, які здійснили постачання продукції з полівінілхлориду, що містить відновлений жорсткий полівінілхлорид з концентрацією свинцю, що дорівнює або більша ніж 0,1 % від маси полівінілхлориду, перед уведенням продукції в обіг повинні забезпечити нанесення на продукцію видимого, розбірливого та незмивного маркування: “Містить ≥ 0,1 % свинцю”. У разі якщо нанесення цього маркування на продукцію є неможливим або невиправданим через характер продукції, воно наноситься на її пакування.
На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду суб’єкти господарювання, які здійснили постачання продукції з полівінілхлориду, що містить відновлений жорсткий полівінілхлорид, повинні надати документальний доказ відновленого походження полівінілхлориду.
Підтвердженням вмісту у продукції відновленого жорсткого полівінілхлориду можуть бути сертифікати відповідності, видані за результатами оцінки відповідності вимогам ДСТУ EN 15343:2022
(EN 15343:2007, IDT)  “Пластмаси. Перероблені пластмаси. Відстеження перероблення пластмас, оцінювання відповідності та змісту перероблених матеріалів” або EN 15343:2007	
до 28 травня
2028 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1	

Додаток 4
до Технічного регламенту	

ВИНЯТОК 
з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю
	
Виняток	
Сфера і строк застосування	

Відсутня позиція	

	Виняток	
Сфера і строк застосування	

49.	
Ртуть у перетворювачах тиску розплаву у капілярних реометрах при температурі понад 300 °C і тиску понад 1000 бар	
до 31 грудня 2025 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 9, визначеної у додатку 1 	

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України	
___   ____________ 2024 р. 											   	      Юлія СВИРИДЕНКО