ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ЕТАЛОНИ
№
з/п	Найменування
національного еталона та реєстраційний номер 	Організація – зберігач національного еталона	Рішення про надання статусу національного еталона	Метрологічні характеристики еталона
(діапазони значень (значення) одиниці, невизначеність та ін.)	Забезпечення простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI) 	
АКУСТИКА, УЛЬТРАЗВУК, ВІБРАЦІЯ (AUV)	
1	Національний еталон одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі
НДЕТУ AUV-01-2018	Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"	Наказ Мінекономроз-витку від 30.11.2018             № 1813 	від 5 мВт до 10 Вт 
від 0,5 МГц до 15 МГц
U = 10,7 %	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(РТВ)	
2	Національний еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі 
НДЕТУ AUV-02-2018	Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"	Наказ Мінекономроз-витку від 30.11.2018
№ 1815 	від 5 кПа до 100 кПа 
від 0,5 МГц до 10 МГц
U = 14,12 %	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(РТВ)	
3	Національний еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі 
НДЕТУ AUV-03-2019	Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"	Наказ Мінекономроз-витку від 21.08.2019
№ 1430 	від 0,05 Па до 80 Па
від 2 Гц до 100 кГц
у діапазоні від 2 Гц до 125 Гц                (за тиском)
U = (0,05 – 0,18) дБ

у діапазоні від 31,5 Гц до 20 кГц               (за тиском)
U = (0,034 – 0,084) дБ

у діапазоні від 1 кГц до 100 кГц             (у вільному полі)
U = (0,128 – 0,47) дБ	30 СМС
	
4	Національний еталон одиниць довжини, швидкості та прискорення при коливальному русі твердого тіла 
НДЕТУ AUV-04-2019	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Накази Мінекономіки          
від 04.12.2019 № 542, 
від 24.12.2019 № 799	від 0,5 Гц до 20 кГц
від 1 × 10-2 м/с² до 3 × 102 м/с2
від 1 × 10-4 м/с до 1 м/с
від 1 × 10-7 м до 0,12 м
U залежно від частоти:
від 0,5 до 5 Гц – 1,0 %
від 5,1 до 99 Гц – 0,5 %
від 100 до 1000 Гц – 0,5 %
від 1001 до 5000 Гц – 0,7 %
від 5001 до 10000 Гц – 1,5 %
від 10001 до 15000 Гц – 2,0 %
від 15001 до 20000 Гц – 3,0 %	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(РТВ)	
ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ (EM)	
5	Національний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення напруги змінного струму до 
750/ кВ
НДЕТУ ЕМ-01-2019	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки          від 02.12.2019
№ 487 	
U = 1 × 10-4 – 4 × 10-4	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(РТВ)	
6	Національний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення сили змінного струму промислової частоти НДЕТУ ЕМ-02-2019	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" 	Наказ Мінекономіки          від 02.12.2019 № 485 	від 0,1 до 10000
номінальні значення сили первинного струму: 
0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000 А

номінальні значення сили вторинного струму: 
1 А; 5 А
номінальне значення різниці фаз первинного та вторинного струмів становить 0°
діапазон робочих значень сили первинного струму:
від 1 % до 120 % кожного номінального значення сили первинного струму
номінальна частота 50 Гц
Ue = 3,2 × 10-5 – 1 × 10-4
Ud = 0,3´ – 1´	2 СМС

7	Національний еталон одиниці сили змінного струму 
НДЕТУ ЕМ-03-2020	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" 	Наказ Мінекономіки
від 21.12.2020
№ 2706	від 1 мА до 5 А у діапазоні частот  від 10 Гц до 100 кГц
від 5 А до 20 А у діапазоні частот   від 10 Гц до 50 кГц
U = 2,6 × 10-5 – 1,2 × 10-3	Калібрування у визнаному метрологічному інституті (РТВ) 
	
8	Національний еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань 
НДЕТУ ЕМ-04-2021	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономіки
від 01.02.2021 № 187	основний діапазон:
від 10 Гц до 1 МГц 
розширений діапазон:
від 1 МГц до 8 МГц 
для основного діапазону:
U =1 × 10-3 ∆f 
для розширеного діапазону:
U = (1 – 2,5) × 10-3 ∆f	1 СМС

	
9	Національний еталон одиниці напруженості електромагнітного поля у діапазоні частот від 0,01 МГц до 43 ГГц 
НДЕТУ ЕМ-05-2021	Національний науковий центр "Інститут метрології"
	Наказ Мінекономіки
від 22.03.2021 № 588	від 1 В/м до 10 В/м у діапазоні частот від 0,01 МГц до 43 ГГц
U = 4,7  × 10-2 	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(ННЦ "Інститут метрології")	
10	Національний еталон одиниці електричного опору 
НДЕТУ ЕМ-06-2021

	Національний науковий центр "Інститут метрології"

	Наказ Мінекономіки
від 22.03.2021 № 584

	значення електричного опору, за якого відтворюється одиниця на квантовій мірі Холла, становить                  12 906,4035 Ом 
діапазон значень, в якому передається одиниця:
від 1 × 10-4 Ом до 1 × 1012 Ом
U = 2,2 × 10-8	3 СМС
	
11	Національний еталон одиниць електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2 · 330/кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги НДЕТУ ЕМ-07-2023	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки від 13.04.2023 № 2106	(1 – 1,2 ) кВ

для електричної напруги змінного струму
U = 5 × 10-4
для коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги 
U = (0,007 – 0,03) %
Ue = 4 × 10-5 – 1,5 × 10-4	4 СМС
	
12	Національний еталон одиниць електричної потужності та коефіцієнта потужності 
НДЕТУ ЕМ-08-2023	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки від 13.04.2023 № 2108	від 0,1 Вт до 60 000 Вт (однофазний режим)
від 0,3 Вт до 180 000 Вт (трифазний режим)
від 0,01 А до 100 А 
від 10 В до 600 В
від 40 Гц до 70 Гц
від мінус 1 до 1
від 0,1 А до 10 А
від 10 В до 600 В
від 40 Гц до 2500 Гц
U = (3 × 10-5 – 5 × 10-5) Вт/ВА	10 СМС
	
13	Державний первинний   еталон одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 
2 Тл 
ДЕТУ 08-01-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 05.07.96 
№ 273 	від 0,05 Тл до 2 Тл
U = 4 × 10-6	1 СМС
	
14	Державний первинний еталон одиниці електрорушійної сили та сталої напруги ДЕТУ 08-03-07	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України 
від 21.05.2007  № 110	від 0,01 В до 10 В
U = 1,4 × 10-8	Калібрування в BIPM
	
15	Державний первинний еталон одиниці електричної напруги постійного струму в діапазоні від 1 до
180 кВ 
ДЕТУ 08-04-99	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держстандарту України від 12.03.99  
№ 113,
наказ Мінекономроз-витку від 23.06.2014            № 739 (зміна назви еталона)	від 1 кВ до 180 кВ

U = 3,6 × 10-4  
	3 СМС
	
16	Державний первинний еталон одиниць електричної ємності і фактора втрат 
ДЕТУ 08-06-01	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держстандарту України 
від 28.11.2001 № 586 
наказ Мінекономроз-витку від 23.06.2014
№ 739 (зміна назви еталона)	від 1 × 10-3 пФ до 100 мкФ
від 1 × 10-5 до 1,0
для електричної ємності
U = 4,8 × 10-6
для фактора втрат
U = 6,2 × 10-6 – 3 × 10-4	7 СМС
	
17	Державний первинний еталон одиниці електричної напруги від 0,1 до 1000 В змінного струму у діапазоні частот 
від 10 Гц до 1 МГц 
ДЕТУ 08-07-02	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держстандарту України від 10.09.2002 № 507
наказ Мінекономроз-витку від 23.06.2014             № 739 (зміна назви еталона)	від 0,1 В до 1000 В 
від 10 Гц до 1 МГц
від 20 В до 1000 В 
від 50 Гц до 100 кГц
U = 4,1 × 10-6 – 1,9 × 10-4	5 СМС
	
18	Державний первинний еталон одиниць індуктивності та тангенса кута втрат ДЕТУ 08-09-09	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 20.10.2009 № 389	100 мГн
від 1 × 10-6 Гн до 10 Гн
від 1 × 10-5 до 1 1 кГц
для індуктивності
U = 1,7 × 10-3
для тангенса кута втрат
U = 2,1 × 10-5 – 2,7 × 10-4	8 СМС
	
19	Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта гармонік 
ДЕТУ 09-01-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 05.07.96 
№ 271	від 0,01 % до 100 %
(0,01; 0,02; 2; 20; 100; 200) кГц
для 0,01 кГц
U = 0,0031 + 0,011 · КГ
для 0,02 кГц
U = 0,0010 + 0,0052 · КГ
для 0,2 кГц; 2 кГц; 20 кГц
U = 0,0003 + 0,0031 · КГ
для 100 кГц
U = 0,0010 + 0,0063 · КГ
для 200 кГц
U = 0,0031 + 0,0063 · КГ	1 СМС
	
20	Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань 
ДЕТУ 09-02-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 05.07.96 
№ 272	від 0,1 % до 100 %
U = 0,0017 – 0,0032	1 СМС
	
21	Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах у діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц ДЕТУ 09-04-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 05.07.96 
№ 278	від 37,5 ГГц до 178,6 ГГц
від 1 × 10-3 Вт до 1 × 10-2 Вт
від 37,5 ГГц до 78,3 ГГц
U = 4,2 × 10-3
від 78,3 ГГц до 178,6 ГГц
U = 8,5 × 10-3	2 СМС
	
22	Державний первинний еталон одиниці електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 до 1000 МГц 
ДЕТУ 09-05-04	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 03.11.2004 № 244	від 0,1 В до 3 В
U = 4,1 × 10-4 – 2,9 × 10-3	8 СМС
	
23	Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 до 18 ГГц 
ДЕТУ 09-06-05	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 28.04.2005 № 98	від 1 × 10-3 Вт до 1 × 10-2 Вт
U = 4 × 10-3 – 6,2 × 10-3	2 СМС
	
24	Державний первинний еталон одиниці кута зсуву фаз між двома напругами 
ДЕТУ 09-07-11	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 17.10.2011 № 359	від 0° до 360°
1 кГц
від 0,01 Гц до 10 МГц
для частоти 1 кГц
U = 0,0044°
для частот від 0,01 Гц до 10 МГц
U = 0,0044° – 0,078°	2 СМС
	
ДОВЖИНА (L)	
25	Державний первинний еталон одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба ДЕТУ 01-01-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України 
від 18.07.96 № 297
Наказ Держспожив-стандарту України
від 21.07.2011 № 266 (зміна назви еталона)	від 37 мм до 150 мм (для радіуса основних кіл евольвент із кутами розгорнутості від 0° до 35°)
U = 0,5 мкм
від 10 мм до 160 мм (для кута нахилу лінії зуба на його ширині) 
U = 0,7 мкм	9 СМС
	
26	Державний первинний еталон одиниці довжини для відхилень від прямолінійності та площинності 
ДЕТУ 01-02-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 18.07.96 
№ 296,
Наказ Держспожив-стандарту України
від 21.07.2011 № 266 (зміна назви еталона)	від 0 мкм до 10 мкм
U = 0,22 L мкм (L – довжина)	3 СМС
	
27	Державний первинний еталон одиниці довжини 
ДЕТУ 01-03-98	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 10.04.98 
№ 255	від 1 × 10-6 м до 1,0 м
U = 5,1 × 10-11	Radiations of the Mise en Pratique
2 СМС
Linear dimensions
12 СМС
Various dimensions
2 СМС	
28	Державний первинний еталон одиниці довжини для вимірювань параметрів шорсткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 
1600 мкм 
ДЕТУ 01-04-07	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 21.05.2007 № 109	від 0,025 мкм до 1,0 мкм
U = 0,007 мкм
від 1,0 мкм до 1600 мкм
U = 0,052 мкм	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ "Інститут метрології")
	
29	Державний первинний еталон одиниці площинного кута 
ДЕТУ 01-05-10	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
	Наказ Держспожив-стандарту України
від 15.07.2010 № 290	від 0° до 360°
U = 0,11"	1 СМС
	
МАСА ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ВЕЛИЧИНИ (М)	
30	Національний еталон одиниці тиску для надлишкового тиску в діапазоні 
від 1 × 107 Па 
до 4  ×  108 Па
НДЕТУ М-01-2018	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономроз-витку від 20.11.2018
№ 1696 	від 1 × 107 Па до 4 × 108 Па
від 1 × 107 Па до 6 × 107 Па
U = 2,0 × 10-5 + 1,6 × 10-13 р
від 6 × 107 Па до 4 × 108 Па
U = 3,2 × 10-5 + 1,0 × 10-13 р 
(р – тиск)	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
 (ННЦ "Інститут метрології")	
31	Національний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа 
НДЕТУ М-02-2018	Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"	Наказ Мінекономрозвитку від 30.11.2018 № 1814 
	для установки поршневого типу:
від 0,05 м3 до 0,2 м3 
від 1,11 × 10-3 м3/с до 5,56 × 10-2 м3/с             
для установки з еталонними лічильниками:
від 1,39 × 10-2 м3/с до 2,78 × 10-1 м3/с              
для одиниці об’єму газу установкою поршневого типу:
U = 1,0 × 10-3
для одиниці об’ємної витрати газу установкою поршневого типу:
U = 1,0 × 10-3
для одиниці об’ємної витрати газу установкою з еталонними лічильниками:
U = 1,4 × 10-3	Калібрування у визнаному метрологічному інституті (РТВ) 
	
32	Національний еталон одиниці тиску для абсолютного тиску в діапазоні 
від 2,7 × 102 Па 
до 7 × 106 Па та надлишкового тиску газів у діапазоні від мінус 1 × 105 Па 
до 7 × 106 Па 
НДЕТУ М-03-2019	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Накази Мінекономіки          від 05.11.2019 № 321, від 17.12.2019 № 714 	від 2,7 × 102 Па до 7 × 106 Па для абсолютного тиску 
від мінус 1 × 105 Па до мінус 1,4 × 103 Па 
від 1,4 × 103 × Па до 7 × 106 Па для надлишкового тиску 
для абсолютного тиску:
U = 7,4 + 2,6 × 10-5 p
для надлишкового тиску:                              
U = 5,8 + 2,6 × 10-5 p
(р – тиск)	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
 (ННЦ "Інститут метрології")	
33	Національний 
еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу (об’ємна витрата 
від 4,44 × 10-6 м3/с до 6,94 × 10-3 м3/с; об’єм від 0,02 м3 до 0,2 м3)
НДЕТУ М-04-2019	Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"	Наказ Мінекономіки
від 19.12.2019 № 734 	від 0,02 м3 до 0,2 м3 
від 4,44 × 10-6 м3/с до 6,94 × 10-3 м3/с              
для одиниці об’єму газу:
U = 1,0 × 10-3
для одиниці об’ємної витрати газу:
U = 1,0 × 10-3	1 СМС
(UA2)
	
34	Національний еталон одиниць об’єму газу від 0,003 м3 
до 0,016 м3 та об’ємної витрати газу в діапазоні 
від 2,78 × 10-7 м3/с 
до 8,33 × 10-5 м3/с НДЕТУ М-05-2019	Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"	Наказ Мінекономіки
від 19.12.2019 № 735 	від 0,003 м3 до 0,016 м3 для одиниці об’єму газу
від 2,78 × 10-7 м3/с до 8,33 × 10-5 м3/с для одиниці об’ємної витрати газу
для одиниці об’єму газу:
U = 1,5 × 10-3
для одиниці об’ємної витрати газу:
U = 1,4 × 10-3	Калібрування у визнаному метрологічному інституті (РТВ) 
	
35	Національний еталон одиниці маси в діапазоні від 2 кг               до 20 кг 
НДЕТУ М-06-2019	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки
від 21.01.2020 № 39	від 2 кг до 20 кг
U залежно від розміру одиниці:
2 кг – 0,20 × 10-6 кг
5 кг – 0,50 × 10-6 кг
10 кг – 1,0 × 10-6 кг
20 кг – 3,3 × 10-6 кг	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(PTB)	
36	Національний еталон одиниці маси
НДЕТУ М-07-2020	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономіки
від 18.02.2020 № 274	1 кг
діапазон значень одиниці, які передає еталон:  
від 1 мг до 1 кг
відтворення одиниці 1 кг:
U = 24 × 10-9 кг
передавання одиниці в діапазоні від 1 мг до 1 кг:
U = від 1,0 × 10-9 кг до 40 × 10-9 кг             	5 СМС 
Калібрування в BIPM
	
37	Національний еталон  одиниць об’єму та об’ємної витрати газу у діапазоні тиску від 1 МПа до 5 МПа 
НДЕТУ М-08-2020	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки
від 06.01.2021 № 20	від 5 м3/год до 65 м3/год 
U = 0,1 % (k = 2, Р = 0,95)	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(PTB)	
38	Національний еталон одиниці густини рідин НДЕТУ М-09-2020	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки
від 21.12.2020 № 2705	від 650 кг/м3 до 2000 кг/м3
U = 3,5 × 10-3 кг/м3 	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(PTB)	
39	Національний еталон одиниць твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла НДЕТУ М-10-2021	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономіки
від 09.02.2021 № 244	за шкалами Роквелла:
(70-93) HRA
(25-100) HRB
(20-67) HRC
U = 0,26 HR
за шкалами Супер-Роквелла:
(70-94) HRN15
(40-86) HRN30
(20-78) HRN45
(65-93) HRT15
(15-82) HRT30
(10-72) HRT45
U = 0,52 HR	5 СМС
(переведено у «сіру» зону)

Проводяться роботи щодо відновлення функціонування еталона	
40	Національний еталон одиниці вологості твердих матеріалів
НДЕТУ М-11-2023	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки від 13.04.2023 № 2107	від 0,5 % до 80 %
U = (0,01 – 3,5) %
	Калібрування у визнаному метрологічному інституті (PTB)
Простежуваність до одиниці SI (кілограм) та референтних методик вимірювання (ISO 712 та інші)
	
41	Національний еталон кінематичної в'язкості рідин
НДЕТУ М-12-2023	Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономіки від 13.04.2023 № 2105	від 4 × 10-7 м2/с до 1 × 10-1 м2/с
U = 1,7 × 10-3 	2 СМС	
42	Державний первинний еталон одиниці прискорення вільного падіння 
ДЕТУ 02-02-14	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономроз-витку від 26.05.2014            № 602	від 9,77 м/с2 до 9,85 м/с2
U = 11 × 10-8 м/с2	1 СМС
	
43	Державний первинний еталон одиниць твердості за шкалами Брінелля та Віккерса 
ДЕТУ 02-03-99	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 12.03.99 
№ 115	від 8 НВ до 450 НВ
від 95 НВW до 650 НВW
U = 3,2 × 10-3
від 8 НV до 2000 НV
від 9,8 Н до 19,6 Н
U = 6,4 × 10-3 
від 49,0 Н до 980,7 Н
U = 3,2 × 10-3	1 СМС
(переведено у «сіру» зону)

Проводяться роботи щодо відновлення функціонування еталона	
44	Державний первинний еталон одиниці прискорення для трьохкомпонентної акселерометрії 
ДЕТУ 02-05-05	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 28.04.2005 № 100	від 0,0005 м/с2 до 9,81 м/с2
від 0,001 Гц до 10 Гц
U = 0,0108 м/с2	Калібрування у визнаних метрологічних інститутах
(ННЦ «Інститут метрології»,
ДП «Укрметртестстандарт»)
	
45

	Державний первинний еталон одиниці швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,1 м/с до 1,0 м/с 
ДЕТУ 02-06-11	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 23.12.2010 № 575	від 0,1 м/с до 1,0 м/с
U = (0,0007 + 0,005 × V) м/с	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
46	Державний первинний еталон одиниці сили 
ДЕТУ 02-07-11	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 14.10.2011 № 359	від 100 Н до 200000 Н
у діапазоні від 100 Н до 2000 Н (включно)
U = 0,003 %
у діапазоні понад 2000 Н                        до 200000 Н
U = 0,006 %	2 СМС
	
47	Державний первинний еталон одиниці об’єму та об’ємної витрати газу 
ДЕТУ 03-01-15	Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"	Наказ Мінекономроз-витку від 30.12.2015            № 1823	від 0,4 м3 до 1,0 м3
від 2,77 × 10-4 м3/с  до 6,94 × 10-2 м3/с
U = 7 × 10-4	1 СМС
(UA1)
	
48

	Державний первинний еталон одиниці довжини для рівня рідини 
ДЕТУ 03-02-15	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономроз-витку від 22.05.2015             № 519
	від 0 м до 20 м
U = 0,30 м	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
49	Державний первинний еталон одиниці об'єму рідини 
ДЕТУ 03-03-13	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономроз-витку від 14.06.2013             № 639
	від 1 × 10-3 м3 до 1 × 10-1 м3 
від 5 × 10-1 м3 до 1 м3
U = 8 × 10-5
від 1 × 10-1 м3 до 5 × 10-1 м3 
U = 5 × 10-5	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
50

	Державний первинний еталон одиниці об'ємної витрати рідини в діапазоні         від 2,8 × 10-4  
до 2,8 × 10-2 м3/с, масової витрати рідини в діапазоні         від 2,8 × 10-1               до 28 кг/с, об'єму рідини в діапазоні     від 0,1 до 3,0 м3 та маси рідини в діапазоні від 100,0 до 3000 кг, що протікає по трубопроводу
ДЕТУ 03-04-13	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 03.11.2004 № 245	від 2,8 × 10-4  м3/с до 2,8 × 10-2 м3/с
від 2,8 × 10-1 кг/с до 28 кг/с
U = 8,4 × 10-5
від 0,1 м3 до 3,0 м3
від 100,0 кг до 3000 кг
U = 24,2 × 10-5	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
51	Державний первинний еталон одиниць об’єму, маси, об’ємної та масової витрати гарячої води 
ДЕТУ 03-05-11	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 23.12.2010 № 575	від 0,03 м3 до 3,0 м3
від 30 кг до 3000 кг
від 2,5 × 10-3 м3/год до 160 м3/год
від 2,5 кг/год до 160000 кг/год
U = 8 × 10-4	Калібрування у визнаному метрологічному інституті 
(PTB)
Калібрування в акредитованій калібрувальній лабораторії
(Калібрувальна служба
ДП «Укрметртестстандарт»)	
52	Державний первинний еталон одиниці абсолютного тиску діапазоні від 1 × 10-3 
до 1 × 103 Па
ДЕТУ 04-01-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 18.07.96              № 298	від 1 × 10-3 Па до 1 × 103 Па
U = 6,5 × 10-3	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
53	Державний первинний еталон одиниці тиску для надлишкового тиску 
ДЕТУ 04-03-01	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України 
від 29.12.2000 № 749	від 0,05 МПа до 10 МПа
U = 8 × 10-6	Очікується публікація СМС за результатами завершених звірень COOMET.M.P-S1	
ФОТОМЕТРІЯ (PR)	
54	Державний первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням 
ДЕТУ 11-01-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 05.07.96 
№ 268	від 1 × 10 Вт/м2 до 1 × 105 Вт/м2
U = 0,56 × 10-2	Простежуваність до одиниць SІ встановлено через первинну реалізацію згідно з п. 5.1 Mise en Pratique для визначення кандели й пов’язаних похідних одиниць для вимірювання фотометричних і радіометричних величин (за допомогою радіометра електричного заміщення (ESR))	
55	Державний первинний еталон одиниці сили світла 
ДЕТУ 11-02-15	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономроз-витку від 30.12.2015             № 1831	від 1 кд до 500 кд
U = 0,3 × 10-2
від 0,1 лк до 1000 лк
U = 0,3 × 10-2
від 1 × 10-3 кд · с до 500 кд · с
U = 0,6 × 10-2	2 СМС
	
56	Державний первинний еталон одиниць середньої потужності в імпульсі випромінювання, потужності неперервного випромінювання у світловоді та часу розповсюдження випромінювання у світловоді 
ДЕТУ 11-03-09	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 17.04.2009 № 152	від 1 × 10-9 Вт до 1 × 10-2 Вт
(для неперервного випромінювання)
U = 2,2 × 10-2
від 1 × 10-6 Вт до 1 × 10-2 Вт
(для імпульсу випромінювання)
U = 5,7 × 10-2
від 1,5 × 10-8 с до 1,5 × 10-3 с
(для часу розповсюдження у світловоді)
U = (2,6 × 10-11 + 1,9 × 10-6 × Т) с	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
57	Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання 
ДЕТУ 11-04-12	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономроз-витку від 24.12.2012              № 1483	від 1 × 10-5 Вт до 3 Вт
U = 0,34 × 10-2
від 1 × 10-5 Дж до 3 Дж
U = 0,34 × 10-2	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
58	Державний первинний еталон одиниці оптичної густини матеріалів 
ДЕТУ 11-05-02	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України 
від 01.04.2002 № 202
Наказ Мінекономроз-витку від 23.06.2014              № 739 (зміна назви еталона)
	від 0,01 Б до 6,0 Б (у пропущенному світлі)
U = 0,007 Б
від 0,01 Б до 2,5 Б (у відбитому світлі)
U = 0,016 Б	Простежуваність до одиниць SІ встановлено через первинну реалізацію згідно з п. 5.1 Mise en Pratique для визначення кандели й пов’язаних похідних одиниць для вимірювання фотометричних і радіометричних величин (за допомогою абсолютного радіометра)	
59	Державний первинний еталон одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості
ДЕТУ 11-06-06	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 15.03.2006 № 78	від 4 × 104 Вт/ср · м3                           до 3 × 1011 Вт/ср · м3
від 3 Вт/ср · м до 3 × 107 Вт/ср · м
від 10 Вт/м3 до 1 × 108 Вт/м3
U = 1,6 %
від 1 × 10-7 Вт до 1 × 10-3 Вт
від 5 × 10-4 Вт/м2 до 5 Вт/м2
U = 0,72 %	Простежуваність до одиниць SІ встановлено через первинну реалізацію згідно з п. 5.1 Mise en Pratique для визначення кандели й пов’язаних похідних одиниць для вимірювання фотометричних і радіометричних величин (за допомогою кріогенного радіометра)
	
60	Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів 
ДЕТУ 11-07-06	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 15.03.2006 № 79
Наказ Мінекономроз-витку від 23.06.2014              № 739 (зміна назви еталона)	від 10 Вт до 1000 Вт
від 10 Дж до 1000 Дж
U = 1,3 × 10-2	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
61	Державний первинний еталон одиниць координат кольору та координат кольоровості 
ДЕТУ 11-08-07	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 21.05.2007 № 108	X від 2,5 до 109,0
Y від 1,4 до 98,0
Z від 1,7 до 107,0
U = 0,22
х від 0,0039 до 0,7347
y від 0,008 до 0,8338
U = 0,0022	1 СМС	
62	Державний первинний еталон одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм          до 25,0 мкм 
ДЕТУ 11-09-08	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 20.05.2008 № 157	для спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання
від 0,01 до 0,95
U = 0,0012
для спектральних коефіцієнтів дзеркального відбиття
від 0,03 до 0,98
U = 0,008
для спектральних коефіцієнтів дифузного відбиття
від 0,02 до 1,0
U = 0,016	4 СМС
	
63	Державний первинний еталон одиниці світлового потоку 
ДЕТУ 11-10-13	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономроз-витку від 14.06.2013               № 638
	від 1,0 лм до 1500 лм
U = 3,3 × 10-3	6 СМС
	
64	Державний первинний еталон одиниці показника заломлення рідких та твердих речовин і матеріалів у видимій частині спектра 
ДЕТУ 11-11-13	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономроз-витку від 14.06.2013             № 640	від 1,47 до 2,0 для твердих матеріалів
від 1,33 до 1,65 для рідких речовин
U = 8 × 10-6	4 СМС
	
КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ (QM)	
65	Державний первинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах 
ДЕТУ 05-01-15	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономроз-витку від 30.12.2015              № 1828
	(1 × 10-8 - 99,99) %
U = (0,1 – 0,01) %	Organic solutions
1 СМС
Gases
29 СМС   	
66	Державний первинний еталон одиниці електролітичної провідності рідин 
ДЕТУ 05-02-04	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 03.11.2004 № 246	(1 × 10-4 – 60) См/м
U = (2,2 × 10-2 – 1 × 10-1) %
	4 СМС
	
67	Державний первинний еталон рН 
ДЕТУ 05-03-07	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
	Наказ Держспожив-стандарту України
від 29.12.2006 № 383	(1 – 14) рН
(0 – 95) оС
U = 0,004 – 0,012
	6 СМС
	
68	Державний первинний еталон одиниць вологості газів 
ДЕТУ 05-04-13	Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"	Наказ Мінекономроз-витку від 14.06.2013               № 641
	від 5 % до 98 % для відносної вологості газів (в діапазоні температур від мінус 30 °С до 60 °С)
від 0,5 млн-1 до 197 × 103 млн-1 для молярної (об’ємної) частки вологи
від мінус 100 °С до 60 °С для температури точки роси
для відносної вологості газів
U = (0,14 – 0,24) %
для молярної (об’ємної) частки вологи
U = (1,8 – 0,4) %
для температури точки роси
U = (0,12 – 0,17) °С	Калібрування в акредитованій калібрувальній лабораторії (Michell Instruments laboratory)	
ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ (RI)	
69	Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності радону-222
ДЕТУ 12-01-11	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 17.10.2011 № 359	від 30 Бк/м3 до 3 × 104 Бк/м3
U = 4,3 × 10-2	1 СМС
(переведено у «сіру» зону)
Проводяться роботи щодо відновлення функціонування еталона	
70	Державний первинний еталон одиниці активності радіонуклідів 
ДЕТУ 12-02-98	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 10.04.98  
№ 256	від 5 Бк до 5 × 1012 Бк
U = (0,8 – 3,3) × 10-2	14 СМС
Проводяться роботи щодо відновлення функціонування еталона	
71	Державний первинний еталон одиниць потоку і густини потоку нейтронів ДЕТУ 12-03-01	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України 
від 29.03.2001 № 143

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 1 × 103 с-1 до 1 × 108 с-1 (для потоку нейтронів)
від 1 × 104 с-1м-2 до 1 × 108 с-1м-2 (для густини потоку нейтронів)
U = (0,46 – 1,3) × 10-2	-	
72	Державний первинний еталон одиниць потужностей поглинутої і еквівалентної доз нейтронного випромінення 
ДЕТУ 12-04-01	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України 
від 29.03.2001 № 136

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 2 × 10-10 Гр × с-1 до 2 × 10-6 Гр × с-1 
U = (2,6 – 3,2) × 10-2
від 5 × 10-10 Зв × с-1 до 5 × 10-5 Зв × с-1 
U = (2,7 – 3,2) × 10-2	-	
73	Державний первинний еталон одиниць поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень ДЕТУ 12-05-02	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України 
від 01.04.2002 № 201
Наказ Мінекономроз-витку 
від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона)

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 1 × 10-4 Гр до 10,0 Гр
від 1 × 10-10 Гр × с-1 до 1 × 10-3 Гр × с-1
U = (0,5 – 2,4) × 10-2	-	
74	Державний первинний еталон одиниць еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень ДЕТУ 12-06-02	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України
від 01.04.2002 № 203
Наказ Мінекономроз-витку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона)

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 1 × 10-6 Зв до 1,0 Зв
від 5 × 10-8 Зв × с-1 до 1 × 10-4 Зв × с-1
U = (0,5 – 2,4) × 10-2	-	
75	Державний первинний еталон одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень ДЕТУ 12-07-02	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України 
від 01.04.2002 № 204
Наказ Мінекономро-звитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона)

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 3 × 10-11 Кл×кг-1 до 1 × 10-4 Кл×кг-1
від 3 × 10-12 А × кг-1 до 3 × 10-5 А × кг-1
U = (0,5 – 2,4) × 10-2	-	
76	Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів 
ДЕТУ 12-08-08	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 20.05.2008 № 158

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 10 Бк/м3 до 1 × 1010 Бк/м3
U = 6,8 × 10-2	-	
77	Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності бета-випромінюючих аерозолів 
ДЕТУ 12-09-09	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 17.04.2009 № 151

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 10 Бк/м3 до 1 × 1010 Бк/м3
U = 6,8 × 10-2	-	
78	Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності гамма-випромінюючих аерозолів 
ДЕТУ 12-10-10	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 15.07.2010 № 290        

Еталон позбавлений статусу національного еталона (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 № 14555)	від 10 Бк/м3 до 1 × 106 Бк/м3
U = 6,8 × 10-2	-	
	ТЕРМОМЕТРІЯ (Т)	
79	Національний 
еталон одиниці  енергії згоряння НДЕТУ Т-01-2020	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Мінекономіки          від 25.04.2020 № 794	від 15 кДж до 35 кДж
U = 1,2 × 10-4 	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
80	Державний первинний еталон одиниці питомої теплоємності твердих тіл у діапазоні температур від 1800 К до 3000 К 
ДЕТУ 06-02-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 31.07.96  
№ 320
Наказ Держспожив-стандарту України
від 21.07.2011 № 266 	від 1800 К до 3000 К
U = 3,3 × 10-3	Калібрування у визнаному метрологічному інституті
(ННЦ «Інститут метрології»)	
81	Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням в діапазоні від 1357,7 К до 2800 К 
ДЕТУ 06-03-96	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 05.07.96 
№ 267
Наказ Держспожив-стандарту України
від 21.07.2011 № 266 (зміна назви еталона)	від 1084,62 °С до 2526,85 °С
U = 3,87 °С	6 СМС
	
82	Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна у діапазоні від 273,16 до 1357,77 К 
ДЕТУ 06-05-98	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 10.04.98  
№ 257	від 273,16 К до 1357,77 К
U = (1,2 × 10-4 – 7,8 × 10-3) К	58 СМС
(через велику кількість СМС та підвидів вимірювань посилання наведено на всі СМС у галузі термометрії)	
83	Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна у діапазоні від      13,80 до 273,16 К 
ДЕТУ 06-06-98	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 10.04.98 
№ 257	від 13,80 К до 273,16 К
U = (1,3 × 10-3  – 3,2 × 10-3) К	Простежуваність до одиниць SІ встановлено через первинну реалізацію згідно з п. 5.1 Mise en Pratique для визначення кельвіна (за допомогою реперних точок TPW, Hg, Ar)	
84	Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ-випроміненням в діапазоні від 692,67 до 1234,93 К 
ДЕТУ 06-07-04	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держспожив-стандарту України
від 03.11.2004 № 243	від 692,67 К до 1234,93 К
U = 1,65 °С	9 СМС
(через велику кількість СМС та підвидів вимірювань посилання наведено на всі СМС у галузі термометрії)	
ЧАС І ЧАСТОТА (ТF)	
85	Національний еталон одиниць часу та частоти 
НДЕТУ TF-01-2021	Національний науковий центр "Інститут метрології"	Наказ Держстандарту України від 18.04.97  
№ 220
Наказ Мінекономіки від 23.02.2021 № 364	від 1 × 10-10 с до 1 × 108 с
від 1 Гц до 7 × 1010 Гц
U = 1,2 × 10-13 	30 СМС