{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_10_23_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_10_23_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":433,"n_cols":10,"rows_kept":433,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.066.0085636-15","ВГ542356","2015-10-23","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ПIДIЙМАЛЬНЕ ТМ 'GOODSENSE' - АВТОНАВАНТАЖУВАЧI МОДЕЛЕЙ: FD10, FD15, FD18, FD20, FD25, FD30, FD35, FD40, FD50, FD80, FD100, FY30, FY35, FY50, FY60; ЕЛЕКТРОНАВАНТЖУВАЧI МОДЕЛЕЙ: FB10, FB15, FB20, FB25, FB30, FE14, FE16, FE18","ГОСТ 16215-80 П. 3, ГОСТ 18962-97 П.7, ДСТУ EN 1526:2009, ДСТУ EN 1175-2:2010 (ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","'ZHEJIANG GOODSENS FORKLIFT CO LTD', BINHAI INDYSTRIAL SUB-ZONE TAIZHOY, CHINA, КИТАЙ",null,"8427"]
["UA 1.034.0085637-15","ВГ249199","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНЕ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI - ДВОКАМЕРНА ВАКУУМНА ПАКУВАЛЬНА МАШИНА SD 520","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ  ГОСТ 12.2.124-90,  ГОСТ 26582-85 Р.2","'KOMET MASCHINENFABRIK GMBH', AM FILSWEHR 1, D-73207 PLOCHINGEN, НIМЕЧЧИНА",null,"8422"]
["UA 1.066.0085638-15","ВГ542357","2015-10-23","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ПIДIЙМАЛЬНЕ ТМ 'NIULI': \\n ВIЗКИ РУЧНI ГIДРАВЛIЧНI, МОДЕЛЕЙ: CBY-JC2.0, CBY-AC2.0, CBY-AC2.5, CBY-AC3.0, CBY-DF2.0, CBY-DF2.5, CBY-DF3.0; ВIЗКИ З ВАГАМИ, МОДЕЛI CBY.CW/2000; \\n НОЖИЧНI СТОЛИ-ПIДЙОМНИКИ, МОДЕЛЕЙ: WP500, WP750, WP350; ШТАБЕЛЕРИ РУЧНI ГIДРАВЛIЧНI, МОДЕЛЕЙ: CTY-E1.0, CTY-E2.0, CTY-EH1.0, CTY-EH2.0, CTY-E1.5, CTY-E2.0; ШТАБЕЛЕРИ РУЧНI ГIДРАВЛIЧНI ДЛЯ БОЧОК, МОДЕЛЕЙ: COT 0.35/1.4; ЕЛЕКТРИЧНI ВIЗКИ, МОДЕЛЕЙ: CBD20, CBD25","ГОСТ 18962-97 П. 7, ДСТУ EN 1526:2009, ДСТУ EN 60204-32:2006 (ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","'NIULI MACHINERY MANUFACTURE CO. LTD', 33# NANDONG INDYSTRIAL 3RD PARK, HECHENG TOWN, HESHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8427"]
["UA 1.012.0085639-15","ВГ421904","2015-10-23","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","БАЧКИ ДЛЯ РIДКОГО ПАЛЬНОГО ТИПУ БГ, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 29.4-30482268.001-2001 'БАЧКИ ДЛЯ ЖИДКОГО ГОРЮЧЕГО, ТИПА БГ'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ 'ДОНМЕТ', ВУЛ.ПАРКОВА, 115,  М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА  ОБЛ., УКРАЇНА, 84331, КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70-90.00","8468 80 00 00"]
["UA 1.004.0085640-15","ВВ859534","2015-10-23","2017-10-22","НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ \"\"ЛЬВIВСЬКА ПОЛIТЕХНIКА\"\" (ОС \"\"ЛЬВIВСЕПРОБУД\"\")","БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННI СТIНОВI ПОРОЖНИСТI РЯДОВI ДЛЯ ДИМОХОДIВ, НЕСУЧИХ ТА САМОНЕСУЧИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ (СБ-ПР-Ц-Р МАРКИ ЗА МIЦНIСТЮ М50, МАРКИ ЗА МОРОЗОСТIЙКIСТЮ F25 )","ДСТУ Б В.2.7-7:2008 БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ВИРОБИ БЕТОННI СТIНОВI ДРIБНОШТУЧНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ (EN 771-3:2003, NEQ) ДСТУ Б В.2.7-7:2008 БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ВИРОБИ БЕТОННI СТIНОВI ДРIБНОШТУЧНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ (EN 771-3:2003, NEQ)","ПП 'КОМПЛЕКС БУД', ЮРИДИЧНА АДРЕСА: М.ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 110/74, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М.НОВИЙ РОЗДIЛ, ВУЛ.ХОДОРIВСЬКА, 6Б, КОД ЄДРПОУ 32970286","23.61.11","6904 10 000"]
["UA 1.177.0085641-15","ВГ263554","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ПРИЛАДИ ОСВIТЛЮВАЛЬНI ДО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ПРОЕКЦIЙНА ФАРА БЛИЖНЬОГО СВIТЛА +ПОЗИЦIОНУВАННЯ PROJECTED LOW BEAM+POSITIONING, ФАРА ГОЛОВНОГО СВIТЛА, ТОЧКОВА, ПЛОСКА HEADLAMP, SPOT, CADFACE, ПЕРЕДНIЙ СИГНАЛЬНИЙ ЛIХТАР, НАТУРАЛЬНИЙ  ДIАМ. 55 FRONT SIGNAL LAMP, NATURA","ДСТУ UN/ECE R 20-02:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 20-02)","'FARBA OTOMOTIV AYDINLATMA VE PLASTIK FABRIKALARI A.S.', ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE №21 16140 NILUFER-BURSA, ТУРЕЧЧИНА",null,"8512"]
["UA 1.007.0085642-15","ВГ336938","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СВIТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНI СВIТЛОДIОДНI 'СIЧ', МОД.: UE-60-/N/C-24, UE-90-N/C-48, UE-120-N/C-48","ДСТУ EN 60598-2-3-2014, Р. 3.4-3.15;  ДСТУ IЕС 61547-2001, ТАБЛ. 1-6, 7, 9-12; ДСТУ CISPR 15: 2007, ТАБЛ. 1; ТУ У 27.4-38949190-001:2015 'СВIТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНI СВIТЛОДIОДНI 'СIЧ', Р. 1, 2","ТОВ 'УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ', 69013, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, 9, КОД ЄДРПОУ 38949190    НА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЯХ ТОВ 'ЛЕДЛАЙФ', АДРЕСА ВИРОБНИЦВА: ХАРКIВСЬКА ОБЛ, ДЕРГАЧIВСЬКИЙ Р-Н, М. ДЕРГАЧI, ВУЛ ЗАЛIЗНИЧНА 31-Н, КОД ЄДРПОУ 37460937","27.40.3"]
["UA 1.177.0085643-15","ВГ263556","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ШЛАНГИ ГАЛЬМIВНI ТМ 'БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНIКА'","ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9","ОАО 'БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА', 413856, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАКОВО-16, РОСIЯ",null,"4009"]
["UA 1.009.0085644-15","ВГ339733","2015-10-23","2017-10-22","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ПРИЧЕПИ BODEX (ТИП PC2) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 2 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №58-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №73-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №105-02 (П. 5.1.1.2, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.4, 5.1.1.6.1, 5.1.1.6.2, 5.1.3), ДИВ. ДОДАТОК Б","'BODEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - SPOLKA KOMANDYTOWA', UL.RACLAWICKA 13, 53-149 WROCLAW, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.197.0085645-15","ВГ580617","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MITSUBISHI SPACE STAR, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'NETHERLANDS CAR BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8703"]
["UA 1.009.0085646-15","ВГ339734","2015-10-23","2017-10-22","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ПРИЧЕПИ BODEX (ТИП PC3) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 2 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №58-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №73-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №105-02 (П. 5.1.1.2, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.4, 5.1.1.6.1, 5.1.1.6.2, 5.1.3), ДИВ. ДОДАТОК Б","'BODEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - SPOLKA KOMANDYTOWA', UL.RACLAWICKA 13, 53-149 WROCLAW, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.009.0085647-15","ВГ339735","2015-10-23","2017-10-22","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НАПIВПРИЧЕПИ BODEX (ТИП KIS 3B) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 2 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №58-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №73-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №105-02 (П. 5.1.1.2, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.4, 5.1.1.6.1, 5.1.1.6.2, 5.1.3), ДИВ. ДОДАТОК Б","'BODEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - SPOLKA KOMANDYTOWA', UL.RACLAWICKA 13, 53-149 WROCLAW, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.197.0085648-15","ВГ580618","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT SCUDO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0085649-15","ВГ596508","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОПIДЙОМНИК ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ АП-18-13 НА БАЗI АВТОМОБIЛЯ    TATA LPT 613 (ТИП LPT 613, МОДЕЛЬ LPT 613/40), НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 (ДСТУ UN/ECE R 10-02:2004) П.6.2, 6.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (ДСТУ UN/ECE R 13-09-2002), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (ДСТУ UN/ECE R 14-03-2002); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (ДСТУ UN/ECE R 16-04-2002); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03 (ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (ДСТУ UN/ECE R 43-00-2002); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02                                                                                                                                                                    (ДСТУ UN/ECE R 48-02-2002); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02 (ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ДСТУ UN/ECE R 73-00-2002); ГОСТ 27435-87 (П.П. 1.2-1.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05'B1' (ЄВРО-4 ).","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 'ГIДРОМАШ'         (ДП 'МЗ 'ГIДРОМАШ'),  72312, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 191, КОД ЄДРПОУ 00240106","29.10.59-90.000","8705 90 80 90"]
["UA 1.197.0085650-15","ВГ580619","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085651-15","ВГ579641","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0085652-15","ВГ593157","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.057.0085653-15","ВГ575213","2015-10-23","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ТРАКТОР КОЛIСНИЙ МАРКИ JOHN DEERE, МОДЕЛЬ 9510R","ГОСТ 12.2.019-86 ПП. 1.1 - 1.10, 1.14 - 1.22, 8.3, 8.4, 8.6 - 8.8; ГОСТ 17822-91 Р. 1","'JOHN DEERE WATERLOO WORKS', 3500 E. DONALD STREET WATERLOO IA 50704-0270, UNITED STATES, США",".  .  .","8701 90 39 00"]
["UA 1.057.0085654-15","ВГ575214","2015-10-23","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ТРАКТОР КОЛIСНИЙ МАРКИ JOHN DEERE, МОДЕЛЬ 6130D","ГОСТ 12.2.019-86 ПП. 1.1 - 1.10, 1.14 - 1.22, 8.3, 8.4, 8.6 - 8.8; ГОСТ 17822-91 Р. 1","'INDUSTRIAS J. D. S. A. DE C.V.', BLVD JESUS VALDEZ SANCHEZ 470 SALTILLO, COA, 25000 SAN PEDRO GARCIA, N. L. 66210 MEXICO, МЕКСИКА",".  .  .","8701 90 39 00"]
["UA 1.077.0085655-15","ВГ273740","2015-10-23","2016-04-22","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.18), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.3-6.4, 6.5.1, 6.6, 6.8, 6.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707 10 90 20"]
["UA 1.182.0085656-15","ВГ582458","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0085657-15","ВГ572332","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.174.0085658-15","ВГ598560","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ IVECO AS 440S43, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В1) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'IVECO-MAGIRUS AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.174.0085659-15","ВГ598561","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП LDS NG 43, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 105-02, ПУНКТИ 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.2; 5.1.1.4; 5.1.1.6.1; 5.1.1.6.2; 5.1.3","'KONSORCJUM LEASINGOWE LDS SA', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.038.0085660-15","ВГ572333","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW 5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.174.0085661-15","ВГ598562","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0085662-15","ВГ572415","2015-10-23","2016-04-23","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ MANITOU MLT 634-120 LSU, Б/К","ГОСТ 16215-80 Р.3","MANITOU GROUP , 430 RUE AUBINIERE, 44150 ANCENIS, ФРАНЦIЯ",null,"8427"]
["UA 1.182.0085663-15","ВГ582459","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.032.0085664-15","ВГ587287","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER 316, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', STUTTGART-UNTERTUERKHE IM, НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085665-15","ВГ579640","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0085666-15","ВГ598563","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085667-15","ВГ579642","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.094.0085668-15","ВГ371978","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","МIНЕРАЛЬНI МОТОРНI МАСЛА ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГОСТ 10541-78 П. 1-6, 10, 11, 14, 15","ФIРМА 'MINERA KRAFTSTOFFE MINERALOEWERK REMPEL GMBH', RHENANIASTRASSE 130-132, 68219 MANNHEIM (RHEINAU), 'ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (НIМЕЧЧИНА)'",null,"2710"]
["UA 1.173.0085669-15","ВГ468982","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ Е200, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0085670-15","ВГ598564","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0085671-15","ВГ598565","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0085672-15","ВГ598566","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0085673-15","ВГ598567","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ OPEL OMEGA, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0085674-15","ВГ579643","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT PREMIUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.181.0085675-15","ВГ597014","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.094.0085676-15","ВГ371980","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","МIНЕРАЛЬНI МОТОРНI МАСЛА ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТУ' П.П 1-8, 17, 18","ФIРМА 'MINERA KRAFTSTOFFE MINERALOEWERK REMPEL GMBH', RHENANIASTRASSE 130-132, 68219 MANNHEIM (RHEINAU), 'ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (НIМЕЧЧИНА)'",null,"2710"]
["UA 1.197.0085677-15","ВГ580614","2015-10-23","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ОПРИСКУВАЧА, НОВI","ГОСТ 26828-86 (Р.2)","'JOSKIN', RUE DE WERGIFOSSE 39, 4630 SOUMAGNE, БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.094.0085678-15","ВГ371981","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","МIНЕРАЛЬНI ПЛАСТИЧНI МАСТИЛА ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГОСТ 21150-87 'СМАЗКА ЛИТОЛ-24. ТУ' П.П. 1-3, 6-13","ФIРМА 'MINERA KRAFTSTOFFE MINERALOEWERK REMPEL GMBH', RHENANIASTRASSE 130-132, 68219 MANNHEIM (RHEINAU), 'ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (НIМЕЧЧИНА)'",null,"2710"]
["UA 1.181.0085679-15","ВГ597015","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM AE480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.194.0085680-15","ВГ541027","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ - ШАМПУНI ТА КОНДИЦIОНЕРИ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТОРГIВЕЛЬНИХ МАРОК 'LANWAR', 'DAMANA', 'PASCAL MORABITO', 'BIENVENUE'","ДСТУ 4315:2004 П.4.1.2. ТАБЛ.1 П.4; П.5.1. ТАБЛ.3; ДСТУ 4763:2007 П.5.3. ТАБЛ.1; П.5.4. ТАБЛ.2","'LANWAR', 60-186, POZNAN, CMENTARNA 22, POLAND, ПОЛЬЩА",null,"3305"]
["UA 1.187.0085681-15","ВГ596509","2015-10-23","2016-09-02","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ (СИГАРИЛЛИ) В АСОРТИМЕНТI  (3 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ГОСТ 8699-76, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/18546 ВIД 22.03.2013Р.","'SWEDISH MATCH CIGARS B.V.', NIEUWSTRAAT 75-77, 5521 CB EERSEL, NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ (ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI 'SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP LUMMEN NV', HOUTHALEN FACTORY EUROPARK 1030 3530 HOUTHALEN, BELGIUM, БЕЛЬГIЯ)",null,"2402"]
["UA 1.187.0085682-15","ВГ596510","2015-10-23","2016-10-07","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ В АСОРТИМЕНТI  (2 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ГОСТ 8699-76, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/106949 ВIД 01.11.2012Р.","SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP EERSEL B.V. NIEUWSTRAAT 75-77, 5521 CB EERSEL, NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ",null,"2402"]
["UA 1.187.0085683-15","ВГ596511","2015-10-23","2016-10-07","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ В АСОРТИМЕНТI  (12 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/106948 ВIД 01.11.2012Р.","SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP EERSEL B.V., NIEUWSTRAAT 75-77, 5521 CB EERSEL, NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ (ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI 'SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP LUMMEN N.V.', DELLESTRAAT 12 A, 3560, LUMMEN, BELGIUM, БЕЛЬГIЯ)",null,"2402"]
["UA 1.187.0085684-15","ВГ596512","2015-10-23","2016-10-23","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ В АСОРТИМЕНТI (9 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","'TABACALERA A.FUENTE & CIA', ZONA FRANCA INDUSTRIAL, SANTIAGO ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"2402"]
["UA 1.187.0085685-15","ВГ596513","2015-10-23","2016-10-23","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЮТЮН НЮХАЛЬНИЙ ТА ТЮТЮН СИГАРЕТНИЙ В АСОРТИМЕНТI  (8 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ГОСТ 858-81","'POESCHL TABAK GMBH & CO. KG.', DIESELSTRASSE, 1, 84141, 84144, GEISENHAUSEN P.O.B 1149, НIМЕЧЧИНА",null,"2403"]
["UA 1.038.0085686-15","ВГ572336","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.181.0085687-15","ВГ597016","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.163.0085688-15","ВГ155902","2015-10-23","2016-04-22","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ SAMPO 600 З ЖАТКОЮ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86 Р. 1-4, 7, 8;  ГОСТ 12.2.120-88 Р. 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (EN 632:1995 IDT) УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ.","'SAMPO', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.194.0085689-15","ВГ541028","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТIЛОМ ТА ВОЛОССЯМ - ГЕЛI ДЛЯ ДУШУ, ГЕЛI ДЛЯ ТIЛА ТА ВОЛОССЯ ТОРГIВЕЛЬНИХ МАРОК 'LANWAR', 'DAMANA', 'PASCAL MORABITO', 'BIENVENUE'","ДСТУ 4315:2004 П.4.1.2. ТАБЛ.1 П.4; П.5.1. ТАБЛ.3","'LANWAR', 60-186, POZNAN, CMENTARNA 22, POLAND, ПОЛЬЩА",null,"3401"]
["UA 1.038.0085690-15","ВГ572335","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT TRAFIC ' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.181.0085691-15","ВГ597017","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 970.25, Б/К","ДСТУ 3649:2010, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09], ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00], ДСТУ UN/ECE R 14-03-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03),  ДСТУ UN/ECE R 16-04-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В1] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0085692-15","ВГ263557","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБИЛIВ - АМОРТИЗАТОРИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГОСТ 30635-99 (П.П. 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 6.4; 6.5)","'ZHEJIANG YAZHIXING AUTOMOBILE COMPONENTS CO.LTD.', NO.8, CHUANGYE RD, ZHENGLOU, WANGQUAN TOWN, PINGYANG CITY, CHINA, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.177.0085693-15","ВГ263558","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБИЛIВ - АМОРТИЗАТОРИ: LANOS ЗАД. LANOS, SENS, АРТ. SA-DW0010OR; LANOS ПЕРЕД. (ВСТАВКА) LANOS, SENS, АРТ. SA-DW0010OFC; ВАЗ 2108-21099 ЗАД 2108-2115, 2110-2112, 1117-1119 'КАЛИНА', АРТ. SA-LA2108OR; ВАЗ 2110-2112 ПЕРЕД (ВСТАВКА) 2110-2112, АРТ. SA-LA2110OFC","ГОСТ 30635-99 (П.П. 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 6.4; 6.5)","'ZHEJIANG YAZHIXING AUTOMOBILE COMPONENTS CO.LTD.', NO.8, CHUANGYE RD, ZHENGLOU, WANGQUAN TOWN, PINGYANG CITY, CHINA, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.193.0085694-15","ВГ579644","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0085695-15","ВГ263559","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБИЛIВ - КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ: ГАЗ 2410 (Б116) 24, 2410, АРТ. IC-GA2410; МОСКВИЧ 412 (Б115В) 412, АРТ. IC-MS412","ДСТУ ГОСТ 3940:2007 'ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 4.2-4.5, 4.7, 4.8, 4.12-4.15, 4.18-4.20, 4.22)","'HARBIN AOTONG AUTOMOBILE ELECTRICAL CO. LTD', NO.1015 TIANHENG STR. DAOWAI DIST. HARBIN, CHINA, КИТАЙ",null,"8511"]
["UA 1.193.0085696-15","ВГ579645","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.009.0085697-15","ВГ339779","2015-10-23","2017-10-22","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MITSUBISHI LANCER, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05 (В) 'ЄВРО-4', ДИВ. ДОДАТОК","'MITSUBISHI MOTORS CORPORATION', TOKYO 108-8410, ЯПОНIЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'MIZUSHIMA PLANT', 1-1-CHOME, MIZUSHIMA-KAIGANDORI, KURASHIKI, OKAYAMA PREF. 712-8501, ЯПОНIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.193.0085698-15","ВГ579646","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ CITAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085699-15","ВГ579647","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.177.0085700-15","ВГ584507","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ДВЕРI АВТОМАТИЧНI ТМ 'GRETSCH-UNITAS GMBH': РОЗСУВНI ДВЕРI (GS-100, ECONOMASTER EM, COMPACTMASTER CM, HEAVYMASTER HM, GST, ECONOMASTER EMT, CMR); ДВЕРI ДЛЯ ШЛЯХIВ ЕВАКУАЦIЇ (GS-100 BREAK-OUT, ECONOMASTER EM BREAK-OUT, HM-F FT, ECONOMASTER EM-F, COMPACTMASTER CM-F, COMPACTMASTER CM-F WK2); КАРУСЕЛЬНI ДВЕРI (GRA, GGR, GGG);  РОЗПАШНI ДВЕРI (TURNMASTER, DTR, DTR B); СУЦIЛЬНОСКЛЯНI ДВЕРI (GSW-M, GSW-A).","ДСТУ IEC 60335-1:2004, Р. 6 - 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19 - 31; ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, П. 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2004, Р. 5; ДСТУ CISPR 14-1:2004, П.П. 4.1.1, 4.1.2; ДСТУ CISPR 14-2:2007, П.П. 5.1, 5.6, 5.7.","'GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLAGE', JOHANN-MAUS-STR.3, 71252 DITZINGEN, НIМЕЧЧИНА",null,"7610"]
["UA 1.193.0085701-15","ВГ579654","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0085702-15","ВГ537449","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0085703-15","ВГ537060","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085704-15","ВГ579648","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085705-15","ВГ579649","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085706-15","ВГ579656","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 105.460, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0085707-15","ВГ598568","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5-SERIES, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0085708-15","ВГ598569","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0085709-15","ВГ579650","2015-10-23","2015-12-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0085710-15","ВГ598967","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (B) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.193.0085711-15","ВГ579655","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 105.460, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085712-15","ВГ579651","2015-10-23","2015-12-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ A140, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085713-15","ВГ579657","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0085714-15","ВГ572338","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'MERCEDES-BENZ' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.038.0085715-15","ВГ572337","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ E' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0085716-15","ВГ579658","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ S250, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085717-15","ВГ579659","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085718-15","ВГ533749","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085719-15","ВГ533750","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП WEB TRAILER ZPRASO 18, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'TRAILER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0085720-15","ВГ579660","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ CITAN 109, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085721-15","ВГ579653","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085722-15","ВГ579661","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085723-15","ВГ533751","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0085724-15","ВГ597018","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085725-15","ВГ533752","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0085726-15","ВГ582219","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ ALFA ROMEO МОДЕЛI GIULIETTA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2, 5.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1 - 5.4, 6.1.2, 6.2 - 6.4, 6.5.1, 6.6 - 6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5; ДСТУ 4277:2004, 4.3.2 - НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З  ТРИКОМПОНЕНТНИМ НЕЙТРАЛIЗАТОРОМ; ДСТУ 3649:2010, ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7,  6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05,                П. 4.4-4.7 РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4')","'ALFA ROMEO AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0085727-15","ВГ580620","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0085728-15","ВГ581506","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ GREASEWAY ALX 82","ГОСТ 21150-87, П.П 1-3, 6-13","'STATOIL FUEL & RETAIL LUBRICANTS SWEDEN AB', TORKEL KNUTSSONSGATAN 24, 118 88  STOCKHOLM, ШВЕЦIЯ; НА ВИРОБНИЧIЙ ПОТУЖНОСТI КОМПАНIЇ 'AXEL CHRISTIERNSSON', STRANDVAGEN 10, SK-44911 NOL, ШВЕЦIЯ",null,"2710"]
["UA 1.182.0085729-15","ВГ581519","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЛЮЛЬКИ БУДIВЕЛЬНI МОДЕЛЕЙ: ZLP150, ZLP300, ZLP500, ZLP630, ZLP800, ZLP1000 ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ","ДСТУ EN 1808:1999, ДСТУ EN 60204-32:2006 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'WUXI HUAKE MACHINE EQUIPMENT CO. LTD', JIAOXI ROAD, ANZHEN TOWN, 214105, КИТАЙ",null,"8428"]
["UA 1.186.0085730-15","ВГ593158","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","МОТОЦИКЛ МАРКИ HONDA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'AMERICAN HONDA MOTOR CO INC', США",null,"8711"]
["UA 1.182.0085731-15","ВГ591279","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ГУМОВI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ, МОД. 366 (ТИПОРОЗМIРИ 215/75R17.5; 225/75R17.5); МОД. 785 (ТИПОРОЗМIРИ 215/75R17.5; 225/75R17.5; 275/70R22.5 ); МОД. 366+ (ТИПОРОЗМIР 275/70R22.5)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD', XISHUI INDUSTRIAL ZONE, GUANGRAO, DONGYING CITY, SHANDONG 257336 PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"4011"]
["UA 1.186.0085732-15","ВГ593042","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.182.0085733-15","ВГ591280","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ГУМОВI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ, МОДЕЛЬ TOURING K99 (ТИПОРОЗМIР 185/75R16C)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'SHANDONG ZHONGYI RUBBER CO., LTD', DAWANG ECONOMIC PARK, GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"4011"]
["UA 1.186.0085734-15","ВГ593043","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0085735-15","ВГ533753","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0085736-15","ВГ593044","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ CODER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'CODER FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.007.0085737-15","ВГ525828","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","IГРАШКИ ДИТЯЧI Т.М. 'WINX CLUB' - ЛЯЛЬКИ IЗ ПЛАСТМАСИ (ПЕРЕЛIК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ДСТУ EN 71-1:2006 П.П. 4.1, 4.7","'RAINBOW INTERNAZIONALE LTD' 16/F., GOLDSLAND BUILDING, 22-26 MINDEN AVENUE, TST, KOWLOON, HONG KONG, КИТАЙ",null,"9503"]
["UA 1.190.0085738-15","ВГ552837","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРИЧНI ПОБУТОВI: ВОДОНАГРIВАЧI ТОРГIВЕЛЬНИХ МАРОК:  'ELDOM  AQUA', 'ELDOM  FAVOURITE', 'ELDOM  EUREKA', 'ELDOM  EXTRA  LIFE', 'ELDOM TITAN', 'ELDOM GREEN LINE', 'ELDOM  ALPHA', 'ELDOM  BETA',  (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 3 НАЙМЕНУВАННЯ ТА 46 СЕРIЙ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ IEC  60335-2-21:2006, ДСТУ IEC 60335-2-35:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004","'ELDOMINVEST LTD', 9009, VARNA, BULGARIA 275 A, VI. VARNENTCHIK BLVD, БОЛГАРIЯ",null,"8516"]
["UA 1.173.0085739-15","ВГ533754","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0085740-15","ВГ580621","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA COROLLA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING', ТУРЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.140.0085741-15","ВГ342171","2015-10-23","2016-10-22","Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження","ВЕРСТАТИ ДЕРЕВООБРОБНI ФОРМАТНО-РОЗКРIЙНI ALTENDORF МОД.: WA 6, WA 8","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПОКАЗНИКАМ ДСТУ 2807-94, ГОСТ 12.2.026.0-93, ГОСТ 27487-87","ФIРМА 'ALTENDORF MACHINERY MANUFACTURING CO. LTD', № 4, HENGSHAN ROAD, ETDZ, P.R., 066004, КИТАЙ",null,"8465 91 20 00"]
["UA 1.173.0085742-15","ВГ533755","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085743-15","ВГ533765","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085744-15","ВГ533766","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.194.0085745-15","ВГ541029","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ: ШАМПУНI ТА КОНДИЦIОНЕРИ ДЛЯ ВОЛОССЯ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (58 ПОЗИЦIЙ)","ДСТУ 4315:2004 П.4.1.2. ТАБЛ.1 П.4; П.5.1. ТАБЛ.3; ДСТУ 4763:2007 П.5.3. ТАБЛ.1; П.5.4. ТАБЛ.2","'GM GROUPE', 92240, MALAKOFF, RUE AVAULEE,14, FRANCE, ФРАНЦIЯ,    НА ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАХ 'LABOFIL', 69290 SAINT GENIES LES OLLIERES, ФРАНЦIЯ",null,"3305"]
["UA 1.194.0085746-15","ВГ541032","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТIЛОМ ТА ВОЛОССЯМ - ГЕЛI ДЛЯ ДУШУ ТА РIДКЕ МИЛО, ГЕЛЬ ДЛЯ ТIЛА ТА ВОЛОССЯ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (68 ПОЗИЦIЙ)","ДСТУ 4315:2004 П.4.1.2. ТАБЛ.1 П.4; П.5.1. ТАБЛ.3","'GM GROUPE', 92240, MALAKOFF, RUE AVAULEE,14, FRANCE, ФРАНЦIЯ,    НА ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАХ 'LABOFIL', 69290 SAINT GENIES LES OLLIERES, ФРАНЦIЯ",null,"3401"]
["UA 1.038.0085747-15","ВГ572342","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0085748-15","ВГ579665","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0085749-15","ВГ572339","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0085750-15","ВГ572340","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.196.0085751-15","ВГ573889","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ: ПРОФIЛЬ З АЛЮМIНIЄВОГО СПЛАВУ ПОРОЖНИСТИЙ, ДОВЖИНА 1615 ММ., Т.М. GREENVILLE","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93)","ФIРМА 'GREENVILLE INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED', АДРЕСА: FLAT/RM 502D 5/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING 31 TONKIN STREET CHEUNG SHA WAN KL, КИТАЙ",null,"7604"]
["UA 1.193.0085752-15","ВГ579666","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085753-15","ВГ533764","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085754-15","ВГ579667","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART CABRIO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085755-15","ВГ533757","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SKODA ', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085756-15","ВГ533758","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ S350, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085757-15","ВГ579668","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.044.0085758-15","ВГ464599","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРУБИ МЕТАЛОПЛАСТИКОВI ТИПIВ: PE-XВ/AL/PE-XВ; PE-RT-2/AL/PE-RT-2; PE-XВ/AL/PE-RT-1; PE-XВ/AL/PE ДЛЯ ВНУТРIШНIХ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД","ТУ У В.2.5-25.2-33779426-001:2007 'ТРУБИ МЕТАЛОПЛАСТИКОВI ДЛЯ ВНУТРIШНIХ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ОПАЛЕННЯ ПIДЛОГИ ТА ВОДЯНОГО РАДIАТОРНОГО ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ ТА СПОРУД. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 5.1.1, 5.1.2 (ТАБЛ. 1-2), 5.1.6 (ТАБЛ. 4 ПОЗ 1), 5.1.8 (ТАБЛ. 6, ЩОДО СТIЙКОСТI ДО ДIЇ ПОСТIЙНОГО ВНУТРIШНЬОГО ТИСКУ ПРОТЯГОМ 1 ГОД, 165 ГОД)","ТОВ 'САН ТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ'  М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, ПРИМIЩЕННЯ 1-4; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 15-Б","22.21.21"]
["UA 1.190.0085759-15","ВГ552836","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ОБЛАДНАННЯ З ОБРОБКИ НАСIННЄВОГО МАТЕРIАЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: НАСIННЄВИЙ ЗАВОД У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ, 34 НАЙМЕНУВАННЯ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 12.2.003-91  ГОСТ 12.2.007.0-75; ДСТУ EN 60204-1:2004","PETKUS TECHNOLOGIE GMBH., 99848 WUTHA-FARNRODA, ROBERSTRABE 8, BR DEUTSCHLAND, НIМЕЧЧИНА",null,"8437"]
["UA 1.193.0085760-15","ВГ579670","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.044.0085761-15","ВГ464600","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРУБИ МЕТАЛОПОЛIМЕРНI КОМПОЗИТНI (ЗI СТРУКТУРОВАНОГО ПОЛIЕТИЛЕНУ З АНТИДИФУЗIЙНИМ БАР'ЄРНИМ АЛЮМIНIЄВИМ ШАРОМ ТА ЗОВНIШНIМ ШАРОМ IЗ ПОЛIПРОПIЛЕНУ) ТИПIВ: PE-XB/AL/PPR; PE/AL/PPR; PPR ДЛЯ  ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД ТА ФIТИНГИ PPR ДО НИХ","ТУ У В.2.5-25.2-33779426-001:2007 'ТРУБИ МЕТАЛОПЛАСТИКОВI ДЛЯ ВНУТРIШНIХ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ОПАЛЕННЯ ПIДЛОГИ ТА ВОДЯНОГО РАДIАТОРНОГО ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ ТА СПОРУД. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 5.1.1, 5.1.2 (ТАБЛ. 1-2), 5.1.6 (ТАБЛ. 4 ПОЗ 1), 5.1.8 (ТАБЛ. 6, ЩОДО СТIЙКОСТI ДО ДIЇ ПОСТIЙНОГО ВНУТРIШНЬОГО ТИСКУ ПРОТЯГОМ 1 ГОД, 165 ГОД)                ДСТУ Б В.2.5-18-2001 'ДЕТАЛI З'ЄДНУВАЛЬНI З ПОЛIПРОПIЛЕНУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ГАГРIТИМ                   IНСТРУМЕНТОМ ВРОЗТРУБ ПРИ БУДIВНИЦТВI МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ'                    П.П. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 (РЯДОК 1 ТАБЛИЦI 17)","ТОВ 'САН ТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ'  М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, ПРИМIЩЕННЯ 1-4; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 15-Б","22.21.21"]
["UA 1.193.0085762-15","ВГ579669","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085763-15","ВГ579672","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0085764-15","ВГ572341","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.177.0085765-15","ВГ263553","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","КАБЕЛI, ЩО НЕ ПОШИРЮЮТЬ ГОРIННЯ, З IЗОЛЯЦIЄЮ ТА ОБОЛОНКОЮ IЗ ПОЛIМЕРНИХ КОМПОЗИЦIЙ, ЩО НЕ МIСТЯТЬ ГАЛОГЕНIВ: КАБЕЛI СИЛОВI МАРОК: ППГНГ-HF, ПВПГНГ-HF, ПББПНГ-HF, ПВББПНГ-HF; КАБЕЛI КОНТРОЛЬНI МАРОК: КППГНГ-HF, КПВПГНГ-HF, КПББПНГ-HF, КПВББПНГ-HF","ТУ У 31.3-00214534- 069:2011 'КАБЕЛI СИЛОВI ТА КОНТРОЛЬНI, ЩО НЕ ПОШИРЮЮТЬ ГОРIННЯ,  З IЗОЛЯЦIЄЮ ТА ОБОЛОНКОЮ З ПОЛIМЕРНИХ КОМПОЗИЦIЙ, ЩО НЕ МIСТЯТЬ ГАЛОГЕНIВ', П.П. 2.3.1-2.3.10, 2.4.1-2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.7.1-2.7.4, 2.11.2, 3.2; ДСТУ 4809:2007, П.П.4.1(КЛАС -СТIЙКИЙ),П. 4.2 (КАТЕГОРIЯ А, КЛАС - СТIЙКИЙ), 4.4 (КЛАС ДТК1), 4.5 (КЛАС ДПК2), П. 4.6 (КЛАС КК2)","ПАТ 'ЗАВОД 'ПIВДЕНКАБЕЛЬ', 61099, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7, КОД ЄДРПОУ 00214534, УКРАЇНА","27.32.13"]
["UA 1.174.0085766-15","ВГ598968","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (B) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.044.0085767-15","ВГ464601","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРУБИ IЗ СТРУКТУРОВАНОГО ПОЛIЕТИЛЕНУ ТИПУ PE-XB З АНТИДИФУЗIЙНИМ БАР'ЄРНИМ ШАРОМ ТА БЕЗ НЬОГО ДЛЯ ВНУТРIШНIХ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД","ТУ У В.2.5-25.2-33779426-001:2007 'ТРУБИ МЕТАЛОПЛАСТИКОВI ДЛЯ ВНУТРIШНIХ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ОПАЛЕННЯ ПIДЛОГИ ТА ВОДЯНОГО РАДIАТОРНОГО ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ ТА СПОРУД. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 5.1.1, 5.1.2 (ТАБЛ. 1-2), 5.1.6 (ТАБЛ. 4 ПОЗ 1), 5.1.8 (ТАБЛ. 6, ЩОДО СТIЙКОСТI ДО ДIЇ ПОСТIЙНОГО ВНУТРIШНЬОГО ТИСКУ ПРОТЯГОМ 1 ГОД., 165 ГОД.ДСТУ Б В.2.7-143:2007 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ТРУБИ ЗI СТРУКТУРОВАНОГО                 ПОЛIЕТИЛЕНУ ДЛЯ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 6.2-6.5, 7.1, 7.3 (ТАБЛ. 12 ПОЗ. 2-5), 7.4 (ТАБЛ. 13 ПОЗ. 1-4);","ТОВ 'САН ТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ'  М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, ПРИМIЩЕННЯ 1-4; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 15-Б","22.21.21"]
["UA 1.077.0085768-15","ВГ273741","2015-10-23","2016-04-22","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AYGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П.4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                                 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'TOYOTA MOTOR CORP.', ЯПОНIЯ",null,"8703 21 90 30"]
["UA 1.177.0085769-15","ВГ263555","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ГУМОТЕХНIЧНI ВИРОБИ З НЕЗАТВЕРДIЛОЇ НЕПОРИСТОЇ ВУЛКАНIЗОВАНОЇ ГУМИ З МЕТАЛОМ: ВАЖЕЛI, ПIДВIСКИ, ШАРНIРИ КУЛЬОВИХ ВАЖЕЛIВ (КУЛЬОВI ОПОРИ) ТА ШАРНIРИ ГУМОВО-МЕТАЛЕВI (САЙЛЕНТБЛОКИ) ТМ 'БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНIКА'","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2.5.2; 1.2.5.4; 1.2.5.6; 1.2.5.7; 1.2.5.8; 1.2.5.9; 1.2.5.11","ОАО 'БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА', 413856, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАКОВО-16, РОСIЯ",null,"4016"]
["UA 1.010.0085770-15","ВВ608557","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ\"\"","IНВЕРТОРИ: GROWATT 5000 TL IНВЕРТОР З МОДУЛЕМ SHINE LAN; GROWATT 30000 TL3 IНВЕРТОР З МОДУЛЕМ SHINE LAN","УСIМ ВИМОГАМ: ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ IEC 61000-3-3:2004, ДСТУ IEC 61000-6-1:2007, ДСТУ IEC 61000-6-3:2007, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.11-75","КОМПАНIЯ 'SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD', № 28 GUANGMING ROAD, LONGTENG COMMUNITY, SHIYAN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, КИТАЙ (КНР)",null,"8504"]
["UA 1.174.0085771-15","ВГ598969","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 730, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (B) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.038.0085772-15","ВГ572346","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FORD TRANSIT' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.057.0085773-15","ВГ575215","2015-10-23","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ DIGER 3","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'FARMET A.S.', JIRINKOVA 276, 552 03 CESKA SKALICE, CZECH REPUBLIC, ЧЕХIЯ",".  .  .","8432 29 10 00"]
["UA 1.057.0085774-15","ВГ575216","2015-10-23","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ЛУЩИЛЬНИК SOFTER PS 6.0 SD","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.30, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.3, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'FARMET A.S.', JIRINKOVA 276, 552 03 CESKA SKALICE, CZECH REPUBLIC, ЧЕХIЯ",".  .  .","8432 29 10 00"]
["UA 1.173.0085775-15","ВГ532766","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LEXUS NX200T, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 -06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","TOYOTA MOTOR CORP, 471-8571, 1 TOYOTA-CHO, 471-8571 TOYOTA-AICHI, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085776-15","ВГ533759","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MINI -N, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085777-15","ВГ533760","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0085778-15","ВГ580622","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085779-15","ВГ533761","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0085780-15","ВГ597022","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085781-15","ВГ533762","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.044.0085782-15","ВГ464602","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРУБКИ (РУКАВИ) ГНУЧКI (ГОФРОВАНI) З НЕРЖАВIЮЧОЇ СТАЛI В ЗБОРI (З ФIТИНГАМИ ТА БЕЗ ФIТИНГIВ) ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ГАЗОПОСТАЧАННЯ I ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД","ГОСТ 12.2.063-81 'АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ   БЕЗОПАСНОСТИ' П.П. 1.1, 1.5","ТОВ 'САН ТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ'  М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, ПРИМIЩЕННЯ 1-4; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 15-Б","25.72.14","8307"]
["UA 1.173.0085783-15","ВГ533763","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0085784-15","ВГ597023","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0085785-15","ВГ597024","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП KRONE AZW18, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.044.0085786-15","ВГ464603","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","РУКАВИ, ШЛАНГИ I ТРУБКИ ГУМОВI В ЗБОРI (З ОБПЛЕТЕННЯМ ТА БЕЗ ОБПЛЕТЕННЯ, З ФIТИНГАМИ ТА БЕЗ ФIТИНГIВ), РУКАВИ (ШЛАНГИ) ГУМОВI АНТИВIБРАЦIЙНI (З ОБПЛЕТЕННЯМ ТА БЕЗ ОБПЛЕТЕННЯ, З ФIТИНГАМИ ТА БЕЗ ФIТИНГIВ)  ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ГАЗОПОСТАЧАННЯ I ОПАЛЕННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД","ГОСТ 12.2.063-81 'АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ. ОБЩИЕ                      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ' П.П. 1.1, 1.5;                                                                                                   ГОСТ 10362-76 'РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ УСИЛЕНИЕМ, НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' П 1,1; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 2.10; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18","ТОВ 'САН ТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ'  М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, ПРИМIЩЕННЯ 1-4; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 15-Б","22.19.30","4009"]
["UA 1.173.0085787-15","ВГ533767","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q3, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'AUDI ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0085788-15","ВГ582460","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI 'DAF XTREME LD 10W-40', 'DAF PREMIUM 10W-40' ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНIВ","ГОСТ 21337-84, П. 2.2","'DAF TRUCKS N.V.', HUGOVANDERGOESLAAN 1, PO BOX 90065 5600 PT EINDHOVEN, НIДЕРЛАНДИ",null,"2710"]
["UA 1.173.0085789-15","ВГ533768","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 525D, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0085790-15","ВГ597019","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085791-15","ВГ531247","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.187.0085792-15","ВГ588580","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA 6, НОВИЙ.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04","'MAZDA MOTOR CORP', 730-91, 3-1 SHINCHI FUCHU-CHO AKI-GUN, 730-91 HIROSHIMA, JAPAN, ЯПОНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.174.0085793-15","ВГ598970","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.181.0085794-15","ВГ597020","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0085795-15","ВГ593041","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.174.0085796-15","ВГ598971","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ R320, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.094.0085797-15","ВГ353779","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","СВIТЛОДIОДНI ЛАМПИ Т.М. 'EUROLAMP' ТА ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ Т.М. 'EUROLAMP' В АСОРТИМЕНТI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 12  ПОЗИЦIЙ","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ ДСТУ IЕС 60598-1:2002, ДСТУ IЕС 62560:2012, ДСТУ IEC 61000-3-2:2008, ДСТУ IEC 61000-3-3:2012, ДСТУ CISPR 15:2007 (CISPR 15:2005.IDT), ДСТУ IЕС 61547-2001 (IЕС 61547:1995, IDT)","'GREEN POWER EUROELECTRIC GMBH', RINGBAHNSTR.10-14, BERLIN 12099, GERMANY, (НIМЕЧЧИНА).",null,"9405"]
["UA 1.181.0085798-15","ВГ597021","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085799-15","ВГ579662","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0085800-15","ВГ597025","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.174.0085801-15","ВГ598972","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ E320, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.186.0085802-15","ВГ593045","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT LAGUNA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085803-15","ВГ579664","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0085804-15","ВГ597026","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART FORTWO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.196.0085805-15","ВГ573888","2015-10-23","2016-10-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","МЕХАНIЗМИ ВИКОНАВЧI ЕЛЕКТРИЧНI ОДНООБЕРТОВI (ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ) СЕРIЇ: МЕО-1600/25-0,25У-05ЛА","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 12.2.007.0","ОАО 'СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ', 428018, РФ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. АФАНАСЬЕВА, 8, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.         ( РОСІЯ )",null,"9032"]
["UA 1.193.0085806-15","ВГ579663","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ G 350, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0085807-15","ВГ537061","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС HEULIIEZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'HEULIEZ BUS', ФРАНЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.178.0085808-15","ВГ537450","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0085809-15","ВГ597028","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGA03, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В1] [''ЄВРО-4''], ДСТУ UN/ECE R 14-03-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03),  ДСТУ UN/ECE R 16-04-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ПП. 1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","  'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0085810-15","ВГ537062","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.007.0085811-15","ВГ336937","2015-10-23","2016-09-23","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДЖЕРЕЛА СВIТЛА - ЛАМПИ ТРУБЧАСТI СЕРIЇ VOLTEX-T8/B (12 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ IEC 62560:2012, П.П. 4.1 - 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, Р.7, П.П. 8.1- 8.3, 9.1-9.3, Р. 10-12, П.П. 13.1-13.6; ДСТУ CISPR 15:2007, ТАБЛ. 1;  ДСТУ IEC 61000-3-2: 2008, Р.7; ДСТУ IEC 61000-3-3: 2004, Р.5; ДСТУ IEC 61547-2001 ТАБЛ. 1-6, 7, 9-12, ПОСТАНОВА КМУ № 992 ВIД 15.10.2012, П.П. 1-6","ТОВ 'ТД 'ДИСКОН', УКРАЇНА, 04073, М.КИЇВ, ВУЛ.СЕМЕНА СКЛЯРЕНКО, 9, КОД ЄДРПОУ 38976287","27.40.3"]
["UA 1.193.0085812-15","ВГ579679","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","САМОХIДНИЙ РОЗПРИСКУВАЧ EVRARD AH 3004 A, Б/К","ДСТУ 2189-93,  ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30; 1.40; 2.2; 2.3  ДСТУ 2274-93,  ПУНКТИ 2.2.1; 2.2.3 - 2.2.7,  РОЗДIЛ 3  ГОСТ 12.2.019-86,  ПУНКТИ 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9;  1.12 - 1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9,  РОЗДIЛ 7,  ПУНКТИ 8.1 - 8.4; 8.6 - 8.8","'EVRARD', НIМЕЧЧИНА",null,"8705"]
["UA 1.181.0085813-15","ВГ597030","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП KRONE AZW18, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0085814-15","ВГ537453","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0085815-15","ВГ537452","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС SETRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'EVOBUS GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0085816-15","ВГ537454","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0085817-15","ВГ597027","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGA03, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В1] [''ЄВРО-4''], ДСТУ UN/ECE R 14-03-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03),  ДСТУ UN/ECE R 16-04-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ПП. 1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0085818-15","ВГ598570","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 3 SERIES, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0085819-15","ВГ598571","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ ' П.4.2","ООО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ',614055, Г.ПЕРМЬ,УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 84, РОСIЯ",null,"2711"]
["UA 1.193.0085820-15","ВГ579671","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0085821-15","ВГ597029","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085822-15","ВГ579652","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ HYUNDAI H-1, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HYUNDAI MOTOR CO', КОРЕЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0085823-15","ВГ572348","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CADDY' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.037.0085824-15","ВГ556802","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SEAT IBIZA,   Б/К","ДСТУ UN/ECE R-13-09:2002, П.5.1.2;5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ4277: 2004 П.4.3.2;  ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 Р.5;ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА (ЄЕК ООН №83-05 2005, IТД), РIВЕНЬ ВИМОГ В (ЄВРО-4),П.П.4.4-4.7     ДСТУ 3649:2010, П.П.5.2,5.3,6.1-6.3,6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8;6.8.1; 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,6.8.10,6.8.13-6.8.14,6.8.18,6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН  №16-04 П.5.3","'SEAT', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085825-15","ВГ572345","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CADDY' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.038.0085826-15","ВГ572344","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'MERCEDES-BENZ VITO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.038.0085827-15","ВГ572343","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'MERCEDES-BENZ SPRINTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.090.0085828-15","ВГ437097","2015-10-23","2016-10-22","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","КОМПОЗИЦIЇ ЕПОКСИДНI ЗАХИСНI, ЗМIЦНЮЮЧI ТА ОПОРЯДЖУВАЛЬНI 'КОУТЕКС' ('KOUTEX')","ТУ У В.2.7-24.3-00294349-106-2004 ЗI ЗМIНАМИ 'КОМПОЗИЦIЇ ЕПОКСИДНI ЗАХИСНI, ЗМIЦНЮЮЧI ТА ОПОРЯДЖУВАЛЬНI 'КОУТЕКС' ('KOUTEX') ЗА П. 2.4.6 ТАБЛ. 1 (ТЕПЛОСТIЙКIСТЬ; МIЦНIСТЬ ПРИ ВIДРИВI; МIЦНIСТЬ ПРИ РОЗТЯГУВАННI; ВIДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ ПРИ РОЗРИВI; СТИРАННIСТЬ).","ТОВ 'ДАЙВЕР ЛТД', 02090, М. КИЇВ-090, ВУЛ. I. СЕРГIЄНКА, 2/3.    АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА - 02160, М. КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 48. КОД ЄДРПОУ 31608875.","20.30.12"]
["UA 1.193.0085829-15","ВГ579673","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085830-15","ВГ572334","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT MEGANE SCENIC' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.193.0085831-15","ВГ579674","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0085832-15","ВГ572416","2015-10-23","2016-06-23","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ JCB 526 S, Б/К","ГОСТ 16215-80 Р.3","JCB, ROCESTER, STAFFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.193.0085833-15","ВГ579678","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0085834-15","ВГ572418","2015-10-23","2016-06-23","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ JCB 535-95, Б/К","ГОСТ 16215-80 Р.3","JCB, ROCESTER, STAFFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.193.0085835-15","ВГ579675","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0085836-15","ВГ572419","2015-10-23","2016-06-23","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ JCB 533-105,Б/К","ГОСТ 16215-80 Р.3","JCB, ROCESTER, STAFFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.162.0085837-15","ВГ589147","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ПРИЧIП ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЧОВНА TRAILER TUNDRA-21, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'TRACKER MARINE LP', США",null,"8716"]
["UA 1.162.0085838-15","ВГ589148","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ПРИЧIП ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЧОВНА TRAILER TNT-21, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'TRACKER MARINE LP', США",null,"8716"]
["UA 1.038.0085839-15","ВГ572349","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.193.0085840-15","ВГ579676","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 95.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0085841-15","ВГ593160","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №107-01, П.7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1-7.6.4; 7.6.7 -7.6.9; 7.6.11; 7.7.1-7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11-7.14; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.186.0085842-15","ВГ593161","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0085843-15","ВГ593162","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0085844-15","ВГ593163","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.094.0085845-15","ВГ318211","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ 12 ПОЗИЦIЙ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 2161:2010; ДСТУ 7282:2012; ТУ У 24.5-30977482-001-2003, П. 2.4, ТАБЛ. 2 'ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ ТА ЧИСТКИ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","'INDESIT COMPANY S.P.A.', VIALE ARISTIDE MERLONI 47, 60044, FABRIANO (AN), ITALY, IТАЛIЯ НА  ПIДПРИЄМСТВI 'DOCCHEM S.R.L', STRADA DELIA COSTIERA, 27020 -DORNO (PV), IТАЛIЯ",null,"3402"]
["UA 1.193.0085846-15","ВГ579677","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR AG', ШВЕЙЦАРIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0085847-15","ВГ537063","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ЕКСКАВАТОРИ ОДНОКОВШОВI ЕО-650А НА АВТОМОБIЛЬНОМУ ШАСI МАЗ 631705-364, НОВI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02, ДСТУ EN 474-4:2005","ТОВ 'ТОРГОВИЙ ДIМ 'БУДШЛЯХМАШ' 03113, М.КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 68/1, ОФ. 62, КОД ЄДРПОУ 32670703, ВИРОБНИК БАЗОВОГО ШАСI ОАО МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД, 220021, Г. МИНСК, Г. МИНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"8429"]
["UA 1.094.0085848-15","ВГ318236","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ: МИЮЧИЙ ЗАСIБ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН У ТАБЛЕТКАХ, ПОРОШОК ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН, ОПОЛIСКУВАЧ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН, ПОРОШКОПОДIБНИЙ ЗАСIБ ДЛЯ ПРАННЯ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 2161:2010; ДСТУ 7282:2012; ДСТУ 2972:2010, П.4.2.1, ТАБЛ. 1, П. 4.3.1, ТАБЛ. 2, П.П.1-4; ТУ У 24.5-30977482-001-2003, П. 2.4, ТАБЛ. 2 'ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ ТА ЧИСТКИ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","'INDESIT COMPANY S.P.A.', VIALE ARISTIDE MERLONI 47, 60044, FABRIANO (AN), ITALY, IТАЛIЯ НА  ПIДПРИЄМСТВI 'CHEMICAL FLACER DL CERI FLAVIO', LOCALITA BELLARIA 31/A 40036 VADO (BO) - ITALY, IТАЛIЯ",null,"3402"]
["UA 1.178.0085849-15","ВГ544529","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.187.0085850-15","ВГ588698","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH 4X2 Т (НОВИЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-06 'ЄВРО-6',  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №105-05, ГОСТ 27435-87 ПУНКТИ 1.2 - 1.5","'VOLVO TRUCKS CORPORATION', SE-405 08 GOTHENBURG, ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085851-15","ВГ544533","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085852-15","ВГ468983","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085853-15","ВГ533756","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0085854-15","ВГ572417","2015-10-23","2016-06-23","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ВИЛКОВИЙ   NISSAN EGH02-A304, Б/К","ГОСТ 16215-80 Р.3","NISSAN MOTOR CO., LTD., 1-1, TAKASHIMA 1-CHOME, NISHI-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 220-8686, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.181.0085855-15","ВГ597035","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.185.0085856-15","ВГ431122","2015-10-23","2016-06-30","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДТ-З-К4, СОРТ F (ВМIСТ СIРКИ ДО 50 МГ/КГ)","ДСТУ 4840:2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (П.4.2. ТАБЛ.1, П. 1-11, 14-15. ТАБ.2А),  ДЛЯ ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F ВИДУ II.","ОАО 'НАФТАН', 211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.059.0085857-15","ВГ581314","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ПАНЧIШНО-ШКАРПЕТКОВI ДИТЯЧI TM 'GLORIA JEANS', 'GEE JAY': ПАНЧОХИ, НАПIВПАНЧОХИ, ГОЛЬФИ, ШКАРПЕТКИ, ЛЕГIНСИ, КОЛГОТКИ","ДСТУ ГОСТ 2056-92 'ВИРОБИ ПАНЧIШНО-ШКАРПЕТКОВI. КОЛГОТКИ, ЯКI ВИРОБЛЯЮТЬСЯ НА КРУГЛОПАНЧIШНИХ АВТОМАТАХ. ЗТУ'. П.П. 2.2.1, 2.2.16, 2.2.22, 2.2.23, ГОСТ 8541-84 'ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ НА ГРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ. ОТУ' П.П. 1.3, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14,       CАНПИН 42-125-4390-87","ФIРМА 'DUTEX ENTERPRISE LTD.', ROOM 302, NO. 22, LANE 883, QUXI ROAD, SHANGHAI, CHINA, КИТАЙ",null,"6111  6 115"]
["UA 1.059.0085858-15","ВГ581315","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ПАНЧIШНО-ШКАРПЕТКОВI ДИТЯЧI TM 'GLORIA JEANS', 'GEE JAY': ПАНЧОХИ, НАПIВПАНЧОХИ, ГОЛЬФИ, ШКАРПЕТКИ, ЛЕГIНСИ, КОЛГОТКИ","ДСТУ ГОСТ 2056-92 'ВИРОБИ ПАНЧIШНО-ШКАРПЕТКОВI. КОЛГОТКИ, ЯКI ВИРОБЛЯЮТЬСЯ НА КРУГЛОПАНЧIШНИХ АВТОМАТАХ. ЗТУ'. П.П. 2.2.1, 2.2.16, 2.2.22, 2.2.23, ГОСТ 8541-84 'ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ НА ГРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ. ОТУ' П.П. 1.3, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14,       CАНПИН 42-125-4390-87","ФIРМА 'TOP JING INTERNATIONAL CO., LIMITED', ROOM 1414, NO.1759 NORTH ZHONGSHAN ROAD, SHANGHAI, CHINA, КИТАЙ",null,"6111 61 15"]
["UA 1.197.0085859-15","ВГ580623","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0085860-15","ВГ537455","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0085861-15","ВГ580624","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.003.0085862-15","ВГ553681","2015-10-23","2017-10-15","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ ЗА ДСТУ ГОСТ 3935:2004: 'PARKER & SIMPSON P&S C-LINE BLACK', 'PARKER & SIMPSON P&S C-LINE BLUE', 'DAVIDOFF RESHAPE' (В ПАЧКАХ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ), 'DAVIDOFF RESHAPE' (В ПАЧКАХ БIЛОГО КОЛЬОРУ), 'WEST COMPACT BLUE'","ДСТУ ГОСТ 3935:2004 'СИГАРЕТИ. ЗТУ'ПП.4.1, 6.5, ГН 6.6.1.1-130-2006 ВIД 17.07.2006, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001 ВIД 20.09.2001, ЗАКОНIВ УКРАЇНИ №481/95-ВР 'ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА...ТЮТЮНОВИХ ВИРОБIВ', №2899-IV 'ПРО ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБIВ I ЇХ ШКIДЛИВО-ГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ'","АТ 'IМПЕРIАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА', АДРЕСА: ВУЛ.АКАДЕМIКА ЗАБОЛОТНОГО, 35, М.КИЇВ, 03026, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 20043260",null,"12.00.11"]
["UA 1.177.0085863-15","ВГ263560","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБИЛIВ - КОТУШКА ЗАПАЛЕННЯ, АРТ. 2015-1--12","ДСТУ ГОСТ 3940:2007 'ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 4.2-4.5, 4.7, 4.8, 4.12-4.15, 4.18-4.20, 4.22)","'SHENZHEN RUNRONGDA TRADE CO., LTD',  RM 804,  PENGQIGE JINLIGUANGCHANG 48 BEILILU LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, КИТАЙ",null,"8511"]
["UA 1.178.0085864-15","ВГ537456","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0085865-15","ВГ537064","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП PANAV NV35, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'PANAV STATNI PODNIK', ЧЕХIЯ",null,"8716"]
["UA 1.117.0085866-15","ВГ453826","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ \"\"СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР\"\"","КОСМЕТИЧНI ЗАСОБИ :  1. ГЕЛЬ ДЛЯ ТIЛА 'КАРIПАЗИН УЛЬТРА',   2. КРЕМ ДЛЯ ТIЛА 'КАРIПАЗИН',  3. СУХИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТIЛА 'КАРIПАЗИН УЛЬТРА'","ДСТУ 4765:2007 'КРЕМИ КОСМЕТИЧНI. ЗТУ'(П. 5.4, ТАБЛ. 2), ДСТУ 5010:2008 'ПРОДУКЦIЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНА. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ I ЗБЕРIГАННЯ'","ФIРМА 'GUANGZHOU MEIZIHE COSMETICS CO. LTD' (№ 12, XIN GUANGCONG ROAD, BAI YUN DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA), КИТАЙ",null,"3304"]
["UA 1.197.0085867-15","ВГ580625","2015-10-23","2016-10-22","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.181.0085868-15","ВГ597031","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ, ДЕТАЛI ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ I ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОГО МЕХАНIЗМУ: ПОРШНI, КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI, ГIЛЬЗИ","ОСТ 37.001.079-76 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ ВИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' Р.3 (КРIМ П.3.11); ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' ПП. 1.2, 1.2.2-1.2.4, 1.3; ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ' Р.2   (КРIМ ПП. 2.11, 2.12, 2.14, 2.16)","'MANLE GMBH' PRAGSTRABE 26-46. 70376 STUTTGART, GERMANY, НIМЕЧЧИНА,\\n  ВИРОБНИЧI ПЛОЩI: 'MANLE COMPONENTES DE MOTORES S.A.' INDUSTRIAL MURTEDE, MURTEDE, PORTUGAL, ПОРТУГАЛIЯ; 'MANLE M.L. S.A.' RODOVIA, LIMEIRA, BRAZIL, БРАЗИЛIЯ",null,"8409"]
["UA 1.186.0085869-15","ВГ593098","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS LEXION 480 З ЖАТКОЮ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (ВСIМ ОБОВ*ЯЗКОВИМ)","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERTEMASCHINEN GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.032.0085870-15","ВГ587290","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ","ТУ У 20.4-39227154-001:2015 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТА ШКIРОЮ .ТУ' (П.1,2,3 ТАБ.2, П.1,3,6 ТАБ.3, П.1,2,3,4,5 ТАБ.4)","ПП 'ЗАПОРIЖБIОСИНТЕЗ', УКРАЇНА, 69098, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПОЛЯКОВА, БУД.3, КВ.122. КОД ЄДРПОУ 39227154  АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:  М.ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 17","20.42.1"]
["UA 1.181.0085871-15","ВГ597032","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ, ДЕТАЛI ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ I ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОГО МЕХАНIЗМУ: ПОРШНI, КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI, ГIЛЬЗИ, КЛАПАНИ ВПУСК ВИПУСК, РОЗПОДIЛЬЧI ВАЛИ","ОСТ 37.001.079-76 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ ВИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' Р.3 (КРIМ П.3.11); ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' ПП. 1.2, 1.2.2-1.2.4, 1.3; ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ' Р.2   (КРIМ ПП. 2.11, 2.12, 2.14, 2.16)","'MCI MOTORSERVICE INTERNATIONAL GMBH' 74196 NEUENSTADT, GERMANY, НIМЕЧЧИНА, ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ",null,"8409"]
["UA 1.186.0085872-15","ВГ593159","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MASTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01, П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.177.0085873-15","ВГ263561","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБИЛIВ - ПОРШНЕВI КIЛЬЦЯ ДЛЯ ДВИГУНА ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ, АРТ. 2015-1--2","ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' РОЗДIЛ 2 (КРIМ П. 2.11; 2.12; 2.14; 2.16)","'SHENZHEN RUNRONGDA TRADE CO., LTD',  RM 804,  PENGQIGE JINLIGUANGCHANG 48 BEILILU LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, КИТАЙ",null,"8409"]
["UA 1.181.0085874-15","ВГ597033","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ, ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ I РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ: САЙЛЕНТБЛОКИ ВАЖIЛЯ, ВАЖIЛI ПIДВIСКИ, КУЛЬОВI ОПОРИ, РУЛЬОВI ТЯГИ, НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ","ОСТ 37.001.233-80 'ПАЛЬЦЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' Р.2; ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ' ПП. 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2; 1.2.2.3; 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2; 1.2.4.2.1; 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5 (КРIМ ПП. 1.2.5.3; 1.2.5.10)","'DELFI NURSAN AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD.', BURGAS, 8000, BULGARIA, БОЛГАРIЯ",null,"8708"]
["UA 1.181.0085875-15","ВГ597034","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ: КОЛОДКИ ГАЛЬМIВНI ДИСКОВI","ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 'ЄДИНI ТЕХНIЧНI ПРИПИСИ ЩОДО ОФIЦIЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМIННИХ ГАЛЬМОВИХ НАКЛАДОК У ЗБОРI I ГАЛЬМОВИХ НАКЛАДОК БАРАБАННИХ ГАЛЬМОВИХ МЕХАНIЗМIВ ДЛЯ МЕХАНIЧНИХ КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА ЇХНIХ ПРИЧЕПIВ'","'RENISA ES S.L.' EL GUIJAR, MADRID, SPAIN, КОРОЛIВСТВО IСПАНIЯ",null,"8708"]
["UA 1.182.0085876-15","ВГ582461","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL S24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.170.0085877-15","ВГ541299","2015-10-23","2019-03-27","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","КАБЕЛI КОНТРОЛЬНI ТМ 'ИНТЕРЭЛЕКТРО-КИЕВ', ТМ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ' МАРОК КВВГ, КВВГНГ,  КВВГНГД","ДСТУ 4809:2007, ПП. 4.1, 4.2, 4.5 (ВИМОГИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ);   ГОСТ 1508-78, ПП. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.3А, 2.5, 2.10, 2.11А,  2.13, 2.14, 2.15, 2.18; ДСТУ 4367-2:2014 (IEС 61034-2:2005, MOD);  ДСТУ IЕС 60811-1-1:2004 (IЕС 60811-1-1:2001, IDT)","ТОВ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА', 40009, М. СУМИ, ВУЛ. БIЛОПIЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, БУД.16. КОД ЄДРПОУ 37841178.   АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 70037, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., ВIЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н,  С. ЛЮЦЕРНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 4А","27.32.1"]
["UA 1.066.0085878-15","ВГ542359","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ПОДОВЖУВАЧI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'E.NEXT' ТИПIВ: E.ES.*.**.***, E.ES.ROLL.*.**.***, \\n ДЕ  '*' - ЦИФРОВИЙ ЗАПИС КIЛЬКОСТI ГНIЗД; '**' - ЦИФРОВИЙ ЗАПИС ДОВЖИНИ ПРОВОДУ;\\n  '***' - ЛIТЕРНИЙ ЗАПИС ТИПУ ПОДОВЖУВАЧА (Z - IЗ ЗАЗЕМЛЮЮЧИМ КОНТАКТОМ, S - З ВИМИКАЧЕМ, B - З ЗАХИСТОМ 'BABY PROTECT')","ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IЕС 60799:2005 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'CIXI DONGGONG ELEC. APPL. CO., LTD.', SHIQIAO INDUSTRIAL ZONE, CIXI, ZHEJIANG 315314, CHINA, КИТАЙ",null,"8536"]
["UA 1.170.0085879-15","ВГ541300","2015-10-23","2019-03-27","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ПРОВОДИ  З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНОЮ IЗОЛЯЦIЄЮ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНХ УСТАНОВОК ТМ 'ИНТЕРЭЛЕКТРО-КИЕВ', ТМ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ' МАРОК ПВ1, ПВ3, ППВ, АППВ, ПВ1НГ, ПВ1НГД, ПВ3НГ, ПВ3НГД","ДСТУ 4809:2007, ПП. 4.1, 4.2, 4.5 (ВИМОГИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ);   ГОСТ 6323-79, ПП. 1.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.9, 2.6.12, 2.6.13, 5.2.1; ДСТУ 4367-2:2014 (IEС 61034-2:2005, MOD);  ДСТУ IEC 60227-1:2002 (IEC 60227-1:1993, IDT), П. 5.6.4;  ДСТУ IЕС 60811-1-1:2004 (IЕС 60811-1-1:2001, IDT)","ТОВ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА', 40009, М. СУМИ, ВУЛ. БIЛОПIЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, БУД.16. КОД ЄДРПОУ 37841178.   АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 70037, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., ВIЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н,  С. ЛЮЦЕРНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 4А","27.32.13"]
["UA 1.170.0085880-15","ВГ541301","2015-10-23","2019-03-27","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ПРОВОДИ I ШНУРИ З'ЄДНУВАЛЬНI ТМ 'ИНТЕРЭЛЕКТРО-КИЕВ',   ТМ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ' МАРОК ПВС, ШВВП","ДСТУ 4809:2007, П. 4.1 (КЛАС 'СТIЙКИЙ');   ГОСТ 7399-97, ПП. 3.2, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.4.5, 4.1.5.1, 4.2.2;  ДСТУ IEC 60227-1:2002 (IEC 60227-1:1993, IDT), П. 5.6.4;  ДСТУ IЕС 60811-1-1:2004 (IЕС 60811-1-1:2001, IDT)","ТОВ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА', 40009, М. СУМИ, ВУЛ. БIЛОПIЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, БУД.16. КОД ЄДРПОУ 37841178.   АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 70037, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., ВIЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н,  С. ЛЮЦЕРНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 4А","27.32.13"]
["UA 1.170.0085881-15","ВГ541302","2015-10-23","2019-03-27","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","КАБЕЛI СИЛОВI ТМ 'ИНТЕРЭЛЕКТРО-КИЕВ', ТМ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ' МАРОК ВВГ, АВВГ, ВВГ-П, АВВГ-П, ВВГНГ, ВВГНГД,  АВВГНГ, АВВГНГД,  ВВГ-ПНГ, ВВГ-ПНГД, АВВГ-ПНГ, АВВГ-ПНГД","ДСТУ 4809:2007, ПП. 4.1, 4.2, 4.5 (ВИМОГИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ);   ГОСТ 16442-80, ПП. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.8, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.4.1, 2.5.1, 2.7, 6.1, 6.4;  ДСТУ 4367-2:2014 (IEС 61034-2:2005, MOD);  ДСТУ IЕС 60811-1-1:2004 (IЕС 60811-1-1:2001, IDT)","ТОВ 'МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА', 40009, М. СУМИ, ВУЛ. БIЛОПIЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, БУД.16. КОД ЄДРПОУ 37841178.   АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 70037, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., ВIЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н,  С. ЛЮЦЕРНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 4А","27.32.1"]
["UA 1.038.0085882-15","ВГ572355","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'HYUNDAI I20' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'HYUNDAI ASSAN', ТУРЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.032.0085883-15","ВГ587291","2015-10-23","2019-09-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАБЕЛI УПРАВЛIННЯ, КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕДАЧI ДАНИХ ГНУЧКI МАРОК: МКШВ, МКЭШВ, МКЭКШВ, МКШВНГ, МКЭШВНГ, МКЭКШВНГ, МКШВНГ-LS, МКЭШВНГ-LS, МКЭКШВНГ-LS.","ТУ У 31.3-13609211-003-2003 'КАБЕЛI УПРАВЛIННЯ, КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕДАЧI ДАНИХ ГНУЧКI', ПП. 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.7, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.4;   ДСТУ 4809:2007, ПП. 4.1 (КЛАС СТIЙКИЙ), 4.2 (КАТЕГОРIЯ А, КЛАС СТIЙКИЙ); ДСТУ 4237-1-2:2014 (IEC 60332-1-2:2004, MOD); ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, IDT).","ТОВ 'КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 'ЕНЕРГОПРОМ', 52005, СМТ. ЮВIЛЕЙНЕ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО Р-НУ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ВИРОБНИЧА, 14. КОД ЄДРПОУ 23075526.","27.32.13","8544"]
["UA 1.003.0085884-15","ВГ329553","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРIВ TK-G-2705 СП8 НА БАЗI АВТОМОБIЛЯ ГАЗ-2705 (НОВИЙ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, П.П. 6.2; 6.3, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05 (В) (ЄВРО-4), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ГОСТ 27435-87, П.П. 1.2 - 1.5","ТОВ 'ТЕХКОМПЛЕКТ', 08004, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 43/2, КОД ЄДРПОУ 20616482","29.10"]
["UA 1.032.0085885-15","ВГ587289","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.032.0085886-15","ВГ587288","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ TRAILOR, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'TRAILOR', 3 ROUTE NATIONALE 10, BP 49 MAUREPAS, 78310 COIGNIERES, ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.009.0085887-15","ВГ339780","2015-10-23","2017-10-22","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MITSUBISHI L200, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05 (В) 'ЄВРО-4', ГОСТ 27435-87, ДИВ. ДОДАТОК","'MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.' 88 PHAHOLYOTHIN ROAD, KLONGLUANG, PATHUMTHANI 12120, ТАЇЛАНД, - СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'LEAMCHABANG FACTORY' 199 MU 3 LEAMCHABANG INDUSTRIAL ESTATES, TAMBOL TUNGSUKHLA AMPHUR SRIRACHA, CHOLBURI 20230, ТАЇЛАНД",null,"8704"]
["UA 1.186.0085888-15","ВГ593164","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПРИЧIП ЖИТЛОВИЙ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ МАРКИ HOBBY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ОСТ 37.001.220-80, П.1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'HOBBY WOHNWAGENWERK HARALD', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.022.0085889-15","ВГ466945","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"ВIННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛIЗОБЕТОННI ДЛЯ БУДИНКIВ IЗ ЦЕГЛЯНИМИ СТIНАМИ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ШИФР 6568/1","ДСТУ Б В.2.6-2:2009 (П. П. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2), ДСТУ Б В.2.6-55:2008 (П. П. 5.2, 5.10 - 5.13)","ПРАТ 'ГНIВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛIЗОБЕТОНУ', 23310, ВIННИЦЬКА ОБЛ., ТИВРIВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНIВАНЬ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15    КОД ЄДРПОУ 00282435","23.61.12"]
["UA 1.022.0085890-15","ВГ466946","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"ВIННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТIВ ЗАЛIЗОБЕТОННI БАГАТОПУСТОТНI ДЛЯ БУДIВЕЛЬ I СПОРУД, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ШИФР 6518/1 ТА 6562/1","ДСТУ Б В.2.6-2:2009 (П. П. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2), ДСТУ Б В.2.6-53:2008 (П. П. 5.2, 5.3, 5.10 - 5.15)","ПРАТ 'ГНIВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛIЗОБЕТОНУ', 23310, ВIННИЦЬКА ОБЛ., ТИВРIВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНIВАНЬ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15    КОД ЄДРПОУ 00282435","23.61.12"]
["UA 1.077.0085891-15","ВГ273742","2015-10-23","2016-04-22","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П.4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                                 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'SKODA AUTO A.S.', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703 22 90 30"]
["UA 1.077.0085892-15","ВГ273743","2015-10-23","2016-04-22","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П.4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                                 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'SKODA AUTO A.S.', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703 22 90 30"]
["UA 1.173.0085893-15","ВГ532767","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.173.0085894-15","ВГ531248","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.173.0085895-15","ВГ531249","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.173.0085896-15","ВГ532768","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ IVECO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'IVECO', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.193.0085897-15","ВГ579680","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085898-15","ВГ531250","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.034.0085899-15","ВГ249200","2015-10-23","2017-10-22","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ТРИКОТАЖНI БIЛИЗНЯНI ДИТЯЧОГО  АСОРТИМЕНТУ  В КОМПЛЕКТАХ АБО ОКРЕМО, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ  З ТРИКОТАЖНИХ  БАВОВНЯНИХ ПОЛОТЕН  (ЗГIДНО ДОДАТКУ,18 НАЙМЕНУВАНЬ ВИРОБIВ)","П.4.3.1 (СИРОВИННИЙ СКЛАД ПОЛОТНА), П.4.3.4 (СТIЙКIСТЬ ПОФАРБУВАННЯ ДО ПРАННЯ, ДО ДIЇ 'ПОТУ',ДО СУХОГО ТЕРТЯ), П.4.2.2 (МIНIМАЛЬНО ПРИПУСТИМА РОЗТЯЖНIСТЬ ШВIВ)  ДСТУ ГОСТ 31405:2014;   П.4.2.1 (СИРОВИННИЙ СКЛАД ПОЛОТНА), П.4.2.2 (СИРОВИННИЙ СКЛАД НИТОК ТА ПРЯЖI ДЛЯ ПОШИТТЯ ВИРОБIВ), П.4.3.3 (СТIЙКIСТЬ ПОФАРБУВАННЯ ДО ПРАННЯ, ДО ДIЇ 'ПОТУ', ДО СУХОГО ТЕРТЯ) ДСТУ ГОСТ 31407:2014; П.4.3.1 (СИРОВИННИЙ СКЛАД ПОЛОТНА), П.4.3.3 (СТIЙКIСТЬ ПОФАРБУВАННЯ ДО ПРАННЯ, ДО ДIЇ 'ПОТУ', ДО СУХОГО ТЕРТЯ),                П.4.2.4 (МIНIМАЛЬНО ПРИПУСТИМА РОЗТЯЖНIСТЬ ШВIВ) ДСТУ ГОСТ 31408:2014;   ДСАНПIН 'МАТЕРIАЛИ ТА ВИРОБИ ТЕКСТИЛЬНI, ШКIРЯНI I ХУТРОВI. ОСНОВНI ГIГIЄНIЧНI ВИМОГИ'","ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ ПЕРЕХРЕСТ Л.А., 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА БУД. 36, КВ. 141, КОД 2790603065.      ВИРОБНИЦТВО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. СТРОНИ, 2","14.14.1, 14.14.3, 14.19.1"]
["UA 1.174.0085900-15","ВГ598572","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085901-15","ВГ579681","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E220, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0085902-15","ВГ593046","2015-10-23","2016-09-23","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FIAT DUCATO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0085903-15","ВГ598573","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.168.0085904-15","ВГ585010","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ДЕТАЛI ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ МАРКИ 'MOPART': ГIЛЬЗИ ЦИЛIНДРIВ ТА  ПОРШНI ЗА КАТАЛОГОМ 'MOPART PISTON LINER RING CATALOGUE 2010-2011'","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП. 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2","'MOPART OTOMOTIV PAZ. LTD. STI', AKSARAY MAH. KOCIBEY SK. NO:15/A 1-2-3-4 FATIH/ISTANBUL/TURKEY, ТУРЕЧЧИНА",null,"8409"]
["UA 1.173.0085905-15","ВГ532769","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BODEX, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'BODEX', ПОЛЬЩА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0085906-15","ВГ579682","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085907-15","ВГ579683","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0085908-15","ВГ533769","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X1, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.077.0085909-15","ВГ273744","2015-10-23","2016-04-22","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SUZUKI IGNIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                             ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD', УГОРЩИНА",null,"8703 31 90 30"]
["UA 1.193.0085911-15","ВГ579691","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL MERIVA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0085912-15","ВГ263619","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","СИСТЕМА  КОНТРОЛЮ, КЕРУВАННЯ I МОНIТОРИНГУ 'ОВАЦIЯ' /OVATION/  ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ","ДСТУ EN 60204-1:2004, Р. 4 7, 12 14, 17 19","'EMERSON PROCESS MANAGEMENT POWER & WATER SOLUTIONS',  200 BETA DRIVE, PITTSBURGH, 15238,  USA, США",null,"8537"]
["UA 1.193.0085913-15","ВГ579709","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0085914-15","ВГ588581","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SUBARU OUTBACK, НОВИЙ.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04","'FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD', 373, 10-1 HIGASHI HONCHO OTA CITY, 373 GUNMA PREF., JAPAN, ЯПОНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.177.0085915-15","ВГ263562","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ПОСУД КЕРАМIЧНИЙ: ЧАШКИ - АРТ. 15NGK07, АРТ. 1508794","ГОСТ 25185.1-95, Р. 4; САНПIН 42-123-4240-86","'ODINA LIMITED', UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO 33 MONG KOK ROAD, KL, HONG KONG, КИТАЙ",null,"6912"]
["UA 1.181.0085916-15","ВГ597037","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[А] [''ЄВРО-3'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0085917-15","ВГ597036","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.032.0085918-15","ВГ587295","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ-ANHAENGER', ALTENBERG/WESTFALEN, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.066.0085919-15","ВГ542358","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ПIДIЙМАЛЬНЕ ТМ 'XILIN': ЕЛЕКТРИЧНI ВIЗКИ, ПIДЙОМНI ВIЗКИ, ЕЛЕКТРИЧНI ШТАБЕЛЕРИ, ШТАБЕЛЕРИ РУЧНI ГIДРАВЛIЧНI, НОЖИЧНI СТОЛИ-ПIДЙОМНИКИ, ВIЗКИ ДЛЯ БОЧОК, ВIЗКИ З ВАГАМИ, ШТАБЕЛЕРИ З ЕЛЕКТРОПIДЙОМОМ (8 НАЙМЕНУВАНЬ, 36 МОДЕЛЕЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ГОСТ 18962-97 П. 7, ДСТУ EN 1526:2009, ДСТУ EN 60204-32:2006, ДСТУ EN 982-2003 (ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","'NINGBO RUYI JOINT STOCK CO//LTD', 656 NORTH TAOYUAN ROAD NINGHAI, ZHEJIANG  315600, CHINA, КИТАЙ",null,"8427"]
["UA 1.038.0085920-15","ВГ572351","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0085921-15","ВГ579711","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085922-15","ВГ579712","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085923-15","ВГ579716","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085924-15","ВГ579713","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085925-15","ВГ572350","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0085926-15","ВГ579714","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085927-15","ВГ579715","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER 515, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0085928-15","ВГ572352","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0085929-15","ВГ579706","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0085930-15","ВГ579699","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085931-15","ВГ572353","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.174.0085932-15","ВГ598574","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.175.0085933-15","ВГ484246","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ФАРИ WESEM 034.1-0223.45940","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №7-02, №112-00","'WESEM D.M.T. HAJDUK SPOLKA JAWNA', UL. GROTTGERA, 4, 32-020 WIELIEZKA, ПОЛЬЩА",null,"8512"]
["UA 1.174.0085934-15","ВГ598575","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.032.0085935-15","ВГ587296","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHWARZMULLER, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', HANZING 11, A-4785 HAIDBACH B, SCHARDING, АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.174.0085936-15","ВГ598576","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA COROLLA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING', ТУРЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.032.0085937-15","ВГ587292","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.185.0085938-15","ВГ431124","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ HYDROPURIFIED GAS OIL (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 4840-2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 4.2. (ТАБЛ.1 П. 1, 4-6,   15; ТАБЛ.2А) ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ С ВИДУ II","TURKMENBASHI COMPLEX OF OIL REFINERIES, ТУРКМЕНIСТАН",null,"2710"]
["UA 1.185.0085939-15","ВГ431123","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ HYDROPURIFIED GAS OIL (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 4840-2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 4.2. (ТАБЛ.1 П. 1, 4-6,   15; ТАБЛ.2А) ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ С ВИДУ II","TURKMENBASHI COMPLEX OF OIL REFINERIES, ТУРКМЕНIСТАН",null,"2710"]
["UA 1.182.0085940-15","ВГ591274","2015-10-23","2015-12-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ДИСКИ КОЛIСНI З ЛИСТОВОЇ СТАЛI (ПЕРЕЛIК ЗГIДНО ДОДАТКУ, 674 ПОЗИЦIЇ)","ГОСТ 10409-74, ПП. 2.2, 2.4, 2.5; ГСТУ 3-008-2000 'КОЛЕСА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН. ОБОДИ ГЛИБОКI I ГЛИБОКI ШИРОКI З ПОСАДОЧНИМИ ПОЛИЦЯМИ 15<ГРАД> З НОМIНАЛЬНИМИ ДIАМЕТРАМИ 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24,5; 26,5. ОСНОВНI РОЗМIРИ', ПП. 3.1, 3.3, 3.4,","'MAXION WHEELS WERKE GMBH', D-53639 KONIGSWINTER, LADERSTRASSE, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8708"]
["UA 1.193.0085941-15","ВГ579707","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085942-15","ВГ579708","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085943-15","ВГ579717","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.190.0085944-15","ВГ552839","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","CУМIШI АСФАЛЬТОБЕТОННI НА ОСНОВI ЩЕБНЮ; ЩIЛЬНI ПРИРОДНI ТИПIВ Г1, Г2, А1, А2, В2, КРУПНО-ДРIБНОЗЕРНИСТI, ПIЩАНI, ПОРИСТI, ТА ВИСОКОПОРИСТI","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.7-119:2011 'СУМIШI АСФАЛЬТОБЕТОННI I АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНIЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ.'","ТОВ 'УНIВЕРСАЛ СЕРВIС - 08' ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКЕ ШОСЕ 8, КОД ЄДРПОУ 36082507  АДРЕСА ВИРОБНИКА: М.МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЧЕЛЯБИНСЬКА 1Г","23.99"]
["UA 1.193.0085945-15","ВГ579720","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085947-15","ВГ579721","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085948-15","ВГ579703","2015-10-23","2015-12-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF95.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.037.0085949-15","ВГ556803","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ UN/ECE R-13-09:2002, П.5.1.2;5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ4276: 2004 П.4.2,4.3; ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 Р.5;ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА (ЄЕК ООН №83-06, IТД), РIВЕНЬ ВИМОГ В (ЄВРО-5);  ДСТУ 3649:2010, П.П.5.2,5.3,6.1-6.3,6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8;6.8.1; 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,6.8.10,6.8.13-6.8.14,6.8.18,6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН  №16-04 П.5.3","ФIРМА 'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.195.0085950-15","ВГ514508","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","ВИРОБИ КОМПЛЕКТУВАЛЬНI ДЛЯ ПРОТЕЗIВ НИЖНIХ КIНЦIВОК:                                                                                 - ВУЗЛИ КОЛIННI: 1318S , 1317S, 1313А, 1313А-N;   - АДАПТЕРИ: 1213S, 1229S;  - ТРИМАЛЬНИЙ МОДУЛЬ СТЕГНА 1211А-ОР;  - ТРУБКИ МОДУЛЯ ТРИМАЛЬНОГО: 1209С-200, 1209С-305, 1209С-400.","ДСТУ 4365:2010 (П.П.: 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.2.2, 5.2.6, 5.3.1-5.3.10, 5.4.1, 5.5.1-5.5.3, 5.6.1, 7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.3).","'ST&G CORPORATION', RM № 302, 21, YEONGDEUNGPO-RO YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL,  150-102, КОРЕЯ",null,"9021  90 90 00"]
["UA 1.193.0085951-15","ВГ579704","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085952-15","ВГ579705","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0085953-15","ВГ582462","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ TOYOTA TUNDRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING TEXAS INC', США",null,"8704"]
["UA 1.003.0085954-15","ВГ553682","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ BIOXSINE: РОСЛИННI ШАМПУНI, СИРОВАТКА ПРОТИ ВИПАДIННЯ ВОЛОССЯ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (3 НАЙМЕНУВАННЯ, 5 СЕРIЙ)","ДСТУ 4315:2004 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.1.2 ТАБЛ. 1; П. 5.1, ТАБЛ. 3, ДСТУ 5010:2008 'ПРОДУКЦIЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ I ЗБЕРIГАННЯ', ДСАНПIН 2.2.9.027-99 'ДЕРЖАВНI САНIТАРНI ПРАВИЛА I НОРМИ БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦIЇ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI' П. 3","'BIOTA BITKISEL ILAC VE KOZMETIK LABORATUARLARI A. S. ', АДЕРСА: ТУРЕЧЧИНА, EMEK MAH. SIVAT YOLU CAD.NO:9 SANCAKTEPE/ISTANBUL-TURKEY",null,"3305"]
["UA 1.182.0085955-15","ВГ582463","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ TOYOTA TUNDRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING TEXAS INC', США",null,"8704"]
["UA 1.181.0085956-15","ВГ597038","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO VAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0085957-15","ВГ597039","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.032.0085958-15","ВГ587293","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF95.430, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0085959-15","ВГ597040","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 П.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.; ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1 - 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7,  6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01 ПП. 5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4.1, 5.5.4.2, 5.5.4.5, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 6.6.11, 5.7-5.13; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3,5.1.2","  'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.009.0085962-15","ВГ339736","2015-10-23","2016-10-22","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ (РУЛЬОВI ТЯГИ, НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ, ШАРНIРИ КУЛЬОВI ВАЖЕЛIВ ПIДВIСКИ (КУЛЬОВI ОПОРИ), ВАЖЕЛI ПIДВIСКИ, ШАРНIРИ ГУМОВО-МЕТАЛЕВI (САЙЛЕНТБЛОКИ)) МАРКИ 'MOOG' ЗА КАТАЛОГАМИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (КОДИ УКТЗЕД - 8708 80, 4016 99)","ТУУ 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 1.2.1.1-1.2.1.7, 1.2.2.1, 1.2.2.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2 (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ)), 1.2.2.3 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б3 (УДАРНА МIЦНIСТЬ)), 1.2.2.4-1.2.2.6, 1.2.4.1, 1.2.4.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2 (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ)), 1.2.4.2.1 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б3 (УДАРНА МIЦНIСТЬ), Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША))                    , 1.2.4.3-1.2.4.6, 1.2.5.2, 1.2.5.4, 1.2.5.6-1.2.5.9, 1.2.5.11)","'FEDERAL-MOGUL GLOBAL AFTERMARKET EMEA, BVBA', 5 PRINS BOUDEWIJNLAAN, BE-2550 KONTICH, BELGIUM, БЕЛЬГIЯ (ЗАВОДИ-ВИРОБНИКИ РОЗТАШОВАНI В БЕЛЬГIЇ, БРАЗИЛIЇ, КАНАДI, КИТАЇ, НIМЕЧЧИНI, IСПАНIЇ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗI, ФРАНЦIЇ, ВЕЛИКIЙ БРИТАНIЇ, IНДОНЕЗIЇ, IНДIЇ, IТАЛIЇ, ЯПОНIЇ, ПIВДЕННIЙ КОРЕЇ, МЕКСИЦI, МАЛАЙЗIЇ, ПОЛЬЩI, РУМУНIЇ, ТАЇЛАНДI, ТУРЕЧЧИНI, ТАЙВАНI, США)",null,"8708 80"]
["UA 1.038.0085963-15","ВГ572347","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'OPEL VIVARO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.178.0085964-15","ВГ544534","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0085965-15","ВГ544535","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085966-15","ВГ579718","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 312 D, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0085967-15","ВГ537457","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085968-15","ВГ579719","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF105.460T, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085969-15","ВГ537065","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.177.0085970-15","ВГ263563","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ПОСУД КЕРАМIЧНИЙ: ЧАШКИ - АРТ. 15NGK05, АРТ. 1508793, АРТ. 1508795","ГОСТ 25185.1-95, Р. 4; САНПIН 42-123-4240-86","'ODINA LIMITED', UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO 33 MONG KOK ROAD, KL, HONG KONG, КИТАЙ",null,"6912"]
["UA 1.193.0085971-15","ВГ579684","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0085972-15","ВГ537066","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085973-15","ВГ579722","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0085974-15","ВГ572356","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'DAF FT FX105' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5),         ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'B2' (EURO 5)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.178.0085975-15","ВГ537458","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085976-15","ВГ579685","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085977-15","ВГ579702","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0085978-15","ВГ537459","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085979-15","ВГ504093","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ: ШЛАНГ ГАЛЬМIВНИЙ ЗАДНIЙ, АРТ.21100350608508.","ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2.3; 1.3 (ТАБЛ. 2, КРIМ ПП. 7; 8); 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9)","ОАО 'СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД', УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ, Г.ДИМИТРОВГРАД, ПР-КТ.АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.78, 433513., РОССИЯ, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.038.0085980-15","ВГ572354","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.173.0085981-15","ВГ504086","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ: ВАЖIЛЬ ЗАДНЬОЇ ПIДВIСКИ В ЗБОРI, АРТ. 11180291400800/11180291400800, ВАЖIЛЬ ЗАДНЬОЇ ПIДВIСКИ В ЗБОРI, АРТ. 21700291400800/21700291400800","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ' (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2)   (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.2.3   (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)   (УДАРНА МIЦНIСТЬ);   1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ);                                                                                                                                1.2.4.2.1   (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)   (УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБЛИЦЯ Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША);   1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5   (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ОАО 'СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД', УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ, Г.ДИМИТРОВГРАД, ПР-КТ.АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.78, 433513., РОССИЯ, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.038.0085982-15","ВГ572357","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'DAF FT FX105' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5),                                                         ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'B2' (EURO 5)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.193.0085983-15","ВГ579697","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085984-15","ВГ468984","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085985-15","ВГ468985","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085986-15","ВГ579696","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0085987-15","ВГ572360","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT DUCATO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0085988-15","ВГ579686","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085989-15","ВГ572358","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'BURG BPO 12-27 Z' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","'BURG FABRIEK VAN WEGTRANSPORTMIDDELEN B', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8716"]
["UA 1.038.0085990-15","ВГ572359","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'MERCEDES-BENZ' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.178.0085991-15","ВГ537460","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.082.0085992-15","ВГ504528","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","КОЛIСНИЙ АВТОГРЕЙДЕР МОДЕЛI 120M, В КОМПЛЕКТI З ФРОНТАЛЬНИМ ВIДВАЛОМ ТА РОЗРИХЛЮВАЧЕМ","ДСТУ EN 292-2-2001  ДОДАТОК А: ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.1.2.7, 4.2.1.3, 4.3.2, 4.4.2;ДСТУ EN 474-4:2005 (ЕN 474-4:1996, IDT), ПП. :4.2.1, 4.2.2 , 4.3.1, 4.3.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.3, 4.11, 4.13, 5, 6;ДСТУ ЕN 982:2003ПП.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.1.                                                                                         3, 5.3.1.1, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1;ДСТУ EN 60204-1:2004 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 10.3.1, 10.3.2, 10.9, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.4.5, 18.7, 19.3.","ФIРМА 'CATERPILLAR INC',  PEORIA, ILLINOIS 61629, США,    МIСЦЕ ВИРОБНИЦТВА РОЗТАШОВАНЕ: 'CATERPILLAR BRASIL LTDA.' RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ, KM 157, PIRACICABA, SP 13420-900, BRASIL / БРАЗИЛIЯ",null,"8429 20 00 00"]
["UA 1.038.0085993-15","ВГ572365","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.181.0085994-15","ВГ597041","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0085995-15","ВГ537067","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУСИ ГАЗ-32212-264 ЗНГ (ПЕРЕОБЛАДНАНI ДЛЯ РОБОТИ НА ЗРIДЖЕНОМУ НАФТОВОМУ ГАЗI(ЗНГ)), НОВI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10- 01 П. 6.2; 6.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 67-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01","ООО 'АВТОЗАВОД 'ГАЗ', 603004, Г. Н.НОВГОРОД, ПР-Т ИЛЬИЧА, 5, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.181.0085996-15","ВГ597042","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL MERIVA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.162.0085997-15","ВГ589149","2015-10-23","2016-10-22","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ Т.М. MOTIVE: КЛАПАН  ВПУСКНИЙ, ГIЛЬЗА ЦИЛIНДРА, ПОРШЕНЬ","ОСТ 37.001.079-76 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ ВИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' РОЗДIЛ 3  (КРIМ ПУНКТУ 3.11);  ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТО-ЦИКЛОВ, МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' РОЗДIЛ 2  (КРIМ ПУНКТIВ 2.11; 2.12; 2.14; 2.16)","'MOTIVE COMPONENTS 12 - 13 JAMES WAY MK1 1SU EU' ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8409"]
["UA 1.038.0085998-15","ВГ572363","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0085999-15","ВГ572361","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0086000-15","ВГ572366","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ S' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0086001-15","ВГ579693","2015-10-23","2015-12-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ KIA PICANTO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'KIA MOTORS CORP', КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086002-15","ВГ579723","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HONDA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.082.0086003-15","ВГ504526","2015-10-23","2016-10-21","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","ТЕХНОЛОГIЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - ШНЕКОВI ЖИВИЛЬНИКИ ТИПУ TU, TC, ES, TP, CA, CX, MBF, MBW, SPL, SSC, SU, TE, TP, TX, TS, VE, MSC, THF, TCF, EASYC, CS","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А) ПП.: 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.4.2.1, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.14, 1.6.3, 1.7.3, 1.7.4;  ДСТУ EN 60204-1:2004 ПП.: 4.3.2, 4.4.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.5, 6.1, 6.2.3, 6.3.2.4, 7.3, 9.2.2, 10.1.3, 10.2.1, 10.3.1, 10.7.1-10.7.5, 10.8.1-10.8.5, 14.2.1, 15.2, 15.4, 17.1, 18.1, 18.7.","ФIРМА 'WAM INDUSTRIALE' S.P.A., STRADA DEGLI SCHIOCCHI 12 - 41124 MODENA, IТАЛIЯ",null,"8428"]
["UA 1.173.0086004-15","ВГ533770","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0086005-15","ВГ572364","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0086006-15","ВГ572367","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'OPEL OMEGA' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.193.0086007-15","ВГ579724","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086008-15","ВГ533771","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0086009-15","ВГ572368","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ E211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.175.0086010-15","ВГ484247","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ДВИГУНИ ДИЗЕЛЬНI Д245.12C-231M","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №24-03, №49-02 (А)","ОАО 'МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД', Г.МИНСК, ВУЛ.ВАУПШАСОВА, 4, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"8408"]
["UA 1.193.0086011-15","ВГ579725","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086012-15","ВГ537461","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086013-15","ВГ544536","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0086014-15","ВГ484248","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУЮЧI ОЧИСТКИ ПОВIТРЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ (ВСЬОГО 10 ПОЗИЦIЙ)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ООО 'КОСТРОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'АВТОФИЛЬТР', Г.КОСТРОМА, УЛ.ПУШКИНА, 43, РОСIЯ",null,"8421"]
["UA 1.178.0086015-15","ВГ537068","2015-10-23","2016-04-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN  LT 35, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.187.0086016-15","ВГ588582","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛI-САМОСКИДИ 'КОБАЛЬТ' МОДЕЛI АС (3069, 3089, 3129, 3163, 3168) ТА ЙОГО ВЕРСIЇ НА ШАСI АВТОМОБIЛЯ FOTON. ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО ДОДАТКIВ А.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (ПУНКТ 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (ПУНКТ 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН   № 49-04 'В1' (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87","ТОВ 'АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'КОБАЛЬТ', М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 7/9, КОД ЄДРПОУ 30655306.","29.10.4","8704"]
["UA 1.193.0086017-15","ВГ579692","2015-10-23","2015-12-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.177.0086018-15","ВГ263618","2015-10-23","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 249 ПОЗИЦIЙ)","ДСТУ 4315:2004 ЗА  ПОКАЗНИКАМИ КОНЦЕНТРАЦIЯ ВОДНЕВИХ IОНIВ (PH) ТА МIКРОБIОЛОГIЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ","'CRYSTAL LINE HEALTH & BEAUTY FORM THE DEAD SEA LTD.', 6 CORDOVA ST. TEL-AVIV ISRAEL, IЗРАЇЛЬ",null,"3305"]
["UA 1.174.0086019-15","ВГ598779","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ АВТОМОБIЛЬНЕ (ULSD 10 PPM) ВМIСТ СIРКИ ДО 10МГ/КГ, КЛАС Е","П.4.2 ДСТУ 4840-2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕННОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ',","ПАО АНК 'БАШНЕФТЬ', УЛ. КАРЛА МАРКСА, 30, Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,  РОСIЯ",null,"2710"]
["UA 1.193.0086020-15","ВГ579726","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-06 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.174.0086021-15","ВГ598578","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ АВТОМОБIЛЬНЕ (ULSD 10 PPM) ВМIСТ СIРКИ ДО 10МГ/КГ, КЛАС Е","П.4.2 ДСТУ 4840-2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕННОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ПАО АНК 'БАШНЕФТЬ', УЛ. КАРЛА МАРКСА, 30, Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,  РОСIЯ",null,"2710"]
["UA 1.174.0086022-15","ВГ598577","2015-10-23","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ (ULSD 10 PPM) ВМIСТ СIРКИ ДО 10МГ/КГ, КЛАС Е","П.4.2 ДСТУ 4840-2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕННОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ',","ПАО АНК 'БАШНЕФТЬ', УЛ. КАРЛА МАРКСА, 30, Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,  РОСIЯ",null,"2710"]
["UA 1.193.0086023-15","ВГ579727","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-06 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0086024-15","ВГ537069","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","РОЗБРИСКУВАЧ ДЛЯ РIДКИИХ РЕЧОВИН ПРИЧIПНИЙ HARDI GLOSTRUP МОДЕЛЬ DK 2600 ТИП 636678 LIF, Б/К","ДСТУ 2189-93 П. 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30; 1.40; 2.2; 2.3","'HARDI INTERNATIONAL A/S', ДАНIЯ",null,"8424"]
["UA 1.178.0086025-15","ВГ537070","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","РОЗБРИСКУВАЧ ДЛЯ РIДКИХ РЕЧОВИН ПРИЧIПНИЙ TECNOMA МОДЕЛЬ 17821, Б/К","ДСТУ 2189-93 П. 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30; 1.40; 2.2; 2.3","'TECNOMA', ФРАНЦIЯ",null,"8424"]
["UA 1.193.0086026-15","ВГ579698","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0086027-15","ВГ572362","2015-10-23","2016-01-22","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 750' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0086028-15","ВГ579710","2015-10-23","2015-12-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086029-15","ВГ579701","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0086030-15","ВГ468989","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП TRAILOR, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'TRAILOR', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0086032-15","ВГ579700","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086033-15","ВГ533773","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086034-15","ВГ533774","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086035-15","ВГ579728","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086036-15","ВГ533775","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.016.0086037-15","ВГ411463","2015-10-23","2017-10-01","Державний центр сертифікації ДСНС України","СУМIШ ПРОСОЧУВАЛЬНА ДСА-1 ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ВОГНЕБIОЗАХИСНОЇ ОБРОБКИ ГОРИЩНИХ ПЕРЕКРИТТIВ (КРОКВ, ЛАТ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ П. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ПП. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТ 30219-95 'ДРЕВЕСИНА ОГНЕЗАЩИЩЕННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ', ГОСТ 16363-98 'СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ' ЩОДО I ГРУПИ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТI ЗАСОБУ ДСА-1, КОРОЗIЙНОЇ ДIЇ НА МЕТАЛ ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (ПОКАЗНИК КОРОЗIЇ 0,037 Г/(М2 ГОД) - НЕ ВИКЛИКАЄ КОРОЗIЮ МЕТАЛIВ),  IНДЕКСУ ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ'Я ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (I = 0 - НЕ ПОШИРЮЄ ПОЛУМ'Я ПОВЕРХНЕЮ), ПОКАЗНИКА ТОКСИЧНОСТI ПРОДУКТIВ ГОРIННЯ ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (ПОМIРНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРIАЛ), ЗА УМОВИ ОБРОБЛЕННЯ ЗРАЗКIВ СПОСОБОМ ПОВЕРХНЕВОГО НАНЕСЕННЯ (НК3) ЗГIДНО З П. 1.13 ГОСТ 20022.6-93 'ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. СПОСОБЫ ПРОПИТКИ' IЗ СЕРЕДНЬОЮ ВИТРАТОЮ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ АНТИПIРЕНУ 556,2 Г/М2 (З РОЗРАХУНКУ НА СУХУ РЕЧОВИНУ 166,9 Г/М2) ТА СЕРЕДНЬОЮ ВИТРАТОЮ АНТИСЕПТИКА 200,0 Г/М2. ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН СЛУЖБИ СУМIШI ВОГНЕЗАХИСНОЇ ДСА-1 НЕ ПIДТВЕРДЖУВАВСЯ","ТОВ 'ЗАХИСТ-ЦЕНТР', АДРЕСА: 04655, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОД ЄДРПОУ 32528450.  ","20.59.59 67.00"]
["UA 1.173.0086038-15","ВГ504083","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ФIЛЬТРИ ПОВIТРЯНI 11180812201008, 21120110908099, 11180812201008, 21214110901000","ТУ У 34.3-01527695-028:2010, ПУНКТИ 1.2.2 - 1.2.7 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ'","'АО 'МОТОР-СУПЕР', РОССИЯ, 445043, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. БОРКОВСКАЯ, Д. 11, КОРПУС 15, А/Я 4177', РОСIЯ",null,"8421"]
["UA 1.016.0086039-15","ВГ411464","2015-10-23","2017-10-01","Державний центр сертифікації ДСНС України","СУМIШ ПРОСОЧУВАЛЬНА ДСА-2 ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ВОГНЕБIОЗАХИСНОЇ ОБРОБКИ ГОРИЩНИХ ПЕРЕКРИТТIВ (КРОКВ, ЛАТ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ П. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ПП. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТ 30219-95 'ДРЕВЕСИНА ОГНЕЗАЩИЩЕННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ', ГОСТ 16363-98 'СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ' ЩОДО I ГРУПИ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТI ЗАСОБУ ДСА-1, КОРОЗIЙНОЇ ДIЇ НА МЕТАЛ ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (ПОКАЗНИК КОРОЗIЇ 0,036 Г/(М2 ГОД) - НЕ ВИКЛИКАЄ КОРОЗIЮ МЕТАЛIВ), IНДЕКСУ ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ'Я ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (I = 0 - НЕ ПОШИРЮЄ ПОЛУМ'Я ПОВЕРХНЕЮ), ПОКАЗНИКА ТОКСИЧНОСТI ПРОДУКТIВ ГОРIННЯ ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (ПОМIРНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРIАЛ), ЗА УМОВИ ОБРОБЛЕННЯ ЗРАЗКIВ СПОСОБОМ ПОВЕРХНЕВОГО НАНЕСЕННЯ (НК3) ЗГIДНО З П. 1.1 3 ГОСТ 20022.6-93 'ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. СПОСОБЫ ПРОПИТКИ' IЗ СЕРЕДНЬОЮ ВИТРАТОЮ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ АНТИПIРЕНУ 551,6 Г/М2 (З РОЗРАХУНКУ НА СУХУ РЕЧОВИНУ 165,5 Г/М2) ТА СЕРЕДНЬОЮ ВИТРАТОЮ АНТИСЕПТИКА 200,0 Г/М2. ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН СЛУЖБИ СУМIШI ВОГНЕЗАХИСНОЇ ДСА-2 НЕ ПIДТВЕРДЖУВАВСЯ","ТОВ 'ЗАХИСТ-ЦЕНТР', АДРЕСА: 04655, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОД ЄДРПОУ 32528450.  ","20.59.59 67.00"]
["UA 1.193.0086040-15","ВГ579695","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGA03, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7; 6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24.), ДСТУ 4276:2004(П. 4,2; 4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1, ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П. 4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086041-15","ВГ504088","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ШАРОВА ОПОРА НИЖНЯ З ПИЛЬНИКОМ, АРТ. 21010290406391/ВИС01-2904063, ШАРОВА ОПОРА ВЕРХНЯ З ПИЛЬНИКОМ, АРТ.21010290418500/ВИС01-2904185.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'","'АО 'ВАЗИНТЕРСЕРВИС' 445015, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. МАКАРОВА, 23, ', РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0086042-15","ВГ579734","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER 316, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086043-15","ВГ579735","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086044-15","ВГ579694","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086045-15","ВГ579736","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086046-15","ВГ579740","2015-10-23","2015-12-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086047-15","ВГ579729","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CHEVROLET CRUZE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GENERAL MOTORS CORP', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0086048-15","ВГ579738","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086049-15","ВГ579730","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086050-15","ВГ579739","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086051-15","ВГ579689","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ MERCEDES-BENZ 811D ПЕ, КАТЕГОРIЯ М3, КЛАС III, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-02 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-2' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086052-15","ВГ579741","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086053-15","ВГ579731","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0086054-15","ВГ504085","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ: ШЛАНГИ ГАЛЬМIВНI (5 АРТИКУЛIВ ПЕРЕЛIК ЗГIДНО ДОДАТКУ).","ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2.3; 1.3 (ТАБЛ. 2, КРIМ ПП. 7; 8); 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9)","АО 'ДИМИТРОВОГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД', УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  433513, ГОРОД ДИМИТРОВГРАД,ПРОСПЕКТ АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, 78, РОССИЯ, РОСIЯ",null,"4009"]
["UA 1.173.0086055-15","ВГ504087","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI ЛIХТАРI ЗАДНI, БЛОК-ФАРА (13 АРТИКУЛIВ, ПЕРЕЛIК ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 23-00","'ООО 'ЗАВОД АВТОСВЕТ', РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., КИРЖАЧСКИЙ Р-Н, ПГТ. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, 601021, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1', РОСIЯ",null,"8512"]
["UA 1.173.0086056-15","ВГ504089","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: АМОРТИЗАТОРИ (28 АРТИКУЛIВ, ПЕРЕЛIК  ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ:  ГОСТ 30635-99, ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ'","ООО 'СААЗ КОМПЛЕКТ', 91843, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., СКОПИНСКИЙ РАЙОН, РП. ПОБЕДИНКА, С. ЧУЛКОВО, УЛ. ЛИХАРЕВО, Д. 97, РОСИЯ, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.173.0086057-15","ВГ504090","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI (58 АРТИКУЛIВ ПЕРЕЛIК ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 3-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 4-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 6-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 7-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 19-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 23-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 38-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 91-00","АО 'ОСВАР', РОССИЯ, 601446, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 13 , РОСIЯ",null,"8512"]
["UA 1.193.0086058-15","ВГ579687","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ MERCEDES-BENZ VARIO 512D, КАТЕГОРIЯ М3, КЛАС III, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-3' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.173.0086059-15","ВГ468988","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086060-15","ВГ579737","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086061-15","ВГ504091","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ:  ЦИЛIНДРИ ГАЛЬМIВНI, ГАЛЬМIВНI КОЛОДКИ (7 АРТИКУЛIВ, ПЕРЕЛIК ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ОСТ 37.001.230-80 ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ К ТОРМОЗАМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ. ПУНКТИ 1.1; 1.4; 1.6; 2.2, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002  (ПРАВИЛА ЕЭК ООН N 13-09:2000, IDT)'; ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2002, IDT)' Р. 5.","АО 'ВАЗИНТЕРСЕРВИС', САМАРСКАЯ ОБЛ., ТОЛЬЯТТИ, ШЛЮЗОВОЙ ПОС., УЛ. МАКАРОВА, 23, РОССИЯ, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0086062-15","ВГ579732","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086063-15","ВГ579688","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ MERCEDES-BENZ 811D ПЕ, КАТЕГОРIЯ М3, КЛАС III, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-02 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-2' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086064-15","ВГ579733","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA R420, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCANIA NEDERLAND BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086065-15","ВГ579690","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ MERCEDES-BENZ VARIO 814, КАТЕГОРIЯ М3, КЛАС III, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-3' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086066-15","ВГ579742","2015-10-23","2016-04-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086067-15","ВГ468986","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПОЖЕЖНИЙ) MAGIRUS DEUTZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ А ('ЄВРО-3'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2,                                                                           ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAGIRUS', IТАЛIЯ",null,"8705"]
["UA 1.173.0086068-15","ВГ468987","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПОЖЕЖНИЙ) MAGIRUS DEUTZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ В1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2,                                                                          ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAGIRUS', IТАЛIЯ",null,"8705"]
["UA 1.173.0086069-15","ВГ533772","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL AGILA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086070-15","ВГ533776","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 320, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086071-15","ВГ533777","2015-10-23","2016-10-22","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 8.044.01.00322-15","АГ062599","2015-10-23","2016-01-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ МАРКИ СПБТ",null,"АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЙ',  446214, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК. РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]