{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016_01_25_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016_01_25_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":399,"n_cols":10,"rows_kept":399,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.021.0002336-16","ВГ514729","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ШКАРПЕТКИ ЧОЛОВIЧI, ЖIНОЧI, ДИТЯЧI ТА ГЕТРИ ЖIНОЧI, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ З НАТУРАЛЬНОЇ ПРЯЖI ТА НИТОК В ПОЄДНАННI З ХIМIЧНИМИ ВОЛОКНАМИ (4 ПОЗИЦIЇ ЗА ДОДАТКОМ)","ГОСТ 8541-84 'ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ. ТУ' (П.П. 1.3, 1.9, 1.12, 1.13)","ПП 'ЛОНКАМЕ', М. ЛЬВIВ- БРЮХОВИЧI, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ, 15В","14.31.10","6115"]
["UA 1.016.0002337-16","ВГ550580","2016-01-25","2019-01-23","Державний центр сертифікації ДСНС України","КЛАПАН ПРОТИПОЖЕЖНИЙ PKTMD-120","ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: П. 6.3.1.3.6.2 ДБН В.1.2-7-2008 'СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДIЙНОСТI ТА БЕЗПЕКИ БУДIВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТIВ. ОСНОВНI ВИМОГИ ДО БУДIВЕЛЬ I СПОРУД. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА', ДОДАТКУ 6 (П. 2.3 ТАБЛ. 1, ПП. 1.1) ДО П. 7.2.1.17 НАПБ Б.01.014-2007 'ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦIЇ АТОМНИХ СТАНЦIЙ' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI EIS 120 У ВОГНЕЗАТРИМУЮЧОМУ РЕЖИМI ЗГIДНО З КЛАСИФIКАЦIЄЮ П. 2.14 ТАБЛ. 2 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ЩО ВИЗНАЧЕНА            ЗГIДНО З ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. БУДIВЕЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ' ТА ДСТУ Б EN 1366-2:2013 'МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ IНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ. ПРОТИПОЖЕЖНI КЛАПАНИ (EN 1366-2:1999, IDT)'","ФIРМА 'MANDIK, A.S.' (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА), АДРЕСА: DOBRISSKA 550, 267 24 HOSTOMICE, CZECH REPUBLIC",null,"8415 90 00"]
["UA 1.173.0002338-16","ВГ535417","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0002339-16","ВГ609413","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.162.0002340-16","ВГ612644","2016-01-25","2017-01-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ОДНОКIВШЕВИЙ КОЛIСНИЙ ФРОНТАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ТМ KOMATSU МОДЕЛЬ WA320PZ-6, Б/К","ГОСТ 16215-80 'АВТОПОГРУЗЧИКИ ВИЛОЧНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'    П.3; ГОСТ 18962-97 'МАШИНЫ НАПОЛЬНОГО БЕЗРЕЛЬСОВОГО ЭЛЕКТИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА'  П. 7","'KOMATSU ' НIМЕЧЧИНА",null,"8429"]
["UA 1.066.0002341-16","ВГ598267","2016-01-25","2017-01-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАСIБ МИЙНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ДЛЯ СКЛА СТАРТ+ МАРКИ С-5С","ДСТУ 2161:2010, РР.6-8; ДСТУ 7282:2012, РР.7-9; ГСТУ 3-050:2004 'ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНА (ТОВАРИ ПОБУТОВОЇ ХIМIЇ). МАРКУВАННЯ', П. 4","ТОВ 'БIКОРМ', 63525, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. МАЛИНIВКА, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 3, КОД ЄДРПОУ 33866995, УКРАЇНА","20.41.32"]
["UA 1.066.0002342-16","ВГ598268","2016-01-25","2017-01-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАСIБ МИЙНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ДЛЯ СКЛА СТАРТ+ МАРКИ С-12С","ДСТУ 2161:2010, РР.6-8; ДСТУ 7282:2012, РР.7-9; ГСТУ 3-050:2004 'ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНА (ТОВАРИ ПОБУТОВОЇ ХIМIЇ). МАРКУВАННЯ', П. 4","ТОВ 'БIКОРМ', 63525, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. МАЛИНIВКА, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 3, КОД ЄДРПОУ 33866995, УКРАЇНА","20.41.32"]
["UA 1.044.0002343-16","ВГ427743","2016-01-25","2017-01-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ТЕКСТИЛЬНI: КИЛИМИ ДЛЯ ВАННИХ КIМНАТ  - 100% БАВОВНА, (РОЗМIРОМ 60Х90СМ, 70Х110СМ, 40Х60СМ, 60Х100СМ, 70Х120СМ, 90Х150СМ) ТОРГОВОЇ МАРКИ HOME SWEET HOME; КИЛИМИ IЗ СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН  - 100% ПОЛIЕСТЕР, (РОЗМIРОМ 50Х70СМ, 70Х110СМ, 80Х140СМ, 140Х200СМ, ДIАМЕТРОМ 120Х90Х140) ТОРГОВОЇ МАРКИ HOME SWEET HOME","ГОСТ 28415-89 'ПОКРЫТИЯ И ИЗДЕЛИЯ КОВРОВЫЕ ТКАНЫЕ МАШИННОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА. ОТУ', П.П. 2.2.5","'TASARIM TEKSTIL INS. DEK. REK. SAN. TIC. LTD. STI', ESKI LONDRA ASFALTI NO: 18 BESYOL, ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"5705"]
["UA 1.044.0002344-16","ВГ427742","2016-01-25","2017-01-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ТЕКСТИЛЬНI: ПОКРИВАЛА ТА ПЛЕДИ - 100% ПОЛIЕСТЕР, (РОЗМIРОМ 260Х260СМ, 180Х250СМ, 180Х260СМ, 180Х240СМ, 150Х200СМ;  2.2Х2.4М, 2.2Х2.5М) ТОРГОВОЇ МАРКИ HOME SWEET HOME; СЕРВЕТКИ ТА СКАТЕРТИНИ IЗ СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН  - 100% ПОЛIЕСТЕР (РОЗМIРОМ 40Х140СМ, 40Х90СМ, 140Х140СМ, 160Х240СМ, 160Х260СМ) ТОРГОВОЇ МАРКИ HOME SWEET HOME","ГОСТ 23433-79 'ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.', П. 1.3","'TASARIM TEKSTIL INS. DEK. REK. SAN. TIC. LTD. STI', ESKI LONDRA ASFALTI NO: 18 BESYOL, ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"6301 63 02"]
["UA 1.044.0002345-16","ВГ427741","2016-01-25","2017-01-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ТЕКСТИЛЬНI: ПОДУШКИ ДЕКОРАТИВНI IЗ СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН - 100% ПОЛIЕСТЕР  ТОРГОВОЇ МАРКИ HOME SWEET HOME (РОЗМIРОМ 50Х70СМ, 45Х45СМ, 40Х75СМ, 35Х80СМ, 40Х40СМ)","ГОСТ 23433-79 'ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.', П. 1.3","'TASARIM TEKSTIL INS. DEK. REK. SAN. TIC. LTD. STI', ESKI LONDRA ASFALTI NO: 18 BESYOL, ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"9404"]
["UA 1.181.0002346-16","ВГ597861","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП SAMRO RC26CW, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'SEGIME', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.182.0002347-16","ВГ591947","2016-01-25","2017-01-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","БУНКЕР CASE IH МОДЕЛЬ ADX2230 ДО СIВАЛКИ, НОВИЙ","ДСТУ EN 1853:2002 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'CNHI INTERNATIONAL SA', 1000 - 71ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7P 0B5, CA, США",null,"8716"]
["UA 1.181.0002348-16","ВГ597862","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MITSUBISHI OUTLANDER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'MITSUBISHI MOTORS CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0002349-16","ВГ609414","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0002350-16","ВГ597863","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004; ДСТУ UN/ECE R 110-00-2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №110-00]","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0002351-16","ВГ609415","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ Е220 CDI, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0002352-16","ВГ609416","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0002353-16","ВГ535418","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","КОМБАЙН JOHN DEERE 9760 STS, Б/К.","ГОСТ 12.2.019-86 РОЗД. 1-4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88 РОЗД. 1, 3; ДСТУ EN 632-2001.","'JOHN DEERE', USA, США.",null,"8433"]
["UA 1.173.0002354-16","ВГ609417","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0002355-16","ВГ609419","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0002356-16","ВГ603589","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КОМПРЕСОРИ, МОДЕЛЕЙ: QXC-**, QXС-**K, QXR-**, QXR-**E, ДЕ ** - ЦИФРОВЕ ТА/АБО ЛIТЕРНЕ ПОЗНАЧЕННЯ, АБО ПРОПУСК, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ОСОБЛИВОСТI ФУНКЦIЙ, ДИЗАЙНУ, КОМПЛЕКТАЦIЇ, КОЛЬОРУ, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ","(ВСIМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ) ДСТУ EN 378-2:2014; ДСТУ EN 60204-1:2014;   ДСТУ EN 292-2-2001","'ZHEJIANG BOYANG COMPRESSOR CO., LTD', SHUGUANG ROAD, LIGHT INDUSTRIAL ZONE, LANXI, ZHEJIANG, CHINA 321100, КИТАЙ",null,"8414"]
["UA 1.193.0002357-16","ВГ606374","2016-01-25","2016-07-23","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП NARKO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'OY NARKO AB', ФIНЛЯНДIЯ",null,"8716"]
["UA 1.197.0002358-16","ВГ617073","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0002359-16","ВГ617074","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0002360-16","ВГ617075","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ПРИЧIП HOBBY 460, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ОСТ 37.001.220-80 ПУНКТИ 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","''HOBBY WOHNWAGENWERK HARALD'', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.197.0002361-16","ВГ617076","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0002362-16","ВГ617077","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.006.0002363-16","ВГ362372","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПIСОК З ВIДСIВIВ ДРОБЛЕННЯ ВИВЕРЖЕНИХ ГIРСЬКИХ ПОРIД ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ ФР.ПОНАД 0ММ ДО 5ММ, ПОНАД 2ММ ДО 5ММ.","ДСТУ БВ.2.7-210:2010 (ПП. 5.5-5.9, 5.11, 5.13, 5.14, 5.17.1 , 5.18.3, 5.19)","ПРАТ 'БЕХIВСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР'ЄР', 11523, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С.МИХАЙЛIВКА, КОД ЄДРПОУ 03443749","08.12.11"]
["UA 1.181.0002364-16","ВГ597864","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.006.0002365-16","ВГ362373","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЩЕБЕНЕВО-ПIЩАНА СУМIШ ДЛЯ  АВТОДОРIГ ФР.0,05-5ММ ., 0,05-40ММ ., 0,05-70ММ","ДСТУ БВ.2.7-30:2013 ( ПП. 5.3.2.2.2; 5.3.2.2.3; 5.3.2.3.1; 5.4.2; 5.4.5.1.1; 5.3.2.5, 6.3)","ПРАТ 'БЕХIВСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР'ЄР', 11523, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., КО-РОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С.МИХАЙЛIВКА, КОД ЄДРПОУ 03443749","08.12.12"]
["UA 1.006.0002366-16","ВГ362374","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЩЕБIНЬ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ, КОНСТРУКЦIЙ I РОБIТ ФР. 5-10ММ,10-20 ММ, 5-20ММ, 20-40ММ","ДСТУ БВ.2.7-75-98 ( ПП. 4.2-4.7, 4.9 )","ПРАТ 'БЕХIВСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР'ЄР', 11523, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., КО-РОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С.МИХАЙЛIВКА, КОД ЄДРПОУ 03443749","08.12.12."]
["UA 1.178.0002367-16","ВГ603827","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002368-16","ВГ606375","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF 105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0002369-16","ВГ609418","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'PEUGEOT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002370-16","ВГ606376","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0002371-16","ВГ535416","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС EVOBUS, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01, ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                     6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 110-00, ПУНКТИ 2.3; 4.1; 4.3А - 4.3Е;","'EVOBUS', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.181.0002372-16","ВГ597865","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN JETTA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0002373-16","ВГ616584","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA SUPERB, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0002374-16","ВГ617078","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FIAT AUTO S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0002375-16","ВГ616586","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0002376-16","ВГ534882","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SKODA ', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0002377-16","ВГ597866","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0002378-16","ВГ534883","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', IТАЛIЯ",null,"8711"]
["UA 1.041.0002379-16","ВГ596929","2016-01-25","2016-12-31","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI: FORD FORMULA F 5W-30 FORD: WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, API SM/CF","ТУ У 19.2-32611302-009:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI. ТУ'","ФIРМА 'BP EUROPA SE', NEUHOEFER, BRUEEKENSTRASSE 81, 21107  HAMBURG, НIМЕЧЧИНА ДЛЯ 'FORD AG', MAX-BORN-STR.2, D-22761, HAMBURG, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.047.0002380-16","ВГ543087","2016-01-25","2016-12-24","ДП \"\"КIРОВОГРАДСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI З ПРОФIЛЮ OPENTECK (УКРАЇНА) ЗI СКЛОПАКЕТАМИ","ДСТУ Б В.2.6-15:2011 П.П. 5.2.1-5.2.7, 5.2.12-5.2.16, 5.2.20-5.2.25, ДСТУ Б В.2.6-23:2009 П.П. 5.2.2-5.2.7, 5.3.1 (ПРИВЕДЕНИЙ ОПIР ТЕПЛОПЕРЕДАЧI, ПОВIТРОПРОНИКНIСТЬ, ЗВУКОIЗОЛЯЦIЯ, НАДIЙНIСТЬ ПРИЛАДIВ I ЗАВIСIВ, ОПIР СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ)","ТОВ 'КОМПАНIЯ ОД', УКРАЇНА, 25011, КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 113, КОД ЄДРПОУ 37059107. АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., КIРОВОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. СОКОЛIВСЬКЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 81С","22.23.14"]
["UA 1.173.0002381-16","ВГ534884","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ФРАНЦIЯ",null,"8711"]
["UA 1.173.0002382-16","ВГ609421","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП PANAV NS1-36, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'PANAV ', ЧЕХIЯ",null,"8716"]
["UA 1.181.0002383-16","ВГ597867","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.200.0002384-16","ВГ612091","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002385-16","ВГ603828","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0002386-16","ВГ597868","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0002387-16","ВГ603829","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.200.0002388-16","ВГ612092","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.041.0002389-16","ВГ596930","2016-01-25","2016-12-31","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI: FORD FORMULA S/SD 5W-40  ACEA A3/B4, API SL/CF","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТУ'","ФIРМА 'BP EUROPA SE', NEUHOEFER, BRUEEKENSTRASSE 81, 21107  HAMBURG, НIМЕЧЧИНА ДЛЯ 'FORD AG', MAX-BORN-STR.2, D-22761, HAMBURG, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.041.0002390-16","ВГ596931","2016-01-25","2016-11-30","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI: GM DEXOS 2 5W-30 ACEA A3/B4 API SN/CF","ТУ У 19.2-32611302-009:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI. ТУ'","ФIРМА 'WOLFOIL CORPORATION S.A.', GEORGES GILLIOTSTRAAT 52, 2620 HEMIKSEN, БЕЛЬГIЯ ДЛЯ 'ADAM OPEL GMBH',  BAHNHOFSPTATZ 1, D-654 RUSSELSHEIM, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.041.0002391-16","ВГ596932","2016-01-25","2016-11-30","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI: GM 10W-40 ACEA A3/B4 API SL/CF","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТУ'","ФIРМА 'WOLFOIL CORPORATION S.A.', GEORGES GILLIOTSTRAAT 52, 2620 HEMIKSEN, БЕЛЬГIЯ ДЛЯ 'ADAM OPEL GMBH',  BAHNHOFSPTATZ 1, D-654 RUSSELSHEIM, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.041.0002392-16","ВГ596933","2016-01-25","2016-12-31","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI: ARAL SUPERTRONIC LONGLIFE III 5W30 ACEA C3, BMW LONGLIFE-04, MB-APPROVAL 229.51, VW 504 00/507 00, PORSCHE C30; ARAL TURBORAL SAE10W-40 ACEA  E3, E5, E7;  API CI-4/SL","ТУ У 19.2-32611302-009:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI. ТУ'","ФIРМА ' ARAL AG.' D-44789 BOCHUM, WITTENER STR.45, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.181.0002393-16","ВГ597869","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.041.0002394-16","ВГ596934","2016-01-25","2016-12-31","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI: ARAL HIGHTRONIC 5W40 ACEA А3/В3,C3, API SM/CF; ARAL  BLUETRONIC 10W40 ACEA A3/B4, API SL/CF","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТУ'","ФIРМА ' ARAL AG.' D-44789 BOCHUM, WITTENER STR.45, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.151.0002395-16","ВГ349752","2016-01-25","2017-01-24","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ШТУЦЕР МИСЛИВСЬКИЙ 'FANZOJ' КАЛIБРУ 8X57IRS","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'FANZOJ JAGDWAFFEN & RIBOHUNT SPORTARTIKEL GMBH', GRIESGASSE 3, 9170 FERLACH, AUSTRIA (АВСТРIЯ).",null,"9303"]
["UA 1.016.0002396-16","ВГ550573","2016-01-25","2018-07-11","Державний центр сертифікації ДСНС України","ВОРОТА ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ДВОПIЛЬНI СУЦIЛЬНI ТИПУ ВРВМ2 (КРЕСЛЕННЯ АЮИА 838.00.00.000-01) З КЛАСОМ (МЕЖЕЮ) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120, З РОЗМIРАМИ ВОРIТ У ПРОСВIТI: ВИСОТА ВIД 1 750 ММ ДО 10 000 ММ, ШИРИНА ВIД 1 750 ММ ДО 20 000 ММ БЕЗ ДВЕРЕЙ АБО З ВМОНТОВАНИМИ ДВЕРИМА ОДНОПIЛЬНИМИ СУЦIЛЬНИМИ, В КОМПЛЕКТАЦIЇ IЗ ЗАМКОМ ФIРМИ 'ISEO' (IТАЛIЯ) ТА ПРИСТРОЄМ САМОЗАЧИНЕННЯ ФIРМИ 'IBFM' (IТАЛIЯ), З ГАБАРИТНИМИ РОЗМIРАМИ: ВИСОТА ВIД 1 489 ММ ДО 2 340 ММ, ШИРИНА ВIД 649 ММ ДО 1 020 ММ","ПП. 2.14, 4.28 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', П. 10.3  ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'ДВЕРI I ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ', ПП. 1.2.4, 1.2.5, 1.3.2, 1.3.5 ТУ У В.2.6-25.1-32421296-001:2014 'БЛОКИ ВОРIТ ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ВРВМ1, ВРВМ2' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120, НЕПЛОЩИННОСТI, РIЗНИЦI ДОВЖИН ДIАГОНАЛЕЙ ПОЛОТЕН ВОРIТ, ЗУСИЛЛЯ ВIДЧИНЕННЯ ПОЛОТНА ВОРIТ, ШВИДКОСТI САМОЗАЧИНЕННЯ ВОРIТ","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ТIСО ДОРЗ' , АДРЕСА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 72, КОД ЄДРПОУ 32421296, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:  02088, М. КИЇВ, Ж/М БОРТНИЧI, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14","25.12.10-30.00"]
["UA 1.016.0002397-16","ВГ550574","2016-01-25","2018-07-11","Державний центр сертифікації ДСНС України","ВОРОТА ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ДВОПIЛЬНI СУЦIЛЬНI ТИПУ ВРВМ2 (КРЕСЛЕННЯ АЮИА 836.00.00.000-01) З КЛАСОМ (МЕЖЕЮ) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 60, З РОЗМIРАМИ ВОРIТ У ПРОСВIТI: ВИСОТА ВIД 1 750 ММ ДО 10 000 ММ, ШИРИНА ВIД 1 750 ММ ДО 20 000 ММ БЕЗ ДВЕРЕЙ АБО З ВМОНТОВАНИМИ ДВЕРИМА ОДНОПIЛЬНИМИ СУЦIЛЬНИМИ, В КОМПЛЕКТАЦIЇ IЗ ЗАМКОМ ФIРМИ 'ISEO' (IТАЛIЯ) ТА ПРИСТРОЄМ САМОЗАЧИНЕННЯ ФIРМИ 'IBFM' (IТАЛIЯ), З ГАБАРИТНИМИ РОЗМIРАМИ: ВИСОТА ВIД 1 442 ММ ДО  2 266 ММ, ШИРИНА ВIД 672 ММ ДО 1 056 ММ","ПП. 2.14, 4.28 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', П. 10.3  ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'ДВЕРI I ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ', ПП. 1.2.4, 1.2.5, 1.3.2, 1.3.5 ТУ У В.2.6-25.1-32421296-001:2014 'БЛОКИ ВОРIТ ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ВРВМ1, ВРВМ2' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 60, НЕПЛОЩИННОСТI, РIЗНИЦI ДОВЖИН ДIАГОНАЛЕЙ ПОЛОТЕН ВОРIТ, ЗУСИЛЛЯ ВIДЧИНЕННЯ ПОЛОТНА ВОРIТ, ШВИДКОСТI САМОЗАЧИНЕННЯ ВОРIТ","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ТIСО ДОРЗ' , АДРЕСА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 72, КОД ЄДРПОУ 32421296, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:  02088, М. КИЇВ, Ж/М БОРТНИЧI, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14","25.12.10-30.00"]
["UA 1.197.0002398-16","ВГ617079","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.016.0002399-16","ВГ550575","2016-01-25","2018-07-11","Державний центр сертифікації ДСНС України","ВОРОТА ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ОДНОПIЛЬНI СУЦIЛЬНI ТИПУ ВРВМ1 (КРЕСЛЕННЯ АЮИА 838.00.00.000-02) З КЛАСОМ (МЕЖЕЮ) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120, З РОЗМIРАМИ ВОРIТ У ПРОСВIТI: ВИСОТА ВIД 1 750 ММ ДО 10 000 ММ, ШИРИНА ВIД 1 750 ММ ДО 10 000 ММ, БЕЗ ДВЕРЕЙ АБО З ВМОНТОВАНИМИ ДВЕРИМА ОДНОПIЛЬНИМИ СУЦIЛЬНИМИ, В КОМПЛЕКТАЦIЇ IЗ ЗАМКОМ ФIРМИ 'ISEO' (IТАЛIЯ) ТА ПРИСТРОЄМ САМОЗАЧИНЕННЯ ФIРМИ 'IBFM' (IТАЛIЯ), З ГАБАРИТНИМИ РОЗМIРАМИ: ВИСОТА ВIД 1 489 ММ ДО  2 340 ММ, ШИРИНА ВIД 649 ММ ДО 1 020 ММ","ПП. 2.14, 4.28 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', П. 10.3  ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'ДВЕРI I ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ', ПП. 1.2.4, 1.2.5, 1.3.2, 1.3.5 ТУ У В.2.6-25.1-32421296-001:2014 'БЛОКИ ВОРIТ ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ВРВМ1, ВРВМ2' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120, НЕПЛОЩИННОСТI, РIЗНИЦI ДОВЖИН ДIАГОНАЛЕЙ ПОЛОТЕН ВОРIТ, ЗУСИЛЛЯ ВIДЧИНЕННЯ ПОЛОТНА ВОРIТ, ШВИДКОСТI САМОЗАЧИНЕННЯ ВОРIТ","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ТIСО ДОРЗ' , АДРЕСА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 72, КОД ЄДРПОУ 32421296, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:  02088, М. КИЇВ, Ж/М БОРТНИЧI, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14","25.12.10 30.00"]
["UA 1.016.0002400-16","ВГ550576","2016-01-25","2018-07-11","Державний центр сертифікації ДСНС України","ВОРОТА ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ОДНОПIЛЬНI СУЦIЛЬНI ТИПУ ВРВМ1 (КРЕСЛЕННЯ АЮИА 836.00.00.000-02) З КЛАСОМ (МЕЖЕЮ) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 60, З РОЗМIРАМИ ВОРIТ У ПРОСВIТI: ВИСОТА ВIД 1 750 ММ ДО 10 000 ММ, ШИРИНА ВIД 1 750 ММ ДО 10 000 ММ, БЕЗ ДВЕРЕЙ АБО З ВМОНТОВАНИМИ ДВЕРИМА ОДНОПIЛЬНИМИ СУЦIЛЬНИМИ, В КОМПЛЕКТАЦIЇ IЗ ЗАМКОМ ФIРМИ 'ISEO' (IТАЛIЯ) ТА ПРИСТРОЄМ САМОЗАЧИНЕННЯ ФIРМИ 'IBFM' (IТАЛIЯ), З ГАБАРИТНИМИ РОЗМIРАМИ: ВИСОТА ВIД 1 442 ММ ДО  2 266 ММ, ШИРИНА ВIД 672 ММ ДО 1 056 ММ","ПП. 2.14, 4.28 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', П. 10.3  ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'ДВЕРI I ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ', ПП. 1.2.4, 1.2.5, 1.3.2, 1.3.5 ТУ У В.2.6-25.1-32421296-001:2014 'БЛОКИ ВОРIТ ПРОТИПОЖЕЖНI ВIДКОТНI МЕТАЛЕВI ВРВМ1, ВРВМ2' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 60, НЕПЛОЩИННОСТI, РIЗНИЦI ДОВЖИН ДIАГОНАЛЕЙ ПОЛОТЕН ВОРIТ, ЗУСИЛЛЯ ВIДЧИНЕННЯ ПОЛОТНА ВОРIТ, ШВИДКОСТI САМОЗАЧИНЕННЯ ВОРIТ","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ТIСО ДОРЗ' , АДРЕСА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 72, КОД ЄДРПОУ 32421296, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:  02088, М. КИЇВ, Ж/М БОРТНИЧI, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14","25.12.10 30.00"]
["UA 1.016.0002401-16","ВГ550577","2016-01-25","2018-07-11","Державний центр сертифікації ДСНС України","ДВЕРI ПРОТИПОЖЕЖНI МЕТАЛЕВI ОДНОПIЛЬНI СУЦIЛЬНI ДМП ЕI 90 1 В3 (КРЕСЛЕННЯ АЮИА 920.10.00.00 СБ) З КЛАСОМ (МЕЖЕЮ) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 90, В КОМПЛЕКТАЦIЇ IЗ ЗАМКОМ ФIРМИ 'ABLOY' (ФIНЛЯНДIЯ) АБО ФIРМИ 'NEMEF' (НIДЕРЛАНДИ) ЗI СТАЛЕВИМ ЦИЛIНДРОВИМ МЕХАНIЗМОМ APECS (РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ) ТА ПРИСТРОЄМ САМОЗАЧИНЕННЯ ФIРМИ 'ABLOY' (ФIНЛЯНДIЯ), З ГАБАРИТНИМИ РОЗМIРАМИ: ВИСОТА ВIД 299 ММ ДО 5 000 ММ, ШИРИНА ВIД 282 ММ ДО 1 213 ММ","ПП. 2.14, 4.28 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ПП. 5.1.5-5.1.7, 5.2.2-5.2.7, 5.2.9-5.2.12 ДСТУ Б В.2.6-77:2009 'КОНСТРУКЦIЯ БУДИНКIВ I СПОРУД. ДВЕРI МЕТАЛЕВI ПРОТИПОЖЕЖНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 10.3 ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'ДВЕРI I ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 90, ГРАНИЧНИХ ВIДХИЛЕНЬ РОЗМIРIВ КОРОБКИ ТА ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ, НЕПЛОЩИННОСТI ПОЛОТНА ДВЕРЕЙ,РIЗНИЦI ДОВЖИН ДIАГОНАЛЕЙКОРОБКИ I ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ,         ПОВIТРОПРОНИКНЕННЯ, ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧI, СТIЙКОСТI ДО СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, КЛАСУ ВИКОРИСТАННЯ В3 (50 000 ЦИКЛIВ ВIДЧИНЕННЯ-ЗАЧИНЕННЯ З ПРИСТРОЄМ ДЛЯ САМОЗАЧИНЕННЯ),ЗУСИЛЛЯ ВIДЧИНЕННЯ,КУТАВIДЧИНЕННЯ,ЧАСУТАШВИДКОСТI САМОЗАЧИНЕННЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ТIСО ДОРЗ' , АДРЕСА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 72, КОД ЄДРПОУ 32421296, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:  02088, М. КИЇВ, Ж/М БОРТНИЧI, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14","25.12.10 30.00"]
["UA 1.186.0002402-16","ВГ617308","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ VOLVO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0002403-16","ВГ606377","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.016.0002404-16","ВГ550579","2016-01-25","2018-07-11","Державний центр сертифікації ДСНС України","ДВЕРI ПРОТИПОЖЕЖНI МЕТАЛЕВI ОДНОПIЛЬНI СУЦIЛЬНI ДМП ЕI 120 1 В3 (КРЕСЛЕННЯ АЮИА 920.10.00.00 СБ) З КЛАСОМ (МЕЖЕЮ) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120, В КОМПЛЕКТАЦIЇ IЗ ЗАМКОМ ФIРМИ 'ABLOY' (ФIНЛЯНДIЯ) АБО ФIРМИ 'NEMEF' (НIДЕРЛАНДИ) ЗI СТАЛЕВИМ ЦИЛIНДРОВИМ МЕХАНIЗМОМ APECS (РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ) ТА ПРИСТРОЄМ САМОЗАЧИНЕННЯ ФIРМИ 'ABLOY' (ФIНЛЯНДIЯ), З ГАБАРИТНИМИ РОЗМIРАМИ: ВIД 1 769 ММ ДО 5 000 ММ, ШИРИНА ВIД 772 ММ ДО 1 213 ММ","ПП. 2.14, 4.28 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ПП. 5.1.5-5.1.7, 5.2.2-5.2.7, 5.2.9-5.2.12 ДСТУ Б В.2.6-77:2009 'КОНСТРУКЦIЯ БУДИНКIВ I СПОРУД. ДВЕРI МЕТАЛЕВI ПРОТИПОЖЕЖНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 10.3 ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'ДВЕРI I ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120, ГРАНИЧНИХ ВIДХИЛЕНЬ РОЗМIРIВ КОРОБКИ ТА ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ, НЕПЛОЩИННОСТI ПОЛОТНА ДВЕРЕЙ, РIЗНИЦI ДОВЖИНДIАГОНАЛЕЙ КОРОБКИ I ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ,       ПОВIТРОПРОНИКНЕННЯ, ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧI, СТIЙКОСТI ДО СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, КЛАСУ ВИКОРИСТАННЯ В3 (50 000 ЦИКЛIВ ВIДЧИНЕННЯ-ЗАЧИНЕННЯ З ПРИСТРОЄМ ДЛЯ САМОЗАЧИНЕННЯ), ЗУСИЛЛЯ ВIДЧИНЕННЯ, КУТА ВIДЧИНЕННЯ, ЧАСУ ТА ШВИДКОСТI САМОЗАЧИНЕННЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ТIСО ДОРЗ' , АДРЕСА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 72, КОД ЄДРПОУ 32421296, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:  02088, М. КИЇВ, Ж/М БОРТНИЧI, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14","25.12.10 30.00"]
["UA 1.193.0002405-16","ВГ606378","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0002406-16","ВГ617368","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF TE105XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0002407-16","ВГ606379","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.192.0002408-16","ВГ573095","2016-01-25","2016-07-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ З ЖАТКОЮ MASSEY FERGUSON 31, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3, ДСТУ EN 632-2001","'MASSEY-FERGUSON SA', ФРАНЦIЯ",null,"8433"]
["UA 1.197.0002409-16","ВГ617080","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.173.0002410-16","ВГ609420","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0002411-16","ВГ609422","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A4, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'AUDI ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.191.0002412-16","ВГ585761","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.191.0002413-16","ВГ585762","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.191.0002414-16","ВГ585763","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0002415-16","ВГ616585","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0002416-16","ВГ616587","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0002417-16","ВГ616588","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FIAT'', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0002418-16","ВГ597870","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0002419-16","ВГ597871","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0002420-16","ВГ598269","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ONMACABIM' ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТIЛОМ (15 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ 4093-2002, ДСТУ 4765-2007, ДСТУ 5010-2008 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'OPL-ZMAHEY MIDBAR YEUDA LTD, (ONMACABIM)', NIR, OFELIA PAZ, ST ZHYBOTINSKI 100, PETAKH-TYKVA, ISRAEL, IЗРАЇЛЬ",null,"3401"]
["UA 1.197.0002421-16","ВГ617081","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ В КОМПЛЕКТI З ЖАТКОЮ MF 206, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86; ГОСТ 12.2.120-88; ДСТУ EN 632-2001 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'MASSEY FERGUSON', ФРАНЦIЯ",null,"8433"]
["UA 1.187.0002422-16","ВГ611299","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27 (Б/К)","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10).","'KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0002423-16","ВГ606380","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0002424-16","ВГ587791","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER 316CDI, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', STUTTGART-UNTERTUERKHE IM, НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0002425-16","ВГ609423","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0002426-16","ВГ609424","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0002427-16","ВГ597872","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В2] [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0002428-16","ВГ597873","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В2] [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0002429-16","ВГ597874","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SKO24, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.194.0002430-16","ВГ585234","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧI IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ (SWITCH), ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI BROCADE G620, OCEANSTOR SNS3664","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'FOXCONN ASSEMBLY LLC', 11177 COMPAQ CENTER WEST DRIVE HOUSTON, TX 77070, USА, США",null,"8517"]
["UA 1.194.0002431-16","ВГ585235","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧI IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ (SWITCH), ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI BROCADE G620, OCEANSTOR SNS3664","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'FOXCONN CZECH S.R.O', U ZAMECKU 27, 532 01 PARDUBICE, CZECH REPUBLIC, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА        ( ЧЕХІЯ )",null,"8517"]
["UA 1.173.0002432-16","ВГ609425","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0002433-16","ВГ617082","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BOXER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0002434-16","ВГ617083","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.007.0002435-16","ВГ338807","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","IГРАШКИ, ЩО НЕСУТЬ НА СОБI ВАГУ ДИТИНИ Т.М. 'CHILLAFISH': ВЕЛОБIГ-ТРАНСФОРМЕР BUNZI (БЛАКИТНИЙ), АРТ. CPBN01BLU; ВЕЛОБIГ-ТРАНСФОРМЕР BUNZI (ЗЕЛЕНИЙ), АРТ. CPBN01LIM; ВЕЛОБIГ-ТРАНСФОРМЕР BUNZI (РОЖЕВИЙ), АРТ. CPBN01PIN; ВЕЛОБIГ-ТРАНСФОРМЕР BUNZI (ЛIМIТОВАНА СЕРIЯ), АРТ. CPBN01F02","ДСТУ EN 71-1:2006 П.П. 4.1, 4.7","'PINGHU MIJIA CHILD PRODUCT CO, LTD.', NO.1389 XINGGANG RD, QUANTANG TOWN, PINGHU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, КИТАЙ",null,"9503"]
["UA 1.193.0002436-16","ВГ606383","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0002437-16","ВГ603830","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0002438-16","ВГ611605","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","КОТЛИ СТАЛЕВI ОПАЛЮВАЛЬНI ВОДОГРIЙНI НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВI З ВЕНТИЛЯТОРОМ  ТМ 'ROMSTAL VISION' СЕРIЇ 'BW-A', 'BW-C/A', ПОТУЖНОСТЕЙ 15-105 КВТ , ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ","ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) П.П. 4.1-4.11, 4.13, 4.14; ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ EN 12952-1:2006, ДСТУ EN 12952-7:2006, ДСТУ EN 12952-9:2006","MAT LTD', RAZGRAD 7200, GAROVA INDUSTRIAL ZONE , BULGARIA, БОЛГАРIЯ",null,"8403"]
["UA 1.178.0002439-16","ВГ603831","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 319CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.007.0002440-16","ВГ338808","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","IГРАШКИ, ЩО НЕСУТЬ НА СОБI ВАГУ ДИТИНИ Т.М. 'CHILLAFISH': МIЙ ПЕРШИЙ ВЕЛОБIГ QUADIE (БЛАКИТНИЙ), АРТ. CPQD01BLU; МIЙ ПЕРШИЙ ВЕЛОБIГ QUADIE (ЗЕЛЕНИЙ), АРТ. CPQD01LIM; МIЙ ПЕРШИЙ ВЕЛОБIГ QUADIE (РОЖЕВИЙ), АРТ. CPQD01PIN","ДСТУ EN 71-1:2006 П.П. 4.1, 4.7","'NINGBO CHUANLANG INDUSTRIAL CO., LTD.', NO.628, QIAOSAN ROAD, QIAOTOU TOWN, CIXI CITY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, КИТАЙ",null,"9503"]
["UA 1.178.0002441-16","ВГ603832","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002442-16","ВГ606384","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4; 6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002443-16","ВГ606385","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.185.0002444-16","ВГ431260","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2, (ТАБЛ.2), (ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ).","ООО 'ТУЙМАЗИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ', 452754, ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН, Д. НУРКЕЕВО, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 42, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.191.0002445-16","ВГ585764","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT CLIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.185.0002446-16","ВГ431259","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЕКСПОРТНЕ ТДЭ EN590  (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 7688:2015 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО . ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (П.4.2. ТАБЛ.1, П. 1,  4, 5, 6, 13, 15- 17), ДЛЯ ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ДП-З-ЄВРО5-В0","ООО 'ИНТЕРСЕРВИС', 211440, Г. НОВОПОЛОЦК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 7, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.193.0002447-16","ВГ606386","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002448-16","ВГ606387","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002449-16","ВГ606391","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002450-16","ВГ606388","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002451-16","ВГ606389","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002452-16","ВГ606382","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002453-16","ВГ606392","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002454-16","ВГ606390","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002455-16","ВГ606393","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002456-16","ВГ606396","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.041.0002457-16","ВГ596935","2016-01-25","2016-11-30","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ЗГIДНО ДОДАТКУ 4 (ЧОТИРИ) НАЙМЕНУВАННЯ","ТУ У 19.2-32611302-009:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI. ТУ'","ФIРМА TOTAL LUBRICANTS PLANT BOMBARDERMENTSTRAAT 15, HAVEN 6900A- ZONE 2BE, ERTVERDE-RIEME (EVERGEM), БЕЛЬГIЯ",null,"2710"]
["UA 1.173.0002458-16","ВГ609426","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLVO S60, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0002459-16","ВГ616558","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.174.0002460-16","ВГ616559","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.174.0002461-16","ВГ616560","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.038.0002462-16","ВГ600329","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'OPEL ASTRA' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.174.0002463-16","ВГ616561","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.038.0002464-16","ВГ600330","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'CITROEN BERLINGO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.161.0002465-16","ВГ490309","2016-01-25","2017-01-24","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","КОМУТАТОРИ СЕРIЙ CISCO CATALYST 3750, МОДЕЛЕЙ: WS-C3750-24FS-S, WS-C3750-24PS-E, WS-C3750-24PS-S, WS-C3750-24TS-E, WS-C3750-24TS-S, WS-C3750-48PS-E, WS-C3750-48PS-S, WS-C3750-48TS-E, WS-C3750-48TS-S, ВЕРСIЯ ПЗ 15.Х","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ EN 60950-1:2014, ДСТУ EN 300 386:2014, ДСТУ EN 60825-1:2014, G.694.1 (06/02), G.694.2 (12/03), K.20 (04/15) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'CISCO SYSTEMS, INC.', США  (170 WEST TASMAN DR., SAN JOSE, CALIFORNIA 95134, USA)     НА ПIДПРИЄМСТВI: 'CELESTICA (THAILAND) LTD.', ТАЙЛАНД (49/18 MOO 5, LAEM CHABANG  INDUSTRIAL ESTATE, TUNGSUKLA, SRIRACHA, CHON BURI, 20230, THAILAND)",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.193.0002466-16","ВГ606394","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002467-16","ВГ606395","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E220, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0002468-16","ВГ600331","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN TRANSPORTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.151.0002469-16","ВГ349753","2016-01-25","2017-01-24","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ПIСТОЛЕТ СПОРТИВНИЙ COLT 1911 КАЛIБРУ .45 ACP","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'COLT'S MANUFACTURING COMPANY LLC', P.O. BOX 1868, HARTFORD, CT 06144, USA (США).",null,"9303"]
["UA 1.181.0002470-16","ВГ597875","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП MERCERON, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'MERCERON', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.022.0002471-16","ВГ466994","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВIННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПАРОВОЛОГОIЗОЛЯЦIЙНI МЕМБРАНИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'SIKA': SIKAMEMBRAN UNIVERSAL, SIKAMEMBRAN OUTDOOR PLUS, SIKAMEMBRAN STRONG","ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) ПО ЗОВНIШНЬОМУ ВИГЛЯДУ, УМОВНIЙ МIЦНОСТI ПРИ РОЗТЯГУВАННI, ГНУЧКОСТI, ВОДОПОГЛИНАННЮ, ЗМIНI ЛIНIЙНИХ РОЗМIРIВ","ПIДПРИЄМСТВО 'SIKA AG', CH-6341 BAAR, SWITZERLAND, ШВЕЙЦАРIЯ",null,"4008"]
["UA 1.066.0002472-16","ВГ598273","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ДВЕРI ДЕРЕВ'ЯНI МIЖКIМНАТНI, МОДЕЛЕЙ: КЛАСIК, ЕКОНОМ К, ХВИЛЯ, ГОРИЗОНТ, СТАНДАРТ","ДСТУ Б В.2.6-99:2009, ПУНКТИ 5.2.2-5.2.6; 5.2.10; 5.3.4; 5.3.6.1; 5.3.7; 5.4.5","ТОВ 'ПАПА КАРЛО', 07500, КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. БАРИШIВКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 3, КОД ЄДРПОУ  36836827, УКРАЇНА","16.23.11"]
["UA 1.193.0002473-16","ВГ606398","2016-01-25","2016-03-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0002474-16","ВГ609427","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT CAPTUR, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002475-16","ВГ606399","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0002476-16","ВГ600334","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.161.0002477-16","ВГ490311","2016-01-25","2017-01-24","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","ЕКРАН МIЖМЕРЕЖНИЙ (FIREWALL) МОДЕЛI ASA5506H-SP-BUN-K9,  ВЕРСIЯ ПЗ CISCO ASA SOFTWARE RELEASE 9.Х, СКЛАДОВI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ EN 60950-1:2014, ДСТУ EN 300 386:2014, ДСТУ EN  60825-1:2014, K.20 (04/15) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'CISCO SYSTEMS, INC.', США  (170 WEST TASMAN DR., SAN JOSE, CALIFORNIA 95134, USA)     НА ПIДПРИЄМСТВI: 'JABIL CIRCUIT DE MEXICO', МЕКСИКА, (AVENIDA VALDEPENAS #1993, LOMAS DE  ZAPOPAN, CP 45130, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO)",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.161.0002478-16","ВГ490312","2016-01-25","2017-01-24","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","ЕКРАН МIЖМЕРЕЖНИЙ (FIREWALL) МОДЕЛI ASA5506H-SP-BUN-K9,  ВЕРСIЯ ПЗ CISCO ASA SOFTWARE RELEASE 9.Х, СКЛАДОВI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ EN 60950-1:2014, ДСТУ EN 300 386:2014, ДСТУ EN  60825-1:2014, K.20 (04/15) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'CISCO SYSTEMS, INC.', США  (170 WEST TASMAN DR., SAN JOSE, CALIFORNIA 95134, USA)     НА ПIДПРИЄМСТВI: 'FOXCONN NETWORK SYSTEM GROUP, США (8801 FALLBROOK DRIVE, HOUSTON,  TEXAS 77064, USA).",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.173.0002479-16","ВГ609428","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002480-16","ВГ606381","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002481-16","ВГ606397","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002482-16","ВГ606402","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002483-16","ВГ606401","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002484-16","ВГ606403","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП DETHLEFFS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DETHLEFFS KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0002485-16","ВГ617369","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0002486-16","ВГ609429","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0002487-16","ВГ609431","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL S24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0002488-16","ВГ617370","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002489-16","ВГ606400","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0002490-16","ВГ617371","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.044.0002491-16","ВГ427745","2016-01-25","2020-12-27","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИМИКАЧI ВАКУУМНI ТИПУ ВРС-10","ГОСТ 687-78, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 1516.3-96 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","ТОВ 'ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РЗВА', 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 16, КОД ЄДРПОУ 34704105","27.12.10 20.00","8535"]
["UA 1.044.0002492-16","ВГ427746","2016-01-25","2016-07-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (ЄВРО-5)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.044.0002493-16","ВГ427747","2016-01-25","2016-07-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ CITAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (ЄВРО-5)","DAIMLERCHRYSLER AG, НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.178.0002494-16","ВГ603833","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0002495-16","ВГ604946","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0002496-16","ВГ604931","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ) AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0002497-16","ВГ603834","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0002498-16","ВГ536976","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0002499-16","ВГ585765","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA CIVIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.2; 4.3)","'HONDA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.194.0002500-16","ВГ585233","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ROVAS':  ROVAS 10W-40 A3/В4;  ROVAS TRUCK 10W-40;   ROVAS TRUCK 15W-40","ТУ У 19.2-39416172-001:2014 'ОЛИВИ МОТОРНI 'ROVAS', П.3.3.1, ТАБЛ.2","ТОВ 'РОВАС ТРЕЙД', ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 25, ОФ. 30, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, 49000, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 39416172;    АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ТОВ 'НАФТАПРОДУКТ', ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, БУД. 2, М. ЛЕБЕДИН, СУМСЬКА ОБЛ., 42200, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 23640044","19.20.29"]
["UA 1.191.0002501-16","ВГ585766","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.020.0002502-16","ВГ529936","2016-01-25","2016-12-15","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТЮТЮНОВI ВИРОБИ: СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ 'ROTHMANS DEMI BLUE'","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ ГОСТ 3935:2004 'СИГАРЕТИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ.', ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 481/95-ВР ВIД 19.12.1995Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2899-IV ВIД 22.09.05Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","'BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.', UL. TYTONIOWA, 16, 16-300 AUGUSTOW, POLAND, ПОЛЬЩА",".  .  .","2402"]
["UA 1.021.0002503-16","ВГ514732","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КОНСТРУКЦIЯ ЗОВНIШНIХ СТIН IЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЄЮ ТА ОПРОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ (СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ) ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ Б В. 2.6-36:2008 (П. 6.3 ТАБЛ. 1 - ПРИВЕДЕНИЙ ОПIР ТЕПЛОПЕРЕДАЧI, УДАРНА СТIЙКIСТЬ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ДЮБЕЛЯ, МIЦНIСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ, ВОДОПОГЛИНИННЯ, МАСА 1 М2)","ФIРМА 'ATLAS SP. Z O. O', 95-100 ZGIERZ, UL. SZCZWINSKA 52A, РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА",null,"6806 3921"]
["UA 1.021.0002504-16","ВГ514731","2016-01-25","2018-10-24","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРОМИСЛОВI МИЙНI ЗАСОБИ ATLAS SZOP, ATLAS SZOP 2000","СОУ МПП 71.100-235:2008 'ЗАСОБИ МИЙНI ТЕХНIЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЗТУ' (П. 3.3 ТАБЛ. 1 - ПОКАЗНИК КОНЦЕНТРАЦIЇ ВОДНЕВИХ IОНIВ (РН), МИЙНА ЗДАТНIСТЬ)","ФIРМА 'ATLAS SP. Z O. O', 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. WRONIA 61/63, РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА",null,"3402"]
["UA 1.057.0002505-16","ВГ575341","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI, ВНУТРIШНI ТА ЗОВНIШНI (ВХIДНI В ГРОМАДСЬКI БУДИНКИ) З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНОГО ПРОФIЛЮ  REHAU (НIМЕЧЧИНА) ЗI СКЛОПАКЕТАМИ ОДНОКАМЕРНИМИ ТА ДВОКАМЕРНИМИ З ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИМ ПОКРИТТЯМ","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.6-15-2011 'ВIКНА ТА ДВЕРI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', ДБН В.2.6-31-2006 'ТЕПЛОВА IЗОЛЯЦIЯ БУДIВЕЛЬ', П.2.2, П.5.5","ТОВ 'БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ-КИЇВСПЕЦБУД', 02660, М. КИЇВ,  ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, БУД. 7, КОД ЄДРПОУ 35975390","22.23.14."]
["UA 1.182.0002506-16","ВГ591950","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ДЕРЕВ'ЯНI МАНСАРДНI ''VELUX'","ДСТУ Б В.2.6-24:2001, П.П. 5.2.2, 5.2.7-5.2.9, 5.3.1 (ПРИВЕДЕНИЙ ОПIР ТЕПЛОПЕРЕДАЧI, IЗОЛЯЦIЯ ПОВIТРЯНОГО ШУМУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ, ПОВIТРОПРОНИКНIСТЬ, НАДIЙНIСТЬ ВIКОННИХ ПРИЛАДIВ I ЗАВIС), 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5","'VELUX A/S', ADALSVEJ 99 DK-2970 HORSHOLM, ДАНIЯ; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'VELUX MAGYARORSZAG LKR KFT.', MALOM KOZ 1, 9431 FERTOD, УГОРЩИНА",null,"4418"]
["UA 1.173.0002507-16","ВГ609430","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0002508-16","ВГ609434","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SAMRO ST39, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SAMRO ', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.187.0002509-16","ВГ611294","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI HYUNDAI SOLARIS (RBR)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 26-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 83-06 (ЕВРО 5)","ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС' (ООО 'ХММР'), 197706, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУРОРТНЫЙ РАЙОН, Г.СЕСТРОРЕЦК, ЛЕВАШОВСКОЕ ШОССЕ, Д.20, ЛИТЕР 'А', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0002510-16","ВГ609435","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП PANAV NV35, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'PANAV ', ЧЕХIЯ",null,"8716"]
["UA 1.090.0002511-16","ВГ236878","2016-01-25","2017-01-22","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ЦИЛIНДРИ IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI PS 600 ТА KPS 041 ALUR.","ДСТУ Б В.2.7-235:2010 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ФАСОННI ЕЛЕМЕНТИ З МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ДЛЯ IЗОЛЯЦIЇ ТРУБОПРОВОДIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 5.1.8 ТАБЛ. 1","'KNAUF INSULATION, S.R.O.', ZELEZNICNY RAD 24, 968 14 NOVA BANA, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛIКА.        ( СЛОВАЧЧИНА )",null,"6806"]
["UA 1.178.0002512-16","ВГ603890","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002513-16","ВГ603891","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ VIANO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0002514-16","ВГ603835","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0002515-16","ВГ604947","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.090.0002516-16","ВГ236880","2016-01-25","2017-01-22","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","МАТИ IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI, ПРОШИТI МЕТАЛЕВОЮ СIТКОЮ WM 640 GG, WM 660 GG.","ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) 'МАТИ ПРОШИВНI IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI. ТУ' (ДЛЯ ТИПУ М2) П. 3.3 ТАБЛ. 2 (ТОВЩИНА, ГРАНИЧНI ВIДХИЛЕННЯ ПО ТОВЩИНI), П. 4.2.4 ТАБЛ. 4 (ГУСТИНА, ТЕПЛОПРОВIДНIСТЬ, СТИСЛИВIСТЬ, ПРУЖНIСТЬ, ВОЛОГIСТЬ, ВМIСТ ОРГАНIЧНИХ РЕЧОВИН)","'KNAUF INSULATION, S.R.O.', ZELEZNICNY RAD 24, 968 14 NOVA BANA, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛIКА.        ( СЛОВАЧЧИНА )",null,"6806"]
["UA 1.178.0002517-16","ВГ603836","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.090.0002518-16","ВГ236881","2016-01-25","2017-01-22","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","МАТИ IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ВЕРТИКАЛЬНО-ШАРОВI ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI, НАКЛЕЄНI НА АЛЮМIНIЄВУ ФОЛЬГУ LMF ALUR","ДСТУ Б В.2.7-169:2008 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ВИРОБИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI З МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ЛАМЕЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 5.1.3.1, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.1.4.1 ТАБЛ. 4","'KNAUF INSULATION, S.R.O.', ZELEZNICNY RAD 24, 968 14 NOVA BANA, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛIКА.        ( СЛОВАЧЧИНА )",null,"6806"]
["UA 1.178.0002519-16","ВГ604948","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ VOLVO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLVO', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0002520-16","ВГ604716","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0002521-16","ВГ604932","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ VIANO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERAG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0002522-16","ВГ606011","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПОДРIБНЮВАЧ ДЕРЕВИНИ ECIM 1SFE075TA, Б/К","ГОСТ 12.2.042-91 [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ECIM', ФРАНЦIЯ",null,"8436"]
["UA 1.178.0002523-16","ВГ603839","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП MERCERON, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'MERCERON', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0002524-16","ВГ606425","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD MUSTANG, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (КРIМ П. 1.3.2, 3 ДОД. 4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4),    ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (КРIМ П. 6.1.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (П. 9.1 ДОД. 3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02 (КРIМ П. 5.10.1-5.10.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) №715/2007 ТА №692/2008, 'ЄВРО-6'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD MOTOR CO', 48121, AMERICAN ROAD, DEARBORN MI 48121, СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002525-16","ВГ603892","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002526-16","ВГ606406","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002527-16","ВГ606407","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП STAS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'KONSTRUKTIEWERKHUINZEN NV STAS SA', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.200.0002528-16","ВГ612094","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.200.0002529-16","ВГ612093","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  FIAT DUCATO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0002530-16","ВГ603838","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002531-16","ВГ606409","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.200.0002532-16","ВГ612095","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ GLK220, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.199.0002533-16","ВГ613042","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1-25.5)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716 39 80 00"]
["UA 1.193.0002534-16","ВГ606410","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.090.0002535-16","ВГ236879","2016-01-25","2017-01-22","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ПЛИТИ IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI (УСЬОГО 19 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) 'ПЛИТИ IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI. ТУ', ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (ЕN 13162:2001, NЕQ) 'ВИРОБИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI З МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (ДИВ. ДОДАТОК)","'KNAUF INSULATION, S.R.O.', ZELEZNICNY RAD 24, 968 14 NOVA BANA, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛIКА.       ( СЛОВАЧЧИНА )",null,"6806"]
["UA 1.199.0002536-16","ВГ613043","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16,6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2,4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 566/2011 (F) ЄВРО5","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0002537-16","ВГ603837","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0002538-16","ВГ600332","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН R58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10);   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'B2' (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.186.0002539-16","ВГ588384","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ МАРКИ 'JOHN DEERE' МОДЕЛЬ Т660, Б/В, В КОМПЛЕКТI З ЗЕРНОВОЮ ЖНИВАРКОЮ МАРКИ 'JOHN DEERE' МОДЕЛЬ 625 R (7,6 М), Б/В, З ПРИСТАВКОЮ ДЛЯ ЗБИРАННЯ РАПСУ BISO CX-100, Б/В.","ГОСТ 12.2.019-86 (Р. 1 - 4; 7; 8);   ГОСТ 12.2.120-88 (Р. 1; 3);   ДСТУ EN 632-2001 (П.П. 8.1; 8.2) (EN 632:1995, IDT).","КОМПАНIЯ 'JOHN DEERE COMPANY', АДРЕСА:  MOLINE, ILLINOISE, USA, США.",null,"8433 51"]
["UA 1.038.0002540-16","ВГ600333","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН R58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10);    ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'B2' (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.193.0002541-16","ВГ606423","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DUCATO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0002542-16","ВГ603893","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002543-16","ВГ606424","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002544-16","ВГ606411","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0002545-16","ВГ600336","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'NISSAN NV200' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.020.0002546-16","ВГ529937","2016-01-25","2017-10-31","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТЮТЮНОВI ВИРОБИ: СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ 'ROTHMANS DEMI BLUE EXCLUSIVE'","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ ГОСТ 3935:2004 'СИГАРЕТИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ.', ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 481/95-ВР ВIД 19.12.1995Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2899-IV ВIД 22.09.05Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ № 05.03.02-04/1300 ВIД 22.01.2016, ГН 6.6.1.1-130-2006","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ 'В.А.Т.-ПРИЛУКИ', 17502, ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛ., М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 21","12.00.1","2402"]
["UA 1.038.0002547-16","ВГ600337","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.182.0002548-16","ВГ591951","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ МОДЕЛI CLS 350, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (ЄВРО-5)","'DAIMLER CHRYSLER AG', 71059 SINDELFINGEN, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.187.0002549-16","ВГ611309","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ (ФУРГОН) ФIА-N1-RVBU, НА ШАСI АВТОМОБIЛЯ RENAULT MASTER, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 ЄВРО 5, ГОСТ 27435-87.","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ 'ЮНIКОМ', 19950, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. IРКЛIЇВ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 3, КОД ЄДРПОУ 00908805.","29.10.4"]
["UA 1.173.0002550-16","ВГ609432","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0002551-16","ВГ600335","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT MEGANE' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 5).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.193.0002552-16","ВГ606412","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X3, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) №715/2007 ТА №692/2008, 'ЄВРО-6' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0002553-16","ВГ609433","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0002554-16","ВГ617372","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.200.0002555-16","ВГ612096","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ LAND-ROVER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","TATA MOTORS, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0002556-16","ВГ609436","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0002557-16","ВГ609437","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520D, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0002558-16","ВГ617084","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0002559-16","ВГ609438","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0002560-16","ВГ611265","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СВIТЛОТЕХНIЧНА ПРОДУКЦIЯ: CВIТИЛЬНИКИ ДIОДНI LUMEN LED (В АСОРТИМЕНТI 15 ПОЗ., ПЕРЕЛIК У ДОДАТКУ)","ДСТУ CISPR 15:2007 ПП.4-9, ДСТУ IEC 60598-1:2002 П.3-15, ДСТУ IEC 61000-3-2:2008,  ДСТУ EN 61000-3-3:2012, ДСТУ IEC 61547-2001","'ZHONGSHAN WADIR LIGHTING CO., LTD'; F3/B2, NANWEI INDUSTRIAL BUILDING, TONGYI INDUSTRIAL ZONE, GUZHEN, ZHONGSHAN CHINA, КИТАЙ",null,"9405"]
["UA 1.173.0002561-16","ВГ609439","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520D, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002562-16","ВГ606420","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520D, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002563-16","ВГ606422","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0002564-16","ВГ616589","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0002565-16","ВГ616590","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.016.0002566-16","ВГ550589","2016-01-25","2017-02-27","Державний центр сертифікації ДСНС України","КАБЕЛЬ МОНТАЖНИЙ, БЕЗГАЛОГЕННИЙ МАРКИ J-H(ST)H BD   З НОМIНАЛЬНИМ ДIАМЕТРОМ ЖИЛ ВIД 0,6 ММ ДО 2,5 ММ","ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (6 (ШIСТЬ) ПОЗИЦIЙ)","ФIРМА 'KABTEK KABLO INSAAT TIC. VE SAN. LTD. STI' (ТУРЕЧЧИНА), ALIPASA MAH. SANAYI 12. SOKAK NO: 7 34570 SILIVRI/ISTANBUL, TURKEY ",null,"8544"]
["UA 1.174.0002567-16","ВГ616591","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0002568-16","ВГ617310","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002569-16","ВГ603840","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТОМОБIЛЬ(Б/К) СКЛАДЕНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КАПIТАЛЬНО ВIДРЕМОНТОВАНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-37515650-002:2011Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI. ТУ.' ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 30, КОД ЄДРПОУ 37515650","29.10.2","8703"]
["UA 1.186.0002570-16","ВГ617376","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF TE 105 XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0002571-16","ВГ617374","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0002572-16","ВГ536977","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002573-16","ВГ604949","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0002574-16","ВГ604950","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SEAT IBIZA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002575-16","ВГ603841","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.081.0002576-16","ВГ363814","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З ПОЛIПРОПIЛЕНУ АРМОВАНI АЛЮМIНIЄВОЮ ФОЛЬГОЮ ТА З'ЄДНУВАЛЬНI ЧАСТИНИ ДО НИХ ДЛЯ ХОЛОДНОГО I ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВТОРИННИХ МЕРЕЖ ОПАЛЕННЯ З МАКСИМАЛЬНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ ВОДИ 95 ГРАДУСIВ ЦЕЛЬСIЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF HAKAN FASER COMPOZIT'","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.7-144:2007, ПУНКТИ 5.3, 7.1, 7.3","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.173.0002577-16","ВГ609441","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.081.0002578-16","ВГ363806","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З ПОЛIПРОПIЛЕНУ КОМПОЗИТНI АРМОВАНI СКЛОВОЛОКНОМ ТА З'ЄДНУВАЛЬНI ЧАСТИНИ ДО НИХ DN 20 ММ - 160 ММ, PN 10 БАР, 16 БАР, 20 БАР, 25 БАР  ДЛЯ ХОЛОДНОГО I ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВТОРИННИХ МЕРЕЖ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ 'PP-R/GF/PP-R SDR 7,4/11' ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF HAKAN FASER COMPOZIT'","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, МАРКУВАННЯ, САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.7-144:2007, ПУНКТИ  5.3, 7.1 - 7.4","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.081.0002579-16","ВГ363812","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З НЕПЛАСТИФIКОВАНОГО ПОЛIВIНIЛХЛОРИДУ (НПВХ) ТА ФАСОННI ВИРОБИ ДО НИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF MAGICPIPE' ДЛЯ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.7-141:2007, ПУНКТИ 6.1, 6.3.1, 6.3.3","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.173.0002580-16","ВГ609440","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'NISSAN ', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.199.0002581-16","ВГ613044","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FTXF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2,4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),        ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04(В2) ЄВРО5","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701 20 90 00"]
["UA 1.199.0002582-16","ВГ613045","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SD, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1-25.5)","'KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716 39 80 00"]
["UA 1.173.0002583-16","ВГ534885","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ IVECO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'IVECO', НIМЕЧЧИНА.",null,"8701"]
["UA 1.174.0002584-16","ВГ616592","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SEAT IBIZA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0002585-16","ВГ617085","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОБУС PEUGEOT BOXER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 ПУНКТИ 5; 9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02 ПУНКТИ 5; 6.1-6.18 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ ТА КОЛIР); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05(В2) ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4              .1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.11; 5.7-5.13; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (КРIМ МIЦНОСТI КРIПЛЕННЯ СИДIНЬ); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; 5.1.2 ; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.191.0002586-16","ВГ585767","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.118.0002587-16","ВГ461395","2016-01-25","2016-07-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ \"\"АГРОСЕПРО\"\"  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ\"\"","ПРИЧIПНА СIВАЛКА ДЛЯ ВИСIВУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР МОД. 3S-4000F","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 2189-93","'GREAT PLAINS MANUFACTURING, INC.', 1525 E. NORTH STREET P.O. BOX 5060, SALINA, США",null,"8432 30 19 00"]
["UA 1.197.0002588-16","ВГ617086","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.081.0002589-16","ВГ363813","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З НЕПЛАСТИФIКОВАНОГО ПОЛIВIНIЛХЛОРИДУ (НПВХ) ТА ФАСОННI ВИРОБИ ДО НИХ НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ DN ВIД 88 ММ ДО 330 ММ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'GF HAKAN' ДЛЯ ГЛИБИННИХ СВЕРДЛОВИН ГЛИБИНОЮ ДО 330 М, 6 НАЗВ ЗГIДНО ДОДАТКА","ЩОДО ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, МIЦНОСТI, САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.7-141:2007, ПУНКТИ 6.1, 6.3.1, 6.3.3","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.081.0002590-16","ВГ363808","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З ПОЛIПРОПIЛЕНУ ТА ФАСОННI ВИРОБИ ДО НИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF 3 APP', 'GF ECOPP', 'GF DURAMAX', 'GF SILENTA' ДЛЯ МЕРЕЖ КАНАЛIЗАЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.5-32:2007, ПУНКТИ 7.2.1, 7.2.4","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.174.0002591-16","ВГ616593","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL INSIGNIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2","'OPEL', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0002592-16","ВГ616594","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.081.0002593-16","ВГ363807","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З ПОЛIЕТИЛЕНУ ГОФРОВАНI ДВОШАРОВI ТИПУ В НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ DN/OD ВIД 100 ММ ДО 1200 ММ ТА ФАСОННI ВИРОБИ ДО НИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF DURAMAX' ДЛЯ ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ КАНАЛIЗАЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.5-32:2007, ПУНКТИ 7.2.1, 7.2.4","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.081.0002594-16","ВГ363805","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З ПОЛIЕТИЛЕНУ НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ DN/OD ВIД 20 ММ ДО 400 ММ ТА ФАСОННI ВИРОБИ ДО НИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF 3 APP', 'GF ECOPP', 'GF DURAMAX', 'GF SILENTA' ДЛЯ МЕРЕЖ КАНАЛIЗАЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.5-32:2007, ПУНКТИ 7.2.1, 7.2.4","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.081.0002595-16","ВГ363815","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА З ПОЛIПРОПIЛЕНУ ПП-80 ТИП 3 (PPR) ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF MAGICPIPE': КРАНИ КУЛЬОВI ТА ВЕНТИЛI НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ DN ВIД 20 ММ ДО 110 ММ","З КОНСТРУКЦIЇ, БЕЗПЕКИ, САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ГОСТ 12.2.063-81, ПУНКТИ 1.2, 1.5, ДБН В.2.5-64:2012, ПУНКТ 4.7","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"8481"]
["UA 1.081.0002596-16","ВГ363809","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З НЕПЛАСТИФIКОВАНОГО ПОЛIВIНIЛХЛОРИДУ НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ DN ВIД 20 ММ ДО 400 ММ ТА ФАСОННI ВИРОБИ ДО НИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF MAGICPIPE' ДЛЯ МЕРЕЖ КАНАЛIЗАЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.5-32:2007, ПУНКТИ 7.2.1, 7.2.4","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.081.0002597-16","ВГ363810","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З ПОЛIЕТИЛЕНУ ТИПУ PE-XB, З КИСНЕВИМ БАР'ЄРОМ ТИПУ OXI PE-XB, З АЛЮМIНIЄВОЮ ПЛIВКОЮ БАГАТОШАРОВI ТИПУ PEX-AL-PEX НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ DN ВIД 16 ММ ДО 32 ММ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF MAGICPIPE', 'GF FLEXA' ДЛЯ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.7-143:2007, ПУНКТИ 5.3, 7.1, 7.4","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.182.0002598-16","ВГ591949","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI МАНСАРДНI З ПВХ ПРОФIЛЮ ''VELUX' (УГОРЩИНА)","ДСТУ Б В.2.6-15:2011  'БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ',П.П. 5.2.1-5.2.5, 5.2.13-5.2.16, 5.2.20-5.2.25;  ДСТУ Б В.2.6-23:2009 'КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД. БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', П.П. 5.2.2-5.2.7, 5.3.1; ДБН В.2.6-31:2006 'ТЕПЛОВА IЗОЛЯЦIЯ БУДIВЕЛЬ', ПП.2.2,5.3.","'VELUX A/S', ADALSVEJ 99 DK-2970 HORSHOLM, ДАНIЯ; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'VELUX MAGYARORSZAG LKR KFT.', MALOM KOZ 1, 9431 FERTOD, УГОРЩИНА",null,"3925"]
["UA 1.185.0002599-16","ВГ431261","2016-01-25","2017-01-18","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 4.2, ТАБЛ. 2, (ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ).","ООО 'ТУЙМАЗИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ', 452754, ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН, Д. НУРКЕЕВО, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 42, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,  РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ,",null,"2711"]
["UA 1.081.0002600-16","ВГ363811","2016-01-25","2018-01-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ТРУБИ З ПОЛIЕТИЛЕНУ ТИПУ PE-XB, З КИСНЕВИМ БАР'ЄРОМ ТИПУ OXI PE-XB, З АЛЮМIНIЄВОЮ ПЛIВКОЮ БАГАТОШАРОВI ТИПУ PEX-AL-PEX НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ DN ВIД 16 ММ ДО 32 ММ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'GF HAKAN', 'GF MAGICPIPE', 'GF FLEXA' ДЛЯ МЕРЕЖ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI РАДIАТОРНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ ПIДЛОГИ БУДИНКIВ I СПОРУД","ЩОДО МIЦНОСТI, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.7-143:2007, ПУНКТИ 5.3, 7.1, 7.4","'GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S.', 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZIOSMANPASA MAH.ISTIKLAL CAD. NO.11, CERKEZKOY / TEKIRDAG, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"3917"]
["UA 1.044.0002601-16","ВГ427748","2016-01-25","2016-07-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8,  6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (ЄВРО-5)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.181.0002602-16","ВГ597878","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002603-16","ВГ604933","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ) VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.044.0002604-16","ВГ427749","2016-01-25","2016-07-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8,  6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (ЄВРО-5)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.178.0002605-16","ВГ536979","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0002606-16","ВГ604717","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0002607-16","ВГ616595","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0002608-16","ВГ591952","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА -  КУЛЬТИВАТОРИ TIGERMATE 200 26.5 FT, НОВI","ДСТУ ISO 4254-5:2007, ДСТУ 2189-93,  ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30; 1.40; 2.2; 2.3","'CNHI', 260 HIGHWAY 12 SE, BENSON, MN56215, USA, США",null,"8432"]
["UA 1.181.0002609-16","ВГ597877","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0002610-16","ВГ616596","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0002611-16","ВГ616597","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FORD'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.118.0002612-16","ВГ461396","2016-01-25","2016-07-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ \"\"АГРОСЕПРО\"\"  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ\"\"","ПНЕВМАТИЧНА ПРИЧIПНА СIВАЛКА ДЛЯ ВИСIВУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКА МОД. YP825A , PD-8070","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 2189-93","'GREAT PLAINS MANUFACTURING, INC.', 1525 E. NORTH STREET P.O. BOX 5060, SALINA, США",null,"8432 30 11 00"]
["UA 1.173.0002613-16","ВГ534886","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС КАВЗ-3270 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К.","ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ).","'ООО  'КУРГАНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД'', РОСIЯ.",null,"8702"]
["UA 1.173.0002614-16","ВГ609442","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'CITROEN ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0002615-16","ВГ616598","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0002616-16","ВГ603894","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0002617-16","ВГ597879","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0002618-16","ВГ603842","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERAG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0002619-16","ВГ617087","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN SHARAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0002620-16","ВГ603895","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0002621-16","ВГ597880","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002622-16","ВГ606439","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ З ЖНИВАРКОЮ JOHN DEERE 9880, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86,  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8  ГОСТ 12.2.120-88,  РОЗДIЛИ 1; 3  ДСТУ EN 632-2001 [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DEERE & COMPANY', США",null,"8433"]
["UA 1.181.0002623-16","ВГ597881","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0002624-16","ВГ585768","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAT QUBO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', ТУРЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0002625-16","ВГ597876","2016-01-25","2017-01-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002626-16","ВГ606426","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002627-16","ВГ606427","2016-01-25","2016-03-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HARLEY-DAVIDSON FLHX, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO', США",null,"8711"]
["UA 1.181.0002628-16","ВГ597662","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA GOLD WING, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №10-02], ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R41-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №41-03], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","  'HONDA MOTOR CO LTD', 1-4-1 CHUO WAKO-SHI, 351 SAITAMA, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0002629-16","ВГ606428","2016-01-25","2016-03-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HARLEY-DAVIDSON FLHXS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO', США",null,"8711"]
["UA 1.073.0002630-16","ВГ343809","2016-01-25","2018-01-24","Державний науково-дослідний інститут МВС України","РУШНИЦI МИСЛИВСЬКI МОДЕЛЕЙ '2000E', '96К', '45 Е'","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛ ИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' (Р. 4)","'MERKEL', SUHL, НIМЕЧЧИНА",null,"9303 20"]
["UA 1.193.0002631-16","ВГ606447","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002632-16","ВГ606414","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.161.0002633-16","ВГ490310","2016-01-25","2016-03-30","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","ЕКРАН МIЖМЕРЕЖНИЙ (FIREWALL) МОДЕЛI ASA5506H-SP-BUN-K9,  ВЕРСIЯ ПЗ CISCO ASA SOFTWARE RELEASE 9.Х, СКЛАДОВI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ EN 60950-1:2014, ДСТУ EN 300 386:2014, ДСТУ EN  60825-1:2014, K.20 (04/15) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'CISCO SYSTEMS, INC.', США  (170 WEST TASMAN DR., SAN JOSE, CALIFORNIA 95134, USA)     НА ПIДПРИЄМСТВI: 'FOXCONN NETWORK SYSTEM GROUP', КИТАЙ (NO.2, 2ND DONG HUAN ROAD, 10TH  YOU SONG INDUSTRIAL DISTRICT, LONG HUA TOWN, BAOAN, SHENZEN CITY, GUANGDONG PROVINCE,  518109, P.R. CHINA)",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.193.0002634-16","ВГ606449","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN FOX, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002635-16","ВГ606415","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0002636-16","ВГ617309","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ DACIA DOKKER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'INTREPRINDEREA DE AUTOTURISME', РУМУНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002637-16","ВГ606430","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002638-16","ВГ606448","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002639-16","ВГ606429","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0002640-16","ВГ617335","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ МАРОК: ДТ-З-К5 СОРТ F, ВИДУ I; ДТ-Л-К5 СОРТ С, ВИДУ I (ВМIСТ СIРКИ В ПАЛИВI - ДО 10 МГ/КГ).","ДСТУ 4840:2007 П. 4.2, 4.5, (ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F, ВИДУ I  ДЛЯ ДТ-З-К5; ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ С, ВИДУ I  ДЛЯ ДТ-Л-К5.)","ОАО 'МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД', 247760, Г. МОЗЫРЬ-11, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ.",null,"2710"]
["UA 1.193.0002641-16","ВГ606417","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002642-16","ВГ606431","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.200.0002643-16","ВГ612097","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0002644-16","ВГ617336","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","БЕНЗИН НЕЕТИЛЬОВАНИЙ МАРКИ АI-92-К5-ЄВРО (ВМIСТ СIРКИ - ДО 10 МГ/КГ).","ДСТУ 4839:2007, ПУНКТИ 4.2; 4.5.1; (ДЛЯ БЕНЗИНУ АВТОМОБIЛЬНОГО ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI А-92-ЄВРО ВИДУ I)","ОАО 'МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД', 247760, Г. МОЗЫРЬ-11, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ.",null,"2710"]
["UA 1.200.0002645-16","ВГ612098","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.016.0002646-16","ВГ550588","2016-01-25","2017-02-27","Державний центр сертифікації ДСНС України","КАБЕЛЬ ВОГНЕСТIЙКИЙ, БЕЗГАЛОГЕННИЙ МАРОК  NHXH FE180/E30, NHXH FE180/E90, NHXCH FE180/E30, NHXCH FE180/E90 З НОМIНАЛЬНИМ ПЕРЕРIЗОМ ЖИЛ   ВIД 1,0 ММ2 ДО 500 ММ2","ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (7 (СIМ) ПОЗИЦIЙ) ","ФIРМА 'KABTEK KABLO INSAAT TIC. VE SAN. LTD. STI' (ТУРЕЧЧИНА), ALIPASA MAH. SANAYI 12. SOKAK NO: 7 34570 SILIVRI/ISTANBUL, TURKEY ",null,"8544"]
["UA 1.200.0002647-16","ВГ612099","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002648-16","ВГ606418","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0002649-16","ВГ617088","2016-01-25","2017-01-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.016.0002650-16","ВГ550590","2016-01-25","2017-02-27","Державний центр сертифікації ДСНС України","КАБЕЛЬ МОНТАЖНИЙ, ВОГНЕСТIЙКИЙ, БЕЗГАЛОГЕННИЙ МАРОК   JE-H(ST)H BD FE180/E30, JE-H(ST)H BD FE180/E30-E90,   JE-H(ST)HRH BD FE180/E30, JE-H(ST)HRH BD FE180/E30-E90   З НОМIНАЛЬНИМ ДIАМЕТРОМ ЖИЛ ВIД 0,6 ММ ДО 2,5 ММ","ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (7 (СIМ) ПОЗИЦIЙ) ДОПРIШ:ЗВIТ З ПЕРЕВIРКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦIЇТАОЦIНКИСИСТЕМИ УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ НА ВIДПОВIДНIСТЬ ВИМОГАМ ДСТУ ISO 9001:2009 ВIД 17.02.2012 № 201, АКТ IДЕНТИФIКАЦIЇ ЗРАЗКIВ ПРОДУКЦIЇ ВIД 08.02.2012 № 7405С6-12 ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФIКАЦIЇ. ЗВIТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБIТ З ТЕХНIЧНОГО НАГЛЯДУ ВIД 25.05.2015 № 1934 ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФIКАЦIЇ ДСНС УКРАЇН","ФIРМА 'KABTEK KABLO INSAAT TIC. VE SAN. LTD. STI' (ТУРЕЧЧИНА), ALIPASA MAH. SANAYI 12. SOKAK NO: 7 34570 SILIVRI/ISTANBUL, TURKEY",null,"8544"]
["UA 1.191.0002651-16","ВГ585769","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', ТУРЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.006.0002652-16","ВГ362377","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПОРОДА ГIРСЬКА СКЕЛЬНА ДРОБЛЕНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЩЕБЕНЮ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ","ГОСТ 23845-86 (ПП.1.4.4, 1.4.5, 1.5, 1.6)","ТОВ 'ВП 'БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР', КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОГУСЛАВ,   ВУЛ. КОРСУНСЬКА, 179,   КОД ЄДРПОУ 31583505","08.12.11"]
["UA 1.193.0002653-16","ВГ606419","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.016.0002654-16","ВГ550587","2016-01-25","2017-02-27","Державний центр сертифікації ДСНС України","КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ, ЩО НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄ ГОРIННЯ, БЕЗГАЛОГЕННИЙ МАРОК N2XH, N2XCH, NHXMH З НОМIНАЛЬНИМ ПЕРЕРIЗОМ ЖИЛ   ВIД 1,0 ММ2 ДО 630 ММ2","ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (6 (ШIСТЬ) ПОЗИЦIЙ)","ФIРМА 'KABTEK KABLO INSAAT TIC. VE SAN. LTD. STI' (ТУРЕЧЧИНА), ALIPASA MAH. SANAYI 12. SOKAK NO: 7 34570 SILIVRI/ISTANBUL, TURKEY  ",null,"8544"]
["UA 1.190.0002655-16","ВГ611606","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI МАРОК 'DEPO', 'LUCID', 'ESDEPO' , ПЕРЕЛIК НАЙМЕНУВАНЬ ТА АРТИКУЛIВ ЗГIДНО КАТАЛОГУ 'DEPO' 2015-2016","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ПРАВИЛА ЄЕК ООН 3-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 4-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН 6-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 7-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 19-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН20-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 23-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 38-00","'DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO.LTD.', № 20-3 NAN SHIN LANE, TOU NAN LI, LU KANG CHEN, CHANG HUA HSIEN TAIWAN R.O.C., ТАЙВАНЬ",null,"8512"]
["UA 1.193.0002656-16","ВГ606437","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002657-16","ВГ606446","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0002658-16","ВГ535419","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002659-16","ВГ606445","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-03 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-3' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0002660-16","ВГ600338","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'DAF FTXF 105' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (P.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (4.2; 4.4; 4.8),   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В2' (EURO 5)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.038.0002661-16","ВГ600339","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'KRONE SDPC27C' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0002662-16","ВГ606408","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.200.0002663-16","ВГ612100","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.200.0002664-16","ВГ612101","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ AUDI A8L, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0002665-16","ВГ616599","2016-01-25","2017-01-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FIAT'', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.041.0002666-16","ВГ596924","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА  ЗГIДНО ДОДАТКIВ  14 ПОЗИЦIЙ","ДСТУ PR EN 1672-1-2001, ДСТУ EN 60204-1:2004","ФОП ВАСИЛИШИН М..В., М. ТЕРНОПIЛЬ ВУЛ. КОПЕРНИКА 17/35, ПАСПОРТ НЮ 184413 ВIД 05.03.2009 Р.МIСЦЕ ВИРОБНИЦТВА: (СМТ.МИКУЛИНЦI, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 2К, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.)","28.93.13","8437"]
["UA 1.178.0002667-16","ВГ536978","2016-01-25","2016-07-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA ROOMSTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.030.0002668-16","ВГ559707","2016-01-25","2017-01-24","Державне підприємство \"\"Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення\"\" (ДП \"\"УНДІРТ\"\")","ПАНЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННА ФРОНТАЛЬНА ТИПIВ ПО-ФСК-0(1,2)-С ТА ПО-ФСК-0(1,2)-К З ОПТИЧНИМИ РОЗЕТКАМИ ТИПIВ FC, SC, LС, ST, LSH(E2000), MT-RJ ","  ДСТУ ГОСТ 30668-2002, ГОСТ 14254-96, ГСТУ 45.020-2001, IEC 60874-1,  ТУ У 31.3-31646423-003-2004 ПАНЕЛI ОПТОВОЛОКОННI ФРОНТАЛЬНI ДЛЯ ЗРОЩУВАННЯ ТА КОМУТАЦIЇ ПО-ФСК-0(1,2)-С ТА КОМУТАЦIЇ ПО-ФСК-0(1,2)-К. ТЕХНIЧНI УМОВИ","ТОВ \"\"ОДЕСКАБЕЛЬ - ОПТИЧНI СИСТЕМИ\"\", УКРАЇНА 65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 144, КОД  ЄДРПОУ 31646423","27.31.11"]
["UA 1.041.0002669-16","ВГ596925","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВЕНТИЛЯТОРИ РАДIАЛЬНI ВИСОКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ (ВУЗЬКI, НОРМАЛЬНI, ШИРОКI, ПОДВIЙНІ, ПИЛЕ I ВИБУХОЗАХИЩЕНI З КРИЛЬЧАТКОЮ З КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ З ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ ВИБУХОЗАХИЩЕНI I ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОЇ СЕРIЇ), МОД. VHP (2; 3; 3,5; 4;5; 6; 6,5; 7; 7,2; 8; 8,2; 8,5;)","ДСТУ 3191-95, ДСТУ EN 60204-1:2004","ФОП ВАСИЛИШИН М..В., М. ТЕРНОПIЛЬ ВУЛ. КОПЕРНИКА 17/35, ПАСПОРТ НЮ 184413 ВIД 05.03.2009 Р., (МIСЦЕ ВИРОБНИЦТВА: СМТ.МИКУЛИНЦI, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 2К, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.)","27.51.15","8414"]
["UA 1.193.0002670-16","ВГ606442","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.168.0002671-16","ВГ585123","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ АСУТО","ТУ У 31.2-34307795-008:2011 'АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ АСУТО. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП. 1.5.4, 1.5.6, 1.8.1, 2.1.1-2.1.6","ТОВ 'СОЛАРД', 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В.ЧОРНОВОЛА, БУД. 25, КОД ЄДРПОУ 36946816","27.12.31"]
["UA 1.041.0002672-16","ВГ596926","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНI ПРИСТРОЇ (ПНЕВМАТИЧНI ТА МЕХАНIЧНI, САМОХIДНI НА ПНЕВМОХОДУ ТА РУЧНОГО ПЕРЕМIЩЕННЯ): МОД.MWWGП, MWWGМ (5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100)","ДСТУ PR EN 1672-1-2001, ДСТУ EN 60204-1:2004","ФОП ВАСИЛИШИН М..В., М. ТЕРНОПIЛЬ ВУЛ. КОПЕРНИКА 17/35, ПАСПОРТ НЮ 184413 ВIД 05.03.2009 Р., (МIСЦЕ ВИРОБНИЦТВА: СМТ.МИКУЛИНЦI, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 2К, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.)","28.22.17","8428"]
["UA 1.193.0002673-16","ВГ606443","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.041.0002674-16","ВГ596927","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРОБЦI ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В КРУПИ","ДСТУ PR EN 1672-1-2001, ДСТУ EN 60204-1:2004","ФОП ВАСИЛИШИН М..В., М. ТЕРНОПIЛЬ ВУЛ. КОПЕРНИКА 17/35, ПАСПОРТ НЮ 184413 ВIД 05.03.2009 Р., (МIСЦЕ ВИРОБНИЦТВА: СМТ.МИКУЛИНЦI, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 2К, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.)","28.93.13","8437"]
["UA 1.041.0002675-16","ВГ596928","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ПО ПОДРIБНЕННЮ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ","ДСТУ PR EN 1672-1-2001, ДСТУ EN 60204-1:2004","ФОП ВАСИЛИШИН М..В., М. ТЕРНОПIЛЬ ВУЛ. КОПЕРНИКА 17/35, ПАСПОРТ НЮ 184413 ВIД 05.03.2009 Р., (МIСЦЕ ВИРОБНИЦТВА: СМТ.МИКУЛИНЦI, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 2К, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.)","28.93.13","8437"]
["UA 1.030.0002676-16","ВГ559708","2016-01-25","2017-01-24","Державне підприємство \"\"Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення\"\" (ДП \"\"УНДІРТ\"\")","ШНУР ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ З КОНЕКТОРАМИ ТИПIВ FC, SC, ST, LC, LSH(E2000), MT-RJ  ","  ДСТУ 3509-97, ДСТУ ГОСТ 30668-2002, ГСТУ 45.020-2001, ISO/IEC 11801, L.36  ТУ У 31.3-31646423.002-2003 ШНУРИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНI З'ЄДНУВАЛЬНI З КОНЕКТОРАМИ ТИПУ FC, SC, ST, LC, LSH (E2000), MT-RJ. ТЕХНIЧНI УМОВИ","ТОВ \"\"ОДЕСКАБЕЛЬ - ОПТИЧНI СИСТЕМИ\"\", УКРАЇНА 65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 144, КОД  ЄДРПОУ 31646423","27.31.11"]
["UA 1.038.0002677-16","ВГ600340","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.193.0002678-16","ВГ606413","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.006.0002679-16","ВГ362375","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАМIНЬ БУТОВИЙ ФР. 80-300 ММ","ДСТУ Б В.2.7-241:2010 (ПП. 5.3.1.4; 5.3.1.5)","ТОВ 'ВП 'БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР', КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОГУСЛАВ,   ВУЛ. КОРСУНСЬКА, 179,   КОД ЄДРПОУ 31583505","08.12.12"]
["UA 1.059.0002680-16","ВГ596834","2016-01-25","2016-07-29","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА МАРКИ PREMIUM BLUE 15W40 DR","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' П.2","ФIРМА 'ASHLAND', P.O. BOX 8619, NL 3009 AP, ROTTERDAM, НIДЕРЛАНДИ",null,"2710"]
["UA 1.200.0002681-16","ВГ612102","2016-01-25","2016-12-31","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ AUDI A4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.006.0002682-16","ВГ362376","2016-01-25","2018-01-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАМIНЬ БУТОВИЙ ФР. 80-300 ММ","ДСТУ Б В.2.7-241:2010 (ПП. 5.3.1.4; 5.3.1.5)","ТОВ 'ВО 'БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНIТ', КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОГУСЛАВ,   ВУЛ. КОРСУНСЬКА, 179,   КОД ЄДРПОУ 39178081","08.12.12"]
["UA 1.196.0002683-16","ВГ602039","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ОБЛАДНАННЯ 'РОБОТИЗОВАНИЙ СТЕЛАЖ-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК'","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ 4113-2001","ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ МИРОШНИЧЕНКО АНДРIЙ ПЕТРОВИЧ, 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 95, КВ. 2, IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ НОМЕР 2723115896,    АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЧУБАНОВА, 1","26.20.12"]
["UA 1.193.0002684-16","ВГ606421","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLVO V60, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002685-16","ВГ606438","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.059.0002686-16","ВГ596835","2016-01-25","2017-01-24","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СИСТЕМИ ПIДВIСНИХ СТЕЛЬ ARMSTRONG ( МЕТАЛЕВА ПIДВIСНА СИСТЕМА, КОД УКТ ЗЕД  7308; МIНЕРАЛЬНI ВОЛОКНИСТI ПЛИТИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ СТЕЛI КАРКАСНОГО ТИПУ, КОД УКТ ЗЕД 6806)","ГОСТ 11474-76 ' ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ. ТУ' П.П. 2.2-2.4","'ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS GMBH', ROBERT-BOSCH-STRASSE 10, 48153 MUNSTER, DEUTSCHLAND, НIМЕЧЧИНА",null,"7308  6 806"]
["UA 1.193.0002687-16","ВГ606432","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002688-16","ВГ606440","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF TE105XF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0002689-16","ВГ606434","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002690-16","ВГ606464","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0002691-16","ВГ598272","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ВИМИКАЧI АВТОМАТИЧНI МОДУЛЬНI ТА ШАФОВI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'E.NEXT' ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ (17 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-2:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'ZHEJIANG KRIPAL ELECTRIC CO., LTD', DAQIAO INDUSTRIAL ZONE, BAIXIANG TOWN, YUEQING 325603 ZHEJIANG CHINA, КИТАЙ",null,"8536"]
["UA 1.193.0002692-16","ВГ606433","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002693-16","ВГ606441","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD MUSTANG, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) №715/2007 ТА №692/2008, 'ЄВРО-6' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD MOTOR CO', США",null,"8703"]
["UA 1.186.0002694-16","ВГ617311","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ SKODA SUPERB, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'SKODA AUTO AS', РЕСПУБЛIКА ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002695-16","ВГ606435","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0002696-16","ВГ598270","2016-01-25","2018-02-26","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ПРИСТРОЇ МАГНIТНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ ТИПУ УМОВ, МОДЕЛЕЙ: УМОВ- С, УМОВ-1, УМОВ-2, УМОВ-3, УМОВ-4, УМОВ-5, УМОВ-6, УМОВ-7, УМОВ-8, УМОВ-9, УМОВ-10, УМОВ-12, УМОВ-13, УМОВ-Н1, УМОВ-Н2","ТУ У 29.2-00223237-595-2004 'ПРИСТРОЇ МАГНIТНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ ТИПУ УМОВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ПП. 1.2.1 (ТАБЛ. 2), 1.4.1-1.4.5, 1.4.7, 1.4.9, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.6, 1.6, 1.7, 2.6","ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'РОСС' (ТДВ 'РОСС'), 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 129, КОД ЄДРПОУ 00223237, УКРАЇНА","28.29.12"]
["UA 1.193.0002697-16","ВГ606436","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002698-16","ВГ606455","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002699-16","ВГ606450","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0002700-16","ВГ617375","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ VAN HOOL T917 ASTRON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5;                                      ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.193.0002701-16","ВГ606452","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002702-16","ВГ606454","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0002703-16","ВГ617312","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ MERCEDES-BENZ B CLASS ELECTRIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002704-16","ВГ606459","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002705-16","ВГ606451","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002706-16","ВГ606456","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002707-16","ВГ606458","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002708-16","ВГ606453","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0002709-16","ВГ606457","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002710-16","ВГ606460","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002711-16","ВГ606416","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002712-16","ВГ606461","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0002713-16","ВГ606462","2016-01-25","2016-03-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'OPEL', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0002714-16","ВГ606463","2016-01-25","2016-03-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0002715-16","ВГ617313","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ TESLA S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'TESLA MOTORS, INC', США",null,"8703"]
["UA 1.186.0002716-16","ВГ617314","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ BMW  I3, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0002717-16","ВГ617315","2016-01-25","2016-12-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ VOLKSWAGEN Е-GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.196.0002718-16","ВГ602040","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ОБЛАДНАННЯ 'РОБОТИЗОВАНИЙ СТЕЛАЖ-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК'","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ 4113-2001","ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ ПРИШЕЛЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, 69027, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, БУД. 17-А, IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ НОМЕР 2969002694, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЧУБАНОВА, 1","26.20.12"]
["UA 1.193.0002719-16","ВГ606444","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0002720-16","ВГ606405","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП CUPPERS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'CUPPERS CARROSSERIEEN BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.193.0002721-16","ВГ606404","2016-01-25","2016-07-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.Х000121-16","ВГ603590","2016-01-25","2017-01-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ШАМПАНСЬКЕ В АСОРТИМЕНТI 10 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ НА 1 СТОР.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 4807:2007; МБТ I СН 5061-89; ГН 6.6.1.1-130-2006; ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ  УКРАЇНИ ВIД 01.10.2014Р. № 05.03.02-03/60612","'VENUS VINS', 22 RUE DES JARDINS, 57000 METZ, ФРАНЦIЯ (АДРЕСИ ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА ЗГIДНО ДОДАТКУ)",null,"2204"]
["UA 1.023.Х000122-16","ВГ471774","2016-01-25","2019-01-21","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПОЇ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНI: НАСТОЯНКА 'ФРАНКIВСЬКА З ПЕРЦЕМ'","ДСТУ 4257:2003 'НАПОЇ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНI. ТУ'","ТЗОВ 'КАРПАТСЬКА ГОРIЛЧАНА КОМПАНIЯ', М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 29, КОД ЄДРПОУ 34623660"," 11.01.10"]
["UA 1.026.Х000123-16","ВГ559982","2016-01-25","2017-12-18","ДП \"\"ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПОЇ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНI В АСОРТИМЕНТI - 6 НАЙМЕНУВАНЬ (ДИВ. ДОДАТОК)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 4258:2003,   ДСТУ 4258:2003, ГН 6.6.1.1-130-2006","ДП ПАТ 'ОБОЛОНЬ ''КРАСИЛIВСЬКЕ' ,  31000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КРАСИЛIВ, ВУЛ.БУДIВЕЛЬНА, 3, КОД ЄДРПОУ 22985686","11.01"]
["UA 1.041.Х000124-16","ВГ596920","2016-01-25","2016-05-17","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","М'ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ЗАМОРОЖЕНЕ В ПIВТУШАХ I ЧЕТВЕРТИНАХ I ТА II КАТЕГОРIЙ","ДСТУ 6030:2008 'М'ЯСО. ЯЛОВИЧИНА ТА ТЕЛЯТИНА В ТУШАХ, ПIВТУШАХ I ЧЕТВЕРТИНАХ. ТУ', ГН 6.6.1.1-130-2006","ТОВ 'М'ЯСОПРОДУКТ МПК', ВУЛ. О. НЕВСЬКОГО, 71, М. РАДИВИЛIВ, РАДИВИЛIВСЬКИЙ Р-Н, РIВЕНСЬКА ОБЛ. (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:С. СТУПКИ, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.), КОД ЄДРПОУ 37576802","10.11.31","0202"]
["UA 1.041.Х000125-16","ВГ596921","2016-01-25","2016-05-17","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","М'ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ОХОЛОДЖЕНЕ В ПIВТУШАХ I ЧЕТВЕРТИНАХ I ТА II КАТЕГОРIЙ","ДСТУ 6030:2008 'М'ЯСО.ЯЛОВИЧИНА ТА ТЕЛЯТИНА В ТУШАХ, ПIВТУШАХ I ЧЕТВЕРТИНАХ. ТУ', ГН 6.6.1.1-130-2006","ТОВ 'М'ЯСОПРОДУКТ МПК', ВУЛ. О. НЕВСЬКОГО, 71, М. РАДИВИЛIВ, РАДИВИЛIВСЬКИЙ Р-Н, РIВЕНСЬКА ОБЛ. (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: С. СТУПКИ, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.), КОД ЄДРПОУ 37576802","10.11.11","0201"]
["UA 1.041.Х000126-16","ВГ596922","2016-01-25","2016-09-16","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","М'ЯСО. ЯЛОВИЧИНА У ВIДРУБАХ ОБВАЛЕНА ЗАМОРОЖЕНА ЗГIДНО ДОДАТКУ 9 (ДЕВ'ЯТЬ) НАЙМЕНУВАНЬ","ДСТУ 4426:2005 'М'ЯСО. ЯЛОВИЧИНА У ВIДРУБАХ ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 МБТ №5061, ГН 6.6.1.1-130-2006","ТОВ 'М'ЯСОПРОДУКТ МПК', ВУЛ. О. НЕВСЬКОГО, 71, М. РАДИВИЛIВ, РАДИВИЛIВСЬКИЙ Р-Н, РIВЕНСЬКА ОБЛ. (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: С. СТУПКИ, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.), КОД ЄДРПОУ 37576802","10.11.31","0202"]
["UA 1.041.Х000127-16","ВГ596923","2016-01-25","2016-09-08","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ IЗ М'ЯСА ЯЛОВИЧИНИ ЗНЕЖИЛОВАНI ЗАМОРОЖЕНI ВИЩОГО, ПЕРШОГО, ДРУГОГО СОРТIВ","ГСТУ 46.019-2002 'БЛОКИ IЗ М'ЯСА ТА СУБПРОДУКТIВ ЗАМОРОЖЕНI. ЗТУ' П. 3.3.9, МБТ №5061, ГН 6.6.1.1-130-2006","ТОВ 'М'ЯСОПРОДУКТ МПК', ВУЛ. О. НЕВСЬКОГО, 71, М. РАДИВИЛIВ, РАДИВИЛIВСЬКИЙ Р-Н, РIВЕНСЬКА ОБЛ. (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: С. СТУПКИ, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.), КОД ЄДРПОУ 37576802","10.11.31","0202"]
["UA 1.020.Х000128-16","ВГ529935","2016-01-25","2017-07-28","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПИВО СВIТЛЕ ПАСТЕРИЗОВАНЕ 'ВЕСЕЛИЙ МОНАХ МIЦНЕ'","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ 3888:2015 'ПИВО. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', МБТ И СН 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","ПАТ 'САН IНБЕВ УКРАЇНА', 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ФIЗКУЛЬТУРИ, 30-В, МIСЦЕ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧЕРНIГIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ПАТ 'САН IНБЕВ УКРАЇНА', М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. IНСТРУМЕНТАЛЬНА, 20, КОД ЄДРПОУ 25881243","11.05.10.00.00","2203"]
["UA 1.023.Х000129-16","ВГ471775","2016-01-25","2019-01-21","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГОРIЛКИ ТА ГОРIЛКИ ОСОБЛИВI (ЗГIДНО ДОДАТКУ 11 НАЙМЕНУВАНЬ)","ДСТУ 4256:2003 'ГОРIЛКИ I ГОРIЛКИ ОСОБЛИВI. ТУ'","ТЗОВ 'КАРПАТСЬКА ГОРIЛЧАНА КОМПАНIЯ', М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 29, КОД ЄДРПОУ 34623660","11.01.10"]
["UA 1.094.Х000130-16","ВГ353689","2016-01-25","2016-07-14","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","IКРА ОСЕТРОВИХ: ОСЕТРА СИБIРСЬКОГО ТА ОСЕТРА РОСIЙСЬКОГО МАЛОСОЛЕНА, ФАСОВАНА","МБТ 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006, ДСАНПIН 8.1.2.3.4.-000-2001, ВИСНОВКУ  САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ  ЕКСПЕРТИЗИ № 05.03.02-03/ 59395 ВIД 25.09.2014Р.","'DESIETRA GMBH'( DE-HE EFB 028-EG) KRUPPSTRASSE 5, D-36041 FULDA, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"1604"]
["UA 8.044.01.00012-16","АГ062656","2016-01-25","2016-04-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ МАРКИ СПБТ   ТА ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001",null,"ООО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ',  614055, Г.ПЕРМЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕНАННАЯ, 84. РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 8.044.01.00013-16","АГ078081","2016-01-25","2016-04-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ МАРКИ СПБТ   ТА ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001",null,"ООО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ',  614055, Г.ПЕРМЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕНАННАЯ, 84. РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]