{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_12_10_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_12_10_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":408,"n_cols":10,"rows_kept":408,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.021.0103261-15","ВГ514691","2015-12-10","2016-03-10","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, Б/К, КАТЕГОРIЯ О4","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.П. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П.П. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (П.П. 7.1 - 7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (П.П. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1 - 6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13 - 6.8.17, 6.8.24)","ФIРМА 'BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.177.0103262-15","ВГ263783","2015-12-10","2016-12-08","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ: ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ  EXPERT CONTROL, 250 МЛ, АРТ. 410434","ДСТУ 4315:2004, П 4.1.2, ТАБЛ.1, П 5.1 ТАБЛ.3, САНПIН 2.2.9.027-99","'PHARMA C FOOD SP.Z.O.O.', UL. MOKRA 7, 32-005 NIEPOLOMICE, ПОЛЬЩА",null,"3305"]
["UA 1.168.0103263-15","ВГ585034","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ - ДЕТАЛI СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ (ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ 71 ПОЗИЦIЯ)","ДСТУ ГОСТ 3940:2007 ПП. 4.2-4.5, 4.7, 4.8, 4.12-4.15, 4.18-4.20, 4.22","ЗАО 'СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИМ. А.М.МАМОНОВА', 309507, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ. ВАТУТИНА, 54, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8511"]
["UA 1.168.0103264-15","ВГ585035","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ - ПРИЛАДИ ЗВУКОВI СИГНАЛЬНI: 2106-3721010-03, 2106-3721020-03, 2110-3721010-03, 2110-3721020-03, 81.3721-20","ДСТУ ГОСТ 3940:2007; ДСТУ UN/ECE R 28-00:2004","ЗАО 'СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИМ. А.М.МАМОНОВА', 309507, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ. ВАТУТИНА, 54, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8512"]
["UA 1.168.0103265-15","ВГ585036","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ - САЙЛЕНТБЛОКИ: SS060068, SS060042, SB180106, SB180104, SS020036, SS100034, TP082084, SS060026, SS020024","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТУ' П. 1.2.5 (КРIМ ПП. 1.2.5.3, 1.2.5.10)","'AXUT SP Z O.O.', 77A/3 GDANSKA STREET, 90-613 LODZ, ПОЛЬША",null,"4016"]
["UA 1.023.0103266-15","ВГ471749","2015-12-10","2016-12-07","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МУФТИ IЗОЛЮЮЧI МI ДЛЯ IЗОЛЯЦIЇ ТА ЗАХИСТУ ВIД КОРОЗIЇ ТРУБОПРОВОДIВ","ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ТУ У 00153608.010-98 'МУФТИ IЗОЛЮЮЧI. ТУ' П.П. 1.2; 1.3.8; 1.4.1; 1.5-1.7","ПАТ 'УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ', ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОЛГАРСЬКА, 3,   КОД ЄДРПОУ 00153608","28.12.14"]
["UA 1.094.0103267-15","ВГ378506","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","МАСТИЛО CLAYTAC PASTE 162 CU25","ГОСТ 21150-87 'СМАЗКА ЛИТОЛ-24. ТУ' П.П. 1-3, 6-13","'AXEL CHRISTIERNSSON BV', 1 FEBRUARIWEG 13, 4794 SM HEIJNINGEN, HOLLAND, НIДЕРЛАНДИ",null,"2710"]
["UA 1.080.0103268-15","ВГ559937","2015-12-10","2016-12-08","НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ \"\"КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ\"\"","НАФТОПРОДУКТИ: ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЛУКОЙЛ (31 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ГОСТ 8581-78, ГОСТ 12337-84, ГОСТ 10541-78, ГОСТ 21743-76,   ТУ У 23.2-31852954-038:2008 'ОЛИВИ ДЛЯ МАЛИХ ЧОТИРЬО-ХТАКТНИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНIВ' (П. 3.2, ТАБЛИЦЯ 1),  ТУ У 23.2-31852954-016-2004 'ОЛИВИ ДЛЯ ДВОТАКТНИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ.' (П. 2.2, ТАБЛИЦЯ 1), ТУ У 23.2-31852954-005-2003 'ОЛИВИ МОТОРНI ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНIВ (П. 2.2, ТАБЛИЦЯ 1), ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ООО 'ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ' (119180, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ЯКИМАНКА, Д. 6, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ) НА ЗАВОДI ООО 'ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА' (400029, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 40 ЛЕТ ВЛКСМ, 55, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ)",null,"2710"]
["UA 1.174.0103269-15","ВГ610163","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103270-15","ВГ610164","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103271-15","ВГ610165","2015-12-10","2016-12-08","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103272-15","ВГ610166","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103273-15","ВГ610167","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103274-15","ВГ610168","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.195.0103275-15","ВГ514558","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","КРIСЛО КОЛIСНЕ МОДЕЛЬ -110","ДСТУ  7204:2010 (П.П.: 5.1.1-5.1.4, 5.2.2-5.2.4, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4-5.4.7, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.9.1-5.9.8, 5.10.1-5.10.5, 5.11.1-5.11.3, 5.12.1, 5.13.2.1, 5.13.2.2, 5.14.1, 5.14.2, 5.15.1, 5.16.1-5.16.3, 5.17.1-5.17.3, 5.18.1, 5.19.1, 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.23.2, 5.23.3, 5.24.1-5.24.3).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'СЛАЙГ МЕДIКАЛ', М. КИЇВ, ВУЛ. НАГIРНА, 8/32,   КОД ЄДРПОУ 36412374","30.92.20-90.02"]
["UA 1.174.0103276-15","ВГ610169","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103277-15","ВГ610170","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.195.0103278-15","ВГ514559","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","КРIСЛО КОЛIСНЕ МОДЕЛЬ -123","ДСТУ  7204:2010 (П.П.: 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.4, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4-5.4.7, 5.6.1, 5.6.2, 5.9.1-5.9.8, 5.10.1-5.10.5, 5.11.1-5.11.3, 5.12.1, 5.13.2.1, 5.13.2.2, 5.14.1, 5.14.2, 5.15.1, 5.16.1-5.16.3, 5.17.1-5.17.3, 5.18.1, 5.19.1, 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.23.2, 5.23.3, 5.24.1-5.24.3).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'СЛАЙГ МЕДIКАЛ', М. КИЇВ, ВУЛ. НАГIРНА, 8/32,   КОД ЄДРПОУ 36412374","30.92.20-90.02"]
["UA 1.174.0103279-15","ВГ610171","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103280-15","ВГ610172","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103281-15","ВГ610173","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103282-15","ВГ610174","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.044.0103283-15","ВГ464670","2015-12-10","2017-12-09","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI З ПРОФIЛЮ СИСТЕМИ  'SALAMANDER' (НIМЕЧЧИНА), БЛОКИ ВХIДНI ДВЕРНI ЗОВНIШНI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI З ПРОФIЛЮ СИСТЕМИ  'SALAMANDER'  (НIМЕЧЧИНА)  ЗI СКЛОПАКЕТАМИ (8 ТИПIВ СКЛОПАКЕТIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ Б В.2.6-15:2011 'КОНСТУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД. БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'  П.П. 5.2.1-5.2.3, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.11-5.2.25;  ДБН В.2.6-31:2006 'КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ ТА СПОРУД. ТЕПЛОВА IЗОЛЯЦIЯ БУДIВЕЛЬ' П. 2.2 (ТАБЛ.1. ПОЗ. 5-7), П. 5.3","ТОВ 'ОЛТА' 02002, М. КИЇВ,  ВУЛ. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 8, ОФ. 17, КОД ЄДРПОУ 31256993; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. РАДИСТIВ, 18, КИЇВСЬКА ОБЛ.","22.23.14","3925"]
["UA 1.187.0103284-15","ВГ611005","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ),   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2),   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4),   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1 - 5.4; 6.1.2; 6.2 - 6.4; 6.5.1; 6.6 - 6.8; 6.10; 6.11),   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р. 5),   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)  ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3   ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.186.0103285-15","ВГ438020","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН БИЗОН Z110 В КОМПЛЕКТI З ЖАТКОЮ, Б/В","ГОСТ 12.2.019-86 (РОЗДIЛИ: 1 - 4, 7, 8); ГОСТ 12.2.120-88 (РОЗДIЛИ: 1, 3); ДСТУ EN 632-2001 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ);  ДСТУ ISO 4254-7:2007 (ПУНКТИ: 4.1, 4.1.1, 4.1.2 - 4.1.8, 4.1.8.1, 4.1.8.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.8, 4.9, 4.10); ДСТУ ISO 14982-2003 (ПУНКТ 6.1.2)","'FABRYKA MASZYN ZNIWNYCH IM. MARCELEGO NOWOTKI 'AGROMENT' W PLOCKU (FMZ)', UL. OTOLINSKA, 25, PLOCK, POLSKA, ПОЛЬЩА",null,"8433"]
["UA 1.174.0103286-15","ВГ610175","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103287-15","ВГ610180","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD50, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103288-15","ВГ610176","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA LEAD100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103289-15","ВГ610177","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA LEAD100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103290-15","ВГ610178","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA LEAD100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103291-15","ВГ610179","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA LEAD110, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103292-15","ВГ610181","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD50, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103293-15","ВГ610182","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD50, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.057.0103294-15","ВГ575301","2015-12-10","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","РЕДУКТОР ЦИЛIНДРИЧНИЙ ДВОХСТУПЕНЕВИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КРАНОВИЙ ТИПА Ц2-350","ГОСТ 12.2.003-91 ПП. 1.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7., 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10., 2.1.19, 2.5","ПП 'КИЇВСЕРВIСМОНТАЖ', 09351, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ Р-Н, С. РАЧКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД.14, УКРАЇНА","28.22.19."]
["UA 1.197.0103295-15","ВГ608659","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА GEUSENS-LAG GSA 24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'GEUSENS LAG', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.197.0103296-15","ВГ608660","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL SN24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.155.0103297-15","ВГ249885","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ\"\"  (ОС ТЕХНІКИ ЗВ\"\"ЯЗКУ ЦЕНТРУ \"\"УКРЧАСТОТНАГЛЯД\"\" (ОС \"\"УКРЧАСТОТНАГЛЯД\"\"))","РАДIОТЕРМIНАЛ СИСТЕМИ СТIЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ GSM-900/1800 ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'REGISTER SYSTEM' МОДЕЛЕЙ BI-864 TREK, BI-868 TREK ,  У СКЛАДI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 1.","ТУ У 32.2-16303375-001:2009 РАДIОТЕРМIНАЛИ СИСТЕМИ СТIЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ GSM-900/1800 ТИПУ 'REGISTER SYSTEM' ТЕХНIЧНI УМОВИ (ПП. 1.2.1 - 1.2.4, 1.2.6-1.2.9, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.9, 2.1, 2.7).","НВП 'ДИСКОВI СИСТЕМИ' ТОВ,  УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ПР-Т ВIДРАДНИЙ, 95-С.   КОД ЄДРПОУ 16303375.","26.30.23."]
["UA 1.173.0103298-15","ВГ535237","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.173.0103299-15","ВГ535238","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.009.0103300-15","ВГ339902","2015-12-10","2018-12-09","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУС А079.51-0000040 (КЛАС II), НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02 (П.П. 6.2, 6.3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (R13-10), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03 (R14-05), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02 (R48-03), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-04 (R49-05В1) ЄВРО-4, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №80-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №107-01 (R107-03), ДИВ. ДОДАТОК Б","ПРАТ 'БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н., С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 4, КОД ЄДРПОУ 31936646","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.023.0103301-15","ВГ471750","2015-12-10","2017-12-09","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДИТЯЧЕ РIДКЕ МИЛО 'ЯБЛУКО', 'ТУТТI-ФРУТТI'","ДСТУ 4315:2004 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI  ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОСЯ' (П.4.1-4.3, П.5.1(ТАБ.3))","ТЗОВ 'ГОЛД ДРОП-УКРАЇНА', IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 104А, КОД ЄДРПОУ 32355454","24.51.31"]
["UA 1.174.0103302-15","ВГ610183","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103303-15","ВГ610184","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103304-15","ВГ610185","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103305-15","ВГ610186","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103306-15","ВГ610187","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103307-15","ВГ610188","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103308-15","ВГ610189","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103309-15","ВГ610190","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103310-15","ВГ610191","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103311-15","ВГ610192","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103312-15","ВГ610193","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103313-15","ВГ610194","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103314-15","ВГ610195","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0103315-15","ВГ610196","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.094.0103316-15","ВГ318339","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ОЛИВА МОТОРНА, SAE 5W-30, КАТ.НОМЕР GAU 052 195","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI. РЕСУРС.ТУ' П. 2.3 (ТАБЛ.1, П.П. 1-11)","КОНЦЕРН 'AUDI AG', D-85045, INGOLSTADT, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.174.0103317-15","ВГ610197","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 П.П. 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.094.0103318-15","ВГ318340","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ОЛИВА МОТОРНА, SAE 10W-40, КАТ.НОМЕР GJZW107","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI. РЕСУРС.ТУ' П. 2.3 (ТАБЛ.1, П.П. 1-11)","КОНЦЕРН ' VOLKSWAGEN AG', BERLINER RING 2, WOLFSBURG, D-38436, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.173.0103319-15","ВГ535239","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'AUDI ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0103320-15","ВГ610609","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.016.0103321-15","ВГ550527","2015-12-10","2019-06-09","Державний центр сертифікації ДСНС України","ВОГНЕЗАХИСНА СИСТЕМА 'ОГНЕМАТ МЕТ' ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ СТАЛЕВИХ КОЛОН НА ОСНОВI МАТЕРIАЛУ МБПВР (МАТЕРIАЛ БАЗАЛЬТОВИЙ ПРОШИВНИЙ ВОГНЕЗАХИСНИЙ РУЛОННИЙ) ВИРОБНИЦТВА ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ' ТА КЛЕЮ 'БГРС', ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ СУМIШ МОДИФIКОВАНОГО РIДКОГО СКЛА ЗА ГОСТ 13078-81 ТА БЕНТОНIТОВОЇ ГЛИНИ ЗА ГОСТ 21877-89 ВИРОБНИЦТВА ТОВ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ 'ВОГНЕЗАХИСТ'","ПП. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. КОЛОНИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ', ДСТУ Б В. 1.1-4-98* 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. БУДIВЕЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ' ЩОДО КЛАСIВ ВОГНЕСТIЙКОСТI R 45, R 60, R 90, R 120 СТАЛЕВИХ КОЛОН ЗВЕДЕНОЮ ТОВЩИНОЮ НЕ МЕНШЕ НIЖ 3,4 ММ,                                                                                    З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ СТАЛЕВИХ КОЛОН 'ОГНЕМАТ МЕТ' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ', АДРЕСА: 58007, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 41, КОД ЄДРПОУ 00292818","23.99.19"]
["UA 1.038.0103322-15","ВГ599825","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ W211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","''DAIMLERCRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0103323-15","ВГ599827","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'VOLKSWAGEN PASSAT'Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0103324-15","ВГ599829","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0103325-15","ВГ599823","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.153.0103326-15","ВГ581031","2015-12-10","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ОБЛАДНАННЯ РАДIОДОСТУПУ (IЕЕЕ 802.11) - ТОЧКА ДОСТУПУ З ФУНКЦIЄЮ МАРШРУТИЗАЦIЇ МОДЕЛI KEENETIC GIGA III  У СКЛАДI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ 7115:2009, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ IЕС 60065:2009,  ДСТУ EN 61204-3:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008,   ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION', 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300, ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ",null,"8517 18"]
["UA 1.038.0103327-15","ВГ599824","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0103328-15","ВГ599826","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.153.0103329-15","ВГ581032","2015-12-10","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ОБЛАДНАННЯ РАДIОДОСТУПУ (IЕЕЕ 802.11) - ТОЧКА ДОСТУПУ З ФУНКЦIЄЮ МАРШРУТИЗАЦIЇ МОДЕЛI KEENETIC GIGA III  У СКЛАДI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ 7115:2009, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ IЕС 60065:2009,  ДСТУ EN 61204-3:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008,   ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI, CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA",null,"8517 18"]
["UA 1.200.0103330-15","ВГ612007","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0103331-15","ВГ603005","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АПАРАТУРА ОБРОБЛЯННЯ IНФОРМАЦIЇ - КОМП'ЮТЕР, ТМ 'DELL' МОДЕЛЬ VOSTRO 3900 MT (БЕЗ WI-FI ТА BLUETOOTH)","(ВСIМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ) ДСТУ 4467-1:2005; ДСТУ CISPR 22:2007;   ДСТУ CISPR 24:2008","'DELL INC', UL. INFORMATYCZNA 1, 92-410 LODZ, POLAND, ПОЛЬЩА",null,"8471"]
["UA 1.178.0103332-15","ВГ536845","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0103333-15","ВГ536846","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN TOUAREG, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.032.0103334-15","ВГ587606","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА LAG, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'PVBA GEBRS L EN A GEUSENS', KANAALLAAN 62, B-3690 BREE, БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.170.0103335-15","ВГ559835","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","АРМАТУРА САНIТАРНО-ТЕХНIЧНА: ЗМIШУВАЧI ПОБУТОВI ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ВИРОБИ ДО НИХ","ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94), ПП. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.8, 5.2.14","'NOKEN DESIGN S.A.', CTRA VILLAREAL-PUEBLA DE ARENOSO (CV-20) KM 2, 12540 VILA-REAL (CASTELLON) SPAIN, IСПАНIЯ",null,"8481"]
["UA 1.173.0103336-15","ВГ535241","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0103337-15","ВГ535242","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0103338-15","ВГ534783","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0103339-15","ВГ588369","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - ТЕЛЕСКОПIЧНI НАВАНТАЖУВАЧI ТМ 'CLAAS', МОДЕЛЕЙ: SCORPION; СЕРIЇ 6030 COMPACT; 6030 CP; 7030; 7040; 9040; 9055.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ EN 12525:2004 (EN 12525:2000/А1:2006, IDT); ГОСТ 12.2.019-86  (П.П. 2.1; 2.2).","КОМПАНIЯ 'KRAMER-WERKE GMBH', WACKER NEUSON STR.1, D-88630, PFULLENDORF, НIМЕЧЧИНА, ФIРМИ 'CLAAS GLOBAL SALES GMBH', MUENSTERSTRABE 33, 33428, HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА.",null,"8427 20"]
["UA 1.181.0103340-15","ВГ597506","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.195.0103341-15","ВГ514560","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДIННЯ, КЕРОВАНI ОДНIЄЮ РУКОЮ, МИЛИЦI ПАХВОВI МОДЕЛI: - МС-925 ВЕЛИКА ПК, МС-925 СЕРЕДНЯ ПК, МС-925 MАЛА ПК.","ДСТУ 7203-1:2010 (П.П.: 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.4.1-5.5.4.3, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.5.3.1, 5.7.5.3.2,  5.7.6.3.1, 5.7.6.3.2, 5.7.7.2.1, 5.7.7.2.2, 5.7.8.6.1-5.7.8.6.3, 5.7.8.7, 5.7.9.1, 5.8.1-5.8.3, 5.9, 5.9.1-5.9.2, 7.1-7.5, 7,6, 7.6.1-7.6.3).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'СЛАЙГ МЕДIКАЛ', М. КИЇВ, ВУЛ. НАГIРНА, 8/32,   КОД ЄДРПОУ 36412374","32.50.22-39.55"]
["UA 1.181.0103342-15","ВГ597507","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.195.0103343-15","ВГ514561","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДIННЯ, КЕРОВАНI ОДНIЄЮ РУКОЮ, МИЛИЦI ЛIКТЬОВI МОДЕЛI: - МК-923ПК,  МК-933ПК,  МК-937, МК-937ПК","ДСТУ 7203-1:2010  (П.П.: 5.1.1, 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2,  5.7.2, 5.7.3, 5.7.4.1, 5.7.5.1, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.8.1, 5.7.8.2, 5.7.9.2, 5.8.1-5.8.3, 5.9, 5.9.1-5.9.2, 7.1-7.5, 7,6, 7.6.1-7.6.3).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'СЛАЙГ МЕДIКАЛ', М. КИЇВ, ВУЛ. НАГIРНА, 8/32, КОД ЄДРПОУ 36412374","32.50.22-39.53"]
["UA 1.057.0103344-15","ВГ575302","2015-12-10","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ОБПРИСКУВАЧ САМОХIДНИЙ TECNOMA PR440, Б/К, 2007 РIК ВИПУСКУ","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.2.019-86; ДСТУ 2189-93 Р. 2.3.","'TECNOMA', RCS EPERNAY B350 484 309 54, RUE MARCEL PAUL - BP. 195 51206 EPERNAY, ФРАНЦIЯ",null,"8705 90 80 90"]
["UA 1.195.0103345-15","ВГ514562","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДIННЯ, КЕРОВАНI ОДНIЄЮ РУКОЮ, ПАЛИЦI МОДЕЛI:   - ОР-920,  ОР-920ПК, ОР-928,  ОР-928ПК, ОР-938,  ОР-938ПК","ДСТУ 7203-1:2010 (П.П.: 5.1.1, 5.2.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.5.1, 5.7.6.1, 5.7.7.1, 5.7.8.1, 5.7.8.2, 5.7.9.2, 5.8.1-5.8.3, 5.9, 5.9.1-5.9.2, 7.1-7.5, 7,6, 7.6.1-7.6.3).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'СЛАЙГ МЕДIКАЛ', М. КИЇВ, ВУЛ. НАГIРНА, 8/32,   КОД ЄДРПОУ 36412374","32.50.22-39.51"]
["UA 1.195.0103346-15","ВГ514563","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДIННЯ, КЕРОВАНI ОДНIЄЮ РУКОЮ: -  ПАЛИЦЯ-ОРIЄНТИР - ОР-936.","ТУ У 32.5-36412374-004:2013 'ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДIННЯ, КЕРОВАНI ОДНIЄЮ РУКОЮ ' (П.П.: 1.1, 1.2.1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.8.1, 1.8.3.1, 1.8.3.2, 1.8.3.4, 1.8.5.4, 1.8.8, 1.8.9, 1.9.1-1.9.3, 1.10-1.12).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'СЛАЙГ МЕДIКАЛ', М. КИЇВ, ВУЛ. НАГIРНА, 8/32,   КОД ЄДРПОУ 36412374","32.50.22-39.51"]
["UA 1.032.0103347-15","ВГ587607","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELLSCHAFT', DACHAUER STR. 667, 80995 MUNICH, НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.181.0103348-15","ВГ597508","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ FIAT QUBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.050.0103349-15","ВГ511993","2015-12-10","2016-06-09","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ МАРКИ 'ТЕХКОМПЛЕКТ' - ВАЖЕЛI ПIДВIСКИ ТИПIВ 2101-2904101, 2101-2904021, 2101-2904020","ТУ У 23316964-002-97 'ВАЖЕЛI НИЖНI ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ АВТОМОБIЛIВ ВАЗ 2101-2107' (Р.1)","ООО 'ТЕХКОМПЛЕКТ', РОССИЯ, 404130, Г. ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКАЯ, ОБЛ., УЛ. ПОРТОВАЯ, 16\\6, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.181.0103350-15","ВГ597511","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.190.0103351-15","ВГ552988","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","IНКУБАТОР ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ, БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВЕРСIЇ, МОДЕЛI: CHS-I1000, ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ДО НЬОГО: ОБIГРIВАЧ МЕДИЧНИЙ CBW-1100; ФОТОТЕРАПЕВТИЧНА ЛАМПА МН200, CHS-PU34; АСПIРАТОР ГIНЕКОЛОГIЧНИЙ CHS-EV; АСПIРАТОР ХIРУРГIЧНИЙ CHS-708","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988); ДСТУ IEC 61000-4-2:2008; ГОСТ 30324.19-95 (МЭК 601-2-19-90)","'JW MEDICAL CORPORATION', 939-2, YONGTANDONG, CHUNGJUSI, CHOONGCHUNGBUKDO, 380-250, KOREA, КОРЕЯ",null,"9018"]
["UA 1.190.0103352-15","ВГ552989","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ТОПКОВИЙ МАЗУТ 100, VI ВИДУ, ЗОЛЬНИЙ, З ТЕМПЕРАТУРОЮ ЗАСТИГАННЯ 25 ГРАДУСIВ ЦЕЛЬСIЯ","ДСТУ 4058-2001, 'ПАЛИВО НАФТОВЕ. МАЗУТ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 5.3.  (ДЛЯ МАЗУТУ ПАЛИВНОГО 100 ЗОЛЬНОГО ВИСОКОСIРЧАСТОГО).","ОАО 'НАФТАН', 211441, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.190.0103353-15","ВГ552987","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","НАПIВАВТОМАТИЧНИЙ АНАЛIЗАТОР ГЕМАТОЛОГIЧНИЙ (HEMATOLOGY ANALIZER) ТИПУ: BC-2300 ТА АНАЛIЗАТОРИ ГЕМАТОЛОГIЧНI АВТОМАТИЧНI  (AUTO HEMATOLOGY ANALIZER) ТИПIВ: BC-2800, BC-2800 VET, BC-3000PLUS, BC-3200, BC-3600, BC-5000, BC-5150, BC-5300, BC-5380, BC-5800, BC-6800","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988); ДСТУ IEC 61000-4-2:2008; ГОСТ 20790-93","'SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.', MINDRAY BUILDING, KEJI 12TH ROAD SOUTH, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, NANSHAN, SHENZHEN, 518057, P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"9027"]
["UA 1.178.0103354-15","ВГ565472","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0103355-15","ВГ565473","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0103356-15","ВГ536888","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.200.0103357-15","ВГ612008","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  MERCEDES-BENZ ATEGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.190.0103358-15","ВГ552990","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ: МОНIТОРИ ПАЦIЄНТА (PATIENT MONITOR), МОДЕЛI: PRIZM 3, PRIZM 5, PRIZM 7S, PRIZM 7М, СХ210; МОНIТОР ПАЦIЄНТА/ПУЛЬСОКСИМЕТР (PATIENT MONITOR/PULSE OXIMETER), МОДЕЛI: RAPIDO II, С30, СХ100, СХ120, СХ130, CHARM II, ACCURO","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988); ДСТУ IЕС 60601-1-2-2001; ДСТУ IЕС 61000-4-2:2008","'CHARMCARE CO., LTD.', 714HO, WOOLIM LIONS 2-CHA, 680, GASAN-DONG, GEUM-CHEON-GU, SEOUL, КОРЕЯ, ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ДЛЯ 'HEACO LTD', 13 JOHN PRINCE'S STREET 2ND FLOOR, LONDON, АНГЛIЯ",null,"9018"]
["UA 1.178.0103359-15","ВГ565474","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0103360-15","ВГ610046","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5-SERIAS, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.181.0103361-15","ВГ597510","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ FIAT QUBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0103362-15","ВГ535240","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0103363-15","ВГ535244","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0103364-15","ВГ535243","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0103365-15","ВГ536889","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0103366-15","ВГ536890","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.162.0103367-15","ВГ607907","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МАСТИЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНА РIДИНА 'REMS SPEZIAL'","ОСТ 38.01445-88 ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО- ОХЛАЖДАЮЩАЯ МР- 7.  ПОК. 1, 3, 4, 5, 6.","REMS GMBH & CO KG MASCHINEN- UND WERKZEUGFABRIK POSTFACH 1631, D-71306 WAIBLINGEN STUTTGARTER STRASSE 83, D-71332 WAIBLINGEN, НIМЕЧЧИНА.",null,"3403"]
["UA 1.173.0103368-15","ВГ504171","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШАРНIР (САЙЛЕНТБЛОК) , АРТ. 2101-2904040 - 100 ШТ., ШАРНIР (САЙЛЕНТБЛОК), АРТ. 2121-2904040 - 10 ШТ.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'","КОМПАНIЯ  'САН-D' , РОССИЯ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. ЖУКОВСКОГО 6/9 , РОСIЯ",null,"4016"]
["UA 1.173.0103369-15","ВГ535245","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S01, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0103370-15","ВГ607906","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ СЕРIЇ SCHAUMA ЗГIДНО ДОДАТКУ А. ВСЬОГО: 8 НАЙМЕНУВАНЬ.","ДСТУ 4315:2004 (П 4.1.2 ТАБЛ.1) 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', ДСТУ 5010:2008 ЩОДО НАНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ НАДПИСIВ ТА ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ.","ШВАРЦКОПФ & ХЕНКЕЛЬ ПРОДАКШЕН ЮРОП ГМБХ & КО. КГ, ХЕНКЕЛЬШТРАССЕ/HENKELSTRASSE 67, 40589 ДЮССЕЛЬДОРФ/DUESSELDORF,  НIМЕЧЧИНА НА ВИРОБНИЦТВI - PRODUCTION EUROPE GMBH & CO. KG. , MARTHA-SCHWARZKOPF -STR. 10, 91714 WASSERTRUDINGEN, НIМЕЧЧИНА",null,"3305"]
["UA 1.162.0103371-15","ВГ607905","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ДЛЯ ТIЛА ТА ВОЛОССЯ 'FAN EDITION' СЕРIЇ FA MEN","ДСТУ 4315:2004 (П 4.1.2 ТАБЛ.1) 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', ДСТУ 5010:2008 ЩОДО НАНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ НАДПИСIВ ТА ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ.","ШВАРЦКОПФ & ХЕНКЕЛЬ ПРОДАКШЕН ЮРОП ГМБХ & КО. КГ, ХЕНКЕЛЬШТРАССЕ/HENKELSTRASSE 67, 40589 ДЮССЕЛЬДОРФ/DUESSELDORF,  НIМЕЧЧИНА НА ВИРОБНИЦТВI - PRODUCTION EUROPE GMBH & CO. KG. , MARTHA-SCHWARZKOPF -STR. 10, 91714 WASSERTRUDINGEN, НIМЕЧЧИНА",null,"3305"]
["UA 1.181.0103372-15","ВГ597516","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП MAISONNEUVE ORIGINAL, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'MAISONNEUVE ET CIE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.181.0103373-15","ВГ597512","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA XL700V, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","'MONTESA HONDA SA', CARRER DEL MAR DEL NORD 1-POLIGONO, INDUST.CAN ROCA LA TORRE DEL RECTOR, 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA, IСПАНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.181.0103374-15","ВГ597513","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0103375-15","ВГ599831","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0103376-15","ВГ599832","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.187.0103377-15","ВГ599118","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LAND ROVER RANGE ROVER, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 17822-91 П. 1.1 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02), ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09), ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03), ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00), ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02), ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02), ДСТУ UN/ECE R 26-02:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02), ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002 (РIВЕНЬ ВИМОГ С)  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06), РЕГЛАМЕНТИ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5'.","'JAGUAR LAND ROVER LTD.' ABBEY ROAD, WHITLEY, COVENTRY, CV3 4LF, ВЕЛИКА БРИТАНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.187.0103378-15","ВГ599119","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 17822-91 П. 1.1 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02), ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09), ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03), ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00), ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02), ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02), ДСТУ UN/ECE R 26-02:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02), ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002 (РIВЕНЬ ВИМОГ С)  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06), РЕГЛАМЕНТИ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5'.","'JAGUAR LAND ROVER LTD.' ABBEY ROAD, WHITLEY, COVENTRY, CV3 4LF, ВЕЛИКА БРИТАНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.190.0103379-15","ВГ552991","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВА ДIАГНОСТИЧНА, МОДЕЛЕЙ: DC-N3; DC-N3 PRO; DC-N3S; DC-N3T; DC-8; M5; M7; Z5; DC-3; DP-10; DP-30; DP-50; DC-T6; DP-30 VET; Z5 VET; DC-N3 VET","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 3798-98; ДСТУ IEC 61000-4-2:2008; ДСТУ IEC 61000-4-4:2008","'SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.', MINDRAY BUILDING, KEJI 12TH ROAD SOUTH, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, NANSHAN, SHENZHEN, 518057, КИТАЙ",null,"9018"]
["UA 1.038.0103380-15","ВГ599830","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0103381-15","ВГ596403","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0103382-15","ВГ596402","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0103383-15","ВГ599828","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.178.0103384-15","ВГ565475","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.162.0103385-15","ВГ607867","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНОПАСАЖИРСЬКI АС G-2705-ВП6, НОВI (ПЕРЕЛIК ЗА-ГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (R13-10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ДСТУ UN/ECE   R43-00:2002(R43-00); ДСТУ UN/ECE R48-02:2002(R48-03); ДСТУ UN/ECE   R51-02:2004(R51-02); ПРАВИЛА ЕЭК ООН 83-05 'В' 'ЕВРО-4'; ГОСТ 27435-87","ТОВ 'ВО 'АВТО-ХОЛДIНГ', 61093, М.ХАРКIВ, ВУЛ. МУРАНОВА БУД.3,   КОД ЄДРПОУ 35598012","29.10.4","8704"]
["UA 1.193.0103386-15","ВГ596397","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.099.0103387-15","ВГ434040","2015-12-10","2016-12-09","Державне підприємство \"\"Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту\"\"","ЩИТИ ВВIДНI ЩВ-1 ИТКЯ.469114.069 ТА ЩИТИ ВIДКЛЮЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ЩОАБ-1 ИТКЯ.469114.068","П.П. 2.1, 3.3.5, 3.3.7, 3.1.9 ГОСТ 12.2.007.0-75; П. 7.4.3.1 ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85); П.П. 1.1, 1.3, 1.4 ГОСТ 12.3.009-76; П.П. 6.3.6, 6.3.7 СОУ 45.020-00034045-002:2006 'ВИРОБИ ЗАЛIЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНIКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'; П. 1.2.12.2 ДСТУ 4113-2001; П.П. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5.2 ИТКЯ.20.0431 ТЗ 'ПРОЕКТНО-КОМПОНОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЦЕНТРАЛIЗАЦIЇ СЕРЕДНIХ ТА ВЕЛИКИХ СТАНЦIЙ (ПКСЕЖ). ТЕХНIЧНЕ ЗАВДАННЯ'","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'IМПУЛЬС', 93405, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ., ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 2, КОД ЄДРПОУ 31393258","27.12.31"]
["UA 1.163.0103388-15","ВГ156003","2015-12-10","2016-06-09","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ MASSEY FERGUSON 240 З ЖАТКОЮ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86 Р.1-4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88 Р. 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (EN 632:1995 IDT)","'MASSEY FERGUSON', ФРАНЦIЯ",null,"8433"]
["UA 1.178.0103389-15","ВГ536816","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0103390-15","ВГ599834","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT TRAFIC' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.174.0103391-15","ВГ601870","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ПАСАЖИРСЬКИЙ  MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''MERCEDES-BENZ ESPANA SA'', IСПАНIЯ","29.10","8703"]
["UA 1.038.0103392-15","ВГ599833","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT MASTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.038.0103393-15","ВГ599835","2015-12-10","2016-11-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART COUPE' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4277:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.178.0103394-15","ВГ603007","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0103395-15","ВГ603008","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT PREMIUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103396-15","ВГ536817","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.174.0103397-15","ВГ610047","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2","''MICRO COMPACT CAR SMART GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0103398-15","ВГ536863","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.021.0103399-15","ВГ514692","2015-12-10","2017-12-09","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ДВЕРНI ДЕРЕВ'ЯНI ВНУТРIШНI РАМКОВОЇ КОНСТРУКЦIЇ","ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN 14351-1:2006) (П.П. 5.2.2 - 5.2.6, 5.2.10, 5.3.1 (НАДIЙНIСТЬ ПРИЛАДIВ I ЗАВIС, ОПIР СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ, ОПIР УДАРНОМУ НАВАНТАЖЕННЮ ДВЕРНИХ БЛОКIВ, ОПIР ПРОБИВАННЮ ДВЕРНИХ БЛОКIВ ТВЕРДИМ ТIЛОМ), 5.3.2 - 5.3.4, 5.4.5);","ТЗОВ 'МАЗУР', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВIТОВСЬКОГО, 30/12А, КОД ЄДРПОУ 20852878; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 323","16.23.11"]
["UA 1.038.0103400-15","ВГ599836","2015-12-10","2016-11-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4277:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.038.0103401-15","ВГ599837","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART ROADSTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4277:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.193.0103402-15","ВГ596398","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0103403-15","ВГ599838","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART COUPE' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4277:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.038.0103404-15","ВГ599839","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'OPEL MOVANO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.193.0103405-15","ВГ596404","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103406-15","ВГ596399","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0103407-15","ВГ597514","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.177.0103408-15","ВГ263784","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: РУЛЬОВА ТЯГА, АРТ. 43075/12","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ' (Р. 1.2.4)","'СEBI KILIT VE MOBILYA AKSESUARLARI SAN.  TIC. A.S.', YENIDOGAN, ISKENDER PASA CAD. NO:23, SANCAKTEPE/ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"8708"]
["UA 1.192.0103409-15","ВГ452519","2015-12-10","2016-06-09","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS LEXION 460 З ЖАТКОЮ VARIO 7,5М ТА ВIЗКОМ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3 ДСТУ EN 632-2001","CLAAS GLOBAL SALES GMBH, MUNSTERSTR., 33, 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.177.0103410-15","ВГ263785","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ГАЛЬМIВНI КОЛОДКИ, АРТ. 1535080/ТК","ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 90-01), П. 5.1, П. 6.3","'СEBI KILIT VE MOBILYA AKSESUARLARI SAN.  TIC. A.S.', YENIDOGAN, ISKENDER PASA CAD. NO:23, SANCAKTEPE/ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"8708"]
["UA 1.003.0103411-15","ВГ553791","2015-12-10","2016-10-09","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","IНДИКАТОРИ-ПРОБНИКИ ТИПIВ : ОП-1, ОП-2Э, ТОРГОВОЇ МАРКИ IЕК","ДСТУ IEC 61010-2-031:2006 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","'CHAC TECHNOLOGY CO., LTD.',  ADD: NO.18 SHAHONG ROAD, BEBAIXIANG, YUEQING, ZHEJIANG 325603, CHINA, КИТАЙ",null,"8536"]
["UA 1.009.0103412-15","ВГ339903","2015-12-10","2018-12-09","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУС БАЗ-А11110 (КЛАС I), НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (R13-11), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №36-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-04А 'ЄВРО-3', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ГОСТ 17822-91, ДИВ. ДОДАТОК Б","ПРАТ 'БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н., С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 4, КОД ЄДРПОУ 31936646","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.060.0103413-15","ВГ581418","2015-12-10","2016-12-09","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","ПРИЧIП ТРАКТОРНИЙ САМОСКИДНИЙ 2ТСП-8","ДСТУ 2189-93, ГОСТ 10000-75 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ);  ГОСТ 8769-75 ПП: 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6, 2.6.1-2.6.4, 2.7.1, 2.7.3, 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8,  2.8.1, 2.8.2, 2.11.4, 2.11.6, 2.11.8, 2.11.9; ГОСТ Р 52746-2007 ПП.: 4.1.1-  4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10-4.1.20, 4.2.1-4.2.4, 4.3.1, 4.4.4, 5.1-5.9, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1-8.3, 9.1; ДСТУ EN 1853:2005 ПП.: 4.2.1, 4.2.3, 4.4.1, 5, 6.1, 6.2;                                                                              ДСТУ ISO 4254-1:2012 ПП.: 4.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.8.1.1-4.8.1.3, 4.8.3,  4.9.1, 4.9.2, 4.10.1, 4.10.2, 4.11, 4.12, 4.14.1, 6.1.1, 6.2.1.1, 6.5, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1, 8.3.2;","ТОВ 'ЗАВОД КОБЗАРЕНКА', ЄДРПОУ 19344937, 42500, СМТ. ЛИПОВА ДОЛИНА, СУМСЬКА ОБЛ, ЛИПОВО-ДОЛИНСЬКИЙ  Р-Н,  ВУЛ. РУСАНIВСЬКА, 17, УКРАЇНА","28.30.70","8716 20"]
["UA 1.060.0103414-15","ВГ581420","2015-12-10","2016-12-09","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РIДКИХ ОРГАНIЧНИХ ДОБРИВ ВНЦ-16","ДСТУ 2189-93; ГОСТ  10000-75 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ); ГОСТ 8769-75 ПП.: 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6, 2.6.1-2.6.4, 2.7.1, 2.7.3, 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.11.4, 2.11.6, 2.11.8, 2.11.9; ГОСТ Р 52746-2007 ПП.: 4.1.1-4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10-4.1.13, 4.1.18, 4.1.20, 4.2.1-4.2.4, 4.3.1, 4.4.4, 5.1-5.9, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1-8.3, 9.1;                                                                                                                         ДСТУ ISO 4254-1:2012 ПП.: 4.2, 4.4.1, 4.4.3,  4.9.1, 4.9.2, 4.10.1, 4.10.2, 4.11, 4.12, 4.14.1, 6.1.1, 6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.4.1, 6.5, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1, 8.3.2;","ТОВ 'ЗАВОД КОБЗАРЕНКА', ЄДРПОУ 19344937, 42500, СМТ. ЛИПОВА ДОЛИНА, СУМСЬКА ОБЛ, ЛИПОВО-ДОЛИНСЬКИЙ  Р-Н, ВУЛ. РУСАНIВСЬКА, 17, УКРАЇНА","28.30.70","8716 20"]
["UA 1.178.0103415-15","ВГ603009","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA ACCORD, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'HONDA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.043.0103416-15","ВВ854856","2015-12-10","2016-12-09","ВАТ \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ\"\" (ОС \"\"ВIТ-СЕПРО\"\")","ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВI СУХI ТИПУ TMC-TC3A СЕРIЇ SPECIAL, ПОТУЖНIСТЮ ВIД 160 КВА ДО 4000 КВА, НА НАЙБIЛЬШУ РОБОЧУ НАПРУГУ 7.2 ТА 12 КВ","ДСТУ 3076-95 (ГОСТ 30297-95), П.П. 13.2-13.10, Р.14  ТУ У 31.1-32551034-001:2011 'ТРАНСФОРМАТОРИ ТИПУ TMC-TC3A СЕРIЇ SPECIAL'","'TMC ITALIA S.P.A.' V.LE DELL'INDUSTRIA, 65, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), IТАЛIЯ",null,"8504"]
["UA 1.043.0103417-15","ВВ854857","2015-12-10","2016-12-09","ВАТ \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ\"\" (ОС \"\"ВIТ-СЕПРО\"\")","ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНI НИЗЬКОВОЛЬТНI СЕРIЇ SPECIAL НА НОМIНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 660 В, НОМIНАЛЬНИЙ СТРУМ ЗБIРНИХ ШИН ДО 1600 А, НОМIНАЛЬНИЙ СТРУМ ТЕРМIЧНОЇ СТIЙКОСТI ДО 25КА/1С, КЛIМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ТА КАТЕГОРIЯ РОЗМIЩЕННЯ У3","ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85), П.П. 8.2.1 - 8.2.7; 8.2.9А  ТУ У 31.2-32551034-001:2011 'ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНI НИЗЬКОВОЛЬТНI СЕРIЇ SPECIAL', П.П. 1.1.2; 1.1.3.3-1.1.3.6; 1.1.4; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.9-1.1.13; 1.2-1.5; 2.4-2.8; 2.11-2.12","ТОВ 'ЕКСТРIМ ЛТД', УКРАЇНА, 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4А, ОФ. 139, КОД ЄДРПОУ 30972222 (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 08303, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 2/16)","27.12.31"]
["UA 1.178.0103418-15","ВГ536692","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.039.0103419-15","ВГ535968","2015-12-10","2017-12-09","ДП \"\"ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ШКАРПЕТКИ ДИТЯЧI, ЖIНОЧI, ЧОЛОВIЧI, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ З ХIМIЧНИХ НИТОК, ПРЯЖI З НАТУРАЛЬНИХ I ХIМIЧНИХ ВОЛОКОН ТА ЇХ ПОЄДНАНЬ","ВСIМ ВИМОГАМ ГОСТ 8541-84, САНПИН №42-125-4390-87","ФОП СМАЛIЙ ВАЛЕРIЙ ПЕТРОВИЧ, УКРАЇНА, М.РУБIЖНЕ, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ.ЛЕНIНА, 44-52..ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ: УКРАЇНА, М.РУБIЖНЕ, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ.НАБЕРЕЖНА,2. IПН - 210030056","14.31"]
["UA 1.163.0103420-15","ВГ156008","2015-12-10","2016-06-09","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ FORTSCHRITT 430, Б/К","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'FORTSCHRITT', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.163.0103421-15","ВГ156004","2015-12-10","2016-06-09","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ CLAAS ROLLANT 66, Б/К","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'USINE CLAAS', ФРАНЦIЯ",null,"8433"]
["UA 1.178.0103422-15","ВГ603010","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0103423-15","ВГ599840","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW 5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.009.0103424-15","ВГ339904","2015-12-10","2016-12-09","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SKO 24, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI (Б/К)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0103425-15","ВГ610048","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0103426-15","ВГ587608","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF95.480, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0103427-15","ВГ596400","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.032.0103428-15","ВГ587609","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА FRUEHAUF TF34T13RAA, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'GENERAL TRAILERS AUXERRE', 89002, 24/28 AVE J. MERMOZ, BP 209, 89002 AUXERRE, ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.174.0103429-15","ВГ610050","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0103430-15","ВГ535302","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FRUEHAUF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FRUEHAUF', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0103431-15","ВГ535246","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN MULTIVAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0103432-15","ВГ535247","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0103433-15","ВГ535248","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0103434-15","ВГ535249","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0103435-15","ВГ565476","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103436-15","ВГ565477","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0103437-15","ВГ536819","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0103438-15","ВГ536941","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103439-15","ВГ536864","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.010.0103440-15","ВВ608592","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ ТА РЕКЛАМНI ЗРАЗКИ Т.М. 'GARNIER / ГАРНЬЄР', ЛIНIЯ 'SKIN NATURALS / СКIН НЕЧРАЛЗ': ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ПРОТИ ПРИЩIВ ЧИСТА ШКIРА АКТИВ; ОЧИЩУВАЛЬНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ ШКIРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ШКIРИ ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД; ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ-ПIНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ ШКIРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА ЗМIШАНОЇ ШКIРИ ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД; ОЧИЩУЮЧИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЧИСТА ШКIРА СИЛА ВАСАБI.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ 5010:2008, ДСТУ 4315-2004 (П. 4.1.2, ТАБЛ.1; П.5.1, ТАБЛ.3)","КОМПАНIЯ 'L'OREAL S.A.', 14 RUE ROYALE, 75008, PARIS, FRANCE, ФРАНЦIЯ, ВИРОБНИЦТВО  ЗНАХОДИТЬСЯ: КОМПАНIЯ 'KOSMEPOL SP. Z O.O.', UL. WARSZAWSKA, 21, 05-805, КАNIE, РOLSKA, (ПОЛЬЩА)",null,"3401"]
["UA 1.010.0103441-15","ВВ608596","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ\"\"","ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТА РЕКЛАМНI ЗРАЗКИ Т.М. 'MATRIX / МАТРIКС', ЛIНIЯ 'BIOLAGE / БIОЛАЖ' - ВСЬОГО 8 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ 5010:2008, ДСТУ 4315-2004 (П. 4.1.2, ТАБЛ.1; П.5.1, ТАБЛ.3), 4763-2007 (П. 5.3, ТАБЛ.1; П.5.4, ТАБЛ.2), ДСТУ 4767:2007","КОМПАНIЯ 'L'OREAL S.A.', 14 RUE ROYALE, 75008, PARIS, FRANCE, ФРАНЦIЯ, ВИРОБНИЦТВО  ЗНАХОДИТЬСЯ: КОМПАНIЯ 'L'OREAL USA PRODUCTS, INC. - FLORENCE MANUFACTURING', 7080 NEW BUFFINGTON RD, FLORENCE, KY 41042, USA, (США)",null,"3305"]
["UA 1.178.0103442-15","ВГ565478","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103443-15","ВГ536818","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0103444-15","ВГ536693","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA COROLLA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING', ТУРЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103445-15","ВГ596401","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103446-15","ВГ596427","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103447-15","ВГ596406","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0103448-15","ВГ603012","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ B 180 CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103449-15","ВГ596428","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.050.0103450-15","ВГ511994","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103451-15","ВГ596429","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.050.0103452-15","ВГ511995","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.010.0103453-15","ВВ608595","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТА РЕКЛАМНI ЗРАЗКИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'GARNIER / ГАРНЬЄР', ЛIНIЯ 'FRUCTIS / ФРУКТIС': БАЛЬЗАМ-ДОГЛЯД ДЛЯ ФАРБОВАНОГО ТА МЕЛIРУВАНОГО В ВIДТIНКИ БЛОНД ВОЛОССЯ, НЕЙТРАЛIЗУЄ ЖОВТИЗНУ СТIЙКИЙ КОЛIР ПОСИЛЮВАЧ БЛОНД","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ 5010:2008, ДСТУ 4763-2007 (П. 5.3, ТАБЛ.1; П.5.4, ТАБЛ.2)","КОМПАНIЯ 'L'OREAL S.A.', 14 RUE ROYALE, 75008, PARIS, FRANCE, ФРАНЦIЯ, ВИРОБНИЦТВО  ЗНАХОДИТЬСЯ: КОМПАНIЯ 'SOPROREALS.N.C.',  137 AVENUEJACQUESDUCLOS, 93600 AULNAYSOUSBOIS,  FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,"3305"]
["UA 1.197.0103454-15","ВГ608661","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.050.0103455-15","ВГ511996","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.018.0103456-15","ВВ758352","2015-12-10","2020-02-05","ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ ЗАСОБIВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ ","ЗАХИСТ ПАНЦЕРОВИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ АВТОМОБIЛIВ, КЛАС ЗАХИСТУ ПЗСА-3, ЩО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА АВТОМОБIЛЬ VOLKSWAGEN TRANSPORTER","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ДСТУ 3975-2000  (РОЗДIЛИ 4, 5, ДОДАТКИ Б, В)","ТОВ 'ЦIТIУС С', 72310, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 172/2, КОД ЄДРПОУ 37488769; АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: 72310, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ.,   М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 184.","29.10.59"]
["UA 1.197.0103457-15","ВГ608662","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E220 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.166.0103458-15","ВВ444463","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","КАБЕЛЬ IНСТАЛЯЦIЙНИЙ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'LEGRAND', ТИПIВ: U/UTP, F/UTP, SF/UTP, S/FTP В ОБОЛОНЦI LSZH (LS0H), ПАТЧ-КОРДИ (КАБЕЛЬНI СИСТЕМИ) З КАБЕЛЮ IНСТАЛЯЦIЙНОГО ТИПIВ: U/UTP, F/UTP, SF/UTP, S/FTP В ОБОЛОНЦI LSZH (LS0H).","ДСТУ 4809:2007 'IЗОЛЬОВАНI ПРОВОДИ ТА КАБЕЛI. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ':  - П. 4.1, ЩОДО СТIЙКОСТI ДО ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ'Я ПООДИНОКО ПРОКЛАДЕНИМ КАБЕЛЕМ (КЛАС - 'СТIЙКИЙ');  - П. 4.4, ЩОДО ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI КАБЕЛЮ ПIД ЧАС ТЛIННЯ ЙОГО НЕМЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТIВ (КЛАС - ДТК1);  - П. 4.5, ЩОДО ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI КАБЕЛЮ ПIД ЧАС ПОЛУМЕНЕВОГО ГОРIННЯ (КЛАС - ДПК2);  - П. 4.3, ЩОДО ТОКСИЧНОСТI ПРОДУКТIВ ЗГОРЯННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТIВ КАБЕЛЮ (КЛАС - ТК3).  .","'LEGRAND SNC', 128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY-87045 LIMOGES CEDEX, FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,"8544"]
["UA 1.193.0103459-15","ВГ596405","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0103460-15","ВГ535301","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0103461-15","ВГ596407","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.044.0103462-15","ВГ464671","2015-12-10","2017-12-09","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МЕБЛI ДЛЯ ВIДПОЧИНКУ (ВСЬОГО 27 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ГОСТ 19917-93 П.П. 2.2.15, 3.5","ТОВ 'ФАБРИКА 'УКРIЗРАМЕБЛI' 07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н,  М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ВАТУТIНА, 57-Б,  КОД ЄДРПОУ 39624559","31.00.12","9401"]
["UA 1.173.0103463-15","ВГ535250","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0103464-15","ВГ535251","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.173.0103465-15","ВГ535252","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ SCANIA R124, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'SCANIA ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103466-15","ВГ603013","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA INSIGHT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'HONDA MOTOR CO.LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0103467-15","ВГ596408","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103468-15","ВГ603014","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103469-15","ВГ596409","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0103470-15","ВГ603015","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0103471-15","ВГ484399","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ ВАНТАЖНИХ 525/70R21 БЕЛ-66A СЕР ГРУЗ 172D, 315/80R22,5 БЕЛ-128 СЕР ГРУЗ Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №54-00","ОАО 'БЕЛШИНА', 213824, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г.БОБРУЙСК, МИНСКОЕ ШОССЕ, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"4011"]
["UA 1.178.0103472-15","ВГ536942","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0103473-15","ВГ610052","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103474-15","ВГ596410","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0103475-15","ВГ610053","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0103476-15","ВГ535253","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0103477-15","ВГ535255","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0103478-15","ВГ591751","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА МЕДИЧНА - ТОМОГРАФ МАГНIТНО-РЕЗОНАНСНИЙ APERTO ETERNA, Б/К","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'HITACHI MEDICAL CORPORATION',  4-14-1, SOTO-KANDA, CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0021, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"9018"]
["UA 1.018.0103479-15","ВВ758351","2015-12-10","2020-02-05","ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ ЗАСОБIВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ ","ЗАХИСТ ПАНЦЕРОВИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ АВТОМОБIЛIВ, КЛАС ЗАХИСТУ ПЗСА-4, ЩО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА АВТОМОБIЛЬ VOLKSWAGEN TRANSPОRTER","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ                                                                                                                    ДСТУ 3975-2000  (РОЗДIЛИ 4, 5, ДОДАТКИ Б, В)","ТОВ 'ЦIТIУС С', 72310, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 172/2, КОД ЄДРПОУ 37488769; АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: 72310, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 184.","29.10.59"]
["UA 1.173.0103480-15","ВГ535256","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.163.0103481-15","ВГ156006","2015-12-10","2016-05-09","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ SIPMA Z224/1, Б/В","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'SIPMA', ПОЛЬЩА",null,"8433"]
["UA 1.163.0103482-15","ВГ156007","2015-12-10","2016-05-09","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ WELGER 45, Б/К","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'WELGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.182.0103483-15","ВГ591626","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.163.0103484-15","ВГ156005","2015-12-10","2016-05-09","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ CLAAS ROLLANT 240, Б/К","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'USINE CLAAS', ФРАНЦIЯ",null,"8433"]
["UA 1.145.0103485-15","ВГ222967","2015-12-10","2016-12-04","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЕВРО, МIЖСЕЗОННЕ, СОРТУ F, ЕКОЛОГIЧНОГО КЛАСУ К-5 (ДТ-Е-К5), (ВМIСТ СIРКИ В ПАЛИВI - ДО 10 МГ/КГ).","ДСТУ 4840:2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ.'; П. 4.2. (ДЛЯ ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F ВИДУ I).","ООО 'ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА', 400029, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 40 ЛЕТ ВЛКСМ, 55, ОГРН 1023404362662, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"2710"]
["UA 1.187.0103486-15","ВГ599120","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ШЛАНГ ГАЛЬМIВНИЙ АРТ. 21213-3505125, АРТ. 2103-3510050-01.","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ООО 'РЕСУРС-АВТО', 443541, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, С. РОЖДЕСТВЕНО, УЛ. ПАЦАЕВА, Д. 45, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4009"]
["UA 1.075.0103487-15","ВВ758148","2015-12-10","2017-12-09","ТОВ \"\"МАШНАФТОГАЗ\"\"","ДЕТАЛI ФАСОННI КОМПРЕСIЙНI ДО ПОЛIЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'STR'","ТУ У 25.2-36372028-003:2011 'ДЕТАЛI ФАСОННI КОМПРЕСIЙНI ДО ПОЛIЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 1.3.2.1, 1.4.1, П. 5 ТАБЛ. 2)","ПП 'НИКИФОРОВ', М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПРИМАКОВА, 46, КОД ЄДРПОУ 31940558","22.21.29-70.00"]
["UA 1.187.0103488-15","ВГ599121","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: САЙЛЕНТБЛОК АРТ. 2101-2904180, АРТ. 2101-2904040.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРОВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТУ', П.П. 1.2.5 (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ООО 'РЕСУРС-АВТО', 443541, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, С. РОЖДЕСТВЕНО, УЛ. ПАЦАЕВА, Д. 45, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4016"]
["UA 1.177.0103489-15","ВГ420900","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ ДЛЯ ДВИГУНIВ З IСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ: РОЗПОДIЛЬНИКИ, КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ (АРТИКУЛИ ТА КIЛЬКIСТЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ, ВСЬОГО 12 ПОЗИЦIЙ)","ДСТУ ГОСТ 3940:2007, ПУНКТИ 4.2 - 4.5; 4.7; 4.8; 4.12 - 4.15; 4.18 - 4.20; 4.22","АО 'МЗАТЭ-2', 105082, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ПОЧТОВАЯ, Д.12, РОСIЯ",null,"8511"]
["UA 1.190.0103490-15","ВГ552992","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","АРМАТУРА КОМПОЗИТНА ПОЛIМЕРНА ПЕРIОДИЧНОГО ПРОФIЛЮ З НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ ВIД 4 ММ ДО 20 ММ","ТУ У В.2.6 - 22.2 - 38299741-001:2015 'АРМАТУРА КОМПОЗИТНА ПОЛIМЕРНА. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ПП. 1.3 (ТАБЛ. 1 ПП. 1, 2, 3, 4, 5), 1.4, 1.5","ТОВ 'НАУКОВА-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ 'КОМПОЗИТ', УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIВНIЧНА 2А","22.23.19"]
["UA 1.177.0103491-15","ВГ263735","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ: АМОРТИЗАТОРИ В ЗБОРI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ГОСТ 30635-99, ПП. 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 6.4; 6.5","'AMD CO., LTD', KOREA, 1214, DOGOK-RI, POSEUNG-MYUN,PYUNGTAEK-SI, GYONGGI-DO 8231-682-7500, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.173.0103492-15","ВГ535257","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0103493-15","ВГ263736","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ - ЛIХТАРI, АРТИКУЛИ: 83902011B00; 8390208B00; 8360132013","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 7-02 'ЄДИНI ТЕХНIЧНI ПРИПИСИ ЩОДО ОФIЦIЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПIДФАРНИКIВ, ЗАДНIХ ГАБАРИТНИХ (БОКОВИХ) ВОГНIВ, СТОП-СИГНАЛIВ I КОНТУРНИХ ВОГНIВ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ (ЗА ВИНЯТКОМ МОТОЦИКЛIВ) ТА ЇХНIХ ПРИЧЕПIВ'","'AMD CO., LTD', KOREA, 1214, DOGOK-RI, POSEUNG-MYUN,PYUNGTAEK-SI, GYONGGI-DO 8231-682-7500, КОРЕЯ",null,"8512"]
["UA 1.197.0103494-15","ВГ608663","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ MERCEDES-BENZ SPRINTER (AMBULANSE), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0103495-15","ВГ535303","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС SETRA S315HD, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03,П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;                                                                                                                                                                         ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24.","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.177.0103496-15","ВГ263737","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ - ФАРИ, АРТИКУЛИ: 8390209B00; 8390210B00","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 8-04 'ЄДИНI ТЕХНIЧНI ПРИПИСИ ЩОДО ОФIЦIЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АВТОМОБIЛЬНИХ ФАР З АСИМЕТРИЧНИМИ ВОГНЯМИ БЛИЖНЬОГО СВIТЛА ТА (АБО) ВОГНЯМИ ДАЛЬНЬОГО СВIТЛА, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ГАЛОГЕННИМИ ЛАМПАМИ РОЗЖАРЕННЯ (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ТА (АБО) H11)'","'AMD CO., LTD', KOREA, 1214, DOGOK-RI, POSEUNG-MYUN,PYUNGTAEK-SI, GYONGGI-DO 8231-682-7500, КОРЕЯ",null,"8512"]
["UA 1.177.0103497-15","ВГ263738","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ - НАСОСИ ПАЛИВНI, АРТИКУЛ 25184082","ДСТУ ГОСТ 10578:2003 'НАСОСИ ПАЛИВНI ДИЗЕЛIВ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 5.4-5.6; 5.9)","'AMD CO., LTD', KOREA, 1214, DOGOK-RI, POSEUNG-MYUN,PYUNGTAEK-SI, GYONGGI-DO 8231-682-7500, КОРЕЯ",null,"8413"]
["UA 1.186.0103498-15","ВГ610520","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0103499-15","ВГ535254","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN JETTA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.190.0103500-15","ВГ552986","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'WHITE MANDARIN', ШАМПУНI: 'ЦИТРУС', 'САКСЬКА ГЛИНА', 'МЕДОВИЙ', 'ЦIЛЮЩI ТРАВИ', 'ЯЄЧНИЙ';  ГЕЛI ДЛЯ ДУШУ: 'САКСЬКА ГЛИНА', 'МЕДОВИЙ'; ГЕЛЬ ДЛЯ IНТИМНОЇ ГIГIЄНИ 'ЦИТРУС';  ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ 2В1 (ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ/ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ)","ДСТУ 4315:2004 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ'   (П. 4.1.2, ТАБЛ. 1, П. 5.1, ТАБЛ. 3, П. 4.3)","ТОВ 'ЧОЙС', 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ 67, КОД ЄДРПОУ 32853739 НА ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАХ ТОВ 'НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИКА', УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ-002, ВУЛ., М. РАСКОВОЇ 11, КОД ЄДРПОУ 33781828","20.42"]
["UA 1.094.0103501-15","ВГ318317","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЕКО КОМПОЗИЦIЇ ЕПОКСИДНI ДЛЯ НАЛИВНИХ ПIДЛОГ ТМ 'ЕКО КЕНП' ('ЭКО КЭНП')","ТУ У 20.1-39388947-001:2015 'ЕКО КОМПОЗИЦIЇ ЕПОКСИДНI ДЛЯ НАЛИВНИХ ПIДЛОГ  'ЕКО КЕНП' ТЕХНIЧНI УМОВИ', П.3.4.1, ТАБЛ.4; П.3.4.3, ТАБЛ.7, ТАБЛ.8","ТОВ 'IМПЕРIАЛ БУД КОМПАНI' 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА,  1К, КОД ЄДРПОУ 39388947","20.16.40-30.00"]
["UA 1.178.0103502-15","ВГ603018","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SCANIA SWEDEN', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.059.0103503-15","ВГ596752","2015-12-10","2016-06-09","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА МАРКИ PREMIUM BLUE 15W40 DR","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' П.2","ФIРМА 'ASHLAND', P.O. BOX 8619, NL 3009 AP, ROTTERDAM, НIДЕРЛАНДИ",null,"2710"]
["UA 1.178.0103504-15","ВГ603019","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT 35, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103505-15","ВГ596412","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0103506-15","ВГ608664","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ТРАКТОР ДЛЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБIТ KUBOTA X 20, Б/К","ДСТУ EN 1553:2004 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'KUBOTA', ЯПОНIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103507-15","ВГ565479","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.059.0103508-15","ВГ596753","2015-12-10","2016-12-01","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВЧЕРЕВИКИ ЧОЛОВIЧI КЛЕЙОВОГО МЕТОДУ КРIПЛЕННЯ З ВЕРХОМ IЗ НАТУРАЛЬНОЇ ШКIРИ, ПIДОШВА ПОЛIМЕРНИЙ МАТЕРIАЛ, ТОРГОВОЇ МАРКИ 'STRADO'","ДСТУ ГОСТ 19116:2007 П. П. 4.5.3, 4.5.4","ФОП КОЧЕТКОВА С.В., УКРАЇНА, 62458, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПОКОТИЛIВКА, ВУЛ. УЛЬЯНIВСЬКА, 46, IПН 2713921706, ПАСПОРТ СЕРIЯ МТ № 350322, ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ:  М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАЛIНIНА, 36","15.20.13"]
["UA 1.197.0103509-15","ВГ608665","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ТРАКТОР ДЛЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБIТ YANMAR F210D, Б/К","ДСТУ EN 1553:2004 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'YANMAR', ЯПОНIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0103510-15","ВГ534785","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.197.0103511-15","ВГ608666","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ТРАКТОР ДЛЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБIТ ISEKI TA227, Б/К","ДСТУ EN 1553:2004 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'ISEKI ', ЯПОНIЯ",null,"8701"]
["UA 1.186.0103512-15","ВГ610521","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0103513-15","ВГ610522","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.044.0103514-15","ВГ427664","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАБЕЛI ВИСОКОЧАСТОТНI' ВИТА' ПАРА МАРОК : КСВПВ-5; КСВПВ-5Е; КСВПВЭ-5; КСВПВЭ-5Е; КСВПП-5; КСВПП-5Е; КСВППЭ-5; КСВППЭ-5Е; КСВППЭТ-5; КСВППЭТ-5Е; КСВППТ-5 ; КСВППТ-5Е","ДСТУ 4809:2007 (П. 4); ГОСТ 18690-82  (ПП. 1.3.1, 1.4.1); ISO/IEC 11801 (ПП. 6.4.2, 6.4.8, А.2.8, 6.4.7, А.2.7, 6.4.3, А.2.3, 6.4.4, А.2.4); ТЕХНIЧНА СПЕЦИФIКАЦIЯ TSH 64-05830150-30:2008 (ПП. 1.4.1 ТАБ.3 (ПП. 1, 2, 5-9), 1.8.2)","СП ОАО ' АНДИЖАНКАБЕЛЬ', 171500, Г. ХАНАБАД, УЛ.КОИНОТ 47, РЕСПУБЛIКА  УЗБЕКИСТАН",null,"8544"]
["UA 1.162.0103515-15","ВГ575900","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ЛАК ДЛЯ ТОНКОГО ТА ВИСНАЖЕНОГО ВОЛОССЯ В АЕРОЗОЛЬНIЙ УПАКОВЦI 'POWER POWERFUL AGE' (З КЕРАТИНОМ) МЕГАФIКСАЦIЯ СЕРIЇ TAFT 'ТРИ ПОГОДИ'; ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ В АЕРОЗОЛЬНIЙ УПАКОВЦI 'KERATIN' (З РIДКИМ КЕРАТИНОМ) НАДСИЛЬНА ФIКСАЦIЯ СЕРIЇ TAFT 'ТРИ ПОГОДИ'","ТУ У 24.5-14295447.091-2002 'ЛАКИ ДЛЯ ВОЛОССЯ' П.2.4, ТАБЛ.1, П.7,8; ДСТУ 5010:2008 ЩОДО НАНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ НАДПИСIВ ТА ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ.","'ШВАРЦКОПФ & ХЕНКЕЛЬ ПРОДАКШЕН ЮРОП ГМБХ & КО. КГ', ХЕНКЕЛЬШТРАССЕ/HENKELSTRASSE 67, 40589 ДЮССЕЛЬДОРФ/DUESSELDORF,  НIМЕЧЧИНА. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 'PRODUCTION EUROPE GMBH & CO. KG.', MARTHA-SCHWARZKOPF -STR. 10, 91714 WASSERTRUDINGEN, НIМЕЧЧИНА",null,"3305"]
["UA 1.044.0103516-15","ВГ427665","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАБЕЛI ВИСОКОЧАСТОТНI  ВИТА  ПАРА МАРОК: U/UTP CAT. 5, 5E PVC; F/UTP CAT. 5, 5E PVC; U/UTP CAT. 5, 5E PE; F/UTP CAT. 5, 5E PE, U/UTPТ CAT. 5, 5E PE; F/UTPТ CAT. 5, 5E PE","ДСТУ 4809:2007 (П. 4.1); ГОСТ 18690-82 (ПП. 1.3.1, 1.4.1); ISO/IEC 11801 (ПП. 6.4.2, 6.4.8, А.2.8, 6.4.7, А.2.7, 6.4.3, А.2.3, 6.4.4, А.2.4); ТЕХНIЧНА СПЕЦИФIКАЦIЯ ПО ТУ 16.К17-067-2012 (ПП. 2.4.1 ТАБ.3 (ПП. 1, 2, 4-6, 14, 18))","АО 'САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ', УЛ. КАБЕЛЬНАЯ, 9, САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛ., РОСIЯ",null,"8544"]
["UA 1.082.0103517-15","ВГ550047","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ KOMATSU МОДЕЛI FG25C-16","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'KOMATSU FORKLIFT CO., LTD', 2-3-6, AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-8474, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.162.0103518-15","ВГ607851","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.082.0103519-15","ВГ550048","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ KOMATSU МОДЕЛI FG15LC-20","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'KOMATSU FORKLIFT CO., LTD', 2-3-6, AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-8474, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.162.0103520-15","ВГ607852","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.182.0103521-15","ВГ591752","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МЕБЛI МЕДИЧНI: ГIНЕКОЛОГIЧНИЙ СТIЛ-КРIСЛО, МОДЕЛЬ 2087-3; ГIНЕКОЛОГIЧНИЙ СТIЛ-КРIСЛО, МОДЕЛЬ 3012; ДIАЛIЗНИЙ ДОНОРСЬКИЙ СТIЛ-КРIСЛО, МОДЕЛЬ 2077-4; ОГЛЯДОВИЙ СТIЛ, МОДЕЛЬ 2072; ЛОР СТIЛ-КРIСЛО, МОДЕЛЬ 2042-1; СТIЛЕЦЬ ЛIКАРЯ, МОДЕЛЬ 1002, НОВI","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'AR-EL BURO BERBER VE TIBBI URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI', DEMIRCI MAHALLESI DEMIRCI CADDESI AKARCA SOKAK NO: 1 NILUFER-BURSA, ТУРЕЧЧИНА",null,"9018"]
["UA 1.082.0103522-15","ВГ550049","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ NISSAN МОДЕЛI L01A20W","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'NISSAN FORKLIFT CO., LTD', 2-3-6, 560-2 OKATSUKOKU ATSUGI, KANAGAWA, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.162.0103523-15","ВГ607853","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.162.0103524-15","ВГ607854","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.082.0103525-15","ВГ550050","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ TCM МОДЕЛI FGE25C4","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'TCM CORPORATION', 1-15-5, NISHI-SHIMBASHI, MINATO-KU, TOKYO, 105-0003, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.182.0103526-15","ВГ591628","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSF 600S BANDIT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'SUZUKI MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.178.0103527-15","ВГ603020","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.162.0103528-15","ВГ607858","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.162.0103529-15","ВГ607859","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.178.0103530-15","ВГ536694","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.162.0103531-15","ВГ607861","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.162.0103532-15","ВГ607860","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.151.0103533-15","ВГ349715","2015-12-10","2016-11-09","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","КАРАБIНИ МИСЛИВСЬКI SCOUT КАЛIБРУ 308 WIN.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'STEYR MANNLICHER GMBH' RAMINGTAL 46, 4442 KLEINRAMING, AUSTRIA (АВСТРIЯ).",null,"9303"]
["UA 1.193.0103534-15","ВГ596411","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0103535-15","ВГ603016","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VAN HOOL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.196.0103536-15","ВГ573977","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","НАФТОПРОДУКТИ - ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНIВ  WOLVER TURBO TRUCK SAE 10W-40","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (ЗI ЗМIНАМИ 1-7),  П. 2.2","'MULLER MINERALOLE GMBH & CO.KG', DURENER STR. 305-315A, 52249 ESCHWEILER, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.178.0103537-15","ВГ536695","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.003.0103538-15","ВГ515429","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI ПIНОПОЛIУРЕТАНОВI ПЛИТИ   PW PIR SOFT AL GR","УСIМ ВИМОГАМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ДСТУ Б В.2.6-71:2008 'ПАНЕЛI МЕТАЛЕВI ТРИШАРОВI СТIНОВI З УТЕПЛЮВАЧЕМ IЗ ПIНОПОЛIУРЕТАНУ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 4.3.1, ТАБЛ. 4.3 (ГУСТИНА, ТЕПЛОПРОВIДНIСТЬ)","ФIРМА 'PANELTECH SP. Z O.O.', АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:    UL. MICHALKOWICKA, 24, 41-508 CHORZOW, ПОЛЬЩА",null,"3925"]
["UA 1.193.0103539-15","ВГ596417","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРА-ВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИ-ЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0103540-15","ВГ598071","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ТРАКТОРIВ МТЗ, Т-25, Т-16, ЮМЗ, ДТ-75: ЦИЛIНДР ПД-10, АРТ. 350.01.005","ОСТ 23.3.12-86 (ВСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ)","'SHIJIAZHUANG BLAT INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD.', NO.368, XIN SHI NORTH ROAD, SHIJIAZHUANG HEBEI  PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"8409"]
["UA 1.077.0103541-15","ВГ273816","2015-12-10","2016-06-09","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (B1) ЄВРО-4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704 21 99 00"]
["UA 1.178.0103542-15","ВГ536696","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0103543-15","ВГ565480","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП SHWARZMULLER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.170.0103544-15","ВГ559836","2015-12-10","2017-12-09","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","CУМIШI БУДIВЕЛЬНI СУХI ТМ 'KROG' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (9 НАЙМЕНУВАНЬ)","ДСТУ Б В.2.7-126:2011, П. 5.3 ТАБЛ.3, ТАБЛ. 4, ТАБЛ.5, ТАБЛ.7","ТОВ 'ПАУДЕР', 53032, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРIЗЬКИЙ Р-Н,  С. РАДГОСПНЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 11. КОД ЄДРПОУ 34031314.  АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., С.МАР'ЯНIВКА, ВУЛ. ПIСОЧНА, 22","20.30.22"]
["UA 1.193.0103545-15","ВГ596413","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0103546-15","ВГ610614","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0103547-15","ВГ610615","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0103548-15","ВГ610616","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'F.X. KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.182.0103549-15","ВГ591754","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ТМ 'HONEYWELL' СИГНАЛIЗАЦIЙНЕ КОНТРОЛЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ ТА ДОСТУПУ ДО ПРИМIЩЕНЬ","ДСТУ IEC 60947-1:2008 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'FIEGL & SPIELBERGER SOLUTION GMBH', АДРЕСА: LIEBERMANNSTRASSE F04, 202 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE, АВСТРIЯ",null,"8531"]
["UA 1.186.0103550-15","ВГ610617","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24/L-13,62 FP 25, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.185.0103551-15","ВГ431214","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ФРАКЦIЯ ПРОПАНОВА МАРКА А","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2, ТАБ. 2 (ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ ПТ).","АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ', 446214, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК,  РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.187.0103552-15","ВГ611006","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: ОБПРИСКУВАЧ САМОХIДНИЙ TECNOMA LASER 3000, ТИПУ UTL 3000/SE/M02, Б/К.","УСIМ ВИМОГАМ ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1; 1.3 -1.5, 1.7-1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.40; ГОСТ 12.2.019-86, ПУНКТИ 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.12 -1.16, 1.18, 1.21, 1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9,  РОЗДIЛ 7, ПУНКТИ 8.1, 8.3, 8.4; 8.6 - 8.8","'TECNOMA', ФРАНЦIЯ",null,"8705"]
["UA 1.190.0103553-15","ВГ552985","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ - СКЛО ВIТРОВЕ ПРАВЕ 5299-5203010-01","ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ ПРАВИЛ ЄЕК ООН N 43-00","ИП ДАВЫДОВА О.В., 606440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 14-А, РОСIЯ","25.21.12","7007"]
["UA 1.186.0103554-15","ВГ610611","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF TE95XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103555-15","ВГ536697","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0103556-15","ВГ536820","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASCOTT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0103557-15","ВГ610612","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF TE47XS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0103558-15","ВГ592998","2015-12-10","2016-04-10","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДРОБАРКА МОЛОТКОВА ВСМОКТУВАЛЬНО-НАГНIТАЮЧА Н-119/4","ГОСТ 12.2.042-91, ПУНКТИ 1.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.4;2.1.8; 2.1.20; 2.2.1;2.2.2;2.2.4;  Р. 3; 4.1; 4.2.2 - 4.2.4; 4.2.7; 4.3.1 - 4.3.8; 5.1.1 - 5.1.8; 5.1.11-5.1.13; 5.2.1 -5.2.3;5.2.5- 5.2.8; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.8; 6.1.10; 6.1.11; 7.1; 7.10","DOZAMECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP.K., UL. STRZELECKA 49 ,63-430 ODOLANOW,POW. OSTROW WIELKOPOLSKI,  ПОЛЬЩА",null,"8436"]
["UA 1.038.0103559-15","ВГ592999","2015-12-10","2016-04-10","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗМIШУВАЧ ДЛЯ СИПКИХ КОРМIВ Н-033/4","ГОСТ 12.2.042-91, ПУНКТИ 1.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.7;2.1.8; 2.2.1; 2.2.8; 3.1-3.6;3.13;3.20; 4.1; 4.2.2 - 4.2.4; 4.2.7; 4.3.1 - 4.3.8; 5.1.1 - 5.1.8; 5.1.11-5.1.13; 5.2.1 -5.2.3;5.2.5- 5.2.8; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.8; 7.1; 7.10","DOZAMECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP.K., UL. STRZELECKA 49 ,63-430 ODOLANOW,POW. OSTROW WIELKOPOLSKI,  ПОЛЬЩА",null,"8436"]
["UA 1.038.0103560-15","ВГ599841","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'SCHWARZMULLER SPA 3/E' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ.",null,"8716"]
["UA 1.038.0103561-15","ВГ599842","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'SCHWARZMULLER SPA 3/E' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ.",null,"8716"]
["UA 1.197.0103562-15","ВГ608667","2015-12-10","2016-12-09","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0103563-15","ВГ591753","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КРIСЛО ГIНЕКОЛОГIЧНЕ КГМ-3П, НОВЕ","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","ИНОСТРАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МЕДИНДУСТРИЯ СЕРВИС', 223043, МИНСКИЙ РАЙОН, ПАПЕРНЯНСКИЙ С/СОВЕТ, РАЙОН Д. ДУБОВЛЯНЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ООО 'ДАТУМА', КАБ № 35, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"9018"]
["UA 1.196.0103564-15","ВГ573978","2015-12-10","2017-12-09","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ВIКНА, ДВЕРI ВХIДНI ТА ДВЕРI БАЛКОННI, ВIТРИНИ I ВIТРАЖI З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ, ПРОФIЛЬНИХ СИСТЕМ: 'ALUTECH' (БIЛОРУСЬ), 'REYNAERS' (БЕЛЬГIЯ), 'SCHUCO' (НIМЕЧЧИНА)","ДСТУ Б В.2.6-45:2008, ПП.4.3-4.10, 4.22-4.25;  ДБН В.2.6-31:2006, ПП. 2.2, 5.3; ДСТУ Б В.2.6-48:2008, ПП. 4.2.1-4.2.3, 4.2.12-4.2.17, 4.2.20","ТОВ 'ЕКЛIПС СКЛО', 49049, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА СУДЦЯ, Б.7, КВ. 69,   КОД ЄДРПОУ 36962068,    АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАРI КОДАКИ, ВУЛ. АЕРОПОРТ № 211","25.12.10","7610"]
["UA 1.186.0103565-15","ВГ610613","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF FT XF 105, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0103566-15","ВГ610619","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VAN HOOL 3B2011, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0103567-15","ВГ610621","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VAN HOOL 3B2011, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0103568-15","ВГ610622","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VAN HOOL 3B2011, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0103569-15","ВГ610623","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ LAG O-3-39 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'PVBA GEBRS L EN A GEUSENS', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0103570-15","ВГ534786","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'SCANIA', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.193.0103571-15","ВГ596414","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0103572-15","ВГ596415","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAF AS105XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.173.0103573-15","ВГ534784","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0103574-15","ВГ535258","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103575-15","ВГ596416","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0103576-15","ВГ596418","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103577-15","ВГ596419","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103578-15","ВГ596420","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0103579-15","ВГ597515","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW 318CI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.187.0103580-15","ВГ611008","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ  МАЗ-6425Х9 КОМПЛЕКТАЦIЯ 433-000, НОВИЙ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04,05 (B1) (ЄВРО-4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ; ГОСТ 27435-87, ПУНКТИ 1.2 - 1.5","ОАО 'МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД', 220021, Г. МИНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, БIЛОРУСЬ",null,"8701"]
["UA 1.187.0103581-15","ВГ611007","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ  МАЗ-6425Х9 КОМПЛЕКТАЦIЯ 433-000, НОВИЙ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04,05 (B1) (ЄВРО-4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ; ГОСТ 27435-87, ПУНКТИ 1.2 - 1.5","ОАО 'МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД', 220021, Г. МИНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, БIЛОРУСЬ",null,"8701"]
["UA 1.066.0103582-15","ВГ598070","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: АМОРТИЗАТОРИ, ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'MANDO'  (1710 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКА)","ГОСТ 30635-99 'АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕ-ПОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', П.П. 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 6.4; 6.5","'MANDO CORPORATION', # 863 PALBONG-DONG, IKSAN-SI, JEOLLABUK-DO, KOREA, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.187.0103583-15","ВГ611009","2015-12-10","2016-12-08","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ  МАЗ-6425Х9 КОМПЛЕКТАЦIЯ 433-000, НОВИЙ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04,05 (B1) (ЄВРО-4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ; ГОСТ 27435-87, ПУНКТИ 1.2 - 1.5","ОАО 'МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД', 220021, Г. МИНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, БIЛОРУСЬ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103584-15","ВГ603011","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VOLVO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ UN/ECE R 49 A,B-02:2005 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] 'ЄВРО-2'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.193.0103585-15","ВГ596421","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DUCATO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103586-15","ВГ596422","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ CARGOBULL', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0103587-15","ВГ596423","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0103588-15","ВГ601967","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ NEOPLAN N116, Б/К","ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11;  5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11;   5.8; 5.12 - 5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5; ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3","'NEOMAN BUS', НIМЕЧЧИНА",".  .     .","8702"]
["UA 1.174.0103589-15","ВГ601968","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ SCANIA K124 EB4, Б/К","ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11;  5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11;   5.8; 5.12 - 5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5; ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3","'SCANIA AB', ШВЕЦIЯ",".  .     .","8702"]
["UA 1.174.0103590-15","ВГ601969","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ SETRA S315HD, Б/К","ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11;  5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11;   5.8; 5.12 - 5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5; ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3","'KASSBOHRER GMBH', ШВЕЦIЯ",".  .     .","8702"]
["UA 1.174.0103591-15","ВГ601970","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ SETRA S328DТ, Б/К","ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11;  5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11;   5.8; 5.12 - 5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5; ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3","'KASSBOHRER GMBH', ШВЕЦIЯ",".  .     .","8702"]
["UA 1.178.0103592-15","ВГ603017","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.178.0103593-15","ВГ536699","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA COROLLA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0103594-15","ВГ536698","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.174.0103595-15","ВГ610045","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0103596-15","ВГ610051","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103597-15","ВГ596424","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN MICRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR CO LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0103598-15","ВГ528043","2015-12-10","2016-12-09","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI PORSCHE (ТИП 92А): \\n CAYENNE, CAYENNE S, CAYENNE GTS, CAYENNE TURBO, CAYENNE TURBO S, CAYENNE S E-HYBRID, CAYENNE DIESEL, CAYENNE S DIESEL З БЕНЗИНОВИМИ ДВИГУНАМИ CEY, CUR, CXZ, CFT, CYX, CGE ТА ДИЗЕЛЯМИ CRC, CUD (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 5 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5', РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК Б","'DR. ING. H. C. F. PORSCHE AG', STUTTGART-ZUFFENHAUSEN, PORSCHEPLATZ 1, D-70435 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0103599-15","ВГ610054","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0103600-15","ВГ339961","2015-12-10","2017-12-09","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MINI СOOPER S, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', DE-80788 MUNCHEN, НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД - 'MAGNA STEYR  FAHRZEUGTECHNIK AG & CO KG, LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 317, 8041 GRAZ, АВСТРIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.168.0103601-15","ВГ585037","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ - СВIЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ (ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ 163 ПОЗИЦIЇ)","ОСТ 37.003.081 'СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ИСКРОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' ПП. 2.3-2.9, 2.11-2.13","ООО 'РОБЕРТ БОШ САРАТОВ', 413105, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЭНГЕЛЬС, ПР. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, 139, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ        ( РОСІЯ )",null,"8511"]
["UA 1.192.0103602-15","ВГ452520","2015-12-10","2016-06-09","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT MAGNUM 460 DXI, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) - 'ЄВРО-5'. ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5 ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.174.0103603-15","ВГ610055","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 420D, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103604-15","ВГ596439","2015-12-10","2016-02-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КВАДРОЦИКЛ CANAM COMANDER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 9-06, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02","'BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS', МЕКСИКА",null,"8703"]
["UA 1.009.0103605-15","ВГ528044","2015-12-10","2018-04-21","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ПРИЧЕПИ АВТОМОБIЛЬНI АМС 'СТАРКОНЬ' МОДЕЛI: 100, 105, 150, 155, 250, 255, 350, 351, 355, 356, 505, 555, 655, 755, 756, 950, 951, 952, 955, 956, 957 (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 6 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-04) ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' (R48-04), ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (ПП. 1.3, 1.6, 2.1.2, 2.1.4-2.1.6, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.6)","ТОВ 'АГРОМОТОРСЕРВIС', 31100, М. СТАРОКОСТЯНТИНIВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 118, КОД ЄДРПОУ 30456416","29.20.23-00.00","8716"]
["UA 1.174.0103606-15","ВГ610056","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAIMLERCHRYSLER, МОДЕЛЬ 213 CDI 902.6 KA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.168.0103607-15","ВГ585038","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ - ДЕТАЛI СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 41 ПОЗИЦIЯ)","ДСТУ ГОСТ 3940:2007 ПП. 4.2-4.5, 4.7, 4.8, 4.12-4.15, 4.18-4.20, 4.22","ЗАО 'МЗАТЭ-2', 105082, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ПОЧТОВАЯ, 12, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ         ( РОСІЯ )",null,"8511"]
["UA 1.174.0103608-15","ВГ610058","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FTXF105.460, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В2) (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0103609-15","ВГ596425","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0103610-15","ВГ610059","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103611-15","ВГ596426","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0103612-15","ВГ610060","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0103613-15","ВГ610618","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ IVECO DAILY 35C15V, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'IVECO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0103614-15","ВГ591755","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ КАМАЗ: КОЛЕСО (БЕЗ ШИНИ), АРТ. 5320-3101012","ГОСТ 10409-74, П.П. 2.2, 2.4, 2.5; ГСТУ 3-008-2000 'КОЛЕСА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН. ОБОДИ ГЛИБОКI I ГЛИБОКI ШИРОКI З ПОСАДОЧНИМИ ПОЛИЦЯМИ 15 З НОМIНАЛЬНИМИ ДIАМЕТРАМИ 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24,5; 26,5. ОСНОВНI РОЗМIРИ', Р. 3","ООО 'МЕФРО УИЛЗ РУССИЯ', РФ, 423810, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. АКАДЕМИКА РУБАНЕНКО Д. 4, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.182.0103615-15","ВГ591756","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ КАМАЗ: ТЯГОВО-ЗЧIПНИЙ ПРИСТРIЙ, АРТ. 21-324","ГОСТ 2349-75, ПП. 1.2; 1.4; 2.9, 2.11-2.14","ЗАО 'ПК' ТЕХНОТРОН ', РФ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА ПРОМЗОНА, УЛ. МОТОРНАЯ, 38, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.182.0103616-15","ВГ591757","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ КАМАЗ: НАКОНЕЧНИК ЛIВИЙ РЕАКТИВНОЇ ТЯГИ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ, АРТ. 362-1703521","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2)   (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.2.3   (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)   (УДАРНА МIЦНIСТЬ);   1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ);                                                                                                1.2.4.2.1 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3) (УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБЛИЦЯ Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША); 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5 (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ООО 'АР СИ ЕР', 423800, РФ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-Д ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, БУД. 45, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0103617-15","ВГ596430","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0103618-15","ВГ591758","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ КАМАЗ: КАМЕРА ГАЛЬМIВНА З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ ДЛЯ БАРАБАННИХ ГАЛЬМ, АРТ. 100-3519210, АРТ. 100-3519310-10; ГОЛОВКА З'ЄДНУВАЛЬНА БАРАБАННИХ ГАЛЬМ, АРТ. 100-3521110","ДСТУ ГОСТ 31253:2005, ПУНКТИ 5.1 - 5.6; ОСТ 37.001.441-86 'ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМА-ТИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.', ПУНКТИ 2.1; 2.2; 2.4 - 2.8","ЗАО 'РОСЛАВЛЬСКОГО РААЗ АМО ЗИЛ', РФ, 216500, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ. МИЧУРИНА, 196, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.186.0103619-15","ВГ610620","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF FT XF 105, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0103620-15","ВГ603021","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0103621-15","ВГ536943","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.187.0103622-15","ВГ599122","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К.","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1 - 5.4; 6.1.2; 6.2 - 6.4; 6.5.1; 6.6 - 6.8; 6.10; 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5).","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.038.0103623-15","ВГ599845","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.173.0103624-15","ВГ534787","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ.",null,"8701"]
["UA 1.173.0103625-15","ВГ534788","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ.",null,"8701"]
["UA 1.187.0103626-15","ВГ599123","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ З ВИЛКОВИМ ЗАХВАТОМ MANITOU MVT729, Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.019-86.","'MANITOU COMPANY', IТАЛIЯ.",null,"8427"]
["UA 1.038.0103627-15","ВГ599844","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 730' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.173.0103628-15","ВГ534789","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ.",null,"8701"]
["UA 1.038.0103629-15","ВГ599848","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.178.0103630-15","ВГ603022","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0103631-15","ВГ603023","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 'SMART GMBH', ФРАНЦIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.178.0103632-15","ВГ603024","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 'SMART GMBH', ФРАНЦIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.038.0103633-15","ВГ599846","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'MERCEDES-BENZ ML 350 CDI' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.178.0103634-15","ВГ603025","2015-12-10","2016-06-09","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103635-15","ВГ596435","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0103636-15","ВГ599847","2015-12-10","2016-03-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.174.0103637-15","ВГ610057","2015-12-10","2016-12-09","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAIMLERCHRYSLER, МОДЕЛЬ 416 CDI, 904.6 KA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103638-15","ВГ596431","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103639-15","ВГ596438","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MAGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.193.0103640-15","ВГ596440","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0103641-15","ВГ484400","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103642-15","ВГ596441","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.175.0103643-15","ВГ484401","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103644-15","ВГ596432","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0103645-15","ВГ484400","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103646-15","ВГ596442","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0103647-15","ВГ596434","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.175.0103648-15","ВГ484402","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0103649-15","ВГ484403","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0103650-15","ВГ599843","2015-12-10","2016-12-09","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT DOBLO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05,РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0103651-15","ВГ596433","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103652-15","ВГ596436","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 513 CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0103653-15","ВГ263787","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: РОЗПОДIЛЬНИЙ ВАЛ АРТ.33489","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ', ПП. 1.2.3.1-1.2.3.3; 1.3.2","'YUHUAN JINLI AUTO PARTS CO., LTD', AO WAI INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEGING, WENZHOU, ZHEJIANG, КИТАЙ",null,"8483"]
["UA 1.193.0103654-15","ВГ596437","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0103655-15","ВГ263788","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЕЛЕМЕНТИ ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ: ГАЛЬМIВНИЙ БАРАБАН  АРТ.90003","ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ', ПУНКТИ 1.2.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4 - 1.3.12","'YUHUAN JINLI AUTO PARTS CO., LTD', AO WAI INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEGING, WENZHOU, ZHEJIANG, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.193.0103656-15","ВГ596443","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0103657-15","ВГ263790","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ОСВIТЛЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ: ЛIХТАР ЗАДНIЙ АРТ.971981","ДСТУ UN/ECE R 7-02-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 7-02)","'YUHUAN JINLI AUTO PARTS CO., LTD', AO WAI INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEGING, WENZHOU, ZHEJIANG, КИТАЙ",null,"8512"]
["UA 1.193.0103658-15","ВГ596444","2015-12-10","2016-02-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0103659-15","ВГ596445","2015-12-10","2016-02-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0103660-15","ВГ596446","2015-12-10","2016-06-10","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0103661-15","ВГ610610","2015-12-10","2016-11-10","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ SCANIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'SCANIA', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.186.0103662-15","ВГ588370","2015-12-10","2016-12-09","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - ПРЕСИ-ПIДБИРАЧI ТМ 'CLAAS', МОДЕЛЕЙ: QUADRANT 1150 CЕРIЇ; QUADRANT 2000 СЕРIЇ; QUADRANT 3000 СЕРIЇ; QUADRANT 4000 СЕРIЇ; ROLLANT 260 СЕРIЇ; ROLLANT 300 СЕРIЇ; ROLLANT 400 СЕРIЇ; VARIANT 300; CARGOS 9400; CARGOS 9500; CARGOS 9600.","ГОСТ 12.2.019-86  (П.П. 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.19 - 1.22; 2.1; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; Р. 7; Р. 8), ДСТУ 2189-93  (1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.35 - 2.4.2).","КОМПАНIЯ 'USINES CLAAS FRANCE S.A.S.', B.P. 830, 57148 WOIPPY - CEDEX, ФРАНЦIЯ,    КОМПАНIЇ 'CLAAS GLOBAL SALES GMBH', MUENSTERSTRABE 33 33428, HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА.",null,"8433 40"]
["UA 1.177.0103663-15","ВГ263786","2015-12-10","2016-12-09","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВА ГРУПА ДО ДВИГУНIВ АВТОМОБIЛIВ: ПОРШНЕВI КIЛЬЦЯ  АРТ. 61560, КЛАПАНИ  АРТ. 375301, ПОРШЕНЬ АРТ. 3788, ГIЛЬЗА ЦИЛIНДРА  АРТ. 37850","ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' , РОЗДIЛ 2 (КРIМ ПУНКТIВ 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ. ТУ', ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","'YUHUAN JINLI AUTO PARTS CO., LTD', AO WAI INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEGING, WENZHOU, ZHEJIANG, КИТАЙ",null,"8409"]
["UA 1.161.0103664-15","ВГ490297","2015-12-10","2016-12-09","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","МАРШРУТИЗАТОР JUNIPER МОДЕЛI T1600, ВЕРСIЯ ПЗ - JUNOS 13.3.","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ ETSI EN 300 386:2007, ДСТУ IEC  60825-1:2004, G.691 (03/06), G.784 (03/08), G.813 (03/03), G.825 (03/00), K.20  (04/15) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'JUNIPER NETWORKS, INC.', США (1194 NORTH MATHILDA AVENUE SUNNYVALE, CA 94089 USA)      НА ПIДПРИЄМСТВI: 'CELESTICA DE MONTERREY S.A. DE C.V.', МЕКСИКА (CALLE OCTAVA #102,  PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, APODACA, NUEVO LEON, C.P.66600, MEXICO).",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.161.0103665-15","ВГ490298","2015-12-10","2016-12-09","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","МАРШРУТИЗАТОР JUNIPER МОДЕЛI T1600, ВЕРСIЯ ПЗ - JUNOS 13.3.","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ ETSI EN 300 386:2007, ДСТУ IEC  60825-1:2004, G.691 (03/06), G.784 (03/08), G.813 (03/03), G.825 (03/00), K.20  (04/15) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'JUNIPER NETWORKS, INC.', США (1194 NORTH MATHILDA AVENUE SUNNYVALE, CA 94089 USA)      НА ПIДПРИЄМСТВI: 'CELESTICA (SUZHOU) TECHONOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ (NO. 448, SUHONG  MIDDLE ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU, JIANGSU, 215021, CHINA)",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.161.0103666-15","ВГ490299","2015-12-10","2016-12-09","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","МАРШРУТИЗАТОР JUNIPER M7I, ВЕРСIЯ ПЗ - JUNOS 9.3, 13.2","ГСТУ 45.022-2001, ГСТУ 45.023-2001, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ ETSI EN 300  386:2007, ДСТУ IEC 60825-1:2004, ДСТУ ITU-T G.957:2008, G.704 (10/98), G.784  (03/08), G.823 (03/00) , G.825 (03/00), K.20 (04/15), M.2101 (06/03), M.2120 (07/02),  M.3010 (02/00), M.3400 (02/00) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'JUNIPER NETWORKS, INC.', США (1194 NORTH MATHILDA AVENUE SUNNYVALE, CA 94089 USA)     НА ПIДПРИЄМСТВI: 'FLEXTRONICS TECHNOLOGY (PENANG) SDN. BHD.', МАЛАЙЗIЯ (PLANT 1- PLOT 13, PHASE IV, PRAI INDUSTRIAL ESTATE, 13600 PRAI, PENANG, MALAYSIA)",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.100.0103667-15","ВГ541211","2015-12-10","2016-12-09","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації протикорозійних ізоляційних покриттів \"\"УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ\"\"","СТРIЧКА ПРОТИКОРОЗIЙНА З ШАРОМ БIТУМНО-БУТИЛКАУЧУКОВОГО АДГЕЗИВУ 'T 600' ТА ГРУНТОВКА (ПРАЙМЕР) БIТУМНО-ПОЛIМЕРНА 'Р-27' ДЛЯ ЗАХИСТУ СТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВОДIВ","ДСТУ 4219:2003 'ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВI МАГIСТРАЛЬНI.  ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ВIД КОРОЗIЇ' ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ТОВЩИНА, МIЦНIСТЬ ПРИ УДАРI, ОПIР ПЕНЕТРАЦЇ, ПЕРЕХIДНИЙ ПИТОМИЙ ОПIР, ДIЕЛЕКТРИЧНА СУЦIЛЬНIСТЬ, АДГЕЗIЯ ДО СТАЛI, АДГЕЗIЯ ДО СТРIЧКИ, П. 6.1.6 (ТАБЛ. 4 ПОЗ. 15)","JINING XUNDA PIPE COATING MATERIALS COMPANY LTD., ERSHILIPU INDUSTRIAL PARK, RENCHENG DISTRICT, JINING CITY, SHANDONG PROVINCE, КНР        ( КИТАЙ )",null,"3919"]