{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_12_01_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_12_01_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":525,"n_cols":10,"rows_kept":525,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.078.0099864-15","ВГ460491","2015-12-01","2017-11-30","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з оцінки відповідності \"\"СЕРТАТОМ\"\"","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА ПРОМИСЛОВА - КЛАПАНИ ЗАПIРНI СИЛЬФОННI: УФ26020-025; УФ26020-050 (ВИКОНАННЯ -01; -02; -03) ДЛЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦIЙ АЕС","ГОСТ 12.2.063-81 (ПП. 1.1, 1.3-1.5);   ГОСТ 5761-74 (ПП. 1.16, 1.21, 1.22, 1.22А, 1.23)","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ' (ПАТ 'КЦКБА'),  КОД ЄДРПОУ 33096208,   ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 9, М. КИЇВ, 03113, УКРАЇНА","28.14.13-35.00"]
["UA 1.066.0099865-15","ВГ598040","2015-12-01","2016-11-29","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ВИМИКАЧI АВТОМАТИЧНI МОДУЛЬНI ТА ШАФОВI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'E.NEXT' ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ (19 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-2:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005","'TARNOWSKIE ZAKLADY OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO SP.Z O.O. 'TAREL', 33-150, WOLA RZEDZINSKA, 297A, POWIAT TARNUW, WOJ. MALOPOLSKIE, ПОЛЬЩА",null,"8536"]
["UA 1.181.0099866-15","ВГ597440","2015-12-01","2016-11-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA CBF600S, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","'HONDA ITALIA INDUSTRIALES SPA', ZONA INDUSTRIALE PIAZZANO DI, 66040 (CH) ATESSA, ITALY, IТАЛIЯ",null,"8711"]
["UA 1.181.0099867-15","ВГ597441","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП HARBECK, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ),  ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6","'HARBECK FAHRZEUGBAU GMBH & CO. KG' НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0099868-15","ВГ597423","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","'YAMAHA MOTOR CO LTD',   ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.181.0099869-15","ВГ597425","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S01, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0099870-15","ВГ597424","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S01, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.050.0099871-15","ВГ511959","2015-12-01","2016-11-29","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.050.0099872-15","ВГ511960","2015-12-01","2016-11-29","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-04 (В1, 'ЄВРО-4'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7;  6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6;  6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16;  6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4,2; 4,3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0099873-15","ВГ597426","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.050.0099874-15","ВГ511961","2015-12-01","2016-11-29","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7;  6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6;  6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16;  6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4,2; 4,3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.050.0099875-15","ВГ511962","2015-12-01","2016-11-29","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0099876-15","ВГ532900","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПIДСТАНЦIЇ КОМПЛЕКТНI ТРАНСФОРМАТОРНI ВИБУХОЗАХИСНI ТИПУ ТСВПМ/6-УХЛ5","ГОСТ 12.2.020-76 (П.3), ДСТУ 7113:2009 (П.П. 6.1, 6.2, 7.1, 8, 9, 11, 14.1-14.3, 16.1-16.4, 24, 29, ДОД. А), ДСТУ 7114:2009 (П.П. 5.1-5.3, 7, 9-13, 20, ДОД. B, C, G)","ТОВ ''ДОНЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ'', 84207, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКIВКА,  ВУЛ. ДРУЖБИ, БУД.80, КВ.3, (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 69076, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М.ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, БУД.5), КОД ЄДРПОУ 25341669","27.11.43"]
["UA 1.021.0099877-15","ВГ331684","2015-12-01","2017-11-25","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛОЩАДКИ СХОДОВI ТИПУ 2СП ТА МАРШI ТИПIВ СМ ТА СМФ ЗАЛIЗОБЕТОННI","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-2:2009; ДСТУ Б В.2.6-62:2008","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ', УКРАЇНА, 80100, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М.ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ.ЛЬВIВСЬКА, 36","23.61.12"]
["UA 1.021.0099878-15","ВГ331685","2015-12-01","2017-11-25","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛIЗОБЕТОННI ДЛЯ БУДИНКIВ З ЦЕГЛЯНИМИ СТIНАМИ  ТИПУ ПБ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-2:2009; ДСТУ Б В.2.6-55:2008","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ', УКРАЇНА, 80100, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М.ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ.ЛЬВIВСЬКА, 36","23.61.12"]
["UA 1.021.0099879-15","ВГ331686","2015-12-01","2017-11-25","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТIВ ЗАЛIЗОБЕТОННI БАГАТОПУСТОТНI ДЛЯ БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД ТИПУ 1ПК","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-2:2009; ДСТУ Б В.2.6-53:2008","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ', УКРАЇНА, 80100, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М.ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ.ЛЬВIВСЬКА, 36","23.61.12"]
["UA 1.021.0099880-15","ВГ331687","2015-12-01","2017-11-25","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТИ БАЛКОНIВ ТИПУ ПБ ТА ЛОДЖIЙ ТИПУ ПЛП ЗАЛIЗОБЕТОННI","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-2:2009; ДСТУ Б В.2.6-69:2008","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ', УКРАЇНА, 80100, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М.ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ.ЛЬВIВСЬКА, 36","23.61.12"]
["UA 1.003.0099881-15","ВГ553748","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ТЕРМIНАЛ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ АЗС PSS-797 'ND SELF-POS' (ЗАВОДСЬКI НОМЕРИ №№НД00221-НД00260)","ДСТУ 4467-1:2005 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                СТАРИЙ КОД ДКПП /30.02.14.700","ТОВ 'НД ПРОДАКШН',  03067, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, Б. 19А, УКРАЇНА","26.20.16-60.00"]
["UA 1.178.0099882-15","ВГ565427","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0099883-15","ВГ595941","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0099884-15","ВГ608542","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП LECI TRAIL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'LECITRAILER SA', IСПАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.162.0099885-15","ВГ607810","2015-12-01","2016-11-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDK27, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0099886-15","ВГ607804","2015-12-01","2016-11-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDK27, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.187.0099887-15","ВГ599048","2015-12-01","2016-11-29","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA МОД. DIO-AF35, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.162.0099888-15","ВГ607806","2015-12-01","2016-11-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDK27, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.187.0099889-15","ВГ599049","2015-12-01","2016-11-29","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA МОД. DIO-AF35, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0099890-15","ВГ599050","2015-12-01","2016-11-29","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA МОД. DIO-AF35, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0099891-15","ВГ599051","2015-12-01","2016-11-29","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA МОД. DIO-AF35, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.197.0099892-15","ВГ608543","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0099893-15","ВГ532901","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAT DOBLO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ А ('ЄВРО-3'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT AUTO S.P.A', IТАЛIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.173.0099894-15","ВГ535056","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BURG BPO 12 27, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'BURG ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.197.0099895-15","ВГ608545","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TESLA S (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'TESLA MOTORS INC.', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0099896-15","ВГ595942","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0099897-15","ВГ535062","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAF LF45, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.057.0099898-15","ВГ575281","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ MASSEY FERGUSON T7 З ЖНИВАРКОЮ ГНУЧКОГО ТИПУ MF TA820030AF","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.2.019-86; ГОСТ 12.2.120-88; ДСТУ EN 632-2001 (EN 632:1995, IDT); ГОСТ 17822-91","'AGCO', 4205 RIVER GREEN PKWY, DULUTH, GEORGIA(GA), США",".  .  .","8433 51 00 00"]
["UA 1.094.0099899-15","ВГ318243","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","МЕДИЧНА ТЕХНIКА, ЗГIДНО ДОДАТКУ 5 ПОЗИЦIЙ","ДСТУ 3798-98 П.П. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42-44, 57, 57.10, 59.1, 59.2 (IEC 60601-1:1988)'","'BELLCO S.R.L.', VIA CAMURANA, 1, 41037 MIRANDOLA (MO), ITALY, IТАЛIЯ",null,"9018"]
["UA 1.032.0099900-15","ВГ587531","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI ТАТА (ТИП LPT 613, ВЕРСIЇ LPT 613/38, LPT 613/58). ПЕРЕЛIК ТЕХНIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА КРЕСЛЕНЬ ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ А (НА 5-И БЛАНКАХ)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 (ПУНКТИ 6.2; 6.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05B1 ('ЄВРО-4'), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'). 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917","29.10.41","8704"]
["UA 1.020.0099901-15","ВГ529905","2015-12-01","2016-10-23","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТЮТЮНОВI ВИРОБИ: СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ 'ROTHMANS DEMI BLUE'","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ ГОСТ 3935:2004 'СИГАРЕТИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ.', ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 481/95-ВР ВIД 19.12.1995Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДО-ПОВНЕННЯМИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2899-IV ВIД 22.09.05Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","'BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.', UL. TYTONIOWA, 16, 16-300 AUGUSTOW, POLAND, ПОЛЬЩА",".  .  .","2402"]
["UA 1.032.0099902-15","ВГ587532","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ШАСI АВТОМОБIЛIВ ВАНТАЖНИХ ТАТА (ТИП LPT 613, ВЕРСIЯ LPT 613/40). ПЕРЕЛIК ТЕХНIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА КРЕСЛЕНЬ ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ А (НА 4-Х БЛАНКАХ)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 (ПУНКТИ 6.2; 6.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05B1 ('ЄВРО-4'), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'). 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917","29.10.44","8704"]
["UA 1.097.0099903-15","ВГ517627","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті\"\"","ВАГОН ТРАМВАЙНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ, САМОХIДНИЙ, МОТОРНИЙ IЗ ЗОВНIШНIМ ДЖЕРЕЛОМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ШИРОКОЇ КОЛIЇ 1524 ММ ТИП Т3SU, ЩО БУВ В КОРИСТУВАННI","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ  ДСТУ 4070-2002 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ Й ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ', ДСТУ 4224:2003 'ТРАМВАЙНI ВАГОНИ. СИСТЕМИ ГАЛЬМIВНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI ВИМОГИ', ДСТУ 4798:2007 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI ПАСАЖИРСЬКI. РОЗТАШОВАНIСТЬ ЗОВНIШНIХ ПРИСТРОЇВ ОСВIТЛЕННЯ ТА СВIТЛОВОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ. ТЕХНIЧНI ВИМОГИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ',                                                                                                                                                                                ДСТУ 4799:2007 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI ПАСАЖИРСЬКI. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ', ДСТУ 4876:2007 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI ПАСАЖИРСЬКI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI ВИМОГИ'","'СKD TATRA', ЧЕХIЯ  МIСЦЕ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЛУАТАЦIЇ: DOPRAVNI PODNIK HL. MESTA PRAHY A.S.,  ELEKTRICKE DRAHY O.Z., BUBENSKA 1, 17025 PRAHA 7, ЧЕХIЯ",null,"8603"]
["UA 1.174.0099904-15","ВГ601930","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099905-15","ВГ601931","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099906-15","ВГ601932","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099907-15","ВГ601933","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099908-15","ВГ601934","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099909-15","ВГ601935","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099910-15","ВГ601936","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA С50 SUPER CUB, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099911-15","ВГ601937","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA С50 SUPER CUB, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099912-15","ВГ601938","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA С50 SUPER CUB, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.044.0099913-15","ВГ427635","2015-12-01","2016-06-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24). ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05 (ЄВРО-4)","FIAT AUTO SPA, IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.174.0099914-15","ВГ601939","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA С50 SUPER CUB, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099915-15","ВГ601940","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA С50 SUPER CUB, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099916-15","ВГ601941","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI VELDE 50, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099917-15","ВГ601942","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099918-15","ВГ601943","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.044.0099919-15","ВГ427636","2015-12-01","2016-06-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGAN SCENIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-4)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.174.0099920-15","ВГ601944","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099921-15","ВГ601945","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099922-15","ВГ601946","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099923-15","ВГ601947","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.182.0099924-15","ВГ591602","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0099925-15","ВГ591603","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0099926-15","ВГ536591","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0099927-15","ВГ601948","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0099928-15","ВГ601949","2015-12-01","2016-11-29","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0099929-15","ВГ535058","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0099930-15","ВГ591604","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR AG', ШВЕЙЦАРIЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0099931-15","ВГ591605","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0099932-15","ВГ532899","2015-12-01","2016-11-29","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA CIVIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'HONDA', ЯПОНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.184.0099933-15","ВГ460708","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ\"\"","СВIТИЛЬНИКИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'IЕК', ТИПУ ЛСП","ДСТУ IЕС 60598-2-1-2002 П.1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15 ;  ДСТУ CISPR 15:2007 Р.4; ДСТУ IEС 61000-3-2:2004 П.5, 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2004 П.5","'JIANGSU SHENGHUI LIGHTING & ELECTRONICS CO., LTD.' JIULI INDUSTRIAL  PARK, FU`AN TOWN, DONGTAI CITY, JIANGSU, P.R.C. - КИТАЙ",null,"9405"]
["UA 1.162.0099934-15","ВГ607808","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW R1100 GS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', MUENCHEN 13, MUENCHEN 13, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.162.0099935-15","ВГ607814","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA VFR 750F, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.009.0099936-15","ВГ339952","2015-12-01","2016-11-30","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SEAT IBIZA, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', ДИВ. ДОДАТОК","'SEAT S.A.', AUTOVIA A-2 KM 585, E-08760 MARTORELL, IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0099937-15","ВГ534733","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LAND ROVER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'LAND ROVER', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.196.0099938-15","ВГ573957","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","НАФТОПРОДУКТИ - ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛIВ М-10ДМ","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (ЗI ЗМIНАМИ 1-11), П. 2.2","ООО 'ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМ', 117647, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 125А, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ         ( РОСІЯ )",null,"2710"]
["UA 1.181.0099939-15","ВГ597427","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0099940-15","ВГ608544","2015-12-01","2016-11-29","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОБУС ПАЗ 32053 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 ПУНКТИ 5; 9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02 ПУНКТИ 5; 6.1-6.18 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ ТА КОЛIР); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (КРIМ МIЦНОСТI КРIПЛЕННЯ СИДIНЬ); ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.6, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ПАЗ', ВАТ 'ПАВЛОВСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.173.0099941-15","ВГ535057","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ MAN TGA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.181.0099942-15","ВГ597428","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0099943-15","ВГ608546","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0099944-15","ВГ608547","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0099945-15","ВГ608548","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0099946-15","ВГ601609","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN FOX, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.162.0099947-15","ВГ607807","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0099948-15","ВГ601610","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN JETTA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0099949-15","ВГ601611","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0099950-15","ВГ608549","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO-VAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0099951-15","ВГ601612","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.195.0099952-15","ВГ514526","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","МЕБЛI:   - СТIЛ-ПАРТА ОСП;  - СТIЙКА ПОХИЛА (ВЕРТИКАЛIЗАТОР) ОСПВ;   - СТIЙКА ВЕРТИКАЛЬНА (ВЕРТИКАЛIЗАТОР) ОСВ.","ДСТУ 7206:2010 (П.П.: 5.1.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1-5.4.8, 5.4.10 - 5.4.14, 5.5.1, 5.5.4-5.5.6, 5.6.1, 5.6.2, 7.1, 7.3-7.5).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ОРТОТЕХНО', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КУРМАНОВИЧА, 9, КОД ЄДРПОУ 32408558.","32.50.30-50.99"]
["UA 1.174.0099953-15","ВГ601895","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ ML 350, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, РЕГЛАМЕНТ EC №715/2007 ЄВРО-6, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0099954-15","ВГ599556","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0099955-15","ВГ599562","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0099956-15","ВГ599563","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ 211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","''DAIMLERCRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0099957-15","ВГ599564","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ 211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","''DAIMLERCRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0099958-15","ВГ599565","2015-12-01","2016-12-01","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'MAN SL172 HO' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","''MAN NUTZFAHRZEUGE AG',НIМЕЧЧИНА.",null,"8702"]
["UA 1.038.0099959-15","ВГ599566","2015-12-01","2016-12-01","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'MAN SL172 HO' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","''MAN NUTZFAHRZEUGE AG',НIМЕЧЧИНА.",null,"8702"]
["UA 1.174.0099960-15","ВГ601613","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0099961-15","ВГ608550","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0099962-15","ВГ599569","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.038.0099963-15","ВГ599567","2015-12-01","2016-12-01","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'MAN SL172 HO' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","''MAN NUTZFAHRZEUGE AG',НIМЕЧЧИНА.",null,"8702"]
["UA 1.178.0099964-15","ВГ565426","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.145.0099965-15","ВГ222951","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ВСЕСЕЗОННА УНIВЕРСАЛЬНА (SAE 5W30 API SL/CF).","ТУ У 23.2-2124628712-001:2011 'ОЛИВИ МОТОРНI ВСЕСЕЗОННI УНIВЕРСАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ.' ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3. ТЕХНОЛОГIЧНА IНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЦТВА НАФТОВИХ (МIНЕРАЛЬНИХ), СИНТЕТИЧНИХ I НАПIВСИНТЕТИЧНИХ МОТОРНИХ ОЛИВ № ТИ 23.2-2124628712-001:2011 ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3 ВIД 20 ГРУДНЯ 2011 РОКУ.","ТОВ 'ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ', УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 118, КОД ЄДРПОУ 36994791 (ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО: УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУРIКОВА, 9/5).","19.20.2","2710"]
["UA 1.182.0099966-15","ВГ591705","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА МЕДИЧНА: АПАРАТ ЕЛЕКТРО-РАДIОХIРУРГIЧНИЙ DR.OPPEL ST-501; АПАРАТ ЕЛЕКТРО-РАДIОХIРУРГIЧНИЙ DR.OPPEL ST-501 (КОМПЛЕКТАЦIЯ ДЛЯ ЛОР); АПАРАТ ЕЛЕКТРО-РАДIОХIРУРГIЧНИЙ DR.OPPEL ST-501 (КОМПЛЕКТАЦIЯ ДЛЯ АКУШЕРСТВА / ГIНЕКОЛОГIЇ), НОВI","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'SOMETECH INC.', 2F, BYUCKSAN DIGITAL VALLEY III, 212-13, GURO-DONG, GURO-KU, SEOUL, 152-050, KOREA, КОРЕЯ",null,"9018"]
["UA 1.145.0099967-15","ВГ222952","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ВСЕСЕЗОННА УНIВЕРСАЛЬНА (SAE 10W40, API SF/CC).","ТУ У 23.2-2124628712-001:2011 'ОЛИВИ МОТОРНI ВСЕСЕЗОННI УНIВЕРСАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ.' ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3. ТЕХНОЛОГIЧНА IНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЦТВА НАФТОВИХ (МIНЕРАЛЬНИХ), СИНТЕТИЧНИХ I НАПIВСИНТЕТИЧНИХ МОТОРНИХ ОЛИВ № ТИ 23.2-2124628712-001:2011 ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3 ВIД 20 ГРУДНЯ 2011 РОКУ.","ТОВ 'ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ', УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 118, КОД ЄДРПОУ 36994791 (ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО: УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУРIКОВА, 9/5).","19.20.2","2710"]
["UA 1.145.0099968-15","ВГ222953","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ВСЕСЕЗОННА УНIВЕРСАЛЬНА (SAE 15W40, API CF-4/SG).","ТУ У 23.2-2124628712-001:2011 'ОЛИВИ МОТОРНI ВСЕСЕЗОННI УНIВЕРСАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ.' ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3. ТЕХНОЛОГIЧНА IНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЦТВА НАФТОВИХ (МIНЕРАЛЬНИХ), СИНТЕТИЧНИХ I НАПIВСИНТЕТИЧНИХ МОТОРНИХ ОЛИВ № ТИ 23.2-2124628712-001:2011 ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3 ВIД 20 ГРУДНЯ 2011 РОКУ.","ТОВ 'ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ', УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 118, КОД ЄДРПОУ 36994791 (ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО: УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУРIКОВА, 9/5).","19.20.2","2710"]
["UA 1.145.0099969-15","ВГ222954","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ВСЕСЕЗОННА УНIВЕРСАЛЬНА (SAE 20W50, API SF/CC).","ТУ У 23.2-2124628712-001:2011 'ОЛИВИ МОТОРНI ВСЕСЕЗОННI УНIВЕРСАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ.' ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3. ТЕХНОЛОГIЧНА IНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЦТВА НАФТОВИХ (МIНЕРАЛЬНИХ), СИНТЕТИЧНИХ I НАПIВСИНТЕТИЧНИХ МОТОРНИХ ОЛИВ № ТИ 23.2-2124628712-001:2011 ЗI ЗМIНАМИ № 1, 2, 3 ВIД 20 ГРУДНЯ 2011 РОКУ.","ТОВ 'ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ', УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 118, КОД ЄДРПОУ 36994791 (ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО: УКРАЇНА, 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУРIКОВА, 9/5).","19.20.2","2710"]
["UA 1.178.0099970-15","ВГ602809","2015-12-01","2016-11-29","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК 'PERIXON UNIVERSAL'","(ВСIМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ) ДСТУ 2161:2010; ДСТУ 7282:2012; ГСТУ 3-050-2003  'ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНА (ТОВАРИ ПОБУТОВОЇ ХIМIЇ). МАРКУВАННЯ'","'PLENUS' BOMBA SPOLKA JAWNA, LUBENIA 618, 36-042 LUBENIA, ПОЛЬЩА",null,"3402"]
["UA 1.178.0099971-15","ВГ602815","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0099972-15","ВГ602816","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'KOGEL FAHRZEUGWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0099973-15","ВГ536594","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.145.0099974-15","ВГ222955","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'HAVOLINE ULTRA S 5W/30' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ТЕХАСО'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 5W-30 API SN/CF).","'GOTEBORGS SMORJMEDELSFABRIK (SCANLUBE) AB', PETROLEUMGATAN 2, SKARVIKSHAMNEN  418 34, GOTEBORG, SWEDEN, ШВЕЦIЯ (ПОСТАЧАННЯ ФIРМИ 'QLS AS' SEEBI 22, TALLINN, 11316, ЕСТОНIЯ).",null,"2710"]
["UA 1.145.0099975-15","ВГ222956","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'URSA PREMIUM TDX (E4) 10W/40' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ТЕХАСО'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 10W40 API CI-4/CG/CH-4/SL).","'GOTEBORGS SMORJMEDELSFABRIK (SCANLUBE) AB', PETROLEUMGATAN 2, SKARVIKSHAMNEN  418 34, GOTEBORG, SWEDEN, ШВЕЦIЯ (ПОСТАЧАННЯ ФIРМИ 'QLS AS' SEEBI 22, TALLINN, 11316, ЕСТОНIЯ).",null,"2710"]
["UA 1.145.0099976-15","ВГ222957","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'ORPHEUS FE SAE 0W-20' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'RYMAX'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 0W20 API SM/CF).","'VPS INTERNATIONAL BV', DELWEG 8, 6902 PJ ZEVENAAR, НIДЕРЛАНДИ.",null,"2710"]
["UA 1.145.0099977-15","ВГ222958","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'APOLLO C3 SAE 5W-30' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'RYMAX'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 5W30 API SN/CF).","'VPS INTERNATIONAL BV', DELWEG 8, 6902 PJ ZEVENAAR, НIДЕРЛАНДИ.",null,"2710"]
["UA 1.094.0099978-15","ВГ378501","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛIВ МАРКИ М-10ДМ","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ. ТУ' П. 1-6, 10, 11, 14, 15","ОАО 'АНК 'БАШНЕФТЬ' 'БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ', 450037, РФ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА-37, РОСIЯ",null,"2710"]
["UA 1.178.0099979-15","ВГ602817","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.145.0099980-15","ВГ222959","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ 'FOODMAX GREASE CAS S 2 HS' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'MATRIX'.","ТУ У 00149943.535-2000 'ЛIТIЙОВI МАСТИЛА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 2.3 (ДЛЯ МАСТИЛА ПЛАСТИЧНОГО ФIОЛ-2).","'VPS INTERNATIONAL BV', DELWEG 8, 6902 PJ ZEVENAAR, НIДЕРЛАНДИ.",null,"3403"]
["UA 1.178.0099981-15","ВГ536589","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0099982-15","ВГ536590","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ ML , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'MERCEDES-BENZ US INTERNATIONAL INC', США",null,"8707"]
["UA 1.066.0099983-15","ВГ598041","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ТЕПЛИЦI ТМ 'SOLIDPROF' (КАРКАС З АЛЮМIНIЄВИХ ПРОФIЛЬНИХ ТРУБ)","ТУ У 25.9-37034370-001:2015 'ТЕПЛИЦI ТМ 'SOLIDPROF'. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П.П. 2.3.9; 2.3.12; 2.3.13; 2.3.16, 2.6.1","ТОВ 'IМПЕРIАЛ ГРУП УКРАЇНА', 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, Б. 34, КОД ЄДРПОУ 37034370, УКРАЇНА","25.99.29-55.00"]
["UA 1.178.0099984-15","ВГ565428","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.058.0099985-15","ВГ541078","2015-12-01","2016-11-30","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","КАБЕЛЬНI КАНАЛИ, КОРОБИ З ПВХ ТА АКСЕСУАРИ ДО НИХ  (АРТ. 00107-00197, 00278-00288, 00308-00369, 00670-00676, 01107-01186, 01331, 01332, 01333, 01705, 01721, 01789-01793, 01820, 01826, 02181-02183, 05310-05316, 08103-08122, 08203-08214, 09620-09699, 00333, 00387, 00397, 00408, 00527-00597, 00875-00890, 01706-01776, 02307-02416, 03063-03147, 03241-03284, 03415-03604, 04179-04197, 05911-05916, 07711-07717)","ДСТУ 4499-1:2005 ЩОДО: П.11.3 - СТIЙКОСТI ДО УЛЬТРАФIОЛЕТОВОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ; П. 14.2.2 - ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ'Я (КЛАС - СТIЙКI); П. 14.4 - ТОКСИЧНОСТI ПРОДУКТIВ ГОРIННЯ (КЛАС - ПОМIРНО НЕБЕЗПЕЧНI); П. 14.5 - ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI (КЛАС - ПОМIРНА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНIСТЬ); ГОСТ 12.1.044-89, П. 2.1 ЩОДО ГРУПИ ГОРЮЧОСТI (ГРУПА - ГОРЮЧI СЕРЕДНЬОЇ ЗАЙМИСТI);                                                                                                                                                    ДСТУ Б В.2.7-146:2008, П. 4.1.9 ТАБЛ. 1 ЩОДО АБСОЛЮТНОЇ ДЕФОРМАЦIЇ, ЗМIНИ ЛIНIЙНИХ РОЗМIРIВ, МIЦНОСТI ПРИ  РОЗТЯГУВАННI, СТИРАННОСТI, СТIЙКОСТI ДО УДАРУ, ГНУЧКОСТI","'BOCCHIOTTI S.P.A' VIA PELIO 6, 16147 GENOVA,   IТАЛIЯ",null,"3925"]
["UA 1.058.0099986-15","ВГ541077","2015-12-01","2016-11-30","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","МIНIКАНАЛИ ТА КОРОБА КАБЕЛЬНI З ПВХ ТА АКСЕСУАРИ ДО НИХ (4 ПУНКТИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ДСТУ 4499-1:2005 ЩОДО:  П. 11.3 - СТIЙКОСТI ДО УЛЬТРАФIОЛЕТОВОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ;  П. 14.2.2 - ПОШИРЮВАННЯ ПОЛУМ'Я (КЛАС - СТIЙКI);  П. 14.4 - ТОКСИЧНОСТI ПРОДУКТIВ ГОРIННЯ (КЛАС - ПОМIРНО НЕБЕЗПЕЧНI);  П. 14.5 - ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI (КЛАС - ПОМIРНА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНIСТЬ);                                                                                                                                                                                                                                ГОСТ 12.1.044-89, П. 2.1 ЩОДО ГРУПИ ГОРЮЧОСТI (ГРУПА - ГОРЮЧI СЕРЕДНЬОЇ ЗАЙМИСТОСТI);  ДСТУ Б В.2.7-146:2008, П. 4.1.9 ТАБЛ. 1 ЩОДО АБСОЛЮТНОЇ ДЕФОРМАЦIЇ, ЗМIНИ ЛIНIЙНИХ РОЗМIРIВ, МIЦНОСТI ПРИ РОЗТЯГУВАННI, СТИРАННОСТI, СТIЙКОСТI ДО УДАРУ, ГНУЧКОСТI","ЗАО 'ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ', 170017, Г. ТВЕРЬ, БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕРКИ, УЛ. БОЧКИНА 15,   РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"3925"]
["UA 1.058.0099987-15","ВГ541076","2015-12-01","2016-11-30","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","ТРУБИ ГОФРОВАНI З ПОЛIАМIДУ ТА АКСЕСУАРИ ДО НИХ (2 ПУНКТИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ДСТУ 4549-1:2006 ЩОДО: П. 13.1.3 ПОШИРЮВАННЯ ПОЛУМ'Я (КЛАС - СТIЙКI); П. 13.1.4.2 ТОКСИЧНОСТI ПРОДУКТIВ ГОРIННЯ (КЛАС - МАЛО НЕБЕЗПЕЧНI);  ГОСТ 12.1.044-89, П. 2.1 ЩОДО ГРУПИ ГОРЮЧОСТI   (ГРУПА - ГОРЮЧI СЕРЕДНЬОЇ ЗАЙМИСТОСТI)","ЗАО 'ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ', 170017, Г. ТВЕРЬ, БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕРКИ, УЛ. БОЧКИНА 15,   РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"3917"]
["UA 1.173.0099988-15","ВГ535060","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL SIKH24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0099989-15","ВГ602818","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD MONDEO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''В''] 'ЄВРО-2'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0099990-15","ВГ602805","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ TOYOTA TUNDRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING TEXAS INC', США",null,"8704"]
["UA 1.173.0099991-15","ВГ535059","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0099992-15","ВГ535061","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП BIBERACH AB 5.5L, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'BIBERACH ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0099993-15","ВГ535063","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON NS34K, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'WIELTON ', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.173.0099994-15","ВГ535065","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON NS34, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'WIELTON ', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.174.0099995-15","ВГ601615","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''MICRO COMPACT CAR SMART GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0099996-15","ВГ602819","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 'SMART GMBH', ФРАНЦIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.174.0099997-15","ВГ601616","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''MICRO COMPACT CAR SMART GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0099998-15","ВГ536593","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.173.0099999-15","ВГ535069","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.044.0100000-15","ВГ427637","2015-12-01","2016-06-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAN FIORINO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05 (ЄВРО-4)","FIAT AUTO SPA, IТАЛIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.174.0100001-15","ВГ601617","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100002-15","ВГ535070","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ AWF18, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0100003-15","ВГ601624","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI ZG1400, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'KAWASAKI', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.161.0100004-15","ВГ490284","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","КОМУТАТОР МОДЕЛI QFX3500, ВЕРСIЯ ПЗ - JUNOS 13.2","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ ETSI EN 300 386:2007, ДСТУ IEC 60825-1:2004, K.20 (04/15) ТА ДОКУМЕНТАЦIЇ, ЯКУ НАВЕДЕНО У ДОДАТКУ.","'JUNIPER NETWORKS, INC.', США   (1194 NORTH MATHILDA AVENUE SUNNYVALE, CA 94089 USA)       НА ПIДПРИЄМСТВI 'FLEXTRONICS TECHNOLOGY (PENANG) SDN. BHD.', МАЛАЙЗIЯ (PLANT 1 - PLOT 13, PHASE IV, PRAI INDUSTRIAL ESTATE, 13600 PRAI, PENANG, MALAYSIA)",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.173.0100005-15","ВГ535064","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.174.0100006-15","ВГ601618","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FORD WERKE AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100007-15","ВГ535066","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL SNCO24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0100008-15","ВГ599568","2015-12-01","2016-12-01","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'MAN SL172 HO' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","''MAN NUTZFAHRZEUGE AG',НIМЕЧЧИНА.",null,"8702"]
["UA 1.161.0100009-15","ВГ490285","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","CИСТЕМА УПРАВЛIННЯ ОБЛАДНАННЯМ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ МОДЕЛI NSM4000 , ВЕРСIЯ ПЗ - JUNOS 12.2","ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ ETSI EN 300 386:2007, K.20 (04/15) ТА ДОКУМЕНТАЦIЇ, ЯКУ НАВЕДЕНО У ДОДАТКУ.","'JUNIPER NETWORKS, INC.', США   (1194 NORTH MATHILDA AVENUE SUNNYVALE, CA 94089 USA)       НА ПIДПРИЄМСТВI 'LEADMAN ELECTRONIC USA INC.', США (2995 GORDON AVE, SANTA CLARA, CA 95051)",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.038.0100010-15","ВГ599570","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CADDY' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.195.0100011-15","ВГ514527","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","КРIСЛО КОЛIСНЕ:  - МОДЕЛЬ CHILD 3","ДСТУ 4879:2007 (П.П.: 5.1.1-5.1.5, 5.2.2, 5.3.1- 5.3.5, 5.5.1-5.5.3, 5.7.1-5.7.5, 5.8.1-5.8.4, 5.9.1-5.9.3, 5.10.1-5.10.3, 6.17, 6.18 , 10.1.2, 10.2.2-10.2.4)","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ОРТОТЕХНО', 79052, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КУРМАНОВИЧА, 9, КОД ЄДРПОУ 32408558.","30.92.20-90.05"]
["UA 1.195.0100012-15","ВГ514528","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","КРIСЛО КОЛIСНЕ   - МОДЕЛЬ ОККСДП","ДСТУ 4879:2007 (П.П.: 5.1.1-5.1.5, 5.2.2, 5.3.1-5.3.5, 5.5.1-5.5.3, 5.7.1-5.7.5, 5.8.1-5.8.4, 5.9.1-5.9.3, 5.10.1-5.10.3, 6.17, 6.18, 10.1.2, 10.2.2-10.2.4).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ОРТОТЕХНО', 79052, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КУРМАНОВИЧА, 9, КОД ЄДРПОУ 32408558.","30.92.20-90.05"]
["UA 1.195.0100013-15","ВГ514529","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","КРIСЛО КОЛIСНЕ   - МОДЕЛЬ ОККСА-01","ДСТУ 4879:2007 (П.П.: 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.1- 5.3.5, 5.5.1- 5.5.3, 5.7.1-5.7.5, 5.8.1-5.8.4, 5.9.1-5.9.3,  5.101.-5.10.3, 6.17, 6.18, 10.1.2, 10.2.2-10.2.4).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ОРТОТЕХНО', 79052, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КУРМАНОВИЧА, 9, КОД ЄДРПОУ 32408558.","30.92.20-90.05"]
["UA 1.173.0100014-15","ВГ535068","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0100015-15","ВГ595991","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МАШИНА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА (БОРОНИ ДИСКОВI) VADERSTAD RAPID A600, Б/К","ДСТУ 2189-93,  ДСТУ 3158-95 [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VADERSTAD-VERKEN AB', НIМЕЧЧИНА",null,"8432"]
["UA 1.038.0100016-15","ВГ599575","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.173.0100017-15","ВГ535067","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA INSIGHT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'HONDA ', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.018.0100018-15","ВВ758345","2015-12-01","2020-06-10","ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ ЗАСОБIВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ ","ЗАХИСТ ПАНЦЕРОВИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ АВТОМОБIЛIВ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА АВТОМОБIЛЬ 'ВАРТА'  НА БАЗI ШАСI МАЗ-5434 ТА ЙОГО МОДИФIКАЦIЙ, КЛАС ЗАХИСТУ ПЗСА-5","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ     ДСТУ 3975-2000  (РОЗДIЛИ 4, 5, ДОДАТКИ Б, В)","ТОВ 'РЕФОРМ', 07354, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН,  С. НОВI ПЕТРIВЦI, ПРОВ. 1-ГО ТРАВНЯ, 25, КОД ЄДРПОУ 37496722","29.10.59"]
["UA 1.173.0100019-15","ВГ532902","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BIPPER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'PEUGEOT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100020-15","ВГ536595","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0100021-15","ВГ601621","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''SKODA'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0100022-15","ВГ601623","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100023-15","ВГ602822","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO-C-VAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0100024-15","ВГ601625","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA GL1800, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'AMERICAN HONDA MOTOR CO INC', США",null,"8711"]
["UA 1.174.0100025-15","ВГ601626","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA GL1800, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'AMERICAN HONDA MOTOR CO INC', США",null,"8711"]
["UA 1.197.0100026-15","ВГ608551","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ WELGER AP41, Б/К","ДСТУ 2189-93 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'WELGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.178.0100027-15","ВГ602824","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0100028-15","ВГ601620","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ 'LPG MUSTANG' ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ","ТУ У 19.2-36956615-009:2013 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI 'MUSTANG' ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'. П.3.2","ТОВ 'ВОГ РIТЕЙЛ', М.ЛУЦЬК, ВУЛ.КРЕМЕНЕЦЬКА, БУД.38, КОД ЄДРПОУ 37821544 НА ВИРОБНИЧИЙ БАЗI ТОВ 'ВОГ РIТЕЙЛ', ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н., 13-Й КМ ТРАСИ ЖИТОМИР-СКВИРА, С. СТАНИШIВКА","19.20.31"]
["UA 1.174.0100029-15","ВГ601950","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSX-R600, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.038.0100030-15","ВГ599576","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.174.0100031-15","ВГ601951","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ BIG SAM G GMG 250, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 41-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02","'TIBET NEW SUMMIT MOTOR CO., LTD', SHIHE VILLAGE, QINGGANG TOWN, BISHAN, CHONGQING, КИТАЙ",".  .     .","8711"]
["UA 1.098.0100032-15","ВГ460369","2015-12-01","2020-06-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","ВАГОНИ-ЦИСТЕРНИ ДЛЯ НАФТОПРОДУКТIВ МОДЕЛЕЙ 15-1443-06 (ТУ 24.00.1285-82), 15-1566-06, 15-1566-07 (ТУ 24.00.1285-82), 15-1547-03, 15-1547-04 (ТУ 24.00.6215-87), 15-1754, 15-1755 (ТУ У 35.2-32258888-557:2005)","                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) 'ВАГОНИ-ЦИСТЕРНИ МАГIСТРАЛЬНИХ ЗАЛIЗНИЦЬ КОЛIЇ 1520 ММ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЗОВЗАГАЛЬМАШ', 87535, М. МАРIУПОЛЬ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., ПЛ. МАШИНОБУДIВЕЛЬНИКIВ, 1, КОД ЄДРПОУ 13504334","30.20.33","8606"]
["UA 1.038.0100033-15","ВГ599573","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0100034-15","ВГ599574","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.145.0100035-15","ВГ222960","2015-12-01","2016-11-30","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'DAF XTREME LD 10W-40'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 10W40 API CI-4/CG/CH-4/SL).","'DAF TRUCKS N.V.', HUGO VAN DER GOESLAAN 1, 5600 PT EINDHOVEN, НIДЕРЛАНДИ.",null,"2710"]
["UA 1.032.0100036-15","ВГ587533","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛАДОВI (ЗАПАСНI) ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ ВАНТАЖНИХ ТА ЇХ ШАСI ТАТА (ТИП LPT 613, ВЕРСIЇ LPT 613/38, LPT 613/58, LPT 613/40). ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ТА КОДIВ УКТ ЗЕД ТА ДКПП ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ А, Б (20 НАЙМЕНУВАНЬ).","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЧИННИХ В УКРАЇНI, ВИЗНАЧЕНИХ 'ПЕРЕЛIКОМ ПРОДУКЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВIЙ СЕРТИФIКАЦIЇ В УКРАЇНI', ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ЯКИМ ЗДIЙСНЕНО У ВIДПОВIДНОСТI ДО 'ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФIКАЦIЇ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ЇХ СКЛАДОВИХ ТА ПРИЛАДДЯ' (П.П. 4.16.2, 4.16.6)","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917","29.30.20","8708"]
["UA 1.186.0100037-15","ВГ602183","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП-ЦИСТЕРНА МАРКИ BSLT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'BSL TRANSPORT', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0100038-15","ВГ602184","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ WIELTON PTS 34.100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'WIELTON S.A.', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.057.0100039-15","ВГ575282","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","КОСАРКИ-ПЛЮЩИЛКИ МОДЕЛЕЙ: MOWER TA 4336LR; MOWER TA 4336LR BX","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ДСТУ 2189-93; ДСТУ EN 1553:2004","'KVERNELAND GROUP KERTEMINDE AS', TARUPSTRANDVEJ 25, 5300 KERTEMINDE DENMARK, ДАНIЯ",".  .  .","8433 25 10 00"]
["UA 1.057.0100040-15","ВГ575284","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ МЕRLO TF38.7-120","ГОСТ 12.2.011-75 ПП. 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13; Р. 2","'MERLO SPA INDUSTRIA METALMECCANICA', 12010 S. DEFENDENTE DI CERVASCA, GUNEO, IТАЛIЯ",".  .  .","8427 20 11 00"]
["UA 1.057.0100041-15","ВГ575285","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ПЛУГ LD 4+1","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'KVERNELAND GROUP INTERNATIONAL', N - 4355 KVERNELAND, KLEPP, НОРВЕГIЯ",".  .  .","8432 10"]
["UA 1.094.0100042-15","ВГ318200","2015-12-01","2016-11-29","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЗАСОБИ ПIНОМИЙНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ОБЛИЧЧЯ: ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ З МIКРОГРАНУЛАМИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'PERFECTA PHARMA GROUP JAPAN'","ДСТУ 4315:2004 (КОНЦЕНТРАЦIЯ ВОДНЕВИХ IОНIВ (РН), МАСОВА ЧАСТКА ХЛОРИДIВ, МIКРОБIОЛОГIЧНI ПОКАЗНИКИ), ДСТУ 5010:2008  РОЗДIЛ 5","'DAX COSMETICS SP. Z O.O.', DUCHNОW, UL. SPACEROWA, 18, 05-462 WIАZOWNA, POLSKA, ПОЛЬЩА",null,"3401"]
["UA 1.032.0100043-15","ВГ587534","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'RENAULT TRUCKS S. A.', 99, ROUTE DE LYON, TER A50 2 50, 69806 SAINT PRIEST CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.032.0100044-15","ВГ587535","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ SKO 24, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ-ANHAENGER', ALTENBERG/WESTFALEN, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.140.0100045-15","ВГ342172","2015-12-01","2016-11-30","Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження","ДЕТАЛI ПОФIЛЬНI ДЕРЕВ'ЯНI (ДОШКА ДЛЯ ОБШИВАННЯ, ПЛIНТУС)","ДСТУ Б В.2.6-150:2010 (ПП. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9), ДСТУ Б В.2.6-170:2010 (ПП. 3.1, 3.2, 3.3)","НВП ТОВ 'ЛЮКС-Х', М. ХАРКIВ, ПРОВ. НОВОЖАНIВСЬКИЙ, 11","16.10.21"]
["UA 1.032.0100046-15","ВГ587536","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.187.0100047-15","ВГ599292","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП LAG (Б/К)","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5)","'LAG TRAILERS NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.174.0100048-15","ВГ601622","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0100049-15","ВГ599053","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF35, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100050-15","ВГ599054","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF35, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100051-15","ВГ599055","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF56, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100052-15","ВГ599056","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100053-15","ВГ599057","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0100054-15","ВГ601627","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0100055-15","ВГ601630","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0100056-15","ВГ601631","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0100057-15","ВГ601619","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0100058-15","ВГ599058","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100059-15","ВГ599059","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100060-15","ВГ599060","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. DIO-AF62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100061-15","ВГ599061","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. GIORNO-AF24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100062-15","ВГ599062","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. GIORNO-AF24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.178.0100063-15","ВГ602820","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.190.0100064-15","ВГ552950","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЦИФРОВI РЕЄСТРАТОРИ 'РЕГIНА'","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ CISPR 22:2007; ДСТУ CISPR 24:2008; ДСТУ 4467-1:2005","МПП 'АНIГЕР', УКРАЇНА, 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 2, КОД ЄДРПОУ 30309961","26.51.6"]
["UA 1.050.0100065-15","ВГ511963","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI  Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.185.0100066-15","ВГ431201","2015-12-01","2016-11-28","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ МАРКИ ПБТ","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2 ТАБЛ.2., (ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ).","АО ' РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ', 390011, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ЮЖНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 8, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.185.0100067-15","ВГ431202","2015-12-01","2016-01-31","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ ПТ (ПРОПАН ТЕХНIЧНИЙ)","ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'., П. 4.2 ТАБЛ.2. ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ ПТ","ПАО 'УФАОРГСИНТЕЗ', 450037, Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.050.0100068-15","ВГ511964","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.185.0100069-15","ВГ431203","2015-12-01","2016-01-31","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ ПТ (ПРОПАН ТЕХНIЧНИЙ)","ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'., П. 4.2 ТАБЛ.2. ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ ПТ","ПАО 'УФАОРГСИНТЕЗ', 450037, Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.178.0100070-15","ВГ602826","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.050.0100071-15","ВГ511965","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.050.0100072-15","ВГ511966","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI  Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100073-15","ВГ535071","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.050.0100074-15","ВГ511967","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI  Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''FIAT AUTO SPA'', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0100075-15","ВГ532903","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ОБПРИСКУВАЧ САМОХIДНИЙ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТОРГОВОЇ МАРКИ BERTHOUD, МОДЕЛЬ RAPTOR 3240, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 12.2.0019-86","BERTHOUD AGRICOLE SAS, 1 RU DE L'INDUSTRIE BELLEVILLE 69220 FRANCE, ФРАНЦIЯ.",null,"8705"]
["UA 1.050.0100076-15","ВГ511968","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI  Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0100077-15","ВГ601614","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''MICRO COMPACT CAR SMART GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0100078-15","ВГ534734","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ CLA200, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES BENZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.173.0100079-15","ВГ534736","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'PEUGEOT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0100080-15","ВГ534735","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100081-15","ВГ534737","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 508, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'PEUGEOT', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.173.0100082-15","ВГ532904","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ VOLVO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0100083-15","ВГ532905","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL SKMP 24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0100084-15","ВГ532906","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WILLE SAP 35L, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'WILLE ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0100085-15","ВГ532907","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI VERDE-50/CA1MA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.178.0100086-15","ВГ536596","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0100087-15","ВГ536592","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0100088-15","ВГ536597","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0100089-15","ВГ565334","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0100090-15","ВГ535072","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.187.0100091-15","ВГ588524","2015-12-01","2017-11-29","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ДВЕРI ВХIДНI МЕТАЛЕВI ПРОТИПОЖЕЖНI З МЕЖОЮ ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI-60, КЛАС ВИКОРИСТАННЯ В2 ТА В3. ДВЕРI МЕТАЛЕВI ПРТИУДАРНI ВХIДНI В КВАРТИРИ (РОЗРЯД МIЦНОСТI ЗА ОПОРОМ ЗЛОМУ 1) ТМ 'ФЕРАН'","ДСТУ БВ.1.1-6:2001 Р.8-9, ДСТУ БВ.2.6-11:2011  П.П. 6.2.1 - 6.2.3; 6.2.5; 6.2.9; 6.2.12 - 6.2.14; 6.2.16; 6.2.18; 6.2.25, 2.2.26","ТОВ 'ФЕРАН', М. ОДЕСА, 21-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ, 45 ОФIС 2, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. ОДЕСА, 21-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ, 45 КОД ЄДРПОУ 39151379","25.12"]
["UA 1.187.0100092-15","ВГ599052","2015-12-01","2016-09-19","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ В АСОРТИМЕНТI (4 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","'MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.P.A.' LARGO G. TONIOLO 6-00186 ROME ITALY, IТАЛIЯ",null,"2402"]
["UA 1.178.0100093-15","ВГ602825","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.191.0100094-15","ВГ585642","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0100095-15","ВГ602185","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.191.0100096-15","ВГ585643","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0100097-15","ВГ599577","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN TRANSPORTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.037.0100098-15","ВГ556845","2015-12-01","2016-12-01","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA  FABIA, Б/К","ДСТУ UN/ECE R-13-09:2002, П.5.1.2;5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ4276: 2004 П.4.2,4.3; ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 Р.5;ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА (ЄЕК ООН №83-05 , РIВЕНЬ ВИМОГ В (ЄВРО-4),П.П.4.4-4.7;  ДСТУ 3649:2010, П.П.5.2,5.3,6.1-6.3,6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8;6.8.1; 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,6.8.10,6.8.13-6.8.14,6.8.18,6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН  №16-04 П.5.3","'SKODA', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.066.0100099-15","ВГ598042","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ГУМОВI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ (11 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00","'CHINA NATIONAL CHEMICAL CONSTRUCTION QINGDAO TRADE CO., LTD', 9TH FLOOR, NO. 9 YINCHUAN EAST ROAD, QINGDAO, CHINA, КИТАЙ",null,"4011"]
["UA 1.195.0100100-15","ВГ514530","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","КРIСЛА КОЛIСНI МОДЕЛI:   ОККС3, ОККСО, ОККСС-03.","ДСТУ 4879:2007 (П.П.: 5.1.1-5.1.5, 5.2.2, 5.3.1- 5.3.5, 5.5.1-5.5.3, 5.7.1-5.7.5, 5.8.1-5.8.4, 5.9.1-5.9.3, 5.10.1-5.10.3, 6.17, 6.18 , 10.1.2, 10.2.2-10.2.4)","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ОРТОТЕХНО', 79052, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КУРМАНОВИЧА, 9, КОД ЄДРПОУ 32408558.","30.92.20-90.05"]
["UA 1.191.0100101-15","ВГ585644","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CO.', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0100102-15","ВГ581840","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","НАФТОПРОДУКТИ - ОЛИВА МОТОРНА JD PLUS 50 15W40","ГОСТ 10541-78, ПУНКТ 2.2","'FUCHS OIL CORPORATION SP. Z O.O.', UL. KUJAWSKA, 102, 44-101, GLIWICE, POLEN, ПОЛЬЩА"]
["UA 1.181.0100103-15","ВГ597429","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС РУТА 25 ПЕ ЗНГ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛАЄЕКООН№13-09,П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИВИМОГИДОКОНСТРУКЦIЇ);ПРАВИЛАЄЕКООН№14-03,П.5.3.2;ПРАВИЛАЄЕКООН№16-04,П.5.3.4;ПРАВИЛАЄЕКООН№43-00,Р.5;П.9.1ДОД.3;ПРАВИЛАЄЕКООН№83-03,'РIВЕНЬВИМОГB',ПРАВИЛАЄЕКООН№80-01,П.5;ПРАВИЛАЄЕКООН№67-00;ПРАВИЛАЄЕКООН№107-01,(ПУНКТИ5.2;7.5.1.2;7.5.3;7.6.1-7.6.4;7.6.7-7.6.9;7.6.11;7.7.1-7.7.8;7.7.11;7.8;7.11-7.14,ДОДАТОК8,КРIМПУНКТУ3.8);ДСТУ3649:2010,П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24;ДСТУ4277:200.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №67-00; ДСТУ 3649:2010, П .5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10;  6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24;  ДСТУ 4277:20","ПАТ 'ЗАВОД 'ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ', УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЧАСIВ ЯР, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 1. КОД ЄДРПОУ 01350251",null,"8702"]
["UA 1.191.0100104-15","ВГ585645","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.094.0100105-15","ВГ318268","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ВИРОБИ ТРИКОТАЖНI ТА ШВЕЙНI ДЛЯ ДIТЕЙ ШКIЛЬНОГО ТА ДОШКIЛЬНОГО ВIКУ   У АСОРТИМЕНТI ЗГIДНО ДОДАТКУ (ТРИНАДЦЯТЬ ПОЗИЦIЙ)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ ДСТУ ГОСТ 25294:2005, ДСТУ ГОСТ 25294:2005","ФОП ОСТАПОВ Д.О., 54031, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОННА, 83Ж., IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ КОД 2699917951","14.13;14.14;14.19"]
["UA 1.191.0100106-15","ВГ585646","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0100107-15","ВГ585647","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.191.0100108-15","ВГ585648","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100109-15","ВГ532908","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI ZZ CA1PB, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.181.0100110-15","ВГ597430","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС РУТА 25 ПЕ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛАЄЕКООН№13-09,П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИВИМОГИДОКОНСТРУКЦIЇ);ПРАВИЛАЄЕКООН№14-03,П.5.3.2;ПРАВИЛАЄЕКООН№16-04,П.5.3.4;ПРАВИЛАЄЕКООН№43-00,Р.5;П.9.1ДОД.3;ПРАВИЛАЄЕКООН№83-02,'РIВЕНЬВИМОГB',ПРАВИЛАЄЕКООН№80-01,П.5;ДСТУ3649:2010,П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24ДСТУ4277:2004;ПРАВИЛАЄЕКООН№107-01,(ПУНКТИ5.2;7.5.1.2;7.5.3;7.6.1-7.6.4;7.6.7- 7.6.9;7.6.11;7.7.1-7.7,8;7.7.11;7.8;7.11-7.14;ДОДАТОК8,КРIМ П.3.8);ПРАВИЛАЄЕКОНН№110-00; 6.8.10;  6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24  ДСТУ 4277:2004, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №110-00.","ПАТ 'ЗАВОД 'ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ', УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЧАСIВ ЯР, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 1. КОД ЄДРПОУ 01350251",null,"8702"]
["UA 1.173.0100111-15","ВГ532909","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI ZZ CA1PB, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100112-15","ВГ532910","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.162.0100113-15","ВГ607813","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0100114-15","ВГ532911","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100115-15","ВГ532912","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100116-15","ВГ532913","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100117-15","ВГ532914","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.178.0100118-15","ВГ602827","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHULZE MANN SAS PL9V, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHULZE, MANN & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0100119-15","ВГ532915","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100120-15","ВГ532916","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100121-15","ВГ532917","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100122-15","ВГ532918","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100123-15","ВГ532919","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100124-15","ВГ532920","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.178.0100125-15","ВГ602842","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100126-15","ВГ532921","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100127-15","ВГ532922","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100128-15","ВГ532923","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA JOG/SA36J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100129-15","ВГ532924","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA VINO/SA26J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100130-15","ВГ532925","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA VINO/SA26J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100131-15","ВГ532926","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД YAMAHA VINO/SA37J, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.193.0100132-15","ВГ595943","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ B 160, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0100133-15","ВГ565429","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA COROLLA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING', ТУРЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0100134-15","ВГ536600","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0100135-15","ВГ602832","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧIП HEIDEN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'FIRMA RWE POWER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0100136-15","ВГ565430","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0100137-15","ВГ602831","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0100138-15","ВГ536599","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0100139-15","ВГ536735","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0100140-15","ВГ565335","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП VAN HOOL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'VAN HOOL N.V.', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0100141-15","ВГ565183","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ) SKODA SUPERB, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0100142-15","ВГ565184","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ) BMW, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0100143-15","ВГ602833","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП RICOE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'RICOE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0100144-15","ВГ599572","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0100145-15","ВГ595953","2015-12-01","2016-02-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0100146-15","ВГ602830","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0100147-15","ВГ263777","2015-12-01","2016-11-30","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ФIЛЬТРИ ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ, ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУЮЧI ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ, ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУЮЧI ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ ПАНЕЛЬНОГО ТИПУ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 241 ПОЗИЦIЯ)","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРООЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 1.2.2-1.2.7)","ОАО 'АВТОАГРЕГАТ', 303800, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИВНЫ, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 2-А, РОСIЯ",null,"8421"]
["UA 1.178.0100148-15","ВГ565336","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0100149-15","ВГ602834","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0100150-15","ВГ595992","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КУЗОВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.038.0100151-15","ВГ599571","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.175.0100152-15","ВГ484348","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0100153-15","ВГ591607","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПРИЧIП TABBERT COMTESSE 560 HTD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ОСТ 37.001.220-80 ПУНКТИ 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'TABBERT WOHNWAGENWERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0100154-15","ВГ595945","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0100155-15","ВГ591606","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0100156-15","ВГ484349","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.170.0100157-15","ВГ559821","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","КЛАПАНИ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛЕЙ 117RX, 105RX, 184CGD, 157 CGD, ВКТ 180, НКТ 180 ТА КОМПЛЕКТИ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДО КЛАПАНIВ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛЕЙ 117RX, 105RX, ПИК 180-1,6А, НКТ\\ВКТ-125, НКТ\\ВКТ- 180, ПИК-250, НКТ\\ВКТ - 160","ОСТ 26-12-2004-78 'КЛАПАНЫ САМОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И ДИСКОВЫЕ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ' ПП. 5.10, 5.11","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.170.0100158-15","ВГ559822","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ: КОМПРЕСIЙНI КIЛЬЦЯ САЛЬНИКIВ ШТОКIВ МОДЕЛЕЙ 0399-02, 0399-00 ТА МАСЛОЗ'ЄМНI ТА КОМПРЕСIЙНI САЛЬНИКИ ШТОКIВ МОДЕЛЕЙ К КМ5+КМ5, ASSY0182-00","ОСТ 26-12-2035-83 'УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШТОКОВ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕССОРОВ. ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.175.0100159-15","ВГ484350","2015-12-01","2016-11-20","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.170.0100160-15","ВГ559823","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","КЛАПАНИ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛI 184CGD ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО КЛАПАНIВ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛЕЙ 157CGD, 154F3D","ОСТ 26-12-2004-78 'КЛАПАНЫ САМОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И ДИСКОВЫЕ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ' ПП. 5.10, 5.11","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.170.0100161-15","ВГ559824","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ: КОМПРЕСIЙНI КIЛЬЦЯ САЛЬНИКIВ ШТОКIВ МОДЕЛЕЙ 0399-02, 0399-00 ТА МАСЛОЗ'ЄМНI ТА КОМПРЕСIЙНI САЛЬНИКИ ШТОКIВ МОДЕЛЕЙ 0399-00, ASSY0182-00","ОСТ 26-12-2035-83 'УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШТОКОВ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕССОРОВ. ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.170.0100162-15","ВГ559825","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","КЛАПАНИ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛЕЙ 184CGD, 154F3D ТА  ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО КЛАПАНIВ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛЕЙ 157CGD, 184CGD","ОСТ 26-12-2004-78 'КЛАПАНЫ САМОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И ДИСКОВЫЕ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ' ПП. 5.10, 5.11","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.170.0100163-15","ВГ559826","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","КЛАПАНИ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛI 157CGD ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО КЛАПАНIВ ВСАС-НАГНIТАННЯ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ, МОДЕЛI 184CGD","ОСТ 26-12-2004-78 'КЛАПАНЫ САМОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И ДИСКОВЫЕ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ' ПП. 5.10, 5.11","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.170.0100164-15","ВГ559827","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ: МАСЛОЗ'ЄМНI САЛЬНИКИ ШТОКIВ МОДЕЛЕЙ ASSY0182-00","ОСТ 26-12-2035-83 'УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШТОКОВ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕССОРОВ. ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.175.0100165-15","ВГ484351","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.170.0100166-15","ВГ559829","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРIВ: КОМПРЕСIЙНI САЛЬНИКИ ШТОКIВ МОДЕЛI 0170-01","ОСТ 26-12-2035-83 'УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШТОКОВ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕССОРОВ. ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1","'HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GMBH', DONAU-CITY-STRASSE 1, 1220 WIEN, АВСТРIЯ.",null,"8414"]
["UA 1.186.0100167-15","ВГ602186","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0100168-15","ВГ599582","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'OPEL CORSA' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.038.0100169-15","ВГ599579","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.186.0100170-15","ВГ505393","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ ARDINA LITHIUM EP2.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 15037-69.","'TECHNICAL LUBRICANTS INTERNATIONAL B.V.' , MOLENWERF 56 1911 DB UITGEEST,  НIДЕРЛАНДИ",null,"2710"]
["UA 1.073.0100171-15","ВГ343783","2015-12-01","2016-11-30","Державний науково-дослідний інститут МВС України","ОСНОВНI ЧАСТИНИ ДО ЗБРОЇ МИСЛИВСЬКОЇ - ЗАТВОР ТА СТВОЛЬНА КОРОБКА ДО ОДНОЗАРЯДНОГО МИСЛИВСЬКОГО КАРАБIНУ МОДЕЛI 'PRECHTL GS-04'","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' (П.П. 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.1.5, 4.3, 4.6)","'GOTTFRIED PRECHTL', AUF DER AUE, 3, 69488 BIRKENAU, НIМЕЧЧИНА",null,"9305"]
["UA 1.163.0100172-15","ВГ155985","2015-12-01","2016-05-31","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ SIPMA Z224/1, Б/В","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'SIPMA', ПОЛЬЩА",null,"8433"]
["UA 1.163.0100173-15","ВГ155984","2015-12-01","2016-05-31","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","МIНI-ТРАКТОР MITSUBISHI MТ20D, Б/К","ГОСТ 12.1.003-83, ПУНКТ 2.3; ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008, РОЗДIЛ 2; ДСТУ 3158-95; ГОСТ 28708-90","'MITSUBISHI', ЯПОНIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0100174-15","ВГ599580","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.174.0100175-15","ВГ601629","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0100176-15","ВГ599581","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW 7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.186.0100177-15","ВГ602269","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KOGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0100178-15","ВГ601632","2015-12-01","2016-12-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0100179-15","ВГ602279","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ WELGER AP, Б/К","ДСТУ 2189-93 (ВСIМ ВИМОГАМ)","'WELGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.174.0100180-15","ВГ601633","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0100181-15","ВГ601896","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN', США",null,"8703"]
["UA 1.174.0100182-15","ВГ601897","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN', США",null,"8703"]
["UA 1.174.0100183-15","ВГ601898","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0100184-15","ВГ595946","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0100185-15","ВГ601899","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0100186-15","ВГ595950","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0100187-15","ВГ601634","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100188-15","ВГ595951","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0100189-15","ВГ601635","2015-12-01","2016-12-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.032.0100190-15","ВГ587537","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.024.0100191-15","ВГ288686","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ДНIПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ RENAULT MASTER ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ПIД СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 2 ОСIБ З ОБМЕЖЕНОЮ МОБIЛЬНIСТЮ НА IНВАЛIДНИХ ВIЗКАХ, КАТЕГОРIЇ M1.","ДСТУ ГОСТ 30478:2006,  (П.П. 4.1.8, 4.3.1-4.3.5, 4.4.3.1-4.4.3.9, 4.5.1, 4.5.4, 4.5.10, 4.5.11, 4.5.19), ПРАВИЛ ЄЕК ООН R 43-00 (Р. 4.5), ПРАВИЛ ЄЕК ООН R 51-02 (П. 3.2), ГСТУ 3-33-25-95 'АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ. ЗАТЯЖКА РIЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ. НОРМИ ЗАТЯЖКИ. ТЕХНIЧНI ВИМОГИ' (П. 5.5).","'RENAULT S.A.S.' 13-15 QUAI ALPHONSE LE GALLO - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, ФРАНЦIЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'SOVAB', Z.I. BP2, 54980 BATILLY, ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.032.0100192-15","ВГ587538","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ MEGA MNW, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'MEGA SP. Z O.O. ZAKLAD PRODUKCJI POJAZDO', 45-830, UZYTKOWYCH I KONSTRUKCJI STALOWYCH, UL WSPOLNA 6, OPOLE, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.193.0100193-15","ВГ595947","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.094.0100194-15","ВГ318278","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","АПАРАТИ НАСОСНI ВИСОКОГО ТИСКУ, МОДЕЛI: NP 15/140 4 КВТ, NP 15/140 4 КВТ ST, NP 15/140 4 КВТ ST/ Н ДУ, NP 15/150 ЕСО, NP 15/210 5,5 КВТ, NP 15/210 6,5 КВТ/Н, NP 15/210 ST, NP 15/210 ST ДУ, NP 15/210 ST/Н ДУ, NP 15/210 ST/Н, NP 15/210 НОТ, NP 20/500 22 КВТ, NP 21/140 5,5КВТ,   NP 21/140 5,5 КВТ/Н, NP 21/140 ST, NP 21/140 ST ДУ, NP 21/140 ST/Н ДУ, NP 21/140 ST/Н, NP 21/250, NP 24/400 22 КВТ, NP 30/170Х2, NP 30/170 11 КВТ, AR 9/140 2,3 КВТ, НВ-15/90, НВ-21/90","ДСТУ IEC60335-1:2004, Р.Р. 3, 4. 6-8, 10, 11, 13, 15, 19-32;  ДСТУ IЕС 61000-6-3:2007, Р.7, ТАБ.1, П.1, П.2, П.3; ДСТУ IEC 61000-6-1:2007, Р.8; ТУ У 29.2-30369774-002:2009 'АПАРАТИ НАСОСНI ВИСОКОГО ТИСКУ. ТЕХНIЧНI УМОВИ.'","ТОВ 'ЧИСТИЙ СВIТ - ТРЕЙД',  УКРАЇНА,  04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 21, КОД ЄДРПОУ 37738933","28.29.22-20.00"]
["UA 1.193.0100195-15","ВГ595948","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.024.0100196-15","ВГ288687","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ДНIПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ RENAULT MASTER ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ПIД СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 2 ОСIБ З ОБМЕЖЕНОЮ МОБIЛЬНIСТЮ НА IНВАЛIДНИХ ВIЗКАХ, КАТЕГОРIЇ M1.","ДСТУ ГОСТ 30478:2006,  (П.П. 4.1.8, 4.3.1-4.3.5, 4.4.3.1-4.4.3.9, 4.5.1, 4.5.4, 4.5.10, 4.5.11, 4.5.19), ПРАВИЛ ЄЕК ООН R 43-00 (Р. 4.5), ПРАВИЛ ЄЕК ООН R 51-02 (П. 3.2), ГСТУ 3-33-25-95 'АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ. ЗАТЯЖКА РIЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ. НОРМИ ЗАТЯЖКИ. ТЕХНIЧНI ВИМОГИ' (П. 5.5).","'RENAULT S.A.S.' 13-15 QUAI ALPHONSE LE GALLO - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, ФРАНЦIЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'SOVAB', Z.I. BP2, 54980 BATILLY, ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.173.0100197-15","ВГ532927","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ДВИГУН ДИЗЕЛЬНИЙ Д-245.30Е2-2907","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03","ФIРМА 'ОАО 'УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 'МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД', 220070 Г. МИНСК, УЛ. ВАУПШАСОВА, 4,' БIЛОРУСЬ",null,"8408"]
["UA 1.006.0100198-15","ВГ362325","2015-12-01","2017-03-03","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛЯШКИ  СКЛЯНI ДЛЯ ХАРЧОВИХ НАПОЇВ ТИПУ 1.89-В-28-2-250","ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 (ПП. 5.1.5.1 - 5.1.5.6, 5.1.8, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.18), ТУ У 26.1-04763746-026:2009 'ПЛЯШКИ СКЛЯНI ДЛЯ ХАРЧОВИХ НАПОЇВ. ТУ' (П. 3.2- ДIАМЕТР ВIНЧИКА ГОРЛОВИНИ)","ПАТ 'БIО МЕД СКЛО', 10025, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 26, КОД ЄДРПОУ 04763746","23.13.11","7010"]
["UA 1.178.0100199-15","ВГ602821","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.173.0100200-15","ВГ535075","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.185.0100201-15","ВГ431204","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ПРОПАН-БУТАН ТЕХНIЧНИЙ (ПБТ)","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2 ТАБЛ.2., ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","ОАО 'НК 'РОСНЕФТЬ', ПАО 'ОРЕНБУРГНЕФТЬ', ФИЛИАЛ 'ЗАЙКИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ', 461040, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. БУЗУЛУК, УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, Д. 10, РОСІЯ АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 461822, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ГРАЧЕВСКИЙ Р-Н., П. ПОКРОВКА, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ)",null,"2711"]
["UA 1.173.0100202-15","ВГ535076","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.181.0100203-15","ВГ597442","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL SPKN24, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.197.0100204-15","ВГ608552","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON NS38ST, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'WIELTON S. A.', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.191.0100205-15","ВГ585649","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0100206-15","ВГ263776","2015-12-01","2016-11-30","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ФIЛЬТРИ ПОВIТРЯНI ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ Т.М. 'KОNNER' ТА ФIЛЬТРИ ПОВIТРЯНI ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ, АРТ.: 96536696, 96316582, 96553450, 96182220, 92060868, 96314494","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРООЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 1.2.2-1.2.7)","'RUIAN DAHE FILTER CO., LTD.', GUANDU INDUSTRIAL ZONES, TANGXIA TOWN, RUIAN CITY, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA, 325200, КИТАЙ",null,"8421"]
["UA 1.162.0100207-15","ВГ607811","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ: КРАЗ-5401H2-000 АВТОФУРГОН  РЕФРИЖИРАТОРНИЙ F20221, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","ТОВ 'IНТЕРКАРГОТРАК' УКРАЇНА   М. ЧЕРКАСИ, 18028, ВУЛ. РIЗДВЯНА, 290 ЄДРПОУ  37067207","29.10.4","8704"]
["UA 1.191.0100208-15","ВГ585650","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT  BOXER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100209-15","ВГ595954","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.191.0100210-15","ВГ585651","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100211-15","ВГ565432","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0100212-15","ВГ565433","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ E 211, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.187.0100213-15","ВГ599279","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSXR GM51B, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 П. 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100214-15","ВГ599063","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. SCOOPY-AF55, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100215-15","ВГ599064","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. SCOOPY-AF55, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0100216-15","ВГ599065","2015-12-01","2016-12-01","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA МОД. LEAD50-AF48, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0100217-15","ВГ595949","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0100218-15","ВГ601636","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAIMLERCHRYSLER 970.22, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-02 (А) (ЄВРО-1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100219-15","ВГ595955","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0100220-15","ВГ601637","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.041.0100221-15","ВГ544194","2015-12-01","2020-11-30","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ БЕТОННI ТА ПОЛIМЕРБЕТОННI ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВIДВЕДЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРIЙ: ЛОТКИ, ДОЩЕПРИЙМАЛЬНI КОЛОДЯЗI, ПIСКОВЛОВЛЮВАЧI ТА ЇХ КОМПЛЕКТИ, БЛОКИ МОНОЛIТНI ВОДОВIДВIДНI ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ДО НИХ","ТУ У В.2.6-26.6-31276864-001:2010 'ВИРОБИ БЕТОННI ТА ПОЛIМЕРБЕТОННI ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВIДВЕДЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРIЙ. ТУ', П.П. 4.4.1 - 4.1.8; 4.1.11 - 4.1.15, НРБУ-97","ТОВ 'БЕТОНIКА',  ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 8, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., ЄДРПОУ 35546100","23.69.19","6810"]
["UA 1.041.0100222-15","ВГ544195","2015-12-01","2020-11-30","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАМЕНI БЕТОННI БОРТОВI МАРКИ БР: БОРДЮРИ ДОРОЖНI ТА ТРОТУАРНI","ДСТУ Б В. 2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD) П.П. 1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.23, 1.3.26, 1.3.27,  НРБУ-97","ТОВ 'БЕТОНIКА',  ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 8, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., КОД ЄДРПОУ 35546100","23.61.11","6810"]
["UA 1.077.0100223-15","ВГ273801","2015-12-01","2016-05-31","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                             ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703 31 90 30"]
["UA 1.193.0100224-15","ВГ595957","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100225-15","ВГ595952","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.077.0100226-15","ВГ273800","2015-12-01","2016-05-31","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 (Н), ЄВРО-5","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704 21 99 00"]
["UA 1.193.0100227-15","ВГ595956","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100228-15","ВГ595958","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.077.0100229-15","ВГ273802","2015-12-01","2016-05-31","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                             ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703 31 90 30"]
["UA 1.058.0100230-15","ВГ541079","2015-12-01","2017-11-30","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","ВОРОТА В'ЇЗНI ТИПIВ ВС, Р1, Р2","ТУ У В.2.6-25.1-35234409-002:2015 'ВОРОТА В'ЇЗНI', ПП. 1.1.4-1.1.7, 1.3.1, 1.4, 1.5","ТОВ 'АЛЮТЕХ-К'  ЄДРПОУ 35234409  07400 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА 61","25.11.23."]
["UA 1.038.0100231-15","ВГ599584","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'VOLKSWAGEN TOURAN' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.185.0100232-15","ВГ431205","2015-12-01","2016-02-11","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ФРАКЦIЯ НОРМАЛЬНОГО БУТАНУ","ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'., П. 4.2 ТАБЛ.2. ЯК ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ БТ.","ООО 'ЛУКОЙЛ-КОРОБКОВСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД', 40805, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КОТОВО, А/Я 5, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.182.0100233-15","ВГ581925","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОПЕД МАРКИ HONDA МОДЕЛI DIO-AF27,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA CO.,LTD.', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.182.0100234-15","ВГ591608","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA YZF R6, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'YAMAHA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.182.0100235-15","ВГ591706","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОПЕД МАРКИ HONDA МОДЕЛI DIO-AF34,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA CO.,LTD.', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.038.0100236-15","ВГ599585","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT MEGANE' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.007.0100237-15","ВГ336950","2015-12-01","2016-06-01","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","IЗОЛЯТОРИ ЕЛЕКТРИЧНI, МОД.: БИЛТ.757513.010; ЦФ 238/31-УХЛ2(4658); ЦФ 238/200-УХЛ2(4742); БИЛТ.757513.009","ДСТУ 3546-97, ПП. 4.1.6 - 4.1.8, 4.3 - 4.5","'KSANKO S.R.O', KREMENACОVA 90/6, 104 00 PRAGA 10 - PITKOVICE, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА       ( ЧЕХІЯ )",null,"8546"]
["UA 1.038.0100238-15","ВГ599583","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'BULTHUIS' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","'BULTHUIS BV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8716"]
["UA 1.187.0100239-15","ВГ599278","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К.","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1 - 5.4; 6.1.2; 6.2 - 6.4; 6.5.1; 6.6 - 6.8; 6.10; 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.059.0100240-15","ВГ596731","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР М-10ДМ","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2 (1-7, 10-12))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.19"]
["UA 1.059.0100241-15","ВГ596732","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР МТ-16П","ГОСТ 6360-83 'МАСЛА МТ-16П И М-16ПЦ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 1.1 (1-9))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.29"]
["UA 1.059.0100242-15","ВГ596733","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР М-8В","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2 (1-7, 9-11))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.29"]
["UA 1.059.0100243-15","ВГ596734","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МАСТИЛО ЛИТОЛ-24","ГОСТ 21150-87 'СМАЗКА ЛИТОЛ-24. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' П. 1.2.1","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.29"]
["UA 1.197.0100244-15","ВГ608553","2015-12-01","2016-11-30","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.145.0100245-15","ВГ222961","2015-12-01","2016-05-31","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'GM MOTOR OIL 10W-40'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 10W-40 API SL/CF).","'ADAM OPEL AG', D-65423 RUSSELSHEIM, НIМЕЧЧИНА.",null,"2710"]
["UA 1.178.0100246-15","ВГ602829","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ VOLVO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0100247-15","ВГ565434","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.145.0100248-15","ВГ222962","2015-12-01","2016-05-31","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'MOBIL SUPER 3000 FORMULA-P 5W30'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 5W30 API SN/CF).","'EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL', BELGIUM, POLDERDJIKWEG, B-2030 ANTWERPEN, БЕЛЬГIЯ (ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО: 'ESAF', (PORT JEROME, ФРАНЦIЯ)).",null,"2710"]
["UA 1.059.0100249-15","ВГ596735","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР М-10В2","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2 (1-7, 10-12))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.19"]
["UA 1.178.0100250-15","ВГ565439","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0100251-15","ВГ565441","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.059.0100252-15","ВГ596736","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР М-10Г2К","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2 (1-7, 10-12))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.19"]
["UA 1.059.0100253-15","ВГ596737","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР М-10Г2ЦС","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2 (1-5, 7-10, 18))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.29"]
["UA 1.178.0100254-15","ВГ565442","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0100255-15","ВГ565443","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ E211, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0100256-15","ВГ565444","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN PHAETON, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.059.0100257-15","ВГ596738","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР М-14В2","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2 (1-5, 7-10, 18))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.29"]
["UA 1.059.0100258-15","ВГ596739","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ БТР М-14Г2ЦС","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2 (1-5, 7-10, 18))","ТОВ 'ТРАНСПОРТНI МЕРЕЖI', УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07300, М. ВИШГОРОД,  ВУЛ. ВАТУТIНА, 69-Б, КОД ЄДРПОУ 30535686","19.20.29"]
["UA 1.003.0100259-15","ВГ553749","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","КАБЕЛI КОАКСIАЛЬНI Т.М. FINMARK, ПЕРЕЛIК НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ ДО СЕРТИФIКАТА (ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ 27 МОДЕЛЕЙ)","ДСТУ 4809:2007 ЗА СТIЙКIСТЮ ДО ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ Я ПООДИНОКО ПРОКЛАДЕНОГО КАБЕЛЮ ВIДНОСИТЬСЯ ДО КЛАСУ СТIЙКИЙ (ПП. 4.1, 4.4, 4.5),  ЗА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ ПIД ЧАС ТЛIННЯ  - ДЛЯ КЛАСУ  ДТК1, ЗА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ ПIД ЧАС ПОЛУМЕНЕВОГО ГОРIННЯ   ДЛЯ КЛАСУ  ДПК1","'SHANGHAI ZUODUN СOMMUNICATION TECHNOLOGY СO.,LTD.',  RM. 650 NO. 388 NORTH MUHUA, ROAD, FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI, КИТАЙ",null,"8544"]
["UA 1.003.0100260-15","ВГ553752","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","КАБЕЛI ОПТИЧНI ТИПIВ FINMARK UTXXX-SM-15 LSZH, FINMARK FTTHXXX-SM-YY, ДЕ 'ХХХ' - КIЛЬКIСТЬ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН, 'YY' - МОДИФIКАЦIЯ КОНСТРУКЦIЇ","ДСТУ 4809:2007 ЗА СТIЙКIСТЮ ДО ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ'Я ПООДИНОКО ПРОКЛАДЕНОГО КАБЕЛЮ ВIДНОСИТЬСЯ ДО КЛАСУ СТIЙКИЙ (ПП. 4.1, 4.4, 4.5), ДЛЯ UTXXX-SM-15 LSZH - ЗА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ ПIД ЧАС ТЛIННЯ  - ДЛЯ КЛАСУ  ДТК1, ЗА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ ПIД ЧАС ПОЛУМЕНЕВОГО ГОРIННЯ - ДЛЯ КЛАСУ  ДПК1, ДЛЯ FTTHXXX-SM-YY, ДЕ 'ХХХ'- ЗА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ ПIД ЧАС ПОЛУМЕНЕВОГО ГОРIННЯ - ДЛЯ КЛАСУ  ДПК2, ЗА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ ПIД ЧАС ТЛIННЯ    - ДЛЯ КЛАСУ  ДТК1","'SHANGHAI ZUODUN СOMMUNICATION TECHNOLOGY СO.,LTD.',  RM. 650 NO. 388 NORTH MUHUA, ROAD, FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI, КИТАЙ",null,"8544"]
["UA 1.003.0100261-15","ВГ553751","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","КАБЕЛI СИМЕТРИЧНI Т.М. FINMARK МОДЕЛЕЙ FINMARK  FTP CAT5E 2P 24AWG  PE, FINMARK  FTP CAT5E 2P 24AWG  PE-M,  FINMARK  UTP CAT5E 2P 24AWG PE,  FINMARK  UTP CAT5E 2P (0,48 MM) PE,  FINMARK  UTP CAT5E 2P 24AWG PE-M, FINMARK  FTP CAT5E 4P 24AWG  PE, FINMARK  FTP CAT5E 4P 24AWG  PE-M , FINMARK  UTP CAT5E 4P 24AWG PE  , FINMARK  UTP CAT5E 4P 24AWG PE-M","ГОСТ 18690-82 (ПП. 1.3.1, 1.4.1); ISO/IEC 11801:ED 2.1 2008-05 (ПП. 6.4.3; А.2.3; 6.4.4; А.2.4; 6.4.7; А.2.7; ) ТЕХНIЧНI СПЕЦИФIКАЦIЇ","'SHANGHAI ZUODUN СOMMUNICATION TECHNOLOGY СO.,LTD.',  RM. 650 NO. 388 NORTH MUHUA, ROAD, FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI, КИТАЙ",null,"8544"]
["UA 1.003.0100262-15","ВГ553750","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","КАБЕЛI СИМЕТРИЧНI Т.М.  FINMARK МОДЕЛЕЙ FINMARK  FTP CAT5E 2P 24AWG  PVC, FINMARK  UTP CAT5E 2P 24AWG PVC, FINMARK  UTP CAT5E 2P (0.48 MM) PVC, FINMARK  FTP CAT5E 4P 24AWG  PVC, FINMARK  FTP CAT5E 4P 24AWG  LSZH, FINMARK  UTP CAT5E 4P 24AWG PVC, FINMARK  UTP CAT5E 4P 24AWG LSZH (ВСЬОГО 7 МОДЕЛЕЙ)","ДСТУ 4809:2007 ЗА СТIЙК.ДО ПОШИР.ПОЛУМ'Я ПООДИНОКО ПРОКЛАД.КАБЕЛЮ ВIДНОС.ДО КЛАСУ СТIЙКИЙ (ПП.4.1,4.4,4.5),ДЛЯ FINMARK FTP CAT5E 2P 24AWG PVC,FINMARK UTP CAT5E 2P 24AWG PVC,FINMARK UTP CAT5E 2P (0.48 MM) PVC, FINMARK FTP CAT5E 4P 24AWG  PVC,ЗА ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТН.ПIД ЧАС ТЛIННЯ-ДЛЯ КЛАСУ ДТК1,ЗА ДИМОУТВОР.ЗДАТН.ПIД ЧАС ПОЛУМЕН.ГОРIННЯ-ДЛЯ КЛАСУ ДПК1,ДЛЯ FINMARK  FTP CAT5E 4P 24AWG LSZH,FINMARK  UTP CAT5E 4P 24AWG PVC, FINMARK UTP CAT5E 4P 24AWG LSZH-                                                  ЗА ДИМОУТВОР.ЗДАТН.ПIД ЧАС ПОЛУМЕН.ГОРIННЯ -ДЛЯ КЛ.ДПК2, ЗА ДИМОУТВОР.ЗДАТНIСТЮ ПIД ЧАС ТЛIННЯ-ДЛЯ КЛАСУ ДТК1, ГОСТ 18690-82 (ПП. 1.3.1, 1.4.1); ISO/IEC 11801:ED 2.1 2008-05 (ПП. 6.4.3; А.2.3;6.4.4; А.2.4; 6.4.7; А.2.7 ), ТЕХНIЧНI СПЕЦИФIКАЦIЇ","'SHANGHAI ZUODUN СOMMUNICATION TECHNOLOGY СO.,LTD.',  RM. 650 NO. 388 NORTH MUHUA, ROAD, FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI, КИТАЙ",null,"8544"]
["UA 1.178.0100263-15","ВГ536601","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0100264-15","ВГ534738","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LAND ROVER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'LAND ROVER', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.178.0100265-15","ВГ565435","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.173.0100266-15","ВГ535073","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'NISSAN ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100267-15","ВГ565436","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.038.0100268-15","ВГ599586","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'SCHMITZ SKO24' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","''SCHMITZ-CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.178.0100269-15","ВГ565437","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0100270-15","ВГ565438","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.182.0100271-15","ВГ581707","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОПЕД МАРКИ HONDA МОДЕЛI DIO-AF34, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA CO.,LTD.', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.038.0100272-15","ВГ599587","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.038.0100273-15","ВГ599588","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.190.0100274-15","ВГ552951","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ГРУЗОВИХ АВТОМОБIЛIВ ТМ 'BO DA MACHINE': ВКЛАДИШI ШАТУННI, ГIЛЬЗА ЦИЛIНДРА, ГОЛОВКА БЛОКА, ГОЛОВКА ЦИЛIНДРА, КОЛIНЧАСТИЙ ВАЛ, КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI, ПОРШЕНЬ, РОЗПОДIЛЬНИЙ ВАЛ, ТУРБIНА, ШАТУН, ШЕСТЕРНЯ, МАХОВИК, НАПРАВЛЯЮЧА КЛАПАНIВ, СТАКАН КЛАПАНА","ТУУ 34.3-01527695-025:2010 'СЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОГО МЕХАНIЗМУ ДВЗ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 1.2.3.1-1.2.3.5, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.1.1, 1.3.2)","'BO DA MACHINE CO., LIMITED', ADD: NO.7 NORTH ROAD YANSHANHE BEILUN, NINGBO ZHEJIANG, PRC, КИТАЙ",null,"8409"]
["UA 1.175.0100275-15","ВГ484352","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV200, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.2; 4.3)","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0100276-15","ВГ552952","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЧАСТИНИ ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛЯ ТМ 'BO DA MACHINE': ЦИЛIНДР ГАЛЬМIВНИЙ, КОЛОДКИ РУЧНОГО ГАЛЬМА, СУПОРТ ГАЛЬМIВНИЙ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002  (ПРАВИЛА ЕЭК ООН N 13-09:2000, IDT)'; ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2002, IDT)' Р. 5.","'BO DA MACHINE CO., LIMITED', ADD: NO.7 NORTH ROAD YANSHANHE BEILUN, NINGBO ZHEJIANG, PRC, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.190.0100277-15","ВГ552959","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ ТМ 'BO DA MACHINE': АМОРТИЗАТОР ПIДВIСКИ АВТОМОБIЛЯ","ГОСТ 30635-99, ПУНКТИ 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 6.4; 6.5","'BO DA MACHINE CO., LIMITED', ADD: NO.7 NORTH ROAD YANSHANHE BEILUN, NINGBO ZHEJIANG, PRC, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.193.0100278-15","ВГ595959","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0100279-15","ВГ552956","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ПРИЛАДИ ОСВIТЛЮВАЛЬНI АБО ВIЗУАЛЬНОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ ТМ 'BO DA MACHINE': ФАРА ГОЛОВНОГО СВIТЛА, ФАРА ПРОТИТУМАННА","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 10984-74 (ПРАВИЛА ЕЭК ООН N 6, 7, 23, 38, 50) 'ФОНАРИ ВНЕШНИЕ СИГНАЛЬНЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ. СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. НОРМЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ'","'BO DA MACHINE CO., LIMITED', ADD: NO.7 NORTH ROAD YANSHANHE BEILUN, NINGBO ZHEJIANG, PRC, КИТАЙ",null,"8512"]
["UA 1.175.0100280-15","ВГ484353","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH 440, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'),, 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4.2; 4.3)","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0100281-15","ВГ595960","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.190.0100282-15","ВГ552958","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ФIЛЬТРИ ЗАБОРУ ПОВIТРЯ ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ ТМ 'BO DA MACHINE'","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИФIЛЬТРУВАЛЬНIПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВЗ',  П.П. 1.2.2-1.2.7","'BO DA MACHINE CO., LIMITED', ADD: NO.7 NORTH ROAD YANSHANHE BEILUN, NINGBO ZHEJIANG, PRC, КИТАЙ",null,"8421"]
["UA 1.193.0100283-15","ВГ595961","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0100284-15","ВГ421482","2015-12-01","2016-11-30","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'EUROLUB' В АСОРТИМЕНТI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, 25 НАЙМЕНУВАНЬ","ГОСТ 10541-78 П. 2.2 (АНАЛОГ ОЛИВА М-6З/10В), ГОСТ 10541-78 П. 2.2 (АНАЛОГ ОЛИВА М-6З/10В), ГОСТ 12337-84 П. 2.2 (АНАЛОГ ОЛИВА М-14В2), ГОСТ 8581-78   П. 2.2 (АНАЛОГ ОЛИВА М-10ДМ)","'EUROLUB GMBH', FREISINGER STRABE 25-27, 85386  ECHING BEI MUNCHEN, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.193.0100285-15","ВГ595962","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0100286-15","ВГ421483","2015-12-01","2016-11-30","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'EUROLUB': WIV ECO SAE 5W/30, MOTOR 1 SAE 0W/40, MOTOR VO SAE 0W/30, SUPERTEC SAE 5W/20, CARGO LSP SUPER SAE 10W/40","ГОСТ 12337-84 П. 2.2 (АНАЛОГ ОЛИВА М-10В2С), ГОСТ 10541-78 П. 2.2 (АНАЛОГ ОЛИВА М-6З/12Г1)","'EUROLUB GMBH', FREISINGER STRABE 25-27, 85386  ECHING BEI MUNCHEN,   GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"3403"]
["UA 1.193.0100287-15","ВГ595963","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0100288-15","ВГ601952","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF 105.460 XF 4Х2, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.П. 5.1.2 - 5.1.4;  5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН 14-03, П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 16-04, П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (В2), 'ЄВРО-5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00, П.П.  7.1 - 7.7; 7.9; 7.10;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П. 1.1.5 ДОД. 5; ДСТУ 3649:2010, П.П. 5.2, 5.3, 6.1 - 6.3, 6.4.1 - 6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3 - 6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13 - 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ДСТУ 4276:2004, П.П.  4.2, 4.3","'DAF TRACKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",".  .     .","8701"]
["UA 1.177.0100289-15","ВГ421484","2015-12-01","2016-11-30","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","МАСТИЛА ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'EUROLUB': LAGERFIT EP 2 LA,   LAGERFIT GRA, TOP 3000, LONG-LASTING GREASE LZF 2 BLUE,   GEARFIT EP 00/000, LAGERFIT LITHO-PLEX EP 2","ТУ У 23.2-30802090-037:2005 'ПЛАСТИЧНI ЛIТIЄВI МАСТИЛА 'АГРIНОЛ ФIОЛ'. ТУ'   П. 3.1.2 (АНАЛОГ МАСТИЛО 'АГРIНОЛ ФIОЛ 2'), ГОСТ 1033-79 П. 1.4 (АНАЛОГ МАСТИЛО 'СОЛИДОЛ Ж')","'EUROLUB GMBH', FREISINGER STRABE 25-27, 85386  ECHING BEI MUNCHEN, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.162.0100290-15","ВГ607816","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ АС G-2705-ВП6, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (R13-10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ДСТУ UN/ECE   R43-00:2002(R43-00); ДСТУ UN/ECE R48-02:2002(R48-03); ДСТУ UN/ECE   R51-02:2004(R51-02); ПРАВИЛА ЕЭК ООН 83-05 'В' 'ЕВРО-4'; ГОСТ 27435-87","ТОВ 'ВО 'АВТО-ХОЛДIНГ', 61093, М.ХАРКIВ, ВУЛ. МУРАНОВА БУД.3,   КОД ЄДРПОУ 35598012","29.10","8704"]
["UA 1.193.0100291-15","ВГ595982","2015-12-01","2016-02-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD ECONOLINE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0100292-15","ВГ601953","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF 105.410 XF 4Х2, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.П. 5.1.2 - 5.1.4;  5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН 14-03, П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 16-04, П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (В2), 'ЄВРО-5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00, П.П.  7.1 - 7.7; 7.9; 7.10;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П. 1.1.5 ДОД. 5; ДСТУ 3649:2010, П.П. 5.2, 5.3, 6.1 - 6.3, 6.4.1 - 6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3 - 6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13 - 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ДСТУ 4276:2004, П.П.  4.2, 4.3","'DAF TRACKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",".  .     .","8701"]
["UA 1.175.0100293-15","ВГ484354","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0100294-15","ВГ599589","2015-12-01","2016-04-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW X5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.175.0100295-15","ВГ484355","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0100296-15","ВГ595965","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100297-15","ВГ595964","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT PREMIUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0100298-15","ВГ565337","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT 35, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100299-15","ВГ595944","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0100300-15","ВГ565440","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0100301-15","ВГ595966","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100302-15","ВГ535077","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100303-15","ВГ565099","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0100304-15","ВГ595968","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0100305-15","ВГ535078","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'PEUGEOT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0100306-15","ВГ592990","2015-12-01","2017-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОБУСИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ А22 НОВI,  КАТЕГОРIЇ М3. ПЕРЕЛIК ХАРАКТЕРИСТИК ДТЗ ЗГIДНО ДОДАТКУ 1,2,3,4.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН: №10-02 (П.6.2, 6.3), №13-09, №14-03, №16-04, №24-03, №107-01, №43-00, №48-02, №51-02, №80-01, №89-00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В1' (EURO 4)","ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО 'АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1' ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ 'БОГДАН МОТОРС',УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА,42. КОД ЄДРПОУ 21752230.","29.10.30"]
["UA 1.178.0100307-15","ВГ602835","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.175.0100308-15","ВГ484356","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOGEL SNCO 24Р, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), № 58-01, (ПП. 25.1 - 25.5), № 73-00, (ПП. 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24)","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0100309-15","ВГ536734","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.175.0100310-15","ВГ484357","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0100311-15","ВГ599599","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ 'MERCEDES-BENZ Е320CDI' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'DAIMLERCRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.178.0100312-15","ВГ602837","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0100313-15","ВГ484358","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100314-15","ВГ602839","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0100315-15","ВГ599596","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT DOBLO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.173.0100316-15","ВГ535079","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0100317-15","ВГ484359","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET VOLT, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.2; 4.3)","'GENERAL MOTORS CORP', США",null,"8703"]
["UA 1.173.0100318-15","ВГ532930","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S II CA1PA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100319-15","ВГ532931","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S II CA1PC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100320-15","ВГ532932","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S II CA1PA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.193.0100321-15","ВГ595967","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ 412, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.173.0100322-15","ВГ532933","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S II CA1PA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100323-15","ВГ532934","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S II CA1PA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.193.0100324-15","ВГ595970","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.175.0100325-15","ВГ484360","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0100326-15","ВГ591478","2015-12-01","2016-07-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ SEAT МОДЕЛI LЕON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПП. 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05, П. 4.4-4.7 ('ЄВРО-4') РIВЕНЬ ВИМОГ В; ДСТУ 4277:2004, 4.3.2 - НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМ НЕЙТРАЛIЗАТОРОМ; ДСТУ 3649:2010,                                                                                                     ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'SEAT S.A.', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0100327-15","ВГ595971","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.175.0100328-15","ВГ484361","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0100329-15","ВГ535074","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'NISSAN ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100330-15","ВГ595972","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0100331-15","ВГ595983","2015-12-01","2016-02-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD ECONOLINE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0100332-15","ВГ602187","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF FT XF105, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0100333-15","ВГ595969","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.174.0100334-15","ВГ601638","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-04 (C) ЄВРО-2, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0100335-15","ВГ602270","2015-12-01","2016-11-01","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FIAT DOBLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100336-15","ВГ595973","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0100337-15","ВГ601639","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ A 150, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0100338-15","ВГ565156","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100339-15","ВГ595975","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0100340-15","ВГ601640","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ A 150, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0100341-15","ВГ602840","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0100342-15","ВГ601641","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT 35, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100343-15","ВГ595974","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0100344-15","ВГ602838","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VOLKSWAGEN LT-46, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.174.0100345-15","ВГ601628","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ CITAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100346-15","ВГ565431","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0100347-15","ВГ532935","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S II CA1PA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100348-15","ВГ532936","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S 4 CA41A, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100349-15","ВГ532937","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S 4 CA45A, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100350-15","ВГ532938","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S 4 CA46A, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0100351-15","ВГ532939","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S 5 CA47A, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.016.0100352-15","ВГ550522","2015-12-01","2017-08-07","Державний центр сертифікації ДСНС України","ДВЕРI ПРОТИПОЖЕЖНI ШАХТИ ЛIФТА ТИПУ AMDL2 V2.0 (KES 600) ТЕЛЕСКОПIЧНОГО ВIДЧИНЕННЯ З КЛАСОМ (МЕЖЕЮ) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 60, З РОЗМIРАМИ У ПРОСВIТI ОБРАМЛЕННЯ ПРОРIЗУ В ОГОРОДЖУВАЛЬНIЙ КОНСТРУКЦIЇ ШАХТИ ЛIФТА: ВИСОТА ДО 2 100 ММ, ШИРИНА ВIД 700 ММ ДО 1 300 ММ","П. 4.1.12 ГОСТ 22011-95 'ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', П.16, 17D ДСТУ PREN 81-8:2002 'НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦIЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЛIФТIВ. ЧАСТИНА 8. ДВЕРI ШАХТИ ЛIФТА. ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ' ЩОДО КЛАСУ (МЕЖI) ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 60","ФIРМА 'KONE INDUSTRIAL - CONCERN S.R.O.' (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА), АДРЕСА: PREDLICKA 452/24, 400 30 USTI NAD LABEM 2, CZECH REPUBLIC",null,"7308 30 00 00"]
["UA 1.178.0100353-15","ВГ602836","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0100354-15","ВГ532929","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПIДIЙМАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ: АВТОЕВАКУАТОРИ АВ-8,0","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ IEC 61310-2-2001","ТОВ  НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 'БIЛОЦЕРКIВМАЗ', 09107, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БIЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, БУД. 13, КОД ЄДРПОУ 31907458",null,"8427"]
["UA 1.178.0100355-15","ВГ536604","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0100356-15","ВГ599597","2015-12-01","2016-04-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI Q7 'СВВ-B109' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.038.0100357-15","ВГ599598","2015-12-01","2016-04-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW X5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.173.0100358-15","ВГ532928","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ВIЯЛЬНО-КАЛIБРУВАЛЬНI МАШИНИ МОДЕЛЕЙ: 'ГОСПОДАРКА', 'СОФИЙКА-7' , 'СОФИЙКА -8'","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ГОСТ 12.2.124-90, ДСТУ 3135.0-95","ПП МИХАЙЛОВ IГОР МИХАЙЛОВИЧ ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ТАТАРБУНАРИ , ВУЛ. ЛЕНIНА 9А, IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ НОМЕР 2019413632",null,"8437"]
["UA 1.038.0100359-15","ВГ599600","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'SCANIA R480' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (P.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (4.2; 4.4; 4.8),                                                                                                             ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В2' (EURO 5)","'SCANIA NEDERLAND BV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.038.0100360-15","ВГ599601","2015-12-01","2016-11-30","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FORD TRANSIT' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.193.0100361-15","ВГ595976","2015-12-01","2016-01-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0100362-15","ВГ599590","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0100363-15","ВГ599593","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0100364-15","ВГ599591","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 525' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0100365-15","ВГ595977","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LAND ROVER DEFENDER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TATA MOTORS', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0100366-15","ВГ536598","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0100367-15","ВГ599592","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.038.0100368-15","ВГ599594","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.069.0100369-15","ВВ796264","2015-12-01","2017-11-18","ТОВ \"\"ЄВРО-ТИСК\"\"","КОНВЕКТОРИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ТИПIВ: WSK..., WSK P..., WLK..., WLK P..., QLK..., ESK..., GSK..., QSK...,  QSK HK..., QSK M..., QLK M..., ДЕ ЗАМIСТЬ '...'- МОЖЛИВI ЛIТЕРИ, КРАПКИ ТА/АБО ЦИФРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВIДМIННIСТЬ ЗА ТЕХНIЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ. ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ДО НИХ.","ДСТУ Б.В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) П.П. 4.1, 4.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.2.9, 5.3, 5.4.3, 5.5,  ДСТУ IEC 60335-1:2004 ЗА ВСIМА ПОКАЗНИКАМИ.","'MOHLENHOFF GMBH' MUSEUMSTRASSE 54A, D-38229 SALZGITTER,  НIМЕЧЧИНА.",null,"7616"]
["UA 1.038.0100370-15","ВГ599595","2015-12-01","2016-02-28","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'MERCEDES-BENZ Е 280 CDI' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0100371-15","ВГ595978","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MERCEDES-BENZ ESPANA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0100372-15","ВГ602823","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100373-15","ВГ595979","2015-12-01","2016-01-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100374-15","ВГ595981","2015-12-01","2016-01-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100375-15","ВГ595980","2015-12-01","2016-01-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.168.0100376-15","ВГ585030","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","МОДУЛI ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНI КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПУ СЕРIЇ SKP, ВИСОКОГО РIВНЯ ЗАВОДСЬКОЇ ГОТОВНОСТI, НАПРУГОЮ ДО 35 КВ","ДСТУ 3399-96 (ГОСТ 14695-97) ПП. 5.3.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.7, 5.7.2, 5.7.8, Р.6; ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96) П. 3.7; ГОСТ 12.2.007.0-75 ПП. 3.1.9, 3.3.1-3.3.5, 3.3.7, 3.3.10","ТОВ 'IНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНА КОМПАНIЯ', 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 30, КОД ЄДРПОУ 37295442;    АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 78, ОФ. 12","27.12.32","8537 20"]
["UA 1.174.0100377-15","ВГ601954","2015-12-01","2016-11-30","МПП \"\"Карті\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF 105.410 XF BLS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.П. 5.1.2 - 5.1.4;  5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН 14-03, П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 16-04, П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (В2), 'ЄВРО-5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П. 1.1.5 ДОД. 5; ДСТУ 3649:2010, П.П. 5.2, 5.3, 6.1 - 6.3, 6.4.1 - 6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3 - 6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13 - 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ДСТУ 4276:2004, П.П.  4.2, 4.3","'DAF TRACKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",".  .     .","8701"]
["UA 1.178.0100378-15","ВГ565185","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0100379-15","ВГ602841","2015-12-01","2016-05-31","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.193.0100380-15","ВГ595984","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0100381-15","ВГ595985","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0100382-15","ВГ595986","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0100383-15","ВГ595987","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100384-15","ВГ595988","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100385-15","ВГ595989","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0100386-15","ВГ595990","2015-12-01","2016-06-01","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0100387-15","ВГ484362","2015-12-01","2016-11-30","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]