{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":81,"n_cols":6,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 26.11.2015"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.007.0098224-15","ВГ338704",1,"ГД348094","Елементи опалубки круглих колон, типорозмiрiв: 1. D 300х500; 2. D 300х1000; 3. D 300х2000; 4. D 400х500; 5. D 400х1000; 6. D 400х2000; 7. D 500х500; 8. D 500х1000; 9. D 500х2000; 10. D 600х500; 11. D 600х1000; 12. D 600х2000; 13. D 700х500; 14. D 700х1000; 15. D 700х2000; 16. D 800х500; 17. D 800х1000; 18. D 800х2000; 19. D 900х500; 20. D 900х1000; 21. D 900х2000; 22. D 1000х500; 23. D 1000х1000; 24. D 1000х2000. Всього: 24 типорозмiра.\\"]
[2,"UA 1.009.0097921-15","ВГ339887",1,"ГЄ123082","Правила ЄЕК ООН №10-02 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 10R-04 7148 ext.04 вiд |Нiмеччина |28.08.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |13-00728-CP-GBM-04 вiд 30.07.2015 Правила ЄЕК ООН №13-09 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 13HR-00 0588 ext.02 вiд |Нiмеччина |05.05.2015 |DEKRA Automobil GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |201535609 вiд 17.04.2015 Правила ЄЕК ООН №14-03 |NSAI, Iрландiя |E24 14R-07 0086 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00203-CP-GBM-00 вiд 14.04.2015 Правила ЄЕК ООН №16-04 |NSAI, Iрландiя |E24 16R-06 0131 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00143-CP-GBM-00 вiд | |25.03.2015 Правила ЄЕК ООН №26-02 |NSAI, Iрландiя |E24 26R-03 0075 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00177-CP-GBM-00 вiд 01.04.2015 Правила ЄЕК ООН №43-00 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 43R-01 2439 вiд 02.04.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: |TUV SUD Auto Service GmbH, |15-00108-CP-GBM-00 вiд 16.03.2015 |Нiмеччина | Правила ЄЕК ООН №48-02 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 48R-04 0807 ext.05 вiд |Нiмеччина |12.08.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |13-00726-CP-GBM-05 вiд 30.07.2015 Правила ЄЕК ООН №51-02 |Ministere du Developpement |E13*51R00*51R02*10489*01 вiд |durable et des |15.07.2015 |Infrastructures. Departement |протокол випробувань: |des Transports/SNCH, |LCA 51 0003 047 15 вiд 07.07.2015 |Люксембург | |Luxcontrol S.A., Люксембург | Регламенти ЄС № 715/2007 та |NSAI, Iрландiя |e24*715/2007*2015/45W*0347*01 692/2008 \"ЄВРО-6\" |DEKRA Automobil GmbH, |вiд 19.08.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: | |201536556 вiд 24.07.2015\\"]
[3,"UA 1.009.0097923-15","ВГ339888",1,"ГЄ123083","Правила ЄЕК ООН №10-02 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 10R-04 7148 ext.04 вiд |Нiмеччина |28.08.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |13-00728-CP-GBM-04 вiд 30.07.2015 Правила ЄЕК ООН №13-09 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 13HR-00 0588 ext.02 вiд |Нiмеччина |05.05.2015 |DEKRA Automobil GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |201535609 вiд 17.04.2015 Правила ЄЕК ООН №14-03 |NSAI, Iрландiя |E24 14R-07 0086 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00203-CP-GBM-00 вiд 14.04.2015 Правила ЄЕК ООН №16-04 |NSAI, Iрландiя |E24 16R-06 0131 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00143-CP-GBM-00 вiд | |25.03.2015 Правила ЄЕК ООН №24-03 |NSAI, Iрландiя |E24 24R-03 0073 ext.04 вiд |TUV SUD Auto Service GmbH, |25.08.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: | |14-00381-CP-GBM-04 вiд 20.07.2015 Правила ЄЕК ООН №26-02 |NSAI, Iрландiя |E24 26R-03 0075 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00177-CP-GBM-00 вiд 01.04.2015 Правила ЄЕК ООН №43-00 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 43R-01 2439 вiд 02.04.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: |TUV SUD Auto Service GmbH, |15-00108-CP-GBM-00 вiд 16.03.2015 |Нiмеччина | Правила ЄЕК ООН №48-02 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 48R-04 0807 ext.05 вiд |Нiмеччина |12.08.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |13-00726-CP-GBM-05 вiд 30.07.2015 Правила ЄЕК ООН №51-02 |Ministere du Developpement |E13*51R00*51R02*10367*02 вiд |durable et des |14.08.2015 |Infrastructures. Departement |протокол випробувань: |des Transports/SNCH, |LCA 51 0003 067 15 вiд 07.08.2015 |Люксембург | |Luxcontrol S.A., Люксембург | Правила ЄЕК ООН №83-06 \"ЄВРО-5\" |NSAI, Iрландiя |E24 83R-06 0413-J ext.01 вiд |TUV SUD Auto Service GmbH, |08.10.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: | |15-00362-CP-GBM-01 вiд 23.07.2015\\"]
[4,"UA 1.009.0097924-15","ВГ339889",1,"ГЄ123084","Правила ЄЕК ООН №10-02 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 10R-04 7148 ext.04 вiд |Нiмеччина |28.08.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |13-00728-CP-GBM-04 вiд 30.07.2015 Правила ЄЕК ООН №13-09 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 13HR-00 0588 ext.02 вiд |Нiмеччина |05.05.2015 |DEKRA Automobil GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |201535609 вiд 17.04.2015 Правила ЄЕК ООН №14-03 |NSAI, Iрландiя |E24 14R-07 0086 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00203-CP-GBM-00 вiд 14.04.2015 Правила ЄЕК ООН №16-04 |NSAI, Iрландiя |E24 16R-06 0131 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00143-CP-GBM-00 вiд | |25.03.2015 Правила ЄЕК ООН №26-02 |NSAI, Iрландiя |E24 26R-03 0075 вiд 27.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |15-00177-CP-GBM-00 вiд 01.04.2015 Правила ЄЕК ООН №43-00 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 43R-01 2439 вiд 02.04.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: |TUV SUD Auto Service GmbH, |15-00108-CP-GBM-00 вiд 16.03.2015 |Нiмеччина | Правила ЄЕК ООН №48-02 |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 48R-04 0807 ext.05 вiд |Нiмеччина |12.08.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: |Нiмеччина |13-00726-CP-GBM-05 вiд 30.07.2015 Правила ЄЕК ООН №51-02 |Ministere du Developpement |E13*51R00*51R02*10493*00 вiд |durable et des |28.04.2015 |Infrastructures. Departement |протокол випробувань: |des Transports/SNCH, |LCA 51 0003 031 15 вiд 21.04.2015 |Люксембург | |Luxcontrol S.A., Люксембург | Регламенти ЄС № 715/2007 та |NSAI, Iрландiя |e24*715/2007*2015/45W*0361*01 692/2008 \"ЄВРО-6\" |DEKRA Automobil GmbH, |вiд 23.08.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: | |201536748 вiд 10.08.2015\\"]
[5,"UA 1.009.0098014-15","ВГ339891",1,"ГЄ123400","Маpка доpожнього | | тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): |АМС \"Старконь\" | Модель (тип) ДТЗ: |370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 770, 771, 772, 773, 775, | | | |776, 777, 778 | | | Позначення виробника та типу |Y9МАМС370????????, Y9МАМС371????????, Y9МАМС372??????? ДТЗ в iдентифiкацiйному |Y9МАМС373????????, Y9МАМС375????????, Y9МАМС376??????? номерi ДТЗ (кодi VIN): |Y9МАМС377????????, Y9МАМС378????????, Y9МАМС770??????? |Y9МАМС771????????, Y9МАМС772????????, Y9МАМС773??????? |Y9МАМС775????????, Y9МАМС776????????, Y9МАМС777??????? |Y9МАМС778???????? Кaтегоpiя ДТЗ: |О1 Кiлькiсть осей / колiс: |2 / 4 Модель (тип) ДТЗ / Тип кузова:|770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778 - DC, бортовий, металевий, |зварної конструкцiї, борти вiдкиднi, з тентом або без нього; |370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378 - DC, лафетний, металевий, |зварної конструкцiї, борт вiдкидний Модель (тип) ДТЗ: |370, 375, 770, |371, 376, 771, |372, 377, 772, |373, 378, 773, |775 |776 |777 |778 Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |3500 100 4100 100 4600 100 5100 100 - шиpина: |2080 max - висота: |2400 max База причепа, мм: |2250 80 2620 80 2880 80 3150 |80 Колiя колiс, мм: |1870 max Маса спорядженого ДТЗ, кг |330 70 350 70 400 70 430 |70 Технiчно допустима повна маса,|750 кг: | Технiчно допустимий розподiл | повної маси, кг: | - на зчiпну головку: |25 - 65 - на вiсь: |685 - 725 Зчiпна головка, марка, тип: |KNOTT K7.5 (e1*94/20*1040*01); |AL-KO AK 7 (e1*94/20*0164*01); AL-KO AK7V (e1*94/20*0232*01); |STEELPRESS ZSK-750 (Е4-55R-01 0027); ZSK-850 (Е4-55R-01 0030); |ZSK-1300 (Е4-55R-01 0029) Пiдвiска: |370, 371, 372, 373, 770, 771, 772, 773 - залежна, ресорна, з |гiдравлiчними амортизаторами; |375, 376, 377, 378, 775, 776, 777, 778 - незaлежнa, торсiонна Гальмiвна система: |вiдсутня Шини: - розмiр: |165/70R13 |175/70R13 |185/65R13 |175/70R14 |185/60R15 |205/60R16 - iндекс несiвної здатностi: |79 |82 |84 |86 |84, 88 |92 - категорiя швидкостi: |T |T, Н |H |Т |H, Q |H, Q\\"]
[6,"UA 1.009.0098014-15","ВГ339891",2,"ГЄ123401","Найменування |Модель |Кiлькiс | |ть Лiхтар |FRISTOM |ZEM KWIDZYN 141 |Aspock |WAS |WGF |2 комбiнований |MD-2 |(E20 019512, |FMN - 1 |W18u |(E20 010118, | заднiй: |(Е20 9489) |E20 029513) |(Е4 10333) |(E20 0230) |E20 02019) | Лiхтар переднiй:|FRISTOМ |ZEM KWIDZYN |АЕА |АЕА |2 |FT-6 |E92D |ФП16.3712-01 |ФП161.3712-01 | |(E20 020515) |(E8 7518) |(Е22 97514, Е22 |(Е22 00515) | | | |00514) | | Лiхтар |FRISTOМ |ZEM KWIDZYN 082 |Aspock |WAS |АЕА |2 освiтлення |MD-21 |(E20 9470) |MD-21/1 |W08 |14.3717-01, | номерного знака:|(E20 | |(E20 |(E20 |141.3717-01 | |4R-009779) | |4R-009944) |009776) |(Е22 0006511,| |FT-22 | | | |Е22 06611) | |(E9 1603) | | | | | Лiхтар |FRISTOM |GMAK |WESEM |PROMOT |АЕА |GMAK |1 протитуманний |MD-35 (Е20 |G-03 |(E20 |LT-150 |24.3.04.16|MU-15 | заднiй: |000234) |(E20 |9101) |(E20 |-02 |(Е20 901) | |HS-1, DOB-50 |00801) | |009775) |(E22 | | |(Е20 38R- 000530)| | | |00521) | | Свiтлоповертачi |Aspock |FRISTOM |FRISTOM |WITAL |WAS |АЕА |2 переднi: |DOB |DOB-32 |DOB-35 |UP-60 |UP-105x48 |ФП315 | |(Е20 |(Е20 |(Е20 |(E20 |(E20 |(Е22 | |020123, |020125) |020123, |029932) |029802) |03521) | |Е20 020124,| |Е20 020124)|U075 | |ФП312 | |Е20 020125)| | |(E20 02802)| |(Е22 | | | | | | |05553) | Свiтлоповертачi |Aspock |FRISTOM |FRISTOM |WITAL |WAS |АЕА (ВЗА) |4 боковi: |DOB |DOB-32 |DOB-35 |UP-60 |UP-105x48 |ФП316 | |(Е20 |(Е20 |(Е20 |(E20 |(E20 |(Е22 | |020123, |020125) |020123, |029932) |029802) |03521) | |Е20 020124,| |Е20 020124)|UP-40 | |ФП312 | |Е20 020125)| | |(E20 02803)| |(Е22 | | | | | | |05553) | Свiтлоповертачi |Aspock |FRISTOM |WITAL |WAS |ОСВАР |АЕА |2 заднi: |DOB-31 |DOB-31 |UT-150 |UT-150 |ФП401 |ФП401 | |(Е20 |(Е20 |(E20 02226)|(E20 |(E2 |(Е22 | |020122) |020122) | |029791) |0287115) |00521, | | | | | | |Е22 05537)|\\"]
[7,"UA 1.009.0098014-15","ВГ339891",3,"ГЄ123402","Модель (тип) ДТЗ |довжина, мм |база, мм |ширина, мм |колiя, мм |висота, мм |E1 |A |B |C |Д |E | 370, 375, 770, 775.|3500 100 |2250 80 |2080 max |1870 (max)|1020 100 |2400 (max) 371, 376, 771, 776.|4100 100 |2620 80 |2080 max |1870 (max)|1020 100 |2400 (max) 372, 377, 772, 777.|4600 100 |2880 80 |2080 max |1870 (max)|1020 100 |2400 (max) 373, 378, 773, 778.|5100 100 |3150 80 |2080 max |1870 (max)|1020 100 |2400 (max) Малюнок\\"]
[8,"UA 1.009.0098014-15","ВГ339891",4,"ГЄ123403","Правила ЄЕК ООН № 48-02 |Випробувальний центр КТЗ |пpотокол випpобувaнь \"Единообразные предписания, |ДП |1.01-0166-15 вiд 05.06.2015 касающиеся официального |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\", | утверждения транспортных средств |01313, м. Київ, пр-т | в отношении установки устройств |перемоги, 57 | освещения и световой сигнализации\"|атестат акредитацiї № | (Правила ЄЕК ООН № 48-04) |2Н1127 | ОСТ 37.001.220-80 \"Прицепы к |Випробувальний центр КТЗ |пpотокол випpобувaнь легковым автомобилям. Параметры, |ДП |1.01-0167-15 вiд 05.06.2015 размеры и общие технические |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\", |акт науково-технiчної експертизи требования\" (пп. 1.3, 1.6, 2.1.2, |01313, м. Київ, пр-т |документацiї 2.1.4-2.1.6, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.6) |перемоги, 57 |АКТ № 1.01-0136Е/О1-15 вiд |атестат акредитацiї № |23.11.2015 |2Н1127 | | |Е4-55R-01 0027 Ext.01 вiд 20.08.07 |RDW (Нiдерланди) |(STEELPRESS ZSK-750) | |Е4-55R-01 0030 Ext.01 вiд 20.08.07 | |(STEELPRESS ZSK-850) | |Е4-55R-01 0029 Ext.01 вiд 06.09.07 | |(STEELPRESS ZSK-1300) | |(щодо п. 2.2.2 ОСТ 37.001.220-80) | | | |e1*94/20*1040*01 вiд 31.08.01 | |(KNOTT K7,5) |Kraftfahrt-Bundesamt, |е1*94/20*0164*01 вiд 12.03.99 |Нiмеччина |(AL-KO АК-7) | |e1*94/20*0232*01 вiд 12.03.99 | |(AL-KO AK7V) | |(щодо п. 2.2.2 ОСТ 37.001.220-80)\\"]
[9,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",1,"ГЄ119280","Характеристики дорожнього транспортного засобу Назва параметру або розмiру Вид модифiкацiї, значення показника ПГ-02Б ПГ-02И 1 Повна конструктивна маса причепа з вантажем, кг, не бiльше 450 1000 2 Маса спорядженого причепа, кг, не бiльше 750 3500 3 Корисна маса вантажу (вантажопiдйомнiсть), кг 650 3200 4 Навантаження на дорогу вiд повної маси причепа через шини колiс осi, кгс 980 980 5 Вертикальне статичне навантаження у центрi кульового шарнiру зчiпного пристрою при повнiй масi причепа, кгс 35?100 35?100 6. Висота центру сферичного замкового пристрою дишла при повнiй масi, мм 350-1000 350?1000 7. Колiя колiс, мм, 500?2000 500?2000 8. Кiлькiсть осей/колiс 1/2 або 1/4 або 2/4 або 2/8 1/2 або 2/4 або 3/6 або1/4 або 2/8 або 3/12 9. Шини безкамернi 155?215/ 45?85 R11?19 виробництва ПрАТ \"РОСАВА\" м. Бiла Церква Київської областi 155?215/ 45?85 R11?19 виробництва ПрАТ \"РОСАВА\" м. Бiла Церква Київської областi 10. Тиск повiтря в шинах, кПа, (кгс/см2) 200(2,0)?260(2,6) 200(2,0)?260(2,6) 11. Габаритнi розмiри, мм, не бiльше: довжина загальна, 8000 8000 ширина загальна, 2300 2300\\"]
[10,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",2,"ГЄ119281","висота (базовий розмiр) 12. База причепа, мм 13. Дорожнiй просвiт, мм, не менше 14. Кути вiдхилення дишла, градуси, не менше 3000 1270?4500 200 В вертикальнiй площинi - 25 В горизонтальнiй - 60 3000 1270?4500 200 В вертикальнiй площинi - 25 В горизонтальнiй - 60 Категорiя дорожнього транспортного засобу: Код VIN О1 Y?9PG02H0??A17??? де 2-й знак \"6\" або \"7\" або \"8\" або \"9\" , 10-й знак - рiк випуску (2015-\"F\", 2016-\"G\", 2017-\"H\"), 11-й знак - позначення серiї (цифра або заголовна латинська буква), 15-й, 16-й, 17-й знаки порядковi номери (з 001 по 999) О1 або О2 Y?9PG02H0??A17??? де 2-й знак \"6\" або \"7\" або \"8\" або \"9\", 10-й знак - рiк випуску (2015-\"F\", 2016-\"G\", 2017-\"H\"), 11-й знак - позначення серiї (цифра або заголовна латинська буква), 15-й, 16-й, 17-й знаки порядковi номери (з 001 по 999) Тип кузова: Металевий, зварної конструкцiї; платформа з крiпленням вантажiв; бортова платформа з тентом або без; цiльнометалевий фургон; торгiвельний фургон; платформа для перевезення човнiв Металевий, зварної конструкцiї; платформа з крiпленням вантажiв; бортова платформа з тентом або без; цiльнометалевий фургон; торгiвельний фургон; платформа для перевезення човнiв Пiдвiска: Незалежна торсiонна або залежна на поздовжнiх ресорах з двома телескопiчними амортизаторами Регулювання висоти: не передбачене Амортизатори: гiдравлiчнi, телескопiчнi Гальмiвна система: вiдсутня Iнерцiйного типу з гiдравлiчним або механiчним приводом Зчiпний пристрiй: Свiтловi прилади: кульового типу: марки \"AL-KO\" виробництва \"ALOIS KOBER GmbH\", Нiмеччина Лiхтарi переднi сигнальнi та освiтлювальнi, лiхтарi освiтлення номерного знаку, лiхтарi заднi та освiтлювальнi, свiтловiдбивачi виробництва ТОВ \"РУСЛАН-КОМПЛЕКТ\" м. Мелiтополь Запорiзької областi.\\"]
[11,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",3,"ГЄ119282","Креслення\\"]
[12,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",4,"ГЄ119283","Креслення\\"]
[13,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",5,"ГЄ119284","Креслення\\"]
[14,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",6,"ГЄ119285","Креслення\\"]
[15,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",7,"ГЄ119286","Креслення\\"]
[16,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",8,"ГЄ119287","Креслення\\"]
[17,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",9,"ГЄ119288","Креслення\\"]
[18,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",10,"ГЄ119289","Креслення\\"]
[19,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",11,"ГЄ119290","Креслення\\"]
[20,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",12,"ГЄ119291","Креслення\\"]
[21,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",13,"ГЄ119292","Креслення\\"]
[22,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",14,"ГЄ119293","Креслення\\"]
[23,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",15,"ГЄ119294","Креслення\\"]
[24,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",16,"ГЄ119295","Креслення\\"]
[25,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",17,"ГЄ119296","Креслення\\"]
[26,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",18,"ГЄ119297","Креслення\\"]
[27,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",19,"ГЄ119298","Креслення\\"]
[28,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",20,"ГЄ119299","Креслення\\"]
[29,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",21,"ГЄ119300","Креслення\\"]
[30,"UA 1.032.0097944-15","ВГ587482",22,"ГЄ119301","Креслення\\"]
[31,"UA 1.032.0097998-15","ВГ587506",1,"ГЄ119303","№№ Найменування: Позначення: Кiлькiсть,шт.: 1. Палець кульовий 21010290419286 60 2. Палець кульовий 21080290419286 30 3. Палець кульовий 21100290419286 40 4. Палець кульовий 21230290419286 30 5. Важiль 21213341408000 13 6. Тяга рульової трапецiї 21230341401000 10 7. Тяга рульової трапецiї 21230341405310 10 Кiлькiсть позицiй - 7 (сiм). Загальна кiлькiсть - 193 (сто дев'яносто три) шт.\\"]
[32,"UA 1.032.0098001-15","ВГ587509",1,"ГЄ119304","№№ Найменування: Позначення: Кiлькiсть,шт.: 1. Бaрaбaн гальмiвний 21080350207000 20 2. Бaрaбaн гальмiвний 21210350207000 52 3. Диск гальмiвний 21120350107002 1 4. Диск гальмiвний 21210350107001 45 5. Комплект колодок гальмiвних 21010350180083 8 6. Комплект колодок гальмiвних 21210350180082 8 Кiлькiсть позицiй - 6 (шiсть). Загальна кiлькiсть - 134 (сто тридцять чотири) шт.\\"]
[33,"UA 1.038.0098167-15","ВГ592925",1,"ГЄ110186","1. Загальне 1.1. Марка (торгова назва виробника) А208.50 1.2. Тип та загальний торговий опис автобус загального призначення 1.3. Засоби iдентифiкацiї типу, в тому разi якщо вони позначенi на транспортному засобi заводська табличка, iдентифiкацiйний номер автобуса (номер-VIN) - Y89A20850?9A26?? 1.3.1. Розташування цих позначень заводська табличка прикрiплена нероз'ємним з'єднанням на стiнцi подiуму бiля сходинки службових дверей, iдентифiкацiйний номер автобуса (номер-VIN) нанесений на необроблену поверхню сходинки службових, iдентифiкацiйний номер шасi (номер-VIN) нанесений на пiдвiконну панель перегородки моторного вiдсiку (доступ ззовнi через кришку моторного вiдсiку) 1.4. Базова модель ДТЗ VOLKSWAGEN Crafter 50 (тип 2EKZ) 1.5. Категорiя / клас дорожнього транспортного засобу М2/В 1.6. Назва та адреса виробника ПП \"Автотехнологiя\", 33009, м. Рiвне, пров. Робiтничий, 1, код ЄДРПОУ 33001116 2. Загальнi конструктивнi характеристики дорожнього транспортного засобу 2.1. Колiсна формула / ведучi колеса 4х2.2 / заднi 2.2. Розташування двигуна переднє, поздовжнє 2.3. Кiлькiсть мiсць для сидiння (без водiя) 19 2.4. Загальна пасажиромiсткiсть 19 2.5. Кiлькiсть мiсць членiв екiпажу 0 2.6. Розташування рульового керування (лiве або праве) лiве 3. Маса та розмiри 3.1. Габаритнi розмiри, мм: - довжина 7340 - ширина 1993 - висота 2755-2925 3.2. Колiсна база, мм 4325 3.3. Колiя переднiх / заднiх колiс, мм 1708/1521 3.4. Маса спорядженого ДТЗ, кг, не бiльше: 3550 3.5. Повна маса ДТЗ, кг, не бiльше: 5000 3.6. Максимальне технiчно допустиме навантаження на кожну вiсь, кг, не бiльше: - на передню вiсь 1850 - на задню вiсь 3500 4. Силова установка Модель ДТЗ А208.50 4.1. Виробник VOLKSWAGEN, VW 4.2. Модель, тип CKUB 4.3. Принцип роботи запалювання вiд стиснення, чотиритактний з турбонаддувом 4.4. Кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне 4.5. Робочий об'єм, куб.см. 1968 4.6. Ступiнь стиснення 16.0 : 1 4.7. Максимальна потужнiсть, кВт при хв?? 120 при 3600 4.8. Максимальний крутний момент, Нм при хв?? 400 при 1800 4.9. Екологiчна норма \"Євро - 4\" 4.10. Паливо дизельне 4.11. Система живлення впорскування палива, Common Rail 4.12. Система впуску (повiтряний фiльтр) з сухим паперовим елементом, 2E0 183 4.13. Система запалювання вiд стиснення 4.14. Система випуску - глушник, тип: 2Е0 119 B - нейтралiзатор, тип: iз системою нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв 2E0 214 B\\"]
[34,"UA 1.038.0098167-15","ВГ592925",2,"ГЄ110186","5. Трансмiсiя 5.1. Тип SG - механiчна 5.2. Зчеплення (тип) сухе, фрикцiйне, однодискове 5.3. Коробка передач 5.3.1. Тип, модель механiчна, з ручним керуванням НМ6CB006 5.3.2. Число передач 6 5.3.3. Передавальнi числа: I 5,077 II 2,610 III 1,518 IV 1,000 V 0,791 VI 0,674 з.х. 4,723 5.4. Головна передача гiпоїдна 5.4.1. Передавальне число 5.100 6. Пiдвiска 6.1. Передня незалежна, з А-подiбними важелями, амортизацiйними стiйками, поперечною ресорою, стабiлiзатором поперечної стiйкостi 6.2. Задня залежна, жорсткий мiст iз багато листовими ресорами, амортизаторами, стабiлiзатором поперечної стiйкостi 6.3. Шини та колеса - розмiр: 195/75 R16С - iндекс несiвної здатностi 107/105 - категорiя швидкостi: R 7. Рульове керування 7.1. Механiзм та орган керування 7.1.1. Тип механiзму механiчне, типу \"шестерня - рейка\" 7.1.2. Метод посилення (якщо є) гiдравлiчний 8. Гальма 8.1. Робоча Гiдравлiчна, двоконтурна, з дiагональним розподiленням контурiв, гальмiвнi механiзми колiс - дисковi, АБС 8.2. Запасна один з контурiв робочої гальмiвної системи 8.3. Стоянкова механiчна, з ручним тросовим приводом на гальмовi механiзми заднiх колiс\\"]
[35,"UA 1.038.0098167-15","ВГ592925",3,"ГЄ110186","9. Габаритне креслення Автобус моделi А208.50\\"]
[36,"UA 1.038.0098167-15","ВГ592925",4,"ГЄ110186","Позначення та назва нормативних документiв, вiдповiдно до яких проводилась сертифiкацiя Найменування Органу або випробувальної лабораторiї, якi видавали документ щодо пiдтвердження вiдповiдностi Позначення,номер документа та дата видачi Правила ЄЕК ООН №10-02 Лабораторiя випробувань та дiагностiки ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", атестат акредитацiї №2Н132 вiд 11.12.2009р., №1.01-0229-11 вiд 16.05.11р. Правила ЄЕК ООН № 13-09 Лабораторiя випробувань та дiагностiки ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", атестат акредитацiї №2Н132 вiд 11.12.2009р. №1.01-0109-12 вiд 02.04.2012р. TUV Rhtinland Kraftfahrt GmbH, Нiмеччина, EI 13-HR-000215 ErW.Ext.07 Правила ЄЕК ООН № 14-03 ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\", атестат акредитацiї вiд 03.03.2013р. №2Т085, №0196/2014 вiд 26.09.2014р. №0197/2014 вiд 30.09.2014р. Kraftfahrt-Bundessamt, Нiмеччина, №070524 вiд 28.02.2014р. Правила ЄЕК ООН № 16-04 ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\", атестат акредитацiї вiд 03.03.2013р. №2Т085, №0195/2014 вiд 26.09.2014р. Kraftfahrt-Bundessamt, Нiмеччина. №070524 вiд 28.02.2014р. Правила ЄЕК ООН № 24-03 Kraftfahrt-Bundessamt, Нiмеччина. еI*80/1269*1999/99*3181*00 вiд 31.03.2011р. Правила ЄЕК ООН № 43-00 Kraftfahrt-Bundessamt, Нiмеччина. ТОВ \"ТРАЙДСIСТЕМ\", м.Донецьк, №002231 вiд 06.08.2013р., № UА1.163.0055692-15 вiд 03.08.2015р. Правила ЄЕК ООН № 48-02 Лабораторiя випробувань та дiагностiки ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", атестат акредитацiї №2Н132 вiд 11.12.2009р., №1.01-0226-11 вiд 16.05.2011р., TUV Rheinland Luxemburg GmbH.Люксембург*, ЕI3*48R00*48R03*9580*00 вiд 30.12.2008р. Правила ЄЕК ООН № 49 Kraftfahrt-Bundessamt, Нiмеччина, eI*2005/55*2008/74G*0863*0 вiд 30.06.2010р. Правила ЄЕК ООН № 51-02 Лабораторiя випробувань та дiагностiки ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", атестат акредитацiї №2Н132 вiд 11.12.2009р, №1.01-0228-11 вiд 16.05.2011р. Kraftfahrt-Bundessamt, Нiмеччина, №0211411 вiд 17.06.2011р. Правила ЄЕК ООН № 107-02 ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\", атестат акредитацiї вiд 03.03.2013р. №2Т085, № 0065к/2015 вiд 23.11.2015р. Правила ЄЕК ООН № 80-01 Лабораторiя випробувань та дiагностiки ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", атестат акредитацiї №2Н132 вiд 11.12.2009р. №1.03-14396/R80 вiд 03.09.2010р. VCA , Велика Британiя, ЕII*74/408*2005/39*0689*00 вiд 13.05.2009р. Правила ЄЕК ООН № 89-00 IFM-Inststut fur Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Нiмеччина, EI-89R-00-0229*00 вiд 04.09.2013р.\\"]
[37,"UA 1.038.0098325-15","ВГ592927",1,"ГЄ110190","Загальний опис автобуса Категорiя-М3 Клас-III Загальна пасажиромiсткiсть-50 Кiлькiсть мiсць для сидiння-49+1 службове +1 водiя. Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[38,"UA 1.040.0098199-15","ВГ585346",1,"ГЄ079422","1. \"VEGA 8\" 2. \"VEGА 8-01\" 3. \"VEGA 8-02\", 4. \"VEGA 8-03\", 5. \"VEGA 8-04\", 6. \"VEGA 8-05\", 7. \"VEGA 8-06\", 8. \"VEGA 8-07\", 9. \"VEGA 8-08\", 10. \"VEGA 8-09\", 11. \"VEGA 8-10\", 12. \"VEGA 8-11\", 13. \"VEGA 6\", 14. \"VEGA 6-01\", 15. \"VEGA 6-02\", 16. \"VEGA 6-03\", 17. \"VEGA 6-04\", 18. \"VEGA 6-05\", 19. \"VEGA 6-06\", 20. \"VEGA 6-07\", 21. \"VEGA 6-08\", 22. \"VEGA 6-09\", 23. \"VEGA 6-10\", 24. \"VEGA 6-11\", 25. \"VEGA 4\", 26. \"VEGA 4-01\", 27. \"VEGA 4-02\", 28. \"VEGA 4-03\", Всього: 28 позицiй.\\"]
[39,"UA 1.045.0098207-15","ВГ479638",1,"ГЄ108315","1. Водонагрiвачi електричнi, побутовi, акумуляцiйного типу, торгiвельної марки: 'ТЕРМЕКС'/'THERMEX': ES30V, ES40V, ES50V, ES60V, ES70V, ES80V, ES30H, ES40H, ES50H, ES60H, ES70H, ES80H, ER50V, ER80V, ER100V, ER120V, ER150V, ER200V, ER300V, ER50H, ER80H, ER100H, ER120H, ER150H, IR30V, IR50V, IR80V, IR100V, IR120V, IR150V, IR200V, IR300V, IR30H, IR50H, IR80H, IR100H, IR120H, IR150H, IR200H, IR300H, IS30V, IS50V, IS80V, IS100V, IS30H, IS50H, IS80H, IS100H, IF30V, IF50V, IF80V, IF100V, IF120V, IF150V, IF200V, IF300V, IF30H, IF50H, IF80H, IF100H, IF120H, IF150H, ID30V, ID50V, ID80V, ID100V, ID120V, ID150V, ID200V, ID300V, ID30H, ID50H, ID80H, ID100H, ID120H, ID150H, RZL 30 VS, RZL 50 VS, RZL 80 VS, RZL120 VS, RZL150 VS, RZL200 VS, RZL300 VS, RZL 30 HS, RZL 50 HS, RZL 80 HS, RZL120 HS, RZL150 HS, RZL200 HS, RZL300 HS, 30 S, 50 S, 80 S, 100 S, 30 SO, 50 SO, 80 SO, 100 SO, 30SPR-V, 50SPR-V, 80SPR-V, 100SPR-V, SPR30, SPR50, SPR80, SPR100, SPR30V, SPR50V, SPR80V, SPR100V, H50-V, H80-V, H100-V, H120-V, H150-V, H200-V, H50-H, H80-H, H100-H, H120-H, H150-H, H200-H, Slim H30 YV, Slim H40 YV, Slim H50 YV, Slim H60 YV, Slim H70 YV, Slim H80 YV, Slim H30 YH, Slim H40 YH, Slim H50 YH, Slim H60 YH, Slim H70 YH, Slim H80 YH, H30 YV, H40 YV, H50 YV, H60 YV, H70 YV, H80 YV, H30 YH, H40 YH, H50 YH, H60 YH, H70 YH, H80 YH, H5-O, H10-O, H12-O, H30-O, H5-U, H10-U, H12-U, H15-U, H30-U, H5-H, H10-H, H15-H, H12-H, H30-H, RZB 30-D, RZB 50-D, RZB 80-D, RZB100-D, RZB 120-D, RZB 150-D,\\"]
[40,"UA 1.045.0098207-15","ВГ479638",2,"ГЄ108316","RZB 30-F, RZB 50-F, RZB 80-F, RZB100-F, RZB 120-F, RZB 150-F, RZB 30-L, RZB 50-L, RZB 80-L, RZB100-L, RZB 120-L, RZB 150-L, RZL 30, RZL 40, RZL 50, RZL 60, RZL 70, RZL 80, RZL 100, RZB 10, RZB 30, RZB 40, RZB 50, RZB 60, RZB 70, RZB 80, RZB 100, ES30V silverheat, ES40V silverheat, ES50V silverheat, ES60V silverheat, ES70V silverheat, ES80V silverheat, ES30H silverheat, ES40H silverheat, ES50H silverheat, ES60H silverheat, ES70H silverheat, ES80V silverheat, ER50V silverheat, ER80V silverheat, ER100V silverheat, ER120V silverheat, ER150V silverheat, ER200V silverheat, ER300V silverheat,ER50H silverheat, ER80H silverheat, ER100H silverheat, ER120H silverheat, ER150H silverheat, MK10, MK15, MK30, MK50, MK80, MK100, MK50V, MK80V, MK100V, EQ30V, EQ50V, EQ80V, EQ100V, EQ30H, EQ50H, EQ80H, EQ100H, IU30,IU40,IU50, IU80, IU100, IU30V,IU40V,IU50V, IU80V, IU100V, IBL5O, IBL10O, IBL15O, IBL30O, IBL5U, IBL10U, IBL15U, IBL30U, IBL5H, IBL10H, IBL15H, IBL30H, MS10, MS15, Light MS15 Combi, Light MS15 Shower, ERD30, ERD50, ERD80, ERD100, ERD30V, ERD50V, ERD80V, ERD100V, ERS 100 V (thermo), ERS 150 V(thermo), ERS 80 V(thermo), ESS 30 V(thermo), ESS 50 V(thermo), ESS 30 V(eco), ESS 50 V(eco), ERS 50 V(eco), ERS 80 V(eco), ERS 100 V(eco), ERS 150 V(eco), ESS 30 H(eco), ESS 50 H(eco), ERS 50 H(eco), ERS 80 H (eco), ERS 100 H(eco), ERS 150 H(eco), ER 120 V(combi. L), ER 120 V(combi. R), ER 150 V(combi. L), ER 120 V(combi. R), ERS 50H, ERS 50V, ERS 80H, ERS 80V,ERS 100V, ER 150V, ESS 30V, ESS 50H, ESS 50V, ESS 65H, ESS 65V, ESS 80H, ESS 80V, ISL 30V, ISL 50V, ISP 30V, ISP 50V. (триста шiсть моделей) 2. Водонагрiвачi електричнi, побутовi, акумуляцiйного типу, торгiвельної марки 'ATT': ES30V, ES40V, ES50V, ES60V, ES70V, ES80V, ES100V, ES30H, ES40H, ES50H, ES60H, ES70H, ES80H, ES100H, ER50V, ER80V, ER100V, ER120V, ER150V, ER200V, ER300V, ER50H, ER80H, ER100H, ER120H, ER150H, ER200H, ER300H, 30 S-RE, 50 S-RE, 80 S-RE, 100 S-RE, RZL200 VP, RZL300 VP\\"]
[41,"UA 1.045.0098207-15","ВГ479638",3,"ГЄ108317","RSS30V, RSS50V, RSS80V, RSS100V, RSS120V, RSS150V, RSS30H, RSS50H, RSS80H, RSS100H, RSS120H, RSS150H, FSS30V, FSS50V, FSS80V, FSS100V, FSS150V, FSS30H, FSS50H, FSS80H, FSS100H, FSS150H, MSS30V, MSS50V, MSS80V, MSS100V, MSS120V, MSS150V (шiстдесят двi моделi) 3. Водонагрiвачi електричнi, побутовi, акумуляцiйного типу, торгiвельної марки 'ETALON': ES30V, ES40V, ES50V, ES60V, ES 70V, ES80V, ES30H, ES40H, ES50H, ES60H, ES70H, ES80H, ER50V, ER80V, ER100V, ER120V, ER150V, ER200V, ER300V, ER50H, ER80H, ER100H, ER120H, ER150H, MK10, MK15, MK30, MK50, MK80, MK100, MK50V, MK80V, MK100V (тридцять три моделi) 4. Водонагрiвачi електричнi, побутовi, акумуляцiйного типу, торгiвельної марки 'GARANTERM': ES30V, ES40V, ES50V, ES60V, ES65V, ES70V, ES80V, ES30H, ES40H, ES50H, ES60H, ES70H, ES80H, ER50V, ER80V, ER100V, ER120V, ER150V, ER200V, ER300V, ER50H, ER80H, ER100H, ER120H, ER150H, GTR30V, GTR50V, GTR80V, GTR100V, GTR150V, GTR200V, GTN30V, GTN50V, GTN80V, GTN100V, GTN150V, GTN200V, GTI30V, GTI50V, GTI80V, GTI100V, GTI150V, GTI200V, MGR5O, MGR10O, MGR15O, MGR30O, MGR5U, MGR10U, MGR15U, MGR30U, MGR5H, MGR10H, MGR15H, MGR30H, MGR30V, MGR50V, MGR80V, MGR100V, MGR150V, MGR200V (шiстдесят одна модель) 5. Водонагрiвачi електричнi, побутовi, акумуляцiйного типу, торгiвельної марки 'AquaVerso': ES30V, ES40V, ES50V, ES60V, ES70V, ES80V, ES30H, ES40H, ES50H, ES60H, ES70H, ES80H, ER50V, ER80V, ER100V, ER120V, ER150V, ER200V, ER300V, ER50H, ER80H, ER100H, ER120H, ER150H,\\"]
[42,"UA 1.045.0098207-15","ВГ479638",4,"ГЄ108318","ER80V(combi. L), ER80V(combi. R), ER100V(combi. L), ER100V(combi. R) (двадцять вiсiм моделей) 6. Водонагрiвачi електричнi, побутовi, акумуляцiйного типу, торгiвельної марки 'EDISSON': MK10, MK15, MK30, MK50, MK80, MK100, MS10, MS15, Light MS15 Combi, Light MS15 Shower , ER50V, ER80V, ER100V (тринадцять моделей) Всього: п'ятсот три моделi в шести позицiях.\\"]
[43,"UA 1.045.0098297-15","ВГ479637",1,"ГЄ108313","1. Водонагрiвачi електричнi побутовi, проточного типу, торгiвельної марки 'THERMEX': THERMEX 350 Stream (combi cr), THERMEX 500 Stream (combi cr), THERMEX 700 Stream (combi cr), THERMEX 350 Stream(combi wh), THERMEX 500 Stream (combi wh), THERMEX 700 Stream(combi wh), THERMEX light MS 15(комби), THERMEX light MS 15(душ), THERMEX System 1000 wh, THERMEX System 1000 cr, THERMEX System 600 wh, THERMEX System 600 cr, THERMEX System 800 wh, THERMEX System 800 cr. THERMEX 350 City Stream (combi), THERMEX 500 City Stream (combi), THERMEX 700 City Stream (combi) (сiмнадцять моделей) 2. Водонагрiвачi електричнi побутовi, проточного типу, торгiвельної марки 'EDISSON': EDISSON-350 (кухня), EDISSON-350 (душ), EDISSON-350 (комби), EDISSON-500 (кухня), EDISSON-500 (комби), EDISSON-500 (душ), EDISSON-700 (кухня), EDISSON-700 (душ), EDISSON-700 (комби), EDISSON С-600, EDISSON С-800, EDISSON С-1000, EDISSON light MS 15(душ), EDISSON light MS 15(комби). EDISSON-Eco 350 (кухня), EDISSON-Eco 350 (душ), EDISSON-Eco 350 (комби), EDISSON-Eco 500 (кухня), EDISSON-Eco 500 (комби), EDISSON-Eco 500 (душ) (двадцять моделей) 3. Водонагрiвачi електричнi побутовi, проточного типу, торгiвельної марки 'ETALON': ETALON Jet 350 (душ), ETALON Jet 350 (комби), ETALON Jet 350 (кухня), ETALON Jet 500 (душ), ETALON Jet 500 (комби), ETALON Jet 500 (кухня), ETALON Jet 700 (душ), ETALON Jet 700 (комби), ETALON Jet 700 (кухня), (дев'ять моделей). 4. Водонагрiвачi електричнi побутовi, проточного типу, торгiвельної марки 'Garanterm' GARANTERM GFD 35 (combi), GARANTERM GFD 50 (combi), GARANTERM GFR 35 (combi), GARANTERM GFR 50 (combi), GARANTERM GHM 350 (combi wh), GARANTERM GFD 500 (combi wh), GARANTERM GHM 700 (combi wh). (сiм моделей).\\"]
[44,"UA 1.045.0098297-15","ВГ479637",2,"ГЄ108314","5. Електричнi обiгрiвачi повiтря конвекцiйного типу , побутовi, торгiвельної марки 'ETALON': EO5UB, E10UB, E15UB, E20UB. (Чотири моделi) 6. Електричнi обiгрiвачi повiтря конвекцiйного типу , побутовi, торгiвельної марки 'EDISSON': SO5UB, S10UB, S15UB, S20UB (Чотири моделi) 7. Електричнi обiгрiвачi повiтря конвекцiйного типу , побутовi, торгiвельної марки 'GARANTERM': GO5UP, G10UP, G15UP, G20UP. (Чотири моделi) Всього: шiстдесят п'ять моделей в сьомих позицiях\\"]
[45,"UA 1.059.0097993-15","ВГ596723",1,"ГЄ130262","Вироби трикотажнi для дiтей, код УКТ ЗЕД 6111: Сорочечки Кофточки Повзунки Чепчики Пiнетки Рукавички Нагрудники Вироби трикотажнi для дiтей, коди УКТЗЕД 6103, 6104, 6111: Комбiнезони Напiвкомбiнезони Всього 9 (дев'ять) найменувань\\"]
[46,"UA 1.066.0097974-15","ВГ598022",1,"ГЄ120941","1. 215/75R17.5 BT926 Boto - 60 шт. 2. 215/75R17.5 BT957 Boto - 250 шт. 3. 235/75R17.5 BT926 Boto - 24 шт. 4. 235/75R17.5 BT957 Boto - 24 шт. 5. 315/70R22.5 BT388 Boto - 200 шт. 6. 315/70R22.5 BT688 Boto - 80 шт. 7. 385/65R22.5 BT668 Boto - 54 шт. Загальна кiлькiсть - 7 позицiй, 692 шт. Повiдомлення про затвердження типу: 1. E4-54R-0024111 вiд 28.07.2011р. 2. E4-54R-0024371 вiд 10.02.2015 р. 3. E4-54R-0024378 вiд 01.10.2014 р. 4. E4-54R-0024376 вiд 01.10.2014 р. 5. E4-54R-0016617 вiд 01.10.2014 р. Загальна кiлькiсть - 5 позицiй\\"]
[47,"UA 1.151.0098223-15","ВГ349688",1,"ГЕ387943","Макети зброї масогабаритнi моделi: гвинтiвки зразка 1891/30рр. калiбру 7,62 мм №№КI 479620,КI ГК8076 КI ЕК 7454, КI 587670, КI ЗЕ 2444, КI ИП 3500, КI УМ 4628, КI 438240, КI ЖЮ 6692, КI ЖВ 3742, КI РИ 4941, КI НС 9229, КI ЗП 8894, КI ТВ 3010, КI ХА 1079, КI МС 9837, КI УМ 1541, КI 481450, КI КЬ 9383, КI КО 2449, КI ПП 7957, КI ХН 1717, КI ВФ 5765, КI 828900, КI ВТ 4512, КI ДО 8430, КIЗО 2134, КI ЮЛ 5250, Кi СО 4540, КI ЗЧ 5829, кiлькiстю 30 од., Макети зброї масогабаритнi моделi: револьвери Наган калiбру 7,62 мм №№ КI 115852, КI 828370, КI 395900, КI 510810, КI 442600, КI 490430, КI 989480, КI 674130, КI 529270, КI 327210, КI 275000, КI 413710, КI 991700, КI 178365, КI 233820, КI 392360, КI 812970, Кi 348590, КI 767350, Кi 257000, кiлькiстю 20 од. Загальною кiлькiстю 50 (пятдесят) одиниць\\"]
[48,"UA 1.155.0098029-15","ВГ249886",1,"ГЄ032510","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi обладнання у складi та з технiчними характеристиками наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗ вiд 23.12.2014 № 844; зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до Реєстру РЕЗ i ВП НКРЗI. Склад обладнання: пристрiй спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки BITREK моделi BI-310 CICADA з радiомодулем системи стiльникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Telit моделi GL868-DUAL та GPS-приймачем. Технiчнi характеристики: Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: цифровий стiльниковий радiозв'язок GSM-900/1800; Дiапазон частот, МГц: передавача 890 - 915 (GSM-900); 1710 - 1785 (GSM-1800); приймача 935 - 960 (GSM-900); 1805 - 1880 (GSM-1800); Максимальна потужнiсть передавача, не бiльше, Вт: 2 (GSM-900); 1 (GSM-1800); Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, кГц: 400; Клас випромiнювання: 200КF7D; Тип антени/Ga, не бiльше, дБi: iнтегрована/ 3; Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування продукцiї на територiї України здiйснює НВП \"ДИСКОВI СИСТЕМИ\" ТОВ за адресою: 03065, м. Київ, пр-т Вiдрадний, 95-С; тел./факс: (44) 507-02-04.\\"]
[49,"UA 1.162.0097965-15","ВГ607656",1,"ГЄ114453","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (Правила ЄЕК ООН №10-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/10-02/R/1007-09 вiд 15.12.2009р.; 3/FO/10-02W/R/1029-10 вiд 20.09.2010р.; 3/SO/10-03/TRS/1578-11 вiд 13.12.2011р.; 3/FO/10-02/TRS/237-12 вiд 15.03.2012р.. ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (Правила ЄЕК ООН №13-10) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/FO/13-10/R/356-09 вiд 22.04.2009р.; 3/SO/13-10/R/508-09 вiд 29.09.2009р.; 3/FO/13-10/R/1020-09 вiд 11.11.2009р.; 3/FO/13-10/TRS/929-12 вiд 27.08.2012р.. Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", протокол випробувань: 1.01-0638-07 вiд 20.07.2007р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Госстандарт России, протокол випробувань: E22 14R-07 11027 ext.01 вiд 25.06.2012р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic, Чехiя, протокол випробувань: E8 16R-04 16446 ext.01 вiд 15.12.2012р.. ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 (Правила ЄЕК ООН №43-00) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/FO/43-00/R/244-10 вiд 15.04.2010р. Госстандарт России, протоколи випробувань: II E22 43R00 0027 вiд 20.02.2002р.; E22 43R00 0041 вiд 14.11.2003р.; V E22 43R00 0042 вiд 14.11.2003р.; E22 43R00 0052 вiд 20.09.2004р.. Service public federal Mobilite et Transports, Mobilite et Securite routiere, Бельгiя, протоколи випробувань: E6-43R-007968 Ext.1 вiд 24.05.2006р.; E6-43R-007969 Ext.2 вiд 24.05.2006р.; E6-43R-008584 Ext.1 вiд 24.05.2006р.; E6-43R-008558 Ext.3 вiд 24.05.2006р.. Ministere des Transports, Францiя, протоколи випробувань: Е2 43R00 0881 Ext.3 вiд 20.03.1997р.; Е2 43R00 1232 Ext.6 вiд 01.02.2006р.; Е2 43R00 1246 Ext.6 вiд 19.07.2001р.. ДСТУ UN/ECE R48-02:2002 (Правила ЄЕК ООН №48-03) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/48-02/R/1518-08 вiд 25.12.2008р.; 3/SO/48-03/R/196-10 вiд 22.06.2010р..\\"]
[50,"UA 1.162.0097965-15","ВГ607656",2,"ГЄ114454","ДСТУ UN/ECE R51-02:2004 (Правила ЄЕК ООН №51-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/51-02/R/511-09 вiд 29.09.2009р.; 3/SO/51-02/R/512-09 вiд 29.09.2009р.; 3/SO/51-02/R/1078-09 вiд 22.12.2009р.; 3/SO/51-02/R/451-10 вiд 15.09.2010р.; 3/FO/10-02W/R/1029-10 вiд 20.09.2010р.; 3/SO/51-02/TRS/275-11 вiд 05.05.2011р.; 3/FO/51-02/TRS/775-11 вiд 16.09.2011р.; 3/SO/51-02/TRS/831-11 вiд 07.09.2011р.; 3/FO/51-02/TRS/239-12 вiд 15.03.2012р.. Правила ЄЕК ООН №83-05В \"Евро-4\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно викидiв забруднюючих речовин залежно вiд палива, необхiдного для двигунiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/83-05B/R/153-11 вiд 04.04.2011р.; 3/SO/83-05B/R/154-11 вiд 04.04.2011р.; 3/SO/83-05B/R/426-11 вiд 14.06.2011р.; 3/SO/83-05B/R/491-11 вiд 22.06.2011р.. ГОСТ 27435-87 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/FO/10-02W/R/1029-10 вiд 20.09.2010р.; 3/SO/A3P2/TRS/401-11 вiд 06.06.2011р.; 3/FO/A3P2/TRS/776-11 вiд 16.09.2011р.; 3/FO/A3P2/TRS/240-12 вiд 15.03.2012р.. Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", протокол випробувань: 1.01-0111-12 вiд 19.03.2012р..\\"]
[51,"UA 1.162.0097967-15","ВГ607657",1,"ГЄ114455","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (Правила ЄЕК ООН №10-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 8/SO/10-03/R/321-10 вiд 11.08.2010р.; 8/SO/10-03/TRS/1114-11 вiд 20.10.2011р.; 8/SO/10-03/TRS/550-12 вiд 11.07.2012р.. ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (Правила ЄЕК ООН №13-10) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 8/SO/13-10/TRS/350-10 вiд 19.08.2012р 8/FO/13-10/R/610-10 вiд 19.08.2010р.; 8/SO/13-09/TRS/738-12 вiд 14.08.2012р.. Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", протокол випробувань: 1.01-0058-07 вiд 20.03.2007р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 8/SO/14-07/TRS/696-13 вiд 05.07.2013р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 8/SO/16-04/TRS/1106-11 вiд 19.10.2011р.. ДСТУ UN/ECE R26-01:2002 (Правила ЄЕК ООН №26-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно їхнiх зовнiшнiх виступiв\" ДП \"Науково-виробувальний iнститут - полiгон мобiльної технiки\" ДП \"Iнпомт\", протокол випробувань: 1220.3281.3 вiд 10.08.2007р.. ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 2002 (Правила ЄЕК ООН №43-00) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Госстандарт России, протоколи випробувань: II E22 43R00 0008 вiд 24.04.2000р.; II E22 43R00 0009 вiд 24.04.2000р.; E22 43R00 0036 вiд 16.06.2003р.; "]
[52,"UA 1.162.0097967-15","ВГ607657",1,"ГЄ114455","E22 43R00 0048 вiд 17.05.2004р.; II E22 43R00 0073 вiд 17.07.2006р.. Ministere des Communications et de Iinfrastructure, Бельгiя, протокол випробувань: E6 43R00 007968 Ext.01 вiд 24.05.2006р.; E6 43R00 007969 Ext.02 вiд 24.05.2006р.; E6 43R00 008584 Ext.01 вiд 24.05.2006р.; E6 43R00 008558 Ext.03 вiд 24.05.2006р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 8/SO/43-00/R/236-10 вiд 07.07.2010р.. ДСТУ UN/ECE R48-02:2002 (Правила ЄЕК ООН №48-03) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 8/SO/48-03/TRS/1215-11 вiд 09.11.2011р.. Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", протокол випробувань: 1.01-0059-07 вiд 20.03.2007р.. ДСТУ UN/ECE R51-02:2004 (Правила ЄЕК ООН №51-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 8/SO/51-02/R/327-10 вiд 13.08.2011р.; 8/SO/51-02/R/328-10 вiд 13.08.2011р.; 8/SO/51-02/TRS/1101-11 вiд 20.10.2011р.; 8/SO/51-02/TRS/1109-11 вiд 20.10.2011р.; 8/SO/51-02/R/232-12 вiд 12.03.2012р. 8/SO/51-02/R/232-12 вiд 12.03.2012р.; 8/SO/51-02/TRS/585-12 вiд 19.07.2012р.; 8/SO/51-02/TRS/586-12 вiд 19.07.2012р.; 8/FO/51-02/TRS/228-12 вiд 12.03.2012р.; 8/FO/51-02/TRS/229-12 вiд 12.03.2012р.; 8/FO/51-02/TRS/875-12 вiд 14.08.2012р.. Правила ЄЕК ООН №83-05'В' \"Евро-4\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно викидiв забруднюючих речовин залежно вiд палива, необхiдного для двигунiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 8/SO/83-05B/R/375-10 вiд 02.08.2010р.; 8/SO/83-05B/R/1060-11 вiд 17.10.2011р.; 8/FO/83-05B/R/226-12 вiд 13.03.2012р.; 8/SO/83-05B/R/753-12 вiд 15.08.2012р.; 8/FO/83-05B/R/1172-12 вiд 01.11.2012р..\\"]
[53,"UA 1.162.0098280-15","ВГ607651",1,"ГЄ114475","1. ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ДТЗ 1.1 Марка (торгова назва виробника): РУТА 1.2 Тип, та загальний торговий опис: Автобус загального призначення РУТА 40 (клас I), РУТА 41 (клас II) Автобуси РУТА 41 (клас II) обладнуються ременями безпеки у випадку їх застосування для регулярних пасажирських перевезень на мiжмiських i мiжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних i регулярних спецiальних пасажирських перевезень. В iнших випадках ременями безпеки не обладнуються. 1.3 Категорiя дорожнього транспортного засобу: М3 1.4 Назва та адреса виробника: ПАТ \"Завод \"Часiвоярськi автобуси\", 84553, м.Часiв-Яр, вул.Зелена, 1 1.5 Колiсна формула / ведучi колеса: 4?2.2 / заднi 1.6 Розташування двигуна: переднє, поздовжнє 1.7 Максимальна швидкiсть руху, км/год: 80 1.8 Пасажиромiсткiсть: Модифiкацiя автобусiв Пасажиромiсткiсть Мiсць для сидiння Мiсць для iнвалiдiв в колясцi Мiсць для пасажирiв, якi стоять Загальна пасажиро-мiсткiсть пасажирiв службових РУТА 40 виконання 1 19 2 1 15 35 - 19 38 виконання 2 24 2 1 10 35 - 14 38 РУТА 41 виконання 1 26 2 - 12 38 виконання 2 31 2 - 7 38 2. ГАБАРИТНI РОЗМIРИ РУТА 40 РУТА 41 Колiсна база (при повному навантаженнi), мм: 4200 Колiя осей: Колiя кожної керованої осi (передньої осi), мм: 1753 Колiя кожної з iнших осей (задньої осi), мм: 1621 Габаритни розмiри автобусiв, мм: - довжина: 8315 70 - ширина: 2380 30 - висота: 2870 50 3. МАСИ ТА IХ РОЗПОДIЛ Модифiкацiя автобусiв Спорядже-на масса, кг Розподiл спорядженої маси, кг Повна масса,кг, не бiльше Розподiл повної маси, кг, не бiльше I вiсь II вiсь I вiсь II вiсь РУТА 40 5185 2585 2600 8110 3100 5010 РУТА 41\\"]
[54,"UA 1.162.0098280-15","ВГ607651",2,"ГЄ114476","4. СИЛОВА УСТАНОВКА Двигун Модель двигуна H6E4S123 Екологiчнi норми рiвня Євро-4 Тип двигуна Дизельний чотирьохтактний, з турбонаддувом та охолодженням наддувочного повiтря, Вид палива Дизельне, Вид II або III (ДСТУ 4840), або дизельне паливо щонайменше екологiчного класу Євро4 (ПКМУ №927 вiд 01.08.2013, що набуває чинностi 10.07.2014) Кiлькiсть цилiндрiв, та розташування 6, рядне, вертикальне Робочий об'єм, дм3 (л) 5,759 Ступiнь стиснення 17,5 Номiнальна потужнiсть, нетто кВт (к.с) при частотi обертання колiнчастого вала, об/хв 123 (167) при 2500 Максимальний крутний момент, нетто Н м (кгс м), при частотi обертання колiнчастого вала, об/хв 550 (56) при 1200-1800 Порядок роботи цилiндрiв 1-4-2-6-3-5 Система змащення двигуна Примусова, комбiнована, закрита з повнопоточним фiльтром Система охолодження двигуна Рiдинна, закритого типу з примусовою циркуляцiєю рiдини, об'єднана з системою опалення робочого мiсця водiя та салону Система живлення Електронна, безпосереднє роздiльне впорскування палива Марка, модель блоку керування двигуном BOSCH EDC16UC40 Система випуску Один глушник та система нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв Скоригована величина коефiцiєнта поглинання, м-1 0,559 5. ТРАНСМIСIЯ Трансмiсiя Зчеплення Постiйно замкнене, однодискове, сухе, з гiдравлiчним урухомником Коробка передач Механiчна, 5-ступенева з синхронiзаторами на всiх передачах Передаточнi числа коробки передач I - 5,96; II - 3,05; III - 1,62; IV - 1,0; V - 0,78; З.Х. - 6,67 Кардана передача Два вала з трьома карданними шарнiрами та одною промiжною опорою Головна передача Конiчна гiпоїдна, передаточне число - 3,7\\"]
[55,"UA 1.162.0098280-15","ВГ607651",3,"ГЄ114477","6.ХОДОВА ЧАСТИНА Ходова частина Колеса, кiлькiсть Дисковi, з нерозборним ободом 17,5 x 6,75, змiщення (вилiт) 128 мм. На нерушiйному мостi (передньому) - 2, на рушiйному - 4 Пневматичнi шини Пневматичнi, радiальнi, розмiром 235/75R17,5; Iндекс несiвної здатностi 143/141; Категорiя швидкостi J; Тиск повiтря в шинах, кгс/см2: I - 5,5+0,1; II - 5,3+0,1. Пiдвiска передня Залежна, на двох поздовжнiх напiвелептичних ресорах, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi Пiдвiска задня Залежна на двох поздовжнiх напiвелептичних ресорах, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi, та пневмоподушками або без них 7. РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ Рульове керування Кермовий механiзм Iнтегральний з гiдравлiчним пiдсилювачем керма (далi за текстом - ГПК) рейкового типу Насос (ГУР) Пластинчатий, двократної дiї Передаточне число (в середнiй частинi) 20,2 Зв'язок з колесами Рейка-сектор Рульова колонка Нерегульована по куту нахилу 8. ГАЛЬМА Гальмове керування Робоча гальмiвна система Пневматична, двоконтурна (роздiлена по осях), з АБС. Гальмiвнi механiзми Переднiх та заднiх колiс - барабаннi. Запасна гальмiвна система Кожен контур робочої гальмiвної системи Стоянкова гальмiвна система Вiд пружинних енергоакумуляторiв, що дiє на колеса задньої осi Допомiжна гальмова система Моторне гальмо-уповiльнювач\\"]
[56,"UA 1.162.0098280-15","ВГ607651",4,"ГЄ114481","Правила ЄЕК ООН N 10-02, ВЦ ДТЗ ПАТ \"ЗАЗ\" м. Запорiжжя, пр.-т.Ленiна, 8 г атестат 2Т828 до 03.11.2017 р. Протокол випробувань: № 03.1139-2014 вiд 17.07.2014 р., Правила ЄЕК ООН N 13-10, Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", м.Київ, пр..Перемоги, 57, атестат № 2Н1127. Протокол випробувань: № 1.01-0647-13 вiд 06.11.2013 р., RDW THE NETHERLANDS Протокол випробувань: Е4-13R-101506 Ех.01 вiд 09.02.2012 р. Правила ЄЕК ООН N 14-03 ВЦ ДТЗ ПАТ \"ЗАЗ\" м. Запорiжжя, пр.-т.Ленiна, 8 г атестат 2Т828 до 03.11.2017 р. Протокол випробувань: № 02.1206-2014 вiд 23.06.2014 р Правила ЄЕК ООН N 16-04 Эстонский государственный центр авторегистра, Таллин Схвалення типу: Ar4m-E29-16R04-077 Ex No4 вiд 22.01.2008 р. Правила ЄЕК ООН N 24-03, RDW THE NETHERLANDS Протокол випробувань: Е4-24R-030409 Ех.00 вiд 26.09.2011 р. Правила ЄЕК ООН N 43-00, Федеральное агентство по техническому регламенту и метрологи Схвалення типу № Е22 43 R00 0169 вiд 20.11.2012 р., Сертифiкати вiдповiдностi № UA1.067.0081069-13 до 26.03.2015 р., № UA1.067.0167699-13 до 17.07.2015 р., виданi ОС скла та виробiв з нього \"Склосертифiкат\" свiдоцтво призначення/уповноваження № UA.067; № UA.PN.067 вiд 10.03.2011 р. наказ № 87 Правила ЄЕК ООН N 48-03, Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", м.Київ, пр..Перемоги, 57, атестат № 2Н1127. Протокол випробувань: № 1.01-0648-13 вiд 06.11.2013 р., Правила ЄЕК ООН № 49-05 В1 (C) [''ЄВРО-4''], RDW THE NETHERLANDS Протокол випробувань: Е4-49RII-040133 Ех.00 вiд 26.09.2011 р. Правила ЄЕК ООН N 51-02 ВЦ ДТЗ ПАТ \"ЗАЗ\" м. Запорiжжя, пр.-т.Ленiна, 8 г атестат 2Т828 до 03.11.2017 р. Протокол випробувань: № 05.1820-2014 вiд 17.07.2014 р., Правила ЄЕК ООН N 80-01 ВЦ ДТЗ ПАТ \"ЗАЗ\" м. Запорiжжя, пр.-т.Ленiна, 8 г атестат 2Т828 до 03.11.2017 р. Протокол випробувань: № 02.1207-2014 вiд 23.06.2014 р Правила ЄЕК ООН N 107-03 ВЦ ДТЗ ПАТ \"ЗАЗ\" м. Запорiжжя, пр.-т.Ленiна, 8 г атестат 2Т828 до 03.11.2017 р. Протокол випробувань: № 02.1254-2014 вiд 16.07.2014 р.; №02.1442-2015 вiд 13.11.2015 р.\\"]
[57,"UA 1.166.0098049-15","ВВ444461",1,"ГЄ100222","Система шинопроводiв серiї :LD, ВD2 - елементи шино проводiв - стiйкий до поширення полум'я; вогнетривка секцiя межа вогнестiйкостi в мiсцях проходу крiзь будiвельнi конструкцiї - клас ЕI 180; вогнестiйкi секцiї (захищенi системою з трьох шарiв гiпсокартону товщиною 12,5мм) - безперервнiсть енергопостачання клас Р 120 Система шинопроводiв серiї: LX, LI: елементи шино проводiв - стiйкий до поширення полум'я вогнетривка секцiя - межа вогнестiйкостi в мiсцях проходу крiзь будiвельнi конструкцiї - клас ЕI 180 вогнестiйкi секцiї (захищенi системою з трьох шарiв гiпсокартону товщиною 12,5мм) - безперервнiсть енергопостачання - клас Р180\\"]
[58,"UA 1.173.0098039-15","ВГ534703",1,"ГЄ104053","Клас автобуса - II Загальна пасажиромiсткiсть - 81 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 46\\"]
[59,"UA 1.173.0098292-15","ВГ534449",1,"ГЄ104022","Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть - 16 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 16 (крiм водiя)\\"]
[60,"UA 1.173.0098333-15","ВГ532889",1,"ГЄ104054","№ Найменування Товару DN Кiлькiсть шт. 1 Кран кульовий муфтовий латунний посилений ВВ 15 50 2 Кран кульовий муфтовий латунний посилений ВВ 20 50 3 Кран кульовий муфтовий латунний посилений ВВ 25 30 4 Кран кульовий муфтовий латунний посилений ВВ 32 20 5 Кран кульовий муфтовий латунний посилений ВВ 40 15 6 Кран кульовий муфтовий латунний посилений ВВ 50 10 7 Кран кульовий муфтовий латунний посилений ВВ 65 10 8 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ 15 300 9 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ 20 300 10 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ 25 150 11 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ 32 100 12 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ 40 100 13 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ 50 100 14 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ 65 20 15 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ зi спуском 20 30 16 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ зi спуском 25 10 17 Кран кульовий муфтовий латунний ВВ зi спуском 32 10 18 Кран кульовий муфтовий латунний регулюючий ВВ 15 10 19 Кран кульовий муфтовий латунний регулюючий ВВ 20 10 20 Кран кульовий муфтовий латунний регулюючий ВВ 25 10 21 Кран кульовий муфтовий латунний регулюючий ВВ 32 5 22 Кран кульовий муфтовий латунний для PPR- труб 20 50 23 Кран кульовий муфтовий латунний для PPR - труб 25 50 24 Кран кульовий муфтовий латунний для PPR - труб 32 20 25 Кран кульовий муфтовий латунний для PPR - труб 40 20 26 Кран кульовий муфтовий латунний для PPR - труб 50 20 27 Кран кульовий муфтовий латунний для PPR - труб 65 10\\"]
[61,"UA 1.173.0098333-15","ВГ532889",2,"ГЄ104055","№ Найменування Товару DN Кiлькiсть шт. 28 Кран кульовий муфтовий латунний пайка-рiзьблення 20 20 29 Кран кульовий муфтовий латунний пайка 25 20 30 Кран кульовий муфтовий латунний пайка 32 20 31 Кран кульовий муфтовий латунний з фiльтром 32 10 пайка-рiзьблення 32 Кран кульовий муфтовий латунний з фiльтром 25 10 пайка-рiзьблення 33 Кран кульовий муфтовий латунний з манометром, 32 10 пайка-рiзьблення 34 Кран кульовий муфтовий латунний з манометром, 25 10 пайка-рiзьблення 35 Сталева засувка З0с41нж (Z41H-16) 50 200 36 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 80 200 37 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 100 130 38 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 150 80 39 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 200 25 40 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 250 13 41 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 300 10 42 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 400 3 43 Сталева засувка З0с41нж (Z41H -16) 500 2 44 Сталевi вентилi 15с27нж Ру6.3 пiд приварення (J41H-63) 15 20 45 Сталевi вентилi 15с27нж Ру6.3 пiд приварення (J41H-63) 20 20\\"]
[62,"UA 1.173.0098333-15","ВГ532889",3,"ГЄ104056","№ Найменування Товару DN Кiлькiсть шт. 46 Сталева засувка З0с64нж (Z41H-25) 50 10 47 Сталева засувка З0с6 4нж (Z41H-25) 80 5 48 Сталевi вентилi 15с22нж (J41H-40) 32 20 49 Сталевi вентилi 15с22нж (J41H-40) 80 5 50 Сталевi вентилi 15с22нж (J41H-40) 100 5 51 Нержавiюча засувка 30нж41нж (Z41W-16) 50 10 52 Нержавiюча засувка 30нж41нж (Z41W-16) 80 10 53 Нержавiюча засувка 30нж41нж (Z41W-16) 100 10 54 Нержавiюча засувка 30нж41нж (Z41W-16) 150 5 55 Нержавiюча засувка 30нж41нж (Z41W-16) 200 5 56 Сталевi вентилi 15с65нж (J41H-16) 15 80 57 Сталевi вентилi 15с65нж (J41H-16) 20 80 58 Сталевi вентилi 15с65нж (J41H-16) 25 50 59 Сталевi вентилi 15с65нж (J41H-16) 32 50 60 Сталевi вентилi 15с65нж (J41H-16) 50 30 Загальна кiлькiсть: 60 нозицiй, 2688 шт.\\"]
[63,"UA 1.177.0098284-15","ВГ421478",1,"ГЕ983643","HP 429, HP 432, HP 451, HP 455, HP 456, HP 457, HP 458 A, HP 461 K, HP 462, HP 463, HP 463 B, HP 470, HP 470 K, HP 471, HP 471 C, HP 472, HP 473, HP 477 K, HP 495 K, HP 496, HP 497, HP 600, HP 608, HP 609, HP 636, HP 644 K, HP 647, HP 648, HP 659, HP 664, HP 665, HP 667 K, HP 668, HP 669, HP 674, HP 677, HP 681, HP 684, HP 685, HP 686, HP 691, HP 691 A, HP 703, HP 706 A, HP 711, HP 717, HP 729, HP 729 B, HP 729 C, HP 732, HP 732 A, HP 734, HP 734 A, HP 737, HP 743, HP 758, HP 760, HP 762, HP 763, HP 763 A, HP 763 B, HP 765, HP 769, HP 769 B, HP 771, HP 772, HP 774, HP 774 A, HP 775, HP 777, HP 778, HP 783, HP 790, HP 793 K, HP 901, HP 903, HP 905, HP 905 R, HP 907, HP 908 A, HP 916, HP 916 A, HP 925, HP 932, HP 934, HP 945, HP 946, HP 948, HP 963, HP 964, HP 968, HP 970, HP 976 K, HP 981, HP 982, HP 986 K, HP 987, HP 990, HP 991, HP 992, HP 995, HP 996, HP 2029, HP 2057, HP 2110, HP 2127, HP 2289, HP 2316, HP 2317, HP 2503, HP 2504, HP 2505, HP 2506, HP 2507, HP 2507 A, HP 2509, HP 2511, HP 2513, HP 2514, HP 2515, HP 2522, HP 2523, HP 2526, HP 2529, HP 2533, HP 2533 R, HP 2533 A, HP 2534, HP 2541, HP 2541 R, HP 2542, HP 2544, HP 2545, HP 2546, HP 2563, HP 2564 A, HP 2567, HP 2568, HP 2571, HP 2572, HP 2581, HP 2584, HP 2584 A, HP 2585, HP 2590, HP 2592, HP 2593, HP 2593 R, HP 2601, HP 2603, HP 2604, HP 2605, HP 2605 R, HP 2607, HP 2610, HP 2611, HP 2611 R, HP 2613, HP 2613 R, HP 2620, HP 2622, HP 2626, HP 2627, HP 2628, HP 2630, HP 2652, HP 2653, HP 2656, HP 2657, HP 2669 R, HP 2670 R, HP 2675, HP 2685, HP 2685 R, HP 2686, HP 2691, HP 2693, HP 2693 R, HP 2694, HP 2696, HP 2698, HP 2698 R, HP 4014, HP 4017, HP 4018, HP 4076, HP 4076 A, HP 4077, HP 4100, HP 4504, HP 4517, HP 4520, HP 4521, HP 4529, HP 4534, HP 4551, HP 4567 A, HP 4568, HP 4586, HP 4592, HP 4595, HP 4600, HP 4603, HP 4609, HP 4610, HP 4611, HP 4612, HP 4621, HP 4636, HP 5073, HPU 616, HPU 632, HPU 645, HPU 715, HPU 730, HPU 913, HPU 951, HPU 4327,HPU 4370, HPU 4386, HPU 4419, ZP 3083, ZP 3233 MB Загальна кiлькiсть 223 моделi.\\"]
[64,"UA 1.178.0098017-15","ВГ602731",1,"ГЄ128225","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Загальна пасажиромiсткiсть - 23 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 23 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[65,"UA 1.178.0098277-15","ВГ602709",1,"ГЄ128226","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Загальна пасажиромiсткiсть - 19 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 19 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[66,"UA 1.181.0098064-15","ВГ597408",1,"ГЕ707597","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть: 25 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 19 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[67,"UA 1.186.0098312-15","ВГ602167",1,"ГЄ132011","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть - 19 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 19\\"]
[68,"UA 1.187.0097973-15","ВГ599257",1,"ГЄ133805","№ артикул К-ть, шт № артикул К-ть, шт № артикул К-ть, шт наконечник рульової тяги 1. PXCTA-010 2 19. PXCTC-002 6 37. PXCTA-003 2 2. PXCTA-026 10 20. PXCTC-013 2 38. PXCTA-005 4 3. PXCTA-034 2 21. PXCTA-005 2 39. PXCTA-025 6 4. PXCTB-006 4 22. PXCTA-025 2 40. PXCTA-026 10 5. PXCTC-002 6 23. PXCTA-026 2 41. PXCTA-029 2 6. PXCTA-003 10 24. PXCTA-034 2 42. PXCTA-030 2 7. PXCTA-025 10 25. PXCTB-008 2 43. PXCTA-032 2 8. PXCTA-034 2 26. PXCTB-017 2 44. PXCTA-034 4 9. PXCTB-034 2 27. PXCTB-023 1 45. PXCTB-017 2 10. PXCTC-013 2 28. PXCTD-004 2 46. PXCTD-004 2 11. PXCTA-010 2 29. PXCTC-002 6 47. PXCTA-005 6 12. PXCTA-026 6 30. PXCTC-014 2 48. PXCTA-025 14 13. PXCTA-034 2 31. PXCTA-005 4 49. PXCTA-026 10 14. PXCTB-006 2 32. PXCTA-025 6 50. PXCTA-029 2 15. PXCTC-002 6 33. PXCTA-026 2 51. PXCTA-030 4 16. PXCTA-003 10 34. PXCTA-034 2 52. PXCTA-034 2 17. PXCTA-025 6 35. PXCTB-023 1 18. PXCTA-034 4 36. PXCTC-013 2 тяга рульова 53. PXCUA-001 2 67. PXCUC-008 4 81. PXCUA-001 2 54. PXCUA-015 12 68. PXCUA-001 2 82. PXCUA-008 2 55. PXCUA-017 2 69. PXCUA-008 2 83. PXCUA-017 2 56. PXCUB-002 2 70. PXCUA-015 10 84. PXCUB-001 2 57. PXCUB-011-S 2 71. PXCUA-017 4 85. PXCUC-001 2 58. PXCUC-008 2 72. PXCUB-002 2 86. PXCUC-008 2 59. PXCUA-008 2 73. PXCUB-003 2 87. PXCUA-001 2 60. PXCUA-015 10 74. PXCUC-007 2 88. PXCUA-009 2 61. PXCUA-017 8 75. PXCUC-008 4 89. PXCUC-008 2 62. PXCUA-001 2 76. PXCUA-001 2 90. PXCUA-001 2 63. PXCUA-015 12 77. PXCUA-008 2 91. PXCUA-008 2 64. PXCUA-017 2 78. PXCUA-009 2 92. PXCUA-009 2 65. PXCUB-002 2 79. PXCUA-017 2 93. PXCUA-017 4 66. PXCUB-003 2 80. PXCUC-008 4 важiль пiдвiски 94. PXCAC-001 10 95. PXCAC-001 10 кульова опора 96. PXCJA-009 2 99. PXCJA-009 2 102. PXCJA-015 2 97. PXCJA-015 2 100. PXCJB-007 2 103. PXCJA-026 1 98. PXCJA-026 1 101. PXCJA-013 1 104. PXCJB-007 2 загальна кiлькiсть 104 артикула (379шт.)\\"]
[69,"UA 1.187.0097976-15","ВГ599258",1,"ГЄ133806","№ артикул К-ть Од.вим. № артикул К-ть Од.вим. № артикул К-ть Од.вим. диск гальмiвний 1. PRA-025 2 шт колодки гальмiвнi барабаннi 2. PLC-009 40 шт 5. PLB-023 10 шт 3. PLB-023 20 шт 6. PLA-005 10 шт 4. PLB-023 20 шт колодки гальмiвнi барабаннi 7. PLB-031 10 компл 35. PKC-022 16 компл 63. PKC-016 30 компл 8. PKC-016 75 компл 36. PKA-007 15 компл 64. PKC-022 32 компл 9. PKC-022 16 компл 37. PKA-016 15 компл 65. PKC-018 10 компл 10. PKC-020 10 компл 38. PKA-035 20 компл 66. PKA-001 15 компл 11. PKA-007 30 компл 39. PKB-035 10 компл 67. PKA-009 32 компл 12. PKA-016 15 компл 40. PKA-004 50 компл 68. PKA-030 5 компл 13. PKA-035 20 компл 41. PKA-036 10 компл 69. PKB-004 15 компл 14. PKA-012 30 компл 42. PKC-013 30 компл 70. PKB-035 10 компл 15. PKA-028 15 компл 43. PKC-015 15 компл 71. PKA-004 20 компл 16. PKA-033 16 компл 44. PKC-022 16 компл 72. PKA-036 10 компл 17. PKB-035 30 компл 45. PKA-016 15 компл 73. PKA-039 16 компл 18. PKA-004 70 компл 46. PKA-001 15 компл 74. PKB-023 20 компл 19. PKA-036 10 компл 47. PKA-009 16 компл 75. PKC-013 15 компл 20. PKA-039 32 компл 48. PKA-028 15 компл 76. PKC-015 15 компл 21. PKB-008 16 компл 49. PKA-004 30 компл 77. PKC-018 10 компл 22. PKB-020 10 шт 50. PKA-027 10 компл 78. PKA-007 15 компл 23. PKB-034 20 компл 51. PKA-039 16 компл 79. PKA-004 20 компл 24. PKC-003 15 шт 52. PKC-013 15 компл 80. PKA-039 16 компл 25. PKC-013 45 компл 53. PKC-016 15 компл 81. PKC-013 30 компл 26. PKC-015 15 компл 54. PKC-022 16 компл 82. PKC-015 30 компл 27. PKC-022 32 компл 55. PKA-016 15 компл 83. PKC-018 10 компл 28. PKA-009 16 компл 56. PKA-032 15 компл 84. PKA-001 15 компл 29. PKB-035 10 компл 57. PKA-009 48 компл 85. PKA-007 15 компл 30. PKA-004 40 компл 58. PKA-004 10 компл 86. PKA-021 15 компл 31. PKA-027 10 компл 59. PKA-039 16 компл 87. PKA-032 15 компл 32. PKA-039 16 компл 60. PKB-021 15 компл 88. PKA-004 30 компл 33. PKB-033 10 компл 61. PKA-036 10 компл 89. PKA-039 16 компл 34. PKC-016 15 компл 62. PKC-013 30 компл 90. PKD-004 15 компл загальна кiлькiсть 90 артикулiв (127шт. та 1640 комплектiв).\\"]
[70,"UA 1.187.0097978-15","ВГ599256",1,"ГЄ133804","№ артикул К-ть, шт. № артикул К-ть, шт. 1. PJB-009A 4 30. PJA-FR014 4 2. PJB-009A 4 31. PJA-R037 10 3. PJA-005 10 32. PJB-RL002 4 4. PJB-008A 4 33. PJB-RR002 4 5. PJB-028 4 34. PJB-003 4 6. PJB-RL002 4 35. PJB-108 10 7. PJA-117A 1 36. PJC-011 10 8. PJB-RL002 4 37. PJC-108 10 9. PJA-117A 4 38. PJC-051 8 10. PJB-FL002 4 39. PJA-FL005 4 11. PJB-RL002 4 40. PJA-FL016 4 12. PJA-116A 4 41. PJA-FR016 4 13. PJB-FL002 4 42. PJB-FL002 4 14. PJB-FL002 4 43. PJB-RR002 4 15. PJB-RL002 4 44. PJB-R008 10 16. PJC-108 20 45. PJC-011 10 17. PJC-051 4 46. PJC-108 10 18. PJA-FR005 4 47. PJC-051 8 19. PJB-RL002 4 48. PJC-113 10 20. PJB-RR002 4 49. PJA-009 2 21. PJB-003 4 50. PJA-014 4 22. PJC-108 20 51. PJA-FL005 4 23. PJC-051 4 52. PJA-FL016 4 24. PJC-113 10 53. PJA-FR014 4 25. PJC-127 10 54. PJA-R037 10 26. PJA-013 4 55. PJA-R037 10 27. PJA-048A 4 56. PJB-RR002 4 28. PJA-FL016 4 57. PJB-106A 4 29. PJA-FR005 4 58. PJB-R008 10 загальна кiлькiсть 58 артикулiв (351шт)\\"]
[71,"UA 1.187.0098242-15","ВГ599034",1,"ГЄ133712","категорiя - М3 клас комфортностi - II загальна пасажиромiсткiсть - 98 кiлькiсть мiсць для сидiння - 37 Схема розташування сидiнь\\"]
[72,"UA 1.187.0098243-15","ВГ599035",1,"ГЄ133713","категорiя - М3 клас комфортностi - II загальна пасажиромiсткiсть - 98 кiлькiсть мiсць для сидiння - 37 Схема розташування сидiнь\\"]
[73,"UA 1.187.0098285-15","ВГ599248",1,"ГЄ133807","1. Клас автобуса - перший (мiський автобус). 2. Загальна пасажиромiсткiсть - 46, в т.ч. кiлькiсть мiсць для сидiння - 22.\\"]
[74,"UA 1.190.0098032-15","ВГ552762",1,"ГЄ118139","№ Найменування 1. Минеральне всесезонне Favorit Active Protect SAE 20W 50 API SG/CD, 1л 2. Минеральне всесезонне Favorit Active Protect SAE 20W 50 API SG/CD, 4л 3. Минеральне всесезонне Favorit Active Protect SAE 20W 50 API SG/CD, 5л 4. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Benzin SAE 10W 40 API SL/СF, 1л 5. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Benzin SAE 10W 40 API SL/СF, 4л 6. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Benzin SAE 10W 40 API SL/СF, 5л 7. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Benzin SAE 10W 40 API SL/СF, 208л 8. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Gazolin SAE 10W 40 API SG/CD, 1л 9. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Gazolin SAE 10W 40 API SG/CD, 4л 10. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Gazolin SAE 10W 40 API SG/CD, 5л 11. Минеральне всесезонне Favorit Multilube SF SAE 15W 40 API SF/CD, 1л 12. Минеральне всесезонне Favorit Multilube SF SAE 15W 40 API SF/CD, 4л 13. Минеральне всесезонне Favorit Multilube SF SAE 15W 40 API SF/CD, 5л 14. Минеральне всесезонне Favorit Multilube SF SAE 15W40 API SF/CD, 208л 15. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Superlube SAE 10W 40 API SG/CD, 1л 16. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Superlube SAE 10W 40 API SG/CD, 4л 17. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Superlube SAE 10W 40 API SG/CD, 5л 18. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Superlube SAE 10W 19. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Superlube SAE 10W 40 API SG/CD, 60л 20. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Superlube SAE 10W 40 API SG/CD, 208л 21. Мiнеральне для двухтактних двигунiв Favorit 2 TAKT API TC, 0,5л 22. Мiнеральне для двухтактних двигунiв Favorit 2 TAKT API TC, 1л 23. Напiвсинтетичне всесезонне для 4-тактних двигунiв мото и агротехнiки Favorit MOTO+AGRO 4-Takt SAE 10W 30 API SL, 1л Всього 23 найменування\\"]
[75,"UA 1.190.0098075-15","ВГ552761",1,"ГЄ118138","№ Найменування, фасування 1. Мiнеральне всесезонне Favorit Diesellube CD SAE 15W-40 API CD/SF, 1л 2. Мiнеральне всесезонне Favorit Diesellube CD SAE 15W-40 API CD/SF, 5л 3. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-1 SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, 20л 4. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-1 SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, 60л 5. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-3 SAE 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, 20л 6. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-3 SAE 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, 60л 7. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-3 SAE 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, 208л 8. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-4 Extra SAE 15W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, 20л 9. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-4 Extra SAE 15W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, 60л 10. Мiнеральне всесезонне Favorit FDS-4 Extra SAE 15W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, 208л 11. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit FDS-5 SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, 20л 12. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit FDS-5 SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, 60л 13. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit FDS-5 SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, 208л 14. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Diesel SAE 10W-40 API СF-4/SL, 1л 15. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Diesel SAE 10W-40 API СF-4/SL, 5л 16. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Diesel SAE 10W-40 API СF-4/SL, 20л 17. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Diesel SAE 10W-40 API СF-4/SL, 60л 18. Напiвсинтетичне всесезонне Favorit Stahlsynt Super Diesel SAE 10W-40 API СF-4/SL, 208л Всього 18 найменувань\\"]
[76,"UA 1.190.0098256-15","ВГ552945",1,"ГЄ118232","1.ZIC TOP 5W-30 2.ZIC TOP 0W-40 3.ZIC X9 LS 5W-30 4.ZIC X9 FE 5W-30 5.ZIC X9 5W-30 6.ZIC X9 5W-40 7.ZIC X7 FE 0W-20 8.ZIC X7 FE 0W-30 9.ZIC X7 LS 5W-30 10.ZIC X7 LS 10W-40 11.ZIC X7 LS 10W-30 12.ZIC X5 5W-30 13.ZIC X5 10W-40 14.ZIC X5 15W-40 15.ZIC X5 20W-50 16.ZIC X9000 10W-40 17.ZIC X7000 5W30 18.ZIC X7000 10W-40 19.ZIC X5000 10W-40 20.ZIC X5000 10W-30 21.ZIC X5000 15W-40 22.ZIC X3000 15W-40 23.ZIC X3000 10W-30 24.ZIC X3000 10W 25.ZIC X3000 30 26.ZIC X5000 CNG 15W-40 27.ZIC M9 4T 28.ZIC M7 4T 29.ZIC M5 4T 30.ZIC M7 2T 31.ZIC M7 4T 10W/40 32.ZIC M5 4T 10W/40 33.ZIC X9 LS 5W-40 Diesel 34.ZIC X7 5W-30 Diesel 35.ZIC X7 10W-40 Diesel 36.ZIC MARINE 2T Всього: 36 позицiй\\"]