{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 05.05.2017"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.007.0006543-17","ВГ657136",1,"ГЄ149835","Iграшки для дитячої творчостi т.м. 'CLAY Buddies': 1) Набiр для лiплення базовий 'Маша та Ведмiдь' - 'Маша', арт. 306420 - 70 наб.; 2) Набiр для лiплення базовий 'Маша та Ведмiдь' - 'Собака', арт. 308998 - 60 наб.; 3) Набiр для лiплення базовий 'Маша та Ведмiдь' - 'Панда', арт. 309001 - 50 наб.; 4) Набiр для лiплення базовий 'Маша та Ведмiдь' - 'Пiнгвiн', арт. 309018 - 52 наб.; 5) Набiр для лiплення стартовий 'Маша та Ведмiдь' арт. 306437 - 55 наб.; 6) Набiр для лiплення базовий 'Черепашки Нiндзя' - 'Леонардо', арт. 305171 - 85 наб.; 7) Набiр для лiплення базовий 'Черепашки Нiндзя' - 'Донателло', арт. 309025 - 84 наб.; 8) Набiр для лiплення базовий 'Черепашки Нiндзя' - 'Рафаель', арт. 309032 - 80 наб.; 9) Набiр для лiплення базовий 'Черепашки Нiндзя' - 'Мiкеланджело', арт. 309049 - 80 наб.; 10) Набiр для лiплення стартовий 'Черепашки Нiндзя' арт. 305164 - 65 наб.; 11) Набiр для лiплення базовий 'Hot Wheels' - 'Blitzen', арт. 307595 - 90 наб.; 12) Набiр для лiплення базовий 'Hot Wheels' - 'Bone Shaker', арт. 309056 - 71 наб.; 13) Набiр для лiплення базовий 'Hot Wheels' - 'Dodger', арт. 309063 - 75 наб.; 14) Набiр для лiплення базовий 'Hot Wheels' - J'ump Truck', арт. 309070 - 70 наб.; 15) Набiр для лiплення стартовий 'Hot Wheels' арт. 307601 - 70 наб.; 16) Набiр для лiплення базовий 'Динозаври' - 'Тираннозавр Рекс', арт. 308271 - 80 наб.; 17) Набiр для лiплення базовий 'Динозаври' - 'Трицератопс', арт. 309117 - 85 наб.; 18) Набiр для лiплення базовий 'Динозаври' - 'Дiплодок', арт. 309124 - 87 наб.; 19) Набiр для лiплення базовий 'Динозаври' - 'Стегозавр', арт. 309131 - 89 наб.; 20) Набiр для лiплення стартовий 'Динозаври' арт. 308288 - 60 наб.; 21) Набiр для лiплення базовий 'Баранчiк Шон' - 'Шон', арт. 306376 - 90 наб.; 22) Набiр для лiплення базовий 'Баранчiк Шон' - 'Бiтцер', арт. 309087 - 80 наб.; 23) Набiр для лiплення базовий 'Баранчiк Шон' - 'Тiммi', арт. 309094 - 79 наб.; 24) Набiр для лiплення базовий 'Баранчiк Шон' - 'Мама Тiммi', арт. 309100 - 82 наб.; 25) Набiр для лiплення стартовий 'Баранчiк Шон' арт. 306383 - 65 наб. Всього: 1857 наборiв (25 позицiй).\\"]
[2,"UA 1.007.0006544-17","ВГ657137",1,"ГЄ149836","Iграшки для дитячої творчостi т.м. 'Playgo': 1) Набiр для лiплення 'Фабрика десертiв' арт. 8210 - 130 наб.; 2) Набiр для лiплення 'Бургерна' арт. 8220 - 131 наб.; 3) Набiр для лiплення 'Пiццерiя' арт. 8225 - 150 наб.; 4) Набiр для лiплення 'Павутиння' арт. 8540 - 165 наб.; 5) Набiр для лiплення 'Кондитерська монстрiв' арт. 8545 - 180 наб.; 6) Набiр для лiплення 'Кiмната жахiв' арт. 8550 - 170 наб.; 7) Набiр для лiплення 'Дитячiй ресторан' арт. 8580 - 90 наб.; 8) Набiр для лiплення Кондитерська' арт. 8586 - 161 наб.; 9) Набiр для лiплення 'Фабрика цукерок' арт. 8588 - 200 наб.; 10) Набiр для лiплення 'Кекси' арт. 8590 - 180 наб.; 11) Набiр для лiплення 'Кафе-морозиво' арт. 8592 - 179 наб.; 12) Маса для лiплення арт. 8604 - 420 наб.; 13) Набiр для лiплення з пресом арт. 8630 - 150 наб.; 14) Набiр для лiплення 'Стрiлець' арт. 8634 - 155 наб.; 15) Набiр для лiплення 'Дитячiй кафетерiй' арт. 8662 - 97 наб.; 16) Набiр для лiплення 'Салон домашнiх тварин' арт. 8686 - 220 наб.; 17) Набiр для лiплення 'Майстерня в коробцi' арт. 8756 - 125 наб.; 18) Набiр для лiплення 'Сяюча майстерня монстрiв' арт. 8760 - 150 наб. Всього: 3053 наборiв (18 позицiй).\\"]
[3,"UA 1.024.0006574-17","ВГ288950",1,"ГЄ149400","Кольори емалей ПФ-115, в асортиментi Бежева; 12 Темно-зелена; Бiла; 13 Свiтло-сiра; Хакi; 14 Сiра; Вишнева; 15 Синя; Блакитна; 16 срiбляста; Жовта; 17 Фiолетова; Зелена; 18 Бiрюза; Коричнева; 19 Яскраво-блакитна; Червона; 20 Свiтло-зелена; Червоно-коричнева; 21 Темно-зелена; Чорна; 22 Жовто-коричнева; 23 Помаранчева. Всього: 23 (двадцять три) кольори.\\"]
[4,"UA 1.024.0006575-17","ВГ288948",1,"ГЄ149401","Кольори емалей алкидних ПФ-115 ДК, в асортиментi Бежева; 12 Темно-зелена; Бiла; 13 Свiтло-сiра; Хакi; 14 Сiра; Вишнева; 15 Синя; Блакитна; 16 срiбляста; Жовта; 17 Фiолетова; Зелена; 18 Бiрюза; Коричнева; 19 Яскраво-блакитна; Червона; 20 Свiтло-зелена; Червоно-коричнева; 21 Темно-зелена; Чорна; 22 Жовто-коричнева; 23 Помаранчева. Всього: 23 (двадцять три) кольори.\\"]
[5,"UA 1.024.0006577-17","ВГ288949",1,"ГЄ149402","Кольори грунтiвок ГФ-021 ЕПI та ГФ-021 ЕПI ЕКСПРЕС, в асортиментi сiрий; Бiлий; Червоно-коричневий. Всього: 3 (три) кольори.\\"]
[6,"UA 1.035.0006572-17","ВГ650224",1,"ГЄ150833","ЛЕД АЛЬФА LР-24Вт/840 ЛЕД АЛЬФА LР-40Вт/840 Всього 2 (двi) моделi.\\"]
[7,"UA 1.057.0006581-17","ВГ644440",1,"ГЕ965442","Тип панелей (товщина утеплювача, мм) - клас (межа) вогнестiйкостi/межа поширення вогню SP2B60 X-PIR EI15/М0 SP2B80 X-PIR EI15/М0 SP2B100 X-PIR EI30/М0 SP2D60 X-PIR EI15/М0 SP2D80 X-PIR EI15/М0 SP2D100 X-PIR EI15/М0 SP2D120 X-PIR EI45/М0 SP2E120 X-PIR EI45/М0 SP2E160 X-PIR EI45/М0 SP2E180 X-PIR EI45/М0 SP2E200 X-PIR EI45/М0 SP2B80 X-PIR ENERGY EI15/М0 SP2B100 X-PIR ENERGY EI30/М0 SP2D80 X-PIR ENERGY EI15/М0 SP2D100 X-PIR ENERGY EI15/М0 SP2D120 X-PIR ENERGY EI45/М0 SP2E120 X-PIR ENERGY EI45/М0 SP2E160 X-PIR ENERGY EI45/М0 SP2E180 X-PIR ENERGY EI45/М0 SP2E200 X-PIR ENERGY EI45/М0 Всього: 20 позицiй\\"]
[8,"UA 1.098.0006563-17","ВГ624361",1,"ГЭ103084","Заводськi номери колiс суцiльнокатаних дiаметром 968 мм (кресленик КР-0001-11), що виготовленi у сiчнi-лютому 2017 року: 001, 002, 003, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077,078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,145, 146, 147, 148, 149, 151, 152 Всього: 148 шт. Заводськi номери колiс суцiльнокатаних дiаметром 968 мм (кресленик КР-0005-11), що виготовленi у сiчнi-лютому 2017 року: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037,038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 055,056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076,077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091,092, 093, 094, 095, 096, 097,098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 Всього: 160 шт. Взагалi: 308 шт.\\"]
[9,"UA 1.117.0006536-17","ВГ643141",1,"ГЄ113330","1. Vatoil SynTruck Plus 5W-30 2. Vatoil SynTech 10W-40 3. Vatoil SynTruck 10W-40 4. Vatoil Turbo Plus 15W-40 5. Vatoil SynTruck UHPD Plus 10W-40 6. Vatoil SynTech Diesel 10W-40 7. Vatoil SHPD Plus 15W-40 8. Vatoil Motorcycle 4T 10W-40 9. Vatoil 2T Scoot and Bike Всього: 9 (дев'ять) найменувань.\\"]
[10,"UA 1.117.0006537-17","ВГ643142",1,"ГЄ113331","1. Vatoil SynGold LL-II 0W-30 2. Vatoil SynGold LL-III Plus 5W-30 3. Vatoil SynGold LL 5W-30 4. Vatoil SynGold Plus 5W-30 5. Vatoil SynGold 5W-40 6. Vatoil SynTech FE 5W-30 7. Vatoil SynTech LL-X 5W-40 8. Vatoil SynGold 0W-40 9. Vatoil SynTech ECO 5W-20 10. Vatoil SynGold 5W-30 11. Vatoil SynGold Super 5W-30 12. Vatoil SynTech LL-X 5W-50 Всього: 12 (дванадцять) найменувань.\\"]
[11,"UA 1.117.0006561-17","ВГ643145",1,"ГЄ113334","1. MOBIL POLYREX EM, ТУ У 00152365.118-2000, протокол № 080/5/17 вiд 29.03.17 р. 2. UNIREX N2, ГОСТ 8773-73, протокол № 080/6/17 вiд 29.03.17 р. 3. UNIREX N3, ГОСТ 8773-73, протокол № 080/7/17 вiд 29.03.17 р. 4. MOBILUX EP 1, ГОСТ 11110-75, протокол № 080/8/17 вiд 29.03.17 р. 5. MOBILUX EP 3, ГОСТ 21150-87, протокол № 080/9/17 вiд 29.03.17 р. 6. MOBIL GREASE FM 222, ТУ У 24.6-00152365-254:2009, протокол № 080/10/17 вiд 29.03.17 р. Всього: 6 (шiсть) найменувань.\\"]
[12,"UA 1.187.0006584-17","ВГ658597",1,"ГЄ159947","Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): MSV \"КОБАЛЬТ\" Версiї ДТЗ - для машин вакуумних: MSV-3/4 MSV-5 MSV-6 MSV-8/10/11/13 Шасi транспортного засобу: BJ1069, BJ5069 BJ5129 BJ5163 BJ3252 BJ3253 BJ1251 BJ1257 Кaтегоpiя ДТЗ: N3 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 4 x 2/задня або 4 х 4 6x4/середня i задня Схема компонування ДТЗ: кабiна над двигуном; розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова (варiанти обладнання, що встановлюється на комбiнованi машини в залежностi вiд пори року та комунальних потреб): - бортова платформа - тент - кузов самоскидного типу - пiскорозкидальне устаткування з дозувальним пристроїм або без нього - система зволоження - поливомийне устаткування (переднi водянi розпилювачi, заднi водянi розпилювачi або комбiнованi) - водянiй лафетний ствол високого тиску - щiточнне устаткування (мiжвiсне або передне) - вiдвал поворотний або швидкiсний з гумовим лезом - вакуумно-прибиральнє обладнання Кабiна, марка, тип: суцiльнометалева, дводверна, трьохмiсна з одним спальним мiсцем або без нього Габаpитнi pозмipи, мм: - довжина, не бiльше: 7700 7700 7960 8472 - ширина, не бiльше: (з вiдвалом), не бiльше: 2350 (3200) 2400 (3200) 2495 (3200) - висота, не бiльше: 2800 2800 3100 3400 Колiсна база, мм: 3360...3800 3800 4000...4700 4100+1350 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: 1685 - 1900 / 1600 - 1800 1900...2010 / 1800...1850 Повна допустима маса ДТЗ, не бiльше, кг: 12895 17000 21500 33500 Розподiл повної маси ДТЗ, не бiльше, кг: - на пеpедню вiсь: 5000 6000 8500 7500 - на задню вiсь: технiчно допустима 7895 11000 13000 26000\\"]
[13,"UA 1.187.0006584-17","ВГ658597",2,"ГЄ159948","Двигун: 1) маpка, модель, тип: Cummins ISF 2.8 Cummins ISF 3.8 Cummins ISD 180/185/210/230/245 WP10.310/ WP10.336 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 4, рядне 6, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 2781 3760 6700 9726 4) максимальна потужнiсть, кВт пpи 2200 хв-1: 97...247/ 2200...3600 5) паливо: дизельне 6) система живлення: безпосереднє роздiлене впорскування палива, Common Rail Direct Injection 7) система випуску: складається з одного глушника Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, постiйно замкнуте, однодискове, з дiафрагмовою пружиною 2) коpобка пеpедач, маpка, тип: механiчна з ручним керуванням синхронiзована або не синхронiзована 3) головна пеpедача, тип, передаточне число: гiпоїдна Пiдвiска колiс: - передня: - задня: залежна, ресорна з гiдравлiчними амортизаторами на всiх осях залежна, ресорна, поздовжня основна ресора з пiдресорником Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт-гайка на циркулюючих кульках\", рульовий механiзм з гiдро-пiдсилювачем Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з розподiленням на контури по осям, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС (4S/4М WABCO (Shanghai) Co. Ltd) - запасна: непошкоджений контур робочої гальмiвної системи або стоянкова тормозна система - стоянкова: робочi гальмiвнi механiзми задньої осi, що приводяться у дiю пружинними енергоакумуляторами - допомiжна: моторне гальмо-уповiльнювач Шини: пневматичнi радiальнi 6.50 ... 12.00 - (R) 16 ... 20 Iндекс навантаження 123/118 122/121 127/122 136/134 144/142 145/140 153/151 Швидкiсна категорiя L/K K G/М K G G\\"]
[14,"UA 1.187.0006584-17","ВГ658597",3,"ГЄ159949","Схематичне зображення транспорного засобу\\"]
[15,"UA 1.187.0006584-17","ВГ658597",4,"ГЄ159950","Правила ЄЕК ООН № 10-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р. до 06.07.2017р.) Протокол випробувань № 05/17-09273-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 13-10 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09273-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 14-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09273-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 16-04 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09273-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 24-03 \"TUV Rheinland Group GmbH\", Нiмеччина \"VCA\", Великобританiя Сповiщення № Е1 24R-033347 вiд 02.06.2014р. Протокол № 14-00133-CP-GBM-00 вiд 31.03.2014р. Сповiщення № 24R-03 2485, № 24R-03 2484, № 24R-03 2486 вiд 29.07.2015 Протоколи № CSQ306043, № CSQ306041, № CSQ306045 вiд 23.05.2015р. Сповiщення № 24R-03 2757, № 24R-03 2763 вiд 30.05.2012 Протокол № CSM251515 вiд 04.05.2012р., № CSM251527 вiд 10.05.2012р. Правила ЄЕК ООН № 48-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09273-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 49-05 В2 (Євро-5) \"TUV Rheinland Group GmbH\", Нiмеччина \"VCA\", Великобританiя Сповiщення 2005/55*2008/74G*0373*00 вiд 07.05.2014р. Протокол № 14-00130-CP-GBM-00 вiд 21.03.2014р. Сповiщення № Е11 49RG-05 2303 вiд 29.07.2015р. № Е11 49RG-05 2402 вiд 30.05.2012р. Протокол № CSQ304453 вiд 20.05.2015р. № CSM251513 вiд 18.07.2012р. Правила ЄЕК ООН № 51-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09273-N3 вiд 05.05.2017р ГОСТ 27435-87 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09273-N3 вiд 05.05.2017р\\"]
[16,"UA 1.187.0006585-17","ВГ658598",1,"ГЄ159951","Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): FOTON Модель,версiя, тип ДТЗ: Модифiкацiя: BJ1039 Кaтегоpiя ДТЗ: N2 N3 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 4 x 2.2 / задня або 4 х 4.2 / повний привiд Схема компонування ДТЗ: кабiна над двигуном; розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова (виконання завантажувального простору): Призначення: шасi Базова комплектацiя (перша цифра \"1\" в маркуваннi моделi ДТЗ) Шасi для самоскида (перша цифра \"3\" в маркуваннi моделi ДТЗ) Шасi спецiального призначення (перша цифра \"5\" в маркуваннi моделi ДТЗ) Кабiна, марка, тип: суцiльнометалева, однорядна двохдверна, трьохмiсна з одним спальним мiсцем або без нього або дворядна; Габаpитнi pозмipи, не бiльше, мм: - довжина: 4995...10800 - ширина: 1800...2400 - висота: 2300...2800 Колiсна база, мм: 2600...6000 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: 1450...1950 / 1600...1850 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 1500...5800 Повна технiчно допустима маса ДТЗ, не бiльше кг: 3550...21500 Повна маса ДТЗ, кг: - на пеpедню вiсь: 1300...8500 - на задню вiсь: 2250...13000\\"]
[17,"UA 1.187.0006585-17","ВГ658598",2,"ГЄ165877","Двигун: 1) маpка, модель, тип: Cummins ISF 2.8 Cummins ISF 3.8 Cummins ISD 180/185/210/230/245 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 4, рядне 6, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 2781 3760 6690 4) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: 97...157 (2500-3600) 5) паливо: дизельне 6) система живлення: безпосереднє роздiлене впорскування палива 7) система випуску: складається з одного глушника Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, постiйно замкнуте, однодискове, з дiафрагмовою пружиною 2) коpобка пеpедач, маpка, тип: механiчна з ручним керуванням синхронiзована, 5S400, 651В, 653, 6Т53, DC6J70, DC6J80, DC6J85Т, 6Т120, 6G120, 8JS75T, 6S500, DC6J95TA 3) головна пеpедача, маpка, тип, передаточне число: гiпоїдна Пiдвiска колiс: передня: залежна, ресорна, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами задня: залежна, ресорна, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт-гайка на циркулюючих кульках\", рульовий механiзм з гiдро-пiдсилювачем Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з розподiленням на контури по осям, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС 4S/4M/WABCO (Shanghai) Co. Ltd - запасна: непошкоджений контур робочої гальмiвної системи або стоянкова тормозна система - стоянкова: робочi гальмiвнi механiзми задньої осi, що приводяться у дiю пружинними енергоакумуляторами - допомiжна: моторне гальмо-уповiльнювач Шини: пневматичнi радiальнi 6,50...10,00R - 16...20 Iндекс навантаження 120/116...144/142 Швидкiсна категорiя G\\"]
[18,"UA 1.187.0006585-17","ВГ658598",3,"ГЄ165878","Схематичне зображення транспортного засобу\\"]
[19,"UA 1.187.0006585-17","ВГ658598",4,"ГЄ165879","Вимоги до ДТЗ та нормативнi документи Найменування Органу або випробувальної лабораторiї, якi видали сповiщення, сертифiкат вiдповiдностi або протокол випробувань Номер документа та дата видачi 1 2 3 Правила ЄЕК ООН № 10-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р. до 06.07.2017р.) Протокол випробувань № 05/17-09274-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 13-10 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09274-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 14-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09274-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 16-04 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09274-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 24-03 \"VCA\", Великобританiя Сповiщення № 24R-03 2485, № 24R-03 2484, № 24R-03 2486 вiд 29.07.2015 Протоколи № CSQ306043, № CSQ306041, № CSQ306045 вiд 23.05.2015р. Сповiщення № 24R-03 2757, № 24R-03 2763 вiд 30.05.2012 Протокол № CSM251515 вiд 04.05.2012р., № CSM251527 вiд 10.05.2012р. Правила ЄЕК ООН № 48-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09274-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 49-05 В2 (Євро-5) \"VCA\", Великобританiя Сповiщення № Е11 49RG-05 2303 вiд 29.07.2015р. № Е11 49RG-05 2402 вiд 30.05.2012р. Протокол № CSQ304453 вiд 20.05.2015р. № CSM251513 вiд 18.07.2012р. Правила ЄЕК ООН № 51-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09274-N3 вiд 05.05.2017р ГОСТ 27435-87 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09274-N3 вiд 05.05.2017р\\"]
[20,"UA 1.187.0006586-17","ВГ658599",1,"ГЄ165880","Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): FOTON Модель,версiя, тип ДТЗ: Модифiкацiя: BJ1251 (1252, 1253, 1257, 1258, 1259) BJ3251 (3252, 3253, 3257, 3258, 3259) BJ4251 (4252, 4253, 4257, 4258, 4259) BJ5251 (5252, 5253, 5257, 5258, 5259) Кaтегоpiя ДТЗ: N3 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 6 x 4 / середня i задня Схема компонування ДТЗ: кабiна над двигуном; розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова (виконання завантажувального простору): Призначення: шасi базова комплектацiя шасi для самоскида сiдловi тягачi шасi спецiального призначення Кабiна, марка, тип: cуцiльнометалева, дводверна, трьохмiсна з одним або двома спальним мiсцем Габаpитнi pозмipи, мм: - довжина: 6500...11200 - ширина, не бiльше: 2420...2495 - висота: 2760...3800 Колiсна база, мм: 2950...5300+1350 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: 1900...2005 / 1800...1850 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 7100...10500 Повна технiчно допустима маса ДТЗ, не бiльше кг: 38000 Повна технiчно допустима маса ДТЗ, кг: - на пеpедню вiсь: 10000 - на задню вiсь: 28000\\"]
[21,"UA 1.187.0006586-17","ВГ658599",2,"ГЄ165881","Двигун: 1) маpка, модель, тип: WP10.310 WP10.336 WP10.375 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 6, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 9726 4) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: 227/2200 247/2200 276/2200 5) паливо: дизельне 6) система живлення: безпосереднє роздiлене впорскування палива 7) система випуску: складається з одного глушника Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, постiйно замкнуте, однодискове, з дiафрагмовою пружиною 2) коpобка пеpедач, маpка, тип: механiчна з ручним керуванням синхронiзована, 9 або 12 ступенева 3) головна пеpедача, маpка, тип, передаточне число: гiпоїдна Пiдвiска колiс: залежна, ресорна, середня i задня об'єднанi в возик, з балансирною ресорною пiдвiскою та реактивними тягами та гiдравлiчними амортизаторами на всiх осях Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт-гайка на циркулюючих кульках\", рульовий механiзм з гiдро-пiдсилювачем Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з розподiленням на контури по осям, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС (WABCO, 4S/4M) - запасна: непошкоджений контур робочої гальмiвної системи або стоянкова тормозна система - стоянкова: робочi гальмiвнi механiзми задньої осi, що приводяться у дiю пружинними енергоакумуляторами - допомiжна: моторне гальмо-уповiльнювач Шини: пневматичнi радiальнi 12R20, 12R22,5 (12-20), 11R20 Iндекс навантаження 154/151 Швидкiсна категорiя G\\"]
[22,"UA 1.187.0006586-17","ВГ658599",3,"ГЄ159932","Схематичне зображення транспортного засобу\\"]
[23,"UA 1.187.0006586-17","ВГ658599",4,"ГЄ159933","Правила ЄЕК ООН № 10-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р. до 06.07.2017р.) Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 13-10 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 14-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 16-04 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 24-03 \"TUV Rheinland Group GmbH\", Нiмеччина Сповiщення № Е1 24R-033347 вiд 02.06.2014р. Протокол № 14-00133-CP-GBM-00 вiд 31.03.2014р. Правила ЄЕК ООН № 48-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 49-05 В2 (Євро-5) \"TUV Rheinland Group GmbH\", Нiмеччина Сповiщення 2005/55*2008/74G*0373*00 вiд 07.05.2014р. Протокол № 14-00130-CP-GBM-00 вiд 21.03.2014р. Правила ЄЕК ООН № 51-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р ГОСТ 27435-87 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р\\"]