{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 21.11.2016"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0039570-16","ВГ624874",1,"ГЄ142211","НСКЦ 120-3,3-7 виконання 01-02, ПСКЦ 120-3,3-7 виконання 03-08, НСКЦ 120-27,5-5 виконання 01-02, ПСКЦ 120-27,5-5 виконання 03-08, НСКЦ 120-27,5-7 виконання 01-02, ПСКЦ 120-27,5-7 виконання 03-08, ФСКЦ 120-8-3,3-7 виконання 01, ФСКЦ 120-6-27,5-5 виконання 01, ФСКЦ 120-6-27,5-7 виконання 01, КСКЦ 120-8-3,3-7 виконання 02-03, КСКЦ 120-8-27,5-5 виконання 02-03, КСКЦ 120-8-27,5-7 виконання 02-03, КФСКЦ 120-8-27,5-5 виконання 02-03, КФСКЦ 120-8-27,5-7 виконання 02-03 Всього 14 (чотирнадцчть) позицiй\\"]
[2,"UA 1.003.0039590-16","ВГ330237",1,"ГЄ142084","1. Радiоелектроннi засоби у складi пристрою спостереження за рухомими об'єктами т.м. BITREK моделi BI-310 CICADA, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 20-1, РI 21-1 (додаток 6 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18). Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi, наведеному нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Реалiзацiя радiомодуля систми стiльникового зв'язку GSM-900/1800 здiйснюється за умови внесення його мiжнародного коду iдентифiкацiї (коду IMEI) до узагальненої бази даних кодiв, яку веде УДЦР (рiшення НКРЗ вiд 03.12.2009 № 1774, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11.01.2010 за № 3/17298). 2. Склад обладнання: 2.1 GPS- приймач; 2.2 Радiообладнання (код УКТЗЕД за неосновним призначенням 8517): - радiомодуль системи стiльникового зв'язку GSM-900/1800\\"]
[3,"UA 1.007.0039508-16","ВГ641171",1,"ГД345955","Iграшковi набори для дитячої творчостi т.м. \"Masterpieces. Works of Ahhh\": 1) iграшковий набiр для творчостi 'Скриня скарбiв' арт. 21412 - 1095 наб.; 2) iграшковий набiр для творчостi 'Скриня для прикрас' арт. 21413 - 857 наб.; 3) iграшковий набiр для творчостi 'Млин-шпакiвня' арт. 21415 - 1072 наб.; 4) iграшковий набiр для творчостi 'Поїзд' арт. 21417 - 1330 наб.; 5) iграшковий набiр для творчостi 'Дерево для прикрас' арт. 21437 - 1008 наб.; 6) iграшковий набiр для творчостi 'Чарiвний сад' арт. 21486 - 1126 наб.; 7) iграшковий набiр для творчостi 'Королiвство дракона' арт. 21504 - 1165 наб.; 8) iграшковий набiр для творчостi 'Принц - Лускунчик' арт. 21422 - 878 наб.; 9) iграшковий набiр для творчостi 'Солдат - Лускунчик' арт. 21423 - 877 наб. Всього: 9408 наб. (9 позицiй).\\"]
[4,"UA 1.007.0039571-16","ВГ641173",1,"ГД345956","Iграшки для дитячої творчостi т.м. \"Skwooshi\"- маса (пластилiн) для лiплення: 1) Набiр для лiплення \"SKWOOSHI\" (у фользi) арт. 30000 - 3600 наб.; 2) Маса для лiплення \"SKWOOSHI\"( у наборi 1 колiр), арт. 30003 - 6600 наб.; 3) Набiр для лiплення \"SKWOOSHI - Веселка\" ( у наборi 10 кольорiв), арт. 30012 - 360 наб.; 4) Маса для лiплення \"SKWOOSHI\"( у наборi 2 кольори), арт. 30013- 2400 наб.; 5) Набiр для лiплення \"SKWOOSHI - Веселий Кондитер\", арт. 30022 - 240 наб.; 6) Набiр для лiплення \"SKWOOSHI - Хрусткi Вафлi\", арт. 30023 - 240 наб.; 7) Набiр для лiплення \"SKWOOSHI - Смачне Морозиво\", арт. 30024 - 660 наб.; 8) Маса для лiплення \"SKWOOSHI\" (1 кг), арт. 30300- 24 шт.; Всього 14124 од. у т.ч. 14100 наборiв та 24 шт. (8 позицiй).\\"]
[5,"UA 1.032.0039507-16","ВГ639998",1,"ГЄ154245","Мастило \"Аерол-1А\", ТУ У 23.2-30802090-007-2004 Мастила \"Аерол-А\" Технiчнi умови. (iз змiнами 1-4) протокол випробувань № 03.11/19 вiд 08.11.2016 р. Мастило \"Консталин-1\", ГОСТ 1957-73 Смазка \"Консталин\" Технические условия. (iз змiнами 1-3) протокол випробувань № 03.11/20 вiд 08.11.2016 р. Мастило \"Агрiнол Контактне\", ТУ У 23.2-30802090-099:2009 Мастило \"Агрiнол Контактне\" Технiчнi умови. (iз змiною 1) протокол випробувань № 03.11/24 вiд 08.11.2016 р. Мастило \"Агрiнол Графiтол\", ТУ У 23.2-30802090-093:2008 Мастило \"Агрiнол Графiтол\" Технiчнi умови. ( iз змiною 1) протокол випробувань № 03.11/21 вiд 08.11.2016 р. Мастило \"Агрiнол Лiтол\", ТУ У 23.2-30802090-018-2004 Мастила пластичнi лiтiєвi для промислового обладнання та сiльськогосподарської технiки \"Агрiнол Лiтол\" Технiчнi умови. (iз змiнами 1-3) протокол випробувань № 03.11/23 вiд 08.11.2016 р. Мастило \"Sliding GR 1\", ТУ У 23.2-30802090-084:2008 Мастила лiтiєвi для прокатних станiв \"Sliding GR\" Технiчнi умови. (iз змiнами 1-3) протокол випробувань № 03.11/22 вiд 08.11.2016 р. Всього: 6 (шiсть) найменувань.\\"]
[6,"UA 1.048.0039523-16","ВГ581478",1,"ГЄ103123","Споруди технологiчних об'єктiв нафтогазового комплексу, лiнiйної частини магiстральних трубопроводiв та мереж газопостачання в частинi виконання: земляних робiт, спецiальних робiт (будiвництво пiдводних та повiтряних переходiв); пiдводно-технiчнi роботи; контроль якостi продукцiї та виконаних робiт при будiвництвi, ремонтi, реконструкцiї та аварiйному вiдбудуваннi Перелiк нормативно-технiчних документiв, якi встановлюють основнi та додатковi вимоги до виробництва продукцiї 1) ДБН А.3.1-5-2009 Управлiння, органiзацiя i технологiя. Органiзацiя будiвельного виробництва. 2) ДБН А.3.2.-2.-2009 Система стан-дартiв безпеки працi. Промислова безпека у будiвництвi. Основнi положення'. 3) ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точностi геометричних параметрiв у будiвництвi. Геодезичнi роботи в будiвництвi. 4) ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Газопроводи пiдземнi сталевi. Загальнi вимоги до захисту вiд корозiї. 5) ВБН В.2.3-00013741-05:2006 Магiстральнi трубопроводи. Будiвництво. Лiнiйна частина. Основнi положення. 6) ВБН В.2.3-00013741-07:2007 Магiстральнi трубопроводи. Будiвництво. Землянi роботи та рекуль-тивацiя.7) ВБН В.3.1-00013741-08:2008 Магiстральнi газопроводи. Лiнiйна частина. Капiтальний ремонт.8) ВБН В.3.1-00013741-06:2006 Магiстральнi нафтопроводи. Лiнiйна частина. Капiтальний ремонту.9) ВБН В.3.1-00013741-07:2007 Магiстральнi нафтопро-води. Методи ремонту дефектних дiлянок. 10) ВБН В.2.3-00013741-10:2008 Магiстральнi трубопроводи. Будiвництво. Лiнiйна частина. Надземнi переходи. (У доповнення р.8 ). СНиП III-42-80 Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы.11) СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы. 12) СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ.13) СНиП III-42-80 Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. 14) ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация. (крiм 3 i 4 роздiлiв). 15) ВСН 005-88 Строительство промысловых трубопроводов. Технология и организация. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.16) ВСН 010-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Подводные переходы. 17) ВСН 012-88 ч. I Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. 18) ВСН 012-88 ч. II Строительство магист-ральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Формы документации. 19) НПАОП 0.00-1.76-15 Пра-вила безпеки систем газопостачання. 20) НПАОП 0.00-1.71-13 Правила безпечної роботи з iнструментом та пристроями. 21) НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки i безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском. 22) НПАОП 0.00-5.11-85 Типова iнструкцiя з органiзацiї безпечного ведення газонебезпечних робiт. 23) НПАОП 40.01-1.21-98 Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв. 24) НПАОП 0.00-5.12-01 Iнструкцiя з органiзацiї безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах.25) НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони працi пiдчас зварювання металiв. 26) НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спецiальних установок. 27) ПУЕ Правила улаштування електроустановок Всього 27 позицiй\\"]
[7,"UA 1.060.0039583-16","ВГ647441",1,"ГЄ144485","ДМУ-А-199-28; ДМУ-А-199-28****; ДМУ-А-229-32; ДМУ-А-229-32****; ДМУ-А-253-38; ДМУ-А-253-38****; ДМУ-А-283-45; ДМУ-А-283-45****; ДМУ-А-308-55; ДМУ-А-308-55****; ДМУ-А-308-30; ДМУ-А-337-65; ДМУ-А-337-65****; ДМУ-А-337-45; ДМУ-А-362-50; ДМУ-А-392-50; ДМУ-А-417-55; ДМУ-Б-379-75; ДМУ-Б-379-75****; ДМУ-Б-409-80; ДМУ-Б-409-80****; ДМУ-Б-434-90; ДМУ-Б-434-90****; ДМУ-Б-463-90; ДМУ-Б-463-90****; ДМУ-Б-463-60; ДМУ-Б-488-90; ДМУ-Б-488-90****; ДМУ-Б-488-65; ДМУ-Б-518-90; ДМУ-Б-518-90****; ДМУ-Б-542-90; ДМУ-Б-542-90****; ДМУ-Б-572-90; ДМУ-Б-572-90****; ДМУ-Бнм379-50; ДМУ-Бнм409-57; ДМУ-Бнм434-63; ДМУ-Бнм463-72. Всього: 39 модифiкацiй. **** - з комплектом дощувальних апаратiв типу \"I-Wob\".\\"]
[8,"UA 1.066.0039530-16","ВГ598420",1,"ГЄ133048","Special TE 0W-20 SM/CF Special ТE 0W-30 A5/B5 SL/CF Competition GT 0W-40 SN/CF Competition WSC 10W-60 SN/CF Special FE 5W-30 SL/CF Special ERS WOL LL III 5W-30 ACEA:C3-10 Special ERS LS FE C1 5W-30 ACEA:C3-10 Special ERS MSFE C2 5W-30 SN/CF Special ERS STD C3 5W-30 SN/CF Special ERS RLS C4 5W-30 ACEA:C4-10 Syntrac Low Saps FE 5W-30 CI-4 Endurance Protec 5W-40 SN/CF Competition PRO 5W-50 SN/CF Syntrac Low Saps E9 10W-40 CJ-4/SM Syntrac Low Saps 10W-40 CI-4 Sytrac LDT 10W-40 CF MULTIFLEET UHPD 10W-40 CI-4 Highway 10W-40 SL/CF Mixedfleet Super FE 10W-30 SJ-4/CI-4/CI-4+/CF/SM Mixedfleet MX 10W-40 CI-4/CH4-CG4/CF/SL Загальна кiлькiсть - 20 позицiй\\"]
[9,"UA 1.151.0039589-16","ВГ643675",1,"ГЄ062651","Карабiни мисливськi \"Blaser\": модель \"R8\" калiбру .30-06 Spring №№ R/108493/RB096451; R/109213/RB097202; R/109217/RB097215; R/10922/RB097216; R/109221/RB097227; R/109235/RB097228; R/109237/RB097239; R/109238/RB097240; R/109239/RB097250; R/109240/RB097251; R/109241/RB097252; R/109243/RB097263; R/109244/RB097264; R/109249/RB097265; R/109251/RB097266 кiлькiстю 15 од.; модель \"R8\" калiбру .30-06 Spring №№ R/104485/RB097174; R/104488/RB097178; R/107496/RB097190; R/107497/RB097191; R/107499/RB097199; R/107501/RB097203; R/107502/RB097211; R/107504/RB097223; R/107505/RB097224; R/107509/RB097236; R/108492/RB097241; R/109215/RB097247; R/109216/RB097248; R/109234/RB097253; R/109250/RB097260 кiлькiстю 15 од.; модель \"R8\" калiбр .30-06 Spring №№ R/113410/RB 103863; R/113417RB103897; R/113418/RB103898; R/113420/RB103918; R/113423/RB103944; R/113433/RB103945; R/113685/RB103947 кiлькiстю 7 од.; модель \"R8\" калiбру .30 - 06 Spring №№ R/109227/RB100891; R/109233/RB100895; R/109379/RB100921; R/109382/RB101064; R/109386/RB101086; R/109390/RB101103; R/109405/RB101108; R/109411/RB101131; R/109412/RB101132; R/111283/RB101133 кiлькiстю 10 од.; модель \"R8\" калiбру .30-06 Spring №№R/110408/RB100534; R/111348/RB100550; R/111349/RB100552; R/111353/RB100563; R/111355/RB100621; R/111356/RB100623; R/111360/RB100626; R/111361/RB100861; R/111362/RB100873; R/111363/RB100884 кiлькiстю 10 од.; модель \"R8\" калiбру .300 Win №R/111043/R8100351 кiлькiстю 1 од.; Рушницi мисливськi \"Blaser\": модель \"Drilling D99\" калiбрiв 20/76 та .30-06 Spring №№7/07961/7В01893; 7/07964/7В01895 кiлькiстю 2 од., модель \"Drilling D99\" калiбрiв 20/76 та .30-06 Spring №№7/07933/7В01913;7/07960/7В01916; 7/07965/7В01917; 7/079717В01921 кiлькiстю 4 од.; \"Blaser\" модель \"97 BBF\" калiбрiв 12/76 та .30-06 Spring №№ 4/91033/4R08440; 4/91088/4R09068 кiлькiстю 2 од.; \"Blaser F16\" калiбру 12/76 №FG/001502/FGR001092 кiлькiстю 1 од. Загальною кiлькiстю 67 (шiстдесят сiм) одиниць\\"]
[10,"UA 1.161.0039534-16","ВГ614857",1,"ГЄ137109","1. Призначення продукцiї: Комутатор т.м. Juniper моделi QFХ5100-48T, версiя ПЗ - Junos 14.1, може використовуватися в Українi для виконання функцiй комутування у локальних (корпоративних) мережах передавання даних, iнтерфейси Ethernet: 100/1000BASE-T, 10GBASE-CX4, 40GBASE-SR4/LR4 (протоколи TCP, UDP, ICMP, ARP, IPv4/6 RIPv1/v2, OSPF, МPLS). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7- стосовно вимог до електроживлення змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"QFX5100 Ethernet Switch. Data sheet.\" (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[11,"UA 1.161.0039555-16","ВГ614858",1,"ГЄ137110","1. Призначення продукцiї: Маршрутизатор доступу т.м. Juniper серiї ACX моделi АСХ4000, версiя ПЗ - Junos 12.3, може використовуватися в Українi для виконання функцiй комутування у локальних (корпоративних) мережах передавання даних, iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-LX/SX, 10GBASE-SR/LR (протоколи IP, TCP, UDP, DHCP, SNMP, MPLS, MSTP). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"ACX series universal access routers\" Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601.\\"]
[12,"UA 1.161.0039556-16","ВГ614859",1,"ГЄ137111","1. Призначення продукцiї: Комутатори т.м. Juniper серiї EX2200-С моделей: EX2200-С-12T-2G, EX2200-С-12P-2G, версiя ПЗ - Junos 12.3, можуть використовуватися в Українi для виконання функцiй комутування у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-TX, 100BASE-FX, 1000BASE-LX/SX/LH (протоколи IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, DHCP, RIPv1/2, OSPF). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7- стосовно вимог до електроживлення змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"Compact EX2200-C Ethernet Switch. Fanless L2/L3 Switches for Micro Branch, Retail, and Workgroup Deployments\" Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[13,"UA 1.161.0039557-16","ВГ614860",1,"ГЄ137112","1. Призначення продукцiї: Комутатори т.м. Juniper серiї ЕХ3300, моделей: EX3300-24Т, EX3300-24Т-DC, EX3300-48Т, EX3300-48T-BF, EX3300-24P, EX3300-48P, версiя ПЗ - Junos 12.3, можуть використовуватися в Українi для виконання функцiй комутування у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-LX/SX, 10GBASE-SR/LR (протоколи IP, TCP, UDP, IGMP, RIPv1/2, OSPF, RSTP, MSTP, NTP). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"EX3300 Ethernet Switch. Entry-Level Access Switch with Virtual Chassis Technology. Data Sheet\"(стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[14,"UA 1.161.0039558-16","ВГ614861",1,"ГЄ137113","1. Призначення продукцiї: Система керування комутаторами т.м. Juniper серiї QFX3000 моделi QFX3100 Director, версiя ПЗ: Junos - 16.1, може використовуватися в Українi для виконання функцiй контролю, керування у мережах передавання даних центрiв обробляння даних (ЦОД), побудованих на комутаторах серiї QFX3000 (платформа QFabric), iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE-T (протоколи IP, TCP, UDP, IGMP, SNMP). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.4 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.5 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"QFX3100 QFabric Director. Data sheet\" (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[15,"UA 1.161.0039559-16","ВГ614864",1,"ГЄ137117","1. Призначення продукцiї: Обладнання мережi передавання даних (екран мiжмережний - firewall) т.м. Juniper моделей SRX5600, SRX5800, версiя ПЗ - Junos 15.1, може використовуватися в Українi для виконання функцiй захисту, блокуванню, контролю, фiльтрацiї пакетiв даних у локальнiй (корпоративнiй) мережi передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-LX/SX (протоколи: TCP, UDP, IPv4/6, RIPv1/2, OSPF, ARP, IGMP v2/v3, ICMP, SNMP, STP, RSTP, MSTP). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways\". Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[16,"UA 1.161.0039561-16","ВГ614862",1,"ГЄ137114","1. Призначення продукцiї: Обладнання мережi передавання даних (екран мiжмережний - firewall) т.м. Juniper моделей SRX550, SRX650, версiя ПЗ - Junos 12.3, може використовуватися в Українi для виконання функцiй захисту, блокуванню, контролю, фiльтрацiї пакетiв даних у мережi передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T (з пiдтримкою технологiї PoE+), 1000BASE-LX/SX/LH (протоколи: IPv4/v6, RIPv2, OSPF, IGMPv3, SDP, MPLS), PDH (E1, E3), ADSL2 / ADSL2+, VDSL, G.SHDSL. 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ГСТУ 45.023-2001 Цифровi мережi телекомунiкацiй. Фiзичнi i електричнi характеристики iнтерфейсiв (п.п.5.2 - 5.4); 2.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.5 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.6 G.704 (10/98) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels. Структура синхронних кадрiв, що використовуються на рiвнях iєрархiї 1544, 6312, 2048, 8448, 44 736 кбiт/с (п.п.2, 5); 2.7 G.991.2 (12/03) Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL) Transceivers (Приймачi-передавачi однопарної високошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї) (п.п.11.3, 11.1, В.5.2, В.5.4, В.4.1, дод. В); 2.8 G.992.1 (07/1999) Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) transceivers (Приймачi-передавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї) (п.п. Е.1, А4.3.1, А.1.2.3.3, дод. А, табл. 6-1); 2.9 G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Приймачi-передавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2) (п.п. 5, Е.1, А.2.2.2, дод. А);\\"]
[17,"UA 1.161.0039561-16","ВГ614862",2,"ГЄ137115","2.10 G.992.5 (01/2009) Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) transceivers - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+) (Приймачi-передавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL) - розширена смуга частот ADSL2 (ADSL2+))(дод А, п. А.2.2.2); 2.11 G.993.2 (02/06) Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) (Приймачi-передавачi надвисокошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї 2 (VDSL2) (п.п. 7.4, С.5, В.2, табл. 6-1); 2.12 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.13 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"SRX Series Services Gateways for the Branch SRX100, SRX110, SRX210, SRX220, SRX240, SRX550, and SRX650\". Data Sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[18,"UA 1.161.0039562-16","ВГ614863",1,"ГЄ137116","1. Призначення продукцiї: Обладнання мережi передавання даних (екран мiжмережний - firewall) т.м. Juniper моделей SRX3400, SRX3600, версiя ПЗ - Junos 12.3, може використовуватися в Українi для виконання функцiй захисту, блокуванню, контролю, фiльтрацiї пакетiв даних у локальнiй (корпоративнiй) мережi передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-LX/SX (протоколи: TCP, UDP, IPv4/6, RIPv1/2, OSPF, ARP, IGMP v2/v3, ICMP, SNMP, STP, RSTP, MSTP). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: SRX3400 and SRX3600 Services Gateways. Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[19,"UA 1.161.0039563-16","ВГ614865",1,"ГЄ137118","1. Призначення продукцiї: Обладнання мережi передавання даних (екран мiжмережний - firewall) т.м. Juniper моделей SRX5600, SRX5800, версiя ПЗ - Junos 15.1, може використовуватися в Українi для виконання функцiй захисту, блокуванню, контролю, фiльтрацiї пакетiв даних у локальнiй (корпоративнiй) мережi передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-LX/SX (протоколи: TCP, UDP, IPv4/6, RIPv1/2, OSPF, ARP, IGMP v2/v3, ICMP, SNMP, STP, RSTP, MSTP). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways\". Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[20,"UA 1.161.0039564-16","ВГ614866",1,"ГЄ137119","1. Призначення продукцiї: Маршрутизатори доступу т.м. Juniper моделей MX5, MX10, MX40, версiя ПЗ - Junos 13.3, може використовуватися в Українi для виконання функцiй комутацiї та маршрутизацiї пакетiв даних у локальнiй(корпоративнiй) мереж передавання даних та телекомунiкацiйнiй мережi, iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE-TX, 1000BASELX/ SX/LH, 10GBASE-SR/LR/ER (протоколи: IP, TCP, UDP, SNMP, IGMP, RIP, OSPF, BGP) та PDH (Е1, Е3), SDH (STM1, STM4). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ГСТУ 45.023-2001 Цифровi мережi телекомунiкацiй. Фiзичнi i електричнi характеристики iнтерфейсiв (п.п.5.2 - 5.4); 2.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.5 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); 2.6 ДСТУ ITU-T G.957:2008 Мережi електрозв'язку цифровi. Транспортнi телекомунiкацiйнi мережi. Стики обладнання i систем синхронної цифрової iєрархiї оптичнi (ITU-T G.957:2006, IDT) (п.5); Рекомендацiї ITU-T: 2.7 G.704 (10/98) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels. Структура синхронних кадрiв, що використовуються на рiвнях iєрархiї 1544, 6312, 2048, 8448, 44 736 кбiт/с (п.п.2, 5); 2.8 G.784 (03/08) Management aspects of synchronous digital hierarchy (SDH) transport network elements (Аспекти керування для транспортних мережних елементiв синхронної цифрової iєрархiї (SDH)) (п.п.7.2, 7.3, 7.4); 2.9 G.823 (03/00) The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy (Контроль джитера та вандера в цифрових мережах, якi базуються на iєрархiї 2048 кбiт/с) (п.5);\\"]
[21,"UA 1.161.0039564-16","ВГ614866",2,"ГЄ137120","2.10 G.825 (03/00) The control of jitter and wander within digital networks which are based on the synchronous digital hierarchy (SDH) (Контроль джитера та вандера у цифрових мережах, що базуються на синхроннiй цифровiй iєрархiї (SDH)) (п.п.5.1, 6.1.2.1 - 6.1.2.2 - стосовно STM-1/4); 2.11 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.12 M.2120 (07/02) International multi-operator paths, sections and transmission systems fault detection and localization procedures (Процедури виявлення та локалiзацiї несправностей в мiжнародних багатооператорських трактах, секцiях i системах передавання) (п.5.3); 2.13 M.3010 (02/00) Principles for a Telecommunications management network (Принципи керування мережi управлiння телекомунiкацiями) (п.п. 8, 9.5); 2.14 M.3400 (02/00) TMN management functions (Функцiї керування мережi управлiння телекомунiкацiями) (п.п. 6.2, 9); 2.15 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"MX Series 3D Universal Edge Routers for the Midrange\" Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet та функцiй управлiння). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[22,"UA 1.161.0039565-16","ВГ614867",1,"ГЄ137121","1. Призначення продукцiї: Маршрутизатори доступу т.м. Juniper моделей MX5, MX10, MX40, версiя ПЗ - Junos 13.3, може використовуватися в Українi для виконання функцiй комутацiї та маршрутизацiї пакетiв даних у локальнiй(корпоративнiй) мереж передавання даних та телекомунiкацiйнiй мережi, iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE-TX, 1000BASELX/ SX/LH, 10GBASE-SR/LR/ER (протоколи: IP, TCP, UDP, SNMP, IGMP, RIP, OSPF, BGP) та PDH (Е1, Е3), SDH (STM1, STM4). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ГСТУ 45.023-2001 Цифровi мережi телекомунiкацiй. Фiзичнi i електричнi характеристики iнтерфейсiв (п.п.5.2 - 5.4); 2.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5.1, 5.3, 6, 7.1, 7.2); 2.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.5 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (р.р.1-7); 2.6 ДСТУ ITU-T G.957:2008 Мережi електрозв'язку цифровi. Транспортнi телекомунiкацiйнi мережi. Стики обладнання i систем синхронної цифрової iєрархiї оптичнi (ITU-T G.957:2006, IDT) (п.5); Рекомендацiї ITU-T: 2.7 G.704 (10/98) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels. Структура синхронних кадрiв, що використовуються на рiвнях iєрархiї 1544, 6312, 2048, 8448, 44 736 кбiт/с (п.п.2, 5); 2.8 G.784 (03/08) Management aspects of synchronous digital hierarchy (SDH) transport network elements (Аспекти керування для транспортних мережних елементiв синхронної цифрової iєрархiї (SDH)) (п.п.7.2, 7.3, 7.4); 2.9 G.823 (03/00) The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy (Контроль джитера та вандера в цифрових мережах, якi базуються на iєрархiї 2048 кбiт/с) (п.5);\\"]
[23,"UA 1.161.0039565-16","ВГ614867",2,"ГЄ137122","2.10 G.825 (03/00) The control of jitter and wander within digital networks which are based on the synchronous digital hierarchy (SDH) (Контроль джитера та вандера у цифрових мережах, що базуються на синхроннiй цифровiй iєрархiї (SDH)) (п.п.5.1, 6.1.2.1 - 6.1.2.2 - стосовно STM-1/4); 2.11 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.12 M.2120 (07/02) International multi-operator paths, sections and transmission systems fault detection and localization procedures (Процедури виявлення та локалiзацiї несправностей в мiжнародних багатооператорських трактах, секцiях i системах передавання) (п.5.3); 2.13 M.3010 (02/00) Principles for a Telecommunications management network (Принципи керування мережi управлiння телекомунiкацiями) (п.п. 8, 9.5); 2.14 M.3400 (02/00) TMN management functions (Функцiї керування мережi управлiння телекомунiкацiями) (п.п. 6.2, 9); 2.15 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"MX Series 3D Universal Edge Routers for the Midrange\" Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet та функцiй управлiння). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[24,"UA 1.162.0039519-16","ВГ651518",1,"ГЄ145578","1. ПРОТЕК Multilit EP00 2. ПРОТЕК Multilit EP1 3. ПРОТЕК Multilit EP2 4. ПРОТЕК Multilit EP3 5. ПРОТЕК Multilit Mo EP2 6. ПРОТЕК Multilit MoG EP2 7. ПРОТЕК Шрус-4 8. ПРОТЕК Фiол-2 9. ПРОТЕК №158 10. ПРОТЕК СТП-3 11. ПРОТЕК ЖРО 12. ПРОТЕК ЖТ-79Л 13. ПРОТЕК Унiол-2М/2 Всього: 13 найменувань.\\"]
[25,"UA 1.163.0039545-16","ВГ156118",1,"ГЄ119706","Всесезонна синтетична унiверсальна моторна олива ТМ HONDA: \"Honda Genuine HG Syn Blend 5w30\" -504шт. \"Honda Genuine HG Syn Blend 0w20\" - 240 шт. \"Honda Genuine HG Syn Blend 5w20\" -360шт. \"Honda Ultimate Full Synt 0w20\" - 240шт. \"Honda Ultimate Full Synt RDX 5w30\"-504шт. \"Honda Ultimate Full Synt 5w20\"- 240 шт. Всього 6 позицiй, 2088шт.\\"]
[26,"UA 1.173.0039504-16","ВГ626487",1,"ГЄ156247","Насоси моноблочнi 1. GMVP 120/130 2. GMVP 120/050 3. GMVP 120/055 4. GMVP 120/065 5. GMVP 120/085 6. GMVP 120/090 7. GMVP 120/120 8. GMVP 120/110 9. GMVP 120/155 Насоси двоступеневi водокiльцевi 10. GMP 145/080 11. GMP 185/080 12. GVP 200/120 13. GVP 200/170 14. GVP 230/120 15. GVP 230/160 16. GVP 230/220 17. GVP 230/160 18. GVP 230/200 19. GVP 250/160 20. GVP 250/200 21. GVP 250/240 22. GVP 275/160 23. GVP 275/220 24. GVP 275/260 Насоси одноступеневi водокiльцевi 25. GMVT 275/220 26. GMVT 275/260 27. GMVT 275/300 28. GMVT 410/260 29. GMVT 410/320 30. GMVT 410/400 31. GMPT 520/400 32. GMPT 520/530 33. GMPT 520/600 Загальна кiлькiсть -3 найменування та 33 моделi\\"]
[27,"UA 1.196.0039569-16","ВГ645863",1,"ГЄ143780","1. Пiсочницi; 2. Гiрки; 3. Гойдалки на металевих стiйках; 4. Гойдалки на дерев'яних стiйках; 5. Балансири; 6. Пружинки; 7. Каруселi; 8. Бесiдки; 9. Iгровi комплекси. Всього: 9 позицiй.\\"]
[28,"UA 1.196.0039574-16","ВГ645864",1,"ГЄ143781","1. Турнiк металевий; 2. Турнiк на дерев'янiй основi; 3. Бруси металевi; 4. Бруси на рiзнiй висотi; 5. Лавка з упором для преса; 6. Верстат для преса; 7. Щит для лазання; 8. Шведська стiнка; 9. Рукохiд ; 10. Перелаз ножний; 11. Бум; 12. Гiмнастичний комплекс. Всього: 12 позицiй.\\"]