{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016_01_17_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016_01_17_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":248,"n_cols":10,"rows_kept":248,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.021.0001239-16","ВГ514724","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПОСУД СКЛЯНИЙ - ШТОФИ (ЄМНIСТЮ 0,5 Л; 0,7 Л; 0,75 Л; 1,0 Л; 1,5 Л; 2,0 Л; 10,0 Л) ТА ПIДСВIЧНИКИ","ГОСТ 30407-90 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) 'ПОСУДА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА. ОТУ'; П.П 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5","ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ФIРМА 'СТАРТ', ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЩИРЕЦЬ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 21, КОД ЄДРПОУ 13827764","23.13.11   23.13.13","7010 7013"]
["UA 1.020.0001240-16","ВГ529929","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДВЕРНI БЛОКИ МЕТАЛЕВI ПРОТИУДАРНI ВХIДНI В КВАРТИРИ З КЛАСОМ ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI30","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ БВ.2.6-11:2011","ТОВ 'САРМАК', М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ГРЕБIНКИ, БУД. 89","25.12.10."]
["UA 1.197.0001241-16","ВГ617029","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH 460, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B2''] ('ЕВРО-5'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.197.0001242-16","ВГ617030","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SEAT IBIZA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0001243-16","ВГ617031","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0001244-16","ВГ611399","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM 460.19T, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В2) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.187.0001245-16","ВГ611400","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM 460.19T, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В2) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.190.0001246-16","ВГ611585","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОРМIВ ДЛЯ ТВАРИН:  МОЛОТКОВА ДРОБАРКА RVO 854 З КОМПЛЕКТУЮЧИМИ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЗМIШУВАЧ NHM 2500","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ EN 1032:2014, ГОСТ 28098-89","NEUERO FARM- UND FORDERTECHNIK GMBH, ALTER HANDELSWEG 11, D-49328, MELLE, DEUTSHLAND, НIМЕЧЧИНА",null,"8436"]
["UA 1.170.0001247-16","ВГ602336","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ: НАСОСИ ВIДЦЕНТРОВI ОДНОСТУПIНЧАСТI ТА БАГАТОСТУПIНЧАСТI, НАСОСНI УСТАНОВКИ (3 ПОЗИЦIЇ, 70 ТИПIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ), ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ДО НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ","ДСТУ EN 60204-1:2014","'DP-PUMPS B.V.', KALKOVENWEG 13, 2401 LJ ALPHEN AAN DEN RIJN, THE NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ",null,"8413"]
["UA 1.193.0001248-16","ВГ606156","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0001249-16","ВГ617032","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0001250-16","ВГ617033","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0001251-16","ВГ581583","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ФIЛЬТРИ ЗАБОРУ ПОВIТРЯ ТМ 'JS ASAKASHI' ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 17 ПОЗИЦIЙ)","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ПУНКТИ 1.2.2 - 1.2.7","'ASAKASHI RESEARCH LABORATORIES INC' 1-6-26 ACE, BUILDING 601 HIGASHI-BENZAI, ASAKA-SHI SAITAMA 351-0022, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8421"]
["UA 1.163.0001252-16","ВГ156066","2016-01-18","2018-01-17","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI СИНТЕТИЧНI 'MOTUL' - НОМЕНКЛАТУРА ЗГIДНО З ДОДАТКОМ № 1.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: НД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ № 1.","'MOTUL' 119 BOULEVARD FELIX FAURE ,BP 94, 93303 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE, ФРАНЦIЯ, ПIДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК РОЗТАШОВАНЕ НА ВИРОБНИЧIЙ ПЛОЩI В IТАЛIЇ: VIA VANZELLE 14; 15060 VIGNOLE BORBERA (AL) 'SOCIETA INTERNAZIONALE LUBRIFICANTI S.P.A'. ITALY, IТАЛIЯ.",null,"3403"]
["UA 1.038.0001253-16","ВГ600292","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'PEUGEOT PARTNER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0001254-16","ВГ606153","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520D, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.199.0001255-16","ВГ613033","2016-01-18","2018-01-17","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","ПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ 'ДНIСТЕР-2' ТА ЙОГО МОДИФIКАЦIЇ, НОВИЙ (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИВ. ДОДАТОК 1)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02","ПIДПРИЄМЕЦЬ ТУГАЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ, IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. IВ. ФРАНКА, 4А, ПАСПОРТ СЕРIЯ СС № 421103, IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ НОМЕР - 2180606251","29.20.23"]
["UA 1.199.0001256-16","ВГ613034","2016-01-18","2018-01-17","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","ПРИЧЕПИ ВАНТАЖНI 'ДНIСТЕР-1', 'ДНIСТЕР-2' ТА ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, НОВI (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИВ. ДОДАТКИ 1, 2, 3)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ОСТ 37.001.220-80 (ПП. 1.3, 1.6, 2.1.2, 2.1.4 - 2.1.6, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.6)","ПIДПРИЄМЕЦЬ ТУГАЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ, IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. IВ. ФРАНКА, 4А, ПАСПОРТ СЕРIЯ СС № 421103, IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ НОМЕР - 2180606251","29.20.23"]
["UA 1.173.0001257-16","ВГ609347","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E 220 CDI, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0001258-16","ВГ597735","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП WEKA, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'WEKA', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.193.0001259-16","ВГ606154","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001260-16","ВГ606157","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520D, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.066.0001261-16","ВГ598253","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","КОНСТРУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНI ЗБIРНI З ДЕРЕВА (БУДИНКИ ТА САУНИ)","ДСТУ Б В.2.2-22:2008, ПУНКТИ 5.2.1; Б.4; Б.5","'HONKARAKENNE OYJ', P.O. BOX 31, FI-04401 JARVENPAA, FINLAND, ФIНЛЯНДIЯ",null,"9406"]
["UA 1.151.0001262-16","ВГ349743","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","КАРАБIНИ МИСЛИВСЬКI 'RUGER'. МОДЕЛI, МОДИФIКАЦIЇ ТА НОМЕРА ЗГIДНО ДОДАТКУ.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'STURM, RUGER&COMPANY, INC.', SOUTHPORT, CONNECTICUT 06890 U.S.A. (США).",null,"9303"]
["UA 1.193.0001263-16","ВГ606155","2016-01-18","2016-03-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001264-16","ВГ606158","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.151.0001265-16","ВГ349744","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","РУШНИЦI МИСЛИВСЬКI 'FRANCHI' МОДЕЛI 'AFFINITY' 12 ТА 20 КАЛIБРIВ, НОМЕРА ЗГIДНО ДОДАТКУ.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'BENELLI ARMI SPA' VIA DELLA STAZIONE, 50 61029 URBINO (PU) - ITALY (IТАЛIЯ)",null,"9303"]
["UA 1.003.0001266-16","ВГ515440","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","НАСIННЯ  ОВОЧIВ (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","УСIМ ВИМОГАМ    ДСТУ 7160:2010 'НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ, БАШТАННИХ, КОРМОВИХ I ПРЯНО-АРОМАТИЧНИХ КУЛЬТУР. СОРТОВI ТА ПОСIВНI ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ФIРМА  'BEJO ZADEN B.V.', TRAMBAAN 1, 1749 CZ WARMENHUIZEN,   НIДЕРЛАНДИ",null,"1209"]
["UA 1.173.0001267-16","ВГ609348","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FROMBERGER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FROMBERGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0001268-16","ВГ609349","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.197.0001269-16","ВГ617034","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ CITAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001270-16","ВГ606159","2016-01-18","2016-03-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0001271-16","ВГ610796","2016-01-18","2016-12-18","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","МОТОЦИКЛ МАРКИ SUZUKI DL650, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.197.0001272-16","ВГ617037","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 -06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0001273-16","ВГ597737","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0001274-16","ВГ597738","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0001275-16","ВГ617035","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 -06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.181.0001276-16","ВГ597739","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0001277-16","ВГ597736","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ЗАВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ KIA PICANTO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004","  'KIA MOTORS CORP', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0001278-16","ВГ617036","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SEAT IBIZA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0001279-16","ВГ617038","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП LANGENDORF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'FAHRZEUGBAU LANGENDORF POTSD', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0001280-16","ВГ609350","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0001281-16","ВГ600293","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.173.0001282-16","ВГ609346","2016-01-18","2017-01-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.072.0001283-16","ВГ602489","2016-01-18","2016-10-01","10 ХIММОТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР\"\" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДТ-З-К5, КЛАС 2 (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 7688:2015 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 4.2 ТАБЛ. 1 ЗА П. 1-11, 13-18), ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДП-АРК-ЄВРО5-В0","ОАО 'НАФТАН', 211440, Г. НОВОПОЛОЦК, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ.",null,"2710"]
["UA 1.192.0001284-16","ВГ573080","2016-01-18","2016-07-17","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ МАРКИ CASE 2388Е В КОМПЛЕКТI З ЖАТКОЮ ТА ВIЗКОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЖАТКИ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3, ДСТУ EN 632-2001","'СNH AMERICA LLC', США",null,"8433"]
["UA 1.173.0001285-16","ВГ534870","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.044.0001286-16","ВГ427726","2016-01-18","2016-07-16","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-5)","VOLKSWAGEN AG, НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.151.0001287-16","ВГ349751","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","КАРАБIНИ МИСЛИВСЬКI 'ROSSLER' МОДЕЛI: 'TITAN 3' КАЛIБРIВ .223 REM. ТА 7,62X39, 'TITAN 6' КАЛIБРIВ 30-06 SPRING., 308 WIN, 300 WIN. MAG, 9,3Х62, 243 WIN ТА 8Х57 IS, 'TITAN 16' КАЛIБРIВ 30-06 SPRING ТА 308 WIN.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'ROSLER WAFFEN GMBH' ING. WALTHER SIMMER-WEG 11, A-6330 KUFSTEIN , AUSTRIA (АВСТРIЯ).",null,"9303"]
["UA 1.151.0001288-16","ВГ349746","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","СТВОЛИ ДО КАРАБIНIВ МИСЛИВСЬКИХ 'TITAN 6' КАЛIБРIВ 223 REM, 30-06 SPRING, 308 WIN, 243 WIN, 8Х57 IS, 9,3Х62 ТА 270 WIN.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'ROSLER WAFFEN GMBH' ING. WALTHER SIMMER-WEG 11, A-6330 KUFSTEIN , AUSTRIA (АВСТРIЯ).",null,"9305"]
["UA 1.151.0001289-16","ВГ349748","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ПIСТОЛЕТИ СПОРТИВНI КАЛIБРУ 9Х19 МОДЕЛI: GLOCK 17, GLOCK 19 ТА GLOCK 26.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'GLOCK GES.M.B.H.' P.O. BOX 9, A-2232, DEUTSCH WAGRAM, AUSTRIA (АВСТРIЯ).",null,"9303"]
["UA 1.151.0001290-16","ВГ349749","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ПIСТОЛЕТИ СПОРТИВНI WALTHER PPQ КАЛIБРУ 9Х19.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'CARL WALTHER GMBH' POSTFACH 2740, D-59717 ARNSBERG , DEUTSCHLAND (НIМЕЧЧИНА).",null,"9303"]
["UA 1.151.0001291-16","ВГ349750","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ПIСТОЛЕТ СПОРТИВНИЙ COLT 1911 КАЛIБРУ 9Х19.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'COLT'S MANUFACTURING COMPANY LLC', P.O. BOX 1868, HARTFORD, CT 06144, USA (США).",null,"9303"]
["UA 1.151.0001292-16","ВГ349747","2016-01-18","2017-01-17","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ШТУЦЕР МИСЛИВСЬКИЙ 'GRULLA ARMAS' КАЛIБРУ 8Х57JRS. РУШНИЦI МИСЛИВСЬКI 'GRULLA ARMAS' 20 КАЛIБРУ ТА 12 КАЛIБРУ.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'GRULLA ARMAS, S.L.' AVDA. OTAOLA, 13 APDO. (P.O.BOX) 453, 20600 EIBAR (GUIPUZCOA), SPAIN (IСПАНIЯ).",null,"9303"]
["UA 1.038.0001293-16","ВГ600294","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.197.0001294-16","ВГ617039","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0001295-16","ВГ609356","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.200.0001296-16","ВГ612084","2016-01-18","2016-12-21","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001297-16","ВГ609355","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'CITROEN ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.044.0001298-16","ВГ427727","2016-01-18","2016-07-18","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DACIA DOKKER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-5)","INTREPRINDEREA DE AUTOTURISME, РУМУНIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.038.0001299-16","ВГ600295","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'OPEL VIVARO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 5)","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.199.0001300-16","ВГ613035","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16,6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 (А) ЄВРО5","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703 31 90 10"]
["UA 1.072.0001301-16","ВГ602490","2016-01-18","2016-07-17","10 ХIММОТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР\"\" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ КЛАС 1 (CS 51)","ДСТУ 7688:2015 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 4.2 ТАБЛ. 1 ЗА П. 1-11, 13-18), ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДП-АРК-ЄВРО5-В0","AKCINE BENDROVE 'ORLEN LIETUVA' (JUODEIKIAI, LT-89467, MAZEIKIAI, LIETUVA, ЛИТВА)",null,"2710"]
["UA 1.199.0001302-16","ВГ613036","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16,6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 (А) ЄВРО5","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703 31 90 10"]
["UA 1.181.0001303-16","ВГ597740","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004","  'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.038.0001304-16","ВГ600296","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'VOLKSWAGEN GOLF' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.044.0001305-16","ВГ427731","2016-01-18","2016-07-15","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-5)","FORD WERKE AG, НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.187.0001306-16","ВГ611301","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT T 460, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (B2) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87 ПУНКТИ 1.2 - 1.5","'RENAULT TRUCKS S. A.', 99, ROUTE DE LYON, 69802 SAINT-PRIEST, ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.187.0001307-16","ВГ611302","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT T 460, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, , РЕГЛАМЕНТУ ЄС № 595/2009 (ЄВРО 6) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87 ПУНКТИ 1.2 - 1.5","'RENAULT TRUCKS S. A.', 99, ROUTE DE LYON, 69802 SAINT-PRIEST, ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.044.0001308-16","ВГ427729","2016-01-18","2016-07-18","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8,  6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-5)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.178.0001309-16","ВГ604972","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0001310-16","ВГ603786","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001311-16","ВГ606160","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ ATEGO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.036.0001312-16","ВГ539117","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА М-14В2","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.'","ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'НАФТАПРОДУКТ', 42200, СУМСЬКА ОБЛ., М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ.ГАСТЕЛО,2,  КОД ЄДРПОУ 23640044","19.20.2","2710"]
["UA 1.054.0001313-16","ВГ387343","2016-01-18","2017-01-16","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ I-500","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (П.П. 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.8; 5.6.9; 6.1)  ДСТУ Б EN 197-1:2008 (П.П. 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2) ДО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ ДСТУ Б EN 197-1 - CEM I 42,5N","ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 03083, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, БУДИНОК 26, КОД ЄДРПОУ 04880386,   ВИРОБНИЦТВО:  'ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ' ФIЛIЯ ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 35700, РIВНЕНСЬКА ОБЛ., ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ РАЙОН,   М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1, КОД ЄДРПОУ 39903890","23.51.12","2523 29 00 00"]
["UA 1.193.0001314-16","ВГ606161","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BOXER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.036.0001315-16","ВГ539118","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА: 'ОПТИМАЛ - СИНТЕТИК 5W40', 'ОПТИМАЛ -ЕЛIТ10W40', 'ОПТИМАЛ 10W40 ', 'ОПТИМАЛ - СУПЕР ДИЗЕЛЬ15W40', 'ОПТИМАЛ 15W40', 'ОПТИМАЛ 20W50'","ТУ У 23640044.001-2001 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI 'ОПТИМАЛ'. ТЕХНIЧНI УМОВИ.'","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'НАФТАПРОДУКТ', 42200, СУМСЬКА ОБЛ., М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ.ГАСТЕЛО,2, КОД ЄДРПОУ 23640044","19.20.2","2710"]
["UA 1.036.0001316-16","ВГ539119","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА М-10Г2К, М-10ДМ","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.'","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'НАФТАПРОДУКТ', 42200, СУМСЬКА ОБЛ., М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ.ГАСТЕЛО,2, КОД ЄДРПОУ  23640044","19.20.2","2710"]
["UA 1.059.0001317-16","ВГ596830","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДИМОХIДНА СИСТЕМА 'ПОВIТРЯ-ГАЗ' ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПРОДУКТIВ ЗГОРЯННЯ ( КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI - REI-45)","ДСТУ Б В.2.5-33:2007  П.П. 4.2.3, 5.2.3; ДБН В.2.5-20:2001 П.6.50 АБЗАЦ 1; ДБН В.1.1-7-2002 П 4.18;  ГОСТ 3262-75 П.2.16; ДСТУ  Б В.1.1-4-98*, ДСТУ Б В.1.1-16:2007","ТОВ 'ЛIРА ЛТД', 02094, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, БУД. 1,  КОД ЄДРПОУ 19026580, ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ - 09140, КИЇВСЬКА ОБЛ., БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Р-Н, С.МАКIЇВКА, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, БУД.62.","25.30.13.50.00","7306"]
["UA 1.036.0001318-16","ВГ539120","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА М-8В","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.'","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'НАФТАПРОДУКТ', 42200, СУМСЬКА ОБЛ., М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ.ГАСТЕЛО,2, КОД ЄДРПОУ  23640044","19.20.2","2710"]
["UA 1.193.0001319-16","ВГ606163","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0001320-16","ВГ610775","2016-01-18","2016-12-18","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ OPEL VIVARO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.003.0001321-16","ВГ515442","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)"," ДСТУ 7160:2010 'НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ, БАШТАННИХ, КОРМОВИХ I ПРЯНО-АРОМАТИЧНИХ КУЛЬТУР. СОРТОВI ТА ПОСIВНI ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ФIРМА  'HM CLAUSE', ZI  LA MOTTE RUE LOUIS SAILLANT BP 83, 26802 PORTES LES VALENCE CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"1209"]
["UA 1.118.0001322-16","ВГ461391","2016-01-18","2017-01-17","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ \"\"АГРОСЕПРО\"\"  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ JOHN DEERE 9640 Б/К В КОМПЛЕКТI З ЖНИВАРКОЮ JOHN DEERE 620R","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ  ГОСТ 12.2.019-86, ГОСТ 12.2.120-88, ДСТУ EN 632-2001 (EN 632:1995, IDT)","DEERE &COMPANY' , НIМЕЧЧИНА",null,"8433 51 00 00"]
["UA 1.038.0001323-16","ВГ600297","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.173.0001324-16","ВГ609360","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SKI 24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.182.0001325-16","ВГ591924","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АПАРАТИ КОСМЕТОЛОГIЧНI (ЗГIДНО ДОДАТКУ, 6 НАЙМЕНУВАНЬ)","ДСТУ IEC 60335-1:2004, ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-6-1:2007, ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'OYAGA BEAUTY EQUIPMENT CO., LTD' 3/F, BUILDING B, XIYI VILLAGE, SHAXI HUANGQI, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"8543"]
["UA 1.182.0001326-16","ВГ591925","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АПАРАТИ КОСМЕТОЛОГIЧНI: 'STEAMER' МОДЕЛИ YL-88 - ВАПОРИЗАТОР (АПАРАТ ДЛЯ ПАРОУТВОРЕННЯ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ ШКIРИ); ' WAX HEATER' МОДЕЛЕЙ GW-01, GW-02 - НАГРIВАЧI ДЛЯ ВОСКУ ТА ПАРАФIНУ","ДСТУ IEC 60335-1:2004, ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-6-1:2007, ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'OYAGA BEAUTY EQUIPMENT CO., LTD' 3/F, BUILDING B, XIYI VILLAGE, SHAXI HUANGQI, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"8516"]
["UA 1.190.0001327-16","ВГ611586","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","АКУМУЛЯТОРИ СТАЦIОНАРНI СВИНЦЕВI ГЕРМЕТИЗОВАНI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'IBT'  (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО  ДОДАТКУ 10 СЕРIЙ , 292 МОДЕЛI)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ 28132-95 (МЭК 254-2-85)","'IBT TECHNOLOGIES INCORPORATION LTD.', UNIT T, FLAT B, BAOCHUANG BUILDING, BAONENG INDUSTRIAL PARK, QINGXIANG ROAD, LONGHUA DIS-TRICT,SHENZHEN,GUANGDONG, 518000, КИТАЙ,  НА ПIДПРИЄМСТВI PLANTE INDUSTRIAL ZONE, FU QIAN RD. GUAN LAN TOWN, SHENZHEN 5188110, КИТАЙ.",null,"8507"]
["UA 1.038.0001328-16","ВГ600298","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN TRANSPORTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.181.0001329-16","ВГ597743","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0001330-16","ВГ604973","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.003.0001331-16","ВГ553721","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ВИРОБИ З ПАПЕРУ САНIТАРНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, А САМЕ:   - ПАПIР ТУАЛЕТНИЙ IЗ МАКУЛАТУРИ ТА ЦЕЛЮЛОЗИ;  - РУШНИКИ ПАПЕРОВI IЗ МАКУЛАТУРИ ТА ЦЕЛЮЛОЗИ.","П. 3.2.1.2 ТАБЛИЦЯ 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ТУ У 21.2-23943885-002-2001 'ВИРОБИ З ПАПЕРУ САНIТАРНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ'","ТОВ 'МIЖНАРОДНА ПАПЕРОВА МАНУФАКТУРА', АДРЕСА: УКРАЇНА, 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, БУД. 19, КВ. 280, ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНЕ ЗА АДРЕСОЮ: УКРАЇНА, 49089, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК,   ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34","17.22.11"]
["UA 1.178.0001332-16","ВГ536969","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MINI COOPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0001333-16","ВГ604995","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.162.0001334-16","ВГ607875","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001335-16","ВГ606162","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200 CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0001336-16","ВГ591926","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОЛОДКИ ГАЛЬМIВНI ПЕРЕДНI, ДИСКИ ГАЛЬМIВНI, БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI ЗАДНI, КОЛОДКИ ГАЛЬМIВНI ЗАДНI, БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI, КОЛОДКИ РУЧНОГО ГАЛЬМА (ЗГIДНО ДОДАТКУ, 51 ПОЗИЦIЯ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 90-01; ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ',   ПУНКТИ 1.2.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4 - 1.3.12","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.182.0001337-16","ВГ591927","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 31 ПОЗИЦIЯ)","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.2.3 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3) (УДАРНА МIЦНIСТЬ); 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2)                                                                                                                                                                           (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.4.2.1 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)   (УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБЛИЦЯ Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША); 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5 (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"4016"]
["UA 1.182.0001338-16","ВГ591928","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ФIЛЬТР ПОВIТРЯНИЙ (ЗГIДНО ДОДАТКУ, 21 ПОЗИЦIЯ)","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ПУНКТИ 1.2.2 - 1.2.7","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"8421"]
["UA 1.182.0001339-16","ВГ591929","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 17 ПОЗИЦIЙ)","ТУ У 34.3-01527695-024:2010 'ЦИЛIНДРИ ГIДРАВЛIЧНI ГАЛЬМОВI КОЛIСНI БАРАБАННИХ ГАЛЬМОВИХ МЕХАНIЗМIВ', ПУНКТИ 1.2.1.1; 1.3.1 - 1.3.6; 1.3.8 - 1.3.11","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"8412"]
["UA 1.182.0001340-16","ВГ591930","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 11 ПОЗИЦIЙ)","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"8409"]
["UA 1.044.0001341-16","ВГ427730","2016-01-18","2016-07-18","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-5)","FORD WERKE AG, НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.182.0001342-16","ВГ591931","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ BMW МОДЕЛI Х3, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 ('ЄВРО-5'),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3, ДСТУ 3649:2010, ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","ЗАО 'АВТОТОР', РОСIЯ",null,"8703"]
["UA 1.196.0001343-16","ВГ602037","2016-01-18","2018-01-17","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","КОМПЛЕКТНI РОЗПОДIЛЬЧI ПРИСТРОЇ  СЕРIЙ МВ-1 ТА МВ-2","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 14693-90, ТУ У 27.1-34869520-004:2016 'ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНI РОЗПОДIЛЬЧI СЕРIЇ МВ-1 ТА МВ-2. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ПП 'ЗАПОРIЗЬКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО', 69035, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ВЕРХНЯ, БУД. 4, КОД ЄДРПОУ 34869520","27.12","8537"]
["UA 1.193.0001344-16","ВГ606165","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI TT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUDI HUNGARIA MOTOR KFT', УГОРЩИНА",null,"8703"]
["UA 1.166.0001345-16","ВГ610805","2016-01-18","2016-09-07","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПIНОУТВОРЮВАЧ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАСIННЯ ПОЖЕЖ 'SOFIR AFFF 6%'","ДБН 1.1.7-2002 ПП.7.3, 7.4; ДБН В.2.5-56:2014 П. 8.2.1; ДСТУ Б EN 13565-2:2013 П.4.3.1; ДСТУ EN 1568-1:2014; ДСТУ EN 1568-3:2014; ТУ У 24.6-32440539-005:2012 'ПIНОУТВОРЮВАЧI СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАСIННЯ ПОЖЕЖ 'SOFIR AFFF 6%' ТА 'SOFIR AFFF AR 6%'","ТОВ 'ФIРМА 'СОЮЗ, ЛТД', 61177, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЗАЛЮТИНСЬКА, 8, КОД ЄДРПОУ 32440539","20.41.20"]
["UA 1.038.0001346-16","ВГ600299","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 328 D' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.173.0001347-16","ВГ609361","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOUAREG, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0001348-16","ВГ600301","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FORD TRANSIT' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.003.0001349-16","ВГ515441","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ДСТУ 7160:2010 'НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ, БАШТАННИХ, КОРМОВИХ I ПРЯНО-АРОМАТИЧНИХ КУЛЬТУР. СОРТОВI ТА ПОСIВНI ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ФIРМА  'HM CLAUSE', ZI  LA MOTTE RUE LOUIS SAILLANT BP 83, 26802 PORTES LES VALENCE CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"1209"]
["UA 1.073.0001350-16","ВГ343807","2016-01-18","2018-01-17","Державний науково-дослідний інститут МВС України","РУШНИЦI МИСЛИВСЬКI ГЛАДКОСТВОЛЬНI МОДЕЛЕЙ 'NEO', 'CY', 'ETRO 09 COMBO'","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' (Р. 4)","'ATA AV TUFEKLERI SAN. VE TIC. LTD STI.', IMES SANAYI SITESI B-BLOK 201 SOK. N:8 YUKARI DUDULLU UMRANIYE - ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"9303 20"]
["UA 1.038.0001351-16","ВГ600302","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'VOLKSWAGEN JETTA' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5).","''VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV', МЕКСИКА.",null,"8703"]
["UA 1.178.0001352-16","ВГ603787","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0001353-16","ВГ609362","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.041.0001354-16","ВГ596917","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛIЗОБЕТОННI ТИПУ ПБ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПIДЛОГ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМIЩЕНЬ","ДСТУ Б В.2.6-55:2008 П.П. 5.2; 5.11-5.13, ДСТУБ В.2.6-2:2009 П.П. 4.3.1.3 (КРIМ ВОГНЕСТIЙНОСТI), 4.4.1; 4.5.2, ДСТУ Б В.2.7-288:2011 П.6.2 (КОЕФIЦIЄНТ ХIМIЧНОЇ СТIЙКОСТI), НРБУ-97","ТОВ 'АГРОIНДУСТРIЯ 11', ВУЛ. ФРАНКА, 4, С. ЯСТРУБОВЕ, КОЗIВСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ., КОД ЄДРПОУ 39603853","23.61.12","6810"]
["UA 1.178.0001355-16","ВГ604996","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.041.0001356-16","ВГ596918","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТИ ЗАЛIЗОБЕТОННI ЩIЛИННI ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПIДЛОГ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМIЩЕНЬ","ДСТУБ В.2.6-2:2009 П.П. 4.3.1.3 (КРIМ ВОГНЕСТIЙНОСТI), 4.3.2.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.7; 4.5.2,  ДСТУ Б В.2.7-288:2011 П.6.2 (КОЕФIЦIЄНТ ХIМIЧНОЇ СТIЙКОСТI), НРБУ-97","ТОВ 'АГРОIНДУСТРIЯ 11', ВУЛ. ФРАНКА, 4, С. ЯСТРУБОВЕ, КОЗIВСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ., КОД ЄДРПОУ 39603853","23.61.12","6810"]
["UA 1.166.0001357-16","ВГ610801","2016-01-18","2016-07-01","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","АНКЕР ХIМIЧНИЙ (КЛЕЙОВИЙ) ТОРГОВОЇ МАРКИ 'TECSEAL' TECFIX 2K 752 (BIT - EASF) ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ РIЗЬБОВИХ ШПИЛЬОК I АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ ПЕРIОДИЧНОГО ПРОФIЛЮ В БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЯХ, ПОКАЗНИКИ ВИРИВУ ЕЛЕМЕНТIВ КРIПЛЕННЯ IЗ СТIНИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ДСТУ Б.В.2.7-158:2008 'МАТЕРIАЛИ ГЕРМЕТИЗУЮЧI ПОЛIМЕРНI. КЛАСИФIКАЦIЯ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI ВИМОГИ' ПП. 5.4.11-5.4.15; ДСТУ Б.В.2.6-35:2008 'КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД. КОНСТРУКЦIЇ ЗОВНIШНIХ СТIН IЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ IНДУСТРIАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВIТРЯНИМ ПРОШАРКОМ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.5.1.7 ;  ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 'БОЛТИ ФУНДАМЕНТНI. КОНСТРУКЦIЯ I РОЗМIРИ' ПП. 1.1, 1.5; ГОСТ 24379.0-80 'БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ' ПП. 1.3.2, 1.4","ФIРМА 'CHEMFIX PRODUCTS LTD' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), MILL STREET EAST, DEWSBURY, WEST YORKSHIRE, WF12 9BQ, UNITED KINGDOM",null,"7318"]
["UA 1.100.0001358-16","ВГ541217","2016-01-18","2017-01-17","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації протикорозійних ізоляційних покриттів \"\"УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ\"\"","РУКАВИ ТЕРМОУСАДКОВI FRDP 325X500X2,7 ММ, FRDP 1420X500X2.8 ММ ТА  ДВОХКОМПОНЕНТНА ЕПОКСИДНА ГРУНТОВКА (ПРАЙМЕР) ДЛЯ ЗАХИТУ СТИКIВ МЕТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВОДIВ","ДСТУ 4219:2003 'ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВI МАГIСТРАЛЬНI.  ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ВIД КОРОЗIЇ' ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ТОВЩИНА, МIЦНIСТЬ ПРИ УДАРI, ПЕРЕХIДНИЙ ПИТОМИЙ ОПIР, ДIЕЛЕКТРИЧНА СУЦIЛЬНIСТЬ, АДГЕЗIЯ ДО СТАЛI, П. 6.1.6 (ТАБЛ. 4 ПОЗ. 5)","'CYG CHANGTONG NEW MATERIAL CO., LTD', F4,BLD E,CHANGYUAN NEW MATERIAL INDUSTRY PARK GUANGMING TOWN, SHENZHEN, , SHANDONG PROVINCE, КНР",null,"3919"]
["UA 1.178.0001359-16","ВГ603788","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0001360-16","ВГ263693","2016-01-18","2017-01-17","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ТИПIВ А, Б, В, Г, Д (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, 23 НАЙМЕНУВАННЯ)","ДСТУ CISPR 11:2007, ДСТУ IEC 61000-6-2:2008, ДСТУ IEC 60034-5:2005, ДСТУ IEC 60034-8:2005, ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ IEC 61310-2-2001, ГОСТ 22309-77","ТОВ 'АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 'АДМIРАЛ', 49055, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 135А/23, КОД ЄДРПОУ 31158157. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОЗАВОДСЬКА, 14","27.11.2","8501"]
["UA 1.193.0001361-16","ВГ606166","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.054.0001362-16","ВГ387344","2016-01-18","2017-01-16","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ I-500-Н","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (П.П. 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.8; 5.6.9; 5.6.12; 6.1)  ДСТУ Б EN 197-1:2008 (П.П. 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2) ДО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ ДСТУ Б EN 197-1 - CEM I 52,5N","ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 03083, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, БУДИНОК 26, КОД ЄДРПОУ 04880386,     ВИРОБНИЦТВО:  'ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ' ФIЛIЯ ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 35700, РIВНЕНСЬКА ОБЛ., ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ РАЙОН, М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1, КОД ЄДРПОУ 39903890","23.51.12","2523 29 00 00"]
["UA 1.016.0001363-16","ВГ550569","2016-01-18","2017-01-17","Державний центр сертифікації ДСНС України","ВАТА МIНЕРАЛЬНА ДЛЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ МАРОК PAROC UNS 37Z, PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT, PAROC HVAC SECTION ALUCOATT","ПП. 6.3, 6.4 ДСТУ 4049-2001 'ВАГОНИ ПАСАЖИРСЬКI МАГIСТРАЛЬНI ЛОКОМОТИВНОЇ ТЯГИ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ', П. 2.1 ГОСТ 12.1.044-89 'ССБТ. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ', ПП. 4.1, 4.3 ЦУО-0039 'ТЕХНIЧНI ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНIВ' ЩОДО ГРУПИ ГОРЮЧОСТI ВАТИ МIНЕРАЛЬНОЇ МАРКИ PAROC UNS 37Z ТА ОСНОВИ З МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ДЛЯ ПРОДУКЦIЇ МАРОК PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT,PAROCHV ACSECTIONALUCOATT(НЕГОРЮЧИЙ МАТЕРIАЛ)ЗА     МЕТОДИКОЮ П.4.2 ГОСТ 12.1.044-89ТАР.6 ДСТУБВ.2.7-19-95(ГО СТ 30244-94) 'МАТЕРIАЛИ БУДIВЕЛЬНI.МЕТОДИВИПРОБУВАНЬНА ГОРЮЧIСТЬ';ПП. 6.3, 6.4ДСТУ4049-2001,П. 2.1 ГОСТ 12.1.044-89, ПП. 4.1, 4.3 ЩОДО ГРУПИ ГОРЮЧОСТI ПРОДУКЦIЇ МАРОК PAROCHVAC LAMELLAMATALUCOAT, PAROCHVAC SECTION ALUCOATT (ВАЖКОГОРЮЧИЙ МАТЕРIАЛ) ЗА МЕТОДИКОЮ П. 4.3 ГОСТ 12.1.044-89;ПП. 6.3, 6.5 ДСТУ 4049-2001, П. 2.14 ГОСТ 12.1.044-89, ПП. 4.1, 4.2 ЦУО-0039 ЩОДО КОЕФIЦIЄНТА ДИМОУТВОРЕНН ПРОДУКЦIЇ(29 М2/КГ - МАТЕРIАЛ З МАЛОЮ ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ) ЗА МЕТОДИКОЮ П. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89;пп. 6.3, 6.4 ДСТУ 4049-2001, п. 2.15 ГОСТ 12.1.044-89, пп. 4.1, 4.3 ЦУО-0039 щодо iндексу поширення полум'я продукцiї (I=0 - матерiал, що не поширює полум'я поверхнею) за методикою п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-89;   пп. 6.3, 6.6 ДСТУ 4049-2001, п. 2.16 ГОСТ 12.1.044-89, пп. 4.1, 4.2  ЦУО-0039 щодо токсичностi продуктiв горiння продукцiї (малонебезпечний матерiал) за методикою п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89","ФIРМА 'PAROC POLSKA SP. Z O.O.' (ПОЛЬЩА), АДРЕСА: 62-240, TRZEMESZNO, GNIEZNIENSKA, 4, POLAND",null,"6806 10 00 00"]
["UA 1.178.0001364-16","ВГ603789","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.054.0001365-16","ВГ387345","2016-01-18","2017-01-16","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ З ШЛАКОМ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/А-Ш-500","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (П.П. 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.8; 5.6.9; 6.1)  ДСТУ Б EN 197-1:2008 (П.П. 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2) ДО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ ЗI ШЛАКОМ ДСТУ Б EN 197-1 - CEM II/А-S 42,5N","ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 03083, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, БУДИНОК 26, КОД ЄДРПОУ 04880386,    ВИРОБНИЦТВО:  'ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ' ФIЛIЯ ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 35700, РIВНЕНСЬКА ОБЛ., ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ РАЙОН, М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1, КОД ЄДРПОУ 39903890","23.51.12","2523 29 00 00"]
["UA 1.178.0001366-16","ВГ604974","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERAG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.054.0001367-16","ВГ387346","2016-01-18","2017-01-16","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ З ШЛАКОМ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/А-Ш-400","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (П.П. 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.8; 5.6.9; 6.1)  ДСТУ Б EN 197-1:2008 (П.П. 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2) ДО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ ЗI ШЛАКОМ ДСТУ Б EN 197-1 - CEM II/А-S 32,5N","ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 03083, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, БУДИНОК 26, КОД ЄДРПОУ 04880386,     ВИРОБНИЦТВО:  'ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ' ФIЛIЯ ПАТ 'ДIКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 35700, РIВНЕНСЬКА ОБЛ., ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ РАЙОН, М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1, КОД ЄДРПОУ 39903890","23.51.12","2523 29 00 00"]
["UA 1.181.0001368-16","ВГ597744","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO-C-VAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0001369-16","ВГ597745","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ FIAT QUBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0001370-16","ВГ597746","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001371-16","ВГ609351","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0001372-16","ВГ534871","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0001373-16","ВГ597747","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.145.0001374-16","ВГ222984","2016-01-18","2016-07-01","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","БЕНЗИН АВТОМОБIЛЬНИЙ ПIДВИЩЕННОЇ ЯКОСТI А-98-ЄВРО ВИДУ I КЛАСУ D (БЕНЗИН АВТОМОБIЛЬНИЙ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'NANO')","ДСТУ 4839:2007 'БЕНЗИНИ АВТОМОБIЛЬНI ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 4.2, 4.5.1; 'ТЕХНОЛОГIЧНА IНСТРУКЦIЯ ОТРИМАННЯ БЕНЗИНIВ АВТОМОБIЛЬНИХ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'NANO' В УМОВАХ  ТОВ 'СОКАР ЕНЕРДЖI УКРАЇНА' (ТI 36866563-003:2013) ВIД 01.06.2013Р.'","ТОВ 'СОКАР ЕНЕРДЖI УКРАЇНА', УКРАЇНА, 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКIВСЬКА, 28, ОФIС 3. КОД ЄДРПОУ 36866563 (АДРЕСА ОТРИМАННЯ: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ОБУХIВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 47).","19.20"]
["UA 1.181.0001375-16","ВГ597741","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАВIСНА ДИСКОВА ПИЛКА Т.М. 'COUPECO', МОДЕЛЬ METEOR T90R, НОВА","ДСТУ EN 60204-1:2004 (EN 60204-1:1997, IDT) П.П. 4.3, 4.3.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.5, Р.5, 5.1, 5.2, Р.6, 6.1, 6.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3, 6.3.2, 6.3.2.1, 6.3.2.2, Р.7, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.7, 7.8, Р.8, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7, 8.3, 8.3.3, Р.12, 12.4, Р. 13, 13.1, 13.2, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 13.8.1, 13.8.5, 13.8.6, 13.8.8,                                                                                                                     Р.14, 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.2, 14.2.114.2.2, 14.2.4, 14.3, 14.5, 14.5.1, 14.5.7, 14.5.8, 14.5.9, Р.15, 15.2, 15.4, Р.17, 17.1, 17/2, 17.5, Р.18, 18, 19.2, 19.3, 19.4","'COUP'ECO SA', Z I DU CHAIL, 17800 PONS FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,"8436"]
["UA 1.181.0001376-16","ВГ597742","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАВIСНА ДИСКОВА ПИЛКА Т.М. 'COUPECO', МОДЕЛЬ METEOR T90R V 4, НОВА","ДСТУ EN 60204-1:2004 (EN 60204-1:1997, IDT) П.П. 4.3, 4.3.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.5, Р.5, 5.1, 5.2, Р.6, 6.1, 6.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3, 6.3.2, 6.3.2.1, 6.3.2.2, Р.7, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.7, 7.8, Р.8, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7, 8.3, 8.3.3, Р.12, 12.4, Р. 13, 13.1, 13.2, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 13.8.1, 13.8.5, 13.8.6, 13.8.8,                                                                                                                     Р.14, 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.2, 14.2.114.2.2, 14.2.4, 14.3, 14.5, 14.5.1, 14.5.7, 14.5.8, 14.5.9, Р.15, 15.2, 15.4, Р.17, 17.1, 17/2, 17.5, Р.18, 18, 19.2, 19.3, 19.4","'COUP'ECO SA', Z I DU CHAIL, 17800 PONS FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,"8436"]
["UA 1.182.0001377-16","ВГ591934","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОТУШКА ЗАПАЛЮВАННЯ: АРТ. E150130005; АРТ. 1136000175; АРТ. SMW250131; АРТ. A11-3705110EA, СВIЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ АРТ. E120300005/1136000179","ДСТУ ГОСТ 3940:2007, РОЗДIЛ 4; ОСТ 37.003.81-87 'СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ', ПП.2.2.-2.9; 2.11.-2.13","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"8511"]
["UA 1.182.0001378-16","ВГ591935","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ШЛАНГ ГАЛЬМIВНИЙ ПЕРЕДНIЙ, АРТ. 140611218001","ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ', ПП. 1.2.3; 1.3 (ТАБЛИЦЯ 2, КРIМ ПУНКТIВ 7; 8), 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"4009"]
["UA 1.193.0001379-16","ВГ606170","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.021.0001380-16","ВГ331698","2016-01-18","2018-01-17","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ МЕБЛЕВI В АСОРТИМЕНТI (11 ВИДIВ ЗГIДНО ДОДАТКА)","ПП. 2.2.29; 2.2.30 ГОСТ 16371-93; ПП. 2.2.15 ГОСТ 19917-93.","ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ТИС', УКРАЇНА, 80193, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М.СОСНIВКА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.16 КВ.39, КОД ЄДРПОУ 19325746. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М.СОСНIВКА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 45.","31.0","9403"]
["UA 1.032.0001381-16","ВГ587773","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА LDS NG-A1, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'KONSORCJUM LEASINGOWE LDS SA', 42-200, AL. NMP 8/65, CZESTOCHOWA, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.182.0001382-16","ВГ608007","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ МОДЕЛI C180, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 16-04,   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 ('ЄВРО-5'), ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3, ДСТУ 3649:2010, ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001383-16","ВГ606171","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.021.0001384-16","ВГ514725","2016-01-18","2016-12-18","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СВIТИЛЬНИКИ СТАЦIОНАРНI ТИПУ ЛПП 01-4Х18-001 IР55, ЛПП 01-2Х18-002 IР55, ЛПП 01-4Х36-003 IР55, ЛПП 01-2Х36-004 IР55","ДСТУ IЕС 60598-1-2014 (П.П. 2.2-2.5, 3.2, 3.3.2, 4.2, 4.3, 4.4.4, 4.4.8, 4.7.5, 4.9, 4.11-4.16, 4.25, 5.2, 5.3, 7.2, 9-13, 15); ДСТУ IЕС 60598-2-1:2002 (П.П. 1, 2, 1.12, 1.13); ДСТУ IЕС 60598-2-25:2007 (П.П. 25.2, 25.10, 25.11)","ПРАТ НВК 'МIКРОКЛIМАТ', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 5-A, КОД ЄДРПОУ 13813756","27.40.39"]
["UA 1.193.0001385-16","ВГ606187","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0001386-16","ВГ600303","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT MASTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0001387-16","ВГ606167","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001388-16","ВГ606172","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN SHARAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001389-16","ВГ606174","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0001390-16","ВГ606175","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001391-16","ВГ606168","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0001392-16","ВГ604997","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AYGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001393-16","ВГ606164","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001394-16","ВГ606178","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001395-16","ВГ606198","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001396-16","ВГ609353","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BIPPER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'PEUGEOT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001397-16","ВГ609354","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 3008, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'PEUGEOT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001398-16","ВГ606169","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001399-16","ВГ609357","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SKODA ', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001400-16","ВГ606200","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001401-16","ВГ609358","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SKODA ', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0001402-16","ВГ597748","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0001403-16","ВГ617040","2016-01-18","2017-01-17","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0001404-16","ВГ609359","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001405-16","ВГ534874","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ФРАНЦIЯ",null,"8711"]
["UA 1.181.0001406-16","ВГ597749","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0001407-16","ВГ597801","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0001408-16","ВГ597800","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.007.0001409-16","ВГ338796","2016-01-18","2016-06-17","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 (EURO 5); ДСТУ 3649:2010 (П.П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ДСТУ 4276:2004 (П.П. 4.2, 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8704"]
["UA 1.173.0001410-16","ВГ534873","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001411-16","ВГ606189","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001412-16","ВГ606176","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001413-16","ВГ606190","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001414-16","ВГ606191","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0001415-16","ВГ535404","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5M, НОВИЙ.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 -06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'BMW MANUFACTURING CO LLC', PO BOX 11000, SPARTANBURG SC 29304-4100, USA, США",null,"8703"]
["UA 1.038.0001416-16","ВГ600300","2016-01-18","2016-03-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT DOBLO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0001417-16","ВГ606177","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001418-16","ВГ606179","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001419-16","ВГ606192","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001420-16","ВГ606193","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001421-16","ВГ606194","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BERGER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERGER FAHRZEUGTECHNIK GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0001422-16","ВГ603559","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520 D, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'АВТОТОР', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0001423-16","ВГ600304","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.178.0001424-16","ВГ604975","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0001425-16","ВГ604976","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0001426-16","ВГ591932","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ФАРИ, ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 37 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 6-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 19-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 7-02","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"8512"]
["UA 1.182.0001427-16","ВГ591933","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВОЇ ТЯГИ, ТЯГА РУЛЬОВА (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 16 ПОЗИЦIЙ)","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2)   (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДА-ВЛЮВАННЯ); 1.2.2.3   (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)   (УДАРНА МIЦНIСТЬ);   1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.4.2.1   (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)                                                           (УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБЛИЦЯ Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША);   1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5 (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","'FUZHOU TRUST AND THRIVE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED', NO. 245, GONGYE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350004 CHINA, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.193.0001428-16","ВГ606180","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001429-16","ВГ606181","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0001430-16","ВГ610776","2016-01-18","2016-12-18","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SCS 24/L-13.62 E B, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0001431-16","ВГ597802","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001432-16","ВГ606182","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0001433-16","ВГ606195","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT CF85, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0001434-16","ВГ606196","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD C-MAX, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001435-16","ВГ606183","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001436-16","ВГ606197","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001437-16","ВГ606184","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA JAZZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HONDA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0001438-16","ВГ534872","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП TROUILLET, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'TROUILLET', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0001439-16","ВГ606185","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0001440-16","ВГ609363","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAT 500, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0001441-16","ВГ597803","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SKODA ROOMSTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.173.0001442-16","ВГ534875","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0001443-16","ВГ609364","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAT 500, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0001444-16","ВГ597804","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004","  'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0001445-16","ВГ609352","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW GT520D, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0001446-16","ВГ609365","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN MULTIVAN, НОВИЙ.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001447-16","ВГ606186","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0001448-16","ВГ587774","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В2 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'RENAULT TRUCKS S. A.', 99, ROUTE DE LYON, TER A50 2 50, 69806 SAINT PRIEST CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0001449-16","ВГ606199","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001450-16","ВГ606188","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0001451-16","ВГ597805","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004","  'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.032.0001452-16","ВГ587775","2016-01-18","2017-01-17","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В2 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'RENAULT TRUCKS S. A.', 99, ROUTE DE LYON, TER A50 2 50, 69806 SAINT PRIEST CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0001453-16","ВГ603790","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001454-16","ВГ606202","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0001455-16","ВГ603560","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0001456-16","ВГ606206","2016-01-18","2016-03-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001457-16","ВГ606205","2016-01-18","2016-03-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN JETTA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV', МЕКСИКА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001458-16","ВГ606207","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0001459-16","ВГ603561","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA JAZZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'HONDA MOTOR CO.LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001460-16","ВГ606203","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0001461-16","ВГ606204","2016-01-18","2016-03-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 523I, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","ЗАТ 'АВТОТОР', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0001462-16","ВГ603565","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ) BMW 525 I E39, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0001463-16","ВГ603566","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ) BMW 530 D E39, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001464-16","ВГ606173","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0001465-16","ВГ603558","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ KIA OPTIMA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'KIA MOTORS MANUFACTURING GEORGIA, INC', США",null,"8703"]
["UA 1.173.0001466-16","ВГ609366","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAT 500С, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', МЕКСИКА",null,"8703"]
["UA 1.173.0001467-16","ВГ609367","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CHEVROLET TRAX, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'CHEVROLET ', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0001468-16","ВГ603562","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0001469-16","ВГ597806","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС NEOPLAN 116, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 П.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.; ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1 - 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7,  6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 ПП. 5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.6.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3,5.1.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5","  'GOTTLOB AUWAERTER KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0001470-16","ВГ603791","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0001471-16","ВГ603564","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ CLA 200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'DAIMLERAG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0001472-16","ВГ606201","2016-01-18","2016-07-18","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0001473-16","ВГ536970","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0001474-16","ВГ604678","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0001475-16","ВГ604679","2016-01-18","2016-07-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERAG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.007.Х000058-16","ВГ526204","2016-01-18","2017-09-30","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПИВО ТЕМНЕ ФIЛЬТРОВАНЕ ПАСТЕРИЗОВАНЕ 'DUCHESSE DE BOURGOGNE'","МБТ И СН № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006 ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ВМIСТ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТIВ, N-НIТРОЗАМIНIВ, РАДIОНУКЛIДIВ","'BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE', SINT-DIERIKSERF 1, 8570 VICHTE, БЕЛЬГIЯ",null,"2203"]
["UA 1.021.Х000059-16","ВГ514726","2016-01-18","2017-06-16","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАВА НАТУРАЛЬНА СМАЖЕНА В ЗЕРНАХ ДЛЯ ЕСПРЕСО МАШИН: ВИЩОГО ГАТУНКУ 'КРЕМОВА ЛЬВIВСЬКА', ПЕРШОГО ГАТУНКУ 'ЛЬВIВСЬКА МIЦНА'","ТУ У 15.8-14344944-006:2012 'КАВА НАТУРАЛЬНА СМАЖЕНА В ЗЕРНАХ ДЛЯ ЕСПРЕСО МАШИН. ТУ' (П.П. 3.3.2, 3.3.3 (ТОКСИЧНI ЕЛЕМЕНТИ, ПЕСТИЦИДИ); МБТ И СН № 5061-89","ТЗОВ 'ВIДЕНСЬКА КАВА', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 317А, КОД ЄДРПОУ 14344944","10.83.11","0901"]
["UA 1.021.Х000060-16","ВГ514727","2016-01-18","2017-06-16","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАВА НАТУРАЛЬНА СМАЖЕНА: МЕЛЕНА ПЕРШОГО ГАТУНКУ ТМ 'КАВА СТАРОГО ЛЬВОВА. СНIДАНКОВА', МЕЛЕНА ВИЩОГО ГАТУНКУ ТМ 'КАВА СТАРОГО ЛЬВОВА. ЛЮКСОВА'; КАВА НАТУРАЛЬНА СМАЖЕНА МЕЛЕНА ВИЩОГО ГАТУНКУ З ДОДАВАННЯМ ХАРЧОВОГО АРОМАТИЗАТОРА ТМ 'КАВА СТАРОГО ЛЬВОВА. ЛIГУМIННА'","ГОСТ 6805-97 'КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П.П. 3.2.12, 3.2.13 (АФЛАТОКСИН В1)); ТУ У 15.8-14344944-003-2003 'КАВА НАТУРАЛЬНА СМАЖЕНА З ДОДАВАННЯМ ХАРЧОВИХ АРОМАТИЗАТОРIВ. ТУ' (П.П. 2.2.2, 2.2.3 (ПЕСТИЦИДИ, МIКРОБIОЛОГIЧНI ПОКАЗНИКИ); МБТ И СН № 5061-89; ГН 6.6.1.1-130-2006","ТЗОВ 'ВIДЕНСЬКА КАВА', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 317А, КОД ЄДРПОУ 14344944","10.83.11","0901"]
["UA 1.021.Х000061-16","ВГ514728","2016-01-18","2017-06-16","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАВА НАТУРАЛЬНА СМАЖЕНА В ЗЕРНАХ ДЛЯ ЕСПРЕСО МАШИН ТА МЕЛЕНА: ПЕРШОГО ГАТУНКУ 'ЛЕГЕНДА МОЛЬФАРА № 38', 'ЛЕГЕНДА МОЛЬФАРА № 58'; ВИЩОГО ГАТУНКУ 'THE LEGEND OF MOLFAR BLEND 555'","ГОСТ 6805-97 'КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П.П. 3.2.12, 3.2.13 (ТОКСИЧНI ЕЛЕМЕНТИ, ПЕСТИЦИДИ)); ТУ У 15.8-14344944-006:2012 'КАВА НАТУРАЛЬНА СМАЖЕНА В ЗЕРНАХ ДЛЯ ЕСПРЕСО МАШИН. ТУ' (П.П. 3.3.2, 3.3.3 (АФЛАТОКСИН В1)); МБТ И СН № 5061-89; ГН 6.6.1.1-130-2006","ТЗОВ 'ВIДЕНСЬКА КАВА', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 317А, КОД ЄДРПОУ 14344944","10.83.11","0901"]
["UA 1.049.Х000062-16","ВГ120195","2016-01-18","2017-01-18","ДП \"\"КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","IКРА ФОРЕЛI В ЯСТИКАХ СВIЖОМОРОЖЕНА ОБРIЗI; IКРА ФОРЕЛI В ЯСТИКАХ СВIЖОМОРОЖЕНА ХХХ СОРТ.","ГН 6.6.1.1-130-2006; ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ № 05.03.02-03/11082 ВIД 19.03.2015 (РАДIОНУКЛIДИ)","'MUSHOLM A/S', STRANDVEJEN 101, DK-4281 GOERLEV, DENMARK - DK 1117 EC (MUSHOLM A/S DK 1117 EC, HJARNO HAVBRUG A/S, DK 1757 EC), ДАНIЯ",".  .  .","0303"]
["UA 1.049.Х000063-16","ВГ120196","2016-01-18","2017-01-18","ДП \"\"КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","IКРА ФОРЕЛI В ЯСТИКАХ СВIЖОМОРОЖЕНА; IКРА ФОРЕЛI В ЯСТИКАХ СВIЖОМОРОЖЕНА ОБРIЗI","ГН 6.6.1.1-130-2006; ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ № 05.03.02-03/11082 ВIД 19.03.2015 (РАДIОНУКЛIДИ)","'AQUA PRODUCTION A/S', AAROSUND HAVN 10-14, DK-6100 HADERSLEV, DK4731EF, ДАНIЯ. ПОСТАЧАЛЬНИК 'AQUAPRI A/S', HAVNEVEJ 18, DK-3300, FREDERIKSVAERK, DENMARK, ДАНIЯ",".  .  .","0303"]
["UA 1.117.Х000064-16","ВГ453858","2016-01-18","2016-08-10","ТОВ \"\"ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ \"\"СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР\"\"","ВИНОГРАД СУШЕНИЙ (РОДЗИНКИ) СОРТУ MALAYER ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI","ГОСТ 6882-88 'ВИНОГРАД СУШЕНЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', МБТ 5061-89, ГН-6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ № 05.03.02-03/901 ВIД 15.01.2013 Р. ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ТОКСИЧНI ЕЛЕМЕНТИ (ЦИНК), ПЕСТИЦИДИ АЛДРИН, ГЕПТАХЛОР).","'AMRUTVA EXPORTS PVT. LTD', UNIT NO, 522, MASTERMIND-1, ROYAL PALMS, AAREY COLONY, GOREGAON (E), MUMBAI-400065, IНДIЯ",null,"0806"]
["UA 1.178.Х000065-16","ВГ603563","2016-01-18","2017-01-17","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIЙ АЛКОГОЛЬНИЙ - ПИВО СОЛОДОВЕ НЕФIЛЬТРОВАНЕ НЕПАСТЕРИЗОВАНЕ ТЕМНЕ В АСОРТИМЕНТI 3 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ НА 1 СТОР.","ДСТУ 3888-99, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ ВIД 16.06.2015Р. № 05.03.02-03/25964, МБВ I СН № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006 (ЗА ВМIСТОМ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТIВ, N-НIТРОЗАМIНIВ, РАДIОНУКЛIДIВ, МIКРОБIОЛОГIЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ)","'ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY', В-5580 ROCHEFORT, БЕЛЬГIЯ",null,"2203"]
["UA 1.003.Х000066-16","ВГ553886","2016-01-18","2016-08-26","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ПИВО ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (10 НАЙМЕНУВАНЬ)","ДСТУ 3888 'ПИВО. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', ТУ У 15.9-00377511-021:2008 'ПИВО СПЕЦIАЛЬНЕ 'СЛАВУТИЧ АЙС МIКС' ПП.3.2.3-3.2.4, ТУ У 15.9-00377511-026:2011 'ПИВО СПЕЦIАЛЬНЕ' ПП.3.2.4-3.2.5, МБТ 5061-89 П.8.3, ГН6.6.1.1-130-2006","ФIЛIЯ ПАТ 'КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА' В М. КИЄВI, АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: ВУЛ. ПИРОГIВСЬКИЙ ШЛЯХ, 137, М. КИЇВ, 03026, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 26196012","11.05.10"]
["UA 8.044.01.00011-16","АГ062655","2016-01-18","2016-04-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ЗРIДЖЕНИЙ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ МАРКИ ПБТ (ПРОПАН-БУТАН ТЕХНIЧНИЙ) ТА ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001",null,"ОАО  'ОРЕНБУРГНЕФТЬ', ЗАЙКИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  461040, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,  Г. БУЗУЛУК, УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 10, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]