{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_11_16_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_11_16_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":943,"n_cols":10,"rows_kept":943,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.162.0093448-15","ВГ589712","2015-11-16","2016-11-12","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОБУС СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШКОЛЯРIВ (ВИКОНАННЯ 3) АС Р-32053-07 'МРIЯ', НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (R13-10); ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ 4276:2004; ДСТУ UN/ECE R36-03:2005 (R36-03); ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 (R43-00); ДСТУ UN/ECE R48-02:2002 (R48-03); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04А 'ЕВРО-3'; ДСТУ UN/ECE R51-02:2004 (R51-02); ДСТУ UN/ECE R52-01:2005 (R52-01); ДСТУ UN/ECE R80-00:2002 (R80-01); ДСТУ 7013:2009 (ДИВ. ДОДАТОК Б.)","ТОВ 'ВО 'АВТО-ХОЛДIНГ', 61093, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКIВ, ВУЛ. МУРАНОВА БУД.3, КОД ЄДРПОУ 35598012","29.10.30","8702"]
["UA 1.162.0093449-15","ВГ589713","2015-11-16","2016-11-12","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA XLR250R, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA MOTOR COMPANY', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0093450-15","ВГ594932","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ BOVA 120.D380, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BOVA BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8702"]
["UA 1.193.0093451-15","ВГ594933","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL MERIVA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.170.0093452-15","ВГ541339","2015-11-16","2017-11-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНИХ ПРОФIЛIВ ЗI СКЛОПАКЕТАМИ","ДСТУ Б В.2.6-15:2011 ПП. 5.2.1-5.2.7, 5.2.12-5.2.16, 5.2.20-5.2.25;  ДСТУ Б В.2.6-23:2009 ПП. 5.2.2-5.2.7, 5.3.1 (ПРИВЕДЕНИЙ ОПIР ТЕПЛОПЕРЕДАЧI, ПОВIТРОПРОНИКНIСТЬ, ЗВУКОIЗОЛЯЦIЯ, НАДIЙНIСТЬ ПРИЛАДIВ I ЗАВIСIВ, ОПIР СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ);  ДБН В.2.6-31:2006 П. 2.2","ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ ГУЛАКОВА IРИНА МИКОЛАЇВНА, 65121, М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, БУД. 28, КВ. 6. IПН 1777817047. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 65496, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МIЗIКЕВИЧА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 25.","22.23.14"]
["UA 1.193.0093453-15","ВГ594934","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093454-15","ВГ532838","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GS500, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'SUZUKI', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0093455-15","ВГ532839","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'KAWASAKI', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.193.0093456-15","ВГ594935","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093457-15","ВГ594936","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0093458-15","ВГ594937","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093459-15","ВГ594938","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0093460-15","ВГ594939","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093461-15","ВГ594941","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.066.0093462-15","ВГ542442","2015-11-16","2016-11-12","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БАТАРЕЙКИ 'GREENCELL', 'SUPERCELL', 'POWERCELL' (4 ПОЗИЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ГОСТ 12.2.007.12-88 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GPI INTERNATIONAL LIMITED', GOLD PEAK BUILDING, 8/F 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG, CHINA, КИТАЙ; \\n ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'GP BATTERIES (CHINA) LTD.', GU TANG AU INDUSTRIAL DISTRICT, HUIZHOU CITY, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8506"]
["UA 1.066.0093463-15","ВГ542443","2015-11-16","2016-11-12","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БАТАРЕЙКИ ЛIТIЄВI (6 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ГОСТ 12.2.007.12-88 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GPI INTERNATIONAL LIMITED', GOLD PEAK BUILDING, 8/F 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG, CHINA, КИТАЙ; \\n ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NINGBO GP ENERGY CO., LTD.', 128 XINGGUANG ROAD, HI-TECH PARK, NINGBO, CHINA, КИТАЙ",null,"8506"]
["UA 1.193.0093464-15","ВГ594940","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.066.0093465-15","ВГ542433","2015-11-16","2016-11-12","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА ДЛЯ ХОЛОДНОЇ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА ПАРУ, КАНАЛIЗАЦIЇ (7 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ EN 19:2009, ДСТУ EN 593:2007, ДСТУ EN 12266-1:2009 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'HAKOHAV VALVES', HAKOHAV, 8 ASHLEGAN ST., KIRYAT GAT, IЗРАЇЛЬ",null,"8481"]
["UA 1.066.0093466-15","ВГ542444","2015-11-16","2016-11-12","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БАТАРЕЙКИ 'ALKALINE', ЕЛЕМЕНТИ ЛIТIЄВI, ЕЛЕМЕНТИ ОКСИДУ СРIБЛА, ЕЛЕМЕНТИ ПОВIТРЯНО-ЦИНКОВI (64 ПОЗИЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ГОСТ 12.2.007.12-88 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GPI INTERNATIONAL LIMITED', GOLD PEAK BUILDING, 8/F 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG, CHINA, КИТАЙ; \\n ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'SHANGHAI BI BA BATTERIES CO. LTD', 1279 HUADONG ROAD, PU DONG AREA, SHANGHAI, CHINA, КИТАЙ",null,"8506"]
["UA 1.181.0093467-15","ВГ597280","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0093468-15","ВГ580826","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0093469-15","ВГ597281","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.161.0093470-15","ВГ490273","2015-11-16","2016-11-15","Державне підприємство \"\"Одеський науково-дослідний інститут зв`язку\"\"","КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ ПАКЕТНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ GPRS/UMTS СИСТЕМИ  СТIЛЬНИКОВОГО ЗВ\"\"ЯЗКУ GSM 900/1800 (GPRS) ТА IМТ-2000 (UMTS), ВЕРСIЇ ПЗ I СКЛАД  ЗГIДНО З ДОДАТКОМ.","ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ, ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ ETSI  EN 300 386:2007, ДСТУ IEC 60825-1:2004, K.20 (04/15), M.2120 (07/02),  M.3010 (02/00), M.3400 (02/00) ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI У ДОДАТКУ","'ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL', ФРАНЦIЯ  (148/152 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE)      ПIДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКИ СКЛАДОВИХ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ.",null,"8517 62 00 00"]
["UA 1.197.0093471-15","ВГ580827","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.014.0093472-15","ВГ515899","2015-11-16","2016-08-30","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР \"\"СТАНКОСЕРТ\"\" (НТЦ \"\"СТАНКОСЕРТ\"\") ","ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ З ЧПК МОД.PUMA GT2600L","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ  ВИМОГАМ ДСТУ EN 292-2-2001, ДСТУ EN 60204-1:2004","ФIРМА 'DOOSAN INFRACORE CO., LTD', 601-3, NAMSAN-DONG, CHANGWON, КОРЕЯ",null,"8458"]
["UA 1.181.0093473-15","ВГ597284","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.197.0093474-15","ВГ580828","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0093475-15","ВГ580829","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN MICRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0093476-15","ВГ597283","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.197.0093477-15","ВГ580830","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0093478-15","ВГ600690","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''PEUGEOT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0093479-15","ВГ600691","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0093480-15","ВГ600692","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''AUDI'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.197.0093481-15","ВГ580831","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0093482-15","ВГ531311","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0093483-15","ВГ534631","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.178.0093484-15","ВГ538257","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0093485-15","ВГ538258","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0093486-15","ВГ538451","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5);","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.197.0093487-15","ВГ580832","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093488-15","ВГ538453","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5);","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.178.0093489-15","ВГ538456","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ DACIA LOGAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'INTREPRINDEREA DE AUTOTURISME', РУМУНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093490-15","ВГ538455","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KLAESER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'KLAESER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.041.0093491-15","ВГ544185","2015-11-16","2017-11-01","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ДВЕРНI ВНУТРIШНI З ПРОФIЛIВ IЗ АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ 'ЛЮКС' СИСТЕМИ 'LORENZOLINE' (ТУРЕЧЧИНА) З ОДНОКАМЕРНИМИ СКЛОПАКЕТАМИ ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-48:2008 'КБС.ДВЕРI З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ. ЗТУ'","ТОВ 'АЛЮПРОФ', ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 13,  М. ТЕРНОПIЛЬ","25.12.10","7610"]
["UA 1.041.0093492-15","ВГ544186","2015-11-16","2017-11-01","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ДВЕРНI ЗОВНIШНI З ПРОФIЛIВ IЗ АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ 'ЛЮКС-ТЕРМО' СИСТЕМИ 'SOLUR' (УКРАЇНА) З ТЕРМОРОЗРИВОМ  З ДВОКАМЕРНИМИ ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИМИ  СКЛОПАКЕТАМИ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-48:2008 'КБС.ДВЕРI З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ. ЗТУ'","ТОВ 'АЛЮПРОФ', ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 13,  М. ТЕРНОПIЛЬ","25.12.10","7610"]
["UA 1.041.0093493-15","ВГ544187","2015-11-16","2017-11-01","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI З ПРОФIЛIВ IЗ АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ 'ЛЮКС-ТЕРМО' СИСТЕМИ 'SOLUR' (УКРАЇНА) З ТЕРМОРОЗРИВОМ  З ДВОКАМЕРНИМИ ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИМИ  СКЛОПАКЕТАМИ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-45:2008 'КБС. ВIКНА ТА ДВЕРI БАЛКОННI, ВIТРИННI I ВIТРАЖI З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ. ЗТУ'","ТОВ 'АЛЮПРОФ', ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 13,  М. ТЕРНОПIЛЬ","25.12.10","7610"]
["UA 1.197.0093494-15","ВГ580833","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C3, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0093495-15","ВГ339905","2015-11-16","2016-05-11","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI SEAT ТИПУ 5F (LEON, LEON SC, LEON ST, ДВИГУНИ CZDA) (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 3 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО-5',   ДИВ. ДОДАТКИ А ТА Б","'SEAT, S.A.', AUTOVIA A-2 KM 585, E-08760 MARTORELL, IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0093496-15","ВГ580837","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093497-15","ВГ594945","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0093498-15","ВГ580838","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093499-15","ВГ594942","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093500-15","ВГ534632","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093501-15","ВГ594947","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093502-15","ВГ594943","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR AG', ШВЕЙЦАРIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093503-15","ВГ534633","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.197.0093504-15","ВГ580834","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ DAIHATSU CUORE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIHATSU MOTOR COMPANY LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093505-15","ВГ594948","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0093506-15","ВГ580835","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASCOTT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0093507-15","ВГ597282","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0093508-15","ВГ591301","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - ОБПРИСКУВАЧ САМОХIДНИЙ PATRIOT 3330, НОВИЙ","ДСТУ ISO 4254-6:2007, ПУНКТИ 4, 4.1-4.9, 7; ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30; 1.40; 2.2; 2.3","'CNHI', 260 HIGHWAY 12 SE, BENSON, MN56215, USA, США",null,"8705"]
["UA 1.186.0093509-15","ВГ593408","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ HYUNDAI ATOS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10;     6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'HYUNDAI MOTOR CO', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093510-15","ВГ534634","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093511-15","ВГ534201","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП KOEGEL AWE 18, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0093512-15","ВГ600693","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0093513-15","ВГ600694","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0093514-15","ВГ594944","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.187.0093515-15","ВГ596675","2015-11-16","2016-02-03","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ДСТУ 4047:2001","ООО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ', РОССИЯ, 614055, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 84, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"2711"]
["UA 1.193.0093516-15","ВГ594946","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.162.0093517-15","ВГ589714","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП PEZZAIOLI SBA63 U ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЖИВИХ ТВАРИН, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L.', VIA PRIMO LEVI 6, 25018 MONTICHIARI, ITALY, IТАЛIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0093518-15","ВГ593426","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0093519-15","ВГ593427","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0093520-15","ВГ600695","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093521-15","ВГ532841","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.193.0093522-15","ВГ594949","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093523-15","ВГ594951","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093524-15","ВГ534200","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 2631, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093525-15","ВГ534202","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGL, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0093526-15","ВГ587422","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОЛОДКИ ГАЛЬМIВНI: 3205-3501090, 4301-3501090, 3307-3502090, НАКЛАДКА ГАЛЬМIВНА 4301-3502105","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2; 5.2.1, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 90 (П. 6, ДОД. 2)","ОАО 'ФРИТЕКС', 150003, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 79, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0093527-15","ВГ587423","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ВКАЗIВНИК ПОВОРОТУ УП-101-01, ЛIХТАРI ФП101 ПР, ФП101 ЛЕВ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 6, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 7","ООО 'СТЕКЛО-СЕРВИС', Г. МОСКВА, УЛ. Б.СЕМЕНОВСКАЯ, Д. 40, КОРП. 4, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8512"]
["UA 1.032.0093528-15","ВГ587424","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ТЯГА 33104-3414012-02","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6, 1.2.5, КРIМ ПП. 1.2.5.3, 1.2.5.10)","ООО ПО 'НАДЕЖДА', Г. МИАСС, УЛ. РОМАНЕНКО, 4, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0093529-15","ВГ587425","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ПОРШНI ТА ПОРШНЕВI КIЛЬЦЯ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 10 ПОЗИЦIЙ)","ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р. 2, КРIМ ПП. 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2; 1.2.2-1.2.4; 1.3)","ЗАО 'КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ', 156001, Г. КОСТРОМА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 105, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8409"]
["UA 1.032.0093530-15","ВГ587426","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ТРУБА ПРИЙМАЛЬНА (ЗАМIННИК КАТАЛIЗАТОРА) 3302-1206005-30, 3302-1206005-31","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 59-00","ИП КОПЫТЦОВ С.В., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЛЕСКОВА, 17-12, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0093531-15","ВГ587427","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: САЙЛЕНТБЛОКИ: 2217-2904172, 3111-2916064, 3110-2904152, 3110-2904172, ШАРНIР 64221-2919040","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПУНКТИ 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5   (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ООО 'БПО АВТОЗАПЧАСТЬ', САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАКОВО, УЛ. СТЕПНАЯ, 35/1-40, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"4016"]
["UA 1.032.0093532-15","ВГ587428","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ШЛАНГ ГАЛЬМIВНИЙ 130-3506085","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ))","ОАО 'АЛЕКС ПЛЮС', Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД ТОЗЕЛЕШ, 10, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"4009"]
["UA 1.193.0093533-15","ВГ594950","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C1, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0093534-15","ВГ591391","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ TECNOMAC ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ (ЗГIДНО ДОДАТКУ, 21 ПОЗИЦIЯ)","ДСТУ IEC 60335-2-24:2008, ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-6-1:2007, ДСТУ IEC 61000-6-3:2007, ГОСТ 12.2.092-94 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'CASTEL MAC S.P.A.', VIA DEL LAVORO, 9 - C.P. 172 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - ITALY - EU, IТАЛIЯ",null,"8418"]
["UA 1.181.0093535-15","ВГ597285","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0093536-15","ВГ538465","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП CMT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'CMT CHOJNICE SP Z O O', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.009.0093537-15","ВГ339906","2015-11-16","2016-05-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI АВТОМОБIЛЬНI МАРКИ 'BRIGESTONE' ТИПОРОЗМIРУ 265/70R19,5 M729","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №54-00","'BRIDGESTONE CORPORATION', 10-1, KYOBASHI, 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, 104-8340, ЯПОНIЯ",null,"4011 20"]
["UA 1.178.0093538-15","ВГ538452","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5);","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0093539-15","ВГ594960","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КУЗОВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0093540-15","ВГ538259","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093541-15","ВГ538466","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5);","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.178.0093542-15","ВГ538467","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП LAMBERET, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'LAMBERET VEHICULES FRIGORIFIQUES', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.174.0093543-15","ВГ600697","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","ПРИЧIП ДЛЯ ЖИТЛА CHATEAU 420, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ОСТ 37.001.220-80 'КАРАВАНЫ И ЛЕГКИЕ ПРИЦЕПЫ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПУНКТИ 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6, ДСТУ 3649:2010 'КОЛIСНI ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТI ТЕХНIЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ' ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'CHATEAU', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0093544-15","ВГ534203","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093545-15","ВГ594955","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093546-15","ВГ594956","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093547-15","ВГ594977","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0093548-15","ВГ592711","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'KRONE SDP 27' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.038.0093549-15","ВГ592709","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0093550-15","ВГ592710","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.173.0093551-15","ВГ534204","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0093552-15","ВГ580836","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0093553-15","ВГ592712","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ 211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0093554-15","ВГ592713","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ 211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.173.0093555-15","ВГ534205","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0093556-15","ВГ580839","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA-C, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093557-15","ВГ594957","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0093558-15","ВГ580840","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093559-15","ВГ534206","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0093560-15","ВГ534207","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0093561-15","ВГ534208","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0093562-15","ВГ594952","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA RJ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'YAMAHA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0093563-15","ВГ594954","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0093564-15","ВГ594999","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0093565-15","ВГ580841","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093566-15","ВГ594958","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093567-15","ВГ594959","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL MERIVA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093568-15","ВГ532849","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.197.0093569-15","ВГ580843","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093570-15","ВГ534635","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093571-15","ВГ534209","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093572-15","ВГ534217","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП STAS 0 39, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'STAS ', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.197.0093573-15","ВГ580842","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.154.0093574-15","ВГ320302","2015-11-16","2016-05-15","ДП \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ШИН ТА ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ (ОС \"\"СЕПРОШИНАГТВ\"\")","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'ВОТО' ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ: 10.00R20 149/146К BT158; 7.50R16 124/120К BT168; 235/75R17.5 143/141J BT926; 265/70R19.5 143/141J BT929; 275/80R22.5 145/143K BT219; 295/80R22.5 152/149M BT219; 295/80R22.5 152/149M BT968; 315/70R22.5 151/148L BT688","ДСТУ 4406:2005 (П. 4.2); ДСТУ UN/ECE R 54-00:2004 (П.П. 3.1; 3.2)","'SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO.,LTD.'' NO.68, YONGSHEN ROAD, DONGYING CITY, SHANDONG 257506 P.R. CHINA, (КИТАЙ)",null,"4011 20"]
["UA 1.197.0093575-15","ВГ580844","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП CAMRO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'CAMRO SP. Z O.O.', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.144.0093576-15","ВГ544240","2015-11-16","2017-11-15","ПрАТ \"\"УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ МЕБЛIВ \"\" ","СТIЛЬЦI, ТАБУРЕТИ, БАНКЕТКИ ТА  СТОЛИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 5 ПОЗИЦIЙ, ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ВИРОБIВ - 169  ВИРОБIВ","ГОСТ 19917-93  ПП. 2.2.15,  3.5;                ГОСТ 16371-93  ПП. 2.2.29, 2.2.30, 3.5","ТДВ 'МЕЛIТОПОЛЬМЕБЛI', УКРАЇНА, 72312, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М.МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 118, КОД ЄДРПОУ 05486579","31.00.12, 31.09.12"]
["UA 1.193.0093577-15","ВГ594953","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.170.0093578-15","ВГ559801","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ПIДШИПНИКИ РОЛИКОВI ТА КУЛЬКОВI МОДЕЛЕЙ: 1681/670Х, 1687/770Х, 1688/770Х, 10079/710М1, 29468 ЕМ, 889752Х1","ДСТУ ГОСТ 520:2014, Р.5, ПП. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.13, 7.14","'MKR (TIANJIN) BEARING INDUSTRY & TRADE CO., LTD.', ROOM 517, D BLOCK, HI-TECH INFORMATION SQUARE, NO.8 HUA TIAN ROAD, NANKAI DISTRICT, TIANJIN, CHINA - КИТАЙ",null,"8482"]
["UA 1.195.0093579-15","ВГ514521","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","ВИРОБИ КОМПЛЕКТУВАЛЬНI ДО ОРТЕЗIВ НА НИЖНI КIНЦIВКИ:  - ШАРНIРИ ГОМIЛКОВОСТОПНI ПНК 1887;  - ШАРНIРИ КОЛIННI ПНК 1886.","ДСТУ 7205-2:2010 (П.П.: 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5-5.3.7, 5.3.9, 5.3.10, 5.4.1-5.4.3, 5.5.1-5.5.3, 5.6.1, 7.1, 7.2).","ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ КАЗЕННЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНЕ     ПIДПРИЄМСТВО, 49061, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 21,КОД ЄДРПОУ 03187660.","32.50.23-00.03"]
["UA 1.190.0093580-15","ВГ552883","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ГРИЛЬ КОНТАКТНИЙ ПОДВIЙНИЙ, МОД. 1SG-TG5530DE; ГРИЛЬ КОНТАКТНИЙ ОДИНАРНИЙ, МОД. 1SG-TG2530E","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ IEC 61000-6-2:2008; ДСТУ IEC 61000-6-4:2009; ДСТУ IEC 60947-1:2008; ДСТУ IEC 61140:2005","'INOKSAN MUTFAK SAN. TIC. A.S ',ORGANIZE SAN. BOLGESI ORMANLAR CAD. NO:5 NILUFER, BURSA / TURKEY 16159, ТУРЕЧЧИНА",null,"8516"]
["UA 1.050.0093581-15","ВГ511912","2015-11-16","2016-05-15","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ МАРКИ 'ЦИТРОН':  ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРIВ ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ","ТУУ 29.2-05808988-082:2005 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУЮЧI ТИПУ 'В' ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ, ТРАКТОРIВ ТА САМОХIДНИХ МАШИН. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П.П. 1.2, 1.3.1 (ТАБ.1), 1.3.3-1.3.5","ООО 'ЦИТРОН', 356240, РФ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ Р-Н, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 79/А, РОСIЯ",null,"8421"]
["UA 1.193.0093582-15","ВГ594961","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.050.0093583-15","ВГ511913","2015-11-16","2016-05-15","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ФРИТЕКС': НАКЛАДКИ ГАЛЬМIВНI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, № 90-01","ОАО 'ФРИТЕКС', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 79, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.014.0093584-15","ВГ515900","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР \"\"СТАНКОСЕРТ\"\" (НТЦ \"\"СТАНКОСЕРТ\"\") ","ПРЕС ВIБРАЦIЙНИЙ ТИПУ ПВ МОД.ПВ-01 М-04","УСIМ ВИМОГАМ  ДСТУ EN 292-2-2001,  ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ EN 982:2003","ТОВ 'НЕОЛIТ', 65016,  М. ОДЕСА, ВУЛ.БРИГАДНА, 5/1, КОД ЄДРПОУ 32700659","28.92.40-30.00","8474 80 90 00"]
["UA 1.009.0093585-15","ВГ339869","2015-11-16","2016-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 24, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0093586-15","ВГ597286","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093587-15","ВГ534210","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093588-15","ВГ534211","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0093589-15","ВГ552882","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","КОТЛИ ВОДОГРIЙНI ОПАЛЮВАЛЬНI З ТОПКОЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'PETRONICK' ПОТУЖНIСТЮ ВIД 10 ДО 500 КВТ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ IEC 61000-4-5:2008; ДСТУ IEC 61000-4-11:2007; ДСТУ IEC 61140:2005; ДСТУ EN 294-2001; ДСТУ EN 60204-1:2004; ДСТУ EN 12952-1:2006; ДСТУ EN 12952-7:2006; ДСТУ EN 12952-9:2006","ТОВ 'ПЕТРОНIК', УКРАЇНА, 74989, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТАВРIЙСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 29А, КОД ЄДРПОУ 34678552","25.21.12"]
["UA 1.173.0093590-15","ВГ534212","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGL, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093591-15","ВГ594965","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SEAT IBIZA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093592-15","ВГ534636","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ);ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01,ПУНКТ 5; РАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2,ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00,                             ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24,","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0093593-15","ВГ538454","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0093594-15","ВГ597287","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093595-15","ВГ538458","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.186.0093596-15","ВГ593209","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНIВ МАРКИ М-14В2.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 12337-84.","ООО 'ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ', 644040, Г. ОМСК, ПР. ГУБКИНА, 1, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.       ( РОСІЯ )",null,"2710"]
["UA 1.186.0093597-15","ВГ593410","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ TROUILLET, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'TROUILLET', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0093598-15","ВГ593412","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0093599-15","ВГ593414","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24/L, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0093600-15","ВГ538459","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.186.0093601-15","ВГ593429","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ MAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.178.0093602-15","ВГ538457","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0093603-15","ВГ593430","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ JANMIL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'ZAKLAD PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWY', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.181.0093604-15","ВГ597288","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0093605-15","ВГ538461","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093606-15","ВГ594966","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD GALAXY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.066.0093607-15","ВГ542446","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","СИСТЕМА РЕНТГЕНIВСЬКА ДИСТАНЦIЙНО КЕРОВАНА, МОДЕЛI BACCARA 90/20","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'APELEM S. A.', 175 ALLE VON NEUMANN PARC SCIENTIFIQUE GEORGES BESSE, 30900 NIMES, FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,"9022"]
["UA 1.186.0093608-15","ВГ593428","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ S350, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0093609-15","ВГ538462","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093610-15","ВГ538464","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.033.0093611-15","ВГ541692","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI FIAT 500X, НОВI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 26-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02; РЕГЛАМЕНТ ЄС № 692/2008 'ЄВРО-6'","'FCA ITALY S.P.A.', CORSO AGNELLI  200-10135, TORINO, IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093612-15","ВГ594967","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0093613-15","ВГ593431","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0093614-15","ВГ534222","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП REISCH RHKS-35, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'REISCH ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.073.0093615-15","ВГ343776","2015-11-16","2016-11-15","Державний науково-дослідний інститут МВС України","БРОНЕЖИЛЕТИ 'КОРСАР - 1-2' КЛАС ЗАХИСТУ 2 (БЕЗ ДОДАТКОВИХ БРОНЕЕЛЕМЕНТIВ КЛАС ЗАХИСТУ 1)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ  ДСТУ В 4103-2002 ЗАСОБИ IНДИВIДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. БРОНЕЖИЛЕТИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ П.П.  5.1.1.1, 5.1.1.4, 5.1.2.1, 5.1.6.2, 5.1.7.1","ТОВ 'НВП 'ТЕМП-3000', СМТ. ВОРЗЕЛЬ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 15А. КОД ЄДРПОУ 31778043","13.92.29-90.00"]
["UA 1.173.0093616-15","ВГ534228","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SKO 24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0093617-15","ВГ531151","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.182.0093618-15","ВГ591544","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0093619-15","ВГ534219","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT CLIO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0093620-15","ВГ596689","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП GOFA ST I 40 E (Б/К)","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'GOFA', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.181.0093621-15","ВГ597290","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093622-15","ВГ534220","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0093623-15","ВГ597291","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA CBR600F, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","'HONDA MOTOR CO LTD', 1-4-1 CHUO WAKO-SHI, 351 SAITAMA, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.173.0093624-15","ВГ534216","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093625-15","ВГ534218","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF TE47, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.066.0093626-15","ВГ542447","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕМIЩЕННЯ ЗЕРНА ТМ 'UNION IRON' - НОРIЇ КОВШЕВI UNION IRON (UIW), МОДЕЛЕЙ: 14848 (D,T,Q); 20848 (D,T,Q); 10736(D,T,Q), ПРОДУКТИВНIСТЮ ВIД 20 ДО 2500 ТОН/ГОД.","ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ ISO 4254-1:2012 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'AGI - AG GROWTH INTERNATIONAL', 198 COMMERCE DR. WINNIPEG, MANITOBA, CANADA R3P 0Z6, КАНАДА, ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'UNION IRON WORKS', 601 S. 27TH ST. P.O. BOX 1038 DECATUR, IL, USA 62525, США",null,"8428"]
["UA 1.178.0093627-15","ВГ538463","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0093628-15","ВГ597292","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0093629-15","ВГ565025","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.068.0093630-15","ВГ541093","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНИЙ МАКIЇВСЬКИЙ НДI З БЕЗПЕКИ РОБIТ В ГIРНИЧIЙ ПРОМИСЛОВОСТI (ОС \"\"МАКНДI\"\")","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА 'IГДАНIТ'","ТУ У 24.6-31385850-005:2009 'РЕЧОВИНА ВИБУХОВА 'IГДАНIТ', П. 3, ТАБЛИЦЯ 2","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЗАХIДУКРВИБУХПРОМ', 10003, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 19. КОД ЄДРПОУ 32744298","20.51.11"]
["UA 1.178.0093631-15","ВГ538260","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0093632-15","ВГ538261","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093633-15","ВГ538470","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0093634-15","ВГ534213","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E220 CDI, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093635-15","ВГ594962","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093636-15","ВГ534214","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093637-15","ВГ594964","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0093638-15","ВГ534215","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT46, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093639-15","ВГ538468","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093640-15","ВГ594963","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093641-15","ВГ565026","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.185.0093642-15","ВГ431168","2015-11-16","2016-01-31","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ ПТ (ПРОПАН ТЕХНIЧНИЙ)","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2, (ТАБЛ.2), ДЛЯ МАРКИ ПТ","ПАО 'УФАОРГСИНТЕЗ', 450037, Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.178.0093643-15","ВГ538469","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ IVECO ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ASTRA VEICOLI INC SPA', IТАЛIЯ",null,"8705"]
["UA 1.185.0093644-15","ВГ431169","2015-11-16","2016-02-02","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2, (ТАБЛ.2), ДЛЯ МАРКИ СПБТ","АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ', 446214, САМАРСКАЯ ОБЛ.,   Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.185.0093645-15","ВГ431170","2015-11-16","2016-10-05","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ФРАКЦIЯ ПРОПАНОВА МАРКИ А","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2 ТАБЛ.2., ДЛЯ МАРКИ ПТ","АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ', 446214, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.178.0093646-15","ВГ538471","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093647-15","ВГ538472","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.037.0093648-15","ВГ556816","2015-11-16","2016-06-01","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КОНДИЦIОНЕРИ ДЛЯ ВОЛОССЯ Т. М. 'KUUL' (ЗГIДНО ДОДАТКУ 4 НАЙМЕНУВАННЯ) В Т.Ч. В НАБОРАХ","ТУ У 6.0209651.118-98 'БАЛЬЗАМИ ТА ОПОЛIСКУВАЧI ДЛЯ ВОЛОССЯ',П.1.3","ФIРМА 'NATTURA LABORATORIOS  S.A. DE С.V', ZAPOPAN, JALISCO, МЕКСИКА (ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI ФIРМА 'FASHION&STYLE', S.A. DE С.V, BALSAS 14 1 Y 2 PISO, COL. MIRAVALLE C.P., 03580, МЕКСИКА)",null,"3305"]
["UA 1.193.0093649-15","ВГ594979","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0093650-15","ВГ534638","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SOR, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SOR', IСПАНIЯ.",null,"8716"]
["UA 1.186.0093651-15","ВГ593409","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MAN TGL 8.180, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0093652-15","ВГ600696","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093653-15","ВГ594968","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL MERIVA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093654-15","ВГ594969","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093655-15","ВГ565027","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0093656-15","ВГ594970","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AYGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093657-15","ВГ538262","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093658-15","ВГ538267","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0093659-15","ВГ538473","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП CALDAL CSX-40, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00","'CALDAL SL', BEATO DIEGO DE CADIZ 36, 03009, ALICANTE, IСПАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0093660-15","ВГ593411","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0093661-15","ВГ534369","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', ШВЕЙЦАРIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0093662-15","ВГ593413","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0093663-15","ВГ592714","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ 211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0093664-15","ВГ592715","2015-11-16","2020-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW 5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.032.0093665-15","ВГ587429","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0093666-15","ВГ595000","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КУЗОВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 7, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.173.0093667-15","ВГ534244","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL SNCO 24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0093668-15","ВГ600698","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","ПРИЧIП ANDRES UA-18, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 105-02, ПУНКТИ 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.2; 5.1.1.4; 5.1.1.6.1; 5.1.1.6.2; 5.1.3","'ANDRES', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.196.0093669-15","ВГ573925","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ Т.М. QIAOYU: ШЛАНГ ГАЛЬМIВНИЙ ЗАДНIЙ З ГУМИ, АРМОВАНИЙ МЕТАЛОМ,  З ФIТИНГАМИ","ТУ У 00235118.001-99 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ I ЗЧЕПЛЕНЬ АВТОМОБIЛIВ', ПП. 1.2.3, 1.3 (ТАБЛ. 2, КРIМ ПП. 7, 8) 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.9","ФIРМА 'GUANGDONG QIAOYU AUTO PARTS AND COMMODITIESCORP.', АДРЕСА: 29B HENGFUXUAN HENGAN BUILDING, NO .262 HUANGPU AVE.M.GUANGZHOU CHINA, КИТАЙ.",null,"4009"]
["UA 1.193.0093670-15","ВГ594992","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0093671-15","ВГ594993","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0093672-15","ВГ538256","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VOLVO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.193.0093673-15","ВГ594994","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0093674-15","ВГ597289","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ТРАКТОР JOHN DEERE, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86 (Р.1-4, 7, 8); ГОСТ 12.2.120-88 (Р.1, 3); ДСТУ EN 632-2001","'JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUCKEN', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.196.0093675-15","ВГ573926","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ЧАСТИНИ ДВИГУНIВ АВТОМОБIЛIВ Т.М. SHENZHEN: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛIНДРIВ","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' Р. 1","ФIРМА 'SHENZHEN WANYUANFANG TRADING CO., LTD', АДРЕСА: ROOM 602, BLOCK 1, BUILDING 10, XINXIU SOUTH AREA, HUANGBEILING DISTRICT, LUOHU AREA, SHENZHEN CITY, CHINA, КИТАЙ.",null,"8409"]
["UA 1.178.0093676-15","ВГ538263","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO CARGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093677-15","ВГ538269","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN ALMERA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093678-15","ВГ594980","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6; 6.1.7; 6.2; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2; 6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093679-15","ВГ538271","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X1, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0093680-15","ВГ538280","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093681-15","ВГ594981","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BIPPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0093682-15","ВГ593432","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ SKODA OCTAVIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010,                                                                                             П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'SKODA AUTO AS', РЕСПУБЛIКА ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093683-15","ВГ595002","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0093684-15","ВГ263637","2015-11-16","2016-11-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","КОРПУСИ ДIЕЛЕКТРИЧНI ЗАХИСНI ДЛЯ ПРИБОРIВ ОБЛIКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ МОДЕЛЕЙ КДЗ","ТУ У 25.2.-36673975-001:2011 'КОРПУС ДIЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПРИБОРIВ ОБЛIКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ КДЗ. ТУ', Р.1, П.П.1.1; 1.3.1; 1.4.1 - 1.4.10; 1.5.2; 1.5.3; 1.7.1; Р.2, П.П.2.1 -2.3","ТОВ 'УКР-ПЛАСТ', 65123, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМIКА ЗАБОЛОТНОГО, Б. 67/2, К. 55, КОД ЄДРПОУ 36673975","27.12.31"]
["UA 1.193.0093685-15","ВГ594975","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.183.0093686-15","ВВ766698","2015-11-16","2017-11-15","ТОВ \"\"ОС АСУ УПП ЗТ\"\"","МОДУЛI ТРАНСПОРТАБЕЛЬНI ЕЦ-ТМ","ВСIМ ВИМОГАМ   ТУ У 25.1-35928047-001:2015 'МОДУЛI ТРАНСПОРТАБЕЛЬНI ЕЦ-ТМ'","ТОВ 'IВАС ГРУП', КОД ЄДРПОУ 35928047, 50008, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ТИНКА, 34А","25.11.23-60"]
["UA 1.193.0093687-15","ВГ594976","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093688-15","ВГ538264","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0093689-15","ВГ592717","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'JELCZ M-121MT' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.5; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),                      ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (П.П.4.2,4.4,4.8).","''JELCZ SP. Z O.O.', ПОЛЬЩА.",null,"8702"]
["UA 1.178.0093690-15","ВГ538265","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093691-15","ВГ594995","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0093692-15","ВГ592716","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'JELCZ PNTKM 120 MT' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.5; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),                      ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (П.П.4.2,4.4,4.8).","''JELCZ SP. Z O.O.', ПОЛЬЩА.",null,"8702"]
["UA 1.186.0093693-15","ВГ593434","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0093694-15","ВГ594987","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093695-15","ВГ538266","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.066.0093696-15","ВГ542448","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТМ 'AGI': СИЛОС ДЛЯ ЗЕРНА AGI, МОДЕЛI 66-28С","ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ ISO 4254-1:2012 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'AGI - AG GROWTH INTERNATIONAL', 198 COMMERCE DR. WINNIPEG, MANITOBA, CANADA R3P 0Z6, КАНАДА, ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'AG GROWTH  INTERNATIONAL', NOBLEFORD 215 BARONS STREET, PO BOX 94, NOBLEFORD, AB, CANADA T0L 1S0, КАНАДА",null,"7309"]
["UA 1.038.0093697-15","ВГ592718","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'MERCEDES-BENZ O405 N' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.5; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),                     ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (П.П.4.2,4.4,4.8).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8702"]
["UA 1.006.0093698-15","ВГ362316","2015-11-16","2017-11-15","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНI  ОДНО- ТА ДВОКАМЕРНI  БУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  З СКЛА ТОВЩИНОЮ 4ММ З ЕНЕРГОЗБЕРIГАЧИМ ПОКРИТТЯМ НА ОДНОМУ АБО 2-Х СКЛАХ","ДСТУ БВ EN 1279-6:2013 (EN 1279-6:2002, IDT) ТАБЛ.А.2 ( ПОС. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4, 5 ,9) , ТАБЛ.А.3 ( ПОС.1)","ТОВ 'АСТАЛ', 03194,   М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,  БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, 14Е, ОФIС 411    ( АДРЕСА  ВИРОБНИЦТВА - КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,5 ) , КОД ЄДРПОУ  31810385","23.12.13."]
["UA 1.174.0093699-15","ВГ600699","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","ПРИЧIП SOMMER AW180, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 105-02, ПУНКТИ 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.2; 5.1.1.4; 5.1.1.6.1; 5.1.1.6.2; 5.1.3","'SOMMER FAHRZEUGBAU GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0093700-15","ВГ592719","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.174.0093701-15","ВГ600771","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП VAN HOOL 3B2012, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 105-02, ПУНКТИ 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.2; 5.1.1.4; 5.1.1.6.1; 5.1.1.6.2; 5.1.3","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.006.0093702-15","ВГ362314","2015-11-16","2017-11-15","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI  ТА ДВЕРI БАЛКОННI З  ПВХ ПРОФIЛЮ 'PROFINE GMBH KBE  FENSTERSYSTEM' (НIМЕЧЧИНА)  З ДВОКАМЕРНИМИ СКЛОПАКЕТАМИ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧОГО ПОКРИТТЯ НА ДВОХ СКЛАХ","ДСТУ Б В.2.6-15:2011 ( ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ), ДБН В 2.6-31:2006 ПП. 2.2, 5.3","ТОВ 'АСТАЛ', 03194,   М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,  БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, 14Е, ОФIС 411    ( АДРЕСА  ВИРОБНИЦТВА - КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,5 ) , КОД ЄДРПОУ  31810385","22.23.14"]
["UA 1.006.0093703-15","ВГ362315","2015-11-16","2017-11-15","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВIКНА ТА БАЛКОННI ДВЕРI З З АЛЮМIНIЄВОГО ПРОФIЛЮ 'АЛЮМИН ТЕХНО' (РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ ) З ДВОКАМЕРНИМИ СКЛОПАКЕТАМИЗ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧОГО ПОКРИТТЯ  НА 2-Х СКЛАХ","ДСТУ БВ.2.6-45:2008 ( ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ),   ДБН В 2.6-31:2006 ПП. 2.2, 5.3","ТОВ 'АСТАЛ', 03194,   М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,  БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, 14Е, ОФIС 411    ( АДРЕСА  ВИРОБНИЦТВА - КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,5 ) , КОД ЄДРПОУ  31810385","25.12.10"]
["UA 1.173.0093704-15","ВГ534221","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', ШВЕЙЦАРIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093705-15","ВГ534230","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093706-15","ВГ534231","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.009.0093707-15","ВГ339907","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУСИ А08123-0000030 (КЛАС II), НОВI","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02 (П.П. 6.2, 6.3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (R13-11), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03 (R14-05), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №36-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №80-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00, ДИВ. ДОДАТОК Б","ПРАТ 'БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н., С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 4, КОД ЄДРПОУ 31936646","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.173.0093708-15","ВГ534232","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093709-15","ВГ534233","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.009.0093710-15","ВГ339908","2015-11-16","2016-11-11","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI SEAT ТИПУ NH  (TOLEDO, ДВИГУНИ CUSB, CXMA) (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 3 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 24-03,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02,  РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТКИ А ТА Б","'SEAT, S.A.', AUTOVIA A-2 KM 585, E-08760 MARTORELL, IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093711-15","ВГ534234","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093712-15","ВГ531312","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN , Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.193.0093713-15","ВГ594982","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093714-15","ВГ531313","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0093715-15","ВГ594983","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093716-15","ВГ531320","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0093717-15","ВГ594984","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093718-15","ВГ594985","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093719-15","ВГ594986","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0093720-15","ВГ534236","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0093721-15","ВГ538460","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0093722-15","ВГ594971","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093723-15","ВГ538270","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093724-15","ВГ538272","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093725-15","ВГ594972","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0093726-15","ВГ597293","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП STERN, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'JURGEN STERN KAROSSERIE-', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0093727-15","ВГ594973","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093728-15","ВГ565029","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0093729-15","ВГ594988","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093730-15","ВГ538273","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0093731-15","ВГ600701","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI SEPIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.193.0093732-15","ВГ594989","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0093733-15","ВГ600702","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI SEPIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.193.0093734-15","ВГ594990","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093735-15","ВГ595028","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093736-15","ВГ534225","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0093737-15","ВГ597294","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MINI COOPER, НОВИЙ","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', 80788 MUNCHEN, MUNCHEN, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093738-15","ВГ534229","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.024.0093739-15","ВГ288673","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ДНIПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ТРОЛЕЙБУСIВ: ПIДВIСКА ПЕРЕДНЯ 103Т76-2900001, ПIДВIСКА ЗАДНЯ 103Т76-2900002.","ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09.","'ОАО 'МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД' - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 'БЕЛАВТОМАЗ', АДРЕС: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220021, Г. МИНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2'. РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ.",null,"8708"]
["UA 1.181.0093740-15","ВГ597295","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093741-15","ВГ534237","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.066.0093742-15","ВГ542450","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ПIДIЙМАЛЬНЕ, Б/В: АВТОНАВАНТАЖУВАЧI ДИЗЕЛЬНI З ВИЛКОВИМ ЗАХВАТОМ, МОДЕЛЕЙ: BT C4D 250E, BT C4D 300E, BT C4D 200D; АВТОНАВАНТАЖУВАЧ ГАЗОВИЙ З ВИЛКОВИМ ЗАХВАТОМ, МОДЕЛI BT C4G 250E","ГОСТ 16215-80, ДСТУ EN 1526:2009, ДСТУ EN 1175-2:2010 (ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","'CESAB CARRELLI ELEVATORI S.P.A.', VIA PERSICETANA VECCHIA 10 40132 BOLOGNA, IТАЛIЯ",null,"8427"]
["UA 1.145.0093743-15","ВГ222936","2015-11-16","2016-11-15","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","БЕНЗИН АВТОМОБIЛЬНИЙ ПIДВИЩЕННОЇ ЯКОСТI А-98-ЄВРО ВИДУ I КЛАСУ С (БЕНЗИН АВТОМОБIЛЬНИЙ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'NANO').","ДСТУ 4839:2007 'БЕНЗИНИ АВТОМОБIЛЬНI ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 4.2, 4.5.1; 'ТЕХНОЛОГIЧНА IНСТРУКЦIЯ ОТРИМАННЯ БЕНЗИНIВ АВТОМОБIЛЬНИХ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'NANO' В УМОВАХ  ТОВ 'СОКАР ЕНЕРДЖI УКРАЇНА' (ТI 36866563-003:2013) ВIД 01.06.2013Р.'","ТОВ 'СОКАР ЕНЕРДЖI УКРАЇНА', УКРАЇНА, 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКIВСЬКА, 28, ОФIС 3. КОД ЄДРПОУ 36866563 (АДРЕСА ОТРИМАННЯ: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ОБУХIВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 47).","19.20"]
["UA 1.037.0093744-15","ВГ556827","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ UN/ECE R-13-09:2002, П.5.1.2;5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ4276: 2004 П.4.2,4.3; ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 Р.5;ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА (ЄЕК ООН №83-06 2006, IТД), РIВЕНЬ ВИМОГ В (ЄВРО-5),П.П.4.4-4.7   ДСТУ 3649:2010, П.П.5.2,5.3,6.1-6.3,6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8;6.8.1; 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,6.8.10,6.8.13-6.8.14,6.8.18,6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН  №16-04 П.5.3","'DAIMLERCHRYSLER', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0093745-15","ВГ600703","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI SEPIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093746-15","ВГ600704","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI SEPIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.032.0093747-15","ВГ587430","2015-11-16","2020-09-29","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛIЗОБЕТОННI ДЛЯ БУДIВЕЛЬ З ЦЕГЛЯНИМИ СТIНАМИ","ДСТУ Б В.2.6-2:2009, ПП. 4.3.1.3, 4.4, 4.7.2; ДСТУ Б В.2.6-55:2008, ПП. 5.11","ТОВ 'ЛЕМАН-БЕТОН',  84404, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, БУД. 1 'В'. КОД ЄДРПОУ 34843832","23.61.12"]
["UA 1.037.0093748-15","ВГ556824","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ UN/ECE R-13-09:2002, П.5.1.2;5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ4276: 2004 П.4.2,4.3; ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 Р.5;ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА (ЄЕК ООН №83-06 2006, IТД), РIВЕНЬ ВИМОГ В (ЄВРО-5),П.П.4.4-4.7           ДСТУ 3649:2010, П.П.5.2,5.3,6.1-6.3,6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8;6.8.1; 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,6.8.10,6.8.13-6.8.14,6.8.18,6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН  №16-04 П.5.3","'DAIMLERCHRYSLER', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0093749-15","ВГ587431","2015-11-16","2020-09-29","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТИ БЕТОННI ТРОТУАРНI","ДСТУ Б В.2.6-2:2009, ПП. 4.3.1; ДСТУ Б В.2.7-145:2008, ПП. 3.3-3.5, 4.1.3, 4.2.5, 4.2.6","ТОВ 'ЛЕМАН-БЕТОН',  84404, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, БУД. 1 'В'. КОД ЄДРПОУ 34843832","23.61.11"]
["UA 1.174.0093750-15","ВГ600705","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI ADDRESS 50, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093751-15","ВГ600706","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI ADDRESS V100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093752-15","ВГ600707","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI ADDRESS V100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093753-15","ВГ600708","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI ADDRESS V100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093754-15","ВГ600709","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI ADDRESS V100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.032.0093755-15","ВГ587433","2015-11-16","2020-09-29","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СТIНОВI БЛОКИ РЯДОВI","ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ) ПП. 3.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.12","ТОВ 'ЛЕМАН-БЕТОН',  84404, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, БУД. 1 'В'. КОД ЄДРПОУ 34843832","23.61.11"]
["UA 1.174.0093756-15","ВГ600710","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.032.0093757-15","ВГ587434","2015-11-16","2020-09-29","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КIЛЬЦЯ, ПОЯСИ, КРИШКИ, ДНИЩА ЗАЛIЗОБЕТОННI ДЛЯ КОЛОДЯЗIВ","ДСТУ Б В.2.6-2:2009, ПП. 4.3.1, 4.4.1","ТОВ 'ЛЕМАН-БЕТОН',  84404, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, БУД. 1 'В'. КОД ЄДРПОУ 34843832","23.61.12"]
["UA 1.187.0093758-15","ВГ596690","2015-11-16","2015-12-31","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ SCANIA R380, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В1) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 4)","'SCANIA A.B.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.032.0093759-15","ВГ587435","2015-11-16","2020-09-29","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ БЕТОННI ФУНДАМЕНТНI","ДСТУ Б В.2.6-2:2009, ПП. 4.3.1;  ДСТУ Б В.2.6-108:2010 (ГОСТ 13579-78, MOD), ПП. 1.2, 1.4, 2.10, 2.14.","ТОВ 'ЛЕМАН-БЕТОН',  84404, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, БУД. 1 'В'. КОД ЄДРПОУ 34843832","23.61.12"]
["UA 1.187.0093760-15","ВГ599001","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","БРУССЯ ДЕРЕВ'ЯНI ПРОСОЧЕНI ТА  НЕПРОСОЧЕНI ДЛЯ СТРIЛКОВИХ ПЕРЕВОДIВ ЗАЛIЗНИЦЬ ШИРОКОЇ КОЛIЇ ТИПIВ I. II","П.П. 4.3, 5.1, 5.2, 5.6. 5.11 ДСТУ ГОСТ 8816:2009 (ГОСТ 8816-2003, IDT)","ТОВ 'ТОРГОВИЙ ДIМ 'ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЕВОПРОСОЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ', 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА 20, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЗОЛОТОНIВСЬКИЙ Р-Н С. ЧАПАЄВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1, КОД ЄДРПОУ 38803594","16.10.32"]
["UA 1.032.0093761-15","ВГ587436","2015-11-16","2020-09-29","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СУМIШI БЕТОННI, БЕТОН ВАЖКИЙ, РОЗЧИНИ БУДIВЕЛЬНI","ДСТУ Б В.2.7-43-96, ПП. 3.1.4;  ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94), ПП. 3.1, 3.2, 4.2, 4.5, 4.6; ДСТУ Б В.2.7-23:95, ПП. 4.1.6, 4.1.9","ТОВ 'ЛЕМАН-БЕТОН',  84404, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, БУД. 1 'В'. КОД ЄДРПОУ 34843832","23.63.10, 23.64.10"]
["UA 1.193.0093762-15","ВГ594991","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.032.0093763-15","ВГ587439","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4,   5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01   (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10);   ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ-GOTHA FAHRZEUGWERKE GMBH', 99867 GOTHA, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.187.0093764-15","ВГ599002","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ШПАЛИ ДЕРЕВ'ЯНI ПРОСОЧЕНI ТА НЕПРОСОЧЕНI ДЛЯ ЗАЛIЗНИЦЬ ШИРОКОЇ КОЛIЇ ТИПIВ I, II","П.П. 4.3, 5.1, 5.2, 5.6. 5.11 ДСТУ ГОСТ 8816:2009 (ГОСТ 8816-2003, IDT)","ТОВ 'ТОРГОВИЙ ДIМ 'ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЕВОПРОСОЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ', 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА 20, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЗОЛОТОНIВСЬКИЙ Р-Н С. ЧАПАЄВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1, КОД ЄДРПОУ 38803594","16.10.32"]
["UA 1.032.0093765-15","ВГ587440","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4,   5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01   (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10);   ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ-GOTHA FAHRZEUGWERKE GMBH', 99867 GOTHA, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0093766-15","ВГ597297","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0093767-15","ВГ592721","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.197.0093768-15","ВГ580845","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.007.0093769-15","ВГ525770","2015-11-16","2017-11-15","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОДЯГ ВЕРХНIЙ ЖIНОЧИЙ ТА ЧОЛОВIЧИЙ ПАЛЬТОВО-КОСТЮМНОГО АСОРТИМЕНТУ: КУРТКИ, ПАЛЬТО, НАПIВПАЛЬТО, ПЛАЩI; ОДЯГ ВЕРХНIЙ ЖIНОЧИЙ ПЛАТЯНО-БЛУЗКОВОГО АСОРТИМЕНТУ: СУКНI, САРАФАНИ, БРЮКИ, ЖАКЕТИ ТА БЛУЗИ, СПIДНИЦI","ДСТУ ГОСТ 25295:2005 'ОДЯГ ВЕРХНIЙ ПАЛЬТОВО-КОСТЮМНОГО АСОРТИМЕНТУ. ЗТУ' (ГОСТ 25295-2003, IDT), (П. 5.1.2, 5.2.2, 5.2.3,  5.2.4, 5.2.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.17,  5.3.18, 5.3.20, 5.4.3, 5.4.4), ДСТУ ГОСТ25294:2005 'ОДЯГ ВЕРХНIЙ ПЛАТЯНО-БЛУЗКОВОГО АСОРТИМЕНТУ. ЗТУ' (ГОСТ 25294-2003, IDT)(П.5.1.2, 5.2.2., 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5,  5.4.3), ДСТУ ISO 3758:2005 'МАТЕРIАЛИ ТЕКСТИЛЬНI. МАРКУВАННЯ СИМВОЛАМИ ЩОДО ДОГЛЯДУ' (ISO 3758:1991, IDT)","ТОВ 'МIРАЖ', 61105, М.ХАРКIВ, ПР. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 5/1, КОД ЄДРПОУ 21194511","14.13"]
["UA 1.038.0093770-15","ВГ592722","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART FORTWO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.032.0093771-15","ВГ587444","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ JANMIL, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4,   5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01   (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10);   ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'JANMIL SP. Z O.O.', NOWY JANOW 50, 97-415 KLUKI, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.174.0093772-15","ВГ600711","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.032.0093773-15","ВГ587445","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ LECITRAILER, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4,   5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01   (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10);   ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'LECITRAILER SA', CAMINO DE LOS HUERTOS S/N, CASETAS ZARAGOZA, IСПАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.174.0093774-15","ВГ600712","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093775-15","ВГ600713","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093776-15","ВГ600714","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.057.0093777-15","ВГ575249","2015-11-16","2016-10-31","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ПЛУГ ВIДВАЛЬНИЙ МАРКИ RABE МОДЕЛЬ KORMORAN PL 180","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'GREGOIRE-BESSON GMBH', D-49152 BAD ESSEN, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8432 10 00 00"]
["UA 1.174.0093778-15","ВГ600715","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.190.0093779-15","ВГ552751","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧI РIДИНИ ТМ ' PROMOL ': PROMOLCUT HD 7; PROMOLEDGE R; PROMOLSOL AM","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 3927-99","'SIEBERT GMBH',  ERKELENZER STRASSE 36, 41179 MONCHENGLADBACH, НIМЕЧЧИНА",null,"3403"]
["UA 1.174.0093780-15","ВГ600716","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.057.0093781-15","ВГ575250","2015-11-16","2016-10-31","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","КУЛЬТИВАТОР VECTOR 620","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.3, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'LANDMASCHINENFABRIK KOCKERLING GMBH & CO.KG', LINDENSTRASSE 11-13, 33415 VERL, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8432 29 10 00"]
["UA 1.174.0093782-15","ВГ600717","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093783-15","ВГ600718","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.190.0093784-15","ВГ552752","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","МАСТИЛА ТМ ' PROMOL ', АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 4 НАЙМЕНУВАННЯ","ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ ГОСТ 6267-74 'СМАЗКА ЦИАТИМ-201. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'; ГОСТ 4366-74 'СМАЗКА СОЛИДОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'; ГОСТ 11110-75 'СМАЗКА ЦИАТИМ-202. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","'SIEBERT GMBH',  ERKELENZER STRASSE 36, 41179 MONCHENGLADBACH, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.057.0093785-15","ВГ575251","2015-11-16","2016-10-31","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","КУЛЬТИВАТОР VECTOR 620","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.3, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'LANDMASCHINENFABRIK KOCKERLING GMBH & CO.KG', LINDENSTRASSE 11-13, 33415 VERL, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8432 29 10 00"]
["UA 1.174.0093786-15","ВГ600719","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.181.0093787-15","ВГ597298","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SPITZER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'SPITZER', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.174.0093788-15","ВГ600720","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093789-15","ВГ600721","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093790-15","ВГ600722","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093791-15","ВГ600723","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093792-15","ВГ600724","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093793-15","ВГ600725","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093794-15","ВГ600726","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI LET'S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093795-15","ВГ600727","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI ZZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093796-15","ВГ600728","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI ZZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093797-15","ВГ600729","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI ZZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093798-15","ВГ600730","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД SUZUKI VERDE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.038.0093799-15","ВГ592720","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0093800-15","ВГ594996","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0093801-15","ВГ593435","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FRUEHAUF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'GENERAL TRAILERS AUXERRE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0093802-15","ВГ538285","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0093803-15","ВГ538496","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0093804-15","ВГ591547","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.090.0093805-15","ВГ437105","2015-11-16","2016-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ЩЕБЕНЕВО-ПIЩАНА СУМIШ ФРАКЦIЇ 0-20 ММ  ДЛЯ ОСНОВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ","ДСТУ Б В.2.7-30:2013 'МАТЕРIАЛИ НЕРУДНI ДЛЯ ЩЕБЕНЕВИХ I ГРАВIЙНИХ ОСНОВ ТА ПОКРИТТIВ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ',  П.П. 5.3.2.2.2; 5.3.2.3.1;  5.3.2.5;  5.3.2.6.3;  5.4.2, ТАБЛИЦЯ 7;  5.4.5.1.1;  НАСИПНА ЩIЛЬНIСТЬ.","ХЛИСТУНIВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ ДП 'УПРАВЛIННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПIДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ', 19533, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ХЛИСТУНIВКА. КОД ЄДРПОУ 34879337.","08.12.11"]
["UA 1.174.0093806-15","ВГ600731","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TODAY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093807-15","ВГ600732","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TODAY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093808-15","ВГ600733","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093809-15","ВГ600734","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093810-15","ВГ600735","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093811-15","ВГ600736","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.186.0093812-15","ВГ593438","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SDAH KIPPER PL.U.SPR., Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'MOETEFINDT FAHRZEUGBAU GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0093813-15","ВГ600737","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.178.0093814-15","ВГ538483","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0093815-15","ВГ592725","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'MERCEDES-BENZ S 320 CDI' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.174.0093816-15","ВГ600738","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.182.0093817-15","ВГ591548","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093818-15","ВГ538485","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП RENDERS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'RENDERS N.V', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.174.0093819-15","ВГ600739","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093820-15","ВГ600740","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093821-15","ВГ600741","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0093822-15","ВГ534223","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ CITAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0093823-15","ВГ600742","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.181.0093824-15","ВГ597301","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0093825-15","ВГ592723","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT MEGANE SCENIC' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.186.0093826-15","ВГ593436","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER , Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093827-15","ВГ534224","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0093828-15","ВГ600743","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093829-15","ВГ600744","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093830-15","ВГ600745","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093831-15","ВГ600746","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0093832-15","ВГ534226","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ DAIHATSU SIRION, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIHATSU ', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0093833-15","ВГ600747","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TACT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093834-15","ВГ600748","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093835-15","ВГ600749","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0093836-15","ВГ534227","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.174.0093837-15","ВГ600750","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA LEAD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093838-15","ВГ600751","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA LEAD 90, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.044.0093839-15","ВГ427604","2015-11-16","2019-04-17","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА DURON XL 10W-40 SYNTETIC BLEND","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', П.П. 2.2","КОМПАНIЯ 'PETRO-CANADA EUROPE LUBRICANTS LIMITED', WELLINGTON HOUSE, STARLEY WAY, BIRMINGHAM INTERNATIONAL PARK SOLIHULL, B37 7HB, UK, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ; ПЛОЩА ВИРОБНИЦТВА: 'PETRO-CANADA LUBRICANTS INC.', 2310 LAKESHORE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA L5J 1K2 (КАНАДА) КОМПАНIЇ 'PETRO-CANADA EUROPE LUBRICANTS LIMITED', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"2710"]
["UA 1.173.0093840-15","ВГ534250","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП SARIS 2053, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ОСТ 37.001.220-80, ПУНКТИ 1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6.","'SARIS ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.174.0093841-15","ВГ600752","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093842-15","ВГ600753","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093843-15","ВГ600754","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093844-15","ВГ600755","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093845-15","ВГ600756","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0093846-15","ВГ531316","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.174.0093847-15","ВГ600757","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093848-15","ВГ600758","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.182.0093849-15","ВГ591393","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРIВ МАРКИ MERCEDES-BENZ, МОДЕЛI CLASSE A, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПП. 5.1- 5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ДСТУ 3649:2010, ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05, П. 4.4-4.7 ('ЄВРО-4') РIВЕНЬ ВИМОГ В","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0093850-15","ВГ600759","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093851-15","ВГ600760","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0093852-15","ВГ534238","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093853-15","ВГ534240","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0093854-15","ВГ597299","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093855-15","ВГ594997","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0093856-15","ВГ484256","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ ВАНТАЖНИХ ВИ-3 НС12 И156 1300Х530-533 З КАМЕРОЮ, ВИ-3 НС12 И156 1300Х530-533","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №54-00","ПАТ 'ОМСКШИНА', 644018, Г.ОМСК, УЛ. П. В. БУДЕРКИНА, 2, РОСIЯ",null,"4011"]
["UA 1.193.0093857-15","ВГ595003","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0093858-15","ВГ597300","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.175.0093859-15","ВГ484257","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ВКАЗIВНИКИ ПОВОРОТУ БОКОВI ДОДАТКОВI 5 КАТЕГОРIЇ 112.01.12, ЛIХТАРI ЗАДНI 112.08.69 ТА 112.08.69-01","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 3-02, 6-01, 7-02, 23-00, 38-00","ОАО 'РУДЕНСК', МИНСКАЯ ОБЛ., Г. РУДЕНСК, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 1, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"8512"]
["UA 1.021.0093860-15","ВГ514677","2015-11-16","2016-05-16","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF 1J, Б/К, КАТЕГОРIЇ M1","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.П. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН 26-02 (П.П. 5.1 - 5.4, 6.1.2, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.6 , 6.7, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (В) 'ЄВРО-4' (П.П. 4.4 - 4.7);  ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                             ДСТУ 3649:2010 (П.П. 5.2, 6.1 - 6.3, 6.4.1 - 6.4.7, 6.5, 6.6.4 - 6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13, 6.8.14, 6.8.18, 6.8.24)","ФIРМА 'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093861-15","ВГ595004","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0093862-15","ВГ597302","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.193.0093863-15","ВГ595005","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0093864-15","ВГ597303","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093865-15","ВГ594998","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093866-15","ВГ538268","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0093867-15","ВГ595001","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0093868-15","ВГ592726","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'VOLKSWAGEN TIGUAN' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.193.0093869-15","ВГ595006","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0093870-15","ВГ565028","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0093871-15","ВГ339870","2015-11-16","2016-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF 105.460, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00 (P. 5), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-05 (В2) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0093872-15","ВГ339871","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ LEXUS LS 600HL, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5', ДИВ. ДОДАТОК","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, ЯПОНIЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД - 'TOYOTA MOTOR CORPORATION', TAHARA PLANT 3-1, MIDORIGAHAMA, TAHARA-CITY, AICHI, ЯПОНIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.178.0093873-15","ВГ538275","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0093874-15","ВГ596676","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1 - 5.4; 6.1.2; 6.2 - 6.4; 6.5.1; 6.6 - 6.8; 6.10; 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 4)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.187.0093875-15","ВГ596677","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ ТИП SKO 24, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10).","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.163.0093876-15","ВГ155955","2015-11-16","2016-04-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ WELGER АР-45, Б/К","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'WELGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.178.0093877-15","ВГ538276","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MITSUBISHI COLT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'NETHERLANDS CAR BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093878-15","ВГ538278","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0093879-15","ВГ580846","2015-11-16","2016-11-12","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MITSUBISHI PAJERO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MITSUBISHI MOTORS CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0093880-15","ВГ538279","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.162.0093881-15","ВГ589715","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ПIДМIТАЛЬНО-ПРИБИРАЛЬНА МАШИНА SX6  (НА ШАССI MAN  15.340 4X2 ), НОВА","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002   (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 10-02);   ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002,  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09)  ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 24-03)  ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02)  ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002,( ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 43-00)    ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02)  ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 51-02)  ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5')ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04","RASCO TVORNICA KOMUNALNA OPREME D.O.O.KOLODVORSKA 120B, KALINOVAC, CROATIA, ХОРВАТIЯ",null,"8705"]
["UA 1.162.0093882-15","ВГ589716","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ПIДМIТАЛЬНО-ПРИБИРАЛЬНА МАШИНА SX6  (НА ШАССI MAN  15.340 4X2 ), НОВА","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002   (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 10-02);   ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002,  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09)  ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 24-03)  ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02)  ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002,( ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 43-00)    ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02)  ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 51-02)  ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5')ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04","RASCO TVORNICA KOMUNALNA OPREME D.O.O.KOLODVORSKA 120B, KALINOVAC, CROATIA, ХОРВАТIЯ",null,"8705"]
["UA 1.162.0093883-15","ВГ589717","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ПIДМIТАЛЬНО-ПРИБИРАЛЬНА МАШИНА SX6  (НА ШАССI MAN  15.340 4X2 ), НОВА","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002   (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 10-02);   ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002,  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09)  ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 24-03)  ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02)  ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002,( ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 43-00)    ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02)  ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 51-02)  ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5')ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04","'RASCO TVORNICA KOMUNALNA OPREME D.O.O.KOLODVORSKA 120B, KALINOVAC, CROATIA, ХОРВАТIЯ",null,"8705"]
["UA 1.173.0093884-15","ВГ531315","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0093885-15","ВГ263665","2015-11-16","2016-11-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ: ДВОФАЗНИЙ СПРЕЙ-КОНДИЦIОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ 'БЛИСКУЧЕ ВIДНОВЛЕННЯ' 150 МЛ АРТ. UA736, ДВОФАЗНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ 'ТЕРМОЗАХИСТ ТА БЛИСК' 150 МЛ АРТ. UA738, МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 'EXPRESS ВIДНОВЛЕННЯ', 20 МЛ АРТ. UA747, ОЛIЯ ДЛЯ КIНЧИКIВ ВОЛОССЯ 'EXPRESS ВIДНОВЛЕННЯ' 50 МЛ АРТ. UA748, МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 'ВIТАМIННИЙ КОКТЕЙЛЬ' 20 МЛ АРТ. UA767, МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 'ТРАВ'ЯНИЙ ЕЛIКСИР' 20 МЛ АРТ. UA768","ДСТУ 4315:2004, П 4.1.2, ТАБЛ.1, П 5.1 ТАБЛ.3, САНПIН 2.2.9.027-99","'MARION KOSMETYKI SP.Z.O.O.', 81-571 GDYNIA CHWASZCZYNSKA STR., 131A, ПОЛЬЩА",null,"3305"]
["UA 1.173.0093886-15","ВГ534239","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093887-15","ВГ534242","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0093888-15","ВГ592724","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'PEUGEOT BIPPER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0093889-15","ВГ595007","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0093890-15","ВГ565030","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.094.0093891-15","ВГ371992","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ОЛИВА МОТОРНА: ENGINE OIL HDX 10W-40; MOTOR OIL SL 10W-40; MOTOR OIL SМ 5W-40","ГОСТ 10541-78 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI I ДЛЯ АВТОМОБIЛЬНИХ КАРБЮРАТОРНИХ ДВИГУНIВ' П 1-6, 10, 11, 14, 15","'TRANSNATIONAL BLENDERS B.V.', WIELDRECHTSEWEG 37, 3316 BG DORDRECHT THE NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ",null,"2710"]
["UA 1.194.0093892-15","ВГ585209","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 7450-24","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION', NO.1, CREATION RD. III SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK, EAST DIST., HSINCHU 300 TAIWAN, ТАЙВАНЬ",null,"8517"]
["UA 1.193.0093893-15","ВГ595008","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0093894-15","ВГ339909","2015-11-16","2016-05-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI АВТОМОБIЛЬНI ТИПОРОЗМIРУ 175/65 R14 V-521","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №30-02","ОАО 'НИЖНЕКАМСКШИНА', 423580, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НИЖНЕКАМСК, РОСIЯ",null,"4011 10 00"]
["UA 1.194.0093895-15","ВГ585210","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 7450-24Р","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION', NO.1, CREATION RD. III SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK, EAST DIST., HSINCHU 300 TAIWAN, ТАЙВАНЬ",null,"8517"]
["UA 1.178.0093896-15","ВГ538281","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0093897-15","ВГ538284","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.194.0093898-15","ВГ585211","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 7450-48","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION', NO.1, CREATION RD. III SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK, EAST DIST., HSINCHU 300 TAIWAN, ТАЙВАНЬ",null,"8517"]
["UA 1.178.0093899-15","ВГ538477","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧIП CORUS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'CORUS TRAILERS', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.194.0093900-15","ВГ585212","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 7450-48F","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION', NO.1, CREATION RD. III SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK, EAST DIST., HSINCHU 300 TAIWAN, ТАЙВАНЬ",null,"8517"]
["UA 1.173.0093901-15","ВГ534640","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.194.0093902-15","ВГ585213","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 7450-48P","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION', NO.1, CREATION RD. III SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK, EAST DIST., HSINCHU 300 TAIWAN, ТАЙВАНЬ",null,"8517"]
["UA 1.182.0093903-15","ВГ591545","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FIAT AUTO S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.194.0093904-15","ВГ585214","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6430-48","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,    ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.194.0093905-15","ВГ585215","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6430-48P","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,     ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.162.0093906-15","ВГ589721","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.194.0093907-15","ВГ585216","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6430-С12","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,     ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.182.0093908-15","ВГ591546","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0093909-15","ВГ597304","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП KRONE AZW18, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ),  ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6","  'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0093910-15","ВГ538474","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.194.0093911-15","ВГ585217","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6450-24","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,     ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.181.0093912-15","ВГ597305","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП WACKENHUT, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'WACKENHUT', ГОЛЛАНДIЯ",null,"8716"]
["UA 1.194.0093913-15","ВГ585218","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6450-24P","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,       ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.187.0093914-15","ВГ596678","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОМУТАТОРИ АРТ. К 131.3734, АРТ. ТК102А.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ДСТУ ГОСТ 3940:2007  'ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАНЯ  АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ООО 'РОМБ', РОСIЯ, 440000, М. ПЕНЗА, ВУЛ. КАРАКОЗОВА, 44, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"8511"]
["UA 1.181.0093915-15","ВГ597306","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП KOEGEL AWE18, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ),  ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.194.0093916-15","ВГ585219","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6450-48","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,     ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.194.0093917-15","ВГ585220","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6450-48P","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,     ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.194.0093918-15","ВГ585221","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ IНФОРМАЦIЇ (БЕЗ BLUETOOTH ТА WIFI) - КОМУТАТОРИ/МАРШРУТИЗАТОРИ З ОПЕРАЦIЙНОЮ СИСТЕМОЮ, ТМ 'BROCADE', МОДЕЛI ICX 6450-C12-PD","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.', 130 HOLGER WAY, SAN JOSE, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, США,     ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'NANNING FUGUI PRECISION INDUSTRIAL CO. LTD.', B03 BUILDING, NO. 51 TONGLE ROAD FOXCONN INDUSTRIAL PARK, DISTRICT JIANGNAN NANNING, GUANGXI 530033 P.R. CHINA, КИТАЙ",null,"8517"]
["UA 1.173.0093919-15","ВГ534243","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF TE47, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0093920-15","ВГ538487","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0093921-15","ВГ602502","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0093922-15","ВГ538190","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.038.0093923-15","ВГ592728","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4277:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.178.0093924-15","ВГ538172","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0093925-15","ВГ595011","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) BMW 1Z21, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0093926-15","ВГ593437","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FIAT DUCATO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0093927-15","ВГ595012","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) BMW 1Z21, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093928-15","ВГ595032","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093929-15","ВГ595009","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0093930-15","ВГ534247","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA PRIUS, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'TOYOTA ', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093931-15","ВГ595027","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093932-15","ВГ595010","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0093933-15","ВГ534248","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0093934-15","ВГ595033","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093935-15","ВГ534249","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0093936-15","ВГ595013","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.170.0093937-15","ВГ559802","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ВАННИ, ДУШОВI ПIДДОНИ, УМИВАЛЬНИКИ, КУХОННI МИЙКИ","ДСТУ Б В. 2.5-59:2011, ПП. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.22","'MARMORIN SP. Z O.O', STARKOWO 20, 64-234 PRZEMET, ПОЛЬЩА",null,"6810"]
["UA 1.197.0093938-15","ВГ580847","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093939-15","ВГ595041","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093940-15","ВГ595014","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN MICRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0093941-15","ВГ595042","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0093942-15","ВГ580848","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.170.0093943-15","ВГ559804","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ЕЛЕКТРОДИ ПОКРИТI МЕТАЛЕВI ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ ТА ЗВАРЮВАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ПАТОН' МАРОК Т-590, ОЗЛ-8, ЦЛ-11","ГОСТ 9466-75 П.П. 2.1, 3.3 - 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 (МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛУ ШВА АБО НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ);  ГОСТ 10051-75 П. 2 ТАБЛ. 1 (ТВЕРДIСТЬ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ)","ТОВ 'ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ IНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ IМ. Є.О. ПАТОНА', 03045, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГIВСЬКА, 66, КОД ЄДРПОУ 37723728 НА ВИРОБНИЧIЙ ПЛОЩI ТОВ 'МЕНДОЛ', 51931, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. САДОВА, 87-Б","25.93.15","8311"]
["UA 1.193.0093944-15","ВГ595015","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0093945-15","ВГ580850","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'SOVAB', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0093946-15","ВГ580849","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСКОГОСПОДАРСЬКА: ПРИЧIПИ-РОЗКИДАЧI ПIСКУ Л-415, НОВI","ДСТУ 2189-93 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ААТ 'КIРУЮЧАЯ КАМПАНIЯ ХОЛДЫНГУ 'ЛIДСЕЛЬМАШ', ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ, Г.ЛIДА, ВУЛ.САВЕЦКАЯ, 70, БIЛОРУСЬ",null,"8716"]
["UA 1.193.0093947-15","ВГ594974","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093948-15","ВГ595016","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0093949-15","ВГ595039","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП RENDERS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENDERS INTERNATIONAL GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.182.0093950-15","ВГ591549","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОБУС MAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 ПУНКТИ 5; 9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02 ПУНКТИ 5; 6.1-6.18 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ ТА КОЛIР); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (КРIМ МIЦНОСТI КРIПЛЕННЯ СИДIНЬ); ДСТУ 4276:2004 П.П.4.2; 4.3; 5.1.2 ; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.6, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.186.0093951-15","ВГ593439","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN GOLF PLUS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010,                                                                                                             П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0093952-15","ВГ595040","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0093953-15","ВГ597307","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0093954-15","ВГ599004","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: КОМБАЙН  CLAAS LEXION 470, Б/К.","ГОСТ 12.2.019-86  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8 ;   ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3;    ДСТУ EN 632-2001","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.187.0093955-15","ВГ596680","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ ТИП SGF*S3, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00.","'SCHMITZ CARGOBULL GOTHA GMBH', KINDLEBER STR. 99, 99867 GOTHA, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0093956-15","ВГ597308","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0093957-15","ВГ592730","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'MERCEDES-BENZ E 320 CDI' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.178.0093958-15","ВГ538476","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0093959-15","ВГ592731","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'SCHMITZ SKO 24' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","''SCHMITZ-CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.178.0093960-15","ВГ538282","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0093961-15","ВГ591550","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD FOCUS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093962-15","ВГ534241","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0093963-15","ВГ534637","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.038.0093964-15","ВГ592729","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'MERCEDES-BENZ E 270 CDI' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.060.0093965-15","ВГ581389","2015-11-16","2016-05-15","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ TUR-3В","ДСТУ 2189-93 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ)","ФIРМА 'PPHU HYDRAMET SP.Z.O.O.', 11-500, GIZYCKO - GAJEWO, UL. OBWODOWA, 3, ПОЛЬЩА",null,"8428 90"]
["UA 1.060.0093966-15","ВГ581388","2015-11-16","2016-03-15","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ XTREME-2","ДСТУ 2189-93 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ)","ФIРМА 'PPHU HYDRAMET SP.Z.O.O.', 11-500, GIZYCKO - GAJEWO, UL. OBWODOWA, 3, ПОЛЬЩА",null,"8428 90"]
["UA 1.060.0093967-15","ВГ581390","2015-11-16","2016-11-15","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ TUR-16","ДСТУ 2189-93 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ)","ФIРМА 'PPHU HYDRAMET SP.Z.O.O.', 11-500, GIZYCKO - GAJEWO, UL. OBWODOWA, 3, ПОЛЬЩА",null,"8428 90"]
["UA 1.174.0093968-15","ВГ600761","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.060.0093969-15","ВГ581391","2015-11-16","2016-03-15","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ TUR-17","ДСТУ 2189-93 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ)","ФIРМА 'PPHU HYDRAMET SP.Z.O.O.', 11-500, GIZYCKO - GAJEWO, UL. OBWODOWA, 3, ПОЛЬЩА",null,"8428 90"]
["UA 1.174.0093970-15","ВГ600762","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093971-15","ВГ600763","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.032.0093972-15","ВГ587432","2015-11-16","2020-09-29","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОГОРОЖI ЗАЛIЗОБЕТОННI (ЄВРОЗАБОРИ)","ДСТУ Б В.2.6-2:2009, ПП. 4.3.1, 4.4.1; ТУ У В.2.6-26.6-23065516-001-2002 'ЕЛЕМЕНТИ БЕТОННI ТА ЗАЛIЗОБЕТОННI ДЛЯ ОГОРОЖI', ПП. 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.10.1, 1.3.10.2","ТОВ 'ЛЕМАН-БЕТОН',  84404, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, БУД. 1 'В'. КОД ЄДРПОУ 34843832","23.61.12"]
["UA 1.038.0093973-15","ВГ592797","2015-11-16","2016-04-16","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ CLAAS SCORPION 7040, Б/К","ГОСТ 16215-80, Р.3","CLAAS OHG, D-4834 HARSEWINKEL 1, НIМЕЧЧИНА",null,"8427"]
["UA 1.174.0093974-15","ВГ600764","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093975-15","ВГ600765","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093976-15","ВГ600766","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093977-15","ВГ600767","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093978-15","ВГ600768","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093979-15","ВГ598864","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.038.0093980-15","ВГ592798","2015-11-16","2016-04-16","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ MANITOU MLT 845, Б/К","ГОСТ 16215-80, Р.3","MANITOU GROUP , 430 RUE AUBINIERE, 44150 ANCENIS, ФРАНЦIЯ",null,"8427"]
["UA 1.174.0093981-15","ВГ598865","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093982-15","ВГ598866","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093983-15","ВГ598867","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.170.0093984-15","ВГ559803","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ЕЛЕКТРОДИ ПОКРИТI МЕТАЛЕВI ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ПАТОН' МАРОК ELITE (МД-6013), ОЗЛ-8Р, ЦЛ-11Р, ЦЧ-4","ГОСТ 9466-75 П.П. 2.1, 3.3 - 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 (МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛУ ШВА АБО НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ)","ТОВ 'ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ IНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ IМ. Є.О. ПАТОНА', 03045, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГIВСЬКА, 66, КОД ЄДРПОУ 37723728 НА ВИРОБНИЧIЙ ПЛОЩI ТОВ 'МЕНДОЛ', 51931, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. САДОВА, 87-Б","25.93.15","8311"]
["UA 1.170.0093985-15","ВГ559805","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ЕЛЕКТРОДИ ПОКРИТI МЕТАЛЕВI ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ПАТОН' МАРОК УОНИ 13/45, УОНИ 13/55","ГОСТ 9466-75 П.П. 2.1, 3.3 - 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 (МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛУ ШВА АБО НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ)  ГОСТ 9467-75 П. 4 ТАБЛ. 1 (МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛУ ШВА, НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ I ЗВАРНОГО З'ЄДНАННЯ)","ТОВ 'ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ IНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ IМ. Є.О. ПАТОНА', 03045, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГIВСЬКА, 66, КОД ЄДРПОУ 37723728 НА ВИРОБНИЧIЙ ПЛОЩI ТОВ 'МЕНДОЛ', 51931, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. САДОВА, 87-Б","25.93.15","8311"]
["UA 1.186.0093986-15","ВГ593415","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.035.0093987-15","ВГ261929","2015-11-16","2017-11-15","ДП \"\"ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЩЕБIНЬ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ФРАКЦIЙ ПОНАД 5 ДО 10 ММ ВКЛ., ПОНАД 10 ДО 15 ММ ВКЛ.","ДСТУ Б В.2.7-75-98,  П.П. 4.2.3, 4.3.3, 4.6, 4.7, НАСИПНА ГУСТИНА","ПАТ 'КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ 'КВАРЦ', 39631, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 85, КОД ЄДРПОУ 35328439","08.12.12"]
["UA 1.186.0093988-15","ВГ593416","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ ROSSART-GIFUT W33, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'ROSSART-GIFUT', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.178.0093989-15","ВГ538283","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0093990-15","ВГ593433","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0093991-15","ВГ597310","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП RENDERS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ),  ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6","  'RENDERS INTERNATIONAL GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.066.0093992-15","ВГ542441","2015-11-16","2016-11-12","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БАТАРЕЙКИ 'GREENCELL', 'SUPERCELL', 'POWERCELL', 'POWERPLUS', 'PEAK POWER' (50 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ГОСТ 12.2.007.12-88 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GPI INTERNATIONAL LIMITED', GOLD PEAK BUILDING, 8/F 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG, CHINA, КИТАЙ; \\n ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'T.G. BATTERY CO. (CHINA) LTD.', GU TANG AU INDUSTRIAL DISTRICT, HUIZHOU CITY, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8506"]
["UA 1.066.0093993-15","ВГ542445","2015-11-16","2016-11-12","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАРЯДНI ПРИСТРОЇ (47 ПОЗИЦIЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ IEC 60335-2-29:2008, ДСТУ IEC 61558-1:2010, ДСТУ EN 61204-3:2007, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GPI INTERNATIONAL LIMITED', GOLD PEAK BUILDING, 8/F 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG, CHINA, КИТАЙ; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'HUIZHOU CHAO BA BATTERIES CO. LTD.', NO. 29, 6TH GAOXIN ROAD, ZHONGKAI GAOXIN INDUSTRIAL ZONE, HUIZHOU CITY, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8504"]
["UA 1.186.0093994-15","ВГ593440","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0093995-15","ВГ598868","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093996-15","ВГ598869","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093997-15","ВГ598870","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093998-15","ВГ598871","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0093999-15","ВГ598872","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094000-15","ВГ598873","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094001-15","ВГ598874","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094002-15","ВГ598875","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094003-15","ВГ598876","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094004-15","ВГ598877","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094005-15","ВГ598878","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094006-15","ВГ598879","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094007-15","ВГ598880","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094008-15","ВГ598881","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094009-15","ВГ598882","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094010-15","ВГ598883","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094011-15","ВГ598884","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094012-15","ВГ598885","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094013-15","ВГ598886","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094014-15","ВГ598887","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094015-15","ВГ598888","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094016-15","ВГ598889","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094017-15","ВГ598890","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094018-15","ВГ598891","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094019-15","ВГ598892","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094020-15","ВГ598893","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094021-15","ВГ598894","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094022-15","ВГ598895","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094023-15","ВГ598896","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094024-15","ВГ598897","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.178.0094025-15","ВГ538479","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094026-15","ВГ595043","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0094027-15","ВГ593441","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0094028-15","ВГ538480","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094029-15","ВГ595044","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.082.0094030-15","ВГ550024","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","ШТАБЕЛЕРИ ЕЛЕКТРИЧНI CDD10-060, CDD10-070","ДСТУ EN 292-2-2001 ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.3, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2; ДСТУ ЕN 982:2003 ПП.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.25.3.4.2.2, 5.3.4.4.1,5.3.4.4.2,5.3.5.4, 5.3.5.55.3.5.7, 7.2.1;ДСТУ EN 60204-1:2004ПП.: 4.3.3, 5.3.1, 6.2.3, 7.3,10.1.2, 10.1.3,10.2.1,10.3.1,                                                                 10.3.210.7.1-10.7.5, 10.9, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.4.5, 15.2, 15.4, 17.1, 18.7, 19.3; ДСТУ ГОСТ 30871:2006 ПП.: 5.1.2, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.4, 8.4.3.1.1, 8.4.3.1.2, 8.5.2, 10.1.3.1 - 10.1.3.5, 12.3, 12.7; ГОСТ 18962-97 ПП.: 7.13 - 7.17, 7.19","ФIРМА 'ANHUI HELI CO., LTD', 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI, КИТАЙ",null,"8427"]
["UA 1.178.0094031-15","ВГ538481","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0094032-15","ВГ598898","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.003.0094033-15","ВГ553674","2015-11-16","2016-06-25","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ЗАСОБИ ДЕЗАКТИВУЮЧI МАРКИ 'ЩИТ' ЗА ТУ У 20.4-31454306-001:2014 ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (6 НАЙМЕНУВАНЬ)","ТУ У 20.4-31454306-001:2014 'ЗАСОБИ ДЕЗАКТИВУЮЧI МАРКИ 'ЩИТ' П. 3.3 ТАБЛ. 1, П. 3.4 ТАБЛ. 2 (ПОКАЗНИКИ 1-3)","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ЕНЕРГОХIМ'', ЮРИДИЧНА АДРЕСА: ВУЛ.КIКВIДЗЕ, 18А, М. КИЇВ, 01103,УКРАЇНА, \\n АДРЕСА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ: ВУЛ. АК. КРИМСЬКОГО, 4А, М. КИЇВ, УКРАЇНА","20.4"]
["UA 1.174.0094034-15","ВГ598899","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.044.0094035-15","ВГ427603","2015-11-16","2016-01-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНIВ М-14В2","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ  ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЕ' (М-14В2) ТА ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВЯЗКОВИМ  ВИМОГАМ.","ООО 'ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ'  644040, Г. ОМСК, ПР. ГУБКИНА, 1, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2710"]
["UA 1.178.0094036-15","ВГ538482","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.082.0094037-15","ВГ550023","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","НАВАНТАЖУВАЧI ДИЗЕЛЬНI CPСD30-WS1H","ДСТУ EN 292-2-2001  ДОДАТОК А ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2;  ДСТУ EN 982:2003 5.1.3 - 5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1.  ДСТУ EN 60204-1:2004 ПП.: 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3;                                                                 ДСТУ ГОСТ 30871:2006 ПП.: 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1 - 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1 - 8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1 - 10.1.1.3;ГОСТ 16215 - 80 ПП.: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10 - 3.13, 3.15 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28.","ФIРМА 'ANHUI HELI CO., LTD', 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI, КИТАЙ",null,"8427"]
["UA 1.174.0094038-15","ВГ598900","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.082.0094039-15","ВГ550022","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","НАВАНТАЖУВАЧI ЕЛЕКТРИЧНI  CPD15-GD2","ДСТУ EN 292-2-2001 (EN 292-2:1991, IDT), ДОДАТОК А ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2;ДСТУ ЕN 982:2003 ПП.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2,   5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1;ДСТУ EN 60204-1:2004 ПП.:4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.4.5, 17.1, 18.7, 19.3;                    ДСТУ ГОСТ 30871:2006  ПП.: 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4.1.1, 8.4.1.3, 8.4.1.4, 8.4.1.5, 8.5.1.1 - 8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.3; ГОСТ 18962-97 ПП.: 7.3, 7.4, 7.6 - 7.17, 7.19.","ФIРМА 'ANHUI HELI CO., LTD', 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI, КИТАЙ",null,"8427"]
["UA 1.181.0094040-15","ВГ516893","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ДИТЯЧА ФАРБА-КРЕЙДА ДЛЯ ВОЛОССЯ, АРТ.: 01618, 01623, 01624, 01625, 01626, 01627, 01628, 01629, 11220, 11227","СОУ 24.5-37-335:2005 'ХНА ТА БАСМА. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'","'WOOKY ENTERTAINMENT INC. (NINGBO OFFICE)', 3RD FLOOR, DIQU PLAZA, 666 TAI KANG ROAD, NINGBO CBD, ZHEJIANG, CHINA, КИТАЙ",null,"3305"]
["UA 1.174.0094041-15","ВГ598901","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.037.0094042-15","ВГ556826","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ UN/ECE R-13-09:2002, П.5.1.2;5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ4276: 2004 П.4.2,4.3; ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 Р.5;ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА (ЄЕК ООН №83-05 2005, IТД), РIВЕНЬ ВИМОГ В (ЄВРО-4),П.П.4.4-4.7      ДСТУ 3649:2010, П.П.5.2,5.3,6.1-6.3,6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8;6.8.1; 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,6.8.10,6.8.13-6.8.14,6.8.18,6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН  №16-04 П.5.3","ФIРМА 'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0094043-15","ВГ598902","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094044-15","ВГ598903","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094045-15","ВГ598904","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.193.0094046-15","ВГ595045","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0094047-15","ВГ598905","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094048-15","ВГ598906","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094049-15","ВГ598907","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094050-15","ВГ598908","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0094051-15","ВГ532847","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT SCENIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.174.0094052-15","ВГ598909","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094053-15","ВГ598910","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.196.0094054-15","ВГ573928","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ГОЛОВНИЙ ГАЛЬМIВНИЙ ЦИЛIНДР АРТ. 586205H050","ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2002, IDT) Р. 5.,   ТУ У 34.3-01527695-024:2010 'ЦИЛIНДРИ ГIДРАВЛIЧНI ГАЛЬМОВI КОЛIСНI БАРАБАННИХ ГАЛЬМОВИХ МЕХАНIЗМIВ', ПУНКТИ 1.2.1.1; 1.3.1 - 1.3.6; 1.3.8 - 1.3.11","'TCIC-TAECHANG  CORPORATION', KOREA, SEOUL, DONDAEMUN-GU, JANANDONG, 239, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.174.0094055-15","ВГ598911","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094056-15","ВГ598912","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094057-15","ВГ598913","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094058-15","ВГ598914","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094059-15","ВГ598915","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.190.0094060-15","ВГ552876","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ КТЗ: АМОРТИЗАТОРИ ПIДВIСКИ, МАРКИ 'DIESEL TECHNIC', ЗА КАТАЛОГАМИ 'DIESEL TECHNIC SPARE PARTS FOR TRUCKS', ЗГIДНО ДОДАТКУ А (ВСЬОГО 12 КАТАЛОГIВ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 30635-99","'DT-DIESEL TECHNIC AG', WEHRMANNSDAMM 5-9 27245 KIRCHDORT, НIМЕЧЧИНА (ВИРОБНИЧI ПЛОЩI ЗГIДНО ДОДАТКУ Б)",null,"8708"]
["UA 1.173.0094061-15","ВГ534235","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.190.0094062-15","ВГ552877","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ КТЗ: ГАЛЬМIВНI БАРАБАНИ, ГАЛЬМIВНI ДИСКИ, ГАЛЬ-МIВНI ЦИЛIНДРИ, ГОЛОВКИ З'ЄДНУВАЛЬНI, КАМЕРИ ГАЛЬМIВНI, КРАНИ ГАЛЬМIВНОЇ ПНЕВМОСИСТЕМИ, КЛАПАНИ ГАЛЬМIВНОЇ ПНЕВМОСИСТЕМИ, МАРКИ 'DIESEL TECHNIC', ЗА КАТАЛОГАМИ 'DIESEL TECHNIC SPARE PARTS FOR TRUCKS', ЗГIДНО ДОДАТКУ А (ВСЬОГО 12 КАТАЛОГIВ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ'","'DT-DIESEL TECHNIC AG', WEHRMANNSDAMM 5-9 27245 KIRCHDORT, НIМЕЧЧИНА (ВИРОБНИЧI ПЛОЩI ЗГIДНО ДОДАТКУ Б)",null,"8708"]
["UA 1.196.0094063-15","ВГ573930","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: КОЛОДКИ ГАЛЬМIВНI АРТ. 581406A004","ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09:2000, IDT); ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2002, IDT) Р. 5.","'SANGSIN/HI-Q ', 1-37,BUK-RI, NONGONG-EUP, DALSEONG-GUN, DAEGU, KOREA, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.190.0094064-15","ВГ552878","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ КТЗ: ГIЛЬЗИ ЦИЛIНДРIВ, КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI, КЛАПАНИ, ПОРШНI, РОЗПОДIЛЬЧI ВАЛИ, МАРКИ 'DIESEL TECHNIC', ЗА КАТАЛОГАМИ 'DIESEL TECHNIC SPARE PARTS FOR TRUCKS', ЗГIДНО ДОДАТКУ А (ВСЬОГО 12 КАТАЛОГIВ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ОСТ 37.001.079-76 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ ВИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ'","'DT-DIESEL TECHNIC AG', WEHRMANNSDAMM 5-9 27245 KIRCHDORT, НIМЕЧЧИНА (ВИРОБНИЧI ПЛОЩI ЗГIДНО ДОДАТКУ Б)",null,"8409"]
["UA 1.190.0094065-15","ВГ552879","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ КТЗ: САЙЛЕНТБЛОКИ, ТЯГИ РЕАКТИВНI НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ, РУЛЬОВI ТЯГИ, ВАЖЕЛI, МАРКИ 'DIESEL TECHNIC', ЗА КА-ТАЛОГАМИ 'DIESEL TECHNIC SPARE PARTS FOR TRUCKS', ЗГIДНО ДОДАТКУ А (ВСЬОГО 12 КАТАЛОГIВ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ОСТ 37.001.233-80","'DT-DIESEL TECHNIC AG', WEHRMANNSDAMM 5-9 27245 KIRCHDORT, НIМЕЧЧИНА (ВИРОБНИЧI ПЛОЩI ЗГIДНО ДОДАТКУ Б)",null,"8708"]
["UA 1.173.0094066-15","ВГ534245","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MODUS, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.196.0094067-15","ВГ573931","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: КОЛОДКИ ГАЛЬМIВНI БАРАБАННI АРТ. 5830545A62, КОЛОДКИ РУЧНОГО ГАЛЬМА АРТ. 5982245060","ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09:2000, IDT); ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2002, IDT) Р. 5.","'MOBIS CO., LTD ', KOREA, SEOUL, GANGNAM-GU TEKHENRAN-RO, 203, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.190.0094068-15","ВГ552880","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ КТЗ: ФАРИ ПЕРЕДНI, ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТIВ, ЛIХТАРI, ГАБАРИТНI ВОГНI, ФАРИ ПРОТИТУМАННI, МАРКИ 'DIESEL TECHNIC', ЗА КАТАЛОГАМИ 'DIESEL TECHNIC SPARE PARTS FOR TRUCKS', ЗГIДНО ДОДА-ТКУ А (ВСЬОГО 12 КАТАЛОГIВ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 1, 2-01","'DT-DIESEL TECHNIC AG', WEHRMANNSDAMM 5-9 27245 KIRCHDORT, НIМЕЧЧИНА (ВИРОБНИЧI ПЛОЩI ЗГIДНО ДОДАТКУ Б)",null,"8512"]
["UA 1.190.0094069-15","ВГ552881","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ КТЗ: ФIЛЬТРИ ПОВIТРЯНI  МАРКИ 'DIESEL TECHNIC', ЗА КАТАЛОГАМИ 'DIESEL TECHNIC SPARE PARTS FOR TRUCKS', ЗГIДНО ДОДАТКУ А (ВСЬОГО 12 КАТАЛОГIВ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ EN 12266-1:2009; ДСТУ EN 19:2009; ГОСТ 12815-80","'DT-DIESEL TECHNIC AG', WEHRMANNSDAMM 5-9 27245 KIRCHDORT, НIМЕЧЧИНА (ВИРОБНИЧI ПЛОЩI ЗГIДНО ДОДАТКУ Б)",null,"8421"]
["UA 1.196.0094070-15","ВГ573932","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВОЇ ТЯГИ ЛIВИЙ АРТ. 568807F500, НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВОЇ ТЯГИ ПРАВИЙ АРТ. 568907F500, ТЯГА РУЛЬОВА ПОВЗДОВЖНЯ АРТ. 568106A001","ТУ У 34.3-01527695-026:2010, ПУНКТИ 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2)(МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.2.3(ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)(УДАРНА МIЦНIСТЬ);1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ);1.2.4.2.1(ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)(УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБЛИЦЯ Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША);1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5(КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","'VALEO PYEONG HWA CO.,LTD', 306-70, JANGAN-DONG, DALSEO-GU, DAEGU, SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.178.0094071-15","ВГ538484","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0094072-15","ВГ538486","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0094073-15","ВГ595017","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.196.0094074-15","ВГ573933","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: НАКОНЕЧНИК АРТ. 437425H000, НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВОЇ ТЯГИ ЛIВИЙ АРТ. 568805K000, НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВОЇ ТЯГИ ПРАВИЙ АРТ. 568905K000, ТЯГА РУЛЬОВА ПОВЗДОВЖНЯ АРТ.: 568105H501, 568106A001, ВАЖIЛЬ ПОВОРОТНИЙ ПРАВИЙ АРТ. 567405K200","ТУ У 34.3-01527695-026:2010, ПУНКТИ 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2)(МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.2.3(ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)(УДАРНА МIЦНIСТЬ);1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦI Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ);1.2.4.2.1(ДОДАТОК Б, ТАБЛИЦЯ Б3)(УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБЛИЦЯ Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША);1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5(КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","'MOBIS CO., LTD ', KOREA, SEOUL, GANGNAM-GU TEKHENRAN-RO, 203, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.197.0094075-15","ВГ580851","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN INTERSTAR, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0094076-15","ВГ598916","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.196.0094077-15","ВГ573934","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ПОРШЕНЬ АРТ. 2341141700","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ', (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'MOBIS CO., LTD ', KOREA, SEOUL, GANGNAM-GU TEKHENRAN-RO, 203, КОРЕЯ",null,"8409"]
["UA 1.174.0094078-15","ВГ598917","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094079-15","ВГ598918","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0094080-15","ВГ532842","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SD, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.174.0094081-15","ВГ598919","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA DIO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094082-15","ВГ598920","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA GIORNO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094083-15","ВГ598921","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA GIORNO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094084-15","ВГ598922","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA GIORNO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094085-15","ВГ598923","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA GIORNO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.196.0094086-15","ВГ573935","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ПОКАЖЧИК ПОВОРОТУ ПЕРЕДНIЙ ЛIВИЙ АРТ.: 923016A100, 923016B100, ФАРА  ОСНОВНА ЛIВА АРТ.: 921015H001, 921016B003, ФАРА  ОСНОВНА ПРАВА АРТ. 921025K001, ФАРА  ПРОТИТУМАННА ЛIВА АРТ. 922016A000","ДСТУ UN/ECE R 6-01:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 6-01), ДСТУ UN/ECE R 20-02:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 20-02)","'MOBIS CO., LTD ', KOREA, SEOUL, GANGNAM-GU TEKHENRAN-RO, 203, КОРЕЯ",null,"8512"]
["UA 1.193.0094087-15","ВГ595018","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0094088-15","ВГ580852","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO COUPE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0094089-15","ВГ532843","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.174.0094090-15","ВГ598924","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA GIORNO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094091-15","ВГ598925","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA GIORNO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094092-15","ВГ598926","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA TOPIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.196.0094093-15","ВГ573936","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ФIЛЬТР ПОВIТРЯНИЙ АРТ. 971637C001","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. ТУ', ПУНКТИ 1.2.2 - 1.2.7","'DYF CO., LTD', 1-12, SEOGEUN-RI PALTAN-MYEON HWASEONG-SI GYEONGGI-DO, SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8421"]
["UA 1.174.0094094-15","ВГ598927","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA BROAD 50, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.173.0094095-15","ВГ534641","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.174.0094096-15","ВГ598928","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД HONDA BROAD 50, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094097-15","ВГ598929","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA MINT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'YAMAHA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.193.0094098-15","ВГ595023","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0094099-15","ВГ598930","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA VINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'YAMAHA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094100-15","ВГ598931","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA VINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'YAMAHA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.196.0094101-15","ВГ573937","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ШКВОРНЕВИЙ КОМПЛЕКТ АРТ.: K5677145600, K5677162001, K567717D001","ГОСТ 30600-97, ПУНКТИ 3.3 - 3.5","'MOBIS CO., LTD ', KOREA, SEOUL, GANGNAM-GU TEKHENRAN-RO, 203, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.174.0094102-15","ВГ598932","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA VINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'YAMAHA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094103-15","ВГ598933","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","МОПЕД YAMAHA VINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'YAMAHA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0094104-15","ВГ600769","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF 105, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В2) (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094105-15","ВГ595019","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.187.0094106-15","ВГ596679","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 4).","'RENAULT', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.174.0094107-15","ВГ600772","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SCS 24/L, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 105-02, ПУНКТИ 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.2; 5.1.1.4; 5.1.1.6.1; 5.1.1.6.2; 5.1.3","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.009.0094108-15","ВГ339843","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ЗАЗ VIDA (ТИП - S, ВЕРСIЇ - SA4870, SA6970, SF4850, SF6950, SF48Y0, SF69Y0) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 5 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (ПП. 6.2, 6.3); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13Н-00); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-05); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05В 'ЄВРО-4'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.174.0094109-15","ВГ600770","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA G400, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В2) (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'SAAB-SCANIA AB', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094110-15","ВГ595020","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0094111-15","ВГ580853","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0094112-15","ВГ600778","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0094113-15","ВГ600779","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.090.0094114-15","ВГ575087","2015-11-16","2016-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ЦЕГЛА КЕРАМIЧНА ЛИЦЬОВА ПОРОЖНИСТА НОРМАЛЬНОГО ФОРМАТУ (ОДИНАРНА) УМОВНО ЕФЕКТИВНА ЗА МIЦНIСТЮ МАРКИ 300, ЗА МОРОЗОСТIЙКIСТЮ МАРКИ F-50","ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ), ПП. 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7","'WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.'   UL. OSTROBRAMSKA 79, 04-175 WARSZAWA, ПОЛЬЩА.     АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 'ZAKLAD TORUN', UL. LIPNOWSKA 46/50, 87-100, TORUN, ПОЛЬЩА",null,"6904"]
["UA 1.193.0094115-15","ВГ595021","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0094116-15","ВГ580854","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0094117-15","ВГ600780","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN TGX 18.400, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В2) (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.197.0094118-15","ВГ580855","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0094119-15","ВГ600774","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF TE47XS, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В1) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0094120-15","ВГ339844","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ЗАЗ (CHERY) FORZA (ТИП - A13, ВЕРСIЯ - AF4854, AF6854) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (R10-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13Н-00); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-05); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05В 'ЄВРО-4'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.194.0094121-15","ВГ541050","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАСОБИ МИЮЧI ДЛЯ САНIТАРНИХ ПРИМIЩЕНЬ ТМ HERR KLEE C.G.: INTENSIVE ESSIGAPFLE, INTENSIVE  ALPINFRESH, INTENSIVE  LIMECHLOR","ДСТУ 2161:2010 П. 7; ДСТУ 7282:2012 П. 8","'CLOVIN GERMANY GMBH', NORDRING 71 26125 , OLDENBURG, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"3402"]
["UA 1.009.0094122-15","ВГ339845","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHERY TIGGO NEW (ТИП - T11, ВЕРСIЯ - SQR7180, КОМПЛЕКТАЦIЇ - Т117, Т11Т7) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (ПП. 6.2, 6.3); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13Н-00); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-07); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-04); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05В 'ЄВРО-4'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.197.0094123-15","ВГ580856","2015-11-16","2016-11-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0094124-15","ВГ339846","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHERY E5 (VORTEX ESTINA) (ТИП - A21, ВЕРСIЯ - SQR7151,  КОМПЛЕКТАЦIЯ - А210) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (R10-04); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13Н-00); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-07); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04 (R16-06); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05В 'ЄВРО-4'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.032.0094125-15","ВГ587442","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'RENAULT TRUCKS S. A.', 99, ROUTE DE LYON, TER A50 2 50, 69806 SAINT PRIEST CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.181.0094126-15","ВГ597312","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0094127-15","ВГ591392","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАСОБИ РIДКI МИЙНI: КОНЦЕНТРАТ; КОНЦЕНТРАТ (ЛIТНIЙ); ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКОВ КОМАХ; ДЛЯ ЧИЩЕННЯ САЛОНУ АВТОМОБIЛЯ; ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛАСТМАСОВИХ ДЕТАЛЕЙ; ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ГУМИ; ДЛЯ МИТТЯ СКЛА, ОПТИЧНИХ ПРИЛАДIВ; ДЛЯ МИТТЯ КАХЛЮ, КРИШТАЛЮ, ПОРЦЕЛЯНИ; ДЛЯ МИТТЯ ВИРОБIВ З ЛАКОФАРБОВИМ ТА ЕМАЛЕВИМ ПОКРИТТЯМ; ДЛЯ ШВИДКОГО ОЧИЩЕННЯ ВIТРОВОГО СКЛА НА ТРАНСПОРТI","ТУ У 24.5-34677868-001:2008 'ЗАСОБИ РIДКI МИЙНI', ДСТУ 2161:2010, П. 7; ДСТУ 7282:2012, П. 8","ТЗОВ 'СИНТЕЗГРУП', 82421, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛИСЯТИЧI, ВУЛ. САДОВА 6, КОД ЄДРПОУ 34677868, УКРАЇНА","20.41.32"]
["UA 1.186.0094128-15","ВГ593442","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.009.0094129-15","ВГ339847","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET CRUZE (ТИП  - KL1J, ВЕРСIЇ - JA355, JF355, JF358, JF35E, JF35L, JA35Y, JF35Y, JA685, JF685, JF688, JA68E, JF68E, JF68L, JA68Y, JF68Y, JA695, JF695, JA69E, JF69E, JF69L, JA69Y, JF69Y) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 7 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (R10-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13-10); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-06, -07); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04 (R16-06); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 24-03; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007, 692/2008, 566/2011 'ЄВРО-5'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.182.0094130-15","ВГ591404","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ VOLVO МОДЕЛI XС 70, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПП. 5.1- 5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ДСТУ 3649:2010, ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05, П. 4.4-4.7 ('ЄВРО-4') РIВЕНЬ ВИМОГ В","' VOLVO CAR CORPORATION', ШВЕЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.032.0094131-15","ВГ587437","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0094132-15","ВГ339848","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET ORLANDO (ТИП  - KL1Y, ВЕРСIЇ - YA755, YF755, YF758, YA75Y, YF75Y) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 5 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (R10-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13Н-00); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-07); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04 (R16-06); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 24-03; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007, 692/2008, 566/2011 'ЄВРО-5'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.182.0094133-15","ВГ591551","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA XJ600S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'YAMAHA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.181.0094134-15","ВГ597313","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0094135-15","ВГ593459","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ  INTERNATIONAL 430, Б/К","ДСТУ 2189-93 (ВСIМ ВИМОГАМ)","'INTERNATIONAL', США",null,"8433"]
["UA 1.032.0094136-15","ВГ587438","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0094137-15","ВГ593460","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ OLIMPIA PLUS, Б/К","ДСТУ 2189-93 (ВСIМ ВИМОГАМ)","'OLIMPIA', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.182.0094138-15","ВГ591405","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ MAZDA МОДЕЛI CX-5, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПП. 5.1- 5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ДСТУ 3649:2010, ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05, П. 4.4-4.7 ('ЄВРО-4') РIВЕНЬ ВИМОГ В","'MAZDA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.032.0094139-15","ВГ587441","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.033.0094140-15","ВГ541693","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОБУС БОГДАН А091(ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ДСТУ 3649:2010,  ПУНКТИ  5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7;                                                               5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5; ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3 'ЄВРО-2'","ВАТ  'ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД',  М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РОВЕНСЬКА, 42, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 21751779",null,"8702"]
["UA 1.032.0094141-15","ВГ587443","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0094142-15","ВГ339849","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET TRACKER (ТИП - KL1B, ВЕРСIЇ - BD765, BF765, BG768) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (R10-04); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13Н-00); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-07); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04 (R16-06); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00 (R43-01); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-04); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05В 'ЄВРО-4'; РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007, 630/2012 'ЄВРО-5'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.186.0094143-15","ВГ593417","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ OPEL ASTRA STATION WAGON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.009.0094144-15","ВГ339850","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET AVEO (ТИП  - KL1T, ВЕРСIЇ - TA48F, TA69F, TF48F, TF69F) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (R10-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R13Н-00); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R14-07); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04 (R16-06); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02 (R26-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-03); ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05В 'ЄВРО-4'; РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007, 630/2012 'ЄВРО-5'","ПАТ 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917",null,"8703"]
["UA 1.193.0094145-15","ВГ595022","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП TRIGANO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TRIGANO', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.153.0094146-15","ВГ581022","2015-11-16","2016-11-15","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ОБЛАДНАННЯ РАДIОДОСТУПУ (IЕЕЕ 802.11) - ТОЧКА ДОСТУПУ СЕРIЇ XCLAIM МОДЕЛЕЙ ХO-1, ХI-1, ХI-2, ХI-3  У СКЛАДI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ 7115:2009, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ IЕС 60065:2009,  ДСТУ EN 61204-3:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008,   ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'RUCKUS WIRELESS, INC.', США,  350 WEST JAVA DRIVE SUNNYVALE, CA 94089 USA,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'FLEXTRONICS ELECTRONICS TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.', 89# YONG FU ROAD, TONG FU INDUSTRIAL PARK, FU YONG TOWN, BOA AN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, 518103, P.R. CHINA",null,"8517"]
["UA 1.186.0094147-15","ВГ593418","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0094148-15","ВГ592732","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT TRAFIC' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.153.0094149-15","ВГ581023","2015-11-16","2016-11-15","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ОБЛАДНАННЯ РАДIОДОСТУПУ (IЕЕЕ 802.11) - ТОЧКА ДОСТУПУ СЕРIЇ XCLAIM МОДЕЛЕЙ ХO-1, ХI-1, ХI-2, ХI-3  У СКЛАДI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ 7115:2009, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ IЕС 60065:2009,  ДСТУ EN 61204-3:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008,   ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'RUCKUS WIRELESS, INC.', США,  350 WEST JAVA DRIVE SUNNYVALE, CA 94089 USA,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'CARE EMS MANUFACTURING (M) SDN BHD', NO.1, JALAN BELATI 2, TAMAN PERINDUSTRIAL MAJU JAYA, JAJA, JALAN KEMPAS LAMA, 81300, JOHOR BAHRU, JOHOR, MALAYAYSIA",null,"8517"]
["UA 1.193.0094150-15","ВГ595024","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0094151-15","ВГ593419","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0094152-15","ВГ538195","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП LDS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'KONSORCJUM LEASINGOWE LDS SA', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.038.0094153-15","ВГ592733","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT MEGANE SCENIC' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, НЕ НИЖЧЕ РIВНЯ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.193.0094154-15","ВГ595025","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0094155-15","ВГ593458","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS LEXION 480 З ЖАТКОЮ V750 ТА ВIЗКОМ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (ВСIМ ОБОВ*ЯЗКОВИМ)","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERTEMASCHINEN GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.038.0094156-15","ВГ592734","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART MC 01' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4277:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, НЕ НИЖЧЕ РIВНЯ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.193.0094157-15","ВГ595034","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.196.0094158-15","ВГ573927","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: ДИСК ГАЛЬМIВНИЙ ПЕРЕДНIЙ АРТ. 5176145021, БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ АРТ. 517616B000, БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ ЗАДНIЙ АРТ.: 527615K501, 527616B000","ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09:2000, IDT); ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2002, IDT) Р. 5.","'VALEO PYEONG HWA CO.', 306-70, JANGAN-DONG, DALSEO-GU, DAEGU, SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.009.0094159-15","ВГ339872","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ CLS 400 4MATIC, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК","'DAIMLER AG', D-70546 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'MERCEDES-BENZ WERK SINDELFINGEN' BELA-BARENYI-STRASSE, D-71063 SINDELFINGEN, НIМЕЧЧИНА)",null,"8703"]
["UA 1.193.0094160-15","ВГ595026","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.032.0094161-15","ВГ587446","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0094162-15","ВГ339873","2015-11-16","2017-11-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ AMG G 63, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК","'DAIMLER AG', D-70546 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'MAGNA STEYR FAHRZEUGTECHNIK AG & CO KG', A-8041 GRAZ, АВСТРIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.196.0094163-15","ВГ573929","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ: БАРАБАН РУЧНОГО ГАЛЬМА АРТ. 598415H000, ТРУБКА ГАЛЬМIВНА АРТ. 5874145230","ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09:2000, IDT); ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2002, IDT) Р. 5.,  ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2.3; 1.3 (ТАБЛИЦЯ 2, КРIМ ПУНКТIВ 7; 8); 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9","'MOBIS CO., LTD ', KOREA, SEOUL, GANGNAM-GU TEKHENRAN-RO, 203, КОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0094164-15","ВГ595035","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094165-15","ВГ594978","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.077.0094166-15","ВГ273766","2015-11-16","2016-05-15","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П.4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                                 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 22 90 30"]
["UA 1.193.0094167-15","ВГ595030","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ З ЖНИВАРКОЮ CLAAS MEGA 204, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86,  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8  ГОСТ 12.2.120-88,  РОЗДIЛИ 1; 3  ДСТУ EN 632-2001 [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'CLAAS KGAA MBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.038.0094168-15","ВГ592727","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SMART' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4277:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.174.0094169-15","ВГ600775","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОБУС NISSAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8;  6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2;  ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4;  ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ЄЕК ООН № 36-03' П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; ЄЕК ООН №49-04 (А) ЄВРО-3, ЄЕК ООН № 80-01 П.5; ЄЕК ООН № 89-00, ДСТУ 4276:2004 П.4.2,4.3","''NISSAN'', IСПАНIЯ",null,"8702"]
["UA 1.193.0094170-15","ВГ595036","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA CITIGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0094171-15","ВГ592735","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN TRANSPORTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5).","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.007.0094172-15","ВГ525771","2015-11-16","2016-11-11","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 'НIЗОМАКС'","ВСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ДСТУ 4315:2004","ПП 'ЧАРЛИ', М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 123, КОД ЄДРПОУ 30289542","20.42.16"]
["UA 1.174.0094173-15","ВГ600777","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''MICRO COMPACT CAR SMART GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0094174-15","ВГ592736","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'DAF TE105XF' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5),            ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'B2' (EURO 5).","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.193.0094175-15","ВГ595055","2015-11-16","2016-01-12","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094176-15","ВГ595031","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0094177-15","ВГ593420","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0094178-15","ВГ600773","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0094179-15","ВГ420880","2015-11-16","2016-11-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","СИСТЕМИ ЗАХИСТУ МОТОРНОГО ВIДСIКУ 'КОЛЬЧУГА' ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ","ТУ У 29.3-32820389-001:2012 'СИСТЕМИ ЗАХИСТУ МОТОРНОГО ВIДСIКУ 'КОЛЬЧУГА'. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ТОВ 'ГРАД', УКРАЇНА, 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, БУД. 106-А,   КОД ЄДРПОУ 32820389","29.32.20","8708 29 90 00"]
["UA 1.174.0094180-15","ВГ600776","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''MICRO COMPACT CAR SMART GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0094181-15","ВГ591394","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.181.0094182-15","ВГ597314","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.094.0094183-15","ВГ318252","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ПРАЛЬНI МАШИНИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'WHIRLPOOL' МОДЕЛI AWM 8101/****, (****) МОЖУТЬ БУТИ БУДЬ-ЯКI ЛАТИНСЬКI ЛIТЕРИ АБО ЦИФРИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ ВИРОБIВ АБО МIНIМАЛЬНИХ ЗМIН У КОНФIГУРАЦIЇ ЧИ ЗОВНIШНЬОМУ ВИГЛЯДI МОДЕЛЕЙ, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РIВЕНЬ РАДIОЗАВАД","ДСТУ IЕС 60335-2-7:2007 Р.Р. 3, 4, 6-8, 10, 11, 13, 15, 19-32 (IЕС 60335-2-7:2000, IDT); ДСТУ CISPR 14-2:2007 (EN 55014-2), Р.5; ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, РОЗДIЛ 7.1 I ТАБЛИЦЯ 1 ; ДСТУ EN 61000-3-3:2012, РОЗДIЛ 5 ; ДСТУ CISPR 14-1:2004, Р.4.1.1, ТАБ.1, Р.4.2.1. ТАБ.2, Р.4.2","'BAUKNECHT HAUSGERATE GMBH', 73614 SCHORNDORF, GOTTLOB-BAUKNECHT STR. 1-11, GERMANY НIМЕЧЧИНА НА ЗАВОДI 'WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.'VIA ARGINE 310-312 (Z.I. BARRA), 80147 NAPOLI, IТАЛIЯ",null,"8450"]
["UA 1.174.0094184-15","ВГ600700","2015-11-16","2016-11-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN F2001, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-02 (А) (ЄВРО-1), ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0094185-15","ВГ591395","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.186.0094186-15","ВГ593443","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0094187-15","ВГ597315","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0094188-15","ВГ591396","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0094189-15","ВГ592737","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5 СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.173.0094190-15","ВГ534251","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0094191-15","ВГ591397","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.181.0094192-15","ВГ597316","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN TIGUAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094193-15","ВГ538288","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0094194-15","ВГ592738","2015-11-16","2016-02-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5 СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.181.0094195-15","ВГ597296","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA SPORTS TOURER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094196-15","ВГ565031","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0094197-15","ВГ597317","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП KOEGEL AWE18, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ),  ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6","  'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.182.0094198-15","ВГ591398","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0094199-15","ВГ537391","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0094200-15","ВГ538176","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ E211, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0094201-15","ВГ538500","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094202-15","ВГ595060","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094203-15","ВГ538178","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.181.0094204-15","ВГ597311","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL CORSA-C, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094205-15","ВГ538179","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.181.0094206-15","ВГ597309","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094207-15","ВГ595062","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094208-15","ВГ538492","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.162.0094209-15","ВГ589722","2015-11-16","2016-11-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ПЕРЕДIНЙ ГАБАРИТНИЙ ЛIХТАР АРТ. 105.01.200, ЗАДНIЙ ГАБАРИТНИЙ ЛIХТАР АРТ. 105.01.201, БОКОВИЙ ГАБАРИТНИЙ ЛIХТАР  АРТ. 105.01.202","ДСТУ UN/ECE R6-01:2002","FUTURE INNOVATIONS DIS TICARET LTD. STI, KUCUKBAKKALKOY MH.KAYISDAGI CD. 37METAL IS MERKEZI #98 ATASEHIR ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"8512"]
["UA 1.178.0094210-15","ВГ538277","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0094211-15","ВГ538294","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0094212-15","ВГ595058","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0094213-15","ВГ538296","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.040.0094214-15","ВГ490439","2015-11-16","2017-11-04","ДП \"\"ХЕРСОНСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIЛЬГОСПТЕХНIКА: БОРОНИ ДИСКОВI БДН-2400, БДН-2400-01, БДП-3200, БДП-3200-01,  БДМП-4Х4, БДМП-6Х4, БДП-3000, БДП-4000, БДП-6000","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3-1.5, 1.7-1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.23-1.25, 1.27, 1.30, 1.32, 1.35-1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.1, 4.1.4, 4.2.6, 4.3.2.1, 4.3.3, 4.3.4.1; ГОСТ Р 53489-2009 ПП. 4.1 4.2.1, 4.2.5-4.2.7, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.9.6, 4.9.7, 4.11.3, 4.12.4, 4.13.1, 4.13.2, 4.14.1","ПАТ 'ЧЕРВОНА ЗIРКА', УКРАЇНА, М.КIРОВОГРАД, ВУЛ.МЕДВЕДЄВА, 1, КОД ЄДРПОУ 05784437","28.30.32-20.00"]
["UA 1.193.0094215-15","ВГ595059","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0094216-15","ВГ538493","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83(РЕГЛАМЕНТ EC № 715/2007*692/2008D) 'ЄВРО-6'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.040.0094217-15","ВГ490440","2015-11-16","2017-11-04","ДП \"\"ХЕРСОНСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIЛЬГОСПТЕХНIКА: СIВАЛКИ УНIВЕРСАЛЬНI ПНЕВМАТИЧНI 'ВЕГА-12', 'ВЕГА-16'","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3-1.5, 1.7-1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18, 1.23-1.25, 1.27, 1.30, 1.32, 1.35-1.38, 1.40, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.10; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.1, 4.1.4, 4.1.7.1, 4.3.2.1, 4.3.3; ГОСТ Р 53489-2009 ПП. 4.1, 4.2.1, 4.2.4-4.2.7, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.8.1, 4.8.2, 4.9.6, 4.9.7, 4.11.3, 4.12.3, 4.13.2-4.13.4, 4.14.1, 5.1.2, 5.1.10","ПАТ 'ЧЕРВОНА ЗIРКА', УКРАЇНА, М.КIРОВОГРАД, ВУЛ.МЕДВЕДЄВА, 1, КОД ЄДРПОУ 05784437","28.30.32-20.00"]
["UA 1.193.0094218-15","ВГ595063","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0094219-15","ВГ593445","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FORD TRANSIT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094220-15","ВГ595064","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0094221-15","ВГ591399","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.186.0094222-15","ВГ593455","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ЖНИВАРКА CLAAS VARIO V750; Б/К","ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1, 1.3 - 1.14, 1.17 - 1.40, 2.4.1, 2.4.2; ГОСТ 12.2.007.0-75 (ВСIМ ВИМОГАМ)","'CLAAS HUNGARIA KFT', УГОРЩИНА",null,"8433"]
["UA 1.193.0094223-15","ВГ595065","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0094224-15","ВГ591400","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.182.0094225-15","ВГ591401","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.196.0094226-15","ВГ573923","2015-11-16","2016-11-12","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","НАФТОПРОДУКТИ - ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНIВ МАРКИ М-14В2","ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (ЗI ЗМIНАМИ 1-7), П. 2.2","ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 'АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 'БАШНЕФТЬ' 'БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ', 450077, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 30, К. 1, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ          ( РОСІЯ )",null,"2710"]
["UA 1.182.0094227-15","ВГ591402","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094228-15","ВГ595066","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0094229-15","ВГ591403","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ RENAULT МОДЕЛI PREMIUM 460.18,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, ПП. 4.2, 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, ПП, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1- 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(Евро-4), РIВЕНЬ ВИМОГ В1, ПУНКТИ. 4.4-4.6","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.059.0094230-15","ВГ596715","2015-11-16","2017-02-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КОЛОНИ ТА ГАРЦАБИ (ФАХВЕРКИ) СТАЛЕВI КАРКАСIВ ОДНОПОВЕРХОВИХ ТА БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДIВЕЛЬ","ДСТУ Б В.2.6-75:2008,  П. 4.1;  ДСТУ Б В.2.6-199:2014, П.П. 5.2, 5.3, 5.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.7, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 12.1, 12.3, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.20,  12.21, 12.25, 12.27, 12.28, 14.1, 14.8, 15,8;  КРЕСЛЕНЬ КМД","ТОВ 'КРОСТ', УКРАЇНА, 50000, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ,  ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, БУД. 7, КОД ЄДРПОУ 32410394  (ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ: М. КРИВИЙ РIГ, ПРОВ. ДЕПОВСЬКИЙ , БУД  4/12 )","25.11.23"]
["UA 1.059.0094231-15","ВГ596716","2015-11-16","2017-02-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БАЛКИ ПЕРЕКРИТТЯ (ПОКРИТТЯ) СТАЛЕВI","ДСТУ Б В.2.6-199:2014, П.П. 5.2, 5.3, 5.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.7, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 12.1, 12.3, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.20,  12.21, 12.25, 12.27, 12.28, 14.1, 14.8, 15,8; ДСТУ Б В.2.6-75:2008,  П. 4.1; КРЕСЛЕНЬ КМД","ТОВ 'КРОСТ', УКРАЇНА, 50000, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ,  ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, БУД. 7, КОД ЄДРПОУ 32410394  (ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ: М.КРИВИЙ РIГ, ПРОВ. ДЕПОВСЬКИЙ , БУД  4/12 )","25.11.23"]
["UA 1.193.0094232-15","ВГ595067","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094233-15","ВГ595046","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.059.0094234-15","ВГ596717","2015-11-16","2017-02-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ФЕРМИ СТАЛЕВI","ДСТУ Б В.2.6-75:2008, П. 4.1, ДСТУ Б В. 2.6-199:2014, П.П. 5.2, 5.3, 5.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.7, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 12.1, 12.3, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.20,  12.21, 12.25, 12.27, 12.28, 14.1, 14.8, 15,8; ДСТУ Б В. 2.6-51: 2008, П.П. 4.1.11, 4.2.1, 4.4.1; КРЕСЛЕНЬ  КМД","ТОВ 'КРОСТ', УКРАЇНА, 50000, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ,  ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, БУД. 7, КОД ЄДРПОУ 32410394 ( ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ: М.КРИВИЙ РIГ, ПРОВ. ДЕПОВСЬКИЙ , БУД  4/12 )","25.11.23"]
["UA 1.193.0094235-15","ВГ595068","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.059.0094236-15","ВГ596718","2015-11-16","2017-02-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МЕТАЛЕВI СХОДИ, ПЛОЩАДКИ ТА ОГОРОЖI ДО НИХ","ДСТУ Б В.2.6-75:2008, П. 4.1, ДСТУ Б В.2.6-199:2014, П.П. 5.2, 5.3, 5.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.7, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 12.1, 12.3, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.20,  12.21, 12.25, 12.27, 12.28, 14.1, 14.8, 15,8; ДСТУ Б В.2.6-52:2008,  П.П. 4.1.7, 4.1.9, 4.1.12, 4.2.1, 4.2.4; КРЕСЛЕНЬ КМД.","ТОВ 'КРОСТ', УКРАЇНА, 50000, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ,  ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, БУД.7, КОД ЄДРПОУ 32410394 ( ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ: М. КРИВИЙ РIГ, ПРОВ. ДЕПОВСЬКИЙ , БУД  4/12 )","25.11.23"]
["UA 1.193.0094237-15","ВГ595048","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.059.0094238-15","ВГ596719","2015-11-16","2017-02-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БАЛКИ ПIДКРАНОВI СТАЛЕВI ДЛЯ МОСТОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КРАНIВ","ДСТУ Б В.2.6-75:2008, П. 4.1, ДСТУ Б В.2.6-199:2014, П.П. 5.2, 5.3, 5.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.7, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 12.1, 12.3, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.20,  12.21, 12.25, 12.27, 12.28, 14.1, 14.8, 15,8; ДСТУ Б В. 2.6-73: 2008, П.П. 4.1.5, 4.3.1, 4.3.4-4.3.7, 4.3.9; КРЕСЛЕНЬ  КМД","ТОВ 'КРОСТ', УКРАЇНА, 50000, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ,  ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, БУД. 7, КОД ЄДРПОУ 32410394 ( ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ: М.КРИВИЙ РIГ, ПРОВ. ДЕПОВСЬКИЙ , БУД  4/12 )","25.11.23"]
["UA 1.178.0094239-15","ВГ538180","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0094240-15","ВГ602501","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0094241-15","ВГ538182","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ E210, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.059.0094242-15","ВГ596720","2015-11-16","2017-02-22","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БАЛКИ КОЛIЇ ПIДВIСНОГО ТРАНСПОРТУ","ДСТУ Б В.2.6-75:2008 , П. 4.1,ДСТУ Б В.2.6-199:2014, П.П. 5.2, 5.3, 5.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.7, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 12.1, 12.3, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.20,  12.21, 12.25, 12.27, 12.28, 14.1, 14.8, 15,8; ДСТУ Б В. 2.6-76: 2008, П.П. 4.1.5, 4.1.6, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2; КРЕСЛЕНЬ  КМД","ТОВ 'КРОСТ', УКРАЇНА, 50000, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ,  ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, БУД.7, КОД ЄДРПОУ 32410394 ( ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ: М. КРИВИЙ РIГ, ПРОВ. ДЕПОВСЬКИЙ , БУД  4/12 )","25.11.23"]
["UA 1.178.0094243-15","ВГ538183","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0094244-15","ВГ595047","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094245-15","ВГ595037","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094246-15","ВГ595038","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.178.0094247-15","ВГ538184","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ E210, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0094248-15","ВГ538185","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ E211, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0094249-15","ВГ538186","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0094250-15","ВГ595049","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 107, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0094251-15","ВГ538289","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП PANAV, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'PANAV STATNI PODNIK', ЧЕХIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0094252-15","ВГ595050","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.066.0094253-15","ВГ542451","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","КОНВЕКТОРИ ЕЛЕКТРИЧНI ПОБУТОВI НАСТIННI ТИПУ ЕВНБ-0,1/220 (19 МОДЕЛЕЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ IEC 60335-2-43:2006, ДСТУ CISPR 14-1:2004 ( ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ФОП ТРIШИН ОЛЕКСIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КОЛОДЯЗНА, 2А, КОД ЄДРПОУ 295641365, УКРАЇНИ","27.51.26","8516"]
["UA 1.066.0094254-15","ВГ542452","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ПIДIЙМАЛЬНЕ: НАВАНТАЖУВАЧ ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОДЕЛI STILL RX 20-16; ШТАБЕЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОДЕЛI STILL FM-X 20, Б/В","ГОСТ 18962-97, ДСТУ EN 60204-32:2006 (ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","'STILL GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8427"]
["UA 1.178.0094255-15","ВГ538290","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094256-15","ВГ595051","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0094257-15","ВГ531318","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHWARZMULLER', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0094258-15","ВГ531319","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094259-15","ВГ595052","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA COROLLA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING', ТУРЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094260-15","ВГ595084","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0094261-15","ВГ593444","2015-11-16","2016-10-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ SKODA OCTAVIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'SKODA AUTO AS', РЕСПУБЛIКА ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094262-15","ВГ595072","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0094263-15","ВГ531317","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.193.0094264-15","ВГ595085","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.6.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094265-15","ВГ595053","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094266-15","ВГ595075","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0094267-15","ВГ534246","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0094268-15","ВГ595054","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094269-15","ВГ595082","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094270-15","ВГ595069","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094271-15","ВГ595091","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094272-15","ВГ595056","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ CITAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094273-15","ВГ595071","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094274-15","ВГ595092","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0094275-15","ВГ534642","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094276-15","ВГ595061","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ JOHN DEERE 330, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86,  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8  ГОСТ 12.2.120-88,  РОЗДIЛИ 1; 3  ДСТУ EN 632-2001 [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DEERE & COMPANY', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.173.0094277-15","ВГ534463","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП MEGA MNW, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'MEGA', ПОЛЬЩА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0094278-15","ВГ595057","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094279-15","ВГ595093","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094280-15","ВГ595073","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X3, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0094281-15","ВГ534252","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094282-15","ВГ595094","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094283-15","ВГ595074","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094284-15","ВГ538475","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ   DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8705"]
["UA 1.193.0094285-15","ВГ595086","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094286-15","ВГ538488","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094287-15","ВГ595100","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094288-15","ВГ538489","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0094289-15","ВГ538478","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ   DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8705"]
["UA 1.193.0094290-15","ВГ595087","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094291-15","ВГ595076","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094292-15","ВГ538286","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094293-15","ВГ595101","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA SUPERB, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094294-15","ВГ595088","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094295-15","ВГ595102","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NAVARA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094296-15","ВГ595081","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094297-15","ВГ538287","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094298-15","ВГ595103","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094299-15","ВГ538297","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094300-15","ВГ595104","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094301-15","ВГ595029","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0094302-15","ВГ538298","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094303-15","ВГ595097","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094304-15","ВГ595077","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0094305-15","ВГ532845","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: САЙЛЕНТБЛОКИ ТМ 'SSP'","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ:  ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'","'FETTAH KARAKURT', KUCUK LANGA CADDESI EMNIYET PAZARI 211 PAFTA 845 ADA D-19-25-31 FATIH - ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"4016"]
["UA 1.193.0094306-15","ВГ595098","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF TE105XF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094307-15","ВГ595137","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094308-15","ВГ595089","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0094309-15","ВГ532848","2015-11-16","2016-11-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ТЯГА РУЛЬОВА ТМ 'SSP', НАКОНЕЧНИК ТЯГИ РУЛЬОВОЇ ТМ 'SSP', ОПОРА КУЛЬОВА ТМ 'SSP', СТIЙКА СТАБIЛIЗАТОРА ТМ 'SSP', ВАЖIЛЬ ПIДВIСКИ ТМ 'SSP'","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ:  ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'","'FETTAH KARAKURT', KUCUK LANGA CADDESI EMNIYET PAZARI 211 PAFTA 845 ADA D-19-25-31 FATIH - ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"8708"]
["UA 1.193.0094310-15","ВГ595148","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094311-15","ВГ595080","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ         ( АНГЛІЯ )",null,"8703"]
["UA 1.193.0094312-15","ВГ595090","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094313-15","ВГ538291","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094314-15","ВГ595078","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0094315-15","ВГ565032","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MODUS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094316-15","ВГ595099","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094317-15","ВГ595079","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0094318-15","ВГ538497","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094319-15","ВГ595095","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094320-15","ВГ595143","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0094321-15","ВГ538495","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094322-15","ВГ595144","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KAESSBOHRER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'EVOBUS GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0094323-15","ВГ595083","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CHEVROLET SPARK, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY', КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094324-15","ВГ595096","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094325-15","ВГ595145","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FTXF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0094326-15","ВГ538274","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094327-15","ВГ595146","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094328-15","ВГ595120","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094329-15","ВГ538293","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0094330-15","ВГ538490","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094331-15","ВГ595105","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094332-15","ВГ595156","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C3, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094333-15","ВГ595122","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094334-15","ВГ538187","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0094335-15","ВГ595157","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0094336-15","ВГ538188","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0094337-15","ВГ595114","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ООО ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094338-15","ВГ595107","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF95.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094339-15","ВГ595113","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094340-15","ВГ538292","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094341-15","ВГ595108","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF95.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094342-15","ВГ595151","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094343-15","ВГ595124","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0094344-15","ВГ538107","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094345-15","ВГ595111","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0094346-15","ВГ538108","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094347-15","ВГ595125","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 95.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094348-15","ВГ595149","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ NEOPLAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GOTTLOB AUWAERTER KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0094349-15","ВГ565022","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094350-15","ВГ595131","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF TE105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0094351-15","ВГ538494","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094352-15","ВГ595132","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094353-15","ВГ595128","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094354-15","ВГ595134","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MAN A 12, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0094355-15","ВГ595115","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094356-15","ВГ595123","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094357-15","ВГ595152","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094358-15","ВГ595133","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MAN A 12, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0094359-15","ВГ595139","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094360-15","ВГ595116","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094361-15","ВГ538491","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SCANIA NEDERLAND BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094362-15","ВГ595153","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094363-15","ВГ538295","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094364-15","ВГ595140","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094365-15","ВГ595129","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094366-15","ВГ595117","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094367-15","ВГ595150","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094368-15","ВГ595142","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094369-15","ВГ595130","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0094370-15","ВГ538299","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ; ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094371-15","ВГ595118","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGA03, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7; 6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24.), ДСТУ 4276:2004(П. 4,2; 4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1, ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П. 4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094372-15","ВГ595109","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094373-15","ВГ595147","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094374-15","ВГ595112","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094375-15","ВГ595154","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094376-15","ВГ595110","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ A140, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094377-15","ВГ595121","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0094378-15","ВГ538498","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SAAB-SCANIA AB', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0094379-15","ВГ595155","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094380-15","ВГ595119","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094381-15","ВГ595141","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0094382-15","ВГ538499","2015-11-16","2016-05-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ   MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8705"]
["UA 1.193.0094383-15","ВГ595135","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094384-15","ВГ595136","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DUCATO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0094385-15","ВГ595070","2015-11-16","2016-01-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0094386-15","ВГ595106","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0094387-15","ВГ595126","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MITSUBISHI COLT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NETHERLANDS CAR BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8703"]
["UA 1.193.0094388-15","ВГ595127","2015-11-16","2016-05-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MERCEDES-BENZ 954.53, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 8.036.01.00353-15","АГ061298","2015-11-16","2016-04-01","ДП \"\"СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АРМАТУРА АБ, КЛАПАНИ КН  ДСТУ БВ.2.7-55-96 (ГОСТ 21485-94) 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. БАЧКИ ЗМИВНI I АРМАТУРА ДО НИХ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'",null,"ЗАО 'УКЛАД', Г.ПСКОВ, УЛ.РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 30, РОСIЯ",null,"8481"]