{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":205,"n_cols":6,"rows_kept":205,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 25.12.2015"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0108810-15","ВГ329612",1,"ГЄ091514","ДСТУ 3649:2010 (пп. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), Правила ЄЕК ООН № 26-02 (пп. 5.1 - 5.4; 6.1.2; 6.2 - 6.4; 6.5.1; 6.6 - 6.8; 6.10; 6.11), Правила ЄЕК ООН № 13-09 (пп. 5.1.2; 5.2.1 (тiльки вимоги до конструкцiї), Правила ЄЕК ООН № 14-03 (п. 5.3.2), Правил ЄЕК ООН № 16-04 (п. 5.3.4), Правила ЄЕК ООН № 43-00 (р. 5), Правила ЄЕК ООН № 67-01,пункти 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.1.1 - 6.3.1.3; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.4;6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4; 17.1.6; 17.3.1.1 - 17.3.1.4; 17.3.1.6 - 17.3.1.12; 17.6.2 - 17.6.4; 17.7.3; 17.7.6 - 17.7.8; 17.8.2; 17.8.4; 17.8.6; 17.8.7; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10.1; 17.11.1 - 17.11.3, ДСТУ 4277:2004 (п. 4.3.2 (норми для автомобiлiв з трикомпонентними нейтралiзаторами), Правила ЄЕК ООН №83-05 (В) (Рiвень екологiчних вимог ЄВРО 4).\\"]
[2,"UA 1.003.0108828-15","ВГ329611",1,"ГЄ091511","Марка транспортного засобу BMW Позначення типу транспортного засобу E89 Комерцiйна назва транспортного засобу Z серiя Z4 sDrive18i, Z4 sDrive20i, Z4 sDrive28i, Z4 sDrive35i, Z4 sDrive35is Виробник транспортного засобу \"Bayerische Motoren Werke AG\", Petuelring 130, D-80788, Munich, Нiмеччина Категорiя транспортного засобу М1 Колiсна формула/ведучi колеса 2x4/ заднi Схема компонування ТЗ розташування двигуна переднє, поздовжнє Тип кузова/кiлькiсть дверей кабрiолет / 2 Габаритнi розмiри, мм - довжина 4239; 4244(sDrive35is) - ширина 1790 - висота 1291; 1284(sDrive35is) Колiсна база, мм 2496 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1511 / 1540-1562 Маса спорядженого ТЗ, кг 1470 - 1600 Повна маса, кг 1725 - 1855 Максимально допустиме навантаження, кг: - на передню вiсь 750 - 855 - на задню вiсь 975 - 1000 Двигун, тип: N20B20A N54B30A - принцип дiї чотиритактний, бензиновий з iскровим запалюванням - виробник Bayerische Motoren Werke AG - екологiчний клас євро 5 / 6 євро 5 - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне 6, рядне - робочий об єм, см3 1997 2979 - ступiнь стиснення 10,0 : 1 10,2 : 1 - максимальна потужнiсть, кВт/об./хв.-1 115 / 5000 120 / 4800 135 / 5000 180 / 5000 225 / 5800 250 / 5900 - паливо бензин - система живлення безпосереднє впорскування палива - блок керування BOSCH Siemens / Continental 8 604 106 7 607 533; 7 619 628/7 647 101, 7 647 103 7 607 534/7 647 101 7 564 646, 7 590 385 7 590 385 - нагнiтач тиску MEE 7 588 938 / MEE 7 634 486 MHI Equipment Europe TD03L4-10TK3-4.9, TD03L4W-10TK3-4.9 - основний глушник NSD 7 613 663 NSD 7 586 750, NSD 7 586 751, NSD 7 605 184, NSD 7 605 185 NSD 7 605 184, 7 605 185 - додатковий глушник VSD 7 613 662 - - каталiтичний нейтралiзатор FAURECIA BMW MK 7 629 253, MK 7 631 020 MK 7 591 480 UK 7 589 585\\"]
[3,"UA 1.003.0108828-15","ВГ329611",2,"ГЄ091512","Трансмiсiя (з двигуном) N20B20A N54B30A Коробка передач механiчна гiдромеханiчна (автоматична) механiчна гiдромеханiчна (автоматична) Кiлькiсть передач 6 + R 8 + R 6 + R 7 + R Передавальнi числа I 3,683 4,714 4,055 4,780 II 2,062 3,143 2,396 3,056 III 1,313 2,106 1,582 2,153 IV 1,000 1,667 1,192 1,678 V 0,809 1,285 1,000 1,390 VI 0,677 1,000 0,872 1,203 VII - 0,839 - 1,000 VIII - 0,667 - - R 3,348 3,295 3,677 4,454 Передавальнi числа головної передачi 3,727 3,077 3,077 2,563 Зчеплення сухе, однодискове з гiдравлiчним приводом багатодискове з гiдравлiчним приводом сухе, однодискове з гiдравлiчним приводом багатодискове з гiдравлiчним приводом Рульовий механiзм шестерня-рейка з електромеханiчним пiдсилювачем Пiдвiска: - передня незалежна з поперечними важелями, амортизацiйними стiйками та стабiлiзатором поперечної стiйкостi - задня незалежна, багатоважiльна з додатковим поздовжнiм важелем, гвинтовими пружинами, телескопiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi Гальмiвна система: - робоча гiдравлiчна, двоконтурна з дiагональним розподiлом контурiв, з вакуумним пiдсилювачем, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс - дисковi, з ABS - запасна один iз контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова електромеханiчний привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс Шини: - розмiр передня вiсь задня вiсь 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 255/40 R17 225/40 R18 255/35 R18 225/35 R19 255/30 R19\\"]
[4,"UA 1.003.0108828-15","ВГ329611",3,"ГЄ091513","Правила ЄЕК ООН № 10-02, пункти 6.2; 6.3 Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина TUV SUD Automotive GmbH, Нiмеччина Офiцiйне затвердження типу E1 035464 Ext.01 вiд 16.06.2011 протокол випробувань № 08-00839-CP-GBM-01 вiд 09.06.2011 Правила ЄЕК ООН № 13-09 Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center, Нiмеччина Офiцiйнi затвердження типу E1 000356 Ext.03 вiд 17.12.2012 E1 000357 Ext.01 вiд 31.05.2010 E1 000358 вiд 28.11.2008 протоколи випробувань № 201229663 вiд 06.12.2012 № 201024178 вiд 27.05.2010 № 200820284 вiд 07.11.2008 Правила ЄЕК ООН № 14-03 Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина TUV SUD Automotive GmbH, Нiмеччина Офiцiйне затвердження типу E1 070623 Ext. 01 вiд 03.03.2011 протокол випробувань № 08-00762-CP-GBM-01 вiд 15.02.2011 Правила ЄЕК ООН № 16-04 Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина TUV SUD Automotive GmbH, Нiмеччина Офiцiйне затвердження типу E1 061065 Ext. 01 вiд 03.03.2011 протокол випробувань № 08-00761-CP-GBM-01 вiд 15.02.2011 Правила ЄЕК ООН № 26-02 Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина TUV SUD Automotive GmbH, Нiмеччина Офiцiйне затвердження типу E1 030455 Ext.03 вiд 29.07.2011 протокол випробувань № 08-00800-CP-GBM-03 вiд 11.07.2011 Правила ЄЕК ООН № 43-00 Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина TUV SUD Automotive GmbH, Нiмеччина Офiцiйне затвердження типу E1 002082 вiд 28.11.2008 протокол випробувань № 08-00845-CP-GBM вiд 28.10.2008 Правила ЄЕК ООН № 48-02 Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина TUV SUD Automotive GmbH, Нiмеччина Офiцiйне затвердження типу E1 040602 Ext.02 вiд 09.10.2012 протокол випробувань № 08-00842-CP-GBM-02 вiд 26.09.2012 Правила ЄЕК ООН № 51-02 SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION (SNCH), Люксембург Luxcontrol S.A., Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*51R00*51R02*6041*01 вiд 13.11.2009 E13*51R00*51R02*10160*01 вiд 13.11.2012 протоколи випробувань № LCA 51 0003 116 09 вiд 09.11.2009 № LCA 51 0003 139 12 вiд 08.11.2012 Правила ЄЕК ООН № 83-06 (Євро 5) Регламент ЄС № 715/2007 (Євро 5, 6) NATIONAL STANDARDS AUTHORITY (NSAI), Iрландiя SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION (SNCH), Люксембург DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center, Нiмеччина Luxcontrol S.A., Люксембург Офiцiйнi затвердження типу e24*715/2007*630/2012W*0176*00 вiд 11.12.2012 E13*83R00*83R05*6332*00 вiд 17.06.2011 e13*715/2007*692/2008A*0037*01 вiд 24.09.2009 протоколи випробувань № 201229585 вiд 05.12.2012 № LCA 51 0003 056 11 вiд 16.06.2011 № LCA 51 0003 082 09 вiд 22.09.2009\\"]
[5,"UA 1.003.0108890-15","ВГ329613",1,"ГЄ091515","SHHFK2860EU200197, iнвойс № 212-2UH-2002-01/001 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200195, iнвойс № 212-2UH-2002-01/002 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200196, iнвойс № 212-2UH-2002-01/003 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200198, iнвойс № 212-2UH-2002-01/004 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200199, iнвойс № 212-2UH-2002-01/005 вiд 15.11.2015 SHHFK2880EU200192, iнвойс № 212-2UH-2002-01/006 вiд 15.11.2015 SHHFK2880EU200190, iнвойс № 212-2UH-2002-01/007 вiд 15.11.2015 SHHFK2880EU200191, iнвойс № 212-2UH-2002-01/008 вiд 15.11.2015 SHHFK2880EU200193, iнвойс № 212-2UH-2002-01/009 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200204, iнвойс № 212-2UH-2003-01/001 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200203, iнвойс № 212-2UH-2003-01/002 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200200, iнвойс № 212-2UH-2003-01/003 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200202, iнвойс № 212-2UH-2003-01/004 вiд 15.11.2015 SHHFK2880EU200201, iнвойс № 212-2UH-2003-01/005 вiд 15.11.2015 SHHFK2860EU200189, iнвойс № 212-2UH-2004-01/001 вiд 15.11.2015 ВСЬОГО: 15 автомобiлiв\\"]
[6,"UA 1.003.0108890-15","ВГ329613",2,"ГЄ091516","Правила ЄЕК ООН № 10-02, п.п. 6.2; 6.3 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 10R - 045925 Ext.05 вiд 04.12.2014 Протокол випробувань № ESQ 307808 вiд 09.09.2014 Правила ЄЕК ООН № 13-09 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 13HRESC - 000307 Ext.05 вiд 10.10.2015 Протокол випробувань № ESР 281504 вiд 30.09.2013 Правила ЄЕК ООН № 14-03 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 14R - 070455 Ext.04 вiд 24.04.2015 Протокол випробувань № ESQ 319629 вiд 16.04.2015 Правила ЄЕК ООН № 16-04 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 16R - 065516 Ext.04 вiд 24.04.2015 Протокол випробувань № ESP 281519 вiд 17.09.2013 Правила ЄЕК ООН № 26-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 26R - 035322 Ext.06 вiд 24.04.2015 Протокол випробувань № ESQ 319627 вiд 15.04.2015 Правила ЄЕК ООН № 43-00 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м.Київ, вул. Метрологiчна, 4, № 2Н708 вiд 27.12.2013 Офiцiйне затвердження типу Е11 43R - 005521 Ext.01 вiд 24.04.2015 Протоколи випробувань № ESР 281533 вiд 16.09.2013 № 119R43-15 вiд 18.02.2015 Правила ЄЕК ООН № 48-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м.Київ Офiцiйне затвердження типу Е11 48R - 042223 Ext.10 вiд 04.10.2013 Протоколи випробувань № ESP 319630 вiд 30.03.2015 № 118R48-15 вiд 18.02.2015 Правила ЄЕК ООН № 51-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 51R - 024082 Ext.03 вiд 10.10.2014 Протокол випробувань № ESМ 239845 вiд 14.09.2011 Правила ЄЕКООН № 83-06 (ЄВРО-5) The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу E11 83R-063515 Ext.03 вiд 07.11.2014; Протокол випробувань № ESQ 307793 вiд 14.10.2014\\"]
[7,"UA 1.007.0108926-15","ВГ525797",1,"ГД348184","Найменування: Зошити для записiв (скрiплення на спiралi); Альбоми для малювання (скрiплення на скобi); Альбоми для малювання (скрiплення незшивним клейовим методом); Блокноти для записiв (скрiплення незшивним клейовим методом). --------------------------------------------------------------- Всього 4 найменування\\"]
[8,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",1,"ГЄ123849","Марка дорожнього транспортного | засобу (ДТЗ): |ЗАЗ Тип ДТЗ |T (рiвень екологiчних вимог): |(ЄВРО-5) Версiя ДТЗ: |TF698K, TF698K-7? |TF488P, |TF698K-L?*, TF698K-N?**, |TF48YP |TF69Y0, TF69Y0-7 ? | |TF69Y0-L ?*, TF69Y0-N ?** | Позначення виробника та типу ДТЗ |Y6DTF698K ????????, |Y6DTF488P ??????? в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ |Y6DTF69Y0 ???????? |Y6DTF48YP ???????? (кодi VIN): | | Особливостi конструкцiї ДТЗ: |- управлiння водiєм без однiєї | |ноги, | |** - управлiння водiєм без двох | |нiг | Категорiя ДТЗ: |М1 Колiсна формула: |2 х 4 Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, поперечне Тип кузова / кiлькiсть дверей: |АА, седан / 4 |АВ, хетчбек / 5 Кiлькiсть мiсць попереду / ззаду:|2 / 2 або 3 |2 / 2 Габаритнi розмiри, мм: | | - довжина: |4237 |4074 - ширина: |1678 - висота: |1432 Колiсна база, мм: |2520 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: |1405 / 1425 |TF698K, TF698K-7?, |TF69Y0, TF69Y0-7 Версiя ДТЗ: |TF698K-L?, TF698K-N?, TF488P |TF69Y0-L?, TF69Y0-N?, TF48YP Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1070-1163 |1096-1189 Допустима повна маса, кг: |1495 |1595 Розподiл повної маси, кг: | | - на передню вiсь: |755 |855 - на задню вiсь: |740 |740 Допустима повна маса причепа: | | - причiп без гальм, кг: |400 |480 - причiп з гальмами, кг: |600 |1000\\"]
[9,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",2,"ГЄ123903","|TF698K, TF698K-7?, |TF69Y0, TF69Y0-7 Версiя ДТЗ: |TF698K-L?, TF698K-N?, TF488P |TF69Y0-L?, TF69Y0-N?, TF48YP ДВИГУН: | | 1) марка, модель, тип |МеМЗ 307 |A15SMS (рiвень екологiчних вимог): |(ЄВРО-5) |(ЄВРО-5) |бензиновий, |бензиновий, |бензиновий, |бензиновий, |чотиритактний |чотиритактний, |чотиритактний |чотиритактний, | |з газобалонним | |з газобалонним | |обладнанням | |обладнанням 2) кiлькiсть та розташування | цилiндрiв: |4, рядне 3) робочий об'єм, см3: |1299 |1498 4) ступiнь стиснення: |9,5 |9,5 5) максимальна потужнiсть, |48,0 при 5300 |48,0 при 5300 |62,0 при 5400 |62,0 при 5400 кВт при е -1(бензин / газ): | |47,0 при 5300 | |60,0 при 5400 6) максимальний крутний момент, |103,0 при 3000 |103,0 при 3000 |129,0 при 3200 |129,0 при 3200 Нм (бензин / газ): | |101,0 при 3000 | |126,0 при 3200 7) паливо: |е етильований |е етильований |е етильований |е етильований |бензин з |бензин з |бензин з |бензин з |октано-вим |октано-вим |октано-вим |октано-вим |числом не |числом не |числом не |числом не |менше 95 |менше 95 або |менше 95 |менше 95 або | |зрiджений | |зрiджений | |наф-товий газ | |наф-товий газ | |(ЗНГ) | |(ЗНГ) 8) система живлення: |електронна система розподiленого упорскування - блок управлiння: |Gionix MZ2 TF698К-3763105 |Gionix MZ2 TF69Y0-3763105 - форсунки (бензин / газ): |BOSCH: |BOSCH: |DELPHI: |DELPHI: |0 280 158 110 |0 280 158 110 /|25315853; |25315853; | |ZAVOLI, FSS, |96334808 |96334808 / | |TA, GFI, | |ZAVOLI, FSS, | |GHIBLI, Kit | |TA, GFI, | |MTM, MTM, | |GHIBLI, Kit | |TOTORIZZO: | |MTM, MTM, | |PAN; PAN JET; | |TOTORIZZO: | |PAN (EVO) | |PAN; PAN JET; | | | |PAN (EVO) - повiтряний фiльтр: |DAEWOO, 96182220; БИГ-ФИЛЬТР, GB-9776; Промбiзнес, К-212; |з сухим паперовим елементом\\"]
[10,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",3,"ГЄ123904","|TF698K, TF698K-7?, |TF69Y0, TF69Y0-7 Версiя ДТЗ: |TF698K-L?, TF698K-N?, TF488P |TF69Y0-L?, TF69Y0-N?, TF48YP 9) система запалювання: |безконтактна, електронна | - котушка запалювання: |МЗАТЭ-2, 5810.3705; |KDAC, 25182496 |КОНТАКТ, 48.3705; | |СОАТЭ, 408.3705 | - свiчки запалювання: |ЕЭ, А17ДВРМ/А17ДВ-10; |Woojin, BPR6ES/BKR6E-II; |Champion, RN9YC/RN9YCС; |Golden, BPR6ES/BKR6E-II; |Brisk, LR15YC/LR15YC-1; |NGK, BPR6ES/BKR6E-II; |Bosch, WR7DC/WR7DP; |Champion, RN9YC |AC Delco, CR42XLS; | |Iskra, FE65PRS; KLG, FE65CPR | 10) система випуску: |два глушники з системою нейтpaлiзaцiї - переднiй глушник: |BOSAL-ZAZ, TV06081 - заднiй глушник: |BOSAL-ZAZ, TV06136 - каталiтичний нейтралiзатор: |BOSAL-ZAZ, |BOSAL-ZAZ, |TF698Р-1206010-40 |TF69Y0-1206010-82 ТРАНСМIСIЯ: |механiчна 1) зчеплення: |фрикцiйне, сухе, одно дискове, постiйно замкнуте, |з дiафрагмовою пружиною та гiдравлiчним приводом 2) коробка передач: |механiчна, п'ятиступенева, |з ручним керуванням - число передач: |5 | - передавальнi числа: | | I - |3,454 |3,545 II - |2,056 |2,048 III - |1,333 |1,346 IV - |0,969 |0,971 V - |0,828 |0,763 З.Х. - |3,358 |3,333 3) головна передача: |цилiндрична, косозуба | - передавальне число: |4,133 |4,176\\"]
[11,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",4,"ГЄ123905","ПIДВIСКА: | - передня: |незалежна, типу McPherson, з цилiндричними пружинами, |гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної |стiйкостi - задня: |напiвзалежна, iз поздовжнiми важелями, цилiндричними пружинами, |гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної |стiйкостi РУЛЬОВЕ УПРАВЛIННЯ: |рульовий механiзм типу \"шестерня-рейка\", з гiдравлiчним |пiдсилювачем або без нього ГАЛЬМОВI СИСТЕМИ: | - робоча: |гiдравлiчна, двоконтурна, з дiагональним розподiлом контурiв, з |вакуумним пiдсилювачем, гальмовi механiзми переднiх колiс |дисковi з вентиляцiєю, заднiх - барабаннi з обмежувачем тиску, |з АБС або без неї - запасна: |кожен iз контурiв робочої гальмової системи - стоянкова: |механiчний (тросовий) привод на гальмовi механiзми заднiх колiс ШИНИ: | - розмiр: |165/70R13 |175/70R13 |185/60R14 |185/65R14 - iндекс несiвної здатностi: |79 |82 |82 |86 - категорiя швидкостi: |T |T, H |H |Н\\"]
[12,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",5,"ГЄ123906","Малюнок\\"]
[13,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",6,"ГЄ123907","Малюнок\\"]
[14,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",7,"ГЄ123908","Правила ЄЕК ООН № 10-02 \" (п.п. |Випробувальний центр ДТЗ, |протокол випробувань 6.2, 6.3) |запчастин та автоприладдя ПАТ |03.1161-2015 вiд 17.07.15 |\"ЗАЗ\" |03.1162-2015 вiд 17.07.15 |69600, м. Запорiжжя, пр. |03.1179-2015 вiд 30.10.15 |Ленiна, 8 | |атестат акредитацiї 2T828 вiд | |04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 13-09 |Научно-исследовательский центр|протокол випробувань |по испытаниям и доводке |11/S0/13-10/TRS/1017-11 вiд |автомототехники (НИЦИАМТ), |10.10.11 |Росiйська Федерацiя |11/S0/13-10/TRS/1018-11 вiд | |10.10.11 | |11/S0/13-10/TRS/1019-11 вiд | |10.10.11 | |11/S0/13-10/TRS/1114-12 вiд | |29.10.12 | |11/S0/13H-00/R/675-13 вiд | |03.07.13 Правила ЄЕК ООН № 14-03 |Научно-исследовательский центр|протокол випробувань (Правила ЄЕК ООН № 14-05) |по испытаниям и доводке |11/14/390-05 вiд 01.11.05 |автомототехники (НИЦИАМТ), |11/F0/14-05/R/787-06 вiд |Росiйська Федерацiя |08.11.06 | |11/F0/14-05/TRS/836-11 вiд |Випробувальний центр ДТЗ, |07.10.11 |запчастин та автоприладдя ПАТ | |\"ЗАЗ\" |протокол випробувань |69600, м. Запорiжжя, пр. |02.1454-2015 вiд 30.10.15 |Ленiна, 8 | |атестат акредитацiї 2T828 вiд | |04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 16-04 \" |Научно-исследовательский центр|протокол випробувань |по испытаниям и доводке |11/S0/16-04/TRS/1022-11 вiд |автомототехники (НИЦИАМТ), |10.10.11 |Росiйська Федерацiя | | | |Випробувальний центр ДТЗ, |протокол випробувань |запчастин та автоприладдя ПАТ |02.1455-2015 вiд 30.10.15 |\"ЗАЗ\" | |69600, м. Запорiжжя, пр. | |Ленiна, 8 | |атестат акредитацiї 2T828 вiд | |04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 26-02 \" |Научно-исследовательский центр|протокол випробувань |по испытаниям и доводке |11/26/167-05 вiд 27.06.05 |автомототехники (НИЦИАМТ), |11/S0/26-02/R/104-09 вiд |Pосiйська Федерацiя |04.03.09 | | |Випробувальний центр ДТЗ, |05.1852-2015 вiд 17.07.15 |запчастин та автоприладдя ПАТ |05.1853-2015 вiд 17.07.15 |\"ЗАЗ\" | |69600, м. Запорiжжя, пр. | |Ленiна, 8 | |атестат акредитацiї 2T828 вiд | |04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 43-00 |Випробувальний центр ДТЗ, |протокол випробувань |запчастин та автоприладдя ПАТ |02.1261-2014 вiд 27.08.14 |\"ЗАЗ\" | |69600, м. Запорiжжя, пр. |атестат акредитацiї 2T828 вiд 04.11.12\\"]
[15,"UA 1.009.0108750-15","ВГ528216",8,"ГЄ123909","Правила ЄЕК ООН № 48-02 |Научно-исследовательский центр|протокол випробувань (Правила ЄЕК ООН № 48-03) |по испытаниям и доводке |11/48/228-04 вiд 16.09.04 |автомототехники (НИЦИАМТ), |11/309-05 вiд 01.07.05 |Pосiйська Федерацiя |11/S0/48-03/R/87-09 вiд | |10.03.09 | | |Випробувальний центр КТЗ |протокол випpобувaнь |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0104-12 вiд 03.04.12 |03113, м. Київ, пр-т Перемоги,|1.01-0105-12 вiд 03.04.12 |57, | |атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд 11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 51-02 |Научно-исследовательский центр|протокол випробувань |по испытаниям и доводке |11/F0/51-02/R/182-09 вiд |автомототехники (НИЦИАМТ), |27.02.09 |Pосiйська Федерацiя |11/S0/51-02/TRS/952-11 вiд | |28.09.11 |Випробувальний центр ДТЗ, |11/S0/51-02/TRS/951-11 вiд |запчастин та автоприладдя ПАТ |28.09.11 |\"ЗАЗ\" | |69600, м. Запорiжжя, пр. |05.1849-2015 вiд 17.07.2015 |Ленiна, 8 |05.1850-2015 вiд 17.07.2015 |атестат акредитацiї 2T828 вiд | |04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 67-01 |RDW, Нiдерланди |E4 67R-01 0179 02 вiд 13.12.11 | | |Budapest Fovaros |E7 67R-01 10451.13 01 вiд |Kormanyhivatala |26.05.11 |Meresugyi es Muszaki |E7 67R-01 10451.14 01 вiд |Biztonsagi |06.06.12 |Hatosaga, Угорщина | | |E13 67R-00 67R-01 0262 00 вiд |MINISTERE DES TRANSPORTS, |10.06.04 |Люксембург |E13 67R-00 67R-01 0004 05 вiд | |13.03.09 | |E13 67R-00 67R-01 0020 01 вiд | |06.05.08 | |E13 67R-00 67R-01 0128 01 вiд |Ministere du Developpement |23.12.03 |durable et des |E13 67R-00 67R-01 0299 00 вiд |Infrastructures, Люксембург |13.10.08 | | | |E13 67R-00 67R-01 0015 04 вiд |MINISTRY OF INFRASTRUCTURY, |22.09.10 |Польща |E13 67R-00 67R-01 0016 04 вiд | |22.09.10 |Випробувальний центр ДТЗ, |E13 67R-00 67R-01 0187 03 вiд |запчастин та автоприладдя ПАТ |03.02.14 |\"ЗАЗ\" | |69600, м. Запорiжжя, пр. |E20 67R-01 0906 01 вiд |Ленiна, 8 |19.08.09 |атестат акредитацiї 2T828 вiд | |04.11.12 |протокол випробувань |ПЭ №1.02-003/Е:15 вiд 20.07.15 |04.921-2015 вiд 17.07.15 |ПЭ №1.02-004/Е:15 вiд 20.07.15 |04.923-2015 вiд 17.07.15 Правила ЄЕК ООН № 83-06 \"ЄВРО-5\" |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.02-008/CS:15 вiд 15.07.15 |03113, м. Київ, пр-т Перемоги,|1.02-010/CS:15 вiд 15.07.15\\"]
[16,"UA 1.009.0108752-15","ВГ528203",1,"ГЄ123992","Найменування |Артикул |Кiлькiсть |Код УКТ ЗЕД Скло бокове |62710 |1 |7007212090 Скло бокове |62730 |1 |7007212090 Скло бокове |62740 |1 |7007212090 Скло бокове |68101 |3 |7007212090 Скло бокове |68102 |1 |7007212090 Скло бокове |68103 |1 |7007212090 Скло бокове |68104 |3 |7007212090 Скло бокове |68113 |4 |7007212090 Скло бокове |68114 |3 |7007212090 Скло вiтрове |56101 |2 |7007212090 Скло вiтрове |56101 |14 |7007212090 Скло вiтрове |56111 |1 |7007212090 Скло вiтрове |56101 |2 |7007212090 Скло заднє |68105 |5 |7007212090 Всього 42 од.\\"]
[17,"UA 1.009.0108752-15","ВГ528203",2,"ГЄ124008","Правила ЄЕК ООН № 43-00 |Service public federal Mobilite et |E6-43R-00 0354 Ext.01 вiд |Transports, Бельгiя |13.11.2013 |AIB Vincotte International, Бельгiя|протокол випробувань: | |H1360395522/659 вiд 21.10.2013 |Service public federal Mobilite et |E6-43R-00 0138 Ext.06 вiд |Transports, Бельгiя |12.12.2012 |AIB Vincotte International, Бельгiя|e6*92/22*2001/92*0138*06 вiд | |12.12.2012 | |протокол випробувань: | |Н1260345797/676 вiд 19.11.2012 |Service public federal Mobilite et |E6-43R-00 0159 Ext.01 вiд |Transports, Бельгiя |02.08.2013 |AIB Vincotte International, Бельгiя|протокол випробувань: | |H1360161643/459 вiд 28.06.2013 |Service public federal Mobilite et |E6-43R-00 0296 вiд 04.02.2011 |Transports, Бельгiя |протокол випробувань: |AIB Vincotte International, Бельгiя|H1160302469/011 вiд 03.02.2011 |Vehicle Certification Agency, |E11 43R-00 5286 Ext.03 вiд |Великобританiя |26.09.2011 | |e11*92/22*2001/92*5286*01 вiд | |26.09.2011 | |протокол випробувань: | |ESJ189663 вiд 04.08.2008 |Vehicle Certification Agency, |E11 43R-00 6561 Ext.01 вiд |Великобританiя |12.04.2013 | |протокол випробувань: | |JSN269176 вiд 20.03.2013\\"]
[18,"UA 1.009.0108753-15","ВГ528204",1,"ГЄ123986","Найменування |Артикул |Кiлькiсть |Код УКТ ЗЕД Клапан двигуна |13711 |72 |8409910000 Клапан двигуна |13715 |54 |8409910000 Поршень двигуна |13101 |45 |8409910000 Поршень двигуна |13103 |16 |8409910000 Поршень двигуна |13211 |26 |8409910000 Поршень двигуна |13301 |4 |8409910000 Поршень двигуна |13101 |16 |8409910000 Поршневi кiльця |12033 |1 |8409910000 Поршневi кiльця |13011 |26 |8409910000 Поршневi кiльця |13013 |3 |8409910000 Поршневi кiльця |13011 |4 |8409910000 Розпилювач форсунки |23602 |2 |8409910000 Труба глушника |17140 |1 |8708923590 Труба глушника |17430 |2 |8708923590 Фiльтр очищення повiтря |16546 |1 |8421310000 Фiльтр очищення повiтря |16546 |3 |8421310000 Фiльтр очищення повiтря |17801 |48 |8421310000 Фiльтр очищення повiтря |16546 |3 |8421310000 Фiльтр очищення повiтря |17801 |27 |8421310000 Всього 354 од.\\"]
[19,"UA 1.009.0108753-15","ВГ528204",2,"ГЄ123987","Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-24R-03 0308 Ext.03 вiд 13.11.2013 №24-03 |Mobilite et Transports, |протокол випробувань: |Бельгiя |H1360395522/630 вiд 21.10.2013 |AIB Vincotte International, | |Бельгiя | Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-24R-03 0236 Ext.05 вiд 10.07.2013 №24-03 |Mobilite et Transports, |протокол випробувань: |Бельгiя |Н1360395522/224 вiд 24.06.2013 (1VD-FTV) |AIB Vincotte International, Бельгiя | Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-24R-03 0257 Ext.02 вiд 17.07.2014 №24-03 |Mobilite et Transports, |протокол випробувань: |Бельгiя |H1460443330/292 вiд 01.07.2014 |AIB Vincotte International, | |Бельгiя | Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-51R-02 1172 Ext.01 вiд 13.11.2013 №51-02 |Mobilite et Transports, |протоколи випробувань: |Бельгiя |H1360395522/601,602 вiд 21.10.2013 (3ZR-FE) |AIB Vincotte International, |E6-51R-02 1180 Ext.01 вiд 13.11.2013 |Бельгiя |протоколи випробувань: | |H1360395522/599,600 вiд 21.10.2013 (3ZR-FAE) | |E6-51R-02 1171 Ext.01 вiд 13.11.2013 | |протоколи випробувань: | |H1360395522/597,598 вiд 21.10.2013 (2AR-FE) | |E6-51R-02 1170 Ext.01 вiд 13.11.2013 | |протоколи випробувань: | |H1360395522/594,595 вiд 21.10.2013 (2AD-FTV) Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-51R-02 1157 Ext.01 вiд 12.12.2012 №51-02 |Mobilite et Transports, |протокол випробувань: |Бельгiя |Н1260345797/645 вiд 19.11.2012 (1UR-FE) |AIB Vincotte International, |E6-51R-02 0966 Ext.02 вiд 10.07.2013 |Бельгiя |e6*70/157*1999/101*0966*02 вiд 10.07.2013 | |протоколи випробувань: | |Н1360395522/217,218 вiд 24.06.2013 (1VD-FTV) Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-51R-02 1111 Ext.02 вiд 02.08.2013 №51-02 |Mobilite et Transports, |протоколи випробувань: |Бельгiя |H1360395522/334, 335 вiд 29.07.2013 (2TR-FE) |AIB Vincotte International, |E6-51R-02 1109 Ext.02 вiд 01.07.2013 |Бельгiя |протокол випробувань: | |H1360395522/175 вiд 17.06.2013 (1GR-FE) | |E6-51R-02 1110 Ext.03 вiд 01.07.2013 | |протоколи випробувань: | |H1360395522/176, 177 вiд 17.06.2013 (1KD-FTV) Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-51R-02 1131 Ext.02 вiд 29.08.2014 №51-02 |Mobilite et Transports, |протокол випробувань: |Бельгiя |H1460443330/351 вiд 20.08.2014 (2AR-FE) |AIB Vincotte International, |E6-51R-02 1132 Ext.01 вiд 29.08.2014 |Бельгiя |протокол випробувань: | |H1460443330/352 вiд 20.08.2014 (2GR-FE) Правила ЄЕК ООН |Vehicle Certification |E11 51R-02 3432 Ext.04 вiд 24.05.2013 №51-02 |Agency, Великобританiя |e11*70/157*2007/34*3432*03 вiд 24.05.2013 | |протокол випробувань: | |ESL233392 вiд 24.08.2011 (1ZR-FAE) | |E11 51R-02 3433 Ext.04 вiд 24.05.2013 | |e11*70/157*2007/34*3433*03 вiд 24.05.2013 | |протокол випробувань:\\"]
[20,"UA 1.009.0108753-15","ВГ528204",3,"ГЄ123988","| |ESL233395 вiд 26.07.2011 (2ZR-FAE) | |E11 51R-02 3437 Ext.03 вiд 26.09.2011 | |e11*70/157*2007/34*3437*02 вiд 26.09.2011 | |протокол випробувань: | |ESL233391 вiд 20.07.2011 (1AD-FTV) | |E11 51R-02 3438 Ext.03 вiд 26.09.2011 | |e11*70/157*2007/34*3438*02 вiд 26.09.2011 | |протокол випробувань: | |ESL233394 вiд 21.07.2011 (2AD-FTV) | |E11 51R-02 3439 Ext.03 вiд 26.09.2011 | |e11*70/157*2007/34*3439*02 вiд 26.09.2011 | |протоколи випробувань: | |ESL233393 вiд 26.07.2011, | |ESL233393а вiд 20.07.2011 (2AD-FHV) Правила ЄЕК ООН |Vehicle Certification |E11 51R-02 7631 Ext.01 вiд 12.04.2013 №51-02 |Agency, Великобританiя |протокол випробувань: | |ESN255606 NO-1NR вiд 11.07.2012 (1NR-FE) | |E11 51R-02 7632 Ext.03 вiд 14.04.2014 | |протокол випробувань: | |ESN255606 NO-1ZR вiд 11.07.2012 (1ZR-FAE) Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-83RII-05 0660 Ext.01 вiд 13.11.2013 №83-05 (В) |Mobilite et Transports, |протоколи випробувань: \"ЄВРО-4\"; |Бельгiя |H1360395522/615,616 вiд 21.10.2013 (3ZR-FE) Регламенти ЄС № |AIB Vincotte International, |e6*715/2007*195/2013J*0132*01 вiд 13.11.2013 715/2007 та |Бельгiя |протоколи випробувань: 692/2008 | |H1360395522/613,614 вiд 21.10.2013 (3ZR-FAE) \"ЄВРО-5\" | |E6-83RII-05 0659 Ext.01 вiд 13.11.2013 | |протоколи випробувань: | |H1360395522/608,609,610 вiд 21.10.2013 (2AR-FE) | |E6-83RII-05 0664 Ext.02 вiд 13.11.2013 | |протоколи випробувань: | |H1360395522/605,606 вiд 21.10.2013 (2AD-FTV) Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-83RII-05 0646 Ext.02 вiд 12.12.2012 №83-05 (В) |Mobilite et Transports, |протокол випробувань: \"ЄВРО-4\" |Бельгiя |Н1260345797/648 вiд 19.11.2012 (1UR-FE) |AIB Vincotte International, |E6-83RII-05 0634 Ext.04 вiд 12.12.2012 |Бельгiя |протокол випробувань: | |Н1260345797/651 вiд 08.11.2012 (1VD-FTV) Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-83RII-05 0630 Ext.04 вiд 01.07.2013 №83-05 (В) |Mobilite et Transports, |протоколи випробувань: \"ЄВРО-4\"; |Бельгiя |H1360395522/150, 151 вiд 03.06.2013 (2TR-FE) Регламенти ЄС № |AIB Vincotte International, |e6*715/2007*195/2013J*0117*02 вiд 05.09.2013 715/2007 та |Бельгiя |протокол випробувань: 692/2008 | |H1360395522/384 вiд 19.08.2013 (1GR-FE) \"ЄВРО-5\" | |E6-83RII-05 0592 Ext.02 вiд 01.07.2013 | |протоколи випробувань: | |H1360395522/148, 149 вiд 03.06.2013 (1KD-FTV) Правила ЄЕК ООН |Service public federal |E6-83RII-05 0626 Ext.04 вiд 29.08.2014 №83-05 (В) |Mobilite et Transports, |протокол випробувань: \"ЄВРО-4\"; |Бельгiя |H1460443330/353 вiд 20.08.2014 (2AR-FE) Регламенти ЄС № |AIB Vincotte International, |E6-83RII-05 0627 Ext.03 вiд 29.08.2014 715/2007 та |Бельгiя |протокол випробувань: 692/2008 | |H1460443330/354 вiд 20.08.2014 (2GR-FE) \"ЄВРО-5\" | |протокол випробувань: | |H1160161643/206 вiд 21.02.2011 (2GR-FE) Регламенти ЄС № |Vehicle Certification |e11*715/2007*195/2013J*5130*04 вiд 13.01.2014\\"]
[21,"UA 1.009.0108753-15","ВГ528204",4,"ГЄ123989","715/2007 та |Agency, Великобританiя |протокол випробувань: 692/2008 | |JSM240306(1ZR-FAE)6MT вiд 03.09.2011 (1ZR-FAE) \"ЄВРО-5\" | |e11*715/2007*195/2013J*5131*04 вiд 13.01.2014 | |протоколи випробувань: | |JSM240306(2ZR-FAE)6MT, JSM240306(2ZR-FAE)CVT вiд | |04.09.2011 (2ZR-FAE) | |e11*715/2007*195/2013J*5028*04 вiд 13.01.2014 | |протокол випробувань: | |JSM240306(1AD-FTV)6MT вiд 12.09.2011 (1AD-FTV) | |e11*715/2007*195/2013J*5029*04 вiд 13.01.2014 | |протокол випробувань: | |JSM240306(2AD-FT)6MT вiд 12.09.2011 (2AD-FTV) | |e11*715/2007*195/2013J*5030*05 вiд 13.01.2014 | |протоколи випробувань: | |JSM240306(2AD-FHV)(Ki) вiд 07.09.2011, | |JSM240306(2AD-FHV)6MT, JSM240306(2AD-FHV)6AT вiд | |10.09.2011 (2AD-FHV) Правила ЄЕК ООН |Vehicle Certification |e11*715/2007*136/2014J*7672*02 вiд 14.04.2014 №83-05 (В) |Agency, Великобританiя |протоколи випробувань: \"ЄВРО-4\"; | |JSM248520(1NR-FE,E5,MNC1)(a), JSM248520(OBD), Регламенти ЄС № | |JSM248520(1NR-FE)ECO вiд 20.04.2012, 03.08.2012, 715/2007 та | |JSN264513(1NR-FE, no S&S), JSN264513(1NR-FE, with 692/2008 | |S&S) вiд 27.02.2013 (1NR-FE) \"ЄВРО-5\" | |E11 83RII-05 4584 Ext.02 вiд 30.09.2013 | |протокол випробувань: | |JSM247789(1ZR-FAE)(d) вiд 20.04.2012 (1ZR-FAE) ТУУ 34.3-0152769|Випробувальний центр |Протокол сертифiкацiйних випробувань 5-028:2010 |дорожнiх транспортних |№ 02.1401-2015 вiд 31.08.2015 \"Елементи фiльтр|засобiв, запчастин та | увальнi повiтряо|приладдя ЗАТ \"Запорiзький | чисникiв двигунi|автомобiлебудiвний завод\" | в внутрiшнього з|(атестат акредитацiї № | горяння. Технiчн|2Т828), 69600 м. Запорiжжя, | i умови\" п. 1.2.|пр. Ленiна, 8. | 2, 1.2.3, 1.2.4,| | 1.2.5, 1.2.6, 1| | .2.7 | | ТУУ34.3-01527695|Випробувальний центр |Протокол сертифiкацiйних випробувань -025:2010 |\"Науково-випробувальний |№61-1/С-13 вiд 21.02.2013 \"Складовi частин|центр \"Надiйнiсть\" | и цилiндро-поршн|Нацiонального технiчного | евої групи та га|унiверситету України | зорозподiльчого |\"Київський полiтехнiчний | механiзму двигун|iнститут\" (03056, м. | iв внутрiшнього |Київ-56, пр. Перемоги, 37) | згоряння автомоб|Атестат акредитацiї № 2Н115 | iлiв. Технiчнi у| | мови\" Клапани: п| | п.1.2.4, 1.3.1, | | 1.3.2 | |\\"]
[22,"UA 1.009.0108753-15","ВГ528204",5,"ГЄ123990","ТУУ34.3-01527695|Випробувальний центр |Протокол сертифiкацiйних випробувань -025:2010 \"Склад|\"Науково-випробувальний |№247-1/С-13 вiд 15.08.2013 овi частини цилi|центр \"Надiйнiсть\" | ндро-поршневої г|Нацiонального технiчного | рупи та газорозп|унiверситету України | одiльчого механi|\"Київський полiтехнiчний | зму двигунiв вну|iнститут\" (03056, м. | трiшнього згорян|Київ-56, пр. Перемоги, 37) | ня автомобiлiв. |Атестат акредитацiї № 2Н115 | Технiчнi умови\" | | Поршнi пп.1.2.2,| | 1.3.1, 1.3.2 | |\\"]
[23,"UA 1.009.0108754-15","ВГ528205",1,"ГЄ123993","Найменування |Артикул |Кiлькiсть |Код УКТ ЗЕД Барабан гальмiвний |52761 |4 |8708309998 Барабан гальмiвний |42431 |2 |8708309998 Колодки гальмiвнi |04466 |1 |8708309198 Колодки гальмiвнi |04466 |3 |8708309198 Колодки гальмiвнi |04465 |59 |8708309198 Колодки гальмiвнi |04466 |123 |8708309198 Колодки гальмiвнi |04466 |5 |8708309198 Колодки гальмiвнi барабаннi |04495 |6 |8708309998 Колодки гальмiвнi барабаннi |04495 |2 |8708309998 Цилiндр гальмiвний |47028 |2 |8708309998 Цилiндр гальмiвний |47201 |2 |8708309998 Цилiндр гальмiвний |47730 |2 |8708309998 Цилiндр гальмiвний |47201 |4 |8708309998 Шланг гальмiвний |90947 |13 |4009320000 Шланг гальмiвний |90080 |4 |4009320000 Всього 232 од.\\"]
[24,"UA 1.009.0108754-15","ВГ528205",2,"ГЄ123994","Правила ЄЕК ООН |Service public federal Mobilite et |E6-13-HRESC-00 2748 Ext.02 вiд 13.11.2013 №13-09 |Transports, Бельгiя |протоколи випробувань: |AIB Vincotte International, Бельгiя |H1360395522/627,628 вiд 21.10.2013 Правила ЄЕК ООН |Service public federal Mobilite et |E6-13-HRESC-00 2046 Ext.07 вiд 16.11.2012 №13-09 |Transports, Бельгiя |протокол випробувань: |AIB Vincotte International, Бельгiя |Н1260161643/018 вiд 08.11.2012 Правила ЄЕК ООН |Service public federal Mobilite et |E6-13HRESC-00 2324 Ext.06 вiд 28.03.2014 №13-09 |Transports, Бельгiя |протоколи випробувань: |AIB Vincotte International, Бельгiя |H1460443330/107, 108, 109 вiд 24.03.2014 Правила ЄЕК ООН |Service public federal Mobilite et |E6-13-HRESC-00 2595 Ext.04 вiд 29.08.2014 №13-09 |Transports, Бельгiя |протокол випробувань: |AIB Vincotte International, Бельгiя |H1460443330/357 вiд 20.08.2014 Правила ЄЕК ООН |Vehicle Certification Agency, |E11 13HRESC-00 0211 Ext.11 вiд 24.05.2013 №13-09 |Великобританiя |протокол випробувань: | |ESN262224 вiд 05.10.2012 Правила ЄЕК ООН |Vehicle Certification Agency, |E11 13HRESC-00 6575 Ext.02 вiд 14.04.2014 №13-09 |Великобританiя |протоколи випробувань: | |ESN255606-Brakes Dyn E18U(a) вiд | |04.09.2012, JSN269154(ESC) вiд 27.03.2013 | |E11 13HRESC-00 6576 Ext.02 вiд 14.04.2014 | |протокол випробувань: | |ESN255606-Brakes Dyn E18U(a) вiд | |04.09.2012 Правила ЄЕК ООН |Випробувальний центр дорожнiх |Протокол сертифiкацiйних випробувань №90-01 |транспортних засобiв, запчастин та |№ 02.1339-2015 вiд 29.01.2015 |приладдя ЗАТ \"Запорiзький |№ 02.1367-2015 вiд 15.06.2015 |автомобiлебудiвний завод\" (атестат | |акредитацiї № 2Т828), 69600 м. | |Запорiжжя, пр. Ленiна, 8 | ТУУ34.3-01527695-023:2010 \"Шланги гнучкi з | |Протокол сертифiкацiйних наконечниками гiдравлiчного приводу гальм | |випробувань автомобiлiв. Технiчнi умови\", пп.1.2.3, | |№ 02.1196-2014 вiд 13.05.2014 1.3 (табл. 2 крiм пп. 7,8), 1.3.1, 1.3.2. | | 1.3.5, 1.3.7, 1.3.9 | | ТУУ34.3-01527695-024:2010 \"Цилiндри | |Протокол сертифiкацiйних гiдравлiчнi гальмовi колiснi барабанних | |випробувань гальмових механiзмiв\", пп. 1.2.1.1, 1.3.1, | |№ 02.1249-2014 от 18.07.2014 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6. 1.3.7, 1.3.8, | | 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11 | | ТУУ 34.3-01527695-027:2010 \"Диски та | |Протокол сертифiкацiйних барабани гальмiвнi колiсних транспортних | |випробувань засобiв. Технiчнi умови\" Диски: пп.1.2.1 | |№ 02.1324-2015 вiд 12.01.2015 (табл.1, рис.Б1), 1.3.1, 1.3.4. 1.3.5, | | 1.3.6, 1.3.11 | |\\"]
[25,"UA 1.009.0108756-15","ВГ528206",1,"ГЄ123995","Найменування |Артикул |Кiлькiсть |Код УКТ ЗЕД Амортизатор пiдвiски |E6210 |2 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48510 |48 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48511 |32 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48520 |1 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48530 |68 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48531 |31 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48540 |4 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |E4302 |2 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48510 |2 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48530 |3 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48510 |2 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48530 |2 |8708803598 Амортизатор пiдвiски |48531 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48066 |2 |8708803598 Важiль пiдвiски |48067 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48068 |9 |8708803598 Важiль пiдвiски |48069 |11 |8708803598 Важiль пiдвiски |48605 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48606 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48610 |11 |8708803598 Важiль пiдвiски |48620 |9 |8708803598 Важiль пiдвiски |48630 |9 |8708803598 Важiль пiдвiски |48640 |12 |8708803598 Важiль пiдвiски |48660 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48670 |3 |8708803598 Важiль пiдвiски |48730 |2 |8708803598 Важiль пiдвiски |48770 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48780 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |54500 |5 |8708803598 Важiль пiдвiски |54501 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48068 |22 |8708803598 Важiль пiдвiски |48069 |25 |8708803598 Важiль пiдвiски |48610 |2 |8708803598 Важiль пiдвiски |48068 |1 |8708803598 Важiль пiдвiски |48069 |1 |8708803598\\"]
[26,"UA 1.009.0108756-15","ВГ528206",2,"ГЄ123996","Наконечник рульової тяги |45046 |2 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45044 |2 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45046 |13 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45047 |4 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45411 |1 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45460 |7 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45470 |2 |8708949998 Наконечник рульової тяги |D8520 |1 |8708949998 Наконечник рульової тяги |D8640 |1 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45046 |4 |8708949998 Наконечник рульової тяги |45047 |2 |8708949998 Опора кульова |43330 |9 |8708803598 Опора кульова |43340 |4 |8708803598 Опора кульова |43360 |1 |8708803598 Опора кульова |43330 |4 |8708803598 Опора кульова |43330 |1 |8708803598 Опора кульова |43330 |3 |8708803598 Сайлентблок важеля |42210 |16 |4016995290 Сайлентблок важеля |48061 |14 |4016995290 Сайлентблок важеля |48075 |2 |4016995290 Сайлентблок важеля |48076 |3 |4016995290 Сайлентблок важеля |48632 |6 |4016995290 Сайлентблок важеля |48654 |16 |4016995290 Сайлентблок важеля |48655 |17 |4016995290 Сайлентблок важеля |48674 |11 |4016995290 Сайлентблок важеля |48702 |8 |4016995290 Сайлентблок важеля |48725 |40 |4016995290 Сайлентблок важеля |55152 |2 |4016995290 Сайлентблок важеля |90389 |4 |4016995290 Сайлентблок важеля |48725 |2 |4016995290 Сайлентблок важеля |48725 |10 |4016995290 Сайлентблок важеля |54570 |4 |4016995290 Тяга пiдвiски |48710 |2 |8708803598 Тяга пiдвiски |48661 |1 |8708803598 Тяга пiдвiски |48705 |1 |8708803598 Тяга пiдвiски |48706 |2 |8708803598 Тяга пiдвiски |48710 |32 |8708803598\\"]
[27,"UA 1.009.0108756-15","ВГ528206",3,"ГЄ123997","Тяга пiдвiски |48730 |5 |8708803598 Тяга пiдвiски |48740 |4 |8708803598 Тяга пiдвiски |48780 |5 |8708803598 Тяга пiдвiски |55110 |1 |8708803598 Тяга пiдвiски |55111 |1 |8708803598 Тяга пiдвiски |55120 |1 |8708803598 Тяга пiдвiски |55121 |1 |8708803598 Тяга пiдвiски |48730 |1 |8708803598 Тяга пiдвiски |48740 |3 |8708803598 Тяга рульова |45503 |47 |8708949998 Тяга рульова |D8521 |2 |8708949998 Тяга рульова |45503 |5 |8708949998 Тяга рульова |45503 |8 |8708949998 Тяга рульова |45460 |1 |8708949998 Тяга рульова |45503 |9 |8708949998 Всього 677 од.\\"]
[28,"UA 1.009.0108758-15","ВГ528207",1,"ГЄ123850","Правила ЄЕК ООН №10-02 |Service public federal Mobilite |E6-10R-03 0413 Ext.02 вiд |et Transports, Бельгiя |13.11.2013 |AIB Vincotte International, |протокол випробувань: |Бельгiя |H1360395522/629 вiд 21.10.2013 Правила ЄЕК ООН №10-02 |Service public federal Mobilite |E6-10R-03 0183 Ext.05 вiд |et Transports, Бельгiя |12.12.2012 |AIB Vincotte International, |протокол випробувань: |Бельгiя |Н1260345797/679 вiд 19.11.2012 Правила ЄЕК ООН №10-02 |Service public federal Mobilite |E6-10R-03 0222 Ext.10 вiд |et Transports, Бельгiя |28.03.2014 |AIB Vincotte International, |протоколи випробувань: |Бельгiя |H1460443330/110, 111, 112 вiд | |24.03.2014 Правила ЄЕК ООН №10-02 |Service public federal Mobilite |E6-10R-03 0235 Ext.03 вiд |et Transports, Бельгiя |29.08.2014 |AIB Vincotte International, |протоколи випробувань: |Бельгiя |H1460161643/328,329 вiд | |03.06.2014 Правила ЄЕК ООН №10-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 10R-03 4657 Ext.10 вiд |Великобританiя |13.01.2014 | |протокол випробувань: | |VSP280695 вiд 15.10.2013 Правила ЄЕК ООН №10-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 10R-03 7772 Ext.04 вiд |Великобританiя |14.04.2014 | |протокол випробувань: | |JSP293537 вiд 13.02.2014 ОСТ 37.003.081-87 |Випробувальний центр |Протокол сертифiкацiйних \"Свечи зажигания искровые. |\"Науково-випробувальний центр |випробувань Общие технические условия\",|\"Надiйнiсть\" Нацiонального |вiд 30.09.2014 за №120-01/С-14 пп. 2.2-2.9, 2.11-2.13, |технiчного унiверситету України | |\"Київський полiтехнiчний |№73-01/С-14 вiд 16.05.14 |iнститут\" (03056, м. Київ-56, пр. | |Перемоги, 37) | |Атестат акредитацiї № 2Н115 вiд | |24.12.07 | ГОСТ 3940:2007 |випробувальнbq центр \"Випробувач\",|Протокол сертифiкацiйних \"Електроустаткування |м. Бориспiль Київської обл, вул.. |випробувань автотракторне. Загальнi |З. Космодем`янської, 17, Атестат |№СВ-2014-86/1 вiд 25.07.2014р технiчнi умови\", |акредитацiї № 2Н408. | пп.4.1-4.5, 4.7, 4.8, 4.9, | | 4.12-4.16, 4.18-4.20, 4.22,| | 4.23.2 | |\\"]
[29,"UA 1.009.0108760-15","ВГ528208",1,"ГЄ123998","Найменування |Артикул |Кiлькiсть |Код УКТ ЗЕД Лiхтар заднього свiтла |81560 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81456 |3 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81457 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81490 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81550 |2 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81551 |7 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81555 |4 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81561 |10 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81570 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81580 |2 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81581 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81590 |2 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81591 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81911 |3 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81561 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81561 |1 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81550 |4 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81560 |2 |8512200090 Лiхтар заднього свiтла |81590 |1 |8512200090 Повторювач поворотiв |81740 |1 |8512200090 Повторювач поворотiв |26160 |1 |8512200090 Повторювач поворотiв |81730 |14 |8512200090 Повторювач поворотiв |81731 |7 |8512200090 Повторювач поворотiв |81740 |7 |8512200090 Повторювач поворотiв |81741 |3 |8512200090 Повторювач поворотiв |81740 |1 |8512200090 Повторювач поворотiв |81740 |2 |8512200090 Фара переднього свiтла |81130 |7 |8512200090 Фара переднього свiтла |81145 |5 |8512200090 Фара переднього свiтла |81170 |4 |8512200090 Фара переднього свiтла |81185 |5 |8512200090 Фара переднього свiтла |81145 |1 |8512200090 Фара переднього свiтла |81105 |2 |8512200090 Фара переднього свiтла |81106 |1 |8512200090 Фара переднього свiтла |81130 |2 |8512200090\\"]
[30,"UA 1.009.0108760-15","ВГ528208",2,"ГЄ123999","Фара переднього свiтла |81145 |1 |8512200090 Фара переднього свiтла |81170 |2 |8512200090 Фара переднього свiтла |81185 |1 |8512200090 Фара поворота |81611 |3 |8512200090 Фара поворота |81621 |1 |8512200090 Фара протитуманна |81210 |1 |8512200090 Фара протитуманна |81210 |3 |8512200090 Фара протитуманна |81211 |7 |8512200090 Фара протитуманна |81220 |2 |8512200090 Фара протитуманна |81221 |6 |8512200090 Фара протитуманна |81025 |1 |8512200090 Фара протитуманна |81210 |1 |8512200090 Фара протитуманна |81211 |3 |8512200090 Фара протитуманна |81220 |1 |8512200090 Лiхтар освiтлення номерного знаку |81271 |5 |8512200090 Всього 149 од.\\"]
[31,"UA 1.009.0108760-15","ВГ528208",3,"ГЄ124000","Правила ЄЕК ООН № 48-02 |Service public federal |E6-48R-04 0353 Ext.01 вiд 13.11.2013 |Mobilite et Transports, Бельгiя|протокол випробувань: |AIB Vincotte International, |H1360395522/640 вiд 21.10.2013 |Бельгiя | |Service public federal |E6-48R-04 0285 Ext.04 вiд 10.07.2013 |Mobilite et Transports, Бельгiя|протокол випробувань: |AIB Vincotte International, |Н1360161643/457 вiд 19.06.2013 |Бельгiя | |Service public federal |E6-48R-03 0320 Ext.05 вiд 08.08.2013 |Mobilite et Transports, Бельгiя|протокол випробувань: |AIB Vincotte International, |H1360274330/001 вiд 07.08.2013 |Бельгiя | |Service public federal |E6-48R-04 0393 вiд 29.08.2014 |Mobilite et Transports, Бельгiя|протокол випробувань: |AIB Vincotte International, |H1460161643/142 вiд 10.07.2014 |Бельгiя | |Vehicle Certification Agency, |E11 48R-04 2336 Ext.08 вiд 14.01.2013 |Великобританiя |протоколи випробувань: | |ESL233389 вiд 26.07.2011, ESL233389a | |вiд 27.07.2011 |Vehicle Certification Agency, |E11 48R-04 3538 Ext.01 вiд 12.04.2013 |Великобританiя |протокол випробувань: | |JSN269165 вiд 18.03.2013\\"]
[32,"UA 1.009.0108763-15","ВГ528210",1,"ГЄ124001","№ з/п |Назва та адреса заводу 1 |\"ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH , Dorfstrasse 2 D-57462 Olpe (Нiмеччина) 2 |\"ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH , Hans Bilstein Werk D-54429 Mandern (Нiмеччина) 3 |\"ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH , Oeger Strasse 85 D-58119 Hagen-Hohenlimburg |(Нiмеччина) 4 |ThyssenKrupp Federn und Stabilizatoren GmbH , Oeger Strasse 85, 58119 Hagen-Hohenlimburg |Deutschland (Нiмеччина) 5 |ThyssenKrupp Bilstein GmbH , Division Aftermarket Milsper Strasse 215, D-58256 Ennepetal |(Нiмеччина) 6 |ThyssenKrupp Bilstein Sasa S.A, de C.V , 2075 W.Big Beaver Road, Suite 100, Troy, |Michigan 48084 (США) 7 |\"ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A , Henri Coanda 8 RO-550234 Sibiu (Румунiя) 8 |ThyssenKrupp Bilstein Brasil-Molas e Componenres de Suspensao Ltda , Av.abrahao Goncalves |Braga, 4-Vila Arapua 04186-902 Sao Paulo SP Brasil (Бразилiя) 9 |ThyssenKrupp Bilstein Brasil Molas e Barras Estabilizadoras Ltda , Av. Industrial, |1850-Jardim das Rosas 32400-000-Ibirite-MG, Brazil (Бразилiя) 10 |\"ThyssenKrupp Fawer Liaoyang Springs Co., Ltd , N0.168, Shuangsheng Road, Liaoyang ity, |Liaoning Province, P.R.China (Китай) 11 |\"ThyssenKrupp Bilstein Woodhead Ltd , 177 Kirkstall Road Leeds LS4 2 AQ United Kingdom |(Велика Британiя) 12 |ThyssenKrupp Bilstein of America , 8685 Berk Boulevard 45015-2205 Hamilton, Ohio USA (США) 13 |THYSSENKRUPP BILSTEIN IBERICA, S.L.U , C/Pertxeta, 22-E-48810 Alonsotegi-Bizkaia (Iспанiя) 14 |ThyssenKrupp Bilstein Tuning GmbH\", Milsper Strasse 214 D-58256, (Нiмеччина) 15 |MAYSAN MANDO OTOMOTIV PARCALARI SAN.VE TIC A.S , Org.san.Bolg. Yesil Cad., No26, Tr-16159, |Bursa, Turkey (Туреччина) 16 |AL-KO Record S.A , Carretera Durango-Elorrio Nr.25/Aptdo.23, E-48220 Abadiano (Vizcaya) |(Iспанiя) 17 |ZF SACHS ARGENTINA S.A , Av.de la Universidad 51, (2400) San Francisco, Prov. De Cordoba, |Republica Argentina (Аргентина). 18 |KYB Corporation , World Trade Center Bldg P.O.Box №.3., 4-1, Hamamatsu-cho, 2-chome |Minato-ku, Tokyo 105-6111, Japan (Японiя) Всього 18 позицiй\\"]
[33,"UA 1.009.0108764-15","ВГ528217",1,"ГЄ124002","№ з/п |Назва заводу |Адреса заводу 1 |ZF Friedrichshafen AG |Graf-von-Soden-Platz 1 88046 Friedrichshafen - Germany | |(Нiмеччина) 2 |ZF Boge Elastmetall |1102 Aviation Blvd. Herbon, KY 41048 USA (США) 3 |ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s |Stroj rensk 2 91702 Trnava Slowakei (Словаччина) 4 |ZF Boge Elastmetall Espana, S.A. |Poligono Industrial Santiga, c/Obradors, 7 08130 Sta. | |Perpetua de Mogoda Spain (Iспанiя) 5 |ZF Sachs Korea Co., Ltd |853-8 Oe-Dong Changwon-Shi Gyeongsangnam-Do 641-020 | |Korea (Республiка Корея) 6 |ZF SACHS ARGENTINA S.A. |Av. De la Universidad 51, (2400) San Francisco, Prov. | |De Cordoba, Republica Argentina (Аргентина) 7 |ZF SACHS SUSPANSIYON SISTEMLERI |Gebze Organize Sanayi Bolgesi 400. Sokak Gebze / |SANAYI VE TICARET A.S. |KOCAELI TURKEY (Туреччина) 8 |ZF Sachs AG |Ernst-Sachs-Strabe 62 D-97424 Schweinfurt (Нiмеччина) 9 |ZF Sachs Suspension Mexico, S.A. |Km. 3.5 Carretera El Salto - La Capilla El Salto, |de C.V. |Jalisco, C.P. 45680 Mexico (Мексика) 10 |ZF DOBRASIL LTDA-DIVISAO ZF SACHS|Rua Sachs, 555 14808-808 Araraquara-SP Brasil (Бразилiя) 11 |ZF DO BRASIL LTDA DIVISAO ZF |Av. Piraporinha, 1000-Joranopolis 09891-901 Sao |SACHS |Bernardo do Campo-SP Brazil (Бразилiя) 12 |ZF Sachs South Africa (Pty) Ltd |18 Bentonite Street, Alrode Expension 7 ALBERTON, |Alrode |Republic of South Africa (ПАР) 13 |ZF Sachs AG Corporate Suspension |Ernst-Sachs-Stra e 62 D-97424 Schweinfurkt, Germany |Division |(Нiмеччина) 14 |Suchs Automotive Components & |No. 4440, Yuanjiang Road, Minhang District, Shangai |Systems Shanghai Co., Ltd. |201111, P.R. China (Китай) 15 |ZF Sachs Espa a, S.A. Sociedad |Barrio Aretxalde 130 48196 Lezama (Vizcanya) Spain |Unipersonal |(Iспанiя) 16 |ZF Sachs Automotive Mexico, S.A. |Industria Metalurgica 1010-2, Parque Industrial Ramos |de C.V. |"]
[34,"UA 1.009.0108764-15","ВГ528217",1,"ГЄ124002","Arizpe Ramos Arizpe, Coahulia, C.P. 25900 Mexico | |(Мексика) 17 |ZF Sachs Slovakia a.s. |Stroj rensk 917 02 Trnava Slowakei (Словаччина) 18 |ZF Sachs Italia S.p.A. Societ |Via Nazionale 209 Villar Perosa (TO 10069-Villar Perosa |del gruppo ZF Sachs |(Torino) (Italien) (Iталiя) 19 |ZF Sachs Automotive of America |15 Spiral Drive Florence, Kentucky 41042 USA (США) 20 |ZF Sachs Suspension France S.A.S.|Allee Markam 60252 Mouy Cedex FRANCE (Францiя) 21 |ZF Japan Co., Ltd. |Palazzo Astec 7,8F, 2-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, | |105-0021 Tokyo, Japan (Японiя) 22 |SIA`AM Societe Industrielle |Z.I. Bir Kassaa, Rue de la Laine TN-2013 Ben Arous |d`Amortisseurs\" |(Тунiс) 23 |ZF BOGE ELASTMETALL AUSTRALIA |50-56 Redwood Drive, DINGLEY, Vic, 3172, Australia | |(Австралiя) 24 |Vibracoustic Polska sp.zo.o |Komorniki, ul. Polna 7* PL-55-300 Sroda Slaska (Польща) 25 |GUMITECH Gumitechnologial Kft |Ujhegyl ut 25-31 H-1108 Budapest (Угорщина) 26 |FABRIKA AUTOMOBILSKIH DELOVA |Serbia - 32300 Gornji Mitanovac Kneza Aleksandra 210 |FAD AD |(Cербiя) 27 |ZF Nederland B.V. |Distributiweg 7, 2645 EG Delfgauw Niderlande | |(Нiдерланди) 28 |ZF Asia Pacific Pte.Ltd |11 Tuas Drive 1, 638678 Singapore (Сiнгапур) 29 |ZF Danmark ApS |Taastrupgaardsvej 8-10, 2630 Taastrup Danmark (Данiя) 30 |ZF Services Belgium |Van Osslaan 1 b 26 Av. Van Oss 1120 Brussel (Бельгiя) 31 |ZF Services Schweiz AG |Sandbuelstrasse 3, 8604 Volketswill Schweiz (Швейцарiя) 32 |TRW AUTOMOTIVE |Zitavska 14 21 464 01 Frydlant v Cechach Tschechische | |Republik (Чехiя) 33 |ANVIS GROUP S.C.ANVIS S.R.L |440186 Fagului 35 Satu Mare, Rumanien (Румунiя) 34 |CCYS+CTC GROUP |525 Alley, Chung Hwa Road, Sec.1,Wu-Chi, Taichung City | |435, Taiwan (Тайвань) Всього 34 позицiї\\"]
[35,"UA 1.009.0108945-15","ВГ528236",1,"ГЄ124029","Виробник ДТЗ: |\"Jaguar Land Rover Limited \", Великобританiя Маpка ДТЗ: |LAND ROVER Торгова назва ДТЗ: |Discovery Sport Позначення типу ДТЗ: |LC Варiанти, версiї (за VIN): |SALCA2?G??H?????? |SALCA2?C??H????? | |SALCA2?E??H?????? Кaтегоpiя ДТЗ: |M1 Колiсна фоpмула/ведучi колеса: |4х4 / всi Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, поперечне Тип кузова/кiлькiсть дверей: |АС, унiверсал / 5 Кiлькiсть мiсць попереду/ззаду: |2 / 3 |2 / 3+2 |2 / 3 |2 / 3+2 Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |4589 - 4849 - шиpина: |1894 - висота: |1690 - 1724 Колiсна база, мм: |2741 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: |1621 / 1630 Маса споpядженого ДТЗ, кг: |1821 - 1972 |1907 - 2029 |1835 - 2026 |1944 - 2079 Повна маса ДТЗ, кг: |2505 |2620 |2505 |2640 Маса максимального навантаження, | | | | кг: | | | | - на пеpедню вiсь: |1340 |1310 |1340 |1310 - на задню вiсь: |1270 |1430 |1270 |1430 Допустима маса причепа, кг: | - без гальм: |750 - з гальмами: |2000 |1800 - 2500 |1750 - 2200\\"]
[36,"UA 1.009.0108945-15","ВГ528236",2,"ГЄ124030","Двигун: |бензиновий, |чотиритактний дизель |чотиритактний | |з турбонагнiтачем |та промiжним охолодженням повiтря (iнтеркулером) 1) маpка (виробник): |FORD MOTOR COMPANY 2) модель, тип: |204PT |224DT |224DT (8-й знак позначення VIN): |(G) |(С) |(E) - рiвень екологiчних норм: |\"ЄВРО-5\" |\"ЄВРО-6\" |\"ЄВРО-5\" |\"ЄВРО-5\" 3) кiлькiсть та розташування |4, рядне |4, рядне |4, рядне цилiндpiв: | | | 4) pобочий об'єм, куб.см: |1999 |2179 |2179 5) ступiнь стиснення: |10,0 0,5 |15,8 0,5 |15,8 0,5 6) максимальна потужнiсть, кВт |177 при 5500 |110 при 4000 |140 при 3500 при хв-1: | | | 7) максимальний крутний момент, |340 при 1750 |380 при |400 при |420 при 1750 Нм при хв-1: | |1750 |1750 | | |(low) | | 8) паливо: |бензин |дизельне |неетильований | 9) система живлення: |безпосереднє |безпосереднє впорскування палива з |впорску-вання |електронним керуванням Common Rail Bosch |палива Bosch | - повiтряний фiльтр (марка, тип): |Mann & Hummel |Mann & Hummel P0070 |P0071 | - паливний насос (марка, тип): |--- |Bosch 6G9Q-9A543-B* / 0 445 010 139 - форсунки (марка, тип): |--- |Bosch СG9|Bosch BG9Q-9F593-D* / 0 445 | |Q-9F593-А|116 043 | |* / 0 445| | | 116 055 | | |(low) | - турбокомпресор (марка, тип): |Borg Warner, |MHI, |AG9N-6K68|BG9E-6K68|TD04L4-11TK3-V* |2-A* |2-A* | 10) система запалювання: |електронна Bosch |--- - котушка запалювання (марка, |Diamond, |--- тип): |CM5E-12A366-B* | - свiчки запалювання (марка, тип):|NGK, Ford, |--- |CYFS12YPC |\\"]
[37,"UA 1.009.0108945-15","ВГ528236",3,"ГЄ124031","|204PT |224DT 11) система випуску: |глушники та система нейтpaлiзaцiї вiдпpацьованих газiв - нейтралiзатори (марка, тип): |KAT126, KAT 127 |KAT 118 - сажовий фiльтр (марка, тип): |--- |DPF 011 - переднiй глушник (марка, тип): |DAM 113 або DAM 112 |DAM113 або вiдсутнiй - заднiй глушник (марка, тип): |DAM 039 (х2) або DAM 148 (х2) |DAM 110 (х2) або DAM 108 |або DAM 108 | |204PT |224DT |224DT Тpансмiсiя: |гiдромеханiчна |механiчна 1) зчеплення: |гiдротрансформатор |сухе, однодискове 2) коpобка пеpедач: |дев'ятиступiнчаста автоматична|шестиступiнчаста механiчна I - |4.713 |3.750 II - |2.842 |1.905 III - |1.909 |1.182 IV - |1.382 |0.838 V - |1.000 |0.652 VI - |0.808 |0.540 VII - |0.699 |--- VIII - |0.580 |--- IX - |0.480 |--- З.Х - |3.830 |2.750 - пеpедавальнi числа головної |4.544 |3.944 |4.267 (low) |4.533 пеpедачi: | | | | Пiдвiска: | - пеpедня: |незалежна, типу Макферсон, з витими пружинами - задня: |незалежна, багатоважiльна, з витими пружинами Pульове керування: |типу \"шестерня-рейка\" з електропiдсилювачем\\"]
[38,"UA 1.009.0108945-15","ВГ528236",4,"ГЄ124032","Гальмiвнi системи: | - pобоча: |гiдpaвлiчнa, двоконтуpнa, з роздiлом контурiв по дiагоналi, з |вaкуумним пiдсилювaчем, гaльмiвнi мехaнiзми пеpеднiх та зaднiх |колiс - дисковi, |з АБС (категорiя 1) - запасна: |кожен з контуpiв pобочої гaльмiвної системи - стоянкова: |електромехaнiчний пpивод нa гaльмiвнi механiзми зaднiх колiс Шини/колеса: | Розмiр шин |Мiнiмальний |Мiнiмальний |Розмiр ободу |Вилiт диску |iндекс |iндекс швидкостi | |(мм) |навантаження | | | 225/65R17 |106 |V |7,0J x 17 |45 235/65R17 |104, 108 |V |7,5J x 17 |45 235/60R18 |107 |H, V |8,0J x 18 |45 235/55R19 |105 |V, W |8,0J x 19 |45 245/45R20 |103 |V, W |8,0J x 20 |45\\"]
[39,"UA 1.009.0108945-15","ВГ528236",5,"ГЄ124033","Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-10R-04 8506 Ext.02 вiд 17.08.2015 №10-02 | |протокол випробувань ESQ307629 вiд 15.03.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-13HRESC-00 6723 Ext.06 вiд 17.08.2015 №13-09 | |протокол випробувань ESR327375 вiд 07.07.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-14R-07 2158 Ext.02 вiд 17.08.2015 №14-03 | |протокол випробувань ESP 278414 вiд 15.07.2014 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-16R-06 8007 Ext.02 вiд 17.08.2015 №16-04 | |протокол випробувань ESP 278417 вiд 15.07.2014 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|e11*715/2007*136/2014J*8126*02 вiд 14.11.2014 №24-03 | |протокол випробувань ESQ329273 вiд 06.10.2014 | |e11*715/2007*136/2014J*8127*02 вiд 07.01.2015 | |протокол випробувань ESQ309274 вiд 06.10.2014 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-26R-03 6625 Ext.04 вiд 17.08.2015 №26-02 | |протокол випробувань ESQ307634 вiд 12.03.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-43R-01 6731 Ext.01 вiд 17.08.2015 №43-00 | |протокол випробувань ESP 278426 вiд 15.07.2014 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-48R-05 3695 Ext.04 вiд 17.08.2015 №48-02 | |протокол випробувань ESQ 310807 вiд 21.10.2014 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя|E11-51R-02 7935 ext.03 вiд 02.09.2015 №51-02 | |протоколи випробувань: ESP278385 вiд 15.07.2014, | |ESQ306346 вiд 15.08.2014, | |ESR327362 вiд 02.09.2015 | |E11-51R-02 7936 ext.02 вiд 01.12.2014 | |протокол випробувань ESP 278384 вiд 15.07.2014, | |E11-51R-02 7941 ext.03 вiд 17.08.2015 | |протоколи випробувань: ESQ 303788 вiд 15.07.2014, | |ESR327364 вiд 17.08.2015 Регламенти ЄС № |VCA, Великобританiя|e11*715/2007*136/2014J*8125*02 вiд 03.12.2014 715/2007 та | |протокол випробувань ESP278394 вiд 07.08.2014 692/2008 \"ЄВРО-5\", | |e11*715/2007*2015/45W*8125*04 вiд 01.10.2015 \"ЄВРО-6\" | |протокол випробувань ESQ313858 вiд 20.02.2015 | |e11*715/2007*136/2014J*8126*02 вiд 14.11.2014 | |протокол випробувань ESQ329273 вiд 06.10.2014 | |e11*715/2007*136/2014J*8127*02 вiд 07.01.2015 | |протокол випробувань ESQ309274 вiд 06.10.2014\\"]
[40,"UA 1.009.0108948-15","ВГ528234",1,"ГЄ123982","1) Маpка (виробник) ДТЗ: |FORD 2) Комерцiйна назва ДТЗ: |EcoSport 3) Позначення типу ДТЗ: |JK8 4) Варiанти, версiї (за VIN): |WF0BXXMRKB??????? 5) Кaтегоpiя ДТЗ: |M1 6) Колiсна фоpмула / ведучi колеса: |2х4 / переднi 7) Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, поперечне 8) Тип кузова / кiлькiсть дверей: |AB, хетчбек / 5 9) Кiлькiсть мiсць попереду / ззаду: |2 / 3 10) Габаритнi pозмipи, мм: | - довжина: |4017-4273 - ширина: |1765 - висота (в спорядженому станi): |1613-1643 11) Колiсна база, мм: |2519 12) Колiя переднiх / заднiх колiс, |1487-1529 / 1477-1532 мм: | 13) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1314-1350 14) Повна маса, кг: |1705-1740 15) Максимальне навантаження, кг: | - на передню вiсь: |850-875 - на задню вiсь: |895-900 16) Допустима мaсa пpичепa, кг: | - причiп без гальм: |400-655 - причiп з гaльмaми: |400-750 17) Двигун: чотиритактний, бензиновий, з iскровим запалюванням (двигуни UEJB, UEJE), з турбонаддувом та промiжним охолоджувачем (iнтеркулером) (двигуни M1JC, M1JJ) 18) маpка (виробник): FORD 19) паливо: бензин неетилований (двигуни M1JC, M1JJ, UEJB, UEJE); 20) система живлення: розподiлене впорскування палива у впускний колектор (двигуни UEJB, UEJE); пряме впорскування палива у камеру згоряння (двигуни M1JC, M1JJ) 21) система впорскування палива, марка, тип: Ford та iншi, схваленi Ford, типу EFI (двигуни M1JC, M1JJ, UEJB, UEJE)\\"]
[41,"UA 1.009.0108948-15","ВГ528234",2,"ГЄ123983","модель, тип |рiвень екол|кiлькiсть та |робочий |максимальна |максимальний |ступiнь двигуна: |огiчних нор|розташування |об'єм, |потужнiсть, |крутний момент, |стиснення: |м: |цилiндрiв: |куб.см: |кВт при хв-1: |Н м при хв-1: | M1JC |\"ЄВРО-5\" |3, рядне |998 |92 при 6000 |170 при 1400-4500 |(10,0 0,3):1 M1JJ |\"ЄВРО-6\" |3, рядне |998 |92 при 6000 |170 при 1400-4500 |(10,0 0,3):1 UEJB |\"ЄВРО-5\" |4, рядне |1498 |82 при 6300 |140 при 4400 |(11,0 0,5):1 UEJE |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1498 |82 при 6300 |140 при 4400 |(11,0 0,5):1 22) повiтряний фiльтр, марка, тип: CN11-9C662-A?, B?, K? (двигуни UEJB, UEJE); CN11-9C662-D? (двигуни M1JC, M1JJ) 23) система запалювання: Ford та iншi, схваленi Ford, типу PCM Siemens EMS2211, Continental F38 (двигуни UEJB, UEJE); Ford та iншi, схваленi Ford, типу Bosch MED17 (двигуни M1JC, M1JJ) 24) котушка запалювання, мapкa, тип: Ford та iншi, схваленi Ford, типу \"DIS Coil\" (двигуни UEJB, UEJE); Ford та iншi, схваленi Ford, типу \"Coil on Plug\" (двигуни M1JC, M1JJ) 25) свiчки запалювання, мapкa, тип: Ford AYFS 22CB та iншi, схваленi Ford (двигуни UEJB, UEJE); Ford BM5G-12405-C? та iншi, схваленi Ford (двигуни M1JC, M1JJ) 26) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв: глушник(и) та система нейтралiзацiї: |заднiй глушник, |переднiй глушник, |нейтралiзатор, |мapкa, тип: |мapкa, тип: |мapкa, тип: для моделей з двигунами M1JC, M1JJ |1285566X |E4080702 |CV21-5E211-A?, B (1 нейтралiзатор та 2 глушники): | | |F?, CN11-5E211-B? для моделей з двигунами UEJB, UEJE |1500877 |E4064736, E4080702|CN11-5G232-H?, K? (1 нейтралiзатор та 2 глушники): | | | 27) Трансмiсiя: |механiчна | 28) зчеплення, маpка, тип: |сухе, однодискове |сухе, подвiйне 29) коробка передач, маpка, |B5B, B5S |DPS6G тип: | | |п'ятиступiнчаста, з ручним |шестиступiнчаста, автоматична |управлiнням | - передавальнi |I |II |III |IV |V |VI |з.х. |головна числа: | | | | | | | |передача DPS6G |3.917 |2.429 |1.436 |1.021 |0.867 |0.702 |3.507 |4.579/5.118 B5B |3.583 |1.926 |1.281 |0.951 |0.756 |- |3.615 |4.250 B5S |3.846 |2.038 |1.281 |0.951 |0.756 |- |3.615 |4.563\\"]
[42,"UA 1.009.0108948-15","ВГ528234",3,"ГЄ123984","30) головна передача, марка, тип: цилiндрична 31) Пiдвiска: - передня: Ford, незалежна, пружинна зi стiйками McPherson - задня: Ford, напiвнезалежна, пружинна з повздовжнiми важелями, з'єднаними поперечною балкою 32) Pульове упpaвлiння, маpка, тип: типу \"шестерня-рейка\" з електропiдсилювачем 33) Гальмiвнi системи: - pобоча: гiдравлiчна, двоконтурна (подiл - по дiагоналi) з пiдсилювачем та антиблокувальною системою (категорiя 1), гальма переднiх колiс - дисковi вентильованi, заднiх колiс - барабаннi - запасна: кожен з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: механiчний привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс 34) Шини: 195/65R15, 205/60R16, 205/50R17\\"]
[43,"UA 1.009.0108948-15","ВГ528234",4,"ГЄ123985","Правила ЄЕК ООН № |Vehicle Certification |E11-10R-048078 вiд 19.07.2013 10-02 |Agency, Великобританiя |протокол випробувань: ESP280551 вiд 19.07.2013 Правила ЄЕК ООН № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|E9-13-HR-00.3065 Ext.02 вiд 19.01.2015 13-09 |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: |Iспанiя |13-13H00000-0078 Ext.2 вiд 16.01.2015 |I.N.T.A, Iспанiя | Правила ЄЕК ООН № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|E9-14R-07.3025 Ext.02 вiд 11.04.2014 14-03 |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: |Iспанiя |13-14000000-0108 Ext.2 вiд 08.04.2014 |I.N.T.A, Iспанiя | Правила ЄЕК ООН № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|E9-16R-06.3033 Ext.03 вiд 08.04.2014 16-04 |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: |Iспанiя |13-16000000-0190 Ext.3 вiд 04.04.2014 |I.N.T.A, Iспанiя | Правила ЄЕК ООН № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|E9-26R-03.3013 Ext.02 вiд 22.01.2015 26-02 |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: |Iспанiя |13-26000000-0085 Ext.2 вiд 20.01.2015 |I.N.T.A, Iспанiя | Правила ЄЕК ООН № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|E9-43R-00.9039 Ext.01 вiд 10.02.2015 43-00 |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: |Iспанiя |2015010092G5 вiд 05.02.2015 |L.C.O.E, Iспанiя | Правила ЄЕК ООН № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|E9-48R-04.4297 Ext.02 вiд 07.09.2015 48-02 |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: |Iспанiя |2015090800G5 вiд 03.09.2015 |L.C.O.E, Iспанiя | Правила ЄЕК ООН № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|E9-51R-02-14112 Ext.01 вiд 05.11.2014 51-02 |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: 201411450965 вiд 04.11.2014 |Iспанiя |E9-51R-02-14113 Ext.02 вiд 11.06.2015 |L.C.O.E, Iспанiя |протокол випробувань: 2015060564G5 вiд 09.06.2015 Регламенти ЄС № |MINISTERIO DE INDUSTRIA,|e9*715/2007*2015/45J*3180*02 вiд 06.07.2015 m1jc 715/2007 та |ENERGIA Y TURISMO, |протокол випробувань: 692/2008 \"ЄВРО-5\", |Iспанiя |13-007152007-0180 Ext.2 вiд 29.06.2015 \"ЄВРО-6\" |I.N.T.A, Iспанiя |e9*715/2007*195/2013J*3181*01 вiд 08.04.2014 | |протокол випробувань: | |13-007152007-0181 Ext.1 вiд 07.04.2014 | |e9*715/2007*2015/45W*3222*01 вiд 06.07.2015 | |протокол випробувань: | |14-007152007-0222 Ext.1 вiд 24.06.2015 | |e9*715/2007*2015/45W*3223*01 вiд 08.07.2015 | |протокол випробувань: | |14-007152007-0223 Ext.1 вiд 06.07.2015\\"]
[44,"UA 1.009.0109049-15","ВГ528235",1,"ГЄ124025","1) Виробник ДТЗ: |\"Daimler AG\" DE-70546 Stuttgart (Нiмеччина) 2) Складальнi заводи: |\"Mercedes-Benz Espana, S.A.\" C/ Las Arenas № 1, 01015 Vitoria |(Iспанiя), |\"Mercedes-Benz Argentina S.A.\" B1764ACE Virrey del Pino Pcia. |de Buenos Aires (Аргентина), |\"Westfalen Mobil GmbH\" 33378 Rheda-Wiedenbruck (Нiмеччина) 3) Маpка ДТЗ: |Mercedes-Benz 4) Комерцiйна назва ДТЗ: |Marco Polo, V-Klasse, Vito, Vito Tourer 5) Позначення типу ДТЗ: |639/2 6) Варiанти, версiї (за VIN): |WDF4476??1???????, WDF4477??1???????, WDF4478??1??????? 7) Кaтегоpiя ДТЗ: |М1 8) Колiсна фоpмула / ведучi колеса:|4х2/переднi або 4х2/заднi або 4х4/всi 9) Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, повздовжнє або поперечне 10) Тип кузова / кiлькiсть дверей: |унiверсал або колiсний засiб багатоцiльового призначення або |колiсний засiб для вiдпочинку (кемпер) / 4 або 5 11) Кiлькiсть мiсць: |4-7 (унiверсал), 4-6 (кемпер) |8-9 (колiсний засiб багатоцiльового призначення) 12) Габаритнi pозмipи, мм: | - довжина: |4895-4986 або 5140-5231 або 5370-5461 - ширина: |1928 - висота: |1874-1980 13) Колiсна база, мм: |3200 або 3430 14) Колiя переднiх / заднiх колiс, |1666-1670/1646-1650 мм: | 15) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1835-2502 16) Повна маса, кг: |3200 |2800 |3050 або 3100 17) Максимальне навантаження, кг: | | | - на передню вiсь: |1550 |1490 |1550 - на задню вiсь: |1750 |1490 |1550 18) Допустима мaсa пpичепa, кг: | - причiп без гальм: |750 - причiп з гaльмaми: |1000-2500 19) Двигун: |чотиритактний дизель, з турбонаддувом та промiжним |охолоджувачем 20) маpка (виробник): |Daimler AG 21) кiлькiсть та розташування |4, рядне цилiндрiв: | 22) паливо: |дизельне 23) система живлення: |пряме впорскування палива у камеру згоряння\\"]
[45,"UA 1.009.0109049-15","ВГ528235",2,"ГЄ124026","модель, |електронний |рiвень екол|робочий |максимальна |максимальний |ступiнь тип двигуна |блок |огiчних нор|об'єм, |потужнiсть, |крутний момент, |стиснення: (маркування |управлiння |м: |куб.см: |кВт при хв-1: |Н м при хв-1: | на двигунi):|двигуном: | | | | | 651.950 |ED 6168 |\"ЄВРО-5\" |2143 |120 при 3800 |380 при 1400-2400|16.2:1 |ED 6169 | | |100 при 3800 |330 при 1200-2400| |ED 6167 |\"ЄВРО-6\" |2143 |140 при 3800 |440 при 1400-2400| |ED 6171 | | |120 при 3800 |380 при 1400-2400| |ED 6172 | | |100 при 3800 |330 при 1200-2400| R9M?502 |ED 6178 |\"ЄВРО-5\" |1598 |65 при 3800 |230 при 1500-2000|15.4 1.1 |ED 6177 | | |84 при 3800 |270 при 1500-2500| R9M?503 |ED 6180 |\"ЄВРО-6\" |1598 |65 при 3800 |230 при 1500-2000| |ED 6179 | | |84 при 3800 |270 при 1500-2500| 24) паливний насос високого тиску, мapкa, тип: Bosch CP1H (для двигунiв R9M?502, R9M?503); Delphi типу PH0018, A 651 070 22 01 (для двигунiв 651.950) 25) повiтряний фiльтр, марка, тип: Mercedes-Benz, Mann&Hummel, Mahle FP 7016, A447 528 03 06, A447 528 06 06 (для двигунiв 651.950); Mercedes-Benz, Mann&Hummel, Mahle FP 7014, A447 528 04 06 (для двигунiв R9M?502, R9M?503) 26) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв: глушники та система нейтралiзацiї |переднiй глушник,|заднiй |каталiтичний |мapкa, тип: |глушник, |нейтралiзатор, мapкa, | |мapкa, тип: |тип: для моделей з двигунами R9M?502 |- |SH6014, |H8201242442 (1 нейтралiзатор з фiльтром твердих | |A447 490 00 01| часток та 1 глушник): | | | для моделей з двигунами R9M?503 |- |- |H8201448598 (поєднаний (3 нейтралiзатори з фiльтром твердих | | |з фiльтром), SC2035 часток): | | | для моделей з двигунами 651.950 |SH6014 |SN6001, SN6002|KT6061, \"ЄВРО-5\" (1 нейтралiзатор з фiльтром | | |А447 490 15 14 твердих часток та 1 або 2 глушники): | | |(поєднаний з фiльтром) для моделей з двигунами 651.950 |- |SN6001, SN6002|KT6059 (поєднаний \"ЄВРО-6\" 4х2 (3 нейтралiзатори з | | |з фiльтром), фiльтром твердих часток та 1 глушник): | | |SC2035 для моделей з двигунами 651.950 |- |SN6001, SN6002|KT6060, PF6009, SC2036 \"ЄВРО-6\" 4х4 (2 нейтралiзатори, 1 | | | фiльтр твердих часток та 1 глушник): | | |\\"]
[46,"UA 1.009.0109049-15","ВГ528235",3,"ГЄ124027","27) Трансмiсiя: |механiчна |гiдромеханiчна 28) зчеплення, маpка, тип: |фрикцiйне, сухе, однодискове |гiдротрансформатор замiсть | |зчеплення 29) коробка передач, маpка, тип:|FSG350, шестист|TSG380, шестист|T7C700, семиступiнчаста, |упiн-часта, з р|упiн-часта, з р|автоматична |учним управлiнн|учним управлiнн| |ям |ям | - передавальнi числа: I - |4.182 |5.076 |4.377 II - |2.235 |2.610 |2.859 III - |1.387 |1.518 |1.921 IV - |0.902 |1.000 |1.368 V - |0.707 |0.791 |1.000 VI - |0.549 |0.675 |0.820 VII - |- |- |0.728 з.х. I - |3.889 |4.722 |3.416 з.х. II - |- |- |2.231 30) головна передача, марка, |конiчна або цилiндрична тип: | - передавальне число: |4.187 |3.267, 3.467 |2.933, 3.267 31) Pульове упpaвлiння, маpка, тип: типу \"шестерня-рейка\" з електропiдсилювачем 32) Пiдвiска: - передня: незалежна, з А-подiбними важелями та амортизацiйними стiйками, витими пружинами - задня: незалежна, на тягнучих важелях, з витими пружинами 33) Гальмiвнi системи: - pобоча: гiдравлiчна, двоконтурна (подiл - по дiагоналi) з вакуумним пiдсилювачем та з антиблокувальною системою, гальма переднiх та заднiх колiс - дисковi - запасна: кожен з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс 34) Шини: 195/65R16C, 205/65R16C, 225/60R16C, 225/55R17RF, 245/45R18XL, 245/45R19XL, 225/55R17C\\"]
[47,"UA 1.009.0109049-15","ВГ528235",4,"ГЄ124028","Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 10R-037240 Ext.01 вiд 03.06.2014 ООН № 10-02 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 131521a вiд 08.04.2014 |MBtech EMC GmbH, Нiмеччина| Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 13-HR-000570 Ext.03 вiд 06.11.2015 ООН № 13-09 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 136KP0250-02 вiд 22.10.2015 |TUV Rheinland Kraftfahrt | |GmbH, Нiмеччина | Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 14R-070749 Ext.05 вiд 26.08.2015 ООН № 14-03 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 145KP0007-05 вiд 07.08.2015 |TUV Rheinland Kraftfahrt |E1 14R-070766 Ext.03 вiд 26.08.2015 |GmbH, Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 145KP0080-03 вiд 10.08.2015 Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 16R-061590 Ext.05 вiд 26.08.2015 ООН № 16-04 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 145KP0008-05 вiд 10.08.2015 |TUV Rheinland Kraftfahrt |E1 16R-061637 Ext.03 вiд 26.08.2015 |GmbH, Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 145KP0081-03 вiд 10.08.2015 Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |e1*715/2007*195/2013K*1045*00 вiд 27.02.2014 ООН № 24-03 |Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1259.00 вiд 07.02.2014 |TUV Nord Mobilitat GmbH & |e1*715/2007*136/2014W*1030*03 вiд 15.01.2015 |Co. KG, Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1256.03 вiд 21.11.2014 | |e1*715/2007*136/2014W*1209*00 вiд 19.01.2015 | |протокол випробувань: 11.04.1307.00 вiд 15.12.2014 | |e1*715/2007*136/2014K*1031*02 вiд 23.09.2014 | |протокол випробувань: 11.04.1255.02 вiд 11.09.2014 Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 26R-030536 Ext.03 вiд 23.04.2015 ООН № 26-02 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 13-00478-CC-BWG-03 вiд 09.04.2015 |TUV SUD Auto Service GmbH,| |Нiмеччина | Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 43R-012384 Ext.01 вiд 01.07.2014 ООН № 43-00 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 13-00465-CC-BWG-01 вiд 16.06.2014 |TUV SUD Auto Service GmbH,| |Нiмеччина | Правила ЄЕК |GRAND-DUCHE DE |E13*48R00*48R05*9732*01 вiд 18.06.2014 ООН № 48-02 |LUXEMBOURG. Ministere du |пpотокол випpобувaнь: 146LP0002-01 вiд 04.06.2014 |Developpement durable et | |des Infrastructures. | |Departement des | |Transports/snch, | |Люксембург | |TUV Rheinland Luxemburg | |GmbH, Люксембург | Правила ЄЕК |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 51R-0212161 вiд 19.05.2014 ООН № 51-02 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 146KP0036-00 вiд 22.04.2014 |TUV Rheinland Kraftfahrt |E1 51R-0212261 вiд 01.10.2014 |GmbH, Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь 146KP0045-00 вiд 29.08.2014 | |E1 51R-0212088 Ext.02 вiд 01.10.2014 | |пpотокол випpобувaнь: 136KP0245-02 вiд 29.08.2014 | |E1 51R-0212291 вiд 28.10.2014 | |пpотокол випpобувaнь: 146KP0046-00 вiд 06.10.2014 | |E1 51R-0212087 Ext.01 вiд 08.05.2014 | |пpотокол випpобувaнь: 136KP0246-01 вiд 22.04.2014 Регламенти ЄС |Kraftfahrt-Bundesamt, |e1*715/2007*195/2013K*1045*00 вiд 27.02.2014 № 715/2007 та |Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1259.00 вiд 07.02.2014 692/2008 |TUV Nord Mobilitat GmbH & |e1*715/2007*136/2014W*1030*03 вiд 15.01.2015 \"ЄВРО-5\", |Co. KG, Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1256.03 вiд 21.11.2014 \"ЄВРО-6\" | |e1*715/2007*136/2014W*1209*00 вiд 19.01.2015 | |протокол випробувань: 11.04.1307.00 вiд 15.12.2014 | |e1*715/2007*136/2014K*1031*02 вiд 23.09.2014 | |протокол випробувань: 11.04.1255.02 вiд 11.09.2014\\"]
[48,"UA 1.009.0109051-15","ВГ528237",1,"ГЄ124005","№ п/п |Код УКТЗЕД |Назва групи 1 |8407 34 |Двигуни з примусовим (iскровим) запалюванням 2 |8409 91 00 00, |Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльного механiзму (поршнi, |8409 99 00 00, |кiльця поршневi, гiльзи цилiндрiв, розподiльнi вали, клапани) |8483 10 95 90 | 3 |8421 31 00 00 |Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього | |згоряння (повiтроочисники) 4 |8708 92, |Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на |8421 39 60 |автомобiлi з бензиновими двигунами 5 |8708 92 |Системи випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники 6 |8708 99 |Тягове обладнання (тягово-зчiпнi пристрої кульового типу (фаркопи), | |кулi зчiпнi) 7 |8708 80 |Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi | |амортизацiйнi стiйки та вставнi елементи до них (картриджi)) 8 |8708 80, |Елементи пiдвiски i рульового приводу (рульовi тяги, наконечники |4016 99 |рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульових | |важелiв (кульовi опори), шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки)) 9 |8708 70 |Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) 10 |8511 10, 8511 30, |Розподiлювачi системи запалювання, котушки, комутатори транзисторнi, |8511 80, 851190 |мiкропроцесори, контролери) 11 |8512 20, |Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них |8539 | 12 |7007 11 10, |Скло для дорожнiх транспортних засобiв (безпечнi скломатерiали) |7007 21 20 | 13 |4009, |Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, гальмiвнi |6813 81 00, |накладки, диски, барабани, цилiндри, шланги) |8708 30 | 14 |4011 10 00 |Шини пневматичнi для легкових автомобiлiв (виключно тi, якi мають | |маркування стосовно офiцiйного затвердження за вiдповiдними правилами | |ЄЕК ООН, або вiдповiдними еквiвалентними директивами ЄС) 15 |8507 10 |Свинцево-кваснi, стартернi батареї 16 |8536 |Вимикачi, перемикачi, запобiжники 17 |8544 |Iзольованi проводи та кабелi для автомобiлiв 18 |8708, |Ременi безпеки та стримувальнi системи для пасажирiв i водiїв |9401 | 19 |8512 |Звуковi сигнальнi прилади 20 |7009 |Дзеркала заднього виду Всього: 20 позицiй\\"]
[49,"UA 1.009.0109055-15","ВГ528238",1,"ГЄ124006","№ п/п |Код УКТЗЕД |Назва продукцiї 1 |8408 20 |Дизелi 2 |8409 99 00 00, |Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльчого механiзму (поршнi, |8483 10 95 90 |кiльця поршневi, гiльзи цилiндрiв, розподiльнi вали, клапани) 3 |8421 31 00 00 |Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього | |згоряння (повiтроочисники) 4 |8413 30, 8409 99 |Паливнi насоси високого тиску, форсунки, розпилювачi форсунок 5 |8708 92, |Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на |8421 39 60 |автомобiлi з дизелями (каталiтичнi нейтралiзатори вiдпрацьованих газiв) 6 |8708 92 |Системи випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники 7 |8708 99 |Тягово- i сiдельно-зчiпне обладнання (тягово-зчiпнi пристрої кульового | |типу (фаркопи), головки зчiпнi, пристрої сiдельно-зчiпнi, пристрої | |тягово-зчiпнi системи \"гак-петля\", шворнi зчiпнi, кулi зчiпнi) 8 |8708 80 |Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi амортизацiйнi | |стiйки та вставнi елементи до них (картриджi)) 9 |8708 80, |Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники |4016 99 |рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульових | |важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) 10 |8708 70 |Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) 11 |8512 20, 8539 |Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них 12 |7007 11 10, |Скло для дорожнiх транспортних засобiв (безпечнi скломатерiали) |7007 21 20 | 13 |4009, |Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, гальмiвнi |8708 30, |накладки, диски, барабани, цилiндри, супорти, шланги, камери, в т.ч. |6813 81 00 |енергоакумулятори, крани, клапани, головки з'єднувальнi, штуцери | |контрольнi) 14 |4011 20 |Шини пневматичнi для вантажних автомобiлiв (виключно тi, якi мають | |маркування стосовно офiцiйного затвердження за вiдповiдними правилами | |ЄЕК ООН, або вiдповiдними еквiвалентними директивами ЄС) 15 |8507 10 |Свинцево-кваснi, стартернi батареї 16 |8536 |Вимикачi, перемикачi, запобiжники 17 |8544 |Iзольованi проводи та кабелi для автомобiлiв 18 |8708, 9401 |Ременi безпеки та стримувальнi системи для пасажирiв i водiїв 19 |8512 |Звуковi сигнальнi прилади 20 |7009 |Дзеркала заднього виду 21 |7320, 8708 |Ресори пiдвiски листовi Всього - 21 позицiя\\"]
[50,"UA 1.009.0109055-15","ВГ528238",2,"ГЄ124007","Австралiя Австрiя Алжир Англiя Аргентина Бiлорусiя Бельгiя Бразилiя Угорщина В'єтнам Нiмеччина Гонконг Грецiя Данiя Єгипет Iндiя Iндонезiя Iрак Iрландiя Iсландiя Iспанiя Iталiя Канада Китай Корея Латвiя Литва Люксембург Малайзiя Мальта Марокко Мексика Нiдерланди Норвегiя Польща Португалiя Росiя Румунiя Сiнгапур Словаччина Словенiя США Таїланд Тайвань Тунiс Туреччина Фiлiппiни Фiнляндiя Францiя Хорватiя Чехiя Чилi Швейцарiя Швецiя Всього 56 країн\\"]
[51,"UA 1.009.0109073-15","ВГ528239",1,"ГЄ124034","1) Маpка (виробник) ДТЗ: |FORD 2) Комерцiйна назва ДТЗ: |Focus 3) Позначення типу ДТЗ: |DYB 4) Варiанти, версiї (за VIN): |WF05XXGCC5??????? |WF06XXGCC6??????? |WF04XXGCC4??????? 5) Кaтегоpiя ДТЗ: |M1 6) Колiсна фоpмула / ведучi |2х4 / переднi колеса: | 7) Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, поперечне 8) Тип кузова / кiлькiсть |AB, хетчбек / 5 |AC, унiверсал / 5 |AA, седан / 4 дверей: | | | 9) Кiлькiсть мiсць попереду / |2 / 3 ззаду: | 10) Габаритнi pозмipи, мм: | - довжина: |4360-4399 |4560-4584 |4538 |(4465-4490 з |(4663-4689 з |(4639-4644 з |тягово-зчiпним |тягово-зчiпним |тягово-зчiпним |пристроєм) |пристроєм) |пристроєм) - ширина: |1823 |1823 |1823 - висота (в спорядженому |1455-1485 |1482-1510 |1456-1488 станi): | | | 11) Колiсна база, мм: |2648 |2648 |2648 12) Колiя переднiх / заднiх |1544-1559 / 1534-1549|1544-1559 / 1534-1549|1544-1559 / 1534-1549 колiс, мм: | | | 13) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1264-1503 |1300-1499 |1284-1462 14) Повна маса, кг: |1825-2050 |1825-2050 |1825-2050 15) Максимальне навантаження, | | | кг: | | | - на передню вiсь: |915-1100 |915-1090 |915-1100 - на задню вiсь: |935-1055 |940-1070 |935-1060 16) Допустима мaсa пpичепa, кг:|буксирування причепа не передбачене або - причiп без гальм: |630-725 |650-735 |640-730 - причiп з гaльмaми: |700-1800 |700-1800 |700-1800 17) Двигун: чотиритактний, бензиновий, з iскровим запалюванням (для двигунiв IQDC, PNDD, TXDB), з турбонаддувом та промiжним охолоджувачем (iнтеркулером) (для двигунiв M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, R9DB, R9DC) або чотиритактний дизель, з турбонаддувом та промiжним охолоджувачем (iнтеркулером) (для двигунiв T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, T7DA, T7DB, T8DA, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) 18) маpка (виробник): PSA Peugeot Citroen/FORD (для двигунiв T7DA, T7DB, T8DA); FORD (для двигунiв IQDC, M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, PNDD, R9DB, R9DC, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, TXDB, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD)\\"]
[52,"UA 1.009.0109073-15","ВГ528239",2,"ГЄ124035","модель, тип |рiвень еко|кiлькiсть та |робочий |максимальна |максимальний |ступiнь двигуна: |логiчної н|розташування |об'єм, |потужнiсть, |крутний момент, |стиснення: |орми: |цилiндрiв: |куб.см: |кВт при хв-1:|Н м при хв-1: | IQDC |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1596 |77 при 6000 |150 при 4000-4500 |(11,0 0,5) | | | | | |: 1 M1DC, M1DD |\"ЄВРО-6\" |3, рядне |999 |92 при 6000 |170 при 1400-4500 |(10,0 0,3) | | | | | |: 1 M2DB, M2DC |\"ЄВРО-6\" |3, рядне |999 |74 при 6000 |170 при 1400-4500 |(10,0 0,3) | | | | | |: 1 M8DA, M8DB |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1498 |110 при 6000 |240 при 1600-4000 |(10,0 0,1) | | | | | |: 1 M9DA, M9DB |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1498 |134 при 6000 |240 при 1600-5000 |(10,0 0,1) | | | | | |: 1 PNDD |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1596 |92 при 6300 |159 при 4000-4500 |(11,0 0,5) | | | | | |: 1 R9DB, R9DC |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1999 |184 при 5500 |345 при 2000-4500 |(9,3 0,5) : | | | | | |1 T1DA, T1DB |\"ЄВРО-5\" |4, рядне |1560 |85 при 3600 |270 при 1750-2500 |(16,0 1,0) | | | | | |: 1 T3DA, T3DB |\"ЄВРО-5\" |4, рядне |1560 |70 при 3600 |230 при 1500-2000 |(16,0 1,0) | | | | | |: 1 T7DA, T7DB |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1997 |110 при 3500 |370 при 2000-2500 |(16,7 0,4) | | | | | |: 1 T8DA |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1997 |136 при 3500 |400 при 2000-2500 |(16,7 0,4) | | | | | |: 1 XTDB |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1596 |63 при 6000 |141 при 2500-4500 |(11,0 0,5) | | | | | |: 1 XWDA, XWDB, |\"ЄВРО-6\" |4, рядне |1499 |88 при 3600 |270 при 1750-2500 |(16,0 1,0) XWDC, XWDD | | | | |300 при 1750-2000 |: 1 19) паливо: бензин неетилований (для двигунiв IQDC, M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, PNDD, R9DB, R9DC, TXDB); дизельне (для двигунiв T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, T7DA, T7DB, T8DA, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) 20) система живлення: розподiлене впорскування палива у впускний колектор (для двигунiв IQDC, PNDD, XTDB); безпосереднє впорскування палива у камеру згоряння (для двигунiв M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, R9DB, R9DC, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, T7DA, T7DB, T8DA, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) 21) система впорскування палива, марка, тип: Ford та iншi, схваленi Ford, типу EFI (для двигунiв IQDC, M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, PNDD, XTDB, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, R9DB, R9DC); Delphi та iншi, схваленi Ford (для двигунiв T7DA, T7DB, T8DA); Continental та iншi, схваленi Ford (для двигунiв T1DA, T1DB, T3DA, T3DB); Bosch, та iншi, схваленi Ford (для двигунiв XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) 22) повiтряний фiльтр, марка, тип: AV61-9600-C? (для двигунiв IQDC, PNDD, XTDB); AV61-9600-B?, AV61-9600-D? (для двигунiв T1DA, T1DB, T3DA, T3DB); AV61-9600-B? (для двигунiв M1DC, M1DD, M2DB, M2DC); СV61-9600-C? (для двигунiв R9DB, R9DC, T8DA); СV61-9600-D? (для двигунiв T7DA, T7DB, T8DA, M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB); AV61-9600-BG (для двигунiв XWDA, XWDB, XWDC, XWDD)\\"]
[53,"UA 1.009.0109073-15","ВГ528239",3,"ГЄ124036","23) система запалювання: Ford та iншi, схваленi Ford (для двигунiв IQDC, PNDD, XTDB); Bosch та iншi, схваленi Ford типу MED17 (для двигунiв M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, R9DB, R9DC) 24) котушка запалювання, мapкa, тип: Ford та iншi, схваленi Ford (для двигунiв IQDC, PNDD, XTDB); Ford та iншi, схваленi Ford типу \"Coil on Plug\" (для двигунiв M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, R9DB, R9DC) 25) свiчки запалювання, мapкa, тип: Ford AYFS 22C та iншi, схваленi Ford (для двигунiв IQDC, PNDD, XTDB); Ford BM5G-12405-C? та iншi, схваленi Ford (для двигунiв M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, R9DB, R9DC) 26) паливний насос високого тиску, мapкa, тип: Bosch та iншi, схваленi Ford (для двигунiв XWDA, XWDB, XWDC, XWDD); Continental (DCP) та iншi, схваленi Ford (для двигунiв T1DA, T1DB, T3DA, T3DB); Delphi (Mono Piston) та iншi, схваленi Ford (для двигунiв T7DA, T7DB, T8DA) 27) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв: глушник(и) та система нейтралiзацiї |заднiй глушник, |переднiй глушник,|нейтралiзатор, FoMoCo: |мapкa, тип: |мapкa, тип: |мapкa, тип: для моделей з двигунами XWDA, XWDB, XWDC, |82183124, |82182138 |F1F1-5H270-AB XWDD (2 глушники та 1 нейтралiзатор |82283754 | | поєднаний з фiльтром твердих часток): | | | для моделей з двигунами M8DA, M8DB, M9DA, |82013411 |314693 |BV61-5E211-E? M9DB (2 глушники та 1 нейтралiзатор): | | | для моделей з двигунами IQDC, XTDB |82098706 |82099266 |AV61-5G232-D?, H? (2 глушники та 1 нейтралiзатор): | | | для моделей з двигунами T1DA, T1DB, T3DA, |319875, |-- |AV61-5H270-? T3DB (1 глушник та 1 нейтралiзатор |82190069 | | поєднаний з фiльтром твердих часток): | | | для моделей з двигунами T7DA, T7DB |82119446 |-- |82183430, (1 глушник, 1 нейтралiзатор та | | |82211303 (фiльтр) 1 фiльтр твердих часток): | | | для моделей з двигуном T8DA |82119446, |-- |82183430, (1 глушник, 1 нейтралiзатор та |82203845 | |82211303 (фiльтр) 1 фiльтр твердих часток): | | | для моделей з двигунами M1DC, M1DD, M2DB, |202867 |82186086 |CM51-5E211-C? M2DC (2 глушники та 1 нейтралiзатор): | | | для моделей з двигунами R9DB, R9DC |82110143 |82110552 |CV61-5E211-K? (2 глушники та 1 нейтралiзатор): | | |CV6A-5F228-N? для моделей з двигунами PNDD |82116463 |82096251 |AV61-5G232-B (2 глушники та 2 нейтралiзатори): | | |AG91-5G232-E?\\"]
[54,"UA 1.009.0109073-15","ВГ528239",4,"ГЄ124037","28) Трансмiсiя: |гiдромеханiчна|механiчна 29) зчеплення, |гiдротрансфор-|два багатодиск|фрикцiйне, сухе, однодискове зчеплення маpка, тип: |матор замiсть |ових зчеплення| |зчеплення | | 30) коробка передач, |6F35-2WD, 6F15|DPS6 |B5B |MMT6W3, B6D2, |MPS6-10 маpка, тип: | | | |B6G5d, MMT6Z2,| | | | |MMT6H1 | |шестиступiнчас|шестиступiнчас|п'ятиступiнчас|шестиступiнчас|шестиступiнчас |та, автоматичн|та, автоматичн|та, |та, |та, автоматичн |а |а |з ручним |з ручним |а | | |управлiнням |управлiнням | - передавальнi числа: |I |II |III |IV |V |VI |з.х. |головна | | | | | | | |передача MPS6-10 |3.583 |1.952 |1.194 |0.829 |0.943 |0.756 |4.843 |3.933/2.682 | | | | | | | |4.067/2.905 MMT6W3 |3.583 |1.952 |1.241 |0.868 |0.943 |0.789 |5.099 |3.813/2.773 B6D2 |3.727 |2.048 |1.258 |0.919 |0.738 |0.622 |3.818 |3.611 B6G5d |3.727 |2.048 |1.357 |1.032 |0.821 |0.690 |3.818 |3.824, 4.067 MMT6H1 |3.583 |1.864 |1.156 |0.816 |0.886 |0.737 |5.099 |3.688/2.682 DPS6 |3.917 |2.429 |1.436 |1.021 |0.867 |0.702 |3.507 |4.579/5.118 B5B |3.583 |1.926 |1.281 |0.951 |0.756 |- |3.615 |4.250 MMT6Z2 |3.231 |1.952 |1.321 |1.029 |1.129 |0.943 |4.598 |4.063/2.955 6F35-2WD |4.548 |2.964 |1.912 |1.446 |1.000 |0.746 |2.943 |3.066 6F15 |4.548 |2.964 |1.912 |1.446 |1.000 |0.746 |2.943 |3.444 31) головна передача, марка, тип: цилiндрична 32) Пiдвiска: - передня: Ford, незалежна, пружинна зi стiйками McPherson - задня: Ford, незалежна, багатоважiльна, пружинна 33) Pульове упpaвлiння, маpка, тип: типу \"шестерня-рейка\" з електро або гiдропiдсилювачем 34) Гальмiвнi системи: - pобоча: гiдравлiчна, двоконтурна (подiл - по дiагоналi) з пiдсилювачем та антиблокувальною системою, гальма переднiх колiс - дисковi, заднiх - дисковi або барабаннi - запасна: кожен з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс 35) Шини: 205/55 R16, 205/60 R16, 215/50 R17, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/35R19\\"]
[55,"UA 1.009.0109073-15","ВГ528239",5,"ГЄ124038","Правила ЄЕК ООН |Vehicle Certification |E11 10R-035523 Ext.11 вiд 23.01.2015 № 10-02 |Agency, Великобританiя |протокол випробувань: EAQ313654 вiд 22.01.2015 |MIRA Ltd, Великобританiя | Правила ЄЕК ООН |Ministere du Developpement |E13*13HR00*13HR00*6006*05 вiд 21.05.2015 № 13-09 |durable et des |протокол випробувань: 157LP0400-05 вiд 13.05.2015 |Infrastructures |E13*13HR00*13HR00*6007*05 вiд 21.05.2015 |Departement des |протокол випробувань: 157LP0401-05 вiд 13.05.2015 |Transports/snch, Люксембург|E13*13HR00*13HR00*6008*05 вiд 21.05.2015 |TUV Rheinland Luxemburg |протокол випробувань: 157LP0402-05 вiд 13.05.2015 |GmbH, Люксембург |E13*13HR00*13HR00*6057*02 вiд 14.08.2014 | |протокол випробувань: 147LP0491-02 вiд 12.08.2014 | |E13*13HR00*13HR00*6138*00 вiд 25.09.2014 | |протокол випробувань: 147LP0530-00 вiд 17.09.2014 Правила ЄЕК ООН |Ministere du Developpement |E13*14R00*14R07*9485*05 вiд 08.10.2015 № 14-03 |durable et des |протокол випробувань: 157LP0616-05 вiд 07.10.2015 |Infrastructures | |Departement des | |Transports/snch, Люксембург| |TUV Rheinland Luxemburg | |GmbH, Люксембург | Правила ЄЕК ООН |Ministere du Developpement |E13*16R00*16R06*9613*05 вiд 11.11.2015 № 16-04 |durable et des |протокол випробувань: 157LP0656-05 вiд 09.11.2015 |Infrastructures | |Departement des | |Transports/snch, Люксембург| |TUV Rheinland Luxemburg | |GmbH, Люксембург | Правила ЄЕК ООН |Vehicle Certification |е11*715/2007*136/2014J*5286*08 вiд 20.03.2015 № 24-03 |Agency, Великобританiя |е11*715/2007*136/2014J*5288*08 вiд 20.03.2015 | |протокол випробувань: ESP282568 вiд 30.09.2013 | |е11*715/2007*136/2014W*8156*00 вiд 27.08.2014 | |протокол випробувань: ESQ298550 вiд 31.07.2014 | |е11*715/2007*2015/45W*8151*01 вiд 08.05.2015 | |протокол випробувань: ESR326798 вiд 07.05.2015 | |е11*715/2007*2015/45W*8158*04 вiд 16.10.2015 | |протокол випробувань: ESR339876 вiд 09.06.2015 Правила ЄЕК ООН |Ministere du Developpement |E13*26R00*26R03*8449*06 вiд 25.09.2015 № 26-02 |durable et des |протокол випробувань: 157LP0535-06 вiд 24.09.2015 |Infrastructures | |Departement des | |Transports/snch, Люксембург| |TUV Rheinland Luxemburg | |GmbH, Люксембург | Правила ЄЕК ООН |Ministere du Developpement |E13*43R00*43R01*9566*04 вiд 03.07.2014 № 43-00 |durable et des |пpотокол випpобувaнь: 147LP0383-04 вiд 01.07.2014 |Infrastructures | |Departement des | |Transports/snch, Люксембург| |TUV Rheinland Luxemburg | |GmbH, Люксембург |\\"]
[56,"UA 1.009.0109073-15","ВГ528239",6,"ГЄ124039","Правила ЄЕК ООН |Ministere du Developpement |E13*48R00*48R03*9606*07 вiд 25.09.2015 № 48-02 |durable et des |протокол випробувань: 157LP0592-07 вiд 24.09.2015 |Infrastructures | |Departement des | |Transports/snch, Люксембург| |TUV Rheinland Luxemburg | |GmbH, Люксембург | Правила ЄЕК ООН |Ministere du Developpement |E13*51R00*51R02*10398*00 вiд 18.08.2014 № 51-02 |durable et des |протокол випробувань: 147LP0455-00 вiд 04.08.2014 |Infrastructures |E13*51R00*51R02*10499*00 вiд 28.05.2015 |Departement des |протокол випробувань: 157LP0315-00 вiд 19.05.2015 |Transports/snch, Люксембург|E13*51R00*51R02*10393*00 вiд 14.08.2014 |TUV Rheinland Luxemburg |протокол випробувань: 147LP0454-00 вiд 05.08.2014 |GmbH, Люксембург |E13*51R00*51R02*10390*02 вiд 27.07.2015 |Vehicle Certification |протокол випробувань: 157LP0485-02 вiд 15.07.2015 |Agency, Великобританiя |E13*51R00*51R02*10391*01 вiд 15.01.2015 | |протокол випробувань: 157LP0011-01 вiд 15.01.2015 | |E13*51R00*51R02*10388*00 вiд 12.08.2014 | |протокол випробувань: 147LP0456-00 вiд 05.08.2014 | |E13*51R00*51R02*10411*00 вiд 25.09.2014 | |протокол випробувань: 147LP0549-00 вiд 25.09.2014 | |E13*51R00*51R02*10106*04 вiд 15.06.2015 | |протокол випробувань: 157LP0412-04 вiд 09.06.2015 | |E13*51R00*51R02*10107*04 вiд 15.06.2015 | |протокол випробувань: 157LP0413-04 вiд 10.06.2015 | |E13*51R00*51R02*10395*00 вiд 18.08.2014 | |протокол випробувань: 147LP0463-00 вiд 11.08.2014 | |E13*51R00*51R02*10389*01 вiд 21.10.2015 | |протокол випробувань: 157LP0622-01 вiд 21.10.2015 | |E13*51R00*51R02*10392*00 вiд 14.08.2014 | |протокол випробувань: 147LP0457-00 вiд 04.08.2014 | |E13*51R00*51R02*10394*02 вiд 25.08.2015 | |протокол випробувань: 157LP0518-02 вiд 13.08.2015 Регламенти ЄС № |Vehicle Certification |е11*715/2007*136/2014W*8139*00 вiд 20.08.2014 715/2007 та |Agency, Великобританiя |е11*715/2007*136/2014W*8141*00 вiд 20.08.2014 692/2008 | |е11*715/2007*136/2014W*8140*00 вiд 20.08.2014 \"ЄВРО-5\", | |протокол випробувань: ESQ298567 вiд 13.08.2014 \"ЄВРО-6\" | |е11*715/2007*2015/45W*8146*01 вiд 03.06.2015 | |протокол випробувань: ESQ319405 вiд 28.02.2015 | |е11*715/2007*136/2014W*8164*00 вiд 22.08.2014 | |протокол випробувань: ESQ298559 вiд 15.08.2014 | |е11*715/2007*2015/45W*8149*02 вiд 27.08.2015 | |е11*715/2007*2015/45W*8150*02 вiд 27.08.2015 | |протокол випробувань: ESQ315536 вiд 11.12.2014 | |е11*715/2007*2015/45W*8238*01 вiд 01.06.2015 | |протокол випробувань: T02 USQ298050 вiд 02.09.2014 | |е11*715/2007*136/2014J*5286*08 вiд 20.03.2015 | |е11*715/2007*136/2014J*5288*08 вiд 20.03.2015 | |протокол випробувань: ESP282568 вiд 30.09.2013 | |е11*715/2007*136/2014W*8156*00 вiд 27.08.2014 | |протокол випробувань: ESQ298550 вiд 31.07.2014 | |е11*715/2007*2015/45W*8151*01 вiд 08.05.2015 | |протокол випробувань: ESR326798 вiд 07.05.2015 | |е11*715/2007*2015/45W*8158*04 вiд 16.10.2015 | |протокол випробувань: ESR339876 вiд 09.06.2015\\"]
[57,"UA 1.009.0109103-15","ВГ528240",1,"ГЄ124040","Марка ДТЗ: |VOLKSWAGEN Торгова назва ДТЗ: |Polo Тип ДТЗ: |61 Позначення в кодi VIN: |XW8ZZZ61Z_ _ _ _ _ _ _ _ , |1 2 3 4 5 6 7 8 |1-код року випуску, 2-код складального заводу, вiд 3 до |8 - номер шасi Складальний завод: |Volkswagen Group RUS OOO, RU-248926 Kaluga, |вул. Автомобiльна, 1, Калуга, Росiйська Федерацiя (G) Категорiя ДТЗ: |М1 Колiсна формула / ведучi колеса: |2(4 / переднi Схема компонування ДТЗ: |pозтaшувaння двигуна - переднє, поперечне Тип кузова / кiлькiсть дверей: |седан / 4 Кiлькiсть мiсць попереду / ззаду: |2 / 3 Габаритнi розмiри, мм | - довжина: |4384 - ширина: |1699 - висота: |1465 Колiсна база, мм: |2539 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: |1450-1460 / 1488-1498 Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1130-1254 Допустима повна маса, кг: |1610-1750 Максимальне навантаження, кг | на передню вiсь / на задню вiсь: |780-950 / 830-920 Допустима маса причепа, кг | причiп без гальм / причiп з гальмами: |610-650 / 1200\\"]
[58,"UA 1.009.0109103-15","ВГ528240",2,"ГЄ124041","Двигун: | 1) модель, тип: |CFN? |CWV? |бензиновий, чотиритактний 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: |4, рядне 3) робочий об'єм, см .куб.: |1598 4) ступiнь стиснення: |10,5 5) максимальна потужнiсть, кВт/ хв-1: |CFNA: 77 / 5600 |CWVA: 81 / 5500 |CFNB: 63 / 5200 |CWVB: 66 / 4250-6000 6) максимальний крутний момент, Нм / хв-1: |CFNA: 153 / 3800 |155 / 3800-4000 |CFNB: 145 / 3750 | 7) екологiчна норма: |\"ЄВРО-4\" |\"ЄВРО-5\" 8) паливо: |неетильовaний бензин з октaновим числом |не менше 95 9) система живлення: |багатоточкове (розподiлене) впоpскувaння палива |з комп'ютерним керуванням 10) система впуску (повiтряний фiльтр): |з сухим паперовим елементом, |036 183, 036 129, 04E 183 11) система запалювання: |комп'ютерна, безконтактна 12) система випуску: |з системою нейтралiзацiї вiдпрацювавших газiв - переднiй глушник, тип: |6RU 118, 6C0 118, 5Q0 118 - заднiй глушник, тип: |6RU 120, 6C0 120, 6RA 120, 5Q0 120 - нейтралiзатор, тип: |036 178, 5Q0 166, 5Q0 178, 6C0 178 Трансмiсiя: | 1) зчеплення, тип: |постiйнозaмкнуте, фрикцiйне, однодискове, сухе, |з центральною дiaфpaгмовою пружиною, з гiд рав лiч |ним приводом (тiльки для механiчної трансмiсiї) 2) коробка передач, модель, тип: |FA6 |FM5 | |автоматична |механiчна, | | |з ручним керуванням | - число передач: |6 |5 |\\"]
[59,"UA 1.009.0109103-15","ВГ528240",3,"ГЄ124042","|FA69G117 |FA69G089 |FM52T116 |FM52T121 |FA69G119 |FM52T109 |(для CWV?)|(для CFN?)|(для CFN?)|(для CFN?)|(для CWV?)|(для CWV?) - передавальнi числа: I |4,670 |4,148 |3,455 |3,455 |4,670 |3,769 - |2,530 |2,370 |1,955 |1,955 |2,530 |2,095 II - |1,560 |1,556 |1,281 |1,281 |1,560 |1,281 III - |1,140 |1,155 |0,881 |0,881 |1,130 |0,881 IV - |0,860 |0,859 |0,673 |0,673 |0,860 |0,673 V - |0,690 |0,686 |--- |--- |0,690 |--- VI - |3,390 |3,394 |3,182 |3,182 |3,390 |3,182 з.х. - | | | | | | - головна передача: |3,502 |3,683 |4,533 |4,571 |3,502 |3,933 Пiдвiска: | - передня: |незалежна, з цилiндричними пружинами та аморти за цiй ни ми |стiйками - задня: |незалежна, важiльна, з цилiндричними пружинами, амор ти заторами та |стабiлiзатором поперечної стiйкостi Рульове управлiння, тип: |рульовий механiзм \"шестеpня-pейкa\", |рульовий привод з електромеханiчним пiдсилювачем Гальмiвнi системи: | - робоча: |гiдpaвлiчнa, двоконтурна, з дiагональним розподiленням кон ту рiв, |вакуумний пiдсилювач, АБС, гальмiвнi механiзми переднiх колiс |дисковi, заднiх - барабаннi - аварiйна (запасна): |один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: |механiчний ручний привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс - гальмiвнi колодки: |Galfer 4595 (4553, 4553-1), Textar T062, APACHE 5004 FF, Rane RD |9065, Jurid 201 (FF) Шини (мiнiмальнi вимоги): |175/70 R14 84T, 185/60 R15 84T, 195/55 R15 85T Допускається встановлення шин, вiдмiнних вiд наведених, у разi надання до Органу iз сертифiкацiї ДТЗ та сис тем управлiння якiстю ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" повiдомлень щодо офiцiйного затвердження типу цих шин у вiдповiдностi до вимог Правил ЄЕК ООН № 30-02 Колеса: |5Jx14 ET35, 6Jx15 ET38, 6Jx15 ET40 Iнше обладнання ДТЗ: |пристрiй запобiгання вiд крадiжки автомобiля, подушки |безпеки, люк у даху, OBD, стереосистема тощо\\"]
[60,"UA 1.009.0109103-15","ВГ528240",4,"ГЄ124043","Правила ЄЕК ООН |KBA, Нiмеччина |E1-10R-03 5577 Ext.13 вiд 27.08.2015 № 10-02 |Jakob Mooser GmbH, Нiмеччина |протокол випробувань | |TB2015-0300 вiд 13.08.2015 Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |E4-13HR-00 0558 вiд 18.09.2015 № 13-09 |TUV Nord Mobilitat GmbH & Co, |протокол випробувань |Нiмеччина |8112461509 вiд 28.08.2015 | |E4-13HR-00 0271 Ext.02 вiд 24.06.2013 | |протокол випробувань | |8109513898 вiд 05.06.2013 | |E4-13HR-00 0272 Ext.01 вiд 24.06.2013 | |протокол випробувань | |8109704549 вiд 07.06.2013 Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |E4-14R-07 0298 Ext.01 вiд 01.10.2010 № 14-03 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань | |RDW-76/115-0832 вiд 16.04.2010 Правила ЄЕК ООН |KBA, Нiмеччина |E1-16R-06 1111 Ext.03 вiд 28.11.2011 № 16-04 |TUV Nord Mobilitat GmbH & Co, |протокол випробувань |Нiмеччина |8108269986 вiд 14.11.2011 Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |E4-26R-03 0164 Ext.03 вiд 17.04.2015 № 26-02 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань | |RDW-26R-0027006 вiд 17.04.2015 Правила ЄЕК ООН |KBA, Нiмеччина |E1-43R-01 2101 Ext.11 вiд 14.05.2014 № 43-00 |TUV Nord Mobilitat GmbH & Co, |протокол випробувань |Нiмеччина |8111290493 вiд 07.05.2014 Правила ЄЕК ООН |KBA, Нiмеччина |Е1-48R-03 0673 Ext.05 вiд 09.05.2014 № 48-02 |TUV Nord Mobilitat GmbH & Co, |протокол випробувань |Нiмеччина |8110482524 вiд 16.04.2014 | |Е1-48R-05 0876 вiд 21.04.2015 | |протокол випробувань | |8112187990 вiд 10.04.2015 Правила ЄЕК ООН |KBA, Нiмеччина |E1-51R-02 11073 Ext.02 вiд 02.10.2013 № 51-02 |TUV Nord Mobilitat GmbH & Co, |протокол випробувань (CFN?) |Нiмеччина |8110541485 вiд 26.09.2013 | |E1-51R-02 12579 Ext.01 вiд 06.11.2015 | |протокол випробувань (CWV?) | |8112872410 вiд 03.11.2015 Правила ЄЕК ООН |KBA, Нiмеччина |E1-83R-05 5477 Ext.02 вiд 10.12.2012 № 83-05(В) |TUV Nord Mobilitat GmbH & Co, |протокол випробувань (CFN?) \"ЄВРО-4\", |Нiмеччина |12.06.1371.02 вiд 20.11.2012 Правила ЄЕК ООН | |E1-83R-06 6115-J Ext.01 вiд 19.11.2015 № 83-06 \"ЄВРО-5\" | |протокол випробувань (CWV?) | |12.06.2253.01 вiд 09.11.2015\\"]
[61,"UA 1.009.0109106-15","ВГ528241",1,"ГЄ124044","Виробник ДТЗ: |\"Hyundai Motor Company\", Корея Маpка ДТЗ: |Hyundai Комерцiйна назва ДТЗ: |Grand Santa Fe Позначення типу ДТЗ: |DM Варiанти, версiї (за VIN): |KMHS?81X????????? Кaтегоpiя ДТЗ: |M1 Колiсна фоpмула/ведучi колеса: |4х4 / всi Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, поперечне Тип кузова/кiлькiсть дверей: |унiверсал / 5 Кiлькiсть мiсць попереду/ззаду:|2 / 2 / 2 або 2 / 3 / 2 Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |4915 - шиpина: |1885 - висота: |1685 - 1695 Колiсна база, мм: |2800 Колiя переднiх/заднiх колiс, |1628 / 1639 мм: | Маса споpядженого ДТЗ, кг: |1918 - 2131 Повна масса ДТЗ, кг: |2600 - 2630 Максимальне навантаження, кг: | - на пеpедню вiсь: |1350 - на задню вiсь: |1450 Допустима маса причепа, кг: | - без гальм: |750 - з гальмами: |2000\\"]
[62,"UA 1.009.0109106-15","ВГ528241",2,"ГЄ124045","Двигун: |чотиритактний дизель з турбонаддувом та промiжним |охолоджувачем 1) маpка (виробник): |HYUNDAI або KIA 2) модель, тип: |D4HB - рiвень екологiчних норм: |\"ЄВРО-5\" 3) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: |4, рядне 4) pобочий об'єм, куб.см: |2199 5) ступiнь стиснення: |16,0 0,3 6) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1:|145 при 3800 7) максимальний крутний момент, Нм при |436 / 421 при 1800-2500 хв-1: | 8) паливо: |дизельне 9) система живлення: |безпосереднє впорскування палива - повiтряний фiльтр (марка,тип): |Leehan 28113-2W300 - паливний насос (марка,тип): |Bosch 33100-2F000 - форсунки (марка,тип): |Bosch 33800-2F0000 - турбокомпресор (марка,тип): |Honeywell 28231-2F750 10) система випуску: |глушники та система нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв - каталiтичнi конвертори (марка,тип): |Faurecia CFDM01, CFDM02 - основний глушник (марка,тип): |Sejong DMM50 Тpансмiсiя: |механiчна |гiдромеханiчна 1) зчеплення: |сухе, однодискове |гiдротрансформатор 2) коpобка пеpедач: |шестиступiнчаста механiчна |шестиступiнчаста автоматична - пеpедавальнi числа: | | I - |3,538 |4,651 II - |1,909 |2,831 III - |1,179 |1,842 IV - |0,814 |1,386 V - |0,737 |1,000 VI - |0,628 |0,772 З.Х - |3,910 |3,393 - пеpедавальнi числа головної передачi: |4,750 (1-4); 4,071 (5,6, |3,195 |з.х) |\\"]
[63,"UA 1.009.0109106-15","ВГ528241",3,"ГЄ124046","Пiдвiска: | - пеpедня: |незалежна, типу McPherson, з витими пружинами та |телескопiчними амортизаторами - задня: |незалежна, багатоважiльна, з витими пружинами та |телескопiчними амортизаторами Pульове керування: |типу \"шестерня-рейка\" з електропiдсилювачем Гальмiвнi системи: | - pобоча: |гiдравлiчна, двоконтуpнa система, роздiлена для переднiх та |заднiх колiс, з вакуумним пiдсилювачем та антиблокувальною |системою, дисковi гальма на всiх колесах - запасна: |один з контуpiв pобочої гaльмiвної системи - стоянкова: |з ручним (тросовим) приводом на гальмiвнi механiзми заднiх |колiс Шини / колеса: | Розмiр шин |Мiнiмальний |Мiнiмальний |Розмiр ободу |Вилiт диску |iндекс |iндекс швидкостi | |(мм) |навантаження | | | 235/65R17 |104 |H |7,5J x 17 |47,0 235/60R18 |103 |H |7,5J x 18 |49,5 235/55R19 |101 |H |7,5J x 19 |49,5\\"]
[64,"UA 1.009.0109106-15","ВГ528241",4,"ГЄ124047","Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 10R-04 7579 ext.04 вiд 21.07.2015 №10-02 | |протокол випробувань: | |VSR 324333 вiд 30.04.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 13-HRESC-00 6552 ext.06 вiд 28.08.2015 №13-09 | |протокол випробувань: | |VSR 324331 вiд 30.04.2015 Правила ЄЕК ООН № |VCA, Великобританiя |E11 14R-07 2009 ext.02 вiд 30.04.2015 14-03 | |протокол випробувань: VSN 269099 вiд 08.03.2013 Правила ЄЕК ООН № |VCA, Великобританiя |E11 16R-06 7533 ext.03 вiд 30.04.2015 16-04 | |протокол випробувань: | |VSN 269101 вiд 08.03.2013 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |e11*715/2007*136/2014J*7574*02 вiд 30.05.2014 №24-03 | |e11*715/2007*195/2013J*7575*02 вiд 30.10.2013 | |протоколи випробувань: | |VSK 205496 вiд 10.07.2009 | |VSN 269080 вiд 08.03.2013 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 26R-03 6510 ext.03 вiд 30.04.2015 №26-02 | |протокол випробувань: | |VSR 324337 вiд 30.04.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 43R-01 6507 ext.03 вiд 23.04.2015 №43-00 | |протокол випробувань: | |VSN 269117 вiд 08.03.2013 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 48R-05 3508 ext.05 вiд 30.04.2015 №48-02 | |протокол випробувань: | |VSR 324341 вiд 30.04.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 51R-02 7555 ext.01 вiд 30.04.2015 №51-02 | |E11 51R-02 7556 ext.02 вiд 30.04.2015 | |протоколи випробувань: | |VSM 251397 вiд 11.05.2012 | |VSR 324310 вiд 30.04.2015 Регламенти ЄС № |VCA, Великобританiя |e11*715/2007*136/2014J*7574*02 вiд 30.05.2014 715/2007 та | |e11*715/2007*195/2013J*7575*02 вiд 30.10.2013 692/2008 \"ЄВРО-5\" | |протоколи випробувань: | |VSK 205496 вiд 10.07.2009 | |VSN 269080 вiд 08.03.2013\\"]
[65,"UA 1.009.0109196-15","ВГ528219",1,"ГЄ124009","№ |Назва пiдприємства |Мiсце розташування 1 |BREMBO S.p.A |Viale Europa, 2-24040 STEZZANO (BG) (Iталiя) 2 |BREMBO S.p.A |Dischi - Via G.Marina Scotti, 66-24030 MAPELLO (BG) | |(Iталiя) 3 |BREMBO S.p.A |Divizione Fonderia Alluminio - Via G.Marina Scotti, | |66-24030 MAPELLO (BG) (Iталiя) 4 |BREMBO S.p.A |Applicazioni Moto- Via Brembo 25-24035 Curno (BG) (Iталiя) 5 |BREMBO SP.Z O.O |UL.Dekabrystow 67-42200 Czestochowa - Poland (Польща) 6 |BREMBO POLAND SP. Z O.O |UL.Rozdzienskiego, 13-41308 Dabrowa Gornicza - Poland | |(Польща) 7 |BREMBO RASSINI S.A de C.V. LTDA|Km 2,5 Carretera a Moyotzingo San Martin Texmelucan - | |74179 Puebla - Mexico (Мексика) 8 |BREMBO DO BRASIL Ltda |Av.Fausto Rebeiro Da Silva, 1265-Distrito Industrial De | |Bandeirinhas, 5-32-54 0-990 BETIM-MG-BRASILE (Бразилiя) 9 |BREMBO (Nanjing) Brake System |No.28 Xijing Road, Jiangning Economic & Technology Zone, |Co., Ltd |Nanjing, P.R. China (Китай) 10 |BREMBO North America Inc |29991 EM60, Homer. MI49245 (США) 11 |TMD Friction Services GmbH |Schlebuscher Stra(e 99 51381 Leverkusen Germany (Нiмеччина) 12 |TMD Friction EsCo GmbH |Luschershofstra(e 80 45356 Essen Germany (Нiмеччина) 13 |TMD Friction GmbH |Industriestra(e 3 57577 Hamm Germany (Нiмеччина) 14 |TMD Friction GmbH |Industriestra(e 9 01640 Coswig Germany (Нiмеччина) 15 |TMD Friction UK Ltd. |Oakesway Traiding Estate Hartepool TS24 0RE United Kingdom | |(Велика Братанiя) 16 |TMD Friction France S.A.S. |Zone Industriale Fatima 10 Rue Denis Paplin 57150 | |Creutzwald France (Францiя) 17 |TMD Friction Romania SRL |Str. Varful Gugu Nr. 1 Caransebes Romania (Румунiя) 18 |TMD Friction do Brazil S.A. |Rua Tupi, 239 Vila Maria Indaiatuba - SP - Brazil | |13330-000 Brazil (Бразилiя) 19 |TMD Friction Mexico, S.A. de |Acceso II No. 50 Fracc. Industrial Benito Juarez 76120 |C.V. |Queretaro, Qro., Mexico (Мексика) 20 |TMD Friction Espana, S.L. |C/Ciudad de Barselona 44 Pol. Ind. Fuente Del Jarro 46988 | |Patenta (Valencia) Spain (Iспанiя) 21 |Hangzhou TMD Friction Ltd. Co |M16-1-13 Hangzhou Economic and Technological Development | |Zone 310018 Zhejiang China (Китай) 22 |TMD Friction, Inc. |3994 Pepperell Way Dublin VA 24084 USA (США) 23 |TMD Friction EsCo GmbH |Schlebuscher Stra(e 99 51381 Leverkusen Germany (Нiмеччина) 24 |TMD Friction GmbH |Schlebuscher Stra(e 99 51381 Leverkusen Germany (Нiмеччина) 25 |Kale Balata Otomotiv Sanayi ve |Istambul Cad. N0 144 41410 Cayirova Gebze/Kocaeli Turkei |Ticaret A.S |(Туреччина) 26 |Raicam Industrie SRL |Via Teramo 5 65025 Manoppello Scalo (PE) Italy (Iталiя) 27 |Sundaram Brake Lining Ltd |Padi 600050 Chennai Indien (Iндiя) 28 |PEX Hungaria KFT |2310 Szigetszentmikios Gyartelen 1893 Ungam (Угорщина) 29 |SBS Scandinavian Brake Systems |Kuopiovej 11 5700 Svendborg Danemark (Данiя) |A/S | 30 |L.P.R. S.r.l |Strada Statale 10 Padana Inferiore, 114-29010 S. Nicolo | |(PC) - Italy (Iталiя) Всього - 30 позицiй\\"]
[66,"UA 1.009.0109196-15","ВГ528219",2,"ГЄ124010","Правила ЕЭК ООН № 90-01 |Kraftfahrt-Bundesampt D-24932 |Сповiщення про офiцiйне \"Единообразные предписания, |Fiensburg (Нiмеччина) |затвердження типу касающиеся официального | |E1-90R-01211/047 вiд 16.01.2001 утверждения сменных | |E1-90R-01213/022 вiд 29.09.2000 тормозных накладок в сборе и | |E1-90R-01283/149 вiд 16.01.2001 накладок барабанных тормозов | |E1-90R-01328/042 вiд 12.01.2001 для механических | |E1-90R-01987/527 вiд 08.11.2005 транспортных средств и их | |E1-90R-01684/232 вiд 13.03.2007 прицепов\"; | |E1-90R-01740/279 вiд 22.11.2005 | |E1-90R-01699/425 вiд 05.09.2005 |TUV AUTOMOTIVE GMBH, |E1-90R-01910/274 вiд 20.12.2004 |Daimlerstrasse 11, |Протоколи випробувань |D-85748 Garching (Нiмеччина) |№181-01-ТА-DS/GAR вiд 29.03.2001р |RW TUV Fahrzeug GmbH Institut |№BB630/0 dsl 07/09/200 |fur Fahrzeugtehnik 45307 Essen | |(Нiмеччина) | Правила ЄЕК ООН № 90-01:2005 |Kraftfahrt-Bundesamt D-24932 |Сповiщення про офiцiйне \"Єдинi технiчнi приписи щодо |Flensburg (Нiмеччина) |затвердження типу офiцiйного затвердження | |E1-90R-01442/024 вiд 27.02.2003 змiнних гальмiвних накладок | |E1-90R-01442/020 вiд 01.06.2004 вкладених i гальмiвних | |E1-90R-01442/010 вiд 25.04.2003 накладок барабанного | |E1-90R-01442/003 вiд 22.07.2003 гальмiвного механiзму для | |E1-90R-01582/049 вiд 21.02.2002 дорожнiх транспортних |TUV Automotive GmbH |Протокол сертифiкацiйних засобiв та їхнiх причепiв\"; |Unternehmensgruppe TUV |випробувань №370-0041-03-FBK/D |Suddeutsschland |вiд 12.03.2003 (дисковi гальма) |D-85748 Garching (Нiмеччина) |№370-0040-03-FBK/B (Барабагннi | |гальма) | |№370-0417-01-FBK/B вiд 04.02.2002 |Випробувальний центр | |дорожнiх транспортних засобiв, |Протокол випробувань |запчастин та приладдя ПАТ |№02.141-2003 вiд 23.05.2003 |\"Запрорiзький | |автомобiлебудiвний завод\" . | |(69600, м. Запорiжжя, пр. | |Ленiна, 8) Атестат акредитацiї | |№UA.6.002.Т.633 | Правила ЕЭК ООН № 90-01 |Випробувальний центр |Протокол сертифiкацiйних \"Единообразные предписания, |\"Науково-випробувальний центр |випробувань касающиеся официального |\"Надiйнiсть\" Нацiонального |№13-1/С-15 вiд 26.02.2015р утверждения сменных |технiчного унiверситету України | тормозных накладок в сборе и |\"Київський полiтехнiчний | накладок барабанных тормозов |iнститут\" (03056, м. Київ-56, | для механических |пр. Перемоги, 37) Атестат | транспортных средств и их |акредитацiї № 2Н115 | прицепов\" пп.5.3.1.1. | | 5.3.1.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2 | | ТУУ 34.3-01527695-027:2010 |Випробувальний центр |Протокол сертифiкацiйних \"Диски та барабани гальмiвнi |\"Науково-випробувальний центр |випробувань колiсних транспортних |\"Надiйнiсть\" Нацiонального |№167-1/С-15 вiд 17.12.2015 засобiв. Технiчнi умови\" |технiчного унiверситету України |№167-2/С-15 вiд 17.12.2015 Диски: пп..1.2.1 (табл.1, |\"Київський полiтехнiчний | рис.Б1), 1.3.1, 1.3.4. 1.3.5,|iнститут\" (03056, м. Київ-56, | 1.3.6, 1.3.11. |пр. Перемоги, 37) Атестат | Барабани: пп1.2.1(табл.1, |акредитацiї № 2Н115 | рис. Б2), 1.3.2, 1.3.4, | | 1.3.5. 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, | | 1.3.10, 1.3.12 | |\\"]
[67,"UA 1.023.0108778-15","ВГ471760",1,"ГЄ065574","Засоби косметичнi для очищення шкiри та волосся Найменування: Крем-мило \"Мед з молоком\" Крем-мило \"Кокос\" Крем-мило \"Ромашка\" Крем-мило \"Океан\" Крем-мило \"Лайм\" Крем-мило \"Алоє\" Крем-мило \"Дитяче з екстрактом ромашки\" Рiдке мило \"Iмбир та сицилiйський лимон\" Рiдке мило \"Корiандр та оливкове дерево\" Рiдке мило \"Грузинський персик\" Рiдке мило \"Квiтковий\" Рiдке мило \"Алоє\" Рiдке мило \"Свiжiсть океану\" Рiдке мило \"Лайм\" Рiдке мило \"Червонi ягоди\" Рiдке мило \"Жожоба\" Рiдке мило \"Яблуко\" Рiдке мило \"Лимон\" Рiдке мило \"Антибактерiальне\" Рiдке мило \"Дитяче антибактерiальне\" Гель для душу \"Апельсин\"\\"]
[68,"UA 1.023.0108778-15","ВГ471760",2,"ГЄ065575","Найменування: Гель для душу \"Шоколад\" Гель для душу \"Морськi мiнерали\" Гель для душу \"Молоко i ванiль\" Гель для iнтимної гiгiєни Гель для душу \"Парфумований\" Шампунь \"Active\" Шампунь \"Парфумований\" Шампунь \"Дитячий\" Всього: 29 найменувань\\"]
[69,"UA 1.033.0109147-15","ВГ541747",1,"ГЕ987109","Свiтлофори свiтлодiоднi ТК представленi у наступних варiантах виконання (вiдповiдно до ДСТУ 4092-2002): Тип 1: Моделi: Т1.1, Т1.2, Т1.3, Т1.4, Т1.5, Т1.6, Т1.7, Т1.8, Т1.9, Т1.10, Т1.11, Т1.12, Т1.13, Т1.14, Т1.15, Т1.16, Т1.17 Тип 2: Моделi: Т2.1, Т2.2, Т2.3, Т2.4, Т2.5, Т2.6, Т2.7, Т2.8, Т2.9, Т2.10, Т2.11, Т2.12, Т2.13, Т2.14, Т2.15, Т2.16, Т2.17, Т2.18 Тип 3: Моделi: Т3.1, Т3.2, Т3.3, Т3.4 Тип 4: Моделi: Т4.1, Т4.2 Тип 5: Моделi: Т5.1, Т5.2 Тип 6: Моделi: Т6.1, Т6.2, Т6.3, Т6.4, Т6.5 Тип 7: Моделi: Т7.1, Т7.2, Т7.3, Т7.4 Тип 8: Моделi: П1.1, П1.2, П2.1, П2.2 Всього 8 типiв та 56 моделей.\\"]
[70,"UA 1.038.0108737-15","ВГ600219",1,"ГЄ110296","Технiчний опис КТЗ з кресленням загального виду Марка колiсного транспортного засобу (КТЗ): БОГДАН Виробник КТЗ: ДП \"АСЗ № 1\" АТ \"АК \"Богдан Моторс\", 43010, м. Луцьк, вул. Рiвненська, 42 Модель КТЗ: А069 Модифiкацiя А06907 Тип КТЗ: спецiалiзований для перевезення школярiв, згiдно вимог ДСТУ 7013 Виконання автобуса Виконання 2, 3 (згiдно ДСТУ 7013:2009) Клас автобуса: III (згiдно ДСТУ UN/ECE R36-03:2005) Категорiя КТЗ: M3 Колiсна формула / ведучi колеса: 4x2.2 Схема компонування КТЗ: розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова/кiлькiсть дверей: закритий, вагонної компоновки (автобус виготовляється на базi автомобiльного шасi Hyundai COUNTY) / 3 (однi службовi двостулковi з вакуумним або електричним приводом, розмiщенi за вiссю переднiх колiс, однi аварiйнi одностулковi дверi з ручним вiдкриванням, розмiщенi за вiссю заднiх колiс, та однi дверi водiя) Кiлькiсть мiсць: Виконання 2 Виконання 3 - загальна 25 27 - для сидiння 25 27 - в т. ч. для сидiння супроводжуючих осiб 2 Сидiння ТзОВ \"Компанiя ВЕЕМ \"Металоавтопром\" СПН-2 Габаритнi розмiри, мм: -довжина: 8110 -ширина: 2100 -висота: 2780 Колiсна база, мм: 4550 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм : 1705 / 1495 Порожня маса автобусiв в спорядженому станi, кг 5100 Технiчно припустима максимальна маса автобусiв, кг: 6500 Технiчно припустима максимальна маса автобуса, кг, що приходиться: - на передню вiсь 2550 - на задню вiсь 3950 Двигун: D4DD (Євро-III) 1)тип: дизельний, чотирьохтактний з запалюванням вiд стиснення, з турбонаддувом i промiжним охолодженням повiтря на впуску 2)кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 4, рядне 3)робочий об\"єм, куб.см: 3907 4) номiнальна потужнiсть, кВт/ об/хв: 103,0 / 2200 6)система живлення: з примусовою подачею палива - форсунка (марка, тип): DENSO, 3800-45700 33800-45701 - турбокомпресор (марка, тип) 28230-45500 -ПНВТ (марка, тип) DENSO, 33100-45700 - повiтряний фiльтр: сухий з паперовим фiльтруючим елементом; 28110-5A500\\"]
[71,"UA 1.038.0108737-15","ВГ600219",2,"ГЄ110297","7)система запалювання: вiд стиску 8)Система випуску i нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв складається з приймальної труби, глушника з одним вхiдним i одним вихiдним патрубками i випускної труби - глушник 28650-5H300, 28650-5H700, 28650-5H730 Трансмiсiя 1) зчеплення (марка, тип): однодискове, сухе, фрикцiйне з демпфером крутильних коливань 2) коробка передач (марка, тип): передавальнi числа: механiчна M035S5, п'ятиступенева з синхронiзатором включення усiх передач I 5,380 II 3,028 III 1,700 IV 1,000 V 0,722 заднiй хiд: 5,380 3) головна передача: одноступенева, гiпоїдна - передавальне число 5,375 Пiдвiска: -передня - залежна, ресорназi стабiлiзатором попередньої стiйкостiта телескопiчними гiдравлiчними амортизаторами; -задня - залежна, ресорназi стабiлiзатором попередньої стiйкостiта телескопiчними гiдравлiчними амортизаторами. Гальмiвнi системи: - робочi гальма - гiдравлiчна, двоконтурна, гальмiвнi механiзми всiх колiс барабанного типу, з системою АВS; - запасна - один з контурiв робочої гальмiвної системи; - стоянкова - з механiчним приводом на трансмiсiйне гальмо; - допомiжна - моторне гальмо. Шини: - марка - Kumho, Hankook; - тип - камернi або безкамернi; - розмiр - 7.00 х 16 або 205/75Rx17.5; - iндекс навантаги - 113/112 або 117/116; - iндекс швидкостi - L або M.\\"]
[72,"UA 1.038.0108737-15","ВГ600219",3,"ГЄ110298","Загальний вигляд, основнi розмiри i планування салону автобуса А06907\\"]
[73,"UA 1.038.0108737-15","ВГ600219",4,"ГЄ110299","Перелiк VIN кодiв автобусiв А06907, якi не реалiзованi: 1. Y6LA06907DL100026 18. Y6LA06907DL100043 2. Y6LA06907DL100027 19. Y6LA06907DL100044 3. Y6LA06907DL100028 20. Y6LA06907DL100045 4. Y6LA06907DL100029 21. Y6LA06907DL100046 5. Y6LA06907DL100030 22. Y6LA06907DL100047 6. Y6LA06907DL100031 23. Y6LA06907DL100048 7. Y6LA06907DL100032 24. Y6LA06907DL100049 8. Y6LA06907DL100033 25. Y6LA06907DL100050 9. Y6LA06907DL100034 26. Y6LA06907DL100051 10. Y6LA06907DL100035 27. Y6LA06907DL100052 11. Y6LA06907DL100036 28. Y6LA06907DL100053 12. Y6LA06907DL100037 29. Y6LA06907DL100054 13. Y6LA06907DL100038 30. Y6LA06907DL100055 14. Y6LA06907DL100039 31. Y6LA06907DL100056 15. Y6LA06907DL100040 32. Y6LA06907DL100057 16. Y6LA06907DL100041 33. Y6LA06907DL100058 17. Y6LA06907DL100042 Разом 33 шт.\\"]
[74,"UA 1.038.0109247-15","ВГ600204",1,"ГЄ110314","Загальний опис тролейбуса: Категорiя - М3 Клас - I Загальна пасажиромiсткiсть - 104 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 34+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[75,"UA 1.038.0109250-15","ВГ600205",1,"ГЄ110315","Загальний опис тролейбуса: Категорiя - М3 Клас - I Загальна пасажиромiсткiсть - 104 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 34+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[76,"UA 1.038.0109251-15","ВГ600206",1,"ГЄ110316","Загальний опис тролейбуса: Категорiя - М3 Клас - I Загальна пасажиромiсткiсть - 104 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 34+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[77,"UA 1.066.0108852-15","ВГ598125",1,"ГЄ120977","VDR-504M, VDR-508, VDR-508M, VDR-1004M, VDR-1008M, VDR-1016M, VDR-1504, VDR-1508, VDR-1516, VDR-2004, VDR-2004M, VDR-2008M, VDR-2016, VDR-2016M, VDR-3008, VDR-3008M, VDR-3016, VDR-3016M, VDR-3032, VDR-6004HD, VDR-6008HD, VDR-6016HD, VDR-6008IP, VDR-6016IP, VDR-6032IP, VDR-6004AHD, VDR-6008AHD, VDR-6016AHD, VDR-3032M, VDR-6048HD, VDR-6104IP, VDR-6108IP, VDR-6216IP Загальна кiлькiсть - 33 моделi\\"]
[78,"UA 1.066.0108862-15","ВГ598150",1,"ГЄ120978","1.Вiтрини: GASTROSERVICE COLD *** xxx; TAPAS *** xxx; TAPAS *** xxx SPLIT; GRANTAPAS *** xxx; GRANTAPAS *** xxx SPLIT; PLANET *** xxx; SUSHI *** xxx; SUSHI *** xxx SPLIT; GRANSUSHI *** xxx; GRANSUSHI *** xxx SPLIT; AZZURRA *** xxx; CHEF COLD *** xxx; CHEF *** xxx; CHEF *** xxx TURBO; CHEF COLD *** xxx PS; CHEF *** xxx TURBO PS; SUPER *** xxx; DELICIOUS *** xxx; SPRINT *** xxx; MIRAGE *** xxx; SUPER *** xxx EURONORM C; DELICIOUS *** xxx EURONORM C; TIFONE *** xxx; BORA *** xxx; SHOPPING *** xxx COLD; SHOPPING *** xxx COLD GN; SHOPPING *** xxx COLD VD; SHOPPING *** xxx COLD GN VD; COIBA *** xxx COLD; COIBA *** xxx COLD GN; COIBA *** xxx COLD VD; COIBA *** xxx COLD GN VD; OCEANUS *** xxx; SP *** xxx; SPD *** xxx; SPK *** xxx; POS *** xxx; BISTROT *** xxx; SALAD *** xxx; MARKET *** xxx; PROMOXION *** xxx; SKY MASTER *** xxx; SKY MASTER *** xxx COMBI; SKY *** xxx; SKY *** xxx COMBI; ELBA *** xxx; ATLANTIS *** xxx; SMART *** xxx; MAXIMA *** xxx; OPTIMA *** xxx; GONDOLA WALL *** xxx; GONDOLA *** xxx; MYTOS *** xxx; MYTOS MAXI *** xxx; CUSTOM *** xxx; EXPO WINE *** xxx; ICE POINT *** xxx; ICE POINT *** xxx SPOT; MINIGEL *** xxx; DOMINANTE *** xxx; PUNTOGEL *** xxx; LINUS *** xxx; ORIZONT *** xxx; ORIZONT *** xxx Self Service; ORIZONT *** xxx; SNOOPINO *** xxx; SNOOPY *** xxx; MICRON *** xxx; GOLOSO *** xxx; JUNIOR *** xxx; MIDI *** xxx; KUBO *** xxx; KUBO EXPO *** xxx; BAROCCA *** xxx; BAROCCA *** xxx CIOCCOLATO; SALOON *** xxx; SNELLE *** xxx; SNELLE *** xxx CIOCCOLATO; MAXIVISION *** xxx; MEGAVISION *** xxx; BELLA *** xxx; BELLA *** xxx CIOCCOLATO; KHALIFA *** xxx; KHALIFA *** xxx CIOCCO; DIVA *** xxx; DIVA *** xxx CIOCCO; ECO DISPLAY *** xxx; POLO *** xxx; POLO *** xxx SPOT; MEAT *** xxx; EXPONORM *** xxx; PHASTA *** xxx; AVANA *** xxx; FOCUS *** xxx CIOCCOLATO; FOCUS *** xxx; BRIO *** xxx; BRIO *** xxx CIOCCO; BRIO *** xxx CIOCCO SP; KARINA *** xxx; KARINA *** xxx CIOCCO; "]
[79,"UA 1.066.0108862-15","ВГ598150",1,"ГЄ120978","KARINA *** xxx CIOCCO SP; CARAVELLE *** xxx; PARTY *** xxx; STRIKE *** xxx; SPLENDIDA *** xxx; AMBASSADOR *** xxx; PRIMERA *** xxx; BASIK *** xxx; CLASSIK *** xxx; DINAMIK *** xxx; CARISMA *** xxx; STAND *** xxx; GRAN GAL? *** xxx; PRISMA *** xxx; KARATO *** xxx; DORICA *** xxx; DIAMANTE *** xxx; LUCE *** xxx; LUNCH *** xxx; LUNCH *** xxx STOCK; LIMITE *** xxx; ADRIATICA *** xxx; SLIM *** xxx; SLIM *** xxx SPLIT; GALAXY *** xxx; JOLLY *** xxx; MATRIX *** xxx; MITILI; SINTESIS; BETTY; KELLY; LIBERTY; 2.Вiтрини пристiннi: SPIO *** xxx; SPIO *** xxx INOX; CLIPPER *** xxx SG; BABY *** xxx; BABY *** xxx WOOD; BABY *** xxx INOX; ULISSE *** xxx; ULISSE *** xxx INOX; EASY *** xxx; EASY *** xxx INOX; DISCOVERY *** xxx; DISCOVERY PLUS *** xxx; DISCOVERY *** xxx INOX; SPACE *** xxx; SPACE *** xxx INOX; SPACE PLUS *** xxx; SPACE PLUS *** xxx INOX; THALES *** xxx; PREDATOR *** xxx; PREMIERE *** xxx; VOYAGER *** xxx; VOYAGER *** xxx COMBI; VOYAGER *** xxx COMBI; SPECIAL; EUROPA *** xxx; EUROPA *** xxx COMBI; PROMOTER *** xxx; MINOR *** xxx; MAGNUM *** xxx; CHALLENGER *** xxx; STONE *** xxx; SIGMA *** xxx; SENIOR *** xxx; BELUGA *** xxx; NETTUNO *** xxx; 3. Cкринi: FKGR *** xxx; FKG *** xxx; RABI *** xxx; BEG *** xxx; SPOT *** xxx; FVS *** xxx; FIVS *** xxx; FIVSC *** xxx; VCI *** xxx; FPV *** xxx; VLC *** xxx; AB *** xxx; ABX *** xxx; SB *** xxx; SE *** xxx; ELVT *** xxx; VT *** xxx; CBX *** xxx; CBX *** xxx; FVSC *** xxx; CX *** xxx DELTA; CX *** xxx; EL *** xxx; AVANCASSA; POLARIS *** xxx; POLARIS; MASTER *** xxx; IKG JUMBO *** xxx; IKG JUMBO *** xxx COMBI; ICEBOX *** xxx; VODKA *** xxx; PORTACOOL *** xxx; CC *** xxx; 4. Шафи: С *** xxx; С *** xxx GLASS; F *** xxx; PL *** xxx; PL *** xxx GLASS; TEMPANO *** xxx; TEMPANO*** xxx GLASS; FKG *** xxx; VIP *** xxx; CFS *** xxx; CFKS *** xxx; MINI *** xxx; MINI *** xxx GLASS; MEDIKA *** xxx; BREAK *** xxx; KLIMA *** xxx; KLIMA *** xxx GLASS; ASLB *** xxx; LIEVAMATIC *** xxx; ASLP *** xxx; AS *** xxx; AS *** xxx FISH; AS *** xxx GLASS; AKG *** xxx; AK *** xxx; AK ***\\"]
[80,"UA 1.066.0108862-15","ВГ598150",2,"ГЄ120979","хxx GLASS; AGLP *** xxx; AGLP *** xxx GLASS; AGLP *** xxx COMBI ***; CARGO *** xxx GLASS; CARGO *** xxx; CARGO PASS *** xxx; SF *** xxx; PIZZA *** xxx; WINE CONSOLLE *** xxx; LAMPO *** xxx; POS *** xxx; MICRON *** xxx; GOLOSO *** xxx; JUNIOR *** xxx; MIDI *** xxx; CIOCCO *** xxx; LABOR *** xxx; FAST ICE *** xxx; PANORAMA *** xxx; DRINK *** xxx; PUB *** xxx; EUROBAR *** xxx GLASS; BBX *** xxx TOP; BBX *** xxx TOP GLASS; PERLA *** xxx; VKG *** xxx; CVKS *** xxx; WINE *** xxx; WINE; COLLECTION *** xxx; SOMMELIER *** xxx; ENOTEC *** xxx; ENOPRESTIGE *** xxx; GROTTA *** xxx; BODEGA *** xxx; CANTINETTA *** xxx; MAXICANTINETTA *** xxx; EUROWINE *** xxx; EUROWINE *** xxx STOCK; CREATIVE *** xxx; CREATIVE *** xxx STOCK; DUCALE *** xxx; DUCALE *** xxx STOCK; MEAT *** xxx; EXPONORM *** xxx; PHASTA *** xxx; AVANA *** xxx; WINE POINT *** xxx; TFGV *** xxx; BACCO *** xxx; BACCO DRINK *** xxx; BACCO GELO *** xxx; VINO *** xxx; CAVE *** xxx; TFG *** xxx; TFGC *** xxx; APB *** xxx; ANB *** xxx; VPIX *** xxx; VNIX *** xxx; APIX *** xxx; ANIX *** xxx; APBC *** xxx; AGE *** xxx; PRISMA *** xxx; BS BIG STORE; POS 80; DRINK FG; WINE FG; TFV; 5. Столи: TSL *** xxx TOP; TSL *** xxx ALZ; SALAD *** xxx; SALAD *** xxx TOP; SALAD *** xxx ALZ; TS *** хxx TOP; TS *** xxx ALZ; TGLP *** xxx TOP; TGLP *** xxx ALZ; PIZZA *** xxx; PIZZA *** xxx MAXI; PIZZA *** xxx METAL; COMPATTO *** xxx; SIMPLE *** xxx; PROFESSIONAL *** xxx; BANCOPIZZA *** xxx; TGE *** xxx; PIZZA MINI *** xxx; UNICO *** xxx; VPD FA33 *** xxx; VPD FA38 *** xxx; 6.Прилавки буфетнi: ARMONIA *** xxx; ARMONIA *** xxx RUGIADA; ARMONIA *** xxx BRINA; ARMONIA *** xxx FISHING; SINFONIA *** xxx; SINFONIA *** xxx RUGIADA; SINFONIA *** xxx BRINA; SINFONIA *** xxx FISHING; SINFONIA *** xxx BAHIA; OPERA *** xxx; OPERA *** xxx FISHING; OPERA *** xxx BAHIA; MELODIA *** xxx; MELODIA *** xxx FISHING; MELODIA *** xxx BAHIA; STYLE *** xxx; STYLE VASCA *** xxx; TANGO *** xxx; CARRETTINO; FISH *** xxx; MURENA *** xxx; VINETROLLEY *** xxx; CARRETTINO *** xxx; CARRELLINO *** xxx; ISOLA *** xxx; ISOLA *** xxx INOX; MULTISERVICE *** xxx; MURALE *** xxx; FISHING *** xxx; BAHIA *** xxx; BRINA *** xxx; GOURMET *** xxx; RUGIADA *** xxx; FLASH *** xxx; MONTERREY *** xxx; MONTERREY; ECOS *** xxx; MONTERREY *** xxx STOCK; MONTANA *** xxx; BUFFET *** xxx STOCK; BELLAVISTA *** xxx; OASI *** xxx; OASI *** xxx FISH; PROXIMA *** xxx; SCENIC *** xxx; GUSTO *** xxx; CARRELLO *** xxx; DELIZIE *** xxx; ATOLLO *** xxx; COLIBRI *** xxx; PEGASO *** xxx; PEGASO *** xxx FISH; ASTRO *** xxx; ASTRO *** xxx PLUS; TAVERNA *** xxx; GAZEBO M *** xxx; KAITEN; GELATISSIMO; SAMBA; TRIPLO; CARRELINO GELATO; TAVOLO 750+1400; CAMBUSA; GIROTONDO; TABLE 75; TRAMEZZO; 7.Льодогенератори: FI *** xxx; FI *** xxx BIS; EI *** xxx; NV *** xxx; FIP *** xxx; SC *** xxx; RISERVA; HIELO; VDA; REFRIBIT; TWISTER; TORNADO; FRAPPE'; VORTICE; SPREMI S+D; 8. Охолоджувачi напоїв та десертiв: Refribit xxx; V xxx; VDA xxx; де, xxx*** - лiтери та/або цифри, що вказують комплектацiю та ємнiсть обладнання та не впливають на показники безпеки Загальна кiлькiсть: 8 найменувань 396 типiв\\"]
[81,"UA 1.066.0108937-15","ВГ598202",1,"ГЄ120980","Перелiк марок акцизного податку: ААЛЧ 749921 - 750000 ААММ-ААРI 192287 - 193000 ААРЇ-ААРЮ 192287 - 193000 ААРЯ 192287 - 192260 Загальна кiлькiсть: 100000 марок акцизного податку. Враховано 50000 марок акцизного податку. Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробiв № 4 вiд 18.11.2015 р. ГУ ДФС у Донецькiй областi\\"]
[82,"UA 1.078.0109105-15","ВГ599305",1,"ГЕ880979","Таблиця 1 Нормативний документ та встановленi в ньому вимоги, на вiдповiднiсть яким проводилась сертифiкацiя комплекту обладнання ПТК СНЭ ТО для примiщення 'УКТС СНЭ ТО' ЗАЕС-2 (Машзал) Технiчне завдання ИТКЯ.20.0440 'Программно-технический комплекс системы нормальной эксплуатации турбинного отделения ВВЭР-1000 ПТК СНЭ ТО ЗАЭС-2' та Доповнення №1 до ИТКЯ.20.0440 ТЗ Показники: вимоги до призначення та до виконуваних функцiй (4.2); дотримання принципу одиничної вiдмови (4.4); дотримання принципу резервування (4.5); дотримання принципу незалежностi (4.6); вимоги до захисту вiд вiдмов за загальною причиною (4.7); вимоги до iнтерфейсу 'людина - машина' (4.11); вимоги до технiчного контролю та дiагностування (4.17); вимоги до процесу верифiкацiї програмного забезпечення (6.1)\\"]
[83,"UA 1.153.0108724-15","ВГ581024",1,"ГЄ130186","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS-105B та GS-108B може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделей GS-105B та GS-108B; - блок живлення SSA-5W-05 EU 050100F. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3) ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Инструкция по применению. Восьмипортовый коммутатор Gigabit Ethernet GS-108B; - GS-105B/GS-108B 5/8-port Desktop Gigabit Ethetnet Switch. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[84,"UA 1.153.0108725-15","ВГ581070",1,"ГЄ130188","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS-105S EE та GS-108S EE може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP, UDP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделей GS-105S EE та GS-108S EE; - блок живлення DSA-6E-05. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Инструкция по применению. Восьмипортовый коммутатор Gigabit Ethernet с приоритетными портами GS-108S EE; - GS-105S/GS-108S 5/8-port Desktop Gigabit Ethetnet Media Switch. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[85,"UA 1.153.0108726-15","ВГ581072",1,"ГЄ130190","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей ES1100-16, ES1100-24E та ES1100-24G може застосовуватись в Українi в телекомунiкацiйнiй мережi загального користування для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IEC 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - ES1100 Series 8/16/24-port FE Unmanaged Switch. Specifications; - Ethernet Switches. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[86,"UA 1.153.0108727-15","ВГ581074",1,"ГЄ130192","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS1100-16 та GS1100-24 може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IEC 60825-1:2001, IDT) (тiльки для моделi ES1100-24); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - GS1100-16/ GS1100-24 16-port/24-port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[87,"UA 1.153.0108728-15","ВГ581076",1,"ГЄ130194","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделi GS1100-8НР може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, IP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделi GS1100-8HP; - блок живлення FSP090-DMBC1. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - Ethernet Switch Series. Quick Start Guide; - GS1100 Series. 8/16/24-port GbE Unmanaged Switch. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[88,"UA 1.153.0108729-15","ВГ581078",1,"ГЄ130196","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей ES-105Е та ES-108Е може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ (протоколи Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделей ES-105Е та ES-108Е; - блок живлення Р090060-2С1. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - 5/8-Port Desktop Fast Ethernet Switch. ES-105E/ES-108E. Data Sheet; - Ethetnet Switch. ES-105/ES-108. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[89,"UA 1.153.0108731-15","ВГ581080",1,"ГЄ130198","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей ES-105A та ES-108A може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ (протоколи Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделей ES-105A та ES-108A; - блок живлення DSС-3PFВ-05 FEU. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв обмiну) в складi: - Руководство пользователя. Восьмипортовый коммутатор Fast Ethernet с тремя приоритетнiми портами ES-108A; - Руководство пользователя. Пятипортовый коммутатор Fast Ethetnet с двумя приоритетными портами портами ES-105A. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[90,"UA 1.153.0108732-15","ВГ581082",1,"ГЄ130200","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделi ES3500-8PD (версiя ПЗ - 4.00) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, IP, VLAN, TCP, UDP, IGMP, RSTP, DHCP, RADIUS, Telnet). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделi ES3500-8PD; - блок живлення DSA-20CA-12. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - 8/24-port FE L2 Switch with GbE Uplink. ES3500 Series. Data Sheet; - Intelligent L2 Switch. ES3500 Series. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[91,"UA 1.153.0108733-15","ВГ581085",1,"ГЄ130203","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей ES1100-8Р, ES1100-16Р може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Basе-Т, 100Base-TХ (протоколи Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 CCБТ. Шум. Общие требования безопасности (тiльки для моделi ES1100-16Р); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - 8/16/24-port FE Unmanaged Switch. ES1100 Series. Datasheet; - Unmanaged Fast Ethernet Switch. ES1100 Series. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[92,"UA 1.153.0108734-15","ВГ581087",1,"ГЄ130205","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS1900-16, GS1900-24, GS1900-24Е, GS1900-24НР, GS1900-48, GS1900-48НР (версiї ПЗ усiх моделей - 2.10) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, DHCP, ICMP, IP, TCP, UDP, VLAN, RADIUS, SNMP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT) (тiльки для моделей GS1900-24, GS1900-24HP, GS1900-48, GS1900-48HP); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (роздiл 2) (тiльки для моделей GS1900-24НР, GS1900-48, GS1900-48НР); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Ethernet Switch Series. Quick Start Guide; - GS1900 Series. GbE Smart Managed Switch. User's Guide; - GS1900 Series. 8/16/24/48-port GbE Smart Managed Switch. Spetifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[93,"UA 1.153.0108830-15","ВГ581030",1,"ГЄ130187","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS-105B та GS-108B може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделей GS-105B та GS-108B; - блок живлення SSA-5W-05 EU 050100F. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3) ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Инструкция по применению. Восьмипортовый коммутатор Gigabit Ethernet GS-108B; - GS-105B/GS-108B 5/8-port Desktop Gigabit Ethetnet Switch. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[94,"UA 1.153.0108831-15","ВГ581071",1,"ГЄ130189","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS-105S EE та GS-108S EE може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP, UDP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделей GS-105S EE та GS-108S EE; - блок живлення DSA-6E-05. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Инструкция по применению. Восьмипортовый коммутатор Gigabit Ethernet с приоритетными портами GS-108S EE; - GS-105S/GS-108S 5/8-port Desktop Gigabit Ethetnet Media Switch. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[95,"UA 1.153.0108834-15","ВГ581073",1,"ГЄ130191","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей ES1100-16, ES1100-24E та ES1100-24G може застосовуватись в Українi в телекомунiкацiйнiй мережi загального користування для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IEC 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - ES1100 Series 8/16/24-port FE Unmanaged Switch. Specifications; - Ethernet Switches. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[96,"UA 1.153.0108836-15","ВГ581075",1,"ГЄ130193","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS1100-16 та GS1100-24 може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IEC 60825-1:2001, IDT) (тiльки для моделi ES1100-24); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - GS1100-16/ GS1100-24 16-port/24-port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[97,"UA 1.153.0108838-15","ВГ581077",1,"ГЄ130195","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделi GS1100-8НР може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, IP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделi GS1100-8HP; - блок живлення FSP090-DMBC1. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - Ethernet Switch Series. Quick Start Guide; - GS1100 Series. 8/16/24-port GbE Unmanaged Switch. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[98,"UA 1.153.0108998-15","ВГ581088",1,"ГЄ130206","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS1900-8, GS1900-8НР (версiї ПЗ усiх моделей - 2.10) може застосовуватись в Украiнi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, DHCP, ICMP, IP, TCP, UDP, VLAN, RADIUS, SNMP). Склад обладнання: - комутатор Ethernet моделей GS1900-8 та GS1900-8НР; - блок живлення FSP090-DMBC1. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Ethernet Switch Series. Quick Start Guide; - GS1900 Series. GbE Smart Managed Switch. User's Guide; - GS1900 Series. 8/16/24/48-port GbE Smart Managed Switch. Speсifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[99,"UA 1.153.0108999-15","ВГ581090",1,"ГЄ137203","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS1920-24, GS1920-24HP, GS1920-48 та GS1920-48HP (версiї ПЗ усiх моделей - 4.30) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, RARP, DHCP, IP, TCP, UDP, VLAN, SNMP, IGMP, PPPoE, RSTP, RADIUS, ICMP, Telnet). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (роздiл 2) (тiльки для моделей GS1920-24HP, GS1920-48 та GS1920-48HP); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Ethernet Switch Series. Quick Start Guide; - GS1920 Series. Intelligent Layer 2 GbE Switch. User's Guide; - GS1920 Series. 24/48-port GbE Smart Managed Switch. Speсifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[100,"UA 1.153.0109000-15","ВГ581092",1,"ГЄ137205","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей GS2210-8, GS2210-8НР, GS2210-24 та GS2210-48 (версiя ПЗ усiх моделей - 4.30) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 100Basе-ТX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, DHCP, IP, TCP UDP, VLAN, RADIUS, SNMP, IGMP, Telnet). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (роздiл 2); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - Ethernet Switch Series. Quick Start Guide; - GS2210 Series. Intelligent Layer 2 GbE Switch. User's Guide; - GS2210 Series. 24/48-port GbE L2 Switch. Spetifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135 м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[101,"UA 1.153.0109001-15","ВГ581094",1,"ГЄ137207","Галузь застосування: Контролер моделi NXС5200 (версiя ПЗ - 2.25) може застосовуватись в Українi для керування обладнанням радiодоступу (точками доступу) за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, IP, ARP, DHCP, TCP, UDP, ICMP, RTP, NAT, RADIUS, SNMP, Telnet). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 Таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - NXС5200. Quick Start Guide. Wireless Lan Controller. Firmware v.1.00. Edition 1,04/2010; - NXС5200 Wireless LAN Controller. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[102,"UA 1.153.0109002-15","ВГ581096",1,"ГЄ137209","Галузь застосування: Екран мiжмережний моделi ZyWALL USG 20 (версiя ПЗ - 3.30) може застосовуватись в Українi для захисту корпоративних мереж вiд несанкцiонованого доступу при пiдключеннi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP, L2TP, TCP, UDP, VLAN, RIP, RIP v2, OSPF, RADIUS, SNMP). Склад обладнання: - екран мiжмережний моделi ZyWALL USG 20; - блок живлення моделi PSA24R-120. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - ZyWALL USG 100/200 Series. Quick Start Guide. Unified Security Gateway. Version 2.20. Edition 2, 3/2011. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[103,"UA 1.153.0109003-15","ВГ581098",1,"ГЄ137211","Галузь застосування: Екран мiжмережний моделi ZyWALL 110 (версiя ПЗ - 4.13) може застосовуватись в Українi для захисту корпоративних мереж передавання даних при пiдключеннi за iнтерфейсами Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, DHCP, IP, L2TP, PPPoE, TCP, UDP, RIP, NAT, RADIUS, SNMP, Telnet, OSPF). Склад обладнання: - екран мiжмережний моделi ZyWALL USG 20; - блок живлення моделi KPL-040F. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - ZyWALL/IPS/USG Series. Quick Start Guide; - ZyWALL 110/310/1100 VPN Firewall. User Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[104,"UA 1.153.0109004-15","ВГ581100",1,"ГЄ137213","Галузь застосування: Екран мiжмережний моделей ZyWALL 310 та ZyWALL 1100 (версiя ПЗ усiх моделей - 4.13) може застосовуватись в Українi для захисту корпоративних мереж передавання даних вiд несанкцiонованого доступу при пiдключеннi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, DHCP, L2TP, IP, RIP, OSPF, NAT, TCP, SIP, SNMP, RADIUS, ARP, UDP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 Таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - ZyWALL 110/310/1100 VPN Firewall. Datasheet; - ZyWALL 110/310/1100 Series VPN Firewall. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[105,"UA 1.153.0109005-15","ВГ613302",1,"ГЄ137215","Галузь застосування: Модем VDSL2 моделi P-871M (версiя ПЗ - МЕ1) може застосовуватись в Українi для передавання даних за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями VDSL, VDSL2; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX (протоколи Ethernet, ARP, IP, ICMP, TCP, UDP). Склад обладнання: - модем VDSL2 моделi P-871M; - блок живлення ADS0128-B120100. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п.п. 2.1.1a, 2.1.1b таблицi 2a/K.21, п.п. 2.2.1a, 2.2.1b, 2.3.1a, 2.3.1b таблицi 2b/K.21, п. 7.1 Таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Рекомендацiя ITU-T: G.993.1 (06/2004) Very high speed digital subscriber line transceivers (VDSL) (Прийомопередавачi високошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї (VDSL); G.993.2 (01/2015) Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) (Прийомопередавачi високошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї 2 (VDSL2); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв обмiну): - P-871M VDSL Modem. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[106,"UA 1.153.0109007-15","ВГ613304",1,"ГЄ137217","Галузь застосування: Модем АDSL2+ моделi P660RU3 ЕЕ (Annex A) (версiя ПЗ - А01.01) може застосовуватись в Українi для передавання даних за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями ADSL, ADSL2, ADSL2; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX (протоколи Ethernet, IP, IGMP, RIP v.2, PPPoE, NAT, DHCP, SNMP, Telnet, VLAN). Склад обладнання: - модем АDSL2+ моделi P660RU3 ЕЕ (Annex A); - блок живлення MU05-N090060-C5; - ADSL сплiтер SP-201; - ADSL сплiтер AS 6 EE (Annex A). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п.п. 2.1.1a, 2.1.1b таблицi 2a/K.21, п.п. 2.2.1a, 2.2.1b, 2.3.1a, 2.3.1b таблицi 2b/K.21, п. 7.1 Таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть "]
[107,"UA 1.153.0109007-15","ВГ613304",1,"ГЄ137217","(EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Рекомендацiї ITU-T: G.992.1 (07/99) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.2 (07/99) Splitterless asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi безсплiтерної асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2); G.992.4 (07/2002) Splitterless asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (splitterless ADSL2) (Прийомопередавачi безсплiтерної асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (безсплiтерна ADSL2); G.992.5 (01/2009) Аsymmetric digital subscriber line 2 transceivers (ADSL2) - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2Plus) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2) - Розширена смуга частот ADSL2 (ADSL2+); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв обмiну) в складi: - Модем ADSL2+ с портами Ethernet и USB. P660RU3 EE. Краткое руководство; - Модем ADSL2+ с портом Ethernet P660RT3 EE. Модем ADSL2+ с портами Ethernet P660RU3 EE. Руководство пользователя. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[108,"UA 1.153.0109008-15","ВГ613306",1,"ГЄ137219","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу (IЕЕЕ 802.11) - точка доступу моделi Keenetic Start; - блок живлення P090060-2C1. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: 2400,0-2483,5; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): 17,0 (50,0); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g/n 43,3; IEEE 802.11n 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11b/g/n 20M0G1W/20M0D1W; IEEE 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна ЕIВП, не бiльше, дБм (мВт)/схема МIМО (для IЕЕЕ 802.11n) 20,0 (100,0)/1Т1R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/3. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 2.03.\\"]
[109,"UA 1.153.0109008-15","ВГ613306",2,"ГЄ137220","Галузь застосування: Точка доступу моделi Keenetic Start може застосовуватись в Українi для передавання даних за iнтерфейсами Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX (протоколи Ethernet, ARP, TCP, UDP, PPPoE, L2TP, IP, DHCP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну): - Интернет-центр Keenetic Start. Инструкция по применению. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Зайксел Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[110,"UA 1.162.0109023-15","ВГ612592",1,"ГЄ128570","Правила ЄЕК ООН №10-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: E11 10R-04 8504 вiд 04.08.2014р., протокол випробувань: CSQ304304 вiд 01.08.2014р.. Правила ЄЕК ООН №13-10 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: E11 13HR-00 6716 ext.01 вiд 14.08.2014р., протокол випробувань: CSQ304301 вiд 09.08.2014р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: E11 14R-07 2152 вiд 10.06.2014р., протокол випробувань: CSP291223 вiд 10.04.2014р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: E11 16R-06 8002 вiд 25.06.2014р., протокол випробувань: CSP291226 вiд 29.05.2014р.. Правила ЄЕК ООН №26-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження, пасажирських транспортних засобiв великої мiсткостi стосовно загальної конструкцiї\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: E11 26R-03 6620 вiд 06.06.2014р., протокол випробувань: CSP291220 вiд 10.05.2014р.. Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: Е11 43R-01 6724 вiд 10.06.2014р., протокол випробувань: CSP291238 вiд 09.04.2014р.. Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: Е11 48R-05 3689 вiд 25.06.2014р., протокол випробувань: CSP291224 вiд 28.04.2014р.. Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: Е11 51R-02 7918 вiд 01.08.2014р., протоколи випробувань: CSP291197 вiд 03.04.2014р.. Правила ЄЕК ООН №83-05 (рiвень вимог \"B\") \"Евро-4\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно викидiв забруднюючих речовин залежно вiд палива, необхiдного для двигунiв\" Venicle Certification Agency (VCA), Великобританiя: Е11 83RII-05 8114 вiд 04.08.2014р., протоколи випробувань: CSP291203 вiд 25.07.2014р..\\"]
[111,"UA 1.168.0108875-15","ВГ585096",1,"ГЄ130369","________________________________________________________ |__№__|_______Позначення________|______Найменування______| |_1___|_2126-2905010____________|_Амортизатор____________| |_2___|_2126-2915006____________|_Амортизатор____________| |_3___|_2141-2905706____________|_Амортизатор____________| |_4___|_2141-2915006____________|_Амортизатор____________| |_5___|_2101-2915402-01_________|_Амортизатор____________| |_6___|_2101-2905402-01_________|_Амортизатор____________| |_7___|_21080-2905403-03________|_Амортизатор____________| |_8___|_21080-2905402-03________|_Амортизатор____________| |_9___|_21080-2915402-01________|_Амортизатор____________| |_10__|_2108-2905004____________|_Амортизатор____________| |_11__|_2110-2905003-03_________|_Амортизатор____________| |_12__|_2110-2905002-03_________|_Амортизатор____________| |_13__|_2110-2915004-03_________|_Амортизатор____________| |_14__|_2110-2905004-01_________|_Амортизатор____________| |_15__|_2121-2915402-01_________|_Амортизатор____________| |_16__|_2121-2905402-01_________|_Амортизатор____________| |_17__|_2123-2915004-03_________|_Амортизатор____________| |_18__|_2123-2905004-03_________|_Амортизатор____________| |_19__|_3102-2915402-03_________|_Амортизатор____________| |_20__|_3102-2905402-03_________|_Амортизатор____________| |_21__|_3302-2905006-03_________|_Амортизатор____________| |_22__|_1102-2915006-03_________|_Амортизатор____________| |_23__|_96445038________________|_Амортизатор____________| |_24__|_96226990________________|_Амортизатор____________| |_25__|_6001547072______________|_Амортизатор____________| |_26__|_6001547071______________|_Амортизатор____________| |_27__|_11180-291540220_________|_Амортизатор____________| |_28__|_11180-290540303_________|_Амортизатор____________| |_29__|_11180-290540203_________|_Амортизатор____________| |_30__|_11190-290540303_________|_Амортизатор____________| |_31__|_11190-290540203_________|_Амортизатор____________| |_32__|_21214-291540200_________|_Амортизатор____________| |_33__|_21214-290540200_________|_Амортизатор____________| |_34__|_21700-291540210_________|_Амортизатор____________| |_35__|_21700-290540303_________|_Амортизатор____________| |_36__|_21700-290540203_________|_Амортизатор____________| |_37__|_RD.3470.366.002_________|_Амортизатор____________| |_38__|_RD.2870.341.133_________|_Амортизатор____________| |_39__|_RD.2870.343.423_________|_Амортизатор____________| |_40__|_RD.2870.443.399_________|_Амортизатор____________| |_41__|_RD.3470.339.030_________|_Амортизатор____________|\\"]
[112,"UA 1.168.0108875-15","ВГ585096",2,"ГЄ130370","________________________________________________________ |__№__|_______Позначення________|______Найменування______| |_42__|_RD.3470.339.029_________|_Амортизатор____________| |_43__|_RD.2870.333.420_________|_Амортизатор____________| |_44__|_RD.2870.333.419_________|_Амортизатор____________| |_45__|_RD.3470.333.730_________|_Амортизатор____________| |_46__|_RD.3470.333.729_________|_Амортизатор____________| |_47__|_RD.3470.632.117_________|_Амортизатор____________| |_48__|_RD.2870.443.301_________|_Амортизатор____________| |_49__|_RD.2870.343.304_________|_Амортизатор____________| |_50__|_RD.3470.634.094_________|_Амортизатор____________| |_51__|_RD.3470.634.093_________|_Амортизатор____________| |_52__|_RD.2870.633.203_________|_Амортизатор____________| |_53__|_RD.2870.633.202_________|_Амортизатор____________| |_54__|_RD.2870.344.283_________|_Амортизатор____________| |_55__|_RD.3470.633.802_________|_Амортизатор____________| |_56__|_RD.3470.633.821_________|_Амортизатор____________| |_57__|_RD.3470.334.839_________|_Амортизатор____________| |_58__|_RD.3470.334.838_________|_Амортизатор____________| |_59__|_RD.2870.343.413_________|_Амортизатор____________| |_60__|_RD.2870.343.205_________|_Амортизатор____________| |_61__|_RD.2870.441.048_________|_Амортизатор____________| |_62__|_RD.3470.635.800_________|_Амортизатор____________| |_63__|_RD.3470.335.804_________|_Амортизатор____________| |_64__|_RD.2870.343.393_________|_Амортизатор____________| |_65__|_RD.3470.335.800_________|_Амортизатор____________| |_66__|_RD.3470.333.517_________|_Амортизатор____________| |_67__|_RD.3470.333.507_________|_Амортизатор____________| |_68__|_RD.3470.333.506_________|_Амортизатор____________| |_69__|_RD.3470.334.503_________|_Амортизатор____________| |_70__|_RD.3470.334.502_________|_Амортизатор____________| |_71__|_RD.2870.334.505_________|_Амортизатор____________| |_72__|_RD.2870.334.504_________|_Амортизатор____________| |_73__|_RD.3470.333.491_________|_Амортизатор____________| |_74__|_RD.3470.333.490_________|_Амортизатор____________| |_75__|_RD.2870.333.493_________|_Амортизатор____________| |_76__|_RD.2870.333.492_________|_Амортизатор____________| |_77__|_RD.2870.441.081_________|_Амортизатор____________| |_78__|_RD.3470.335.915_________|_Амортизатор____________| |_79__|_RD.3470.334.620_________|_Амортизатор____________| |_80__|_RD.2870.343.305_________|_Амортизатор____________| |_81__|_RD.3470.334.420_________|_Амортизатор____________| |_82__|_RD.2870.341.368_________|_Амортизатор____________|\\"]
[113,"UA 1.168.0108875-15","ВГ585096",3,"ГЄ130371","________________________________________________________ |__№__|_______Позначення________|______Найменування______| |_83__|_RD.2870.343.306_________|_Амортизатор____________| |_84__|_RD.3470.334.903_________|_Амортизатор____________| |_85__|_RD.2870.441.107_________|_Амортизатор____________| |_86__|_RD.3470.634.928_________|_Амортизатор____________| |_87__|_RD.3470.335.803_________|_Амортизатор____________| |_88__|_RD.2870.343.328_________|_Амортизатор____________| |_89__|_RD.3470.335.808_________|_Амортизатор____________| |_90__|_RD.2870.344.459_________|_Амортизатор____________| |_91__|_RD.2870.343.348_________|_Амортизатор____________| |_92__|_RD.3470.334.812_________|_Амортизатор____________| |_93__|_RD.3470.333.713_________|_Амортизатор____________| |_94__|_RD.3470.339.024_________|_Амортизатор____________| |_95__|_RD.3470.339.023_________|_Амортизатор____________| |_96__|_RD.2870.339.026_________|_Амортизатор____________| |_97__|_RD.2870.339.025_________|_Амортизатор____________| |_98__|_RD.2870.344.458_________|_Амортизатор____________| |_99__|_RD.3470.633.712_________|_Амортизатор____________| |_100_|_RD.2870.443.287_________|_Амортизатор____________| |_101_|_RD.3470.634.810_________|_Амортизатор____________| |_102_|_RD.3470.665.030_________|_Амортизатор____________| |_103_|_RD.2870.343.223_________|_Амортизатор____________| |_104_|_RD.3470.634.811_________|_Амортизатор____________| |_105_|_RD.3470.344.261_________|_Амортизатор____________| |_106_|_RD.3470.335.607_________|_Амортизатор____________| |_107_|_RD.2870.344.456_________|_Амортизатор____________| |_108_|_RD.3470.666.001_________|_Амортизатор____________| |_109_|_RD.2870.441.022_________|_Амортизатор____________| |_110_|_RD.3470.332.101_________|_Амортизатор____________| |_111_|_RD.3470.332.100_________|_Амортизатор____________| |_112_|_RD.3470.334.631_________|_Амортизатор____________| |_113_|_RD.2870.345.031_________|_Амортизатор____________| |_114_|_RD.2870.344.284_________|_Амортизатор____________| |_115_|_RD.2870.345.021_________|_Амортизатор____________| |_116_|_RD.3470.633.832_________|_Амортизатор____________| |_117_|_RD.2870.444.124_________|_Амортизатор____________| |_118_|_RD.2870.348.002_________|_Амортизатор____________| |_119_|_RD.2870.343.398_________|_Амортизатор____________| |_120_|_RD.2870.343.412_________|_Амортизатор____________| |_121_|_RD.2870.341.339_________|_Амортизатор____________| |_122_|_RD.3470.665.057_________|_Амортизатор____________| |_123_|_RD.3470.334.847_________|_Амортизатор____________|\\"]
[114,"UA 1.168.0108875-15","ВГ585096",4,"ГЄ130372","________________________________________________________ |__№__|_______Позначення________|______Найменування______| |_124_|_RD.3470.334.846_________|_Амортизатор____________| |_125_|_RD.3470.665.063_________|_Амортизатор____________| |_126_|_RD.3470.633.848_________|_Амортизатор____________| |_127_|_RD.3470.333.848_________|_Амортизатор____________| |_128_|_RD.3470.664.014_________|_Амортизатор____________| |_129_|_RD.2870.443.800_________|_Амортизатор____________| |_130_|_RD.3470.365.500_________|_Амортизатор____________| |_131_|_RD.2870.445.020_________|_Амортизатор____________| |_132_|_RD.2870.551.810_________|_Амортизатор____________| |_133_|_RD.3470.635.806_________|_Амортизатор____________| |_134_|_RD.3470.334.834_________|_Амортизатор____________| |_135_|_RD.3470.665.036_________|_Амортизатор____________| |_136_|_RD.2870.443.134_________|_Амортизатор____________| |_137_|_RD.3470.365.501_________|_Амортизатор____________| |_138_|_RD.2870.343.047_________|_Амортизатор____________| |_139_|_RD.3470.333.741_________|_Амортизатор____________| |_140_|_RD.2870.343.418_________|_Амортизатор____________| |_141_|_RD.2870.443.246_________|_Амортизатор____________| |_142_|_RD.2870.343.281_________|_Амортизатор____________| |_143_|_RD.2870.441.040_________|_Амортизатор____________| |_144_|_RD.2870.441.105_________|_Амортизатор____________| |_145_|_RD.2870.341.237_________|_Амортизатор____________| |_146_|_RD.3470.634.021_________|_Амортизатор____________| |_147_|_RD.3470.634.022_________|_Амортизатор____________| |_148_|_RD.3470.339.703_________|_Амортизатор____________| |_149_|_RD.3470.339.702_________|_Амортизатор____________| |_150_|_RD.3470.333.417_________|_Амортизатор____________| |_151_|_RD.3470.333.418_________|_Амортизатор____________| |_152_|_RD.2870.632.801_________|_Амортизатор____________| |_153_|_RD.3470.443.170_________|_Амортизатор____________| |_154_|_RD.2870.344.803_________|_Амортизатор____________| |_155_|_RD.3470.445.019_________|_Амортизатор____________| |_156_|_RD.3470.444.119_________|_Амортизатор____________| |_157_|_RD.2870.443.234_________|_Амортизатор____________| |_158_|_RD.3470.334.701_________|_Амортизатор____________| |_159_|_RD.3470.334.700_________|_Амортизатор____________| |_160_|_RD.2870.441.900_________|_Амортизатор____________| |_161_|_RD.3470.634.015_________|_Амортизатор____________| Загальна кiлькiсть - 161 позицiя\\"]
[115,"UA 1.168.0108880-15","ВГ585098",1,"ГЄ130374","______________________________________________________ |_№__|_______Позначення______|_______Найменування______| |_1__|_1118-8231010__________|_Амортизатор_____________| |_2__|_1119-8231010__________|_Амортизатор_____________| |_3__|_2101-2915402-10_______|_Амортизатор_____________| |_4__|_2101-2915402-01_______|_Амортизатор_____________| |_5__|_2101-2905402-10_______|_Амортизатор_____________| |_6__|_2101-2905402-01_______|_Амортизатор_____________| |_7__|_2108-2905003-03_______|_Амортизатор_____________| |_8__|_2108-2905003-30_______|_Амортизатор_____________| |_9__|_2108-2905002-03_______|_Амортизатор_____________| |_10_|_2108-2905002-30_______|_Амортизатор_____________| |_11_|_2108-2915004-10_______|_Амортизатор_____________| |_12_|_2108-2915004-01_______|_Амортизатор_____________| |_13_|_2108-2905004-10_______|_Амортизатор_____________| |_14_|_2108-2905004-01_______|_Амортизатор_____________| |_15_|_2108-8231010__________|_Амортизатор_____________| |_16_|_2110-2905003-03_______|_Амортизатор_____________| |_17_|_2110-2905002-03_______|_Амортизатор_____________| |_18_|_2110-2915004-30_______|_Амортизатор_____________| |_19_|_2110-2915004-03_______|_Амортизатор_____________| |_20_|_2110-2905004-10_______|_Амортизатор_____________| |_21_|_2110-2905004-01_______|_Амортизатор_____________| |_22_|_2111-8231010__________|_Амортизатор_____________| |_23_|_2112-8231010__________|_Амортизатор_____________| |_24_|_2121-8231010__________|_Амортизатор_____________| |_25_|_2121-2915402-03_______|_Амортизатор_____________| |_26_|_2121-2905402-03_______|_Амортизатор_____________| |_27_|_2123-2915004-01_______|_Амортизатор_____________| |_28_|_2123-2915004-10_______|_Амортизатор_____________| |_29_|_2123-2905004-01_______|_Амортизатор_____________| |_30_|_2123-2905004-10_______|_Амортизатор_____________| |_31_|_2217-2905004-10_______|_Амортизатор_____________| |_32_|_3102-2915402-10_______|_Амортизатор_____________| |_33_|_3102-2915402-01_______|_Амортизатор_____________| |_34_|_3102-2905402-10_______|_Амортизатор_____________| |_35_|_3102-2905402-01_______|_Амортизатор_____________| |_36_|_3302-2905006-01_______|_Амортизатор_____________| |_37_|_3302-2905006-10_______|_Амортизатор_____________| |_38_|_2217-2905004-10_______|_Амортизатор_____________| |_39_|_3309-2905006__________|_Амортизатор_____________| |_40_|_53-2905006-01_________|_Амортизатор_____________| |_41_|_1102-2905003__________|_Амортизатор_____________|\\"]
[116,"UA 1.168.0108880-15","ВГ585098",2,"ГЄ130375","______________________________________________________ |_№__|_______Позначення______|_______Найменування______| |_42_|_1102-2905007-03_______|_Амортизатор_____________| |_43_|_1102-2905006-03_______|_Амортизатор_____________| |_44_|_А2-245/450.2905006-0__|_Амортизатор_____________| |_45_|_А1-325/500-2905006____|_Амортизатор_____________| |_46_|_А1-275/460.2905006-0__|_Амортизатор_____________| |_47_|_А1-325/500.2905006-0__|_Амортизатор_____________| |_48_|_3159-00-2915006-96____|_Амортизатор_____________| |_49_|_3162-2905006-11_______|_Амортизатор_____________| |_50_|_3151-2905006-01_______|_Амортизатор_____________| |_51_|_3151-2905006__________|_Амортизатор_____________| |_52_|_3151-95-2915006-96____|_Амортизатор_____________| |_53_|_3151-95-2905006-96____|_Амортизатор_____________| Загальна кiлькiсть - 53 позицiї\\"]
[117,"UA 1.168.0108889-15","ВГ585101",1,"ГЄ130376","____________________________________________________ |_№__|__Позначення__|__________Найменування__________| |_1__|_10-0113______|_Сайлентблок____________________| |_2__|_10-0023______|_Сайлентблок____________________| |_3__|_10-0063______|_Сайлентблок____________________| |_4__|_10-0021______|_Сайлентблок____________________| |_5__|_10-0038______|_Сайлентблок____________________| |_6__|_10-0017______|_Сайлентблок____________________| |_7__|_10-0019______|_Сайлентблок____________________| |_8__|_10-0093______|_Сайлентблок____________________| |_9__|_10-0078______|_Сайлентблок____________________| |_10_|_10-0088______|_Сайлентблок____________________| |_11_|_10-0040______|_Сайлентблок____________________| |_12_|_10-0073______|_Сайлентблок____________________| |_13_|_10-0065______|_Сайлентблок____________________| |_14_|_10-0064______|_Сайлентблок____________________| |_15_|_10-0052______|_Сайлентблок____________________| |_16_|_10-0035______|_Сайлентблок____________________| |_17_|_10-0045______|_Сайлентблок____________________| |_18_|_10-0049______|_Сайлентблок____________________| |_19_|_10-0046______|_Сайлентблок____________________| |_20_|_10-0092______|_Сайлентблок____________________| |_21_|_10-0042______|_Сайлентблок____________________| |_22_|_10-0076______|_Сайлентблок____________________| |_23_|_10-0081______|_Сайлентблок____________________| |_24_|_10-0066______|_Сайлентблок____________________| |_25_|_RD_017439____|_Сайлентблок____________________| |_26_|_10-0034______|_Сайлентблок____________________| |_27_|_10-0020______|_Сайлентблок____________________| |_28_|_10-0030______|_Сайлентблок____________________| |_29_|_10-0025______|_Сайлентблок____________________| |_30_|_10-0012______|_Сайлентблок____________________| |_31_|_10-0018______|_Сайлентблок____________________| |_32_|_10-0015______|_Сайлентблок____________________| |_33_|_10-0024______|_Сайлентблок____________________| |_34_|_10-0029______|_Сайлентблок____________________| |_35_|_10-0099______|_Сайлентблок____________________| |_36_|_10-0077______|_Сайлентблок____________________| |_37_|_10-0014______|_Сайлентблок____________________| |_38_|_10-0059______|_Ремкомплект_тяги(сайлентблок)__| |_39_|_10-0068______|_Ремкомплект_тяги(сайлентблок)__| |_40_|_10-0043______|_Ремкомплект_тяги(сайлентблок)__| |_41_|_10-0013______|_Ремкомплект_тяги(сайлентблок)__|\\"]
[118,"UA 1.168.0108889-15","ВГ585101",2,"ГЄ130377","____________________________________________________ |_№__|__Позначення__|__________Найменування__________| |_42_|_10-0095______|_Ремкомплект_тяги(сайлентблок)__| |_43_|_10-0058______|_Ремкомплект_тяги(сайлентблок)__| Загальна кiлькiсть - 43 позицiї\\"]
[119,"UA 1.168.0109026-15","ВГ585094",1,"ГЄ130368","Засоби косметичнi для догляду за волоссям ТМ 'TEOTEMA': 1. Шампунь для фарбованого волосся 2. Кондицiонер для фарбованого волосся 3. Маска для фарбованого волосся 4. Сироватка для фарбованого волосся 5. Шампунь 'Срiбний' 6. Шампунь вiдновлюючий 7. Маска вiдновлююча 8. Сироватка змiцнююча 9. Вiтамiннi капсули живильнi 10. Шампунь для частого використання 11. Кондицiонер для частого використання 12. Вiдновлюючий спрей-кондицiонер 13. Шампунь проти жирностi волосся 14. Очищаюча глина для шкiри голови 15. Пiлiнг для шкiри голови 16. Шампунь проти випадiння волосся 17. Лосьйон проти випадiння волосся 18. Шампунь зволожуючий 19. Маска зволожуюча 20. Спрей-кондицiонер 2 фази 21. Сироватка разгладжуюча 22. Сироватка для посiчених кiнчикiв 23. Шампунь проти лупи 24. Розгладжуюча маска для волосся 25. Розгладжуючий Флюїд 26. Розгладжуючий шампунь Загальна кiлькiсть - 26 позицiй\\"]
[120,"UA 1.168.0109171-15","ВГ585103",1,"ГЄ130380","____________________________________________ |_№__|_____Позначення____|____Найменування___| |_1__|_RD_44.58.65_______|_Наконечник________| |_2__|_RD8972225100______|_Наконечник________| |_3__|_RD8972225090______|_Наконечник________| |_4__|_RD_44.58.62_______|_Наконечник________| |_5__|_RD_44.58.57_______|_Наконечник________| |_6__|_RD_44.58.56_______|_Наконечник________| |_7__|_RD_44.58.55_______|_Наконечник________| |_8__|_RD_44.58.54_______|_Наконечник________| |_9__|_RD_44.58.64_______|_Наконечник________| |_10_|_RD_44.58.61_______|_Наконечник________| |_11_|_RD_44.58.60_______|_Наконечник________| |_12_|_RD_44.58.67_______|_Наконечник________| |_13_|_RD_44.58.68_______|_Наконечник________| |_14_|_RD_44.58.66_______|_Наконечник________| |_15_|_RD_44.58.63_______|_Наконечник________| |_16_|_RD_44.58.59_______|_Наконечник________| |_17_|_RD_44.58.58_______|_Наконечник________| |_18_|_RD264133200135____|_Наконечник________| |_19_|_RD264133200136____|_Наконечник________| |_20_|_RD_44.58.88_______|_Тяга______________| |_21_|_RD_44.58.85_______|_Тяга______________| |_22_|_RD_44.58.96_______|_Тяга______________| |_23_|_RD_44.59.04_______|_Тяга______________| |_24_|_RD_44.59.00_______|_Тяга______________| |_25_|_RD_44.59.02_______|_Тяга______________| |_26_|_RD_44.58.89_______|_Тяга______________| |_27_|_RD_44.59.01_______|_Тяга______________| |_28_|_RD_44.58.86_______|_Тяга______________| |_29_|_RD_44.58.81_______|_Тяга______________| |_30_|_RD_44.58.92_______|_Тяга______________| |_31_|_RD_44.58.74_______|_Тяга______________| |_32_|_RD_44.58.90_______|_Тяга______________| |_33_|_RD_44.58.69_______|_Тяга______________| |_34_|_RD_44.58.84_______|_Тяга______________| |_35_|_RD_44.58.78_______|_Тяга______________| |_36_|_RD_44.58.70_______|_Тяга______________| |_37_|_RD_44.58.82_______|_Тяга______________| |_38_|_RD_44.58.97_______|_Тяга______________| |_39_|_RD_44.58.77_______|_Тяга______________| |_40_|_RD_44.58.73_______|_Тяга______________| |_41_|_RD_44.58.72_______|_Тяга______________|\\"]
[121,"UA 1.168.0109171-15","ВГ585103",2,"ГЄ130381","____________________________________________ |_№__|_____Позначення____|____Найменування___| |_42_|_RD_44.58.99_______|_Тяга______________| |_43_|_RD_44.58.83_______|_Тяга______________| |_44_|_RD_44.58.80_______|_Тяга______________| |_45_|_RD_44.59.03_______|_Тяга______________| |_46_|_RD_44.58.79_______|_Тяга______________| |_47_|_RD_44.58.95_______|_Тяга______________| |_48_|_RD_44.58.91_______|_Тяга______________| |_49_|_RD_44.58.75_______|_Тяга______________| |_50_|_RD_44.58.76_______|_Тяга______________| |_51_|_RD_44.58.98_______|_Тяга______________| |_52_|_RD_44.58.93_______|_Тяга______________| |_53_|_RD_44.58.94_______|_Тяга______________| |_54_|_RD_44.58.87_______|_Тяга______________| |_55_|_RD8971454500______|_Тяга______________| Загальна кiлькiсть - 55 позицiй\\"]
[122,"UA 1.173.0108958-15","ВГ535371",1,"ГЄ104095","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 79 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 44\\"]
[123,"UA 1.173.0109034-15","ВГ535353",1,"ГЄ104090","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 79 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 44\\"]
[124,"UA 1.173.0109038-15","ВГ535354",1,"ГЄ104091","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 91 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 38\\"]
[125,"UA 1.173.0109040-15","ВГ535355",1,"ГЄ104092","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 91 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 38\\"]
[126,"UA 1.173.0109063-15","ВГ535370",1,"ГЄ104094","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 79 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 44\\"]
[127,"UA 1.173.0109153-15","ВГ504374",1,"ГЄ104096","Клас автобуса - III Загальна пасажиромiсткiсть - 54 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 54\\"]
[128,"UA 1.173.0109186-15","ВГ609212",1,"ГЄ104037","Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть - 22 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 22 (крiм водiя)\\"]
[129,"UA 1.173.0109189-15","ВГ609213",1,"ГЄ104038","Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть - 22 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 22 (крiм водiя)\\"]
[130,"UA 1.173.0109191-15","ВГ535372",1,"ГЄ104093","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 79 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 44\\"]
[131,"UA 1.177.0108771-15","ВГ263766",1,"ГЕ983890","21010-1007012-03 Клапан випускний - 40 шт. 21060-1000100-10 Кiльця поршневi 79,0 (хром) - 36 компл. 21083-1000100-31 Кiльця поршневi 82.4 (хром) - 32 компл. 21080-1000100-31 Кiльця поршневi 76.4 (хром) - 20 компл. 21100-1004020-01 Палець поршневий (зелений) - 40 шт. 21213-1004020-02 Палець поршневий (червоний) - 200 шт. 21213-1004020-00 Палець поршневий (синiй) - 40 шт. 21213-1004015-85 Комплект поршне-вий 82,4 (1 ремонтний розмiр) - 1 компл. 21213-1004015-95 Комплект поршне-вий 82,8 (2 ремонтний розмiр) (4 шт.) - 1 компл. 21213-1004015-97 Комплект поршне-вий 82,8 (2 ремонтний розмiр) (поршнi +пальцi+поршневi кiльця) - 1 компл. 21213-1004015-87 Комплект поршне-вий (поршнi +пальцi+поршневi кiльця) - 1 компл. 21010-1004015-77 Комплект поршне-вий 76,0 (поршнi, пальцi, поршневi кiльця) - 2 компл. 21011-1004015-77 Комплект поршне-вий 79.0 (поршнi+пальцi+порш.кiльця) - 2 компл. 21213-1004015-57 Комплект поршне-вий (поршнi+пальцi+поршневi кiльця) - 1 компл. 21213-1004015-77 Комплект поршне-вий 82,0 (2 ремонтний розмiр) класс\"Е\" (4 поршня, 4 кiльця) 2107, Лада4*4 - 1 компл. 21100-1004015-97 Комплект поршне-вий 82,8 (2 ремонтний розмiр) (поршнi+пальцi+поршневi кiльця) - 3 компл. 21100-1004015-57 Комплект поршне-вий 82,0 класс \"В\" (поршнi+пальцi+поршневi кiльця) - 1 компл. 21100-1004015-77 Комплект поршне-вий 82,0 класс \"Е\" (поршнi+пальцi+поршневi кiльця) - 1 компл. 21100-1004015-67 Комплект поршне-вий 82,0 класс \"С\" (поршнi+пальцi+поршневi кiльця) - 1 компл. 21213-1004015-56 Комплект поршне-вий 82,0 (1рем. размер) класс\"А\" (4поршня,4кiльця)(21213,2107, Лада4*4) - 2 компл. 21213-1004015-76 Комплект поршне-вий 82,0 (1рем. размер) класс\"Е\" (4поршня,4кiльця)(21213,2107, Лада4*4) - 1 компл. 21213-1004015-66 Комплект поршне-вий 82,0 (1рем. размер) класс\"С\" (4поршня,4кiльця)(21213,2107, Лада4*4) - 1 компл. 21011-1004015-67 Комплект поршне-вий 79.0 класс \"С\" (4поршня,4пальца) - 2 компл. Загальна кiлькiсть: 23 позицiї, 320 шт. та 130 компл.\\"]
[132,"UA 1.177.0108772-15","ВГ263767",1,"ГЕ983889","21010-3501070-01 Диск переднього гальма - 150 шт. 21120-3501070-02 Диск переднього гальма - 50 шт. 21210-3501070-01 Диск переднього гальма - 40 шт. 21100-3501070-02 Диск гальма переднього (вентилiруємий R-13) - 50 шт. 21080-3502070-00 Барабан гальмiвний заднiй - 350 шт. 21210-3502070-00 Барабан гальмiвний заднiй - 10 шт. 21210-3501178-00 Блок гальмiвних цилiндрiв правий - 10 шт. 21010-3505009-00 Головний гальмiвний цилiндр - 100 шт. 21080-3505010-00 Головний гальмiвний цилiндр - 50 шт. 21213-3505009-00 Головний гальмiвний цилiндр - 10 шт. Загальна кiлькiсть: 10 позицiй, 820 шт.\\"]
[133,"UA 1.177.0108986-15","ВГ420930",1,"ГЕ943185","1. Галузь застосування: Обладнання контролю та управлiння трафiком (Police Traffic Switch) моделей PTS 22000, PTS 24000, SRP3000-D призначенi для застосування в якостi елементiв мережевої iнфраструктури операторiв зв'язку для оптимiзацiї трафiку, аутентифiкацiї абонентiв, створення та впровадження сервiсiв, управлiння операцiйною дiяльнiстю. 2. Склад обладнання: Обладнання контролю та управлiння трафiком (Police Traffic Switch) моделей PTS 22000, PTS 24000 використовується в поєднаннi з сервером сховища даних SRP3000-D (Storage, Reporting and Policy). 3. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 3.1. ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD), р. 1 - 6; 3.2. ДСТУ ETSI EN 300386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT), п. 7.1.2.1-7.1.2.3, 7.2.1.1; 3.3 ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT), п. 7.1; 3.4. ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT), р. 5; 3.5. ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 4-4. Методики випробування та вимiрювання. Випробування на несприйнятливiсть до швидких перехiдних процесiв/пакетiв iмпульсiв (IEC 61000-4-4:2004, IDT) р. 5; 3.6. ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 4-5. Методики випробування та вимiрювання. Випробування на несприйнятливiсть до сплескiв напруги та струму (IEC 61000-4-5:2005, IDT) р. 5; 3.7. ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 4-11. Методики випробування та вимiрювання. Випробування на несприйнятливiсть до провалiв напруги, короткочасних переривань та змiнень напруги (IEC 61000-4-11:2004, IDT) р. 5; 3.8. ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 22:2006, IDT), п.п. 5.1, 6.1; 3.9. ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 24:1997, IDT, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6. 4. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Sandvine Inc.\", 408 Albert Street Waterloo, Ontario, N2L 3V3, Canada, Канада тел.: +1 519 880 2600, факс: +1 519 884 9892\\"]
[134,"UA 1.177.0108989-15","ВГ420931",1,"ГЕ943186","1. Галузь застосування: Обладнання контролю та управлiння трафiком (Police Traffic Switch) PTS 32000, SRP3000-D призначенi для застосування в якостi елементiв мережевої iнфраструктури операторiв зв'язку для оптимiзацiї трафiку, аутентифiкацiї абонентiв, створення та впровадження сервiсiв, управлiння операцiйною дiяльнiстю. 2. Склад обладнання: Обладнання контролю та управлiння трафiком (Police Traffic Switch) PTS 32000 використовується в поєднаннi з сервером сховища даних SRP3000-D (Storage, Reporting and Policy). 3. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 3.1. ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD), р. 1 - 6; 3.2. ДСТУ ETSI EN 300386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT), п. 7.1.2.1-7.1.2.3, 7.2.1.1; 3.3 ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT), п. 7.1; 3.4. ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT), р. 5; 3.5. ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 4-4. Методики випробування та вимiрювання. Випробування на несприйнятливiсть до швидких перехiдних процесiв/пакетiв iмпульсiв (IEC 61000-4-4:2004, IDT) р. 5; 3.6. ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 4-5. Методики випробування та вимiрювання. Випробування на несприйнятливiсть до сплескiв напруги та струму (IEC 61000-4-5:2005, IDT) р. 5; 3.7. ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 4-11. Методики випробування та вимiрювання. Випробування на несприйнятливiсть до провалiв напруги, короткочасних переривань та змiнень напруги (IEC 61000-4-11:2004, IDT) р. 5; 3.8. ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 22:2006, IDT), п.п. 5.1, 6.1; 3.9. ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 24:1997, IDT, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6. 4. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Sandvine Inc.\", 408 Albert Street Waterloo, Ontario, N2L 3V3, Canada, Канада тел.: +1 519 880 2600, факс: +1 519 884 9892\\"]
[135,"UA 1.177.0109138-15","ВГ263677",1,"ГЕ983651","1. 814100642 2. 814100643 3. 814100644 4. 814100645 5. 814100648 6. 814100650 7. 814100651 8. 814100654 9. 814100655 10. 814100657 11. 814100658 12. 814100661 13. 814100663 14. 814100664 15. 814100666 16. 814100667 17. 814100668 18. 814100670 19. 814100671 20. 814100672 21. 814100673 22. 814100675 23. 814100676 24. 814100677 25. 814100679 26. 814100684 27. 814100688 28. 814100691 29. 814100693 30. 814100694 31. 814100695 32. 814100696 33. 814100697 34. 814100701 35. 814100702 36. 814100705 37. 814100706 38. 814100712 Загальна кiлькiсть 38 шт.\\"]
[136,"UA 1.177.0109157-15","ВГ263678",1,"ГЕ983652","Вироби крiпильнi та монтажнi пристосування торгової марки 'АКАМ Гранд': 1. Направляючi профiлi артикулiв: - АРС в кiлькостi 10000 п.м., креслення 'Направляючий профiль АРС', - АРA в кiлькостi 20000 п.м., креслення 'Направляючий профiль АРA', - АРL в кiлькостi 20000 п.м., креслення 'Направляючий профiль АРL', Загальна кiлькiсть: 50000 п.м. Вироби крiпильнi та монтажнi пристосування торгової марки 'АКАМ Юнi': 1. Направляючi профiлi артикулiв: - APU в кiлькостi 18000 п.м., креслення 'Направляючий профiль APU', Загальна кiлькiсть: 18000 п.м. Всього: 68000 п.м., 4 найменування.\\"]
[137,"UA 1.177.0109160-15","ВГ263680",1,"ГЕ983654","Вироби крiпильнi та монтажнi пристосування торгової марки 'АКАМ Гранд': 1. Анкера артикулiв: - AL02 в кiлькостi 20000 компл., Креслення 'Анкер AL02', - AL05 в кiлькостi 20000 компл., Креслення 'Анкер AL05', - AВ01 в кiлькостi 20000 компл., Креслення 'Анкер AВ01', - ARS1 в кiлькостi 20000 компл., Креслення 'Анкер ARS1', - ALF в кiлькостi 10000 компл., Креслення 'Анкер ALF', - AC в кiлькостi 10000 компл., Креслення 'Анкер AC', 2. Крiплення до напрямних (кронштейни i пiдвiски) артикулiв: - АК03 в кiлькостi 30000 компл., Креслення 'Кронштейн АК03', - АSК в кiлькостi 10000 компл., Креслення 'Кронштейн АSК', - АSР в кiлькостi 10000 компл., Креслення 'Пiдвiска АSР', Загальна кiлькiсть 150000 компл. (шт.) Вироби крiпильнi та монтажнi пристосування торгової марки 'АКАМ Юнi': 1. Кляммери: - AKL в кiлькостi 150000 шт., Креслення 'Кляммер AKL'. 2. Крiплення до напрямних артикулiв: - AKU в кiлькостi 28500 компл., Креслення 'Кронштейн AKU', Загальна кiлькiсть 178500 компл. Всього: 328 500 компл., 11 найменувань\\"]
[138,"UA 1.178.0109082-15","ВГ604759",1,"ГЄ128422","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 96 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[139,"UA 1.178.0109086-15","ВГ603323",1,"ГЄ128421","№/№ iдентифiкацiйний номер 1. Y3M4571P2F0000135 2. Y3M4571P2F0000136 3. Y3M4571P2F0000138 4. Y3M4571P2F0000165 5. Y3M4571P2F0000166 6. Y3M4571P2F0000169 7. Y3M4571P2F0000171 8. Y3M4571P2F0000172 9. Y3M4571P2F0000175 10. Y3M4571P2F0000175 11. Y3M4571P2F0000177 12. Y3M4571P2F0000178 13. Y3M4571P2F0000179 Загальна кiлькiсть: 13(тринадцять) iдентифiкацiйних номерiв\\"]
[140,"UA 1.178.0109102-15","ВГ603374",1,"ГЄ128423","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 20+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[141,"UA 1.178.0109123-15","ВГ603238",1,"ГЄ128424","№ п/п Код УКТЗЕД Назва продукцiї Нормативнi документи Назва нормативних документiв 1. 8409 Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльчого механiзму (головки цилiндрiв, гiльзи цилiндрiв, поршнi, кiльця поршневi, клапани, паливнi форсунки) ОСТ 37.001.448-87, роздiл 2 (крiм пунктiв 2.11; 2.12; 2.14; 2.16) Кольца поршневые компрессионные и маслосъемные двигателей автомобилей, мотоциклов и мопедов. Общие технические условия 2. 8421 Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння (повiтроочисники) ТУ У 34.3-01527695-028:2010, пункти 1.2.2 - 1.2.7 'Елементи фiльтрувальнi повiтряочисникiв двигунiв внутрiшнього згоряння' 3. 8708 Амортизатори ГОСТ 30635-99, пункти 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 6.4; 6.5 4. 8511 Вироби системи запалювання для двигунiв з iскровим запалюванням (розподiлювачi, свiчкизапалювання, котушки, комутатори транзисторнi, мiкропроцесори, контролери) ОСТ 37.003.081-87, пункти 2.2 - 2.9; 2.11 - 2.13 Свечи зажигания искровые. Общие технические условия' 5. 8512 Прилади зовнiшнi свiтловi ГОСТ 3544-75, пункти 1.8; 2.1; 2.4; 2.8; 2.8а; ГОСТ 6964-72, пункти 1.1 - 1.3; 1.12 - 1.16; 1.18; ГОСТ 10984-74, пункти 1; 2; ГОСТ 20961-75, роздiл 1; Правила ЄЕК ООН № 3-02; Правила ЄЕК ООН № 6-01; Правила ЄЕК ООН № 38-00; Правила ЄЕК ООН № 50-00; Правила ЄЕК ООН № 56-01; Правила ЄЕК ООН № 57-02; Правила ЄЕК ООН № 72-01; Правила ЄЕК ООН № 76-00; Правила ЄЕК ООН № 82-01 6. 8708 Колодки гальмiвнi Правила ЄЕК ООН № 90-01 Всього: 6 найменувань.\\"]
[142,"UA 1.178.0109238-15","ВГ603387",1,"ГЄ128425","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 18+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[143,"UA 1.178.0109319-15","ВГ603394",1,"ГЄ128428","Марка колiсного транспортного засобу МАЗ Тип та загальний торговий опис \"MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)\", Модифiкацiї 892630-**, МАЗ-902701-** де * визначають комплектацiю Тип кузова Вантажний причiп Засоби iдентифiкацiї типу, в тому разi якщо вони позначенi на транспортному засобi Табличка з VIN кодом заводу виробника Розташування цих позначень Таблички розташованi: на рамi з правого боку Виробник КТЗ, адреса \"MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)\", Sozialisticheskaya str.2, 220021 Minsk, Belarus, Бiлорусь ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ Категорiя колiсного транспортного засобу О4 Число осей/колiс 3/6 або 2/4 Число та кiлькiсть осей 3 або 2 МАСИ ТА РОЗМIРИ МАЗ-892630 МАЗ-902701 Габаритна довжина, мм 9925 5060 Габаритна ширина, мм 2550 2550 Габаритна висота (у транспортному положеннi), мм 4000 2604 Повна маса, кг 33000 22000 ПIДВIСКА Пiдвiска передня ресорна Пiдвiска задня ресорна РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ з гiдропiдсилювачем ШИНИ 16.00R20\\"]
[144,"UA 1.178.0109321-15","ВГ603393",1,"ГЄ128426","Марка колiсного транспортного засобу МАЗ Тип та загальний торговий опис \"MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)\", Модифiкацiї 6417X5-***-***, МАЗ-6317Х9-***-*** де * визначають комплектацiю Тип кузова Автомобiль вантажний Засоби iдентифiкацiї типу, в тому разi якщо вони позначенi на транспортному засобi Табличка з VIN кодом заводу виробника Розташування цих позначень Таблички розташованi: проймi правих дверей кабiни з лiвого боку Виробник КТЗ, адреса \"MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)\", Sozialisticheskaya str.2, 220021 Minsk, Belarus, Бiлорусь ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ Категорiя колiсного транспортного засобу N3 Число осей/колiс 3/10 або 3/6 Число та розташування керованих осей Одна передня Число та розташування ведучих осей Двi задня Розташування двигуна Переднє, повздовжнє пiд капотом ззаду за кабiною в переднiй частинi шасi Розташування рульового керування Лiве МАСИ ТА РОЗМIРИ МАЗ-6417Х5 МАЗ-6317Х9 Габаритна довжина, мм 9370 - 10500 Габаритна ширина, мм 2550 2550 Габаритна висота (у транспортному положеннi), мм 3900 4000 Колiсна база, мм 2060 2060 Повна маса, кг 29000 СИЛОВА УСТАНОВКА Марка двигуна ЯМЗ-65853 ЯМЗ-6585.10 Максимальна потужнiсть, кВт/(л.с.) 243 (330) 309 (420) Паливо дизельне Система живлення впорскування палива пiд тиском Система охолодження Рiдинна ТРАНСМIСIЯ Трансмiсiя Механiчна Коробка передач ЯМЗ-239 (9JS135A) 9 ПIДВIСКА Пiдвiска передня ресорна Пiдвiска задня ресорна РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ з гiдропiдсилювачем ШИНИ 16.00R20 / 12,00R20\\"]
[145,"UA 1.178.0109321-15","ВГ603393",2,"ГЄ128427","Умовнi позначення: В - габаритна ширина транспортного засобу; H - габаритна висота транспортного засобу; L - габаритна довжина транспортного засобу; А - база транспортного засобу; K, K1 - колiя переднiх/заднiх колiс транспортного засобу\\"]
[146,"UA 1.181.0108799-15","ВГ597639",1,"ГЕ707691","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть: 25 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 19 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[147,"UA 1.181.0108850-15","ВГ597640",1,"ГЕ707698","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть: 25 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 19 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[148,"UA 1.181.0108984-15","ВГ597641",1,"ГЕ707699","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть: 25 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 19 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[149,"UA 1.182.0108859-15","ВГ591852",1,"ГЄ135530","№ Позначення Найменування 1. 01133900 Ресора 2. 01170000 Ресора 3. 01134200 Ресора 4. 01130500 Ресора 5. 01601900 Ресора 6. 01770100 Ресора 7. 01616700 Ресора 8. 01138600 Ресора 9. 01615000 Ресора 10. 01601500 Ресора 11. 01170400 Ресора 12. 01130800 Ресора 13. 01170800 Ресора 14. 01150600 Ресора 15. 01602400 Ресора 16. 01706000 Ресора 17. 01617200 Ресора 18. 01616500 Ресора 19. 01967500 Ресора 20. 01610400 Ресора 21. 01713000 Ресора 22. 01737000 Ресора 23. 01189000 Ресора 24. 02187000 Ресора 25. 01712000 Ресора 26. 01818000 Ресора 27. 01635001 Лист ресори 28. 01187001 Лист ресори 29. 01138601 Лист ресори 30. 01611801 Лист ресори 31. 01372001 Лист ресори 32. 01401001 Лист ресори 33. 01333002 Лист ресори 34. 01401002 Лист ресори 35. 01333001 Лист ресори 36. 01139901 Лист ресори 37. 01615001 Лист ресори Всього: 37 позицiй\\"]
[150,"UA 1.185.0108952-15","ВГ431226",1,"ГЄ069143","Оливи моторнi торгiвельної марки \"\"JB German Oil \": Super Motorol OKO 10W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М - 20/4040, протокол випробувань № 81 вiд 30.01.15 р. RS Hightec-Synth. SAE 5W-30, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М-4030 протокол випробувань № 82 вiд 30.01.15 р. Super F1 RS Power SAE 5W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М - 3040, протокол випробувань № 83 вiд 30.01.15 р. Super F1 Racing SAE 5W-50 Vollsynthese API SL/CF,ТУ У 21456419.001-95,як олива моторна Ресурс M-4040 протокол випробувань № 84 вiд 30.01.15 р. LL-Spezial FO SAE 5W-30 Spezialoel fur FORD; API SL/CF,ТУУ 21456419.001-95,як олива Ресурс M-4030 протокол випробувань № 85 вiд 30.01.15 р. Fusion SAE 10W-40, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ГОСТ 12337-84, як олива моторна М-14В2, протокол випробувань № 86 вiд 30.01.15 р. Всього: 6 (шiсть) найменувань.\\"]
[151,"UA 1.185.0108954-15","ВГ431227",1,"ГЄ069144","Оливи моторнi торгiвельної марки \"JB German Oil\": Scooter Young Power Formula 2T (Semi-Synthetic), ТУ У 19.2-33396287-001:2013,для марки 2Т ТС протокол випробувань № 514 вiд 25.06.2015 р. Super Cross Grand Prix 2T, ТУ У 19.2-33396287-001:2013, для марки 2Т ТС протокол випробувань № 515 вiд 25.06.2015 р. AGRAR SUPER TC-W II (2-store), ТУ У 19.2-33396287-001:2013,для марки 2Т ТС протокол випробувань № 516 вiд 25.06.2015 р. Всього: 3 (три) найменування.\\"]
[152,"UA 1.185.0108957-15","ВГ431228",1,"ГЄ069145","Оливи моторнi торгiвельної марки \"JB German Oil \": Dynamic TDI SAE 5W-40,API SN/CF, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М - 4030, протокол випробувань № 1208 вiд 04.12.15 р. MIG 2000 MOS 2 SAE 10W-40, API SL/CI-4, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М-4030 протокол випробувань № 1209 вiд 04.12.15 р. Всього: 2 (два) найменування.\\"]
[153,"UA 1.185.0108959-15","ВГ431229",1,"ГЄ094584","Мастила торгiвельної марки \"JB German Oil\": Mehrzweckfett K2K-30 DIN 51502, ТУ У 23.2-30802090-037:2005, як мастило Агрiнол Фiол-2, протокол випробувань № 30.11/01 вiд 02.12.2015 р. Mehrzweckfett KF2K-30 graphit, ТУ У 23.2-30802090-039:2005, як мастило Агрiнол ЛКС, протокол випробувань № 30.11/02 вiд 02.12.2015 р. Всього: 2 (два) найменування.\\"]
[154,"UA 1.185.0108964-15","ВГ431230",1,"ГЄ094585","Оливи моторнi торгiвельної марки \"JB German Oil \": Truckstar, SAE 10W-40 MB 228.51, MAN 3477, ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14В2, протокол випробувань № 804 вiд 02.09.15 р. Formula XXL SAE 0W-40 Vollsynthese, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М-4030 протокол випробувань № 805 вiд 02.09.15 р. Super F1 Plus Racing SAE 10W-60 Vollsynthese, ТУ У 21456419.001-95, як олива марки Ресурс М -3040 протокол випробувань № 806 вiд 02.09.15 р. ECO LONGLIFE III SAE 5W-30, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М-3030, протокол випробувань № 807 вiд 02.09.15 р. Grand Prix Plus SAE 10W-60 Vollsynthese High-Tech-Motorenoel, ТУ У 21456419.001-95, як олива М-4040 протокол випробувань № 808 вiд 02.09.15 р. Grand Prix Formula 500 SAE 10W-40 Teilsynthese High-Tech-Motorenoel,ТУ У 21456419.001-95, як М-4040 протокол випробувань № 809 вiд 02.09.15 р. Scooter Young Power 4T SAE 10W-40 Speziell fur Motorroller, ТУ У 21456419.001-95, як олива М-3040 протокол випробувань № 810 вiд 02.09.15 р. Turbo 3000D Truck Speed SAE 15W-40, ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14В2, протокол випробувань № 811 вiд 02.09.15 р. HighTech Truck SAE 10W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М-4040, протокол випробувань № 812 вiд 02.09.15 р. Lightrun 2000 S SAE 10W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М-4040, протокол випробувань № 813 вiд 02.09.15 р. Всього: 10 (десять) найменувань.\\"]
[155,"UA 1.185.0108967-15","ВГ431231",1,"ГЄ094586","Оливи моторнi торгiвельної марки \"\"JB German Oil \": Longlife P-5 SAE 5W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М - 20/4040, протокол випробувань № 346 вiд 30.04.2015 р. Power F2 LL-Synthese High Tech SAE 10W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М-4030 протокол випробувань № 347 вiд 30.04.2015 р. GSX SAE 15W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна Ресурс М -3040, протокол випробувань № 348 вiд 30.04.2015 р. Всього: 3 (три)найменування.\\"]
[156,"UA 1.186.0108863-15","ВГ610733",1,"ГЄ132044","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть - 18 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 18\\"]
[157,"UA 1.186.0108871-15","ВГ610734",1,"ГЄ132045","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв Клас автобуса - B Загальна пасажиромiсткiсть - 20 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 20\\"]
[158,"UA 1.187.0108783-15","ВГ611358",1,"ГЄ136172","№ пп. Iдентифiкацiйний номер № пп. Iдентифiкацiйний номер 1. LGWED2A30FE618663 25. LGWED2A3XFE614166 2. LGWED2A39FE618662 26. LGWED2A33FE614171 3. LGWED2A38FE618667 27. LGWED2A37FE614187 4. LGWED2A36FE618666 28. LGWED2A33FE614185 5. LGWED2A3XFE618668 29. LGWED2A38FE614182 6. LGWED2A31FE618669 30. LGWED2A39FE614188 7. LGWED2A34FE618665 31. LGWED2A38FE614179 8. LGWED2A37FE618661 32. LGWED2A37FE614173 9. LGWED2A35FE618660 33. LGWED2A37FE614206 10. LGWED2A39FE618659 34. LGWED2A30FE614208 11. LGWED2A35FE618657 35. LGWED2A38FE614201 12. LGWED2A37FE618658 36. LGWED2A35FE614205 13. LGWED2A33FE618656 37. LGWED2A30EE635073 14. LGWED2A31FE618672 38. LGWED2A36EE635093 15. LGWED2A38FE618670 39. LGWED2A34EE635092 16. LGWED2A39FE618676 40. LGWED2A38EE635113 17. LGWED2A3XFE618671 41. LGWED2A33EE632720 18. LGWED2A30FE618677 42. LGWED2A32FE614176 19. LGWED2A37FE618675 43. LGWED2A31FE614198 20. LGWED2A33FE618673 44. LGWED2A33EE633463 21. LGWED2A30FE614192 45. LGWED2A39EE635105 22. LGWED2A35FE614172 46. LGWED2A31EE635101 23. LGWED2A31FE614167 47. LGWED2A30EE633470 24. LGWED2A33FE614168 загальна кiлькiсть 47шт.\\"]
[159,"UA 1.187.0108792-15","ВГ611362",1,"ГЄ136173","№ пп iдентифiкацiйнi №№ № пп iдентифiкацiйнi №№ 1. LGWEE2K51EE633426 40. LGWEE2K5XEE632663 2. LGWEE2K55EE633428 41. LGWEE2K54EE632660 3. LGWEE2K52EE633435 42. LGWEE2K56EE632658 4. LGWEE2K57EE633432 43. LGWEE2K53EE632665 5. LGWEE2K57EE633429 44. LGWEE2K57EE632670 6. LGWEE2K55EE633431 45. LGWEE2K59EE632671 7. LGWEE2K53EE633430 46. LGWEE2K50EE632669 8. LGWEE2K59EE633416 47. LGWEE2K59EE632668 9. LGWEE2K58EE633410 48. LGWEE2K50EE632672 10. LGWEE2K51EE633412 49. LGWEE2K57EE632667 11. LGWEE2K57EE633415 50. LGWEE2K58EE632676 12. LGWEE2K53EE633413 51. LGWEE2K56EE632675 13. LGWEE2K52EE633418 52. LGWEE2K5XEE632677 14. LGWEE2K50EE633420 53. LGWEE2K51EE632678 15. LGWEE2K52EE633421 54. LGWEE2K55EE632697 16. LGWEE2K5XEE633425 55. LGWEE2K54EE632691 17. LGWEE2K54EE633422 56. LGWEE2K57EE632698 18. LGWEE2K56EE633440 57. LGWEE2K56EE632692 19. LGWEE2K51EE633443 58. LGWEE2K53EE632696 20. LGWEE2K55EE633445 59. LGWEE2K51EE632700 21. LGWEE2K5XEE633442 60. LGWEE2K53EE632701 22. LGWEE2K5XEE633439 61. LGWEE2K58EE631432 23. LGWEE2K58EE633438 62. LGWEE2K56EE631431 24. LGWEE2K58EE633441 63. LGWEE2K54EE631427 25. LGWEE2K56EE633437 64. LGWEE2K50EE631425 26. LGWEE2K59EE633447 65. LGWEE2K56EE631428 27. LGWEE2K57EE633446 66. LGWEE2K58EE631429 28. LGWEE2K50EE633448 67. LGWEE2K54EE631430 29. LGWEE2K5XEE632680 68. LGWEE2K54FE614161 30. LGWEE2K53EE632679 69. LGWEE2K56FE614159 31. LGWEE2K51EE632681 70. LGWEE2K52FE614160 32. LGWEE2K53EE632682 71. LGWEE2K55FE614153 33. LGWEE2K55EE632683 72. LGWEE2K50FE614156 34. LGWEE2K52EE632687 73. LGWEE2K59FE614155 35. LGWEE2K54EE632688 74. LGWEE2K54FE614158 36. LGWEE2K52EE632690 75. LGWEE2K52FE614157 37. LGWEE2K56EE632661 76. LGWEE2K56EE633423 38. LGWEE2K58EE632659 77. LGWEE2K53EE633427 39. LGWEE2K58EE632662 78. LGWEE2K59EE633433 загальна кiлькiсть 78шт.\\"]
[160,"UA 1.187.0108856-15","ВГ611365",1,"ГЄ136174","№ п/п Розмiр Iндекс Протектор Кiлькiсть 1. 35*12.5R20 10PR 121Q CROCODILE 12 2. 245/75R16 10PR 120/116Q CROCODILE 24 3. 265/75R16 10PR 123/120Q CROCODILE 24 4. 285/75R16 10PR 126/123Q CROCODILE 8 5. 285/70R17 10PR 121/118Q CROCODILE 8 6. 245/75R16 6PR 108Q MUDSTER 8 7. 37*12.5R16.5 8PR 123N X RANGER 78 загальна кiлькiсть 7 артикулiв (162шт.)\\"]
[161,"UA 1.187.0109053-15","ВГ611366",1,"ГЄ136175","1. Клас автобуса - перший (мiський автобус). 2. Загальна пасажиромiсткiсть - 46, в т.ч. кiлькiсть мiсць для сидiння - 22.\\"]
[162,"UA 1.187.0109054-15","ВГ611367",1,"ГЄ136176","1. Клас автобуса - перший (мiський автобус). 2. Загальна пасажиромiсткiсть - 46, в т.ч. кiлькiсть мiсць для сидiння - 22.\\"]
[163,"UA 1.187.0109069-15","ВГ611149",1,"ГЄ136008","Серiя Класiк (Классик) Серiя Каролiна (Каролина) Серiя Пальмiра (Пальмира) Серiя Модерн (Модерн) Серiя Масив (Массив) Серiя Ренесанс (Ренессанс) Серiя Класика (Классика) Всього 7 найменувань\\"]
[164,"UA 1.187.0109072-15","ВГ611368",1,"ГЄ136177","1. Клас автобуса - перший (мiський автобус). 2. Загальна пасажиромiсткiсть - 46, в т.ч. кiлькiсть мiсць для сидiння - 22.\\"]
[165,"UA 1.187.0109074-15","ВГ611369",1,"ГЄ136178","1. Клас автобуса - перший (мiський автобус). 2. Загальна пасажиромiсткiсть - 46, в т.ч. кiлькiсть мiсць для сидiння - 22.\\"]
[166,"UA 1.187.0109076-15","ВГ611370",1,"ГЄ136179","1. Клас автобуса - перший (мiський автобус). 2. Загальна пасажиромiсткiсть - 46, в т.ч. кiлькiсть мiсць для сидiння - 22.\\"]
[167,"UA 1.187.0109078-15","ВГ611371",1,"ГЄ136180","1. Клас автобуса - перший (мiський автобус). 2. Загальна пасажиромiсткiсть - 46, в т.ч. кiлькiсть мiсць для сидiння - 22.\\"]
[168,"UA 1.187.0109101-15","ВГ611158",1,"ГЄ136013","№ |Найменування |Кiлькiст|Фасування |Дата ви з/п| |ь, шт. с| |готов-л | |игар | |ення 1 |HARVEST SWEET CHERRY |1 000 000 |10 шт. у картоннiй пачцi |12.11.15 2 |HARVEST SWEET CIGARS (100 |688 000 |100 ароматизованих сигар з |03.11.15 |ароматизованих сигар з фiльтром: | |фiльтром: HARVEST SWEET VANILLA- | |HARVEST SWEET VANILLA- 25 сигар з | |25 сигар з фiльтром, HARVEST SWEET | |фiльтром , HARVEST SWEET CHERRY- 25 | |CHERRY- 25 сигар з фiльтром, | |сигар з фiльтром, HARVEST SWEET COFFEE- | |HARVEST SWEET COFFEE- 25 сигар з | |25 сигар з фiльтром, HARVEST SWEET | |фiльтром, HARVEST SWEET COCONUT- | |COCONUT- 25 сигар з фiльтром) | |25 сигар з фiльтром | 3 |HARVEST SWEET COCONUT |690 000 |10 шт. у картоннiй пачцi |10.11.15 4 |HARVEST SWEET COFFEE |60 000 |10 шт. у картоннiй пачцi |10.11.15 5 |HARVEST SWEET VANILLA |101 000 |10 шт. у картоннiй пачцi |10.11.15 Всього: 5 найменувань, 2 539 000 шт. сигар\\"]
[169,"UA 1.187.0109246-15","ВГ611160",1,"ГЄ136006","№ п/п|Найменування|Кiлькiсть, шт. пачок|Фасування 1|PETERSON CONNOISFUR'S CHOICE |70|0,050 кг у металевiй упаковцi 2|PETERSON HOLIDAY SEASON 2013|56|0,100 кг у металевiй упаковцi 3|PETERSON SUMMERTIME 2013 |53|0,100 кг у металевiй упаковцi 4|PETERSON NUTTY CUT|42|0,050 кг у металевiй упаковцi 5|PETERSON SUNSET BREEZE|105|0,050 кг у металевiй упаковцi Всього 5 найменувань, 325 шт. пачок\\"]
[170,"UA 1.187.0109249-15","ВГ611140",1,"ГЄ136005","№ п/п|Найменування|Кiлькiсть, шт. упаковок 1|PETERSON DE LUXE MIXTURE|42 2|PETERSON IRISH FLAKE|40 3|PETERSON IRISH OAK |239 4|PETERSON OLD DUBLIN|282 5|PETERSON'S PERFECT PLUG 3 P'S |21 6|PETERSON SHERLOCK HOLMES|317 7|PETERSON UNIVERSITY FLAKE|419 всього найменувань 7 найменувань, 1359 шт. упаковок\\"]
[171,"UA 1.187.0109253-15","ВГ611138",1,"ГЄ136003","№ п/п|Найменування|Кiлькiсть, шт. |Фасування 1|CANDLE LIGHT CORONA SUMATRA|58 584|по 25 шт. у дерев'янiй упаковцi 2|CANDLE LIGHT HAVANA FILLER CORONA (ДЕРЕВ'ЯНА УПАКОВКА) |12 357|по 25 шт. у дерев'янiй упаковцi 3|CANDLE LIGHT HAVANA FILLER CORONA (КАРТОННА УПАКОВКА)|8 412|по 25 шт. у картоннiй упаковцi 4|CANDLE LIGHT SENORITAS AROMA CHERRY|26 285|по 5 шт. у картоннiй упаковцi 5|CANDLE LIGHT SENORITAS AROMA COFFEE|19 743|по 5 шт. у картоннiй упаковцi 6|CANDLE LIGHT SENORITAS AROMA VANILLA|11 452|по 5 шт. у картоннiй упаковцi 7|CANDLE LIGHT SENORITAS AROMA WHISKY|14 783|по 5 шт. у картоннiй упаковцi 8|CANDLE LIGHT CHERRY VANILLA FILTER|16 108|по 50 шт. у картоннiй упаковцi всього 8 найменувань, 167 724 шт.\\"]
[172,"UA 1.187.0109255-15","ВГ611142",1,"ГЄ136007","№ п/п|Найменування|Кiлькiсть, шт. сигар|Фасування., по|Матерiал упаковки 1|ARTURO FUENTE RESERVA ANEJO LIMITADA No. 50 XTRA VIEJO MADURO|52|25|дерево 2|ARTURO FUENTE CHATEAU FUENTE|106|20|дерево 3|ARTURO FUENTE ROSADO SUNGROWN MAGNUM R VITOLA 'FORTY-FOUR'|92|44|дерево 4|FUENTE FUENTE OPUS X CHATEAU DE LA FUENTE SUPER BELICOSO|45|29|дерево 5|FUENTE FUENTE OPUS X CHATEAU DE LA FUENTE ROBUSTO|76|29|дерево 6|A. FUENTE BEST SELLER|79|25|дерево 7|ARTURO FUENTE RESERVA ANEJO LIMITADA 'SHARK' No. 77 XTRA VIEJO|41|20|дерево 8|ARTURO FUENTE GRAN RESERVA PETIT CORONA|157|25|дерево 9|ARTURO FUENTE GRAN RESERVA ROTHSCHILDS|209|25|дерево 10|ARTURO FUENTE ROSADO SUNGROWN MAGNUM R VITOLA 'FIFTY-SIX'|78|25|дерево 11|ARTURO FUENTE ROSADO SUNGROWN MAGNUM R VITOLA 'FIFTY-EIGHT'|66|25|дерево 12|ARTURO FUENTE CUBAN1TOS|526|10|метал 13|FUENTE OPUS X FUENTE CHATEAU DE LA FUENTE RESERVA D'CHATEAU|25|3|дерево 14|ARTURO FUENTE|63|4|дерево всього 14 найменувань, 1615 шт. сигар\\"]
[173,"UA 1.187.0109275-15","ВГ611375",1,"ГЄ136183","№ п/п Розмiр протектор к-сть, шт. 1 . 17.5-25-24PR L5S 2 2 . 1200-24-24PR L5S 2 3 . 12.00-20-24PR L5S 2 4 . 14.00-24-28PR L5S 2 5 . 16*6-8(4.33R) RT-101 8 6 . 18.4-26-12PR R-4 26 7 . 16.9-28-12PR R-4 8 8 . 8.25-15-14PR SKS-2 8 9 . 12-16.5-12PR SKS-2 36 10 . 6.00-9-10PR SKS-2 4 загальна кiлькiсть 10 артикулiв (98шт.)\\"]
[174,"UA 1.187.0109279-15","ВГ611139",1,"ГЄ136004","№ п/п|Найменування|Кiлькiсть, шт. пачок| Фасування по| 1|RED BULL BLOND SHAG|7170|0,04 кг.|у картоннiй упаковцi 2|RED BULL HALFZWARE SHAG|5834|0,04 кг.|у картоннiй упаковцi 3|RED BULL ZWARE SHAG |5819|0,04 кг.| у картоннiй упаковцi |Всього 3 найменування,|18823|шт. пачок|\\"]
[175,"UA 1.187.0109307-15","ВГ611373",1,"ГЄ136181","№ п/п розмiр Модель iндекс швидкостi iндекс наван-таження к-ть, шт. 1. 15,5-38 Ф-2А A8 134 3 2. 175R16C Би-522 N 101/99 56 3. 185/75R16С Бел-109 Q 104/102 1459 4. 215/75R17,5 Бел-169 M 126/124 36 5. 235/75R17,5 Бел-159 M 130/128 48 6. 240R508 (8,25R20) К-84М МБ, У-2 K 125/122 325 7. 245/70R19.5 Бел-168 M 136/134 6 8. 260R508 (9,00R20) И-Н142Б K 136/133 104 9. 300R508 (11,00R20) И-111АМ PR16 K 150/146 222 10. 315/70R22,5 Бел-138 M(L) 152/148 (154/150) 64 11. 315/70R22,5 Бел-148M M(L) 152/148 (154/150) 28 12. 315/80R22,5 Бел-128 M (L) 154/150 (156/150) 32 13. 315/80R22,5 Бел-158M M (L) 154/150 (156/150) 18 14. 12,00R20 У-4, ИД-304M J 150/146 52 15. 385/65R22,5 Бел-146 K 160 84 16. 7.50-20 Я-151 J 119/116 2 Загальна кiлькiсть 16 арикулiв (2539 шт.)\\"]
[176,"UA 1.187.0109308-15","ВГ611374",1,"ГЄ136182","№ п/п розмiр Модель iндекс швидкостi iндекс наван-таження к-ть, шт. 1. 155/70R13 Бел-391 T 75 77 2. 165/70R13 Бел-105 T 79 5 3. 175/70 R13 Бел-100 T 82 418 4. 185/65R14 Бел-157 H 86 4 5. 185/65R14 Бел-107 S 86 8 6. 185/65R15 BEL-280 H 88 56 7. 185/65R15 BEL-287 T 88 12 8. 185/70R14 Бел-97 H 88 12 9. 195/65R15 Бел-167 H 91 114 10. 205/55R16 Бел-201 H 91 8 11. 205/55R16 Бел-207 S 91 8 12. 205/60R16 BEL-282 H 92 4 13. 205/65R15 Бел-123 H 94 8 14. 205/70R14 Бел-59 T 93 41 15. 205/70R15 Бел-121 T 96 8 16. 235/75R15 Бел-24-1 S 105 4 Загальна кiлькiсть 16 арикулiв (787 шт.)\\"]
[177,"UA 1.188.0109271-15","ВГ382300",1,"ГЄ107838","Таблиця 1 Технiчнi засоби ОЭ СНЭ-1 УЯИШ.468365.005 Кiлькiсть, шт. Шафа мiсцевого управлiння ШМУ-1 УЯИШ.469114.382 8 Шафа управлiння ШУ-14 УЯИШ.469114.379 2 Шафа управлiння ШУ-15 УЯИШ.469114.380 2 Шафа управлiння ШУ-16 УЯИШ.469114.381 2 Шафа управлiння та сигналiзацiї ШУС-3 УЯИШ.469114.378 1 Табло сигналiзацiї свiтлодiодне ТСС-1 УЯИШ.468383.046 26 Коробка розподiльна КР-2 УЯИШ.434641.002 8 Комплект запасних частин УЯИШ.466943.152 1 Всього 8 найменувань, 50 шт. Таблиця 2 Нормативний документ, на вiдповiднiсть якому проводилась сертифiкацiя технiчних засобiв ОЭ СНЭ-1 УЯИШ.468365.005 УЯИШ.468365.005 ТЗ \"Техническое задание на разработку, изготовление приемку и поставку оборудования электротехнического системы нормальной эксплуатации энергоблоков №1 и №2 ОП РАЭС ОЭ СНЭ-1\": Показники: електробезпека [пп. 4.11.1 - 4.11.5, 4.11.9 - 4.11.11 (при нормальних умовах випробувань)]; травмобезпека (п.4.11.8); пожежна безпека (п. 4.11.6,.4.11.7); сейсмостiйкiсть (п. 4.5.4); електромагнiтна сумiснiсть (п. 4.7).\\"]
[178,"UA 1.188.0109271-15","ВГ382300",2,"ГЄ107839","Таблиця 3 Найменування виду взаємодiй та ступенi жорсткостi випробувань на електромагнiтну сумiснiсть технiчних засобiв обладнання електротехнiчного системи нормальної експлуатацiї енергоблокiв №1 та № 2 ВП РАЕС ОЭ СНЭ-1 Електростатичнi розряди по ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ступiнь жосткостi 3 Несприйнятливiсть до магнiтного поля час-тоти мережi по ДСТУ IEC 61000-4-8:2012:ступiнь жорсткостi 4 - тривало дiючих; - короткочасно дiючих Несприйнятливiсть до iмпульсних магнiтних полiв по ДСТУ IEC 61000-4-9:2007 ступiнь жорсткостi 4 Рiвень радiозавад iндустрiальних за\\"]
[179,"UA 1.190.0108757-15","ВГ611557",1,"ГЄ118255","№ п/п Найменування 1. Модуль типу М, M21N 2. Аудiопереговорний пристрiй, DP-2S 3. Панель виклику, DR-2PN 4. Теплова завiса, DEFENDER 100 EHN 5. Вимикач автоматичний 3Р 16А, тип C, Legrand 404056 6. Вимикач одноклавiшний накладний, VERA 7. Вимикач одноклавiшний накладний, Legrand Quteo 782200 8. Свiтильник люмiнiсцентний, FLF-24/4х18 9. Бокс електромонтажний (400x600x210), RH462; (RHxxx) 10. Вiдеокодер 4-х канальний, NET55хх 11. Кожух телекамери всепогодний, UHO-HBPS-50 12. Козирьок захисний (для пульта управлiння), КЗ.ПУ.00.00 13. Крiплення на стовп, LTC 9225/00 14. Кронштейн для вiдеомонiтора, TV40 15. Кронштейн для телекамери, LTC921x 16. Модуль захисту вiд перенапруги 24В 0,5А, VSSC4 17. Бокс комутацiйний оптичний в зборi, BFO-4SC 18. Модуль розеточний, MTRS 220-3R 19. Mодуль TS-Transm передаючий вiдео, TS-Transm/FTB 20. Монiтор (вiдеомонiтор) TFT 17\" Professional, SX-17P 21. Об'єктив варiфокальний 1/3\", 2,7-12mm, DC-Iris, LTC336x 22. Патч-корд оптоволоконний duplex MM 50/125 ST-SC, 2m, 91.19.572.00200 23. Патч-корд оптоволоконний duplex MM 50/125 ST-SC, 5m, 91.19.372.00500 24. Пульт управлiння, ПУ.00.00 25. Телекамера д/н 1/3\" високої роздiльної здатностi, 220В, SCC-В20xx 26. Антитаранний блокiратор 3 м, К-8 Н-600, АЮИА 323 27. Комплект фотоелементiв FOTOBEAM, дальнiсть до 30 m, FAAC 785163 28. Крiпильний набiр для стрiли 640, FAAC 428154 29. Лампа сигнальна FAACLIGHT, FAAC 410013 30. Мобiльна пiдставка для стрiли шлагбаума 620-640, FAAC 428215 31. Пластина установча для шлагбаумiв 640, FAAC 490059 32. Приймач RP1 868 SLH здвоєний 1-канальний, 868 MHz, FAAC 787730 33. Радiобрелок 2-х канальний XT2 868 SLH LR, чорний, FAAC 7870091 34. Стiйка шлагбаума 640 LH з вбудованим блоком управлiння 624 BLD для стрiли 5250-6740 мм, лiвий, FAAC 1046848 35. Стрiла 7000 мм до шлагбауму 640, FAAC 428064 36. Свiтлофор, АЮИА 393.01 37. Спiдбамп 3 м, АЮИА К-353 38. Стiйка шлагбаума 640 LH з вбудованим блоком управлiння 624 BLD для стрiли 6750-7000 мм, лiвий, FAAC 1046858 39. Стiйка шлагбаума 640 RH з вбудованим блоком управлiння 624 BLD для стрiли 6750-7000 мм, правий, FAAC 1046638 40. Стовп пiд переговорний пристрiй, ЮА.100.00.00\\"]
[180,"UA 1.190.0108757-15","ВГ611557",2,"ГЄ118256","41. Стрiла 6000 мм до шлагбауму 640, FAAC 428063 42. Лiцензiя на Спецiалiзований програмний конфiгуратор \"Вiдеоменеджер адмiнiстративний\" (версiя rev.SAT2.007), TS-VM/SW.rev.SATx.xxx 43. Вимикач автоматичний 1Р 6А, тип D, Legrand 407967 44. З'єднувач кабельний FTP, 2m, 5e-RJ45-2DB9-FTP-020 45. З'єднувач iнтерфейсний, S'TERN PC Cable 1m 46. Патч-корд оптоволоконний duplex MM 62,5/125 SС-ST 1m, 6-SC-ST-010-D 47. Патч-корд оптоволоконний duplex MM 62,5/125 SС-SС 1m, 6-SC-SC-010-D 48. Патч-корд RJ45, FTP PowerCat 5e, 2m, 5e-RJ45-FTP-020 49. Iндикатор для акумуляторних батарей, CHROME 12V SLA де Х - можуть бути лiтера вiд A до Z або цифра вiд 0 до 9, якi позначають рiзновид моделi та вiдмiнностi у дизайнi, що не впливає на безпеку виробу Всього 49 позицiй\\"]
[181,"UA 1.190.0109117-15","ВГ611569",1,"ГЄ136511","1. 155/65R13 KT717 73 T 2. 155/65R14 KT717 75 T 3. 155/70R13 KT717 75 T 4. 155/80R13 KT717 79 T 5. 165/60R14 KT727 75 H 6. 165/65R13 KT717 77 T 7. 165/65R14 KT717 83/XL T 8. 165/70R13 KT717 79 T 9. 165/70R14 KT626 81 T 10. 165/70R14C-6 KT656 89/87 R 11. 165R13C-6 KT656 91/89 R 12. 165R14LT-8 KT656 96/95 S 13. 175/55R15 KT767 81/XL T 14. 175/65R14 KT626 86/XL T 15. 175/65R14C-6 KT656 90/88 T 16. 175/65R15 KT727 84 H 17. 175/70R13 KT717 82 T 18. 175/70R14 KT626 84 T 19. 175/80R14 KT717 88 T 20. 175R13LT-8 KT656 97/95 R 21. 175R14C-8 KT656 99/98 R 22. 185/55R14 KT767 80 H 23. 185/55R15 KT626 82 V 24. 185/55R16 KT727 83 H 25. 185/60R14 KT626 82 H 26. 185/60R15 KT626 84 H 27. 185/65R14 KT626 86 H 28. 185/65R15 KT626 88 H 29. 185/70R13 KT717 86 T 30. 185/70R14 KT717 88 T 31. 185/75R16C-8 KT656 104/102 R 32. 185/80R14 KT717 91 T 33. 185R14C-8 KT656 102/100 R 34. 195/45R16 KT676 84/XL V 35. 195/50R15 KT626 82 V 36. 195/55R15 KT767 89/XL H 37. 195/55R16 KT727 91/XL H 38. 195/60R14 KT727 86 H 39. 195/60R15 KT626 88 V 40. 195/60R16C-6 KT656 99/97 H 41. 195/65R15 KT626 91 V 42. 195/65R16C-8 KT656 104/102 T 43. 195/70R14 KT717 91T 44. 195/70R15C-8 KT656 104/102 R 45. 195R14C-8 KT656 106/104 R\\"]
[182,"UA 1.190.0109117-15","ВГ611569",2,"ГЄ136512","46. 195R15C KT656 107/105 N 47. 205/40ZR17 KT696 84/XL W 48. 205/45R16 KT676 87/XL V 49. 205/45ZR17 KT696 88/XL W 50. 205/50R15 KT676 86 V 51. 205/50R16 KT818 87 V 52. 205/50ZR17 KT696 93/XL W 53. 205/55R16 KT626 91 V 54. 205/60R13 KT717 86 T 55. 205/60R15 KT767 91 V 56. 205/60R16 KT626 92 H 57. 205/65R15 KT626 94 V 58. 205/65R15C-6 KT656 102/100 T 59. 205/65R16 KT626 95 H 60. 205/65R16C-8 KT656 107/105 T 61. 205/70R14 KT717 95T 62. 205/70R15 KT727 96 T 63. 205/70R15C KT656 106/104 R 64. 205R14C-8 KT656 109/107 P 65. 215/35ZR18 KT757 84/XL W 66. 215/35ZR19 KT676 85/XL W 67. 215/40ZR16 KT676 86/XL W 68. 215/40ZR17 KT676 87W XL 69. 215/40ZR18 KT757 85 W 70. 215/45R17 KT696 91/XL W 71. 215/50ZR17 KT696 95/XL W 72. 215/55R16 KT676 93 V 73. 215/55ZR17 KT696 98/XL W 74. 215/60R15 KT727 94 H 75. 215/60R16 KT626 95 H 76. 215/60R16C KT656 108/106 T 77. 215/60R17 KT616 96 H 78. 215/65R15 KT727 100/XL H 79. 215/65R16 KT727 98 H 80. 215/65R16C-8 KT656 109/107 R 81. 215/65R17 KT616 99 T 82. 215/70R15 KT626 98 T 83. 215/70R15C KT656 109/107 R 84. 215/70R16 KT616 100 T 85. 215/75R15 KT727 100 T 86. 215/75R16C KT656 116/114 R 87. 225/30ZR20 KT757 85/XL W 88. 225/35ZR19 KT676 88/XL W 89. 225/35ZR20 KT696 90/XL W 90. 225/40ZR18 KT757 92/XL W\\"]
[183,"UA 1.190.0109117-15","ВГ611569",3,"ГЄ136513","91. 225/45R17 KT696 94/XL W 92. 225/50R16 KT696 92 V 93. 225/50R18 KT616 95 W 94. 225/50ZR17 KT676 98/XL W 95. 225/55R16 KT676 95 V 96. 225/55R18 KT616 98 V 97. 225/55ZR16 KT676 95 W 98. 225/55ZR17 KT696 101/XL W 99. 225/60R15 KT727 96 V 100. 225/60R16 KT626 98 V 101. 225/60R17 KT616 99 H 102. 225/60R18 KT616 104/XL V 103. 225/65R16 KT616 100 T 104. 225/65R16C-8 KT656 112/110 R 105. 225/65R17 KT616 102 T 106. 225/70R15C-8 KT656 112/110 R 107. 225/70R15LT KT656 106/103 R 108. 225/70R16 KT616 103 T 109. 235/30ZR22 KT686 90/XL W 110. 235/35ZR19 KT676 91/XL W 111. 235/35ZR20 KT686 92/XL W 112. 235/40ZR17 KT676 90 W 113. 235/40ZR18 KT676 91 W 114. 235/40ZR18 KT757 95/XL W 115. 235/45R17 KT696 97/XL W 116. 235/45ZR18 KT696 98/XL W 117. 235/50R17 KT616 96 W 118. 235/50ZR18 KT616 97 W 119. 235/55ZR17 KT676 103/XL W 120. 235/55ZR18 KT696 100 W 121. 235/60R16 KT727 100 V 122. 235/60R17 KT616 102 H 123. 235/60R18 KT616 107/XL V 124. 235/65R16 KT616 103 T 125. 235/65R16C-8 KT656 115/113 T 126. 235/65R18 KT616 106 T 127. 235/70R16 KT616 106 T 128. 235/75R15 KT616 109/XL T 129. 245/30ZR22 KT686 92/XL W 130. 245/30ZR24 KT686 94/XL W 131. 245/35ZR19 KT676 93/XL W 132. 245/35ZR20 KT696 95/XL W 133. 245/40ZR17 KT676 91 W 134. 245/40ZR18 KT696 97/XL W 135. 245/40ZR18 KT757 97/XL W\\"]
[184,"UA 1.190.0109117-15","ВГ611569",4,"ГЄ136514","136. 245/40ZR19 KT696 98/XL W 137. 245/45ZR17 KT696 95 W 138. 245/45ZR18 KT696 100/XL W 139. 245/45ZR19 KT696 102/XL W 140. 245/65R17 KT616 107 T 141. 245/70R16 KT616 111/XL T 142. 245/70R17 KT616 110 T 143. 255/30ZR22 KT686 95/XL W 144. 255/30ZR24 KT686 97/XL W 145. 255/35ZR18 KT757 94/XL W 146. 255/40ZR19 KT696 100/XL W 147. 255/50R19 KT696 107/XL W 148. 255/60R17 KT616 106 T 149. 255/70R16 KT616 111 T 150. 255/70R18 KT616 113 T 151. 265/30ZR22 KT686 97/XL W 152. 265/35ZR18 KT757 97/XL W 153. 265/40R22 KT686 106/XL V 154. 265/45R22 KT686 109/XL V 155. 265/50R20 KT686 111/XL V 156. 265/60R18 KT616 110 H 157. 265/65R17 KT616 112 T 158. 265/70R16 KT616 112 T 159. 265/70R17 KT616 115 T 160. 265/70R18 KT616 116 T 161. 275/25ZR24 KT686 96/XL W 162. 275/30ZR19 KT696 96/XLW 163. 275/30ZR24 KT686 101/XL W 164. 275/40R22 KT777 165. 275/40ZR19 KT676 101 W 166. 275/40ZR20 KT696 106/XL W 167. 275/45R21 KT777 168. 275/45ZR19 KT676 108/XL W 169. 275/55ZR19 KT696 111 W 170. 275/70R18 KT616 116 T 171. 285/30ZR20 KT686 99/XL W 172. 285/35R21 KT777 173. 285/35R22 KT686 106/XL V 174. 285/50R20 KT616 116/XL V 175. 285/65R17 KT616 116 T 176. 295/25ZR22 KT686 97/XL W 177. 295/30ZR26 KT686 107/XL W 178. 295/35R24 KT686 110/XL V 179. 295/40R21 KT777 180. 305/30ZR26 KT686 109/XL W\\"]
[185,"UA 1.190.0109117-15","ВГ611569",5,"ГЄ136515","181. 305/45R22 KT686 118/XL V 182. 31?10.50R15LT KT616 109 S 183. 325/30R21 KT777 184. 33х12.50R18LT KT666 118 Q 185. 33х12.50R20LT KT666 114 Q 186. 35х12.50R17LT KT666 121 Q 187. 35х12.50R18LT KT666 118 Q 188. 35х12.50R20LT KT666 121 Q 189. 7.00R16LT-12 KT797 117/116 M 190. 7.50R16LT-14 KT737 122/118 N 191. LT215/85R16 KT616 110/107 S 192. LT225/75R16 KT616 115/112 S 193. LT235/85R16 KT616 120/116 S 194. LT245/75R16 KT616 120/116 S 195. LT245/75R17 KT616 121/118 S 196. LT265/75R16 KT616 123/120 S 197. LT265/75R16 KT666 123/120 Q 198. LT275/65R20-10 KT666 126/123 Q 199. LT295/70R17 KT666 121/118 Q Всього - 199 типорозмiрiв\\"]
[186,"UA 1.190.0109151-15","ВГ611508",1,"ГЄ118149","№ Найменування 1. Персональнi комп'ютери ххх 2. Промисловi комп'ютери ххх 3. Сервери ххх Де ххх - лiтери та цифри, що вказують на вiдмiнностi модифiкацiй у комплектацiї, дизайнi, геометричних та технiчних характеристиках Загальна кiлькiсть: 3 найменування\\"]
[187,"UA 1.193.0108748-15","ВГ605639",1,"ГЄ135466","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: B Загальна пасажиромiсткiсть: 17 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 17 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[188,"UA 1.193.0109052-15","ВГ605650",1,"ГЄ135467","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: III Загальна пасажиромiсткiсть: 57 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 57 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[189,"UA 1.193.0109266-15","ВГ605677",1,"ГЄ135469","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: B Загальна пасажиромiсткiсть: 15 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 15 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[190,"UA 1.193.0109285-15","ВГ605681",1,"ГЄ135468","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: III Загальна пасажиромiсткiсть: 52 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 52 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[191,"UA 1.194.0109126-15","ВГ599407",1,"ГЄ133652","1. Комп'ютернi блоки живлення iз кабелем живлення в комплектi торгової марки \"Maxxter\": MPSU-350, MPSU-400. 2. Блоки живлення для LED стрiчок торгової марки \"Energeniе\": EG-LED-PSU25W-**, EG-LED-PSU30W-**, EG-LED-PSU35W-**, EG-LED-PSU40W-**, EG-LED-PSU45W-**, EG-LED-PSU50W-**, EG-LED-PSU60W-**, EG-LED-PSU75W-**, EG-LED-PSU80W-**, EG-LED-PSU90W-**, EG-LED-PSU100W-**, EG-LED-PSU120W-**, EG-LED-PSU125W-**,EG-LED-PSU130W, EG-LED-PSU140W-**, EG-LED-PSU145W-**, EG-LED-PSU150W-**, EG-LED-PSU160W-**, EG-LED-PSU170W-**, EG-LED-PSU180W-**, EG-LED-PSU190W-**, EG-LED-PSU200W-**, EG-LED-PSU250W-**, EG-LED-WPPSU25W-**, EG-LED-WPPSU30W-**, EG-LED-WPPSU35W-**, EG-LED-WPPSU40W-**, EG-LED-WPPSU45W-**, EG-LED-WPPSU50W-**, EG-LED-WPPSU60W-**, EG-LED-WPPSU75W-**, EG-LED-WPPSU80W-**, EG-LED-WPPSU90W-**, EG-LED-WPPSU100W-**, EG-LED-WPPSU120W-**, EG-LED-WPPSU125W-**, EG-LED-WPPSU130W, EG-LED-WPPSU140W-**, EG-LED-WPPSU145W-**,EG-LED-WPPSU150W-**, EG-LED-WPPSU160W-**, EG-LED-WPPSU170W-**, EG-LED-WPPSU180W-**, EG-LED-WPPSU190W-**, EG-LED-WPPSU200W-**, EG-LED-WPPSU250W-**. Де ** - можливi лiтери та/або цифри, що визначають зовнiшнiй вигляд пристрою та не впливають на електромагнiтнi показники. Загальна кiлькiсть: 2 найменування, 48 моделей\\"]
[192,"UA 1.194.0109130-15","ВГ599384",1,"ГЄ133653","1. Стабiлiзатори змiнної напруги торгової марки \"Energenie\" EG-AVR-D500-**, EG-AVR-D800-**, EG-AVR-D1000-**, EG-AVR-D2000-**, EG-AVR-D3000-**,EG-AVR-D5000-**, EG-AVR-DW500-**, EG-AVR-DW800-**, EG-AVR-DW1000-**, EG-AVR-DW2000-**, EG-AVR-DW3000-**, EG-AVR-DW5000-**, EG-AVR-E500-**, EG-AVR-E800-**, EG-AVR-E1000-**, EG-AVR-E2000-**, EG-AVR-E3000-**, EG-AVR-E5000-**. 2. Джерела безперебiйного живлення торгової марки \"Energenie\" EG-UPS-B650-**, EG-UPS-B850-**, EG-UPS-B1200-**, EG-UPS-B1500-**, EG-UPS-P650-**, EG-UPS-P850-**, EG-UPS-P1200-**, EG-UPS-P1500-**,EG-UPS-RM1000-**,EG-UPS-RM2000-**, EG-UPS-RM3000-**. Де -** - можливi лiтери та/або цифри, що визначають зовнiшнiй вигляд пристрою та не впливають на електромагнiтнi показники. Загальна кiлькiсть: 2 найменування, 29 моделей\\"]
[193,"UA 1.194.0109144-15","ВГ599385",1,"ГЄ133654","EG-SHI-PS500-**, EG-SHI-PS800-**, EG-SHI-PS1000-**, EG-SHI-PS1500-**, EG-SHI-PS2000-**, EG-SHI-PS3000-**, EG-SHI-PS5000-**, EG-SHI-PSW500-**, EG-SHI-PSW800-**, EG-SHI-PSW1000-**, EG-SHI-PSW1500-**, EG-SHI-PSW2000-**, EG-SHI-PSW3000-**, EG-SHI-PSW5000-**, EG-HI-PS500-**, EG-HI-PS800-**, EG-HI-PS1000-**, EG-HI-PS1500-**, EG-HI-PS2000-**, EG-HI-PS3000-**, EG-HI-PS5000-**,EG-HI-PSW500-**, EG-HI-PSW800-**, EG-HI-PSW1000-**, EG-HI-PSW1500-**, EG-HI-PSW2000-**, EG-HI-PSW3000-**, EG-HI-PSW5000-**. Де -** - можливi лiтери та/або цифри, що визначають зовнiшнiй вигляд пристрою та не впливають на електромагнiтнi показники. Загальна кiлькiсть: 28 моделей\\"]
[194,"UA 1.194.0109146-15","ВГ599386",1,"ГЄ116738","EG-LED3W-E27K40-**, EG-LED4W-E27K40-**, EG-LED5W-E27K40-**,EG-LED6W-E27K40-**, EG-LED7W-E27K40-**, EG-LED9W-E27K40-**, EG-LED10W-E27K40-**, EG-LED12W-E27K40-**, EG-LED3W-E14K40-**,EG-LED4W-E14K40-**, EG-LED5W-E14K40-**, EG-LED6W-E14K40-**, EG-LED7W-E14K40-**,EG-LED8W-E14K40-**,EG-LED3W-E27K30-**, EG-LED4W-E27K30-**, EG-LED5W-E27K30-**,EG-LED6W-E27K30-**, EG-LED7W-E27K30-**, EG-LED9W-E27K30-**, EG-LED10W-E27K30-**, EG-LED12W-E27K30-**, EG-LED3W-E14K30-**, EG-LED4W-E14K30-**, EG-LED5W-E14K30-**, EG-LED6W-E14K30-**, EG-LED7W-E14K30-**, EG-LED8W-E14K30-**, EG-LED3W-MR16K30-**, EG-LED3W-MR16K40-**, EG-LED5W-MR16K30-**, EG-LED5W-MR16K40-**, EG-LED8W-T8K30-**, EG-LED8W-T8K40-**, EG-LED10W-T8K30-**, EG-LED8W-T10K40-**, EG-LED15W-T8K30-**, EG-LED15W-T8K40-**, EG-LED20W-T8K30-**, EG-LED8W-T20K40-**, EG-LED4W-SDLK30-**, EG-LED4W-SDLK40-**, EG-LED6W-SDLK30-**, EG-LED6W-SDLK40-**, EG-LED8W-SDLK30-**, EG-LED8W-SDLK40-**, EG-LED10W-SDLK30-**, EG-LED10W-SDLK40-**, EG-LED10W-FLK40-**, EG-LED10W-FLK60-**, EG-LED20W-FLK40-**, EG-LED20W-FLK60-**, EG-LED30W-FLK40-**, EG-LED30W-FLK60-**, EG-LED40W-FLK40-**, EG-LED40W-FLK60-**, EG-LED50W-FLK40-**, EG-LED50W-FLK60-**, EG-LED3W-RNK40-**, EG-LED5W-RNK40-**, EG-LED7W-RNK40-**, EG-LED9W-RNK40-**, EG-LED10W-RNK40-**, EG-LED12W-RNK40-**, EG-LED15W-RNK40-**, EG-LED3W-SQK40-**, EG-LED5W-SQK40-**, EG-LED7W-SQK40-**, EG-LED9W-SQK40-**, EG-LED10W-SQK40-**, EG-LED12W-SQK40-**, EG-LED15W-SQK40-**, EG-LED-SP-**, EG-LED-**, EG-LED-ACC-**, EG-LED-EM-**, EG-LED0427-**, EG-LED0827-**, EG-LED0840-**, EG-LED1027-**, EG-LED1040-**, EG-LED1227-**,EG-LED1240-**. Де ** - можливi лiтери та/або цифри, що визначають зовнiшнiй вигляд пристрою та не впливають на електромагнiтнi показники. Загальна кiлькiсть: 83 моделi.\\"]
[195,"UA 1.196.0108950-15","ВГ602013",1,"ГЄ133911","Позначення артикула EU-ДXY-A-W-Z Д-ID: - \"EU\"- код виробника; - \"Д\" - лiтера, що означає джерело свiтла- свiтлодiодний; - \"X\" -лiтера, що означає спосiб встановлення свiтильника (може бути вiдсутня в позначеннi артикула): Б - настiнний; К - консольний; - \"Y\" - лiтера, що означає основне призначення свiтильника (У): У - для зовнiшнього освiтлення; - \"А\" - двозначне число, що означає номер виробничої серiї: - \"W\" - трьохзначне число, що означає потужнiсть (Вт), споживану свiтильником вiд мережi; - \"Z\" - чотирьохзначне число, що означає унiкальний код для замовлення; - \"Д\" - лiтера, що позначає модель свiтильника з можливiстю регулювання свiтлового потоку (може бути вiдсутня в позначеннi артикула); - \"I\" - ступiнь захисту вiд впливу оточуючого середовища (вiд IP20 до IР68); - \"D\" - лiтера, що означає колiр свiтла (Х,Н,Т): X - холодний бiлий (4700-6500К); Н - нейтральний бiлий (3500-4700К); Т - теплий бiлий (2700-3400К)\\"]
[196,"UA 1.196.0109234-15","ВГ602014",1,"ГЄ133912","Позначення артикула EU-ДXY-A-W-Z-(Д)-ID: - \"EU\" - код виробника; - \"Д\" - лiтера, що означає джерело свiтла - свiтлодiодний; - \"X\" - лiтера, що означає спосiб встановлення та конструктивнi можливостi свiтильника (В, М, П, С, К, Н): В - вбудований в пiдвiсну стелю; М - з можливiстю магiстрально-послiдовного пiдключення, для свiтильникiв свiтлодiодних, що вбудовуються, накладних та пiдвiсних; П - пiдвiсний з крiпленням до стелi; С - пiдвiсний на тросах; К - з використанням свiтлодiодних комплектiв, що можуть бути встановленi при модернiзацiї систем освiтлення, для свiтильникiв свiтлодiодних, що вбудовуються, накладних та пiдвiсних; Н - накладний; - \"Y\" - лiтера, що означає основне призначення свiтильника (О, Б, П, Х): О - для громадських будiвель; Б - для житлових (побутових) будiвель; П - для промислових будiвель; Х- для морозильних камер; - \"А\" - двохзначне число, що означає номер виробничої серiї: 01- 'EcoSpace' - для загального освiтлення житлових примiщень, громадських та адмiнiстративних будiвель i споруд, торговельних залiв, загальноосвiтнiх навчальних закладiв, дошкiльних навчальних закладiв, для торговельних i промислових зон; 12 - 'ЕсоРго' - для загального освiтлення торговельних залiв, промислових зон, складських примiщень, автозаправних комплексiв, автостоянок, автомийок, технiчних зон i пiдсобних примiщень, спортивних об'єктiв. - \"W\" - трьохзначне число, що означає потужнiсть (Вт), споживану свiтильником вiд мережi; - \"Z\" - чотирьохзначне число, що означає унiкальний код для замовлення; - \"Д\" - лiтера, що позначає модель свiтильника з можливiстю регулювання свiтлового потоку (може бути вiдсутня в позначеннi артикула); - \"I\" - ступiнь захисту вiд впливу оточуючого середовища (вiд IP20 до IР68); - \"D\" - лiтера, що означає колiр свiтла(Х, Н,Т): X - холодний бiлий (4700-6500К); Н - нейтральний бiлий (3500-4700К); Т - теплий бiлий (2700-3400К).\\"]
[197,"UA 1.197.0108972-15","ВГ608876",1,"ГЄ136402","Категорiя - М2 Клас - B Кiлькiсть мiсць для сидiння - 10+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[198,"UA 1.197.0109209-15","ВГ608888",1,"ГЄ136405","Категорiя - М2 Клас - B Кiлькiсть мiсць для сидiння - 21+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[199,"UA 1.197.0109228-15","ВГ608885",1,"ГЄ136403","№ артикула найменування Кiлькiсть 10AP1009 втулкадляшарнiру 8,00 10AP1010 пружина 4,00 10AP1012 Нижня втулка 4,00 10AP1011 направляючий палець ? 39-60x331 4,00 10AP1015 штифт, 12x28 8,00 10AP1014 штифт, 7x28 8,00 10AP1013 ущiльнювальне кiльце BPW 4,00 10AP1141 втулка [сальник] SGS D64,4/35,1x56 4,00 10AP1043 шпилька [палець з рiзьбою] ? 35/D 195 M 2 4,00 10AP1142 пружина стиснення 4,00 10AP1044 контргайка [стопорна гайка] 4,00 10AP1024 крiпильна деталь 35/25,5X12, 4,00 10AP1045 контргайка [стопорна гайка], VM20 4,00 10AP1103 пружини лiва/права 4,00 10AP1143 пружини стиснення 4,00 10AP1048 болти маточини BPW 22x90мм 40,00 10AP1050 Гайка 40,00 10AP1049 Болти M22x1,5 40,00 10AP1055 шарикопiдшипник 33118 4,00 10AP1054 шарикопiдшипник 33213 4,00 10AP1091 ущiльнювальний фланець до маточини 4,00 10AP1087 ущiльнювальне кiльце BPW 4,00 10AP1074 ущiльнювальне кiльце BPW 1,00 10AP1059 металеве сито [щиток] для консистентного мастила гiдравлiчного валу 4,00 10AP1070 корончата гайка до маточини 12T 1,00 10AP1077 пружина розтягнення 4,00 10AP1052 направляючий цилiндр GSLA 11010- 1,00 10AP1041 стопорне кiльце 50x2 4,00 10AP1030 втулка для пружини 30,1x57x 6,00\\"]
[200,"UA 1.197.0109228-15","ВГ608885",2,"ГЄ136404","10AP1031 застiбка [пряжка] BPW 4,00 10AP1047 Пластина (кронштейн) 2,00 10AP1044 контргайка [стопорна гайка] 8,00 10AP1032 болт [палець] M30x200/40 6,00 10AP1034 контргайка, M30-23.5 6,00 10AP1037 втулка ? 50/65 x 17,2 мм 12,00 10AP1038 болт [палець] для гiдравлiчного цилiндру ? 5 6,00 10AP1039 болт [палець] для гiдравлiчного цилiндру ? 5 6,00 10AP1040 втулка ? 50/65 x 44,7 мм 12,00 10AP1041 стопорне кiльце 50x2 12,00 10AP1088 пружина стиснення BPW 2,00 10AP1048 болти маточини BPW 22x90мм 20,00 10AP1049 гайка колеса M22x1,5 20,00 10AP1119 пластина 275x98x5 HBL 24 SLM 20,00 10AP1055 шарикопiдшипник 33118 2,00 10AP1054 шарикопiдшипник 33213 2,00 10AP1091 ущiльнювальний фланець до маточини 2,00 10AP1087 ущiльнювальне кiльце BPW 2,00 10AP1074 ущiльнювальне кiльце BPW 2,00 10AP1006 гальмiвна накладка FL 4118 8,00 10AP1005 нют [заклепка] 80,00 10AP1103 пружини лiва/права 2,00 10AP1089 пружина стиснення BPW 2,00 Разом: 52 артикула (467 шт.)\\"]