{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 20.01.2016"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0001778-16","ВГ553827",1,"ГЄ130779","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[2,"UA 1.003.0001779-16","ВГ553828",1,"ГЄ130780","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[3,"UA 1.003.0001780-16","ВГ553829",1,"ГЄ130781","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[4,"UA 1.003.0001782-16","ВГ553830",1,"ГЄ130782","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[5,"UA 1.003.0001831-16","ВГ553846",1,"ГЄ130798","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[6,"UA 1.003.0001836-16","ВГ553845",1,"ГЄ130797","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[7,"UA 1.003.0001837-16","ВГ553844",1,"ГЄ130796","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[8,"UA 1.003.0001839-16","ВГ553843",1,"ГЄ130795","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[9,"UA 1.003.0001841-16","ВГ553842",1,"ГЄ130794","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[10,"UA 1.003.0001842-16","ВГ553839",1,"ГЄ130791","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[11,"UA 1.003.0001844-16","ВГ553841",1,"ГЄ130793","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[12,"UA 1.003.0001845-16","ВГ553840",1,"ГЄ130792","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[13,"UA 1.003.0001846-16","ВГ553835",1,"ГЄ130787","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[14,"UA 1.003.0001847-16","ВГ553838",1,"ГЄ130790","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[15,"UA 1.003.0001848-16","ВГ553836",1,"ГЄ130788","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[16,"UA 1.003.0001849-16","ВГ553837",1,"ГЄ130789","1. Радiоелектроннi засоби у складi USB адаптерiв серiї USB-Adapter т.м. LINKSYS з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi РI 24-1-1, РI 24-1-2, РI 24-1-3, РI 24-1-4, РI 24-2-1, РI 24-2-2, РI 24-2-3, РI 24-2-4, РI 24-3 (додатки 9, 10 та 27 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18) та умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України згiдно з рiшеннями НКРЗI № 464 вiд 08.09.2015 та № 493 вiд 22.09.2015. Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI.3. Технiчнi характеристики: 2.Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ (IEEE 802.11 а/b/g/n/ас) / (IEEE 802.15.1); Технiчнi характеристики радiообладнання Дiапазони частот, МГц: - IEEE 802.11 b/g/n / IEEE 802.15.1: 2400,0 ... 2483,5; - IEEE 802.11 a/n/ас: 5150,0...5350,0; 5470,0...5670,0; 5725,0...5850,0; Максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): - IEEE 802.11 b/g/n: 26,34 (14,21); - IEEE 802.11 a/n/ас: 17,00 (12,3); - IEEE 802.15.1: 1 (0); Класи випромiнювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W, 80M0G1W, 80M0D1W / 1M00FXW, 1M00GXW; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; 48,0; 96,0 / 1,4; Тип антени / схема MIMO / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 2T2R / 1,1; ЕIВП не бiльше, мВт (дБм): 100 (20) (IEEE 802.11 b/g/n/ac / IEEE 802.15.1), 200 (23) (IEEE 802.11 а/n) Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/142.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 0408\\"]
[17,"UA 1.003.0001850-16","ВГ553831",1,"ГЄ130783","Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14 2.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14\\"]
[18,"UA 1.003.0001852-16","ВГ553832",1,"ГЄ130784","Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14 2.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14\\"]
[19,"UA 1.003.0001853-16","ВГ553834",1,"ГЄ130786","Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14 2.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14\\"]
[20,"UA 1.003.0001854-16","ВГ553833",1,"ГЄ130785","Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють уповноваженi центри обслуговування продукцiї LINKSYS: 1.ТОВ РОЗРОБКА РIШЕНЬ СУЧАСНОСТI , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14 2.ТОВ Мега Текнолоджi Груп , за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14\\"]
[21,"UA 1.060.0001632-16","ВГ614954",1,"ГЄ115555","Форвардери АМКОДОР 2662, АМКОДОР 2662-01 вiдповiдають вимогам нормативних документiв: ГОСТ 12.1.003-83 п. 2.3; ГОСТ 12.1.004-91 пп.: 2.1, 2.2, 2.3; ГОСТ 12.1.005-88 (додаток 2); ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 таблиця № 12; ГОСТ 12.2.003-91 пп.: 1.1, 1.4-1.6, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.16, 2.4.10, 2.5.1; ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.: 1.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.6.1, 3.7.1; ГОСТ 12.2.040-79 пп.: 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 3.2, 3.5, 4.2, 4.6, 4.14; ГОСТ 12.2.062-81 пп.: 2-5, 7, 8, 10, 14-16; ГОСТ 12.2.086-83 пп.: 2.4, 3.3; ГОСТ 12.2.102-89 пп.: 1.1, 1.2, 1.4, 1.6-1.11, 1.15, 1.17, 1.18, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6-2.1.9, 2.1.11, 2.1.12, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 2.3.1-2.3.3, 2.3.5-2.3.7, 2.4.1-2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.14, 5.1-5.7, 6.1-6.5; ГОСТ 12.2.120-88 пп. 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 2.1, 2.3, 2.6-2.13, 3.8, 3.15, 3.18, 3.20; ГОСТ 26336-97; ГОСТ 27921-88 пп.: 2.3, 2.4; ДСТУ ГОСТ ИСО 2867:2003 пп.: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6-5.8, 8.1-8.4, 10.1, 10.2.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8; ДСТУ ГОСТ 3940:2007 пп.: 4.1, 4.3, 4.5, 4.23; ГОСТ ИСО 10570-97 пп.: 4.1-4.4; ГОСТ 27250-97; Правила ЄЕК ООН № 86.\\"]
[22,"UA 1.060.0001633-16","ВГ614955",1,"ГЄ115556","Форвардери АМКОДОР 2682, АМКОДОР 2682-01 вiдповiдають вимогам нормативних документiв: ГОСТ 12.1.003-83 п. 2.3; ГОСТ 12.1.004-91 пп.: 2.1, 2.2, 2.3; ГОСТ 12.1.005-88 (додаток 2); ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 таблиця № 12; ГОСТ 12.2.003-91 пп.: 1.1, 1.4-1.6, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.16, 2.4.10, 2.5.1; ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.: 1.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.6.1, 3.7.1; ГОСТ 12.2.040-79 пп.: 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 3.2, 3.5, 4.2, 4.6, 4.14; ГОСТ 12.2.062-81 пп. 2-5, 7, 8, 10, 14-16; ГОСТ 12.2.086-83 пп. 2.4, 3.3; ГОСТ 12.2.102-89 пп. 1.1, 1.2, 1.4, 1.6-1.11, 1.15, 1.17, 1.18, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6-2.1.9, 2.1.11, 2.1.12, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 2.3.1-2.3.3, 2.3.5-2.3.7, 2.4.1-2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.14, 5.1-5.7, 6.1-6.5; ГОСТ 12.2.120-88 пп.: 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1-2.3, 2.7-2.13, 3.2-3.5, 3.7, 3.8, 3.18; ГОСТ 26336-97; ГОСТ 27921-88 п. 2.1; ДСТУ ГОСТ ИСО 2867:2003 пп.: 4.2-4.4, 4.6, 4.7, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 5.1, 5.3, 5.5-5.8, 8.1-8.4, 10.1, 10.2.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8; ГОСТ ИСО 10570-97 пп.: 4.1-4.4; ДСТУ EN 982-2003; ДСТУ ГОСТ 3940:2007 пп.: 4.1, 4.3, 4.5, 4.23.\\"]
[23,"UA 1.060.0001772-16","ВГ614958",1,"ГЄ115557","Навантажувач торфу АМКОДОР 342Р i його модифiкацiя АМКОДОР 342Р-01 вiдповiдають вимогам нормативних документiв: ГОСТ 12.1.003-83 п. 2.3; ГОСТ 12.1.004-91 пп. 2.1, 2.2, 2.3; ГОСТ 12.1.005-88 (додаток 2); ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 таблиця № 12; ГОСТ 12.2.003-91 пп. 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.16, 2.4.10, 2.5.1; ГОСТ 12.2.007.0-75 пп. 1.2, 3.1.5, 3.6.1, 3.7.1; ГОСТ 12.2.011-75 пп. 1.3, 1.8, 1.11, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.15. 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.21; ГОСТ 12.2.019-86 пп. 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.14, 1.17, 1.19, 2.1, 4.2, 4.4, 4.9, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8; ГОСТ 12.2.040-79 пп. 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 3.2, 3.5, 4.2, 4.6, 4.14; ГОСТ 12.2.086-83 пп. 2.4, 3.3; ГОСТ 12.2.120-88 пп. 2.8, 2.9, 2.12, 3.7, 3.8, 3.10; ГОСТ 12.4.026-76; ДСТУ UN/ECE R10-02:2004 р. 6; ГОСТ ИСО 10570-97 пп. 4.1-4.4; ДСТУ EN 982-2003; ДСТУ ISO 3450:2004 р. 5; ДСТУ EN 474-3:2004.\\"]
[24,"UA 1.066.0001634-16","ВГ598258",1,"ГЄ133011","1. Машини попереднього очищення зерна: вiбрацiйний сепаратор V.SP, рекулярцiйний повiтряний респiратор A.RYC, вiбрацiйний рекулярцiйний респiратор V.R COMB, цилiндричний трiєр TRI 020, ящик респiратор TR. 2. Машини сортувальнi для зернових i бобових культур (класична серiя): TEM 001, TEM 002, TEM 003, TEM 004, TEM 005-1, TEM 005-2, TEM 005-3, TEM 006, TEM 007-1, TEM 007-2, TEM 007-3, TEM 007-4, TEM 007-5, TEM 007-6. 3. Машини сортувальнi серiї \"EXCEL\": машини супер попереднього очищення насiння, серiї \"EXCELL 100\", моделей: 101, 103, 106, 103L, 106L; серiї \"EXCELL 117\", машини супер iнтенсивного очищення насiння, серiї \"EXCELL 200\", моделей: 201, 202, 204, 205, 206, 208; серiї \"EXCELL 210\", моделей: 211, 212, 214, 215, 216, 218; калiбрувальнi очисники, серiї \"EXCELL 220\", моделей: 221, 222, 224, 226, 227, 228; машини супер сортування, серiї \"EXCELL 230\", моделей: 231L, 232L, 233L, 234L, 235L; машини для сортування, серiї \"EXCELL 245\"; машини для сортування та очищення, серiї \"EXCELL 246\"; сортувальнi машини, серiї \"EXCELL 248\"; машини супер ефективної очистки, серiї \"EXCELL 308\"; машини сортування та тонкої очистки, серiї \"EXCELL COMBO 406\". 4. Машини сепарацiї каменiв: DS 009, DS009-SA (напiвавтоматична), PLC-DS009 (повнiстю автоматична), DS 009 (2L) (дворiвнева). 5. Сепаратори гравiтацiйнi GRV-010-PLC. 6. Машини кольороподiлу: для сортування чаю Tea Sorter, (лабораторного типу) LABSORTER, горизонтальний Fotosorter H, FOTOSORTER B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B12. 7. Сортувальний конвеєр: стрiчковi iнспекцiйнi столи S.Belt-011. 8. Устаткування для очищення зерна i насiння вiд шкiрки: остеломатель K.KIRAN-054. 9. Мобiльна лiнiя пiдготовки насiння MSP 300. 10. Протруйники насiння: LIQUID TRT-022 (рiдке), POWDER TREATMENT TRT-0022 (сухе). 11. Обладнання для полiрування насiння: SHINE-200, CHLZ-015. 12. Устаткування для пiдрахунку насiння: S25, S60, S-JR60, S25, S60, S260. 13. Млини та обладнання для очищення насiння вiд шкiрки: млин вертикальний, млин горизонтальний, устаткування для очисти насiннячок вiд шкiрок DE-HULLER 4x038, устаткування для очищення арахiсу вiд м'якої оболонки YFZS. 14. Система для упаковки в мiшки: BAY 017 PLC / 1 (одномiснi ваги), BAY 017 PLC Twin (двомiснi ваги), BAY 017 PLC / 4 (чотиримiснi ваги), BAY 017 / Man, з клапанами BAY 017, волюметричнi ваги Volumetric, електроннi пакувальнi ваги з гвинтовою лiнiєю BAY-S 017/1, пакувальна машина в мiшки BGM 25, BGM 30, електронний ваговий дозатор C.KTR-0017/PLC. 15. Елеваторне устаткування: норiї ELV, P.ELV; Z-подiбна похила норiя ELV-Z H; Z-подiбна вертикальна норiя ELV-Z V; норiї Типу \"С\" ELV-C; телескопiчний стрiчковий конвеєр CB-14; навантажувач мiшкiв YB-14; стрiчковий конвеєр TB-023; стрiчковий конвеєр, шнековi транспортери (виконання в жолобi) Y.HL Z-016, (в трубi) Y.HL Z-016, силосi. 16. Пилозбiрнi пристрої та фiльтрацiя: вакуумний аспiратор, респiратор, циклон (стандартний) SYC, супер Циклон SS, жет фiльтр Jet Filter. 17. Рама пiд обладнання. 18. Бункер. 19. Вiброживильник. 20. Вакуум-камера (парасолька). 21. Вентиляцiйна труба i сполучнi деталi. 22. Щит управлiння.\\"]
[25,"UA 1.066.0001634-16","ВГ598258",2,"ГЄ133012","23. Запаснi ковшi: серiя P.ELV, серiя ELV, серiя Z. 24. Кульки для очищення решiт. 25. Запаснi решета. Загальна кiлькiсть - 25 позицiй\\"]
[26,"UA 1.066.0001635-16","ВГ598259",1,"ГЄ133013","1. Вертикальнi пакувальнi машини серiй AKY BSC, HSP, AKY, Quadro, X-Large, для склеювання з чотирьох сторiн 4S. 2. Горизонтальнi пакувальнi машини для драже. 3. Дозувальнi установки серiй Multi, Powder, Linear, Volumetric, AKYPW. 4. Устаткування для виробництва картонної упаковки: GPA 50, GPC 50, GTK 40, AK 55, скотч-машина (пневматична) AKY 355. 5. Робототехнiчнi системи: RBT 80, RBT 130, Spider Robot. 6. Устаткування для пакування в стрейч-плiвку серiй NXNMAS10(Мобiльна), NXNFRB12, NXEKKO101, з пресом PACKTECH серiй PTXT4505P, PTXT4510. 7. Автоматичне устаткування упаковки термоусадочною плiвкою: 500SK, 500SK SERVO, 500 SK Pinomatik, 400 TY, L450T, L400T, 2040PE, 4070 PE, 4070 PE 2X, 4060PE, 400SS, 400TBP, 400TB, 300M, 450M. 8. Вакуумнi машини: VKM 700, PT DZQ 400-500-600/2SB, TB-390-540, PT M2, PT M3, PT M4, PT DZQ400 T/EB PT DZQ500 T/EB. 9. Машина для запаювання пакетiв: AKY PSC - 200 300 - 400 A, PT PFS 200-300-400-500 C, PT FS 45-60-80-100, AKY DD 400, AKY SF 150 W, FRD 1000 W, AKY FBK - 32, AKY FR - 1120 AL, AKY CRL 600. Загальна кiлькiсть - 9 позицiй\\"]
[27,"UA 1.066.0001691-16","ВГ598176",1,"ГЄ111336","Редуктори зубчастi типiв: Цилiндричнi горизонтальнi одноступiнчастi - ЦУ-160 Цилiндричнi горизонтальнi двохступiнчастi Ц2-250 Ц2-1250, Ц2-400П,Ц2-500МР3, Ц2У-100 Ц2У250, Ц2У-315К, Ц2У400К,Ц2У-315Н, Ц2У400Н,Ц2Н-450, Ц2Н-500,Ц2Ш-800, ЦДН-630,ЦДН-710, ЦД2-1000, РК-500, РК-600, РМ-250 РМ-1000, ГК-750, КН1050.000 (ГК-750), ГПШ-400, РЦД-250 РЦД-400, ГК-1000; ГК-1050; ГК-1250; ГК-1300; ГК-850 та їх модифiкацiї; Цилiндричнi двохступiнчастi з зачепленням Новiкова 2Ц2-250Н та їх модифiкацiї; Цилiндричнi горизонтальнi трьохступiнчастi Ц3У100 Ц3У-250, Ц3У-315Н, Ц3У-400Н, ЦТНД-315 ЦТНД-630, ЦДНД315,ЦДНД-400, ЦТНД-500 та їх модифiкацiї; Цилiндричнi горизонтальнi чотирьохступiнчастi Ц4-2280 та їх модифiкацiї; Цилiндричнi вертикальнi трьохступiнчастi В-100 В-250, В-400, В-100Ф, В250Ф, ВК-350 ВК-550, ВКУ-500М ВКУ-965М,Ц3ВК-250, Ц3ВКФ-100 Ц3ВКФ-250, ВКУ-600;ВКУ-610; ВКУ-750М; ВКУ-765М; ВКУ-950М; ВКУ-965М та їх модифiкацiї; Конiчно-цилiндричнi горизонтальнi двохступiнчастi КЦ1-200 КЦ1-500, КЦ1-250; КЦ1-300; КЦ1-400, та їх модифiкацiї Конiчно-цилiндричнi горизонтальнi трьохступiнчастi КЦ2-500 КЦ2-1300, КЦ3-1700, КЦ2-750; КЦ2-1000 та їх модифiкацiї Черв'ячнi одноступiнчастi Ч-80 Ч-160 та їх модифiкацiї; Спецiальнi: Цилiндричнi одноступiнчастi горизонтальнi: А-1700 Цилiндричнi двохступiнчастi горизонтальнi: КРУ-350; Р-400; ЦД2-100; ЦД2-1030; ЦД2-75; ЦД2-85 Цилiндричнi трьохступiнчастi горизонтальнi: РЛКУ-250; РС-1000; РЦТ-1280; РЦТ-1450; РЦТ-1615; РЦТ-2150; РЦТ-810; Ц3-1000; Ц3-1650; ЦТ-1450; ЦТ2-1450; ЦТ2-1650; ЦТ2-800, ЦТН-1280, ЦТ-2900, Ц2-1250; Цилiндричнi двохступiнчастi шевроннi горизонтальнi: РСМ-1000; Ц2Ш-1250; Ц2Ш-800; Ц2Ш-900 Цилiндричнi трьохступiнчастi ЦСН-20 ЦСН-55 та їх модифiкацiї Нестандартнi 56 2120 708 та їх модифiкацiї Черв'ячнi ЧСА-190, А-180,А-210, ГУ-120, ЧП-120, ЧП-180, Ч2-50х100-16000-12-21, 5067-295, 5067-315, 1-250000, та їх модифiкацiї Механiзм повороту крану: КБ-574, КБ-574.02.08.540, та їх модифiкацiї Механiзм повороту кранiв: КБ-308, КБ-572, У3515.42 та їх модифiкацiї; Цилiндричний вертикальний ЦДВ-260 та його модифiкацiї; Хода: АДР 6100М.30.00 та їх модифiкацiї; Бортовi: АДР 6100М.50.00 та їх модифiкацiї Цилiндричнi одноступiнчастi з зачепленням Новiкова: ЦОН-160 та їх модифiкацiї Двохступiнчастi: 562120336-01 (Ц2СМ-2000) та їх модифiкацiї; Лiфтовi: РГЛС-160 та їх модифiкацiї; Планетарнi ПО2.268.00.000 та їх модифiкацiї; Роздаточнi та його модифiкацiї; Загальна кiлькiсть 26 типiв\\"]
[28,"UA 1.094.0001662-16","ВГ378522",1,"ГЄ075851","Арматура запiрна тиском до PN 16: 1. кран радiаторний 1/2\" без ручки-прямийR - 2820шт.; 2. кран радiаторний 1/2\" без ручки-кутовий R - 1000шт.; 3. кран радiаторний 1/2\" з ручкою-прямийR - 320шт.; 4. кран радiаторний 1/2\" з ручкою-кутовий R - 350шт.; 5. Зворотнiй клапан 2\" з металевим штоком - 740шт.; 6. Зворотнiй клапан 1 1/2\" з металевим штоком - 920шт.; 7. Зворотнiй клапан 1 1/4\" з металевим штоком - 2400шт.; 8. Зворотнiй клапан 1\" з металевим штоком - 10600шт.; 9. Зворотнiй клапан 1/2\" з металевим штоком - 14900шт.; 10. Зворотнiй клапан 3/4\" з металевим штоком - 13100шт.; 11. Зворотнiй клапан 1 1/2\" - 170шт.; 12. Зворотнiй клапан 1 1/4\" - 5600шт.; 13. Зворотнiй клапан 1\" - 8400шт.; 14. Зворотнiй клапан 1/2\" - 1000шт.; 15. Зворотнiй клапан 2\" - 200шт.; 16. Зворотнiй клапан 3/4\" - 4400шт.; 17. Зворотнiй клапан 1 1/4\"+сiтка - 2000шт.; 18. Зворотнiй клапан 1\"+сiтка 2200шт.; 19. запобiжний клапан 1/2\"вв(1,5бара) обл. - 4000шт.; 20. запобiжний клапан 1/2\"вв(2,5бара) обл. - 3000шт.; 21. запобiжний клапан 1/2\"вв(2бара) обл. - 3500шт.; 22. запобiжний клапан 1/2вв(3 бара) обл. - 1400шт.; 23. запобiжний клапан 1/2вв(4 бара) обл. - 1000шт.; 24. запобiжний клапан 1/2вв(5 бара) обл. - 100шт.; 25. запобiжний клапан 1/2вв(6 бара) обл. - 500шт.; 26. Зворотнiй клапан 2\" лепiстковий низького тиску - 300шт.; 27. Зворотнiй клапан 1 1/2\" лепiстковий низького тиску - 150шт.; 28. Зворотнiй клапан 1 1/4\" лепiстковий низького тиску - 560шт.; 29. Зворотнiй клапан 1 \" лепiстковий низького тиску - 1400шт.; 30. Зворотнiй клапан 1/2\" лепiстковий низького тиску - 2200шт.; 31. Зворотнiй клапан 3/4\" лепiстковий низького тиску - 1300шт.; 32. Зворотнiй клапан пiдривний без ручки - 8000шт.; 33. Зворотнiй клапан пiдривний з ручкою - 12000шт.; 34. Зворотнiй клапан пiдривний з ручкою полегшеною - 247шт.; 35. Без зварне з'эднання 21*1/2\" в - 5000шт.; 36. Без зварне з'эднання 27*3/4\" в - 3000шт.; 37. Без зварне з'эднання 34*1\" в - 1000шт.; 38. Без зварне з'эднання 43*1 1/4\" в - 1000шт.; 39. Без зварне з'эднання 49*1 1/2\" в - 100шт.; 40. Без зварне з'эднання 63*2\" в - 100шт.;\\"]
[29,"UA 1.094.0001662-16","ВГ378522",2,"ГЄ075852","41. Згiн 1 1/2\" Б.прямий - 1200шт.; 42. Згiн 1 1/4\" Б.прямий - 1500шт.; 43. Згiн 1 1/4\" Б.кутовий - 210шт.; 44. Згiн 1 \" Б.прямий - 6000 шт.; 45. Згiн 1 \" Б.кутовий - 2000шт.; 46. Згiн 1/2\" Б.прямий - 5800шт.; 47. Згiн 1/2\" Б.кутовий - 7900шт.; 48. Згiн 2\" Б.прямий - 2200шт.; 49. Згiн 3/4\" Б.прямий - 6100шт.; 50. Згiн 3/4\" Б.кутовий - 2600шт.; 51. Фiльтр 1 1/2\" - 1500шт.; 52. Фiльтр 1 1/4\" - 3300шт.; 53. Фiльтр 1 \" - 5200шт.; 54. Фiльтр 1/2\" - 18000шт.; 55. Фiльтр 2 1/2\" - 4шт.; 56. Фiльтр 2 \" - 2000шт.; 57. Фiльтр 3/4\" - 7500шт.; 58. Фiльтр 4\" - 5шт.; 59. Фiльтр для газопровiдних труб аллюмiнiєвий 1/2\" - 4900шт.; 60. Фiльтр для газопровiдних труб аллюмiнiєвий 3/4\" - 6000шт.; 61. Фiльтр для газопровiдних труб з латунi 1/2\" - 5800шт.; 62. Фiльтр для газопровiдних труб з латунi 3/4\" - 600шт.; 63. воздуховiдвiдний автомат №707 з клапаном - 6800шт.; 64. воздуховiдвiдний автомат №707 з клапаном хромовий - 3000шт.; 65. група безпеки котла 1\" - 2500шт.; 66. група безпеки котла 1\" економ - 4500шт.; 67. засувка 2\" - 1200шт.; 68. засувка 3\" - 5шт.; 69. засувка 1 1/2\" - 1500шт.; 70. засувка 1 1/4\" - 1500шт.; 71. засувка 1\" - 4900шт.; 72. засувка 3/4 - 1700шт.; 73. засувка1/2\" - 10000шт.; 74. коллектор 3/4*2\" пiд фiтiнг букса - 1100шт.; 75. коллектор 3/4*2\" пiд фiтiнг шар - 500шт.; 76. коллектор 3/4*3 пiд фiтiнг букса - 300шт.; 77. коллектор 3/4*3\" пiд фитинг шар - 1000шт.; 78. коллектор 3/4*4\" пiд фiтiнг букса - 1100шт.; 79. коллектор 3/4*4\" пiд фiтiнг шар - 800шт.; 80. коллектор 3/4*5' пiд фiтiнг букса - 150шт.; 81. коллектор 3/4*5\" пiд фiтiнг шар - 240шт.; 82. коллектор 3/4*6\" пiд фiтiнг букса - 160шт.; 83. коллектор 3/4*6\" пiд фiтiнг шар - 130шт. Всього: 83 найменувань, 254381шт.\\"]
[30,"UA 1.094.0001664-16","ВГ378523",1,"ГЄ075853","Арматура до металопластикових труб до PN 16: 1. хрестовина 16*16*16*16\" - 3400шт.; 2. хрестовина 20*20*20*20\" - 800шт.; 3. перехiдник 16*1/2в\" - 54000шт.; 4. перехiдник 16*1/2н\" - 48600шт.; 5. перехiдник 16*16\" - 60000шт.; 6. перехiдник 16*20\" - 5000шт.; 7. перехiдник 16*3/4в\" - 9000шт.; 8. перехiдник 16*3/4н\" - 11000шт.; 9. перехiдник 16*3/8в\" - 500шт.; 10. перехiдник 20*1\"н - 50шт.; 11. перехiдник 20*1/2в\" - 11000шт.; 12. перехiдник 20*1/2н\" - 15800шт.; 13. перехiдник 20*20\" - 9600шт.; 14. перехiдник 20*3/4в\" - 12000шт.; 15. перехiдник 20*3/4н\" - 18000шт.; 16. перехiдник 26*1\"в - 3100шт.; 17. перехiдник 26*1\"н - 3300шт.; 18. перехiдник 26*1/2\"в - 1300шт.; 19. перехiдник 26*1/2\"н - 1120шт.; 20. перехiдник 26*26\" - 1900шт.; 21. перехiдник 26*3/4\"в - 3600шт.; 22. перехiдник 26*3/4\"н - 2500шт.; 23. перехiдник М10*16\" - 5000шт.; 24. планка на змiшувач в зборi 16' - 10200шт.; 25. планка на змiшувач в зборi 20' - 4000шт.; 26. трiйник 16*1/2в*16\" - 13600шт.; 27. трiйник 16*1/2н*16\" - 15600шт.; 28. трiйник 16*16*1/2\"в - 2000шт.; 29. трiйник 16*16*1/2\"н - 700шт.; 30. трiйник 16*16*16\" - 55500шт.; 31. трiйник 16*16*20\" - 1000шт.; 32. трiйник 16*20*16\" - 500шт.; 33. трiйник 16*20*20\" - 550шт.; 34. трiйник 20*1/2в*20\" - 6700шт.; 35. трiйник 20*1/2н*20\" - 5900шт.;\\"]
[31,"UA 1.094.0001664-16","ВГ378523",2,"ГЄ075854","36. трiйник 20*16*20\" - 4800шт.; 37. трiйник 20*20*20\" - 10900шт.; 38. трiйник 20*3/4в*20\" - 4600шт.; 39. трiйник 20*3/4н*20\" - 3700шт.; 40. трiйник 26*1\"в*26\" - 350шт.; 41. трiйник 26*1\"н*26\" - 500шт.; 42. трiйник 26*1/2в*26\" - 330шт.; 43. трiйник 26*1/2н*26\" - 300шт.; 44. трiйник 26*16*26\" - 200шт.; 45. трiйник 26*20*26\" - 400шт.; 46. трiйник 26*26*26\" - 1180шт.; 47. трiйник 26*3/4в*26\" - 430шт.; 48. трiйник 26*3/4н*26\" - 1000шт.; 49. куточок 16*1/2в настiнний - 16600шт.; 50. куточок 16*1/2\"в - 28800шт.; 51. куточок 16*1/2\"н - 23000шт.; 52. куточок 16*16\" - 43000шт.; 53. куточок 16*20\" - 1200шт.; 54. куточок 16*3/4\"в - 2600шт.; 55. куточок 16*3/4\"н - 2270шт.; 56. куточок 20*1/2\"в настiнний - 3900шт.; 57. куточок 20*1/2\"в - 7400шт.; 58. куточок 20*1/2\"н - 7900шт.; 59. куточок 20*20\" - 15000шт.; 60. куточок 20*26\" - 100шт.; 61. куточок 20*3/4\"в - 7300шт.; 62. куточок 20*3/4\"н - 8400шт.; 63. куточок 26*1\"в - 2000шт.; 64. куточок 26*1\"н - 2300шт.; 65. куточок 26*26\" - 2200шт.; 66. куточок 26*3/4\"в - 2050шт.; 67. куточок 26*3/4\"н - 1600шт. Всього: 67 найменувань, 603130шт.\\"]
[32,"UA 1.094.0001665-16","ВГ318365",1,"ГЄ134073","Засоби по догляду за волоссям та засоби для голiння для чоловiкiв 1. CRYSTAL SHAVING GEL - Гель для голiння 2. POST SHAVING BALM - Бальзам пiсля голiння 3. TEXTURE POMADE - Паста для укладання волосся 4. SHAVE CREAM - Крем для голiння 5. 2in1 PRE-SHAVE & BEARD OIL - Масло для голiння та бороди 2в1 6. 2in1 SHAMPOO & CONDITIONER - Шампунь та кондицiонер для волосся 2в1 7. SCALP CARE ANTI-DANDRUFF - Шампунь вiд лупи Всього: 7 позицiй\\"]
[33,"UA 1.094.0001738-16","ВГ318343",1,"ГЄ134095","1. Шампунь для волосся Хмiль 2. Шампунь для волосся Березово-дегтярний 3. Кондицiонер для волосся Чорна редька 4. Кондицiонер для волосся Березово-дегтярний 5. Кондицiонер-спрей для волосся Хмiль 6. Кондицiонер-спрей для волосся Кропивний Всього: 6 позицiй\\"]
[34,"UA 1.163.0001693-16","ВГ156064",1,"ГЄ119681","Код УКТЗЕД Найменування Позначення НД № протоколу 2-Stroke Fully Synthetic Motor Oil - Олива Моторна 2-х Тактна Синтетична. 3403991000 MOTUL Specific DI Jet 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 29/27-1-16 3403991000 MOTUL 600 DI Jet 2T ТУ У 23.2-31852954-016-2004 УПС 30/27-1-16 3403991000 MOTUL Outboard Synth 2T ТУ У 23.2-31852954-016-2004 УПС 31/27-1-16 3403991000 MOTUL Kart Grand Prix 2T ТУ У 23.2-31852954-005-2003 УПС 32/27-1-16 3403991000 MOTUL Micro 2T ТУ У 23.2-31852954-005-2003 УПС 33/27-1-16 3403991000 MOTUL 800 2T Factory Line Off Road ТУ У 23.2-31852954-005-2003 УПС 34/27-1-16 3403991000 MOTUL 800 2T Factory Line Road Racing ТУ У 23.2-31852954-005-2003 УПС 35/27-1-16 3403991000 MOTUL 710 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 36/27-1-16 3403991000 MOTUL Scooter Power 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 37/27-1-16 2-Stroke Semi Synthetic Motor Oil - Олива Моторна 2-х Тактна Напiвсинтетична. 3403199100 MOTUL 510 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 38/27-1-16 3403199100 MOTUL Scooter Expert 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 39/27-1-16 3403199100 MOTUL Outboard Tech 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 40/27-1-16 3403199100 MOTUL Powerjet 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 41/27-1-16 3403199100 MOTUL Garden 2T Hi-Tech ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 42/27-1-16 3403199100 MOTUL Garden 2T ТУ У 23.2-31852954-016-2004 УПС 43/27-1-16 3403199100 MOTUL Snowpower 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 44/27-1-16 2-Stroke Mineral Motor Oil - Олива Моторна 2-х Тактна Мiнеральна. 2710198100 MOTUL 100 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 45/27-1-16 2710198100 MOTUL Outboard 2T ТУ У 32.2-31852954-035:2008 УПС 46/27-1-16 В загальнiй кiлькостi 18 (вiсiмнадцять) позицiй.\\"]
[35,"UA 1.166.0001669-16","ВГ610807",1,"ГЄ100354","Ущiльнюючi матерiали: плити з мiнерального волокна, щiльнiстю 150 кг / м3 (виробник AF System SRL Iталiя) вогнестiйка мастика AF SEAL W, витрата 2,0 0,4 кг/м2 (виробник AF System SRL Iталiя) пiноблок вогнестiйкий типу DT (виробник AF System SRL (Iталiя) Кабелi:АВВГ 4х185; АВВГ 4х120; КВВГ 4х1,5 Система фiксацiї i утримання кабелiв металевий лоток - перфорованого типу (виробник ПрАТ ДКС України) Всього 3 позицiї\\"]
[36,"UA 1.166.0001670-16","ВГ610808",1,"ГЄ100357","Ущiльнюючi матерiали: плити з мiнерального волокна, щiльнiстю 150 кг / м3 (виробник AF System SRL Iталiя) вогнестiйка мастика AF SEAL W, витрата 2,0 +- 0,4 кг/м2 (виробник AF System SRL Iталiя) Кабелi:АВВГ 4х185; АВВГ 4х120; КВВГ 4х1,5 Система фiксацiї i утримання кабелiв металевий лоток - перфорованого типу (виробник ПрАТ ДКС України) Всього 3 позицiї\\"]
[37,"UA 1.166.0001671-16","ВГ610809",1,"ГЄ100360","Ущiльнюючi матерiали: плити з мiнерального волокна типу DP, щiльнiстю 150 кг / м3 (виробник AF System SRL Iталiя) вогнестiйка мастика AF SEAL W, витрата 2,0 0,4 кг/м2 (виробник AF System SRL Iталiя) вогнестiйкi подушки DB (виробник AF System SRL Iталiя); вогнестiйка пiна DF (виробник AF System SRL Iталiя) Кабелi: АВВГ 4х185; АВВГ 4х120; КВВГ 4х1,5 Система фiксацiї i утримання кабелiв : металевий лоток - перфорованого типу (виробник ПрАТ ДКС України) Всього 3 позицiї\\"]
[38,"UA 1.168.0001788-16","ВГ585115",1,"ГЄ130399","Насосне обладнання торговельно марки 'GRUNDFOS': 1. Каналiзацiйнi насоснi установки - комплектнi каналiзацiйнi станцiї, типiв: M*, MD*, MSS*, MD1*, MDV*, MLD*, APG*, Pomona PO*; 2. Насоси вiдцентровi, типiв: NKF*, HSEF*, CRF*; 3. Насоснi установки (з насосами CR, CM, CR, NK, HS), типiв: HYDROMONO*, HYDROSOLO*, HYDROMULTI*, HydroPac*/HydroDome*, HYDRO MPC*, Hydro MX *, FIRE*, FIRE MONO*, Hydro Modul* де * - лiтери латинського алфавiту та цифри, що означають вiдмiннiсть за конструктивним виконанням, геометричними характеристиками та потужнiстю, та не впливають на показники безпеки Загальна кiлькiсть - 3 позицiї, 20 типiв\\"]
[39,"UA 1.173.0001829-16","ВГ534877",1,"ГЄ104107","Клас автобуса - II Загальна пасажиромiсткiсть - 25 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 25\\"]
[40,"UA 1.177.0001731-16","ВГ263793",1,"ГЕ983892","кiльце поршневе двигуна комплект Euro 1 - 96 компл.; кiльце поршневе двигуна комплект Euro 2 - 320 компл.; поршень двигуна набiр 6шт Euro 1 - 60 компл.; поршень двигуна набiр 6шт Euro 2 - 240 компл.; поршень двигуна набiр 6шт Euro 3 - 20 компл.; кiльце поршневе двигуна комплект E 1 - 600 компл.; кiльце поршневе двигуна комплект E 2 - 342 компл.; поршень двигуна набiр 6шт E 1 - 56 компл.; поршень двигуна набiр 6шт EU - 3 компл.; кiльце поршневе двигуна комплект EU 1 - 14 компл.; кiльце поршневе двигуна комплект EU 2 - 22 компл.; ВСЬОГО: 1773 комплекти\\"]
[41,"UA 1.182.0001734-16","ВГ591939",1,"ГЄ135536","Пiдшипники кульковi(зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм), матерiал GCR-15: 1. 618-2RS - 1000 шт. 2. 6000-2RS - 200 шт. 3. 6200-2RS - 200 шт. Пiдшипники кульковi, матерiал GCR-15: 4. 6002-2RS - 200 шт. 5. 6003-2RS - 300 шт. 6. 6004-2RS - 400 шт. 7. 6005-2RS - 200 шт. 8. 6006-2RS - 300 шт. 9. 6201-2RS - 800 шт. 10. 6202-2RS - 700 шт. 11. 6203-2RS - 4000 шт. 12. 6204-2RS - 8000 шт. 13. 6212-2RS - 600 шт. 14. 6214-2RS - 25 шт. 15. 6302-2RS - 300 шт. 16. 6304-2RS - 1000 шт. 17. 6305-2RS - 1200 шт. 18. 6306-2RS - 1000 шт. 19. 6307-2RS - 1000 шт. 20. 6308-2RS - 600 шт. 21. 6309-2RS - 700 шт. 22. 6310-2RS - 100 шт. 23. 6311-2RS - 25 шт. 24. 6312-2RS - 50 шт. 25. 6313-2RS - 25 шт. 26. 6314-2RS - 25 шт. 27. 62305-2RS - 700 шт. 28. 62306-2RS - 200 шт. 29. 6022 - 40 шт. 30. 6024 - 40 шт. 31. 6202 - 2000 шт. 32. 6203 - 200 шт. 33. 6204 - 700 шт. 34. 6205 - 1200 шт. 35. 6206 - 500 шт. 36. 6207 - 700 шт. 37. 6208 - 200 шт. 38. 6209 - 100 шт. 39. 6210 - 200 шт. 40. 6211 - 600 шт. 41. 6212 - 500 шт. 42. 6215 - 200 шт. 43. 6216 - 400 шт.\\"]
[42,"UA 1.182.0001734-16","ВГ591939",2,"ГЄ135537","44. 6224 - 150 шт. 45. 6304 - 100 шт. 46. 6305 - 800 шт. 47. 6306 - 600 шт. 48. 6307 - 1000 шт. 49. 6308 - 700 шт. 50. 6309 - 1000 шт. 51. 6310 - 200 шт. 52. 6311 - 50 шт. 53. 6312 - 300 шт. 54. 6313 - 40 шт. 55. 6314 - 50 шт. 56. 6315 - 50 шт. 57. 6316 - 100 шт. 58. 6317 - 200 шт. 59. 6318 - 100 шт. 60. 6322 - 10 шт. 61. 6324 - 20 шт. 62. 61828 - 10 шт. 63. 51218 - 200 шт. Пiдшипники з цилiндричними роликами, матерiал GCR-15: 64. NJ 212 E - 50 шт. 65. NU 317 E - 20 шт. 66. NU 318 E - 20 шт. Пiдшипники роликовi сферичнi, матерiал GCR-15: 67. 22216 MBW33 - 30 шт. 68. 22224 MBW33 - 30 шт. 69. 22226 MBW33 - 30 шт. 70. 22234 MBW33 - 10 шт. 71. 22308 MBW33 - 100 шт. 72. 22312 MBW33 - 20 шт. 73. 22314 MBW33 - 20 шт. 74. 22316 MBW33 - 20 шт. 75. 22318 MBW33 - 20 шт. Пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами, складенi, матерiал GCR-15: 76. 30308 - 50 шт. 77. 30309 - 50 шт. 78. 30310 - 200 шт. 79. 30312 - 50 шт. 80. 30313 - 200 шт. 81. 32210 - 100 шт. 82. 32224 - 50 шт. 83. 32228 - 50 шт. 84. 32308 - 100 шт.\\"]
[43,"UA 1.182.0001734-16","ВГ591939",3,"ГЄ135538","85. 32309 - 30 шт. 86. 32310 - 30 шт. 87. 32311 - 50 шт. 88. 32312 - 50 шт. 89. 32313 - 20 шт. 90. 32314 - 80 шт. 91. 32318 - 100 шт. Загальна кiлькiсть: 91 артикул, 38690 шт.\\"]
[44,"UA 1.193.0001706-16","ВГ606245",1,"ГЄ137527","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: B Загальна пасажиромiсткiсть: 1+21 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 1+21 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]