{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_12_16_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_12_16_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":383,"n_cols":10,"rows_kept":383,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.057.0105156-15","ВГ575306","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ТРАКТОРИ МАЛОГАБАРИТНI МАРКИ БУЛАТ МОДЕЛЕЙ: БУЛАТ-T120; БУЛАТ-T150; БУЛАТ-T240","УСIМ ОБОВ?ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.1.003-83; ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008; ГОСТ 17822-91; ГОСТ 28708-90; ДСТУ 3158-95","'WEIFANG RUNDA MACHINERY CO., LTD.' ZHUANGTOU INDUSTRIAL PARK, MID-CHANGSONG ROAD, WEIFANG CITY, SHANDONG, CHINA, КИТАЙ",".  .  .","8701"]
["UA 1.170.0105157-15","ВГ559841","2015-12-16","2017-12-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ ПРОСТОРОВI РЕШIТЧАСТI","ДСТУ Б В.2.6-75:2008 П. 4.1;  ДСТУ Б В.2.6-199:2014 ПП. 5.2, 9.6-9.9, 12.10, 12.12, 12.20, 12.21, 12.28, 10.8, 10.9, 10.11-10.13, 14.9","ТОВ 'ЗМК', 85400, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. СЕЛИДОВЕ, ВУЛ. ЩОРСА, БУД. 12, КВ. 44. КОД ЄДРПОУ 36139207. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 85486, СМТ. ЦУКУРИНЕ СЕЛИДIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ДОКУЧАЄВА, 1.","25.11.22"]
["UA 1.003.0105158-15","ВГ329593","2015-12-16","2018-12-17","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI Т.М. BMW M СЕРIЯ (M5 ТА M6)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 715/2007 ТА РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 692/2008 (ЄВРО-6)","КОНЦЕРН 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', PETUELRING 130, D-80788, MUNICH, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.066.0105159-15","ВГ598084","2015-12-16","2016-12-14","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","КОМПРЕСОРИ РОТОРНI (284 МОДЕЛI ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ EN 1012-1:2005, ГОСТ 12.2.016-81, ГОСТ 12.2.003-91 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'KUBICEK VHS S.R.O'., MARSIKOVSKA 615, 788 15 VELKE LOSINY, CESKA REPUBLIKA, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8414"]
["UA 1.140.0105160-15","ВГ342174","2015-12-16","2016-12-15","Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження","МАШИНИ РУБАЛЬНI МОД.: ДО-51, УРМ-5, МРБ-2А, МРБ-2АП","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПОКАЗНИКАМ ГОСТ 12.2.026.0-93, ГОСТ 27487-87, ДСТУ 2807-94, ТУ У 29.2 00276038-003-2008, ТУ У 29.4 00274447-001-2001 'МАШИНА РУБИТЕЛЬНАЯ БАРАБАННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОЛВИЯ'","ПАТ 'УКРПКТIЛIСПРОМ', М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 14А","28.49.12"]
["UA 1.168.0105161-15","ВГ585069","2015-12-16","2016-12-14","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВИПУСКУ ВIДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗIВ (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 147 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 59-00","ИП КОПЫТЦОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 603083, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЛЕСКОВА, 17, КВ. 12, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ;    АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 603029, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПАМИРСКАЯ, 11, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ        ( РОСІЯ )",null,"8708"]
["UA 1.140.0105162-15","ВГ342173","2015-12-16","2016-12-15","Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження","УСТАНОВКА ШНЕКОВА ДЛЯ БРИКЕТУВАННЯ МОД. УБТ-350","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПОКАЗНИКАМ ГОСТ 12.2.026.0-93, ГОСТ 27487-87, ДСТУ 2807-94, ТУ У 29.2 00276038-002-2004 'УСТАНОВКА ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ ШНЕКОВАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОЛВИЯ'","ПАТ 'УКРПКТIЛIСПРОМ', М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 14А","29.40.42.870"]
["UA 1.197.0105163-15","ВГ608730","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FRUEHAUF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'GENERAL TRAILERS AUXERRE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.140.0105164-15","ВГ342175","2015-12-16","2016-12-15","Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження","АВТОМАТ ДЛЯ РОЗРIЗАННЯ БРИКЕТIВ МОД. АРБ-1","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПОКАЗНИКАМ ГОСТ 12.2.026.0-93, ГОСТ 27487-87, ДСТУ 2807-94, ГОСТ 25223-82","ПАТ 'УКРПКТIЛIСПРОМ', М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 14А","29.40.42"]
["UA 1.187.0105165-15","ВГ599160","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ШАСI АВТОМОБIЛЯ ВАНТАЖНОГО КРАЗ-63221-04, НОВЕ.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 (ПП.6.2: 6.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО - 4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-01, ГОСТ 27435-87.","ПАТ 'АВТОКРАЗ', ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 62, КОД ЄДРПОУ 05808735.","29.10.41","8704"]
["UA 1.187.0105166-15","ВГ599161","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ ЛИДА-1300, В КОМПЛЕКТI З ЖНИВАРКОЮ, Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 12.2.019-86, ГОСТ 12.2.120-88, ДСТУ EN 632-2001.","ОАО 'ЛИДАГРОПРОММАШ', РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ.",null,"8433"]
["UA 1.182.0105167-15","ВГ581573","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ САМОХIДНИЙ JOHNDEERE МОДЕЛI 2266, В КОМПЛЕКТI З ЖАТКОЮ ТА ТРАНСПОРТНИМ ВIЗКОМ, Б/К","ДСТУ ISO 4254-7:2007, ПП. 4.1, 4.1.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.8.1, 4.1.8.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.8, 4.9, 4.10; ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1, 3","'JOHN DEERE WERKE',  ZWEIBRUCKEN 117 HOMBURGER STR D-66464 ZWEIBRUCKEN, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.182.0105168-15","ВГ591776","2015-12-16","2016-12-14","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА МЕДИЧНА ТМ 'SHIMADZU': СИСТЕМИ АНГIОГРАФIЧНI ЦИФРОВI: BRANSIST ALEXA, BRANSIST SAFIRE, TRINIAS; СИСТЕМА РЕНТГЕНIВСЬКА З ДИСТАНЦIЙНИМ КЕРУВАННЯМ FLEXAVISION; СИСТЕМА РЕНТГЕНIВСЬКА ТЕЛЕКЕРОВАНА SONIALVISION G4; СИСТЕМИ РЕНТГЕНIВСЬКI: MOBILEART PLUS, MOBILEART, MOBILEART ECO, MOBILEDART, OPESCOPE PLENO, OPESCOPE ACTIVO, RADSPEED CH-200, RADSPEED M CH-200M, RADIOTEX, EZY-RAD MAX, EZY-RAD, RADSPEED MF","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'SHIMADZU CORPORATION', 1, NISHINOKYO-KUWABARACHO NAKAGYO-KU, KYOTO, 604-8511, ЯПОНIЯ",null,"9022  1 4 0 0 0 0"]
["UA 1.009.0105169-15","ВГ528109","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI АВТОМОБIЛЬНI МАРКИ 'BRIDGESTONE' (ПЕРЕЛIК ТИПОРОЗМIРIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б НА 2 БЛАНКАХ - ВСЬОГО 49 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №54-00","'BRIDGESTONE CORPORATION', 10-1, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8340, ЯПОНIЯ (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)",null,"4011 20"]
["UA 1.182.0105170-15","ВГ591775","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПРИСТРIЙ ЗАРЯДНО-РОЗРЯДНИЙ ТИПУ ВТ-ПЗР-28/18-30/20","ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 60335-2-29:2008 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ТОВ 'ВОКС ТЕХНОЛОДЖI', УКРАЇНА, 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. КУЛIБIНА, 11-Б, КОД ЄДРПОУ 39541221, УКРАЇНА","27.11.50-33.00","8504"]
["UA 1.098.0105171-15","ВГ460372","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","ЦИЛIНДРИ ГАЛЬМОВI 188Б, 501Б, 502Б, 507Б, 508Б, 510Б, 511Б, 519А, 553, 710 (ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ОСТ 24.290.17-88 'ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.098.0105172-15","ВГ460373","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","РУКАВА З'ЄДНУВАЛЬНI ТИПУ Р2 (Р21, Р23) ТА ТИПУ Р3 (Р31, Р32, Р34, Р36А, Р36Б, Р36В) ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ГОСТ 2593-82 'РУКАВА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТОРМОЗОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.098.0105173-15","ВГ460374","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","КРАН ПРОБКОВИЙ 1-1 (4200) (ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ОСТ 24.290.16-86 'КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.098.0105174-15","ВГ460375","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","ЦИЛIНДРИ ГАЛЬМОВI З ВМОНТОВАНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ТЦР-10 (ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ТУ 24.05.382-87 'ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ТЦР-10. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.098.0105175-15","ВГ460376","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","КЛАПАНИ 1-2 (Э-175), 2-1 (216), 2-2 (Э-216) ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ОСТ 24.290.15-86 'КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.098.0105176-15","ВГ460377","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","РУКАВА З'ЄДНУВАЛЬНI ТИПУ Р1 (Р11, Р12, Р13, Р14, Р15, Р16, Р17Б) (ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ГОСТ 2593-82 'РУКАВА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТОРМОЗОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.098.0105177-15","ВГ460378","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","АВТОРЕЖИМ 265А-1 (ДЛЯ ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНIВ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ТУ У 35.2-33486527-001:2009 'АВТОРЕЖИМИ ВАНТАЖНI ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.098.0105178-15","ВГ460379","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","РЕГУЛЯТОРИ ГАЛЬМIВНИХ ВАЖIЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ РТРП (РТРП-675-М, РТРП-675-М П, РТРП-300) ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ТУ 24.05.928-89 'РЕГУЛЯТОРЫ ТОРМОЗНЫХ РЫЧАЖНЫХ ПЕРЕДАЧ РТРП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ОАО 'ТРАНСПНЕВМАТИКА', 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. МОЧАЛИНА, 2А, РОСIЯ",null,"8607"]
["UA 1.030.0105179-15","ВГ504880","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення\"\" (ДП \"\"УНДІРТ\"\")","КАБЕЛЬ ЗВ'ЯЗКУ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ CORNING МАРОК: F/UTP 300/24 4P CAT.5E, F/FTP 450/23 4P CAT.6,  F/FTP 550/23 4P CAT.6А, S/FTP 800/23 4P CAT.7, S/FTP 1200/22 4P CAT. 7+ ","  ДСТУ 4809:2007; ГОСТ 18690-82; ISO/IEC 11801:ED 2.1 2008-05 ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ","CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS GMBH & CO.KG\"\", НIМЕЧЧИНА  (LEIPZIGER STRASSE, 121, D-10117, BERLIN, GERMANY)    ЗА АДРЕСОЮ ВИРОБНИЦТВА: AUSTRABE 101, D-96465, NEUSTADT/COBURG, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8544"]
["UA 1.030.0105180-15","ВГ559701","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення\"\" (ДП \"\"УНДІРТ\"\")","КАБЕЛЬ ЗВ'ЯЗКУ ОПТИЧНИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ CORNING ТИПУ A-D(ZM)(SG)2Y  ","  ГОСТ 18690-82, ДСТУ IEC 60794-1-1-2002, ДСТУ IEC 60794-3-2002, ГСТУ 45.019-2001,  G.652, L.10, L.43 ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ","CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS GMBH & CO.KG\"\", НIМЕЧЧИНА (LEIPZIGER STRASSE, 121, D-10117, BERLIN, GERMANY)    НА ПIДПРИЄМСТВI \"\"CORNING CABLE SYSTEMS, POLSKA SP. Z.O.O.\"\", SMOLICE 1E, 95010 STRYKOW, POLAND, ПОЛЬЩА",null,"8544 70"]
["UA 1.173.0105181-15","ВГ609016","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'AUDI ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.030.0105182-15","ВГ559702","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення\"\" (ДП \"\"УНДІРТ\"\")","КАБЕЛЬ ЗВ'ЯЗКУ ОПТИЧНИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ CORNING ТИПIВ: U-BQ(ZN)BH, U-DQ(ZN)BH, U-DQ(ZN)(SR)H СТ, J-V(ZN)H ТА J-V(ZN)HH ","  ДСТУ 4809:2007, ГОСТ 18690-82, ДСТУ IEC 60794-1-1-2002, ДСТУ IEC 60794-2-2002, ГСТУ 45.019-2001, G.651.1, G.652, L.67 ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ","CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS GMBH & CO.KG\"\", НIМЕЧЧИНА  LEIPZIGER STRASSE, 121, D-10117, BERLIN, GERMANY,     ЗА АДРЕСОЮ ВИРОБНИЦТВА: AUSTRABE 101, D-96465, NEUSTADT/COBURG, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8544 70"]
["UA 1.173.0105183-15","ВГ609017","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105184-15","ВГ609018","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105185-15","ВГ609019","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105186-15","ВГ609020","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0105187-15","ВГ577472","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''RENAULT VEHICULES INDUSTRIES (RVI)', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105188-15","ВГ609021","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWERINER CS 40, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHWERINER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105189-15","ВГ609022","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105190-15","ВГ609023","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWERINER CS 40, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHWERINER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105191-15","ВГ609024","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWERINER CS 40, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHWERINER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0105192-15","ВГ536857","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES ML, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0105193-15","ВГ536858","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 3, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0105194-15","ВГ565078","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0105195-15","ВГ610253","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5-SERIAS, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0105196-15","ВГ610254","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.197.0105197-15","ВГ608731","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.009.0105198-15","ВГ528111","2015-12-16","2016-12-02","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","МОТОЦИКЛИ HONDA CRF250L (ТИП MD38) (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ НА 2 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №40-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №41-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №53-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №78-02","'THAI HONDA MANUFACTURING CO., LTD.', 410 LADKRABANG INDUSTRIAL ESTATE, CHALONGKRUNG RD., LAMPLATUE, LADKRABANG, BANGKOK, 10520, ТАЇЛАНД (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД - 'THAI HONDA MANUFACTURING CO., LTD.', 410 LADKRABANG INDUSTRIAL ESTATE, CHALONGKRUNG RD., LAMPLATUE, LADKRABANG, BANGKOK, 10520, ТАЇЛАНД)",null,"8711"]
["UA 1.032.0105199-15","ВГ587639","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ PEUGEOT 508, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА № 83-06 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД.5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', 75 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75016 PARIS, ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0105200-15","ВГ528110","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI АВТОМОБIЛЬНI МАРКИ 'BRIDGESTONE' (ПЕРЕЛIК ТИПОРОЗМIРIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б НА 33 БЛАНКАХ - ВСЬОГО 1325 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №30-02","'BRIDGESTONE CORPORATION', 10-1, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8340, ЯПОНIЯ (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А) * ПРОДОВЖЕННЯ ПОЛЯ 'НА ПIДСТАВI': ', СКЛАДЕНОГО ПРЕДСТАВНИКАМИ ОС ДТЗ (ДП 'ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ'), М.КИЇВ, ПР.ПЕРЕМОГИ, 57, СВIДОЦТВО ПРО УПОВНОВАЖЕННЯ №UA.PN.009 ВIД 04.04.2014'",null,"4011 10 00"]
["UA 1.182.0105201-15","ВГ582243","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ CITROEN МОДЕЛI NEMO,Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,П.П. 5.1.2; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ);ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03,П.5.3.2;ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04,П.5.3.4;ДСТУ 4276:2004, П.П.4.2; 4.3;ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 Р.5;ДСТУ 3649:2010,ПУНКТИ. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05,('ЄВРО-4') РIВЕНЬ ВИМОГ В  ПУНКТИ. 4.4-4.7","'CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.032.0105202-15","ВГ587640","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF105.460, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.032.0105203-15","ВГ587638","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ KRONE SD, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', HEINRICH-KRONE-STRASSE 10, D-48480 SPELLE, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.003.0105204-15","ВГ329594","2015-12-16","2018-12-17","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI Т.М. BMW 6 СЕРIЯ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-06 (ЄВРО 5), РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 715/2007 ТА РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 692/2008 (ЄВРО-6)","КОНЦЕРН 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', PETUELRING 130, D-80788, MUNICH, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0105205-15","ВГ597549","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWARZMULLER SPA 3/E, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.057.0105206-15","ВГ575307","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ГРУНТОФРЕЗИ; ГРУНТОФРЕЗИ З БОКОВИМ РЕДУКТОРОМ (НАВIСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО ТРАКТОРIВ МАРКИ БУЛАТ)","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.30 - 1.32, 1.35 - 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'WEIFANG RUNDA MACHINERY CO., LTD.' ZHUANGTOU INDUSTRIAL PARK, MID-CHANGSONG ROAD, WEIFANG CITY, SHANDONG, CHINA, КИТАЙ",".  .  .","8432"]
["UA 1.057.0105207-15","ВГ575308","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ПЛУГИ (НАВIСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО ТРАКТОРIВ МАРКИ БУЛАТ)","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.30 - 1.32, 1.35 - 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'WEIFANG RUNDA MACHINERY CO., LTD.' ZHUANGTOU INDUSTRIAL PARK, MID-CHANGSONG ROAD, WEIFANG CITY, SHANDONG, CHINA, КИТАЙ",".  .  .","8432"]
["UA 1.173.0105208-15","ВГ609027","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0105209-15","ВГ599918","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.009.0105210-15","ВГ528076","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SPR 24, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105211-15","ВГ609031","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0105212-15","ВГ528077","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.009.0105213-15","ВГ528078","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SD, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0105214-15","ВГ536835","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0105215-15","ВГ597550","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОРОЛЛЕР YAMAHA, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","  'YAMAHA MOTOR ESPANA SA', RAMBLA DE LA MARINA 472-476, L'HOSPITALET, SPAIN, IСПАНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.033.0105216-15","ВГ541727","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОБУС SCANIA K124 EB4, Б/К","ДСТУ 3649:2010,  ПУНКТИ  5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4;ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00;                                                                                                                                                                  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3, (ЄВРО-2)","'SCANIA',  ШВЕЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.178.0105217-15","ВГ603117","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0105218-15","ВГ603118","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'MBFL FLIEGL GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0105219-15","ВГ603119","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.033.0105220-15","ВГ541728","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОБУС EOS E-200 COACH, Б/К","ДСТУ 3649:2010,  ПУНКТИ  5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00;                                                                                                                                                                 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3, (ЄВРО-3)","'EOS COACH MFG. CO',  БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.186.0105221-15","ВГ610648","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ CITROEN XSARA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10;     6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0105222-15","ВГ597551","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОРОЛЛЕР YAMAHA, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","'YAMAHA MOTOR ESPANA SA', RAMBLA DE LA MARINA 472-476, L'HOSPITALET, SPAIN, IСПАНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.197.0105223-15","ВГ608732","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0105224-15","ВГ608733","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP27, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0105225-15","ВГ605187","2015-12-16","2016-02-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF 95.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105226-15","ВГ609015","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0105227-15","ВГ609025","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105228-15","ВГ605188","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105229-15","ВГ605189","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.009.0105230-15","ВГ528079","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF ХF 105.410, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В2) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОД.5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1- 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105231-15","ВГ609026","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0105232-15","ВГ536836","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ AXOR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0105233-15","ВГ536859","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.197.0105234-15","ВГ608734","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.009.0105235-15","ВГ528107","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НЕЗАВЕРШЕНI ДТЗ (ШАСI-КАБIНА) RENAULT MASTER (ТИП VD) ТА АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI RENAULT MASTER (ТИП MC) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №58-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №73-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4', РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00, ГОСТ 27435-87, ДИВ. ДОДАТОК Б","'RENAULT S.A.S.', 13-15 QUAI ALPHONSE LE GALLO - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, ФРАНЦIЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'SOVAB', Z.I. BP2, 54980 BATILLY, ФРАНЦIЯ)",null,"8704"]
["UA 1.186.0105236-15","ВГ610649","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ AUDI A3 SPORTBACK, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0105237-15","ВГ605191","2015-12-16","2016-02-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0105238-15","ВГ528108","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI RENAULT MASTER (ТИП MA) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 3 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4', РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', ГОСТ 27435-87, ДИВ. ДОДАТОК Б","'RENAULT S.A.S.', 13-15 QUAI ALPHONSE LE GALLO - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, ФРАНЦIЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'SOVAB', Z.I. BP2, 54980 BATILLY, ФРАНЦIЯ)",null,"8704"]
["UA 1.038.0105239-15","ВГ599919","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', США.",null,"8707"]
["UA 1.038.0105240-15","ВГ599920","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.181.0105241-15","ВГ597552","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОРОЛЛЕР YAMAHA MAJESTY, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","  'YAMAHA MOTOR ESPANA SA', RAMBLA DE LA MARINA 472-476, L'HOSPITALET, SPAIN, IСПАНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.038.0105242-15","ВГ599921","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ W211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","''DAIMLERCRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.054.0105243-15","ВГ387334","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ I-500-Н","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (П.П. 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.12; 6.1)  ДСТУ Б EN 197-1:2008 (П.П. 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2) ДО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ ДСТУ Б EN 197-1 - CEM I 42,5N","ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 49044, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, БУДИНОК 15А,    ВИРОБНИЦТВО: ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА' ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД, 51921, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 37, КОД ЄДРПОУ 00292923","23.51.12"]
["UA 1.054.0105244-15","ВГ387335","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ З ШЛАКОМ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/Б-Ш-400","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (П.П. 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 6.1)  ДСТУ Б EN 197-1:2008 (П.П. 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2) ДО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ ЗI ШЛАКОМ ДСТУ Б EN 197-1 - CEM II/В-S 32,5N","ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 49044, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, БУДИНОК 15А,    ВИРОБНИЦТВО: ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА' ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД, 51921, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 37, КОД ЄДРПОУ 00292923","23.51.12"]
["UA 1.054.0105245-15","ВГ387336","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ШПЦ III/А-400","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (П.П. 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 6.1)  ДСТУ Б EN 197-1:2008 (П.П. 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.2.2) ДО ШЛАКОВОГО ЦЕМЕНТУ ДСТУ Б EN 197-1 - CEM III/A 32,5N","ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 49044, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, БУДИНОК 15А,     ВИРОБНИЦТВО: ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА' ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД, 51921, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 37, КОД ЄДРПОУ 00292923","23.51.12"]
["UA 1.054.0105246-15","ВГ387337","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ОС ЦЕМЕНТIВ СЕПРОЦЕМ\"\"","СУЛЬФАТОСТIЙКИЙ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ МАРКИ 400 З ДОБАВКАМИ ДО 60 % (ССШПЦ 400-Д60 ДСТУ Б В.2.7-85-99)","ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94)   (РОЗДIЛ 4)","ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА', 49044, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, БУДИНОК 15А,    ВИРОБНИЦТВО: ПАТ 'ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА' ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД, 51921, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 37, КОД ЄДРПОУ 00292923","23.51.12"]
["UA 1.186.0105247-15","ВГ610548","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ MAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.186.0105248-15","ВГ610549","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FRUEHAUF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'GENERAL TRAILERS', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0105249-15","ВГ603120","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ IVECO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'IVECO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0105250-15","ВГ609030","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.030.0105251-15","ВГ559704","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення\"\" (ДП \"\"УНДІРТ\"\")","КАБЕЛЬ ЗВ'ЯЗКУ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ NETKEY МАРОК:  U/UTP CAT 5E (NK5E 4PR/24AWG NUC5C04XX-CE), U/UTP CAT 6 (NK6 4PR/24AWG NUC6C04XX-CE), U/UTP CAT 5E LSZH (NK5E 4PR/24AWG NUL5C04XX-CE), U/UTP CAT 6 LSZH (NK6 4PR/24AWG NUL6C04XX-CE), ДЕ ХХ - КОЛIР ЗОВНIШНЬОЇ ОБОЛОНКИ КАБЕЛЮ (BU - БЛАКИТНИЙ; WH - БIЛИЙ; IG - СIРИЙ) ","  ДСТУ 4809:2007, ГОСТ 18690-82, ISO/IEC 11801:ED 2.1 2008-05 ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ","PANDUIT LTD.\"\", США (17301 RIDGELAND AVENUE, TINLEY PARK, ILLINOIS 60477, USA)     НА ПIДПРИЄМСТВI \"\"PANDUIT LTD.\"\", 10010239 PANDUIT COMMUNICATION COMPONENTS, WUXI CO., LTD. LOT 11 XINDU RD WUXI-SINGAPORE INDUSTRIAL PARK WUXI JIANGSU, CHINA, КИТАЙ",null,"8544"]
["UA 1.173.0105252-15","ВГ609032","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105253-15","ВГ609033","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0105254-15","ВГ603121","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.030.0105255-15","ВГ559703","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення\"\" (ДП \"\"УНДІРТ\"\")","ШАФИ, БОКСИ, ПАНЕЛI, СТIЙКИ, ПОЛИЦI, КРОНШТЕЙНИ, ЛОТКИ СIТЧАСТI  З АКСЕСУАРАМИ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНОГО ОБЛАДНАННЯ  ","  ДСТУ ГОСТ 30668-2002, ДСТУ 4113-2001, ГОСТ 14254-96,  ТУ У 32.2-32119475-001:2013 ШАФИ, СТIЙКИ, КРОНШТЕЙНИ, БОКСИ, ПАНЕЛI, ПОЛИЦI, ЛОТКИ СIТЧАСТI З АКСЕСУАРАМИ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ","ТОВ \"\"КМС\"\", УКРАЇНА ВУЛ. ШЛЮЗОВА, 4, ПРОММАЙДАН, БАЗА АТ \"\"КИЇВГIДРОМОНТАЖ\"\", М. ВИШГОРОД, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ., 07030, КОД  ЄДРПОУ 32119475","25.11.23-50.00"]
["UA 1.173.0105256-15","ВГ609034","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WOT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'WOT', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.173.0105257-15","ВГ609035","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BERGER N32, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'BERGER ', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.186.0105258-15","ВГ610650","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0105259-15","ВГ536710","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105260-15","ВГ605192","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0105261-15","ВГ610550","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FRUEHAUF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'GENERAL TRAILERS', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0105262-15","ВГ609029","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105263-15","ВГ605193","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MERCEDES-BENZ 1320, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.163.0105264-15","ВГ156020","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ГАЛЬМIВНI ШЛАНГИ, ТМ 'GM'.","ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛЯ' ПУНКТИ 1.2.3; 1.3 (ТАБЛИЦЯ 2, КРIМ ПУНКТIВ 7; 8); 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9.","'GM', 199-1, CHEONGCHEON-DONG,  BUPYEONG-GU, INCHEON,403-714, KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.178.0105265-15","ВГ603122","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0105266-15","ВГ610551","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ MAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.163.0105267-15","ВГ156021","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ I РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ, ТМ 'GM': РУЛЬОВI ТЯГИ; ВАЖIЛI ПIДВIСКИ; КУЛЬОВI ОПОРИ; САЙЛЕНТБЛОКИ; ТЯГИ СТАБIЛIЗАТОРА.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'ЧАСТИНИ СКЛАДОВI ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛЯ' П. 1.2.2.1 - 1.2.2.6.","'GM', 199-1, CHEONGCHEON-DONG,  BUPYEONG-GU, INCHEON,403-714, KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.173.0105268-15","ВГ609028","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.163.0105269-15","ВГ156022","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ЕЛЕМЕНТИ ДВИГУНА, ТМ 'GM': КЛАПАНА ВПУСКНI; КЛАПАНА ВИПУСКНI; ПОРШНI; КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI.","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ'. П. 1.2; 1.2.4; 1.3; 1.3.1; 1.3.2. П. 1.2; П. 1.2.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.2. ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', Р. 2 (КРIМ ПУНКТIВ 2.11, 2.12, 2.14, 2.16).","'GM', 199-1, CHEONGCHEON-DONG,  BUPYEONG-GU, INCHEON,403-714, KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8409"]
["UA 1.163.0105270-15","ВГ156023","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ФIЛЬТРИ ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ, ТМ 'MOBIS'.","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ' 1.2.2 - 1.2.7.","'MOBIS', 203, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, 135-977 KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8421"]
["UA 1.192.0105271-15","ВГ572992","2015-12-16","2016-06-15","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","НАПIВПРИЧIП БОРТОВИЙ ТЕНТОВАНИЙ МАРКИ KOGEL S24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10 ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24","'KOGEL TRAILER GMBH & CO.KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.163.0105272-15","ВГ156024","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. СВIЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ ТМ 'MOBIS'.","ОСТ 37.003.081-87 'СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ИСКРОВЫЕ. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' П. 2.2-2.9, 2.11-2.13.","'MOBIS', 203, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, 135-977 KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8511"]
["UA 1.173.0105273-15","ВГ609036","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.163.0105274-15","ВГ156025","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ I РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ, ТМ 'MOBIS': НАКОНЕЧНИКИ ПОПЕРЕЧНОЇ РУЛЬОВОЇ ТЯГИ; ВАЖIЛI ПIДВIСКИ; РУЛЬВI ТЯГИ; КУЛЬОВI ОПОРИ; САЙЛЕНТБЛОКИ; ТЯГИ СТАБIЛIЗАТОРА.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'ЧАСТИНИ СКЛАДОВI ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛЯ' П. 1.2.2.1 - 1.2.2.6. П. 1.2.1.1 - 1.2.1.7.","'MOBIS', 203, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, 135-977 KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.163.0105275-15","ВГ156026","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ЕЛЕМЕНТИ ДВИГУНА, ТМ 'MOBIS': КЛАПАНА ВПУСКНI;  КЛАПАНА ВИПУСКНI.","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ'. П. 1.2; 1.2.4; 1.3; 1.3.1; 1.3.2.","'MOBIS', 203, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, 135-977 KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8409"]
["UA 1.173.0105276-15","ВГ609042","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO ', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105277-15","ВГ609044","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП MEGA MNW, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'MEGA ', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.163.0105278-15","ВГ156027","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ I РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ, ТМ 'SSANGYONG ORIGINAL PARTS': САЙЛЕНТБЛОКИ; ВАЖIЛI ПIДВIСКИ; КУЛЬОВI ОПОРИ.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'ЧАСТИНИ СКЛАДОВI ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛЯ' П. 1.2.1.7.","'SSANGYONG ORIGINAL PARTS', 455-12 DONGSAKRO, PYEONGTAEK SI, GYEONGGI DO, KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.173.0105279-15","ВГ609047","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП REISCH RHKS-35/24AL, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'REISCH ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0105280-15","ВГ605190","2015-12-16","2016-02-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0105281-15","ВГ536837","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.181.0105282-15","ВГ597553","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","  'YAMAHA MOTOR CO LTD', 2500 SHINGAI IWATA-SHI, 438 SHIZUOKA-KEN, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0105283-15","ВГ610258","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ А-95Е ТУРБО","П.3.2 ТУ У 24.6-31514949-012:2010 'ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ 'ТУРБО'. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ЗI ЗМIНОЮ 1,2.","ТОВ 'ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАФТОГАЗ-НАФТОПРОДУКТ', 09600, КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ. РОКИТНЕ, ВУЛ. ЗАЛIЗНОДОРОЖНА, 36, КОД ЕДРПОУ 37036163","20.59"]
["UA 1.178.0105284-15","ВГ603123","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0105285-15","ВГ605195","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП CMT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'CMT CHOJNICE SP Z O O', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105286-15","ВГ609038","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0105287-15","ВГ598085","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЛIНIЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ГРИЛЬЯЖНИХ ЦУКЕРОК У СКЛАДI: ЕКСТРУДЕР, ПРИСТРIЙ РIЗАННЯ ДЖГУТА ПРОДУКТУ З СИСТЕМОЮ ТРАНСПОРТЕРIВ I ПРИСТРОЄМ ЗМАЩЕННЯ; ВУЗОЛ СКИДАННЯ ВIДРIЗАНОГО ДЖГУТА; ФОРМУЮЧА (ОБКАТНА) МАШИНА; ВИХIДНИЙ ТРАНСПОРТЕР","ДСТУ 2555-94 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ПП 'АКРОН-ВОСТОК', 61038, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 8, КОД ЄДРПОУ 31438382, УКРАЇНА; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 61033, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 317, УКРАЇНА","28.93.17"]
["UA 1.193.0105288-15","ВГ605196","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM 440, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.100.0105289-15","ВГ541212","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації протикорозійних ізоляційних покриттів \"\"УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ\"\"","СИСТЕМИ ЕПОКСИДНО-АКРИЛ-ПОЛIУРЕТАНОВОГО ПОКРИТТЯ 'SIKA PERMACOR-2305 RAPID (120 МКМ) - SIKA PERMACOR-2330 (80 МКМ)', 'SIKA PERMACOR 2004 N (120 МКМ) - SIKA PERMACOR-2330 (80 МКМ)' ДЛЯ ПРОТИКОРОЗIЙНОГО ЗАХИСТУ ЗОВНIШНЬОЇ ПОВЕРХНI РЕЗЕРВУАРIВ, МЕТАЛЕВИХ ТА БЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ, ГIДРОТЕХНIЧНИХ СПОРУД ДЛЯ НАФТИ I НАФТОПРОДУКТIВ","ГОСТ В 28569-90 ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПУНКТIВ 2.7, 2.9, 2.10, ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ) ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТАБЛ. Д.3 (ПОЗ. 3, РЯДОК 2, 6), ДСТУ Б В.2.6-193:2013 ЗА ПОКАЗНИКОМ ПУНКТУ 6.7 (СТIЙКIСТЬ ДО СТАТИЧНОЇ ДIЇ РIДИН)","'SIKA DEUTSCHLAND GMBH INDUSTRIAL COATINGS', KORNWESTHEIMER STRASSE 107 D-70439 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА",null,"3208"]
["UA 1.193.0105290-15","ВГ605237","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КУЗОВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.173.0105291-15","ВГ609039","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.192.0105292-15","ВГ572993","2015-12-16","2016-06-15","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ З ЖАТКОЮ CLAAS COMPACT 30, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3, ДСТУ EN 632-2001","'CLAAS MASCH. FABRIK G.M.B.H.', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.100.0105293-15","ВГ541213","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації протикорозійних ізоляційних покриттів \"\"УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ\"\"","СИСТЕМА ЕПОКСИДНОГО ПОКРИТТЯ 'SIKA PERMACOR 128 A (300 МКМ)' ДЛЯ АНТИКОРОЗIЙНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРIШНЬОЇ ПОВЕРХНI, ЯК НОВИХ РЕЗЕРВУАРIВ ДЛЯ НАФТИ I НАФТОПРОДУКТIВ, ТАК I ДЛЯ ТАКИХ, ЩО ВЖЕ ЕКСПЛУАТУВАЛИСЬ, А ТАКОЖ МЕТАЛЕВИХ ТА БЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ","ГОСТ В 28569-90 ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПУНКТIВ 3.2, 3.3 (ПОЗ. 2, 3), 4.2, ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ) ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТАБЛ. Д.3 (ПОЗ. 3, РЯДОК 2, 6), ДСТУ Б В.2.6-193:2013 ЗА ПОКАЗНИКОМ ПУНКТУ 6.7 (СТIЙКIСТЬ ДО СТАТИЧНОЇ ДIЇ РIДИН)","'SIKA DEUTSCHLAND GMBH INDUSTRIAL COATINGS', KORNWESTHEIMER STRASSE 107 D-70439 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА",null,"3208"]
["UA 1.193.0105294-15","ВГ605238","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КУЗОВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.100.0105295-15","ВГ541214","2015-12-16","2016-12-15","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації протикорозійних ізоляційних покриттів \"\"УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ\"\"","ПОКРИТТЯ ЕПОКСИДНЕ 'SIKA EPITER TF 130' ДЛЯ ПРОТИКОРОЗIЙНОГО ЗАХИСТУ ТРУБОПРОВОДIВ, ГIДРОТЕХНIЧНИХ СПОРУД, РЕЗЕРВУАРIВ I МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ ПРИ ПОСТIЙНОМУ ТА ЗМIННОМУ ЗАНУРЕННI","ГОСТ 9.401-91- (МЕТОД 5) ВИПРОБУВАННЯ НА СТIЙКIСТЬ ЗА ДЕКОРАТИВНИМИ ТА ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ, ДСТУ Б В.2.6-193:2013 ЗА ПОКАЗНИКОМ ПУНКТУ 6.7 (СТIЙКIСТЬ ДО СТАТИЧНОЇ ДIЇ РIДИН), ДСТУ Б В.2.5-29:2006 ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПУНКТIВ 7.1.1 ТАБЛ. 2 (П. 7), 7.1.2 ТАБЛ. 3 (П. 1, 5, 8, 13, 14), ДБН В.2.3-20:2008 ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ЗОВНIШНIЙ ВИГЛЯД, ТОВЩИНА ПОКРИТТЯ, АДГЕЗIЯ ПОКРИТТЯ ДО СТАЛI, МIЦНIСТЬ ПРИ УДАРI","'SIKA DEUTSCHLAND GMBH INDUSTRIAL COATINGS', KORNWESTHEIMER STRASSE 107 D-70439 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА",null,"3208"]
["UA 1.181.0105296-15","ВГ597554","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0105297-15","ВГ609040","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.151.0105298-15","ВГ349718","2015-12-16","2016-12-15","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ПIСТОЛЕТИ СПОРТИВНI 'GP9' КАЛIБРУ 9Х19","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","ПП 'СМП ТАРГЕТ', УКРАЇНА, 65014 М. ОДЕСА, БУЛ. БАЗАРНА, 38, КВ. 33.","25.40.12-30.00","9303"]
["UA 1.094.0105299-15","ВГ318341","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЗАСОБИ ДЛЯ ВМИВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ОБЛИЧЧЯ ТОРГОВИХ МАРОК 'ABSOLUTE ORGANIC', 'DANIELLE LAROCHE', 'ORGANIX COSMETIX', 'ORGANIC OCEAN' (8 ПОЗИЦIЙ, ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ДСТУ 4315:2004 (КОНЦЕНТРАЦIЯ ВОДНЕВИХ IОНIВ (РН), МАСОВА ЧАСТКА ХЛОРИДIВ, МIКРОБIОЛОГIЧНI ПОКАЗНИКИ), ДСТУ 5010:2008  РОЗДIЛ 5","'B.4.U. LTD', 6 HAHAZAV ST., 58001 AZUR, IЗРАЇЛЬ",null,"3401"]
["UA 1.173.0105300-15","ВГ609041","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0105301-15","ВГ534812","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0105302-15","ВГ609037","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0105303-15","ВГ609043","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0105304-15","ВГ610259","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN TOUAREG, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.009.0105305-15","ВГ339989","2015-12-16","2018-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУС А08123-0000010 (КЛАС II), НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02 (П.П. 6.2, 6.3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (R13-11), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03 (R14-05), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-04В1 'ЄВРО-4', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №80-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №107-01 (R107-03), ДИВ. ДОДАТОК Б","ПРАТ 'БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н., С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 4, КОД ЄДРПОУ 31936646","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.174.0105306-15","ВГ610260","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.009.0105307-15","ВГ339985","2015-12-16","2018-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУС А08123-0000050 (КЛАС III), НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02 (П.П. 6.2, 6.3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (R13-11), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03 (R14-05), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №36-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-04В1 'ЄВРО-4', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №80-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00, ДИВ. ДОДАТОК Б","ПРАТ 'БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н., С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 4, КОД ЄДРПОУ 31936646","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.014.0105308-15","ВГ515907","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР \"\"СТАНКОСЕРТ\"\" (НТЦ \"\"СТАНКОСЕРТ\"\") ","ВОДОНАГРIВАЧI АКУМУЛЯЦIЙНI ЕЛЕКТРИЧНI ПОБУТОВI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'CHAIKA'. 21 МОДЕЛЬ ВОДНОГРIВАЧIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ.","УСIМ  ВИМОГАМ ДСТУ IEC 60335-1:2004, ДСТУ IEC 60335-2-21:2006","ТОВ  'ГIДРОПРОМ', 65005,  М. ОДЕСА, ВУЛ.СЕРЕДНЯ, 83, КОРПУС Б, КОД ЄДРПОУ 31292870","27.51.25-50.00","8516"]
["UA 1.192.0105309-15","ВГ572990","2015-12-16","2016-06-15","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ DAF FTXF 95.430, Б/К","РАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (B1) -ЕВРО-4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5 ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0105310-15","ВГ602291","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛIВ МАРКИ М-10ДМ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 8581-78 З ЗМ. 1-11","ФИЛИАЛ ОАО 'АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 'БАШНЕФТЬ' 'БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ', 450037, Г. УФА-37, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.          ( РОСІЯ )",null,"2710"]
["UA 1.009.0105311-15","ВГ339987","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУСИ ЕТАЛОН А079.51-0000030, А079.51-0000040 (КЛАС II) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (П.П. 6.2, 6.3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (R 13-10), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (R 14-05), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R 48-03), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 49-04 (R 49-05В1) ЄВРО-4, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 89-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 107-01 (R 107-03), ДИВ. ДОДАТОК Б","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 14007, М. ЧЕРНIГIВ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 312, КОД ЄДРПОУ 32601556","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.192.0105312-15","ВГ572991","2015-12-16","2016-06-15","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ DAF 95XF.430, Б/К","РАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (B1) -ЕВРО-4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5 ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.187.0105313-15","ВГ599162","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП МОДЕЛI ВЕСТТ-975310, ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РIЗНОМАНIТНОЇ ТЕХНIКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, НОВИЙ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00.","ТОВ 'ВЕСТТ-АС', М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 5-А, КОД ЄДРПОУ 36435021.","29.20.23"]
["UA 1.187.0105314-15","ВГ599163","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП МОДЕЛI ВЕСТТ-975310, ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РIЗНОМАНIТНОЇ ТЕХНIКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, НОВИЙ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00.","ТОВ 'ВЕСТТ-АС', М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 5-А, КОД ЄДРПОУ 36435021.","29.20.23"]
["UA 1.200.0105315-15","ВГ612022","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","НАПIВПРИЧIП ТЕНТОВАНИЙ SCHMITZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.191.0105316-15","ВГ585680","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.200.0105317-15","ВГ612023","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 55.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛАЄЕКООН №73-00( П.7.1 -7.7;7.9;7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV' НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.191.0105318-15","ВГ585681","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.200.0105319-15","ВГ612024","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.191.0105320-15","ВГ585682","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.187.0105321-15","ВГ611029","2015-12-16","2016-12-16","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ (10 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","П.1.2 ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, П.17 ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКIВ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/48582 ВIД 28.10.2015Р., №05.03.02-03/40700 ВIД  19.06.2014Р.","INTERNACIONAL CUBANA DE TABACOS, S.A. AVE. INDEPENDENCIA NO. 34501, E/345 Y 1RO DE MAYO, BOYEROS, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, КУБА",null,"2402"]
["UA 1.191.0105322-15","ВГ585683","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT CLIO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0105323-15","ВГ608735","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD FIESTA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.050.0105324-15","ВГ511589","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","CIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF105.460 SC, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В2, 'ЄВРО-5'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4.2; 4.3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.182.0105325-15","ВГ591777","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ОБЛАДНАННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ: ФОТОСЕПАРАТОРИ МОДЕЛЕЙ CF1, RD-5C, RD7-C ДЛЯ СОРТУВАННЯ НАСIННЯ, ГОРIХIВ","ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ ISO 4254-1:2012 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC.',  NO.669 CHANGJIANG WEST RD.,HEFEI, CHINA - КИТАЙ",null,"8437"]
["UA 1.173.0105326-15","ВГ535315","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.173.0105327-15","ВГ609045","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'NISSAN ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.003.0105328-15","ВГ329595","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO (Б/К)","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 715/2007 (ЄВРО-5)","'RENAULT S.A.', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.009.0105329-15","ВГ528112","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ МАРОК 'HITACHI', 'HUCO' ЗА КАТАЛОГОМ 'HUCO ENGINEMANAGEMENT 2014' ТА АРТИКУЛЬНИХ НОМЕРIВ 'HITACHI' ЗГIДНО ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А","ДСТУ ГОСТ 3940:2007 (П.П. 4.1-4.5, 4.7-4.9, 4.12-4.16, 4.18-4.20, 4.22, 4.23.2)","'HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPELKAMP GMBH', EUGEN-GERSTENMAIER-STR. 8, 32339, ESPELKAMP, GERMANY, НIМЕЧЧИНА (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б)",null,"8511 30 00"]
["UA 1.173.0105330-15","ВГ609046","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'NISSAN ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.022.0105331-15","ВГ466981","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ВIННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРОФIЛI АРКОВI ТА ПРЯМI СТАЛЕВI ЛИСТОВI ГНУТI З ТРАПЕЦIЄПОДIБНИМИ ГОФРАМИ","ТУ У В.2.6-24.3-35824035-001:2012 'ПРОФIЛI АРКОВI ТА ПРЯМI СТАЛЕВI ЛИСТОВI ГНУТI З ТРАПЕЦIЄПОДIБНИМИ ГОФРАМИ', П.П. 1.2.2 - 1.2.6, 1.3.2, ДОДАТОК Б, В, Д","ТОВ 'АНГАР-БУДСЕРВIС': ЮРИДИЧНА АДРЕСА -  М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 28; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА - М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 7   КОД ЄДРПОУ 35824035","25.11.23"]
["UA 1.173.0105332-15","ВГ609048","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.191.0105333-15","ВГ585684","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.191.0105334-15","ВГ585685","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DUCATO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0105335-15","ВГ603124","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0105336-15","ВГ599925","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.050.0105337-15","ВГ511590","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0105338-15","ВГ504174","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI EX250K, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'KAWASAKI ', ЯПОНIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.038.0105339-15","ВГ599922","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.178.0105340-15","ВГ603125","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105341-15","ВГ531387","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0105342-15","ВГ604231","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0105343-15","ВГ599924","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.174.0105344-15","ВГ610255","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT SAS'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0105345-15","ВГ601880","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LAND ROVER RANGE ROVER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''LAND ROVER LTD'', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ","29.10","8703"]
["UA 1.173.0105346-15","ВГ535316","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ AUFINE ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ: 385/65R22.5 P.R. 20 160K GALAXY AF327; 385/65R22.5 P.R. 20 160K ENERGY ATR2; 385/65R22.5 P.R. 20 160K ENERGY ATR3; 315/70R22.5 P.R. 18 154/150M CONQUEROR AF717; 315/80R22.5 P.R. 20 156/153J AF27.","ПРАВИЛА ЭЕК ООН №54","'XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD', XISHUI INDUSTRIAL ZONE, GUANGRAO, DONGYING, SHANDONG 257336 P.R. CHINA, КИТАЙ.",null,"4011 20"]
["UA 1.038.0105347-15","ВГ599923","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.032.0105348-15","ВГ587641","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH 460, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'VOLVO TRUCK CORPORATION', S-40508 GOTEBORG, ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0105349-15","ВГ565493","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.032.0105350-15","ВГ587642","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF105.510, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105351-15","ВГ605199","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL MERIVA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0105352-15","ВГ536839","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105353-15","ВГ605198","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0105354-15","ВГ610653","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT V.I.', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.186.0105355-15","ВГ610652","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SPR 24/L 13,62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0105356-15","ВГ605200","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 95.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105357-15","ВГ605202","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0105358-15","ВГ605203","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 616 CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105359-15","ВГ605201","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA HIGHLANDER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDIANA INC (TMMI)', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0105360-15","ВГ577473","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0105361-15","ВГ536860","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0105362-15","ВГ603126","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0105363-15","ВГ604029","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0105364-15","ВГ608736","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WILEX NW41, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01","'WILEX', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.174.0105365-15","ВГ610281","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.038.0105366-15","ВГ599926","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT FIORINO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05,РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.174.0105367-15","ВГ610282","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.174.0105368-15","ВГ610261","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","ПРИЧIП ДЛЯ ЖИТЛА CHATEAU 350 KK, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ОСТ 37.001.220-80 'КАРАВАНЫ И ЛЕГКИЕ ПРИЦЕПЫ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПУНКТИ 1.3; 1.6; 1.7; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6, ДСТУ 3649:2010 'КОЛIСНI ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТI ТЕХНIЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ' ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'CHATEAU', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.200.0105369-15","ВГ612021","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN TGA 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 55.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛАЄЕКООН №73-00( П.7.1 -7.7;7.9;7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NUTZFAHRZEUGE', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.177.0105370-15","ВГ263751","2015-12-16","2016-12-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ 170; БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ 163","ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ', ПУНКТИ 1.2.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4 - 1.3.12","'SUMAN TRADEIMPEX PVT. LTD', 19 L.I.G RATAN LAL NAGAR, KANPUR, INDIA, IНДIЯ",null,"8708"]
["UA 1.170.0105371-15","ВГ559842","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ПРОФIЛI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI ДЛЯ ВIКОННИХ ТА ДВЕРНИХ КОНСТРУКЦIЙ СИСТЕМИ 'WITAL', КЛАСIВ А ТА В ЗА ТОВЩИНОЮ ЛИЦЬОВИХ СТIНОК ГОЛОВНИХ ПРОФIЛIВ, СЕРIЙ: 'WITAL 7000 LUX', 'WITAL PRESTIGE', 'WITAL PRESTIGE THERM'","ДСТУ Б В.2.7-130:2007, ПП. 5.2.3-5.2.5, 5.3.1 (РЯДКИ 6,7), 5.3.7","`PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE WITAL RYSZARD TIMOFIEJEWICZ`, 19-500 GOLDAP, UL. STREFOWA 7, POLAND - ПОЛЬЩА",null,"3916"]
["UA 1.181.0105372-15","ВГ597555","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП CF/PFPFA2, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'CF/PFPFA2', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.177.0105373-15","ВГ263752","2015-12-16","2016-12-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ГIЛЬЗА ЦИЛIНДРА ДВИГУНА 105; ГIЛЬЗА ЦИЛIНДРА ДВИГУНА 103; ГIЛЬЗА ЦИЛIНДРА ДВИГУНА 105 ФIНIШНА; КЛАПАН ДВИГУНА (12 ШТ.); КIЛЬЦЕ ПОРШНЕВЕ  94 ММ; ПОРШЕНЬ ДВИГУНА 94 ММ","ОСТ 37.001.448-87, РОЗДIЛ 2 (КРIМ ПУНКТIВ 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДI-ЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ. ТУ', ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","'SUMAN TRADEIMPEX PVT. LTD', 19 L.I.G RATAN LAL NAGAR, KANPUR, INDIA, IНДIЯ",null,"8409"]
["UA 1.173.0105374-15","ВГ504173","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA CBF 500-4, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA ', IТАЛIЯ.",null,"8711"]
["UA 1.173.0105375-15","ВГ504172","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA ANC125, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA ', В'ЄТНАМ",null,"8711"]
["UA 1.178.0105376-15","ВГ565492","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0105377-15","ВГ605204","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0105378-15","ВГ609049","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'BMW ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0105379-15","ВГ536915","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.178.0105380-15","ВГ536916","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.191.0105381-15","ВГ585686","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF 95.430, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4.2; 4.3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105382-15","ВГ605205","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.191.0105383-15","ВГ585687","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF 95.430, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4.2; 4.3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105384-15","ВГ605209","2015-12-16","2016-02-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0105385-15","ВГ536917","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.162.0105386-15","ВГ612511","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ АС G 2752-ВП6, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (R13-10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ДСТУ UN/ECE   R43-00:2002(R43-00); ДСТУ UN/ECE R48-02:2002(R48-03); ДСТУ UN/ECE   R51-02:2004(R51-02); ПРАВИЛА ЕЭК ООН 83-05 'В' 'ЕВРО-4'; ГОСТ 27435-87","ТОВ 'ВО 'АВТО-ХОЛДIНГ', 61093, М.ХАРКIВ, ВУЛ. МУРАНОВА БУД.3,   КОД ЄДРПОУ 35598012","29.10.4","8704"]
["UA 1.178.0105387-15","ВГ536919","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ E211, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.162.0105388-15","ВГ612512","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ АВТОМОБIЛЬ НЕВIДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ АС U-396295-ШД, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002(R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002(R13-10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ДСТУ UN/ECE R26-02:2005(R26-02); ДСТУ UN/ECE R43-00:2002; ДСТУ UN/ECE R48-02:2002(R48-03); ДСТУ UN/ECE R51-02:2004(51-02); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05'В' 'ЕВРО-4' (ДИВ. ДОДАТОК)","ТОВ 'ВО 'АВТО-ХОЛДIНГ', 61093, М.ХАРКIВ, ВУЛ. МУРАНОВА БУД.3, КОД ЄДРПОУ 35598012","29.10.59","8705"]
["UA 1.032.0105389-15","ВГ587643","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: АМОРТИЗАТОРИ ТА СТIЙКИ АМОРТИЗАТОРIВ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 7 ПОЗИЦIЙ)","ГОСТ 30635-99 (ПП. 5.1.1 - 5.1.7, 6.1, 6.3 - 6.5)","ООО 'ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ', 192102, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САМОЙЛОВОЙ, 5, ЛИТ. Я, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.162.0105390-15","ВГ612513","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ HYUNDAI SANTA FE, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'HYUNDAI MOTOR CO', 140-2 KYE-DONG CHONGRO-KU, SEOUL, SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.032.0105391-15","ВГ587644","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДЕТАЛI РУЛЬОВОГО МЕХАНIЗМУ ТА ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 15 ПОЗИЦIЙ)","ОСТ 37.001.233-80 (Р.2, ПП. 2.1 - 2.4) 'ПАЛЬЦЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ'","ООО 'ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ', 192102, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САМОЙЛОВОЙ, 5, ЛИТ. Я, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0105392-15","ВГ587645","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ: 27.3705, Б115В","ДСТУ ГОСТ 3940:2007 (ПП. 4.2 - 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 - 4.15, 4.18 - 4.20, 4.22), ГОСТ 28751-90 (Р. 2), ГОСТ 29157-91 (Р. 1)","ООО 'ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ', 192102, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САМОЙЛОВОЙ, 5, ЛИТ. Я, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8511"]
["UA 1.193.0105393-15","ВГ605197","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA R 124, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SAAB-SCANIA DO BRASIL S.A.', БРАЗИЛIЯ",null,"8701"]
["UA 1.177.0105394-15","ВГ263755","2015-12-16","2016-12-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ФАРА ЛIВА ЗВИЧАЙНОГО СВIТЛА; ФАРА ПРАВА ЗВИЧАЙНОГО СВIТЛА; ФАРА ЛIВАЯ MFR ЗВИЧАЙНОГО СВIТЛА; ФАРА ПРАВА MFR ЗВИЧАЙНОГО СВIТЛА; ЛIХТАР ЗАДНIЙ (2 ШТ.)","ДСТУ UN/ECE R 20-02:2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 20-02)","'SUMAN TRADEIMPEX PVT. LTD', 19 L.I.G RATAN LAL NAGAR, KANPUR, INDIA, IНДIЯ",null,"8512"]
["UA 1.193.0105395-15","ВГ605194","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ NEOPLAN CITYLINER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GOTTLOB AUWAERTER KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.197.0105396-15","ВГ608737","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.009.0105397-15","ВГ339986","2015-12-16","2018-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУС ЕТАЛОН А079.52-0000010 (КЛАС II), НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02 (П.П. 6.2, 6.3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (R13-10), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03 (R14-07), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02 (R48-03), ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-04 (R49-05В1) ЄВРО-4, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №80-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №107-01 (R107-03), ДИВ. ДОДАТОК В","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 14007, М. ЧЕРНIГIВ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 312, КОД ЄДРПОУ 32601556","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.009.0105398-15","ВГ528080","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В2) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОД.5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1- 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4.2, 4.3)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.009.0105399-15","ВГ528081","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В2) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОД.5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1- 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4.2, 4.3)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.032.0105400-15","ВГ587646","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF105.460, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.007.0105401-15","ВГ338746","2015-12-16","2017-12-15","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРУБИ З ПОЛIЕТИЛЕНУ МАРОК ПЕ80, ПЕ 100 ЗВАРНI СПIРАЛЬНОКРУЧЕНI ТИПУ 'СПIРОБУР' НОМIНАЛЬНИМ ВНУТРIШНIМ ДIАМЕТРОМ 200-2200 ММ ДЛЯ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕРЕЖ ТА ДЛЯ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ УКЛАДКИ","ДСТУ БВ.2.5-32:2007 П.П. 7.2.1-7.2.3, ТАБЛ. 20 ПОЗ. 2, 3, 8; ТУ У 25.2-31149692-001:2007 'ТРУБИ З ПОЛIЕТИЛЕНУ I ПРОПIЛЕНУ МАРОК ПЕ63, ПЕ80, ПЕ100, ПП80, ПП100. ТУ' П 3, ТАБЛ.2, ТАБЛ.4 (ПП 1-3, 5, 6). ЗМIНА №1:2008. ЗМIНА №2:2010. ЗМIНА №3:2015","ТОВ 'СПIРОПЛАСТ', 61106, М. ХАРКIВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, Б.3, ЛIТ. 'У-1', КОД ЄДРПОУ 33608018","22.21.21"]
["UA 1.009.0105402-15","ВГ528113","2015-12-16","2016-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","НЕЗАВЕРШЕНI ДТЗ (ШАСI-КАБIНА) ТА СIДЕЛЬНI ТЯГАЧI DAF ТИПУ XF 105 ВЕРСIЙ FА/FТ (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ) (КОДИ УКТЗЕД - 8704, 8701)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-05 (В2) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №49-05 (С) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №58-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №89-00, ГОСТ 27435-87, ДИВ. ДОДАТОК Б","'DAF TRUCKS N.V.', HUGO VAN DER GOESLAAN 1 5600 PT EINDHOVEN, НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.173.0105403-15","ВГ535314","2015-12-16","2016-12-14","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA SUPERB, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SKODA ', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0105404-15","ВГ608738","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN PATROL (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'NISSAN MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0105405-15","ВГ608739","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KASSBOHRER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0105406-15","ВГ535317","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0105407-15","ВГ536840","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.009.0105408-15","ВГ528082","2015-12-16","2017-12-15","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ SCANIA R400LA4X2MNA, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В2) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОД.5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1- 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4.2, 4.3)","'SCANIA CV AB', SE-15187, SODERTALJE, ШВЕЦIЯ; СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'SCANIA PRODUCTION S.A.S.'; B.P. 846 49008 ANGERS CEDEX 01, BOULEVARD DE L`INDUSTRIE, 2, Z.I. D`ECOUFLANT, ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.050.0105409-15","ВГ511591","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  FIAT FIORINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","''FIAT AUTO S.P.A'', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.177.0105410-15","ВГ263753","2015-12-16","2016-12-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: НАКЛАДКИ ГАЛЬМIВНI ST (4 ШТ.); НАКЛАДКИ ГАЛЬМIВНI STD (4 ШТ.); НАКЛАДКИ ГАЛЬМIВНI 1 (4 ШТ.); НАКЛАДКИ ГАЛЬМIВНI 2 (4 ШТ.)","ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 90-01)","'SUMAN TRADEIMPEX PVT. LTD', 19 L.I.G RATAN LAL NAGAR, KANPUR, INDIA, IНДIЯ",null,"6813"]
["UA 1.177.0105411-15","ВГ263754","2015-12-16","2016-12-15","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВИЙ 22 (2 ШТ.); НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВИЙ 20 (2 ШТ.); НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВИЙ ПОВЗДОВЖНIЙ; НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВОЇ ТЯГИ РОЗБIРНИЙ; ТЯГА РУЛЬОВА ПОПЕРЕЧНА; РУЛЬОВА ТЯГА STD; РУЛЬОВА ТЯГА RS1; РУЛЬОВА ТЯГА STD1; РУЛЬОВА ТЯГА STD2; РУЛЬОВА ТЯГА STD; РУЛЬОВА ТЯГА RS1; РУЛЬОВА ТЯГА STD; РУЛЬОВА ТЯГА RS1","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', П.П. 1.2.4.1; 1.2.4.2; 1.2.4.2.1; 1.2.4.3 - 1.2.4.6","'SUMAN TRADEIMPEX PVT. LTD', 19 L.I.G RATAN LAL NAGAR, KANPUR, INDIA, IНДIЯ",null,"8708"]
["UA 1.181.0105412-15","ВГ597556","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0105413-15","ВГ605207","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF TE105XF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.191.0105414-15","ВГ585688","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0105415-15","ВГ599927","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI Q5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/OPEN?ID=0B77SJ7PZ4Y9BUDNHN0L4LUSTZTQ.","29.10.2"]
["UA 1.007.0105416-15","ВГ525786","2015-12-16","2016-11-30","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ  'L&M LOFT BLUE'","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ, ДСТУ ГОСТ 3935:2004, ЗАКОНУ УКРАЇНИ №2899-IV ВIД 22.09.05Р, ЗАКОНУ УКРАЇНИ №481/95-ВР ВIД 19.12.95Р, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","ЗАО ' ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА', 198323, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 'ГОРЕЛОВО', КВАРТАЛ 2, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, 7, РОСIЯ",null,"2402"]
["UA 1.178.0105417-15","ВГ603127","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС SETRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'EVOBUS GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0105418-15","ВГ605208","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0105419-15","ВГ536918","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0105420-15","ВГ608740","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0105421-15","ВГ591778","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНИЙ МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБIНОВАНА МДКЗ - 10 НА ШАСI МАЗ-5340 В2-485-000, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ТОВ 'ТЕХНОТОРГ-ДОН', 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 113/1, КОД ЄДРПОУ 31764816, УКРАЇНА","29.10.59","8705"]
["UA 1.182.0105422-15","ВГ591779","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНИЙ МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБIНОВАНА МДКЗ 12  НА БАЗI САМОСВАЛА  МАЗ-6501 В5-482-000 ,НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ТОВ 'ТЕХНОТОРГ-ДОН', 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 113/1, КОД ЄДРПОУ 31764816, УКРАЇНА","29.10.59","8705"]
["UA 1.182.0105423-15","ВГ591785","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНИЙ МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБIНОВАНА  МДКЗ - 10 НА ШАСI МАЗ-5340 В2-485-013, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ТОВ 'ТЕХНОТОРГ-ДОН', 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 113/1, КОД ЄДРПОУ 31764816, УКРАЇНА","29.10.59","8705"]
["UA 1.182.0105424-15","ВГ591786","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНИЙ МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБIНОВАНА МДКЗ - 10 НА ШАСI МАЗ-5340 В2-485-013, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ТОВ 'ТЕХНОТОРГ-ДОН', 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 113/1, КОД ЄДРПОУ 31764816, УКРАЇНА","29.10.59","8705"]
["UA 1.182.0105425-15","ВГ591782","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СИСТЕМА ДIАГНОСТИЧНА УЛЬТРАЗВУКОВА  IMAGYNE,  В КОМПЛЕКТI:   С360А КОНВЕКСНИЙ ДАТЧИК, Е610А ЕНДОКАВIТАРНИЙ ДАТЧИК, L738P ЛIНIЙНИЙ ДАТЧИК","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'ECM', 126, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 16000 ANGOULEME, FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,"9018"]
["UA 1.014.0105426-15","ВГ515908","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР \"\"СТАНКОСЕРТ\"\" (НТЦ \"\"СТАНКОСЕРТ\"\") ","МАШИНА ДЕРЕВОПОДРIБНЮЮЧА МОД.DP 660 E","УСIМ ВИМОГАМ  ДСТУ EN  292-2-2001, ДСТУ EN 982:2003, ДСТУ EN 60204-1:2003","СП 'ОЛНОВА' У ФОРМI ТОВ, 80500, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М. БУСЬК, ВУЛ.В.IВАСЮКА, 5, КОД ЄДРПОУ 22421742","28.49.12-75.00","8474 20 00 00"]
["UA 1.190.0105427-15","ВГ552999","2015-12-16","2016-12-14","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","АРМАТУРА КОМПОЗИТНА ПОЛIМЕРНА ПЕРIОДИЧНОГО ПРОФIЛЮ З НОМIНАЛЬНИМ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ ВIД 4 ММ ДО 20 ММ","ТУ У В.2.6 - 22.2 - 38299741-001:2015 'АРМАТУРА КОМПОЗИТНА ПОЛIМЕРНА. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ПП. 1.3 (ТАБЛ. 1 ПП. 1, 2, 3, 4, 5), 1.4, 1.5","ТОВ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ 'КОМПОЗИТ', УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIВНIЧНА 2А","22.23.19"]
["UA 1.014.0105428-15","ВГ515909","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР \"\"СТАНКОСЕРТ\"\" (НТЦ \"\"СТАНКОСЕРТ\"\") ","МАШИНА ДЕРЕВОПОДРIБНЮЮЧА МОД.DP 660 T","УСIМ ВИМОГАМ  ДСТУ EN  292-2-2001, ДСТУ EN 982:2003","СП 'ОЛНОВА' У ФОРМI ТОВ, 80500, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М. БУСЬК, ВУЛ.В.IВАСЮКА, 5, КОД ЄДРПОУ 22421742","28.49.12-75.00","8474 20 00 00"]
["UA 1.181.0105429-15","ВГ597557","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0105430-15","ВГ610654","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01, П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.187.0105431-15","ВГ611030","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ПАНЕЛI ISOCOP 5 ТА ISOFRIGO ТРИШАРОВI МЕТАЛЕВI З УТЕПЛЮВАЧЕМ IЗ ПIНОПОЛIУРЕТАНУ","П.П.4.1.3-4.1.8, 4.3.1.4.3.3 ДСТУ Б В. 2. 6-71:2008 'ПАНЕЛI МЕТАЛЕВI ТРИШАРОВI СТIНОВI З УТЕПЛЮВА-ЧЕМ IЗ ПIНОПОЛIУРЕТАНУ. ТУ'","'SC ISOPAN EST' SOSEAUA  DE CENTURA, NR. 109, COD POSTAL 077160, POPESTI-LEORDENI, JUDETUL ILFO, РУМУНIЯ",null,"7308"]
["UA 1.186.0105432-15","ВГ610655","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0105433-15","ВГ609050","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.200.0105434-15","ВГ612025","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","НАПIВПРИЧIП ТЕНТОВАНИЙ SCHWARZMULLER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.181.0105435-15","ВГ597560","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN SHARAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0105436-15","ВГ603128","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.066.0105437-15","ВГ598087","2015-12-16","2017-12-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI З ПРОФIЛIВ ПВХ СИСТЕМИ 'ALM PLAST' (УКРАЇНА) ЗI СКЛОПАКЕТАМИ ТИПУ СПД (4I-10-4M1-10-4I); 'ALM DELUXE' (УКРАЇНА) ЗI СКЛОПАКЕТАМИ ТИПУ СПД (4I-12-4M1-10-4I)","ДСТУ Б В.2.6-15:2011, П.П. 5.2.1-5.2.5, 5.2.13-5.2.16, 5.2.20-5.2.25; ДСТУ Б В.2.6-23:2009, П.П. 5.2.2-5.2.7, 5.3.1; ДБН В.2.6-31:2006 'ТЕПЛОВА IЗОЛЯЦIЯ БУДIВЕЛЬ', П.П. 2.2, 5.3","ТОВ 'АНП ТРЕЙДIНГ', 07415, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАЗИМ'Є, ВУЛ. РАДГОСПНА, 4-Б, КОД ЄДРПОУ 35125099, УКРАЇНА","22.23.14"]
["UA 1.178.0105438-15","ВГ565496","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.073.0105439-15","ВГ343794","2015-12-16","2017-11-27","Державний науково-дослідний інститут МВС України","ПАТРОНИ ШРОТОВI I КАРТЕЧНI МИСЛИВСЬКI ТА СПОРТИВНI  (23 НАЙМЕНУВАНYВАННЯ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 7112:2009 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПАТРОНИ СПОРТИВНI 12-ГО КАЛIБРУ I МИСЛИВСЬКI 12-ГО, 16-ГО, 20-ГО, 24-ГО, 28-ГО, 32-ГО, .410-ГО КАЛIБРIВ' (Р. 4) ТА ТУ У 21277496.001-97 'ПАТРОНИ СПОРТИВНI, МИСЛИВСЬКI 12, 16, 20, 24, 28, 32, .410(36) КАЛIБРIВ З ПЛАСТМАСОВИМИ ГIЛЬЗАМИ.'","ППНВФ 'ТАХО', 73009, М. ХЕРСОН, ВУЛ. БАКУ, 9","25.40.13","9306 21 00  00"]
["UA 1.178.0105440-15","ВГ565497","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.073.0105441-15","ВГ343793","2015-12-16","2017-11-27","Державний науково-дослідний інститут МВС України","ПАТРОНИ МИСЛИВСЬКI КУЛЬОВI (34 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 7112:2009 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПАТРОНИ СПОРТИВНI 12-ГО КАЛIБРУ I МИСЛИВСЬКI 12-ГО, 16-ГО, 20-ГО, 24-ГО, 28-ГО, 32-ГО, .410-ГО КАЛIБРIВ' (Р. 4) ТА ТУ У 21277496.002-98 'ПАТРОНИ МИСЛИВСЬКI КУЛЬОВI 12, 16, 20, 24, 28, 32, .410(36) КАЛIБРIВ З ПЛАСТМАСОВИМИ ГIЛЬЗАМИ.'","ППНВФ 'ТАХО', 73009, М. ХЕРСОН, ВУЛ. БАКУ, 9","25.40.13","9306 21 00  00"]
["UA 1.193.0105442-15","ВГ605206","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ (АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ) DAF CF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8705"]
["UA 1.178.0105443-15","ВГ603129","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС IVECO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'IVECO SPA', IТАЛIЯ",null,"8702"]
["UA 1.174.0105444-15","ВГ610262","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT SAS'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0105445-15","ВГ610257","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ DAIHATSU MOVE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2","''DAIHATSU MOTOR COMPANY LTD'', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0105446-15","ВГ610283","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.174.0105447-15","ВГ610264","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП JANMIL NW1S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'ZAKLAD PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWY', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.193.0105448-15","ВГ605214","2015-12-16","2016-02-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП GENTRAIL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BENALU', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0105449-15","ВГ605215","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'WIELTON S. A.', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.174.0105450-15","ВГ610284","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.013.0105451-15","ВГ526443","2015-12-16","2019-01-13","Державне госпрозрахункове підприємство сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання (ДГП СВЦОО)","ПАНЕЛЬНI ОПАЛЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ ДЛЯ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ RADIK (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 34 МОДЕЛI), З РОБОЧИМ ТИСКОМ ТЕПЛОНОСIЯ 1,0 МПА, З МАКСИМАЛЬНОЮ РОБОЧОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 110  С.  ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ","ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) 'КОНВЕКТОРИ ОПАЛЮВАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'-П.П. 4.4; 5.2.1; 5.2.3; 5.2.9; 5.3.2; 5.3.3; 5.4.2; 5.4.3; 5.5.1; 5.5.2","'KORADO, A. S.' BRI HUBALKU 869, 560 02 CESKA TREBOVA, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА        ( ЧЕХІЯ )",null,"7322 19 00 00"]
["UA 1.193.0105452-15","ВГ605216","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП VAN HOOL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'EOS-COACH MFG CO NV/SA', БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.066.0105453-15","ВГ598088","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ ВИСОКОВОЛЬТНI НА НАПРУГУ 10КВТ, ТИПIВ:  ТОЛУ-10, ТПЛУ-10","ДСТУ IEC 60044-1:2008, ТУ У 31.1-34562687-001:2007 'ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ ТОЛУ-10, ТПЛУ-10. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП. 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1-1.3.11, 1.4-1.6, 2.1, 2.4","ТОВ 'ЕЛЕМАРК ЕНЕРГООБЛIК', М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22, КОД ЄДРПОУ 36972170, УКРАЇНА","27.11.4","8504"]
["UA 1.174.0105454-15","ВГ610265","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FIAT'', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0105455-15","ВГ599928","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT MEGANE' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.034.0105456-15","ВГ249221","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БIЛИЗНА ПОСТIЛЬНА: ПIДКОВДРА, НАВОЛОЧКА ВЕРХНЯ, ПРОСТИРАДЛО, РУШНИК МАХРОВИЙ ТА ВАФЕЛЬНИЙ, В КОМПЛЕКТI АБО ОКРЕМО","П.4.2.2; П.4.3.2; П.4.4.1; П.5.6 (ЗМIНА ЛIНIЙНИХ РОЗМIРIВ ПIСЛЯ МОКРИХ ОБРОБОК); 5.7 (СТIЙКIСТЬ ПОФАРБУВАННЯ ДО ПРАННЯ ТА ПРАСУВАННЯ)  ДСТУ 3119-95, П.1.3; П.1.4 (ПОВЕРХНЕВА ЩIЛЬНIСТЬ); П.1.6 (РОЗРИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ); П.1.10 (КАПIЛЯРНIСТЬ, ВОДОПОГЛИНАННЯ) ГОСТ 11027-80, П.4.2.11 (ПОВЕРХНЕВА ЩIЛЬНIСТЬ, РОЗРИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, СТIЙКIСТЬ ДО СТИРАННЯ ПО ПЛОЩИНI) ДСТУ ГОСТ 29298:2008","ПП 'ЯРОСЛАВ', М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 2, КОД ЄДРПОУ 21635240","13.92"]
["UA 1.090.0105457-15","ВГ437113","2015-12-16","2017-12-10","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ З ШЛАКОМ ПЦ II/А-Ш-500, ПЦ II/Б-Ш-400;  ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШПЦ III/А-400","ДСТУ Б В.2.7-46:2010 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ЦЕМЕНТИ ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП. 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5, 6.1.","ПП 'ТОРГБУД', 08131, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. МАЛА КIЛЬЦЕВА, 6, КОД ЄДРПОУ 32461737,    (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА - 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 3).","23.51.12"]
["UA 1.038.0105458-15","ВГ599930","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.174.0105459-15","ВГ610285","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ S 320, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.173.0105460-15","ВГ534816","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАЗ-32051 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К.","ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 6.6.11; 5.7 - 5.13; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5.","'ПАЗ', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.185.0105461-15","ВГ431219","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'MULLEROL' 4 (ЧОТИРИ)  НАЙМЕНУВАННЯ","ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI РЕСУРС. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ТАБЛ. 1 (П.1-7, 10-13, 15), ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' ТАБЛ. 2 (П.1-10, 18)  У ВIДПОВIДНОСТI З ДСТУ 4106-2002 'ОЛИВИ МАСТИЛЬНI. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКIВ.' (ТАБЛ. 5).","'AUTOCHEMIE BITTERFELD GMBH', GERICHTSWEG, 28 04103 LEIPZIG, GERMANY (НIМЕЧЧИНА),  НА  ПIДПРИЄМСТВI DEUTSCHE OELWERKE LUBMIN GMBH, НIМЕЧЧИНА, ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФРИЗЕНДОРФЕР 4, 17509, ЛЮБМIН, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.187.0105462-15","ВГ599164","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 2824ZA НА ШАСI ГАЗ-А21R22 ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ХАРЧОВИХ РIДИН, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 (ПП.6.2: 6.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 49-04 'В1' (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87.","ООО 'АВТОМАШ', НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ, ДОМ 77, ПОМ. 4, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0105463-15","ВГ577474","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105464-15","ВГ534813","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0105465-15","ВГ534814","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105466-15","ВГ605210","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E200 CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0105467-15","ВГ534815","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.190.0105468-15","ВГ553000","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ПЕРЕДНI БIЧНI ПОВТОРЮВАЛЬНI ФАРИ LAMP LED CAT 6 DI 12/24V;  ГАБАРИТНI ТА ПРОТИТУМАННI ФАРИ / REVERSE FOG; 4POD ЗАДНЯ ФАРА В ЗЕЛЕНОМУ КОРПУСI/4POD GREEN HOUSING LAMP;  ГАБАРИТНI ФАРИ/ LAMP LEDSM/SRF H 12/24V DP; ПЕРЕДНI ПОВТОРЮВАЛЬНI ФАРИ/FRONT DIRECTION INDICATOR  4POD; ЗАДНЯ ФАРА В ЗЕЛЕНОМУ КОРПУСI/4POD GREEN HOUSING LAMP","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 1, 2-01","'TRUCK-LITE EUROPE LTD',BARROWS ROAD. HARLOW.ESSEX CM195FA, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ,  (ПОТУЖНОСТI ВИРОБНИЦТВА - КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ)",null,"8512"]
["UA 1.077.0105469-15","ВГ273831","2015-12-16","2016-06-15","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П.4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                                 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 21 90 30"]
["UA 1.050.0105470-15","ВГ511592","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ  MERCEDES-BENZ CITAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0105471-15","ВГ536711","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0105472-15","ВГ604232","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.016.0105473-15","ВГ550533","2015-12-16","2020-12-15","Державний центр сертифікації ДСНС України","СПОВIЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ ДИМОВИЙ АСПIРАЦIЙНИЙ FIRELINK 25","ДСТУ EN 54-20:2009","ФIРМА 'HOCHIKI EUROPE (UK) LTD' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), АДРЕСА: GROSVENOR ROAD, GILLINGHAM, KENT, ME8 0SA, UK, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ФIРМА 'UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O' (ПОЛЬЩА) UL. KOLEJOWA 24, 39-100 ROPCZYCE, POLAND",null,"8531"]
["UA 1.016.0105474-15","ВГ550534","2015-12-16","2020-12-15","Державний центр сертифікації ДСНС України","СПОВIЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ ДИМОВИЙ АСПIРАЦIЙНИЙ FIRELINK 100","ДСТУ EN 54-20:2009","ФIРМА 'HOCHIKI EUROPE (UK) LTD' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), АДРЕСА: GROSVENOR ROAD, GILLINGHAM, KENT, ME8 0SA, UK, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ФIРМА 'UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O' (ПОЛЬЩА) UL. KOLEJOWA 24, 39-100 ROPCZYCE, POLAND",null,"8531"]
["UA 1.193.0105475-15","ВГ605222","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105476-15","ВГ605223","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI , Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.016.0105477-15","ВГ550535","2015-12-16","2020-12-15","Державний центр сертифікації ДСНС України","СПОВIЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ ДИМОВИЙ АСПIРАЦIЙНИЙ FIRELINK 400","ДСТУ EN 54-20:2009","ФIРМА 'HOCHIKI EUROPE (UK) LTD' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), АДРЕСА: GROSVENOR ROAD, GILLINGHAM, KENT, ME8 0SA, UK, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ФIРМА 'UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O' (ПОЛЬЩА) UL. KOLEJOWA 24, 39-100 ROPCZYCE, POLAND",null,"8531"]
["UA 1.162.0105478-15","ВГ612516","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI 8971881150","ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ', ПУНКТИ 1.2.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4 - 1.3.12;","LONGGU BRAKE DRUM & DISC FACTORY 310003, NO.257, TIYUCHANG ROAD, HANGZHOU, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.016.0105479-15","ВГ550536","2015-12-16","2020-12-15","Державний центр сертифікації ДСНС України","СПОВIЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ ДИМОВИЙ АСПIРАЦIЙНИЙ FIRELINK 400СМ","ДСТУ EN 54-20:2009","ФIРМА 'HOCHIKI EUROPE (UK) LTD' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), АДРЕСА: GROSVENOR ROAD, GILLINGHAM, KENT, ME8 0SA, UK, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ФIРМА 'UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O' (ПОЛЬЩА) UL. KOLEJOWA 24, 39-100 ROPCZYCE, POLAND",null,"8531"]
["UA 1.066.0105480-15","ВГ598089","2015-12-16","2017-12-15","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI З ПРОФIЛIВ ПВХ СИСТЕМИ 'ALM DELUXE' (УКРАЇНА) ЗI СКЛОПАКЕТАМИ ТИПУ СПД (4I-14-4M1-16-4I)","ДСТУ Б В.2.6-15:2011, П.П. 5.2.1-5.2.5, 5.2.13-5.2.16, 5.2.20-5.2.25; ДСТУ Б В.2.6-23:2009, П.П. 5.2.2-5.2.7, 5.3.1; ДБН В.2.6-31:2006 'ТЕПЛОВА IЗОЛЯЦIЯ БУДIВЕЛЬ', П.П. 2.2, 5.3","ТОВ 'АКОРД', 07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. КРАСОВСЬКОГО, 16, КОД ЄДРПОУ 31256811, УКРАЇНА; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 07413, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАЗИМ'Є, ВУЛ. РАДГОСПНА, 4-Б, УКРАЇНА","22.23.14"]
["UA 1.016.0105481-15","ВГ550537","2015-12-16","2020-12-15","Державний центр сертифікації ДСНС України","СПОВIЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ ДИМОВИЙ АСПIРАЦIЙНИЙ FIRELINK NANO","ДСТУ EN 54-20:2009","ФIРМА 'HOCHIKI EUROPE (UK) LTD' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), АДРЕСА: GROSVENOR ROAD, GILLINGHAM, KENT, ME8 0SA, UK, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ФIРМА 'UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O' (ПОЛЬЩА) UL. KOLEJOWA 24, 39-100 ROPCZYCE, POLAND",null,"8531"]
["UA 1.178.0105482-15","ВГ565494","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0105483-15","ВГ604035","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105484-15","ВГ605219","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0105485-15","ВГ610287","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.193.0105486-15","ВГ605220","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0105487-15","ВГ608741","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ШАСI ДО НАПIВПРИЧЕПА SCHMITZ SKO24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0105488-15","ВГ605221","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 105.460, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0105489-15","ВГ608742","2015-12-16","2016-12-15","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105490-15","ВГ605212","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0105491-15","ВГ565495","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0105492-15","ВГ605213","2015-12-16","2016-02-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП BORO BR2, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BORO', LODZ, TOMASZOW MAZOWIECKI, 97-200, UL. PIASKOWA 124B, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.186.0105493-15","ВГ610555","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ OPEL VIVARO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.187.0105494-15","ВГ599166","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI - АВТОФУРГОНИ 'КОБАЛЬТ' МОДЕЛI FKF НА ШАСI АВТОМОБIЛIВ FOTON. ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО ДОДАТКIВ А.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (ПУНКТ 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (ПУНКТ 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 'В1' (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87","ТОВ 'АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'КОБАЛЬТ', М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 7/9, КОД ЄДРПОУ 30655306.","29.10.41"]
["UA 1.173.0105495-15","ВГ535323","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ-СМIТТЄЗБИРАЧ MAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24;                                                                                                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.173.0105496-15","ВГ535321","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN MULTIVAN, Б\\К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; РЕГЛАМЕНТ EC № 715/2007 ТА  РЕГЛАМЕНТ EC № 692/2008  ('ЄВРО-6'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN AG.', BERLINGER RING, 38440 WOLFSBURG, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0105497-15","ВГ610286","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.193.0105498-15","ВГ605224","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0105499-15","ВГ610288","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ ML 320, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''MERCEDES-BENZ US INTERNATIONAL INC'', США","29.10","8703"]
["UA 1.178.0105500-15","ВГ603130","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0105501-15","ВГ605217","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0105502-15","ВГ605218","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0105503-15","ВГ536870","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0105504-15","ВГ599929","2015-12-16","2016-12-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT MASTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.178.0105505-15","ВГ603131","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0105506-15","ВГ610289","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.187.0105507-15","ВГ599165","2015-12-16","2016-12-15","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ З ВИЛКОВИМ ЗАХВАТОМ MANITOU MT1440 SLT MT, Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.019-86.","'MANITOU BF', 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE, ФРАНЦIЯ.",null,"8427"]
["UA 1.174.0105508-15","ВГ610290","2015-12-16","2016-12-15","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.038.0105509-15","ВГ599931","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0105510-15","ВГ605232","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП UNITED TRAILERS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SPECTRE HOLDINGS LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.038.0105511-15","ВГ599932","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW 530' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.178.0105512-15","ВГ604036","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0105513-15","ВГ599933","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0105514-15","ВГ605231","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0105515-15","ВГ599935","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.178.0105516-15","ВГ565499","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0105517-15","ВГ610553","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ RENAULT MASTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0105518-15","ВГ565500","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0105519-15","ВГ604281","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0105520-15","ВГ605236","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'OPEL', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0105521-15","ВГ610554","2015-12-16","2016-11-16","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ OPEL COMBO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0105522-15","ВГ599934","2015-12-16","2016-03-15","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG, НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0105523-15","ВГ605228","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105524-15","ВГ605225","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0105525-15","ВГ605229","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0105526-15","ВГ605226","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0105527-15","ВГ605230","2015-12-16","2016-02-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0105528-15","ВГ605227","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0105529-15","ВГ597558","2015-12-16","2016-11-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA CBF600S, Б/К","ДСТУ UN/ECE R40-01:2004 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01], ДСТУ UN/ECE R53-01:2004[ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01], ДСТУ UN/ECE R78-02:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02]","'HONDA ITALIA INDUSTRIALES SPA', ZONA INDUSTRIALE PIAZZANO DI, 66040 (CH) ATESSA, ITALY, IТАЛIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0105530-15","ВГ605211","2015-12-16","2016-06-16","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BOXER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0105531-15","ВГ604037","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0105532-15","ВГ604038","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0105533-15","ВГ604039","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ C 180, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-06 'ЄВРО-5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0105534-15","ВГ565498","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0105535-15","ВГ603132","2015-12-16","2016-06-15","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 8.044.01.00389-15","АГ062628","2015-12-16","2016-03-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ МАРКИ СПБТ   ТА ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001",null,"АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЙ',  446214, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК. РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 8.044.01.00390-15","АГ062629","2015-12-16","2016-03-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ МАРКИ СПБТ",null,"ООО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ',  614055, Г.ПЕРМЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕНАННАЯ, 84. РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]