{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016_03_22_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016_03_22_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":259,"n_cols":10,"rows_kept":259,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.162.0015969-16","ВГ612922","2016-03-22","2017-03-20","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","СКЛО БЕЗПЕЧНЕ АВТОМОБIЛЬНЕ МАРКИ STEKLOLUX ТИПIВ II E22 43R00 0040, E22 43R00 0041 , V E22 43R00 0042 , E22 43R00 0166,V E22 43R00 0165","ДСТУ UN/ЕСЕ R43-00:2002, ГОСТ 5727-88","ООО 'СТЕКЛО-ЛЮКС'  (РФ, 606471, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРСКИЙ Р-ОН., П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 30В, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"7007"]
["UA 1.003.0015970-16","ВГ624532","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ВЗУТТЯ ДОМАШНЄ I ДОРОЖНЄ ЧОЛОВIЧЕ ТА ЖIНОЧЕ, А САМЕ:   ТУФЛI (КАПЦI) ЧОЛОВIЧI ТА ЖIНОЧI З ВЕРХОМ IЗ ТЕКСТИЛЮ З   ПIДОШВОЮ IЗ ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ЛИТТЄВОГО МЕТОДУ   КРIПЛЕННЯ","ЗА ПОКАЗНИКАМИ: МАСА ВЗУТТЯ, МIЦНIСТЬ КРIПЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗУ, ГНУЧКIСТЬ ВЗУТТЯ,  МIЦНIСТЬ ШВIВ ЗАГОТIВКИ (ЗА КОНСТРУКЦIЄЮ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ДСТУ ГОСТ 1135:2007 'ВЗУТТЯ ДОМАШНЄ I ДОРОЖНЄ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ ' (ГОСТ 1135-2005, IDT)","ТОВ  'ВИРОБНИЧА ОРГАНIЗАЦIЯ  'ХАРКIВ', АДРЕСА: 61020, УКРАЇНА, М. ХАРКIВ, ПРОВ. МЕТИЗНИЙ, 12","15.20.12    15.20.14"]
["UA 1.044.0015971-16","ВГ427885","2016-03-22","2016-09-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(5.3.2.), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00(Р.5), ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010  (5.2, 5.3, 6.1- 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24)","VOLKSWAGEN AG, НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.020.0015972-16","ВГ576527","2016-03-22","2017-02-28","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТЮТЮНОВI ВИРОБИ: СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ 'ROTHMANS DEMI BLUE'","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ ГОСТ 3935:2004 'СИГАРЕТИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ.', ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 481/95-ВР ВIД 19.12.1995Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2899-IV ВIД 22.09.05Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","'BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.', UL. TYTONIOWA, 16, 16-300 AUGUSTOW, POLAND, ПОЛЬЩА",".  .  .","2402"]
["UA 1.020.0015973-16","ВГ576526","2016-03-22","2017-03-07","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТЮТЮНОВI ВИРОБИ: СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ 'ROTHMANS DEMI BLUE'","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ ГОСТ 3935:2004 'СИГАРЕТИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ.', ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 481/95-ВР ВIД 19.12.1995Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2899-IV ВIД 22.09.05Р. ЗI ЗМIНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","'BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.', UL. TYTONIOWA, 16, 16-300 AUGUSTOW, POLAND, ПОЛЬЩА",".  .  .","2402"]
["UA 1.032.0015974-16","ВГ587146","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","УСТАНОВКА КОМПРЕСОРНА ВИСОКОГО ТИСКУ УКВД-А-24-П","ГОСТ 12.2.016-81 (Р.Р. 2, 3, 4, 5); ТУ У 29.1-00217840-018-2004 'УНIФIКОВАНА ГАЗОЗАРЯДНА СТАНЦIЯ УГЗС.М. ТУ' (П.1.1.3)","ПАТ 'МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР', УКРАЇНА, 72319, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. КIРОВА, 210,  КОД ЄДРПОУ 00217840.","28.13.28"]
["UA 1.032.0015975-16","ВГ587931","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF105.460, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В2 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.060.0015976-16","ВГ614981","2016-03-22","2016-09-21","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","МIНI-ТРАКТОР БЕЛАРУС-132Н","ГОСТ 28708-90, ДСТУ 3158-95","ОАО ' СМОРГОНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД',  231000, Г. СМОРГОНЬ, ПР-Т ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 27, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"8701 90"]
["UA 1.007.0015977-16","ВГ601006","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВЗУТТЯ ЧОЛОВIЧЕ З ЮХТИ В АСОРТИМЕНТI (8 НАЙМЕНУВАНЬ) ЗГIДНО ДОДАТКУ","ВСIМ ОБОВ`ЗКОВИМ, ГОСТ 5394-89 'ОБУВЬ ИЗ ЮФТИ. ОТУ'","ПАТ 'ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА', 62504, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., М.ВОВЧАНСЬК, ВУЛ.ОРЛОВА, 73, КОД ЄДРПОУ 00308324","15.20.13"]
["UA 1.037.0015978-16","ВГ556933","2016-03-22","2018-02-02","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СУКНI ВЕСIЛЬНI  ТА ВЕЧIРНI","ДСТУ ГОСТ 25294: 2005 П.5.4.3 (ГIГРОСКОПIЧНIСТЬ, ПОВIТРОПРОНИКНIСТЬ, ПИТОМИЙ ПОВЕРХНЕВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПIР)","ФОП ГАЛЮК ЛАРИСА ВIКТОРIВНА, С. НОВОСЕЛИЦЯ, КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ Р-Н, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛ.  УКРАЇНА.","14.13.34"]
["UA 1.037.0015979-16","ВГ556931","2016-03-22","2018-03-21","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТЕРМОЧОХЛИ БАЗАЛЬТОВI БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ","ТУ У В.2.7-23.9-00292818-003:2015 ТЕРМОЧОХЛИ БАЗАЛЬТОВI БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ, П.3.6 ТАБЛ.1 (КОЕФIЦIЄНТ ТЕПЛОПРОВIДНОСТI)","ТОВ ВКП 'ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ', М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,41","23.99.19"]
["UA 1.193.0015980-16","ВГ620441","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0015981-16","ВГ623339","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0015982-16","ВГ623340","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0015983-16","ВГ618441","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0015984-16","ВГ615137","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ (МАКСI-СКУТЕР) SUZUKI SKYWAVE 250, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0015985-16","ВГ615138","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI ADDRESS 100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.153.0015986-16","ВГ613376","2016-03-22","2017-03-21","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ОБЛАДНАННЯ РАДIОДОСТУПУ ТИПУ BREEZE NET-B МОДЕЛI RB-В28D У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ 7115:2009, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ EN 55022:2014, ДСТУ EN 55024:2014, ДСТУ EN 560950-1:2014,  ДСТУ EN 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 61204-3:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ALVARION TECHNOLOGIES GLOBAL HEADGUARTERS', IЗРАЇЛЬ,  13-15 HA'AMAL ST. PARK AFEK,  ROSH HA'AYIN 48091",null,"8517"]
["UA 1.003.0015987-16","ВГ624533","2016-03-22","2016-04-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","КАРТОН ДЛЯ СПОЖИВЧОГО ПАКОВАННЯ З ТОВАРНИМИ ЗНАКАМИ: DIVOPREMIUM, DIVOLUX, DIVOPRINT, DIVOPACK, DIVOECO (МАРКИ: MODPR, MO, MM, H, HM)","П. 3.2.1 ТАБЛИЦЯ 1 (ПОЗИЦIЇ 1, 2, 4, 6-8, 10, 11), ТАБЛИЦЯ 2 (ПОЗИЦIЇ 1, 2, 4,  6, 7, 9-11), ТАБЛИЦЯ 3  (ПОЗИЦIЇ 1, 2, 4, 6-9), ТАБЛИЦЯ 4 (ПОЗИЦIЇ 1, 2, 3, 5,   7-9), ТАБЛИЦЯ 5 (ПОЗИЦIЇ 1-5, 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ТУ У 21.1-05509659-031:2012 ЗI ЗМIНОЮ №1 'КАРТОН ДЛЯ СПОЖИВЧОГО ПАКОВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ПАТ 'КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ',   АДРЕСА: 08700 М. ОБУХIВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.,  ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130","17.12.42"]
["UA 1.151.0015988-16","ВГ349821","2016-03-22","2017-03-21","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","КАРАБIНИ МИСЛИВСЬКI: 'ТОВАРИШ', 'БАЙДА', 'МАМАЙ', 'ДЖУРА', 'САПСАН'","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","СП ТОВ 'САПСАН-СПОРТ', 07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 29, УКРАЇНА.","25.40.12-50.00"]
["UA 1.066.0015989-16","ВГ625001","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ВЕРСТАТИ КРАЙКОЛИЧКУВАЛЬНI МОДЕЛЕЙ: EP-C *, FLEXY*, BRYCO*, PRO*, COMPACT* ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ; ВЕРСТАТИ ФОРМАТНО-РОЗКРIЙНI МОДЕЛI ESC* ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ, \\n \\n ДЕ '*' - ЦИФРОВЕ ТА/АБО ЛIТЕРНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦIЙ, ДИЗАЙНУ ТА КОМПЛЕКТАЦIЇ, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ","ДСТУ EN 292-2-2001, ДСТУ EN 60204-1:2014, ДСТУ IEC 61000-6-2:2008, ДСТУ IEC 61000-6-4:2009 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'CEHISA', C-59, KM.17,2, 08140,  CALDES DE MONTBUI (BARSELONA), SPAIN, IСПАНIЯ",null,"8465"]
["UA 1.018.0015990-16","ВГ618993","2016-03-22","2017-03-21","ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ ЗАСОБIВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ ","ПРИСТРIЙ ПЕРЕДАВАННЯ СПОВIЩЕНЬ 'КОМУНIКАТОР МОДУЛЬНИЙ КМ-GSM'","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ      ДСТУ EN 50131-1:2014, ДСТУ EN 50136-1:2014, ДСТУ EN 50136-2:2014, ДСТУ EN 50130-4:2014","ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ НАРЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 58005,                                                  М. ЧЕРНIВЦI, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, БУД. № 74, КВ.36, КОД ЄДРПОУ 2895712393","26.30.50"]
["UA 1.162.0015991-16","ВГ612923","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ GEON X-RIDE 125, GEON X-RIDE 150, GEON TERRAX 250, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 41-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02","ZHEJIANG BOSUER MOTION APPARATUS CO., LTD, NO 9 HARDWARE EAST ROAD TONGQIN HARDWARE MACHINERY INDUSTRIAL ESTATE, WUYI, ZHEJIANG,CHINA, КИТАЙ",null,"8711"]
["UA 1.162.0015992-16","ВГ612924","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ GEON GN150-11, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 41-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02","'GUANGZHOU FEKON MOTORCYCLE CO. LTD., NO. 8 XINCHENG ROAD SHITAN TOWN, ZENGCHENG , GUANGZHOU, CHINA', КИТАЙ",null,"8711"]
["UA 1.193.0015993-16","ВГ620442","2016-03-22","2016-05-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q7, Б/К, ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02 (КРIМ П. 5.10.1-5.10.3) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИКОНАНО ТОВ 'СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА АВТОКОНСАЛТИНГОВА КОРПОРАЦIЯ', АДРЕСА: 10001, М.ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВАТУТIНА, БУД. 57, КОД ЄДРПОУ 37220859, ВИРОБНИК ШАСI 'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА","29.10"]
["UA 1.181.0015994-16","ВГ630054","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В2] [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.182.0015995-16","ВГ608380","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КУЗОВ АВТОМОБIЛЯ BMW 5 GT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 П.5, П.9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 5.1-5.4, 6.1.2, 6.3-6.4, 6.5.1, 6.6: 6.8, 6.10; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.5.1, 6.5.3, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,  6.8.14, 6.8.18, 6.8.19","'BMW AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.057.0015996-16","ВГ575404","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МIКРОКЛIМАТУ В ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМIЩЕННЯХ ТА ПТАШНИКАХ:  ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 6 (ШIСТЬ) ПОЗИЦIЙ.","ГОСТ 12.2.042-91 'ССБТ. МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ', ПП. 1.1, 2.1.8, 2.1.19, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 3.1 - 3.9, 3.13 - 3.16, 3.18 - 3.20, 5.1.1 - 5.1.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.8.","'BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH', PO 1163, D-49360 VECHTA, GERMANY (НIМЕЧЧИНА)",".  .  .","8436"]
["UA 1.199.0015997-16","ВГ613154","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF 105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),    ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) ЄВРО5","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701 20 90 00"]
["UA 1.057.0015998-16","ВГ575405","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ СВИНЕЙ ТА ПТИЦI, РОЗДАЧI КОРМIВ ТА ВОДИ В ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМIЩЕННЯХ ТА ПТАШНИКАХ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 14 (ЧОТИРНАДЦЯТЬ) ПОЗИЦIЙ.","ГОСТ 12.2.042-91 'ССБТ. МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ', ПП. 1.1, 2.1.8, 2.1.19, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 3.1 - 3.9, 3.13 - 3.16, 3.18 - 3.20, 5.1.1 - 5.1.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.8; ТА  ТЕХНIЧНИХ РЕГЛАМЕНТIВ : БЕЗПЕКИ МАШИН, БЕЗПЕКИ НИЗЬКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА З ЕЛЕКТРОМАГНIТНОЇ СУМIСНОСТI ОБЛАДНАННЯ","'BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH', PO 1163, D-49360 VECHTA, GERMANY (НIМЕЧЧИНА)",".  .  .","8436"]
["UA 1.057.0015999-16","ВГ575411","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ПIСОК ПРИРОДНIЙ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ,                       КОНСТРУКЦIЙ ТА РОБIТ","ДСТУ Б В.2.7-32-95 'ПIСОК ЩIЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ, КОНСТРУКЦIЙ ТА РОБIТ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П.П. 4.4, 4.5, 4.6, 4.12; ДСТУ Б В.2.7-29-95 'ДРIБНI ЗАПОВНЮВАЧI ПРИРОДНI, IЗ ВIДХОДIВ ПРОМИСЛОВОСТI, ШТУЧНI ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ, КОНСТРУКЦIЙ ТА РОБIТ. КЛАСИФIКАЦIЯ'","ТОВ 'ГЕО ДОСВIД' ВУЛ. СИРЕЦЬКА, БУД. 5, КОР. 2, М. КИЇВ, 04073, КОД ЄДРПОУ 40252550 (МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ВИДОБУТКУ - ОЗЕРО ТЯГЛЕ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА)","08.12.11."]
["UA 1.057.0016000-16","ВГ575409","2016-03-22","2017-02-22","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","КОМБАЙН КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИЙ GRIMME GT170","ДСТУ 2189-93 'ССБП МАШИНИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI НАВIСНI ТА ПРИЧIПНI. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ' , ПП. 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18, 1.24, 1.25, 1.27, 1.30 - 1.32, 1.35 - 1.38, 1.40, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.;  ДСТУ EN 1553:2004 'СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI МАШИНИ. МАШИНИ САМОХIДНI, НАВIСНI, НАПIВНА-ВIСНI ТА ПРИЧIПНI. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ (EN 1553:1999, IDT)' ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.3, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG', HUNTEBURGER STRABE 32, 49401 DAMME, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8432 30 90 00"]
["UA 1.057.0016001-16","ВГ575407","2016-03-22","2017-02-22","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ТРАКТОР CLAAS XERION TRAC 3300, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86 , ПП. 1.1 - 1.10, 1.14 - 1.22, 8.3, 8.4, 8.6 - 8.8; ГОСТ 12.2.120-88, ПП. 1.2, 1.5-1.9, 2.8, 2.12, 3.2-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20; ГОСТ 17822-91, Р. 1","'CLAAS KGAA MBH', MUNSTERSTRABE 33, 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8701 90 50 00"]
["UA 1.038.0016002-16","ВГ600401","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FORD TRANSIT' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.173.0016003-16","ВГ617781","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧЕПИ ВАРЗ-НПВ (ПЕРЕЛIК МОДЕЛЕЙ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ).","УСIМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00","ТОВ 'ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД', АДРЕСА: УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, ВУЛ. ПАЛЬОХИ, 109, КОД ЄДРПОУ 05461390 .","29.20.23"]
["UA 1.038.0016004-16","ВГ600402","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'KRONE' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.038.0016005-16","ВГ600400","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'DAF FT XF 105' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (P.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4);                                                                                                                                                     ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В2' (EURO 5).","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.187.0016006-16","ВГ588942","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM 460.19T, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В2) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.197.0016007-16","ВГ623341","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LEXUS CT200H, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0016008-16","ВГ620443","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C3, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.069.0016009-16","ВВ796281","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЄВРО-ТИСК\"\"","ТРУБИ МIДНI IЗОЛЬОВАНI I НЕIЗОЛЬОВАНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ MKM МОДЕЛЕЙ: HETCU, HETCU-PLUS, HETCU-THERM, HETCOOL, HETCOOL-PLUS, ДЛЯ ВОДОПРОВОДIВ, ГАЗОПРОВОДIВ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, СИСТЕМ КОНДИЦIОНУВАННЯ ТА ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНIКИ.","ДСТУ ГОСТ 617:2007 П.П. 4, 5.","'MKM MANSFELDER KUPFER UND MESSING GMBH', LICHTLOECHERBERG 40, 06333 HETTSTEDT, DEUTSCHLAND, НIМЕЧЧИНА",null,"7411"]
["UA 1.187.0016010-16","ВГ588941","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM 460.19T, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В2) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0016011-16","ВГ617780","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ5.3.4","'BMW', РОСIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.044.0016012-16","ВГ427886","2016-03-22","2016-09-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (ЄВРО-5)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.044.0016013-16","ВГ427887","2016-03-22","2016-09-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (ЄВРО-5)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.090.0016014-16","ВГ575017","2016-03-22","2017-03-21","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","БЛОКИ ПОРОЖНИСТI З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ДIАФРАГМОЮ РЯДОВI СБ-ПР-Ц-Р-М50-F15 ТА СБ-ПР-Ц-Р-М100-F25.","ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ) 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ВИРОБИ БЕТОНI СТIНОВI ДРIБНОШТУЧНI. ТУ' П.П. 3.5, 3.7, 4.6, 4.9, 4.10 (П. 3.7 - ТIЛЬКИ ДЛЯ БЛОКIВ ПОРОЖНИСТИХ).","ТОВ 'ВУД', 49049, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛОЦМАНСЬКА, 16, КВ. 1.    МIСЦЕ ВИРОБНИЦТВА - М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКIВ, 27. КОД ЄДРПОУ 32729814.","23.61.11"]
["UA 1.057.0016015-16","ВГ575408","2016-03-22","2017-02-22","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","РОЗКИДАЧ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ BREDAL B6, Б/К","ДСТУ 2189-93 'ССБП МАШИНИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI НАВIСНI ТА ПРИЧIПНI. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ' ПП. 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18, 1.24, 1.25, 1.27, 1.30 - 1.38, 1.40, 2.1.2, 2.1.7, ДСТУ EN 1553:2004 'СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI МАШИНИ. МАШИНИ САМОХIДНI, НАВIСНI, НАПIВНАВIСНI ТА ПРИЧIПНI. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ (EN 1553:1999, IDT)' ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.3, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'MASKINFABRIKKEN BREDAL A/S', RUGVEJ 6 - 8920 RANDERS NV, ДАНIЯ",".  .  .","8432 40 90 00"]
["UA 1.182.0016016-16","ВГ311410","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ДИМОХIДНА СИСТЕМА 'ПОВIТРЯ-ГАЗ' (КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI - REI-45)","ДСТУ Б В.2.5-33:2007, П.П. 4.2.3, 5.2.3;                                  ДБН В.1.1-7-2002, П 4.18","ТОВ 'ВЕНТ УСТРIЙ', 08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, БУД. 92-А, УКРАЇНА","24.20"]
["UA 1.058.0016017-16","ВГ590813","2016-03-22","2017-03-21","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКАХ НА ВIДКРИТIЙ МIСЦЕВОСТI","ДСТУ Б В.2.6-199:2015, ПП. 5.2, 9.7, 9.9, 10.7, 10.9, 10.13, 12.4, 12.6, 12.10, 12.12, 12.21, 12.25, 12.28, 14.1, 14.8, 15.8","ФОП ЗАГОРУЛЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ  ЄДРПОУ  2567719812         09100 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БIЛА ЦЕРКВА,   ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУД. 24, КВ. 78 (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БIЛА ЦЕРКВА,  ВУЛ. ФАСТIВСЬКА, 23, ПРИМIЩЕННЯ ЛIТ. 'Г')","25.11.23."]
["UA 1.068.0016018-16","ВГ541102","2016-03-22","2017-03-21","ДЕРЖАВНИЙ МАКIЇВСЬКИЙ НДI З БЕЗПЕКИ РОБIТ В ГIРНИЧIЙ ПРОМИСЛОВОСТI (ОС \"\"МАКНДI\"\")","ГЕРМЕТИЗАТОР ДЕГАЗАЦIЙНИЙ ГДПМ З ПОРОЛОНОВОЮ МАНЖЕТОЮ ШАХТНИЙ","НПАОП 10.1-1.01-10 ГЛ. VI, Р.6, П.П. 1, 5; ГОСТ 12.2.003-91, П.П. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10","ТОВ 'ДЕТ-ЮА',  ВУЛ. ВЕЛИКА КIЛЬЦЕВА, 4А, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА. БОРЩАГIВКА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, КИЇВСЬКА ОБЛ., 03680. КОД ЄДРПОУ 36029113.     АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 50053, М. КРИВИЙ РIГ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ.,, ВУЛ. П'ЯТИХАТСЬКА, 38Е","28.92.6"]
["UA 1.173.0016019-16","ВГ617782","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ ВАРЗ-MAN ТGS 33.36 НА ШАСI АВТОМОБIЛЯ MAN ТGS 33.360 6Х4 ВВ-WW, З КРАНОМ  МАНIПУЛЯТОРОМ НIАВ ХS 322 EP-2 DUO, НОВИЙ.","УСIМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 (В2) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00","ТОВ 'ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД', АДРЕСА: УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, ВУЛ. ПАЛЬОХИ, 109, КОД ЄДРПОУ 05461390. (ВИРОБНИК ШАСI: 'MAN TRUCK & BUS AG' DACHAUER STRASSE 667, D-80995, MUNCHEN, НIМЕЧЧИНА).","29.10"]
["UA 1.186.0016020-16","ВГ621467","2016-03-22","2017-03-18","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПАЛИВО НАФТОВЕ: ТОПКОВИЙ МАЗУТ 100, VI ВИДУ, ЗОЛЬНИЙ, З ТЕМПЕРАТУРОЮ ЗАСТИГАННЯ 25 ГРАД. С.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ДСТУ 4058-2001.","ОАО 'МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД', 247760, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г.МОЗЫРЬ-11, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ.",null,"2710"]
["UA 1.199.0016021-16","ВГ613155","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 (A) ЄВРО5","'BMW AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 33 90 10"]
["UA 1.178.0016022-16","ВГ622619","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); РЕГЛАМЕНТ ЄС 715/2007 (РIВЕНЬ ВИМОГ 'ЄВРО-5'); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0016023-16","ВГ630548","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', ТУРЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.044.0016024-16","ВГ427888","2016-03-22","2016-09-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN NV200, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 (ЄВРО-5)","NISSAN MOTOR IBERICA SA, IСПАНIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0016025-16","ВГ620444","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'OPEL', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0016026-16","ВГ623342","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП PANAV NV35PK, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'PANAV STATNI PODNIK', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8716"]
["UA 1.192.0016027-16","ВГ573464","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06- 'ЄВРО-5'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'RENAULT S.A.', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0016028-16","ВГ625832","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI ZXT40A, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖ-ЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.181.0016029-16","ВГ630055","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ A160, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.003.0016030-16","ВГ515464","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ-12 ПОЗ.)","ДСТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ДСТУ 7160:2010 П.5","ФIРМА  'CLAUSE', PUE LOUIS SAILLANT-Z.I.-BR83, 26802 PORTES LES VALENCE CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"1209"]
["UA 1.032.0016031-16","ВГ587932","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF105.460, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В2 (ЄВРО-5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.032.0016032-16","ВГ587933","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ KRONE SD, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', HEINRICH-KRONE-STRASSE 10, D-48480 SPELLE, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.032.0016033-16","ВГ587934","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ S01, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ-ANHANGER FAHRZEUGBAU GMBH', ALTENBERG/WESTFALEN, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.196.0016034-16","ВГ602096","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ФIТИНГИ ТИПУ SML ЧАВУННI ТА СТАЛЕВI ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗРАСТРУБНОЇ ЧАВУННОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ, DN 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300","ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ СПОРУД, ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ. ТРУБИ ЧАВУННI КАНАЛIЗАЦIЙНI I ФАСОННI ЧАСТИНИ ДО НИХ. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПУНКТИ 5.1, 5.2 , 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.1, 5.5.2","'SAINT-GOBAIN HES GMBH', ETTORE-BUGATTI-STRASE 35, 51149 KOLN, НIМЕЧЧИНА",null,"7307"]
["UA 1.196.0016035-16","ВГ602097","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ТРУБИ БЕЗРАСТРУБНI ТИПУ SML З ЛИВАРНОГО ЧАВУНУ ДЛЯ СИСТЕМ ЧАВУННОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ, DN 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300","ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ СПОРУД, ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ. ТРУБИ ЧАВУННI КАНАЛIЗАЦIЙНI I ФАСОННI ЧАСТИНИ ДО НИХ. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПУНКТИ 5.1, 5.2 , 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.1, 5.5.2","'SAINT-GOBAIN HES GMBH', ETTORE-BUGATTI-STRASE 35, 51149 KOLN, НIМЕЧЧИНА",null,"7303"]
["UA 1.173.0016036-16","ВГ617783","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520I, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ5.3.4","'BMW', РОСIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.193.0016037-16","ВГ620447","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0016038-16","ВГ620449","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0016039-16","ВГ620448","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0016040-16","ВГ620450","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0016041-16","ВГ588943","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ФУРГОН PEZZAIOLI SBA63 (НОВИЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00","'CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L', VIA LEVI PRIMO, 6, 25018 MONTICHIARI BS, IТАЛIЯ",null,"8716"]
["UA 1.197.0016042-16","ВГ623343","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD MONDEO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FORD MOTOR COMPANY', GENK IN BELGIE, БЕЛЬГIЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0016043-16","ВГ311411","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","РЕЦИКЛЕР АСФАЛЬТУ: РА-800, РА-500; МАШИНА IНФРАЧЕРВОНОГО РЕМОНТУ АСФАЛЬТА: МIРА1, МIРА4, МIРА3; БIТУМНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ: БР-200, БР-500","ГОСТ 12.2.011-75 'ССБТ. МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ' (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ПП 'ОРIОН', М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МАНУЇЛЬСЬКОГО, 78, КОД ЄДРПОУ 31318631, УКРАЇНА","28.92.30"]
["UA 1.193.0016044-16","ВГ620445","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0016045-16","ВГ620446","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП MAISONNEUV S38P, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAISONNEUVE ET CIE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.182.0016046-16","ВГ608381","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КУЗОВ АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 П.5, П.9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 5.1-5.4, 6.1.2, 6.3-6.4, 6.5.1, 6.6: 6.8, 6.10; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.5.1, 6.5.3, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,  6.8.14, 6.8.18, 6.8.19","'BMW AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.182.0016047-16","ВГ608382","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КУЗОВ АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 П.5, П.9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 5.1-5.4, 6.1.2, 6.3-6.4, 6.5.1, 6.6: 6.8, 6.10; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.5.1, 6.5.3, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,  6.8.14, 6.8.18, 6.8.19","'BMW AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.187.0016048-16","ВГ625839","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНОГО ПРОФIЛЮ СИСТЕМ 'ADOPEN WINTECH' ВИРОБНИЦТВА 'ADOPEN PLASTIC VE ISAAT SANAYI A.S.' ТУРЕЧЧИНА, ЗI СКЛОПАКЕТАМИ (ВИРОБНИЦТВА ПМП 'АДIСЕМ', УКРАЇНА)","ДСТУ БВ.2.6-15:2011 'КОСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД. БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗТУ' П.П. 5.2.1-5.2.16, 5.2.20-5.2.25","ТОВ 'АДIСЄМ', М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОЗАВОДСЬКА, 20/1. КОД ЄДРПОУ 39585782","22.23.14"]
["UA 1.191.0016049-16","ВГ630549","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4), 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р. 5), 83-06 В (П. 4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2; 4.3)","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.191.0016050-16","ВГ630550","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER 313, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.192.0016051-16","ВГ573465","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ CITROEN BERLINGO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 - 'ЄВРО-5'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0016052-16","ВГ626041","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.191.0016053-16","ВГ630551","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4), 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р. 5), 83-06 В (П. 4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2; 4.3)","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0016054-16","ВГ622418","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI А6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.3.2","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.163.0016055-16","ВГ156076","2016-03-22","2017-08-09","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI 'MOTUL' - НОМЕНКЛАТУРА ЗГIДНО З ДОДАТКОМ № 1","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: НД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ № 1","ФIРМА 'MOTUL', 119 BD FELIX FAURE, 93300 AUBERVILLIERS, FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,"2710    340 3"]
["UA 1.174.0016056-16","ВГ615139","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW 7 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.П. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.П. 5.1-5.4; 6.1.2;   6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5;   ДСТУ 4276:2004, П.П. 4.2, 4.3","'BMW AG', НIМЕЧЧИНА",".  .     .","8703"]
["UA 1.035.0016057-16","ВГ590729","2016-03-22","2020-01-05","ДП \"\"ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МАШИНИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОРМIВ ДЛЯ ТВАРИН (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 2 ПОЗ.)","ГОСТ 12.2.042-91, ПУНКТИ 1.1; 2.1.1 - 2.1.4; 2.1.6 - 2.1.8; 2.1.10; 2.1.20; 2.2, РОЗДIЛ 3, ПУНКТИ 4.1; 4.2.2 - 4.2.4; 4.2.7; 4.3.1 - 4.3.8; 5.1.1 - 5.1.14; 5.1.20; 5.2.1 - 5.2.9; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.6; 5.3.8; 6.1; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.15; 7.1; 7.10, ДСТУ EN 60204-1:2004","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД', 37800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХОРОЛ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 106; КОД ЄДРПОУ 14311353","28.30.83","8436  1 0 0 0 0 0"]
["UA 1.190.0016058-16","ВГ611794","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ФАРБА 'АКРIЛАН 501' ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ РОЗМIТКИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ СОУ 42.1-37641918-116:2014 'ФАРБА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ РОЗМIТКИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ. ТЕХНIЧНI ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ'","ТОВ 'СIОПЛАСТ', УКРАЇНА, 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ВАСИЛЕНКА, 7-А, КОД ЄДРПОУ 35848260","20.30.11"]
["UA 1.192.0016059-16","ВГ573467","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CAT LEXION 570 R, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3 ДСТУ EN 632-2001","'CATERPILLAR CLAAS AMERICA LLC, CAT GERMANY', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.192.0016060-16","ВГ573470","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ МАРКИ JOHN DEERE 9760 STS, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3 ДСТУ EN 632-2001","'DEERE & COMPANY', США",null,"8433"]
["UA 1.192.0016061-16","ВГ573468","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ МАРКИ JOHN DEERE 9760 STS, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3 ДСТУ EN 632-2001","'DEERE & COMPANY', США",null,"8433"]
["UA 1.192.0016062-16","ВГ573469","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ МАРКИ JOHN DEERE 9760 STS, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3 ДСТУ EN 632-2001","'DEERE & COMPANY', США",null,"8433"]
["UA 1.192.0016063-16","ВГ573471","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CAT LEXION 585R, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3 ДСТУ EN 632-2001","'CATERPILLAR CLAAS AMERICA LLC, CAT GERMANY', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.021.0016064-16","ВГ590901","2016-03-22","2016-07-22","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ-ЛАВЕТА МАРКИ BORO ТИП BR2, НОВИЙ, КАТЕГОРIЯ О2","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02","BORO SP.Z O. O. SP.K., UL. PIASKOWA 124B, PL 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI, РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.192.0016065-16","ВГ573472","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS LEXION 480 В КОМПЛЕКТI З ЖАТКОЮ МАРКИ CLAAS С750 ТА ВIЗКОМ МАРКИ CLAAS ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЖАТКИ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3 ДСТУ EN 632-2001","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.173.0016066-16","ВГ617784","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.193.0016067-16","ВГ620452","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF TE105XF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0016068-16","ВГ617785","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 520I, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ5.3.4","'BMW', РОСIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.193.0016069-16","ВГ620451","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.192.0016070-16","ВГ573466","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТ 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8,6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5; ДСТУ 4276:2004 П.4,2; 4,3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № № ООН № 83-06 - 'ЄВРО-5'., П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.6.","'RENAULT S.A.', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.162.0016071-16","ВГ612930","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW 530D, Б/К (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, ; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0016072-16","ВГ626042","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП DIJKSTRA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'DIJKSTRA', ФРАНЦIЯ.",null,"8716"]
["UA 1.174.0016073-16","ВГ622467","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ BMW I3, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","''BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.032.0016074-16","ВГ587935","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ SCHMITZ SКО 24, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SCHMITZ-ANHANGER FAHRZEUGBAU GMBH', ALTENBERG/WESTFALEN, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.098.0016075-16","ВГ460404","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","ПРУЖИНИ ЦИЛIНДРИЧНI ГВИНТОВI ВНУТРIШНI ВIЗКIВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНIВ (КРЕСЛЕНИК 1750.30.004)","  УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ ГОСТ 1452:2007 (ГОСТ 1452-2003, IDT) 'ПРУЖИНИ ЦИЛIНДРИЧНI ГВИНТОВI ВIЗКIВ ТА УДАРНО-ТЯГОВИХ ПРИЛАДIВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЛУГЦЕНТРОКУЗ IМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО', 93400, М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ., ПРОСПЕКТ ГВАРДIЙСЬКИЙ, 30/1, ОФIС 101, КОД ЄДРПОУ 13392898","30.20.40","8607"]
["UA 1.173.0016076-16","ВГ618443","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'WIELTON', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.173.0016077-16","ВГ618444","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BENALU TF34, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'BENALU ', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.072.0016078-16","ВГ618603","2016-03-22","2016-09-21","10 ХIММОТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР\"\" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ","ОЛИВА СИНТЕТИЧНА Б-3В","ТУ 38.101295-85 'МАСЛО СИНТЕТИЧЕСКОЕ Б-3В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', ЗI ЗМIНАМИ 1-4,  П .1.1. ТАБЛ. ( ПОКАЗНИКИ 1-9, 12, 13)","ООО 'ПРОИЗВОДСТВО ЗАВОД ИМЕНИ ШАУМЯНА' 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, Д. 45, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 212, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ; ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО ЗА АДРЕСОЮ: 192177, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3-Й РЫБАЦКИЙ ПРОЕЗД, Д. 3, ЛИТЕРА Р, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"3403"]
["UA 1.072.0016079-16","ВГ618604","2016-03-22","2016-09-21","10 ХIММОТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР\"\" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ","ОЛИВА ИПМ-10 АВIАЦIЙНА","ТУ 38.1011299-90 'МАСЛО ИПМ-10 АВИАЦИОННОЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'  ТАБЛ. (П. 1-7, 11-13), ЯК ОЛИВА ИПМ-10 АВIАЦIЙНА","ЗАО 'НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ', 119017, Г. МОСКВА,  СТАРОМОНЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 9, СТРОЕНИЕ 1,  РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"3403"]
["UA 1.072.0016080-16","ВГ618605","2016-03-22","2016-09-21","10 ХIММОТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР\"\" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ","ОЛИВА ИПМ-10 АВIАЦIЙНА","ТУ 38.1011299-90 'МАСЛО ИПМ-10 АВИАЦИОННОЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'  ТАБЛ. (П. 1-7, 11-13), ЯК ОЛИВА ИПМ-10 АВIАЦIЙНА","ЗАО 'НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ', 119017, Г. МОСКВА,  СТАРОМОНЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 9, СТРОЕНИЕ 1,  РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"3403"]
["UA 1.072.0016081-16","ВГ618606","2016-03-22","2016-09-21","10 ХIММОТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР\"\" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ","МАСТИЛО ЦИАТИМ - 201","ГОСТ 6267-74 'СМАЗКА ЦИАТИМ-201. Т.У.' П.1.3 ТАБЛ. (П. 1-12)","ЗАО 'ЗАВОД ИМЕНИ ШАУМЯНА', 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, Д. 45, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 212, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"3403"]
["UA 1.072.0016082-16","ВГ618607","2016-03-22","2016-09-21","10 ХIММОТОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР\"\" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ","МАСТИЛО ЭРА (ВНИИНП-286М)","ГОСТ 6267-74 'СМАЗКА ЦИАТИМ-201. Т.У.' П.1.3 ТАБЛ. (П. 1-12)","ООО НПП ' ПЛАСМА', 115404, Г. МОСКВА, 1-Я СТЕКОЛЬНАЯ УЛ., Д. 7, СТР. 8А, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"3403"]
["UA 1.193.0016083-16","ВГ620462","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.098.0016084-16","ВГ460405","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","ПРУЖИНИ ЦИЛIНДРИЧНI ГВИНТОВI ЗОВНIШНI ВIЗКIВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНIВ (КРЕСЛЕНИК 1750.30.002)","  УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ ГОСТ 1452:2007 (ГОСТ 1452-2003, IDT) 'ПРУЖИНИ ЦИЛIНДРИЧНI ГВИНТОВI ВIЗКIВ ТА УДАРНО-ТЯГОВИХ ПРИЛАДIВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛIЗНИЦЬ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЛУГЦЕНТРОКУЗ IМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО', 93400, М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ., ПРОСПЕКТ ГВАРДIЙСЬКИЙ, 30/1, ОФIС 101, КОД ЄДРПОУ 13392898","30.20.40","8607"]
["UA 1.192.0016085-16","ВГ573475","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","НАПIВПРИЧIП МАРКИ KOGEL S24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10   ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24","'KOGEL FAHRZEUGWERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.173.0016086-16","ВГ617786","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ5.3.4","'BMW', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.197.0016087-16","ВГ623344","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.199.0016088-16","ВГ613157","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),    ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 ЄВРО5","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704 21 99 00"]
["UA 1.173.0016089-16","ВГ618442","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0016090-16","ВГ618445","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF 105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0016091-16","ВГ618446","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.192.0016092-16","ВГ573473","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 - 'ЄВРО-5'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.199.0016093-16","ВГ613156","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOVLO V50, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 715/2007 ЄВРО5","'VOLOVO CARS', ШВЕЦIЯ",null,"8703 32 90 10"]
["UA 1.190.0016094-16","ВГ611795","2016-03-22","2021-03-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА: КЛАПАНИ ЧАВУННI ТА СТАЛЕВI, 4 (ЧОТИРИ) НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81; ГОСТ 28291-89; ГОСТ 9544-75; ГОСТ 5761-74; ТУ У 28.1-21922637-003:2014 'АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА. КЛАПАНИ'","ТОВ 'ЗЕНIТ', УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ПАРТИЗАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА 25, КОД ЄДРПОУ 21922637, НА ВИРОБНИЧIЙ ПЛОЩI: ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПЕТРИКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛИЗАВЕТIВКА, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА 5-А","28.14.1"]
["UA 1.178.0016095-16","ВГ622815","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.173.0016096-16","ВГ618448","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S01, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0016097-16","ВГ618449","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL SVKA 20, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0016098-16","ВГ620453","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.184.0016099-16","ВГ460665","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ\"\"","СТАБIЛIЗАТОРИ НАПРУГИ ТИПIВ SIMPLE, ECOLINE, ТОРГОВОЇ МАРКИ IЕК","ДСТУ IEC 60335-1:2004 Р.6-30; ДСТУ CISPR 14-2:2007 Р.5; ДСТУ IEС 61000-3-2:2004 П.5, 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2004 П.5","'YIYUAN ELECTRIC CO., LTD.' CAOTIAN INDUSTRIAL ZONE, QILIGANG TOWN, YUEQING CITY, КИТАЙ",null,"8504"]
["UA 1.193.0016100-16","ВГ620454","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL INSIGNIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0016101-16","ВГ608052","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA CBF600SA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'HONDA ITALIA INDUSTRIALES SPA', IТАЛIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0016102-16","ВГ620455","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.003.0016103-16","ВГ624513","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ЗАСОБИ МИЙНI ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СIЛЬСКОГОСПОДАРСЬКIЙ ГАЛУЗI (ТВАРИННИЦТВО) ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (12 НАЙМЕНУВАНЬ)","ГСТУ 3-050-2004 'ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНА (ТОВАРИ ПОБУТОВОЇ ХIМIЇ). МАРКУВАННЯ', ГСТУ 3-051-2004 'ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНА (ТОВАРИ ПОБУТОВОЇ ХIМIЇ). ПАКУВАННЯ'","'HYPRED S. A.', ФРАНЦIЯ, АДРЕСА: 55, BOULEVARD JULES VERGER-B.P. 10180-35803, DINARD CEDEX, FRANCE",null,"3402"]
["UA 1.090.0016104-16","ВГ575147","2016-03-22","2017-03-21","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ВАПНО ПОВIТРЯНЕ КАЛЬЦIЄВЕ НЕГАШЕНЕ ГРУДКОВЕ 1 ТА 2 СОРТIВ ШВИДКОГО ГАШЕННЯ","ДСТУ Б В. 2.7-90:2011, П.П. 3.8, 4.4.1 (ТАБЛ. 3), 4.4.3, 5.1","ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'АНТIБ', ВУЛ. СВЕРДЛОВА, БУД. 155, КВ. 170, М. ВIННИЦЯ, 21018, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 36364593.   АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12, С. КРАСНОСIЛКА, БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 24421, УКРАЇНА","23.52.10","2522"]
["UA 1.193.0016105-16","ВГ620456","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП LECSOR, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'CHASIS LEVANTE SA', IСПАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.190.0016106-16","ВГ611797","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНI ВОДОГРIЙНI, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВI ТЕПЛОПРОДУКТИВНIСТЮ БIЛЬШЕ 100 КВТ, ТМ 'ORLAN' МОДЕЛЬ: ORLAN, ORLAN SUPER: 130 КВТ -  ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 10617-83, ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ EN 12952-1:2006, ДСТУ EN 12952-7:2006, ДСТУ EN 12952-9:2006","'CRANP-KOVO SPOL. S.R.O.', MIRU 371, 790 70 JAVORNIK, ЧЕХIЯ",null,"8403"]
["UA 1.193.0016107-16","ВГ620457","2016-03-22","2016-05-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0016108-16","ВГ622468","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 528, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.3.2","''BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0016109-16","ВГ311412","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","НАПIВПРИЧIП МАРКИ NOOTEBOOM МОДЕЛI EURO-48-03, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10; ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ', ПУНКТИ 1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4 - 2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24","KONINKLIJKE NOOTEBOOM TRAILERS BV, НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.193.0016110-16","ВГ620459","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0016111-16","ВГ625624","2016-03-22","2017-02-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.190.0016112-16","ВГ611798","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНI ВОДОГРIЙНI, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВI ТЕПЛОПРОДУКТИВНIСТЮ ДО 100 КВТ, ТМ 'ORLAN' МОДЕЛЕЙ: ORLAN, ORLAN SUPER: 25 КВТ, 40 КВТ, 60 КВТ, 80 КВТ, 96 КВТ ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 2326-93  (ГОСТ 20548-93) П.П. 4.1-4.11, 4.13, 4.14; ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ EN 12952-1:2006, ДСТУ EN 12952-7:2006, ДСТУ EN 12952-9:2006","'CRANP-KOVO SPOL. S.R.O.', MIRU 371, 790 70 JAVORNIK, ЧЕХIЯ",null,"8403"]
["UA 1.016.0016113-16","ВГ550641","2016-03-22","2020-11-19","Державний центр сертифікації ДСНС України","ЗАСIБ ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ (ПРОСОЧУВАЛЬНА РЕЧОВИНА) 'НЕОМИД 450-1' ('NEOMID 450-1') ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ЕЛЕМЕНТIВ ГОРИЩНИХ ПОКРИТТIВ (КРОКВ, ЛАТ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ П. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ПП. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТ 30219-95 'ДРЕВЕСИНА ОГНЕЗАЩИЩЕННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ', ГОСТ 16363-98 'СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ' ЩОДО I ГРУПИ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТI ЗАСОБУ 'НЕОМИД 450 1', КОРОЗIЙНОЇ ДIЇ НА МЕТАЛ ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (ПОКАЗНИК КОРОЗIЇ 0,071 Г/ (М2ГОД)- НЕ ВИКЛИКАЄ КОРОЗIЮ МЕТАЛIВ), IНДЕКСУ ПОШИРЕННЯ       ПОЛУМ'Я ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (I = 0 - НЕ ПОШИРЮЄ ПОЛУМ'Я ПОВЕРХНЕЮ), ПОКАЗНИКА ТОКСИЧНОСТI ПРОДУКТIВ ГОРIННЯ ПРОСОЧЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (МАЛОНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРIАЛ), ЗА УМОВИ ОБРОБЛЯННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ЕЛЕМЕНТIВ ЗГIДНО З ГОСТ 20022.6-93 'ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. СПОСОБЫ ПРОПИТКИ' СПОСОБОМ НАНЕСЕННЯ НА ПОВЕРХНЮ (ПОВЕРХНЕВОГО ПРОСОЧЕННЯ) ЗАСОБУ 'НЕОМИД 450 1' IЗ СЕРЕДНIМ ЗНАЧЕННЯМ ПОГЛИНАННЯ 250 Г/М2 (В ПЕРЕРАХУНКУ НА СУХУ РЕЧОВИНУ 187,3 Г/М2) БЕЗ УРАХУВАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ВТРАТ","ООО 'НЕОХИМ' (РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ), АДРЕСА: 195030, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПОТАПОВА, 2, ЛИТ. А, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 195030, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПОТАПОВА, 2, ЛИТ. А",null,"3824 90 70 00"]
["UA 1.192.0016114-16","ВГ573474","2016-03-22","2016-09-21","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06- 'ЄВРО-5'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0016115-16","ВГ630056","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0016116-16","ВГ630057","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0016117-16","ВГ630058","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП SCHWERIN, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'SCHWERIN' , НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0016118-16","ВГ612931","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ПРИЧIП CORUS CTS1524 3SA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №105-02, П.5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.2; 5.1.1.4; 5.1.1.6.1; 5.1.1.6.2; 5.1.3; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'CORUS TRAILERS', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.162.0016119-16","ВГ612933","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0016120-16","ВГ622469","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ TOYOTA TUNDRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.3.2","''TOYOTA MOTOR MANUFACTURING TEXAS INC'', США",null,"8704"]
["UA 1.193.0016121-16","ВГ620458","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0016122-16","ВГ620460","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0016123-16","ВГ623345","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF TE85XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B2''] ('ЕВРО-5'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.162.0016124-16","ВГ612932","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0016125-16","ВГ623346","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП AUTOMECANICA SLP 8B, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'AUTOMECANICA', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.162.0016126-16","ВГ612934","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FIAT AUTO S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0016127-16","ВГ600403","2016-03-22","2016-06-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'MERCEDES-BENZ S350 CВВ-H112' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.038.0016128-16","ВГ600404","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'RENAULT MAGNUM' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (P.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (4.2; 4.4; 4.8), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В2' (EURO 5).","''RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ.",null,"8701"]
["UA 1.197.0016129-16","ВГ623347","2016-03-22","2017-03-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА KASSBOHRER STC 30, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0016130-16","ВГ622816","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0016131-16","ВГ630059","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5'']; ДСТУ 4277:2004","  'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.181.0016132-16","ВГ630060","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; , 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04 П. 5.3.4","  'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0016133-16","ВГ620464","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0016134-16","ВГ630061","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; , 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04 П. 5.3.4","  'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.181.0016135-16","ВГ630062","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; , 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04 П. 5.3.4","  'NISSAN MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.003.0016136-16","ВГ515465","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР: САЛАТ ПЕРЛ ДЖЕМ; ПОМIДОР   ФIЗУМА F1; ОГIРОК ГУННАР F1","                                                                                                                                                             ДСТУ 7160:2010 П.5","ФIРМА  'ENZA ZADEN EXPORT B.V.', HALING 1E 1602 DB ENKHUIZEN,  НIДЕРЛАНДИ",null,"1209"]
["UA 1.181.0016137-16","ВГ630063","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0016138-16","ВГ630064","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.066.0016139-16","ВГ625002","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБПРИСКУВАЧI ПЕРЕНОСНI (ЗГIДНО ДОДАТКУ 72 МОДЕЛI)","ДСТУ 2274-93 (ГОСТ 22999-93), ПП. 2.2.1; 2.2.3 - 2.2.7; Р. 3,  ТУ У 29.3-20303576-002:2014 'ОБПРИСКУВАЧI ПЕРЕНОСНI. ТУ', ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ EN 292-2-2001 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ТОВ 'ЗАВОД ПОЛIМЕРДЕТАЛЬ', ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ., 52400, СМТ. СОЛОНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1 А, КОД ЄДРПОУ 20303576, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,  СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЖДАНОВЕ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1, УКРАЇНА","28.30.60","8424"]
["UA 1.044.0016140-16","ВГ427891","2016-03-22","2016-09-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A6 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(5.3.2.), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00(Р.5), ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (5.2, 5.3, 6.1- 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24)","AUDI AG, НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.173.0016141-16","ВГ618447","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF 105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0016142-16","ВГ620461","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010(П.6.1.6; 6.1.7; 6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2; 6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7; 6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0016143-16","ВГ620463","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0016144-16","ВГ618450","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF 105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.184.0016145-16","ВГ460667","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ\"\"","СТАБIЛIЗАТОРИ НАПРУГИ ТИПIВ BOILER, EXTENSIVE, ТОРГОВОЇ МАРКИ IЕК","ДСТУ IEC 60335-1:2004 Р.6-30; ДСТУ CISPR 14-2:2007 Р.5; ДСТУ IEС 61000-3-2:2004 П.5, 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2004 П.5","'ZHEJIANG TTN ELECTRIC CO.,LTD', NO 28, CHUANGDA ROAD, LUCHENG LIGHT INDUSTRIAL ZONE, 325000 WENZHOU, P.R.C - КИТАЙ",null,"8504"]
["UA 1.187.0016146-16","ВГ625811","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СКЛОПАКЕТИ ГАЗОНАПОВНЕНI ТА СКЛОПАКЕТИ ЗI СКЛОМ З ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗ ОДНОКАМЕРНI ТА БАГАТОКАМЕРНI","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ДСТУ Б ЕN. 1279-1:2013 'СКЛО ДЛЯ БУДIВНИЦТВА. СКЛОПАКЕТИ. ЧАСТИНА 1: ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ, ДОПУСКИ НА РОЗМIРИ I ПРАВИЛА ОПИСУ СИСТЕМИ (ЕN 1279-1:2004/АС:2006, IDТ)', ДСТУ Б ЕN. 1279-5:2013 СКЛО ДЛЯ БУДIВНИЦТВА. СКЛОПАКЕТИ. ЧАСТИНА 5: ОЦIНКА ВIДПОВIДНОСТI'","ПМП 'АДIСЕМ', 54034, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОЗАВОДСЬКА, 20/1, КОД ЄДРПОУ 22438122","23.11"]
["UA 1.178.0016147-16","ВГ622817","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.199.0016148-16","ВГ613159","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","ПРИЧIП SAM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ОСТ 37.001.220-80 (ПП. 1.3, 1.6, 2.1.2, 2.1.4 - 2.1.6, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.6)","'SAM SP.Z.O.O.', ПОЛЬЩА",null,"8716 39 80 00"]
["UA 1.199.0016149-16","ВГ613160","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП LECITRAILE 3E20SD, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1-25.5)","'LECITRAILE SA', ФРАНЦIЯ",null,"8716 39 80 00"]
["UA 1.193.0016150-16","ВГ620467","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.191.0016151-16","ВГ630552","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0016152-16","ВГ630553","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4), 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р. 5), 83-06 В (П. 4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0016153-16","ВГ626043","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП PACTON, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'PACTON', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8716"]
["UA 1.193.0016154-16","ВГ620468","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.013.0016155-16","ВГ526468","2016-03-22","2018-03-21","Державне госпрозрахункове підприємство сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання (ДГП СВЦОО)","ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОТЕХНIЧНЕ: СТАНЦIЇ НАСОСНI ТИПIВ: НС-1, НС-2, НС-3, НС-4, НС-5, НС-6, НС-7, НС-8 (8 ТИПIВ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ IЕС 60335-1:2004; ГОСТ 12.2.003-91 (П.П. 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.7; 2.1.10; 2.1.19.1), ГОСТ 12.2.063-81 (П.П. 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1), ГОСТ 9544-75 (П.П. 2,5), ГОСТ 356-80 (П.П. 5; 6)","ТОВ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ', 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРИНА, 12, ОФIС 12, КОД ЄДРПОУ 30521500     (ВИРОБНИЦТВО ЗА АДРЕСОЮ: 08330, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н. С.ДУДАРКIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1-А)","28.13.14-80.00"]
["UA 1.151.0016156-16","ВГ349822","2016-03-22","2017-03-21","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","РУШНИЦI МИСЛИВСЬКI 'FAUSTY STEFANO' МОДЕЛI: 'PROGRESS' BLACK, 'PROGRESS' NICKEL, 'PROGRESS' SYNTHETIC, 'PROGRESS LX', 'CONRAD', 'VOLO MCH' 12 КАЛIБРУ,'PROGRESS LX' 20 КАЛIБРУ, НОМЕРА ЗГIДНО ДОДАТКУ.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'FAUSTI STEFANO S.R.L.' VIA MARTIRI DELL'INDIPENDENZA, 70, MARCHENO V.T. - 25060 BRESCIA - ITALYA (IТАЛIЯ).",null,"9303"]
["UA 1.013.0016157-16","ВГ526469","2016-03-22","2018-03-21","Державне госпрозрахункове підприємство сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання (ДГП СВЦОО)","ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОТЕХНIЧНЕ: ПУНКТИ ТЕПЛОВI МОДУЛЬНI ТИПIВ: МТП-ГВ1-Х-(50-4000), МТП-ГВ2-Х-(50-4000),  МТП-ОЗ-Х-(50-1000), МТП-ОН-Х-(50-4000), МТП-ОП-ВХ-(50-1500), МТП-ГВП-ВХ-(50-1000), МТП-ПН-(25-300) (ПРОМИСЛОВI)  (7 ТИПIВ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ IЕС 60335-1:2004; ГОСТ 12.2.003-91 (П.П. 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.7; 2.1.10; 2.1.19.1), ГОСТ 12.2.063-81 (П.П. 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1), ГОСТ 9544-75 (П.П. 2, 5), ГОСТ 356-80 (П.П. 5; 6)","ТОВ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ', 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРИНА, 12, ОФIС 12, КОД ЄДРПОУ 30521500    (ВИРОБНИЦТВО ЗА АДРЕСОЮ: 08330 КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н. С.ДУДАРКIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1-А)","28.25.11-30.00"]
["UA 1.181.0016158-16","ВГ630065","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В2] [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0016159-16","ВГ620465","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0016160-16","ВГ620469","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0016161-16","ВГ620466","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0016162-16","ВГ620470","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0016163-16","ВГ620471","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0016164-16","ВГ622470","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, РЕГЛАМЕНТ EC 715/2007 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''AUTOMOBILES CITROEN'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0016165-16","ВГ625626","2016-03-22","2017-02-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0016166-16","ВГ622471","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FORD'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0016167-16","ВГ626022","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B2('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0016168-16","ВГ615140","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA LEAD 100, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.044.0016169-16","ВГ427890","2016-03-22","2016-09-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОБУС А-075 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К.","ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24)","ВАТ 'СТРИЙ АВТО', УКРАЇНА.",null,"8702"]
["UA 1.193.0016170-16","ВГ620472","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0016171-16","ВГ615141","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA REBEL 250, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'HONDA MOTOR CO. LTD', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.186.0016172-16","ВГ625625","2016-03-22","2017-02-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010,                                                                                                             П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0016173-16","ВГ615142","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA YZFR6, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'YAMAHA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.174.0016174-16","ВГ615143","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSXR 750, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01 (П. 5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01 РОЗДIЛИ 5, 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02 (П. 5.1.2, 5.2)","'SUZUKI MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",".  .     .","8711"]
["UA 1.170.0016175-16","ВГ602384","2016-03-22","2018-03-21","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","БЛОКИ ДВЕРНI ДЕРЕВ'ЯНI ТА МДФ ВНУТРIШНI З НОМЕРАМИ МОДЕЛЕЙ ВIД 1 ДО 165","ДСТУ Б В.2.6-99:2009 'КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД. БЛОКИ ДВЕРНI  ДЕРЕВ'ЯНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ (EN 14357-1:2006, NEQ)', ПП. 5.2.2-  5.2.7, 5.2.10, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6.1, 5.3.7, 5.5.4; ДБН В.2.6-31:2006 ПП. 2.2, 5 (ТАБЛ. 7)","ТОВ 'ФАБРИКА ВIКОН 'ОКЕАН', 10005, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, БУД. 92, КОД ЄДРПОУ 34216352. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 13","20.30.1"]
["UA 1.021.0016176-16","ВГ590902","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СВIТЛОФОРИ ТРАНСПОРТНI МОДЕЛЕЙ T1.1 - T1.6, T1.13 - T1.15, Т3.1, Т3.2, Т5.1, Т7.1 - Т7.4; СВIТЛОФОРИ ПIШОХIДНI МОДЕЛЕЙ П1.1, П1.2","ДСТУ 4092-2002 (ВСIМ ВИМОГАМ); ДСТУ IEC 60598-1:2014 (П.П. 2 - 5, 7 - 15); ДСТУ EN 61547:2014 (П.П. 4 - 6); ДСТУ EN 55015:2014 (П. 4); ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (П.П. 6 - 7); ДСТУ EN 61000-3-3:2014 (П. 4)","ФIРМА 'SWARCO FUTURIT', MUHLGASSE 86, A-2380 PERCHTOLDSDORF, AUSTRIA, АВСТРIЯ",null,"8531"]
["UA 1.173.0016177-16","ВГ618452","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП VAN-ECK DA 20 2, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'VAN-ECK', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.173.0016178-16","ВГ618453","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП ADIGE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'ADIGE SRL', IТАЛIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0016179-16","ВГ618451","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.059.0016180-16","ВГ618963","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КИЛИМОВI ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПIДЛОГИ У РУЛОНАХ ТА ПЛИТКАХ IЗ ПОЛIАМIДНИХ  ТА ПОЛIПРОПIЛЕНОВИХ ВОЛОКОН","ДСТУ EN14041:2009'ПОКРИВИ  НА ПIДЛОГУ ПРУЖНI, ТЕКСТИЛЬНI ТА ЛАМIНОВАНI.ОСНОВНI ХАР-КИ'ЗА ПОКАЗН:ЗМIНА ЛIНIЙНИХ РОЗМIРIВ,  ОБ'ЄМНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПIР, ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ; ДБН В.1.1-7-2002 П.П. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ( ДЛЯ ПОК-ТЯ З ПОЛIПРОП. ВОЛОК.-ДСТУБ В.1.1-2-97( ГОСТ30402-96)П.5.1(ПОМIРНО ЗАЙМИСТI МАТ-ЛИ-В2); ДСТУ БВ.2.7-70-98(ГОСТ 30444-97)П 5.1(МАТ-ЛИ ЛОКАЛЬНО ПОШИРЮЮТЬ ПОЛУМ`Я-РП2); ГОСТ12.1.044-89 П.2.16.2( МАТ-ЛИ ПОМIРНО НЕБЕЗПЕЧНI-Т2); ДЛЯ ПОКР-ТЯ З ПОЛIАМ. ВОЛОК.-ДСТУ БВ.1.1-2-97( ГОСТ30402-96)П.5.РНО ЗАЙМИСТI МАТ-ЛИ-В2);ДСТУБВ.2.7-70-98(ГОСТ 30444-97) П 5.1( МАТЕР, ЩО НЕ ПОШИР.ПОЛУМ-РП1);ДСТУБВ.2.7-95(ГОСТ30224-94)П.5.3МАТ.ПОМIРНОЇГОРЮЧГ2); ГОСТ12.1.044-89П2.14.2 МАТ. З ПОМIР. ДИМОУТВОРЮВ. ДАТН.-Д2);ГОСТ12.1.044-89П.2.16.2 ( МАТ.ПОМIР.НЕБЕЗПЕЧТ2)","'CONDOR COMPANY', RANDWEG 14, 8061 RW, HESSELT, THE NETHERLANDS,  НIДЕРЛАНДИ ( ФАБРИКА 'CONDOR CARPETS B.V.', RANDWEG 14, 8061 RW, HESSELT, THE NETHERLANDS,  НIДЕРЛАНДИ ТА ФАБРИКА 'VEBE FLOORCOVERINGS B.V.'INSLAG 12, 8281JV, GENEMUIDEN, THE NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ)",null,"5703  5 704"]
["UA 1.187.0016181-16","ВГ625843","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA DRAGSTAR 400 VH01J, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖ-ЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA MOTOR CO., LTD.', ЯПОНIЯ",null,"8711 30 39"]
["UA 1.181.0016182-16","ВГ630066","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","КВАДРОЦИКЛ MOTOLEADER ML XXX, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01,   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02,   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №9-06,   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №10-02","'ZHEJIANG CHAOZHONG INDUSTRIAL CO LTD', CHANGCHENG INDUSTRIAL AREA, DONGCHENG STREET, 321300 YONGKANG CITY ZHEJAING PR, КИТАЙ",null,"8711"]
["UA 1.181.0016183-16","ВГ630067","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS DOMINATOR 88SL, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86 (Р.1-4, 7, 8); ГОСТ 12.2.120-88 (Р.1, 3); ДСТУ EN 632-2001, ДСТУ 2189-93 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'CLAAS', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.162.0016184-16","ВГ612950","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ MOTOLEADER ML250CRF, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 41-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02","'ZHEJIANG CHAOZHONG INDUSTRIAL CO LTD', CHANGCHENG INDUSTRIAL AREA, DONGCHENG STREET, 321300 YONGKANG CITY ZHEJAING PR, КИТАЙ",null,"8711"]
["UA 1.184.0016185-16","ВГ460666","2016-03-22","2017-03-17","ТОВ \"\"ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ\"\"","СТАБIЛIЗАТОРИ НАПРУГИ ТИПIВ СНИ1, СНИ3, ТОРГОВОЇ МАРКИ IЕК","ДСТУ IEC 60335-1:2004 Р.6-30; ДСТУ CISPR 14-2:2007 Р.5; ДСТУ IEС 61000-3-2:2004 П.5, 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2004 П.5","'JONCHN ELECTRICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO, LTD', JONCHN MANSION, SHANGYUAN .INDL.ZONE, LIUSHI, WENZHOU, КИТАЙ",null,"8504"]
["UA 1.187.0016186-16","ВГ625973","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП МОДЕЛI ВЕСТТ-975310, ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РIЗНОМАНIТНОЇ ТЕХНIКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00.","ТОВ 'ВЕСТТ-АС', М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 5-А, КОД ЄДРПОУ 36435021.","29.20.23"]
["UA 1.182.0016187-16","ВГ311414","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","НАФТОПРОДУКТИ - ОЛИВИ МОТОРНI МАРКИ BARDAHL: BARDAHL XTC C60 10W40, BARDAHL TECHNOS MSAPS 5W40 EXCEED, BARDAHL TECHNOS C60 5W30","ТУ У 19.2-30427998-004:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI 'УНК'. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ЗМIНИ №1-2015 ВIД 14.02.2015 Р., №2:2016 ВIД 29.02.2016 Р., П.П 1-8,10 ТАБЛ. №1-3,5,6.","'S.A.D.A.P.S. BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS S.A.', RUE DU MONT DES CARLIERS  3, ZI TOURNAI OUEST 2, B-7522 TOURNAI, БЕЛЬГIЯ; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 'MAROIL S.R.L.',  LOCALITА PONTE ALLA CILIEGIA - 55011 MARGINONE - ALTOPASCIO (LUCCA), IТАЛIЯ",null,"3403"]
["UA 1.174.0016188-16","ВГ622473","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, РЕГЛАМЕНТ EC 715/2007 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FORD'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0016189-16","ВГ625004","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БАЛОНИ ДЛЯ АЗОТУ, ЄМКIСТЮ 400 Л, З РОБОЧИМ ТИСКОМ 200КГС/СМ2, ДIАМЕТР 465 ММ, БЕЗШОВНI, ВИКОНАННЯ № 2 (ДВУХГОРЛОВI З ВНУТРIШНЬОЮ РIЗЬБОЮ)","ГОСТ 9731-79 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ОАО 'ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД', 623112, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ТОРГОВАЯ, 1, РОСIЯ",null,"7311"]
["UA 1.174.0016190-16","ВГ622367","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.'', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0016191-16","ВГ311413","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ТМ 'KOGAST SYSTEMI D.O.O' ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ (ЗГIДНО ДОДАТКУ, 6 СЕРIЙ)","ДСТУ EN 60204-1:2014; ДСТУ EN 1672-2:2014; ДСТУ IЕС 61000-6-1:2007; ДСТУ IЕС 61000-6-3:2007; ДСТУ IЕС 60335-2-38:2010; ДСТУ IЕС 60335-2-39:2010; ДСТУ IЕС 60335-2-36:2010","'KOGAST SYSTEMI D.O.O', ADAMICEVA C. 36, SI-1290 GROUSPLJE, SLOVENIJA, СЛОВЕНIЯ",null,"8419"]
["UA 1.187.0016192-16","ВГ625972","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TIGUAN, Б/К.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1 - 5.4; 6.1.2; 6.2 - 6.4; 6.5.1; 6.6 - 6.8; 6.10; 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.193.0016193-16","ВГ620473","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0016194-16","ВГ600406","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'CITROEN JUMPER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.190.0016195-16","ВГ611801","2016-03-22","2021-03-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","АРМАТУРА ПРОМИСЛОВА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДIВ ВОДИ ТА ГАЗУ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'DUKER': ЗАСУВКИ, ПОВОРОТНО-ДИСКОВI ЗАТВОРИ, ВЕНТИЛI, КЛАПАНИ, ПОЖАРНI ГИДРАНТИ","ГОСТ 11823-91, П.1.3-1.7;2.1-2.3; 2.5;2.7;2.8;2.11;2.13;2.15; ГОСТ 12.2.063-81,П.1.1-1.5; ДСТУ ГОСТ 5762:2004, П.4.7, 5.1.1,5.1.4.6, 5.1.4.7,5.1.4.9-5.1.4.11; ГОСТ 12893-83, П.2.1-2.5; 3.5; 3.7; 3.9;3.11; 3.17","'DUKER GMBH & CO. KGAA' HAUPTSTRABE 39-41. D-63846-LAUFACH, НIМЕЧЧИНА",null,"8481"]
["UA 1.038.0016196-16","ВГ600405","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'MERCEDES-BENZ SPRINTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.190.0016197-16","ВГ611802","2016-03-22","2021-03-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ФIТИНГИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'DUKER' З ЧАВУНУ ВIД DN 40 ДО DN 1200, ВИКОРИСТОВУВАНI У СИСТЕМАХ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПIД ТИСКОМ","ГОСТ 11823-91, П.1.3-1.7;2.1-2.3; 2.5;2.7;2.8;2.11;2.13;2.15; ГОСТ 12.2.063-81,П.1.1-1.5; ДСТУ ГОСТ 5762:2004, П.4.7, 5.1.1,5.1.4.6, 5.1.4.7,5.1.4.9-5.1.4.11; ГОСТ 12.2003-91, П.2.1.7","'DUKER GMBH & CO. KGAA' HAUPTSTRABE 39-41. D-63846-LAUFACH, НIМЕЧЧИНА",null,"7307"]
["UA 1.199.0016198-16","ВГ613158","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16,6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 715/2007 ЄВРО5","'NISSAN EUROPE', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8703 31 90 10"]
["UA 1.199.0016199-16","ВГ613161","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),    ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 (F) ЄВРО5","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 32 90 10"]
["UA 1.193.0016200-16","ВГ620475","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.190.0016201-16","ВГ611796","2016-03-22","2021-03-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА: ЗАСУВКИ ЧАВУННI ТА СТАЛЕВI, З УМОВНИМ ПРОХОДОМ DN, ММ 50-1600; ТИСКОМ РУ, МПА 0,16-38; ТЕМПЕРАТУРОЮ ЕКСПЛУАТАЦIЇ Т ГРАД. С 110/565,  ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ТРУБОПРОВОДАХ ХОЛОДНОГО И ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ПАРОПРОВОДАХ, НАФТОПРОВОДАХ, ГАЗОПРОВОДАХ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81; ДСТУ ГОСТ 5762:2004; ТУ У 28.1-21922637-002:2013 'АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА. ЗАСУВКИ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ТОВ 'ЗЕНIТ', УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ПАРТИЗАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА 25, КОД ЄДРПОУ 21922637, НА ВИРОБНИЧIЙ ПЛОЩI: ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПЕТРИКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛИЗАВЕТIВКА, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА 5-А","28.14.1"]
["UA 1.174.0016202-16","ВГ622474","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, РЕГЛАМЕНТ EC 715/2007 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0016203-16","ВГ620474","2016-03-22","2016-09-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0016204-16","ВГ622818","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); РЕГЛАМЕНТ ЄС 715/2007 (РIВЕНЬ ВИМОГ 'ЄВРО-5'); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0016205-16","ВГ622819","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); РЕГЛАМЕНТ ЄС 715/2007 (РIВЕНЬ ВИМОГ 'ЄВРО-5'); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0016206-16","ВГ622475","2016-03-22","2017-03-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''FORD'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0016207-16","ВГ622820","2016-03-22","2016-09-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧIП MONTEX, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ))","'MONTEX S.R.O.', ЧЕХIЯ",null,"8716"]
["UA 1.181.0016208-16","ВГ630068","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-06 [''ЄВРО-5''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'FIAT AUTO S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.044.Х000751-16","ВГ464781","2016-03-22","2017-09-17","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВАФЛI З ЖИРОВОЮ НАЧИНКОЮ:'ВАФЛI З ВАНIЛЬНИМ СМАКОМ'","ДСТУ 4033-2001 'ВАФЛI. ЗТУ', П. 4.2.3, П 4.2.11, П. 4.2.12, П. 4.2.13, МБВ 5061-89, ГН 6.6.1.1 -130:2006","ПАТ 'РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА' М.РIВНЕ, ВУЛ.ХМIЛЬНА, 30, 33001 УКРАЇНА,    КОД ЄДРПОУ 00382214","10.72.12.","1905"]
["UA 1.178.Х000752-16","ВГ622812","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ВИНО ВИНОГРАДНЕ НАТУРАЛЬНЕ СУХЕ ЧЕРВОНЕ КЛО ЛЯ КУТАЛЬ / CLOS LA COUTALE","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 4806:2007; МБТ I СН 5061-89; ГН 6.6.1.1-130-2006; ВИСНОВКУ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ ВIД 02.04.2013Р. № 05.03.02-03/21596","'E.U.R.L BERNEDE ET FILS', LE CAILLAU 46700 VIRE SUR LOT, ФРАНЦIЯ",null,"2204"]
["UA 1.178.Х000753-16","ВГ622813","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ВИНА ВИНОГРАДНI IГРИСТI, НАПIВIГРИСТI В АСОРТИМЕНТI 9 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ НА 1 СТОР.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 4807:2007; МБТ I СН 5061-89; ГН 6.6.1.1-130-2006","'BORTOLOMIOL SPA', VIA GARIBALDI. 142 - 31049 VALDOBBIADENE (TV), IТАЛIЯ",null,"2204"]
["UA 1.178.Х000754-16","ВГ622814","2016-03-22","2017-03-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ВИНА ВИНОГРАДНI НАТУРАЛЬНI В АСОРТИМЕНТI 10 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ НА 1 СТОР.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 4806:2007; МБТ I СН 5061-89; ГН 6.6.1.1-130-2006; ВИСНОВКУ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ ВIД 26.09.2013Р. № 05.03.02-03/87267","'GERARDO CESARI SPA', VIA L. CIOCCA 35, QUINZANO - BS, 25027, IТАЛIЯ",null,"2204"]
["UA 1.020.Х000755-16","ВГ576524","2016-03-22","2017-03-20","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГОРIЛКА ГРУЗИНСЬКА ВИНОГРАДНА: ЧАЧА, 43%","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ № 05.03.02-03/54694 ВIД 29.08.14, МБТ И СН 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","АТ 'ШАТО МУХРАНИ', МЦХЕТА, С. МУХРАНI, ГРУЗIЯ",null,"2208 20"]
["UA 1.003.Х000756-16","ВГ624514","2016-03-22","2016-11-20","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ГОРIЛКА 'ABSOLUTR ELYX', ГОРIЛКА АРОМАТИЗОВАНА 'ABSOLUTR MANGO'","ДСТУ 4256:2003 'ГОРIЛКИ ТА ГОРIЛКИ ОСОБЛИВI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП.4.1.2, 4.1.7, МБТ 5061-89 'МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И САНИТАРНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-ТОВ' ВIД 01.08.89 П.8.3, ГН 6.6.1.1-130-2006 'ДОПУСТИМI РIВНI ВМIСТУ РАДIОНУКЛIДIВ 137CS I 90SR У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТНIЙ ВОДI' ВIД 17.07.2006","ПIДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК 'THE ABSOLUT COMPANY AB' ('КОМПАНIЯ АБСОЛЮТ АБ') АДРЕСА: ШВЕЦIЯ,  ARSTAANGSVAGEN 19A, STOCKHOLM 11797 (ВУЛ. АРСТААНГСВАГЕН 19А, М. СТОКГОЛЬМ 11797), \\n АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: PO BOX 83, KOPMANNAGATAN 29, SE-29622 AHUS ('А/С 83, ВУЛ.КОПМАННАГАТАН 29, М.АХУС 29622), ШВЕЦIЯ",null,"2208 60 2208 90"]
["UA 1.037.Х000757-16","ВГ556935","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ: ВИНОГРАДНИЙ ЦУКОР 'ДЕКСТРОМЕД'   Т.М. 'РЕМЕДIЯ'","ВИСНОВКУ САНЕПIДЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ №05.03.02-03/5592 ВIД 25.02.2016Р.,МБТ5061-89, ГН6.6.1.1-130-2006( ТОКСИЧНI ЕЛЕМЕНТИ ,МIКОТОКСИНИ ,ПЕСТИЦИДИ ,РАДIОНУКЛIДИ)","ФIРМА 'ESHBAL FUNCTIONAL FOOD LTD', KIBBUTZ MA'ANIT 3785500, IЗРАЇЛЬ",null,"1702"]
["UA 1.037.Х000758-16","ВГ556934","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ- ПРОДУКТИ ПРИКОРМУ: КАШI РОЗЧИННI БЕЗМОЛОЧНI  Т.М. 'РЕМЕДIЯ' (ЗГIДНО ДОДАТКУ 5  НАЙМЕНУВАНЬ)","ВИСНОВКУ САНЕПIДЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ №05.03.02-03/5593 ВIД 25.02.2016Р., МБТ5061-89, ГН6.6.1.1-130-2006( ТОКСИЧНI ЕЛЕМЕНТИ ,МIКОТОКСИНИ ,ПЕСТИЦИДИ МIКРОБIОЛОГIЧНI ПОКАЗНИКИ ,РАДIОНУКЛIДИ)","ФIРМА 'ESHBAL FUNCTIONAL FOOD LTD', KIBBUTZ MA'ANIT 3785500, IЗРАЇЛЬ",null,"1901"]
["UA 1.035.Х000759-16","ВГ590575","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МОЛОКО КОРОВ'ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТIВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ","ДСТУ 3662-97 П.П. 4-5","ТОВ 'АГРОФIРМА 'МАЯК', УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., СМТ. КОТЕЛЬВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 320, КОД ЄДРПОУ 32460293","01.41.20"]
["UA 1.162.Х000760-16","ВГ608000","2016-03-22","2016-08-03","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ВОЛОСЬКИЙ ГОРIХ ЧИЩЕНИЙ ТА ЧАСТИНИ З НЬОГО (ПОЛОВИНКА, ЧВЕРТЬ, ВОСЬМУШКА)","МБТ И СН 5061-89 (П. 5.2.1)","ТОВ 'ЕКСПОНОВА',УКРАЇНА, 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, 7, ОФ. 4","01.25.35","0802 32 00"]
["UA 1.094.Х000761-16","ВГ318466","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","РИБА МОРОЖЕНА: ОСЕТР РОСIЙСЬКИЙ","МБТ 5061-89, ДСАНПIН 8.1.2.3.4.-000-2001(ПЕСТИЦИДИ),   ГН 6.6.1.1-130-2006(ЦЕЗIЙ-137, СТРОНЦIЙ-90)","'DESIETRA GMBH'( DE-HE EFB 028-EG) KRUPPSTRASSE 5, D-36041 FULDA, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"0303"]
["UA 1.049.Х000762-16","ВГ120249","2016-03-22","2017-03-09","ДП \"\"КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ СУХАРНI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ГРIНОЧКИ ДОМАШНI' В АСОРТИМЕНТI: ДОМАШНI ГРIНОЧКИ З ЧАСНИКОМ, ДОМАШНI ГРIНОЧКИ З СIЛЛЮ, ДОМАШНI ГРIНОЧКИ З КРОПОМ, ДОМАШНI ГРIНОЧКИ З ЦИБУЛЕЮ, ДОМАШНI ГРIНОЧКИ З ТОМАТОМ ТА БАЗИЛIКОМ, ДОМАШНI ГРIНОЧКИ З АДЖИКОЮ","ТУ У 15.8-01753776-147-2004 'ВИРОБИ СУХАРНI СУХАРИКИ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 2.3.3 ТАБЛ. 3, МБТ 5061-89 (МIКОТОКСИНИ)","ФОП ЛЕВЧЕНКО ЄВГЕН IЛЛАРIОНОВИЧ, ВУЛ. СРIБНОКIЛЬСЬКА, 14/281, М. КИЇВ, УКРАЇНА, IПН: 2992717458","10.72.11"]
["UA 1.020.Х000763-16","ВГ576528","2016-03-22","2017-03-21","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КРОХМАЛЬ КАРТОПЛЯНИЙ СОРТУ 'ЕКСТРА' ТА ВИЩОГО СОРТУ","(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ 4286:2004 'КРОХМАЛЬ КАРТОПЛЯНИЙ. ТУ', МБВ И СН 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ВИМАЛ', 16331, ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛ., КУЛИКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ДРОЗДIВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 70, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 14037, ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. IНСТРУМЕНТАЛЬНА, 5","10.62.11"]
["UA 1.022.Х000764-16","ВГ617485","2016-03-22","2018-03-11","ДП \"\"ВIННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СИР ТВЕРДИЙ 'МААЗДАМ' 45 % ЖИРНОСТI, КРУГЛИЙ;  СИР ТВЕРДИЙ 'КОРОЛIВСЬКИЙ' 45 % ЖИРНОСТI БРУСКОВИЙ","ТУ У 15.5-26519426-007:2005 'СИРИ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', МБТ № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","ТОВ 'ХМIЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 'МОЛОЧНИЙ ВIЗИТ',  ВIННИЦЬКА ОБЛ., М. ХМIЛЬНИК, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА, 2  КОД ЄДРПОУ 38030199","10.51.40"]
["UA 1.022.Х000765-16","ВГ617486","2016-03-22","2018-03-11","ДП \"\"ВIННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРОДУКТ МОЛОКОВМIСНИЙ СИРНИЙ ТВЕРДИЙ 'РУСЬКИЙ' З МАСОВОЮ ЧАСТКОЮ ЖИРУ В СУХIЙ РЕЧОВИНI 50 %; ПРОДУКТ МОЛОКОВМIСНИЙ СИРНИЙ ТВЕРДИЙ 'ГОЛЛАНДIЯ' З МАСОВОЮ ЧАСТКОЮ ЖИРУ В СУХIЙ РЕЧОВИНI 45 %","ТУ У 15.8-24934992-012:2008 'ПРОДУКТИ МОЛОКОВМIСНI СИРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ', МБТ № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","ТОВ 'ХМIЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 'МОЛОЧНИЙ ВIЗИТ',  ВIННИЦЬКА ОБЛ., М. ХМIЛЬНИК, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА, 2  КОД ЄДРПОУ 38030199","10.89.19"]
["UA 8.044.01.00049-16","АГ078112","2016-03-22","2016-06-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ МАРКИ СПБТ ТА ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001",null,"ОАО 'УРАЛОРГСИНТЕЗ',  617761, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ОЛЬХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 8.033.01.Х0028-16","АГ078528","2016-03-22","2017-02-23","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДИСТИЛЯТ ВИННИЙ  (СПИРТ КОНЬЯЧНИЙ ) 3-Х РIЧНОЇ ВИТРИМКИ, ОБ'ЄМНА ДОЛЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ 67,0% ОБ.,  ПАРТIЯ 28,  ТЕХНIЧНИМ ВИМОГАМ НА IМПОРТНI КОНЬЯЧНI СПИРТИ КД У 00011050-15.91.10-5:2009 ВIД 19.11.2009Р., ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ № 05.03.02-03/15912 ВIД 16.04.2015Р.",null,"ПИК ВКЗ 'ЗОЛОТОЙ АИСТ' ООО, МОЛДОВА, Г. ТВАРДИЦА, УЛ. ГАГАРИНА, 34",null,"2208 20"]
["UA 8.033.01.Х0029-16","АГ078527","2016-03-22","2017-02-23","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДИСТИЛЯТ ВИННИЙ  (СПИРТ КОНЬЯЧНИЙ ) 5-ТИ РIЧНОЇ ВИТРИМКИ, ОБ'ЄМНА ДОЛЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ 66,4% ОБ.,  ПАРТIЯ 29,  ТЕХНIЧНИМ ВИМОГАМ НА IМПОРТНI КОНЬЯЧНI СПИРТИ КД У 00011050-15.91.10-5:2009 ВIД 19.11.2009Р., ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ № 05.03.02-03/15912 ВIД 16.04.2015Р.",null,"ПИК ВКЗ 'ЗОЛОТОЙ АИСТ' ООО, МОЛДОВА, Г. ТВАРДИЦА, УЛ. ГАГАРИНА, 34",null,"2208 20"]