{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 25.01.2016"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.016.0002566-16","ВГ550589",1,"ГЄ106224","Перелiк вимог пожежної безпеки до продукцiї: 1) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 \"Iзольованi проводи та кабелi. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування\", п. 4.36 г ДБН В.2.5-23:2010 \"Iнженерне обладнання будинкiв i споруд. Проектування електрообладнання об'єктiв цивiльного призначення\", згiдно з ДСТУ 4216:2003 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого iзольованого проводу або кабелю (IЕС 60332-1:1993, MOD)\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я поодиноко прокладеного кабелю (клас - стiйкий); 2) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4237-3-22:2004 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводiв або кабелiв, прокладених у пучках. Категорiя A (IEC 60332-3-22:2000, MOD\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я кабелем, що прокладений у пучках (категорiя А, клас - стiйкий); 3) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 \"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения\" щодо токсичностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Тк3); 4) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час тлiння його неметалевих елементiв (клас - ДТк1); 5) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4367-2:2004 \"Вимiрювання густини диму, що утворюється пiд час згоряння кабелiв у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги (IEC 61034-2:1997, MOD)\" щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час його полуменевого горiння (клас - ДПк2); 6) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ IEC 60754-1-2002 \"Випробовування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. Частина 1. Визначання кiлькостi галогеноводнiв (IEC 60754-1:1994, IDT)\" та ДСТУ IEC 60754-2:2006 \"Випробування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. Частина 2. Визначення ступеня кислотностi газiв вимiрюванням водневого показника pH та питомої електропровiдностi (IEC 60754-2:1991, IDT)\" щодо корозiйної активностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Кк2). Усього: 6 (шiсть) позицiй\\"]
[2,"UA 1.016.0002646-16","ВГ550588",1,"ГЄ106223","Перелiк вимог пожежної безпеки до продукцiї: 1) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 \"Iзольованi проводи та кабелi. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування\", п. 4.36 г ДБН В.2.5-23:2010 \"Iнженерне обладнання будинкiв i споруд. Проектування електрообладнання об'єктiв цивiльного призначення\", згiдно з ДСТУ 4216:2003 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого iзольованого проводу або кабелю (IЕС 60332-1:1993, MOD)\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я поодиноко прокладеного кабелю (клас - стiйкий); 2) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4237-3-22:2004 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводiв або кабелiв, прокладених у пучках. Категорiя A (IEC 60332-3-22:2000, MOD\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я кабелем, що прокладений у пучках (категорiя А, клас - стiйкий); 3) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 \"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения\" щодо токсичностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Тк3); 4) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час тлiння його неметалевих елементiв (клас - ДТк1); 5) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4367-2:2004 \"Вимiрювання густини диму, що утворюється пiд час згоряння кабелiв у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги (IEC 61034-2:1997, MOD)\" щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час його полуменевого горiння (клас - ДПк2); 6) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ IEC 60754-1-2002 \"Випробовування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. Частина 1. Визначання кiлькостi галогеноводнiв (IEC 60754-1:1994, IDT)\" та ДСТУ IEC 60754-2:2006 \"Випробування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. "]
[3,"UA 1.016.0002646-16","ВГ550588",1,"ГЄ106223","Частина 2. Визначення ступеня кислотностi газiв вимiрюванням водневого показника pH та питомої електропровiдностi (IEC 60754-2:1991, IDT)\" щодо корозiйної активностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Кк2). 7) п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010, п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7-2008 \"Система забезпечення надiйностi та безпеки будiвельних об'єктiв. Основнi вимоги до будiвель i споруд. Пожежна безпека\" згiдно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005 \"Захист вiд пожежi. Електричнi кабельнi лiнiї. Метод випробувань на вогнестiйкiсть\", NEQ (DIN 4102-12:1998-11 \"Fire behaviour of building materials and building components - Part 12: Circuit integrity maintenance of electric cable systems; requirements and testing\" (Характеристики горiння будiвельних матерiалiв та конструкцiй. Частина 12: Збереження функцiональностi електричних кабельних лiнiй. Вимоги i перевiрка)) щодо межi (класу) вогнестiйкостi кабельних лiнiй P 90/ Р 30: \" спроможнiсть кабельної лiнiї з кабелем марки NHXH FE180/E90, що прокладений у кабельних металевих оцинкованих лотках типу \"КСОР\", виробництва фiрми \"BAKS\" (Польща), зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 90 хвилин. Крок пiдтримуючих елементiв 1 200 мм; \" спроможнiсть кабельних лiнiй з кабелем марки NHXH FE180/E90, що прокладений у кабельних металевих оцинкованих лотках типу \"SKS\", виробництва фiрми \"OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG\" (Нiмеччина), зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 90 хвилин. Крок пiдтримуючих елементiв 1 200 мм. \" спроможнiсть кабельної лiнiї з кабелем марки NHXH FE180/E30, що прокладений у кабельних металевих оцинкованих лотках типу \"КСОР\", виробництва фiрми \"BAKS\" (Польща), зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 30 хвилин. Крок пiдтримуючих елементiв 1 200 мм; \" спроможнiсть кабельних лiнiй з кабелем марки NHXH FE180/E30, що прокладений у кабельних металевих оцинкованих лотках типу \"SKS\", виробництва фiрми \"OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG\" (Нiмеччина), зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 30 хвилин. Крок пiдтримуючих елементiв 1 200 мм. Усього: 7 (сiм) позицiй\\"]
[4,"UA 1.016.0002650-16","ВГ550590",1,"ГЄ106231","Перелiк вимог пожежної безпеки до продукцiї: 1) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 \"Iзольованi проводи та кабелi. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування\", п. 4.36 г ДБН В.2.5-23:2010 \"Iнженерне обладнання будинкiв i споруд. Проектування електрообладнання об'єктiв цивiльного призначення\", згiдно з ДСТУ 4216:2003 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого iзольованого проводу або кабелю (IЕС 60332-1:1993, MOD)\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я поодиноко прокладеного кабелю (клас - стiйкий); 2) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4237-3-22:2004 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводiв або кабелiв, прокладених у пучках. Категорiя A (IEC 60332-3-22:2000, MOD\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я кабелем, що прокладений у пучках (категорiя А, клас - стiйкий); 3) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 \"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения\" щодо токсичностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Тк3); 4) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час тлiння його неметалевих елементiв (клас - ДТк1); 5) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4367-2:2004 \"Вимiрювання густини диму, що утворюється пiд час згоряння кабелiв у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги (IEC 61034-2:1997, MOD)\" щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час його полуменевого горiння (клас - ДПк2); 6) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ IEC 60754-1-2002 \"Випробовування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. Частина 1. Визначання кiлькостi галогеноводнiв (IEC 60754-1:1994, IDT)\" та ДСТУ IEC 60754-2:2006 \"Випробування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. "]
[5,"UA 1.016.0002650-16","ВГ550590",1,"ГЄ106231","Частина 2. Визначення ступеня кислотностi газiв вимiрюванням водневого показника pH та питомої електропровiдностi (IEC 60754-2:1991, IDT)\" щодо корозiйної активностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Кк2). 7) п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010, п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7-2008 \"Система забезпечення надiйностi та безпеки будiвельних об'єктiв. Основнi вимоги до будiвель i споруд. Пожежна безпека\" згiдно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005 \"Захист вiд пожежi. Електричнi кабельнi лiнiї. Метод випробувань на вогнестiйкiсть\", NEQ (DIN 4102-12:1998-11 \"Fire behaviour of building materials and building components - Part 12: Circuit integrity maintenance of electric cable systems; requirements and testing\" (Характеристики горiння будiвельних матерiалiв та конструкцiй. Частина 12: Збереження функцiональностi електричних кабельних лiнiй. Вимоги i перевiрка)) щодо межi (класу) вогнестiйкостi кабельних лiнiй P 90/ Р 30: \" спроможнiсть кабельної лiнiї з кабелем марки JE-H(St)H Bd FE180/E30-Е90, що прокладений у кабельних обоймах типу \"КSA\", виробництва фiрми \"BAKS\" (Польща), зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 90 хвилин. Крок крiплення 300 мм; \" спроможнiсть кабельних лiнiй з кабелем марки JE-H(St)H Bd FE180/E30-Е90, що прокладений у гвинтових розпiрних хомутах, виробництва фiрми \"OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG\" (Нiмеччина), зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 90 хвилин. Крок крiплення 300 мм. \" спроможнiсть кабельної лiнiї з кабелем марки JE-H(St)H Bd FE180/E30, що прокладений у кабельних обоймах типу \"КSA\", виробництва фiрми \"BAKS\" (Польща), зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 30 хвилин. Крок крiплення 300 мм; \" спроможнiсть кабельних лiнiй з кабелем марки JE-H(St)H Bd FE180/E30, що прокладений у гвинтових розпiрних хомутах, виробництва фiрми \"OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG\" (Нiмеччина) зберiгати функцiональнiсть (працездатнiсть) протягом 30 хвилин. Крок пiдтримуючих елементiв 300 мм. Усього: 7 (сiм) позицiй\\"]
[6,"UA 1.016.0002654-16","ВГ550587",1,"ГЄ106211","Перелiк вимог пожежної безпеки до продукцiї: 1) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 \"Iзольованi проводи та кабелi. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування\", п. 4.36 г ДБН В.2.5-23:2010 \"Iнженерне обладнання будинкiв i споруд. Проектування електрообладнання об'єктiв цивiльного призначення\", згiдно з ДСТУ 4216:2003 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого iзольованого проводу або кабелю (IЕС 60332-1:1993, MOD)\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я поодиноко прокладеного кабелю (клас - стiйкий); 2) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4237-3-22:2004 \"Випробовування електричних кабелiв в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводiв або кабелiв, прокладених у пучках. Категорiя A (IEC 60332-3-22:2000, MOD\" щодо стiйкостi до поширювання полум'я кабелем, що прокладений у пучках (категорiя А, клас - стiйкий); 3) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 \"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения\" щодо токсичностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Тк3); 4) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час тлiння його неметалевих елементiв (клас - ДТк1); 5) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ 4367-2:2004 \"Вимiрювання густини диму, що утворюється пiд час згоряння кабелiв у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги (IEC 61034-2:1997, MOD)\" щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час його полуменевого горiння (клас - ДПк2); 6) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, згiдно з ДСТУ IEC 60754-1-2002 \"Випробовування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. Частина 1. Визначання кiлькостi галогеноводнiв (IEC 60754-1:1994, IDT)\" та ДСТУ IEC 60754-2:2006 \"Випробування на гази, якi видiляються пiд час згоряння матерiалiв кабелiв. Частина 2. Визначення ступеня кислотностi газiв вимiрюванням водневого показника pH та питомої електропровiдностi (IEC 60754-2:1991, IDT)\" щодо корозiйної активностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Кк2). Усього: 6 (шiсть) позицiй\\"]
[7,"UA 1.021.0002336-16","ВГ514729",1,"ГЄ101902","Шкарпетки чоловiчi (розмiри 25, 27, 29, 31-33) зi складом сировини: бавовна - 70%; полiамiд - 30% бавовна - 80%; полiамiд - 20% бавовна - 90%; полiамiд - 10% бавовна - 85%; полiамiд - 10%; еластан - 5% бавовна-бамбук - 85%; полiамiд - 10%; еластан - 5% бавовна-бамбук - 80%; полiамiд - 15%; еластан - 5% бавовна - 100% вiскоза - 85%; полiамiд - 10%; еластан - 5% напiввовна - 85%; полiамiд - 10%; еластан - 5% напiввовна - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% Шкарпетки жiночi (розмiри 23-25) зi складом сировини: бавовна - 80%; полiамiд - 20% бавовна - 90%; полiамiд - 10% бавовна - 85%; полiамiд -10%; еластан - 5% бавовна-льон - 85%; полiамiд - 10%; еластан - 5% напiввовна - 85%; полiамiд - 10%; еластан - 5% напiввовна - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% ангорова пряжа - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% мiкрофiбра - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% мiкрофiбра - 100% полiамiд - 100% Гетри жiночi (розмiри 23-25) зi складом сировини: бавовна - 85%; полiамiд - 10 %; еластан - 5% напiввовна - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% Шкарпетки дитячi (розмiри 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22) зi складом сировини: бавовна - 100% бавовна - 85%; полiамiд - 10%; еластан - 5% бавовна - 80%; полiамiд - 15%; еластан - 5% ангорова пряжа - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% мiкрофiбра - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% напiввовна - 90%; полiамiд - 5%; еластан - 5% Всього: 4 позицiї\\"]
[8,"UA 1.021.0002503-16","ВГ514732",1,"ГЄ101903","Конструкцiя зовнiшнiх стiн iз фасадною теплоiзоляцiєю та опорядженням штукатуркою (система утеплення) ATLAS ROKER WM (код УКТ ЗЕД 6806): - клейова сумiш для плит iз мiнеральної вати ATLAS ROKER W-10; - клейова сумiш для плит iз мiнеральної вати i армувального шару ATLAS ROKER W-20; - клейова сумiш для плит iз мiнеральної вати i армувального шару ATLAS STOPTER K-50; - пiдкладочна штукатурна маса ATLAS CERPLAST; - пiдкладочна штукатурна маса пiд силiкатну штукатурку ATLAS SILKАТ ASX; - пiдкладочна штукатурна маса пiд силiконову штукатурку ATLAS SILKON ANX; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT SN; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT SN-MAL; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT DR; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT MN; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT PS; - силiкатна штукатурка ATLAS SILKAT N; - силiкатна штукатурка ATLAS SILKAT R; - силiконова штукатурка ATLAS SILKON N; - силiконова штукатурка ATLAS SILKON R; - силiкатно-силiконова штукатурка ATLAS; - акрилово-силiконова штукатурка ATLAS; - силiконова штукатурка ATLAS; - гiбридна штукатурка ATLAS TRE; - грунтувальний препарат пiд силiковану фарбу ATLAS ARKOL NX; - силiкатна фарба ATLAS ARKOL S; - силiконова фарба ATLAS ARKOL N; - грунтувальний препарат пiд силiкатну фарбу ATLAS ARKOL SX;\\"]
[9,"UA 1.021.0002503-16","ВГ514732",2,"ГЄ101904","- силiконова фарба ATLAS FASTEL NOVA; - силiконова фарба ATLAS SALTA; - армувальна сiтка AKE; - армувальна сiтка SSА; - армувальна сiтка ATLAS 150; - плита з мiнеральної вати; - дюбеля Конструкцiя зовнiшнiх стiн iз фасадною теплоiзоляцiєю та опорядженням "]
[10,"UA 1.021.0002503-16","ВГ514732",3,"ГЄ101905","- мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT SN-MAL; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT DR; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT MN; - мiнеральна штукатурка ATLAS CERMIT PS; - акрилова штукатурка ATLAS CERMIT R; - акрилова штукатурка ATLAS CERMIT N; - силiкатна"]
[11,"UA 1.030.0002668-16","ВГ559707",1,"ГЄ127622","Призначення Панель оптоволоконна фронтальна типiв ПО-ФСК-0(1,2)-С та ПО-ФСК-0(1,2)-К з оптичними розетками типу FC, SC, LС, ST, LSH(E2000), MT-RJ призначена для зрощування та комутацiї оптичних волокон та оптичних кабелiв зв'язку. Кiлькiсть та заводськi номери обладнання (загальна кiлькiсть 2000 шт.): - панелi фронтальнi типу ПО-ФСК-0(1,2)-С кiлькiстю 1500 шт., зав. №№ П 6001С 141215...П 7500С 171215; - панелi фронтальнi типу ПО-ФСК-0(1,2)-К кiлькiстю 500 шт., зав. №№ П 2001К 211215...П 2500К 251215. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам таких нормативних документiв: ДСТУ ГОСТ 30668-2002 Вироби електронної технiки. Маркування (пп. 4.2.1, 4.2.2); ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IР), (р.5.1, табл.1); ГСТУ 45.020-2001 З'єднувачi роз'ємнi волоконно-оптичнi. Технiчнi вимоги та методи випробувань (пп. 7.2.3, 7.2.7); IEC 60874-1 Connectors for optical fibres and cables - Part 1: Generic specification. (З'єднувачi для оптичних волокон та кабелiв - Частина 1: Загальнi технiчнi умови) (п. 2.7.2); ТУ У 31.3-31646423-003-2004 Панелi оптоволоконнi фронтальнi для зрощування та комутацiї ПО-ФСК-0(1,2)-С та комутацiї ПО-ФСК-0(1,2)-К. Технiчнi умови (пп. 1.2.1, 1.3.1.4, 1.3.1.5.4, 1.3.1.5.8, 1.3.1.5.91.3.3.1, 1.4.1, 1.6, 1.9.1). Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Одескабель - Оптичнi системи\" за адресою: 65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144, тeл./факс: (48) 716 17 40, 716 17 64.\\"]
[12,"UA 1.030.0002676-16","ВГ559708",1,"ГЄ127623","Призначення Шнур волоконно-оптичний з'єднувальний з конекторами типiв FC, SC, ST, LC, LSH (E2000), MT-RJ призначений для з'єднань в телекомунiкацiнiй мережi оптичних компонентiв та пристроїв. Кiлькiсть продукцiї (загальна кiлькiсть 30000 шт.): - шнури волоконно-оптичнi з'єднувальнi з конекторами типу FC кiлькiстю 7000 шт., зав. №№ 121015300001...191015312000, 201015312001...261015313000; - шнури волоконно-оптичнi з'єднувальнi з конекторами типу SC кiлькiстю 5000 шт., зав. №№ 261015313001...301015321000, 301015321001...061115323000; - шнури волоконно-оптичнi з'єднувальнi з конекторами типу ST кiлькiстю 3000 шт., зав. №№ 061115323001...131115329000; - шнури волоконно-оптичнi з'єднувальнi з конекторами типу LC кiлькiстю 9000 шт., зав. №№ 131115329001...201115341000, 201115341001...241115347000; - шнури волоконно-оптичнi з'єднувальнi з конекторами типу LSH(E2000) кiлькiстю 3000 шт., зав. №№ 241115347001...271115353000; - шнури волоконно-оптичнi з'єднувальнi з конекторами типу MT-RJ кiлькiстю 3000 шт., зав. №№ 271115353001...161215359000. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам таких нормативних документiв: ДСТУ 3509-97 З`єднувачi оптичнi. Загальнi технiчнi вимоги (п.4.4.5); ДСТУ ГОСТ 30668-2002 Вироби електронної технiки. Маркування (пп. 4.2.1, 4.2.2); ГСТУ 45.020-2001 З'єднувачi роз'ємнi волоконно-оптичнi. Технiчнi вимоги та методи випробувань (пп. 7.2, 7.3.1, 8.5.2, 8.5.2.3); ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises (Iнформацiйнi технологiї. Основнi принципи прокладки кабелю в примiщеннях користувача) (пп. 10.3.2, 10.3.3 табл.46d, 46с); Рекомендацiя ITU-T L.36 (01/2008) Single mode fibre optic connectors (Одномодовi волоконно-оптичнi з'єднувачi) (пп. 9.1.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.2.3.1, 9.2.4, 9.2.6.2, 9.2.6.4); ТУ У 31.3-31646423-002-2003 Шнури волоконно-оптичнi з'єднувальнi з конекторами типа FC, SC, ST, LC, LSH (Е2000), MT-RJ. Технiчнi умови (пп.1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6.3, 1.6.5, 1.7, 1.9.1). Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Одескабель - Оптичнi системи\" за адресою: 65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144, тeл./факс: (48) 716 17 40, 716 17 64.\\"]
[13,"UA 1.041.0002457-16","ВГ596935",1,"ГЄ110724","Toyota 5W-30 ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF; Toyota 5W-40 ACEA A3/B4; API SL/CF виготовлено для Toyota Motor Europa nv/sa, Avenue du du Bourget- Bourgeylaan 60, 8-1140 Brussels, Бельгiя; Nissan 5W-40 ACEA A3/B4/С3, API SL/CF виготовлено для Nissan International SA, A-One Business Center-ZA Vers La Piece Batiment B2-Routede L'Etraz 1180 POLLE, Швейцарiя; Mazda Original Oil Ultra 5W-30 ACEA A5/B5, API SL/CF виготовлено для Total Lubricants-562, avenue du Parc de Parc de l\"ile - 92000, Nanterre, Францiя Всього: 4 (чотири) найменування\\"]
[14,"UA 1.041.0002666-16","ВГ596924",1,"ГЄ110722","Дуоаспiратори,мод.AW (потужнiстю т/год-0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0;4,0;5,0;7,0;9,0;12,0;15,0) Трубнi пневмосепаратори (довгi, нормальнi, короткi), мод.MWW (портужнiстю т/год- 5,10,20,50,100,175,350,500,750,1000) Ентолейтори-вентилятори радiальнi (вузькi, нормальнi, широкi; двойнi i одинарнi; з ребристою або гладкою декою; з одною центральною або декiлькома радiальними завантажуваннями продукту; пиле i вибухозахищенi з крильчаткою з кольорових металiв i без неї, з електродвигунами вибухозахищеними i загальнопромислової серiї) мод. MWWЭ (потужнiстю т/год-0,2;0,3;0,5;0,8;1,0;1,2;1,5;2,0;3,0;4,0) Дробарки: вертикальнi i горизонтальнi, одно та двохроторнi; молотковi, пальцевi, з роликами; з ситом та без нього, мод.MWWH (потужнiстю т/год-0,2;0,4;0,6;0,8;1,0;1,2; 1,5;2,0) Змiшувачi вертикальнi i горизонтальнi та системи макро i мiкродозування (для сипучих харчових i нехарчових продуктiв, одно i двохвальнi, вихревi, вiбро-кавiтацiйнi, перiодичної та безперервної дiї з вагами-дозаторами безперевної i перiодичної дiї з запiрною арматурою до них i без неї), мод.MWWM (потужнiстю кг/год-5,10,20,25,30, 40,50,70,100,200,400,500,700,1000,1200,1500,2000,220,2500,3000,3200,3500,4000, 5000,6000,7000,8000,9000,10000) Деташери, мод.MWWDe (потужнiстю т/год-0,3;0,5;0,6;0,7;1,0;2,0;3,0) Обивальнi машини (з обичайками та без них), мод.MWWDo (потужнiстю т/год-0,5;0,6;0,7; 1,0;2,0;3,0;5,0;7,0;10,0;12,0) Вимелювальнi машини (з обичайками та без них), мод.MWWDbf (потужнiстют/год-0,3;0,5;0,6; 0,7;1,0;2,0;3,0) Сушарки для пластiвцiв та iнших харчових та нехарчових продуктiв: -мод.MWWDkz (конвективнi: тунельнi (коридорнi), камернi, стрiчковi (одно i багато- яруснi), петлевi, з перемiнним та постiйним шаром матерiалу, зважувальним шаром матерiалу, розпилювальнi, пневмотранспортнi (пневматичнi та аерофонтануючi):ситовi, барабаннi, прямотiчнi, протитiчнi, перехреснi) - площа сит кв.м - 0,5;1,0;1,5;2,0; 2,5;3,0;4,0;5,0;6,0;7,0;8,0;9,0;10,0;16,0; -мод.MWWDzz (зерносушарки: шахтного, барабанного, камерного, рециркуляцiйного типу, вертикальнi та горизонтальнi) - площа сит кв.м - 8,16,32,50,55,60,70,75,80,90,100, 120,150,170,200,250,300,500; -мод.MWWDtz (терморадiацiйнi: ламповi, електричнi, газовi) - площа сит кв.м - 0,1;0,2; 0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1,0;1,1;1,2; -мод.MWWDvz (високочастотнi) - площа сит кв.м - 0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8; 0,9;1,0;1,1;1,2;\\"]
[15,"UA 1.041.0002666-16","ВГ596924",2,"ГЄ110723","-мод.MWWDsz (сублiмацiйнi) - площа сит кв.в - 0,1;0,2;0,3;0,4;0,5%0,6;0,7;0,8;0,9; 1,0;1,1;1,2; -мод.MWWDkz (контактнi: вакуум-сушарки, гребiнковi вакуум-сушарки, вальцевi, барабаннi)- площа сит кв.м - 1,2,4,5,6,8,16,32,50,55,60,70,75,80,90,100,120,150,17"]
[16,"UA 1.066.0002420-16","ВГ598269",1,"ГЄ133014","1. DM-10 DM-LINE Очищуючий гель для жирної i проблемної шкiри - CLEANSING GEL 2. DM-11 DM-LINE Очищуючий гель для жирної i проблемної шкiри - CLEANSING GEL 3. DM-14 DM-LINE Очищаюча сумiш безсмертника 1 - TOHAR HAMIDBAR 1 4. DM-15 DM-LINE Очищаюча сумiш безсмертника 2 - TOHAR HAMIDBAR 2 5. DM-22 DM-LINE Гель прополiс - PROPOLIS GEL 6. DM-23 DM-LINE Гель прополiс - PROPOLIS GEL 7. NR-30 NR-LINE Очищуючий гель для нормальної, сухої шкiри - CLEANSING GEL 8. NR-31 NR-LINE Очищуючий гель для нормальної, сухої шкiри - CLEANSING GEL 9. NR-34 NR-LINE Очищає молочко для зняття макiяжу - Makeup remover 10. OXY-80 OXYGEN-LINE Очищуючий гель - CLEANCER 11. OXY-81 OXYGEN-LINE Очищуючий гель - CLEANCER 12. OXY-82 OXYGEN-LINE Зволожуюча емульсiя (молочко) с SPF 15 - Vitality moisturizing lotion 13. OXY-83 OXYGEN-LINE Зволожуюча емульсiя з SPF 15 - Vitality moisturizing lotion 14. OXY-85 OXYGEN-LINE Гель-пiлiнг - PEELING GEL AHA 15. S.C.P-200 S.C.P-LINE Вiтамiн С - PURE VITAMIN C Загальна кiлькiсть - 15 найменувань\\"]
[17,"UA 1.066.0002691-16","ВГ598272",1,"ГЄ133016","Модульнi: e.industrial.mcb.100.*.**, e.industrial.mcb.150.*.**, e.industrial.rccb.*.**.*** e.industrial.elcb.*.**.***, Додаткове обладнання: додатковий контакт e.industrial.acs.znh незалежний розчеплювач e.industrial.acs.za.**** розчеплювач мiнiмальної напруги e.industrial.acs.zu.****, де: * - цифровий чи буквено-цифровий запис, що позначає кiлькiсть полюсiв, ** - цифровий чи буквено-цифровий запис, що позначає часо-струмову характеристику та номiнальний струм, *** - цифровий запис, що позначає номiнальний струм витоку, **** - цифровий запис, що позначає номiнальну напругу. Шафовi: e.industrial.ukm.*.**, Додаткове обладнання: додатковий контакт e.industrial.ukm.*.*** незалежний розчеплювач e.industrial.ukm.*.*** розчеплювач мiнiмальної напруги e.industrial.ukm.*.*** поворотна рукоятка e.industrial.ukm.*.*** привiд електромагнiтний e.industrial.ukm.*.*** мотор-редуктор e.industrial.ukm.*.*** додатковий механiзм блокування e.industrial.ukm.*.*** мiжфазна перегородка e.industrial.ukm.****.barrier додаткова шина e.industrial.ukm.****.busbar, де: * - лiтеро-цифровий запис, що позначає тип корпусу, ** - числове позначення номiнального струму, **** - лiтеро-цифровий запис, що позначає тип обладнання. Загальна кiлькiсть - 17 позицiй\\"]
[18,"UA 1.073.0002630-16","ВГ343809",1,"ГЄ066031","За сертифiкатом UA1.073.0052829-07, iнвойс № 42114 вiд 05.04.2007: Рушниця мисливська комбiнована моделi \"96К\" калiбрiв 12/76 та 9,3х74R кiлькiстю 1 шт. (зав. № 354764). Рушниця мисливська гладкоствольна моделi \"2000Е\" калiбру 12/76 кiлькiстю 1 шт. (зав. № 011220). За сертифiкатом UA1.073.0022803-07, iнвойс № 41358 вiд 30.01.2007: Рушниця мисливська комбiнована моделi \"96К\" калiбрiв 12/76 та 9,3х74R кiлькiстю 1 шт. (зав. № 354640). За сертифiкатом UA1.073.0155468-08, iнвойс № 48241 вiд 12.09.2008: Рушниця мисливська комбiнована моделi \"96К\" калiбрiв 12/76 та .30-06 кiлькiстю 1 шт. (зав. № 355290). За сертифiкатом UA1.073.0082145-09, iнвойс № 53335 вiд 30.10.2009: Рушниця мисливська комбiнована моделi \"96К\" калiбрiв 12/76 та .30-06 кiлькiстю 1 шт. (зав. № 356004). За сертифiкатом UA1.073.0071016-09, iнвойс № 52894 вiд 30.09.2009: Рушниця мисливська комбiнована моделi \"96К\" калiбрiв 12/76 та 9,3х74R кiлькiстю 1 шт. (зав. № 356081). За сертифiкатом UA1.073.0067819-10, iнвойс № 55474 вiд 31.05.2010: Рушниця мисливська комбiнована моделi \"96К\" калiбрiв 12/76 та 9,3х74R кiлькiстю 1 шт. (зав. № 356400). За сертифiкатом UA1.073.0033073-10, iнвойс № 54839 вiд 31.03.2010: Рушниця мисливська гладкоствольна моделi \"45Е\" калiбру 12/76 кiлькiстю 1 шт. кiлькiстю 1 шт. (зав. № 388093). Загальна кiлькiсть 8 (вiсiм) штук.\\"]
[19,"UA 1.081.0002589-16","ВГ363813",1,"ГЄ132173","Назва виробiв Труби Труби з фiльтром Муфти Насадки Перехiдники Редукцiї Всього: 6 назв\\"]
[20,"UA 1.090.0002535-16","ВГ236879",1,"ГЄ099081","Плити iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоiзоляцiйнi, марок: 1. MPN 2. MPS 3. ADN 4. FRN 5. FRE 6. FRK 7. FKD 8. FKL 9. DDP-N 10. DDP-K 11. DDP-RT 12. DDP 13. DDP-RT BIT 14. DDP BIT 15. DDP-U 16. HTB 380, HTB 450, HTB 550, HTB 640, HTB 650, HTB 660, HTB 670, HTB 680 без покриття або з покриттям (с. NGR, b. NGR, AI, E 205, E 360) 17. HTB 700 18. TSS 19. TSK Усього 19 позицiй. ДСТУ Б В.2.7-167:2008 \"Вироби теплоiзоляцiйнi з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому. Загальнi технiчнi умови\" (ЕN 13162:2001, NЕQ) п.5.1.8.2 табл. 2: густина, теплопровiднiсть за темп. (25?5)°С, вмiст органiчних речовин, вологiсть для всiх марок; стисливiсть пiд навантаженням 2000 Па (для марок MPN, FRN, HTB 380, FRK, HTB 450, MPS, FRE, HTB 550); водопоглинання при частковому зануреннi (крiм марок MPN, FRN, HTB 380, FRK, HTB 450, MPS, FRE, HTB 550, AND). - ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) \"Плити iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоiзоляцiйнi. ТУ\" п. 3.2.3 табл. 2: густина для всiх марок, стисливiсть, стисливiсть пiсля сорбцiйного зволоження (крiм марок DDP BIT, DDP), мiцнiсть на стиск при 10%-вiй деформацiї, мiцнiсть на стиск при 10%-вiй деформацiї пiсля сорбцiонного зволоження (для марок DDP BIT, DDP).\\"]
[21,"UA 1.161.0002465-16","ВГ490309",1,"ГЄ109272","1. Призначення продукцiї: Комутатори серiй Cisco Catalyst 3750, моделей: WS-C3750-24FS-S, WS-C3750-24PS-E, WS-C3750-24PS-S, WSC3750-24TS-E, WS-C3750-24TS-S, WS-C3750-48PS-E, WS-C3750-48PS-S, WS-C3750-48TS-E, WS-C3750-48TS-S, версiя ПЗ 15.х, можуть використовуватися в Українi в якостi групових комутаторiв рiвня L2/L3 у локальних (корпоративних) мережах передавання даних Ethernet з пiдтримкою технологiй PoE (Power over Ethernet) при пiдключенi по iнтерфейсах: Ethernet 10/100/1000BASE-T, 100BASE-FX, 1000BASE-SX/LX/LH/ZX/BX10, 10GBASE-LR/ER, CWDM, DWDM (протоколи TCP, UDP, IP, ICMP, SNMP, DHCP, STP, RSTP, MSTP, BGP, RIP, OSPF, IGMP, Telnet). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п. 4.2, 4.7); 2.2 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги; 2.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п.5.1, 5.3, 6); 2.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 G.694.1 (06/02) Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid (Спектральнi сiтки для застосування в системах WDM: сiтка частот DWDM) (п.6); 2.6 G.694.2 (12/03) Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid (Спектральнi сiтки для застосування в системах WDM: сiтка довжини хвиль CWDM); 2.7 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.8 Технiчна специфiкацiя на вироби: Cisco Catalyst 3750 Series Switches. Data Sheet. 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють компанiї: ПрАТ \"Прiоком\" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх тел.: (44) 428-98-98, факс: (44)428-98-00; \"Iнком\" за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 33-31, тел../факс: +380(44)538-0018; \"Квазар-Мiкро\" за адресою: 04136, м. Київ, вул. Пiвнично-Сiрецька 1, тел.:+380(44)239-9999; \"ЭС ЭНД Т1 Україна\" за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академiка Палладiна 44а\\"]
[22,"UA 1.161.0002477-16","ВГ490311",1,"ГЄ109274","1. Призначення продукцiї: Екран мiжмережний (firewall) моделi ASA5506H-SP-BUN-K9, версiя ПЗ Cisco ASA Software Release 9.х, може використовуватися в Українi для виконання функцiй захисту, блокуванню, контролю, фiльтрацiї та маршрутизацiї пакетiв даних у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX (протоколи TCP, UDP, IP, ICMP, SNMP). 2. Складовi продукцiї: модулi оптичнi (SFP): 1000BASE-SX; 1000BASE-LX. 3. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 3.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); 3.2 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги; 3.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п.5.1, 5.3, 6); 3.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 3.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 3.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet): - Intrusion Prevention for the Cisco ASA 5500-X Series. Data Sheet. 4. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють компанiї: ПрАТ \"Прiоком\" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх тел.: (44) 428-98-98, факс: (44) 428-98-00; \"Iнком\" за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 33-31, тел../факс: +380(44)538-0018; \"Квазар-Мiкро\" за адресою: 04136, м. Київ, вул. Пiвнично-Сiрецька 1, тел.:+380(44)239-9999; \"ЭС ЭНД Т1 Україна\" за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академiка Палладiна 44а, тел.:+380(44)238-6388.\\"]
[23,"UA 1.161.0002478-16","ВГ490312",1,"ГЄ109275","1. Призначення продукцiї: Екран мiжмережний (firewall) моделi ASA5506H-SP-BUN-K9, версiя ПЗ Cisco ASA Software Release 9.х, може використовуватися в Українi для виконання функцiй захисту, блокуванню, контролю, фiльтрацiї та маршрутизацiї пакетiв даних у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX (протоколи TCP, UDP, IP, ICMP, SNMP). 2. Складовi продукцiї: модулi оптичнi (SFP): 1000BASE-SX; 1000BASE-LX. 3. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 3.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); 3.2 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги; 3.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п.5.1, 5.3, 6); 3.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 3.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 3.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet): - Intrusion Prevention for the Cisco ASA 5500-X Series. Data Sheet. 4. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють компанiї: ПрАТ \"Прiоком\" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх тел.: (44) 428-98-98, факс: (44) 428-98-00; \"Iнком\" за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 33-31, тел../факс: +380(44)538-0018; \"Квазар-Мiкро\" за адресою: 04136, м. Київ, вул. Пiвнично-Сiрецька 1, тел.:+380(44)239-9999; \"ЭС ЭНД Т1 Україна\" за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академiка Палладiна 44а, тел.:+380(44)238-6388.\\"]
[24,"UA 1.161.0002633-16","ВГ490310",1,"ГЄ109273","1. Призначення продукцiї: Екран мiжмережний (firewall) моделi ASA5506H-SP-BUN-K9, версiя ПЗ Cisco ASA Software Release 9.х, може використовуватися в Українi для виконання функцiй захисту, блокуванню, контролю, фiльтрацiї та маршрутизацiї пакетiв даних у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX (протоколи TCP, UDP, IP, ICMP, SNMP). 2. Складовi продукцiї: модулi оптичнi (SFP): 1000BASE-SX; 1000BASE-LX. 3. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 3.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); 3.2 ДСТУ EN 60950-1:2014 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги; 3.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п.5.1, 5.3, 6); 3.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 3.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 3.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet): - Intrusion Prevention for the Cisco ASA 5500-X Series. Data Sheet. 4. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють компанiї: ПрАТ \"Прiоком\" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх тел.: (44) 428-98-98, факс: (44) 428-98-00; \"Iнком\" за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 33-31, тел../факс: +380(44)538-0018; \"Квазар-Мiкро\" за адресою: 04136, м. Київ, вул. Пiвнично-Сiрецька 1, тел.:+380(44)239-9999; \"ЭС ЭНД Т1 Україна\" за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академiка Палладiна 44а, тел.:+380(44)238-6388.\\"]
[25,"UA 1.173.0002371-16","ВГ535416",1,"ГЄ104157","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 96 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 41\\"]
[26,"UA 1.173.0002613-16","ВГ534886",1,"ГЄ104108","Клас автобуса - II Загальна пасажиромiсткiсть - 18 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 18\\"]
[27,"UA 1.186.0002700-16","ВГ617375",1,"ГЄ135057","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв Клас автобуса - III Загальна пасажиромiсткiсть - 60 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 60\\"]
[28,"UA 1.187.0002509-16","ВГ611294",1,"ГЄ136093","Категорiя М1, Колiсна формула /ведучi колеса 4x2/ переднi, Схема компоновки транспортного засобу передньопривiдна, Розташування двигуна переднє поперечне, Тип кузова/кiлькiсть дверей цiльнометалевий, несучий, седан / 4 або хетчбек / 5 Кiлькiсть мiсць для сидiння 5 (перший ряд-2, другий ряд - 3) Габаритнi розмiри, мм - довжина 4370...4375 (з кузовом седан)/4115...4120 (с кузовом хетчбек), - ширина 1700 - висота 1470 База, мм 2570 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1487... 1495 / 1494... 1502 Маса транспортного засобу у спорядженому станi, кг 1110...1201 (з механiчною трансмiсiєю, 1115...1226 (з гiдромеханiчною трансмiсiєю) Технiчно допустима максимальна маса транспортного засобу, кг 1565 Технiчно допустима максимальна маса, яка приходиться на кожну iз осей транспортного засобу, починаючи з передньої осi, кг - на переднюю вiсь 850 - на задню вiсь 840 Максимальна маса причепа, кг - причiп без гальм 450 - причiп з гальмами 1000 (з механiчною трансмiсiєю), 800 (з гiдромеханiчною трансмiсiєю) Двигун внутрiшнього згоряння (марка, тип) Hyundai / Kia, G4FA-5/G4FC-5, чотиритактний, з iскровим запалюванням Екологiчний клас 5 - позначення на блоцi двигуна G4FA/G4FC - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне/4, рядне - робочий об'єм, см3 1396/1591 - ступiнь стиснення 10.5 2%/10.5 2% - максимальна потужнiсть, кВт (хв.-1) 78.7 (6300)/90.4 (6300) - максимальний крутний момент, Н м (хв.-1) 135.4 (5000)/155.0 (4200) Паливо бензин с октановим числом не менше 91 Система живлення (тип) розподiльне впорскування палива з електронним керуванням Kefico, HYUNDAI KEFICO, 35310-2В000, 35310-26600 Блок керування (маркування) 39113-2В685 (мех.-трансм.)/39113-2В705 (мех. трансм.) 39124-2В685(гiдромех.трансм.)/39124-2В705 (гiдромех. трансм.) Повiтряний фiльтр (тип, маркування) з паперовим елементом,LEEHAN / DAEKI, 28113-1R100 Глушник шуму впуску (маркування) - 1ступень LEEHAN / DAEKI, 28190-1R000 або 28190-4L100 - 2ступень LEEHAN / DAEKI, 28110-1 RI 00 або 28110-1R300 Система запалювання (тип) мiкропроцесорна Котушка(модуль) запалювання (маркування) YURA, 27301-2В010\\"]
[29,"UA 1.187.0002509-16","ВГ611294",2,"ГЄ136094","Свiчки запалювання (маркування) Champion, NGK, Yura RER8MC, LZKR6B-10E, ELR9QC10 Система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв два глушника; система нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв (маркування) - 1ступень Faurecia, W2BWB0 - 2ступень Sejong, U2BBB3 Глушники (маркування) - 1 ступень Sejong, RB M 00 - 2 ступень Sejong, MD C 00 з двигунами: G4FA-5/G4FC-5/ G4FA-5, G4FC-5/G4FC-5 Трансмiсiя механiчна/ гiдромеханiчна Зчеплення (марка, тип) сухе, однодискове, з гiдравлiчним приводом/ - Коробка передач (марка, тип) з ручним керуванням/автоматична - кiлькiсть передач та передаточнi вперед - 5, назад - 1/вперед - 5, назад - 1/вперед - 6, назад - 1/вперед - 4, назад - 1/вперед - 6, назад - 1 числа I- 3.769/3.615/3.615/2.919/4.400 II-2.045/1.962/1.955/1.551/2.726 III-1.370/1.370/1.370/1.000/1.834 IV-1.036/1.036/1.036/0.713/1.392 V-0.839/0.839/0.839/-/1.000 VI- -/-/0.703/-/0.775 з.х. - 3.545/3.545/3.700/2.480/3.440 Головна передача (тип)цилiндрична, косозуба - передаточне число 4.267/4.059/4.267/4.121/3.383 Пiдвiска:Volkswagen Передня (опис)незалежна, пружинна, типа Макферсон, зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi Задня (опис)напiвзелажна, пружинна, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульове керування (опис)з гiдравлiчним пiдсиленням Рульовий механiзм (тип) 'шестерня - рейка' Гальмiвнi системи: Робоча (описание)гiдравлiчний двоконтурний привод з дiагональним розподiленням на контури, з АБС або без неї, з електронною системою контролю стiйкостi ESC або без неї, гальмiвнi механiзми переднiх колiс - дисковi, заднiх - дисковi або барабаннi Запасна (опис)кожний контур робочої гальмiвної системи Стоянкова (опис)механiчний (тросовий) привод гальмiвних механiзмiв заднiх колiс Шини звичайнi/ для тимчасового використання - позначення розмiру 185/65 R15, 195/55 R16, 185/65 R15 - iндекс несучої здiбностi для максимально допустимого навантаження 88, 87, 88 - позначення категорiї швидкостi H, H, H\\"]
[30,"UA 1.187.0002509-16","ВГ611294",3,"ГЄ136095","Електромагнiтна сумiснiсть Правила ЄЕК ООН № 10-02, пункти 6.2; 6.3 Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-10R-031888 Ext. 04 вiд 10.07.2015 р. Гальмiвнi якостi та гальмiвнi системи Правила ЄЕК ООН № 13-09 Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-13-HR-000275 Ext. 05 вiд 27.02.2015 р., E4-13-HR-000274 Ext. 04 вiд 27.02.2015 р., E4-13-HR-000280 Ext. 03 вiд 21.03.2014 р. Крiплення ременей безпеки Правила ЄЕК ООН № 14-03 Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-14R-070307 Ext. 01 вiд 25.02.2011 р. Ременi безпеки Правила ЄЕК ООН № 16-04 Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-16R-060172 Ext. 01 вiд 25.02.2011 р. Зовнiшнi виступи транспортних засобiв Правила ЕЭК ООН № 26-02 Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-26R-030162 Ext. 05 вiд 21.03.2014 р. Безпечне скло Правила ЄЕК ООН № 43-00 Сповiщення, RDW, Нiдерланди, ВЛ ТОВ 'ВДЦ 'Укрстандарт' (Атестат акредитацiї № 2Н1255 вiд 01.08.2014р.,E4-43R-000421 Ext. 02 вiд 25.02.2011 р., протокол випробувань № 21-01/36-16Н вiд 21.01.2016 р. Встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї Правила ЄЕК ООН № 48-02 Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-48R-030195 Ext. 03 вiд 21.03.2014 р. Зовнiшнiй шум Правила ЄЕК ООН № 51-02 Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-51R-021061 Ext. 07 вiд 15.07.2015 р. з дв. G4FA з мех. трансм.), E4-51R-021062 Ext. 07 вiд 15.07.2015 р. (з дв. G4FA з гiдромех. трансм.) E4-51R-021063 Ext. 07 вiд 15.07.2015 р. (з дв. G4FC з мех. трансм.), E4-51R-021064 Ext. 07 вiд 15.07.2015 р. (з дв. G4FC з гiдромех. трансм.) Викиди забруднюючих газоподiбних речовин Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Евро 5) Сповiщення, RDW, Нiдерланди E4-83RI-061476-J Ext. 00 вiд 10.07.2015 р. (з дв. G4FA-5 з мех. трансм.), E4-83RI-061477-J Ext. 00 вiд 10.07.2015 р. (з дв. G4FA-5 з гiдромех. трансм.), E4-83RI-061478-J Ext. 00 вiд 10.07.2015 р. (з дв. G4FC-5 з мех. трансм.), Е4-83RI-061479-J Ext. 00 вiд 10.07.2015 р.(з дв. G4FC-5 з гiдромех. трансм.)\\"]
[31,"UA 1.187.0002560-16","ВГ611265",1,"ГЄ136044","Назва К-ть, шт Свiтильник дiодний 4W 4100К коло 90мм бiлий LUMEN LED 1200 Свiтильник дiодний 4W 3000К коло 90мм бiлий LUMEN LED 1000 Свiтильник дiодний 4W 4100К коло 90мм срiбний. LUMEN LED 1000 Свiтильник дiодний 6W 4100К коло 120мм бiлий LUMEN LED 1200 Свiтильник дiодний 6W 3000К коло 120мм бiлий LUMEN LED 1000 Свiтильник дiодний 6W 4100К коло 120мм срiбний LUMEN LED 1000 Свiтильник дiодний 9W 4100К коло 145мм бiлий LUMEN LED 2500 Свiтильник дiодний 9W 4100К коло 145мм срiбний LUMEN LED 1000 Свiтильник дiодний 12W 4100К коло 170мм бiлий LUMEN LED 2500 Свiтильник дiодний 12W 4100К коло 170мм срiбний LUMEN LED 1000 Свiтильник дiодний 15W 4100К коло 190мм бiлий LUMEN LED 2500 Свiтильник дiодний 18W 6400К коло 225мм бiлий LUMEN LED 1500 Свiтильник дiодний 18W 4100К коло 225мм бiлий LUMEN LED 1500 Свiтильник дiодний 24W 6400К коло 300мм бiлий LUMEN LED 500 Свiтильник дiодний 24W 4100К коло 300мм бiлий LUMEN LED 500 Всього: 15 позицiй, загальна кiлькiсть - 19900 шт.\\"]
[32,"UA 1.197.0002585-16","ВГ617085",1,"ГЄ136412","Категорiя-М2 Клас-В Кiлькiсть мiсць для сидiння - 17 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]