{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 27.04.2017"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0006176-17","ВГ656716",1,"ГЄ142651","Технiчнi характеристики: 1. Радiоелектроннi засоби у складi пилососiв т.м. iRobot моделi  Roomba 600 Y - A-Z, blank, X,Y not safety-relevant) з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi  РI 24-1-1, РI 24-2-1 (додатки 9 та 10 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18). Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. 2. Склад радiообладнання (код УКТЗЕД за неосновним призначенням 8517): - Пилосос т.м. iRobot моделi  Roomba 600 Series 6XXY (XX = 00-99, Y - A-Z, пусто, X,Y не впливає на вимоги безпеки), - Зарядний пристрiй моделi 17063, 17064, 17070, 21105 3. Технiчнi характеристики радiообладнання (IEEE 802.11 b/g/n): Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України  широкосмуговий радiодоступ; Дiапазон частот, МГц: 2400,0 ... 2483,5; Максимальна вихiдна потужнiсть передавання, мВт (дБм): 37,15 (15,7); Класи випромiнювання: 20M0D1W, 20M0G1W; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; Тип антени / ЕIВП, не бiльше, мВт (дБм) / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 100 (20) / 2,0\\"]
[2,"UA 1.003.0006177-17","ВГ656715",1,"ГЄ142650","Технiчнi характеристики: 1. Радiоелектроннi засоби у складi пилососiв т.м. iRobot моделi  Roomba 600 Y - A-Z, blank, X,Y not safety-relevant) з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi  РI 24-1-1, РI 24-2-1 (додатки 9 та 10 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18). Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. 2. Склад радiообладнання (код УКТЗЕД за неосновним призначенням 8517): - Пилосос т.м. iRobot моделi  Roomba 600 Series 6XXY (XX = 00-99, Y - A-Z, пусто, X,Y не впливає на вимоги безпеки), - Зарядний пристрiй моделi 17063, 17064, 17070, 21105 3. Технiчнi характеристики радiообладнання (IEEE 802.11 b/g/n): Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України  широкосмуговий радiодоступ; Дiапазон частот, МГц: 2400,0 ... 2483,5; Максимальна вихiдна потужнiсть передавання, мВт (дБм): 37,15 (15,7); Класи випромiнювання: 20M0D1W, 20M0G1W; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; Тип антени / ЕIВП, не бiльше, мВт (дБм) / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 100 (20) / 2,0\\"]
[3,"UA 1.003.0006178-17","ВГ656718",1,"ГЭ166503","Технiчнi характеристики: 1. Радiоелектроннi засоби у складi пилососiв т.м. iRobot моделi  Roomba 800 Y - A-Z, blank, X,Y not safety-relevant) з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi  РI 24-1-1, РI 24-2-1 (додатки 9 та 10 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18). Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. 2. Склад радiообладнання (код УКТЗЕД за неосновним призначенням 8517): - Пилосос т.м. iRobot моделi  Roomba 800 Series 8XXY (XX = 00-99, Y - A-Z, пусто, X,Y не впливає на вимоги безпеки), - Зарядний пристрiй моделi 17063, 17064, 17070 3. Технiчнi характеристики радiообладнання (IEEE 802.11 b/g/n): Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України  широкосмуговий радiодоступ; Дiапазон частот, МГц: 2400,0 ... 2483,5; Максимальна вихiдна потужнiсть передавання, мВт (дБм): 37,15 (15,7); Класи випромiнювання: 20M0D1W, 20M0G1W; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; Тип антени / ЕIВП, не бiльше, мВт (дБм) / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 100 (20) / 2,0\\"]
[4,"UA 1.003.0006179-17","ВГ656717",1,"ГЭ166502","Технiчнi характеристики: 1. Радiоелектроннi засоби у складi пилососiв т.м. iRobot моделi  Roomba 800 Y - A-Z, blank, X,Y not safety-relevant) з технiчними характеристиками, що наведенi нижче, вiдповiдають узагальненим умовам застосування у сферi використання радiочастотного ресурсу України, якi визначенi  РI 24-1-1, РI 24-2-1 (додатки 9 та 10 до рiшення НКРЗI вiд 12.01.2012 № 18). Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI № 844 вiд 23.12.2014 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. 2. Склад радiообладнання (код УКТЗЕД за неосновним призначенням 8517): - Пилосос т.м. iRobot моделi  Roomba 800 Series 8XXY (XX = 00-99, Y - A-Z, пусто, X,Y не впливає на вимоги безпеки), - Зарядний пристрiй моделi 17063, 17064, 17070 3. Технiчнi характеристики радiообладнання (IEEE 802.11 b/g/n): Радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України  широкосмуговий радiодоступ; Дiапазон частот, МГц: 2400,0 ... 2483,5; Максимальна вихiдна потужнiсть передавання, мВт (дБм): 37,15 (15,7); Класи випромiнювання: 20M0D1W, 20M0G1W; Ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ (контрольна), не бiльше, МГц: 24, 0; Тип антени / ЕIВП, не бiльше, мВт (дБм) / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: iнтегрована / 100 (20) / 2,0\\"]
[5,"UA 1.007.0006190-17","ВГ657110",1,"ГЄ149787","Перемички залiзобетоннi для будинкiв iз цегляними стiнами серiя 1.038.1-1, випуск 1, типiв: 1. 1ПБ10-1; 2. 1ПБ13-1; 3. 1ПБ16-1; 4. 2ПБ10-1п; 5. 2ПБ13-1п; 6. 2ПБ16-2п; 7. 2ПБ17-2п; 8. 2ПБ19-3п; 9. 2ПБ22-3п; 10. 2ПБ25-3п; 11. 2ПБ26-4п; 12. 2ПБ29-4п; 13. 2ПБ30-4п; 14. 3ПБ13-37п; 15. 3ПБ16-37п; 16. 3ПБ18-37п; 17. 3ПБ21-8п; 18. 3ПБ25-8п; 19. 3ПБ27-8п; 20. 3ПБ30-8п; 21. 3ПБ34-4п; 22. 3ПБ36-4п; 23. 3ПБ39-4п; 24. 4ПБ30-8П; 25. 4ПБ44-8П; 26. 4ПБ48-8П; 27. 4ПБ60-8П; 28. 5ПБ18-27п; 29. 5ПБ21-27п; 30. 5ПБ25-37п; 31. 5ПБ27-37п; 32. 5ПБ30-37п; 33. 5ПБ34-20п; 34. 5ПБ36-20п; 35. 3ПП27-71; 36. 3ПП21-74; 37. 3ПП18-71; 38. 3ПП16-71; 39. 3ПП14-71; Всього 39 типiв.\\"]
[6,"UA 1.030.0006233-17","ВГ559798",1,"ГЄ154658","Призначення Кабель зв'язку магiстральний симетричний високочастотний, типiв: МКСАШп, МКСАБп, МКСАБпШп, МКПпАШп, МКПпАБп, МКПпАБпШп, МКПпАБпГ призначений для прокладання в грунт та кабельну каналiзацiю електрозв'язку. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам таких нормативних документiв: ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (пп. 1.3.1, 1.4.1); ГОСТ 15125-92 Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией (пп. 1.2.1,1.2.2, 1.2.6, 1.2.7, 2.4.1 табл. 2-4, 2.5, табл.7 пп. 1, 2, 2.6, 2.8.1); Технiчна специфiкацiя \"ТУ 16.К17-034-2003 Кабели связи симметричные высокочастотные с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией\" (пп. 1.2.1, 1.2.7 табл. 1, 2.3.5 табл. 2, 2.4 табл. 7, 2.5). Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"КАБЕЛЬ-ЦЕНТР\" за адресою: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11\\"]
[7,"UA 1.030.0006234-17","ВГ559799",1,"ГЄ154659","Призначення Кабель зв'язку телефонний, типiв: ТППэп, ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпБ, ТППэпЗБ, ТППэпБГ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп призначений для прокладання в грунт та кабельну каналiзацiю електрозв'язку. Кабель зв'язку телефонний типу ТППэпт призначений для пiдвiшування на опорах лiнiй електрозв'язку. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам таких нормативних документiв: ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (пп. 1.3.1, 1.4.1); ГОСТ 22498-88 Кабели городские телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия (пп. 1.2.2-1.2.4, 1.3.1.2, 1.3.1.4 - 1.3.4.9, 1.3.1.14, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.3.1, 1.3.4.3, 1.3.4.5); Технiчна специфiкацiя \"ГОСТ 31943-2012 Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия\" (пп..3.2.1, 3.2.4 табл. 3 - 4, 3.2.4.2 табл. 9, 4.1.2.1 табл. 16, 4.1.2.3, 4.1.5.1 табл. 18, 4.1.3.1, 4.1.5.2). Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"КАБЕЛЬ-ЦЕНТР\" за адресою: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11\\"]
[8,"UA 1.030.0006235-17","ВГ559800",1,"ГЄ154660","Призначення Кабель мiсцевого зв'язку типiв КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ, призначений для прокладання в грунт. Кабель мiсцевого зв'язку типу КСППт призначений для пiдвiшування на опорах лiнiй електрозв'язку. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам таких нормативних документiв: ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (пп. 1.3.1, 1.4.1); IEC 62255-1 Multicore and symmetrical pair/quad cables for broadband digital communications (high bit rate digital access telecommunication networks) - Outside plant cables - Part 1: Generic specification (Багатожильнi та симетричнi парнi/четвiрковi кабелi для цифрового зв'язку (високошвидкiсних цифрових телекомунiкацiйних мереж доступу) - Кабелi для зовнiшнього використання - Частина 1: Загальна специфiкацiя) (пп. 5.2, 5.15); Технiчна специфiкацiя \"ТУ 16.К71-061-89 Кабели местной связи высокочастотные\" (пп. 1.2.2 табл. 2, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.13, 1.4.1 табл. 3, 1.4.2, 1.6.1 табл.4, 1.8.1). Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"КАБЕЛЬ-ЦЕНТР\" за адресою: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11\\"]
[9,"UA 1.030.0006236-17","ВГ648801",1,"ГЄ154661","Призначення Кабель зв'язку типiв ТЗПАШп, ТЗПАБп, ТЗПАБпШп призначений для прокладання в грунт та кабельну каналiзацiю електрозв'язку. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам таких нормативних документiв: ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (пп. 1.3.1, 1.4.1); Рекомендацiя ITU-T G.614 (11/88) Characteristics of symmetric pair star-quad cables designed earlier for  analogue transmission systems and being used now for digital system transmission a bit rates of 6 to 34 Mbit/s (Характеристики симетричних парних та четвiркових кабелiв, зконструйованих ранiш для аналогових систем передачi та таких, що використовуються зараз з цифровими системами передачi зi швидкiстю передавання вiд 6 до 34 Мбiт/с) (табл. 2); Технiчна специфiкацiя \"ТУ 16.505.715-75 Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией\" (табл. 2, пп. 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1 табл. 4, 3.1, 3.2). Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"КАБЕЛЬ-ЦЕНТР\" за адресою: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11\\"]
[10,"UA 1.035.0006231-17","ВГ650218",1,"ГЄ150824","1 Тип матерiалу: - (П)-полiвiнiлхлориднi; 2 Вид: - (В)-блок вiконний; - (Б)-блок дверний балконний 3 Модульними розмiрами: - за висотою, вiд 6М до 28М; - за шириною, вiд 6М до 27М 4 Тип конструкцiї: - (О)-одинарнi; 5 Тип свiтлопрозорої частини: - (С)-скло; - (СП)-склопакет 6 Наявнiсть елементiв, шо вiдчиняються: - (I)-такi, що вiдчиняються; - (II )-такi, що не вiдчиняються; - (III)-такi, що частково вiдчиняються 7 Кiлькiсть стулок: - (1)-одностулковi; - (2)-двостулковi; - (3)-багатостулковi 8 Спосiб вiдчинення: - (П)-поворотнi; - (В)-вiдкиднi; - (ПВ)-поворотно-вiдкиднi; 9 Пристрої для провiтрювання: - (Ос)-стулки, що вiдчиняються; - (Фр)-фрамуги - (СВ)-iз системами самовентиляцiї\\"]
[11,"UA 1.035.0006231-17","ВГ650218",2,"ГЄ150825","10 Конструкцiя  притулу стулок: - (Д)-з iмпостом; - (М)-без iмпоста; 11 Форма: - (П)-прямокутнi; - (Т)-трапецiєподiбнi 12 Наявнiсть тепловiдбивного покриття -(Ю) 13 Напрямок вiдчинення-зачинення: - (Л)-лiвi, - (П)-правi, 14 Клас приведеного опору теплопередачi - А2-В1; 15 Клас повiтропроникностi - В; 16 Клас водопроникностi - В; 17 Клас звукоiзоляцiї - В; 18 Клас загального коефiцiєнта пропускання свiтла - Г; 19 Клас опору вiтрового навантаження -В Всього: 19 (дев'ятнадцять)позицiй.\\"]
[12,"UA 1.044.0006226-17","ВГ652224",1,"ГЄ156767","1. Морозостiйка клейова сумiш для облицювання керамiчною плиткою \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК2 KREISEL 102 (FROSTSICHERER FLIESENKLEBEM?RTEL MULTI 102); 2. Посилена клейова сумiш для облицювання керамiчною та керамогранiтною плиткою \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК2  KREISEL 103 (VERST?RKTER FLIESENKLEBERM?RTEL SUPER  MULTI 103); 3. Еластична клейова сумiш для облицювання керамогранiтом  та природним каменем \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК2  KREISEL 105 (ELASTISCHER GRESKLEBEM?RTEL GRES MULTI 105); 4.  Швидкотвердiюча клейова сумiш для плитки \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК3 KREISEL 106 (SCHNELLBINDENDER FLIESENKLEBERM?RTEL SCHNELL-FIX 106);  5.  Високоеластична клейова сумiш для облицювання всiма видами плитки всерединi та зовнi будiвель \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК4  KREISEL 104 (HOCHELASTISCHER FLIESENKLEBEM?RTEL ELASTI MULTI 104); 6.  Товстошарова клейова сумiш для плитки \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК4 KREISEL  107 (DICKSCHICHTIGER FLIESENKLEBERM?RTEL MAXI  MULTI 107); 7. Бiла високоеластична клейова сумiш для натурального каменю \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") групи 3К4 KREISEL 108 (NATURSTEIN-KLEBER 108); 8.  Клейова сумiш для приклеювання теплоiзоляцiйних плит з пiнополiстиролу \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК5  KREISEL 210 (STYROPOR-KLEBEM?RTEL 210); 9. Клейова сумiш для влаштування базового армованого шару та приклеювання теплоiзоляцiйних плит з пiнополiстиролу \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") груп ЗК5 KREISEL 220 (STUROPOR-ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER 220); 10.  Клейова сумiш для приклеювання теплоiзоляцiйних плит з мiнеральної вати \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ЗК5  KREISEL 230 (MINERALWOLLE-KLEBEM?RTEL 230); 11. Клейова сумiш для влаштування базового армованого шару та приклеювання теплоiзоляцiйних плит з мiнеральної вати \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") груп ЗК5 KREISEL 240 (MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240). Всього: 11 груп.\\"]
[13,"UA 1.044.0006227-17","ВГ652225",1,"ГЄ156768","Сухi  будiвельнi  сумiшi  для штукатурення : 1. Цементно-вапняна гладка штукатурка, яка наноситься машинним методом \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група  ШТ2 KREISEL 500 (KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ 500); 2. Цементно-вапняна штукатурка, яка наноситься машинним методом \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") груп  ШТ1, ШТ2 KREISEL 501  (KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ 501); 3. Цементно-вапняна легка штукатурка, яка наноситься машинним методом \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ШТ3 KREISEL 502Л (KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ LEICHT 502L); 4. Цементний набризг \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група  ШТ2 KREISEL 550 (ZEMENT VORSPRITZER 550); 5. Вапняно-цементна штукатурка \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група  ШТ2 KREISEL 560 (PUTZM?RTEL 560); 6. Мiнеральна декоративна штукатурка \"Барашек\" 1,5 мм \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група  ШТ4 KREISEL Р100 (EDELPUTZ MINERALISCH P100 Kornputz 1,5 мм); 7. Мiнеральна декоративна штукатурка \"Барашек\" 2 мм  \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група  ШТ4 KREISEL Р100 (EDELPUTZ MINERALISCH P100 Kornputz 2 мм); 8. Мiнеральна декоративна штукатурка \"Короїд\" 2 мм \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група  ШТ4 KREISEL Р110 (EDELPUTZ MINERALISCH P110 Rillenputz 2 мм); 9. Мiнеральна декоративна штукатурка \"Короїд\" 3 мм \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група  ШТ4 KREISEL Р110 (EDELPUTZ MINERALISCH P110 Rillenputz 3 мм); 10. Вапняна шпаклiвка \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ШТ6 KREISEL 660 (KALK SPACHTELMASSE 660). Сухi  будiвельнi  сумiшi  для шпаклювання : 11. Вапняно-цементна шпаклiвка \"КРАЙЗЕЛЬ \" (\"KREISEL \") група ШЦ1 KREISEL 662 (KALKZEMENT SPACHTELMASSE 662). Всього 11 груп.\\"]
[14,"UA 1.066.0006194-17","ВГ652989",1,"ГЄ162515","1. OIL-ENGINE(DIESEL), арт. 05200486A0 2. OIL-ENGINE(DIESEL), арт. 0520000110 3. OIL-ENGINE(DIESEL), арт. 0520000410 4. OIL-ENGINE(DIESEL), арт. 0520000610 5. OIL-ENGINE(GASOLINE), арт. 0510000151 6. OIL-ENGINE, арт. 0510000421 7. OIL-ENGINE(GASOLINE & LPG), арт. 0510000451 8. OIL-ENGINE(DIESEL) CPF, арт. 0520000120 9. OIL-ENGINE(DIESEL), арт. 0520000111 10. OIL-ENGINE, арт. 0510000110 11. OIL-ENGINE(GASOLINE), арт. 0510000141 12. OIL-ENGINE(DIESEL), арт. 0520000411 13. OIL-ENGINE, арт. 0510000410 14. OIL-ENGINE(GASOLINE), арт. 0510000441 15. OIL-ENGINE(DIESEL) CPF, арт. 0520000620 16. OIL-ENGINE(DIESEL), арт. 0520000611 17. OIL-ENGINE, арт. 0510000121 Загальна кiлькiсть - 17 найменувань\\"]
[15,"UA 1.094.0006237-17","ВГ278711",1,"ГЄ134607","Плити фасаднi (камiнь декоративний штучний): 'УайтКлiффс'; 'УордХiлл'; 'Зендленд'; 'Кросс Фелл'; 'Норд Рiдж'; 'Фьорд Ленд'; 'Iст Рiдж'; 'Тiволi'; 'Шеффiлд';'Бремар';'Данвеган';'Дарем';'Девон';'Ленстер';'Лорн';'Рока';'Рутланд';'Тевiот';'Хантлi'; 'Шербон'; 'Шiнон'; 'Дорсет Ленд'; 'Йоркшир'; 'Айгер'; 'Лоарре'; 'Морей'; 'Тiлл'; 'Берклi'; 'Лотiан'; 'Толедо'; 'Тiволi Брiк'; 'Кельн Брiк'; 'Лондон брiк'; 'Цифра'; 'Авiньон'; 'Бельфор'; 'Брекчiя'; 'Брекчiя Декор Великий'; 'Брекчiя iз розшивкою шва'; 'Вiв'єн'; 'Гриньян'; 'Дiжон'; 'Довiль ложок';'Довiль старий';'Доломiт';'Канадська цегла';'Олiвець';'Квадр великий';'Квадр малий'; 'Кварцит-1';'Кварцит-2';'Кварцит-3';'Лiль';'Лурд';'Модерн';'Нант';'Невада';'Онфльор'; 'Пiщанник'; 'Пиленний вапняк-1;'Пиленний вапняк-2'; 'Руан'; 'Сланець'; 'Техас-20'; 'Трувiль'; 'Туар'; 'Еллада-1'; 'Еллада-2'; 'Еллада-3'; 'Бремен Брi'; 'Брюгге Брi'; 'Лаутер'; 'Остiя Брiк'; 'Сiтi Брiк'; 'Терамо Брiк'; 'Терамо Брiк II'; 'Тоскана'; 'Алтен Брiк'; 'Каскад Рейндж'; 'Монте Кьяро'; 'Торре Б'янка'; 'Ель Торре'; 'Деррi Брiк'; 'Йорк Брiк'. Всього: 84 назви\\"]
[16,"UA 1.148.0006168-17","ВГ144595",1,"ГЄ147948","Труби чавуннi каналiзацiйнi i фасоннi частини i фiтинги чавуннi до них, з'єднувальнi елементи для монтажу труб. 1. Труби чавуннi  (Код УКТЗЕД 7303). Типи: SML,KML,TML,BML. Розмiри: DN40/DN50/DE75/DN70/DN80/DN100/DN125/DN150/DN200/DN250/DN300/DN400. Вимоги НД: ДСТУ Б.В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) Iнженерне обладнання споруд, зовнiшнiх мереж. Труби чавуннi каналiзацiйнi i фасоннi частини до них. Технiчнi умови,п. п. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8. Всього 4 типи. 2. Фасоннi частини, фiтiнги  трубопроводiв чавуннi (Код УКТЗЕД 7307). Типи: SML,KML,TML,BML. Розмiри; DN40/DN50/DE75/DN70/DN80/DN100/DN125/DN150/DN200/DN250/DN300/DN400. Вимоги НД: ДСТУ Б.В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) Iнженерне обладнання споруд, зовнiшнiх мереж. Труби чавуннi каналiзацiйнi i фасоннi частини до них. Технiчнi умови,п. п. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8. Всього 4 типи. 3.З'єднувальнi елементи для монтажу труб(код УКТЗЕД 7307) типiв: CV, CE, Rapid, Rapid-INOX, Flex, Flex INOX, Grip, Grip INOX, Kombi Kralle, GA Kralle, CV Kralle Rapid Kralle  та  FIX (код УКТЗЕД 4016), дiаметром вiд DN40 до DN 400. Всього 13 типiв. Загальна кiлькiсть: 21 тип. Запаснi частини та комплектуввальнi вироби до них.\\"]
[17,"UA 1.153.0006240-17","ВГ613412",1,"ГЄ137380","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний скомбiнований  оптико-електронний iнфрачервоний i акустичний пасивний радiоканальний моделей КС141Р, КС141Р-РI може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень у примiщення та формування тривожних сповiщень. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ EN 50130-4:2014 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:2011, EN50130-4:2011/A1:2014, IDT); ДСТУ EN 50130-5:2014 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 5. Методи випробування щодо несприйнятливостi чинникам зовнiшнього середовища (EN 50130-5:2011, IDT); ДСТУ EN 50131-1:2014 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги (EN 50131-1:2006, EN 50131-1:2006/А1:2009, EN 50131-1:2006/IS2:2010, IDT); ДСТУ EN 50131-2-5:2014 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 2-5. Вимоги до комбiнованих пасивних iнфрачервоних та ультразвукових сповiщувачiв (EN 50131-2-5:2008, EN 50131-2-5:2008/IS1:2014, IDT) (р.4, р.5); ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання iнформацiйних технологiй. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (EN 60950-1:2006/ A11:2009/ A1:2010/ A12:2011 /AC:2011/ A2:2013, IDT); ДСТУ EN 61000-6-3:2015 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-3:2007/ A1:2011/ AC:2012, IDT); ТУ У 31.6-14357131-022:2009 Сповiщувачi охороннi скомбiнованi моделi КС141. Технiчнi умови (зi змiною 1). Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'IНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНIКАЛ ВIЖН ЛТД' за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 1, тел./факс: (44) 248-65-88, (44) 245-16-62.\\"]
[18,"UA 1.166.0006198-17","ВГ655018",1,"ГЄ165415","Перелiк кабельно-провiдникової продукцiї торгової марки \"Molex\": Кабель (вита пара) торгової марки \"Molex\" у оболонцi LSZH, типiв: 39-504-5E; 39A-504-LS; CAA-00325; CAA-00251; CAA-0322L-VL; CAA-00392-VT; CAA-00358; CAA-00360; CAA-00382; CAA-00380, CAA-00382, CAA-0322L-VI, CAA-00373-VL, CAA-00392-VL, PCD-01000-0C; PCD-01000-0E; PCD-01000-0H; PCD-01001-0C; PCD-01001-0E; PCD-01001-0H; PCD-01002-0C; PCD-01002-0E; PCD-01002-0H; PCD-01003-0C; PCD-01003-0E; PCD-01003-0H; PCD-01005-0C; PCD-01005-0E; PCD-01005-0H; PCD-01009-0E; PCD-01013-0E; PCD-01019-0E; PCD-03001-0C; PCD-03001-0E; PCD-03001-0E; PCD-03001-0H; PCD-03003-0C; PCD-03003-0E; PCD-03003-0E; PCD-03003-0H; PCD-03005-0C; PCD-03005-0E; PCD-03005-0H; PCD-03009-0E; PCD-03013-0E; PCD-03019-0E; PCD-02000-0E; PCD-02001-0E; PCD-02002-0E; PCD-02003-0E; PCD-02005-0E; PCD-02009-0E; PCD-02013-0E; PCD-02019-0E; PCD-04001-0C; PCD-04001-0E; PCD-04001-0H; PCD-04003-0C; PCD-04003-0E; PCD-04003-0H; PCD-04003-0H; PCD-04005-0C; PCD-04005-0E; PCD-04005-0H; PCD-04009-0C; PCD-04009-0E; PCD-04009-0H; PCD-04019-0C; PCD-04019-0E; PCD-04019-0H; PCD-07000-0E; PCD-07001-0E; PCD-07002-0E; PCD-07002-0E; PCD-07004-0E; PCD-07006-0E; PCD-07009-0E. Всього: 77 типiв. Перелiк вимог до продукцiї: ДСТУ 4809:2007 'Iзольованi проводи та кабелi. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування': - п. 4.1, щодо стiйкостi до поширення полум'я поодиноко прокладеним кабелем (клас - 'стiйкий'); - п. 4.2, щодо стiйкостi до поширювання полум'я кабелю, що прокладений у пучках за категорiєю \"С\"; - п. 4.3, щодо токсичностi продуктiв згоряння неметалевих елементiв кабелю (клас - Тк3); - п. 4.4, щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час тлiння його неметалевих елементiв (клас - ДТк1); - п. 4.5, щодо димоутворювальної здатностi кабелю пiд час полуменевого горiння (клас - ДПк2); - п. 4.6, щодо корозiйної активностi продуктiв згоряння  неметалевих елементiв кабелю (клас - Кк1).\\"]
[19,"UA 1.177.0006189-17","ВГ583081",1,"ГЄ073775","1. Hattrick 40 2. Hattrick 50 3. Hattrick 60 4. Pioneer 40/130 5. Pioneer 50/130 6. Pioneer 60/130 7. Winner 40/130 8. Winner 40/160 9. Winner 40/190 10. Winner 50/140 11. Winner 55/140 12. Winner 60/140 13. Champion 40/165 14. Champion 40/180 15. Champion 60/140 16. Champion 60/165 17. Champion 60/180 18. Champion 65/165 19. Master 40/165 20. Master 40/200 21. Master 40/220 22. Master 40/240 23. Master 60/180 24. Team 38/140 25. Marauder 35/140 26. Marauder 40/140 27. Warrior 40/180 28. Warrior 60/180 29. Warrior 60/210 30. Fast Track 15 31. Fast Track 18 32. Game 12 33. Game 15 34. Essential 15 35. Essential 20 36. Essential 25 37. Basic P20 38. Effective 15 39. Effective 20 40. PlayComfort 41. 4Play 42. Deporte 12 43. Match 12\\"]
[20,"UA 1.177.0006189-17","ВГ583081",2,"ГЄ073776","44. Match 15 45. Match 18 46. Padel 12 47. Padel 15 48. Mono Track 20 49. Hockey Pro 18/200 50. Hockey Pro 22/200 51. Puttinggrass 52. Active 53. Adventure 54. Party 55. Step 56. Stepy 57. Virgin 58. Virgin FG 59. Decor 60. Garden 61. Scеnic 62. 4Entry 63. Monaco 64. Cannes 65. Greenville 15/140 66. Greenville 23/160 67. Greenville 28/160 68. Greenville 35/160 ВСЬОГО: 68 позицiй\\"]
[21,"UA 1.177.0006257-17","ВГ419929",1,"ГЄ073642","Назва продукцiї, кiлькiсть, дата виготовлення, термiн придатностi: 1. Шприцi iн'єкцiйнi одноразового застосування ТМ 'BD Discardit': 1) II, 2 мл, з голками 23 G x 1 1/4 \" (0,6 x 30 мм), арт. 301784-1 800 000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi: 12.2016 р.-11.2021 р.); 2) II, 5 мл, з голками 22 G x 1 1/2 \" (0,7 x 40 мм), арт. 301781-2 700 000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi:  12.2016 р.-11.2021 р.); 3) II, 10 мл, з голками 21 G x 1 1/2 \" (0,8 x 40 мм), арт. 301783-720 000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi:  11.2015 р.-10.2020 р.); 4) II, 20 мл, з голками 21 G x 1 1/2 \" (0,8 x 40 мм), арт. 301785-576 000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi: 12.2015 р.-11.2020 р.); Загальна кiлькiсть: 5 796 000 шт. 2. Шприцi одноразового застосування Луер, стерильнi ТМ 'BD Plastipak': 1) 1 мл, з голками, 25 GA x 5/8in (0,5 x 16 мм), арт. 303175-150 720 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi: 03.2017 р.-02.2022 р.); 2) U-40 iнсулiновi, 1 мл, з голками, 30 GA x 1/82in (0,3 x 13 мм), арт. 303177-136 320 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi:  03.2017 р.-02.2022 р.) Загальна кiлькiсть: 287 040 шт. 3. Голки iн'єкцiйнi стерильнi ТМ 'BD Microlance': 1) 3, 23 G x  1 1/4\", (0,6 x 30 мм), арт. 300700-5 000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi: 02.2017 р.-01.2022 р.); 2) 3, 30 G x 1/2\", (0,3 x 13 мм), арт. 304000-10 000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi:  11.2016 р.-10.2021 р.); 3) 3, 21 G x 2\", (0,8 x 50 мм), арт. 301155-5 000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi:  02.2016 р.-01.2022 р.); Загальна кiлькiсть: 20 000 шт. 4. Голки спинальнi з заточкою типу Квiнке BD Spinal Needle: 1) 25GA 3,50 IN 0,50 x 90 мм, арт. 405257-600 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi: 02.2017 р.-01.2022 р.); 2) 23GA 3,50 IN 0,64 x 90 мм, арт. 405240-1000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi: 10.2016 р.-09.2021 р.); 3) 22GA 3,50 IN 0,7 x 90 мм, арт. 405256-2000 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi:  03.2017 р.-02.2022 р.); 4) 20GA 3,50 IN 0,9 x 90 мм, арт. 405253-600 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi: 01.2017 р.-12.2021 р.); 5) 18 GA 3,50 IN 1,2 x 90 мм, арт. 405248-200 шт. (дата виготовлення -термiн придатностi:  09.2016 р.-08.2021 р.) Загальна кiлькiсть: 4 400 шт.\\"]
[22,"UA 1.182.0006175-17","ВГ662044",1,"ГЄ163046","Пульти, моделей: WSP0433-P3-02K - 10 шт. WSP0433-P3-04K - 10 шт. WSP0433-P3-06K - 100 шт. WSP0433-P3-08K - 20 шт. WSP0433-P3-16K - 40 шт. WSP0433-М3-16K - 20 шт. WSP0433-М3-12М - 10 шт. WSP0433-М3-16М - 20 шт. WSP0433-М3-28М - 20 шт. Приймальнi блоки, моделей: WSB0433-M0-02R - 10 шт. WSB0433-M0-04R - 10 шт. WSB0433-M0-06R - 100 шт. WSB0433-M0-08R - 20 шт. WSB0433-M0-12R - 40 шт. WSB0433-M0-18R - 20 шт. WSB0433-M0-24R - 20 шт. WSB0433-M0-30R - 20 шт. WSB0433-М2-24C - 10 шт. Загальна кiлькiсть:  18 моделей,  500 шт.\\"]
[23,"UA 1.182.0006223-17","ВГ647681",1,"ГЄ101195","Косарки навiснi моделей: AM 203 S, AM 243 S, AM 243 CV, AM 283 S, AM 323 S, ActiveMow R 200, ActiveMow R 240, ActiveMow R 280, ActiveMow R 320, ActiveMow R 360, EasyCut F 280 M, EasyCut F 280, EasyCut 28 CV, EasyCut F 320 M, EasyCut F 320, EasyCut 32 CV Float, EasyCut F 320 CV, EasyCut F 320 CR, EasyCut 32 CRi, EasyCut 280, EasyCut R 280, EasyCut 280 CV-Q, EasyCut R 280 CV, EasyCut 280 CRi-Q, EasyCut R 280 CR, EasyCut 320, EasyCut F 320 CR, EasyCut R 320, EasyCut 320 CV-Q, EasyCut R 320 CV, EasyCut R 320 CR, EasyCut 320 CR, EasyCut R 360, EasyCut F 360 M, EasyCut F 360, EasyCut F 360 CV, EasyCut 360 CR, EasyCut F 360 CR, EasyCut 400; Косарки причiпнi моделей: EasyCut 2801 CV, EasyCut 2800 CRi, EasyCut 3200, EasyCut 3200 CV, EasyCut 3201 CV, EasyCut 3200 CRi, EasyCut 3210 CV, EasyCut 3210 CRi, EasyCut 3600 CV, EasyCut 4013 CV, EasyCut 6210 CV; Косарки навiснi комбiнованi моделей: EasyCut B 750, EasyCut B 890, EasyCut 870 CV, EasyCut B 870 CV, EasyCut B 870 CV Collect, EasyCut 9140 Shift, EasyCut 9140 CV, EasyCut 9140 CV Collect, EasyCut B 870 CR, EasyCut B 870 CR Collect, EasyCut B 970, EasyCut B 1000 CV, EasyCut B 1000 CV Collect, EasyCut B 1000 CR, EasyCut B 1000 CR Collect; Ворушилки роторнi моделей: KW 4.62/4, KW 5.52/4x7, KW 6.02/6, KW 6.72/6, KW 7.82/6x7, KW 7.92/8, KW 8.82/8, KW 10.02/10, KW 11.22/10, KW 5.52/4x7 T, KW 7.82/6x7 T, KW 13.02/12 T, KW 15.02/14 T, KWT 7.82/6x7, KWT 8.82/8, KWT 10.02/10, KWT 11.22/10, KWT 1600, KWT 2000; Валкоутворювачi роторнi моделей: Swadro 35, Swadro 38, Swadro 38 T, Swadro 42, Swadro 42 T, Swadro 46, Swadro 46 T, Swadro TS 620, Swadro TS 620 Twin, Swadro TC 680, Swadro TS 680, Swadro TS 680 Twin, Swadro 700, Swadro TS 740, Swadro TS 740 Twin, Swadro TC 760, Swadro 800/26, Swadro 900, Swadro 1000, Swadro 710/26T, Swadro 807, Swadro 809, Swadro 810, Swadro TC 880, Swadro 907, Swadro 1010, Swadro 1400, Swadro 1400 Plus, Swadro 2000; Прес-пiдбирачi рулоннi моделей: Bellima F 125, Bellima F 130, Round Pack 1250, Round Pack 1250 MC, Fortima F 1250, Fortima F 1250 MultiCut, Fortima F 1250 MC ,Round Pack 1550, Round Pack 1550 MC, Fortima V 1500, Fortima V 1500 MultiCut, Fortima V 1500 MC, Fortima F 1600, Fortima F 1600 MultiCut, Fortima F 1600 MC, Fortima V 1800, Fortima V 1800 MultiCut, Fortima V 1800 MC, Combi Pack 1250 MultiCut, Combi Pack 1500 V MultiCut, Comprima F 125, Comprima F 125 XC, Comprima F 125 XC X-treme, Comprima F 155, Comprima F 155 XC, Comprima F 155 XC X-treme, Comprima V 150, Comprima V 150 XC, Comprima V 150 XC X-treme, Comprima V 180, Comprima V 180 XC, Comprima V 210, Comprima V 210 XC, Comprima CF 155 XC, Comprima CF 155 XC X-treme, Comprima CV 150 XC, Comprima CV 150 XC X-treme, Comprima CV 210 XC, Ultima; Прес-пiдбирачi тюковi моделей: BiG Pack 870 HDP, BiG Pack 890, BiG Pack 1270, BiG Pack 1290, BiG Pack 1290 HDP, BiG Pack 1290 HDP II, BiG Pack 4x4, BiG Pack 870 HDP XC, BiG Pack 890 XC, BiG Pack 1270 XC, BiG Pack 1290 XC, BiG Pack 1290 HDP XC, BiG Pack 1290 HDP II XC, BiG Pack 4x4 XC; Жатка прямого зрiзу моделi: XDisc 6200; Приставки кукурудзянi моделей: EasyCollect 6000, EasyCollect 603, EasyCollect 753, EasyCollect 903, EasyCollect 1053, транспортний вiзок для EasyCollect 1053, EasyCollect 6000 FP; Пiдбирачi моделей: EasyFlow 300, EasyFlow 380; Приставка подрiбнювач моделi: PreChop Всього: 11 найменувань, 177 моделей.\\"]
[24,"UA 1.190.0006202-17","ВГ658250",1,"ГЄ159018","1.PRIMO 3.0-1 Light 2.PRIMO 3.5-1 Light 3.PRIMO 4.0-1 Light 4.PRIMO 4.6-1 Light 5.PRIMO 5.0-1 Light 6.PRIMO 6.0-1 Light 7.PRIMO 8.2-1 Light 8.SYMO 3.0-3-M Light 9.SYMO 3.7-3-M Light 10.SYMO 4.5-3-M Light 11.SYMO 5.0-3-M Light 12.SYMO 6.0-3-M Light 13.SYMO 7.0-3-M Light 14.SYMO 8.2-3-M Light 15.SYMO 10.0-3-M Light 16.SYMO 12.5-3-M Light 17.SYMO 15.0-3-M Light 18.SYMO 17.5-3-M Light 19.SYMO 20.0-3-M Light 20.ECO 25.0-3-S 21.ECO 27.0-3-S 22.SYMO HYBRID 3.0-3-S 23.SYMO HYBRID 3.0-3-S 24.SYMO HYBRID 3.0-3-S Загальна кiлькiсть : 24 моделi.\\"]
[25,"UA 1.190.0006203-17","ВГ658251",1,"ГЄ159019","1.KOSTAL PIKO MP 1.5 2.KOSTAL PIKO MP 2.0 3.KOSTAL PIKO MP 2.5 4.KOSTAL PIKO MP 3.0 5.KOSTAL PIKO MP 3.6 6.KOSTAL PIKO MP 4.2 7.KOSTAL PIKO 3.0 8.KOSTAL PIKO 4.2 9.KOSTAL PIKO 4.6 10.KOSTAL PIKO 5.5 11.KOSTAL PIKO 7.0 12.KOSTAL PIKO 8.5 13.KOSTAL PIKO 10 14.KOSTAL PIKO 12 15.KOSTAL PIKO 15 16.KOSTAL PIKO 17 17.KOSTAL PIKO 20 Всього : 17 моделей\\"]
[26,"UA 1.190.0006213-17","ВГ658252",1,"ГЄ159020","1.MAXPOWER CS6U-325М 2.MAXPOWER CS6U_330 М 3.MAXPOWER CS6U_335 М 4.MAXPOWER CS6U_340М 5.MAXPOWER (1500 V) CS6U-325М 6.MAXPOWER (1500 V) CS6U- 330М 7.MAXPOWER (1500 V) CS6U- 335М 8.MAXPOWER (1500 V) CS6U-340М 9.MAXPOWER CS6U-315Р 10.MAXPOWER CS6U-320Р 11.MAXPOWER CS6U-325Р 12.MAXPOWER CS6U-330Р 13.MAXPOWER (1500 V) CS6U-315Р 14. MAXPOWER (1500 V) CS6U-320Р 15.MAXPOWER (1500 V) CS6U-325Р 16.MAXPOWER (1500 V) CS6U-330Р 17.MAXPOWER CS6X-310Р 18.MAXPOWER CS6X-315Р 19.MAXPOWER CS6X-320Р 20.MAXPOWER CS6X-325Р 21.DYMOND CS6K-275M-FG 22.DYMOND CS6K-280M-FG 23.DYMOND CS6K-285M-FG 24.DYMOND CS6K-260P-FG 25.DYMOND CS6K-265P-FG 26.DYMOND CS6K-270P-FG 27.DYMOND CS6K-275P-FG 28.DYMOND CS6X-330M-FG 29.DYMOND CS6X-335M-FG 30.DYMOND CS6X-  340M-FG 31.DYMOND CS6X-315P-FG 32.DYMOND CS6X-320P-FG 33.DYMOND CS6X-325P-FG 34.DYMOND CS6X-330P-FG 35.All-black CS6K-270 M 36.All-black CS6K-274 M 37.All-black CS6K-280 M 38.CS6K-275 M 39.CS6K-280 M 40.CS6K- 285 M 41.1500 V CS6K-275M 42.1500 V CS6K-280M 43.1500 V CS6K-285M 44.CS6K-260P 45.CS6K-265 P\\"]
[27,"UA 1.190.0006213-17","ВГ658252",2,"ГЄ159021","46.CS6K- 270 P 47.CS6K-275 P 48.1500 V CS6K-265P 49.1500 V CS6K-  270P 50.1500 V CS6K-275P 51.CS6P-260P 52.CS6P-265P 53.CS6P-270P 54.SUPERPOWER CS6K-290 MS 55.SUPERPOWER CS6K-295MS 56SUPERPOWER CS6K-300MS 57.ALL-BLACK CS6K-285MS 58. ALL-BLACK CS6K-290 MS 59.ALL-BLACK CS6K- 295 MS Всього : 59 типiв\\"]
[28,"UA 1.190.0006250-17","ВГ658209",1,"ГЄ164167","№  Найменування  Ду(дiаметр,мм) Ру(тиск,МПа) 1 Засувка 30ч6бр  50-500  10 2 Засувка 30ч6бк  50-500  10 3 Засувка 30ч515бр  400-1400  10 4 Засувка 30ч906бр  50-1400  10 5 Засувка 30ч906бк  50-1400  10 6 Засувка 30с41нж  50-600  16 7 Засувка 30лс41нж  50-600  16 8 Засувка 30нж41нж  50-600  16 9 Засувка 30с541нж  300-1600  16 10 Засувка 30лс541нж  300-1600  16 11 Засувка 30нж541нж  300-1600  16 12 Засувка 30с941нж  50-1400  16 13 Засувка 30лс941нж  50-1400  16 14 Засувка 30нж941нж  50-1400  16 15 Засувка 30с38нж  50-400  16 16 Засувка 30лс38нж  50-400  16 17 Засувка 30нж38нж  50-400  16 18 Засувка 30с938нж  50-400  16 19 Засувка 30лс938нж  50-400  16 20 Засувка 30нж938нж  50-400  16 21 Засувка 30с64нж  50-600  25 22 Засувка 30лс64нж  50-600  25 23 Засувка 30нж64нж  50-600  25 24 Засувка 30с564нж  400-1200  25 25 Засувка 30лс564нж  400-1200  25 26 Засувка 30нж564нж  400-1200  25 27 Засувка 30с964нж  50-1200  25 28 Засувка 30лс964нж  50-1200  25 29 Засувка 30нж964нж  50-1000  25 30 Засувка 30с90(507)нж  400-12  25 31 Засувка 30с972нж  300-400  25 32 Засувка 30с15нж  50-300  40 33 Засувка 30лс15нж  50-300  40 34 Засувка 30нж15нж  50-300  40 35 Засувка 30с515нж  150-500  40 36 Засувка 30лс515нж  150-500  40 37 Засувка 30нж515нж  150-500  40 38 Засувка 30с915нж  150-500  40 39 Засувка 30лс915нж  150-500  40 40 Засувка 30нж915нж  50-500  40 41 Засувка 30с76нж  50-500  64 42 Засувка 30лс76нж  50-500  64\\"]
[29,"UA 1.190.0006250-17","ВГ658209",2,"ГЄ164168","43 Засувка 30нж76нж  50-500  64 44 Засувка 30с976нж  50-500  64 45 Засувка 30лс976нж  50-500  64 46 Засувка 30нж976нж  50-500  64 47 Засувка 31с45нж  50-250  160 48 Засувка 31лс45нж  50-250  160 49 Засувка 31нж45нж  50-250  160 50 Засувка 31с945нж  50-250  160 51 Засувка 31лс945нж  50-250  160 52 Засувка 31нж945нж  50-250  160 53 Засувка 31с16нж  100-200  100 54 Засувка 31с916нж  100-200  100 55 Засувка (2с-25..29-1-е,кз,цз..5)  150-350  100 56 Засувка (885-225-е,кз,цз..) 225  100 57 Засувка (1015-125-е,кз,цз..150..) 125-150  100 58 Засувка (1016-250-е,кз,цз..) 250  100 59 Засувка (1026-150-е,кз,цз..) 150  100 60 Засувка (883-175...300-е,кз,цз..) 175-300  140 67 Засувка (1013-175..200-е,кз,цз..) 175-200  140 68 Засувка (1123-100-е,кз,цз..) 50-250  160 69 Засувка (1110-100-е,кз,цз) 100  373 69 Засувка 30с946н  400-1200  6 70 Засувка 30с42нж  200-300  6 71 Засувка 30с947нж 800-1400  6 Всього 71 позицiя Примiтка: з п.55 по п.69 вказане в дужках є найменуванням засувки\\"]