{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 15.08.2017"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.035.0013076-17","ВГ666629",1,"ГЄ150923","ЛЕД OZON LS -25Вт/XY*; 22 ЛЕД OZON LS -125Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -30Вт/XY*; 23 ЛЕД OZON LS -130Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -35Вт/XY*; 24 ЛЕД OZON LS -135Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -40Вт/XY*; 25 ЛЕД OZON LS -140Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -42Вт/XY*; 26 ЛЕД OZON LS -145Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -45Вт/XY*; 27 ЛЕД OZON LS -150Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -50Вт/XY*; 28 ЛЕД OZON LS -155Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -55Вт/XY*; 29 ЛЕД OZON LS -160Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -60Вт/XY*; 30 ЛЕД OZON LS -165Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -65Вт/XY*; 31 ЛЕД OZON LS -170Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -70Вт/XY*; 32 ЛЕД OZON LS -175Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -75Вт/XY*; 33 ЛЕД OZON LS -180Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -80Вт/XY*; 34 ЛЕД OZON LS -185Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -85Вт/XY*; 35 ЛЕД OZON LS -190Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -90Вт/XY*; 36 ЛЕД OZON LS -195Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -95Вт/XY*; 37 ЛЕД OZON LS -200Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -100Вт/XY*; 38 ЛЕД OZON LS -210Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -105Вт/XY*; 39 ЛЕД OZON LS -220Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -110Вт/XY*; 40 ЛЕД OZON LS -230Вт/XY*; ЛЕД OZON LS -115Вт/XY*; 41 ЛЕД OZON LS -240Вт/XY*. ЛЕД OZON LS -120Вт/XY*; * - Х - позначення iндексу кольоропередачi (7-Ra>70; 8-Ra>80); Y - позначення колiрної температури (30-Тк=3000К, 40-Тк=4000К, 50-Тк=5000К) Всього 41 (сорок одна) конструкцiя.\\"]
[2,"UA 1.035.0013093-17","ВГ666630",1,"ГЄ150924","Свiтлофори дорожнi транспортнi СД Т1.1-СС СД Т1.2-СС СД Т1.3-СС СД Т1.4-СС СД Т1.5-СС СД Т1.6-СС СД Т1.7-СС СД Т1.8-СС СД Т1.9-СС СД Т1.10-СС СД Т1.11-СС СД Т1.12-СС СД Т1.13-СС СД Т1.14-СС СД Т1.15-СС СД Т1.16-СС СД Т1.17-СС СД Т2.1-СС СД Т2.2-СС СД Т2.3-СС СД Т2.4-СС СД Т2.5-СС СД Т2.6-СС СД Т2.7-СС СД Т2.8-СС СД Т2.9-СС СД Т2.10-СС\\"]
[3,"UA 1.035.0013093-17","ВГ666630",2,"ГЄ150925","СД Т2.11-СС СД Т2.12-СС СД Т2.13-СС СД Т2.14-СС СД Т2.15-СС СД Т2.16-СС СД Т2.17-СС СД Т2.18-СС Свiтлофори дорожнi транспортнi з ТВЧ СД Т1.1ТВЧ-СС СД Т1.2ТВЧ-СС СД Т1.3ТВЧ-СС СД Т1.4ТВЧ-СС СД Т1.5ТВЧ-СС СД Т1.6ТВЧ-СС СД Т1.7ТВЧ-СС СД Т1.8ТВЧ-СС СД Т1.9ТВЧ-СС СД Т1.10ТВЧ-СС СД Т1.11ТВЧ-СС СД Т1.12ТВЧ-СС СД Т1.13ТВЧ-СС СД Т1.14ТВЧ-СС СД Т1.15ТВЧ-СС СД Т1.16ТВЧ-СС СД Т1.17ТВЧ-СС\\"]
[4,"UA 1.035.0013093-17","ВГ666630",3,"ГЄ150926","Свiтлофори дорожнi пiшохiднi СД П1.1-СС; СД П1.2-СС Свiтлофори дорожнi пiшохiднi з ТВЧ СД П1.1ТВЧ-СС СД П1.2ТВЧ -СС Свiтлофори дорожнi з ТВЧ СД ТВЧ1-СС СД ТВЧ2-СС Всього 58 (п'ятдесят вiсiм) типiв.\\"]
[5,"UA 1.035.0013113-17","ВГ666631",1,"ГЄ150927","Прожектори: ELE LED PRS 50W/740 - 460 ELE LED PRS 50W/750 - 560 ELE LED PRS 50W/740 - 490 ELE LED PRS 50W/750 - 590 ELE LED PRS 50W/740 - 4AS1 ELE LED PRS 50W/750 - 5AS1 ELE LED PRS 100W/740 - 460 ELE LED PRS 100W/750 - 560 ELE LED PRS 100W/740 - 490 ELE LED PRS 100W/750 - 590 ELE LED PRS 150W/740 - 460 ELE LED PRS 150W/750 - 560 ELE LED PRS 150W/740 - 490 ELE LED PRS 150W/750 - 590 ELE LED PRS 200W/740 - 460 ELE LED PRS 200W/750 - 560 ELE LED PRS 200W/740 - 490 ELE LED PRS 200W/750 - 590 Свiтильники: ELE LED ST 60W/750 - 590 ELE LED ST 60W/750 - 5AS2 ELE LED ST 120W/750 - 590 ELE LED ST 120W/750 - 5AS2 Всього 22 (двадцять два) типи.\\"]
[6,"UA 1.037.0013138-17","ВГ665926",1,"ГЄ152729","ГОСТ9.032-74, зовнiшнiй вигляд ГОСТ9.401-91, стiйкiсть покриття до дiї клiматичних факторiв ГОСТ 9.407-84, загальна оцiнка покриття Результати випробувань покриття на основi емалi -перетворювача iржi ЕПФ-103 згiдно ГОСТ 9.401, метод 6 i ГОСТ 9.407 показали вiдсутнiсть корозiйних руйнувань пiсля 45 циклiв (АЗ1, АД2) та з урахуванням додатку 10 ГОСТ 9.401 гарантують зберiгання захисних та декоративних властивостей (термiн експлуатацiї) покриття не менше восьми рокiв в умовах помiрно-холодного клiмату УХЛ1 за умови нанесення покриття методом пневморозпилення на поверхню, очищену до ступеню 2 по ГОСТ 9.402-2004 ТУ У 20.3-00204665-086:2016 \"Емалi-перетворювачi iржi ЕПФ-103. Технiчнi умови\", табл. 2 п.п.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Всього 4(чотири)нормативних документи\\"]
[7,"UA 1.073.0013123-17","ВГ637065",1,"ГЄ066222","Гвинтiвки пневматичнi однозаряднi моделi \"125 THOD\" калiбру 4,5 мм кiлькiстю 40 штук. (зав. №№ 061308-282, 061308-267, 061308-265, 061308-242, 061308-298, 061308-313, 061308-302, 061308-315, 061308-217, 061308-244, 061308-307, 061308-319, 061308-309, 061308-313, 061308-219, 061308-230, 061308-268, 061308-291, 061308-723, 061308-311, 061308-300, 061308-224, 061308-306, 061308-290, 061308-287, 061308-294, 061308-231, 061308-223, 061308-211, 061308-292, 061308-114, 061308-285, 061308-275, 061308-260, 061308-248, 061308-270, 061308-255, 061308-103, 061308-935, 061308-295. Гвинтiвки пневматичнi однозаряднi моделi \"80\" калiбру 4,5 мм кiлькiстю 50 штук. (зав. №№ 061709-205, 061709-196, 061709-203, 061709-183, 061709-181, 061709-176, 061709-218, 061709-215, 061709-172, 061709-169, 061709-212, 061709-192, 061709-201, 061709-198, 061709-189, 061709-171, 061709-170, 061709-179, 061709-199, 061709-214, 061709-291, 061709-213, 061709-219, 061709-268, 061709-919, 061709-211, 061709-194, 061709-182, 061709-187, 061709-193, 061709-177, 061709-186, 061709-178, 061709-195, 061709-184, 061709-180, 061709-206,061709-216, 061709-210, 061709-209, 061709-202, 061709-173, 061709-208, 061709-207, 061709-185, 061709-197, 061709-188, 061709-175, 061709-204, 061709-174. Гвинтiвки пневматичнi однозаряднi моделi \"125\" калiбру 4,5 мм кiлькiстю 40 штук. (зав. №№ 101302-228,101302-195, 101302-236,101302-919, 101302-110, 101302-333, 101302-250, 101302-119, 101302-193, 101302-100, 101302-857, 101302-226, 101302-378, 101302-117, 101302-988,101302-097, 101302-980, 101302-136, 101302-194, 101302-129, 101302-099, 101302-545, 101302-137, 101302-135, 101302-189, 101302-093, 101302-120, 101302-192, 101302-105, 101302-229, 101302-151, 101302-118, 101302-377, 101302-334, 101302-171, 101302-346, 101302-342, 101302-350, 101302-362, 101302-335. Загальна кiлькiсть 130 (сто тридцять) штук.\\"]
[8,"UA 1.073.0013134-17","ВГ637064",1,"ГЄ066221","Патрони спортивнi \"Target\" до гладкоствольної зброї калiбру 12/70, 28 г, спорядженi кулею кiлькiстю 100 000 штук. Патрони спортивнi \"IPSC Target\" (Line) до гладкоствольної зброї калiбру 12/67, 28 г, спорядженi кулею кiлькiстю 30 000 штук. Патрони спортивнi \"Leader sport\" до гладкоствольної зброї калiбру 12/70, 28 г, спорядженi кулею кiлькiстю 20 000 штук. Патрони мисливськi \"Leader\" до гладкоствольної зброї калiбру 12/70, 32 г, спорядженi кулею кiлькiстю 10 000 штук. Патрони спортивнi \"IPSC\" до гладкоствольної зброї калiбру 12/67, 27 г, спорядженi картеччю 8 мм кiлькiстю 30 000. Патрони мисливськi \"Extra\" до гладкоствольної зброї калiбру 12/70, 36 г, спорядженi картеччю 6,2 мм кiлькiстю 20 000 штук. Патрони мисливськi \"Extra\" до гладкоствольної зброї калiбру 12/70, 36 г, спорядженi картеччю 8,6 мм кiлькiстю 20 000 штук. Загальна кiлькiсть 230 000 (двiстi тридцять тисяч) штук.\\"]
[9,"UA 1.151.0013103-17","ВГ664621",1,"ГЄ062816","Рушницi мисливськi 'Fabarm' моделi: L4S BLACK HUNTER MAXI 12 калiбру №FA042349/CA042349 кiлькiстю 1 од.; L4S BLACK HUNTER 12 калiбру №FA042508/CA042508 кiлькiстю 1 од.; L4S INITIAL HUNTER 12 калiбру №№ FA042733/CA042733, FA042734/CA042734, FA042735/CA042735, FA042736/CA042736, FA042737/CA042737, FA042738/CA042738, FA042739/CA042739, FA042740/CA042740, FA042741/CA042741, FA042742/CA042742, FA042743/CA042743, FA042744/CA042744, FA042745/CA042745, FA042746/CA042746, FA042747/CA042747, FA042748/CA042748, FA042749/CA042749 кiлькiстю 17 од.; ELOS C SPORTING 12 калiбру №E29459 кiлькiстю 1 од.; ELOS A FIELD 12 калiбру №№ E29354, E29464 кiлькiстю 2 од.; AXIS 12 калiбру №№ E29120, E29121, E29122, E29123, E29124 кiлькiстю 5 од.; ELOS A AL 12 калiбру №№ E29516, E29524, E29571, E29517, E29525, E29572, E29518, E29526, E29573, E29519, E29566, E29574, E29520, E29567, E29521, E29568, E29522, E29569,E29523,E29570 кiлькiстю 20од. SDASS 2 CHASSE COMPOSITE COMBO 12 калiбру №№ PM029664/CP029664/AR003887, PM029665/CP029665/AR003888, PM029666/CP029666/AR003889, PM029667/CP029667/AR003890, PM029668/CP029668/AR003891, PM029669/CP029669/AR003892, PM029670/CP029670/AR003893, PM029671/CP029671/AR003894, PM029672/CP029672/AR003895, PM029673/CP029673/AR003896, PM029674/CP029674/AR003897, PM029675/CP029675/AR003898, PM029676/CP029676/AR003899, PM029677/CP029677/AR003900, PM029678/CP029678/AR003901, PM029679/CP029679/AR003902, PM029680/CP029680/AR003903, PM029681/CP029681/AR003904, PM029682/CP029682/AR003905, PM029683/CP029683/AR003906, PM029684/CP029684/AR003907, PM029685/CP029685/AR003908, PM029686/CP029686/AR003909, PM029687/CP029687/AR003910, PM029688/CP029688/AR003911, PM029689/CP029689/AR003912, PM029690/CP029690/AR003913, PM029691/CP029691/AR003914, PM029692/CP029692/AR003915, PM029693/CP029693/AR003916, PM029694/CP029694/AR003917, PM029695/CP029695/AR003918, PM029696/CP029696/AR003919, PM029697/CP029697/AR003920, PM029698/CP029698/AR003921, PM029699/CP029699/AR003922, PM029700/CP029700/AR003923, PM029701/CP029701/AR003924, PM029702/CP029702/AR003925, PM029703/CP029703/AR003926, PM029704/CP029704/AR003927, PM029705/CP029705/AR003928, PM029706/CP029706/AR003929, PM029707/CP029707/AR003930, PM029708/CP029708/AR003931, PM029709/CP029709/AR003932, PM029710/CP029710/AR003933, PM029711/CP029711/AR003934, PM029712/CP029712/AR003935, PM029713/CP029713/AR003936, PM029714/CP029714/AR003937, PM029715/CP029715/AR003938, PM029716/CP029716/AR003939,\\"]
[10,"UA 1.151.0013103-17","ВГ664621",2,"ГЄ062817","PM029717/CP029717/AR003940, PM029718/CP029718/AR003941, PM029719/CP029719/AR003942, PM029720/CP029720/AR003943, PM029721/CP029721/AR003944, PM029722/CP029722/AR003945, PM029723/CP029723/AR003946, PM029734/CP029734/AR003957, PM029735/CP029735/AR003958, PM029736/CP029736/AR003959, PM029737/CP029737/AR003960, PM029738/CP029738/AR003961, PM029739/CP029739/AR003962, PM029740/CP029740/AR003963, PM029741/CP029741/AR003964, PM029742/CP029742/AR003965, PM029743/CP029743/AR003966, PM029744/CP029744/AR003967, PM029745/CP029745/AR003968, PM029746/CP029746/AR003969, PM029747/CP029747/AR003970, PM029748/CP029748/AR003971, PM029749/CP029749/AR003972, PM029750/CP029750/AR003973, PM029751/CP029751/AR003974, PM029752/CP029752/AR003975, PM029753/CP029753/AR003976, PM029754/CP029754/AR003977, PM029755/CP029755/AR003978, PM029756/CP029756/AR003979, PM029757/CP029757/AR003980, PM029758/CP029758/AR003981, PM029759/CP029759/AR003982, PM029760/CP029760/AR003983, PM029761/CP029761/AR003984, PM029762/CP029762/AR003985, PM029763/CP029763/AR003986, PM029764/CP029764/AR003987, PM029765/CP029765/AR003988, PM029766/CP029766/AR003989, PM029767/CP029767/AR003990, PM029768/CP029768/AR003991, PM029769/CP029769/AR003992, PM029770/CP029770/AR003993, PM029771/CP029771/AR003994, PM029772/CP029772/AR003995, PM029773/CP029773/AR003996 кiлькiстю 100 од. Всього: 8 позицiй - 147 (сто сорок сiм) одиниць.\\"]
[11,"UA 1.156.0013117-17","ВГ663305",1,"ГЄ160707","Акумулятори i батареї акумуляторнi свинцевi стацiонарнi торговельної марки Classic серiї GroE номiнальною ємнiстю вiд 75 Агод до 2 600 Агод (всього 38 типопредставникiв): 3GroE75, 4GroE100, 5GroE125, 6GroE150, 7GroE175, 8GroE200, 9GroE225, 10GroE250, 11GroE275, 12GroE300, 13GroE325, 14GroE350, 15GroE375, 16GroE400, 17GroE425, 18GroE450, 5GroE500, 6GroE600, 7GroE700, 8GroE800, 9GroE900, 10GroE1000, 11GroE1100, 12GroE1200, 13GroE1300, 14GroE1400, 15GroE71500, 16GroE1600, 17GroE1700, 18GroE1800, 19GroE1900, 20GroE2000, 21GroE2100, 22GroE2200, 23GroE2300, 24GroE2400, 25GroE2500, 26GroE2600 Всього: одна позицiя (одна серiя, 38 типопредставникiв)\\"]
[12,"UA 1.156.0013118-17","ВГ663304",1,"ГЄ160706","Акумулятори (i батареї акумуляторнi) свинцевi стацiонарнi торговельної марки Classic серiї OCSM номiнальною ємнiстю вiд 160 до 2320 Агод: 2OCSM 160LA, 3OCSM 240LA, 4OCSM 320LA, 5OCSM 400LA, 6OCSM 480LA, 7OCSM 560LA, 5OCSM 575LA, 6OCSM 690LA, 7OCSM 805LA, 8OCSM 920LA, 9OCSM 1035LA, 10OCSM 1150LA, 11OCSM 1265LA, 12OCSM 1380LA,11OCSM 1595LA, 12OCSM 1740LA, 14OCSM 2030LA, 16OCSM 2320LA. Всього: одна позицiя (одна серiя, 18 типопредставникiв)\\"]
[13,"UA 1.161.0013087-17","ВГ654857",1,"ГЄ165653","1. Призначення продукцiї: Комутатори т. м. Juniper моделей QFX10002-36Q, QFX10002-72Q, версiї ПЗ - JUNOS 14.1X53, JUNOS 13.2, JUNOS 15.1, JUNOS 16.1, JUNOS 16.2, можуть використовуватися в Українi для виконання функцiй комутування та маршрутизацiї у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами Ethernet: 10GBASE -SR/LR/ER, 40G BASE SR4/ESR4/LR4/IR4/LX4, 100G BASE SR4/LR4, CWDM (протоколи TCP, UDP, ICMP, ARP, IPv4/6, RIPv1/v2, OSPF, BGP, IS-IS, МPLS). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5, 6, 7); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання iнформацiйних технологiй. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 G.694.2 (12/03) Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid (Спектральнi сiтки для застосування в системах WDM: сiтка довжини хвиль CWDM) (п.6); 2.6 K.20 (12/16) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.7 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"QFX10002 Fixed Ethernet Switches. Data sheet\". 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[14,"UA 1.161.0013088-17","ВГ654858",1,"ГЄ165654","1. Призначення продукцiї: Комутатор т.м. Juniper моделi QFХ5100-96S, версiя ПЗ - JUNOS 13.2, Juniper 14.1, JUNOS 16.1, Juniper 16.2, може використовуватися в Українi для виконання функцiй комутування та маршрутизацiї у локальних (корпоративних) мережах передавання даних, iнтерфейси Ethernet: 1000BASE-SX/LX, 10GBASE-SR/LR/ER, 40G BASE SR4/LR4 (протоколи TCP, UDP, ICMP, ARP, IPv4/6 RIPv1/v2, OSPF, BGP, IS-IS, МPLS). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5, 6, 7); 2.3 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.4 ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання iнформацiйних технологiй. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (12/16) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"QFХ5100 Ethernet Switches. Data Sheet \" (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейсiв Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[15,"UA 1.161.0013094-17","ВГ654855",1,"ГЄ165650","1. Призначення продукцiї: Маршрутизатори доступу т.м. Juniper серiї ACX моделей АСХ1000, АСХ1100, версiя ПЗ - JUNOS 12.3, JUNOS 16.1, можуть використовуватися в Українi у локальних (корпоративних) мережах передавання даних, iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-LX/SX, 10GBASE-SR/LR (протоколи IP, TCP, UDP, MPLS) та PDH (E1)). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7 - стосовно вимог до електроживлення постiйним i змiнним струмом); 2.2 ГСТУ 45.023-2001 Цифровi мережi телекомунiкацiй. Фiзичнi i електричнi характеристики iнтерфейсiв (п.п.5.2 -5.4); 2.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5, 6, 7); 2.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.5 ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання iнформацiйних технологiй. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (р.р.1-7); Рекомендацiї ITU-T: 2.6 G.704 (10/98) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels. Структура синхронних кадрiв, що використовуються на рiвнях iєрархiї 1544, 6312, 2048, 8448, 44 736 кбiт/с (п.п.2, 5); 2.7 K.20 (12/16) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.8 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"ACX series universal access routers. Data Sheet\" (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[16,"UA 1.161.0013095-17","ВГ654856",1,"ГЄ165651","1. Призначення продукцiї: Маршрутизатори т.м. Juniper моделей: MX2010, MX2020, версiя ПЗ - JUNOS 12.3, JUNOS 13.3, JUNOS 16.1, можуть використовуватися в Українi у локальних (корпоративних) мережах передавання даних, iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE-T (протоколи: IPv4/v6, TCP, UDP, BGP, MPLS), PDH (E3), SDH 1/4/16/64). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.2- стосовно вимог до електроживлення постiйним струмом); 2.2 ГСТУ 45.023-2001 Цифровi мережi телекомунiкацiй. Фiзичнi i електричнi характеристики iнтерфейсiв (п.п.5.2 - 5.4); 2.3 ДСТУ EN 300 386:2014 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (п.п. 5, 6, 7); 2.4 ДСТУ EN 60825-1:2014 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4, 5, 6, 10); 2.5 ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання iнформацiйних технологiй. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (р.р.1-7); 2.6 ДСТУ ITU-T G.957:2008 Мережi електрозв'язку цифровi. Транспортнi телекомунiкацiйнi мережi. Стики обладнання i систем синхронної цифрової iєрархiї оптичнi (ITU-T G.957:2006, IDT) (п.5); Рекомендацiї ITU-T: 2.7 G.691 (03/06) Optical interfaces for single channel STM-64 and other SDH systems with optical amplifiers (Оптичнi iнтерфейси для одноканальних систем STM-64 та iнших систем синхронної цифрової iєрархiї (SDH) з оптичними пiдсилювачами) (п.7); 2.8 G.704 (10/98) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels. Структура синхронних кадрiв, що використовуються на рiвнях iєрархiї 1544, 6312, 2048, 8448, 44 736 кбiт/с (п.п.2, 5);\\"]
[17,"UA 1.161.0013095-17","ВГ654856",2,"ГЄ165652","2.9 G.784 (03/08) Management aspects of synchronous digital hierarchy (SDH) transport network elements (Аспекти керування для транспортних мережних елементiв синхронної цифрової iєрархiї (SDH)) (п.п.7.2, 7.3, 7.4); 2.10 G.823 (03/00) The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy (Контроль джитера та вандера в цифрових мережах, якi базуються на iєрархiї 2048 кбiт/с) (п.5); 2.11 G.959.1 (02/12) Optical transport network physical layer interfaces. (Iнтерфейси фiзичного шару оптичної транспортної мережi) (п.7.2.2.14); 2.12 K.20 (12/16) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.13 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"MX2020 and MX2010 3D Universal Edge Routers. Data Sheet\" 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[18,"UA 1.168.0013096-17","ВГ648144",1,"ГЄ154593","Насоси вiдцентровi багатоступеневi торгiвельної марки WE: ___________________________________________________________________________ |_№__|___Артикул____|_____________Найменування_____________|_Кiлькiсть,_шт._| |_1__|___31103036___|__V-NOX_407_T_(OEM)___________________|_______3________| |_2__|___31103035___|__V-NOX_406_T_(OEM)___________________|_______4________| |_3__|___39100874___|__IE2_XV-F_15-5_T_(OEM)_______________|_______3________| |_4__|___39100877___|__IE2_XV-F_15-9_T_400/690_V_(OEM)_____|_______2________| |_5__|___39100875___|__IE2_XV-F_15-7_T_400/690_V_(OEM)_____|_______1________| |_6__|___39100864___|__IE2_XV-F_10-9_T_(OEM)_______________|_______1________| |_7__|___39100867___|__IE2_XV-F_10-16_T_400/690_V_(OEM)____|_______2________| |_8__|___39100863___|__IE2_XV-F_10-6_T_(OEM)_______________|_______4________| |_9__|___39100892___|__IE2_XV-F_32-14_400/690_V____________|_______4________| |_10_|___39100879___|__IE2_XV-F_15-14_T_400/690_V__________|_______1________| Загальна кiлькiсть - 10 позицiй, 25 шт.\\"]
[19,"UA 1.170.0013115-17","ВГ662361",1,"ГЄ160609","Лампи розряднi високого тиску металогалогеннi: ДРИ 250-5, ДРИ 250-6, ДРИ 250-7, ДРИ 400-5, ДРИ 400-6, ДРИ 400-7, ДРИ 700-5, ДРИ 700-6, ДРИ 1000-1М, ДРИ 1000-6, ДРИ 2000-1М, ДРИ 2000-6, ДРИ 3500-6, ДРИЗ 250, ДРИЗ 250-1, ДРИЗ 250-2, ДРИЗ 400-1, ДРИЗ 400-2, ДРИЗ 400-3, ДРИЗ 700-1, ДРИЗ 700-2, ДРИЗ 700-3, Лампи дуговi металогалогеннi: ДМГТ 70Вт/830, ДМГТ 70Вт/942, ДМГТ 100Вт/830, ДМГТ 100Вт/942, ДМГТ 150Вт/830, ДМГТ 150Вт/942, ДМГкТ 70Вт/640, ДМГкТ 100Вт/640, ДМГкТ 150Вт/640 Всього 31 тип\\"]
[20,"UA 1.170.0013124-17","ВГ662362",1,"ГЄ160610","1. Прожектор свiтлодiодний 10 Вт OK-Led OK-FL-10-NW 2. Прожектор свiтлодiодний 20 Вт OK-Led OK-FL-20-NW 3. Прожектор свiтлодiодний 30 Вт OK-Led OK-FL-30-NW 4. Прожектор свiтлодiодний 50 Вт OK-Led OK-FL-50-NW 5. Прожектор свiтлодiодний 100 Вт OK-Led OK-FL-100-NW 6. Свiтильник свiтлодiодний Led Panel 40 Вт OK-Led OK-PL-40-NW-600-600 7. Свiтильниик свiтлодiодний даунлайт круглий OK-Led 30 Вт OK-DL-30NW 200/220 8. Свiтильниик свiтлодiодний даунлайт круглий OK-Led 30 Вт OK-DL-30-NW 215/240 9. Свiтильниик свiтлодiодний даунлайт квадрат 30 Вт OK-DL-30-NW 195/220 10. Свiтильник свiтлодiодний трековий OK-Led 30 Вт OK-TL-30-NW 01 11. Свiтильник свiтлодiодний трековий OK-Led 30 Вт OK-TL-30-NW 02 Всього: 11 найменувань\\"]
[21,"UA 1.190.0013122-17","ВГ667190",1,"ГЄ168814","Тип \"ЖКГ\": 1. ДБО1-1-7-001 2. ДБО1-1-10-001 3. ДБО1-1-24-001 Тип \"растр\": 4. ДВО20У-20-001 5. ДВО20У-36-001 6. ДВО20У-40-001 Тип \"Промисловi\": 7. ДПП1-2-10-001 8. ДПП1-3-20-001 9. ДПП1-4-30-001 10. ДПП1-5-40-001 11. ДПП1-6-50-001 12. ДПП1-7-60-001 13. ДПП1-8-70-001 14. ДПП1-9-80-001 15. ДПП1-10-90-001 16. ДПП1-12-100-001 17. ДПП1-2-10-002 18. ДПП1-3-20-002 19. ДПП1-4-30-002 20. ДПП1-5-40-002 21. ДПП1-6-50-002 22. ДПП1-7-60-002 23. ДПП1-8-70-002 24. ДПП1-9-80-002 25. ДПП1-10-90-002 26. ДПП1-12-100-002 Тип \"Вибуховопожежобезпечнi\": 27. ДСП1-1-24-001 Тип \"Вуличнi\": 28. ДКУ10С-20-001 29. ДКУ10С-30-001 30. ДКУ10С-40-001 31. ДКУ10С-50-001 32. ДКУ10С-60-001 33. ДКУ10С-70-001 34. ДКУ10С-80-001 35. ДКУ10С-100-001 36. ДКУ10С-120-001 37. ДКУ10С-10-002 38. ДКУ10С-20-002 39. ДКУ10С-30-002 40. ДКУ10С-40-002\\"]
[22,"UA 1.190.0013122-17","ВГ667190",2,"ГЄ168815","41. ДКУ10С-50-002 42. ДКУ10С-60-002 43. ДКУ10С-70-002 44. ДКУ10С-80-002 45. ДКУ10С-100-002 46. ДКУ10С-120-002 Всього: 46 моделей; 5 типiв.\\"]
[23,"UA 1.190.0013126-17","ВГ667191",1,"ГЄ168816","1. 93276/05 2. 93388/22 3. G07810/76 4. G07813/76 5. G07831/76 6. G07710/06 7. G07729/06 8. G07734/06 9. G07732/06 10. G07710/05 11. G07729/05 12. G07734/05 13. G07732/05 14. G07710/77 15. G07713/77 16. G07732/77 17. G05710/20 18. G05713/20 19. G05734/20 20. HK12608S75 21. HK13609S75 22. HK13610S75 23. HK14221S06 24. HK14220S06 25. HK14273S06 26. HK14274S06 27. HK14385S72 28. HK14386S72 29. HK12250S70 30. HK15734S01 31. HK15734S02 32. HK15734S04 33. HK15734S05 34. HK15734S07 35. HK14384S72 36. HK14387S72 37. HK12841S17 38. HK15747S58 39. HK15746S58 40. HK15748S58 41. HK12841S70 42. HK16379S15 43. HK16381S15 44. G29710/76 45. G29713/76\\"]
[24,"UA 1.190.0013126-17","ВГ667191",2,"ГЄ168817","46. G29734/76 47. 55390/19 48. 55390/18 49. G93994/00 50. 56477/76 51. 56477/05 52. 56477/11 53. HK15740S05 Всього: 53 моделi.\\"]
[25,"UA 1.190.0013132-17","ВГ667188",1,"ГЄ168810","Чiлери: 1. SMART***, 2. SMART2***, 3. SMART PF***, 4. UNICO***, 5. UNICO PF***, 6. PYXIS U***, 7. PYXIS***, 8. PYXIS CLA***, 9. PYXIS HE***, 10. GLIDER EVO***, 11. GLIDER EVO CLA***, 12. NEBIS HE FL***, 13. NEBIS INV HE FL***, 14. UNICO TURBO FL***, 15. UNICO TURBO FLG***, 16. UNICO TURBO HE***, 17. MAXIMO***, 18. MAXIMO PF***, 19. EAGLE FREE***, 20. GLIDER EVO FREE***, 21. GLIDER EVO FREE CLA***, 22. UNICO TURBO FL FREE***, 23. UNICO TURBO FLG FREE***, 24. NEMO***, 25. MANTA***, 26. MANTA EVO***, 27. FRIGO SCREW K***, 28. FRIGO SCREW CLA***, 29. FRIGO SCREW CLA PLUS***, 30. FRIGO SCREW HR***, 31. FRIGO TURBO FL***, 32. FRIGO TURBO FLG***, 33. FRIGO TURBO HE***, 34. FRIGO TURBO K***, 35. NEMO A***, 36. MANTA A***, 37. MANTA EVO A*** 38. FRIGO SCREW A K***, 39. FRIGO SCREW A CLA***, 40. FRIGO SCREW A CLA PLUS*** Разом: 40 моделей.\\"]
[26,"UA 1.190.0013132-17","ВГ667188",2,"ГЄ168811","Тепловi насоси: 1. SMART2 HP***, 2. SMART HP***, 3. SMART HP PF***, 4. REVERSO***, 5. REVERSO PF***, 6. PYXIS HP U***, 7. PYXIS HP***, 8. ORION***, 9. ORION LN***, 10. REVERSO SCREW***, 11. HYDRA HH*** 12. HYDRA B***, 13. HYDRA WP***, 14. NEMO HP***, 15. MANTA HP***, 16. MANTA WP***, 17. MANTA EVO HP***, 18. MANTA EVO WP***, 19. FRIGO SCREW WP***, 20. NEMO A HP***, 21. MANTA A HP***, 22. MANTA EVO A HP***, 23. MULTIPLO PF***, 24. MULTIPLO SCREW***, 25. TRILOGY***, 26. TRIPACK***, 27. NEXP P DX***, 28. NEXT P DW*** Разом: 28 моделей Прецизiйнi кондицiонери: 1. SIVIS***, 2. X TYPE***, 3. NEXT***, 4. NEXT EVO***, 5. NEXT EVO DX DL***, 6. NEXT DW DL***, 7. NEXT EVO INV DX DL***, 8. NEXT EVO CW K***, 9. NEXT EVO CW DL***, 10. NEXT MTR***, 11. NEXT EVO INV MTR***, 12. b-NEXT***, 13. b-NEXT DX***,\\"]
[27,"UA 1.190.0013132-17","ВГ667188",3,"ГЄ168812","14. b-NEXT DW***, 15. t-NEXT***, 16. t-NEXT DX***, 17. t-NEXT DF DX***, 18. t-NEXT DW***, 19. t-NEXT FC DW***, 20. t-NEXT DF DW***, 21. i-NEXT***, 22. i-NEXT DX***, 23. i-NEXT DF DX***, 24. i-NEXT DW***, 25. i-NEXT DF DW***, 26. i-NEXT FC DW***, 27. w-NEXT***, 28. w-NEXT2***, 29. w-NEXT S***, 30. w-NEXT2 S***, 31. w-NEXT2 K***, 32. w-NEXT2 DF***, 33. w-NEXT DF***, 34. w-NEXT HD S***, 35. w-NEXT HD K***, 36. COOLSIDE ***, 37. COOLSIDE EVO CW***, 38. COOLSIDE EVO DX***, 39. MCAI***, 40. COOLROW***, 41. COOLROW CW***, 42. COOLROW DX Inv***, 43. SPLIT EVO***, 44. SPLIT EVO INV***, 45. ENERTEL EVO***, 46. ENERTEL EVO INV***, 47. MINIPAC EVO***, 48. MINIPAC EVO INV***, 49. MARK***, 50. FREE COOLER*** Разом: 50 моделей 1. Драйкулери DRY COOLER*** 2. Виноснi конденсатори TEAM MATE*** Разом: 2 моделi Всього: 120 моделей.\\"]