{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_10_26_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_10_26_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":696,"n_cols":10,"rows_kept":696,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.044.0086072-15","ВГ464604","2015-10-26","2016-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЦЕГЛА КЕРАМIЧНА ЛИЦЬОВА ТОРГIВЕЛЬНИХ МАРОК 'DESIMPEL', 'TERCA', 'WIENERBERGER'","ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ) 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ЦЕГЛА ТА КАМЕНI КЕРАМIЧНI РЯДОВI I ЛИЦЬОВI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'                                                 П.П. 4.1.4; 4.1.5;  4.1.7; 4.1.9;  4.2.1; 5.2.9; 5.2.11; 5.2.13; 5.2.14; 5.5-5.7","'NV WIENERBERGER', KAPEL TER BEDE 121, B-8500 KORTRIJK, BELGIUM (БЕЛЬГIЯ)",null,"6904"]
["UA 1.057.0086073-15","ВГ575217","2015-10-26","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","РОЗПОДIЛЬНИК МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ZG-TS 8200 HYDRO, АРТ. № RUZS308","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ДСТУ 2189-93; ДСТУ EN 1553:2004","'AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & CO. KG', D- 49205 HASBERGEN-GASTE, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8432 40 10 00"]
["UA 1.185.0086074-15","ВГ431125","2015-10-26","2016-06-30","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДТ-З-К4, СОРТ F (ВМIСТ СIРКИ ДО 50 МГ/КГ)","ДСТУ 4840:2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (П.4.2. ТАБЛ.1, П. 1,  4, 5, 6, 15,  ТАБ.2А), ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЕВРО, СОРТ F, ВИД II","ОАО 'НАФТАН', 211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.057.0086075-15","ВГ575218","2015-10-26","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","РОЗПОДIЛЬНИК МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ZG-B 5500 SUPER, АРТ. № RUZG132","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ДСТУ 2189-93; ДСТУ EN 1553:2004","'AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & CO. KG', D- 49205 HASBERGEN-GASTE, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8432 40 10 00"]
["UA 1.193.0086076-15","ВГ579757","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086077-15","ВГ579758","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086078-15","ВГ579759","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SUZUKI ALTO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SUZUKI MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086079-15","ВГ579752","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086080-15","ВГ579761","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA 2, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086081-15","ВГ579753","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.195.0086082-15","ВГ514509","2015-10-26","2016-10-22","ДП \"\"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОСЛУГ\"\"","КОМПЛЕКТУВАЛЬНI ВИРОБИ ДО ОРТЕЗIВ НА НИЖНI КIНЦIВКИ  - КОМПЛЕКТИ ШАРНIРIВ ТАЗОСТЕГНОВИХ: АКМ 1002, АКМ 1002-01","ДСТУ 7205:2010 (П.П.: 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5,3,2, 5.3.4- 5.3.10, 5.4.1- 5.4.3, 5.5.1-5.5.3, 5.6.1).","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧIЙ ЦЕНТР    'АЛЬМА',04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 32; КОД ЄДРПОУ 39069379.","32.50.23-00.03"]
["UA 1.193.0086083-15","ВГ579754","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086084-15","ВГ579762","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ZAFIRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.041.0086085-15","ВГ544181","2015-10-26","2017-10-22","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА БАЛКОННI ДВЕРНI З ОДНОКАМЕРНИМИ ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИМИ СКЛОПАКЕТАМИ З ПВХ ПРОФIЛЮ 'WINTECH' (УКРАЇНА) З ОДНОКАМЕРНИМИ ТА ДВОКАМЕРНИМИ СКЛОПАКЕТАМИ ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИМИ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ Б В.2.6-15:2011 'БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗТУ'","ТОВ 'АКАНТ', ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 44А, С. В.ГАЇ, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.","22.23.14","3925"]
["UA 1.041.0086086-15","ВГ544182","2015-10-26","2017-10-22","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНI ОДНОКАМЕРНI ТА ДВОКАМЕРНI ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ТИПУ СПО, СПД","ДСТУ Б EN 1279-1: 2013(EN 1279-1:2004+AC2006, IDT) П.5.3, ДСТУ Б EN 1279-4: 2013(EN 1279-4:2002, IDT) П.5.1, ДСТУ Б EN 1279-6: 2013(EN 1279-6:2002, IDT) ДОДАТОК С2","ТОВ 'АКАНТ', ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 44А, С. В.ГАЇ, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ.","23.12.13","7008"]
["UA 1.193.0086087-15","ВГ579763","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.177.0086088-15","ВГ263617","2015-10-26","2016-10-22","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ШКIРОЮ ОБЛИЧЧЯ ТА ТIЛА (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 533 ПОЗИЦIЇ)","ДСТУ 4315:2004 ЗА  ПОКАЗНИКАМИ КОНЦЕНТРАЦIЯ ВОДНЕВИХ IОНIВ (PH) ТА МIКРОБIОЛОГIЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ","'CRYSTAL LINE HEALTH & BEAUTY FORM THE DEAD SEA LTD.', 6 CORDOVA ST. TEL-AVIV ISRAEL, IЗРАЇЛЬ",null,"3401"]
["UA 1.193.0086089-15","ВГ579764","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.177.0086090-15","ВГ263620","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ОЛИВА МОТОРНА TOYOTA SAE 5W-30","ГОСТ 10541-78 П. 2.2 ТАБЛ. 1 (ДЛЯ ОЛИВИ М-6З/10В)","'TOTAL LUBRICANTS PLANT', AVENUE DU BOURGET - BOURGETLAAN 60 B-1140 BRUSSELS, BELGIUM, БЕЛЬГIЯ",null,"2710"]
["UA 1.193.0086091-15","ВГ579743","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0086092-15","ВГ421318","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ТРАКТОРИ ТИПУ DW 150RХ","ДСТУ 3158-95, ГОСТ 12.1.003-83 П. 2.3, ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Р. 2, ГОСТ 28708-90 - УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ","'WEIFANG RUNDA MACHINERY CO., LTD' ADD: ZHUANGTOU INDUSTRIAL PARK,   MID-CHANGSONG ROAD, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"8701"]
["UA 1.177.0086093-15","ВГ421317","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ТРАКТОРИ ТИПУ DW 150RN","ДСТУ 3158-95, ГОСТ 12.1.003-83 П. 2.3, ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Р. 2, ГОСТ 28708-90 - УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ","'WEIFANG RUNDA MACHINERY CO., LTD' ADD: ZHUANGTOU INDUSTRIAL PARK,   MID-CHANGSONG ROAD, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086094-15","ВГ579765","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086095-15","ВГ579744","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086096-15","ВГ579766","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086097-15","ВГ579745","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086098-15","ВГ579746","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086099-15","ВГ579755","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086100-15","ВГ579747","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AURIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD (TMUK)', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ        ( АНГЛІЯ )",null,"8703"]
["UA 1.193.0086101-15","ВГ579767","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086102-15","ВГ579749","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086103-15","ВГ579756","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086104-15","ВГ579768","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.016.0086105-15","ВГ411465","2015-10-26","2020-10-05","Державний центр сертифікації ДСНС України","РЕЧОВИНА ВОГНЕЗАХИСНА 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1', ЩО СПУЧУЄТЬСЯ, ДЛЯ КАБЕЛIВ ТА ДЕРЕВ'ЯНИХ ЕЛЕМЕНТIВ ГОРИЩНИХ ПОКРИТТIВ (КРОКВ, ЛАТ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ П. 2 ГОСТ 12.2.007.14-75 'КАБЕЛИ И КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ', ДСТУ EN 60332-3-21:2013 'ВОГНЕВI ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛIВ. ЧАСТИНА 3-21. ВИПРОБУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНО РОЗТАШОВАНИХ ПРОВОДIВ АБО КАБЕЛIВ, ПРОКЛАДЕНИХ У ПУЧКАХ, НА ВЕРТИКАЛЬНЕ ПОШИРЮВАННЯ ПОЛУМ'Я. КАТЕГОРIЯ A F/R' (EN 60332-3-21:2009, IDT)' ЩОДО НЕПОШИРЕННЯ ГОРIННЯ КАБЕЛЯМИ, ЩО ПРОКЛАДЕНI У ПУЧКАХ КАТЕГОРIЇ А F/R, ЗА УМОВИ НАНЕСЕННЯ НА КАБЕЛI РЕЧОВИНИ ВОГНЕЗАХИСНОЇ   'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1' IЗ СЕРЕДНЬОЮ ТОВЩИНОЮ СУХОГО ШАРУ ПОКРИВУ 0,72 ММ (ВИТРАТА МАТЕРIАЛУ З УРАХУВАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ВТРАТ 1,73 КГ/М2), П. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ГОСТ 16363-98 'Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств' щодо I групи вогнезахисної ефективностi речовини вогнезахисної 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1' за умови нанесення на деревину речовини вогнезахисної 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1' iз середньою товщиною сухого шару покриву 0,4 мм (витрата матерiалу без урахування технологiчних втрат 0,5 кг/м2)","ФIРМА 'SVT BRANDSCHUTZ VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH INTERNATIONAL' (НIМЕЧЧИНА), АДРЕСА: GLUSINGER STRASSE 86, D-21217 SEEVETAL, GERMANY",null,"3824 90 70 00"]
["UA 1.193.0086106-15","ВГ579750","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086107-15","ВГ579769","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ A150, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.016.0086108-15","ВГ411466","2015-10-26","2020-10-22","Державний центр сертифікації ДСНС України","ВИРОБИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI З МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ 'ТЛ ТЕХIЗОЛ 75', 'ТЛ ТЕХIЗОЛ 100' ДЛЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ","ПП. 6.3, 6.4 ДСТУ 4049-2001 'ВАГОНИ ПАСАЖИРСЬКI МАГIСТРАЛЬНI ЛОКОМОТИВНОЇ ТЯГИ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ', П. 2.1 ГОСТ 12.1.044-89 'ССБТ. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ', ПП. 4.1, 4.3 ЦУО-0039 'ТЕХНIЧНI ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНIВ' ЩОДО ГРУПИ ГОРЮЧОСТI (НЕГОРЮЧИЙ МАТЕРIАЛ) ЗА МЕТОДИКОЮ П. 4.1 ГОСТ 12.1.044-89 ТА Р.6 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) 'МАТЕРIАЛИ БУДIВЕЛЬНI. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ГОРЮЧIСТЬ';            ПП. 6.3, 6.5 ДСТУ 4049-2001, П. 2.14 ГОСТ 12.1.044-89, ПП. 4.1, 4.2 ЦУО-0039 ЩОДО КОЕФIЦIЄНТА ДИМОУТВОРЕННЯ (15 М2/КГ - МАТЕРIАЛ З МАЛОЮ ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ) ЗА МЕТОДИКОЮ П. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89; ПП. 6.3, 6.4 ДСТУ 4049-2001,","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТЕРМОЛАЙФ', АДРЕСА: 61071, М. ХАРКIВ, КАРАЧIВСЬКЕ ШОСЕ, 44, КОД ЄДРПОУ 34015162","23.99.19 10.00"]
["UA 1.193.0086109-15","ВГ579751","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 95.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.044.0086110-15","ВГ464609","2015-10-26","2016-04-26","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА ЗАПIРНА: ВЕНТИЛI  МЕМБРАННI ЗА АРТИКУЛАМИ DKUIV020E, DKUIV025E, DKUIV032E, DKUIV040E, DKUIV050E","ГОСТ 12.2.063-91 П.П. 1.1, 1.5","'FORMATURA INIEZIONE POLIMERI S.P.A.' PIAN DI PARATA,  126015  CASELLA  (GE)  ITALY, IТАЛIЯ",null,"8481"]
["UA 1.193.0086111-15","ВГ579781","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0086112-15","ВГ582464","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI Z1000SX, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0086113-15","ВГ579760","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086114-15","ВГ579782","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0086115-15","ВГ580627","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BOXER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086116-15","ВГ579783","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN SHARAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0086117-15","ВГ580628","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086118-15","ВГ579772","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0086119-15","ВГ580629","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ DACIA LOGAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'INTREPRINDEREA DE AUTOTURISME', РУМУНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.046.0086120-15","ВГ236658","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ПРОДУКЦIЇ ТА ПОСЛУГ\"\" (СЦ \"\"ГАЛСЕРТ\"\" НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ \"\"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА\"\")","ЗАСОБИ  ДОГЛЯДУ  ЗА  ТIЛОМ: ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 'АХЕ  ГОЛД ТЕМПТЕЙШН'; ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 'AXE БЛЕК'; РIДКЕ КРЕМ-МИЛО 'DOVE НIЖНИЙ ШОВК'; РIДКЕ КРЕМ-МИЛО 'DOVE ДОТИК СВIЖОСТI'; РIДКЕ КРЕМ-МИЛО 'DOVE ОБIЙМИ НIЖНОСТI МАСЛО ШИ ТА ПРЯНА ВАНIЛЬ'.","ДСТУ 4315:2004 ЗА ПП. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ТАБЛИЦI 1; ДСТУ 5010:2008; ДСАНПIН 2.2.9.027-99.","'UNILEVER DEUTSCHLAND  PRODUKTIONS GMBH & CO OHG', ALTER POSTWEG 25, 21614 BUXTEHUDE,  НIМЕЧЧИНА.",".  .  .","3401"]
["UA 1.193.0086121-15","ВГ579778","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086122-15","ВГ579779","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086123-15","ВГ579780","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0086124-15","ВГ580630","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086125-15","ВГ579773","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086126-15","ВГ579774","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0086127-15","ВГ591282","2015-10-26","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА МЕДИЧНА: СКАНЕР УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДIАГНОСТИЧНИЙ VOLUSON Е8","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","GE HEALTHCARE AUSTRIA GMBH CO & OG TIEFENBACH 15, 4871 ZIPF, AUSTRIAЯ, АВСТРIЯ",null,"9018"]
["UA 1.174.0086128-15","ВГ598580","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086129-15","ВГ598581","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0086130-15","ВГ598582","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.057.0086131-15","ВГ575219","2015-10-26","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","БОРОНА ДИСКОВА НАВIСНА CATROS 6001-2, АРТ. № RUСA354","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & CO. KG', D- 49205 HASBERGEN-GASTE, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8432 21 00 00"]
["UA 1.174.0086132-15","ВГ598584","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0086133-15","ВГ598585","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.187.0086134-15","ВГ588583","2015-10-26","2016-01-14","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ДСТУ 4047:2001","ООО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ', РОССИЯ, 614055, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 84, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"2711"]
["UA 1.174.0086135-15","ВГ598586","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0086136-15","ВГ598587","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''AUDI'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.197.0086137-15","ВГ580631","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.057.0086138-15","ВГ575220","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","СКЛАДОВI (ЗАПАСНI) ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ. ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ I РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ: ТЯГИ РЕАКТИВНI, ТЯГИ РУЛЬОВI, ТЯГИ СТАБIЛIЗАТОРIВ, НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ, НАКОНЕЧНИКИ РЕАКТИВНИХ ТЯГ, САЙЛЕНТБЛОКИ ТМ  EGEROT, BCM, TRW, KIELER, KXB, BPW, MIL, SAF ЗА ЕЛЕКТРОННИМ КАТАЛОГОМ 'PHUP 'OPOLTRANS' JANUSZ WISZCZUK'","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', П.П. 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2), (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ); 1.2.2.3 (ДОД. Б, ТАБ. Б3) (УДАРНА МIЦНIСТЬ); 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (ДОД. Б, ТАБ. Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ), 1.2.4.2.1 (ДОД. Б, ТАБ. Б3) (УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБ. Б4, 1.2.4.3-1.2.4.6; 1.2.5 (КРIМ 1.2.5.3, 1.2.5.10)","'PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWO PRODUKCYJNE OPOLTRANS JANUSZ WISZCZUK', UL. NORWESKA 13, 46-021 BRZEZI, POLSKA, ПОЛЬЩА (ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: ROOM 1009 BUILDING 666, SIMING ZHONG ROAD, YIN ZHOU DIS, КИТАЙ)",null,"4016 99, 8708 80"]
["UA 1.057.0086139-15","ВГ575221","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","СКЛАДОВI (ЗАПАСНI) ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ. АМОРТИЗАТОРИ ТМ SAF, BPW ЗА ЕЛЕКТРОННИМ КАТАЛОГОМ 'PHUP 'OPOLTRANS' JANUSZ WISZCZUK'","ГОСТ 30635-99, П.П. 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 6.4; 6.5, ОСТ 37.001.440-86, П.П. 3 - 10","'PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWO PRODUKCYJNE OPOLTRANS JANUSZ WISZCZUK', UL. NORWESKA 13, 46-021 BRZEZI, POLSKA, ПОЛЬЩА (ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: ROOM 1009 BUILDING 666, SIMING ZHONG ROAD, YIN ZHOU DIS, КИТАЙ)",null,"8708 80"]
["UA 1.193.0086140-15","ВГ579775","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086141-15","ВГ579776","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086142-15","ВГ579777","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.185.0086143-15","ВГ431126","2015-10-26","2015-11-30","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПРОПАН-БУТАН ТЕХНIЧНИЙ","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2, (ТАБЛ.2), ДЛЯ МАРКИ СПБТ.","УПГ ОАО 'СУРГУТНЕФТЕГАЗ', 628452, ТЮМЕНКСКАЯ ОБЛ., СУРГУТСКИЙ Р-Н., П. СОЛНЕЧНЫЙ, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.174.0086144-15","ВГ598583","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086145-15","ВГ598973","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN', США",null,"8703"]
["UA 1.174.0086146-15","ВГ598589","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0086147-15","ВГ598590","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''AUDI'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.187.0086148-15","ВГ588699","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНI ТЯГАЧI VOLVO FH З РIВНЕМ ВИКИДIВ 'ЄВРО-5' ТА 'ЄВРО-6' (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 7 АРКУШАХ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (В2, С) 'ЄВРО-5', ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-06 'ЄВРО-6', ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №105-05, ГОСТ 27435-87 ПУНКТИ 1.2 - 1.5","'VOLVO TRUCKS CORPORATION', SE-405 08 GOTHENBURG, ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.197.0086149-15","ВГ580626","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.032.0086150-15","ВГ587297","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELLSCHAFT', DACHAUER STR. 667, 80995 MUNICH, НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0086151-15","ВГ580632","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.032.0086152-15","ВГ587298","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELLSCHAFT', DACHAUER STR. 667, 80995 MUNICH, НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0086153-15","ВГ587299","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИЧIП-БОРТОВИЙ KOEGEL, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'KOEGEL GMBH & CO', FAHRZEUGWERKE, ULM/DONAU, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0086154-15","ВГ517193","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0086155-15","ВГ580633","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0086156-15","ВГ537071","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ 814D, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.181.0086157-15","ВГ517194","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086158-15","ВГ537072","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.197.0086159-15","ВГ580634","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086160-15","ВГ537073","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.032.0086161-15","ВГ587300","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИЧIП-БОРТОВИЙ SAXAS APB 87-24, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4,   5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01   (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10);   ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'SAXAS NUTZFAHRZEUGE WERDAU AG', N/A, WERDAU, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.044.0086162-15","ВГ464607","2015-10-26","2016-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI ТОРГОВИХ МАРОК 'MEGAGRES', 'OCEANO', 'KITO', 'OVERLAND' ГЛАЗУРОВАНI ДЛЯ ПIДЛОГ ТА ФАСАДIВ БУДИНКIВ","ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ) 'ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'    П.П. 5.2 ТАБЛИЦЯ И.1 (ДОВЖИНА, ШИРИНА, ТОВЩИНА, РУЙНIВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ГРАНИЦЯ МIЦНОСТI ПРИ ЗГИНI, МОРОЗОСТIЙКIСТЬ, ТЕРМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ХIМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФIЦIЄНТ ЛIНIЙНОГО РОЗШИРЕННЯ, ВОДОПОГЛИНАННЯ); 5.2.4; 6.17","'GRESOLUTION (HK) CO., LIMITED', 528000, 3/F JINQIAO BUILDING HUAYUAN, ROAD EAST, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"6908"]
["UA 1.178.0086163-15","ВГ537074","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.044.0086164-15","ВГ464608","2015-10-26","2016-10-22","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI ТОРГОВИХ МАРОК 'MEGAGRES', 'OCEANO', 'KITO', 'OVERLAND' НЕГЛАЗУРОВАНI ДЛЯ ПIДЛОГ ТА ФАСАДIВ БУДИНКIВ","ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ) 'ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'     П.П. 5.2 ТАБЛИЦЯ И.1 (ДОВЖИНА, ШИРИНА, ТОВЩИНА, РУЙНIВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ГРАНИЦЯ МIЦНОСТI ПРИ ЗГИНI, МОРОЗОСТIЙКIСТЬ, ТЕРМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ХIМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ЗНОСОСТIЙКIСТЬ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФIЦIЄНТ ЛIНIЙНОГО РОЗШИРЕННЯ, ВОДОПОГЛИНАННЯ); 5.2.4; 6.17","'GRESOLUTION (HK) CO., LIMITED', 528000, 3/F JINQIAO BUILDING HUAYUAN, ROAD EAST, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"6907"]
["UA 1.187.0086165-15","ВГ588584","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ (73 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКА А)","ДСТУ ГОСТ 3940:2007  'ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАНЯ  АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.4.2-4.5; 4.7, 4.8; 4.12-4.15; 4.18-4.20; 4.22","'ERA S.P.A.', VIA F. SANTI, 15 - 10024 MONCALIERRI, IТАЛIЯ.",null,"8511"]
["UA 1.177.0086166-15","ВГ263564","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: САЙЛЕНТБЛОКИ РЕСОРИ: АРТ. 1007, АРТ.1021, АРТ.1025, АРТ. 7920, АРТ.1006, АРТ. 9234, АРТ. 9236, АРТ. 9237, САЙЛЕНТБЛОКИ: АРТ.7581, АРТ. 7633, АРТ. 7684, АРТ. 7685, АРТ. 7933, САЙЛЕНБЛОКИ СТАБIЛIЗАТОРА: АРТ. 7609","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', П. 1.2.5 (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","'SEM RUBBER-METAL PARTS CO.', YALOVA YOLU 13KM, 16240 OVAAKCA, BURSA, ТУРЕЧЧИНА",null,"4016"]
["UA 1.177.0086167-15","ВГ263565","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ: АРТ. 8631, АРТ. 8632, АРТ. 8635, АРТ. 8636, АРТ. 9338, АРТ. 10146, АРТ. 11563, РУЛЬОВI ТЯГИ: АРТ. 10121, АРТ. 10122","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ', П.П. 1.2.4.1; 1.2.4.2; 1.2.4.2.1; 1.2.4.3 - 1.2.4.6","'SEM RUBBER-METAL PARTS CO.', YALOVA YOLU 13KM, 16240 OVAAKCA, BURSA, ТУРЕЧЧИНА",null,"8708"]
["UA 1.197.0086168-15","ВГ580635","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086169-15","ВГ532771","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LEXUS CT200H, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'TOYOTA ', ЯПОНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.173.0086170-15","ВГ531251","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT', ФРАНЦIЯ.",null,"8701"]
["UA 1.162.0086171-15","ВГ589152","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.162.0086172-15","ВГ589153","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOGEL SNCO 24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.197.0086173-15","ВГ580636","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086174-15","ВГ532770","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ);ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01,ПУНКТ 5; РАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2,ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00,                             ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24,","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.173.0086175-15","ВГ532772","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLOOR, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLOOR', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8716"]
["UA 1.145.0086176-15","ВГ222902","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П 4.2.","ПАТ 'УКРНАФТА', УКРАЇНА, 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, 3-5; КОД ЄДРПОУ 00135390 (ВИРОБНИЧА АДРЕСА: УКРАЇНА, 37230, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЛОХВИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОГАРЩИНА, ВУЛ. ГАЗОВИКIВ, 1, ГЛИНСЬКО-РОЗБИШIВСЬКИЙ ЦПГ КАЧАНIВСЬКОГО ГПЗ).","19.20.31","2711"]
["UA 1.197.0086177-15","ВГ580637","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.007.0086178-15","ВГ525830","2015-10-26","2016-03-25","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДВИГУНИ ДИЗЕЛЬНI: Д245.9- 403Х","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-02","ОАО  'УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 'МИНСКИЙ  МОТОРНЫЙ ЗАВОД', 220070, Г. МИНСК, УЛ. ВАУПШАСОВА, 4, БIЛОРУСЬ",null,"8408"]
["UA 1.117.0086179-15","ВГ453827","2015-10-26","2016-07-28","ТОВ \"\"ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ \"\"СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ DYNAPOWER DYNAFETT EP 2","ГОСТ 11110-75 'СМАЗКА ЦИАТИМ 202. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ЗАВОД 'FINKE MINERALОLWERK GMBH', RUDOLF-DIESEL-STR. 1, 27374 VISSELHОVEDE, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.044.0086180-15","ВГ464605","2015-10-26","2016-09-30","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI ГЛАЗУРОВАНI ДЛЯ ПIДЛОГ","ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ) 'ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'  П.П. 5.2 ТАБЛИЦЯ И.1 (ДОВЖИНА, ШИРИНА, ТОВЩИНА, РУЙНIВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ГРАНИЦЯ МIЦНОСТI ПРИ ЗГИНI, МОРОЗОСТIЙКIСТЬ, ТЕРМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ХIМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФIЦIЄНТ ЛIНIЙНОГО РОЗШИРЕННЯ, ВОДОПОГЛИНАННЯ); 5.2.4; 6.17","'FLORIM CERAMICHE S.P.A.', VIA CANALETTO, 24-41042 FIORANO M. (MO) ITALY, IТАЛIЯ",null,"6908"]
["UA 1.094.0086181-15","ВГ318213","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'T-LAB PROFESSIONAL', ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 12  ПОЗИЦIЙ","ДСТУ 4763:2007 П.5.3 ТАБЛ.1, П.5.4 ТАБЛ.2; ДСТУ 4766:2007 П.5.3, ТАБЛ.1, П.5.4, ТАБЛ.2; ДСТУ 5010-2008,  П. 5","ПП 'ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 'НВО 'ЕЛЬФА', УКРАЇНА, 11507, М.КОРОСТЕНЬ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 2, КОД ЄДРПОУ 31231634","20.42.17"]
["UA 1.057.0086182-15","ВГ575222","2015-10-26","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ПЛУГ RN-100-9","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40; ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'KVERNELAND GROUP INTERNATIONAL', N - 4355 KVERNELAND, KLEPP, НОРВЕГIЯ",".  .  .","8432 10"]
["UA 1.173.0086183-15","ВГ531252","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.066.0086184-15","ВГ542360","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ (СУМIШ ПРОПАНУ I БУТАНУ ТЕХНIЧНИХ)","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 4.2, (ТАБЛ. 2)","ООО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ', 614055, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 84, РОСIЯ",null,"2711"]
["UA 1.173.0086185-15","ВГ533778","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ A 140, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086186-15","ВГ533779","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0086187-15","ВГ572369","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.066.0086188-15","ВГ542361","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНЕ: АПАРАТ РЕНТГЕНIВСЬКИЙ ДЕНТАЛЬНИЙ 'GRANUM'","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'QINGDAO ZHONGLIAN HAINUO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD', NO. 30 NINGXIA ROAD, QINGDAO, КИТАЙ",null,"9022"]
["UA 1.038.0086189-15","ВГ572376","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.173.0086190-15","ВГ533780","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0086191-15","ВГ572377","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.044.0086192-15","ВГ464606","2015-10-26","2016-09-30","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI НЕГЛАЗУРОВАНI ДЛЯ ПIДЛОГ","ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ) 'ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'   П.П. 5.2 ТАБЛИЦЯ И.1 (ДОВЖИНА, ШИРИНА, ТОВЩИНА, РУЙНIВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ГРАНИЦЯ МIЦНОСТI ПРИ ЗГИНI, МОРОЗОСТIЙКIСТЬ, ТЕРМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ХIМIЧНА СТIЙКIСТЬ, ЗНОСОСТIЙКIСТЬ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФIЦIЄНТ ЛIНIЙНОГО РОЗШИРЕННЯ, ВОДОПОГЛИНАННЯ); 5.2.4; 6.17","'FLORIM CERAMICHE S.P.A.', VIA CANALETTO, 24-41042 FIORANO M. (MO) ITALY, IТАЛIЯ",null,"6907"]
["UA 1.044.0086193-15","ВГ464615","2015-10-26","2017-09-08","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СУМIШI БУДIВЕЛЬНI СУХI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'СТОЛIТ' ГРУП 'КРIПЛЕННЯ СИСТЕМ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЇ' - ЗК5, 'УЛАШТУВАННЯ ГIДРОIЗОЛЯЦIЇ СИСТЕМ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЇ' - ГI3","ДСТУ Б В.2.7-126:2011 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. СУМIШI БУДIВЕЛЬНI СУХI МОДИФIКОВАНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 5.3, 5.5 ТАБЛИЦЯ 5 (ТЕРМIН ПРИДАТНОСТI, ЧАС КОРИГУВАННЯ, МIЦНIСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ (БЕТОН) ПIСЛЯ ВИТРИМУВАННЯ В ПОВIТРЯНО-СУХИХ УМОВАХ ТА НАВПЕРЕМIННОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ I ВIДТАЮВАННЯ (50 ЦИКЛIВ));                                                                                                                                                                                                       ТАБЛ.10 (ТЕРМIН ПРИДАТНОСТI, ГРАНИЦЯ МIЦНОСТI НА СТИСК, КОЕФIЦIЄНТ ВОДОПОГЛИНАННЯ, МIЦНIСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ (БЕТОН) ПIСЛЯ ВИТРИМУВАННЯ В ПОВIТРЯНО-СУХИХ УМОВАХ, МОРОЗОСТIЙКIСТЬ)","ТЗОВ 'УКРСПЕЦТЕХНIКА', М. ЛЬВIВ. ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА, 13/12; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: С. РЕШЕТИЛIВКА, ВУЛ. В.ТИРНIВСЬКА, 6А, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КОД ЄДРПОУ 25230066","23.64.10"]
["UA 1.094.0086194-15","ВГ318265","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ: ТОНIК PANTENE PRO-V МИТТЄВЕ ЗМIЦНЕННЯ, ТОНIК HEAD&SHOULDERS ПРОТИ ВИПАДIННЯ ВОЛОССЯ, ТОНIК HEAD&SHOULDERS ЕКСТРАГУСТОТА ВОЛОССЯ","ДСТУ 4763:2007  П.5.3, ТАБЛ.1, П.5.4, ТАБЛ.2 , ДСТУ 5010:2008 Р.5","'BOOTS CONTRACT MANUFACTURING LTD., D10 BUILDING, THANE ROAD WEST, NOTTINGHAM, NG90 2PR, UNITED KINGDOM', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"3305"]
["UA 1.078.0086195-15","ВГ460485","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з оцінки відповідності \"\"СЕРТАТОМ\"\"","ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ ПТК СНЭ ТО ДЛЯ ПРИМIЩЕННЯ 'УКТС СНЭ ТО' ЗАЕС-2 (МАШЗАЛ) ДЛЯ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦIЇ АЕС (У СКЛАДI 22 НАЙМЕНУВАННЯ, 36 ШТ. ЗГIДНО ТАБЛ. 1 ДОДАТКА 1 ДО СЕРТИФIКАТА)","ТЕХНIЧНОГО ЗАВДАННЯ ИТКЯ.20.0357 ТЗ, ДОПОВНЕННЯ № 1, ДОПОВНЕННЯ № 2, ДОПОВНЕННЯ № 3 ДО ТЕХНIЧНОГО ЗАВДАННЯ ИТКЯ.20.0357 ТЗ ТА ТЕХНIЧНОГО ЗАВДАННЯ ИТКЯ.20.0390 ТЗ (ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗГIДНО   ТАБЛ. 2, 3 ДОДАТКА 2 ДО СЕРТИФIКАТА)","ПРАТ 'СНВО 'IМПУЛЬС',  КОД ЄДРПОУ 31393258, 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ., ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 2","26.20.14"]
["UA 1.044.0086196-15","ВГ464611","2015-10-26","2017-10-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СУМIШI БУДIВЕЛЬНI СУХI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'SHTOCK' ГРУП 'КРIПЛЕННЯ СИСТЕМ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЇ' - ЗК5, 'УЛАШТУВАННЯ ГIДРОIЗОЛЯЦIЇ СИСТЕМ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЇ' - ГI3","ДСТУ Б В.2.7-126:2011 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. СУМIШI БУДIВЕЛЬНI СУХI МОДИФIКОВАНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 5.3, 5.5 ТАБЛИЦЯ 5 (ТЕРМIН ПРИДАТНОСТI, ЧАС КОРИГУВАННЯ, МIЦНIСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ (БЕТОН) ПIСЛЯ ВИТРИМУВАННЯ В ПОВIТРЯНО-СУХИХ УМОВАХ ТА НАВПЕРЕМIННОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ I ВIДТАЮВАННЯ (50 ЦИКЛIВ));                                                         ТАБЛ.10 (ТЕРМIН ПРИДАТНОСТI, ГРАНИЦЯ МIЦНОСТI НА СТИСК, КОЕФIЦIЄНТ ВОДОПОГЛИНАННЯ, МIЦНIСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ (БЕТОН) ПIСЛЯ ВИТРИМУВАННЯ В ПОВIТРЯНО-СУХИХ УМОВАХ, МОРОЗОСТIЙКIСТЬ)","ТОВ 'АРТЕЛЬ' 07832, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. БАБИНЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 45-А, КОД ЄДРПОУ 30554583","23.64.10"]
["UA 1.066.0086197-15","ВГ542362","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI МАРКИ 'VREDESTEIN' ДО ЛЕГКОВИХ ТА ЛЕГКИХ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ (381 ПОЗИЦIЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 30-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00","'VREDESTEIN BANDEN B.V.', IR.E.L.C.SCHIFF SR STRAAT 370 7547 RD ENSCHEDE, THE NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ",null,"4011"]
["UA 1.173.0086198-15","ВГ533781","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ S 350, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0086199-15","ВГ572378","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT DOBLO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.173.0086200-15","ВГ533782","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.078.0086201-15","ВГ460486","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з оцінки відповідності \"\"СЕРТАТОМ\"\"","IНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СIНТАР, ВЕРСIЯ 7.0, РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР 412/15 ДЛЯ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦIЇ АЕС (У СКЛАДI 4 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ТАБЛИЦI 1 ДОДАТКА ДО СЕРТИФIКАТА)","ДСТУ 3919-1999; ДСТУ IEC 60880:2008 ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗГIДНО ТАБЛИЦI 2 ДОДАТКА ДО СЕРТИФIКАТА","ТОВ 'НВП МОНОЛIТ ЕНЕРГО',  КОД ЄДРПОУ 33675000,  61057, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 21/23","62.01"]
["UA 1.038.0086202-15","ВГ572370","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'RENAULT MEGANE SCENIC' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.173.0086203-15","ВГ533783","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0086204-15","ВГ533789","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП INDOX, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'INDOX', IСПАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0086205-15","ВГ579784","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086206-15","ВГ593047","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086207-15","ВГ579785","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП MEGA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MEGA SP. Z O.O. ZAKLAD PRODUKCJI POJAZDO', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.097.0086208-15","ВГ517613","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті\"\"","ВАГОН ТРАМВАЙНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ, САМОХIДНИЙ, МОТОРНИЙ IЗ ЗОВНIШНIМ ДЖЕРЕЛОМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ШИРОКОЇ КОЛIЇ 1524 ММ ТИП Т3А, ЩО БУВ В КОРИСТУВАННI","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ  ДСТУ 4070-2002 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ Й ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ', ДСТУ 4224:2003 'ТРАМВАЙНI ВАГОНИ. СИСТЕМИ ГАЛЬМIВНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI ВИМОГИ', ДСТУ 4798:2007 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI ПАСАЖИРСЬКI. РОЗТАШОВАНIСТЬ ЗОВНIШНIХ ПРИСТРОЇВ ОСВIТЛЕННЯ ТА СВIТЛОВОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ. ТЕХНIЧНI ВИМОГИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ',                                                                                                                                                                                ДСТУ 4799:2007 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI ПАСАЖИРСЬКI. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ', ДСТУ 4876:2007 'ВАГОНИ ТРАМВАЙНI ПАСАЖИРСЬКI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI ВИМОГИ'","'СKD TATRA', ЧЕХIЯ  МIСЦЕ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЛУАТАЦIЇ ВАГОНУ ТРАМВАЙНОГО: RP SIA 'RIGAS SATIKSME', ЛАТВIЯ",null,"8603"]
["UA 1.186.0086209-15","ВГ593048","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ JANMIL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'ZAKLAD PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWY', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.181.0086210-15","ВГ517201","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП TRAILOR, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'TRAILOR', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.186.0086211-15","ВГ593049","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0086212-15","ВГ517196","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086213-15","ВГ593165","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0086214-15","ВГ537079","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SAAB-SCANIA AB', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0086215-15","ВГ572371","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT MASTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.181.0086216-15","ВГ517200","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086217-15","ВГ537462","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0086218-15","ВГ517202","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SPITZER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'SPITZER EUROVRAC', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.177.0086219-15","ВГ421319","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ПОСТИ КЕРУВАННЯ КНОПКОВI СЕРIЇ ПКТ МОДЕЛЕЙ: ПКТ-20, ПКТ-22, ПКТ-40,   ПКТ-42, ПКТ-44, ПКТ-60, ПКТ-62, ПКТ-64, ПКТ-66","ДСТУ 3020-95 Р. 1-3; ГОСТ 2492-84 Р. 3 (КРIМ ПП. 3.2.1; 3.2.2; 3.5.1-3.5.5); Р.4; ПП. 8.1.1-8.1.5","ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ  УВП УТОС, 51921, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК,   ВУЛ. АРСЕНIЧЕВА, 124- А, КОД ЄДРПОУ 05477617. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 51921, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. АРСЕНIЧЕВА, 124-А","27.33.11"]
["UA 1.178.0086220-15","ВГ537463","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0086221-15","ВГ468990","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SAMRO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SAMRO', ФРАНЦIЯ.",null,"8716"]
["UA 1.186.0086222-15","ВГ593168","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","МОТОЦИКЛ МАРКИ HONDA PAN EUROPEAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.038.0086223-15","ВГ572380","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.181.0086224-15","ВГ517197","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0086225-15","ВГ533784","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0086226-15","ВГ593169","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FRUEHAUF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'GENERAL TRAILERS AUXERRE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.038.0086227-15","ВГ572372","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.173.0086228-15","ВГ533785","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086229-15","ВГ533786","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0086230-15","ВГ533787","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0086231-15","ВГ593167","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086232-15","ВГ533788","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086233-15","ВГ533790","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086234-15","ВГ593170","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ VOLVO FH, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.177.0086235-15","ВГ421320","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ NEW HOLLAND, МОДЕЛЬ CX8080","ГОСТ 12.2.019-86 Р. 1 - 4; 7; 8, ГОСТ 12.2.120-88 Р. 1; 3, ДСТУ EN 632-2001","'CNHI INTERNATIONAL S.A.', ZELEDELGEM, CNH BELGUIM N.V., LEON CLAEYSSTRAAT 3A, B-8210 ZEDELGEM, BELGIUM, БЕЛЬГIЯ",null,"8433"]
["UA 1.177.0086236-15","ВГ421321","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА NEW HOLLAND, МОДЕЛЬ 8P30VA","ДСТУ 2189-93 ПП. 1.1, 1.3-1.14, 1.17-1.40, 2.4.1, 2.4.2, ДСТУ EN 1553:2004 ПП. 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3","'CNHI INTERNATIONAL S.A.', CNH POLSKA SP. Z. O. O., 25, UL. OTOLINSKA, 09-407 PLOCK, POLAND, ПОЛЬЩА",null,"8433"]
["UA 1.173.0086237-15","ВГ533791","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0086238-15","ВГ517199","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086239-15","ВГ531257","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BENALU, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'TRAILOR', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.038.0086240-15","ВГ572381","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'DAF' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'B2' (EURO 5)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.182.0086241-15","ВГ591281","2015-10-26","2016-10-22","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СИСТЕМИ МЕТАЛЕВИХ КАБЕЛЕПРОВОДIВ ТМ 'FLEXEL' ДЛЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК З АКСЕСУАРАМИ, З'ЄДНУВАЧАМИ, ЕЛЕМЕНТАМИ КРIПЛЕННЯ, У СКЛАДI (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 7 ПОЗИЦIЙ)","ДСТУ 4549-1:2006 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'FLEXEL CZ S.R.O.', SEVERNI X/1-2456, 14101, PRAHA, CZECH REPUBLIC, ЧЕХIЯ",null,"7326"]
["UA 1.173.0086242-15","ВГ531260","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.173.0086243-15","ВГ531255","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП TITAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'TITAN', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.187.0086244-15","ВГ588700","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СКЛАДОВI (ЗАПАСНI) ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО АВТОМОБIЛIВ VOLVO (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ТА КОДIВ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, ВСЬОГО 13 ПОЗИЦIЙ)","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЧИННИХ В УКРАЇНI, ВИЗНАЧЕНИХ 'ПЕРЕЛIКОМ ПРОДУКЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВIЙ СЕРТИФIКАЦIЇ В УКРАЇНI', ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ЯКИМ ЗДIЙСНЕНО У ВIДПОВIДНОСТI ДО 'ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФIКАЦIЇ ДТЗ, ЇХ СКЛАДОВИХ ТА ПРИЛАДДЯ' (П. 4.16.2)","'VOLVO TRUCKS CORPORATION', SE-405 08 GOTHENBURG, ШВЕЦIЯ"]
["UA 1.186.0086245-15","ВГ593050","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086246-15","ВГ531259","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП MAISONNEUV, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'MAISONNEUV', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0086247-15","ВГ531262","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WZM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'WZM', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.173.0086248-15","ВГ533792","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086249-15","ВГ593051","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.197.0086250-15","ВГ580638","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LEXUS CT200H, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086251-15","ВГ598974","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN', США",null,"8703"]
["UA 1.038.0086252-15","ВГ572382","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'OPEL COMBO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.174.0086253-15","ВГ598975","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ NISSAN LEAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1","'NISSAN', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.044.0086254-15","ВГ464612","2015-10-26","2017-10-26","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА ТОРГОВОЇ МАРКИ 'SHTOCK'","ДСТУ Б В.2.7-233:2010 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. СУМIШI БУДIВЕЛЬНI РIДКI МОДИФIКОВАНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 П.4.4 ТАБЛ.2 (УМОВНА В ЯЗКIСТЬ, ЧАС ВИСИХАННЯ, ЗОВНIШНIЙ ВИГЛЯД, СТIЙКIСТЬ ДО СТАТИЧНОГО ВПЛИВУ ВОДИ ДЛЯ ГРУПИ АД)","ТОВ 'АРТЕЛЬ' 07832, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. БАБИНЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 45-А, КОД ЄДРПОУ 30554583","24.66.48"]
["UA 1.174.0086255-15","ВГ598588","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0086256-15","ВГ582465","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.094.0086257-15","ВГ371982","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛIВ МАРКИ М-10Г2К","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ. ТУ' П. 1-6, 10, 11, 14, 15","ООО 'ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ', 644040, РФ, Г. ОМСК, ПР. ГУБКИНА 1, РОСIЯ",null,"2710"]
["UA 1.193.0086258-15","ВГ579770","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0086259-15","ВГ582466","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LADA GRANTA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AVTOVAZ INCORPORATED', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086260-15","ВГ598591","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0086261-15","ВГ572387","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'OPEL ASTRA' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.077.0086262-15","ВГ273745","2015-10-26","2016-04-25","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                             ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703 31 90 30"]
["UA 1.038.0086263-15","ВГ572384","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW 5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.193.0086264-15","ВГ579786","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0086265-15","ВГ572383","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0086266-15","ВГ572385","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ 211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.193.0086267-15","ВГ579788","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0086268-15","ВГ593171","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0086269-15","ВГ572386","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ 211' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.077.0086270-15","ВГ273746","2015-10-26","2016-04-25","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA-C, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П.4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                                 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'ADAM OPEL  AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 21 90 30"]
["UA 1.186.0086271-15","ВГ593172","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ TS4, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL (UK) LTD', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ        ( АНГЛІЯ )",null,"8716"]
["UA 1.094.0086272-15","ВГ318237","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'T-LAB PROFESSIONAL', ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 7 ПОЗИЦIЙ","ДСТУ 4315:2004 П.4.1.2, ТАБЛ. 1, П.5.1, ТАБЛ. 3; ДСТУ 5010-2008,  П. 5","ПП 'ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 'НВО 'ЕЛЬФА', УКРАЇНА, 11507, М.КОРОСТЕНЬ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 2, КОД ЄДРПОУ 31231634","20.42.16"]
["UA 1.181.0086273-15","ВГ517203","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086274-15","ВГ593173","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL (UK) LTD', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ          ( АНГЛІЯ)",null,"8716"]
["UA 1.178.0086275-15","ВГ537464","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.041.0086276-15","ВГ544183","2015-10-26","2016-10-26","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ САМОХIДНИЙ CLAAS 'LEXION 600' З ЖАТКОЮ ТА ВIЗКОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ EN 632-2001, ГОСТ 12.2.019-86, ГОСТ 12.2.120-88","ФIРМА 'CLAAS KGAA MBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.178.0086277-15","ВГ537077","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0086278-15","ВГ572373","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT SCUDO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.178.0086279-15","ВГ537078","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.162.0086280-15","ВГ589150","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER , Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086281-15","ВГ579787","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","КУЗОВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБIЛЯ NISSAN PATROL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'NISSAN MOTOR CO LTD (TOCHIGI PLANT)', ЯПОНIЯ",null,"8707"]
["UA 1.163.0086282-15","ВГ155903","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. САЙЛЕНТБЛОКИ, ТМ 'TENACITY'.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'ЧАСТИНИ СКЛАДОВI ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛЯ'. ПУНКТ 1.2.1.7.","TENACITY AUTO PARTS CO.,LTD. 288 LITOUSHAN SECTION, WENSHAN ROAD XINPU TOWNSHIP HSINCHU COUNTY 30543 TAIWAN (R.O.C.), ТАЙВАНЬ.",null,"8708"]
["UA 1.178.0086283-15","ВГ537468","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.163.0086284-15","ВГ155904","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ, ТМ 'RBI': САЙЛЕНТБЛОКИ; ТЯГИ СТАБIЛIЗАТОРА.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'ЧАСТИНИ СКЛАДОВI ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛЯ'. П. 1.2.1.7. П. 1.2.2.1-1.2.2.6.","RUBBER  INTERTRADE CO.,LTD 539 MU 3 SOI NAKDEE PRAKASA MUANG BANGKOK, SAMUT PRAKARN  10280 THAILAND, ТАЇЛАНД.",null,"8708"]
["UA 1.038.0086285-15","ВГ572388","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'MERCEDES-BENZ SPRINTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.193.0086286-15","ВГ579795","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SEAT AROSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES', IСПАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.163.0086287-15","ВГ155905","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ДТЗ. ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ, ТМ 'PERFECT': САЙЛЕНТБЛОКИ; ТЯГИ СТАБIЛIЗАТОРА.","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'ЧАСТИНИ СКЛАДОВI ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛЯ'. П. 1.2.1.7. П. 1.2.2.1-1.2.2.6.","RUBBER  INTERTRADE CO.,LTD 539 MU 3 SOI NAKDEE PRAKASA MUANG BANGKOK, SAMUT PRAKARN  10280 THAILAND, ТАЇЛАНД.",null,"8708"]
["UA 1.145.0086288-15","ВГ222906","2015-10-26","2016-10-22","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА 'EUROL SUPER 2T FORMAX'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ 2T ТС).","'EUROL B.V.', ENERGIESTRAAT 12 7442, DA NIJVERDAL, NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ.",null,"2710"]
["UA 1.178.0086289-15","ВГ537075","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.009.0086290-15","ВГ339737","2015-10-26","2017-10-25","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОБУС СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШКОЛЯРIВ БАЗ-А079.34Ш (ВИКОНАННЯ 3), НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 49-04А (ЄВРО-3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 80-01, ДСТУ 7013:2009, ДИВ. ДОДАТОК","ПРАТ 'БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД', 08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 4, КОД ЄДРПОУ 31936646","29.10.30-00.00","8702"]
["UA 1.145.0086291-15","ВГ222911","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА SRS 'VIVA 1 TOPSYNTH ALPHA LA 5W-30'.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 5W-30 API SN/CF).","'TUDAPETROL MINERALОLERZEUGNISSE NILS HANSEN KG', AM SANDTORKAI 64, 20457 HAMBURG, НIМЕЧЧИНА.",null,"2710"]
["UA 1.145.0086292-15","ВГ222905","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","ОЛИВА МОТОРНА МIНЕРАЛЬНА ТНК MAGNUM SUPER 15W-40.","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 3.2 (ДЛЯ ОЛИВИ МОТОРНОЇ SAE 15W-40 API SL/CF).","ООО 'РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ', 391011, Г. РЯЗАНЬ, РАЙОН ЮЖНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, 8. РОСIЯ.",null,"2710"]
["UA 1.173.0086293-15","ВГ533793","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086294-15","ВГ533794","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086295-15","ВГ533795","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086296-15","ВГ579797","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TIGUAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086297-15","ВГ533796","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SPR 24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086298-15","ВГ579790","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ШАСI MAN TGA/F2000, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8706"]
["UA 1.193.0086299-15","ВГ579771","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086300-15","ВГ579802","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HARLEY-DAVIDSON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO', США",null,"8711"]
["UA 1.021.0086301-15","ВГ514657","2015-10-26","2016-02-01","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МАСТИЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНА РIДИНА ВОДОЗМIШУВАЛЬНА D7","ТУ У 24.6-30740752-010:2010 'РIДИНИ ЗМАЩУВАЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧI 'ЄВРОЗОР'. ТУ.' П. 3.2 ТАБЛ. 1 (АНАЛОГ 'ЄВРОЗОР-1')","'CMC CONVERTING MACHINERY CEVENINI SRL', VIA DEL LAVORNO 18, 20863 CONCOREZZO (MI), IТАЛIЯ",null,"3403"]
["UA 1.174.0086302-15","ВГ598592","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086303-15","ВГ544537","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0086304-15","ВГ572389","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN CRAFTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.193.0086305-15","ВГ579748","2015-10-26","2016-04-24","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП ADRIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'IMV INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL', СЕРБIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0086306-15","ВГ544515","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0086307-15","ВГ537083","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0086308-15","ВГ572390","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT TRAFIC' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.181.0086309-15","ВГ517205","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086310-15","ВГ579789","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA CIVIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ         ( АНГЛІЯ )",null,"8703"]
["UA 1.173.0086311-15","ВГ531253","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОИОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'AUDI ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.186.0086312-15","ВГ593099","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ З ЖАТКОЮ VOLVO S830, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (ВСIМ ОБОВ*ЯЗКОВИМ)","'VOLVO', ШВЕЦIЯ",null,"8433"]
["UA 1.173.0086313-15","ВГ531254","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОИОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN J1, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.066.0086314-15","ВГ542363","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","РАДIАТОРИ АЛЮМIНIЄВI ТМ 'ARMATOORA'","ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'ARMATOORA S.A.' (POLAND, 616), NISKO, 37-400 NISKO, UL. SANDOMIERSKA 14, 0000319486, ПОЛЬЩА",null,"7616"]
["UA 1.173.0086315-15","ВГ531256","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.003.0086316-15","ВГ329554","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП HOBBY (Б/К)","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ОСТ 37.001.220-80 (ПП. 1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4.-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6)","'HOBBY', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0086317-15","ВГ593174","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0086318-15","ВГ593175","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086319-15","ВГ579818","2015-10-26","2016-10-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ MAXON TRIANGLE, НОВI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00 [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAXON INT'L CO, LIMITED', 34TH FLOOR, EURASIA PLAZA, NO.138 DUNHUA ROAD, QINGDAO CHINA, 266034",null,"4011"]
["UA 1.178.0086320-15","ВГ537465","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0086321-15","ВГ517195","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0086322-15","ВГ537466","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086323-15","ВГ593166","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ HYUNDAI ATOS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'HYUNDAI MOTOR CO', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0086324-15","ВГ572374","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT TRAFIC ' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.050.0086325-15","ВГ511893","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ МАРКИ СААЗ: АМОРТИЗАТОРИ ГIДРАВЛIЧНI ТЕЛЕСКОПIЧНI, СТIЙКИ ТЕЛЕСКОПIЧНI","ГОСТ 30635-99 'АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ   МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'   (П.П. 5.1.2, 5.1.4; 5.1.6; 6.4, 6.5)  ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ    АВТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', П.П. 3-10.","ООО 'СААЗ-КОМПЛЕКТ', РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., СКОПИНСКИЙ Р-Н, С. ЧУЛКОВО, РОСIЯ",null,"8708 80"]
["UA 1.050.0086326-15","ВГ511892","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'АВТОСВЕТ':  ПIДФАРНИКИ","ДСТУ UN/ECE R7-02:2002 'ЄДИНI ТЕХНIЧНI ПРИПИСИ ЩОДО ОФIЦIЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПIДФАРНИКIВ, ЗАДНIХ ГАБАРИТНИХ (БОКОВИХ) ВОГНIВ, СТОП-СИГНАЛIВ I КОНТУРНИХ ВОГНIВ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ (ЗА ВИНЯТКОМ МОТОЦИКЛIВ) ТА ЇХНIХ ПРИЧЕПIВ'","ОАО 'ЗАВОД АВТОСВЕТ', ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г.КИРЖАЧ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1, РОСIЯ",null,"8512 20"]
["UA 1.050.0086327-15","ВГ511891","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ МАРКИ 'ВИС' - КОМПЛЕКТИ ТЯГ РУЛЬОВИХ, НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ,  КОМПЛЕКТИ НАКЛАДОК ГАЛЬМIВНИХ","ДСТУ UN/ЕСЕ R90-01:2005, ТУУ5786106.017-93'НАКОНЕЧНИКИ КРАЙНЬОЇ ТЯГИ РУЛЬОВОЇ ТРАПЕЦIЇ' (Р.1, КРIМ П.1.3.4)","ЗАО 'ВАЗИНТЕРСЕРВИС',  РОССИЯ,  САМАРСКАЯ ОБЛ.,  Г. ТОЛЬЯТТИ,  УЛ. МАКАРОВА, 23, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.182.0086328-15","ВГ591283","2015-10-26","2017-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ВIКНА ТА БАЛКОННI ДВЕРI З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНИХ ПРОФIЛIВ 'ЕКОПЛАСТ', 'LG', 'AFT' ТА 'OPEN TEK' (УКРАЇНА) З ОДНОКАМЕРНИМ ТА ДВОКАМЕРНИМ СКЛОПАКЕТОМ З ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИМ ПОКРИТТЯМ","ДСТУ Б В.2.6-15-2011 'ВIКНА ТА ДВЕРI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', П.П. 5.2.1-5.2.4; 5.2.6- 5.2.8; 5.2.11; 5.2.13-5.2.16; 5.2.20-5.2.25; ДБН В.2.6-31-2006 'КОНСТРУКЦIЇ БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД. ТЕПЛОВА IЗОЛЯЦIЯ БУДIВЕЛЬ' П. 2.2. ТАБЛ. 1 ПОЗ. 5 (ЗМIНА №1)","ТОВ 'ВТК 'IНТЕР-ПЛАСТ', 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 14 В, СЕКЦIЯ А, КОД ЄДРПОУ 35198007, УКРАЇНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 5 А, УКРАЇНА","22.2.143"]
["UA 1.050.0086329-15","ВГ511890","2015-10-26","2016-06-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ - ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ОСВАР': ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТIВ, ПОВТОРЮВАЧI ПОВОРОТIВ, ФАРИ, БЛОК-ФАРИ, ЛIХТАРI ТА СВIТЛОПОВЕРТАЧI","ДСТУ UN/ECE R3-02:2002   ДСТУ UN/ECE R4-00:2002;  ДСТУ UN/ECE R6-01:2002;   ДСТУ UN/ECE R7-02:2002;  ДСТУ UN/ECE R19-02:2002","ОАО 'ОСВАР', ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 13, РОСIЯ",null,"8512 20"]
["UA 1.182.0086330-15","ВГ591284","2015-10-26","2017-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ВIКНА ТА БАЛКОННI ДВЕРI З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНИХ ПРОФIЛIВ 'ЕКОПЛАСТ', 'LG', 'AFT' ТА 'OPEN TEK' (УКРАЇНА) З ОДНОКАМЕРНИМ ТА ДВОКАМЕРНИМ СКЛОПАКЕТОМ","ДСТУ Б В.2.6-15-2011 'ВIКНА ТА ДВЕРI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', П.П. 5.2.1-5.2.4; 5.2.6- 5.2.8; 5.2.11; 5.2.13-5.2.16; 5.2.20-5.2.25","ТОВ 'ВТК 'IНТЕР-ПЛАСТ', 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 14 В, СЕКЦIЯ А, КОД ЄДРПОУ 35198007, УКРАЇНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 5 А, УКРАЇНА","22.23.14"]
["UA 1.185.0086331-15","ВГ431130","2015-10-26","2016-01-17","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ МАРКИ СПБТ","ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 4.2, ТАБЛ. 2 (ДЛЯ МАРКИ СПБТ)","АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ', 446214, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.190.0086332-15","ВГ552727","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ: ПРОФIЛЬ З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ ПОРОЖНИСТИЙ, ДОВЖИНОЮ1615 ММ, ТМ 'GREENVILLE'","ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ ДСТУ Б В.2.6-3-95","'GREENVILLE INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED',  FLAT/RM 502D 5/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING 31 TONKIN STREET CHEUNG SHA WAN KL (КИТАЙ)",null,"7604"]
["UA 1.032.0086333-15","ВГ587301","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: АМОРТИЗАТОР 21230290540203","ГОСТ 30635-99 (ПП. 5.1.1 - 5.1.7, 6.1, 6.3 - 6.5), ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (ПП. 3 - 10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0086334-15","ВГ587302","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДЕТАЛI РУЛЬОВОГО МЕХАНIЗМУ ТА ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 5 ПОЗИЦIЇ)","ТУ У 19289233.002-96 'РИЧАГИ ВЕРХНI ДО АВТОМОБIЛIВ ВАЗ-2101', ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5, КРIМ ПП. 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0086335-15","ВГ579808","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086336-15","ВГ579809","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП MONO-TRANSSERVISS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SIA MONO TRANSSERVISS', ЛАТВIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0086337-15","ВГ579810","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.032.0086338-15","ВГ587303","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОЛЕСО 21120310101502","ГСТУ 3-004-2000 'КОЛЕСА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН З ОБОДАМИ НЕРОЗБIРНИМИ ГЛИБОКИМИ З ПОСАДОЧНИМИ ПОЛИЦЯМИ 5<ГРАД> З ФОРМОЮ БОРТОВИХ ЗАКРАЇН B, J, K, L. ПРИЄДНУВАЛЬНI РОЗМIРИ ДЛЯ КРIПЛЕННЯ ДО МАТОЧИНИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0086339-15","ВГ587304","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДИСК ГАЛЬМIВНИЙ 21080350107000 - 83ШТ., КОМПЛЕКТ ФРIКЦIЙНИХ НАКЛАДОК 11180350209055","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2; 5.2.1, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 90 (П. 6, ДОД. 2)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.197.0086340-15","ВГ580639","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.032.0086341-15","ВГ587305","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ВАЛИ РОЗПОДIЛЬЧI, ПОРШНI ТА ПОРШНЕВI КIЛЬЦЯ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 4 ПОЗИЦIЇ)","ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р. 2, КРIМ ПП. 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2; 1.2.2-1.2.4; 1.3)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8409"]
["UA 1.032.0086342-15","ВГ587306","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 11 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 1,2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 6, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 7, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 19","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8512"]
["UA 1.013.0086343-15","ВГ526433","2015-10-26","2016-10-25","Державне госпрозрахункове підприємство сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання (ДГП СВЦОО)","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА: КЛАПАНИ, КРАНИ, РОЗПОДIЛЬНI СИСТЕМИ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ДО НИХ (4 ПОЗИЦIЇ, 20 АРТИКУЛIВ АРМАТУРИ ТА 3 ПОЗИЦIЇ, 6 АРТИКУЛIВ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97) - П.П. 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.8; 5.5.1; 5.5.3;  ГОСТ 356-80 - П.П.6;","CONSORZIO 'HIDROTECH GROUP',   VIA SESONE, 18, IT-13011 BORGOSESIA VERCELLI, ITALY, IТАЛIЯ      НА ЗАВОДI 'BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI S.R.L.', VIA MONTE FENERA, 7 - 13018 VALDUGGIA (VC), IТАЛIЯ",null,"8481"]
["UA 1.032.0086344-15","ВГ587307","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОМПЛЕКТ ШАРНIРIВ 21010290418000","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6, 1.2.5, КРIМ ПП. 1.2.5.3, 1.2.5.10)","ООО 'ДЗА', 433513, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДИМИТРОВГРАД, ПРОСПЕКТ АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, 78, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"4016"]
["UA 1.032.0086345-15","ВГ587308","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОМПЛЕКТИ ШЛАНГУ ГАЛЬМIВНОГО: 21210290400405, 21230350600608","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2; 5.2.1, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2.3; 1.3 (ТАБЛ. 2, КРIМ ПП. 7; 8); 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9)","ООО 'ДЗА', 433513, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДИМИТРОВГРАД, ПРОСПЕКТ АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, 78, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"4009"]
["UA 1.038.0086346-15","ВГ572375","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'CITROEN C4' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.170.0086347-15","ВГ541303","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ПРИСТРОЇ (ФУРНIТУРА) ПОВОРОТНI, ПОВОРОТНО-ВIДКИДНI I ВIДКИДНI ДЛЯ ВIКОННИХ ТА БАЛКОННИХ ДВЕРНИХ БЛОКIВ ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'INTERNIKA'","ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ПП. 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1-5.3.9, 5.4.1-5.4.11, 5.5.1, 5.5.2","'KOVINOPLASTIKA LOZ' LOZ, CESTA 19. OCTOBRA 57 SI 1386 STARI TRG PRI LOZU, SLOVENIJA - СЛОВАЧЧИНА",null,"8302"]
["UA 1.185.0086348-15","ВГ431135","2015-10-26","2016-04-22","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ULSD 10 PPM, КЛАС Е (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 4840:2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (П.4.2. ТАБЛ.1, П. 1,  4, 5, 6, 15,  ТАБ.2А). ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F ВИДУ I","ПАО АНК 'БАШНЕФТЬ', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2710"]
["UA 1.185.0086349-15","ВГ431134","2015-10-26","2016-10-22","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ULSD 10 PPM, КЛАС Е (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 4840:2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (П.4.2. ТАБЛ.1, П. 1,  4, 5, 6, 15,  ТАБ.2А). ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F ВИДУ I","ПАО АНК 'БАШНЕФТЬ',   РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2710"]
["UA 1.162.0086350-15","ВГ589151","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF 105.460, Б/К","ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), ПУНКТ 4.4-4.6; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0086351-15","ВГ572379","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'CITROEN BERLINGO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.038.0086352-15","ВГ572391","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'CITROEN BERLINGO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.162.0086353-15","ВГ589154","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.077.0086354-15","ВГ273747","2015-10-26","2016-04-25","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD FOCUS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                             ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'FORD MOTOR COMPANY', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 32 90 30"]
["UA 1.186.0086355-15","ВГ593052","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0086356-15","ВГ517206","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ HYUNDAI H-1, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'HYUNDAI MOTOR CO', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8704"]
["UA 1.094.0086357-15","ВГ318214","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","СПЕКТРОФОТОМЕТР МОДЕЛЬ -  X-RITE EYE-ONE PRO ПАРТНОМЕР -  42.12.79, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР -  3.278-360005-1","ДСТУ IЕС 61010-1:2005 Р. 5-16 ; ДСТУ IEC 61326-1-2002 Р.6, Р.7","'X-RITE ASIA PACIFIC LIMITED', 36/F, 169 ELECTRIC ROAD HONG KONG, CHINE, КИТАЙ",null,"9027"]
["UA 1.174.0086358-15","ВГ598593","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ A 140, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0086359-15","ВГ517207","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0086360-15","ВГ531258","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.185.0086361-15","ВГ431133","2015-10-26","2016-04-22","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ULSD 10 PPM, КЛАС Е (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 4840:2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (П.4.2. ТАБЛ.1, П. 1,  4, 5, 6, 15,  ТАБ.2А). ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F ВИДУ I","ПАО АНК 'БАШНЕФТЬ',  РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2710"]
["UA 1.173.0086362-15","ВГ533797","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ B180, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086363-15","ВГ593053","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0086364-15","ВГ531263","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT SCENIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ .",null,"8703"]
["UA 1.162.0086365-15","ВГ589158","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SUBARU OUTBACK, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002   (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 10-02);   ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002,  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09)  ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 24-03)  ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02)  ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002,( ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 43-00)    ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02)  ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 51-02)                                                                                                                                         ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05:2005, IDT), РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5')ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04","'FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD', 10-1 HIGASHI HONCHO OTA CITY, 373 GUNMA PREF., JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086366-15","ВГ531261","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0086367-15","ВГ517209","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF 440 FT, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02 П. 6.2; 6.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ГОСТ 27435-87 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'DAF NV', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0086368-15","ВГ517210","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SD, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0086369-15","ВГ533798","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ Е200, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.049.0086370-15","ВГ120155","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI: ЦЕГЛА КИСЛОТОТРИВКА, ПЛИТКА КИСЛОТОТРИВКА","ДСТУ Б В 2.7-255:2011 (ГОСТ 474-90. МОD), ДСТУ Б В 2.7-256:2011 (ГОСТ 961-89. МОD)","ТОВ 'CЛАВЛIТ' ВУЛ. КРАМАТОРСЬКА, 54, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., 84122, КОД ЄДРПОУ 31858453","23.32.11"]
["UA 1.173.0086371-15","ВГ533799","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SKODA ', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086372-15","ВГ593054","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ OPEL MOVANO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0086373-15","ВГ517204","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0086374-15","ВГ592521","2015-10-26","2016-03-26","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗМIШУВАЧ ДЛЯ СИПКИХ КОРМIВ Н-033/4","ГОСТ 12.2.042-91, ПУНКТИ 1.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.7;2.1.8; 2.2.1; 2.2.8; 3.1-3.6;3.13;3.20; 4.1; 4.2.2 - 4.2.4; 4.2.7; 4.3.1 - 4.3.8; 5.1.1 - 5.1.8; 5.1.11-5.1.13; 5.2.1 -5.2.3;5.2.5- 5.2.8; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.8; 7.1; 7.10","DOZAMECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP.K., UL. STRZELECKA 49 ,63-430 ODOLANOW,POW. OSTROW WIELKOPOLSKI,  ПОЛЬЩА",null,"8436"]
["UA 1.173.0086375-15","ВГ533800","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0086376-15","ВГ593055","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086377-15","ВГ533801","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086378-15","ВГ533802","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086379-15","ВГ533803","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086380-15","ВГ533804","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'CITROEN ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0086381-15","ВГ593059","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086382-15","ВГ579799","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМІФЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086383-15","ВГ593060","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.177.0086384-15","ВГ263573","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","КОМПЛЕКТИ БАЗОВI КОМП'ЮТЕРIВ 'DTS', 'AXES LINE', 'CYBER CORSAIR'","ДСТУ 4467-1:2005, Р.Р. 1-6, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, П. 7.1, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, Р. 5, ДСТУ CISPR 22:2007, П.П. 5.1, 6.1, ДСТУ CISPR 24:2008, П.П. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6","ТОВ 'ДТ-ЛIНК', 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10, ОФ. 207, КОД ЄДРПОУ 38800918, УКРАЇНА","26.20.1"]
["UA 1.173.0086385-15","ВГ533805","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086386-15","ВГ593061","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'BERNHARD KRONE HOLDING GMBH & CO KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086387-15","ВГ579800","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086388-15","ВГ533806","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086389-15","ВГ533807","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086390-15","ВГ579798","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0086391-15","ВГ263566","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КЛАПАНИ ТА КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 12 ПОЗИЦIЙ)","ОСТ 37.001.448-87, РОЗДIЛ 2 (КРIМ ПУНКТIВ 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДI-ЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ. ТУ', ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0086392-15","ВГ589159","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ V250, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002   (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 10-02);   ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002,  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09)  ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 24-03)  ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02)  ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002,( ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 43-00)    ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02)  ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 51-02)                                                                                                                                         ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05:2005, IDT), РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5')ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04","'DAIMLERCHRYSLER AG', 70546 STUTTGART, STUTTGART, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0086393-15","ВГ263567","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: 21213-1109010-10 ФIЛЬТР ПОВIТРЯНИЙ В ЗБОРI (КОРПУС) 21213 ВАЗ","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРООЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 1.2.2-1.2.7)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8421"]
["UA 1.173.0086394-15","ВГ533808","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086395-15","ВГ533809","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0086396-15","ВГ263568","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: 21010-1006008-00 ВАЛ РОЗПОДIЛЬЧИЙ В ЗБОРI, 21100-1006015-00 ВАЛ РОЗПОДIЛЬЧИЙ, 21213-1006008-00 ВАЛ РОЗПОДIЛЬЧИЙ В ЗБОРI В УПАКОВЦI","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ', ПП. 1.2.3.1-1.2.3.3; 1.3.2","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8483"]
["UA 1.193.0086397-15","ВГ579792","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ E220, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0086398-15","ВГ263569","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: 21030-3101015-06 ДИСК КОЛЕСА (ЧОРНИЙ), 21120-3101015-02 ДИСК КОЛЕСА, 21214-3101015-00 ДИСК КОЛЕСА","ГОСТ 30599-97, П. 2.3; 2.4; 2.7; 4.2-4.6","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.173.0086399-15","ВГ533810","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0086400-15","ВГ263570","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: 21010-3501070-01 ДИСК ПЕРЕДНЬОГО ГАЛЬМА, 21080-3501070-00 ДИСК ГАЛЬМIВНИЙ, 21120-3501070-02 ДИСК ПЕРЕДНЬОГО ГАЛЬМА, 21010-3505009-00 ГОЛОВНИЙ ГАЛЬМIВНИЙ ЦИЛIНДР, 21080-3502070-00 БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ ЗАДНIЙ, 21210-3502070-00 БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ ЗАДНIЙ, 21213-3505009-00 ГОЛОВНИЙ ГАЛЬМIВНИЙ ЦИЛIНДР","ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ', П. 1.2, П. 1.3","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.173.0086401-15","ВГ533811","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0086402-15","ВГ263571","2015-10-26","2016-10-25","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI ОСВIТЛЮВАЛЬНI ДО АВТОМОБIЛIВ: ЛIХТАР ЗАДНIЙ ФП133АБ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 7-02 'ЄДИНI ТЕХНIЧНI ПРИПИСИ ЩОДО ОФIЦIЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПIДФАРНИКIВ, ЗАДНIХ ГАБАРИТНИХ (БОКОВИХ) ВОГНIВ, СТОП-СИГНАЛIВ I КОНТУРНИХ ВОГНIВ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ (ЗА ВИНЯТКОМ МОТОЦИКЛIВ) ТА ЇХНIХ ПРИЧЕПIВ'","ОАО 'АШАСВЕТОТЕХНИКА', 456010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АША, УЛ. ЛЕНИНА, 2, РОСIЯ",null,"8512"]
["UA 1.173.0086403-15","ВГ532773","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ 185/60R14 СORDIANT_ SNO -MAX ,PW-401 Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 30-02","'ПАТ  'ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД', РОССИЯ, 150040, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 81,' РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4011"]
["UA 1.173.0086404-15","ВГ468993","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SAMRO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SAMRO', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.082.0086405-15","ВГ504529","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ NISSAN МОДЕЛI NP1F1A15D","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'NISSAN FORKLIFT CO., LTD', 2-3-6, 560-2 OKATSUKOKU ATSUGI, KANAGAWA, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.173.0086406-15","ВГ468994","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0086407-15","ВГ468995","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.175.0086408-15","ВГ484249","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ШЛАНГИ ГАЛЬМIВНI 42000.0469-00-3506085-00","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695.023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ'","ОАО 'АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС', 432049, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ПУШКАРЕВА, 25, РОСIЯ",null,"4009"]
["UA 1.082.0086409-15","ВГ504530","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ NISSAN МОДЕЛI 69ZP1F1A15D","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'NISSAN FORKLIFT CO., LTD', 2-3-6, 560-2 OKATSUKOKU ATSUGI, KANAGAWA, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.193.0086410-15","ВГ579793","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.082.0086411-15","ВГ550001","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ NISSAN МОДЕЛI 69ZP1F1A15D","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'NISSAN FORKLIFT CO., LTD', 2-3-6, 560-2 OKATSUKOKU ATSUGI, KANAGAWA, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.175.0086412-15","ВГ484250","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ  42000.0469-00-3414056-01,  42000.0469-00-3414057-01; АМОРТИЗАТОРИ 42020.3151-00-2905006-00, 42020.3162-00-2905006-10","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 30635-99, ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'","ОАО 'АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС', 432049, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ПУШКАРЕВА, 25, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.173.0086413-15","ВГ468991","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.082.0086414-15","ВГ550002","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ TCM МОДЕЛI FG15T19","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'TCM CORPORATION', 1-15-5, NISHI-SHIMBASHI, MINATO-KU, TOKYO, 105-0003, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.173.0086415-15","ВГ531264","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHWARZMULLER', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0086416-15","ВГ579794","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0086417-15","ВГ484251","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ДЕТАЛI ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ ЗГIДНО ДОДАТКУ (ВСЬОГО 11 ПОЗИЦIЙ)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-024:2010 'ЦИЛIНДРИ ГIДРАВЛIЧНI ГАЛЬМОВI КОЛIСНI БАРАБАННИХ ГАЛЬМОВИХ МЕХАНIЗМIВ', ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ', ПРАВИЛА ЄЕК ООН №90-01","ОАО 'АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС', 432049, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ПУШКАРЕВА, 25, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.082.0086418-15","ВГ550003","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧ KOMATSU МОДЕЛI FG15T-20","ДСТУ EN 292-2-2001 (ДОДАТОК А П.П. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2-1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1-3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2); ДСТУ EN 982:2003 (П.П. 5.1.3-5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1); ДСТУ EN 60204-1:2004 (П.П. 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 18.7, 19.3); ДСТУ ГОСТ 30871:2006 (П.П. 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4, 8.4.1.1-                 8.4.1.3, 8.4.1.5, 8.5.1.1-8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.1.1-10.1.1.3); ГОСТ 16215-80 (П.П. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10-3.13, 3.15-3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28)","ФIРМА 'KOMATSU FORKLIFT CO., LTD', 2-3-6, AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-8474, ЯПОНIЯ",null,"8427"]
["UA 1.038.0086419-15","ВГ572392","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'NISSAN NV200' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.181.0086420-15","ВГ517198","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART FORFOUR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0086421-15","ВГ517211","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0086422-15","ВГ592520","2015-10-26","2016-03-26","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДРОБАРКИ МОЛОТКОВI ВСМОКТУВАЛЬНО-НАГНIТАЮЧI Н-119/4, Н-119/3","ГОСТ 12.2.042-91, ПУНКТИ 1.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.4;2.1.8; 2.1.20; 2.2.1;2.2.2;2.2.4;  Р. 3; 4.1; 4.2.2 - 4.2.4; 4.2.7; 4.3.1 - 4.3.8; 5.1.1 - 5.1.8; 5.1.11-5.1.13; 5.2.1 -5.2.3;5.2.5- 5.2.8; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.8; 6.1.10; 6.1.11; 7.1; 7.10","DOZAMECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP.K., UL. STRZELECKA 49,  63-430 ODOLANOW, POW. OSTROW WIELKOPOLSKI,  ПОЛЬЩА",null,"8436"]
["UA 1.174.0086423-15","ВГ598595","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086424-15","ВГ579816","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0086425-15","ВГ517212","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086426-15","ВГ579817","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086427-15","ВГ579819","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT FLUENCE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.168.0086428-15","ВГ585009","2015-10-26","2016-10-15","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","МОТОБЛОКИ, МОДЕЛЕЙ: JR-Q78, JR-Q78E, JR-Q79, JR-Q79E, JR-Q12E , ХА-31, XA-31Е, KX-31","ДСТУ 3158-95 П.П. 1.1, 1.4-1.7, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 4.13-4.17, 4.20, 5.12;  ГОСТ 28708-90 П.П. 3.2-3.15, 3.18, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13, 5.16, 5.17; ДСТУ EN 709-2002 П.П. 5.2-5.5, 5.7-5.10, 5.12-5.14, 6; ДСТУ ISO 14982-2003 П. 4","'HANGZHOU JOY SHINE IMP.& EXP.CO.,LTD', ROOM 808, 8F, ZHONGMIN BUILDING, 8 GUODONGYUAN ROAD, HANGZHOU, ZHEJIANG, КИТАЙ",null,"8701"]
["UA 1.181.0086429-15","ВГ517213","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086430-15","ВГ537479","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN TOUAREG, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0086431-15","ВГ579820","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0086432-15","ВГ537480","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.181.0086433-15","ВГ517215","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086434-15","ВГ579834","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BERGER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BERGER', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.181.0086435-15","ВГ517214","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.041.0086436-15","ВГ544184","2015-10-26","2017-10-25","ДП \"\"ТЕРНОПIЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГОТОВI ДО ВИКОРИСТАННЯ БЕТОННI СУМIШI З ВАЖКОГО БЕТОНУ НА ЦЕМЕНТНИХ В'ЯЖУЧИХ КЛАСУ ЗА МIЦНIСТЮ НА СТИСК: В3,5; В5; В7,5(8/10); В10(С12/15); В12,5(С16/20); В15(С20/25); В20(С25/30); В25(С30/35); В30(С32/40); В35(С35/45); В40(С40/50); В45(С45/550; В50(С50/60); ЗА МОРОЗОСТIЙКIСТЮ: F50; F75; F100; F150; F200; F300; ЗА ВОДОНЕПРОНИКНIСТЮ: W2; W4; W6; W8; W10; W12","ДСТУ Б.В.2.7-43-96 П.П.3.1.3 - 3.1.6; ДСТУ Б В.2.7-96:2000 (ГОСТ 7473-94) П. 4.5;   ДСТУ Б В.2.7-176:2008 П.П.4.3.1; 5.5.1 - 5.5.3","ФОП ЗАВАДСЬКИЙ В.С., М.ЛЬВIВ, ВУЛ.РОДИНИ КРУШЕЛЬНИЦЬКИХ, 3/28 (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: М.ЛЬВIВ, ВУЛ.ХОЛОДНА, 38А)","23.63.10"]
["UA 1.182.0086437-15","ВГ591277","2015-10-26","2016-01-13","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ШИНИ ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ: 295/75R22.5-16: GALAXY AF558, CONQUEROR AF559; 295/80R22.5-18: AF27, GALAXY AF667, CONQUEROR AF717, AF37; 315/70R22.5-18: AF23, AF31, CONQUEROR AF717; 315/80R22.5-20: AF88,  AF667, AF97, AF76, AF37, AF77, AF27; 385/65R22.5-20: AF197, AF33,  AF327; 275/70R22.5-18: GALAXY AF177; 385/65R22.5: AF32","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00","'AUFINE GROUP CO., LTD.' NO.172, MINJIANG ROAD, QINGDAO, CHINA, КИТАЙ",null,"4011"]
["UA 1.193.0086438-15","ВГ579801","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TIGUAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.182.0086439-15","ВГ591278","2015-10-26","2017-03-17","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНI, МОДЕЛЕЙ: UKS (10; 13; 17КВТ), СIС (10; 13; 17; 25; 31; 38; 50; 65; 75; 100 КВТ) ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ","ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) П.П. 3.3; 4.3; 4.4; 4.6; 4.12","СТ 'ТД 'IДМАР УКРАЇНА', М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, К. 114., КОД ЄДРПОУ 31903233, УКРАЇНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: СТ 'ТД 'IДМАР УКРАЇНА',  М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА КIЛЬЦЕВА 4-А, УКРАЇНА","25.30"]
["UA 1.186.0086440-15","ВГ593100","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ З ЖАТКОЮ VOLVO 800, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1 - 4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (ВСIМ ОБОВ*ЯЗКОВИМ)","'VOLVO', ШВЕЦIЯ",null,"8433"]
["UA 1.193.0086441-15","ВГ579803","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0086442-15","ВГ572393","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT MASTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0086443-15","ВГ579804","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086444-15","ВГ577458","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN TGA01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.182.0086445-15","ВГ582220","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ МАРКИ MERCEDS-BENZ МОДЕЛI E200, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2, 5.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1 - 5.4, 6.1.2, 6.2 - 6.4, 6.5.1, 6.6 - 6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5; ДСТУ 4277:2004, 4.3.2 - НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З  ТРИКОМПОНЕНТНИМ НЕЙТРАЛIЗАТОРОМ; ДСТУ 3649:2010, ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7,  6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05, П. 4.4-4.7 РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4')","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086446-15","ВГ593069","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086447-15","ВГ579805","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086448-15","ВГ579823","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6; 6.1.7; 6.2; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0086449-15","ВГ591285","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА МЕДИЧНА - НАРКОЗНI СТАНЦIЇ NEPTUNE, НОВI","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'MEDEC BENELUX N.V.', LION D'ORWEG 19, 9300, AALST, BELGIUM, БЕЛЬГIЯ",null,"9018"]
["UA 1.193.0086450-15","ВГ579824","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086451-15","ВГ593057","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086452-15","ВГ579806","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086453-15","ВГ579807","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0086454-15","ВГ593058","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086455-15","ВГ579825","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0086456-15","ВГ517216","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.066.0086457-15","ВГ542364","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАСОБИ РIДКI ДЛЯ ПРАННЯ I ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ ТА ОПОЛIСКУВАЧI ДЛЯ БIЛИЗНИ ТМ 'AVISIL' (11 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ 2161:2010, ДСТУ 7282:2012, ГСТУ 3-050-2004 'ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ (ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ)', П. 4","'CHEMOTEX DECIN A.S.', DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEN 63, 407 11 DECIN, ЧЕХIЯ",null,"3402"]
["UA 1.059.0086458-15","ВГ581316","2015-10-26","2017-10-25","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ КРОЛ  ОМЕГА ПРЕМIУМ SAE 5W-40 API SN/CF","ТУ У 19.2-37663896-004:2015 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI. ТЕХНIЧНI  УМОВИ', П. 3.3.2 (ТАБЛ. 5 (1-14))","ТОВ 'ПОЛI-ОIЛ IНДАСТРI', УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 50106,  М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2, КОД ЄДРПОУ 37663896","19.20.29"]
["UA 1.186.0086459-15","ВГ593062","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.059.0086460-15","ВГ581317","2015-10-26","2017-10-25","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ТОРГОВОЇ МАРКИ КРОЛ  ОМЕГА ПРЕМIУМ SAE 5W-30 API SL/CF","ТУ У 19.2-37663896-004:2015 'ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI. ТЕХНIЧНI  УМОВИ', П. 3.3.2 (ТАБЛ. 5 (1-14))","ТОВ 'ПОЛI-ОIЛ IНДАСТРI', УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 50106,  М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2, КОД ЄДРПОУ 37663896","19.20.29"]
["UA 1.187.0086461-15","ВГ588585","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: СКЛО БЕЗПЕЧНЕ ВIТРОВЕ.","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 43(ВКЛЮЧАЮЧИ ДОПОВНЕННЯ № 12), ДСТУ UN/ECE R43-00:2002.","ООО 'СТЕКЛО-ЛЮКС', НИЖНЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БОРСКИЙ Р-Н., ПОС. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 30'В', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"7007"]
["UA 1.193.0086462-15","ВГ579796","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C1, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0086463-15","ВГ588587","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛI ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ ДТЗ: ГАЛЬМIВНI ДИСКИ ЗАДНI АРТ. R1060, ГАЛЬМIВНI ДИСКИ ПЕРЕДНI АРТ.R1003, АРТ.R1014, АРТ.R1018, АРТ.R1026, АРТ.R1032, АРТ.R1033, АРТ.R1036, АРТ.R1054, АРТ.R1058, АРТ.R2010, АРТ.R4008.","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ'","'VALEO PHC', 902, HANARO BLDG., 194-4 INSADONG, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.187.0086464-15","ВГ588588","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ВАЖЕЛЬ ПIДВIСКИ, НАКОНЕЧНИК РУЛЬОВОЇ ТЯГИ, ОПОРА КУЛЬОВА, ТЯГА РУЛЬОВА (85 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКА А)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТУ'","'CENTRAL CORPORATION CO., LTD', 54, SEONGSAN-DONG, CHANWON CITY, KYUNGNAM, KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.193.0086465-15","ВГ579821","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.145.0086466-15","ВГ222907","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ 'LINDAX EP 1' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'RYMAX'.","ТУ У 00149943.535-2000 'ЛIТIЙОВI МАСТИЛА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 2.3 (ДЛЯ МАСТИЛА ПЛАСТИЧНОГО ФIОЛ-1).","'VPS INTERNATIONAL BV', DELWEG 8, 6902 PJ ZEVENAAR, НIДЕРЛАНДИ.",null,"2710"]
["UA 1.145.0086467-15","ВГ222908","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ 'LINDAX EP 00/000 LT' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'RYMAX'.","ТУ У 23.2-00152365-181-2003 'МАСТИЛО АЗМОЛ ТРАНСОЛ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 2.2 (ДЛЯ МАСТИЛА АЗМОЛ ТРАНСОЛ-100).","'VPS INTERNATIONAL BV', DELWEG 8, 6902 PJ ZEVENAAR, НIДЕРЛАНДИ.",null,"2710"]
["UA 1.145.0086468-15","ВГ222909","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ 'FOODMAX GREASE ASP-2' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'MATRIX'.","ТУ У 00149943.535-2000 'ЛIТIЙОВI МАСТИЛА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 2.3 (ДЛЯ МАСТИЛА ПЛАСТИЧНОГО ФIОЛ-2).","'VPS INTERNATIONAL BV', DELWEG 8, 6902 PJ ZEVENAAR, НIДЕРЛАНДИ.",null,"3403"]
["UA 1.145.0086469-15","ВГ222910","2015-10-26","2016-10-25","Державне підприємство \"\"Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості \"\"МАСМА-СЕПРО\"\"","МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ 'FOODMAX GREASE  CAS  S  2 LS' ТОРГОВОЇ МАРКИ 'MATRIX'.","ТУ У 00149943.535-2000 'ЛIТIЙОВI МАСТИЛА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 2.3 (ДЛЯ МАСТИЛА ПЛАСТИЧНОГО ФIОЛ-2).","'VPS INTERNATIONAL BV', DELWEG 8, 6902 PJ ZEVENAAR, НIДЕРЛАНДИ.",null,"3403"]
["UA 1.197.0086470-15","ВГ580640","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.009.0086471-15","ВГ339745","2015-10-26","2016-10-23","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI VOLKSWAGEN ТИПУ AU  (GOLF,  ДВИГУНИ CJZ?, CMBA, CHPA, CPTA, CRV?, CXSA, CHH?, CZDA, CZCA, CJX?) (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 5 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 24-03,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02,  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05(В) 'ЄВРО-4',  ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО-5',  РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', 'ЄВРО-6',    ДИВ. ДОДАТКИ А ТА Б","'VOLKSWAGEN AG', D-38440, BERLINER RING 2, WOLFSBURG, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0086472-15","ВГ517208","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.197.0086473-15","ВГ580641","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0086474-15","ВГ580643","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SD, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0086475-15","ВГ593063","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0086476-15","ВГ598596","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AURIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''TOYOTA MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD (TMUK)'', АНГЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086477-15","ВГ598597","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0086478-15","ВГ580644","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF TE105XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0086479-15","ВГ593064","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ OPEL MOVANO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086480-15","ВГ533820","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0086481-15","ВГ544538","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0086482-15","ВГ533821","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП SCHMITZ AWF 18, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0086483-15","ВГ537467","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BIPPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0086484-15","ВГ552840","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ОБIГРIВАЧI ЕЛЕКТРИЧНI ПОБУТОВI ПАНЕЛЬНI МОДЕЛЕЙ: ОЕП-90/220; ОЕП-180/220 З ЗАГЛУШКАМИ , З'ЄДНУВАЧАМИ, ШНУРАМИ ЖИВЛЕННЯ I ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМИ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 60335-2-30:2004, ТУ У 29.7-19172525-002:2010","ТОВ 'КЕНМАЛ', 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА 9/8, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 19172525","27.51.26-90.00"]
["UA 1.178.0086485-15","ВГ544539","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086486-15","ВГ544540","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0086487-15","ВГ591286","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","РЕНТГЕНОГРАФIЧНА ТА ФЛЮОРОСКОПIЧНА СИСТЕМА МТО, НОВА","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.', VIA PARTIGIANI 25, 24068 SERIATE (BG), IТАЛIЯ",null,"9022"]
["UA 1.178.0086488-15","ВГ537469","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086489-15","ВГ579811","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0086490-15","ВГ591287","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СИСТЕМА РЕНТГЕНIВСЬКА ДIАГНОСТИЧНА МОБIЛЬНА MAC ТОРГОВОЇ МАРКИ 'GMM'; СИСТЕМА РЕНТГЕНIВСЬКА ДIАГНОСТИЧНА С-ПОДIБНА МОБIЛЬНА MCA PRIME  ТОРГОВОЇ МАРКИ 'GMM', НОВI","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.', VIA PARTIGIANI 25, 24068 SERIATE (BG), IТАЛIЯ",null,"9022"]
["UA 1.173.0086491-15","ВГ468992","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0086492-15","ВГ596514","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: БОКОВА НАВIСНА КОСАРКА SEPPI M SMO AVS 225, НОВА","ГОСТ 12.2.019-86 П.П. 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.19 - 1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9, РОЗДIЛИ 7; 8; ГОСТ 12.2.042-91 П.П. 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19; 4.3.8; 5.3.1; 5.3.4; 5.3.8; ДСТУ 2189-93 П.П. 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.35; 1.37; 1.38; 1.40; 2.4.1; 2.4.2; ДСТУ 3158-95","'SEPPI M. SPA/AG', 39052 CALDARO (BZ), KALTERN, ZONA ARTIGIANALE 1, HANDCIWERKERZONE, IТАЛIЯ",null,"8433"]
["UA 1.187.0086493-15","ВГ596515","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: КОМБАЙН  CLAAS  LEXION 550, Б/К.","ГОСТ 12.2.019-86  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8 ;   ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3;    ДСТУ EN 632-2001","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.193.0086494-15","ВГ579812","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.187.0086495-15","ВГ596516","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: ЖНИВАРКА CLAAS V660, Б/К.","ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17 - 1.40; 2.4.1; 2.4.2","'CLAAS HUNGARIA KFT', 5200 TOROKSZENTMIKLOS KOMBAJN UTCA 1.,     УГОРЩИНА",null,"8433"]
["UA 1.187.0086496-15","ВГ596517","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: ТРАНСПОРТНИЙ ВIЗОК  CLAAS, Б/К.","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3; 1.4 - 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.29 - 1.33; 1.35 - 1.37; 1.40;  ГОСТ 12.2.042-91 ПУНКТИ 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19; ГОСТ 10000-75 ПУНКТИ 4; 6 - 8; 10; 11; 13; 14; 16 - 21; 24; 26; 27; 30; 31","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0086497-15","ВГ468996","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086498-15","ВГ579814","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086499-15","ВГ579815","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0086500-15","ВГ598594","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA XV 535, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'YAMAHA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.182.0086501-15","ВГ582467","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR AG', ШВЕЙЦАРIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086502-15","ВГ593176","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ RENAULT TRAFIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086503-15","ВГ579813","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0086504-15","ВГ552729","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","МАСТИЛА ТМ 'CASTROL', АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 9 НАЙМЕНУВАНЬ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 9433-80 'СМАЗКА ЦИАТИМ-221. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'; ГОСТ 6267-74 'СМАЗКА ЦИАТИМ-201. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'; ГОСТ 11110-75 'СМАЗКА ЦИАТИМ-202. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","'BP EUROPA SE.,INDUSTRIAL LUBRICANTS&SERVICES' ERKELENZER STRASSE 20,41179 MONCHENGLADBACH, НIМЕЧЧИНА",null,"2710"]
["UA 1.174.0086505-15","ВГ598598","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0086506-15","ВГ598599","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0086507-15","ВГ598600","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSF650S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'SUZUKI', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0086508-15","ВГ598601","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSF650S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'SUZUKI', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0086509-15","ВГ598602","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA CBR600F, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.174.0086510-15","ВГ598603","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSF650S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П.5.2.1.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 РЗДIЛИ 5;6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П.5.1.2, 5.2)","'SUZUKI', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.082.0086511-15","ВГ550004","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","ШТАБЕЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ PL 13/32","ДСТУ EN 292-2-2001 ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.3, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2; ДСТУ ЕN 982:2003 ПП.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.25.3.4.2.2, 5.3.4.4.1,5.3.4.4.2,5.3.5.4, 5.3.5.55.3.5.7, 7.2.1;ДСТУ EN 60204-1:2004ПП.: 4.3.3, 5.3.1, 6.2.3, 7.3,10.1.2, 10.1.3,10.2.1,10.3.1,                                                                 10.3.210.7.1-10.7.5, 10.9, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.4.5, 15.2, 15.4, 17.1, 18.7, 19.3; ДСТУ ГОСТ 30871:2006 ПП.: 5.1.2, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.4, 8.4.3.1.1, 8.4.3.1.2, 8.5.2, 10.1.3.1 - 10.1.3.5, 12.3, 12.7; ГОСТ 18962-97 ПП.: 7.13 - 7.17, 7.19","ФIРМА 'PEGASO S.R.L', VIA DEL LAVORO, 14/16-Z.A. EST 3 7047 SAN BONIFACIO, IТАЛIЯ",null,"8427"]
["UA 1.174.0086512-15","ВГ592497","2015-10-26","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ДВОКОЛIСНИЙ ТРАКТОР (МОТОКУЛЬТIВАТОР-МОТОБЛОК) KUBOTA KR850, Б/К","ДСТУ 3158-95; ГОСТ 12.1.003-83 (П. 2.3); ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (Р. 2); ГОСТ 28708-90","'KUBOTA', ЯПОНIЯ"," ","8701"]
["UA 1.193.0086513-15","ВГ579828","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086514-15","ВГ592291","2015-10-26","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ДВОКОЛIСНИЙ ТРАКТОР (МОТОКУЛЬТIВАТОР-МОТОБЛОК) ISEKI KX750, Б/К","ДСТУ 3158-95; ГОСТ 12.1.003-83 (П. 2.3); ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (Р. 2); ГОСТ 28708-90","'ISEKI', ЯПОНIЯ"," ","8701"]
["UA 1.174.0086515-15","ВГ592292","2015-10-26","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ГУСЕНИЧНИЙ МIНI КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ ISEKI HB200, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1-4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1, 3; ДСТУ  EN 632-2001","'ISEKI ', ЯПОНIЯ",null,"8433"]
["UA 1.193.0086516-15","ВГ579829","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086517-15","ВГ592293","2015-10-26","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","ГУСЕНИЧНИЙ МIНI КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ MITSUBISHI MCH360, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86, РОЗДIЛИ 1-4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1, 3; ДСТУ  EN 632-2001","'MITSUBISHI ', ЯПОНIЯ"," ","8433"]
["UA 1.174.0086518-15","ВГ592295","2015-10-26","2016-10-22","МПП \"\"Карті\"\"","СIВАЛКА ДЛЯ ПОСIВУ НАСIННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ NIPLO MXR1808, Б/К","ДСТУ 2189-93, П.П.  1.1, 1.3   1.14, 1.17, 1.18, 1.22-1.25, 1.27, 1.30-1.32, 1.35-1.38, 1.40; ДСТУ 3158-95, П.П. 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 1.19","'NIPLO ', ЯПОНIЯ",".  .     .","8432"]
["UA 1.186.0086519-15","ВГ593177","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FIAT FIORINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086520-15","ВГ579830","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.144.0086521-15","ВГ544237","2015-10-26","2017-10-25","ПрАТ \"\"УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ МЕБЛIВ \"\" ","СЕРIЯ КОРПУСНИХ МЕБЛIВ 26 ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ ВСЬОГО 13 ПОЗИЦIЙ,  ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ВИРОБIВ - 224.","ГОСТ  16371 - 93  ПП. 2.2.29, 2.2.30, 3.5","ФОП ХРАПАК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ.НЕСТЕРОВА, БУД. 30, 32, К.1. IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ КОД 2844009034. ПАСПОРТ СК № 844071.","31.09.12"]
["UA 1.186.0086522-15","ВГ593178","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KOGEL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'F.X. KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.163.0086523-15","ВГ155906","2015-10-26","2016-05-25","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS LEXION 760 TERRA TRAC, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86 Р.1-4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88 Р. 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (EN 632:1995 IDT)","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.174.0086524-15","ВГ598604","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FTXF95, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В1) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.144.0086525-15","ВГ544238","2015-10-26","2017-10-25","ПрАТ \"\"УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ МЕБЛIВ \"\" ","СЕРIЯ МЕБЛIВ ДЛЯ КУХНI 17 ЗГIДНО З ДОДАТКОМ ВСЬОГО 9 ПОЗИЦIЙ,     ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ВИРОБIВ - 79","ГОСТ  16371 - 93  ПП. 2.2.29, 2.2.30, 3.5","ФОП ХРАПАК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БIЛА ЦЕРКВА,       ВУЛ. НЕСТЕРОВА, БУД. 330, 32, К.1.  IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ КОД 2844009034. ПАСПОРТ СК № 844071.","31.02.10"]
["UA 1.163.0086526-15","ВГ155907","2015-10-26","2016-03-25","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЖАТКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ 8-МИ РЯДНА, МАРКА GERINGHOFF HORIZON STAR , НОВА","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'HORIZON STAR', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.197.0086527-15","ВГ580642","2015-10-26","2016-10-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ОПРИСКУВАЧА, НОВI (19 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ НА 1 АРКУШI)","ГОСТ 26828-86 (Р.2)","'JOSKIN', RUE DE WERGIFOSSE 39, 4630 SOUMAGNE, БЕЛЬГIЯ",null,"8716"]
["UA 1.009.0086528-15","ВГ339740","2015-10-26","2017-10-25","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АМОРТИЗАТОРИ ПIДВIСКИ ТЕЛЕСКОПIЧНI АВТОМОБIЛЬНI МАРОК 'TRW', 'GABRIEL' ЗА КАТАЛОГАМИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А","ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (П.П. 3-10), ГОСТ 30635-99 (П.П. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5)","'TRW KFZ AUSRUESTUNG GMBH', D-56566 NEUWIED RUDOLF-DIESEL-STR.7, НIМЕЧЧИНА (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б НА 2 БЛАНКАХ)",null,"8708 80"]
["UA 1.190.0086529-15","ВГ552728","2015-10-26","2016-03-30","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ПРОТИГАЗИ IЗОЛЮЮЧI УНIВЕРСАЛЬНI УIП-12KS","ТУ У 32.9-39665705-003:2015 'ПРОТИГАЗИ IЗОЛЮЮЧI УНIВЕРСАЛЬНI УIП-60 KS ТА УIП-12 KS', П 1.3, 1.5;  ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ ДСТУ EN 13794:2005","ТОВ ' НВП 'ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ', 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА,                        БУДИНОК 107, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. НЕДОГIБЧЕНКО, 17, УКРАЇНА","32.99.59"]
["UA 1.009.0086530-15","ВГ339741","2015-10-26","2017-10-25","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ДЕТАЛI ТА ВУЗЛИ ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ (КОЛОДКИ, ДИСКИ, БАРАБАНИ, СУПОРТИ, ШЛАНГИ ТА ЦИЛIНДРИ ГIДРАВЛIЧНI ГАЛЬМIВНI) МАРОК 'TRW', 'GIRLING', 'LUCAS' ЗА КАТАЛОГАМИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А (КОДИ УКТЗЕД - 8708 30, 4009, 8716 90)","ПЕРЕЛIК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ В","'TRW KFZ AUSRUESTUNG GMBH', D-56566 NEUWIED RUDOLF-DIESEL-STR.7, НIМЕЧЧИНА (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б НА 2 БЛАНКАХ)",null,"8708 30"]
["UA 1.009.0086531-15","ВГ339742","2015-10-26","2017-10-25","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЕЛЕМЕНТИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ ДЛЯ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ (ВАЖЕЛI ПIДВIСКИ, РУЛЬОВI ТЯГИ, НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ, ШАРНIРИ КУЛЬОВI ВАЖЕЛIВ ПIДВIСКИ (КУЛЬОВI ОПОРИ), ШАРНIРИ ГУМОВО-МЕТАЛЕВI (САЙЛЕНТБЛОКИ)) МАРОК 'TRW', 'GABRIEL' ЗА КАТАЛОГАМИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А (КОДИ УКТЗЕД - 8708 80, 4016 99, 8716 90)","ТУУ 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 1.2.1.1-1.2.1.7, 1.2.2.1, 1.2.2.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2 (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ)), 1.2.2.3 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б3 (УДАРНА МIЦНIСТЬ)), 1.2.2.4-1.2.2.6, 1.2.4.1, 1.2.4.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2 (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ)), 1.2.4.2.1 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б3 (УДАРНА МIЦНIСТЬ), Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША)), 1.2.4.3-1.2.4.6   , 1.2.5.2, 1.2.5.4, 1.2.5.6-1.2.5.9, 1.2.5.11)","'TRW KFZ AUSRUESTUNG GMBH', D-56566 NEUWIED RUDOLF-DIESEL-STR.7, НIМЕЧЧИНА (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б НА 2 БЛАНКАХ)",null,"8708 80"]
["UA 1.178.0086532-15","ВГ544541","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086533-15","ВГ579841","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0086534-15","ВГ537080","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086535-15","ВГ579874","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086536-15","ВГ537470","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086537-15","ВГ593065","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ SUZUKI SX4, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010,                                                                                                             П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'MAGYER SUZUKI CORPORATION', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086538-15","ВГ579838","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086539-15","ВГ579832","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086540-15","ВГ537471","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086541-15","ВГ579839","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086542-15","ВГ579833","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086543-15","ВГ537472","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VAN HOOL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.178.0086544-15","ВГ537086","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","МОТОПОМПИ TOHATSU VC82ASE, НОВI","ДСТУ EN 1012-2:2006 (П.П. 5.1.3, 5.1.4.1, 5.2.1.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.7.1.1, 5.7.2.1, 5.8.2, 6.2.1, 7.1)","'TOHATSU CORPORATION', 5-4, AZUSAWA 3-CHOME, ITABASHI-KU, TOKYO 174-0051, ЯПОНIЯ",null,"8413"]
["UA 1.193.0086545-15","ВГ579840","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086546-15","ВГ537473","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KOGEL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'F X KOGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086547-15","ВГ579842","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086548-15","ВГ537081","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ VOLVO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.162.0086549-15","ВГ589160","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI VERSYS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD', 1-1 KAWASAKI CHO., 673 AKASHI CITY, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.162.0086550-15","ВГ589161","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW K1300S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', MUENCHEN 13, MUENCHEN 13, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.162.0086551-15","ВГ589162","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA XVS1300A, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA MOTOR CO LTD', 2500 SHINGAI IWATA-SHI, 438 SHIZUOKA-KEN, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.162.0086552-15","ВГ589163","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA VT1100C2 SHADOW, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'AMERICAN HONDA MOTOR CO INC', 100 W ALONDRA BLVD, GARDENA  CA 90248-2702, США",null,"8711"]
["UA 1.162.0086553-15","ВГ589164","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW R1200GS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', MUENCHEN 13, MUENCHEN 13, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.050.0086554-15","ВГ511898","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ HYUNDAI: АМОРТИЗАТОРИ, НАКОНЕЧНИКИ РУЛЬОВИХ ТЯГ,  ТЯГИ, ВАЖЕЛI ПIДВIСКИ, ДИСКИ ГАЛЬМIВНI, КОЛОДКИ, ОПОРИ КУЛЬОВI","ДСТУ UN/ЕСЕ R90-01:2005, ГОСТ 30635-99 'АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ. ОБЩИЕ ТУ' (П.П. 5.1.2, 5.1.4; 5.1.6; 6.4, 6.5), ОСТ 337.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТУ' (ПП. 3-10), ТУ У 5786106.017-93 'НАКОНЕЧНИКИ КРАЙНЬОЇ ТЯГИ РУЛЬОВОЇ ТРАПЕЦIЇ' (Р. 1),   ТУ У 23316964-002-97 'ВАЖЕЛI НИЖНI ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ' (Р.1),  ТУ У 16479571.002-98 'ДИСК ПЕРЕДНЬОГО ГАЛЬМА' (П. П. 1.2, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6,1.5.1, 1.6.1, 1.6.2); ТУ У 5786100.039-95 'ПАЛЕЦЬ КУЛЬОВИЙ ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ ' (Р.1),","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, KОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.162.0086555-15","ВГ589165","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW R1200RT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', MUENCHEN 13, MUENCHEN 13, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.162.0086556-15","ВГ589166","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ YAMAHA FZ6S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'YAMAHA MOTOR CO LTD', 2500 SHINGAI IWATA-SHI, 438 SHIZUOKA-KEN, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.162.0086557-15","ВГ589167","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA CB900 HORNET, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA MOTOR CO LTD', 1-4-1 CHUO WAKO-SHI, 351 SAITAMA, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.162.0086558-15","ВГ589168","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA ST 1300 A, БК","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA MOTOR CO LTD', 1-4-1 CHUO WAKO-SHI, 351 SAITAMA, JAPAN, ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.050.0086559-15","ВГ511900","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ HYUNDAI: КЛАПАНИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДВИГУНIВ","ТУ 3 УКРАЇНИ 00231283.021-93 'КЛАПАНИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДВИГУНIВ', П.П. 1.1.1, 1.2.1- 1.2.12 (КРIМ П.1.2.7)","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, KОРЕЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0086560-15","ВГ589169","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ KTM 400 EXC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'KTM MOTOR - FAHRZEUGBAU', AKTIENGESEUSCHAFT, 5230 MATTIGHAFEN, AUSTRIA, АВСТРIЯ",null,"8711"]
["UA 1.050.0086561-15","ВГ511899","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ HYUNDAI: СВIЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ","ОСТ 37.003.081-87 'СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ИСКРОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'(П.П. 2.2-2.9, 2.11-2.13)","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, KОРЕЯ",null,"8511"]
["UA 1.050.0086562-15","ВГ511901","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ HYUNDAI: ШАРНIРИ ГУМОВО-МЕТАЛЕВI (САЙЛЕНТБЛОКИ)","ТУУ 19326862.001-94 'ШАРНIРИ ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ ВАЗ' П. 1.2 (ТАБЛ.1, П.1, 2, 3, 4); ТУ У 6.00152135.019-94 'ВТУЛКИ ГУМОВО-МЕТАЛЕВИХ ШАРНIРIВ' П. П. 1.4.5 (ТАБЛ. 3), 1.4.6","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, KОРЕЯ",null,"4016"]
["UA 1.182.0086563-15","ВГ581527","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АПАРАТ ДОЇЛЬНИЙ 'TU 200', АРТ. 91572580","ДСТУ ISO 5707:2012, (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ГОСТ 12.2.042-91, ПУНКТИ 2.1.5; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.19; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.8; 2.2.10; 2.3; 3.4; 5.1; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.8; 6.2","'DELAVAL INTERNATIONAL AB', P.O. BOX 39, S-147 21, TUMBA , SWEDEN, ШВЕЦIЯ",null,"8434 10"]
["UA 1.178.0086564-15","ВГ537082","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086565-15","ВГ579843","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086566-15","ВГ468997","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАЗ 4234 (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03,П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01,   ПУНКТ 5,ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24.","ОАО  ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС , РОСIЯ",null,"8702"]
["UA 1.173.0086567-15","ВГ468998","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ KAWASAKI, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'KAWASAKI', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0086568-15","ВГ579844","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086569-15","ВГ537084","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER,  Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); РЕГЛАМЕНТ EC № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-6'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.007.0086570-15","ВГ525754","2015-10-26","2017-09-30","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ТЮТЮНОВI: ТЮТЮН КУРИЛЬНИЙ (СИГАРЕТНИЙ) В АСОРТИМЕНТI (6 НАЙМЕНУВАНЬ) ЗГIДНО ДОДАТКУ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ГОСТ 858-81, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ №05.03.02-03/69035 ВIД 13.11.2014Р.","'FLANDRIA NV', INDUSTRIEZONE 42 , 9770 KRUISHOUTEM, БЕЛЬГIЯ",null,"2403"]
["UA 1.173.0086571-15","ВГ533815","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП PACTON, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'PACTON', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.173.0086572-15","ВГ533816","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOGEL SNCO24, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086573-15","ВГ579845","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086574-15","ВГ537474","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС SETRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'EVOBUS GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086575-15","ВГ579826","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.193.0086576-15","ВГ579827","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.168.0086577-15","ВГ585011","2015-10-26","2017-10-25","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","ВАЛИ, ШКIВИ, СТВОЛИ ВЕРТЛЮГIВ, МУФТИ ДЛЯ БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ","ТУ У 28.1-38042288-001:2015 'ВАЛИ, ШКIВИ, СТВОЛИ ВЕРТЛЮГIВ, МУФТИ ДЛЯ БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ' РОЗД. 2","ТОВ 'МЕТСТРОЙСЕРВIС', 84333, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. 19 ПАРТЗ'ЇЗДУ, 13, КВ. 2, КОД ЄДРПОУ 38042288;     АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 84313, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВОСЬМИКВАРТИРНА, 14","28.15.2"]
["UA 1.181.0086578-15","ВГ517217","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SKO24, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0086579-15","ВГ537301","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.178.0086580-15","ВГ537085","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ) MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.196.0086581-15","ВГ573890","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ЗИМОВI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АТОМОБIЛIВ, ТИПУ  235/55 R18 100H WINTRAC XTREME S","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 30-02","ФIРМА 'APOLLO VREDESTEIN B.V.', АДРЕСА: IR.E.L.C. SCHIFF SR.STRAAT 370 7547 RD  P.O. BOX 27, 7500 AA ENSCHEDE, THE NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ",null,"4011"]
["UA 1.178.0086582-15","ВГ537475","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086583-15","ВГ579846","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086584-15","ВГ579837","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF 95 XF 430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0086585-15","ВГ588114","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ JCB, МОДЕЛЬ 535-95 AGRI В КОМПЛЕКТI З КОВШЕМ 2,5 М3 ТА ПАЛЕТНИМИ ВИЛАМИ.","ГОСТ 12.2.019-86  (П.П. 2.1; 2.2), УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ EN 12525:2004 (EN 12525:2000/А1:2006, IDT).","КОМПАНIЯ 'JC BAFORD EXCAVATORS LIMITED', LAKESIDE WORKS, ROCESTER, UTTOXETER UNITED KINGDOM ST14 5JP, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ.         ( АНГЛІЯ )",null,"8427"]
["UA 1.178.0086586-15","ВГ537476","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086587-15","ВГ579848","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.050.0086588-15","ВГ511895","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ HYUNDAI - ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI: ФАРИ ТИПУ 922021R000","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, KОРЕЯ",null,"8512"]
["UA 1.050.0086589-15","ВГ511896","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ HYUNDAI: КЛАПАНИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДВИГУНIВ ТИПУ 0K95412111A","ТУ 3 УКРАЇНИ 00231283.021-93 'КЛАПАНИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДВИГУНIВ', П.П. 1.1.1, 1.2.1- 1.2.12 (КРIМ П.1.2.7)","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, KОРЕЯ",null,"8409"]
["UA 1.193.0086590-15","ВГ579849","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.050.0086591-15","ВГ511897","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ HYUNDAI: АМОРТИЗАТОРИ ТИПУ 546512J300","ГОСТ 30635-99 'АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ. ОБЩИЕ ТУ' (П.П. 5.1.2, 5.1.4; 5.1.6; 6.4, 6.5), ОСТ 337.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТУ' (ПП. 3-10)","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, KОРЕЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0086592-15","ВГ579850","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086593-15","ВГ531265","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.193.0086594-15","ВГ579860","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086595-15","ВГ579851","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT 46A, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086596-15","ВГ533812","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086597-15","ВГ579861","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.009.0086598-15","ВГ339743","2015-10-26","2017-10-25","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ LAND ROVER DEFENDER 110, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4', ГОСТ 27435-87, ДИВ. ДОДАТОК","'JAGUAR LAND ROVER LIMITED', ABBEY ROAD, WHITLEY, COVENTRY, CV3 4LF, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086599-15","ВГ579882","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086600-15","ВГ579852","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.009.0086601-15","ВГ339744","2015-10-26","2016-10-25","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ПРИЧIП KIP KG-40-EK, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ОСТ 37.001.220-80 (П. 1.3, 1.6, 2.1.2, 2.1.4-2.1.6, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.6), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'KIP CARAVANS B.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.193.0086602-15","ВГ579853","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF105.460, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0086603-15","ВГ533814","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086604-15","ВГ579884","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLVO FH 500, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0086605-15","ВГ533817","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086606-15","ВГ579854","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MERCEDES-BENZ ACTROS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.193.0086607-15","ВГ579883","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT 35, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086608-15","ВГ532775","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - РОЗКИДУВАЧ СИПУЧИХ, ТВЕРДИХ, ГРАНУЛЬОВАНИХ I КРИСТАЛIЧНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, COSMO  REX1000, НОВИЙ","ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.34; 1.35; 1.37; 1.38; 1.40; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.8 - 2.1.10   ГОСТ 23074-85, ПУНКТИ 2.5; 2.11, РОЗДIЛ 3,   ГОСТ 12.2.003-91, ПУНКТИ 1.1; 1.4; 1.6; 2.1.1 - 2.1.5; 2.1.7 - 2.1.11; 2.1.13 - 2.1.17; 2.1.19; 2.2 - 2.5","'COSMO S.P.L.', VIA LAGHI DI AVIGLIANA, 117 BUSCA 12022 - CN - ITALY, IТАЛIЯ",null,"8432"]
["UA 1.173.0086609-15","ВГ532776","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: СIВАЛКИ AGRICOLA ITALIANA SNT-2-290, SN-1-130, НОВI.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.8 - 2.1.10","'AGRICOLA ITALIANA OFF. MECC. S.N.C.', VIA DELL'ARTIGIANATO, 9, 35010 MASSANZAGO PD, ITALIA, IТАЛIЯ",null,"8432"]
["UA 1.193.0086611-15","ВГ579887","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086612-15","ВГ579885","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0086613-15","ВГ598606","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''OPEL'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086614-15","ВГ579862","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086615-15","ВГ579886","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0086616-15","ВГ598607","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086617-15","ВГ579863","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086618-15","ВГ579889","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086619-15","ВГ537477","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086620-15","ВГ579835","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086621-15","ВГ579836","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SPR24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086622-15","ВГ579864","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086623-15","ВГ579900","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП LUECK, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GREGOR LUCK - FAHRZEUGBAU', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086624-15","ВГ579865","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086625-15","ВГ579855","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086626-15","ВГ579857","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.094.0086627-15","ВГ318266","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ МАРКИ 'TOYO' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ: 1185 ПОЗИЦIЙ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ UN/ECE R 30-02:2005","'TOYO TIRE & RUBBER CO.LTD', SENDAI PLANT 3-5-1, FUKIAGE  IWANUMA-SHI-MIYAGI-989-2484-JAPAN (ЯПОНIЯ).",null,"4011"]
["UA 1.193.0086628-15","ВГ579859","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086629-15","ВГ579873","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 307, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0086630-15","ВГ588586","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: СКЛО БЕЗПЕЧНЕ ЗАГАРТОВАНЕ (БОКОВЕ ТА ЗАДНЄ).","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 43(ВКЛЮЧАЮЧИ ДОПОВНЕННЯ № 12), ДСТУ UN/ECE R43-00:2002.","ООО 'СТЕКЛО-ЛЮКС', НИЖНЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БОРСКИЙ Р-Н., ПОС. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 30'В', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"7007"]
["UA 1.187.0086631-15","ВГ588589","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI АРТ. 527615H200, АРТ. 517615A101, АРТ. 583294A200, АРТ. 517615H201, ЦИЛIНДРИ ГАЛЬМIВНI АРТ. 5851017240, АРТ. 5842045201, АРТ. 583802H000, АРТ. 583302H000, АРТ. 5833002000.","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 'ЄДИНI ТЕХНIЧНI ПРИПИСИ ЩОДО ОФIЦIЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМIННИХ ГАЛЬМIВНИХ НАКЛАДОК ВКЛАДЕ-НИХ I ГАЛЬМIВНИХ НАКЛАДОК БАРАБАННОГО ГАЛЬМIВНОГО МЕХАНIЗМУ ДЛЯ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА ЇХНIХ ПРИЧЕПIВ', Р.5; ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ'","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.193.0086632-15","ВГ579847","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.187.0086633-15","ВГ588590","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ГЛУШНИК, АРТ. 286505H311, ТРУБА ВИХЛОПНА АРТ. 287105H351.","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ГОСТ 28359-89","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.187.0086634-15","ВГ588591","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДИСКИ КОЛIСНI АРТ. 529101G100, АРТ. 5291045002, АРТ. 529106A800, АРТ. 529105H220, АРТ. 5291045270, АРТ. 529102B480.","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ГОСТ 30599-97","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8708"]
["UA 1.187.0086635-15","ВГ588592","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ШЛАНГИ ГАЛЬМIВНI (32 АРТИКУЛА ЗГIДНО ДОДАТКУ А)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-023:2010 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"4009"]
["UA 1.038.0086636-15","ВГ572395","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.187.0086637-15","ВГ588593","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДЕТАЛI ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ I ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОГО МЕХАНIЗМУ: ГIЛЬЗА ПОРШНЕВА, КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI, ПОРШНI, РОЗПОДIЛЬЧИЙ ВАЛ (33 АРТИКУЛА ЗГIДНО ДОДАТКУ А)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ:  ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ'","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8409"]
["UA 1.187.0086638-15","ВГ588595","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ: АРТ. 273012B000, АРТ. 2730138020, АРТ. 273013C000, АРТ. 0K2A318100A, АРТ. 273012B010, АРТ. 273003F100, АРТ. 2730123900, АРТ. 2731026600.","ДСТУ ГОСТ 3940:2007  'ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАНЯ  АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.4.2-4.5; 4.7, 4.8; 4.12-4.15; 4.18-4.20; 4.22  ОСТ 37.003.081-87  'СВЕЧИ  ЗАЖИГАНИЯ  ИСКРОВЫЕ.  ОТУ' П. 2.2-2.9, 2.11-2.13","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8511"]
["UA 1.193.0086639-15","ВГ579904","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0086640-15","ВГ588594","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ЛIХТАР, ПОВТОРЮВАЧ ПОВОРОТА, ВКАЗIВНИК ПОВОРОТА, ФАРА, КАТАФОТ (77 АТРИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ А)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ГОСТ 3544-75, ГОСТ 6964-72","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА КОРЕЯ.",null,"8512"]
["UA 1.193.0086641-15","ВГ579888","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.181.0086642-15","ВГ517218","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0086643-15","ВГ572394","2015-10-26","2016-01-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТ. ЛЕГКОВI СКЛАД. З ВИКОРИСТ. КАП. ВIДРЕМОНТ. СКЛАД. ЧАСТИН. ТУ.' ТЗОВ 'ЄВРО-КАР', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741.","29.10.2"]
["UA 1.193.0086644-15","ВГ579866","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.050.0086645-15","ВГ511894","2015-10-26","2016-04-25","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ЯМЗ': ДВИГУНИ ДИЗЕЛЬНI ТИПУ  240НМ2-1000186","ДСТУ UN/ECE R24-03:2002, ОСТ 37.001.234-81 'ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМО-СФЕРА. ДИЗЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ. ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ С ОТРА-БОТАВШИМИ ГАЗАМИ. НОРМЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ'","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', РОССИЯ, Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8408"]
["UA 1.193.0086646-15","ВГ579905","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086647-15","ВГ579867","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ S350, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086648-15","ВГ544506","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TIGUAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086649-15","ВГ579902","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086650-15","ВГ537302","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086651-15","ВГ579868","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086652-15","ВГ537478","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.178.0086653-15","ВГ537303","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL MERIVA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0086654-15","ВГ537481","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0086655-15","ВГ579869","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086656-15","ВГ537483","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0086657-15","ВГ598605","2015-10-26","2016-10-25","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ A 140, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086658-15","ВГ579870","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0086659-15","ВГ537484","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KOEGEL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'F X KOGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0086660-15","ВГ533813","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086661-15","ВГ579871","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086662-15","ВГ531266","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0086663-15","ВГ593179","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086664-15","ВГ533818","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ S 350, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086665-15","ВГ469000","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП KOCH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOCH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086666-15","ВГ579876","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0086667-15","ВГ537076","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0086668-15","ВГ532779","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ (ПЕРЕЛIК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, ВСЬОГО 10 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 30-02","'ОАО 'КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД' (ОАО 'КШЗ'), 610004, Г. КИРОВ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 ', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4011"]
["UA 1.186.0086669-15","ВГ593067","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ BMW X3, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086670-15","ВГ468999","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС VAN HOOL, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03,П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9;  6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VAN HOOL', БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.193.0086671-15","ВГ579875","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086672-15","ВГ579906","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MODUS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086673-15","ВГ532774","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ 235/75R15 CORDIANT_ALL_TERRAIN ,OA-1 Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 54-00","'ЗАО  'КОРДИАНТ-ВОСТОК' (ЗАО 'КВ'), РОССИЯ, 644018, Г. ОМСК-18, УЛ. П.В. БУДЕРКИНА, 2,' РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4011"]
["UA 1.193.0086674-15","ВГ579872","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0086675-15","ВГ533819","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0086676-15","ВГ593068","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086677-15","ВГ579909","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086678-15","ВГ579856","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП HT-VERKEN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HT-VERKEN', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086679-15","ВГ579858","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ HONDA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HONDA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.178.0086680-15","ВГ537482","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0086681-15","ВГ537088","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","МУЛЬЧУВАЧ ELITE L 130, ОБЛАДНАНИЙ БОКОВОЮ КОСАРКОЮ BDR, НОВИЙ","(ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ) ДСТУ 2189-93","'INO BREZICE D.O.O.', KRSKA VAS 34B, 8262 KRSKA VAS, SLOVENIA, СЛОВЕНIЯ",null,"8433"]
["UA 1.193.0086682-15","ВГ579907","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X1, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086683-15","ВГ577459","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0086684-15","ВГ532777","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ (ПЕРЕЛIК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, ВСЬОГО 14 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 30-02","'ОАО 'КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД' (ОАО 'КШЗ'), 610004, Г. КИРОВ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 ', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4011"]
["UA 1.173.0086685-15","ВГ532778","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ (ПЕРЕЛIК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, ВСЬОГО 12 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 30-02","'ОАО 'КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД' (ОАО 'КШЗ'), 610004, Г. КИРОВ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 ', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4011"]
["UA 1.173.0086686-15","ВГ533822","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'DAIMLER ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.162.0086687-15","ВГ589170","2015-10-26","2016-10-25","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW 520D, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0086688-15","ВГ533823","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086689-15","ВГ579890","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086690-15","ВГ579891","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086691-15","ВГ579822","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ (АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ) SCANIA R124, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SCANIA NEDERLAND BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8705"]
["UA 1.173.0086692-15","ВГ531267","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT SCENIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ .",null,"8703"]
["UA 1.173.0086693-15","ВГ531268","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0086694-15","ВГ579831","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086695-15","ВГ579892","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.162.0086696-15","ВГ589155","2015-10-26","2016-06-03","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI УАЗ-3163, 31638, 23632, 23638  (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (R13-10);  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ДСТУ UN/ECE R24-03:2005 (R24-03); ДСТУ UN/ECE R26-02:2005 (R26-02); ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 (R43-00); ДСТУ UN/ECE R48-02:2002 (R48-03); ДСТУ UN/ECE R51-02:2004 (R51-02); ПРАВИЛА ЕЄК ООН 83-05'B' 'ЕВРО-4' (ДИВ. ДОДАТОК Б.)","ПАО 'УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД', 432034, Г.УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 92, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0086697-15","ВГ593066","2015-10-26","2016-09-26","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FA.TRAFELET.HAMM, Б/К","ОСТ 37.001.220-80 ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, П.1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17","'FA.TRAFELET.HAMM.', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0086698-15","ВГ589156","2015-10-26","2016-06-03","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI УАЗ-315148, 315195  (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (R13-10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ДСТУ UN/ECE R24-03:2005 (R24-03); ДСТУ UN/ECE R26-02:2005 (R26-02); ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 (R43-00); ДСТУ UN/ECE R48-02:2002 (R48-03); ДСТУ UN/ECE R51-02:2004 (R51-02); ПРАВИЛА ЕЄК ООН 83-05'В' 'ЕВРО-4' (ДИВ. ДОДАТОК Б.)","ПАО 'УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД', 432034, Г.УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 92, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.162.0086699-15","ВГ589157","2015-10-26","2016-06-03","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI УАЗ-374195, 330365, 390945  (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (R10-02); ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (R13-10); ПРАВИЛА ЕЭК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЕЭК ООН №16-04; ДСТУ UN/ECE R26-02:2005 (R26-02); ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 (R43-00);; ДСТУ UN/ECE R48-02:2002 (R48-03); ДСТУ UN/ECE R51-02:2004 (51-02); ПРАВИЛА ЕЭК ООН 83-05'В' 'ЕВРО-4'; ГОСТ 27435-87 (ДИВ. ДОДАТОК Б.)","ПАО 'УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД', 432034, Г.УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 92, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086700-15","ВГ579908","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0086701-15","ВГ537304","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086702-15","ВГ579912","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086703-15","ВГ579899","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0086704-15","ВГ531269","2015-10-26","2016-10-25","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT SCENIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ .",null,"8703"]
["UA 1.193.0086705-15","ВГ579877","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086706-15","ВГ579919","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086707-15","ВГ579910","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95XF.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086708-15","ВГ579935","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086709-15","ВГ579914","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086710-15","ВГ579925","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086711-15","ВГ579894","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086712-15","ВГ579915","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086713-15","ВГ579901","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086714-15","ВГ579878","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086715-15","ВГ579930","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086716-15","ВГ579918","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086717-15","ВГ579879","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLVO V50, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLVO GROUP', ШВЕЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0086718-15","ВГ537087","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086719-15","ВГ579917","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0086720-15","ВГ537089","2015-10-26","2016-04-25","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086721-15","ВГ579881","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086722-15","ВГ579929","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN LT, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086723-15","ВГ579916","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN 18.463, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.193.0086724-15","ВГ579880","2015-10-26","2016-10-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086725-15","ВГ579927","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086726-15","ВГ579931","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086727-15","ВГ579939","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086728-15","ВГ579940","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086729-15","ВГ579941","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086730-15","ВГ579903","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086731-15","ВГ579937","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086732-15","ВГ579932","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TIGUAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086733-15","ВГ579893","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086734-15","ВГ579933","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN QASHQAI, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.003.0086735-15","ВГ553622","2015-10-26","2018-06-10","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","РЕЄСТРАТОРИ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦIЙ (РРО) МОДЕЛЬ KBM FP-CMP10  З РАДIОМОДУЛЕМ СИСТЕМИ СТIЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ GSM-900/1800 У СКЛАДI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ДСТУ 4467-1:2005(IEC 60950-1:2001, MOD),  ДСТУ CISPR 22:2007(CISPR 22:2006, IDT),  ДСТУ CISPR24:2008 (СISPR 24:1997, IDT),   ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),   ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, IDT),   ДСТУ EN 50385:2007 (EN 50385:2002, IDТ),   ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (ETSI EN 301489-1:2005, IDT),   ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008 (ETSI EN 301 489-7:2002, IDT),   ДСТУ ETSI EN 301 511:2007","'ДАТЕКС' ООД,  1592, ВУЛ. ДАТЕКС, БУД. 4, СОФIЯ, БОЛГАРIЯ",null,"8470"]
["UA 1.193.0086736-15","ВГ579934","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086737-15","ВГ579913","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086738-15","ВГ579911","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086739-15","ВГ579791","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ШАСI MAN F2000, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8706"]
["UA 1.193.0086740-15","ВГ579943","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HONDA FIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'HONDA MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086741-15","ВГ579920","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086742-15","ВГ579944","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 525, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086743-15","ВГ579928","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086744-15","ВГ579952","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086745-15","ВГ579945","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086746-15","ВГ579895","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06(П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086747-15","ВГ579953","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0086748-15","ВГ579946","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086749-15","ВГ579921","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ A140, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086750-15","ВГ579954","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086751-15","ВГ579947","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086752-15","ВГ579936","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086753-15","ВГ579938","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO COUPE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК О6 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086754-15","ВГ579950","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086755-15","ВГ579951","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN NEMO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086756-15","ВГ579948","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086757-15","ВГ579955","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086758-15","ВГ579922","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD FIESTA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086759-15","ВГ579942","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086760-15","ВГ579926","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0086761-15","ВГ579949","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0086762-15","ВГ579896","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGX 18.440, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7; 6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24.), ДСТУ 4276:2004(П. 4,2; 4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1, ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П. 4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086763-15","ВГ579898","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF CF 85, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0086764-15","ВГ579923","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0086765-15","ВГ579924","2015-10-26","2015-12-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0086766-15","ВГ579897","2015-10-26","2016-04-26","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.090.0086767-15","ВГ437144","2015-10-26","2016-10-02","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ВАПНЯКОВЕ БОРОШНО ЗА ТВЕРДIСТЮ 1-ГО КЛАСУ, ЗА ФIЗИКО-ХIМIЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КЛАСУ А З ВАПНЯКIВ РОДОВИЩА ДIЛЯНКИ ЗОЛОТНИКIВСЬКА ДЛЯ ВАПНУВАННЯ КИСЛИХ ГРУНТIВ","ДСТУ 7446:2013, ПП. 4.1.2, 4.1.3 (ТАБЛ. 1), 5.3","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'АВАКС ПРОФ', ВУЛ. Д. ЛУК'ЯНОВИЧА, 8, М. ТЕРНОПIЛЬ, 47707, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 37306789.   РОДОВИЩЕ: ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, 1,0 КМ НА ПIВНIЧНИЙ ЗАХIД ВIД С. ЗОЛОТНИКИ","08.11.20"]