{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":147,"n_cols":6,"rows_kept":147,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 17.12.2015"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0105866-15","ВГ329596",1,"ГЄ091982","1. MLHRC7592E5000040 20J-7417-01/010 вiд 01.04.2014 2. MLHRC7595E5000050 20J-7417-01/011 вiд 01.04.2014 3. MLHRC7594E5000038 20J-7417-01/013 вiд 01.04.2014 4. MLHRC7599E5000018 20J-7417-01/019 вiд 01.04.2014 5. MLHRC7598E5000026 20J-7417-01/021 вiд 01.04.2014 6. MLHRC759XE5000030 20J-7417-01/023 вiд 01.04.2014 7. MLHRC7593E5000029 20J-7417-01/024 вiд 01.04.2014 8. MLHRC7597E5000048 20J-7417-01/031 вiд 01.04.2014\\"]
[2,"UA 1.007.0105711-15","ВГ338747",1,"ГД346568","Охолоджувачi напоїв: 1.Модель ОН-06, типовиконань: ОН-06-1 'Мини'; ОН-06-1Н 'Мини', ОН-06-2 'Мини'; ОН-06-2Н 'Мини' (4 типовиконання); 2. Модель ОН- 1, типовиконаннь: ОН-1-2 'Айсберг'; ОН-1-1 'Айсберг'; ОН-1-2Н 'Айсберг'; ОН-1-1Н 'Айсберг'; ОН-1-2Т 'Айсберг'; ОН-1-1Т 'Айсберг'; ОН-1-2ТН 'Айсберг'; ОН-1-1ТН 'Айсберг'; ОН-1-2 'Пингвин'; ОН-1-1 'Пингвин'; ОН-1-2Н 'Пингвин'; ОН-1-1Н 'Пингвин'; ОН-1-2Т 'Пингвин'; ОН-1-1Т 'Пингвин'; ОН-1-2ТН 'Пингвин'; ОН-1-1ТН 'Пингвин'; (16 типовиконань); 3. Модель ОН-1,5, типовиконань: ОН-1,5-2 'Буран'; ОН-1,5-1 'Буран'; ОН-1,5-3 'Буран'; ОН-1,5-4 'Буран'; ОН-1,5-2Н 'Буран'; ОН-1, 5-1Н 'Буран'; ОН-1,5-3Н 'Буран'; ОН-1,5-4Н 'Буран'; ОН-1,5-2Т 'Буран'; ОН-1,5-1Т 'Буран'; ОН-1,5-3Т 'Буран'; ОН-1,5-4Т 'Буран'; ОН-1,5-2ТН 'Буран'; ОН-1,5-1ТН 'Буран'; ОН-1,5-ЗТН 'Буран'; ОН-1,5-4ТН 'Буран'; ОН-1,5-5 'Буран'; ОН-1,5-6 'Буран'; (18 типовиконань); 4. Модель ОН-2, типовиконань: ОН-2К-2 'Торос'; ОН-2К-1 'Торос'; ОН-2К-3 'Торос'; ОН-2К-2Т 'Торос'; ОН-2К-1Т 'Торос'; ОН-2К-ЗТ 'Торос'; ОН-2К-2ТН 'Торос'; ОН-2К-1 ТН 'Торос'; ОН-2К-ЗТН 'Торос'; ОН-2В-4М 'Торос'; ОН-2В-ЗМ 'Торос'; ОН-2В-2М 'Торос'; ОН-2В-1М 'Торос'; ОН-2В-4МТ 'Торос'; ОН-2В-ЗМТ 'Торос'; ОН-2В-2МТ 'Торос'; ОН-2В-1МТ 'Торос'; ОН-2В-ЗМЛ 'Торос'; ОН-2В-2МЛ 'Торос'; ОН-2В-1МЛ 'Торос'; ОН-2В-4МН 'Торос'; ОН-2В-ЗМН 'Торос'; ОН-2В-2МН 'Торос'; ОН-2В-1МН 'Торос'; ОН-2В-ЗМТЛ 'Торос'; ОН-2В-2МТЛ 'Торос'; ОН-2В-1МТЛ 'Торос'; ОН-2В-4МТН 'Торос'; ОН-2В-ЗМТН 'Торос'; ОН-2В-2МТН 'Торос'; OН-2В-1МТН 'Торос'; ОН-2В-ЗМЛН 'Торос'; ОН-2В-2МЛН 'Торос'; ОН-2В-1МЛН 'Торос'; ОН-2В-ЗМТЛН 'Торос'; ОН-2В-2МТЛН 'Торос'; ОН-2В-1МТЛН 'Торос'; (37 типовиконань); 5. Модель ОН-3, типовиконань: ОН-3-5 'Полюс'; ОН-3-4 'Полюс'; ОН-3-3 'Полюс'; ОН-3-2 'Полюс'; ОН-3-1 'Полюс'; ОН-3-5Т 'Полюс'; ОН-3-4Т 'Полюс'; ОН-З-ЗТ 'Полюс'; ОН-3-2Т 'Полюс'; ОН-3-1 Т 'Полюс'; ОН-3-4Л 'Полюс'; ОН-З-6Л 'Полюс'; ОН-З-5Л 'Полюс'; ОН-З-ЗЛ 'Полюс'; ОН-3-2Л 'Полюс'; ОН-3-1Л 'Полюс'; ОН-3-5Н 'Полюс'; ОН-3-4Н 'Полюс'; ОН-З-ЗН 'Полюс'; ОН-3-2Н 'Полюс'; ОН-3-1Н 'Полюс'; ОН-3-4ТЛ 'Полюс'; ОН-3-3ТЛ 'Полюс'; ОН-3-2ТЛ 'Полюс'; ОН-3-1ТЛ 'Полюс'; ОН-3-5ТН 'Полюс'; ОН-3-4ТН 'Полюс'; ОН-З-ЗТН 'Полюс'; ОН-3-2ТН 'Полюс'; ОН-3-1 ТН 'Полюс'; ОН-3-4ЛН 'Полюс'; ОН-З-ЗЛН 'Полюс'; ОН-3-2ЛН 'Полюс'; ОН-3-1ЛН 'Полюс'; ОН-3-4ТЛН 'Полюс'; ОН-3-ЗТЛН 'Полюс'; ОН-3-2ТЛН 'Полюс'; ОН-3-1ТЛН 'Полюс'; ОН-3-5И 'Полюс'; ОН-3-4И 'Полюс'; "]
[3,"UA 1.007.0105711-15","ВГ338747",1,"ГД346568","ОН-3-ЗИ 'Полюс'; ОН-3-2И 'Полюс'; ОН-3-1И 'Полюс'; ОН-3-4ИЛ 'Полюс'; ОН-З-ЗИЛ 'Полюс'; ОН-3-2ИЛ 'Полюс'; ОН-3-1ИЛ 'Полюс'; ОН-3-5ИН 'Полюс'; ОН-3-4ИН 'Полюс'; ОН-З-ЗИН 'Полюс'; ОН-3-2ИН 'Полюс'; ОН-3-1ИН 'Полюс'; ОН-3-4ИЛН 'Полюс'; ОН-3-ЗИЛН 'Полюс'; ОН-3-2ИЛН 'Полюс'; ОН-3-1 ИЛН 'Полюс'; ОН-3-6 'Полюс'; ОН-3-7 'Полюс'; ОН-3-8 'Полюс'; (59 типовиконань); 6. Модель ОН-4, типовиконань: ОН-4В-5И 'Арктика'; ОН-4В-4И 'Арктика'; ОН-4В-ЗИ 'Арктика'; ОН-4В-2И 'Арктика'; ОН-4В-1И 'Арктика'; ОН-4В-5 'Арктика'; ОН-4В-4 'Арктика'; ОН-4В-3 'Арктика'; ОН-4В-2 'Арктика'; ОН-4В-1 'Арктика'; ОН-4В-6ИЛ 'Арктика'; ОН-4В-5ИЛ 'Арктика'; ОН-4В-4ИЛ 'Арктика'; ОН-4В-ЗИЛ 'Арктика'; ОН-4В-2ИЛ 'Арктика'; ОН-4В-1 ИЛ 'Арктика'; ОН-4В-5ИН 'Арктика'; ОН-4В-4ИН 'Арктика'; ОН-4В-ЗИН 'Арктика'; ОН-4В-2ИН 'Арктика'; ОН-4В-1ИН 'Арктика'; ОН-4В-6ИЛН 'Арктика'; ОН-4В-5ИЛН 'Арктика'; ОН-4В-4ИЛН 'Арктика'; ОН-4В-ЗИЛН 'Арктика'; ОН-4В-2ИЛН 'Арктика'; ОН-4В-1ИЛН 'Арктика'; ОН-4П-4 'Арктика'; ОН-4П-3 'Арктика'; ОН-4П-2 'Арктика'; ОН-4П-1 'Арктика'; ОН-4П-4Н 'Арктика'; ОН-4П-ЗН 'Арктика'; ОН-4П-2Н 'Арктика'; ОН-4П-1Н 'Арктика'; ОН-4В-6 'Арктика'; ОН-4В-7 'Арктика'; ОН-4В-8 'Арктика'; (38 типовиконань); 7. Модель ОН-6, типовиконань: ОН-6-10 'Циклон'; ОН-6-9 'Циклон'; ОН-6-8 'Циклон'; ОН-6-7 'Циклон'; ОН-6-6 'Циклон'; ОН-6-5 'Циклон'; ОН-6-4 'Циклон'; ОН-6-3 'Циклон'; ОН-6-2 'Циклон'; ОН-6-1 'Циклон'; ОН-6-10Н 'Циклон'; ОН-6-9Н 'Циклон'; ОН-6-8Н 'Циклон'; ОН-6-7Н 'Циклон'; ОН-6-6Н 'Циклон'; ОН-6-5Н 'Циклон'; ОН-6-4Н 'Циклон'; ОН-6-ЗН 'Циклон'; ОН-6-2Н 'Циклон'; ОН-6-1Н'Циклон'; (20 типовиконань); 8. Модель ОН-7, типовиконань: ОН-7-6 'Бизон'; ОН-7-5 'Бизон'; ОН-7-4 'Бизон'; ОН-7-3 'Бизон'; ОН-7-2 'Бизон'; ОН-7-1 'Бизон'; ОН-7-6Н 'Бизон'; ОН-7-5Н 'Бизон'; ОН-7-4Н 'Бизон'; ОН-7-ЗН 'Бизон'; ОН-7-2Н 'Бизон'; ОН-7-1 Н 'Бизон'; (12 типовиконань). Всього 8 моделей, 204 типовиконань.\\"]
[4,"UA 1.009.0105604-15","ВГ528114",1,"ГЄ123617","№ з/п |Номер каталогу |Назва каталогу 1 |S50.0101.001.1501 |SAMPA CATALOGUE MERCEDES 2 |S50.0101.002.1501 |SAMPA CATALOGUE MAN 3 |S50.0101.003.1501 |SAMPA CATALOGUE VOLVO 4 |S50.0101.004.1501 |SAMPA CATALOGUE SCANIA 5 |S50.0101.005.1501 |SAMPA CATALOGUE DAF 6 |S50.0101.006.1501 |SAMPA CATALOGUE IVECO 7 |S50.0101.007.1501 |SAMPA CATALOGUE RENAULT 8 |S50.0101.009.1501 |SAMPA CATALOGUE TRAILER Всього 8 позицiй\\"]
[5,"UA 1.009.0105604-15","ВГ528114",2,"ГЄ123616","№ |Маркування |Номер сповiщення про офiцiйне з/п | |затвердження типу 1 |022.091 |E8-025169 2 |022.092 |E8-025169 3 |022.097 |E8-025168 4 |022.098 |E8-025168 5 |022.112 |E8-026368 6 |022.113 |E8-026368 7 |022.116 |E8-026369 8 |022.117 |E8-026369 9 |022.118 |E8-026369 10 |022.123 |E8-026256 11 |022.124 |E8-026256 12 |022.125 |E8-026256 13 |022.126 |E8-026256 14 |022.133 |E8-026256 15 |022.134 |E8-026256 16 |022.135 |E8-026256 17 |022.136 |E8-026256 18 |032.294 |V-E8-026258 19 |032.295 |V-E8-026258 20 |032.296 |V-E8-026244 21 |032.300 |е9*71/127*88/321*02*1170*00 22 |032.301 |е9*71/127*88/321*02*1170*00 23 |032.302 |е9*71/127*88/321*02*1170*00 24 |032.303 |е9*71/127*88/321*02*1170*00 25 |032.316 |II-E9-02.6168 26 |032.320 |II-E9-02.6170 27 |032.325 |II-E9-02.6168 28 |033.092 |IV-E8-026371 29 |033.093 |IV-E8-026371 30 |033.094 |IV-E8-026371 31 |033.095 |IV-E8-026371 32 |033.096 |II-E8-026372 33 |033.097 |II-E8-026372 34 |042.098 |IV-E8-025174 35 |042.099 |IV-E8-025174 36 |042.100 |IV-E8-025174 37 |042.101 |IV-E8-025174\\"]
[6,"UA 1.009.0105604-15","ВГ528114",3,"ГЄ123619","38 |042.102 |V-E8-026244 39 |042.108 |II-E9-02.6174 40 |051.108 |IV-E8-025168 41 |051.109 |IV-E8-025168 42 |051.112 |IV-E8-025168 43 |051.113 |IV-E8-025168 44 |051.120 |V-E8-026258 45 |051.121 |V-E8-026258 46 |051.122 |V-E8-026258 47 |051.127 |II-E8-026374 48 |051.128 |II-E8-026374 49 |078.070 |II-E8-026259 50 |078.071 |II-E8-026259 51 |079.455 |II-E8-026247 52 |079.464 |IV-E8-028370 53 |079.465 |IV-E8-028370 54 |079.472 |IV-E8-026371 55 |079.473 |IV-E8-026371 56 |079.479 |IV-E8-026372 57 |201.184 |II-E8-025178 58 |201.185 |II-E8-025178 59 |201.194 |E13*46R00*46R01*1111*00 60 |201.195 |E13*46R00*46R01*1110*00 61 |201.196 |E13*46R00*46R01*1110*00 62 |201.197 |II-E8-025185 63 |201.198 |II-E8-025185 64 |201.200 |IV-E9-02.6177 65 |201.204 |II-E9-02.6176 66 |201.205 |II-E9-02.6176 67 |201.207 |V-E8-026251 68 |201.211 |II-E8-026245 69 |201.212 |II-E8-026245 70 |201.220 |VI-E8-026340 71 |201.221 |VI-E8-026340 72 |201.224 |II-E8-026254 73 |201.225 |II-E8-026254 74 |201.306 |VI-E8-026340 75 |201.308 |VI-E8-026340 76 |202.310 |II-E8-026252 77 |202.311 |II-E8-026252 Всього 77 позицiй\\"]
[7,"UA 1.009.0105616-15","ВГ339992",1,"ГЄ123543","Найменування |Типорозмiр |Кiлькiсть колесо сталеве марки \"JANTSA\" |14,00х19,5/141952 |26 колесо сталеве марки \"JANTSA\" |5,50х16,0/55133 |20 колесо сталеве марки \"JANTSA\" |6,00х17,5/600101 |3 колесо сталеве марки \"JANTSA\" |6,00х17,5/600103 |39 колесо сталеве марки \"JANTSA\" |6,00х17,5/600108 |35 колесо сталеве марки \"JANTSA\" |6,00х17,5/600109 |32 колесо сталеве марки \"JANTSA\" |7,50х19,5/750193 |1 колесо сталеве марки \"JANTSA\" |8,25х22,5/825201 |20 Всього - 176од.\\"]
[8,"UA 1.009.0105621-15","ВГ339996",1,"ГЄ123599","найменування |модель |кiлькiсть колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |52A35D |28 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |52A45D |4 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |53C45D |118 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |64C18F |3 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |64С37D |46 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |64D35K |1 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |64E45H |3 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |64I38H |7 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |64J40H |1 колесо сталеве марки \"EuroDisk\" |64K42J |100 Всього- 311 од.\\"]
[9,"UA 1.009.0105626-15","ВГ339994",1,"ГЄ123718","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв автобуса А08111(клас I) Малюнок Загальна пасажиромiсткiсть: |68 |70 Кiлькiсть мiсць для сидiння пасажирiв | | (без мiсця для водiя): |24 |24 Кiлькiсть мiсць для пасажирiв, якi стоять: |43 |46 Мiсце для iнвалiдної коляски: |1 |-\\"]
[10,"UA 1.009.0105626-15","ВГ339994",2,"ГЄ123719","Правила ЄЕК ООН № 10-02 (пп. 6.2, |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань 6.3) |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0667-13 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|11.10.13 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд |акт науково-технiчної |11.12.12 |експертизи | |1.01-0061Е/М3-15 вiд | |06.08.15 Правила ЄЕК ООН № 13- |JAFI-AUTOKUT ENGINEERING LTD., |протокол випробувань (Правила ЄЕК ООН № 13-11) |Угорщина |AV-42/2012 вiд 16.05.12 | | |Випробувальний центр КТЗ |акт науково-технiчної |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |експертизи |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|1.01-0125Е/М3-13 вiд |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд |28.11.13 |11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 14-03 (Правила |Випробувальний центр ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\"|протокол випробувань ЄЕК ООН № 14-05) |79026, м. Львiв, вул. Стрийська, |0030/2015 вiд 05.05.15 |45, |(водiй) |атестат акредитацiї № 2Т085 вiд | |03.03.13 | Правила ЄЕК ООН № 16-04 |Випробувальний центр ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\"|протокол випробувань |79026, м. Львiв, вул. Стрийська, |0029/2015 вiд 05.05.15 |45, |(водiй) |атестат акредитацiї № 2Т085 вiд | |03.03.13 | Правила ЄЕК ООН № 24-03 |TUF Rheinland Kraftfahrt GmbH, |пpотокол випpобувaнь |D-51105, (Нiмеччина) |89-R24-04036/11 вiд | |17.03.11 |Випробувальний центр КТЗ | |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |протокол випробувань |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|№1.02-027/N2:13 вiд |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд |04.10.13 |11.12.12 | | |акт науково-технiчної | |експертизи | |1.02-005/Е:15 вiд | |17.08.15 Правила ЄЕК ООН № 43-00 |ВЦ ДТЗ, запасних частин та |протокол випробувань |автоприладдя |02.1363-2015 вiд |ПАТ \"ЗАЗ\" |29.05.15 |69600, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 8| |атестат акредитацiї № 2T828 вiд | |04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 48-02 (Правила ЄЕК |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань ООН № 48-03) |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0833-13 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|20.12.13 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 |\\"]
[11,"UA 1.009.0105626-15","ВГ339994",3,"ГЄ123720","Правила ЄЕК ООН № 49-04B1 ЄВРО-4 |TUF Rheinland Kraftfahrt GmbH, |протокол випpобувaнь |D-51105, (Нiмеччина) |89-R49-04037/11 вiд | |17.03.11 |Випробувальний центр КТЗ | |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |протокол випробувань |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|№1.02-027/N2:13 вiд |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд |04.10.13 |11.12.12 | | |акт науково-технiчної | |експертизи | |1.02-005/Е:15 вiд | |17.08.15 Правила ЄЕК ООН № 51-02 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випpобувaнь |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0666-13 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|11.10.13 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд |акт науково-технiчної |11.12.12 |експертизи | |1.01-0061Е/М3-15 вiд | |06.08.15 Правила ЄЕК ООН № 89-00 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випpобувaнь |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0201-14 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|24.04.14 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд |1.01-0178-15 вiд |11.12.12 |19.06.15 | |акт науково-технiчної | |експертизи | |1.01-0061Е/М3-15 вiд | |06.08.15 Правила ЄЕК ООН № 107-01 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань (Правил ЄЕК ООН № 107-03) |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |ПВ №1.03-23616/R107 |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57,|вiд 25.05.15 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 |\\"]
[12,"UA 1.009.0105628-15","ВГ339995",1,"ГЄ123721","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв автобуса Еталон А08123-0000040 (клас II Малюнок Загальна пасажиромiсткiсть: |37 Кiлькiсть мiсць для сидiння пасажирiв 37 (без мiсць для водiя та членiв екiпажу): 37 |37 Кiлькiсть мiсць для членiв екiпажу: 1 |1\\"]
[13,"UA 1.009.0105628-15","ВГ339995",2,"ГЄ123722","Правила ЄЕК ООН № 10- (пп. 6.2, 6.3) |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0282-15 вiд |03113, м. Київ, пр-т |23.09.15 |Перемоги, 57, | |атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 13- |JAFI-AUTOKUT ENGINEERING |протокол випробувань (Правила ЄЕК ООН № 13-11) |LTD., Угорщина |AV-42/2012 вiд 16.05.12 | | |Випробувальний центр КТЗ |акт науково-технiчної |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |експертизи |03113, м. Київ, пр-т |1.01-0030Е/М3-13 вiд |Перемоги, 57, |26.03.13 |атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 14- |ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\" |протокол випробувань (Правила ЄЕК ООН № 14-05) |79026, м. Львiв, вул. |0199/2014 вiд 30.09.14 |Стрийська, 45, |0220/2014 вiд 14.11.14 |атестат акредитацiї 2Т085 |0221/2014 вiд 17.11.14 |вiд 03.03.13 |0099/2014 вiд 21.07.14 | |0200/2014 вiд 01.10.14 | |0159/2014 вiд 28.08.14 | |0184/2014 вiд 11.09.14 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\" |протокол випробувань |79026, м. Львiв, вул. |0183/2014 вiд 11.09.14 |Стрийська, 45, | |атестат акредитацiї 2Т085 | |вiд 03.03.13 | Правила ЄЕК ООН № 24-03 |TUF Rheinland Kraftfahrt |пpотокол випpобувaнь |GmbH, |89-R24-04036/11 вiд |D-51105, (Нiмеччина) |17.03.11 | | |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |№ 1.02-027/N2:13 вiд |03113, м. Київ, пр-т |04.10.13 |Перемоги, 57, | |атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 43-00 |ВЦ ДТЗ, запасних частин та |протокол випробувань |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |02.1278-2014 вiд |69600, м. Запорiжжя, пр. |25.09.14 |Ленiна, 8 | |атестат акредитацiї 2T828 | |вiд 04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 48-02 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0281-15 вiд |03113, м. Київ, пр-т |23.09.15 |Перемоги, 57, | |атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд11.12.12 |\\"]
[14,"UA 1.009.0105628-15","ВГ339995",3,"ГЄ123723","Правила ЄЕК ООН № 49-04B1 ЄВРО-4 |TUF Rheinland Kraftfahrt |протокол випpобувaнь |GmbH, |89-R49-04037/11 вiд |D-51105, (Нiмеччина) |17.03.11 | | |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |№1.02-027/N2:13 вiд |03113, м. Київ, пр-т |04.10.13 |Перемоги, 57, | |атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 51- |Випробувальний центр КТЗ |протокол випpобувaнь |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0666-13 вiд |03113, м. Київ, пр-т |11.10.13 |Перемоги, 57, | |атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 80-01 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |ПВ №1.03-20793/R80 вiд |03113, м. Київ, пр-т |20.08.13 |Перемоги, 57, |ПВ №1.03-22210/R80 вiд |атестат акредитацiї 2Н1127 |05.05.14 |вiд11.12.12 |ПВ №1.03-22209/R80 вiд | |05.05.14 |ДП \"Волиньстандартметрологiя\"| |43000, м. Луцьк, вул. Свiтла,|Сертифiкат вiдповiдностi |4, |UA1.038.0014100-15 вiд |свiдоцтво про уповноваження |24.03.15 |№ UA.PN.038 вiд 04.04.14 | Правила ЄЕК ООН № 89-00 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випpобувaнь |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0201-14 вiд |03113, м. Київ, пр-т |24.04.14 |Перемоги, 57, |акт науково-технiчної |атестат акредитацiї 2Н1127 |експертизи |вiд11.12.12 |1.01-0123Е/М3-14 вiд | |17.09.14 Правила ЄЕК ООН № 107-01 (Правила ЄЕК |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань ООН № 107-03) |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |ПВ №1.03-24200/R107 вiд |03113, м. Київ, пр-т |17.11.15 |Перемоги, 57, | |атестат акредитацiї № 2Н1127 |\\"]
[15,"UA 1.009.0105734-15","ВГ339991",1,"ГЄ123541","Типорозмiр |Артикул |Кiлькiсть|Країна | |, од. |походження AEZ AirBl 8x18 5/114/45/71,6Black matt/polished |AAIG0KP45 |4 |Нiмеччина AEZ AirBl 8x18 5/112/35/70,1Black matt/polished |AAIG8KP35 |4 |Нiмеччина AEZ AirBl 8x17 5/114/48/71,6Black matt/polished |AAIS0KP48 |4 |Нiмеччина AEZ AirBl 8x17 5/112/35/70,1Black matt/polished |AAIS8KP35 |4 |Нiмеччина AEZ GENUA 7,5x17 5/112/38/57,1Black matt/polished |AGE78KP38 |4 |Нiмеччина AEZ GENUA 8x18 5/112/38/57,1High gloss |AGEG8HA38 |4 |Нiмеччина AEZ GENUA 8x18 5/112/38/57,1Black matt/polished |AGEG8KP38 |4 |Нiмеччина AEZ Phoen 8,5x18 5/112/45/70,1Black matt/polished |APH88KP45 |4 |Нiмеччина AEZ Phoen 8,5x18 5/120/46/74,1Black matt/polished |APH89KP46 |4 |Нiмеччина AEZ Phoenix 8x17 5/114/35/71,6High gloss |APHS0HA35 |4 |Нiмеччина AEZ Phoenix 8x17 5/112/45/70,1High gloss |APHS8HA45 |4 |Нiмеччина AEZ PORTO 8,5x19 5/112/35/66,6Black matt/polished |APO9L8KP35 |4 |Нiмеччина AEZ Quadr 6,5x16 5/130/59/89High gloss |AQZL |4 |Нiмеччина AEZ Valencia8x18 5/114/40/71,6Black/polished front |AVAG0BP40 |4 |Нiмеччина AEZ Valencia8x17 5/112/35/70,1Black/polished front |AVAS8BP35 |8 |Нiмеччина AEZ Valencia8x17 5/112/48/70,1High gloss |AVAS8HA48 |4 |Нiмеччина AEZ Valencia7x17 5/114/40/71,6Black/polished front |AVAY0BP40 |8 |Нiмеччина AEZ Valencia7x17 5/114/48/71,6Black/polished front |AVAY0BP48 |4 |Нiмеччина AEZ Valencia7x17 5/114/40/71,6High gloss |AVAY0HA40 |12 |Нiмеччина AEZ Valencia7x17 5/114/48/71,6High gloss |AVAY0HA48 |4 |Нiмеччина AEZ Valencia7x17 5/100/38/60,1High gloss |AVAY6HA38 |4 |Нiмеччина AEZ Valencia7x17 5/112/48/70,1Black/polished front |AVAY8BP48 |4 |Нiмеччина AEZ Valencia7x17 5/108/39/70,1High gloss |AVAYHHA39 |4 |Нiмеччина DEZENT F 6,5x15 4/100/38/60,1High gloss |TFL2S |4 |Нiмеччина DEZENT F 7x16 5/114/40/71,6High gloss |TFP0S |4 |Нiмеччина DEZENT F 7x16 5/100/35/60,1High gloss |TFP6S |4 |Нiмеччина DEZENT F 7x17 5/110/40/65,1High gloss |TFY7S |4 |Нiмеччина DEZENT F 7x17 5/108/43/70,1High gloss |TFYHS43 |4 |Нiмеччина DEZENT L 7x17 5/100/38/60,1sSilver |TLLY6SA38 |4 |КНР DEZENT L 6,5x16 5/114/35/71,6sSilver |TLLZ0SA35 |4 |Нiмеччина DEZENT L 6,5x16 5/100/38/57,1sSilver |TLLZ6SA38V |4 |Нiмеччина DEZENT L 6,5x16 5/105/38/56,6sSilver |TLLZASA38 |4 |Нiмеччина DEZENT L 6,5x16 5/108/40/70,1sSilver |TLLZHSA40 |4 |Нiмеччина DEZENT M 7,5x17 5/112/45/70,1High gloss |TM78S |4 |Нiмеччина DEZENT M 7,5x17 5/118/43/71,1High gloss |TM7QS |4 |Нiмеччина DEZENT O 7,5x17 5/130/43/84,1Silver |TOO7LSA43 |4 |КНР DEZENT RB 7x16 5/108/43/70,1Silver |TRBPHSA43 |4 |Нiмеччина DEZENT RB 7x17 5/114/48/71,6Black/polished front |TRBY0BP48 |4 |Iндонезiя DEZENT RE 7x16 5/114/40/71,6Silver |TREP0SA40 |4 |Iндонезiя\\"]
[16,"UA 1.009.0105734-15","ВГ339991",2,"ГЄ123542","DEZENT RE 7x17 4/108/40/70,1Silver |TREY3SA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RE 7x17 5/112/38/70,1Silver |TREY8SA38 |4 |Нiмеччина DEZENT RE 6,5x16 4/108/40/70,1Silver |TREZ3SA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RE 6,5x16 5/108/50/70,1Silver |TREZHSA50 |4 |Iндонезiя DEZENT RN 7,5x17 5/114/38/71,6Black/polished front |TRN70BP38 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/114/45/71,6Black/polished front |TRN70BP45 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/114/38/71,6High gloss |TRN70HA38 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/114/45/71,6High gloss |TRN70HA45 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/100/35/60,1High gloss |TRN76HA35 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/110/35/65,1High gloss |TRN77HA35 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/112/35/70,1High gloss |TRN78HA35 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/112/48/70,1High gloss |TRN78HA48 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/105/40/56,6High gloss |TRN7AHA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/108/40/70,1High gloss |TRN7HHA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7,5x17 5/115/40/70,2High gloss |TRN7UHA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 8x18 5/114/40/71,6Black/polished front |TRNG0BP40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 8x18 5/114/40/71,6High gloss |TRNG0HA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 8x18 5/114/45/71,6High gloss |TRNG0HA45 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 8x18 5/112/35/70,1Black/polished front |TRNG8BP35 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 8x18 5/112/35/70,1High gloss |TRNG8HA35 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 8x18 5/108/40/70,1Black/polished front |TRNGHBP40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7x16 5/114/40/71,6High gloss |TRNP0HA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7x16 5/100/35/60,1High gloss |TRNP6HA35 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7x16 5/105/40/56,6High gloss |TRNPAHA40 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7x16 5/108/37/70,1Black/polished front |TRNPHBP37 |4 |Нiмеччина DEZENT RN 7x16 5/108/37/70,1High gloss |TRNPHHA37 |4 |Нiмеччина DEZENT V 7,0x16 5/114/40/71,6Black/polished front |TVP0B |2 |Iндонезiя DEZENT V 7,0x17 5/108/30/70,1Silver |TVYH30 |4 |КНР DOTZ Fast15 8x18 5/114/40/71,6Black matt/polished |OFFG0KP40 |4 |КНР DOTZ Fast15 8x18 5/120/35/72,6Black matt/polished |OFFG9KP35 |4 |КНР DOTZ Free.7,5x17 5/100/35/60,1graphite matt/polished |OFR76GP35 |4 |Нiмеччина DOTZ Free.7,5x18 5/112/38/70,1graphite matt/polished |OFRF8GP38 |4 |Нiмеччина DOTZ Hanzo 8x17 5/114/35/71,6Black matt/polished |OHAS0KP35 |4 |Нiмеччина DOTZ Territ 9x19 5/112/42/66,6Black/polished front |OTE9M8BP42 |4 |КНР DOTZ Territ 9x19 5/120/38/72,6Black/polished front |OTE9M9BP38 |4 |КНР ENZO B 7x17 5/108/39/70,1Silver |EBYHSA39 |4 |Нiмеччина ENZO B 6,5x16 4/108/46/70,1Silver |EBZ3SA46 |4 |Нiмеччина ENZO B 6,5x16 5/105/38/56,6Silver |EBZASA38 |4 |Нiмеччина Всього - 322 од.\\"]
[17,"UA 1.009.0105803-15","ВГ339997",1,"ГЄ123724","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв автобуса Еталон А08123-0000010 (клас II Малюнок Загальна пасажиромiсткiсть: |37 Кiлькiсть мiсць для сидiння пасажирiв 57 (без мiсць для водiя та членiв екiпажу): 37 |37 Кiлькiсть мiсць для членiв екiпажу: 1 |1\\"]
[18,"UA 1.009.0105803-15","ВГ339997",2,"ГЄ123725","Правила ЄЕК ООН № 10-02 (пп. 6.2, 6.3)|Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0667-13 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |11.10.13 |57, | |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 13-09 |JAFI-AUTOKUT ENGINEERING LTD., |протокол випробувань (Правила ЄЕК ООН № 13-11) |Угорщина |AV-42/2012 вiд 16.05.12 | | |Випробувальний центр КТЗ |акт науково-технiчної |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |експертизи |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |1.01-0030Е/М3-13 вiд |57, |26.03.13 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 14-03 |ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\" |протокол випробувань (Правила ЄЕК ООН № 14-05) |79026, м. Львiв, вул. Стрийська, |0079/2014 вiд 12.06.14 |45, |0099/2014 вiд 21.07.14 |атестат акредитацiї № 2Т085 вiд |0126/2014 вiд 11.08.14 |03.03.13 |0132/2014 вiд 19.08.14 | |0159/2014 вiд 28.08.14 | |0184/2014 вiд 11.09.14 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\" |протокол випробувань |79026, м. Львiв, вул. Стрийська, |0183/2014 вiд 11.09.14 |45, | |атестат акредитацiї № 2Т085 вiд | |03.03.13 | Правила ЄЕК ООН № 24-03 |TUF Rheinland Kraftfahrt GmbH, |пpотокол випpобувaнь |D-51105, (Нiмеччина) |89-R24-04036/11 вiд | |17.03.11 |Випробувальний центр КТЗ | |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |протокол випробувань |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |№1.02-027/N2:13 вiд |57, |04.10.13 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 43-00 |ВЦ ДТЗ, запасних частин та |протокол випробувань |автоприладдя |02.1278-2014 вiд |ПАТ \"ЗАЗ\" |25.09.14 |69600, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, | |8 | |атестат акредитацiї № 2T828 вiд | |04.11.12 | Правила ЄЕК ООН № 48-02 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0179-15 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |19.06.15 |57, | |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 |\\"]
[19,"UA 1.009.0105803-15","ВГ339997",3,"ГЄ123726","Правила ЄЕК ООН № 49-04 |TUF Rheinland Kraftfahrt GmbH, |протокол випpобувaнь (Правила ЄЕК ООН № 49-04B1) ЄВРО-4 |D-51105, (Нiмеччина) |89-R49-04037/11 вiд | |17.03.11 |Випробувальний центр КТЗ | |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |протокол випробувань |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |№1.02-027/N2:13 вiд |57, |04.10.13 |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 51-02 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випpобувaнь |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0666-13 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |11.10.13 |57, | |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 89-00 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випpобувaнь |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0178-15 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |19.06.15 |57, | |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 | Правила ЄЕК ООН № 80-01 |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |ПВ №1.03-20793/R80 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |20.08.13 |57, |ПВ №1.03-22210/R80 вiд |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд |05.05.14 |11.12.12 |ПВ №1.03-22209/R80 вiд | |05.05.14 |ВЦ ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\" | |79026, м. Львiв, вул. Стрийська, |0079/2014 вiд 12.06.14 |45, |0126/2014 вiд 11.08.14 |атестат акредитацiї № 2Т085 вiд |0132/2014 вiд 19.08.14 |03.03.13 | | |Сертифiкат вiдповiдностi |ДП \"Волиньстандартметрологiя\" |UA1.038.0014100-15 вiд |43000, м. Луцьк, вул. Свiтла, 4 |24.03.15 |свiдоцтво про уповноваження | |№ UA.PN.038 вiд 04.04.14 | Правила ЄЕК ООН № 107-01 (Правила ЄЕК |Випробувальний центр КТЗ |протокол випробувань ООН № 107-03) |ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |ПВ №1.03-24248/R107 вiд |03113, м. Київ, пр-т Перемоги, |04.12.15 |57, | |атестат акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.12 |\\"]
[20,"UA 1.009.0105869-15","ВГ528116",1,"ГЄ123766","Виробник ДТЗ: |MAN Truck & Bus AG Складальний завод: |MAN Truck & Bus Osterreich AG |Schonauerstrasse 5, A-4400, Steyr, Австрiя Маpка ДТЗ: |MAN Позначення типу ДТЗ: |TGM Комерцiйна назва (модель) ДТЗ: |12/13/15/18/19/22/26.240/250/280/290/330/340 Версiя, варiант ДТЗ: |N08, N16, N18, N26, N28, N34, N36, N37, N38, N44, N46, N48 Код VIN: |WMAN08????Y??????, WMAN16????Y??????, WMAN18????Y????? |WMAN26????Y??????, WMAN28????Y??????, WMAN34????Y????? |WMAN36????Y??????, WMAN37????Y??????, WMAN38????Y????? |WMAN44????Y??????, WMAN46????Y??????, WMAN48????Y?????? Категорiя ДТЗ: |N2, N2G, N3, N3G Колiсна формула / ведучi |4x2 / заднi |4x4 / всi |6x2 / середнi |6x4 / заднi колеса: |(для N08, N16, |(для N34, N36, |(для N44, N46) |(для N48) |N18, N26, N28) |N37, N38) | | Схема компонування ДТЗ: |безкапотна (кабiна над двигуном), |розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова (виконання |незавершений ДТЗ (шасi-кабiна); бортова платформа; завантажувального простору) |вантажний фургон; вантажна платформа самоскидного типу Кабiна / кiлькiсть мiсць: |суцiльнометалева, вiдкидна вперед, 2-4 дверна / 1-7 Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |5000-12000 - шиpина: |2240-2600 - висота: |2600-4000 Колiсна база, мм: |3050-6975 |3575-5775+1350 |3875-5125+1400 Колiя переднiх / заднiх колiс, |1920-2200 / 1794-1988 |1920-2200 / |1920-2200 / мм: | |1794-1988 |1794-1988 Маса спорядженого ДТЗ, кг: |4400-10300 |4900-9800 |5300-11000 Повна маса ДТЗ, кг: |10000-19000 |23000-26500 |24300-26000 Максимальне навантаження, кг: | | | - на передню вiсь: |4800-7800 |6700-7500 |6300-7500 - на задню вiсь (i): |5200-13000 |6500-11500 |9000-10500 Технiчно допустима максимальна |17600-36000 |30000-36000 |29500 маса автопоїзда, кг: | | |\\"]
[21,"UA 1.009.0105869-15","ВГ528116",2,"ГЄ123767","Двигун: |MAN |чотиритактний дизель, з водяним охолодженням, з одним або двома |турбокомпресорами i промiжним охолодженням повiтря (iнтеркулером) Модель, тип: |Рiвень екол|Кiлькiсть та |Робочiй |Ступiнь |Максимальна |Максимальний |огiчних нор|розташування |об'єм, |стиснення:|потужнiсть, |крутний момент, |м: |цилiндрiв: |куб. см: | |кВт при хв-1:|Н м при хв-1: D0836LFL53 |\"ЄВРО-4\" |6, рядне, |6871 |18.0 :1 |176 при 2300 |925 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | D0836LFL54 |\"ЄВРО-4\" |6, рядне, |6871 |18.0 :1 |206 при 2300 |1100 при 1200-1750 | |вертикальне | | | | D0836LFL55 |\"ЄВРО-4\" |6, рядне, |6871 |18.0 :1 |240 при 2300 |1250 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | D0836LFL63 |\"ЄВРО-5\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |184 при 2300 |1000 при 1100-1750 | |вертикальне | | | | D0836LFL64 |\"ЄВРО-5\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |213 при 2300 |1150 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | D0836LFL65 |\"ЄВРО-5\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |250 при 2300 |1250 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | D0836LFL69 |\"ЄВРО-5\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |184 при 2300 |1000 при 1100-1750 | |вертикальне | | | | D0836LFL70 |\"ЄВРО-5\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |213 при 2300 |1150 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | D0836LFL71 |\"ЄВРО-5\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |250 при 2300 |1250 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | D0836LFL66 |\"ЄВРО-6\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |184 при 2200 |1000 при 1200-1750 | |вертикальне | | | | D0836LFL67 |\"ЄВРО-6\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |213 при 2200 |1150 при 1200-1750 | |вертикальне | | | | D0836LFL68 |\"ЄВРО-6\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |251 при 2200 |1250 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | D0836LFL75 |\"ЄВРО-6\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |184 при 2200 |1000 при 1200-1750 | |вертикальне | | | | D0836LFL76 |\"ЄВРО-6\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |213 при 2200 |1150 при 1200-1750 | |вертикальне | | | | D0836LFL77 |\"ЄВРО-6\" |6, рядне, |6871 |16.5 :1 |251 при 2200 |1250 при 1200-1800 | |вертикальне | | | | Паливо: |дизельне Система живлення: |безпосереднє впорскування палива пiд тиском у цилiндр з |електронним керуванням, Сommon-Rail BOSCH EDC 7 або EDC 17 - форсунки, маpка, тип: |BOSCH 51.10100 -6083,-6085,-6086,-6115; |DLLA 152 P...; DLLA 153 P...; DLLA 154 P...; DLLA 157 P... - паливний насос, маpка, тип: |радiальний поршневий BOSCH CR |51.11103-7763,-7783,-7797,-7844,-7847,-7848,-7849 - повiтряний фiльтр, маpка, |сухого типу тип: | |Mahle 81.08400-6019, -6060, -6062; Mann&Hummel 81.08400-6003, |-6029, -6049, -6050, -6055, -6056 або iншi\\"]
[22,"UA 1.009.0105869-15","ВГ528116",3,"ГЄ123768","Система випуску та |один або два глушники, система нейтралiзацiї нейтралiзацiї вiдпрацьованих |(основний глушник поєднаний з нейтралiзатором) газiв: | - глушник основний, марка, тип:|ROTH 81.15101-0403,-0413,-0421,-0423,-0461,-0463,-0465, |-0467,-0484,-0485,-0490,-0491 - глушник додатковий, марка, |ROTH 81.15101-2270 тип: | Тpансмiсiя: |механiчна зчеплення, маpка, тип: |однодискове сухе коpобка пеpедач, маpка, тип: |механiчна 9-ти або 12-ти ступенева, |з ручним (S) або напiвавтоматичним (AS) управлiнням |ZF 9 S 1310 TО |ZF 9 S 1110 TD |ZF 12 АS 1210 TО - передавальнi числа: | | | 1 - |9,48 |12,73 |10,37 2 - |6,58 |8,83 |8,43 3 - |4,68 |6,28 |6,49 4 - |3,48 |4,64 |5,27 5 - |2,62 |3,48 |4,18 6 - |1,89 |2,54 |3,40 7 - |1,35 |1,81 |2,48 8 - |1,00 |1,34 |2,02 9 - |0,75 |1,00 |1,55 10 - |--- |--- |1,26 11 - |--- |--- |1,00 12 - |--- |--- |0,81 з.х. 1 - |8,97 |12,04 |10,56 з.х. 2 - |--- |--- |8,58 додатковий редуктор: | - передавальне число: |0,983/1,607 (для N34, N36, N37, N38) головна передача, марка, тип: |центральна одинарна гiпоїдна або рознесена з центральним та |колiсними редукторами - передавальне число: |2,85; 3,08; 3,25; 3,36; 3,42; 3,63; 3,70; 3,73; 4,00; 4,10; 4,11; |4,12; 4,33; |4,59; 4,63; 4,83; 5,07; 5,29; 5,33; 5,70; 6,00; 6,48; 6,82\\"]
[23,"UA 1.009.0105869-15","ВГ528116",4,"ГЄ123769","Пiдвiска, маpка, тип: |залежна, ресорна або пневморесорна, з телескопiчними |гiдравлiчними амортизаторами та, як опцiя, стабiлiзатор |поперечної стiйкостi Pульове упpaвлiння, маpка, тип:|механiчне, з гiдропiдсилювачем, механiчний привiд на переднi |колеса Гальмiвнi системи: | - робоча: |пневматична, з двома незалежними контурами, антиблокувальна |система (ABV, категорiя 1), гальмiвнi механiзми колiс - дисковi |або барабаннi - запасна: |кожен з контурiв гальмiвної системи або за рахунок пружинних |енергоакумуляторiв - стоянкова: |механiчна, за рахунок пружинних енергоакумуляторiв на колесах |задної осi (ей) - допомiжна: |моторне гальмо-уповiльнювач з пневматичним приводом; |гiдродинамiчний ретардер Шини: |9,5/10R17,5; 245/265/285/305/70R19,5; 335/365/80R20; |365/395/85R20; 385/95R20; 11/12/12,5/14/14,5R20; 525/65R20,5; |455/495/45R22,5; 355/375/50R22,5; 295/385/55R22,5; |295/305/315/60R22,5; 385/425/65R22,5; 255/275/305/315/70R22,5; |275/295/315/80R22,5; 375/90R22,5; 10/11/12/13R22,5; 12R24; |325/95R24\\"]
[24,"UA 1.009.0105869-15","ВГ528116",5,"ГЄ123770","Правила ЄЕК |RDW, Нiдерланди |E4-10R-031692 Ext.17 вiд 14.01.2015 ООН № 10-02 |EMC Test NRW GmbH, Нiмеччина |протоколи випробувань: PB_EMV_005_141106 |TUV SUD Auto Service GmbH, |14-00260-CC-GBM-03 вiд 11.12.2014 |Нiмеччина | Правила ЄЕК |RDW, Нiдерланди |E4-13R-11 0664 Ext.27 вiд 14.10.2015 ООН № 13-09 |TUV SUD Auto Service GmbH, |пpотокол випpобувaнь: 11-00094-CC-GBM-25 вiд |Нiмеччина |01.10.2015 | |E4-13R-11 0614 Ext.25 вiд 14.10.2015 | |пpотокол випpобувaнь: 10-00373-CC-GBM-20 вiд | |01.10.2015 | |e4*71/320*2002/78*1679*22 вiд 23.07.2014 | |пpотокол випpобувaнь: 06-00803-CC-GBM-17 вiд | |21.07.2014 | |E4-13R-11 0923 Ext.13 вiд 14.10.2015 | |пpотокол випpобувaнь: 11-00408-CC-GBM-10 вiд | |01.10.2015 | |e4*71/320*2002/78*1912*11 вiд 23.07.2014 | |пpотокол випpобувaнь: 07-00611-CC-GBM-08 вiд | |21.07.2014 | |E4-13R-11 0717 Ext.16 вiд 14.10.2015 | |пpотокол випpобувaнь: 11-00407-CC-GBM-14 вiд | |01.10.2015 | |e4*71/320*2002/78*1762*14 вiд 23.07.2014 | |пpотокол випpобувaнь: 06-00337-CC-GBM-12 вiд | |21.07.2014 Правила ЄЕК |RDW, Нiдерланди |E4-14R-070163 Ext.06 вiд 15.01.2013 ООН № 14-03 |TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, |протокол випробувань: 55NP0605-06 вiд 07.01.2013 |Нiмеччина | Правила ЄЕК |RDW, Нiдерланди |e4*77/541*2005/40*0208*07 вiд 18.06.2013 ООН № 16-04 |TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, |пpотокол випpобувaнь: 45NG0788-07 вiд 10.06.2013 |Нiмеччина |E4-16R-060126 Ext.05 вiд 04.11.2014 | |пpотокол випpобувaнь: 105NP0005-05 вiд 22.10.2014 Правила ЄЕК |RDW, Нiдерланди |e4*72/306*2005/21*0510*03 вiд 18.06.2013 ООН № 24-03 | |протокол випробувань: RDW-72/306-0324 вiд | |10.05.2007 | |e4*72/306*2005/21*0511*03 вiд 18.06.2013 | |протокол випробувань: RDW-72/306-0325 вiд | |10.05.2007 | |e4*72/306*2005/21*0547*03 Corr.1 вiд 18.06.2013 | |протокол випробувань: RDW-72/306-0325 вiд | |10.05.2007 | |e4*72/306*2005/21*0814*06 вiд 18.06.2013 | |протокол випробувань: RDW-72/306-0361 вiд | |20.08.2008 | |E4 24R-030604 Ext.03 вiд 15.07.2015 | |протокол випробувань: RDW-24R-0019886 вiд | |16.07.2014 Правила ЄЕК |RDW, Нiдерланди |е4*92/22*2001/92*0071*15 вiд 31.08.2011 ООН № 43-00 |TUV Sud Automotive GmbH, |пpотокол випpобувaнь: RDW-92/22-0050 вiд |Нiмеччина |25.09.2007 |RDW, Нiдерланди |E4-43R-000602 Ext.01 вiд 04.11.2014 |TUV SUD Auto Service GmbH, |протокол випробувань: 12-00015-СС-GBM-01 вiд |Нiмеччина |14.10.2014 |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП |пpотокол випpобувaнь: 1.01-0386-15 вiд 09.12.2015 |\"ДЕРЖАВТО-ТРАНСНДIПРОЕКТ\" | |(атестат акредитацiї № 2H1127 | |вiд 11.12.2012), Україна |\\"]
[25,"UA 1.009.0105869-15","ВГ528116",6,"ГЄ123771","Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |E4-48R-040508 вiд 10.04.2014 № 48-02 |TUV SUD Auto Service GmbH, |пpотокол випpобувaнь: 14-00115-CC-GBM-00 вiд |Нiмеччина |07.04.2014 |RDW, Нiдерланди |E4-48R-030285 Ext.05 вiд 04.11.2014 |TUV SUD Automotive GmbH, |пpотокол випpобувaнь: 10-00440-CC-GBM-05 вiд |Нiмеччина |29.10.2014 | |e4*76/756*2007/35*0196*18 вiд 17.09.2013 | |протокол випробувань: 06-00091-CC-GBM Nachtag | |11 вiд 10.09.2013 |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП |пpотоколи випpобувaнь: |\"ДЕРЖАВТО-ТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0125-13 вiд 12.03.2013 |(атестат акредитацiї № 2H1127 |1.01-0385-15 вiд 09.12.2015 |вiд 11.12.2012), Україна | Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |e4*2005/55*2006/81C*0072*02 вiд 18.06.2013 № 49-05 (В1) |TUV Nord Mobilitat GmbH & Co.KG |протокол випробувань: RDW-2005/55-0067 вiд \"ЄВРО-4\", | |10.05.2007 Правила ЄЕК ООН | |e4*2005/55*2008/74G*0154*07 вiд 15.04.2015 № 49-05 (B2) | |протокол випробувань: RDW-2005/55-0165 вiд \"ЄВРО-5\", | |13.10.2009 Регламенти | |e4*595/2009*136/2014B*0022*05 вiд 15.04.2015 595/2009 | |протоколи випробувань: RDW-595/2009-0015505 вiд \"ЄВРО-6\" | |19.12.2013, 131.10.390.03 вiд 02.07.2015 Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |e4*70/157*2007/34*1681*12 вiд 14.01.2014 № 51-02 |TUV Sud Automotive GmbH, |протокол випробувань: 06-00174-CC-GBM Nachtrag |Нiмеччина |07 вiд 17.11.2008 | |e4*70/157*2007/34*2148*07 вiд 14.10.2015 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань: 08-00633-CC-GBM- 04 вiд |TUV Sud Auto Service GmbH, |01.10.2015 |Нiмеччина |Е4 51R-022169 Ext.01 вiд 14.10.2015 | |протокол випробувань: 15-00174-CC-GBM- 01 вiд 01.10.2015 | |e4*70/157*2007/34*2138*07 вiд 14.10.2015 | |протокол випробувань: 12-00361-CC-GBM- 07 вiд 01.10.2015 Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |E4-58R-020233 Ext.02 вiд 15.04.2015 № 58-01 |TUV SUD Auto Service GmbH, |пpотокол випpобувaнь: 11-00526-CC-GBM-02 вiд |Нiмеччина |23.03.2015 |RDW, Нiдерланди |e4*70/221*2006/20*0692*05 вiд 16.11.2011 |TUV SUD Automotive GmbH, |протокол випробувань: 07-00412-CC-GBM Nachtrag |Нiмеччина |02 вiд 17.04.2008 Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |e4*89/297*89/297*0020*06 вiд 16.11.2011 № 73-00 |TUV Automotive GmbH, Нiмеччина |протокол випробувань: 353-0019-04-FBTN Nachtrag | |02 вiд 22.09.2005 |RDW, Нiдерланди |E4-73R-010039 Ext.03 вiд 15.04.2015 |TUV Sud Auto Service GmbH, |протокол випробувань: 11-00528-CC-GBM-03 вiд |Нiмеччина |23.03.2015 Правила ЄЕК ООН |RDW, Нiдерланди |e4*92/24*2004/11*0082*11 вiд 15.01.2013 № 89-00 |TUV Automotive GmbH, Нiмеччина |протокол випробувань: 06-00568-CC-GBM Ext.05 |RDW, Нiдерланди |вiд 07.12.2012 |TUV Sud Automotive GmbH, |E4-89R-000130 Ext.01 вiд 14.10.2015 |Нiмеччина |протокол випробувань: 13-00442-CC-GBM -00 вiд | |10.12.2013 ГОСТ 27435-87|ЛВД ДТЗ ДП \"ДЕРЖАВТО-ТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат |протоколи випробувань: |акредитацiї №2H132 вiд 11.12.2006), Україна |1.01-0311-06 вiд 19.04.2006 | |1.01-0685-07 вiд 31.07.2007 |ЛВД ДТЗ ДП \"ДЕРЖАВТО-ТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат |1.01-0984-08 вiд 24.11.2008 |акредитацiї №2H132 вiд 11.12.2009), Україна |1.01-0190-12 вiд 02.04.2012 |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДЕРЖАВТО-ТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0026-14 вiд 29.01.2014 |(атестат акредитацiї № 2H1127 вiд 11.12.2012), | |Україна |\\"]
[26,"UA 1.009.0105899-15","ВГ528117",1,"ГЄ123746","№ п/п |Код УКТЗЕД |Назва продукцiї 1 |8408 20 |Дизелi 2 |8409 99 00 00, |Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльчого механiзму (поршнi, |8483 10 95 90 |кiльця поршневi, гiльзи цилiндрiв, розподiльнi вали, клапани) 3 |8421 31 00 00 |Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього | |згоряння (повiтроочисники) 4 |8413 30, |Паливнi насоси високого тиску, форсунки, розпилювачi форсунок |8409 99 | 5 |8708 92, |Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на |8421 39 60 |автомобiлi з дизелями (каталiтичнi нейтралiзатори вiдпрацьованих газiв) 6 |8708 92 |Системи випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники 7 |8708 99 |Тягово- i сiдельно-зчiпне обладнання (тягово-зчiпнi пристрої кульового | |типу (фаркопи), головки зчiпнi, пристрої сiдельно-зчiпнi, пристрої | |тягово-зчiпнi системи \"гак-петля\", шворнi зчiпнi, кулi зчiпнi) 8 |8708 80 |Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi амортизацiйнi | |стiйки та вставнi елементи до них (картриджi)) 9 |8708 80, |Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники |4016 99 |рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульових | |важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) 10 |8708 70 |Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) 11 |8512 20, |Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них |8539 | 12 |7007 11 10, |Скло для дорожнiх транспортних засобiв (безпечнi скломатерiали) |7007 21 20 | 13 |4009, |Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, гальмiвнi |8708 30, |накладки, диски, барабани, цилiндри, супорти, шланги, камери, в т.ч. |6813 81 00 |енергоакумулятори, крани, клапани, головки з'єднувальнi, штуцери | |контрольнi) 14 |4011 20 |Шини пневматичнi для вантажних автомобiлiв (виключно тi, якi мають | |маркування стосовно офiцiйного затвердження за вiдповiдними правилами | |ЄЕК ООН, або вiдповiдними еквiвалентними директивами ЄС) 15 |8507 10 |Свинцево-кваснi, стартернi батареї 16 |8536 |Вимикачi, перемикачi, запобiжники 17 |8544 |Iзольованi проводи та кабелi для автомобiлiв 18 |8708, |Ременi безпеки та стримувальнi системи для пасажирiв i водiїв |9401 | 19 |8512 |Звуковi сигнальнi прилади 20 |7009 |Дзеркала заднього виду 21 |7320, |Ресори пiдвiски листовi |8708 | Всього 21 позицiя\\"]
[27,"UA 1.009.0105899-15","ВГ528117",2,"ГЄ123747","AD |Андора |AE |Об'єднанi Арабськi Емiрати|AF |Афганiстан AL |Албанiя |AM |Вiрменiя |AN |Антильськi о-ви | | | | |(Нiдерланди) AO |Ангола |AR |Аргентина |AT |Австрiя AU |Австралiя |AZ |Азербайджан |BA |Боснiя та Герцеговина BD |Бангладеш |BE |Бельгiя |BG |Болгарiя BH |Бахрейн |BO |Болiвiя |BR |Бразилiя BY |Бiлорусь |CA |Канада |CH |Швейцарiя CL |Чилi |СN |Китай |CO |Колумбiя CU |Куба |CY |Кiпр |CZ |Чехiя DE |Нiмеччина |DK |Данiя |DZ |Алжир EC |Еквадор |EE |Естонiя |EG |Єгипет ES |Iспанiя |ET |Ефiопiя |FI |Фiнляндiя FR |Францiя |GB |Великобританiя |GE |Грузiя GR |Грецiя |HK |Гонконг |HR |Хорватiя HT |Гаїтi |HU |Угорщина |ID |Iндонезiя IE |Iрландiя |IL |Iзраїль |IN |Iндiя IQ |Iрак |IR |Iран |IS |Iсландiя IT |Iталiя |JM |Ямайка |JO |Йорданiя JP |Японiя |KE |Кенiя |KG |Киргизстан KH |Камбоджа |KP |КНДР |KR |Пiвденна Корея KW |Кувейт |KZ |Казахстан |LA |Лаос LB |Лiван |LI |Лiхтенштейн |LK |Шрi-Ланка LR |Лiберiя |LT |Литва |LU |Люксембург LV |Латвiя |LY |Лiвiя |MA |Марокко MC |Монако |MD |Молдова |MG |Мадагаскар MK |Македонiя |ML |Малi |MM |М'янма MN |Монголiя |MO |Макао |MR |Мавританiя MT |Мальта |MX |Мексика |MY |Малайзiя MZ |Мозамбiк |NA |Намiбiя |NE |Нiгер NG |Нiгерiя |NI |Нiкарагуа |NL |Нiдерланди NO |Норвегiя |NP |Непал |NZ |Нова Зеландiя OM |Оман |PA |Панама |PE |Перу PH |Фiлiппiни |PK |Пакистан |PL |Польща PR |Пуерто-рико |PT |Португалiя |PY |Парагвай QA |Катар |RO |Румунiя |RU |Росiйська Федерацiя RW |Руанда |SA |Саудiвська Аравiя |SD |Судан SE |Швецiя |SG |Сiнгапур |SI |Словенiя SK |Словаччина |SM |Сан-Марино |SN |Сенегал SO |Сомалi |SR |Суринам |SV |Сальвадор SY |Сирiя |SZ |Свазiленд |TD |Чад TG |Того |TH |Таїланд |TJ |Таджикистан TM |Туркменистан |TN |Тунiс |TO |Тонга TR |Туреччина |TT |Тринiдад i Тобаго |TW |Тайвань TZ |Танзанiя |UA |Україна |UG |Уганда US |США |UY |Уругвай |UZ |Узбекистан VE |Венесуела |VN |В'єтнам |YE |Ємен ZA |Пiвденно-африканська |ZM |Замбiя |ZR |Заїр |Республiка | | | | ZW |Зiмбабве |--- |--- |--- |--- Всього 142 країни\\"]
[28,"UA 1.009.0105932-15","ВГ528118",1,"ГЄ123772","1) Маpка (виробник) ДТЗ: |RENAULT 2) Комерцiйна назва ДТЗ: |Sandero |Logan 3) Позначення типу ДТЗ: |SR 4) Позначення варiанту / версiї: |5SRAP4, 5SRGP4, |4SRAP4, 4SRGP4, |7SRAP4, 7SRGP4, |5SREB4, 5SREBG, |4SREB4, 4SRAW4, |7SREB4, 7SRAW4, |5SRAW4, 5SRAWG, |4SRAG4, 4SRCL4 |7SRAG4, 7SRCL4 |5SRAG4, 5SRCL4, | | |5SRCLC | | 5) Iдентифiкацiйний номер (VIN): |VF15SRAP4????????, |VF14SRAP4????????, |VF17SRAP4??????? |VF15SRGP4????????, |VF14SRGP4????????, |VF17SRGP4??????? |VF15SREB4???????? , |VF14SREB4????????, |VF17SREB4??????? |VF15SREBG????????, |VF14SRAW4????????, |VF17SRAW4??????? |VF15SRAW4????????, |VF14SRAG4????????, |VF17SRAG4??????? |VF15SRAWG????????, |VF14SRCL4???????? |VF17SRCL4???????? |VF15SRAG4????????, | | |VF15SRCL4????????, | | |VF15SRCLC???????? | | 6) Кaтегоpiя ДТЗ: |M1 7) Колiсна фоpмула / ведучi |2 х 4 / переднi колеса: | 8) Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє поперечне 9) Тип кузова / кiлькiсть дверей:|AB, хетчбек / 5 |AA, седан / 4 |AC, унiверсал / 5 10) Кiлькiсть мiсць попереду / |2 / 3 |2 / 3 |2 / 3 ззаду: | | | 11) Габаpитнi pозмipи, мм: | | | - довжина: |4057-4080 |4346 |4494 - шиpина: |1733-1757 |1733 |1733 - висота: |1523-1618 |1517 |1518-1550 12) Колiсна база, мм: |2589 |2634 |2634 13) Колiя переднiх / заднiх |1497 / 1486 |1497 / 1486 |1497 / 1486 колiс, мм: | | | 14) Маса споpядженого ДТЗ, кг: |1016...1237 |1049...1221 |1091...1268 15) Повна маса ДТЗ, кг: |1500...1600 |1505...1590 |1570...1670\\"]
[29,"UA 1.009.0105932-15","ВГ528118",2,"ГЄ123773","|5SR??? |4SR??? |7SR??? 16) Максимальне навантаження, кг:| | | - на пеpедню вiсь: |820...880 |800...860 |765...840 - на задню вiсь: |848...861 |860...910 |930...975 17) Допустима маса причепа, кг: | | | - причiп без гальм: |505...580 |520...565 |545...595 - причiп з гальмами: |750...1100 |790...1100 |810...1150 18) Двигун: |чотиритактний, бензиновий, атмосферний, |чотиритактний дизель |з iскровим запалюванням, |з турбонагнiтачем |оснащений газобалонним обладнанням |та промiжним |(ГБО тiльки для ?SRGP4) |охолодженнм повiтря |4SRAP4, 4SRGP4, |4SREB4, 5SREB4, |4SRAW4, 5SRAW4, |5SRAP4, 5SRGP4, |5SREBG, 7SREB4 |5SRAWG, 7SRAW4, |7SRAP4, 7SRGP4, | |4SRCL4, 5SRCL4, |4SRAG4, 5SRAG4, | |5SRCLC, 7SRCL4 |7SRAG4 | | |D4F?? |K7M?? |K9K?? 19) маpка: |RENAULT |модель, |рiвень еко|кiлькiсть т|pобочий |ступiнь с|максимальна |максимальний |тип: |логiчних н|а pозташува|об'єм, |тиснення:|потужнiсть, |крутний момент, | |орм: |ння цилiндp|куб.см: | |кВт при хв-1: |Н м при хв-1: | | |iв: | | | | ?SRAP4, |D4FF7 |\"ЄВРО-4\" |4, рядне |1149 |9,8 0,6|53 ... 54 при |105 при 4250 ?SRGP4 | | | | | |5500 | ?SRAG4 |D4FF7 |\"ЄВРО-5\" |4, рядне |1149 |9,8 0,6|55 при 5500 |107 при 4250 ?SREB4, |K7MA8 |\"ЄВРО-4\" |4, рядне |1598 |9,5 0,3|59 при 5000 |128 при 2800 5SREBG | | | | | | | ?SRAW4, |K9KF8 |\"ЄВРО-4\" |4, рядне |1461 |17,6 1,|62 при 3750 |200 при 1750 5SRAWG | | | | |5 | | ?SRCL4, |K9KC6 |\"ЄВРО-5\" |4, рядне |1461 |15,5 1,|66 при 3750 |220 при 1750 5SRCLC | | | | |1 | | 20) паливо: |бензин неетильований |дизельне |та зрiджений нафтовий газ (для ?SRGP4) | 21) система живлення: |багатопунктове впорскування з електронним |безпосереднє |керуванням |впорскування палива | |з електронним | |керуванням | |Common Rail\\"]
[30,"UA 1.009.0105932-15","ВГ528118",3,"ГЄ123774","|D4FF7 |K7MA8 |K9KF8 |K9KC6 22) система впорскування палива /|Renault, Valeo |Renault, Valeo |Delphi DCM 3.4 |Bosch EDC17 для ГБО, марка, тип: |V42 / Landi |V42 | | |Renzo | | | 23) форсунки / для ГБО, марка, |Renault, |Renault, |Renault, |Renault, тип: |8200 292 589 |8200 227 124 |8200 421 897 |8201 108 033, |/ GI-25 | | |108 033 24) повiтряний фiльтр, марка, |Renault, |Renault, |Renault, |Renault, тип: |сухого типу, |сухого типу, |сухого типу, |сухого типу, |8200 341 099 |8201 172 661 |8201 173 592 |8201 173 592 25) паливний насос високого |--- |--- |Renault, |Renault, тиску, | | |8200 057 225, |8201 102 066, марка, тип: | | |8201 521 476 |8201 434 847 26) турбонагнiтач, марка, тип: |--- |--- |Renault, |Renault, | | |8200 307 056 |8200 728 353 27) система запалювання: |електронна, |електронна, |--- |--- |безконтактна |безконтактна | | - котушка запалювання, марка, |Renault, |Renault, Valeo,|--- |--- тип: |8200 734 204 |7700 873 701 | | - свiчки запалювання, марка, тип:|NGK, LZKAR7B |EYQUEM, |--- |--- | |RFC58 LZ2E | | 28) система випуску та |два глушники, система |один глушник, система нейтралiзацiї |нейтралiзацiї вiдпрацьованих |нейтралiзацiї вiдпрацьованих вiдпрацьованих газiв: |газiв |газiв - нейтралiзатор, марка,тип: |Renault, C542 |Renault, |Renault, |Renault, | |8201 145 355 |8201 076 500 |C506, C518, | | | |C520 - середнiй глушник, марка,тип: |Renault, 535 |Renault, 534 |--- |--- - заднiй глушник, марка,тип: |Renault, 538 |Renault, 538 |Renault, 537 |Renault, 537\\"]
[31,"UA 1.009.0105932-15","ВГ528118",4,"ГЄ123775","29) Тpансмiсiя: |механiчна 30) зчеплення, маpка, тип: |сухе, однодискове 31) коpобка пеpедач, маpка, тип: |механiчна, з ручним управлiнням - число передач: |5 |D4FF7 |K7MA8 |K9K?? - пеpедавальнi числа: | | | I - |4.091 або 3.727 |3.727 |3.727 II - |2.238 або 2.048 |2.048 |1.956 III - |1.392 |1.392 або 1.321 |1.233 IV - |1.029 |1.029 або 0.966 |0.903 V - |0.795 |0.795 |0.6595 з.х. - |3.545 |3.545 |3.545 32) головна пеpедача, маpка, тип:|Renault, цилiндрична косозуба - пеpедавальне число: |4.500 |4.214 або 4.500 |3.166 або 3.562 або | | |3.733 33) Пiдвiска: | - пеpедня: |незалежна, типу McPherson, з витими пружинами, зi |стабiлiзатором поперечної стiйкостi або без нього - задня: |напiвзалежна, з витими пружинами, телескопiчними гiдравлiчними |амортизаторами, зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi або без |нього 34) Pульове керування, маpка, |типу \"шестерня-рейка\", з гiдропiдсилювачем або без нього тип: | 35) Гальмiвнi системи: | - pобоча: |гiдравлiчна, двоконтуpнa, з дiагональним розподiлом на контури, |з вакуумним пiдсилювачем, з АБС (категорiя 1) або без неї; |гальма переднiх колiс - дисковi, заднiх - барабаннi - запасна: |кожен з контуpiв pобочої гaльмiвної системи - стоянкова: |механiчна, з ручним (тросовим) приводом на гальмiвнi механiзми |заднiх колiс 36) Шини: розмiрнiсть |185/65 R15, 195/55 R15, 205/55R16\\"]
[32,"UA 1.009.0105932-15","ВГ528118",5,"ГЄ123776","Правила ЄЕК ООН |CNRV, Францiя |E2 10R-04 11141 Ext 11 вiд 24.10.2014 № 10-02 |UTAC, Францiя |пpотокол випpобувaнь 14/07395 вiд 20.10.2014 Правила ЄЕК ООН |CNRV, Францiя |E2 13HR-00 12286 вiд 30.10.2012 № 13-09 |UTAC, Францiя |пpотокол випpобувaнь 12/07997 вiд 25.10.2012 | |E2 13HRESC0012238 Ext 02 вiд 11.05.2015 | |пpотокол випpобувaнь 15/04056 вiд 06.05.2015 |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП |пpотокол випpобувaнь |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат |1.01-0768-13 вiд 15.11.2013 |акредитацiї 2Н1127 вiд | |11.12.2012), Україна | Правила ЄЕК ООН |CNRV, Францiя |e2*76/115*2005/41*12225*05 № 14-03 |UTAC, Францiя |Е2 14R-07 12225 Ext 05 вiд 07.02.2014 | |пpотокол випpобувaнь 14/00904 вiд 06.02.2014 Правила ЄЕК ООН |Ministerul Transporturilor, |Е19 16R-06 12001 Ext 02 вiд 19.07.2013 № 16-04 |Румунiя |пpотокол випpобувaнь: 354/13 вiд 16.07.2013 |Registrul Auto Roman, Румунiя | Правила ЄЕК ООН |CNRV, Францiя |E2 24R 03-12149 вiд 16.01.2013 № 24-03 |UTAC, Францiя |пpотокол випpобувaнь 13/00766 вiд 14.01.2013 Правила ЄЕК ООН |Ministerul Transporturilor, |E19 26R 03 12001 Ext 07 вiд 24.04.2014 № 26-02 |Румунiя |пpотокол випpобувaнь: 267/14 вiд 18.04.2014 |Registrul Auto Roman, Румунiя | Правила ЄЕК ООН |Ministerul Transporturilor, |E19 43R 00 11001 Ext 09 вiд 02.07.2015 № 43-00 |Румунiя |пpотокол випpобувaнь: 557/15 вiд 29.06.2015 |Registrul Auto Roman, Румунiя |пpотоколи випpобувaнь |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП |1.01-0373-15 вiд 01.12.2015 |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат |1.01-0374-15 вiд 01.12.2015 |акредитацiї 2Н1127 вiд | |11.12.2012), Україна | Правила ЄЕК ООН |Ministerul Transporturilor, |E19 48R 04 12001 Ext 05 вiд 17.04.2015 № 48-02 |Румунiя |пpотокол випpобувaнь: 313/15 вiд 15.04.2015 |Registrul Auto Roman, Румунiя |пpотокол випpобувaнь |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП |1.01-0518-14 вiд 24.12.2014 |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат | |акредитацiї 2Н1127 вiд | |11.12.2012), Україна | Правила ЄЕК ООН |CNRV, Францiя |e2*70/157*2007/34*12140*04 № 51-02 |UTAC, Францiя |E2 51R-02 12140 Ext 04 вiд 20.07.2015 | |пpотоколи випpобувaнь 15/05893-94 вiд | |15.07.2015 | |e2*70/157*2007/34*12131*02 | |E2 51R-02 12131 Ext 02 вiд 07.05.2013 | |пpотоколи випpобувaнь 13/04527-13/04529 вiд | |02.05.2013 | |e2*70/157*2007/34*12196*01 | |E2 51R-02 12196 Ext 01 вiд 04.02.2013 | |пpотокол випpобувaнь 13/01704 вiд 28.01.2013 | |e2*70/157*2007/34*12151*05 | |E2 51R-02 12151 Ext 05 вiд 05.10.2015 | |пpотоколи випpобувaнь 15/07800-04, 15/07951 | |вiд 30.09.2015\\"]
[33,"UA 1.009.0105932-15","ВГ528118",6,"ГЄ123777","Правила ЄЕК ООН |Ministerul Transporturilor, |E19 67R 01 12002 Ext. 03 вiд 14.11.2014 № 67-01 |Румунiя |пpотокол випpобувaнь 955/14 вiд 11.11.2014 |Registrul Auto Roman, Румунiя | Правила ЄЕК ООН |CNRV, Францiя |E2 83RII-05 12124 вiд 19.09.2012 № 83-05 (В) |UTAC, Францiя |пpотокол випpобувaнь 12/06675 вiд 12.09.2012 \"ЄВРО-4\", | |E2 83RII-05 12155 вiд 29.10.2012 Регламенти ЄС № | |пpотокол випpобувaнь 12/07900 вiд 26.10.2012 715/2007 та | |E2 83RII-05 12084 вiд 02.08.2012 692/2008 \"ЄВРО-5\"| |пpотокол випpобувaнь 12/05588 вiд 19.07.2012 | |E2 83RII-05 12099 вiд 07.08.2012 | |пpотокол випpобувaнь 12/06006 вiд 06.08.2012 | |E2 83RII-05 12165 Ext 03 вiд 09.07.2014 | |пpотоколи випpобувaнь 14/05198- 14/05199 вiд | |03.07.2014 | |е2*715/2007*136/2014J*12108*04 вiд 19.05.2014 | |пpотоколи випpобувaнь 14/03870-72 вiд | |14.05.2014 | |е2*715/2007*566/2011J*12096*01 вiд 21.09.2012 | |пpотоколи випpобувaнь 12/06913-14 вiд | |19.09.2012\\"]
[34,"UA 1.009.0105936-15","ВГ528119",1,"ГЄ123761","1) Марка (виробник) ДТЗ: |RENAULT 2) Комерцiйна назва ДТЗ: |Koleos 3) Позначення типу ДТЗ: |Y 4) Позначення варiанту/версiї: |VY710T |VY7L0M 5) Iдентифiкацiйний номер (VIN): |VF1VY710T???????? |VF1VY7L0M???????? 6) Кaтегоpiя ДТЗ: |М1 7) Колiсна фоpмула / ведучi |2 x 4 / переднi |4 x 4 / всi, постiйно колеса: | |пiдключений переднiй мiст 8) Схема компонування ДТЗ: |pозтaшувaння двигунa - пеpеднє, поперечне 9) Тип кузова / кiлькiсть двеpей:|AC, унiверсал / 5 10) Кiлькiсть мiсць |2 / 3 спереду/ззaду: | 11) Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |4520 - шиpина: |1855 - висота: |1690...1705 12) Колiсна база, мм: |2690 13) Колiя пеpеднiх/заднiх колiс, |1545 / 1550 мм: | 14) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1669...1703 |1784...1907 15) Повна маса ДТЗ, кг: |2100 |2300 16) Максимальне навантаження, кг | | - на пеpедню вiсь: |1200 |1235 - на задню вiсь: |1180 |1170 17) Допустимa повна мaсa пpичепa,| кг: | - пpичiп без гaльм: |750 - пpичiп з гaльмaми: |1350\\"]
[35,"UA 1.009.0105936-15","ВГ528119",2,"ГЄ123762","|VY710T |VY7L0M 18) Двигун: |чотиритактний, бензиновий, |чотиритактний дизель |атмосферний, |з турбонагнiтачем та промiжним |з iскровим запалюванням |охолодженнм повiтря | |(iнтеркулером) 19) марка: |Renault 20) модель, тип: |M4RK7 |M9R28 - рiвень екологiчних норм: |\"ЄВРО-5\" 21) кiлькiсть та розташування |4, pядне, вертикальне цилiндpiв: | 22) pобочий об'єм, см.куб.: |1997 |1995 23) ступiнь стиснення: |10,2 0,2 |15,6 1,1 24) максимальна потужнiсть, |103 при 6000 |127 при 3750 кВт при хв-1: | | 25) максимальний крутний момент, |193 при 4800 |360 при 2000 Н м при хв-1: | | 26) паливо: |неетильовaний бензин |дизельне 27) система живлення: |багатопунктове впорскування |безпосереднє впорскування |палива з електронним керуванням|палива |MPI |пiд тиском у цилiндр з | |електронним керуванням Common | |Rail 28) система впорскування, марка, |Hitachi |Bosch тип: | | 29) паливний насос високого |--- |Renault, 8200 690 744 тиску, | | марка, тип: | | 30) форсунки, марка, тип: |Hitachi, 8201 025 241 |Renault, 8200 828 929 31) повiтряний фiльтр, марка, |Nissan, JG000, сухого типу |Nissan, JG700, сухого типу тип: | | 32) турбокомпресор, марка, тип: |--- |Renault, 8200 638 766 33) система запалювання: |електронна, безконтактна |--- - котушки зaпaлювaння, мapкa, |HANSHIN, AIC-5408S |--- тип: | | - свiчки запалювання, мapкa, тип:|NGK, PLZKAR6A-11 |---\\"]
[36,"UA 1.009.0105936-15","ВГ528119",3,"ГЄ123763","|VY710T |VY7L0M 34) система випуску та |два глушники, система |один глушник, система нейтралiзацiї |нейтралiзацiї вiдпрацьованих |нейтралiзацiї вiдпрацьованих вiдпрацьованих газiв: |газiв |газiв з додатковим фiльтром | |часток - основний глушник, мapкa, тип: |Calsonic Kansei, 20100 8443R |Calsonic Kansei, 20100 JY03A - додатковий глушник, мapкa, тип:|Calsonic Kansei, 20100 JY22A |-- - нейтралiзатори, мapкa, тип: |Sango, JY4*** |Nissan, 3UC або JGA або |та Calsonic Kansei, 3ET** |Renault, 8201 370 323 | |та Nissan, BB4 або Renault, | |C488 35) Тpансмiсiя: |гiдромеханiчна | |з електромеханiчною муфтою 36) зчеплення, маpка, тип: |гiдротрансформатор замiсть зчеплення 37) коpобка пеpедач, маpка, тип: | | |автоматична, |aвтоматична |з використанням безступеневого | |варiатора (CVT) | - число передач: |--- |6 - пеpедавальнi числа: | | I - |max 2,349 |4,199 II - |min 0,394 |2,405 III - | |1,583 IV - | |1,161 V - | |0,855 VI - | |0,685 з.х. - |0,745 |3,457 38) головна пеpедача, маpка, тип:|цилiндрична, косозуба |цилiндрична, косозуба та | |конiчна - передавальне число: |6,466 |3,571 для передач I-VI | |2,466 для передачi з.х. -додатковий редуктор: | |0,617 / 0,656\\"]
[37,"UA 1.009.0105936-15","ВГ528119",4,"ГЄ123764","39) Пiдвiска: | - пеpедня: |незалежна, типу McPherson, з витими пружинами, телескопiчними |гiдравлiчними амортизаторами, зi стабiлiзатором поперечної |стiйкостi |або без нього - задня: |незалежна, багатоважiльна, з витими пружинами, з телескопiчними |гiдравлiчними амортизаторами, зi стабiлiзатором поперечної |стiйкостi |або без нього 40) Pульове упpaвлiння, маpка, |pульовий мехaнiзм типу \"шестеpня-pейкa\", рульовий привiд з тип: |електропiдсилювачем 41) Гальмiвнi системи: | - pобоча: |гiдpaвлiчнa, двоконтуpнa, з дiaгонaльним pозподiленням контуpiв, |з АБС (категорiя 1), гaльмiвнi мехaнiзми переднiх та заднiх |колiс - дисковi вентильованi - запасна: |кожен з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: |з ручним механiчним або електромеханiчним приводом на гальмiвнi |механiзми заднiх колiс 42) Шини: розмiрнiсть |225/60 R17, 225/55 R18\\"]
[38,"UA 1.009.0105936-15","ВГ528119",5,"ГЄ123765","Правила |VCA, Великобританiя |E11 10R-03 4299 Ext 13 вiд 04.11.2013 ЄЕК ООН № | |пpотокол випpобувaнь KSP283592 (4299 Ext 13) 10-02 | |вiд 16.09.2013 Правила |VCA, Великобританiя |E11 13НRESC-00 0184 Ext 13 вiд 26.08.2014 ЄЕК ООН № |Ministere des Transports, Люксембург |E13*13HR00*13HR00*5952*00 вiд 20.12.2007 13-09 |TUV Rheinland Luxemburg GmbH, |пpотоколи випpобувaнь 82-R13H74721/07 вiд |Люксембург |14.07.2007 | |KSN260673 (0184 Ext 8) вiд 19.09.2012 | |KSP284116, KSQ309492 |ЛВД ДТЗ, ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\" (атестат |пpотоколи випpобувaнь |акредитацiї 2Н132 вiд 11.12.2009), Україна |1.01-0380-12 вiд 11.06.2012 |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат |1.01-0334-14 вiд 30.07.2014 |акредитацiї 2Н1127 вiд 11.12.2012), Україна | Правила |VCA, Великобританiя |E11 14R-07 0586 Ext 2 вiд 29.10.2012 ЄЕК ООН №14-03 | |пpотокол випpобувaнь KSN2261334 (0586 Ext 2) вiд 19.09.2012 Правила |VCA, Великобританiя |E11 16R-06 5997 Ext 5 вiд 02.10.2013 ЄЕК ООН №16-04| |пpотокол випpобувaнь KSP283431 (5997 Ext 5) вiд 13.09.2013 Правила |VCA, Великобританiя |E11 24R-03 2513 Ext 2 вiд 15.10.2012 ЄЕК ООН № | |пpотокол випpобувaнь KSN260495 24-03 | |e11*715/2007*630/2012J*5421*05 вiд 05.04.2013 | |пpотокол випpобувaнь KSN261268 (5421 Ext 3 Corr) вiд 14.09.2012 Правила |VCA, Великобританiя |E11 26R-03 5221 Ext 8 вiд 22.12.2014 ЄЕК ООН №26-02| |пpотокол випpобувaнь KSQ315739 (5221 Ext 8) вiд 19.12.2014 Правила |VCA, Великобританiя |E11 43R-005194 Ext 5 вiд 28.03.2014 ЄЕК ООН №43-00 | |пpотоколи випpобувaнь KSP297455 (5194 Ext 5) вiд 27.03.2014 |ЛВД ДТЗ, ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\" (атестат акредитацiї 2Н132 |пpотоколи |вiд 11.12.2009), Україна |випpобувaнь |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат акредитацiї |1.01-0320-11 вiд |2Н1127 вiд 11.12.2012), Україна |30.05.2011 | |1.01-0376-15 вiд 01.12.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 48R-032214 Ext 9 вiд 23.08.2014 № 48-02 | |пpотокол випpобувaнь KSQ307399 (2214 Ext 9) вiд 05.09.2014 |ЛВД ДТЗ, ДП \"Державт|пpотоколи випpобувaнь |отрансНДIпроект\" (ат|1.01-0319-11 вiд 30.05.2011 |естат акредитацiї 2Н|1.01-0425-13 вiд 29.07.2013 |132 вiд 11.12.2009), Україна|1.01-0069-15 вiд 23.03.2015 |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат | |акредитацiї 2Н1127 вiд 11.12.2012), Україна | Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |E11 48R-032214 Ext 9 вiд 23.08.2014 № 48-02 | |пpотокол випpобувaнь KSQ307399 (2214 Ext 9) вiд 05.09.2014 |ЛВД ДТЗ, ДП \"Державт|пpотоколи випpобувaнь |отрансНДIпроект\" (ат|1.01-0319-11 вiд 30.05.2011 |естат акредитацiї 2Н|1.01-0425-13 вiд 29.07.2013 |132 вiд 11.12.2009), Україна|1.01-0069-15 вiд 23.03.2015 |ЛВД ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат | | акредитацiї 2Н1127 вiд 11.12.2012), Україна| Правила ЄЕК ООН № |VCA, Великобританiя |E11 51R-027686 Ext 1 вiд 19.08.2014 51-02 | |пpотокол випpобувaнь KSP273694 (7686) вiд 19.08.2014 | |E11 51R-024002 Ext 2 вiд 30.01.2013 | |пpотокол випpобувaнь KSN268435 Правила ЄЕК ООН |VCA, Великобританiя |Е11 83R-068143-J вiд 23.08.2014 №83-06 \"ЄВРО-5\", | |пpотокол випpобувaнь KSQ307072 (8143) вiд 21.08.2014 Регламенти ЄС № | |e11*715/2007*630/2012J*5421*05 вiд 05.04.2013 715/2007 та 692/2008 | |пpотокол випpобувaнь KSN261268 (5421 Ext 3 Corr) вiд \"ЄВРО-5\" | |14.09.2012 | |Е11 83R-063455-J Ext 3 вiд 02.11.2012 | |пpотокол випpобувaнь KSN261268 (5421 Ext 3) вiд 14.09.2012\\"]
[39,"UA 1.032.0105580-15","ВГ587647",1,"ГЄ119389","Характеристики дорожнього транспортного засобу Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): FOTON Модель,версiя, тип ДТЗ: Модифiкацiя: BJ1069 BJ106*, BJ306*, BJ506*, (де * - вiд 1 до 9, в залежностi вiд комплектностi та призначення шасi) BJ1089 BJ108*, BJ308*, BJ508*, (де * - вiд 1 до 9, в залежностi вiд комплектностi та призначення шасi) BJ1129 BJ112*, BJ312*, BJ512*, (де * - вiд 1 до 9, в залежностi вiд комплектностi та призначення шасi) BJ1169 BJ116*, BJ316*, BJ516*, (де * - вiд 1 до 9, в залежностi вiд комплектностi та призначення шасi) Кaтегоpiя ДТЗ: N2 N3 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 4 x 2.2 / задня Схема компонування ДТЗ: кабiна над двигуном; розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова (виконання завантажувального простору): Призначення: шасi Базова комплектацiя (перша цифра \"1\" в маркуваннi моделi ДТЗ) Шасi для самоскида (перша цифра \"3\" в маркуваннi моделi ДТЗ) Шасi спецiального призначення (перша цифра \"5\" в маркуваннi моделi ДТЗ) Кабiна, марка, тип: cуцiльнометалева дводверна, трьохмiсна з одним спальним мiсцем або без нього Габаpитнi pозмipи, не бiльше, мм: - довжина: 5995...10800 - ширина: 1950...2400 - висота: 2300...2800 Колiсна база, мм: 3360...6000 Колiя переднiх / заднiх колiс мм: 1685...1900 / 1600...1800\\"]
[40,"UA 1.032.0105580-15","ВГ587647",2,"ГЄ119390","Маса спорядженого ДТЗ, кг: 3670...5360 Повна технiчно допустима маса ДТЗ, не бiльше кг: 9770...21500 Повна маса ДТЗ, кг: - на пеpедню вiсь: 3200...8500 - на задню вiсь: 6570...13000 у разi перевищення вагових характеристик (вiдповiдно вимог Правил дорожнього руху України) рух по дорогам загального користування вiдбувається за спецiальними правилами Двигун: 1) маpка, модель, тип: Phaser 135Ti Cummins ISF 3.8 Cummins ISDe 185 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 4, рядне 6, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 3980 3760 6700 4) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: 97...136 (2500-2600) 5) паливо: дизельне 6) система живлення: безпосереднє роздiлене впорскування палива 7) система випуску: складається з одного глушника Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, постiйно замкнуте, однодискове, з дiафрагмовою пружиною 2) коpобка пеpедач, маpка, тип: механiчна з ручним керуванням синхронiзована, 651В, 653, DC6J70, DC6J80, DC6J85Т, 6Т120 3) головна пеpедача, маpка, тип, передаточне число: гiпоїдна\\"]
[41,"UA 1.032.0105580-15","ВГ587647",3,"ГЄ119391","Пiдвiска колiс: передня: залежна, ресорна, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами задня: залежна, ресорна, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт-гайка на циркулюючих кульках\", рульовий механiзм з гiдро-пiдсилювачем, Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з розподiленням на контури по осям, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС 4S/4M/WABCO (Shanghai) Co. Ltd - запасна: непошкоджений контур робочої гальмiвної системи або стоянкова тормозна система - стоянкова: робочi гальмiвнi механiзми задньої осi, що приводяться у дiю пружинними енергоакумуляторами моторне гальмо-уповiльнювач - допомiжна: Шини: пневматичнi радiальнi 7,00...10,00R - 16...20 Iндекс навантаження 120/116...144/142 Швидкiсна категорiя G\\"]
[42,"UA 1.032.0105580-15","ВГ587647",4,"ГЄ119392","Креслення\\"]
[43,"UA 1.032.0105580-15","ВГ587647",5,"ГЄ119393","Правила ЄЕК ООН № 10-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электро-магнитной совместимости\" (Правила ЄЕК ООН № 10-03) \"TUV Rheinland Group GmbH\", Technologiezentrum Verkehrssicherheit Tupprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile, Am Grauen Stein, D-51105, Koln, Нiмеччина (ат. акредитацiї RDW-99050014-05). ВЛ механiчних транспортних засобiв та причепiв, їх составних частин та предметiв обладнання ТОВ \"Експеримент\", Росiя. (РОСС RU.0001.21MT53) Протокол випробувань № 88-72/245-R10-316/12 вiд 28.12.2012р. Протокол випробувань № 641Э165/1-11/1129/2009 вiд 25.11.2009р. Правила ЄЕК ООН № 13-09 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения\" (Правила ЄЕК ООН № 13-10) RDW Certification and Supervision Centre, Europaweg 205, Postbox 777, 2700 AT Zoetermeer, Нiдерланди. Науково-дослiдний центр по випробуванню та доводцi автомототехнiки (НИЦИАМТ), Росiя (POCC RU.0001.21MT02) Схвалення типу № е4*71/320*2002/78*2302*01 вiд 05.12.2012р. E4-13R-101663 вiд 05.12.2012. Протокол № 958/S1/13-10/R865-09 вiд 01.12.2009р. Правила ЄЕК ООН № 14-03 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении креплений ремней безопасности\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 02.1465-2015 вiд 16.12.2015\\"]
[44,"UA 1.032.0105580-15","ВГ587647",6,"ГЄ119394","Правила ЄЕК ООН № 16-04 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Ремней безопасности, удерживающих систем, детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX, предназначенных для лиц, находящихся в механических транспортных средствах; II. Транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности, удерживающими системами, детскими удерживающими системами и детскими удерживающими системами ISOFIX\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 02.1465-2015 вiд 16.12.2015 Правила ЄЕК ООН № 24-03 \"Единообразные предписания, касающиеся: I.официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ II.официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции III.официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ IV.измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия\" \"VCA Headquarters\", The Eastgate Office Centre, Eastgate Road, Bristol, BS5 6XX, Великобританiя. Схвалення типу Е11 24R-03 2259 № SCJ201883 вiд 06.06.2009р. Правила ЄЕК ООН № 43-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве\" RDW Certification and Supervision Centre, Europaweg 205, Postbox 777, 2700 AT Zoetermeer, Нiдерланди. Схвалення типу № E4*92/22*2001/92*0292*00 вiд 05.12.2012р. E4-43R-000731 вiд 05.12.2012. E4-43R-000204 вiд 20.03.2009. Правила ЄЕК ООН № 48-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации\" (Правила ЄЕК ООН № 48-03) RDW Certification and Supervision Centre, Europaweg 205, Postbox 777, 2700 AT Zoetermeer, Нiдерланди. Схвалення типу № E4*92/22*2001/ 92*0292*00 вiд 05.12.2012р. E4-48R-030362 вiд 01.08.2012. Правила ЄЕК ООН № 49-04В1 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе (снг), и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на снг, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ\", Євро-4 RDW Certification and Supervision Centre, Europaweg 205, Postbox 777, 2700 AT Zoetermeer, Нiдерланди. \"TUV Rheinland Group GmbH\", Technologie zentrum Verkehrssicherheit Tupprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile, Am Grauen Stein, D-51105, Koln, Нiмеччина (ат. акредитацiї RDW-99050014-05). National Automobile Quality Supervision Test Center, Proving Ground, Vehicle Industry Development Zone, Xiangfan, Hubei, Китай Схвалення типу № E4-49R-040079 вiд 14.12.2010. Протокол випробувань № 88-R49-422/11 вiд 16.11.2010. Протокол № 12-WT-FD-00130 вiд 29.02.2012\\"]
[45,"UA 1.032.0105580-15","ВГ587647",7,"ГЄ119405","Правила ЄЕК ООН № 51-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом\" National Automobile Quality Supervision Test Center, Proving Ground, Vehicle Industry Development Zone, Xiangfan, Hubei, Китай ВЛ механiчних транспортних засобiв та причепiв, їх составних частин та предметiв обладнання ТОВ \"Експеримент\", Росiя. (РОСС RU.0001.21MT53) Протокол випробувань № H3-2200/EF1/ES3-70/157-R51-00 вiд 28.09.2012р. Протокол випробувань № 643Э165/3-11/1129/2009 вiд 25.11.2009р. Правила ЄЕК ООН № 73-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов в отношении их боковой защиты Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протокол випробувань 02.1466-2015 вiд 16.12.2015 Правила ЄЕК ООН 89-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости. II. Транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа. III. Устройств ограничения скорости (УОС)\" Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\", 03113, м.Київ, пр-т Перемоги, 57 (атестат № 2Н1127 вiд 11.12.2012р.) Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 1.01-0254-14 вiд 29.05.2014 протокол випробувань 04.924-2015 вiд 03.07.2015 Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 04.933-2015 вiд 16.12.2015 ГОСТ 27435-87 \"Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений\" ВЦ ОС ДП \"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГIЯ\", 69057, м. Запорiжжя, вул. Антенна, 10 (атестат акредитацiї № 2Н661 вiд 15.01.2013р.) Протокол випробувань № 18.0088-2013 вiд 20.12.2013\\"]
[46,"UA 1.032.0105582-15","ВГ587648",1,"ГЄ119396","Характеристики дорожнього транспортного засобу Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): FOTON Модель,версiя, тип ДТЗ: BJ1251 (1252, 1253, 1257, 1258, 1259) BJ3251 (3252, 3253, 3257, 3258, 3259) BJ5251 (5252, 5253, 5257, 5258, 5259) Кaтегоpiя ДТЗ: N3 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 6 x 4 / середня i задня Схема компонування ДТЗ: кабiна над двигуном; розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова (виконання завантажувального простору): Призначення: шасi Для цiлей логiстики (бортовi, фургони). Рама стандартна Для будiвельно-дорожнiх ДТЗ (самоскид, автокран). Посилена рама i посиленi ресори Для спецiальних ДТЗ (автобетонозмiшувач, автобетононасос) Суперпосилена рама, спецiальнi ресори Кабiна, марка, тип: cуцiльнометалева дводверна, трьохмiсна з одним або двома спальним мiсцем Габаpитнi pозмipи, мм: - довжина: 6900...11200 - ширина, не бiльше: 2420...2495 - висота: 2760...2960 Колiсна база, мм: 3200...5300+1350 Колiя переднiх / заднiх колiс мм: 1900...2005 / 1800...1850 Маса спорядженого ДТЗ, (її розподiл її по осях пер/задн.), кг: 7100...10500 (2800/4300...4100/6400) Повна технiчно допустима маса ДТЗ, кг: 33000 35000 38000\\"]
[47,"UA 1.032.0105582-15","ВГ587648",2,"ГЄ119397","Повна маса ДТЗ, кг: - на пеpедню вiсь: 8500 9000 10000 - на задню вiсь: 24500 26000 28000 Двигун: 1) маpка, модель, тип: WP10.310 WP10.336 WP10.340 WP10.375 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 6, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 9726 4) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: 227/2200 247/2200 251/2200 276/2200 5) паливо: дизельне 6) система живлення: безпосереднє роздiлене впорскування палива 7) система випуску: складається з одного глушника Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, постiйно замкнуте, однодискове, з дiафрагмовою пружиною 2) коpобка пеpедач, маpка, тип: механiчна з ручним керуванням синхронiзована, 9 або 12 ступенева 3) головна пеpедача, маpка, тип, передаточне число: гiпоїдна Пiдвiска колiс: залежна, ресорна, середня i задня об'єднанi в возик, з балансирною ресорною пiдвiскою та реактивними тягами та гiдравлiчними амортизаторами на всiх осях Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт-гайка на циркулюючих кульках\", рульовий механiзм з гiдро-пiдсилювачем,\\"]
[48,"UA 1.032.0105582-15","ВГ587648",3,"ГЄ119398","Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з розподiленням на контури по осям, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС (WABCO, 4S/4M) - запасна: непошкоджений контур робочої гальмiвної системи або стоянкова тормозна система - стоянкова: робочi гальмiвнi механiзми задньої осi, що приводяться у дiю пружинними енергоакумуляторами моторне гальмо-уповiльнювач - допомiжна: Шини: пневматичнi радiальнi 12R20 (12-20), 11R20 Iндекс навантаження 154/151 Швидкiсна категорiя G\\"]
[49,"UA 1.032.0105582-15","ВГ587648",4,"ГЄ119399","Креслення\\"]
[50,"UA 1.032.0105582-15","ВГ587648",5,"ГЄ119400","Правила ЄЕК ООН № 10-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электро-магнитной совместимости\" (Правила ЄЕК ООН № 10-03) \"TUV Rheinland Group GmbH\", Technologiezentrum Verkehrssicherheit Tupprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile, Am Grauen Stein, D-51105, Koln, Нiмеччина (ат. акредитацiї RDW-99050014-05). Протокол випробувань № 88-72/245-R10-093/11 вiд 09.10.2010р. Правила ЄЕК ООН № 13-09 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения\" (Правила ЄЕК ООН № 13-10) \"TUV Rheinland Group GmbH\", Technologiezentrum Verkehrssicherheit Tupprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile, Am Grauen Stein, D-51105, Koln, Нiмеччина (ат. акредитацiї RDW-99050014-05). Протокол випробувань № 88-71/320-R13-080/11 вiд 06.05.2011р. Правила ЄЕК ООН № 14-03 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении креплений ремней безопасности\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 02.1467-2015 вiд 17.12.2015 Правила ЄЕК ООН № 16-04 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Ремней безопасности, удерживающих систем, детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX, предназначенных для лиц, находящихся в механических транспортных средствах; II. Транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности, удерживающими системами, детскими удерживающими системами и детскими удерживающими системами ISOFIX\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 02.1467-2015 вiд 17.12.2015\\"]
[51,"UA 1.032.0105582-15","ВГ587648",6,"ГЄ119401","Правила ЄЕК ООН № 24-03 \"Единообразные предписания, касающиеся: I.официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ II.официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции III.официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ IV.измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия\" \"VCA Headquarters\", The Eastgate Office Centre, Eastgate Road, Bristol, BS5 6XX, Великобританiя. Схвалення типу Е11 24R-03 2259 № SCJ201883 вiд 06.06.2009р. Правила ЄЕК ООН № 43-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве\" \"TUV Rheinland Group GmbH\", Technologiezentrum Verkehrssicherheit Tupprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile, Am Grauen Stein, D-51105, Koln, Нiмеччина (ат. акредитацiї RDW-99050014-05). Протокол випробувань № 88-92/22-R43-090/11 вiд 20.01.2011р. Правила ЄЕК ООН № 48-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации\" (Правила ЄЕК ООН № 48-03) \"TUV Rheinland Group GmbH\", Technologiezentrum Verkehrssicherheit Tupprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile, Am Grauen Stein, D-51105, Koln, Нiмеччина (ат. акредитацiї RDW-99050014-05). Протокол випробувань № 88-76/756-R48-100/11 вiд 05.08.2010р. Правила ЄЕК ООН № 49-04В1 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе (снг), и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на снг, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ\", Євро-4 \"VCA Headquarters\", The Eastgate Office Centre, Eastgate Road, Bristol, BS5 6XX, Великобританiя. Схвалення типу Е11 49RII-04 2155 № CSL223801 вiд 13.10.2010р.\\"]
[52,"UA 1.032.0105582-15","ВГ587648",7,"ГЄ119402","Правила ЄЕК ООН № 51-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом\" \"TUV Rheinland Group GmbH\", Technologiezentrum Verkehrssicherheit Tupprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile, Am Grauen Stein, D-51105, Koln, Нiмеччина (ат. акредитацiї RDW-99050014-05). Протокол випробувань № 88-70/157-R51-077/11 вiд 09.05.2011р. Правила ЄЕК ООН № 73-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов в отношении их боковой защиты Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протокол випробувань 02.1468-2015 вiд 17.12.2015 Правила ЄЕК ООН 89-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости. II. Транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа. III. Устройств ограничения скорости (УОС)\" Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\", 03113, м.Київ, пр-т Перемоги, 57 (атестат № 2Н1127 вiд 11.12.2012р.) Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 1.01-0254-14 вiд 29.05.2014 протокол випробувань 04.924-2015 вiд 03.07.2015 Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", 69600, м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 (атестат № 2Т828 вiд 04.11.2012р.) протокол випробувань 04.934-2015 вiд 17.12.2015 ГОСТ 27435-87 \"Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений\" ВЦ ОС ДП \"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГIЯ\", 69057, м. Запорiжжя, вул. Антенна, 10 (ат.акр. № 2Н661 вiд 15.01.2013р. Протокол випробувань № 18.0084-2013 вiд 29.11.2013\\"]
[53,"UA 1.032.0105669-15","ВГ587649",1,"ГЄ119403","№ Код ТН ЗЕД Назва групи 1. 8707 Кабiни для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705 2. 8408 20 Дизелi 3. 7007 11, 7007 21 Скло безпечне для дорожнiх транспортних засобiв 4. 8409 91, 8409 99, 8483 10 Деталi цилiндро-поршневої групи i газороз-подiльчого механiзму (поршнi, кiльця поршневi, гiльзи цилiндрiв, розподiльчi вали, клапани) 5. 4011 20 Шини пневматичнi 6. 8413 30, 8409 99 Паливнi насоси високого тиску, форсунки 7. 8421 31 Повiтряочисники 8. 8512 10, 8512 20, 8512 90, 8539 10, 8539 21, 8539 29 Прилади зовнiшнi свiтловi, лампи розжарювання до них 9. 4016 93, 4016 99, 8708 80, 8708 94, 8708 99 Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульовi важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) 10. 7320 10 Ресори пiдвiски 11. 8706 00 Рами з установленими двигунами для автомобiлiв товарних позицiй 8702 - 8705 12. 8708 10 Бампери та їх частини 13. 8708 21 Ременi безпеки 14. 8708 30 Гальма i гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини 15. 8708 40 Коробки передач та їх частини 16. 8708 50 Мости ведучi з диференцiалом у складаннi, з iншими складовими частинами трансмiсiї або без них та мости неведучi; їх частини 17. 8708 70 Колеса ходовi, їх частини та приладдя Кiлькiсть - 17 (Сiмнадцять) найменувань. Загальна кiлькiсть - 21 (Двадцять одно) найменування.\\"]
[54,"UA 1.032.0105669-15","ВГ587649",2,"ГЄ119404","№ Код ТН ЗЕД Назва групи 18. 8708 80 Системи пiдвiски та їх частини (включаючи амортизатори) 19. 8708 91 Радiатори та їх частини 20. 8708 92 Глушники та вихлопнi труби; їх частини 21. 8708 93 Зчеплення у складеннi та їх частини 22. 8708 94 Рульовi колеса, рульовi колонки та картери рульових механiзмiв; їх частини 23. 8708 95 Пневмоподушки безпеки iз системою надування та їх частини 24. 8507 10 Акумулятори стартернi до автомобiлiв 25. 8511 50, 8536 10 Реле, вимикачi, перемикачi, запобiжники плавкi 26. 8421 39 Системи випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники 27. 8421 39 Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв (каталiтичнi нейтралiзатори вiдпрацьованих газiв) 28. 4009 20, 4009 40, 8708 30, 6813 81 Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, накладки, диски, барабани, цилiндри, шланги, камери, крани, клапани, головки з'єднувальнi, штуцери контрольнi) 29. 9401 20 Сидiння, що використовуються в моторних транспортних засобах 30. 8512 30 Звуковi сигнальнi прилади 31. 7009 10 Дзеркала заднього виду Кiлькiсть - 14 (Чотирнадцять) найменувань. Загальна кiлькiсть - 31 (Тридцять одне) найменування.\\"]
[55,"UA 1.059.0105576-15","ВГ596768",1,"ГЄ130292","Майки, фуфайки, топи та аналогiчнi вироби код ДКПП 14.14.30 (18.23.30); Сорочки нiчнi, комбiнацiї, труси, труси-шорти, панталони короткi та довгi, пiжами код ДКПП 14.14.14 (18.23.14); Блузки, сорочки, батники код ДКПП 14.14.13 (18.23.13) Всього: 3 (три) позицiї\\"]
[56,"UA 1.059.0105590-15","ВГ596769",1,"ГЄ130293","Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, халати, сарафани, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони з нагрудниками та бретелями, бриджi, шорти, капрi код ДКПП 14.13.14 (18.22.14); Костюми спортивнi, код ДКПП 14.19.12 (18.24.12) Всього: 2 (двi) позицiї\\"]
[57,"UA 1.059.0105593-15","ВГ596770",1,"ГЄ130294","Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, джемпери, жилети, штани, комбiнезони з нагрудниками та лямками, бриджi, шорти, капрi, коди ДКПП 14.13.12 (18.23.12); Костюми спортивнi, код ДКПП 14.19.12 (18.24.12) Всього: 2 (двi) позицiї\\"]
[58,"UA 1.059.0105597-15","ВГ596771",1,"ГЄ130295","Майки, фуфайки, тенiски та аналогiчнi вироби, код ДКПП 14.14.30 (18.23.30); Труси, труси-шорти, кальсони код ДКПП 14.14.12 (18.23.12.200); Пiжами та сорочки нiчнi, код ДКПП 14.14.12-30.00 (18.23.12.300); Сорочки, код ДКПП 14.14.11 (18.23.11) Всього: 4 (чотири) позицiї\\"]
[59,"UA 1.066.0105539-15","ВГ598091",1,"ГЄ120968","1. арт. 5-Pr - Засiб для прання бiлизни \"BROSSER\" (канiстра-5л, концентрат) 2. арт. 075-UTL - Засiб для чищення унiтазiв \"BROSSER\" (пляшка-0,75л) 3. арт. 1TR-Van - Засiб для ванних i туалетних кiмнат \"BROSSER\"(пляшка-1л) 4. арт. 07TR-Van - Засiб для ванних i туалетних кiмнат \"BROSSER\"(пляшка-0,70л) 5. арт. 07PP-Pоs - Засiб для миття посуду \"BROSSER\" (пляшка-0,70л, концентрат) 6. арт. 1PP-Pоs - Засiб для миття посуду \"BROSSER\" (пляшка-1л, концентрат) 7. арт. 5-Pоs - Засiб для миття посуду \"BROSSER\" (канiстра-5л, концентрат) 8. арт. 5-Pmm - Засiб для миття посуду в посудомийних машинах \"BROSSER\"(канiстра-5л, концентрат) 9. арт. 5Л-Obp - Засiб для ополiскування посуду в посудомийних машинах \"BROSSER\"(канiстра-5л, концентрат) 10. арт. 1TR-5in1 - Засiб для миття кухонного обладнання 5 в 1 \"BROSSER\"(пляшка-1л) 11. арт. 07TR-5in1 - Засiб для миття кухонного обладнання 5 в 1 \"BROSSER\"(пляшка-0,70л) 12. арт. 1TR-Grl - Засiб для миття кухонного обладнання ГРИЛЬ \"BROSSER\"(пляшка-1л) 13. арт. 07TR-Grl - Засiб для миття кухонного обладнання ГРИЛЬ \"BROSSER\"(пляшка-0,7л) 14. арт. 1TR-Gsd - Засiб для чищення газових плит, склокерамiчних поверхонь та духовок \"BROSSER\" (пляшка-1л) 15. арт. 07TR-Gsd - Засiб для чищення газових плит, склокерамiчних поверхонь та духовок \"BROSSER\" (пляшка-0,70л) 16. арт. 1TR-Mkr - Засiб для чищення мiкрохвильових печей \"BROSSER\" (пляшка-1л) 17. арт. 07TR-Mkr - Засiб для чищення мiкрохвильових печей \"BROSSER\" (пляшка-0,70л) 18. арт. 1TR-Hol - Засiб для чищення холодильникiв \"BROSSER\" (пляшка-1л) 19. арт. 07TR-Hol - Засiб для чищення холодильникiв \"BROSSER\" (пляшка-0,70л) 20. арт. 1TR-Nrj - Засiб для чищення нержавiючих поверхонь \"BROSSER\" (пляшка-1л) 21. арт. 07TR-Nrj - Засiб для чищення нержавiючих поверхонь \"BROSSER\" (пляшка-0,70л) 22. арт. 1TR-KL - Засiб для чищення килимових покриттiв та м`яких меблiв \"BROSSER\"(пляшка-1л) 23. арт. 07TR-KL - Засiб для чищення килимових покриттiв та м`яких меблiв \"BROSSER\"(пляшка-0,70л) 24. арт. 10-KL - Засiб для чищення килимових покриттiв та м`яких меблiв \"BROSSER\"(канiстра-10л, концентрат) 25. арт. 5-Pol - Засiб для миття пiдлоги \"BROSSER\"(канiстра-5л, концентрат) 26. арт. St-Sur-600* - Засiб для миття твердих водостiйких поверхонь \"BROSSER\"(канiстра-10л, концентрат) 27. арт. 1TR-Skl - Засiб для миття скла та дзеркал \"BROSSER\"(пляшка-1л) 28. арт. 07TR-Skl - Засiб для миття скла та дзеркал \"BROSSER\"(пляшка-0,70л) 29. арт. 10-Skl - Засiб для миття скла та дзеркал \"BROSSER\"(канiстра-10л, концентрат) 30. арт. 10-Skl-Avt - Засiб для миття скляних поверхонь \"BROSSER\"(канiстра-10л, концентрат) 31. арт. 10-Bud - Засiб для чищення пiсля будiвельних робiт \"BROSSER\"(канiстра-10л, концентрат) 32. арт. 1TR-Meb - Засiб для догляду за меблями та елементами iнтер`єру \"BROSSER\" (пляшка-1л) 33. арт. 07TR-Meb - Засiб для догляду за меблями та елементами iнтер`єру \"BROSSER\" (пляшка-0,70л) 34. арт. 5-KML - Засiб для миття та зволожування рук \"BROSSER\" (канiстра-5л) 35. арт. СЕ-250 - Засiб для догляду за екранами (суперочисник екранiв) \"BROSSER\" (пляшка - 0,25 л) 36. арт. СП-250 - Засiб для догляду за поверхнями з пластику (суперочисник пластику) \"BROSSER\"(пляшка - 0,25 л) 37. арт. 10-Pls - Засiб для чищення пластикових деталей салону автомобiля \"BROSSER\" (канiстра-10л) 38. арт. 10-Sk - Засiб для миття скла та дзеркал автомобiля \"BROSSER\" (канiстра-10л)\\"]
[60,"UA 1.066.0105539-15","ВГ598091",2,"ГЄ120969","39. арт. 10-AVTO - Активна пiна \"BROSSER\" (канiстра-10л, концентрат) 40. арт. 10-Sha - Автошампунь \"BROSSER\" (канiстра-10л) 41. арт. 10-HL - Холодний вiск \"BROSSER\" (канiстра-10л) 42. арт. 10-Him - Засiб для чищення салону автомобiля \"BROSSER\" (канiстра-10л) 43. арт. 10-DS - Засiб для миття дискiв \"BROSSER\" (канiстра-10л) 44. арт. 10-DV - Очисник двигуна \"BROSSER\" (канiстра-10л) 45. арт. 5-UTL - Засiб для чищення унiтазiв \"BROSSER\" (канiстра-5л) 46. арт. 5-Van - Засiб для ванних i туалетних кiмнат \"BROSSER\" (канiстра-5л) 47. арт. 5-Grl - Засiб для миття кухонного обладнання ГРИЛЬ \"BROSSER\" (канiстра-5л) 48. арт. 5-5in1 - Засiб для миття кухонного обладнання 5 в 1 \"BROSSER\" (канiстра-5л) 49. арт. 5-KL - Засiб для чищення килимових покриттiв та м`яких меблiв \"BROSSER\" (канiстра-5л) 50. арт. 5-Meb - Засiб для догляду за меблями та елементами iнтер`єру \"BROSSER\" (канiстра-5л) 51. арт. 1PP-Pol - Засiб для миття пiдлоги \"BROSSER\" (пляшка-1 л) Загальна кiлькiсть - 51 найменування\\"]
[61,"UA 1.072.0105872-15","ВВ774369",1,"ГЄ043092","Оливи моторнi: \"Агрiнол 5W-40 CG-4/SJ\",ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4, як олива Агрiнол 5W-40 СG-4/SJ протокол випробувань № 04.12/01 вiд 14.12.2015 р.; \"Агрiнол 10W-40 CG-4/SJ\",ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4, як олива Агрiнол 10W-40 CG-4/SJ протокол випробувань № 04.12/02 вiд 14.12.2015 р.; \"Агрiнол 15W-40 CG-4/SJ\",ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4,як олива Агрiнол 15W-40 CG-4/SJ протокол випробувань № 04.12/03 вiд 14.12.2015 р.; \"Агрiнол 15W-40 CG-4/SL\",ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4,як олива Агрiнол 15W-40 CG-4/SL протокол випробувань № 04.12/04 вiд 14.12.2015 р.; \"Агрiнол 15W-40 SF/CC\", ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4,як олива Агрiнол 15W-40 SF/CC протокол випробувань № 04.12/05 вiд 14.12.2015 р.; \"Агрiнол 15W-40 SG/CD\", ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4,як олива Агрiнол 15W-40 SG/CD протокол випробувань № 04.12/06 вiд 14.12.2015 р.; \"Агрiнол 15W-40 CF-4/SG\",ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4,як олива Агрiнол 15W-40 CF/SG протокол випробувань № 04.12/07 вiд 14.12.2015 р.; \"Агрiнол 15W-40 CI-4\",ТУ У 23.2-30802090-085:2009 зi змiнами 1-4,як олива Агрiнол 15W-40 CI-4 протокол випробувань № 04.12/08 вiд 14.12.2015 р.; Всього: 8 (вiсiм) найменувань.\\"]
[62,"UA 1.080.0105750-15","ВГ559946",1,"ГЕ990865","Складовi частини енергетичного обладнання: гiльзи (втулки) цилiндрiв до двигунiв внутрiшнього згоряння електроенергетичних установок (32 типи), а саме: 1. 5D2-13.00.02, |17. 15M.04.104, 2. 7D6-13.00.03, |18. 572-06001 (NVD26A2), 3. D3900.03.102, |19. 2D100.01.001-3, 4. 962.03.102, |20. 0210.04.002-3, 5. 770.03.102, |21. 14D40.36.01-1, 6. 01466-2М, |22. 672-06003(NVD36), 7. 51-01-82, |23. 63-130002-2, 8. 503-07-2, |24. 6D49.36.01-1, 9. 503-07-4, |25. Р421-471 (S275A2L), 10. 303-07-20, |26. 002-Ds-21091 (S275PN), 11. 303-07-22, |27. 23-014-002, 12. 20-01-50, |28. D27.03.01.14, 13. 205 (L160PN), |29. D50M.01.002, 14. 503-02.236А, |30. 832-06001 (NVD48AU), 15. 504-02.236-1A, |31. 832-06003 (NVD48A2U), 16. 01-030002-02, |32. G60-130002-7.\\"]
[63,"UA 1.080.0105812-15","ВГ559938",1,"ГЕ990858","Оливи моторнi торгiвельної марки ЛУКОЙЛ: № |Найменування |Аналог |Вiдповiдає вимогам |Протокол 1 |ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH |М-6з/12Г1 |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 549/1319-1-15 |5W-40 | | | 2 |ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH |М-6з/10В |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 548/1319-1-15 |A5B5 5W-30 | | | 3 |ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH |М-6з/12Г1(м) |ТУ У |№ УПС 551/1319-1-15 |5W-30 | |23.2-31852954-005-2003 | 4 |ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH |М-5з/10Г1 |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 550/1319-1-15 |5W-30 | | | 5 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 527/1319-1-15 |полусинтетическое SAE | | | |10W-40, API CF-4/SG | | | 6 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40,|М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 528/1319-1-15 |API CF-4/SG | | | 7 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 540/1319-1-15 |ПРОФЕССИОНАЛ синтетическое | | | |SAE 10W-40 | | | 8 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 541/1319-1-15 |ПРОФЕССИОНАЛ LS | | | |синтетическое SAE 10W-40 | | | 9 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 542/1319-1-15 |ПРОФЕССИОНАЛ М5 SAE 10W-40 | | | 10 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 523/1319-1-15 |полусинтетическое SAE | | | |10W-40, API CI-4/SL | | |\\"]
[64,"UA 1.080.0105812-15","ВГ559938",2,"ГЕ990859","Оливи моторнi торгiвельної марки ЛУКОЙЛ: № |Найменування |Аналог |Вiдповiдає вимогам|Протокол 11 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40,|М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 524/1319-1-15 |API СI-4/SL | | | 12 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА |М-14Г2 |ГОСТ 12337-84 |№ УПС 536/1319-1-15 |полусинтетическое SAE 5W-40, API | | | |CI-4/SL | | | 13 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 526/1319-1-15 |полусинтетическое SAE 10W-40, API | | | |CH-4/CG-4/SJ | | | 14 |ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40,|М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 525/1319-1-15 |API СН-4/СG-4/SJ | | | 15 |ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10Г2к |М-10Г2К (1 |ГОСТ 12337-84 |№ УПС 537/1319-1-15 | |сорт) | | 16 |ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10ДМ |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 538/1319-1-15 17 |ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE |М-6з/12Г1 |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 530/1319-1-15 |10W-40, API SL/CF | | | 18 |ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE |М-6з/12Г1 |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 531/1319-1-15 |5W-40, API SL/CF | | | 19 |ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE |М-6з/12Г1 |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 533/1319-1-15 |5W-40, API SN/CF | | | 20 |ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ |М-10ДМ |ГОСТ 8581-78 |№ УПС 529/1319-1-15 |полусинтетическое SAE 10W-40, API | | | |CF | | |\\"]
[65,"UA 1.080.0105812-15","ВГ559938",3,"ГЕ990860","Оливи моторнi торгiвельної марки ЛУКОЙЛ: № |Найменування |Аналог |Вiдповiдає вимогам |Протокол 21 |ЛУКОЙЛ МОТО 2Т |MOTOMIX 2T |ТУ У |№ УПС 543/1319-1-15 | |(TC) |23.2-31852954-016-2004 | 22 |ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE |М-6з/12Г1(м) |ТУ У |№ УПС 547/1319-1-15 |10W-40, API SF/CC | |23.2-31852954-005-2003 | 23 |ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE |М-14В2 |ГОСТ 12337-84 |№ УПС 532/1319-1-15 |15W-40, API SF/CC | | | 24 |ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40, |М-6з/12Г1 |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 535/1319-1-15 |API SG/CD | | | 25 |ЛУКОЙЛ СУПЕР |М-6з/12Г1 |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 534/1319-1-15 |полусинтетическое SAE | | | |10W-40, API SG/CD | | | 26 |М-14В2 |М-14В2 |ГОСТ 12337-84 |№ УПС 545/1319-1-15 27 |М-14Г2ЦС |М-14Г2ЦС |ГОСТ 12337-84 |№ УПС 544/1319-1-15 28 |М-14Д2Л |М-14Г2ЦС |ГОСТ 12337-84 |№ УПС 546/1319-1-15 29 |М-8В |М-8В |ГОСТ 10541-78 |№ УПС 539/1319-1-15 Всього в додатку 29 найменувань олив моторних.\\"]
[66,"UA 1.094.0105661-15","ВГ318332",1,"ГЄ134059","Засоби для догляду за посудомийними машинами: 1. Сомат (Somat Machine Care) 2. Somat Потрiйна дiя (Somat Machine Care 3X Action) Ополiскувачi для посудомийних машин: 3. Сомат (Somat Rinser Original) 4. Сомат Потрiйна дiя (Somat Rinser 3X Action) Рiдкi засоби для миття посуду: 5. Pur Pure&Natural Green tea&Jasmine (Пур Зелений чай i Жасмин) 6. Pur Pure&Natural Magnolia (Пур П'юр енд Нейчуралз Магнолiя) Засоби для чищення унiтазу Бреф Пауер Гель 6 в 1 (Bref Power Gel 6x Effect): 7. Проти вапняного нальоту (Anti-Limescale), з дезiнфiкуючими властивостями 8. Проти iржi та бруду (Rust&Stain), з дезiнфiкуючими властивостями 9. Тотал Протекшн (Total Protection) Всього: 9 позицiй\\"]
[67,"UA 1.094.0105674-15","ВГ318298",1,"ГЄ134046","Телевiзори Romsat моделi: 40F240T2, 42F265T2, 43F350T2, 43F265T2, 48F240T2, 49F240T2, 49F950T2, 32H182T2, 32F182T2, 39F182T2, 40F182T2, 42F182T2, 43F182T2, 46F182T2, 47F182T2, 48F182T2, 49182T2, 50F182T2, 55F182T2, 65F182T2, 32H189T2, 32F189T2, 39F189T2, 40F189T2, 42F189T2, 43F189T2, 46F189T2, 47F189T2, 48F189T2, 49F189T2, 50F189T2, 55F189T2, 65F189T2, 32H227T2, 32F227T2, 39F227T2, 40F227T2, 42F227T2, 43F227T2, 46F227T2, 47F227T2, 48F227T2, 49F227T2, 50F227T2, 55F227T2, 65F227T2, 32F270T2, 39F270T2, 40F270T2, 42F270T2, 43F270T2, 46F270T2, 47F270T2, 48F270T2, 49F270T2, 50F270T2, 55F270T2, 65F270T2, 84F270T2, 32F300T2, 39F300T2, 40F300T2, 42F300T2, 43F300T2, 46F300T2, 47F300T2, 48F300T2, 49F300T2, 50F300T2, 55F300T2, 65F300T2, 84F300T2. Всього 72 моделi.\\"]
[68,"UA 1.096.0105823-15","ВГ581150",1,"ГЕ931690","Моторокомплекти 2105-1004018-АР \"A\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 2105-1004018-БР \"B\" (Black Edition) - 1 компл., Моторокомплекти 2108-1004018 \"A\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 2108-1004018 \"B\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 2108-1004018 \"D\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 2108-1004018-АР \"B\" (Black Edition) - 5 компл., Моторокомплекти 2108-1004018-БР \"A\" (Black Edition) - 4 компл., Моторокомплекти 21083-1004018 \"B\" (Black Edition) - 1 компл., Моторокомплекти 21083-1004018 \"C\" (Black Edition) - 3 компл., Моторокомплекти 21083-1004018 \"D\" (Black Edition) - 6 компл., Моторокомплекти 21083-1004018 \"E\" (Black Edition) - 4 компл., Моторокомплекти 21083-1004018-БР \"A\" (Black Edition) - 10 компл., Моторокомплекти 21213-1004018 \"E\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 2110-1004018-АР \"A\" (Black Edition) - 17 компл., Моторокомплекти 2110-1004018-АР \"B\" (Black Edition) - 6 компл., Моторокомплекти 11194-1004018-К \"B\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 11194-1004018-К \"C\" (Black Edition) - 3 компл., Моторокомплекти 406.1004018 \"Д\" (Black Edition) - 4 компл., Моторокомплекти 405.1004018-БР \"А\" (Black Edition) - 3 компл., Моторокомплекти 405.1004018-БР \"Б\" (Black Edition) - 1 компл., Моторокомплекти 40524.1004018-10-АР \"А\" (Black Edition) - 1 компл., Моторокомплекти 40524.1004018-10-АР \"В\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 409.1004018 \"Б\" (Black Edition) - 2 компл., Моторокомплекти 40904.1004018-10 \"В\" (Black Edition) - 1 компл. Загальна кiлькiсть: моторокомплектiв - 86 компл. Моторокомплекти поршневих кiлець 21011-1000100 - 50 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 21011-1000100-БР - 10 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 21083-1000100 - 20 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 21083-1000100-АР - 30 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 21083-1000100-БР - 4 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 405.1000100-АР - 65 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 40524.1000100 - 8 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 40524.1000100-АР - 4 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 421.1004024 - 75 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 421.1004024-Р5 - 6 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 130.1000101 (на 4 цил.) - 128 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець СТ-130-1000101 (на 8 цил.) - 72 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 245-1004060-А (на 4 цил.) - 40 компл., Моторокомплекти поршневих кiлець 20-03с6-11 (на 4 цил.) - 4 компл.,\\"]
[69,"UA 1.096.0105823-15","ВГ581150",2,"ГЕ931691","Моторокомплекти поршневих кiлець Д144-1004060Б1Р1 (на 4 цил.) - 54 компл. Загальна кiлькiсть: моторокомплектiв поршневих кiлець - 570 компл. Комплекти поршневих кiлець 144-1004002 - 120 компл., Комплекти поршневих кiлець 260-1004060-Б - 200 компл., Комплекти поршневих кiлець 658.1004002 (з/ч) - 20 компл., Комплекти поршневих кiлець 01М-1004002-20 - 20 компл. Загальна кiлькiсть: комплектiв поршневих кiлець - 360 компл. Комплекти 130.1000110 - 88 компл., Комплекти Д160-1000101 - 10 компл., Комплекти 22-01С15 СМД - 30 компл., Комплекти 7511.1004008-01 - 5 компл., Комплекти 260-1000105-А - 20 компл., Комплекти 260-1000105-Т - 20 компл., Комплекти 240-1000104-С5 - 300 компл., Комплекти 240П-1004008-Б - 97 компл., Комплекти 01М-01с10 - 74 компл. Загальна кiлькiсть: комплектiв - 644 компл. Всього: 52 найменування та 1 660 компл.\\"]
[70,"UA 1.096.0105826-15","ВГ581151",1,"ГЕ931692","Моторокомплекти поршневих кiлець СТ-130-1000101Р1 (на 8 цил.) - 48 компл. моторокомплекти поршневих кiлець СТ-50-1004060А5 (на 4 цил.) - 288 компл., моторокомплекти поршневих кiлець СТ-20-03с6-КЧ (на 4 цил.) - 24 компл., моторокомплекти поршневих кiлець СТ-51-03-122СП (на 4 цил.) - 5 компл., комплекти поршневих кiлець СТ-260-245.110-Б - 360 компл., поршневi кiльця СТ-Д24.127А-I - 1000 шт., поршневi кiльця СТ-Д24.127А-IР2 - 400 шт., поршневi кiльця СТ-Д24.127А-IР1 - 700 шт. Загальна кiлькiсть: моторокомплектiв поршневих кiлець - 365 компл., комплекти поршневих кiлець - 360 компл., поршневi кiльця - 2100 шт. Всього: 8 найменувань, 725 компл. та 2100 шт.\\"]
[71,"UA 1.144.0105851-15","ВГ544243",1,"ГЄ084893","Набiр меблiв для навчальних закладiв 20: Стiлець учнiвський ШС-28 Стiлець учнiвський ШС-28.1 Стiлець учнiвський ШС-28.2 Набiр меблiв для дошкiльних закладiв 107 Стiл дитячий ДР-12.1 Стiл дитячий ДР-13.1 Стiл дитячий ДР-17 Стiл дитячий ДР-18 \"Пелюстка\" Стiл дитячий ДР-19 \"Квiтка\" Стiлець дитячий ДС-18 Шафа дитяча комбiнована ДМР-36 Шафа для горщикiв ДМР-35 Табурет армiйський Т-165 Всього 3 позицiї, загальна кiлькiсть виробiв - 12\\"]
[72,"UA 1.145.0105668-15","ВГ222970",1,"ГЕ434479","Мастило пластичне \"Sky Grease L 100 - HS 2\"; ТУ У 00149943.535-2000, п. 2.3 (для мастила пластичного Фiол-2); Протокол випробувань № 486/15 вiд 17.12.2015; Мастило пластичне \"Sky Grease L 220 - EP 00\"; ТУ У 23.2.00152365-181:2003, п. 2.2 (для мастила АЗМОЛ Трансол-100); Протокол випробувань № 487/15 вiд 17.12.2015; Мастило пластичне \"Sky Grease L 220 - EP 2\"; ТУ У 00149943.535-2000, п. 2.3 (для мастила пластичного Фiол-2); Протокол випробувань № 488/15 вiд 17.12.2015; Мастило пластичне \"Sky Grease L 220 - EPG 2\"; ТУ У 00149943.535-2000, п. 2.3 (для мастила пластичного Фiол-2); Протокол випробувань № 489/15 вiд 17.12.2015; Мастило пластичне \"Sky Grease Lх 220 - EP 2\"; ТУ У 00149943.535-2000, п. 2.3 (для мастила пластичного Фiол-2); Протокол випробувань № 490/15 вiд 17.12.2015; Мастило пластичне \"Sky Grease Sx 220 - EP 0,5\"; ГОСТ 9433-80, п. 1.2; Протокол випробувань № 491/15 вiд 17.12.2015; Мастило пластичне \"Sky Grease Sx 460 - HD 1,5\"; ГОСТ 9433-80, п. 1.2; Протокол випробувань № 492/15 вiд 17.12.2015. Всього 7 (сiм) найменувань.\\"]
[73,"UA 1.153.0105599-15","ВГ581040",1,"ГЄ130143","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний торговельної марки DSC об'ємний пасивний iнфрачервоний моделей ВV-501, ВV-601 та сповiщувач охоронний скомбiнований моделi BV-501GB може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-7-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 7. Пасивнi сповiщувачi розбиття скла для закритих примiщень (IEC 60839-2-7:1994, IDT) (тiльки для моделi BV-501GB); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - Вravo 5 GB. Ceiling Mount PIR and Glassbreak Detector. Installation Instructions; - Инфракрасный датчик движения и разбития стекла Вravo 5 GB. Инструкция по монтажу, регулировке и эксплуатации; - Инфракрасный датчик движения BRAVO 5. Инструкция по монтажу, регулировке и єксплуатации; - Инфракрасный датчик движения BRAVO 6. Инструкция по монтажу, регулировке и єксплуатации. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК' за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[74,"UA 1.153.0105600-15","ВГ581055",1,"ГЄ130164","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється всерединi примiщення без оформлення дозволiв УДЦР ( Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844, зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Код УКТЗЕД 8517 18 за неосновним призначенням. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 868,0-868,6; - максимальна вихiдна потужнiсть передавання ЕIВП, мВт: 25; - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: K1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: ненаправлена iнтегрована/0. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT) (тiльки для моделi WS-8904); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);\\"]
[75,"UA 1.153.0105600-15","ВГ581055",2,"ГЄ130165","ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS8945 Wireless Door/Window Contact. Installation Instructions. For Service Persons Only; - WS8965 Tri-zone Door/Window Contact. Installation Instructions; - WS8975 Vanishing Door (Window Contact). Installation Manual; - WS8904 - Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'Спiльне пiдприємство 'СЕНК' за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[76,"UA 1.153.0105601-15","ВГ581039",1,"ГЄ130141","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється всерединi примiщення без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗ вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Код УКТЗЕД 8517 18 за неосновним призначенням. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт: 10; - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: K1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/-. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-7-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 7. Пасивнi сповiщувачi розбиття скла для закритих примiщень (IEC 60839-2-7:1994, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);\\"]
[77,"UA 1.153.0105601-15","ВГ581039",2,"ГЄ130142","ETSI EN 300 220-2 v.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WLS912-Wireless Glassbreak Detector. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[78,"UA 1.153.0105605-15","ВГ581056",1,"ГЄ130166","Галузь застосування: Обладнання передавання даних у складi приладу приймально-контрольного охоронно-пожежного торговельної марки DSC моделi РС-4020 (версiя ПЗ - V3.55) може застосовуватись в Українi для виявлення пожежонебезпечних ситуацiй, проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу та передавання сповiщень по абонентських аналогових лiнiях. Склад приладу приймально-контрольного охоронно-пожежного торговельної марки DSC моделi РС-4020; - модуль джерела електроживлення моделi РС-4204 (версiя ПЗ - V3.00); - пристрiй нарощування моделi РС-4116; - пристрiй нарощування моделi РС-4108; - пристрiй керування (клавiатура) моделi LCD-4501; - модуль пiдключення принтера моделi РС-4401; - модуль транзисторних виходiв моделi РС-4216. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.21, 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, 2.3.1b таблицi 2b/К.21); ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 3. Прилади приймально-контрольнi. Технiчнi умови (CLC/prTS 50131-3:2003, MOD); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобiгання внесенню порушень у мережу (ETSI ES 203 021-2:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодiї з телефонними мережами загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT); ГСТУ 45.032:2005 Апарати телефоннi аналоговi загального користування. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробувань; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;\\"]
[79,"UA 1.153.0105605-15","ВГ581056",2,"ГЄ130167","Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - PC4020/PC4020CF v.3.5. Installation Manual; - PC4204CX: Maxsys. Power Supply/Relay Output/Combus Repeater Module. V.3.0. Installation Instructions; - PC4108A - Zone Input Module. Installation Instructions; - LCD4501/4501T. Installation Instructions; - PC4216 Output Module. V.2.1. Installation Instructions; - PC4401 Printer/PC-LINC Isolator/Data Link Module. v.1.0 Application Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[80,"UA 1.153.0105606-15","ВГ581046",1,"ГЄ130152","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Код УКТЗЕД 8517 за неосновним призначенням. Склад повторювача моделi WS-8920 з обладнанням радiодоступу: - блок живлення моделi РТD1620T-EU. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 868,0-868,6; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт: 25; - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: 200КК1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/0. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 3. Прилади приймально-контрольнi. Технiчнi умови (CLC/prTS 50131-3:2003, MOD); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);\\"]
[81,"UA 1.153.0105606-15","ВГ581046",2,"ГЄ130153","ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS8920 v1.0 Wireless Repeater. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[82,"UA 1.153.0105608-15","ВГ581043",1,"ГЄ130146","Галузь застосування: Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний торговельної марки DSC моделей РС-585, РС-1404, РС-1616, РС-1864, РС-1832 може застосовуватись в Українi для виявлення пожежонебезпечних ситуацiй, проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX (протоколи ARP, Ethernet, IP, DHCP, TCP, UDP, ICMP). Склад обладнання: - прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний моделей РС-585, РС-1404, РС-1616, РС-1864 та РС-1832; - пристрiй нарощування моделi РС-5108; - модуль джерела електроживлення моделi РС-5204; - модуль транзисторних виходiв моделi РС-5208; - пристрiй керування (клавiатура) моделей РК-5500, РК-5501, РТК-5507, РК-5508, РК-5516, РС-1555 та РС-1404RKZ; - модуль зв'язку моделей TL-150, TL-250, TL-260, TL-265, TL-300; - модуль iнтеграцiї моделi DSC-IT-100. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п.п. 2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.21, п.п. 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, п. 2.3.1b таблицi 2b/К.21, п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 3. Прилади приймально-контрольнi. Технiчнi умови (CLC/prTS 50131-3:2003, MOD); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобiгання внесенню порушень у мережу (ETSI ES 203 021-2:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодiї з телефонними мережами загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT); ГСТУ 45.032:2005 Апарати телефоннi загального призначення. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробувань; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры;\\"]
[83,"UA 1.153.0105608-15","ВГ581043",2,"ГЄ130147","ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - PC-5108 v.2.0. Installation Instructions; - РС-5204 v.2.0. Installation Instructions; - РС 585. Инструкция по установке; - РС1616/РС1832/РС1864. User Manual; - РС1616/РС1832/РС1864 v.4.5. Installation Guide; - TL260/TL265. Ethernet/Internet Alarm Communicator v.1.1 Installation Manual; - T-Link TL250/TL300. Network Internet. Alarm Communicator; - РС 5208 v.1.0. Installation Instructions; - TL-150. Residential IP Alarm Communicator. Installation Instructions; - System Introduction PC1555. Spetifications; - PC1555/PC1555MX. Installation Manual; - РК55ХХ/RFK55XX v1.2. Installation Instructions; - IT-100 v.1.0 Integration Module. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'Спiльне пiдприємство 'СЕНК' за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[84,"UA 1.153.0105609-15","ВГ581045",1,"ГЄ130150","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): 10 (10); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: K1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/-. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);\\"]
[85,"UA 1.153.0105609-15","ВГ581045",2,"ГЄ130151","ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS4913/WS8913 Series Wireless. Carbon Monoxide Alarm. Installation and Operating Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[86,"UA 1.153.0105610-15","ВГ581044",1,"ГЄ130148","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): 10 (10); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: K1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/-. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);\\"]
[87,"UA 1.153.0105610-15","ВГ581044",2,"ГЄ130149","ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS4916 Series Wireless Smoke Detector. Installation and Operating Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[88,"UA 1.153.0105611-15","ВГ581047",1,"ГЄ130154","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): 10 (10); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: 200КK1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/-. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);\\"]
[89,"UA 1.153.0105611-15","ВГ581047",2,"ГЄ130155","ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS4985/WS8985 One-Way Wireless Flood Detector. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[90,"UA 1.153.0105612-15","ВГ581054",1,"ГЄ130162","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється всерединi примiщення без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗ вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Код УКТЗЕД 8517 18 за неосновним призначенням. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): 10 (10); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: 200KК1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/-. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT) (тiльки для моделi WS-4904); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. "]
[91,"UA 1.153.0105612-15","ВГ581054",1,"ГЄ130162","Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT); ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directi (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттевi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS4904 - Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[92,"UA 1.153.0105612-15","ВГ581054",2,"ГЄ130163","ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS4945 - Wireless Door/Window Contact. Installation Instructions; - WS4904Р - Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'Спiльне пiдприємство 'СЕНК' за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[93,"UA 1.153.0105613-15","ВГ581058",1,"ГЄ130170","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗ вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Реалiзацiя цих РЕЗ здiйснюється за умови внесення їх мiжнародних кодiв IМЕI до узагальненої бази даних кодiв, яку веде УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 03.12.2009 №1774, зареєстровано у Мiн'юстi України 11.01.2010 за №3/17298). Склад приладу приймально-контрольного торговельної марки DSC моделi ALEXOR з обладнанням радiодоступу: - прилад приймально-контрольний охоронний моделi РС-9155 з обладнанням радiодоступу; - пристрiй введення даних (безпроводова клавiатура) моделi WT-5500; - модуль зв'язку (радiотермiнал системи стiльникового зв'язку GSM-900/1800) моделей GS-2060 та GS-2065; - оповiщувач звуковий моделей WT-4901 та WT-4911 з обладнанням радiодоступу; - оповiщувач звуковий моделей WT-8901 та WT-8911 з обладнанням радiодоступу. Технiчнi характеристики: Iнтерфейсу короткого радiусу дiї (SRD): - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавання ЕIВП, мВт (дБм): 10; - контрольна ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: 200KК1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, дБi: ненаправлена iнтегрована/-. Радiоiнтерфесу GSM-900/1800: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: цифровий стiльниковий радiозв'язок GSM-900/1800; - дiапазон частот передавача, МГц: GSM-900 888 - 915; GSM-1800 1710 - 1785; - дiапазон частот приймача, МГц: GSM-900 933 - 960; GSM-1800 1805 - 1880; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, Вт (дВт): GSM-900 2 (33); GSM-1800 1 (30); - клас випромiнювання: 200KF7W; - контрольна ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ, не бiльше, кГц: 400; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/0. Прилад приймально-контрольний торговельної марки DSC моделi ALEXOR може застосовуватись в Українi для передавання тривожних сповiщень по абонентських аналогових телефонних лiнiях. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п.п.2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.21, п.п. 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, 2.3.1b таблицi 2b/К.21); ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 3. Прилади приймально-контрольнi. Технiчнi умови (CLC/prTS 50131-3:2003, MOD); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT);\\"]
[94,"UA 1.153.0105613-15","ВГ581058",2,"ГЄ130171","ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобiгання внесенню порушень у мережу (ETSI ES 203 021-2:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодiї з телефонними мережами загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 7. Спецiальнi умови для випробування рухомого, портативного та допомiжного обладнання цифрових систем стiльникового радiозв'язку стандартiв GSM i DCS (ETSI EN 301 489-7:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 Обладнання систем стiльникового радiозв?язку стандарту GSM абонентське. "]
[95,"UA 1.153.0105613-15","ВГ581058",2,"ГЄ130171","Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 511:2003, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГСТУ 45.032:2005 Апарати телефоннi загального призначення. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробувань (п.п.2.7, 2.8 таблицi 1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - Alexor. 2-Way Wireless Security Suide. User Manual; - WT5500. Installation Instructions; - TL260GS/TL265GS. Ethernet/Internet and GSM/GPRS Dual Path Alarm Communicator. GS2060/GS2065. GSM/GPRS Wireless Alarm Communicator. V 1.0. Installation Manual; - WT4901/WT8901 Two-Way Wireless Indoor Siren. V1.0. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[96,"UA 1.153.0105614-15","ВГ581057",1,"ГЄ130168","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється всерединi примiщення без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗ вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Код УКТЗЕД 8517 за неосновним призначенням. Склад обладнання: - повторювач моделi WS-4920 з обладнанням радiодоступу; - блок живлення моделi РТD1620T-EU. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт (дБм): 10; - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: К1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/-. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 3. Прилади приймально-контрольнi. Технiчнi умови (CLC/prTS 50131-3:2003, MOD); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);\\"]
[97,"UA 1.153.0105614-15","ВГ581057",2,"ГЄ130169","ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - WS-4920 v1.0. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[98,"UA 1.153.0105615-15","ВГ581041",1,"ГЄ130144","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний об'ємний пасивний iнфрачервоний моделi ЕС-301DP може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - Digital ENCORE Pi PIR. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[99,"UA 1.153.0105617-15","ВГ581050",1,"ГЄ130158","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний торговельної марки DSC об'ємний пасивний iнфрачервоний моделей LC-100, LC-101 та скомбiнований моделi LC-102 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-7-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 7. Пасивнi сповiщувачi розбиття скла для закритих примiщень (IEC 60839-2-7:1994, IDT) (тiльки для моделi LC-102); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - LC-100PI. Обьёмный ИК извещатель с иммунитетом к животным до 25кг. Инструкция по установке; - LC-101 CAM Series Mono/Colour. Quad Element PIR Mono/Colour Camera Motion Detector with Pet Immunity. Installation Instruction; - LC-102PIGBSS Обьёмный ИК извещатель с иммунитетом к животным, совмещённый с извещателем разбития стекла. Инструкция по установке. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[100,"UA 1.153.0105618-15","ВГ581052",1,"ГЄ130160","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний акустичний розбиття скла торговельної марки DSC моделi LС-105 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-7-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 7. Пасивнi сповiщувачi розбиття скла для закритих примiщень (IEC 60839-2-7:1994, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - LC-105DGB. Shock and Glass Breakage Detection. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[101,"UA 1.153.0105620-15","ВГ581061",1,"ГЄ130175","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний скомбiнований торговельної марки DSC моделей LС-103, LС-104, LС-151 та LС-171 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-5-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 5. Мiкрохвильовi доплеровськi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-5:1990, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - DSC LC-151 Зовнiшнiй сповiщувач. Специфiкацiя; - LC-171. Outdoor Double Optics PIR + MW detector with Per Immune. Installation instructions & User Manual; - LC-103PIMSK Професiйний Iнфрачервоний та Мiкрохвильовий Сповiщувач руху з Антимаскою та стiйкiстю до проходження домашнiх тварин. Iнструкцiя по встановленню; - LC-104PIMW Passive Infrared & Мicrowave Motion Detector with Pet Immunity. Installation instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[102,"UA 1.153.0105622-15","ВГ581048",1,"ГЄ130156","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний об'ємний пасивний iнфрачервоний торговельної марки DSC моделей LC-360 та LC-365 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - LC-360 4 Element Celing Mount Passive Infrared Detector. Installation Instruction. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[103,"UA 1.153.0105623-15","ВГ581059",1,"ГЄ130172","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Склад обладнання: - прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний моделей РС-1616, РС-1864 та РС-1832; - пристрiй нарощування моделей RF-5108 та RF-5132 з обладнанням радiодоступу; - пристрiй керування (безпроводова клавiатура) моделей RFK-5500, RFK-5501, RFK-5508 та RFK-5516. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: телеметрiя та радiодистанцiйне керування; - дiапазон частот, МГц: 433,05-434,79; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, мВт: 10; - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, кГц: 200; - клас випромiнювання: 200КK1D; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/-.\\"]
[104,"UA 1.153.0105623-15","ВГ581059",2,"ГЄ130173","Галузь застосування: Пристрiй керування (безпроводова клавiатура) торговельної марки DSC моделей RFK-5500, RFK-5501, RFK-5508, RFK-5516 та пристрiй нарощування торговельної марки DSC моделей RF-5108, RF-5132 можуть застосовуватись в Українi для здiйснення керування приладами приймально-контрольними охоронно-пожежними моделей РС-1616, РС-1864 та РС-1832. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, роникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Радiообладнання малого радiусу дiї дiапазону частот вiд 25 МГц до 1000 МГц з рiвнем потужностi до 500 мВт. Частина 2. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 300 220-2:2007, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 3. Спецiальнi умови для випробування пристроїв короткого радiуса дiї, що працюють на частотах вiд 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; ETSI EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнiтна сумiснiсть i питання використання радiоспектру (ERM). Пристрої короткого радiусу дiї (SRD). Радiообладнання, що використовується в дiапазонi 25 МГц - 1000 МГц iз рiвнями потужностi до 500 мВт. Частина 2. Гармонiзований EN, що охоплює суттєвi вимоги п. 3.2 Директиви R&TTE. Версiя 2.3.1); Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - РК55ХХ/RFK55XX v1.1. Installation Instructions; - RF5132-433/RF5132-868. Installation Manual; - PC1616/PC1832/PC1864. User Manual; - PC1616/PC1832/PC1864 v 4.5. Installation Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[105,"UA 1.153.0105624-15","ВГ581065",1,"ГЄ130179","Галузь застосування: Пульт центрального спостереження торговельної марки Sur-Gard моделi SG-SYSTEM-II може застосовуватись в Українi для вiддаленого спостереження та контролю за системою пожежної та охоронної сигналiзацiї при пiдключенi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10BaseT, 100BaseTХ (протоколи ARP, Ethernet, IP, ICMP, TCP, UDP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - Sur-Gard System II. Single Line Network Receiver. Operation Manual. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[106,"UA 1.153.0105625-15","ВГ581060",1,"ГЄ130174","Галузь застосування: Пульт центрального спостереження торговельної марки Sur-Gard моделей SG-SYSTEM-III та SG-SYSTEM-I може застосовуватись в Українi для вiддаленого спостереження та контролю за системою пожежної та охоронної сигналiзацiї при пiдключенi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10BaseT, 100BaseTХ (протоколи ARP, Ethernet, IP, ICMP, TCP, UDP) та двопроводової аналогової абонентської лiнiї. Склад пульта центрального спостереження моделi SG-SYSTEM-III: - пульт центрального спостереження торговельної марки Sur-Gard моделi SG-SYSTEM-III; - модуль розширення DRL-3STD та DRL-3IP. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT). (п.п. 2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.21, п.п. 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, п. 2.3.1b таблицi 2b/К.21, п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобiгання внесенню порушень у мережу (ETSI ES 203 021-2:2006, IDT); ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодiї з телефонними мережами загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - Sur-Gard System I. Operating Manual. Version 1.1; - Sur-Gard System III. Multi-platform. Digital Telephone receiver. Operating Manual; - Sur-Gard System III. SG-DRL3-IP. Receiver Line Card. Installation & Operating Manual . Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[107,"UA 1.153.0105627-15","ВГ581042",1,"ГЄ130145","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний об'ємний пасивний iнфрачервоний моделi ЕС-301DP може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - Digital ENCORE Pi PIR. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[108,"UA 1.153.0105630-15","ВГ581049",1,"ГЄ130157","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний об'ємний пасивний iнфрачервоний торговельної марки DSC моделей LC-360 та LC-365 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - LC-360 4 Element Celing Mount Passive Infrared Detector. Installation Instruction. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[109,"UA 1.153.0105631-15","ВГ581051",1,"ГЄ130159","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний торговельної марки DSC об'ємний пасивний iнфрачервоний моделей LC-100, LC-101 та скомбiнований моделi LC-102 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-7-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 7. Пасивнi сповiщувачi розбиття скла для закритих примiщень (IEC 60839-2-7:1994, IDT) (тiльки для моделi LC-102); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - LC-100PI. Обьёмный ИК извещатель с иммунитетом к животным до 25кг. Инструкция по установке; - LC-101 CAM Series Mono/Colour. Quad Element PIR Mono/Colour Camera Motion Detector with Pet Immunity. Installation Instruction; - LC-102PIGBSS Обьёмный ИК извещатель с иммунитетом к животным, совмещённый с извещателем разбития стекла. Инструкция по установке. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[110,"UA 1.153.0105632-15","ВГ581053",1,"ГЄ130161","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний акустичний розбиття скла торговельної марки DSC моделi LС-105 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-7-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 7. Пасивнi сповiщувачi розбиття скла для закритих примiщень (IEC 60839-2-7:1994, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - LC-105DGB. Shock and Glass Breakage Detection. Installation Instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[111,"UA 1.153.0105633-15","ВГ581062",1,"ГЄ130176","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний скомбiнований торговельної марки DSC моделей LС-103, LС-104, LС-151 та LС-171 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-5-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 5. Мiкрохвильовi доплеровськi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-5:1990, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-6-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 6. Пасивнi iнфрачервонi сповiщувачi для закритих примiщень (IEC 60839-2-6:1990, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - DSC LC-151 Зовнiшнiй сповiщувач. Специфiкацiя; - LC-171. Outdoor Double Optics PIR + MW detector with Per Immune. Installation instructions & User Manual; - LC-103PIMSK Професiйний Iнфрачервоний та Мiкрохвильовий Сповiщувач руху з Антимаскою та стiйкiстю до проходження домашнiх тварин. Iнструкцiя по встановленню; - LC-104PIMW Passive Infrared & Мicrowave Motion Detector with Pet Immunity. Installation instructions. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[112,"UA 1.153.0105635-15","ВГ581063",1,"ГЄ130177","Галузь застосування: Програмований контролер для зчитувачiв торговельної марки Kantech моделей КТ-100, КТ-300 та КТ-400 може застосовуватись в Українi для контролю та управлiння дверима та передачi сповiщень про тривогу за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10BaseT, 100BaseTX (протоколи Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP). Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - V01.18. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT); ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 3. Прилади приймально-контрольнi. Технiчнi умови (CLC/prTS 50131-3:2003, MOD); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - КТ-100. Door Controller. Installation Manual; - КТ-300. Door Controller. Installation Manual; - КТ-400 Ethernet Four-Door Controller. Installation Manual. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[113,"UA 1.153.0105636-15","ВГ581064",1,"ГЄ130178","Галузь застосування: Програмований контролер для зчитувачiв торговельної марки Kantech моделi КТ NCC може застосовуватись в Українi для контролю та управлiння дверима та передачi сповiщень про тривогу за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10BaseT, 100BaseTX (протоколи ARP, Ethernet, TCP, UDP, IP). Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - V5.0. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT); ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналiзацiї. Системи охоронної сигналiзацiї. Частина 3. Прилади приймально-контрольнi. Технiчнi умови (CLC/prTS 50131-3:2003, MOD); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 1. Загальнi принципи (IEC 60839-1-1:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю: - КТ-NCC Network Communications Controller. Quick Configuration Guide; - КТ-NCC Network Communications Controller. Installation Manual; - КТ-NCC Network Communications Controller. Data Sheet; - КТ-NCC Network Communications Controller . Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'Спiльне пiдприємство 'СЕНК' за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[114,"UA 1.161.0105833-15","ВГ490305",1,"ГЄ109266","1. Призначення продукцiї: Контролери точок доступу серiї AIR-CT5520, моделей: AIR-CT5520-K9 та AIR-CT5520-50-K9, версiя ПЗ IOS 12.х., можуть використовуватися в Українi у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами: Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-EX/SX/LH, 10GBASE-SR/LR/LRM (протоколи TCP, UDP, IP, ICMP, SNMP, DHCP, ARP, IGMP, Telnet). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); 2.2 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD) Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги; 2.3 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT) (п.п.5.1, 5.3, 6); 2.4 ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: Cisco 5520 Wireless Controller. Data Sheet 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють компанiї: ПрАТ \"Прiоком\" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх тел.: (44) 428-98-98, факс: (44) 428-98-00;\\"]
[115,"UA 1.161.0105834-15","ВГ490306",1,"ГЄ109267","1. Призначення продукцiї: Контролери точок доступу серiї AIR-CT5520, моделей: AIR-CT5520-K9 та AIR-CT5520-50-K9, версiя ПЗ IOS 12.х., можуть використовуватися в Українi у локальних (корпоративних) мережах передавання даних з iнтерфейсами: Ethernet: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-EX/SX/LH, 10GBASE-SR/LR/LRM (протоколи TCP, UDP, IP, ICMP, SNMP, DHCP, ARP, IGMP, Telnet). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); 2.2 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD) Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги; 2.3 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT) (п.п.5.1, 5.3, 6); 2.4 ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: Cisco 5520 Wireless Controller. Data Sheet 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснюють компанiї: ПрАТ \"Прiоком\" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх тел.: (44) 428-98-98, факс: (44) 428-98-00;\\"]
[116,"UA 1.161.0105897-15","ВГ490304",1,"ГЄ109264","1. Призначення продукцiї: Cтанцiя телефонна автоматична цифрова \"ЄС-11\" в конфiгурацiї установчо-виробничої АТС (УВАТС) (конструктивне виконання - \"ЄС-11/240\", \"ЄС-11/330\", \"ЄС-11/480\", \"ЄС-11/700\", \"ЄС-11/1000\"), ємнiстю до 1000 номерiв, версiя ПЗ - МЕТА-Т, може використовуватися в Українi в телекомунiкацiйнiй мережi з iнтерфейсами: цифрової ЗЛ зi швидкiстю 2048 кбiт/с (сигналiзацiя СКС № 7, пiдсистеми МТP2, МТP3, ISUP в обсязi функцiй кiнцевого пункту сигналiзацiї), цифрової ЗЛ зi швидкiстю 2048 кбiт/с (сигналiзацiя R2D), цифрової ЗЛ ISDN PRI (сигналiзацiя АЦСС-1). 2. Склад продукцiї: - Загальний: Статив 21\" TKL 600х600х2200, статив 21\" TKL 800х600х2200, статив 21\" TKL 600х800х2200, касета БЛС, касета БКК, касета БАД, блоки: ДН, Дну, Д60, Д60у, Д5, Д5/1, Д5/2, Д95, АК15РМ, МТ4, КК76, КI76, КВ76/1, КВ76/2, КВ76/3, КВ76/4, КВ76/5, КI78, КВ78/1, КВ78/2, КВ78/3, КВ78/4, КВ78/5, КВ78/6, КВ78/7, КВ78/8, КВЕ78/XXX, ВI91, АДП2048, СА15РМ, МБ10, ДК10, КВ84, КВ85, УК10, C1/10, C1/10м, металоконструкцiї, стелаж пiд АБ; - Конфiгурацiя АТС \"ЄС-11/240\" , \"ЄС-11/330 , \"ЄС-11/480\": Статив 21\" TKL 600х600х2200, касета БАД, блоки: ДН, Дну, Д60, Д60у, Д5, Д95, АК15РМ,МТ4,КВ76/1, КВ76/2,КВ76/3, КВ76/4, КВ76/5, КВ78/1, КВ78/2, КВ78/3, КВ78/4, КВ78/5,КВ78/6, КВ78/7, КВ78/8, ВI91,СА15РМ, МБ10, ДК10, C1/10, C1/10м. Кассета БКК, блоки: Д60, Д60у, Д5/1, Д5/2, КК76, металоконструкцiї, стелаж пiд АБ; - Конфiгурацiя АТС \"ЄС-11/700\": Cтатив 21\" TKL 800х600х2200, касета БАД, блоки: Д60, Д5, Д95, АК15РМ, МТ4,КВ76/1, КВ76/2,КВ76/3, КВ76/4, КВ76/5, КВ78/1, КВ78/2, КВ78/3, КВ78/4, КВ78/5,КВ78/6, КВ78/7, КВ78/8, ВI91, СА15РМ, МБ10, ДК10, C1/10, C1/10м. Кассета БКК, блоки: Д60, Д5/1, Д5/2, КI76, КI78, КВЕ78/XXX, АДП2048, КВ84, КВ85, металоконструкцiї, стелаж пiд АБ; - Конфiгурацiя АТС \"ЄС-11/1000\": Cтатив 21\" TKL 600х800х2200,касета БАД, блоки: Д60, Д5, Д95, АК15РМ, МТ4,КВ76/1, КВ76/2,КВ76/3, КВ76/4, КВ76/5, КВ78/1, КВ78/2, КВ78/3, КВ78/4, КВ78/5,КВ78/6, КВ78/7, КВ78/8, ВI91, СА15РМ, МБ10, ДК10, C1/10, C1/10м. Кассета БКК, блоки: Д60, Д5/1, Д5/2, КI76, КI78, КВЕ78/XXX, АДП2048, КВ84, КВ85. Касета БЛС, блоки: ДН, Д60, Д5, КВ76/1, КВ76/2,КВ76/3, КВ76/4, КВ76/5, УК10, C1/10, C1/10м, металоконструкцiї, стелаж пiд АБ. 3. Кiлькiсть та дiапазон заводських номерiв за конфiгурацiями : \"ЄС-11/240\" -11 шт. (№№0005-0015); \"ЄС-11/330\" - 5 шт. (№№0016-0020); \"ЄС-11/480\" - 15 шт. (№№0021-0035); \"ЄС-11/700\" - 5 шт. (№№0036-0040); \"ЄС-11/1000\" -11 шт. (№№0041-0051). ( Загальна кiлькiсть 47 (сорок сiм) шт., №№ 0005-0051).\\"]
[117,"UA 1.161.0105897-15","ВГ490304",2,"ГЄ109265","4. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 4.1 Спiльноканальна сигналiзацiя №7. Нацiональна версiя України. Правила використання у телефоннiй мережi загального користування. Версiя 3.0 (п.п.2.2, 2.5, 2.7); 4.2 Абонентська цифрова система сигналiзацiї № 1 (АЦСС-1). Рiвнi 1 - 3. Нацiональна версiя України. Правила використання у телефоннiй мережi загального користування. Версiя 3.0 (роздiли 2 - 4, 6); 4.3 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги. 4.4 ГСТУ 45.023-2001 Цифровi мережi телекомунiкацiї. Фiзичнi та електричнi характеристики iнтерфейсiв (п.п.5.2, 5.3); 4.5 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD) Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги; 4.6 ДСТУ ETSI EG 201 188:2008 Телефонна мережа загального користування. Iнтерфейс пункту закiнчення мережi для абонентських лiнiй малої та середньої довжини аналоговий двопроводовий. Фiзичнi та електричнi характеристики(ETSI EG 201 188:2000, IDT) (п.п. 5, 7, 12, 13, 14 ); 4.7 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT); 4.8 ДСТУ ITU-Т К.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (таблицi 2/К.21, 4/К.21, 5/К.21, 6/К.21, 7/К.21); 4.9 КНД 45-118-99 Система сигналiзацiї R2D для телефонної мережi загального користування. Основнi характеристики; Рекомендацiї ITU-T: 4.10 G.704 (10/98) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels. Структура синхронних кадрiв, що використовуються на рiвнях iєрархiї 1544, 6312, 2048, 8448, 44 736 кбiт/с (п.п.2.3, 5.1.3.2.2); 4.11 Q.552 (11/96) Transmission characteristics at 2-wire analogue interfaces of digital exchanges (Характеристики передачi на двопроводових аналогових iнтерфейсах цифрових АТС) (п.п.2, 3); 4.12 Технiчнi умови: \"ТУ У 13807402.004-99 (ТШГИ.465235.310 ТУ) Станцiї телефоннi автоматичнi цифровi \"ЄС-11\". Технiчнi умови\". 5. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: ТОВ \"Прикарпатське виробниче пiдприємство зв'язку\" Завод цифрових АТС\" за адресами: 76008, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Пасiчна, 21/1, тел./факс 0(342) 58-82-61; 46008 м.Тернопiль вул. Медова, 2, Сервiсний центр, тел./факс 0(352) 52-82-37\\"]
[118,"UA 1.166.0105856-15","ВВ444471",1,"ГЄ100231","IМПУЛЬС- 40-2 HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний Однорядний Dy 50-200 мм Дворядний Dy 50-200 мм Dy 12,16 (мм) Dy : 16,20,25,32, 40,50 (мм) (180о, 360о) РВД-П РВД-У СДУ-15 IМПУЛЬС- 40-3 HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний Однорядний Dy 50-200 мм Дворядний Dy 50-200 мм Dy 12,16 (мм) Dy : 16,20,25,32, 40,50 (мм) (180о, 360о) РВД-П РВД-У СДУ-15 IМПУЛЬС- 50-2 HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний Однорядний Dy 50-200 мм Дворядний Dy 50-200 мм Dy 12,16 (мм) Dy : 16,20,25,32, 40,50 (мм) (180о, 360о) РВД-П РВД-У СДУ-15 IМПУЛЬС- 50-3 HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний ПневматичниРучний Однорядний Dy 50-200 мм Дворядний Dy 50-200 мм Dy 12,16 (мм) Dy : 16,20,25,32, 40,50 (мм) (180о, 360о) РВД-П РВД-У СДУ-15 IМПУЛЬС- 65-2 HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний Однорядний Dy 50-200 мм Дворядний Dy 50-200 мм Dy 12,16 (мм) Dy : 16,20,25,32, 40,50 (мм) (180о, 360о) РВД-П РВД-У СДУ-15 IМПУЛЬС- 65-3 HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний Однорядний Dy 50-200 мм Дворядний Dy 50-200 мм Dy 12,16 (мм) Dy : 16,20,25,32, 40,50 (мм) (180о, 360о) РВД-П РВД-У СДУ-15 Всього моделей 6\\"]
[119,"UA 1.166.0105857-15","ВВ444472",1,"ГЄ100234","IМПУЛЬС 40 (67-40-12) HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний IМПУЛЬС 40 (67-40-16) HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний IМПУЛЬС 50 (67-50-12) HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний IМПУЛЬС 50 (67-50-16) HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний IМПУЛЬС 65 (67-67,5-12) HFC 125, HFC 227ea, FK-5-1-12 Електромагнiтний Пiротехнiчний Пневматичний Ручний Всього моделей 5\\"]
[120,"UA 1.168.0105743-15","ВГ585077",1,"ГЄ130337","_________________________________________________________ |__№___|______Позначення_______|_______Найменування_______| |__1___|_100-3519010-01________|_Камера_гальмiвна_________| |__2___|_100-3519100___________|_Камера_гальмiвна_________| |__3___|_100-3519100-10________|_Камера_гальмiвна_________| |__4___|_100-3519110___________|_Камера_гальмiвна_________| |__5___|_100-3519200___________|_Камера_гальмiвна_________| |__6___|_100-3519210___________|_Камера_гальмiвна_________| |__7___|_661-3519310___________|_Камера_гальмiвна_________| |__8___|_1111-3501080__________|_Колодка_гальмiвна________| |__9___|_1111-3502090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__10__|_1118-3502090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__11__|_2101-3501090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__12__|_2101-3502090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__13__|_2108-3501080__________|_Колодка_гальмiвна________| |__14__|_2108-3502090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__15__|_2110-3501080__________|_Колодка_гальмiвна________| |__16__|_2121-3501090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__17__|_24-3501090____________|_Колодка_гальмiвна________| |__18__|_24-3501091____________|_Колодка_гальмiвна________| |__19__|_3160-3501090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__20__|_3302-3501170__________|_Колодка_гальмiвна________| |__21__|_3302-3502090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__22__|_3307-3502090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__23__|_4301-3501090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__24__|_469-3501090___________|_Колодка_гальмiвна________| |__25__|_469-3502091___________|_Колодка_гальмiвна________| |__26__|_5301-3501090__________|_Колодка_гальмiвна________| |__27__|_100-3570110___________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__28__|_100-3570210___________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__29__|_1111-3502040__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__30__|_1118-3505010__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__31__|_2105-3502040__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__32__|_2108-3501044__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__33__|_2108-3501045__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__34__|_2108-3505010__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__35__|_2121-3501178__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__36__|_2121-3501179__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__37__|_2121-3505009__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__38__|_21213-3505009_________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__39__|_24-3501040-01_________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__40__|_2410-3501040__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__41__|_2410-3501041__________|_Цилiндр_гальмiвний_______|\\"]
[121,"UA 1.168.0105743-15","ВГ585077",2,"ГЄ130338","|__42__|_2410-3502040__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__43__|_2410-3505010__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__44__|_31029-3505010_________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__45__|_3110-3505010__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__46__|_3205-3501040-10_______|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__47__|_4301-1602290__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__48__|_4301-3501040__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__49__|_4301-3502040__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__50__|_53-11-3505211_________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__51__|_3151-3502040__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__52__|_3151-3505010__________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__53__|_469-3501040-01________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__54__|_469-3501041-01________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__55__|_469-3502040___________|_Цилiндр_гальмiвний_______| |__56__|_1111-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__57__|_130-3502070___________|_Барабан_гальмiвний_______| |__58__|_2101-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__59__|_2108-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__60__|_2108-3502070-01_______|_Барабан_гальмiвний_______| |__61__|_2121-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__62__|_2121-3502070-01_______|_Барабан_гальмiвний_______| |__63__|_2217-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__64__|_24-3501070____________|_Барабан_гальмiвний_______| |__65__|_3110-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__66__|_3151-3501070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__67__|_3302-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__68__|_3307-3501070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__69__|_3307-3502070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__70__|_4310-3501070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__71__|_4421-3501070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__72__|_469-3501070___________|_Барабан_гальмiвний_______| |__73__|_51-3507052____________|_Барабан_гальмiвний_______| |__74__|_5511-3501070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__75__|_64221-3502070_________|_Барабан_гальмiвний_______| |__76__|_6520-3501070__________|_Барабан_гальмiвний_______| |__77__|_69-3507052-11_________|_Барабан_гальмiвний_______| |__78__|_2101-3501070__________|_Диск_гальмiвний__________| |__79__|_2108-3501070__________|_Диск_гальмiвний__________| |__80__|_2108-3501070-20_______|_Диск_гальмiвний__________| |__81__|_2110-3501070__________|_Диск_гальмiвний__________| |__82__|_2110-3501070-20_______|_Диск_гальмiвний__________| |__83__|_2112-3501070__________|_Диск_гальмiвний__________| |__84__|_2112-3501070-20_______|_Диск_гальмiвний__________|\\"]
[122,"UA 1.168.0105743-15","ВГ585077",3,"ГЄ130339","|__85__|_2121-3501070__________|_Диск_гальмiвний__________| |__86__|_2121-3501070-20_______|_Диск_гальмiвний__________| |__87__|_2217-3501078__________|_Диск_гальмiвний__________| |__88__|_3110-3501077__________|_Диск_гальмiвний__________| |__89__|_3160-3501076__________|_Диск_гальмiвний__________| |__90__|_3302-3501077__________|_Диск_гальмiвний__________| Загальна кiлькiсть - 90 позицiй\\"]
[123,"UA 1.173.0105536-15","ВГ535318",1,"ГЄ104073","1. Дверi металевi Е40М(860L) ФВ 2. Дверi металевi Е40М(860R) ФВ 3. Дверi металевi Е40М(960L) ФВ 4. Дверi металевi Е40М(960R) ФВ 5. Дверi металевi Е50М(860L) ФВ 6. Дверi металевi Е50М(860R) ФВ 7. Дверi металевi Е50М(960L) ФВ 8. Дверi металевi Е50М(960R) ФВ 9. Дверi металевi Е50A(860L) ФВ 10. Дверi металевi Е50A(860R) ФВ 11. Дверi металевi Е50A(960L) ФВ 12. Дверi металевi Е50A(960R) ФВ 13. Дверi металевi K550-2(860L) Kaiser ФВ 14. Дверi металевi K550-2(860R) Kaiser ФВ 15. Дверi металевi K550-2(960L) Kaiser ФВ 16. Дверi металевi K550-2(960R) Kaiser ФВ 17. Дверi металевi K850-2(860L) Kaiser мiн вата ФВ 18. Дверi металевi K850-2(860R) Kaiser мiн вата ФВ 19. Дверi металевi K850-2(960L) Kaiser мiн вата ФВ 20. Дверi металевi K850-2(960R) Kaiser мiн вата ФВ 21. Дверi металевi K537-2(860L) Kaiser ФВ 22. Дверi металевi K537-2(860R) Kaiser ФВ 23. Дверi металевi K537-2(960L) Kaiser ФВ 24. Дверi металевi K537-2(960R) Kaiser ФВ 25. Дверi металевi K700-2(860L) Kaiser ФВ 26. Дверi металевi K700-2(860R) Kaiser ФВ 27. Дверi металевi K700-2(960L) Kaiser ФВ 28. Дверi металевi K700-2(960R) Kaiser ФВ 29. Дверi металевi K800-2(860L) Kaiser мiн вата ФВ 30. Дверi металевi K800-2(860R) Kaiser мiн вата ФВ 31. Дверi металевi K800-2(960L) Kaiser мiн вата ФВ 32. Дверi металевi K800-2(960R) Kaiser мiн вата ФВ 33. Дверi металевi KaiserВенге/Комби (860L) ППУ 34. Дверi металевi KaiserВенге/Комби (860R) ППУ 35. Дверi металевi KaiserВенге/Комби (860L) ППУ 36. Дверi металевi KaiserВенге/Комби (860R) ППУ 37. Дверi металевi молоток крупний (1200*2050L)Kaiser ВФ 38. Дверi металевi молоток крупний (1200*2050R)Kaiser ВФ 39. Дверi металевi Kaiser молоток крупний(1200*2050L) мiн вата 40. Дверi металевi Kaiser молоток крупний(1200*2050R) мiн вата 41. Дверi металевi ЙошкарВенге (860L) 42. Дверi металевi ЙошкарВенге (860R) 43. Дверi металевi ЙошкарВенге (960L) 44. Дверi металевi ЙошкарВенге (960R) 45. Дверi металевi Йошкар Золотистий дуб (860L) 46. Дверi металевi Йошкар Золотистий дуб (860R)\\"]
[124,"UA 1.173.0105536-15","ВГ535318",2,"ГЄ104074","47. Дверi металевi Йошкар Золотистый дуб (960L) 48. Дверi металевi Йошкар Золотистый дуб (960R) 49. Дверi металевi Йошкар МДФ/МДФ Венге 12 мм (860L), Стандарт 50. Дверi металевi Йошкар МДФ/МДФ Венге 12 мм (860R), Стандарт 51. Дверi металевi Йошкар МДФ/МДФ Венге 12 мм (960L), Стандарт 52. Дверi металевi Йошкар МДФ/МДФ Венге 12 мм (960R), Стандарт 53. Дверi металевi Стройгост 5-2 Металл/Металл (880x2060L), Стандарт 54. Дверi металевi Стройгост 5-2 Металл/Металл (880x2060R), Стандарт 55. Дверi металевi Стройгост 5-2 Металл/Металл (980x2060L), Стандарт 56. Дверi металевi Стройгост 5-2 Металл/Металл (980x2060R), Стандарт 57. Дверi металевi Стройгост 5 Венге (880x2060L), Стандарт 58. Дверi металевi Стройгост 5 Венге (880x2060R), Стандарт 59. Дверi металевi Стройгост 5 Венге (980x2060L), Стандарт 60. Дверi металевi Стройгост 5 Венге (980x2060R), Стандарт 61. Дверi металевi Стройгост 5 Итальянский орех (880x2060L), 62. Дверi металевi Стройгост 5 Итальянский орех (880x2060R), 63. Дверi металевi Стройгост 5-1 Металл/Металл (980x2060L), Стандарт 64. Дверi металевi Стройгост 5-1 Металл/Металл (980x2060R), Стандарт 65. Дверi металевi Феррум Светлый Орех (860L) 66. Дверi металевi Феррум Светлый Орех (860R) 67. Дверi металевi Феррум Светлый Орех (960L) 68. Дверi металевi Феррум Светлый Орех (960R) 69. Дверi металевi Феррум Венге (860L) 70. Дверi металевi Феррум Венге (860R) 71. Дверi металевi Феррум Венге (960L) 72. Дверi металевi Феррум Венге (960R) 73. Дверi металевi МДФ/МДФ (860L) 74. Дверi металевi МДФ/МДФ (860R) 75. Дверi металевi МДФ/МДФ (960L) 76. Дверi металевi МДФ/МДФ (960R) 77. Дверi металевi Йошкар металл/металл (1200L) 78. Дверi металевi Йошкар металл/металл (1200R) 79. Дверi металевi Йошкар металл/металл (860L) 80. Дверi металевi Йошкар металл/металл (860R) 81. Дверi металевi Йошкар металл/металл (960L) 82. Дверi металевi Йошкар металл/металл (960R) 83. Дверi металевi металл/металл (860L) 84. Дверi металевi металл/металл (860R) 85. Дверi металевi металл/металл (960L) 86. Дверi металевi металл/металл (960R) 87. Дверi металевi Стройгост 5-1 Золотис Дуб (880x2060L), Стандарт 88. Дверi металевi Стройгост 5-1 Золотис Дуб (880x2060R), Стандарт 89. Дверi металевi Стройгост 5-1 Золотис Дуб (980x2060L), Стандарт Загальна кiлькiсть 89 найменувань.\\"]
[125,"UA 1.173.0105719-15","ВГ534818",1,"ГЄ104104","Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть - 22 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 22 (крiм водiя)\\"]
[126,"UA 1.177.0105538-15","ВГ263760",1,"ГЕ983888","2101-2904040/4180SN-01 шарнiри важелiв передньої пiдвiски ВАЗ 2101-2107 \"СЭВИ-ЭКСТРИМ\" - 210 компл. 2101-2904040/4180S-01 шарнiри важелiв передньої пiдвiски ВАЗ 2101-2107 \"СЭВИ-ЭКСПЕРТ\" - 1 020 компл. 2101-2904040SN-01/2121S-01 шарнiри важелiв передньої пiдвiски ВАЗ 2121, 2123 \"СЭВИ-ЭКСТРИМ\" - 48 компл. 2101-2904040/2121S-01 шарнiри важелiв передньої пiдвiски ВАЗ 2121 \"СЭВИ-ЭКСПЕРТ\" - 48 компл. 2108-2904040S-01 шарнiри важелiв передньої пiдвiски ВАЗ 2108-2110 \"СЭВИ-ЭКСПЕРТ\" - 800 компл. 2101-2904040/4180S-01 шарнiри нижнiх важелiв передньої пiдвiски ВАЗ 2101-2107 \"СЭВИ-ЭКСПЕРТ\" - 52 компл. 2121-2904040/2121S-01 шарнiри нижнiх важелiв передньої пiдвiски ВАЗ 2121 \"СЭВИ-ЭКСПЕРТ\" - 18 компл. Загальна кiлькiсть: 7 позицiй, 2196 компл.\\"]
[127,"UA 1.178.0105675-15","ВГ603134",1,"ГЄ128355","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 18+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[128,"UA 1.178.0105680-15","ВГ603137",1,"ГЄ128356","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 19+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[129,"UA 1.178.0105819-15","ВГ603143",1,"ГЄ128357","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 22+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[130,"UA 1.178.0105839-15","ВГ604041",1,"ГЄ128313","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 54+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[131,"UA 1.178.0105878-15","ВГ603149",1,"ГЄ128358","№/№ iдентифiкацiйний номер 1. Y3M4571P2F0000151 2. Y3M4571P2F0000152 3. Y3M4571P2F0000154 4. Y3M4571P2F0000155 5. Y3M4571P2F0000156 6. Y3M4571P2F0000160 7. Y3M4571P2F0000161 8. Y3M4571P2F0000163 9. Y3M4571P2F0000164 10. Y3M4571P2F0000174 11. Y3M4571P2F0000176 Всього: одинадцять iдентифiкацiйних номерiв\\"]
[132,"UA 1.178.0105884-15","ВГ603148",1,"ГЄ128359","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 50+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[133,"UA 1.181.0105739-15","ВГ597565",1,"ГЕ707609","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: III Загальна пасажиромiсткiсть: 37 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 37 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[134,"UA 1.186.0105822-15","ВГ610657",1,"ГЄ132040","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв Клас автобуса - III Загальна пасажиромiсткiсть - 49 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 49\\"]
[135,"UA 1.187.0105560-15","ВГ599196",1,"ГЄ133768","KMFGA17BPGC903152, KMFGA17BPGC903153, KMFGA17BPGC903154, KMFGA17BPGC903155, KMFGA17BPGC903156, KMFGA17BPGC903157, KMFGA17BPGC903158, KMFGA17BPGC903159, KMFGA17BPGC903160, KMFGA17BPGC903161, KMFGA17BPGC903162, KMFGA17BPGC903163, KMFGA17BPGC903164, KMFGA17BPGC903165, KMFGA17BPGC903166, KMFGA17BPGC903167, KMFGA17BPGC903168, KMFGA17BPGC903169, KMFGA17BPGC903170, KMFGA17BPGC903171, KMFGA17BPGC903172, KMFGA17BPGC903173, KMFGA17BPGC903174, KMFGA17BPGC903175, KMFGA17BPGC903176, KMFGA17BPGC903177, KMFGA17BPGC903178, KMFGA17BPGC903179, KMFGA17BPGC903180, KMFGA17BPGC903181, KMFGA17BPGC903182, KMFGA17BPGC903183. Всього: 32 одиницi\\"]
[136,"UA 1.187.0105757-15","ВГ599168",1,"ГЄ133785","№№ Арикул Найменування Кiль-ть шт. 1. 2101-3506085 гальмiвний шланг 200 2. 2101-3506060 гальмiвний шланг 500 3. 2108-3506060 гальмiвний шланг 300 4. 2110-3506085 гальмiвний шланг 50 5. 2121-3506061-10 гальмiвний шланг 100 6. 2121-3506060-10 гальмiвний шланг 100 7. 24-3506025-10 гальмiвний шланг 100 8. 2410-3506025 гальмiвний шланг 200 9. 13-3506025 гальмiвний шланг 50 10. 3302-3506025-10 гальмiвний шланг 600 11. 66-3506025 гальмiвний шланг 300 12. 53-3506025-01 гальмiвний шланг 300 13. 1102-3506060 гальмiвний шланг 100 14. 5301-3506082 гальмiвний шланг 200 15. 5301-3506060 гальмiвний шланг 200 16. 2140-3506048 гальмiвний шланг 50 17. 412-3506048 гальмiвний шланг 50 18. 2141-3506048 гальмiвний шланг 50 19. 3160-3506060 гальмiвний шланг 50 20. 3160-3506085 гальмiвний шланг 50 21. 469-3506085 гальмiвний шланг 200 22. 469-3506060 гальмiвний шланг 500 загальна кiлькiсть 22 артикула (4250шт).\\"]
[137,"UA 1.187.0105770-15","ВГ611036",1,"ГЄ133738","Найменування Кiльк., шт. пачок Фасування, по Матерiал упаковки 1 DAVIDOFF BLUE MIXTURE 4 0.05 Метал 2 DAVIDOFF GREEN MIXTURE 3 0.05 Метал 3 DAVIDOFF RED MIXTURE 3 0.05 Метал 4 DAVIDOFF ROYALTY 8 0.05 Метал 5 DAVIDOFF DANISH MIXTURE 7 0.05 Метал 6 DAVIDOFF ENGLISH MIXTURE 9 0.05 Метал 7 DAVIDOFF FLAKE MEDALLIONS 4 0.05 Метал 8 DAVIDOFF SCOTTISH MIXTURE 5 0.05 Метал Всього 8 найменувань, 43 шт. пачок\\"]
[138,"UA 1.187.0105771-15","ВГ611032",1,"ГЄ133736","№ з/п найменування Кiлькiсть, Фасування, Матерiал упаковки шт. по 1 CAMACHO COROJO ROBUSTO TUBOS 252 10 Дерево 2 CAMACHO CRIOLLO ROBUSTO TUBOS 240 10 Дерево 3 CAMACHO CONNECTICUT ROBUSTO TUBOS 264 10 Дерево Всього 3 найменування, 756 шт.\\"]
[139,"UA 1.187.0105795-15","ВГ611035",1,"ГЄ133737","Найменування Кiльк., шт. Фасування, по Матерiал упаковки НА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЯХ CIDAV CORP. INC, DOMINICAN REPUBLIC, ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА 1 DAVIDOFF PRIMEROS NICARAGUA MADURO 502 6 Метал 2 DAVIDOFF PRIMEROS NICARAGUA 488 6 Метал 3 DAVIDOFF ANIVERSARIO № 3 38 10 Дерево 4 DAVIDOFF ENTREACTO 224 20 Дерево 5 DAVIDOFF ENTREACTO 49 4 Картон 6 DAVIDOFF DELICIOSOS PURO D'ORO 166 10 Дерево 7 DAVIDOFF MOMENTOS PURO D'ORO 628 5 Картон 8 DAVIDOFF EXQUISITOS 417 10 Метал 9 DAVIDOFF GRAND CRU № 5 CABINET 86 25 Дерево 10 DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND 67 10 Дерево 11 DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO TUBOS CABINET 50 12 Дерево 12 DAVIDOFF NICARAGUA SHORT CORONA CABINET 269 14 Дерево 13 DAVIDOFF NICARAGUA TORO CABINET 142 12 Дерево 14 DAVIDOFF PRIMEROS 1140 6 Метал 15 DAVIDOFF PRIMEROS MADURO 753 6 Метал 16 DAVIDOFF ROBUSTO COLLECTION (5 cигар): DAVIDOFF 6000, DAVIDOFF \"ROBUSTO 100\", DAVIDOFF SPECIAL \"R\", DAVIDOFF ROBUSTO MILLENNIUM BLEND, DAVIDOFF \"PURO ROBUSTO\" 86 5 Картон 17 DAVIDOFF SHORT PERFECTO 418 25 Дерево 18 DAVIDOFF SHORT PERFECTO 68 4 Картон 19 DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT (3 сигары): DAVIDOFF No. 2, DAVIDOFF 2000, DAVIDOFF SPECIAL \"R\" 41 3 Картон 20 DAVIDOFF TUBOS SPECIAL \"R\" 85 20 Дерево 21 DAVIDOFF NICARAGUA DIADEMAS 50 12 дерево всього 5767 шт. НА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЯХ OK CIGAR CORP INC, DOMINICAN REPUBLIC, ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА 22 AVO CLASSIC No. 9 TUBOS 26 3 Картон 23 AVO CLASSIC ROBUSTO TUBOS 51 3 Картон 24 AVO CLASSIC PURITOS 4188 10 Метал 25 AVO DOMAINE PURITOS 846 10 Метал 26 THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO 128 25 Дерево 27 ZINO PLATINUM CROWN SERIES CHUBBY ESPECIAL TUBOS 104 10 Картон 28 ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES STOUT 50 12 Метал 29 ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER TUBOS 166 20 Дерево 30 ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES XS 418 10 Метал 31 ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES PUDGE 145 12 Метал всього 6122 шт. Всього 31 найменування, 11889 ШТ.\\"]
[140,"UA 1.193.0105824-15","ВГ605246",1,"ГЄ135444","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: B Загальна пасажиромiсткiсть: 21 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 21 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[141,"UA 1.193.0105825-15","ВГ605258",1,"ГЄ135445","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: III Загальна пасажиромiсткiсть: 55 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 55 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[142,"UA 1.193.0105827-15","ВГ605260",1,"ГЄ135446","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть: 24 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 19 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]