{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 01.12.2015"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0100259-15","ВГ553749",1,"ГЄ066991","Кабелi коаксiальнi на якi розповсюджується сертифiкат вiдповiдностi: 1. FinMark F5967BV, 2. FinMark F5967BVcu, 3. FinMark F5967B-2x0.75power, 4. FinMark F660BV, 5. FinMark F660BVcu, 6. FinMark F660BVF, 7. FinMark F660BVM, 8. FinMark F660BVMcu, 9. FinMark F6TSV, 10. FinMark F6TSVcu, 11. FinMark F690BV, 12. FinMark F690B-LSZH, 13. FinMark F690BVcu, 14. FinMark F690BVcu-WB, 15. FinMark F690B-LSZHcu-WB, 16. FinMark F690BVM, 17. FinMark F690BVMcu, 18. FinMark F690BV-2*0.75 POWER PVC-B, 19. FinMark F690BV-2*0.75 POWER-B, 20. FinMark RG-6, 21. FinMark F1160BVcu, 22. FinMark F1160BVF, 23. FinMark F1160BVM, 24. FinMark F1160BVMcu, 25. FinMark F1190BV, 26. FinMark F1190BVcu, 27. FinMark F1190BVM, Всього - 27 моделей\\"]
[2,"UA 1.009.0099936-15","ВГ339952",1,"ГЄ123306","Правила ЄЕК ООН № 10-02 |Ministerio de Industria, |E9-10R-04.14010 Ext.03 вiд 03.04.2014 |Energia  |протокол випробувань |y Turismo, Iспанiя  |201403440203 вiд 28.03.2014 |L.C.O.E., Iспанiя  | Правила ЄЕК ООН № 13-09 |Ministerio de Industria, |E9-13-HRESC-00.3057 Ext.03 вiд |Energia  |25.03.2014 |y Turismo, Iспанiя  |протокол випробувань |I.N.T.A., Iспанiя  |11-13H00000-0037 Ext.3 вiд 20.03.2014 | |E9-13- HRESC-00.3047 Ext.03 вiд | |10.12.2013 | |протокол випробувань | |08-13H00000-0022 Ext.3 вiд 13.11.2013 | |E9-13- HRESC-00.3055 Ext.04 вiд | |07.07.2014 | |протокол випробувань | |11-13H00000-0035 Ext.4 вiд 04.07.2014 Правила ЄЕК ООН № 14-03 |Ministerio de Industria, |E9-14R-07.3015 Ext.1 вiд 25.03.2014 |Turismo y Comercio, Iспанiя|протокол випробувань |I.N.T.A., Iспанiя  |10-14000000-0095 Ext.1 вiд 19.03.2014 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |Ministerio de Industria, |E9-16R-06.3017 Ext.2 вiд 13.09.2013 |Energia  |протокол випробувань |y Turismo, Iспанiя  |10-16000000-0170 Ext.2 вiд 20.08.2013 |I.N.T.A., Iспанiя  | Правила ЄЕК ООН № 26-02 |Ministerio de Industria, |E9-26R-03.3007 Ext.04 вiд 12.03.2014 |Energia  |протокол випробувань |y Turismo, Iспанiя  |11-26000000-0075 Ext.4 вiд 11.03.2014 |I.N.T.A., Iспанiя  | Правила ЄЕК ООН № 43-00 |Ministerio de Industria, |E9-43R-00.9015 вiд 16.12.2011 |Turismo y Comercio, Iспанiя|протокол випробувань |L.C.O.E., Iспанiя  |201111441640 вiд 02.12.2011 Правила ЄЕК ООН № 48-02 |Ministerio de Industria, |E9-48R-03.4193 Ext.02 вiд 22.01.2014 |Energia  |протокол випробувань |y Turismo, Iспанiя  |201401440022 вiд 16.01.2014 |L.C.O.E., Iспанiя  | Правила ЄЕК ООН № 51-02 |Ministerio de Industria, |E9-51R-02.9881 Ext.04 вiд 22.01.2014 |Energia  |протокол випробувань (CBZ?) |y Turismo, Iспанiя  |201401440019 вiд 16.01.2014 |L.C.O.E., Iспанiя  | Регламенти ЄС № 715/2007 та |Ministerio de Industria, |e9*715/2007*136/2014J*1085*06 вiд 692/2008 \"ЄВРО-5\" |Energia  |18.06.2014 |y Turismo, Iспанiя  |протокол випробувань (CBZ?) |IDIADA, Iспанiя |PC14060110 вiд 16.06.2014\\"]
[3,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",1,"ГЄ119186","Характеристики дорожнього транспортного засобу Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): TATA Тип ДТЗ: LPT 613 (\"Євро-4\") Версiя ДТЗ: LPT613/38 LPT613/58 Код VIN: Y6D 381??? ???????? Кaтегоpiя ДТЗ: N2 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 4 x 2.2 / заднi Шасi (марка, тип): ТАТА, LPT 613/40 Схема компонування ДТЗ: кабiна над двигуном; пеpеднє, поздовжнє розташування двигуна Тип кузова (виконання завантажувального простору): бортова вантажна платформа фургон Кабiна, тип: суцiльнометалева дводверна - кiлькiсть мiсць для сидiння: 3 Габаpитнi pозмipи, мм: - довжина: - шиpина: - висота: 6875 2155 2341 7265 2306 2937 Колiсна база, мм: 3800 Колiя переднiх / заднiх колiс мм: 1650 / 1577 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 3830 4980 Повна маса, кг: 7500 Максимальне навантаження, кг: - на пеpедню вiсь: 2800 - на задню вiсь: 4700 Допустима повна маса з причепом для буксирування причепiв не застосовується\\"]
[4,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",2,"ГЄ119187","Двигун: 1) маpка, модель, тип: ТАТА 697 ТС 78 чотиритактний дизель, з безпосереднiм впорскуванням 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 6, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 5675 4) ступiнь стиснення: 17,5 5) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: 96,0 при 2400 6) максимальний крутний момент, Нм пpи хв-1: 430,0 при 1350-1800 7) паливо: дизельне 8) система живлення: безпосереднє роздiлене впоpскувaння палива - блок управлiння (марка, тип): BOSCH, 0 281 020 739 (EDC 17CV 54), електронний - паливний насос високого тиску, марка, тип: BOSCH, 0 445 025 012 (2525 0712 ХХХХ), магiстрального типу - форсунки, мapкa, тип: BOSCH, 0 445 110 506 - повiтряний фiльтр, марка, тип: Fleet Guard або Lumax, 2525 0914 ХХХХ, сухого типу - турбокомпресор, марка, тип: TEL (KKK), К27-7077 902 075 9) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв складається з одного глушника та одного нейтралiзатора вiдпрацьованих газiв - глушник, маpка, тип: SM AUTO, NX4B (2643 4910 XXXX) - нейтралiзатор, маpка, тип: TENNECO, 2525 1411 XXXX Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, однодискове\\"]
[5,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",3,"ГЄ119188","2) коpобка пеpедач, маpка, тип: GBS-40, механiчна - кiлькiсть передач, пеpедавальнi числа: 5 I - 6,34 II - 3,37 III - 2,11 IV - 1,28 V - 1,00 З.Х - 5,85 3) головна пеpедача, маpка, тип: гiпоїдна - пеpедавальне число (опцiї): 3,111 Пiдвiска: - пеpедня: залежна на напiвелiптичних ресорах з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами - задня: залежна на напiвелiптичних ресорах з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами та додатковими ресорами Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт кулькова гайка-рейка-сектор\", з гiдропiдсилювачем Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з антиблокувальною системою, гальмовi механiзми - барабаннi; - запасна: один з контурiв робочої гальмової системи - стоянкова: гальмовi механiзми заднiх колiс з приводом вiд пружних енергоакумуляторiв - допомiжна: моторне гальмо-уповiльнювач Шини: (розмiр, iндекс несiвної здатностi, допомiжна) 215/75 R17.5, 124/123 або 126/124, L або M; 7,50 R 16, 121/117, M\\"]
[6,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",4,"ГЄ119189","Креслення\\"]
[7,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",5,"ГЄ119190","Креслення\\"]
[8,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",6,"ГЄ119191","ПЕРЕЛIК Нормативних документiв, чинних в Українi, на вимоги яких пiдтверджується вiдповiднiсть продукцiї - автомобiлi ТАТА (тип: LPT 613, версiї: LPT 613/38, LPT 613/58). Вимоги до ДТЗ та нормативнi документи Найменування Органу або випробувальної лабораторiї, якi видали сповiщення, сертифiкат вiдповiдностi або протокол випробувань Номер документа та дата видачi 1 3 Правила ЄЕК ООН № 10-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электро-магнитной совместимости\" (Правила ЄЕК ООН № 10-03) Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Росiйська Федерацiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна 1000/S0/10-03/TRS/507-12 вiд 28.06.2012 протоколи випробувань 03.1143-2014 вiд 22.10.2014 03.1176-2015 вiд 30.10.2015 Правила ЄЕК ООН № 13-09 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения\" (Правила ЄЕК ООН № 13-10) VCA, Великобританiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна E11 13R-10 4819 ext.05 вiд 13.03.2014 протокол випробувань 04.912-2014 вiд 20.10.2014 04.913-2014 вiд 20.10.2014 Правила ЄЕК ООН № 14-03 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении креплений ремней безопасности\" (Правила ЄЕК ООН № 14-06) VCA, Великобританiя E11 14R-06 0218 ext.03 вiд 19.11.2007 Правила ЄЕК ООН № 16-04 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Ремней безопасности, удерживающих систем, детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX, предназначенных для лиц, находящихся в механических транспортных средствах; II. Транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности, удерживающими системами, детскими удерживающими системами и детскими удерживающими системами ISOFIX\" (Правила ЄЕК ООН № 16-05) VCA, Великобританiя E11 16R-05 5941 ext.03 вiд 06.05.2014\\"]
[9,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",7,"ГЄ119192","Правила ЄЕК ООН № 24-03 \"Единообразные предписания, касающиеся: I.официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ II.официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции III.официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ IV.измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия\" Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехiя Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Росiйська Федерацiя E8 24R-03 6282 ext.03 вiд 01.04.2014 протокол випробувань 1000/S1/24-03/R/364-12 вiд 04.06.2012 Правила ЄЕК ООН № 43-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве\" VCA, Великобританiя E11 43R-00 6517 вiд 04.05.2012 Правила ЄЕК ООН № 48-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации\" (Правила ЄЕК ООН № 48-03) VCA, Великобританiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна E11 48R-03 2350 вiд 05.06.2008 протокол випробувань 03.1146-2014 вiд 22.10.2014 03.1177-2015 вiд 27.10.2015 Правила ЄЕК ООН № 49-05В1 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе (снг), и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на снг, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ\" Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехiя Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Росiйська Федерацiя E8 49RС-05 6283 ext.03 вiд 01.04.2014 протокол випробувань 1000/S1/49-05В1(С)/R/359-12 вiд 04.06.2012\\"]
[10,"UA 1.032.0099900-15","ВГ587531",8,"ГЄ119193","Правила ЄЕК ООН № 51-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом\" VCA, Великобританiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна E11 51R-02 4141 ext.01 вiд 06.05.2014 протокол випробувань 05.1824-2014 вiд 20.10.2014 05.1865-2015 вiд 27.10.2015 Правила ЄЕК ООН № 58-01 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных устройств (ЗЗУ); II. Дорожных транспортных средств в отношении установки ЗЗУ официально утвержденного типа; III. Дорожных транспортных средств в отношении их задней защиты (ЗЗ)\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протоколи випробувань 02.1294-2014 вiд 20.10.2014 02.1298-2014 вiд 20.10.2014 02.1429-2015 вiд 27.10.2015 Правила ЄЕК ООН № 73-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов в отношении их боковой защиты \" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протоколи випробувань 02.1295-2014 вiд 20.10.2014 02.1430-2015 вiд 27.10.2015 Правила ЄЕК ООН 89-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости. II. Транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа. III. Устройств ограничения скорости (УОС)\" Випробувальний центр КТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", Україна Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протокол випробувань 1.01-0405-14 вiд 25.09.2014 04.927-2015 вiд 27.10.2015 ГОСТ 27435-87 \"Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протоколи випробувань 05.1866-2015 вiд 27.10.2015\\"]
[11,"UA 1.032.0099902-15","ВГ587532",1,"ГЄ119194","Характеристики дорожнього транспортного засобу Маpка шасi: TATA Тип шасi: LPT 613 (\"Євро-4\") Версiя шасi: LPT613/40 Код VIN: Y6D 381??? ???????? Кaтегоpiя: N2 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 4 x 2.2 / заднi Схема компонування шасi: кабiна над двигуном; пеpеднє, поздовжнє розташування двигуна Кабiна, тип: суцiльнометалева дводверна - кiлькiсть мiсць для сидiння: 3 Габаpитнi pозмipи, мм: - довжина: - шиpина: - висота: 6775 2155 2341 Колiсна база, мм: 3800 Колiя переднiх / заднiх колiс мм: 1650 / 1577 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 3230 Повна маса, кг: 7500 Максимальне навантаження, кг: - на пеpедню вiсь: 2800 - на задню вiсь: 4700 Допустима повна маса з причепом для буксирування причепiв не застосовується Двигун: 1) маpка, модель, тип: ТАТА 697 ТС 78 чотиритактний дизель, з безпосереднiм впорскуванням 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 6, рядне\\"]
[12,"UA 1.032.0099902-15","ВГ587532",2,"ГЄ119305","3) pобочий об'єм, см3: 5675 4) ступiнь стиснення: 17,5 5) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: 96,0 при 2400 6) максимальний крутний момент, Нм пpи хв-1: 430,0 при 1350-1800 7) паливо: дизельне 8) система живлення: безпосереднє роздiлене впоpскувaння палива - блок управлiння (марка, тип): BOSCH, 0 281 020 739 (EDC 17CV 54), електронний - паливний насос високого тиску, марка, тип: BOSCH, 0 445 025 012 (2525 0712 ХХХХ), магiстрального типу - форсунки, мapкa, тип: BOSCH, 0 445 110 506 - повiтряний фiльтр, марка, тип: Fleet Guard або Lumax, 2525 0914 ХХХХ, сухого типу - турбокомпресор, марка, тип: TEL (KKK), К27-7077 902 075 9) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв складається з одного глушника та одного нейтралiзатора вiдпрацьованих газiв - глушник, маpка, тип: SM AUTO, NX4B (2643 4910 XXXX) - нейтралiзатор, маpка, тип: TENNECO, 2525 1411 XXXX Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, однодискове 2) коpобка пеpедач, маpка, тип: GBS-40, механiчна - кiлькiсть передач, пеpедавальнi числа: 5 I - 6,34 II - 3,37 III - 2,11 IV - 1,28\\"]
[13,"UA 1.032.0099902-15","ВГ587532",3,"ГЄ119306","V - 1,00 З.Х - 5,85 3) головна пеpедача, маpка, тип: гiпоїдна - пеpедавальне число (опцiї): 3,111 Пiдвiска: - пеpедня: залежна на напiвелiптичних ресорах з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами - задня: залежна на напiвелiптичних ресорах з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами та додатковими ресорами Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт кулькова гайка-рейка-сектор\", з гiдропiдсилювачем Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з антиблокувальною системою, гальмовi механiзми - барабаннi; - запасна: один з контурiв робочої гальмової системи - стоянкова: гальмовi механiзми заднiх колiс з приводом вiд пружних енергоакумуляторiв - допомiжна: моторне гальмо-уповiльнювач Шини: (розмiр, iндекс несiвної здатностi, допомiжна) 215/75 R17.5, 124/123 або 126/124, L або M; 7,50 R 16, 121/117, M\\"]
[14,"UA 1.032.0099902-15","ВГ587532",4,"ГЄ119307","Креслення\\"]
[15,"UA 1.032.0099902-15","ВГ587532",5,"ГЄ119308","ПЕРЕЛIК Нормативних документiв, чинних в Українi, на вимоги яких пiдтверджується вiдповiднiсть продукцiї - шасi ТАТА (тип: LPT 613, версiї: LPT 613/40). Вимоги до ДТЗ та нормативнi документи Найменування Органу або випробувальної лабораторiї, якi видали сповiщення, сертифiкат вiдповiдностi або протокол випробувань Номер документа та дата видачi 1 3 Правила ЄЕК ООН № 10-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электро-магнитной совместимости\" (Правила ЄЕК ООН № 10-03) Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Росiйська Федерацiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна 1000/S0/10-03/TRS/507-12 вiд 28.06.2012 протоколи випробувань 03.1176-2015 вiд 30.10.2015 Правила ЄЕК ООН № 13-09 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения\" (Правила ЄЕК ООН № 13-10) VCA, Великобританiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна E11 13R-10 4819 ext.05 вiд 13.03.2014 протокол випробувань 04.912-2014 вiд 20.10.2014 04.913-2014 вiд 20.10.2014 Правила ЄЕК ООН № 14-03 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении креплений ремней безопасности\" (Правила ЄЕК ООН № 14-06) VCA, Великобританiя E11 14R-06 0218 ext.03 вiд 19.11.2007 Правила ЄЕК ООН № 16-04 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Ремней безопасности, удерживающих систем, детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX, предназначенных для лиц, находящихся в механических транспортных средствах; II. Транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности, удерживающими системами, детскими удерживающими системами и детскими удерживающими системами ISOFIX\" (Правила ЄЕК ООН № 16-05) VCA, Великобританiя E11 16R-05 5941 ext.03 вiд 06.05.2014\\"]
[16,"UA 1.032.0099902-15","ВГ587532",6,"ГЄ119309","Правила ЄЕК ООН № 24-03 \"Единообразные предписания, касающиеся: I.официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ II.официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции III.официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ IV.измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия\" Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехiя Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Росiйська Федерацiя E8 24R-03 6282 ext.03 вiд 01.04.2014 протокол випробувань 1000/S1/24-03/R/364-12 вiд 04.06.2012 Правила ЄЕК ООН № 43-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве\" VCA, Великобританiя E11 43R-00 6517 вiд 04.05.2012 Правила ЄЕК ООН № 48-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации\" (Правила ЄЕК ООН № 48-03) VCA, Великобританiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна E11 48R-03 2350 вiд 05.06.2008 протокол випробувань 03.1178-2015 вiд 30.10.2015 Правила ЄЕК ООН № 49-05В1 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе (снг), и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на снг, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ\" Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехiя Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Росiйська Федерацiя E8 49RС-05 6283 ext.03 вiд 01.04.2014 протокол випробувань 1000/S1/49-05В1(С)/R/359-12 вiд 04.06.2012 Правила ЄЕК ООН № 51-02 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом\" VCA, Великобританiя Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна E11 51R-02 4141 ext.01 вiд 06.05.2014 протокол випробувань 05.1867-2015 вiд 30.10.2015\\"]
[17,"UA 1.032.0099902-15","ВГ587532",7,"ГЄ119310","Правила ЄЕК ООН № 58-01 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных устройств (ЗЗУ); II. Дорожных транспортных средств в отношении установки ЗЗУ официально утвержденного типа; III. Дорожных транспортных средств в отношении их задней защиты (ЗЗ)\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протоколи випробувань 02.1294-2014 вiд 20.10.2014 02.1298-2014 вiд 20.10.2014 02.1429-2015 вiд 27.10.2015 Правила ЄЕК ООН № 73-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов в отношении их боковой защиты \" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протоколи випробувань 02.1295-2014 вiд 20.10.2014 02.1430-2015 вiд 27.10.2015 Правила ЄЕК ООН 89-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости. II. Транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа. III. Устройств ограничения скорости (УОС)\" Випробувальний центр КТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", Україна Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протокол випробувань 1.01-0405-14 вiд 25.09.2014 04.927-2015 вiд 27.10.2015 ГОСТ 27435-87 \"Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений\" Випробувальний центр ДТЗ, запасних частин та автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\", Україна протоколи випробувань 05.1868-2015 вiд 30.10.2015\\"]
[18,"UA 1.032.0100036-15","ВГ587533",1,"ГЄ119341","№ Код ТН ЗЕД Назва групи 1. 8707 90 Кузови автобусiв, цiлком або неповнiстю складенi 2. 8408 20 Дизелi 3. 7007 11, 7007 21 Скло безпечне для дорожнiх транспортних засобiв 4. 8409 91, 8409 99, 8483 10 Деталi цилiндро-поршневої групи i газороз-подiльчого механiзму (поршнi, кiльця поршневi, гiльзи цилiндрiв, розподiльчi вали, клапани) 5. 4011 20 Шини пневматичнi 6. 8413 30, 8409 99 Паливнi насоси високого тиску, форсунки 7. 8421 31 Повiтряочисники 8. 8512 10, 8512 20, 8512 90, 8539 10, 8539 21, 8539 29 Прилади зовнiшнi свiтловi, лампи розжарювання до них 9. 4016 93, 4016 99, 8708 80, 8708 94, 8708 99 Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульовi важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) 10. 7320 10 Ресори пiдвiски Кiлькiсть - 10 (Десять) найменувань. Загальна кiлькiсть - 21 (Двадцять одно) найменування.\\"]
[19,"UA 1.032.0100036-15","ВГ587533",2,"ГЄ119342","11. 8708 70 Колеса 12. 8708 80 Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв 13. 8507 10 Акумулятори стартернi до автомобiлiв 14. 8511 50, 8536 10 Реле, вимикачi, перемикачi, запобiжники плавкi 15. 8421 39 Системи випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники 16. 8421 39 Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв (каталiтичнi нейтралiзатори вiдпрацьованих газiв) 17. 4009 20, 4009 40, 8708 30, 6813 81 Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, накладки, диски, барабани, цилiндри, шланги, камери, крани, клапани, головки з'єднувальнi, штуцери контрольнi) 18. 8708 21, 9401 20 Ременi безпеки, сидiння пасажирськi 19. 8512 30 Звуковi сигнальнi прилади 20. 7009 10 Дзеркала заднього виду Кiлькiсть - 10 (Десять) найменувань. Загальна кiлькiсть - 20 (Двадцять) найменувань.\\"]
[20,"UA 1.038.0099958-15","ВГ599565",1,"ГЄ110201","Загальний опис тролейбуса: Категорiя - М3 Клас - I Загальна пасажиромiсткiсть - 104 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 34+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[21,"UA 1.038.0099959-15","ВГ599566",1,"ГЄ110202","Загальний опис тролейбуса: Категорiя - М3 Клас - I Загальна пасажиромiсткiсть - 104 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 34+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[22,"UA 1.038.0099963-15","ВГ599567",1,"ГЄ110203","Загальний опис тролейбуса: Категорiя - М3 Клас - I Загальна пасажиромiсткiсть - 104 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 34+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[23,"UA 1.038.0100008-15","ВГ599568",1,"ГЄ110204","Загальний опис тролейбуса: Категорiя - М3 Клас - I Загальна пасажиромiсткiсть - 104 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 34+1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[24,"UA 1.038.0100306-15","ВГ592990",1,"ГЄ110212","Технiчний опис КТЗ з кресленням загального виду. Марка транспортного засобу БОГДАН Тип та загальний торговий опис А22 автобус загального призначення Модифiкацiя А22111, А22211 Категорiя КТЗ M3 Клас автобуса i призначення А22111 А22211 I II для перевезення пасажирiв мiськими та примiськими маршрутами як громадським транспортом для перевезення пасажирiв мiжмiськими та мiжнародними маршрутами як громадським транспортом Структура iдентифiкацiйного номера (код VIN) Y6LA221???L1????? Y6LA222???L1????? ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЬОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ Колiсна формула / ведучi колеса 4x2 / заднi Схема компонування КТЗ розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова вагонного типу, одноповерховий, закритий, суцiльнометалевий, зварний Кiлькiсть дверей А22111 1 одностулковi службовi + 1 двостулковi службовi - по правому борту, 1 дверi водiя - по лiвому борту А22211 1 одностулковi службовi + 1 одностулковi аварiйнi - по правому борту, 1 дверi водiя - по лiвому борту А22111 А22211 Кiлькiсть мiсць для сидiння, шт.: - стацiонарних 17 - вiдкидних*4 Кiлькiсть мiсць для iнвалiдних вiзкiв, шт. 1 - Кiлькiсть мiсць для сидiння членiв екiпажу, шт. 1 1 Загальна пасажиромiсткiсть , осiб: - мiжмiськi та мiжнароднi маршрути - 29 - регулярнi та нерегулярнi i регулярнi спецiальнi пасажирськi перевезення на мiських i примiських автобусних маршрутах А22111 -62 (54**), А22211 -43 *) - вiдкиднi сидiння встановлюються на замовлення; **) - при наявностi iнвалiдного вiзка в салонi Габаритнi розмiри, мм: -довжина 8210 -ширина 2300 -висота 2780 Колiсна база, мм 4400 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1886/1715 Порожня маса автобусiв в спорядженому станi, кг А22111 А22211 6100 6500 Технiчно припустима максимальна маса автобусiв 10300 9900 Технiчно припустима максимальна маса, що приходиться: - на передню вiсь 3550 3900 - на задню вiсь 6750 6000 Двигун: Виробник Ashok Leyland Модель H6E4SD123 Вiдповiднiсть нормам екологiчної безпеки Євро 4 Тип чотиритактний, дизельний, турбонаддувний з промiжним охолодженням наддувного повiтря Кiлькiсть цилiндрiв 6 Розташування цилiндрiв рядне Робочий об'єм, см3 5759 Номiнальна потужнiсть, кВт/хв-1 123/ 2500 Максимальний крутний момент, Нм, при частотi обертання колiнчастого валу, хв-1 550 при 1200-1800 Система живлення примусова з одним паливним баком Система випуску i нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв один глушник з нейтралiзатором, з системою SCR\\"]
[25,"UA 1.038.0100306-15","ВГ592990",2,"ГЄ110213","Трансмiсiя: - зчеплення фрикцiйне, сухе, однодискове Коробка передач: виробник, модель Ashok Leyland S5-36/OD Тип механiчна, 5-ти ступенева передавальнi числа: I 5,96 II 3,05 III 1,62 IV 1,0 V 0,78 заднiй хiд 6,67 Головна передача одноступенева, гiпоїднa передавальне число 4,1 Пiдвiска: - передня залежна, ресорна з амортизаторами двосторонньої дiї та стабiлiзатором поперечної стiйкостi - задня автобус А22111 - залежна пневматична (з функцiєю \"кнiлiнг\") з амортизаторами двосторонньої дiї автобуси А22211- залежна пневматична з амортизаторами двосторонньої дiї Рульове керування: iнтегральний гiдропiдсилювач Гальмiвнi системи: - робочi гальма двоконтурна пневматична з системою ABS; гальмiвнi механiзми переднiх колiс - барабаннi; гальмiвнi механiзми заднiх колiс - барабаннi - запасна один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова пружиннi енергоакумулятори з приводом на гальмiвнi механiзми ведучого моста - допомiжна моторне гальмо Шини: - тип безкамернi, радiальнi - розмiр 235/75 R17,5 - iндекс навантаги, не нижче 130/128 - iндекс швидкостi, не нижче М\\"]
[26,"UA 1.038.0100306-15","ВГ592990",3,"ГЄ110214","\\"]
[27,"UA 1.038.0100306-15","ВГ592990",4,"ГЄ110215","\\"]
[28,"UA 1.038.0100306-15","ВГ592990",5,"ГЄ110216","Перелiк сертифiкатiв i протоколiв з окремих властивостей. ВЛ дп \"АСЗ\"№1 АТ АК \"Богдан Моторс\" пр.СТ/R/10-02/0633-15М3 вiд 30.11.2015 ВЛ дп \"АСЗ\"№1 АТ АК \"Богдан Моторс\" пр.СТ/R/13-09/0634-15М3 вiд 30.11.2015 Протокол НАМИ 1584/S1/14-04/TRS/418-12,сертифiкат С-UA.MT25.B.05532 Росiя Повiдомлення про офiцiйне схвалення E4 24R-030587 Нiдерланди ВЛ дп \"АСЗ\"№1 АТ АК \"Богдан Моторс\" пр.СТ/R/48-02/0635-15М3вiд 30.11.2015 ВЛ дп \"АСЗ\"№1 АТ АК \"Богдан Моторс\" пр.СТ/R/51-02/0636-15М3вiд 30.11.2015 ВЛ дп \"АСЗ\"№1 АТ АК \"Богдан Моторс\" пр.СТ/R/80-01/0637-15М3вiд 30.11.2015 ВЛ дп \"АСЗ\"№1 АТ АК \"Богдан Моторс\" пр.СТ/R/89-00/0638-15М3вiд 30.11.2015 Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е4 49RC-050221вiд 03.03.2014 Нiдерланди 1 ВЛ дп \"АСЗ\"№1 АТ АК \"Богдан Моторс\" пр.СТ/R/107-01/0639-15М3вiд 30.11.2015 Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е20 43R-00417,Е20 43R-00429 Польща Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е4 16R-04 35145 10.06.2008 Е4 16R-04 36100 14.08.2009, Е4 16R-06 41118 вiд 05.10.2011 Е2 16R-04 05023 вiд 08.04.2005, Е8 16R-06 16619 вiд 27.05.2011 , Е8 16R-06 16623 вiд 12.09.2011 Нiдерланди\\"]
[29,"UA 1.058.0099986-15","ВГ541077",1,"ГЄ088578","1) Мiнiканали (арт. 00301-00369, 00301В-00351В); 2) Короба (арт. 00323, 00323А, 00324, 01050, 01400, 01780-01793, 01786А, 01826, 01829К, 07200, 09200-09501, AIR00042-AIR12060, AIR42400-AIR90600, AIR10040B; 3) Пiдлоговi канали (арт. 01031-01333); 4) Аксесуари, коробки до коробiв та каналiв ( арт. 00254-00257, 00386-00656, 00386В-00580В, 00823-00890, 00591В, 00594В, 00597В, 01003-01052, 01003G-01051G, 01342-01452, 01403G-01452G, 01705-01779, 01806-01883, 02307-02416, 05911-05919, 07203-07252, 07711-07717, 07712R-07717R, 09203-09252, 09501-09552, 09503G-09552G, 09591R-09593R, 10013-10663,54840, 75607S-75616S, 76607B-76618B, 77607N-77616N, AIR00001, AIR00002, AIR10-AIR50, AIR10040-AIR10049, AIR10040B-AIR10049B, AIR12010-AIR12069, AIR1450, AIR42402-AIR42409, AIR70401-AIR70412, AIR90401-AIR90610, F0000A, F0000L, F0000M, F0000MB, F00011-F00015, F00011B-F00015B, F00011G-F00015G, 53500-53900, 53810-53920, 54000-54755, 59601-59603, 00573-00677, 00677B, 09090-10245, 45006-45016, 75010B-75015B, 75010W-75015W, 75010O-75015O, 75010L-75015L, 75010R-75015R, 75010V-75015V, 75010P-75015P, 75010G-75015G, 75010C-75015C, 75020W-75023W, 75020SL-75024SL, 75024N-75023N, F0000MB, 11870, 00701RL-07104RL). Усього 4 позицiї.\\"]
[30,"UA 1.058.0099987-15","ВГ541076",1,"ГЄ088577","Труби гофрованi з полiамiду та аксесуари до них: 1. Труби гофрованi з полiамiду (арт. PA600710F2, PA601013F2, PA601216F2, PA601721F2, PA602329F2, PA602935F2, PA603643F2, PA604855F2, PA611216F2, PA611721F2, PA612935F2, PA613643F2, PA614855F2, PA600710F0, PA601013F0, PA601216F0, PA601721F0, PA602329F0, PA602935F0, PA603643F0, PA604855F0, PA611216F0, PA611721F0, PA612329F0, PA612935F0, PA613643F0, PA614855F0). 2. Аксесуари (арт. PAM07M12N, PAM10M16N, PAM12M16N, PAM12M20N, PAM17M20N, PAM17M25N, PAM23M25N, PAM23M32N, PAM29M32N, PAM29M40N, PAM36M40N, PAM36M50N, PAM48M50N, PAM48M63N, PAN10M16N, PAN12M16N, PAN12M20N, PAN17M20N, PAN23M25N, PAN29M32N, PAN36M40N, PAN48M50N, PAL12M16N, PAL17M20N, PAL23M25N, PAL29M32N, PAL36M40N, PAL48M50N, PAT10N, PAT12N, PAT17N, PAT23N, PAT29N, PAT36N, PAY171212N, PAY231717N, PAY292323N, PAY362929N, PAY483636N, PAS07N, PAS10N, PAS12N, PAS17N, PAS23N, PAS29N, PAS36N, PAS48N, PASW07N, PASW10N, PASW12N, PASW17N, PASW23N, PASW29N, PASW36N, PASW48N, PAGM12N, PAGM16N, PAGM20N, PAGM25N, PAGM32N, PAGM40N, PAGM50N, PAGM63N, PAPM12, PAPM16, PAPM20, PAPM25, PAPM32, PAPM40, PAPM50, PAPM63, PADM16, PADM20, PADM25, PADM32, PADM40, PADM50, PADM63, PASW1017N, PASW2329N, PASW3648N). Всього 2 пункти.\\"]
[31,"UA 1.066.0099865-15","ВГ598040",1,"ГЄ120945","Вимикачi модульнi: e.mcb.stand.45.*.**; e.mcb.pro.60.*.**; e.industrial.mcb.100.*.**; e.industrial.mcb.150.*.**. Додаткове обладнання: додатковий контакт e.mcb.aux; додатковий контакт e.mcb.alt; незалежний розчеплювач e.mcb.sht; розчеплювач мiнiмальної напруги e.mcb.uvt; додатковий контакт e.industrial.acs.znh.20; незалежний розчеплювач: e.industrial.acs.za.230, e.industrial.acs.za.24; розчеплювач мiнiмальної напруги: e.industrial.acs.zu.230, e.industrial.acs.zu.400. Вимикачi шафовi: e.industrial.ukm.***.****. Додаткове обладнання: додатковий контакт e.industrial.ukm.***.*****; незалежний розчеплювач e.industrial.ukm.***.*****; розчеплювач мiнiмальної напруги e.industrial.ukm.***.*****; поворотна рукоятка e.industrial.ukm.***.*****; привiд електромагнiтний e.industrial.ukm.***.*****; мотор-редуктор e.industrial.ukm.***.*****; додатковий механiзм блокування e.industrial.ukm.***.*****, де: \"*\" - цифровий чи лiтерно-цифровий запис, що позначає кiлькiсть полюсiв; \"**\" - цифровий чи лiтерно-цифровий запис, що позначає часо-струмову характеристику та номiнальний струм; \"***\" - лiтеро-цифровий запис, що позначає тип корпусу; \"****\" - числове позначення номiнального струму; \"*****\" - лiтеро-цифровий запис, що позначає тип обладнання Загальна кiлькiсть - 19 позицiй\\"]
[32,"UA 1.066.0100099-15","ВГ598042",1,"ГЄ120946","1. 385/65R22.5 20PR TR692 - 82 шт. 2. 385/65R22.5 20PR TR697 - 46 шт. 3. 315/80R22.5 18PR TR686 - 32 шт. 4. 315/80R22.5 18PR TR688 - 24 шт. 5. 315/80R22.5 20PR TR918 - 48 шт. 6. 315/70R22.5 16PR TR685 - 32 шт. 7. 315/70R22.5-16PR TRD06 EU - 32 шт. 8. 215/75R17.5 16PR TR685 - 100 шт. 9. 215/75R17.5 16PR TR689A - 200 шт. 10. 235/75R17.5 16PR TR685 - 40 шт. 11. 235/75R17.5 16PR TR689А - 40 шт. Загальна кiлькiсть - 11 позицiй, 676 шт.\\"]
[33,"UA 1.094.0099899-15","ВГ318243",1,"ГЄ049967","1.Апарат для проведення гемодiалiзу Formula/Dialysis machine Formula/; 2.Апарат для проведення гемодiалiзу Formula 2000/ Dialysis machine Formula 2000; 3.Апарат для проведення гемодiалiзу Formula Plus/ Dialysis machine Formula Plus; 4.Апарат для проведення гемодiалiзу Formula 2000 Plus/ Dialysis machine Formula 2000 Plus; 5.Апарат для проведення гемодiалiзу Formula THERAPY/Dialysis machine Formula THERAPY Всього: 5 позицiй\\"]
[34,"UA 1.094.0100105-15","ВГ318268",1,"ГЕ964989","Одяг верхнiй дитячий: Код за ДК-016:2010 14.13. 1. Куртка 2. Штани 3. Комбiнезон 4. Пальто 5. Жакет 6. Спiдниця 7. Сарафан 8. Шорти 9. Плаття Одяг спiднiй: Код за ДК-016:2010 14.14. 10. Лосини 11. Сорочка Одяг iнший та аксесуари до нього: Код за ДК-016:2010 14.19. 12. Головнi убори 13. Iншi доповнення до одягу (рукавички,ременi,шалi,шийнi хустки, хустки,краватки та iн..) Всього:тринадцять позицiй.\\"]
[35,"UA 1.161.0100004-15","ВГ490284",1,"ГЄ109236","1 Призначення: Комутатор моделi QFX3500, версiя ПЗ - Junos 13.2, може використовуватися в Українi як груповий комутатор рiвня L2/L3 у мережi передавання даних центрiв обробляння даних (ЦОД), побудованих на платформi QFabric, iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE - TX, 1000BASE - SX/LX, 10GBASE - SR/LR/ER, 40GBASE - SR4, (протоколи IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, BGP4, OSPFv1/2, RIPv1/2, MPLS). 2 Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.2); 2.2 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD) Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги; 2.3 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT) (п.п.5.1, 5.3, 6); 2.4 ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"QFX3500 Switch\" Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3 Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[36,"UA 1.161.0100009-15","ВГ490285",1,"ГЄ109237","1 Призначення: Система управлiння обладнанням передавання даних моделi NSM4000, версiя ПЗ - Junos 12.2, може використовуватися в Українi для виконання функцiй контролю, керування обладнанням мережi передавання даних iнтерфейси Ethernet: 10/100/1000BASE-T (протоколи IP, TCP, SNMP). 2 Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.2); 2.2 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD) Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги; 2.3 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT) (п.п.5.1, 5.3, 6); Рекомендацiї ITU-T: 2.4 K.20 (04/15) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.5 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"Network and Security Manager Appliance (NSM4000)\" Data sheet (стосовно вимог до протоколiв та iнтерфейса Ethernet). 3 Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: \"Juniper Networks Ireland\", Airside Business Park Swords, County Dublin, Ireland (Iрландiя), Тел.: 35 31 8903600, Факс: 35 31 8903601\\"]
[37,"UA 1.162.0100290-15","ВГ607816",1,"ГЄ114280","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (Правила ЄЕК ООН №10-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/10-02/R/1007-09 вiд 15.12.2009р.; 3/FO/10-02W/R/1029-10 вiд 20.09.2010р.; 3/SO/10-03/TRS/1578-11 вiд 13.12.2011р.; 3/FO/10-02/TRS/237-12 вiд 15.03.2012р.. ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (Правила ЄЕК ООН №13-10) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/FO/13-10/R/356-09 вiд 22.04.2009р.; 3/SO/13-10/R/508-09 вiд 29.09.2009р.; 3/FO/13-10/R/1020-09 вiд 11.11.2009р.; 3/FO/13-10/TRS/929-12 вiд 27.08.2012р.. Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", протокол випробувань: 1.01-0638-07 вiд 20.07.2007р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Госстандарт России, протокол випробувань: E22 14R-07 11027 ext.01 вiд 25.06.2012р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic, Чехiя, протокол випробувань: E8 16R-04 16446 ext.01 вiд 15.12.2012р.. ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 (Правила ЄЕК ООН №43-00) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/FO/43-00/R/244-10 вiд 15.04.2010р. Госстандарт России, протоколи випробувань: II E22 43R00 0027 вiд 20.02.2002р.; E22 43R00 0041 вiд 14.11.2003р.; V E22 43R00 0042 вiд 14.11.2003р.; E22 43R00 0052 вiд 20.09.2004р.. Service public federal Mobilite et Transports, Mobilite et Securite routiere, Бельгiя, протоколи випробувань: E6-43R-007968 Ext.1 вiд 24.05.2006р.; E6-43R-007969 Ext.2 вiд 24.05.2006р.; E6-43R-008584 Ext.1 вiд 24.05.2006р.; E6-43R-008558 Ext.3 вiд 24.05.2006р.. Ministere des Transports, Францiя, протоколи випробувань: Е2 43R00 0881 Ext.3 вiд 20.03.1997р.; Е2 43R00 1232 Ext.6 вiд 01.02.2006р.; Е2 43R00 1246 Ext.6 вiд 19.07.2001р.. ДСТУ UN/ECE R48-02:2002 (Правила ЄЕК ООН №48-03) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/48-02/R/1518-08 вiд 25.12.2008р.; 3/SO/48-03/R/196-10 вiд 22.06.2010р..\\"]
[38,"UA 1.162.0100290-15","ВГ607816",2,"ГЄ114281","ДСТУ UN/ECE R51-02:2004 (Правила ЄЕК ООН №51-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/51-02/R/511-09 вiд 29.09.2009р.; 3/SO/51-02/R/512-09 вiд 29.09.2009р.; 3/SO/51-02/R/1078-09 вiд 22.12.2009р.; 3/SO/51-02/R/451-10 вiд 15.09.2010р.; 3/FO/10-02W/R/1029-10 вiд 20.09.2010р.; 3/SO/51-02/TRS/275-11 вiд 05.05.2011р.; 3/FO/51-02/TRS/775-11 вiд 16.09.2011р.; 3/SO/51-02/TRS/831-11 вiд 07.09.2011р.; 3/FO/51-02/TRS/239-12 вiд 15.03.2012р.. Правила ЄЕК ООН №83-05В \"Евро-4\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно викидiв забруднюючих речовин залежно вiд палива, необхiдного для двигунiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/83-05B/R/153-11 вiд 04.04.2011р.; 3/SO/83-05B/R/154-11 вiд 04.04.2011р.; 3/SO/83-05B/R/426-11 вiд 14.06.2011р.; 3/SO/83-05B/R/491-11 вiд 22.06.2011р.. ГОСТ 27435-87 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/FO/10-02W/R/1029-10 вiд 20.09.2010р.; 3/SO/A3P2/TRS/401-11 вiд 06.06.2011р.; 3/FO/A3P2/TRS/776-11 вiд 16.09.2011р.; 3/FO/A3P2/TRS/240-12 вiд 15.03.2012р.. Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", протокол випробувань: 1.01-0111-12 вiд 19.03.2012р..\\"]
[39,"UA 1.177.0100147-15","ВГ263777",1,"ГЕ983905","ФIЛЬТРИ ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ ФВ 721.1109510-01 721.1109510-01 (740.51.1109510) ФВ 721.1109510-10 ФВ 721.1109510-02 (7405-1109510-02) ФВ 721.1109510-03 (7405.1109510-01) ФВ 720.1109510 (740.1109510-20) 721.1109510 (7405.1109510) 722.1109510 (740-1109510-03) ФВ 721.1109510-04 ФВ 721.1109510-07 (7405-1109510-07) ФВ 725-1109510 ФВ 725.1109510-20 ФВ 726.1109510 ФВ 728.1109510 5301-1109010 5301-1109510-01 442-12С2 442-Д-12С2 101.05.00.300 РСМ 5.05.05.400 ЯМЗ 238-1109510 ЯМЗ 238-1109510-01 ЯМЗ 238.10Б.06.000 ЯМЗ 238.10Б.06.000-30 Д461-1109510 Д461.10.03.320 150.95.060-1109510 150.95.060-1109510-01 Д461.10.03.320 ТМЗ 450 Д-1109010 ФВ 001-1109010 ФВ 019.1109010 ФВ 019.1109010-10 ФО 001.000.00 (WABCO) ЭФВ 12.1109080 Т40М1-8102360 150.95.060-1109510 150.95.060-1109510-01 ЭФВ 170.1109080 ЭФВ 171.1109080 ЭФВ 169.1109080 ЭФВ 098-1109080 ЭФВ 102-1109080\\"]
[40,"UA 1.177.0100147-15","ВГ263777",2,"ГЕ983906","ЭФВ 099-1109080 ЭФВ 100-1109080 ЭФВ 103-1109080 ЭФВ 105-1109080 ЭФВ 101-1109080 ЭФВ 104-1109080 ЭФВ 151.1109080 ЭФВ 151.1109080-10 ЭФВ 161.1109080 ЭФВ 161.1109080-10 ЭФВ 162.1109080 ЭФВ 162.1109080-10 ЭФВ 166.1109080 ЭФВ 166.1109080-10 ЭФВ 167.1109080 ЭФВ 167.1109080-10 ЭФВ 168.1109080 ЭФВ 168.1109080-10 ЭФВ 176.1109080 ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУЮЧI ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ 2112-1109080-04 2112-1109080-04А-04 2112-1109080-04А-08 2112-1109080-04А-09 2112-1109080-04А-10 2101-1109100-02 2101-1109100-020 В3 21213-1109100-0602 21213-1109100-06-02 2141-1109080-02 3102-1109013-02 3105-1109013 (3110-1109013-02) 3110-1109013-11 низький 31512-1109080 ЭФВ 122.1109080 ЭФВ 120.1109080 ЭФВ 040-1109080 (31512-1109080-42) низький ЭФВ 077-1109080 (3160-1109080-12) високий ЭФВ 725.1109560 725-1109560 ЭФВ 725.1109560-20 725-1109560-10-01 ЭФВ 725.1109560-10-01 ЭФВ 720.1109560(740-1109560-10)\\"]
[41,"UA 1.177.0100147-15","ВГ263777",3,"ГЕ983907","740.1109560-10 А ЭФВ 721.1109560 (7405-1109560) 7405-1109560 ЭФВ 721.1109560-10 ЭФВ721.1109560-30 101.05.00.360 ЭФВ 722.1109560 (740-1109560-02) 740.1109560-02А ЭФВ 012-1109080 ЭФВ 019-1109080 К13.02.06-3-01 3741-1109080 Т450Д-1109560-01 238Н-1109080 238Н-1109080 В3 093-1109080 8421.1109080 ЭВФ 091.1109080 ЭФВ 092.1109080 4301-1109013 ЭФВ 072-1109080 ЭФВ 111. 1109080(84072431) ЭФВ 111. 1109080-10(84072430) ЭФВ 135. 1109080(87408704) ЭФВ 135. 1109080-10(87408705) ЭФВ 136 11009080 (RE 164839) ЭФВ 136. 1109080-10(RE 172447) ЭФВ 137. 1109080(RE 63931) ЭФВ 137. 1109080 -10(RE 63932) ЭФВ 143. 1109080(259288А1) Т150-1109560 Т150-1109560 А Т150-1109560-01 Т150-1109560-01 А ДТ75М-1109560 ДТ75М-1109560 А ДТ75М-1109560-01 ДТ75М-1109560-01 А 250И-1109080 250И-1109080-02 250И-1109080-10 260-1109300 260-1109300-01 К-701-1109100-30\\"]
[42,"UA 1.177.0100147-15","ВГ263777",4,"ГЕ983908","Т330.109560-02 Т330.1109560-01 086-1109080 С 24650/1-1109560 С 24700/1-1109560 С 28715-1109080 ЭФ 850-1109560 РМ1621-1109560 LX 299-1109560 ЭФВ 025-1109080 ЭФВ 026-1109080 ЭФВ 027-1109080 89.024.908-1109560 89.024.909-1109560 Р80-1109560 В3 Р80-1109560-01 В3 Р 182173-1109560 ЭФВ 036-1109080 ЭФВ 048-1109080 ЭФВ 050-1109080 ЭФВ 063-1109080 ЭФВ 075-1109080 ЭФВ 078-1109080 ЭФВ 079-1109080 ЭФВ 080-1109080 ЭФВ 085-1109080 988596-1109560 7W5313-1109560 1902077-1109560 188673-1109560 1660619-1109560 ЭФП-1109560 ЭФП-1109560-01 ЭФП-1109560-02 ЭФВ 076-1109080 (ФТО 01Э) ЭФВ 042-1109080 ЭФВ 045-1109080 ЭФВ 008-1109080 ЭФВ 020-1109080 ЭФВ 047-1109080 ЭФВ 019.1109080 ЭФВ 019.1109080-10 ЭФВ 2506-05-584.1109080 ЭФВ 2506-05-583.1109080\\"]
[43,"UA 1.177.0100147-15","ВГ263777",5,"ГЕ983909","ЭФВ 170.1109080 ЭФВ 171.1109080 ЭФВ 172.1109080 ЭФВ 169.1109080 ЭФВ 12.1109080 Т40М1-8102360 150.95.060-1109510 150.95.060-1109510-01 ЭФВ 170.1109080 ЭФВ 171.1109080 ЭФВ 169.1109080 ЭФВ 098-1109080 ЭФВ 102-1109080 ЭФВ 099-1109080 ЭФВ 100-1109080 ЭФВ 103-1109080 ЭФВ 105-1109080 ЭФВ 101-1109080 ЭФВ 104-1109080 ЭФВ 151.1109080 ЭФВ 151.1109080-10 ЭФВ 161.1109080 ЭФВ 161.1109080-10 ЭФВ 162.1109080 ЭФВ 162.1109080-10 ЭФВ 166.1109080 ЭФВ 166.1109080-10 ЭФВ 167.1109080 ЭФВ 167.1109080-10 ЭФВ 168.1109080 ЭФВ 168.1109080-10 ЭФВ 176.1109080 ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУЮЧI ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ ПАНЕЛЬНОГО ТИПУ ЭФВ 121.1109080 ЭФВ 116-1109080 ЭФВ 117. 1109080 ЭФВ 115. 1109080 129-1109080 ЭФВ 12.1109080 12-1109080 121-1109080 1211-1109080 1212-1109080 1213-1109080\\"]
[44,"UA 1.177.0100147-15","ВГ263777",6,"ГЕ983910","1214-1109080 1215-1109080 122-1109080 1221-1109080 1222-1109080 123-1109080 1232-1109080 1233-1109080 1234-1109080 124-1109080 1243-1109080 1244-1109080 125-1109080 1251-1109080 1252-1109080 126-1109080 1261-1109080 1262-1109080 1263-1109080 127-1109080 1271-1109080 128-1109080 1281-1109080 1282-1109080 Загальна кiлькiсть: 241 позицiя\\"]
[45,"UA 1.177.0100284-15","ВГ421482",1,"ГЕ983644","1. CLEANTEC (\"Mid SAPS\") SAE 5W/30 2. CLEANPOWER C1 SAE 5W/30 3. CLEANSTAR C2 SAE 5W/30 4. CLEANTOP C4 SAE 5W/30 5. MULTITEC (FORD) SAE 5W/30 6. SYNT SAE 5W/40 7. GT SAE 10W/40 8. RACING GT2 SAE 10W/60 9. FORMEL 1 SAE 5W/40 10. FORMEL 2 SAE 10W/40 11. FORMEL 4 SAE 20W/50 12. FORMEL V SAE 15W/40 13. MULTICARGO SAE 10W/40 14. MULTITEC SAE 10W/40 15. HD 4CX PLUS SAE 15W/40 16. TURBO STAR SAE 15W/40 17. GTS SAE 20W/50 18. MULTIMAX LFD SAE 10W/40 19. HD 5CX EXTRA SAE 15W/40 20. SUPERMAX SAE 10W-40 21. LOWCARGO SAE 5W-30 22. Uni Truck STOU SAE 10W/40 23. Uni Truck STOU SAE 10W/30 24. Uni Truck STOU SAE 15W/30 25. Hydrofluid UTTO Загальна кiлькiсть: 25 найменувань.\\"]
[46,"UA 1.178.0100199-15","ВГ602821",1,"ГЄ128251","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: III Загальна пасажиромiсткiсть: 56 Кiлькiсть мiсць для сидiння включаючи водiя: 56 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[47,"UA 1.178.0100344-15","ВГ602838",1,"ГЄ128254","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 19 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[48,"UA 1.181.0100103-15","ВГ597429",1,"ГЕ707589","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть: 25 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 19 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[49,"UA 1.181.0100110-15","ВГ597430",1,"ГЕ707590","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть: 25 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 19 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[50,"UA 1.187.0100092-15","ВГ599052",1,"ГЄ133715","Найменування |Кiлькiсть, |Фасування  |Дата виготовлення |шт. сигар | | 1. TOSCANELLO |4 586 |по 5 шт. у пачцi з картону |19.09.2013 2.TOSCANELLO AROMA GRAPPA |2 993 |по 5 шт. у пачцi з картону |15.10.2013 3.TOSCANELLO AROMA CAFFE |4 561 |по 5 шт. у пачцi з картону |25.09.2013 4.TOSCANO CLASSICO  |4 033 |по 5 шт. у пачцi з картону |27.09.2013 Всього: 16 173 шт. сигар, 4 найменування\\"]
[51,"UA 1.193.0100145-15","ВГ595953",1,"ГЄ132492","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: B Загальна пасажиромiсткiсть: 1+18 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 1+18 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[52,"UA 1.193.0100321-15","ВГ595967",1,"ГЄ132493","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: II Загальна пасажиромiсткiсть:28 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 1+21 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[53,"UA 1.193.0100333-15","ВГ595969",1,"ГЄ132494","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: B Загальна пасажиромiсткiсть: 21 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 21 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[54,"UA 1.197.0099940-15","ВГ608544",1,"ГЄ135250","ОПИС ТА СХЕМА АВТОБУСА Автобус ПАЗ-32053 випускав Павловський автобусний завод. Кузов - вагонного типу, несiвної конструкцiї, з трьома дверима (однi дверi з лiвого боку для водiя, двоє дверей з правого боку: переднi для пасажирiв автоматичнi, заднi аварiйнi). Планування сидiнь 4-рядне. Кiлькiсть мiсць для сидiння 25, загальна кiлькiсть мiсць 41. Повна маса - 8155 кг. Колiсна база автобуса - 3600 мм. Переобладнаний автобус повинен вiдповiдати таким вимогам. 1. Пасажирськi сидiння, що розташованi у заднiй частинi автобуса, повиннi бути демонтованi. Сидiння для перевезення супроводжуючих осiб у кiлькостi 17-ти одиниць повиннi бути встановленi в салонi автобуса. Схему розташування сидiнь наведено на рисунку. Рис. Схема розташування сидiнь, де: В - мiсце водiя; 1...17 - мiсця для пасажирiв; МД - мiсце для домовини.\\"]