{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_10_22_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_10_22_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":413,"n_cols":10,"rows_kept":413,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.066.0085223-15","ВГ542349","2015-10-22","2016-10-20","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ TM HOSTEK (6 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТК)","ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ EN 1674:2005, ДСТУ PREN 1672-1-2001(ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'PRISMAFOOD S.R.L.', VIA TABINA 18, 33098 VALVASONE (PN), IТАЛIЯ",null,"8438"]
["UA 1.057.0085224-15","ВГ575211","2015-10-22","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ УНIВЕРСАЛЬНИЙ MANITOU MLT 735 T LSU","ГОСТ 12.2.011-75 ПП. 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13; Р. 2","'MANITOU BF', 430. RUE DE L'AUBINIERE BP 10249, 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE, ФРАНЦIЯ",".  .  .","8427 20 11 00"]
["UA 1.007.0085225-15","ВГ525815","2015-10-22","2016-10-20","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЧАСТИНИ ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНОГО УСТАТКУВАННЯ - РЕДУКТОРИ ЦИЛIНДРИЧНI, ГОРИЗОНТАЛЬНI, ЦИЛIНДРИЧНI ГОРИЗОНТАЛЬН, КОНIЧНО-ЦИЛIНДРИЧНI ТА ЧЕРВ'ЯЧНI, ВСЬОГО 10 ПОЗИЦIЙ 38 ТИПIВ, ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","ТЕХНIЧНИМ УМОВАМ ТУ У 29.2-38361222-001:2015 РЕДУКТОРИ ЦИЛIНДРИЧНI ГОРИЗОНТАЛЬНI, КОНIЧНО-ЦИЛIНДРИЧНI ТА ЧЕРВ'ЯЧНI Р.2","ТОВ 'ПЕРШИЙ РЕДУКТОРНИЙ ЗАВОД', 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА 5/55. КОД ЄДРПОУ 38361222. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА 157 А","28.22.1"]
["UA 1.081.0085226-15","ВГ363779","2015-10-22","2017-10-21","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","РАДIАТОРИ ОПАЛЮВАЛЬНI ПАНЕЛЬНI СТАЛЕВI З ЕЛЕМЕНТАМИ КРIПЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 'ELBA', 'E.C.A.', 'ELBA SMART', 'E.C.A. SMART' СЕРIЙ P, PK, PKP, PKKP, PKKPKP","ЩОДО КОНСТРУКЦIЇ, ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, МIЦНОСТI ТА ГЕРМЕТИЧНОСТI, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94)","'ELBA BASINCLI DOKUM SANAYI A.S.', ORGANIZE SANAYI BOLGESI 50 YIL CADDESI NO.15 45030 MANISA, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"7322"]
["UA 1.003.0085227-15","ВГ553534","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ЗОШИТИ ШКIЛЬНI","ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОШИТIВ ЗА РОЗМIРОМ, ЛIНУВАННЯМ ТА СКРIПЛЕННЯМ     ДСТУ 4736:2007 'ЗОШИТИ ШКIЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ',                                        ДСАНПIН 5.5.6-138-2007 'ГIГIЄНIЧНI ВИМОГИ ДО ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ ДЛЯ ДIТЕЙ'","ТОВ 'ТЕТРАДА'     КОД ЄДРПОУ 21682819  АДРЕСА: 08161, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАСIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 77/9","17.23.13"]
["UA 1.003.0085228-15","ВГ553535","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ЗОШИТИ ЗАГАЛЬНI","ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОШИТIВ ЗА РОЗМIРОМ, ЛIНУВАННЯМ ТА СКРIПЛЕННЯМ  ГОСТ 13309-90 'ТЕТРАДИ ОБЩИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.',   ДСАНПIН 5.5.6-138-2007 'ГIГIЄНIЧНI ВИМОГИ ДО ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ ДЛЯ ДIТЕЙ'","ТОВ 'ТЕТРАДА'      КОД ЄДРПОУ 21682819  АДРЕСА: 08161, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАСIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 77/9","17.23.13"]
["UA 1.162.0085229-15","ВГ589131","2015-10-22","2016-10-20","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ CLK 200, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                             ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0085230-15","ВГ421316","2015-10-22","2016-10-21","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ТРАКТОРИ ТИПУ DW120 С","ДСТУ 3158-95 ПП. 1.1; 1.6; 1.8; 1.13 - 1.16; 1.18; 1.19; 4.9, ГОСТ 12.1.003-83 П. 2.3, ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Р. 2, ГОСТ 28708-90 ПП. 1.2 - 1.11; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 3.5 - 3.8; 4.3","'SHANDONG CHANGLIN AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.' ADD: CHANGLIN WEST ROAD NO. 112, LINSHU COUNTRY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"8701"]
["UA 1.059.0085231-15","ВГ581312","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI ВСЕСЕЗОННI, ТОРГОВИХ МАРОК: 'FANFARO', 'CHEMPIOIL'","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТУ'","ООО 'ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ЕВРАЗИЯ'  (БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г.ЗАСЛАВЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,1), РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.059.0085232-15","ВГ581313","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI УНIВЕРСАЛЬНI  ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ ТА ТРАКТОРIВ, ТОРГОВИХ МАРОК: 'FANFARO', 'CHEMPIOIL'","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТУ'","ООО 'ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ЕВРАЗИЯ' (БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г.ЗАСЛАВЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,1), РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.173.0085233-15","ВГ532752","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ 11.00R20-18 AUFINE AF18, 12.00R20-20 AUFINE AF18, 12.00R20-18 AUFINE AF97, 13R22.5-18 AUFINE AF97, 295/80R22.5-18 AUFINE AF27,  295/80R22.5-18 AUFINE AF27, 315/80R22.5-20 AUFINE AF27.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 54-00","ВИРОБНИЦТВА: SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP CO., LTD DAWANG TOWN, DONGYING, SHANDONG 257335 P.R. CHINA, КИТАЙ; SHENGTAI GROUP CO., LTD. XISHUI INDUSTRIAL AREA, GUANGRAO COUNTY, DONGYING  CITY, SHANDONG PROVINCE, 257336, P.R. CHINA, КИТАЙ; ПОСТАЧАЛЬНИК AUFINE GROUP CO., LTD. SOFTWARE BUILDING NO.172 , MINJIANG ROAD, QINGDAO,CHINA, КИТАЙ.",null,4011]
["UA 1.185.0085234-15","ВГ431120","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ ПРОПАН ТЕХНIЧНИЙ","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2 ТАБЛ.2., ДЛЯ МАРКИ ПТ","ООО 'ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БЕЛГОРОД', 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. РАЗУМЕНСКАЯ, Д.1, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.197.0085235-15","ВГ580604","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.181.0085236-15","ВГ517289","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС VOLKSWAGEN LT35, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 П.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.; ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1 - 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7,  6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01 ПП. 5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4.1, 5.5.4.2, 5.5.4.5, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 6.6.11, 5.7-5.13; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3,5.1.2","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.182.0085237-15","ВГ582452","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ A140, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.044.0085238-15","ВГ464594","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АРМАТУРА ЗАПIРНО-РЕГУЛЮЮЧА: КРАНИ КУЛЬОВI З ЛАТУНI ТА БРОНЗИ, РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ, ФIЛЬТРИ, КЛАПАНИ ГАЗОВI ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ БУДИНКIВ ТА СПОРУД ТОРГОВОЇ МАРКИ 'GROSS'","ГОСТ 12.2.063-81 П.П. 1.1-1.5; ГОСТ 5761-74 П.П  1.5-1.7, 1.9, 1.16, 1.21-1.23, 2A;  ГОСТ 21345-78 П.П. 1.12, 1.13, 1.18, 1.25;","'AAA ENT.CO., LTD', NO.5, LANE 405, FUDE 1ST. RD.,SIJHIH CITY, TAIPEI COUNTY 22149, ТАЙВАНЬ",null,"8481"]
["UA 1.181.0085239-15","ВГ517290","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0085240-15","ВГ593142","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01, П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;     6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.186.0085241-15","ВГ593143","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА МАРКИ HENDRICKS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'HENDRICKS BEHALTERFAHRZEUGBAU', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.197.0085242-15","ВГ580605","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ПРИЧIПНI ВЕНТИЛЯТОРНI РОЗБРИЗКУВАЧI TONINI, Б/К","ДСТУ 2189-93 (ПУНКТИ 1.1, 1.3-1.14, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22-1.25, 1.27, 1.30, 1.40, 2.2, 2.3); ДСТУ 2274-93 (ПУНКТИ 2.2.1, 2.2.3.-2.2.7, Р.3); ГОСТ 12.2.019-86 (ПУНКТИ 1.1-1.3, 1.5-1.9, 1.12-1.22, 2.1, 2.2, 3.1, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, Р. 7, ПУНКТИ 8.1-8.4, 8.6-8.8)","'CATTERPIN LUIGI&CO', IТАЛIЯ",null,"8424"]
["UA 1.193.0085243-15","ВГ579548","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR CO LTD (TOCHIGI PLANT)', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.021.0085244-15","ВГ514650","2015-10-22","2017-10-16","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНI ОДНОКАМЕРНI I ДВОКАМЕРНI ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI","ДСТУ Б EN 1279-1:2013 (EN 1279-1:2004+АС:2006, IDT) (П. 5.3); ДСТУ Б EN 1279-4:2013 (EN 1279-4:2002, IDT) (П. 5.1); ДСТУ Б EN 1279-5:2013 (EN 1279-5:2005+A1:2008+A2:2010, IDT) (П.П. 4.3.2.12, 5.2.4, ТАБЛ. 2 (АДГЕЗIЯ ГЕРМЕТИК-СКЛО); ДСТУ Б EN 1279-6:2013 (EN 1279-6:2002, IDT) (ДОДАТОК С; ДОДАТОК В П. В 4)","ТЗОВ 'ВIКОННI СИСТЕМИ', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 238З","23.12.13","7008"]
["UA 1.186.0085245-15","ВГ593144","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF FTXF105.410Т, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.021.0085246-15","ВГ514651","2015-10-22","2017-10-16","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВIКНА, ДВЕРI БАЛКОННI ТА ВIТРИНИ З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ СИСТЕМИ 'YAWAL' (РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА)","ДСТУ Б В.2.6-45:2008 (П.П. 4.3 - 4.9, 4.22 - 4.25, 4.29 (Г, Д), 4.30 (А, Б))","ТЗОВ 'ВIКОННI СИСТЕМИ', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 238З","25.12.10","7610 10"]
["UA 1.021.0085247-15","ВГ514652","2015-10-22","2017-10-16","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI I ЗОВНIШНI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI З ПРОФIЛIВ СИСТЕМ 'DECCO 60' (РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА), 'DECEUNINCK INOUTIC' (НIМЕЧЧИНА), 'ALFA POLIMER' (УКРАЇНА)","ДСТУ Б В.2.6-15:2011 (П.П. 5.2.1 - 5.2.7, 5.2.12 - 5.2.25); ДБН В.2.6-31:2006 (П. 2.2)","ТЗОВ 'ВIКОННI СИСТЕМИ', М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 238З","22.23.14","3925 20"]
["UA 1.182.0085248-15","ВГ582450","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.174.0085249-15","ВГ598550","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES BENZ E-CLASSE, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0085250-15","ВГ598551","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.182.0085251-15","ВГ582451","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАЗ-5340B3-475-013, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЄВРО-4'), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)', SOZIALISTICHESKAYA STR. 2, 220021 MINSK, BELARUS, БIЛОРУСЬ",null,"8704"]
["UA 1.057.0085252-15","ВГ575212","2015-10-22","2016-09-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ РIДКИХ ДОБРИВ LFC2400 З БАКОМ 9090 Л. ПIД КОМПЛЕКС 'BOURGAULT' МОДЕЛЬ 8910-12,2 М","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ГОСТ 23074-85, ГОСТ 10000-75","'BOURGAULT INDUSTRIES LTD'. P.O. BOX 39, ST. BRIEUX, SASKATCHEWAN, CANADA S0K 3V0, КАНАДА",".  .  .","8716 31 00 00"]
["UA 1.193.0085253-15","ВГ579549","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085254-15","ВГ579550","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.190.0085255-15","ВГ552725","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ДВЕРI СТАЛЕВI ВХIДНI ДО ГРОМАДСЬКИХ ПРИМIЩЕНЬ ТМ 'КОРДОН' СЕРIЯ ОПТIМ-***, БУДIВЕЛЬНА-***, СТАНДАРТ-***, ПРЕСТИЖ-***, PREMIER-***,  ДЕ ***- ОЗНАЧАЄ ЦИФРО-БУКВЕННУ КОМБIНАЦIЮ, ТИРЕ АБО ПРОБIЛ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ МОДЕЛI ВИРОБIВ, АЛЕ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЇХ БЕЗПЕКИ","ДСТУ Б.В.2.6.-11:2011 'БЛОКИ ДВЕРНI МЕТАЛЕВI ПРОТИУДАРНI ВХIДНI В КВАРТИРИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', ПП.6.2.1-6.2.3; 6.2.5; 6.2.9; 6.2.12-6.2.14; 6.2.16; 6.2.18; 6.2.25; 6.2.26 З КЛАСОМ ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 30","ТОВ 'ТВК 'ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКА ДВЕРНА АРТЕЛЬ' , 49010, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК,  ПР-КТ ГАГАРIНА, БУД. 97, ПРИМIЩЕННЯ 44, КОД ЄДРПОУ 38299043, УКРАЇНА","16.23.11-50.00"]
["UA 1.193.0085256-15","ВГ579552","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085257-15","ВГ533728","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085258-15","ВГ533729","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085259-15","ВГ579551","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL MOVANO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085260-15","ВГ579553","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN 18.440, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.178.0085261-15","ВГ537434","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0085262-15","ВГ593145","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF FTXF 105, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0085263-15","ВГ593146","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0085264-15","ВГ593147","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА МАРКИ MAGYAR, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'MAGYAR', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.197.0085265-15","ВГ580607","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LEXUS ES300, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0085266-15","ВГ580608","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП ZREMB SOLEG ND 162, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","''WROCLAWSKIE ZAKLADY'', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.178.0085267-15","ВГ537435","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0085268-15","ВГ593033","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0085269-15","ВГ580606","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0085270-15","ВГ537436","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'WIELTON S. A.', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.173.0085271-15","ВГ468970","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.173.0085272-15","ВГ533730","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085273-15","ВГ533731","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.182.0085274-15","ВГ581509","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ВАРОЧНИМИ ПАНЕЛЯМИ IЗ СКЛОКЕРАМIКИ ТА НЕРЖАВIЮЧОЇ СТАЛI, АРТ.: 00311413; 00311502; 00311449; 00311418; 00460740; 00311429 (У СКЛАДI: ГАНЧIРКА ДЛЯ ПРОТИРАННЯ), 00311132 (У СКЛАДI: МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК), 00311198 (У СКЛАДI: ГАНЧIРКА+МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК)","ДСТУ 2161:2010, П. 7; ДСТУ 7282:2012, П. 8;  ГСТУ 3-050-2004, П.4.1, ПП. 5.1-5.6","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'PMS THOMIN GMBH', HAUPTSTRABE 103, D-74937 SPECHBACH, НIМЕЧЧИНА",null,"3402"]
["UA 1.193.0085275-15","ВГ579554","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП ALUMINIOS CASTELLANO MANCHEGOS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ALUMINIOS CASTELLANO MANCHEGOS SL', IСПАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.182.0085276-15","ВГ581510","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НЕРЖАВIЮЧИМИ ПОВЕРХНЯМИ, АРТИКУЛIВ: 00310359, 00311035, 00491944","ДСТУ 2161:2010, П. 7; ДСТУ 7282:2012, П. 8;  ГСТУ 3-050-2004, П.4.1, ПП. 5.1-5.6","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH.' REISHOLZERWERFTSTR. 38 -42 40589 DUSSELDORF GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"3402"]
["UA 1.182.0085277-15","ВГ581511","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАСОБИ ВIД НАКИПУ ДЛЯ ПРАСОК ТА ПАРОВИХ СИСТЕМ, АРТИКУЛIВ: 00311144, 00311204, TDZ1101, TZ11001","ДСТУ 2161:2010, П. 7; ДСТУ 7282:2012, П. 8;  ГСТУ 3-050-2004, П.4.1, ПП. 5.1-5.6","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧАПЛОЩА: BAVARIAPOOL THOMAS EMMERICHS GMBH, TANNENFLECKSTR. 2 D-82194 GRОBENZELL, НIМЕЧЧИНА",null,"3402"]
["UA 1.182.0085278-15","ВГ581512","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТАБЛЕТКИ АРТ. TZ80001, АРТ. TCZ8001, АРТ. TZ80002, АРТ. TCZ8002 ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ","ДСТУ 2161:2010, П. 7; ГСТУ 3-050-2004, П.4.1, ПП. 5.1-5.6","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH; НIМЕЧЧИНА ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'BUDICH INTERNATIONAL GMBH', DIESELSTRABE 10, D - 32120, HIDDENHAUSEN, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"3402"]
["UA 1.193.0085279-15","ВГ579555","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0085280-15","ВГ581513","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПОСУД З КОРОЗIЙНОСТIЙКОЇ СТАЛI: СКОВОРОДА WOK, АРТИКУЛ WP400-001 (WP400001)","ГОСТ 27002-86, П.П.3.2, 3.12, 3.23, 3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003; САНПIН 42-123-4240-86 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BSH BOSCH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: MIGUEL PUJADAS, SA,| CTRA. DE CASTANYET, 132 - P.O.BOX 121 | 17430 SANTA  COLOMA DE FARNERS (GIRONA) - ESPANA, IСПАНIЯ",null,"7323"]
["UA 1.182.0085281-15","ВГ581514","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПОСУД З КОРОЗIЙНОСТIЙКОЇ СТАЛI: СКОВОРОДА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НА КОНФОРЦI З СЕНСОРОМ СМАЖЕННЯ, ДIАМЕТР 15 СМ, АРТИКУЛIВ: HEZ390210, HZ390210; СКОВОРОДА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ  НА КОНФОРЦI З СЕНСОРОМ СМАЖЕНЯ, ДIАМЕТР 19 СМ, АРТИКУЛIВ: HEZ390220, HZ390220; СКОВОРОДА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ  НА КОНФОРЦI З СЕНСОРОМ СМАЖЕНЯ, ДIАМЕТР 21 СМ, АРТИКУЛIВ: HEZ390230, HZ390230","ГОСТ 27002-86, П.П.3.2, 3.12, 3.23, 3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003; САНПIН 42-123-4240-86 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'HERSTELLERLAND, BALLINGDA INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD.' SHENZHENBAOAN, XIXIANG ZHENHUANG MABUCUN, КИТАЙ",null,"7323"]
["UA 1.193.0085282-15","ВГ579556","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085283-15","ВГ579558","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП MOESLEIN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MOSLEIN FAHRZEUGBAU GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.182.0085284-15","ВГ581516","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПОСУД ТМ 'GAGGENAU' З КОРОЗIЙНОСТIЙКОЇ СТАЛI: СТАЛЕВЕ ДЕКО ДЛЯ ВИПIКАННЯ (БЕЗ РУЧКИ), АРТИКУЛIВ: GN114130, GN114230","ГОСТ 27002-86 П.П. 3.2, 3.12, 3.23, 3.24; САНПIН 42-123-4240-86 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'BLANCO CS GMBH + CO KG', FLEHINGER STR. 59, 75038, OBERDERDINGER, НIМЕЧЧИНА",null,"7323"]
["UA 1.193.0085285-15","ВГ579557","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0085286-15","ВГ581517","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПОСУД З НЕРЖАВIЮЧОЇ СТАЛI - ТЕПАН АРТ. HZ390511, АРТ. HZ390512","ГОСТ 27002-86 П.П. 3.2, 3.12, 3.23,3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003, САНПIН 42-123-4240-86 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'RIEBER GMBH & CO. KG', HOFFMANNSTR. 44, 72770 REUTLINGEN, НIМЕЧЧИНА",null,"7323"]
["UA 1.182.0085287-15","ВГ581518","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЖАРОВНЯ З НЕРЖАВIЮЧОЇ СТАЛI, АРТ. HZ390011; ПЕРФОРОВАНЕ ДЕКО ДЛЯ ЖАРОВНI, АРТ. HZ390012","ГОСТ 27002-86 П.П. 3.2, 3.12, 3.23,3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003, САНПIН 42-123-4240-86 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧАПЛОЩА 'GUANGDONG MASTER GROUP CO. LTD.' NO. 48-50,SOUTH DA'NAN ROAD, XINCHENG TOWN, XINXING COUNTY, YUNFU, GUANGDONG, КИТАЙ",null,"7323"]
["UA 1.193.0085288-15","ВГ579560","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT FIORINO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085289-15","ВГ579559","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6; 6.1.7; 6.2; 6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.182.0085290-15","ВГ581507","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАСIБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЖИРУ З ПОБУТОВОЇ ТЕХНIКИ, АРТ. 00311781","ДСТУ 2161:2010, П. 7; ДСТУ 7282:2012, П. 8;  ГСТУ 3-050-2004, П.4.1, ПП. 5.1-5.6","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'BAVARIAPOOL THOMAS EMMERICHS GMBH', TANNENFLECKSTR. 2 D-82194 GRОBENZELL, НIМЕЧЧИНА",null,"3402"]
["UA 1.182.0085291-15","ВГ581508","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПОСУД З НЕРЖАВIЮЧОЇ СТАЛI 'BOSCH', 'SIEMENS', 'GAGGENAU': СКОВОРОДИ АРТИКУЛIВ: GP900001; GP900002; GP900003; GP900004 ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НА КОНФОРЦI З СЕНСОРОМ СМАЖЕННЯ","ГОСТ 27002-86 П.П. 3.2, 3.12, 3.23,3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003, САНПIН 42-123-4240-86 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА, ВИРОБНИЧА ПЛОЩА HERSTELLERLAND BALLINGDA INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD, SHENZHEN BAO AN, XI XIANG ZHEN, HUANG MA BU CUN, КИТАЙ",null,"7323"]
["UA 1.193.0085292-15","ВГ579562","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 85 CF 430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0085293-15","ВГ572316","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'VOLKSWAGEN TRANSPORTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.185.0085294-15","ВГ431119","2015-10-22","2016-06-30","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДТ-З-К4, СОРТ F (МАСОВА ЧАСТКА СIРКИ ДО 50 МГ/КГ)","ДСТУ 4840:2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'  (П.4.2. ТАБЛ.1, П. 1,  4, 5, 6, 15,  ТАБ.2А),  ДЛЯ ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F ВИДУ II.","ОАО 'НАФТАН', 211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.193.0085295-15","ВГ579561","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0085296-15","ВГ552832","2015-10-22","2017-10-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","МЕБЛI: ЛIЖКО ДИТЯЧЕ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГОСТ 19917-93 'МЕБЛI ДЛЯ СИДIННЯ ТА ЛЕЖАННЯ. ЗАГАЛЬНI УМОВИ'","ФОП ОНАЦЬКИЙ I.М., 61045, М. ХАРЬКIВ, ПРОВ. ДЕРБЕНТСЬКИЙ, 51, УКРАЇНА, КОД ЄДРПОУ 2569214171, АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: ХАРЬКIВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СОЛОНИЦIВКА, ВУЛ. ДАЧНА, 1","31.09.13"]
["UA 1.066.0085297-15","ВГ512068","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI 'E 2'","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЬОВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ', ПП.1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","'HARSH AUTOMOTIVE' CHURCH ROAD -1539, KASHMERE GATE, DELHI-6, IНДIЯ",null,"8409"]
["UA 1.196.0085298-15","ВГ573882","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ: ПРОФIЛI ПОРОЖНИСТI З АЛЮМIНIЄВОГО СПЛАВУ 6063, ДОВЖИНОЮ 6500 ММ: АРТ. PROFILE NO.15 EC3883, АРТ. PROFILE NO.16 EC3875","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93)","ФIРМА 'JIANGYIN EAST-CHINA ALUMINUM TECHNOLOGY CO.,LTD.', АДРЕСА: INDUSTRIAL AREA, HUANNAN ROAD, HUASHI TOWN, JIANGYIN CITY, JIANGSU, КИТАЙ",null,"7604"]
["UA 1.066.0085299-15","ВГ512069","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: РОЗПОДIЛЬЧИЙ ВАЛ АРТ. 252505100140","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЬОВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ', ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","'HARSH AUTOMOTIVE' CHURCH ROAD -1539, KASHMERE GATE, DELHI-6, IНДIЯ",null,"8483"]
["UA 1.186.0085300-15","ВГ593149","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0085301-15","ВГ572317","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'FIAT DOBLO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.178.0085302-15","ВГ537438","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085303-15","ВГ537439","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.175.0085304-15","ВГ484244","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: КОМПЛЕКТИ ГIЛЬЗ ТА ПОРШНIВ 236-1004005, 240Н-1004005-А, 238Б-1004008, 7511.1004008-10","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ'","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0085305-15","ВГ589133","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ Т.М.'HYUNDAI MOBIS: КОТУШКА ЗАПАЛЮВАННЯ, СВIЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ","ОСТ 37.003.081-87, 'СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ИСКРОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ',  ПУНКТИ 2.2 - 2.9; 2.11 - 2.13; ДСТУ ГОСТ 3940:2007, 'ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'.","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА KОРЕЯ",null,"8511"]
["UA 1.162.0085306-15","ВГ589134","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ Т.М.'HYUNDAI MOBIS: КЛАПАН ВИПУСКНИЙ АРТ. 2221233000, АРТ. 222122B000, КЛАПАН ВПУСКНИЙ АРТ.2221126600, АРТ. 2221125002","ОСТ 37.001.079-76 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ ВИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' РОЗДIЛ 3  (КРIМ ПУНКТУ 3.11);  ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТО-ЦИКЛОВ, МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' РОЗДIЛ 2  (КРIМ ПУНКТIВ 2.11; 2.12; 2.14; 2.16)","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА KОРЕЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0085307-15","ВГ589145","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ Т.М.'HYUNDAI MOBIS: КУЛЬОВI ОПОРИ, САЙЛЕНБЛОКИ","ТУ У 34.3-01527695-026:2010. 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'  ПУНКТИ 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2; 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2;  1.2.4.2.1; 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5;  (КРIМ ПУНКТIВ 1.2.5.3; 1.2.5.10)","'HYUNDAI MOBIS', YUKSAHM 1-DONG GANGNAM-GU SEOUL, 135-916 SOUTH KOREA, ПIВДЕННА KОРЕЯ",null,"4016  8 708"]
["UA 1.174.0085308-15","ВГ598961","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ E 280, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.162.0085309-15","ВГ589132","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF105.460, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.162.0085310-15","ВГ575861","2015-10-22","2016-10-23","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛIВ М10Г2К","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (П. 2.2. ТАБЛ. 1).","ОАО 'НАФТАН', 211441, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.174.0085311-15","ВГ598962","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (B) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.174.0085312-15","ВГ598963","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 530GT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.175.0085313-15","ВГ484245","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ДВИГУНИ ДИЗЕЛЬНI ЯМЗ 236М2-1000187 ТА 238М2-1000190","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №24-03, ОСТ 37.001.234-81","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8408"]
["UA 1.021.0085314-15","ВГ514649","2015-10-22","2016-04-21","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОБУС FORD TRANSIT FBD, Б/К, КАТЕГОРIЇ М2, КЛАС В","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.П. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П. 4.6) (ЄВРО-6) (РЕГЛАМЕНТ ЕС N 595/2009); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01 (П.П. 7.5.1.2, 7.5.3, 7.6.1 - 7.6.4, 7.6.7 - 7.6.9, 7.6.11, 7.7.1 - 7.7.8, 7.7.11, 7.8, 7.11-7.14); ДСТУ 4276:2004 (П.П. 4.2, 4.3);                                                                  ДСТУ 3649:2010 (П.П. 5.2, 5.3, 6.1 - 6.3, 6.4.1 - 6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3 - 6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13 - 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24)","ФIРМА 'FORD', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.044.0085315-15","ВГ464595","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АРМАТУРА ЗАПIРНО-РЕГУЛЮЮЧА: КРАНИ КУЛЬОВI ДЛЯ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ; КУТОВI ТА РАДIАТОРНI КРАНИ; КЛАПАНИ; ФIЛЬТРИ; ФIТИНГИ ЛАТУННI ДЛЯ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ; КОЛЕКТОРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧI ДО НИХ; ВЕНТИЛI (КЛАПАНИ) ДЛЯ РАДIАТОРIВ ТЕРМОСТАТИЧНI; ЗМIШУВАЧI ПОБУТОВI ТА ЇХ ЧАСТИНИ В ТОМУ ЧИСЛI АРМАТУРА ДО НИХ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'GROSS'","ГОСТ 12.2.063-81 П.П. 1.1-1.5;   ГОСТ 21345-78 П.П. 1.12, 1.13, 1.18, 1.25;","'TAIZHOU HENGYU VALVE CO., LTD', HUNIX SECTION OF CHUMEN INDUSTRIAL ZONE, ZHEJING, CHINA, КИТАЙ",null,"8481"]
["UA 1.178.0085316-15","ВГ537051","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0085317-15","ВГ598964","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOUAREG, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''VOLKSWAGEN'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.024.0085318-15","ВГ288657","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ДНIПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРАКТОРИ XINGTAI МОДЕЛЕЙ: 120D; 160D; 220; 240; 244; 304.","УСIМ ОБОВ'ЗКОВИМ: ДСТУ 3158-95; ГОСТ 12.1.003-83 (П. 2.3); ГОСТ 12.1.012:2008 (Р.2); ГОСТ 28708-90.","'XINGTAI FIRST TRACTOR MANUFACTURING CO., LTD', NO 58, EAST SECOND RING ROAD, DEVELOPMENT ZONE, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA (КИТАЙ).",null,"8701"]
["UA 1.193.0085319-15","ВГ579563","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95 XF 430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085320-15","ВГ468971","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0085321-15","ВГ572318","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'SKODA FABIA' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4277:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.173.0085322-15","ВГ468979","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП FENDT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ОСТ 37.001.220-80, ПУНКТИ 1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6;","'FENDT', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.173.0085323-15","ВГ468973","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0085324-15","ВГ579565","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FORD WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0085325-15","ВГ587267","2015-10-22","2017-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРУБИ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОIЗОЛЬОВАНI СПIНЕНИМ ПОЛIУРЕТАНОМ ДЛЯ МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТИПIВ СТ/ПЕ, СТ/НМ, ПП/ПЕ, ПП/НМ, ФАСОННI ВИРОБИ ТА АРМАТУРА ДО НИХ.","ДСТУ Б В.2.5-31:2007, ПП.6.1.1 (ТАБЛ. 1, 2, 3), 6.2.5, 7.1.11.2, 7.1.11.3, 7.1.11.5 (ТАБЛ. 6), 7.1.11.6, 7.1.13.3 (ТАБЛ. 7), 7.2.11 (ТАБЛ. 10).","ТОВ 'КОМПАНIЯ ФЕНIКС-ЛЮКС', 69095, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БОРОДIНСЬКА,БУД. 24, КВ. 36. КОД ЄДРПОУ 38229391. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., ВIЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. ВIЛЬНЯНСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, БУД. 17.","24.20"]
["UA 1.174.0085326-15","ВГ598552","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C4 PICASSO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.016.0085327-15","ВГ411459","2015-10-22","2020-10-05","Державний центр сертифікації ДСНС України","СУМIШ ВОГНЕЗАХИСНА 'PYRO-SAFE NOVASIT BM' ДЛЯ КАБЕЛЬНИХ ПРОХОДОК","П. 4.18 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ДСТУ Б В.1.1-8-2003 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. КАБЕЛЬНI ПРОХОДКИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ' ЩОДО КЛАСУ ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180 ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНОЮ ТОВЩИНОЮ 180 ММ, ЩО ВИКОНАНА ШЛЯХОМ ЗАПОВНЕННЯ ПРОРIЗУ ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦIЇ АБО ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ПЕРЕШКОДИ СУМIШШЮ ВОГНЕЗАХИСНОЮ 'PYRO-SAFE NOVASIT BM'","ФIРМА 'SVT BRANDSCHUTZ VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH INTERNATIONAL' (НIМЕЧЧИНА), АДРЕСА: GLUSINGER STRASSE 86, D-21217 SEEVETAL, GERMANY",null,"3824 90 70 00"]
["UA 1.173.0085328-15","ВГ468974","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085329-15","ВГ579566","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085330-15","ВГ579569","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085331-15","ВГ579567","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.163.0085332-15","ВГ155901","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","ЖАТКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ GERINGHOFF RG800, Б/В","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14;   1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3;   2.1.8 - 2.1.10","'GERINGHOFF', НIМЕЧЧИНА.",null,"8433"]
["UA 1.016.0085333-15","ВГ411460","2015-10-22","2020-10-05","Державний центр сертифікації ДСНС України","ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНI 'PYRO-SAFE UNIVERSALSCHOTT AUSFUHRUNG', ЩО ВИКОНАНI З РЕЧОВИН ВОГНЕЗАХИСНИХ 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3'  (ШПАКЛIВКА), 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1', ПЛИТ МIНЕРАЛОВАТНИХ 'PYRO-SAFE'","П. 4.18 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ДСТУ Б В.1.1-8-2003 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. КАБЕЛЬНI ПРОХОДКИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ' ЩОДО КЛАСУ ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180 ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНОЇ 'PYRO-SAFE UNIVERSALSCHOTT AUSFUHRUNG' ЗАГАЛЬНОЮ ТОВЩИНОЮ 150 ММ, ЩО ВИКОНАНА З ДВОХ ПЛИТ МIНЕРАЛОВАТНИХ 'PYRO-SAFE' ЗАВТОВШКИ 60 ММ З ГУСТИНОЮ НЕ МЕНШЕ НIЖ 150 КГ/М3  ТА З ПОВIТРЯНИМ ЗАЗОРОМ МIЖ НИМИ. В КОНСТРУКЦIЇ ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНОЇ 'PYRO-SAFE UNIVERSALSCHOTT AUSFUHRUNG'  ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ РЕЧОВИНА ВОГНЕЗАХИСНА 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3' (ШПАКЛIВКА) ДЛЯ УЩIЛЬНЕННЯ ОТВОРIВ МIЖ КАБЕЛЯМИ I ПЛИТАМИ МIНЕРАЛОВАТНИМИ ТА РЕЧОВИНА ВОГНЕЗАХИСНА 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1', ЩО СПУЧУЄТЬСЯ, яка наноситься на зовнiшнi поверхнi плит мiнераловатних та на оболонки кабелiв ззовнi проходок на довжинi 200 мм, середньою товщиною сухого шару 1,0 мм","ФIРМА 'SVT BRANDSCHUTZ VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH INTERNATIONAL' (НIМЕЧЧИНА), АДРЕСА: GLUSINGER STRASSE 86, D-21217 SEEVETAL, GERMANY",null,"3824 90 70 00"]
["UA 1.181.0085334-15","ВГ597001","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085335-15","ВГ579570","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0085336-15","ВГ597002","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0085337-15","ВГ597003","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085338-15","ВГ579568","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.016.0085339-15","ВГ411461","2015-10-22","2020-10-05","Державний центр сертифікації ДСНС України","МАНЖЕТИ ПРОТИПОЖЕЖНI  'PYRO-SAFE FIRESTOP' З НОМIНАЛЬНИМ  ВНУТРIШНIМ  ДIАМЕТРОМ  50 ММ, 80 ММ, 115 ММ, 130 ММ, 165 ММ  ДЛЯ УЩIЛЬНЕННЯ ПРОХОДIВ ПЛАСТМАСОВИХ ТРУБ (ПОЛIЕТИЛЕНОВИХ ТА З ПВХ) IЗ ЗОВНIШНIМ ДIАМЕТРОМ ВIД 32 ММ ДО 160 ММ","П. 4.18 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА', ДСТУ Б В.1.1-8-2003 'КАБЕЛЬНI ПРОХОДКИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ' ЩОДО КЛАСУ ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180  ПРОХОДОК ПЛАСТМАСОВИХ ТРУБ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ АБО ПРОТИПОЖЕЖНI ПЕРЕШКОДИ З БЕТОНУ ЗАГАЛЬНОЮ ТОВЩИНОЮ НЕ МЕНШЕ НIЖ 150 ММ ЗА УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ МАНЖЕТ ПРОТИПОЖЕЖНИХ 'PYRO-SAFE FIRESTOP' З ОБОХ СТОРIН ПРОХОДКИ;    ПРОХОДОК ПЛАСТМАСОВИХ ТРУБ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ АБО ПРОТИПОЖЕЖНI ПЕРЕШКОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З ДВОХ ПЛИТ МIНЕРАЛОВАТНИХ 'PYRO-SAFE' ЗАВТОВШКИ 60 ММ З ГУСТИНОЮ НЕ МЕНШЕ НIЖ 150 КГ/М3  ТА З ПОВIТРЯНИМ ЗАЗОРОМ МIЖ НИМИ (загальна товщина проходки не менше нiж 170 мм) за умови нанесення речовини вогнезахисної 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1' на зовнiшнi поверхнi плит мiнераловатних середньою товщиною сухого шару 1,0 мм та встановлення манжет протипожежних 'PYRO-SAFE Firestop' з обох сторiн проходки","ФIРМА 'SVT BRANDSCHUTZ VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH INTERNATIONAL' (НIМЕЧЧИНА), АДРЕСА: GLUSINGER STRASSE 86, D-21217 SEEVETAL, GERMANY",null,"3824 90 70 00"]
["UA 1.182.0085340-15","ВГ581515","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПОСУД ТМ 'GAGGENAU' З КОРОЗIЙНОСТIЙКОЇСТАЛI: ТЕПАН ЯКI ДЕКО (З РУЧКАМИ) АРТИКУЛИ: GN232110, GN232230 З БАГАТОШАРОВОГО МАТЕРIАЛУ ДЛЯ IНДУКЦIЙНОЇ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНI","ГОСТ 27002-86 П.П. 3.2, 3.12, 3.23, 3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003, САНПIН 42-123-4240-86 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BSH HAUSGERATE GMBH', CARL-WERY-STR. 34, 81739, MUNICH, НIМЕЧЧИНА; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'DEMEYERE COMM. V.', ATEALAAN 63, 2200 HERENTALS, БЕЛЬГIЯ",null,"7323"]
["UA 1.182.0085341-15","ВГ591276","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ КАМАЗ: СКЛО ВIТРОВЕ (ВIКНА КАБIНИ), АРТ. 5320-5206010","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","ООО 'САРАТОВТЕХСТЕКЛО', РФ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., 410041, Г. САРАТОВ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д.1, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"7007"]
["UA 1.182.0085342-15","ВГ582453","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT LAGUNA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.016.0085343-15","ВГ411462","2015-10-22","2020-10-05","Державний центр сертифікації ДСНС України","РЕЧОВИНА ВОГНЕЗАХИСНА 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2', ЩО СПУЧУЄТЬСЯ, ДЛЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ З ЛАКОМ ЗАХИСНИМ 'SP-2'","ПП. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА' ЗГIДНО З ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. ВОГНЕЗАХИСНI ПОКРИТТЯ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ НЕСУЧИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТI' ЩОДО КЛАСУ ВОГНЕСТIЙКОСТI ВIД R 30 ДО R 90 БУДIВЕЛЬНИХ НЕСУЧИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ (З ТРИ- ТА ЧОТИРИБIЧНИМ ЗАХИСТОМ), З ПОКРИВОМ З РЕЧОВИНИ ВОГНЕЗАХИСНОЇ 'PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2', ЩО СПУЧУЄТЬСЯ, ДЛЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ З ЛАКОМ ЗАХИСНИМ 'SP-2' СЕРЕДНЬОЮ ТОВЩИНОЮ СУХОГО ШАРУ ТА ДЛЯ ПРОЕКТНИХ ТЕМПЕРАТУР БУДIВЕЛЬНОЇ НЕСУЧОЇ СТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦIЇ ВIД 350  С ДО 750  С (ЗГIДНО З ТАБЛИЦЯМИ ДОДАТКIВ 1-4). ВИТРАТА ПРОДУКЦIЇ ПРИ НАНЕСЕННI (без урахування технологiчних втрат) не менше нiж 1,76 кг/м2 на 1 мм товщини покриву в сухому станi. Грунтувальне покриття ГФ-021 ГОСТ 25129-82 середньою товщиною сухого шару 0,05 мм.","ФIРМА 'SVT BRANDSCHUTZ VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH INTERNATIONAL' (НIМЕЧЧИНА), АДРЕСА: GLUSINGER STRASSE 86, D-21217 SEEVETAL, GERMANY",null,"3824 90 70 00"]
["UA 1.060.0085344-15","ВГ479534","2015-10-22","2016-09-22","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНIКА. КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНА МАШИНА КМС-6-02 З КОМПЛЕКТУЮЧИМИ ТА ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ ДО НЕЇ","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 2189-93; ДСТУ EN 1553:2004; ГОСТ Р 53489-2009","ТОВ НВП 'ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД', 73026, УКРАЇНА, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ХЕРСОН, ВУЛ. ТИРАСПIЛЬСЬКА, 1, ЄДРПОУ 35788406","28.30.59-30.00"]
["UA 1.179.0085345-15","ВГ375385","2015-10-22","2016-09-19","ТОВ \"\"НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПАНІЯ \"\"САН-СТАНДАРТ\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ORIBE' В АСОРТИМЕНТI (ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ 1, 2 - 39 ПОЗИЦIЙ)","ДСТУ 4315:2004 П.4.1.2 ТАБЛ.1, П.4.3.1, П.5.1, ТАБЛ.3, ТУ У 24.5-20007642.022:2005 'ЗАСОБИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ' П.2.2, ДСТУ 5010:2008 П.5.1","'ORIBE HAIR CARE', 401 WEST STREET, SECOND FLOOR, NEW YORK, NY 10014, США",null,"3305"]
["UA 1.186.0085346-15","ВГ593148","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF FT95480S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.194.0085347-15","ВГ541025","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'VALVOLINE' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ   (18 НАЙМЕНУВАНЬ)","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТУ', П. 2.2, ТАБЛ.1, ДЛЯ МАРОК  М-6З/12Г1, М-6З/10В, М-5З/10Г1;   ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ. ТУ', П. 2.2, ТАБЛ.1, ДЛЯ МАРОК  М-10Г2К  В.С.,  М-10ДМ","ФIРМА 'ASHLAND NEDERLAND B.V.', PESETASTRAAT 5, 2991 XT, BARENDRECHT, НIДЕРЛАНДИ;     АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: WIELDRECHTSEWEG 39,  3316 BG, DORDRECHT, НIДЕРЛАНДИ",null,"2710 19 81 00"]
["UA 1.181.0085348-15","ВГ597004","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.197.0085349-15","ВГ580609","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0085350-15","ВГ537053","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧIП-КЕМПIНГ TABBERT W27565, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ОСТ 37.001.220-80 (П. 1.3, 1.6, 2.1.2, 2.1.4- 2.1.6, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.6)","'TABBERT WOHNWAGENWERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0085351-15","ВГ597005","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085352-15","ВГ544525","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0085353-15","ВГ597006","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0085354-15","ВГ537052","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0085355-15","ВГ544526","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MINI ONE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG WERK OXFORD (MINI)', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.162.0085356-15","ВГ589136","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085357-15","ВГ579571","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085358-15","ВГ532751","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ДЖЕРЕЛА СВIТЛА: ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ (324 МОДЕЛI ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ IEC 61549:2008, ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61547-2001","ОАО 'БРЕСТСТКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД', Г.БРЕСТ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 204, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ.",null,"8539"]
["UA 1.193.0085359-15","ВГ579572","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0085360-15","ВГ598553","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART FORTWO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085361-15","ВГ579573","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0085362-15","ВГ598965","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN FRONTIER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8704"]
["UA 1.174.0085363-15","ВГ598966","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ C220, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085364-15","ВГ532753","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ 175/80-16C ВЛИ-5 КАМ.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 54-00","'АО ПО 'АЛТАЙСКИЙ ШИННЫЙ КОМБИНАТ', АДРЕС: 656023, Г. БАРНАУЛ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 12, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4011"]
["UA 1.173.0085365-15","ВГ532754","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ 205/75R15 FORWARD SAFARI 540 Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 30-02","'АО ПО 'АЛТАЙСКИЙ ШИННЫЙ КОМБИНАТ', АДРЕС: 656023, Г. БАРНАУЛ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 12, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ', РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"4011"]
["UA 1.032.0085366-15","ВГ587269","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ BODEX KIS 33, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10); ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'BODEX GROUP SP. Z O.O.', UL. JAWOROWA 7, 18-100 LAPY, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.021.0085367-15","ВГ514655","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI Т.М. ADWA (14 МАРОК ЗА ДОДАТКОМ)","ТУ У 19.2-33396287-001:2013 'ОЛИВИ МОТОРНI. ТУ' П. 3.3.1 - ПОКАЗНИКИ 1 - 11","P.P.H.T.U 'ADWA' SP. Z. O O. ZAKLAD PRACY CHRONIONEJ, 93-232 LODZ, UL. LODOWA 107, РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 92-704 LODZ, UL. TRZYKROTKI 14, РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА",null,"2710"]
["UA 1.032.0085368-15","ВГ587268","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085369-15","ВГ468977","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0085370-15","ВГ468978","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0085371-15","ВГ593150","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.094.0085372-15","ВГ318262","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","СВIТЛОДIОДНI ПРОЖЕКТОРИ Т.М. 'EUROELECTRIC' В АСОРТИМЕНТI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 17 ПОЗИЦIЙ","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ ДСТУ IЕС 60598-1:2002, ДСТУ IЕС 62560:2012, ДСТУ IEC 61000-3-2:2008, ДСТУ IEC 61000-3-3:2012, ДСТУ CISPR 15:2007 (CISPR 15:2005.IDT), ДСТУ IЕС 61547-2001 (IЕС 61547:1995, IDT)","'NINGBO FREELUX LIGHTING APPLIANCE CO.,LTD', NO.338 YUELIN EAST ROAD, DONGJIAO INDUSTRIAL FENGHUA CITY NINGBO,CHINA (КИТАЙ) ПIД КОНТРОЛЕМ 'GREEN POWER EUROELECTRIC GMBH', GERMANY, НIМЕЧЧИНА.",null,"9405"]
["UA 1.197.0085373-15","ВГ580610","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085374-15","ВГ579587","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW G450X, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.193.0085375-15","ВГ579588","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW F650CS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.094.0085376-15","ВГ371979","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","ШЛАНГИ ГУМОВI: ШЛАНГИ З'ЄДНУВАЛЬНI ДЛЯ ПIДКЛЮЧЕННЯ ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ ПРИЛАДIВ, ЗГIДНО ДОДАТКУ 13 ПОЗИЦIЙ, ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ 26223ШТ.","ГОСТ 10362-76 П.П. 1.5, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 5.1; ГОСТ 9356-75 П.П. 1.4, 1.5, 2.2, 2.6, 2.7, 2.14, 2.15; ГОСТ 15763-91 П.П. 1.5, 1.11, 1.17, 1.19, 1.27, 1.28, 1.31","'ZHANJIAGANG FENGHUANG WATER PIPE WELFARE FACTORY CO.LTD', FENGHUANG TOWN, ZHANJIAGANG CITY, JANGSU PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"4009"]
["UA 1.193.0085377-15","ВГ579589","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ SUZUKI GSXR 1000, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SUZUKI MOTOR CO LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.032.0085378-15","ВГ587270","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: АМОРТИЗАТОРИ: 31020291500661, 21230290540203, 37000290540200","ГОСТ 30635-99 (ПП. 5.1.1 - 5.1.7, 6.1, 6.3 - 6.5), ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (ПП. 3 - 10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0085379-15","ВГ587271","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДЕТАЛI РУЛЬОВОГО МЕХАНIЗМУ ТА ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 9 ПОЗИЦIЙ)","ТУ У 19289233.002-96 'РИЧАГИ ВЕРХНI ДО АВТОМОБIЛIВ ВАЗ-2101', ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5, КРIМ ПП. 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.194.0085380-15","ВГ541026","2015-10-22","2016-09-01","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА МОТОРНА MOPAR MAXPRO SAE 5W-30","ГОСТ 10541-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ  КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТУ', П. 2.2, ТАБЛ.1, ДЛЯ МАРКИ  М-5З/10Г1","ФIРМА 'FCA US' LLC, 1000 CHRYSLER DRIVE, AUBURN HILLS, MICHIGAN 48326,  США;     АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ФIРМА  'SHELL OIL PRODUCTS US',  700 MILAM ST, 2028, HOUSTON, TEXAS 77002, США",null,"2710 19 81 00"]
["UA 1.032.0085381-15","ВГ587272","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДЕТАЛI ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 10 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2; 5.2.1, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 90 (П. 6, ДОД. 2)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0085382-15","ВГ587273","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОМПЛЕКТИ ПОРШНЕВИХ КОЛЕЦЬ: 21083100010000, 21060100010010","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2; 1.2.2-1.2.4; 1.3)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8409"]
["UA 1.032.0085383-15","ВГ587274","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 7 ПОЗИЦIЙ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 1,2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 6, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 7, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 19","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8512"]
["UA 1.174.0085384-15","ВГ598554","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''BMW'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0085385-15","ВГ598555","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN BORA, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.094.0085386-15","ВГ318263","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","СВIТЛОДIОДНI ЛАМПИ Т.М.'EUROLAMP' В АСОРТИМЕНТI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 170 ПОЗИЦIЙ","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ ДСТУ IЕС 62560:2012, ДСТУ CISPR 15:2007 (CISPR 15:2005.IDT), ДСТУ IЕС 61547-2001 (IЕС 61547:1995, IDT)","'HANGZHOU SKY-LIGHTING CO. LTD', NO.161 NORTH STAR-BRIDGE ROAD, LINPING,HANGZHOU, ZHEJIANG,CHINA (КИТАЙ) ПIД КОНТРОЛЕМ 'GREEN POWER EUROELECTRIC GMBH', GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"9405"]
["UA 1.187.0085387-15","ВГ588578","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДВИГУН 21230100026041","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-02","ОАО 'АВТОВАЗ', РОССИЯ, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ.",null,"8407"]
["UA 1.187.0085388-15","ВГ588579","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ BALKANCAR DV 1792.33.20, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.019-86.","КЕМ 'КАРЛО ЛУКАНОВ' - ПЛЕВЕН, БОЛГАРIЯ.",null,"8427"]
["UA 1.009.0085389-15","ВГ339732","2015-10-22","2016-04-21","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI АВТОМОБIЛЬНI ТИПОРОЗМIРУ 175/65R14 V-521","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №30-02","ОАО 'НИЖНЕКАМСКШИНА', 423580, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НИЖНЕКАМСК, РОСIЯ",null,"4011 10 00"]
["UA 1.182.0085390-15","ВГ591275","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ КАМАЗ: КОЛЕСО БЕЗДИСКОВЕ (БЕЗ ШИНИ), АРТ. 5320-3101012; КОЛЕСО (7,5 Х 22,5), АРТ. 750-3101012; КОЛЕСО ДИСКОВЕ (БЕЗ ШИНИ), АРТ. 53205-3101012-10","ГОСТ 10409-74, П.П. 2.2, 2.4, 2.5; ГСТУ 3-008-2000 'КОЛЕСА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН. ОБОДИ ГЛИБОКI I ГЛИБОКI ШИРОКI З ПОСАДОЧНИМИ ПОЛИЦЯМИ 15 З НОМIНАЛЬНИМИ ДIАМЕТРАМИ 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24,5; 26,5. ОСНОВНI РОЗМIРИ', Р. 3","ООО 'МЕФРО УИЛЗ РУССИЯ', РФ, 423810, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. АКАДЕМИКА РУБАНЕНКО, Д. 4, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.190.0085391-15","ВГ552833","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ГАЛЬМIВНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБIЛЯ: ЗАХИСТ ГАЛЬМIВНОГО ДИСКА, КОЛОДКИ РУЧНОГО ГАЛЬМА, КОЛОДКИ БАРАБАННОГО ГАЛЬМА, ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ LANCE","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 90-01","'LANCE CO., LTD', F9, BUILDING A, R&D HUB 1, SCIENCE AND EDUCATION TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU, СHINA, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.190.0085392-15","ВГ552834","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ: ОПОРА АМОРТИЗАЦIЙНОЇ СТIЙКИ,  ТЯГА СТАБIЛIЗАТОРА, ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ LANCE","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ'","'LANCE CO., LTD', F9, BUILDING A, R&D HUB 1, SCIENCE AND EDUCATION TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU, СHINA, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.150.0085393-15","ВГ348904","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УНДІЗ\"\"","СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ NET ACT OSS15.Х","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ","'NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY', ФIНЛЯНДIЯ,  KARAPORTTI, 3, F1-02610, ESPOO, FINLAND НА ПIДПРИЄМСТВАХ, ЯКI НАВЕДЕНI  В ДОДАТКУ",null,"8517"]
["UA 1.193.0085394-15","ВГ579574","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6; 6.1.7; 6.2; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.066.0085395-15","ВГ542350","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЕЛЕКТРОУСТАНОВНI КОМПЛЕКТУВАЛЬНI ВИРОБИ: ВИЛКИ ТИПУ E.PLUG.RUBBER .*.***, \\n РОЗЕТКИ ТИПУ E.SOCKET.RUBBER .*.**.***.****, \\n ДЕ * -ЦИФРОВИЙ ЧИ ЛIТЕРО-ЦИФРОВИЙ ЗАПИС,  ЩО ПОЗНАЧАЄ ГАБАРИТ ТА ТИПОВИКОНАННЯ, \\n ** -ЦИФРОВИЙ ЗАПИС, ЩО ПОЗНАЧАЄ КIЛЬКIСТЬ ГНIЗД, *** -ЦИФРОВИЙ ЗАПИС, ЩО ПОЗНАЧАЄ НОМIНАЛЬНИЙ СТРУМ, **** -ЛIТЕРНИЙ ЗАПИС, ЩО ПОЗНАЧАЄ НАЯВНIСТЬ ВБУДОВАНОГО ВИМИКАЧА; \\n КОЛОДКИ ТИПУ E.T.ES.*.**, \\n ДЕ * -ЦИФРОВИЙ ЗАПИС, ЩО ПОЗНАЧАЄ КIЛЬКIСТЬ ГНIЗД, \\n ** -ЛIТЕРНИЙ ЗАПИС, ЩО ПОЗНАЧАЄ НАЯВНIСТЬ ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО КОНТАКТУ","ДСТУ IEC 60947-1:2008, ГОСТ 7396.0-89, ГОСТ 7396.1-89 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'MUTLUSAN PLASTIC ELEKTRIK  SAN. VE TIC.A.S.', IKITELLI ORGANIZE SAN BOLGESI MAH. ENKOOP CAD.NO:7, BASAKSEHIR/ISTANBUL - TURKEY, 34230, ТУРЕЧЧИНА",null,"8536"]
["UA 1.193.0085396-15","ВГ579575","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CHEVROLET SPARK, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY', КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.066.0085397-15","ВГ542351","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ПРИЛАДИ ОСВIТЛЮВАЛЬНI ДЛЯ ПРИМIЩЕНЬ ТА ДЛЯ ЗОВНIШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ: ПРОЖЕКТОР СВIТЛОДIОДНИЙ; ПРОЖЕКТОР СВIТЛОДIОДНИЙ З ДАТЧИКОМ РУХУ; ПРОЖЕКТОР СВIТЛОДIОДНИЙ, ЩО ПЕРЕЗАРЯДЖАЄТЬСЯ; СВIТИЛЬНИК СВIТЛОДIОДНИЙ; СВIТИЛЬНИК ВУЛИЧНИЙ СВIТЛОДIОДНИЙ ТИПУ LX*, ДЕ '*' - ЦИФРОВЕ ТА/АБО ЛIТЕРНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦIЙ, ДИЗАЙНУ, КОМПЛЕКТАЦIЇ ТА КОЛЬОРУ","ДСТУ IEC 60598-1-2002, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002, ДСТУ IEC 60598-2-3-2009, ДСТУ IEC 60598-2-5-2002, ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61547-2001; ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'NINGBO OUTLUX ELECTRICAL CO., LTD.', LONGCAO ROAD SHAJIA DIAN DONGQIAN LAKE, NINGBO, CHINA, КИТАЙ",null,"9405"]
["UA 1.182.0085398-15","ВГ582454","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","НАПIВПРИЧIП LEVEQUES, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'STE LEVEQUES', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0085399-15","ВГ579576","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.003.0085400-15","ВГ329549","2015-10-22","2018-10-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛИ Т.М. HONDA МОДЕЛI CBR300RAF (НОВI)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПП. 6.2, 6.3; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 40-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 41-03; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 53-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 78-02","'THAI НONDA MANUFACTURING CO., LTD.', 410 LADKRABANG INDUSTRIAL ESTATE, CHALONGKRUNG RD., LAMPLATUE, LADKRABANG, BANGKOK, 10520, ТАЇЛАНД",null,"8711"]
["UA 1.038.0085401-15","ВГ572320","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП 'STAS' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10).","''PVBA STAS', БЕЛЬГIЯ.",null,"8716"]
["UA 1.196.0085402-15","ВГ573884","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ: СВIЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ, Т.М. BALATON, АРТ. BP6ES","ОСТ 37.003.081-87 'СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ИСКРОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ', П.П. 2.2 - 2.9; 2.11 - 2.13","ФIРМА 'SHENZHEN WANYUANFANG TRADING CO., LTD', АДРЕСА: ROOM 602, BLOCK 1, BUILDING 10, XINXIU SOUTH AREA, HUANGBEILING DISTRICT, LUOHU AREA, SHENZHEN CITY, КИТАЙ",null,"8511"]
["UA 1.003.0085403-15","ВГ329550","2015-10-22","2018-10-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛИ Т.М. HONDA МОДЕЛI GLH125SHD (НОВI)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПП. 6.2, 6.3; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 40-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 41-03; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 53-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 78-02","'SUNDIRO НONDA MOTORCYCLE CO., LTD.', NO. 188, JIASONG MIDDLE ROAD, HUAXIN TOWN, QINGPU, SHANGHAI, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛIКА",null,"8711"]
["UA 1.182.0085404-15","ВГ582455","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF95.430S, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.182.0085405-15","ВГ582456","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.196.0085406-15","ВГ573885","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ: ПРОФIЛЬ З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ, ПОРОЖНИСТИЙ, ДОВЖИНА 1615 ММ., Т.М. GREENVILLE","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93)","ФIРМА 'GREENVILLE INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED', АДРЕСА: FLAT/RM 502D 5/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING 31 TONKIN STREET CHEUNG SHA WAN KL, КИТАЙ",null,"7604"]
["UA 1.003.0085407-15","ВГ329551","2015-10-22","2018-10-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ Т.М. HONDA МОДЕЛI XR125LEKC (НОВИЙ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПП. 6.2, 6.3; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 40-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 41-03; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 53-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 78-02","'SUNDIRO НONDA MOTORCYCLE CO., LTD.', NO. 188, JIASONG MIDDLE ROAD, HUAXIN TOWN, QINGPU, SHANGHAI, КИТАЙ, НА СКЛАДАЛЬНОМУ ЗАВОДI 'SUNDIRO НONDA MOTORCYCLE CO., LTD.', TIANJIN BRANCH, NO. 12, 2ND SAIDA STREET, HIQING ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, TIANJIN, КИТАЙ",null,"8711"]
["UA 1.182.0085408-15","ВГ582457","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПРИЧIП KAESSBOHRER DT 19-25, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","''KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.038.0085409-15","ВГ572319","2015-10-22","2016-01-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.003.0085410-15","ВГ329552","2015-10-22","2018-10-21","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ Т.М. HONDA МОДЕЛI CRF250LD (НОВИЙ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПП. 6.2, 6.3; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 40-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 41-03; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 53-01; ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 78-02","'THAI НONDA MANUFACTURING CO., LTD.', 410 LADKRABANG INDUSTRIAL ESTATE, CHALONGKRUNG RD., LAMPLATUE, LADKRABANG, BANGKOK, 10520, ТАЇЛАНД",null,"8711"]
["UA 1.196.0085411-15","ВГ573886","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ: ПРОФIЛЬ З АЛЮМIНIЄВИХ СПЛАВIВ, ПОРОЖНИСТИЙ, ДОВЖИНА 1615 ММ., Т.М. GREENVILLE","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93)","ФIРМА 'GREENVILLE INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED', АДРЕСА: FLAT/RM 502D 5/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING 31 TONKIN STREET CHEUNG SHA WAN KL, КИТАЙ",null,"7604"]
["UA 1.177.0085412-15","ВГ420862","2015-10-22","2016-10-21","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ДЕТАЛI ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ I ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОГО МЕХАНIЗМУ (ПОРШНI, КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI, ГIЛЬЗИ ЦИЛIНДРIВ) В КОМПЛЕКТАХ ТМ ' МОТОРДЕТАЛЬ-КОСТРОМА'","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2, 1.2.2 - 1.2.4, 1.3; ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ',  РОЗДIЛ 2  (КРIМ ПУНКТIВ 2.11, 2.12, 2.14, 2.16)","ЗАТ 'КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ', 156001, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 105, РФ",null,"8409"]
["UA 1.181.0085413-15","ВГ597007","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП TEMA 23.60 BOX, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R48-01:2002 [ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 48-02:2001], ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09],  ОСТ 37.001.220-80 'ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ. ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'ZAKLAD PRODUKCJI CYWILNEJ', AL. LOTNIKOW POLSKICH 1, 21-045 SWIDNIK, POLAND, ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.162.0085414-15","ВГ589140","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ПЛАТФОРМА DOGAN DTS-3DYR, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","'DOGAN DORSE  SANAYI VE TIC.LTD.STI. GUZELBURC BELDESI GUZELBIRLIK MAH. TABAKHANE 2.CAD. 17-B/33 ANTAKAYA/HATAY ТУРЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0085415-15","ВГ589141","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА ЦЕМЕНТОВОЗ DOGAN DTS-3DYR, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","'DOGAN DORSE  SANAYI VE TIC.LTD.STI. GUZELBURC BELDESI GUZELBIRLIK MAH. TABAKHANE 2.CAD. 17-B/33 ANTAKAYA/HATAY ТУРЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0085416-15","ВГ589142","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-САМОСКИД ALAMEN ALA-01, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","'ALAMEN TREYLER SAN VE TICARET LTE STI', YENI SANAYI SITESI YANI, KAPI TRANS GARAJI ANTAKYA, HATAY, ТУРЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0085417-15","ВГ589143","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ПЛАТФОРМА ALAMEN ALA-01, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","'ALAMEN TREYLER SAN VE TICARET LTE STI', YENI SANAYI SITESI YANI, KAPI TRANS GARAJI ANTAKYA, HATAY, ТУРЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0085418-15","ВГ589137","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА ЦЕМЕНТОВОЗ ALAMEN ALA03, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","ALAMEN TREYLER SAN VE TICARET LTE STI, YENI SANAYI SITESI YANI, KAPI TRANS GARAJI ANTAKYA, HATAY, ТУРЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.162.0085419-15","ВГ589138","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА ЦЕМЕНТОВОЗ ALAMEN ALA03, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","ALAMEN TREYLER SAN VE TICARET LTE STI, YENI SANAYI SITESI YANI, KAPI TRANS GARAJI ANTAKYA, HATAY, ТУРЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.162.0085420-15","ВГ589139","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА ЦЕМЕНТОВОЗ FATIH TREYLER FTS01, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","FATIH TREYLER, OTOMOTIV NAK.INSAAT PETROL SAN. VE TIC.LTD.STI., ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3. YOL NO: 20 BOLU, ТУРЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.162.0085421-15","ВГ589144","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ПЛАТФОРМА ASKER DORSE SKD, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 58-01;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 73-00","ASKER DORSE, YESILOVA MAH. SEN SK. NO: 42 SERINYOL-ANTAKYA/HATAY, ТУРЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.193.0085422-15","ВГ579577","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.082.0085423-15","ВГ504527","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","ШТАБЕЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ EXV 14","ДСТУ EN 292-2-2001 ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.3, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2; ДСТУ ЕN 982:2003 ПП.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1;ДСТУ EN 60204-1:2004 ПП.: 4.3.3, 5.3.1, 6.2.3, 7.3, 10.1.2, 10.1.3, 10.2.1,10.3.1, 10.3.2                                                 10.7.1-10.7.5, 10.9, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.4.5, 15.2, 15.4, 17.1, 18.7, 19.3; ДСТУ ГОСТ 30871:2006 ПП.: 5.1.2, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.4, 8.4.3.1.1, 8.4.3.1.2, 8.5.2, 10.1.3.1 - 10.1.3.5, 12.3, 12.7; ГОСТ 18962-97 ПП.: 7.13 - 7.17, 7.19","ФIРМА 'STILL GMBH', BERZELIUSSTR.10 DE-22113 HAMBURG,  НIМЕЧЧИНА",null,"8427"]
["UA 1.181.0085424-15","ВГ597008","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF 95 XF 480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.150.0085425-15","ВГ348905","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УНДІЗ\"\"","КАБЕЛЬ ЗВ`ЯЗКУ ОПТИЧНИЙ ТИПIВ S-СFP(XX)YYY-ZZZ E9/125,  S-LFP(XX)YYY-ZZZE9/125, O-СFP(XX)YYY-ZZZE9/125/FLEX,  O-LFP(XX)YYY-ZZZE9/125/FLEX, I-CDZ(XX)YYY-ZZZE9/125","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI  В ДОДАТКУ","'ACEC PHOTONICS  LIMITED', КИТАЙ, E4, E5 ВUILDING ZHIXUANHAN INDUSTRIAL PARK, YUANLING, SHIYAN BAOAN DISTRICT SHENZHEN 518055, CHINA",null,"8544 70"]
["UA 1.193.0085426-15","ВГ579578","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROЁN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0085427-15","ВГ597009","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ IVECO 65C17V, Б/К","ДСТУ 3649:2010, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09], ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00], ДСТУ UN/ECE R 14-03-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03),  ДСТУ UN/ECE R 16-04-2002 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 [В1] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","  'FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085428-15","ВГ579579","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085429-15","ВГ468975","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085430-15","ВГ579614","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ KTM 640LC4, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'KTM MOTOR - FAHRZEUGBAU', АВСТРIЯ",null,"8711"]
["UA 1.173.0085431-15","ВГ468976","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085432-15","ВГ579581","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.197.0085433-15","ВГ580611","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.007.0085434-15","ВГ525818","2015-10-22","2017-10-20","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВЕЛОСИПЕДИ ДОРОЖНI ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТИПУ НТЛ-001Д: ТМ ДОРОЖНИК, ТМ DOROZHNIK, ТМ DISCOVERY, ТМ OPTIMABIKES, ТМ LEON, ТМ VELOTRADE, ТМ HASA","ДСТУ 2314-93 (ГОСТ 5503-94) П.4.1.1-4.1.7, 4.4, Р.5, ГОСТ 29096-91 Р.2, 3, ТУ У 30656692.001-2001 'ВЕЛОСИПЕДИ ДОРОЖНI ДЛЯ ДОРОСЛИХ. ТУ' Р.1","ТОВ 'ВЕЛОТРЕЙД', 61158, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЄНАКIЇВСЬКА, 2Є, КОД ЄДРПОУ 30036332","30.92.10"]
["UA 1.007.0085435-15","ВГ525820","2015-10-22","2017-10-20","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВЕЛОСИПЕДИ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ТИПУ НТЛ-003Ш: ТМ FORMULA, ТМ DISCOVERY, ТМ OPTIMABIKES, ТМ LEON, ТМ VELOTRADE, ТМ HASA","ДСТУ 2314-93 (ГОСТ 5503-94) П.4.1.1-4.1.7, 4.4, Р.5, ГОСТ 29096-91 Р.2, 3, ТУ У 30656692.003-2001 'ВЕЛОСИПЕДИ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ. ТУ' Р.1","ТОВ 'ВЕЛОТРЕЙД', 61158, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЄНАКIЇВСЬКА, 2Є, КОД ЄДРПОУ 30036332","30.92.10"]
["UA 1.193.0085436-15","ВГ579580","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.094.0085437-15","ВГ318264","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","СВIТЛОДIОДНI ЛАМПИ Т.М.'EUROLAMP'  В АСОРТИМЕНТI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 170 ПОЗИЦIЙ","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ ДСТУ IЕС 62560:2012, ДСТУ CISPR 15:2007 (CISPR 15:2005.IDT), ДСТУ IЕС 61547-2001 (IЕС 61547:1995, IDT)","'XIAMEN ZHONGLUDA IMPORT & EXPORT CO. LTD', UNIT 1102,NO.2 BUILDING, ZONE A3, GUANYINSHAN, INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, XIAMEN, CHINA, (КИТАЙ) ПIД КОНТРОЛЕМ 'GREEN POWER EUROELECTRIC GMBH', GERMANY, НIМЕЧЧИНА.",null,"9405"]
["UA 1.007.0085438-15","ВГ525822","2015-10-22","2017-10-20","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВЕЛОСИПЕДИ СПОРТИВНI ТИПУ НТЛ-002С: ТМ FORMULA, ТМ DISCOVERY, ТМ OPTIMABIKES, ТМ LEON, ТМ VELOTRADE, ТМ HASA","ДСТУ 2314-93 (ГОСТ 5503-94) П.4.1.1-4.1.7, 4.4, Р.5, ГОСТ 29096-91 Р.2, 3, ТУ У 30656692.002-2001 'ВЕЛОСИПЕДИ СПОРТИВНI. ТУ' Р.1","ТОВ 'ВЕЛОТРЕЙД', 61158, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЄНАКIЇВСЬКА, 2Є, КОД ЄДРПОУ 30036332","30.92.10"]
["UA 1.193.0085439-15","ВГ579582","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085440-15","ВГ533732","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP27, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.032.0085441-15","ВГ587276","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ KOEGEL, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4,   5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01   (ПП. 25.1 - 25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПП. 7.1-7.7, 7.9, 7.10);   ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.7.1-6.7.4, 6.7.8-6.7.10, 6.7.12-6.7.14, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24)","'F X KOEGEL GMBH & CO', FAHRZEUGWERKE, ULM/DONAU, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.032.0085442-15","ВГ587275","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04В1 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3)","'DAF TRUCKS N.V.', POSTBUS 1055, 5602 EINDHOVEN, КОРОЛIВСТВО НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.190.0085444-15","ВГ552835","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЕЛЕМЕНТИ РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ LANCE: РУЛЬОВА РЕЙКА","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'","'LANCE CO., LTD', F9, BUILDING A, R&D HUB 1, SCIENCE AND EDUCATION TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU, СHINA, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.032.0085445-15","ВГ587277","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: АМОРТИЗАТОРИ ТА СТIЙКИ ПIДВIСКИ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 12 ПОЗИЦIЙ)","ГОСТ 30635-99 (ПП. 5.1.1 - 5.1.7, 6.1, 6.3 - 6.5), ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (ПП. 3 - 10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0085446-15","ВГ587278","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДЕТАЛI РУЛЬОВОГО МЕХАНIЗМУ ТА ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 4 ПОЗИЦIЇ)","ТУ У 19289233.002-96 'РИЧАГИ ВЕРХНI ДО АВТОМОБIЛIВ ВАЗ-2101', ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5, КРIМ ПП. 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.012.0085447-15","ВГ421896","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","РIЗАКИ РIДИНОПАЛИВНI ДЛЯ РУЧНОГО КИСНЕВОГО РIЗАННЯ ТИПУ РК, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 29.4-30482268.007-2004 'РЕЗАКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ ТИПА РК'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ 'ДОНМЕТ', ВУЛ.ПАРКОВА, 115,   М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА  ОБЛ., УКРАЇНА, 84331,  КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70 90 00","8468 80 00 00"]
["UA 1.032.0085448-15","ВГ587279","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДИСК ГАЛЬМIВНИЙ 21080350107000, БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ 21210350207000, БЛОК ЦИЛIНДРIВ ГАЛЬМIВНИЙ 21210350117800","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2; 5.2.1, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0085449-15","ВГ587280","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ПОРШНI ТА ПОРШНЕВI КIЛЬЦЯ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 5 ПОЗИЦIЙ)","ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р. 2, КРIМ ПП. 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2; 1.2.2-1.2.4; 1.3)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8409"]
["UA 1.032.0085450-15","ВГ587281","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОНТРОЛЕР 11194141102002","ДСТУ ГОСТ 3940:2007 (ПП. 4.2 - 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 - 4.15, 4.18 - 4.20, 4.22)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8511"]
["UA 1.186.0085451-15","ВГ593034","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.032.0085452-15","ВГ587282","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ПРИЛАДИ ЗОВНIШНI СВIТЛОВI (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 21 ПОЗИЦIЯ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 1,2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 3, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 6, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 7, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 19","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8512"]
["UA 1.032.0085453-15","ВГ587283","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: АМОРТИЗАТОР 21080291540240","ГОСТ 30635-99 (ПП. 5.1.1 - 5.1.7, 6.1, 6.3 - 6.5), ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (ПП. 3 - 10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0085454-15","ВГ587284","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДЕТАЛI РУЛЬОВОГО МЕХАНIЗМУ ТА ПЕРЕДНЬОЇ ПIДВIСКИ (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ - 4 ПОЗИЦIЇ)","ТУ У 19289233.002-96 'РИЧАГИ ВЕРХНI ДО АВТОМОБIЛIВ ВАЗ-2101', ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5, КРIМ ПП. 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0085455-15","ВГ579583","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT BIPPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.007.0085456-15","ВГ336936","2015-10-22","2016-04-19","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - КАНАЛ ГЕНЕРУВАННЯ ПОСТIЙНОГО СТРУМУ АВАРIЙНИЙ КГА-3","ДСТУ EN 60204-1:2004, П.П. 6.2.4, 15.1, 15.3, 15.5, 19.3, 19.4,","ООО 'ТПК АГРЕГАТСПЕЦСЕРВИС', Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ, 30/13, РОСIЯ",null,"8501"]
["UA 1.012.0085457-15","ВГ421897","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","КЛАПАНИ ЗВОРОТНI, ВОГНЕПЕРЕШКОДНI, А ТАКОЖ ЇХ КОМБIНАЦIЇ ДЛЯ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ ТИПIВ КО, ОБ, ОТ, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДЛЯ НИХ.","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 29.4-30482268.002-  2001 'КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ И ОТСЕЧНЫЕ, А ТАКЖЕ ИХ КОМБИНАЦИИ ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ТИПОВ КО,ОБ.ОТ'","ТОВ ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ 'ДОНМЕТ', ВУЛ.ПАРКОВА, 115, М. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА, 84331, КОД ЄДРПОУ - 30482268.","28.29.70-90.00","8468 80 00 00"]
["UA 1.193.0085458-15","ВГ579584","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.032.0085459-15","ВГ587285","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДИСК ГАЛЬМIВНИЙ 21080350107000, БАРАБАН ГАЛЬМIВНИЙ 21210350207000, БЛОК ЦИЛIНДРIВ ГАЛЬМIВНИЙ 21210350117800","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2; 5.2.1, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0085460-15","ВГ587286","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ВАЛ РОЗПОДIЛЬЧИЙ 21110100601000","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2; 1.2.2-1.2.4; 1.3)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8409"]
["UA 1.193.0085461-15","ВГ579586","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW F650GS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №40-01 (П. 5.2.1.2.1, ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №53-01 (Р. 5; 6, ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №78-02 (П. 5.1.2; 5.2) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.060.0085462-15","ВГ581377","2015-10-22","2016-04-21","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","ОБПРИСКУВАЧ САМОХIДНИЙ ALPHA EVO TF 4100L 30M","ГОСТ 12.2.019-86 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ)","ФIРМА 'HARDI-EVRARD S.A.', RUE DV MAI 1940 F-62990, BEAURAINVILLE, ФРАНЦIЯ",null,"8705 90 809 0"]
["UA 1.186.0085463-15","ВГ593151","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ RENAULT KANGOO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0085464-15","ВГ537437","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.186.0085465-15","ВГ593035","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.012.0085466-15","ВГ421898","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","РIЗАКИ ДЛЯ РУЧНОГО КИСНЕВОГО РIЗАННЯ ТИПУ Р, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 29.4-30482268.004-2002 'РЕЗАКИ ДЛЯ РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ ТИПА Р'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ ДОНМЕТ', ВУЛ. ПАРКОВА, 115,   М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА, 84313 КОД ЄДРПОУ - 30482268.","28.29.70-20.00","8468 10 00 00"]
["UA 1.196.0085467-15","ВГ573883","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ: КЛАПАН ВПУСКНИЙ Т.М. SHENZHEN","ТУ У 34.3-01527695-025:2010  'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ', ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","ФIРМА 'SHENZHEN WANYUANFANG TRADING CO., LTD', АДРЕСА: ROOM 602, BLOCK 1, BUILDING 10, XINXIU SOUTH AREA, HUANGBEILING DISTRICT, LUOHU AREA, SHENZHEN CITY, КИТАЙ",null,"8409"]
["UA 1.012.0085468-15","ВГ421899","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","РIЗАКИ ДЛЯ МАШИННОГО КИСНЕВОГО РIЗАННЯ ТИПУ РМ, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОПЛЕКТИ","ГОСТ 12.2.008-75,   ТУ У 29.4-30482268.003-2002 ' РЕЗАКИ ДЛЯ МАШИННОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ ТИПА РМ'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ ДОНМЕТ',  ВУЛ. ПАРКОВА, 115,  М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА , 84313, КОД ЭДРПОУ - 30482268","28.29.70.20 00","846810 00 00"]
["UA 1.193.0085469-15","ВГ579599","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ.ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03(П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛА ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛА ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4),ПРАВИЛА ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8702"]
["UA 1.012.0085470-15","ВГ421900","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","ПАЛЬНИКИ ОДНОПОЛУМЕНЕВI УНIВЕРСАЛЬНI ДЛЯ АЦЕТИЛЕНО-КИСНЕВОГО ЗВАРЮВАННЯ, ПАЯННЯ ТА ПIДIГРIВУ, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 13488523.002-95   'ГОРЕЛКА ОДНОПЛАМЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ АЦЕТИЛЕНО-КИСЛОРОДНОЙ СВАРКИ, ПАЙКИ И ПОДОГРЕВА'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ 'ДОНМЕТ', ВУЛ.ПАРКОВА, 115, М. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА,84331,   КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70-20.00","8468 10 00 00"]
["UA 1.178.0085471-15","ВГ537440","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.196.0085472-15","ВГ573887","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНЕ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI (ЗГIДНО ДОДАТКУ, 5 НАЙМЕНУВАНЬ)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 2204-93","'RITTERSTERN GMBH', OBERE WALLDURNER STRASSE 12 63897 MILTENBERG / DEUTSCHLAND, НIМЕЧЧИНА",null,"8516"]
["UA 1.012.0085473-15","ВГ421901","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","ПАЛЬНИКИ РУЧНI ГАЗОПОВIТРЯНI IНЖЕКТОРНI НА ГАЗОПОДIБНОМУ ПАЛИВI ТИПУ ГВ ТА ГВП, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 30482268.005-2000 'ГОРЕЛКИ РУЧНЫЕ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ ИНЖЕКТОРНЫЕ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ ТИПА ГВ И ГВП'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ 'ДОНМЕТ',ВУЛ.ПАРКОВА, 115, М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., УКРАЇНА, 84331, КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70.20 00","8468 10 00 00"]
["UA 1.185.0085474-15","ВГ431121","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ФРАКЦIЯ ПРОПАН-БУТАНОВА (СПБТ)","ДСТУ 4047:2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. 4.2 ТАБЛ.2., ДЛЯ МАРКИ СПБТ","АО 'УРАЛОРГСИНТЕЗ', 617761, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ОЛЬХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 1.193.0085475-15","ВГ579600","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0085476-15","ВГ537441","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0085477-15","ВГ537442","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0085478-15","ВГ537055","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП KOGEL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'F X KOGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.012.0085479-15","ВГ421902","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","РIЗАКИ ДЛЯ РУЧНОЇ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ ТИПУ РПМ, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ","ГОСТ 12.2.008-75,ТУ У 29.4-30482268.008-2004 'РЕЗАКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ТИПА РПМ'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ ДОНМЕТ',  ВУЛ. ПАРКОВА, 115,   М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА, 84313, КОД ЭДРПОУ - 30482268","28.29.70.20 00","8468 10 00 00"]
["UA 1.012.0085480-15","ВГ421903","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","РЕДУКТОРИ БАЛОННI ОДНОСТУПЕНЕВI ВУГЛЕКИСЛОТНI ХАРЧОВI ТИПУ УРП-ДМ, ЇХ  МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ.","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 29.4-30482268.006-2002 'РЕДУКТОРЫ БАЛОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТИПА УРП-ДМ'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ ДОНМЕТ', ВУЛ.ПАРКОВА, 115,   М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., УКРАЇНА, 84331,   КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70.90 00","8468 20 00 00"]
["UA 1.012.0085481-15","ВГ421905","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","КОМПЛЕКТИ ФЛЮСОВОГО РIЗАННЯ ТИПУ КФР, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ.","ГОСТ 12.2.008-75,   ТУ У 29.4.-30482268-09:2009' КОМПЛЕКТЫ  ФЛЮСОВОЙ РЕЗКИ '","ТОВ ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ 'ДОНМЕТ',ВУЛ.ПАРКОВА, 115,     М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА, 84331, КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70.20 00","8468 10 00 00"]
["UA 1.193.0085482-15","ВГ579603","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0085483-15","ВГ537443","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0085484-15","ВГ537054","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LEXUS CT200H, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085485-15","ВГ579604","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085486-15","ВГ532759","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S02, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0085487-15","ВГ532755","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AYGO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'TOYOTA', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.012.0085488-15","ВГ421906","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","ПАЛЬНИКИ ОДНОПОЛУМЕНЕВI УНIВЕРСАЛЬНI ДЛЯ ГАЗОКИСНЕВОГО ЗВАРЮВАННЯ, ПАЯННЯ ТА ПIДIГРIВУ ТИПIВ ГЗМ ТА ГЗУ, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ ДО НИХ.","ГОСТ 12.2.008-75  ТУ У 29.4-30482268.005-2002 'ГОРЕЛКИ ОДНОПЛАМЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ СВАРКИ, ПАЙКИ И ПОДОГРЕВА ТИПА ГЗМ И ГЗУ'","ТОВ ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ 'ДОНМЕТ', ВУЛ.ПАРКОВА, 115,   М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА, 84331, КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70-20.00","8468 10 00 00"]
["UA 1.037.0085489-15","ВГ556801","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE , Б/К","ДСТУ UN/ECE R-13-09:2002, П.5.1.2;5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ4276: 2004 П.4.2,4.3; ДСТУ UN/ECE R43-00:2002 Р.5;ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА (ЄЕК ООН №83-06: 2005, IТД), РIВЕНЬ ВИМОГ В (ЄВРО-5);ДСТУ 3649:2010, П.П.5.2,5.3,6.1-6.3,6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8;6.8.1; 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8,6.8.10,6.8.13-6.8.14,6.8.18,6.8.24;ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН  №16-04 П.5.3","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085490-15","ВГ533733","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ MAN TGA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.012.0085491-15","ВГ421907","2015-10-22","2017-04-08","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ТА СЕРТИФІКАЦІЇ \"\"СЕПРОЗ\"\" (ДП НТЦ \"\"СЕПРОЗ\"\") НАН УКРАЇНИ","РЕДУКТОРИ БАЛОННI ОДНОСТУПЕНЕВI КИСНЕВI ТИПУ БКО-50ДМ, АЦЕТИЛЕНОВI ТИПУ БАО-5ДМ, ПРОПАНОВI ТИПУ БПО-5ДМ, ВУГЛЕЦЕВОКИСЛОТНI ГАЗОВI ТИПУ У-30-2ДМ ТА АРГОНОВI ТИПУ АР-40-2ДМ ДЛЯ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ, ЇХ МОДИФIКАЦIЇ, ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТИ","ГОСТ 12.2.008-75, ТУ У 30482268.004-99 'РЕДУКТОРЫ БАЛОННЫЕ  ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ ТИПА БАКО-50ДМ, АЦЕТИЛЕНОВЫЕ ТИПА БАО-5ДМ, ПРОПАНОВЫЕ ТИПА БПО-5ДМ, УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ТИПА У-30-2ДМ И АРГОНОВЫЕ ТИПА АР-40-2ДМ ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ'","ТОВ 'ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ ДОНМЕТ', ВУЛ. ПАРКОВА, 115,   М.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., УКРАЇНА, 84313, КОД ЄДРПОУ - 30482268","28.29.70-90.00","8468 20 00 00"]
["UA 1.193.0085492-15","ВГ579602","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 5008, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085493-15","ВГ533734","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085494-15","ВГ579592","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA RX-8, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085495-15","ВГ579593","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0085496-15","ВГ593036","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.186.0085497-15","ВГ593037","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.186.0085498-15","ВГ593038","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) МАРКИ NISSAN LEAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5;  ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'NISSAN MOTOR MFG CORP USA', США",null,"8703"]
["UA 1.186.0085499-15","ВГ593154","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","МОТОЦИКЛ МАРКИ KAWASAKI, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.193.0085500-15","ВГ579596","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085501-15","ВГ533735","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085502-15","ВГ533736","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085503-15","ВГ533737","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHWARZMULLER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0085504-15","ВГ579594","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085505-15","ВГ533738","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085506-15","ВГ579595","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT PREMIUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.044.0085507-15","ВГ464596","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАСОСИ 'GROSS' ДЛЯ РIДИНИ: ЦИРКУЛЯЦIЙНI МОДЕЛI WRS, ПIДКАЧУЮЧI МОДЕЛЕЙ  WG, WRS EAB, WRS EAD","ГОСТ 12.2.007.0-75 'ССБТ. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ' ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ","'TAIZHOU CITY HSENT IMPORT & EXPORT CO., LTD', ADD: ROOM 706, AIHUA SHUGUANG TOWER, NO.253 SHIFU ROAD, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA, КИТАЙ",null,"8413"]
["UA 1.038.0085508-15","ВГ572322","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT MASTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0085509-15","ВГ579597","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085510-15","ВГ579605","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085511-15","ВГ572321","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0085512-15","ВГ579598","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF 105.410, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085513-15","ВГ537444","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085514-15","ВГ579606","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF 95.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085515-15","ВГ579601","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085516-15","ВГ532758","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.038.0085517-15","ВГ572323","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ 'DAF FT' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5),               ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'B2' (EURO 5)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8701"]
["UA 1.173.0085518-15","ВГ533740","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП KOEGEL AWE18, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KOEGEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.181.0085519-15","ВГ597010","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085520-15","ВГ533739","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MAN TGA, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0085521-15","ВГ420863","2015-10-22","2016-10-20","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ВИРОБИ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНI: ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ,   ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ПРИСТРОЮ ЗАХИСТУ ВIД IМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ   Т.М. J.PRОPSTER GMBH, А САМЕ: БЛИСКАВКОПРИЙМАЧI, ПРОВIДНИКИ, ТРИМАЧI, КЛЕМИ, СТРИЖНI, ШИНИ, IЗОЛЬОВАНИЙ БЛИСКАВКОЗАХИСТ,  РОЗРЯДНИКИ (ОБМЕЖУВАЧI ПЕРЕНАПРУГИ), АРТИКУЛИ ЗГIДНО ДОДАТКIВ (ВСЬОГО 1394 АРТИКУЛИ)","ГОСТ 12.2.007.0-75, РОЗДIЛ 3","'J.PROPSTER' GMBH REGENSBURGER STREET 116, D92318, NEUMARKT, DE (НIМЕЧЧИНА) ТЕЛ. +49 (0) 9181/2590-0, ФАКС: +49 (0) 9181/2590-10, WWW.PROEPSTER.COM",null,"8535"]
["UA 1.173.0085522-15","ВГ533741","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ 515D, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.181.0085523-15","ВГ597011","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085524-15","ВГ532765","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП-ПАЛИВОЗАПРАВНИК ВАРЗ-ПТЗ-2,00-0304, НОВИЙ.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01","ТОВ 'ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД', АДРЕСА: УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, ВУЛ. ПАЛЬОХИ, 109, КОД ЄДРПОУ 05461390.","29.20"]
["UA 1.173.0085525-15","ВГ533742","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0085526-15","ВГ597012","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.162.0085527-15","ВГ589146","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ S 500, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002   (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 10-02);   ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002,  (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 13-09), ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 14-03;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 16-04,   ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 24-03)  ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 26-02)  ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002,( ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 43-00)    ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 48-02)  ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 51-02)                                                                                    ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05:2005, IDT), РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4')","'DAIMLER AG', MERCEDESSTRASSE 137, D-70546 STUTTGART, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0085528-15","ВГ468980","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'AUDI ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085529-15","ВГ579608","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT AE 480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085530-15","ВГ579607","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085531-15","ВГ533746","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085532-15","ВГ579611","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085533-15","ВГ533745","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085534-15","ВГ579612","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA OCTAVIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.077.0085535-15","ВГ273739","2015-10-22","2016-04-21","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704 21 99 00"]
["UA 1.077.0085536-15","ВГ273738","2015-10-22","2016-04-21","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A2, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП.5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП.4.2, 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),                                                                                                                                                                                                                                             ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05(В) ЄВРО-4","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 31 90 30"]
["UA 1.080.0085537-15","ВГ559925","2015-10-22","2016-04-21","НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ \"\"КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ\"\"","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ ДЛЯ ОБ'ЄКТА БУДIВНИЦТВА: 'РЕКОНСТРУКЦIЯ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ II ЧЕРГИ ЧАЕС (ЕНЕРГОБЛОКИ 3, 4) З ПОСИЛЕННЯМ ТА ГЕРМЕТИЗАЦIЄЮ БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦIЇ ОГОРОДЖУВАЛЬНОГО КОНТУРУ НБК'  (5 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ДСТУ Б В.2.6-199:2014 (ПП. 5.2-5.4, 9.6-9.9, 10.7, 10.13, 12.1, 12.10-12.13, 12.20-12.22, 12.25, 12.28, 14.8, 15.8) ТА ДСТУ Б В.2.6-75:2008 (ПП. 4.1, 4.6)","ПРАТ 'УКРЕНЕРГОМОНТАЖ', 02166, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПР-Т ЛIСОВИЙ, 39, КОД ЄДРПОУ 16403289.  АДРЕСА ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ: М. ЧОРНОБИЛЬ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 14","25.11.23 60.00"]
["UA 1.193.0085538-15","ВГ579615","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.021.0085539-15","ВГ514656","2015-10-22","2016-04-22","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ KIA VENGA YNS, Б/К, КАТЕГОРIЇ M1","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.П. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН 26-02 (П.П. 5.1 - 5.4, 6.1.2, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.6 , 6.7, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276:2004 (П. 4.3);                                                                                                                                                                                           ДСТУ 3649:2010 (П.П. 5.2, 6.1 - 6.3, 6.4.1 - 6.4.7, 6.5, 6.6.4 - 6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13, 6.8.14, 6.8.18, 6.8.24)","ФIРМА 'KIA MOTORS', СЛОВАЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0085540-15","ВГ598556","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ВАНТАЖНОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.193.0085541-15","ВГ579616","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085542-15","ВГ579609","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085543-15","ВГ579610","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085544-15","ВГ544505","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0085545-15","ВГ544527","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0085546-15","ВГ580613","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0085547-15","ВГ544528","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.044.0085548-15","ВГ464593","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРОФIЛЬОВАНI МЕМБРАНИ ДЛЯ ДРЕНАЖУ, ЗАХИСТУ СТIН ПIДВАЛIВ I ФУНДАМЕНТIВ,УТЕПЛЮВАЧА I ГIДРОIЗОЛЯЦIЇ МАРОК: DELTA -NB, DELTA -MS (PLUS), DELTA  -TERAXX, DELTA -NP DRAIN, DELTA -PT, DELTA -DRAIN, DELTA - MS DRAIN, DELTA -GEO DRAIN QUATTRO, DELTA -GEO DRAIN TP 800, DELTA -EQ DRAIN, DELTA -FLORAXX(TOP), DELTA -MS 20(S)","ДСТУ Б В.2.7-101:2000 (ГОСТ 30547-97) 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. МАТЕРIАЛИ РУЛОННI ПОКРIВЕЛЬНI ТА ГIДРОIЗОЛЯЦIЙНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'                      П.П. 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.12, 4.1.14","'DORKEN GMBH & CO. KG' WETTERSTRASSE 58, D-58313 HERDECKE, GERMANY (НIМЕЧЧИНА)",null,"3920"]
["UA 1.193.0085549-15","ВГ579620","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0085550-15","ВГ532757","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ОСВIТЛЮВАЛЬНЕ ТМ DEKORA (ДЕКОРА), ULTRALIGHT, LUSTERLICHT: НАСТIЛЬНI ЛАМПИ, СВIТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНI, СВIТИЛЬНИКИ ЛЮМIНЕСЦЕНТНI, СВIТИЛЬНИКИ ЛЮМIНЕСЦЕНТНI ВОЛОГОЗАХИЩЕНI, СВIТИЛЬНИКИ ТОЧКОВI, СВIТИЛЬНИКИ СТАЦIОНАРНI, СВIТИЛЬНИКИ ВОЛОГОЗАХИЩЕНI, ПРОЖЕКТОРИ, СВIТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНI (10 ПОЗИЦIЙ, 24 СЕРIЇ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ГОСТ 12.2.007.13-2000,  ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74),  ДСТУ CISPR 15:2007,  ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84),  ДСТУ IЕС 60968-2001","EURASIA CORP HK LIMITED, UNIT B, 9/F LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, КИТАЙ",null,"9405"]
["UA 1.044.0085551-15","ВГ464592","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ДИФУЗIЙНI МЕМБРАНИ ДЛЯ ПОХИЛИХ ДАХIВ ТА ФАСАДIВ МАРОК: DELTA -VENT N (PLUS), DELTA -VENT S (PLUS), DELTA -VITAXX (PLUS), DELTA -ENERGY, DELTA -ALPINA, DELTA  -FOXX (PLUS),  DELTA -MAXX (PLUS, X, WD), DELTA  -TRELA (PLUS), DELTA -ROOF, DELTA -LUXX, DELTA -FASSADE  (PLUS, S, S PLUS), DELTA -EXXTREM","ДСТУ Б В.2.7-101:2000 (ГОСТ 30547-97) 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. МАТЕРIАЛИ РУЛОННI ПОКРIВЕЛЬНI ТА ГIДРОIЗОЛЯЦIЙНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ'                     П.П. 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.12, 4.1.14","'DORKEN GMBH & CO. KG' WETTERSTRASSE 58, D-58313 HERDECKE, GERMANY (НIМЕЧЧИНА)",null,"5603"]
["UA 1.173.0085552-15","ВГ504082","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ (ЕЛЕКТРОМОБIЛЬ) TESLA MODEL S, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02","'TESLA MOTORS INC.' 3500 DEER CREEK PALO ALTO CALIFORNIA, 4304, USA, США",null,"8703"]
["UA 1.193.0085553-15","ВГ579622","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП LECITRAILER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'LECITRAILER SA', IСПАНIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0085554-15","ВГ579623","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП CODER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'CODER FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.193.0085555-15","ВГ579618","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085556-15","ВГ533743","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085557-15","ВГ579613","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085558-15","ВГ579628","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0085559-15","ВГ533744","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085560-15","ВГ532756","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ОСВIТЛЮВАЛЬНЕ ТМ ULTRALIGHT, LUSTERLICHT  : СВIТИЛЬНИКИ РЕФЛЕКТОРНI, СВIТИЛЬНИКИ АКУМУЛЯТОРНI, СВIТИЛЬНИКИ ВОЛОГОЗАХИЩЕНI, ПРОЖЕКТОРИ (ВСЬОГО 5 ПОЗИЦIЙ, 16 МОДЕЛЕЙ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ГОСТ 12.2.007.13-2000,  ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74),  ДСТУ CISPR 15:2007,  ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84),  ДСТУ IЕС 60968-2001","'ZHEJIANG FIRSD GROUP CO.,LTD', NO.218 TI YU CHANG ROAD , HANGZHOU , CHINA, КИТАЙ",null,"9405"]
["UA 1.197.0085561-15","ВГ580612","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ SCANIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'SCANIA NEDERLAND BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085562-15","ВГ579585","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0085563-15","ВГ532761","2015-10-22","2016-10-20","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ, ТИПОРОЗМIРУ: 385/65R22.5 МОДЕЛЬ Т705","ПРАВИЛА ЄЕК ООН 54-00","'SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD', DADI ROAD, WEST XINHAI ROAD NORTH, HOUZHEN INDUSTRY ZONE, SHOUGUANG CITY, SHANDONG PROVINCE, КИТАЙ",null,"4011"]
["UA 1.173.0085564-15","ВГ468981","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП SOLIFER, Б/К.","ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ОСТ 37.001.220-80, ПУНКТИ 1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6;","'SOLIFER', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0085565-15","ВГ579591","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085566-15","ВГ579590","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0085567-15","ВГ533747","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'OPEL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0085568-15","ВГ579619","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0085569-15","ВГ572325","2015-10-22","2016-04-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ, П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ ''BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.174.0085570-15","ВГ598557","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0085571-15","ВГ572327","2015-10-22","2016-01-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ ''AUDI  AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.193.0085572-15","ВГ579621","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085573-15","ВГ572324","2015-10-22","2016-04-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ ''AUDI  AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.038.0085574-15","ВГ572326","2015-10-22","2016-04-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ ''AUDI  AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.009.0085575-15","ВГ339778","2015-10-22","2017-10-21","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ JEEP CHEROKEE, НОВИЙ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС № 715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК","'CHRYSLER GROUP LLC' 1000 CHRYSLER DRIVE, AUBURN HILLS, MICHIGAN, 48326-2766, США, СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'TOLEDO ASSEMBLY COMPLEX' 4400 CHRYSLER DRIVE, TOLEDO, OHIO 43608, США",null,"8703"]
["UA 1.181.0085576-15","ВГ597013","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0085577-15","ВГ579564","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.151.0085578-15","ВГ349641","2015-10-22","2016-10-21","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","КАРАБIНИ МИСЛИВСЬКI  МКМ-072СБ КАЛIБРУ 7,62Х39, НОМЕРА ЗГIДНО ДОДАТКУ.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","ПАТ 'ЗАВОД 'МАЯК', М. КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 8, УКРАЇНА.  КОД ЄДРПОУ 14307423","25.40.12-50.00","9303"]
["UA 1.038.0085579-15","ВГ572328","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'DAF AE45LF' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (25.1-25.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (7.1-7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5). ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В2' (EURO 5).","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ.",null,"8704"]
["UA 1.007.0085580-15","ВГ525753","2015-10-22","2017-10-21","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","IГРАШКИ ДЛЯ ДIТЕЙ В АСОРТИМЕНТI (18 НАЙМЕНУВАНЬ) ЗГIДНО ДОДАТКУ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 2169-93, ДСТУ 2029-92, ДСТУ 2030-92, ДСТУ 2031-92, ДСТУ 2032-92, ГОСТ 25779-90, ДСТУ ЕN 71-1:2006, ДСТУ ЕN 71-3:2005","ТОВ 'КОЛОРПЛАСТ', 62485 ХАРКIВСЬКА ОБЛ., С. МАЛА РОГАНЬ, ВУЛ. ЯБЛУНЕВА, 11, КОД ЄДРПОУ 37431136","32.40"]
["UA 1.178.0085581-15","ВГ537446","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0085582-15","ВГ572329","2015-10-22","2016-04-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'AUDI Q7' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ ''AUDI  AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.178.0085583-15","ВГ537057","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ IVECO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0085584-15","ВГ593039","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085585-15","ВГ537447","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.003.0085586-15","ВГ553615","2015-10-22","2020-03-29","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АПАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПОРТАТИВНИЙ ЕКСПО-301","ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2012, ДСТУ CISPR 22:2007(КЛАС А), ДСТУ CISPR 24:2008(УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","ТОВ 'ЕКСПОТРЕЙД',  02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9, УКРАЇНА","28.23.13-00.00"]
["UA 1.178.0085587-15","ВГ537058","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.066.0085588-15","ВГ542355","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ФIЛЬТРИ ЗАБОРУ ПОВIТРЯ ТМ 'KAMOKA' ДЛЯ ДВИГУНIВ З ВНУТРIШНIМ ЗГОРЯННЯМ (ПОВIТРООЧИСНИКИ)","ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ПП. 1.2.2-1.2.7","'ENTERTRADE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - SP.K.', UL. PIASECZYNSKA 45 LOK. 12, 00-765 WARSZAWA, POLAND, ПОЛЬЩА",null,"8421"]
["UA 1.033.0085589-15","ВГ541676","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БАНКИ ТА ПЛЯШКИ З СКЛА ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТМ 'EVERGLASS' 8 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ","ГОСТ 30407-96 ПУНКТИ 5.1.10; 6.2, НРБУ-97, ДГН 6.6.1-6.5.001-98","ТОВ 'КОМПЛЕКС IВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ' 65031, М.ОДЕСА, ЛЕНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ 9    КОД  ЄДРПОУ 35696771","23.13.13","7010"]
["UA 1.186.0085590-15","ВГ593152","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ ORTHAUS OCS 24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'FAHRZEUGWERK ORTHAUS GMBH U.CO.KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0085591-15","ВГ598558","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0085592-15","ВГ572330","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'OPEL COMBO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.066.0085593-15","ВГ542354","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","КОТЛИ ПОБУТОВI ТВЕРДОПАЛИВНI ТМ 'NOWAK', МОДЕЛЕЙ: КОТВ-10, КОТВ-12, КОТВ-14, КОТВ-14П, КОТВ-18, КОТВ-18П, КОТВ-20, КОТВ-24, КОТВ-30, КОТВ-40, КОТВ-50, КОТВ-70, КОТВ-80, КОТВ-90","ТУ У 27.5-3100705979-001:2014 'КОТЛИ ПОБУТОВI ТВЕРДОПАЛИВНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП. 1.3.2, 1.3.3.3-1.3.3.6, 1.5.1, 1.5.2; ДСТУ IЕС 60335-1:2004; ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93), ПП. 3.5, 3.7, 4.4, 4.6, 4.12; ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007; НПАОП 0.00-1.26-96 (ГIДРАВЛIЧНI ВИПРОБУВАННЯ)","ТОВ 'КВАЛIТА ГРУП', 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 14/16, КВ. 5А, КОД ЄДРПОУ 38382326, УКРАЇНА; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 61070, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РУДИКА, БУД. 6, КОРП. 7, УКРАЇНА","27.52.12"]
["UA 1.197.0085594-15","ВГ580616","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","КОМБАЙН КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИЙ BOLKO Z-643, Б/К","ДСТУ 2189-93 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'BOLKO', ПОЛЬЩА",null,"8433"]
["UA 1.178.0085595-15","ВГ537059","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0085596-15","ВГ420866","2015-10-22","2016-10-21","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","РАДIАТОРИ ОПАЛЮВАЛЬНI - БIМЕТАЛЕВI, АЛЮМIНIЄВI","ДСТУ Б В.2.5-3-95, П. 4.4, П.П. 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.3, 5.5","ФIРМА 'YONGKANG HUANDI COOKWARE CO., LTD', NO.20 HUANZHEN SOUTH ROAD, FIRST VILLAGE PRODUCTION BASE , GUSHAN TOWN, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA, КИТАЙ",null,"7616"]
["UA 1.197.0085597-15","ВГ580615","2015-10-22","2016-10-21","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 5008, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.044.0085598-15","ВГ464597","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА ПРОМИСЛОВА: ЗАТВОРИ ДИСКОВI ПОВОРОТНI, ЗАСУВКИ З НЕ ВИСУВНИМ, ВИСУВНИМ ТА ПРОГУМОВАНИМ КЛИНОМ, КЛАПАНИ ЗВОРОТНI ПОВОРОТНI, ПIДЙОМНI ТА ПЕЛЮСТКОВI МIЖ ФЛАНЦЕВI, ФIЛЬТРИ ГРУБОЇ ОЧИСТКИ, КОМПЕНСАТОРИ ОСЬОВI, КРАНИ КУЛЬОВI ПОВНО ПРОХIДНI, ФЛАНЦI, ФIТИНГИ ТА ФIТИНГИ ЧАВУННI ОЦИНКОВАНI ТОРГОВИХ МАРОК 'FBA' ТА 'GROSS'","ГОСТ 12.2.063-81 П.П. 1.1-1.5;  ГОСТ 11823-91 П.П. 1.1-1.3, 2.1, 2.12;  ДСТУ ГОСТ 5762:2004 П.П. 4.7, 4.8, 4.9, 5.1.4.3, 5.1.4.5, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.1.4.9, 5.1.4.10, 5.1.5.6, 5.4.1","'TIANJIN TANGFA WATTS VALVE SALES CO., LTD', ADDRESS NO.42, SECOND STREET, TEDA, TIANJIN, CHINA 300457, КИТАЙ",null,"8481"]
["UA 1.044.0085599-15","ВГ464598","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","РАДIАТОРИ ОПАЛЕННЯ СЕКЦIЙНI БIМЕТАЛЕВI (АЛЮМIНIЄВI ЗI СТАЛЕВИМИ З'ЄДНУВАЛЬНИМИ ВСТАВКАМИ) ВИСОКОГО ТИСКУ ТИПУ DH-80A/500, DH-80/500, DH-77A/500, DH-77/500 ТОРГОВИХ МАРОК 'GROSS', 'STANDART', 'GROSSINI', 'KRAFT'","ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) 'IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД. КОНВЕКТОРИ ОПАЛЮВАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 4.4, 5.2.1, 5.2.9, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2","'TAIZHOU CITY HSENT IMPORT & EXPORT CO., LTD', ROOM 706, AIHUA SHUGUANG TOWER, NO.253 SHIFU ROAD, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA (КИТАЙ)",null,"7322"]
["UA 1.193.0085600-15","ВГ579637","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.148.0085601-15","ВГ144559","2015-10-22","2016-10-20","ТОВ \"\"ТЕСКО\"\"","РУКАВИ ПОЖЕЖНI НАПIРНI ТИП 'Т' ДIАМЕТРОМ: 38, 51, 66, 77, 100, 150 ММ.","ДСТУ 3810-98 ТЕХНIКА ПОЖЕЖНА. РУКАВА ПОЖЕЖНI НАПIРНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ П. 5.1.1.15, 5.1.1.2, 5.1.1.3","'IV-ER - KONTEX-VATROGASNE CIJEVI D.O.O.', BANIJA 161, HR-47000, KARLOVAC, CROATIA ( ХОРВАТIЯ )",null,"5909 00 10 10"]
["UA 1.193.0085602-15","ВГ579638","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП MUELLER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MUELLER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0085603-15","ВГ579624","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0085604-15","ВГ593153","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧIП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24NL, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.193.0085605-15","ВГ579626","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'NISSAN MOTOR IBERICA SA', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085606-15","ВГ579627","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.186.0085607-15","ВГ593155","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085608-15","ВГ579639","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 930.20, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.034.0085609-15","ВГ249197","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КОВДРИ БАВОВНЯНI ДЛЯ ДОРОСЛИХ  ТА ДIТЕЙ, ПЛЕДИ БАВОВНЯНI З ТОВАРНИМ ЗНАКОМ 'ЯРОСЛАВ'","П.1.2.2, П.1.2.3, П.1.2.4; П.1.2.6: П.1.2.8 ГОСТ 27832-88 П.3.3.2, П.3.3.4, П.3.3.6 ТУ У 17.4 - 21635240 - 003:2011 'ПЛЕДИ БАВОВНЯНI, НАПIВБАВОВНЯНI ТА НАПIВЛЬНЯНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ.'","ПП 'ЯРОСЛАВ' М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 2, КОД ЄДРПОУ 21635240.     ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО НА ПАТ  'СТЕБЛIВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА', ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКIЙ Р-Н, СМТ. СТЕБЛIВ, ВУЛ. Н.ЛЕВИЦЬКОГО, 78, КОД ЄДРПОУ 00306746","13.92.11"]
["UA 1.193.0085610-15","ВГ579625","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.034.0085611-15","ВГ249198","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КОВДРИ НАПIВВОВНЯНI ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДIТЕЙ, ПЛЕДИ ЧИСТОВОВНЯНI ТА НАПIВВОВНЯНI З ТОВАРНИМ ЗНАКОМ 'ЯРОСЛАВ'","П.1.3 (ЛIНIЙНI РОЗМIРИ); П.1.4; П.1.6 СИРОВИННИЙ СКЛАД; ПОВЕРХНЕВА ГУСТИНА) ГОСТ 9382-78   П.3.4 (ЗМIНА №7, ТАБЛИЦI 1, 2, 3) (ЛIНIЙНI РОЗМIРИ, СИРОВИННИЙ СКЛАД; ПОВЕРХНЕВА ГУСТИНА) ТУ У 05501439.006-99 'ПЛЕДИ ЧИСТОВОВНЯНI ТА НАПIВВОВНЯНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ.'","ПП 'ЯРОСЛАВ' М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 2, КОД ЄДРПОУ 21635240.     ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО НА ПАТ  'БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА' КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОГУСЛАВ, ВУЛ. МИСАЙЛIВСЬКА, 71, КОД ЄДРПОУ 05501439","13.92.11"]
["UA 1.193.0085612-15","ВГ579629","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0085613-15","ВГ544530","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2) 'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085614-15","ВГ537056","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI ТОРГОВОЇ МАРКИ МАЗ (MAZ) МОДЕЛI:  6317X5-***-***, МАЗ-6317Х9-***-*** ДЕ * ВИЗНАЧАЮТЬ КОМПЛЕКТАЦIЮ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4', ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ГОСТ 27435-87; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00","'MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)',  SOZIALISTICHESKAYA STR.2, 220021 MINSK, BELARUS, БIЛОРУСЬ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085615-15","ВГ579633","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN TGA 18.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.186.0085616-15","ВГ593040","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ SKODA FABIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'SKODA AUTO AS', РЕСПУБЛIКА ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.081.0085617-15","ВГ363780","2015-10-22","2017-10-21","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","ВИРОБИ ЗАМКОВI ТА СКОБ'ЯНI МЕТАЛЕВI ДЛЯ ВIКОННИХ ТА ДВЕРНИХ БЛОКIВ: ПРИСТРОЇ ПОВОРОТНI ТА ПОВОРОТНО-ВIДКИДНI, РОЗДВИЖНI, ФУРНIТУРА, РУЧКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'T&T'","З ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ, КОНСТРУКЦIЇ, МIЦНОСТI, ЕРГОНОМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001), ДСТУ Б В.2.6-39:2008","'ERPEN PENCERE VE KAPI AKSESUARI SAN. VE TIC. A.S.', KAZIM KARABEKIR CADDESI NO.82 35170 ULUCAK-KEMALPASA-IZMIR, TURKIYE / ТУРЕЧЧИНА",null,"8302"]
["UA 1.173.0085618-15","ВГ533748","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0085619-15","ВГ579636","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.186.0085620-15","ВГ593156","2015-10-22","2016-09-22","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FIAT FIORINO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.066.0085621-15","ВГ542352","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","БЛОКИ КЕРУВАННЯ СЕРВОДВИГУНОМ (СЕРВОПIДСИЛЮВАЧI), ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ ВАЛУ СЕРВОДВИГУНА ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ (460 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ) ТА ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО НИХ: ПАНЕЛI ОПЕРАТОРА (81 АРТИКУЛ ЗГIДНО ДОДАТКУ), БАЗОВI БЛОКИ КОНТРОЛЕРА (780 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 61000-6-4:2009; ДСТУ IEC 61000-6-2:2008 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'DELTA ELECTRONICS (NETHERLANDS) BV', DE WITBOOGT 15, 5652AG, ELNDHOVEN, THE  NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ; ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'DELTA ELECTRONICS(JIANGSU) LTD', 215200 NO. 1688 JIANGXING EAST ROAD, WUJIANG ECONOMY DEVELOPMENT ZONE, SONGLING TOWN, WUJIANG CITY, JIANGSU PROVINCE P.R.C., КИТАЙ",null,"8537"]
["UA 1.193.0085622-15","ВГ579617","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0085623-15","ВГ542353","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","СЕРВОПРИВОДИ (СЕРВОМОТОРИ) БАГАТОФАЗНI СИНХРОННI, ТИПIВ: ECMA...; ECMD...; ASMT...; ECML..., ДЕ ЗАМIСТЬ '...' МОЖУТЬ БУТИ ЛIТЕРИ ВIД A ДО Z, ЦИФРА ВIД 0 ДО 9, ТИРЕ '-', СЛЕШ '/', НИЖНЄ ПIДКРЕСЛЕННЯ '_', ПРОБIЛЬНИЙ СИМВОЛ, ПОРОЖНIЙ СИМВОЛ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОСОБЛИВОСТI ДИЗАЙНУ, КОМПЛЕКТАЦIЇ, КОЛIР ВИРОБУ","ДСТУ IEC 60034-5:2005; ДСТУ IEC 60034-6:2005; ДСТУ IEC 60034-7:2005; ДСТУ IEC 60034-8:2005; ДСТУ IEC 61000-6-4:2009; ДСТУ IEC 61000-6-2:2008 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'DELTA ELECTRONICS (NETHERLANDS) BV', DE WITBOOGT 15, 5652AG, ELNDHOVEN, THE  NETHERLANDS, НIДЕРЛАНДИ; \\n ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: 'DELTA ELECTRONICS(JIANGSU) LTD', 215200 NO. 1688 JIANGXING EAST ROAD, WUJIANG ECONOMY DEVELOPMENT ZONE, SONGLING TOWN, WUJIANG CITY, JIANGSU PROVINCE P.R.C., КИТАЙ",null,"8501"]
["UA 1.193.0085624-15","ВГ579635","2015-10-22","2015-12-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085625-15","ВГ579634","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DAF LF45, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085626-15","ВГ579630","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 107, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0085628-15","ВГ572331","2015-10-22","2016-10-21","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'CITROEN JUMPER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.178.0085629-15","ВГ544531","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0085630-15","ВГ579631","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95XF.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085631-15","ВГ537448","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09:2000 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02:1996 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00-1988 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SKODA AUTO AS', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0085632-15","ВГ598559","2015-10-22","2016-10-21","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0085633-15","ВГ579632","2015-10-22","2016-04-22","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7; 6.4.9; 6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6; 6.8.7; 6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085634-15","ВГ537445","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'SCANIA NEDERLAND BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0085635-15","ВГ544532","2015-10-22","2016-04-21","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 8.182.01.00321-15","АГ072070","2015-10-22","2016-10-21","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","БIТУМ НАФТОВИЙ ДОРОЖНIЙ В'ЯЗКИЙ  БНД-60/90   ГОСТ 22245-90, ПУНКТ 1.2.2",null,"ОАО 'СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ', 150023, Г.ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.130, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2713"]