{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":86,"n_cols":6,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 28.12.2017"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0021432-17","ВГ660499",1,"ГЄ166966","№ п/п  Назва виробу 1 Коляска Stokke Scoot (прогулянкова) 2 Коляска Stokke Cru Коляска Stokke Scoot  V3 (прогулянкова) 3 Станина (шасi/вiзок) до коляски Stokke Scoot 4 Станина (шасi/вiзок) до коляски Stokke Scoot V3 5 Сидiння до коляски Stokke Scoot 6 Сидiння до коляски Stokke Scoot V3 Всього :  6 позицiй\\"]
[2,"UA 1.003.0021445-17","ВГ668153",1,"ГЄ166961","Пляшки  пластиковi для дитячого харчування ТМ \"Chicco\": пляшка пластикова мiсткiстю 150 мл (соска силiконова вiд 0 мiсяцiв, нормальний потiк) пляшка пластикова мiсткiстю 250 мл (соска силiконова вiд 2 мiсяцiв, середнiй потiк) пляшечка пластикова мiсткiстю 330 мл (соска силiконова вiд 6 мiсяцiв, швидкий потiк) пляшка пластикова мiсткiстю 150 мл кольорова (соска силiконова вiд 0 мiсяцiв, нормальний потiк) пляшка пластикова мiсткiстю 250 мл кольорова (соска силiконова вiд 2 мiсяцiв, середнiй потiк) пляшечка пластикова мiсткiстю 330 мл кольорова (соска силiконова вiд 6 мiсяцiв, швидкий потiк) пляшка пластикова мiсткiстю 150 мл (вiд 4-6 мiсяцiв, носик силiконовий) Всього 7 (сiм) найменувань.\\"]
[3,"UA 1.003.0021566-17","ВГ660500",1,"ГЄ166967","№ п/п Назва виробу 1 Коляска Stokke Xplory 2 Коляска Stokke Xplory V5 3 Коляска Stokke Cru Коляска Stokke Crusi 4 Коляска Stokke Trailz 5 Станина (шасi/вiзок) до коляски Stokke Xplory 6 Станина (шасi/вiзок) до коляски Stokke Xplory V5 7 Станина (шасi/вiзок) до коляски Stokke Crusi 8 Станина (шасi/вiзок) до коляски Stokke Trailz 9 Колиска до коляски Stokke Xplory 10 Колиска до коляски Stokke Xplory V5 11 Колиска до коляски Stokke Crusi 12 Колиска до коляски Stokke Trailz 13 Сидiння до коляски Stokke Xplory 14 Сидiння до коляски Stokke Xplory V5 15 Сидiння до коляски Stokke Crusi 16 Сидiння до коляски Stokke Trailz Всього :  16 позицiй\\"]
[4,"UA 1.007.0021548-17","ВГ657933",1,"ГЄ158298","Iграшки дитячi з комбiнованих матерiалiв (пластмаса, метал, гума) т.м. \"Hot Wheels\": 1) Екстремальнi гонки Sharkruiser зi свiтлом та звуком, 23 см арт. 90512 - 180 шт.; 2) Екстремальнi гонки Scorpedo зi свiтлом та звуком, 23 см арт. 90513 - 120 шт.; 3) Екстремальнi гонки Vampira зi свiтлом та звуком, 23 см арт. 90515 - 156 шт.; 4) Хижемобiль Dragon Blaster 13 см, зi свiтлом та звуком арт. 90571 - 156 шт.; 5) Хижемобiль Rextroyer 13 см, зi свiтлом та звуком арт. 90572 - 156 шт.; 6) Хижемобiль Sharkruiser 13 см, зi свiтлом та звуком арт. 90574 - 156 шт.; 7) Супер гонщик Quick 'N Sik зi свiтлом та звуком, 25 см арт. 90533 - 72 шт.; 8) Машина-мутант Commander Croc 32 см, зi свiтлом та звуком арт. 90731 - 96 шт.; 9) Машина-мутант  Skullface 32 см, зi свiтлом та звуком арт. 90732 - 96 шт.; 10) Машина-перевертиш \"Bad to Blade\" та \"Rat-ified\", 20 см арт. 90576 - 120 шт.; Iграшки дитячi з комбiнованих матерiалiв (пластмаса, метал, гума)  т.м. \"Road Rippers\": 11) Машина \"Street Beatz\", червона,26 см арт. 33456 - 96 шт.; 12) Машина \"Street Beatz\", бiла, 26 см арт. 33457 - 96 шт.; 13) Монстер трак \"Snakebite\", 18 см арт. 33091 - 180 шт.; 14) Монстер трак \"Big Foot\", 18 см арт. 33092 - 180 шт.; 15) Монстер трак \"Raminator\", 18 см арт. 33093 - 180 шт.; 16) Монстер трак \"Shark\", 18 см арт. 33094 - 180 шт.; 17) Монстер трак \"Afterburner\", 18 см арт. 33095 - 180 шт.; 18) Монстер трак \"Armored\", 18 см арт. 33096 - 180 шт.; 19) Мiнi-кабрiолет Dodge Challenger Convertible, 13 см арт. 33081 - 96 шт.; 20) Мiнi-кабрiолет Chevy Corvette C7 Convertible, 13 см арт. 33082 - 96 шт.; 21) Мiнi-кабрiолет Ford Mustang Convertible, 13 см арт. 33083 - 120 шт.; 22) Машина Ford Mustang \"Крутий розворот\" зi свiтлом та звуком 21 см арт. 40502 - 120 шт.; 23) Мiнi-технiка \"Мiськi служби\" (5 шт в наборi) арт. 41401 - 480 наб.; 24) Мiнi-технiка \"Мiський транспорт\" (5 шт в наборi) арт. 41402 - 240 наб.; 25) Моторизована сiльська технiка Зернозбиральний комбайн, 44 см арт. 21711 - 96 шт.; 26) Моторизована сiльська технiка Трактор з пресом-пiдбирачем, 44 см арт. 21712 - 96 шт.; 27) Моторизована сiльська технiка Трактор с причепом, 44 cм арт. 21713 - 96 шт.; 28) Машина Nissan 370Z  \"Крутий розворот\"  зi свiтлом та звуком  21 см арт. 40501 - 96 шт.; 29) Машина Nissan 370Z \"Шаленi колеса\" 28 см арт. 33299 - 96 шт.; Iграшки дитячi з комбiнованих матерiалiв (пластмаса, метал, гума)  т.м. \" САТ\": 30) Iнерцiйна технiка САТ для малюкiв \"Змiшувач Меггi\", 9 см арт. 80450 - 120 шт.; 31) Самоскид \"Гаррi\" зi свiтлом та звуком,  16 см арт. 80411 - 120 шт.; 32) Мiнi-навантажувач \"Маркус\" зi свiтлом та звуком, 16 см арт. 80412 - 108 шт.; 33) Iграшка-конструктор з викруткою \"Самоскид Гарри\", 24 см арт. 80466 - 120 шт.; 34) Iграшка-конструктор з викруткою \"Екскаватор Морган\", 28 см арт. 80477 - 120 шт.;\\"]
[5,"UA 1.007.0021548-17","ВГ657933",2,"ГЄ158299","35) Моторизована машина САТ самоскид зi свiтлом та звуком, 15 см  арт. 80311 - 120 шт.; 36) Цементовоз зi свiтлом та звуком, 23 см арт. 80327 - 96 шт.; 37) Мiнi-будiвельна технiка CAT Навантажувач, 17 см арт. 82013 - 180 шт.; 38) Мiнi-будiвельна технiка CAT Екскаватор, 17 см арт. 82015 - 144 шт.; 39) Будiвельна бригада CAT Самоскид, 25 см арт. 82021 - 96 шт.; 40) Будiвельна бригада CAT Навантажувач, 25 см арт. 82023 - 96 шт.; 41) Будiвельна бригада CAT Екскаватор, 25 см арт. 82025 - 96 шт.; 42) Мiнi-трейлер \"Самоскид та причеп-цистерна\",36 см арт. 82091 - 120 шт.; 43) CAT мiнi-технiка 5 шт в наборi арт. 34601 - 1080 наб.; 44) Самоскид 23см арт. 34621 - 120 шт.; 45) Екскаватор CAT 23см арт. 34675 - 144 шт.; 46) Самоскид CAT зi свiтлом i звуком 33см арт. 35641 - 216 шт.; 47) Бульдозер CAT зi свiтлом i звуком 33см арт. 35642 - 120 шт.; 48) Навантажувач CAT зi свiтлом i звуком 33см арт. 35643 - 216 шт.; 49) Екскаватор CAT зi свiтлом i звуком 33см арт. 35645 - 216 шт.; 50) Мiнi-трейлер \"Самоскид та причеп з екскаватором\", 28 см арт. 34761 - 120 шт.; 51) Мiнi-трейлер \" Самоскид та причеп з навантажувачем\", 28 см арт. 34762 - 120 шт.; 52) Мiнi-трейлер \" Самоскид та причеп з двоковшовим екскаватором\", 28 см арт. 34763 - 120 шт.; 53) Iграшка-конструктор \"Machine Maker\" самоскид арт. 80901 - 120 шт.; 54) Iграшка-конструктор \"Machine Maker\" екскаватор арт. 80903 - 96 шт.; 55) Iграшка-конструктор \"Machine Maker\" Сервiсна машина арт. 80904 - 60 шт.; 56) Iграшка-конструктор \"Machine Maker\" Колiсний навантажувач,18 см арт. 80905 - 96 шт.; 57) Конструктор \"Machine Maker\" самоскид арт. 80931 - 96 шт.; 58) Конструктор \"Machine Maker\" екскаватор арт. 80932 - 96 шт.; 59) Конструктор \"Machine Maker\" навантажувач арт. 80933 - 96 шт.; 60) Iграшка-конструктор \"Junior operator\" Комбо 3 в 1, 46 см арт. 80920 - 60 шт.; 61) Iграшка-конструктор \"Multi Machines\" 272 елемента, 26 см арт. 80951 - 60 шт.; 62) Пiдйомний кран 58см арт. 34663 - 20 шт.; 63) Екскаватор зi свiтлом та звуком, 51 см арт. 34658 - 20 шт.; 64) CAT Залiзниця \"Дизельний тепловоз\" арт. 55450 - 108 шт.; 65) CAT Залiзниця \"Будiвельний експрес\" арт. 55651 - 96 шт.; 66) Мiнi-будiвельна технiка CAT Бульдозер, 17 см арт. 82012 - 120 шт.; 67) Бульдозер 23см арт. 34622 - 120 шт.; Всього: 9484 одиниць у т.ч. 7684 шт. 1800 наб. (67 позицiй).\\"]
[6,"UA 1.016.0021478-17","ВГ646913",1,"ГЄ161348","Опис конструкцiї дверей протипожежних металевих типу HUA30-1 OD однопiльних суцiльних  та засклених, з прямокутним та круглим заскленням до 25 % площi полотна Дверi протипожежнi металевi типу HUA30-1 OD можуть комплектуватись такою фурнiтурою (на вибiр) та мати такi конструктивнi особливостi: 1. Замки, пристрої, якi замикають, i такi, що контролюють замикання/зачинення: врiзний механiчний замок фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); врiзний механiчний замок фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); замок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); замок \"антипанiка\" фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); замок iз засувкою фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); електричний пристрiй вiдчинення; ригельний контакт;  сигналiзатор вiдчинення. 2. Ручки рiзних типiв: гарнiтури нажимних ручок фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок, конструкцiя яких не однакова (рiзна) на боцi вiдчинення та на боцi зачинення полотна, тому числi без можливостi вiдчинення (ручка-кнопка) фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина). 3. Коробки дверей кутовi та охоплюючi з  рiзними типами крiплення:  кутова коробка з дюбельним монтажем (крiпленням);  кутова коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням); кутова коробка DryFix з дiагональним крiпленням  (кутова коробка, в серединi якої на заводi встановлена мiнеральна вата з метою ущiльнення мiсця примикання коробки до стiни);  кутова унiверсальна коробка (дюбельний або анкерний монтаж (крiплення)); охоплююча коробка з дюбельним монтажем (крiпленням); охоплююча коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням); охоплююча коробка з 2-х частин, що складається з кутової та додаткової коробки. 4. Полотна дверей можуть мати тонкий фальц (товщиною 3 мм) або товстий фальц (товщиною 13 мм). 5. Пристрої для самозачинення дверей (доводчики, самозамикачi): HDC 35, TS 4000, TS 5000 фiрми \"Geze\" (Нiмеччина); TS-93 фiрми \"Dorma\" (Нiмеччина). 6. Матерiали для ущiльнення (заповнення) дверних коробок пiд час їх монтажу у прорiз огороджувальної конструкцiї: пiщано-цементна сумiш; мiнеральна вата; мiнеральна будiвельна сумiш. 7. Розташування засклення (протипожежного скла марки \"Promaglas 30\" завтовшки 17 мм виробництва фiрми \"Promat\" (ЄС)) в полотнi дверей дозволяється змiнювати за умови, що марка, виробник, форма, товщина засклення залишаться незмiнними, площа засклення не перевищуватиме 25 % вiд площi полотна, а вiдстань вiд краю полотна (без урахування фальца) до прорiзу в полотнi пiд засклення (зверху, знизу, на боцi завiс, на боцi замка) буде не менше нiж 165 мм. Усього: 7 (сiм) позицiй.\\"]
[7,"UA 1.016.0021493-17","ВГ646914",1,"ГЄ161354","Опис конструкцiї дверей протипожежних металевих типу HUA30-2 OD двопiльних суцiльних  та засклених, з прямокутним та круглим заскленням до 25 % площi полотна Дверi протипожежнi металевi типу HUA30-2 OD можуть комплектуватись такою фурнiтурою (на вибiр) та мати такi конструктивнi особливостi: 1. Замки, пристрої, якi замикають, i такi, що контролюють замикання/зачинення: врiзний механiчний замок фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); врiзний механiчний замок фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина);  замок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); замок \"антипанiка\" фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина);  ригельна засувка у фальцi фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) (фiксацiя пасивного (непрохiдного) полотна (стулки) двопiльних дверей); ригельна засувка у фальцi фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина) (фiксацiя пасивного полотна двопiльних дверей); замок iз засувкою фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина);  електричний пристрiй вiдчинення; ригельний контакт; сигналiзатор вiдчинення. 2. Ручки рiзних типiв: гарнiтури нажимних ручок фiрми \"ECO-Schulte\" або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок, конструкцiя яких не однакова (рiзна) на боцi вiдчинення та на боцi зачинення полотна, тому числi без можливостi вiдчинення (ручка-кнопка) фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина). 3. Коробки дверей кутовi та охоплюючi з рiзними типами крiплення:  кутова коробка з дюбельним монтажем (крiпленням);  кутова коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням); кутова коробка DryFix з дiагональним крiпленням (кутова коробка, в серединi якої на заводi встановлена мiнеральна вата з метою ущiльнення мiсця примикання коробки до стiни);  кутова унiверсальна коробка (дюбельний або анкерний монтаж (крiплення)); охоплююча коробка з дюбельним монтажем (крiпленням); охоплююча коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням); охоплююча коробка з 2-х частин, що складається з кутової та додаткової коробки. 4. Полотна дверей можуть мати тонкий фальц (товщиною 3 мм) або товстий фальц (товщиною 13 мм). 5. Пристрої для самозачинення дверей (доводчики, самозамикачi): HDC 35, TS 4000, TS 5000 фiрми \"Geze\" (Нiмеччина); TS-93 фiрми \"Dorma\" (Нiмеччина). 6. Матерiали для ущiльнення (заповнення) дверних коробок пiд час їх монтажу у прорiз огороджувальної конструкцiї: пiщано-цементна сумiш; мiнеральна вата; мiнеральна будiвельна сумiш. 7. Розташування засклення (протипожежного скла марки \"Promaglas 30\" завтовшки 17 мм виробництва фiрми \"Promat\" (ЄС)) в полотнi дверей дозволяється змiнювати за умови, що марка, виробник, форма, товщина засклення залишаться незмiнними, площа засклення не перевищуватиме 25 % вiд площi полотна, а вiдстань вiд краю полотна (без урахування фальца) до прорiзу в полотнi пiд засклення\\"]
[8,"UA 1.016.0021497-17","ВГ646915",1,"ГЄ161360","Опис конструкцiї дверей протипожежних металевих типу HUA60-1 OD однопiльних суцiльних  та засклених, з прямокутним заскленням до 25 % площi полотна Дверi протипожежнi металевi типу HUA60-1 OD можуть комплектуватись такою фурнiтурою (на вибiр) та мати такi конструктивнi особливостi: 1. Замки, пристрої, якi замикають, i такi, що контролюють замикання/зачинення: врiзний механiчний замок фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); врiзний механiчний замок фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); замок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); замок \"антипанiка\" фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); замок iз засувкою фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); електричний пристрiй вiдчинення; ригельний контакт; сигналiзатор вiдчинення. 2. Ручки рiзних типiв: гарнiтури нажимних ручок фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок, конструкцiя яких не однакова (рiзна) на боцi вiдчинення та на боцi зачинення полотна, тому числi без можливостi вiдчинення (ручка-кнопка) фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина). 3. Коробки дверей кутовi та охоплюючi з рiзними типами крiплення: кутова коробка з дюбельним монтажем (крiпленням);  кутова коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням); кутова коробка DryFix з дiагональним крiпленням (кутова коробка, в серединi якої на заводi встановлена мiнеральна вата з метою ущiльнення мiсця примикання коробки до стiни); кутова унiверсальна коробка (дюбельний або анкерний монтаж (крiплення)); охоплююча коробка з дюбельним монтажем (крiпленням); охоплююча коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням); охоплююча коробка з 2-х частин, що складається з кутової та додаткової коробки. 4. Полотна дверей можуть мати тонкий фальц (товщиною 3 мм) або товстий фальц (товщиною 13 мм). 5. Пристрої для самозачинення дверей (доводчики, самозамикачi): HDC 35, TS 4000, TS 5000 фiрми \"Geze\" (Нiмеччина); TS-93 фiрми \"Dorma\" (Нiмеччина). 6. Матерiали для ущiльнення (заповнення) дверних коробок пiд час їх монтажу у прорiз огороджувальної конструкцiї: пiщано-цементна сумiш; мiнеральна вата; мiнеральна будiвельна сумiш. 7. Розташування засклення (протипожежного скла марки \"Promaglas 60\" завтовшки 25 мм виробництва фiрми \"Promat\" (ЄС)) в полотнi дверей дозволяється змiнювати за умови, що марка, виробник, форма, товщина засклення залишаться незмiнними, площа засклення не перевищуватиме 25 % вiд площi полотна, а вiдстань вiд краю полотна (без урахування фальца) до прорiзу в полотнi пiд засклення (зверху, знизу, на боцi завiс, на боцi замка) буде не менше нiж 165 мм. Усього: 7 (сiм) позицiй.\\"]
[9,"UA 1.016.0021501-17","ВГ646916",1,"ГЄ161366","Опис конструкцiї дверей протипожежних металевих типу HUA60-2 OD двопiльних суцiльних  та засклених, з прямокутним заскленням до 25 % площi полотна Дверi протипожежнi металевi типу HUA60-2 OD можуть комплектуватись такою фурнiтурою (на вибiр) та мати такi конструктивнi особливостi: 1. Замки, пристрої, якi замикають, i такi, що контролюють замикання/зачинення: врiзний механiчний замок фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); врiзний механiчний замок фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); замок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина); замок \"антипанiка\" фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); ригельна засувка у фальцi фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) (фiксацiя пасивного (непрохiдного) полотна (стулки) двопiльних дверей); ригельна засувка у фальцi фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина) (фiксацiя пасивного полотна двопiльних дверей); замок iз засувкою фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина);електричний пристрiй вiдчинення; ригельний контакт; сигналiзатор вiдчинення. 2. Ручки рiзних типiв: гарнiтури нажимних ручок фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок \"антипанiка\" фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS  GmbH\" (Нiмеччина); гарнiтури ручок, конструкцiя яких не однакова (рiзна) на боцi вiдчинення та на боцi зачинення полотна, тому числi без можливостi вiдчинення (ручка-кнопка) фiрми \"ECO-Schulte\" (Нiмеччина) або фiрми \"BKS GmbH\" (Нiмеччина). 3. Коробки дверей кутовi та охоплюючi з рiзними типами крiплення: кутова коробка з дюбельним монтажем (крiпленням);  кутова коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням); кутова коробка DryFix з дiагональним крiпленням (кутова коробка, в серединi якої на заводi встановлена мiнеральна вата з метою ущiльнення мiсця примикання коробки до стiни); кутова унiверсальна коробка (дюбельний або анкерний монтаж (крiплення)); охоплююча коробка з дюбельним монтажем (крiпленням); охоплююча коробка з дiагональним дюбельним монтажем (крiпленням);  охоплююча коробка з 2-х частин, що складається з кутової та додаткової коробки. 4. Полотна дверей можуть мати тонкий фальц (товщиною 3 мм) або товстий фальц (товщиною 13 мм). 5. Пристрої для самозачинення дверей (доводчики, самозамикачi): HDC 35, TS 4000, TS 5000 фiрми \"Geze\" (Нiмеччина); TS-93 фiрми \"Dorma\" (Нiмеччина). 6. Матерiали для ущiльнення (заповнення) дверних коробок пiд час їх монтажу у прорiз огороджувальної конструкцiї: пiщано-цементна сумiш; мiнеральна вата; мiнеральна будiвельна сумiш. 7. Розташування засклення (протипожежного скла марки \"Promaglas 60\" завтовшки 25 мм виробництва фiрми \"Promat\" (ЄС)) в полотнi дверей дозволяється змiнювати за умови, що марка, виробник, форма, товщина засклення залишаться незмiнними, площа засклення не перевищуватиме 25 % вiд площi полотна, а вiдстань вiд краю полотна (без урахування фальца) до прорiзу в полотнi пiд засклення була: у прохiдному (активному)\\"]
[10,"UA 1.029.0021336-17","ВГ644648",1,"ГЄ165302","Чашки Розетки Креманки Тарiлки Салатники Миски Бокали Кухлi Цукорницi Блюдця Ємкiстi для морозива Горщики для запiкання Сервiзи чайнi Набори чайнi Сервiзи чайно - кавовi Набои для кави Всього за додатком: 16 позицiй (шiстнадцять)\\"]
[11,"UA 1.029.0021371-17","ВГ644653",1,"ГЄ164394","колони, стiйки, гарцаби сталевi каркасiв одноповерхових та багатоповерхових будiвель ДСТУ Б В.2.6-50:2008 пп. 4.1.1; 4.2.3; 4.4; 10.2; ДСТУ Б В.2.6-75:2008 п. 4.1; ДБН В.2.6-163:2010 пп. 2.2.2-2.2.4; 2.6.6-2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10-2.8.13; 2.8.20-2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10-2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3; конструкцiї каркасiв сталевих рамкових: балки перекриттiв (покриттiв),прогони, ригелi, в'язi, балки пiдкрановi сталевi для мостових електричних кранiв ДСТУ Б В.2.6-73:2008 пп. 4.1.5; 4.3.1; 4.3.4 - 4.3.7; 4.3.9; ДСТУ Б В.2.6-75:2008 п. 4.1; ДСТУ Б В.2.6-76:2008 пп. 4.1.5; 4.1.6; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.1; 4.3.2; ДБН В.2.6-163:2010 пп. 2.2.2-2.2.4; 2.6.6-2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10-2.8.13;2.8.20-2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10-2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3; ферми сталевi ДСТУ Б В.2.6-51:2008 пп. 4.1.11; 4.2.1; 4.4.1; ДСТУ Б В.2.6-74:2008 пп. 4.1.7; 4.1.9; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 10.2; 10.4; ДСТУ Б В.2.6-75:2008 п. 4.1; ДБН В.2.6-163:2010 пп. 2.2.2-2.2.4; 2.6.6-2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10-2.8.13; 2.8.20-2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10-2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3; панелi та елементи огороджувальних конструкцiй ДСТУ Б В.2.6-8-95 пп. 3.2; 4.3 - 4.5; 4.7; 4.11; ДСТУ Б В.2.6-9:2008 пп. 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.4; ДСТУ Б В.2.6-75:2008 п. 4.1; ДБН В.2.6-163:2010 пп. 2.2.2-2.2.4; 2.6.6-2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10-2.8.13; 2.8.20-2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10-2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3; ДБН В.2.6-31:2006 п. 2.2; сходи, площадки та огорожi сходiв, балконiв i дахiв ДСТУ Б В.2.6-49:2008 пп. 4.1 - 4.3; 4.7; 4.9; 4.10; ДСТУ Б В.2.6-52:2008 пп. 4.1.7; 4.1.9; 4.1.12; 4.2.1; 4.2.4; ДСТУ Б В.2.6-75:2008 п. 4.1; ДБН В.2.6-163:2010 пп. 2.2.2-2.2.4; 2.6.6-2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10-2.8.13; 2.8.20-2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10-2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3; всього: 5 найменувань\\"]
[12,"UA 1.032.0021402-17","ВГ673258",1,"ГЄ167478","Кабелi, що не  поширюють горiння, з низьким димо- та газовидiленням марок: ВВГнг(А)-LS; ВВГнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; ВВГнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; АВВГнг(А)-LS; ВВГEнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; ВВГEнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; ВБбШвнг(А)-LS; ВБбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; ВБбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; АВБбШвнг(А)-LS; КВВГнг(А)-LS; КВВГнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КВВГнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; КВВГEнг(А)-LS; КВВГEнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КВВГEнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; КВБбШвнг(А)-LS; КВБбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КВБбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; КВПбШвнг(А)-LS; КВПбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КВПбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; КГВВнг(А)-LS; КГВВЕнг(А)-LS; КГВБбШвнг(А)-LS; КУГВВнг(А)-LS; КУГВВнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КУГВВнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; КУГВEВнг(А)-LS; КУГВEВнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КУГВEВнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; КУГВВЕнг(А)-LS; КУГВВЕнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КУГВВЕнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; КУГВЕПбШвнг(А)-LS; КУГВЕПбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; КУГВЕПбШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; МКЕШвнг(А)-LS; МКЕШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; МКЕШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; МКеЕШвнг(А)-LS; МКефЕШвнг(А)-LS; МКеЕШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; МКеЕШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; МКЕКШвнг(А)-LS; МКЕКШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; МКЕКШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90; МКеЕКШвнг(А)-LS; МКефЕКШвнг(А)-LS; МКеЕКШвнг(А)-FRLS FE180/Ek30/FME30; МКеЕКШвнг(А)-FRLS FE180/Ek90/FME90. Всього: 51 (П'ятдесят одна) марка.\\"]
[13,"UA 1.032.0021439-17","ВГ673240",1,"ГЄ167472","Оливи марок: 1. Олива гiдравлична  'Hydroil HM -80', протокол випробувань №  11.05 /06 вiд 15.05.2017. 2. Олива гiдравлична  \"Hydroil HM -100\", протокол випробувань №  11.05/07 вiд 15.05.2017. 3. Олива гiдравлична  \"Hydroil HM -120\", протокол випробувань №  11.05/08  вiд 15.05.2017. 4. Олива гiдравлична \"Hydroil HM -150\", протокол випробувань №  11.05/09  вiд 15.05.2017. 5. Олива гiдравлична \"Hydroil HM -200\", протокол випробувань №  11.05 /10 вiд 15.05.2017. Всього: 5 (п'ять) найменувань.\\"]
[14,"UA 1.032.0021441-17","ВГ673241",1,"ГЄ167474","Емульсiї бiтумнi дорожнi марок: 1. Емульсiя бiтумна дорожня катiонна немодифiкована середньорозпадна марки ЕКС-60, протокол випробувань  № 12.05/07 вiд 18.05.2017. 2. Емульсiя бiтумна дорожня катiонна немодифiкована повiльнорозпадна марки ЕКП-60, протокол випробувань № 12.05/08 вiд 18.05.2017. Всього: 2 (два) найменування.\\"]
[15,"UA 1.034.0021556-17","ВГ530072",1,"ГЄ102897","меблi дерев'янi для умеблювання iнтер'єру, виробник ФОП Науменко Я.I., м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 137, кв. 78 Найменування: .  Меблi для вiталень  Тумби Модульна система CITI 25. Тумба NEWCUBE 1 Модульна система ВАЛЕНСIЯ 26. Тумба NEWCUBE 2 Модульна система МАКIАТО Лiжка Модульна система ТЕРНI  27. Лiжко BRUNO Модульна система РИМIНI 28. Лiжко NAOMI Модульна система GRID 29. Лiжко FRIDA Модульна система INFRAME  30. Лiжко QUATRO Модульна система DUOO 31. Лiжко DUOO Модульна система CINEMA 32. Лiжко CANELLI Модульна система MAKON Лавки .  Шафи 33. Лавка GRID Модульна система ZN 701 34. Лавка MAKON Модульна система ZN 702  Стiльцi . Столи 35. Стiлець UNO Стiл розкладний ZN 181  36. Стiлець UNO BAR Стiл розкладний ZN 182  37. Стiлець BERRY Стiл розкладний MATTEO Меблi для спалень Стiл розкладний STEN  38. Модульна система GRID Стiл розкладний EDI 39. Модульна система DUOO Стiл розкладний OLLY  40. Модульна система CANELLI Стiл письмовий OLLY 41. Модульна система LENNY Стiл письмовий ASH Стiл письмовий KITA Стiл журнальний FIUGGI Стiл журнальний GALLIANO Стiл журнальний TRENTO Всього: 41 найменування\\"]
[16,"UA 1.034.0021567-17","ВГ530069",1,"ГЄ102891","меблi дерев'янi для умеблювання iнтер'єру, виробник ТОВ \"ЗЕГЕН\", м. Черкаси, вул. Пацаєва, 53/1 А Найменування: .  Меблi для вiталень  Тумби Модульна система CITI 25. Тумба NEWCUBE 1 Модульна система ВАЛЕНСIЯ 26. Тумба NEWCUBE 2 Модульна система МАКIАТО Лiжка Модульна система ТЕРНI  27. Лiжко BRUNO Модульна система РИМIНI 28. Лiжко NAOMI Модульна система GRID 29. Лiжко FRIDA Модульна система INFRAME  30. Лiжко QUATRO Модульна система DUOO 31. Лiжко DUOO Модульна система CINEMA 32. Лiжко CANELLI Модульна система MAKON Лавки .  Шафи 33. Лавка GRID Модульна система ZN 701 34. Лавка MAKON Модульна система ZN 702  Стiльцi . Столи 35. Стiлець UNO Стiл розкладний ZN 181  36. Стiлець UNO BAR Стiл розкладний ZN 182  37. Стiлець BERRY Стiл розкладний MATTEO Меблi для спалень Стiл розкладний STEN  38. Модульна система GRID Стiл розкладний EDI 39. Модульна система DUOO Стiл розкладний OLLY  40. Модульна система CANELLI Стiл письмовий OLLY 41. Модульна система LENNY Стiл письмовий ASH Стiл письмовий KITA Стiл журнальний FIUGGI Стiл журнальний GALLIANO Стiл журнальний TRENTO Всього: 41 найменування\\"]
[17,"UA 1.034.0021569-17","ВГ530070",1,"ГЄ102893","меблi дерев'янi для умеблювання iнтер'єру, виробник ФОП Грищенко Р.Ю., 18005, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 48, кв. 59 Найменування: .  Меблi для вiталень  Тумби Модульна система CITI 25. Тумба NEWCUBE 1 Модульна система ВАЛЕНСIЯ 26. Тумба NEWCUBE 2 Модульна система МАКIАТО Лiжка Модульна система ТЕРНI  27. Лiжко BRUNO Модульна система РИМIНI 28. Лiжко NAOMI Модульна система GRID 29. Лiжко FRIDA Модульна система INFRAME  30. Лiжко QUATRO Модульна система DUOO 31. Лiжко DUOO Модульна система CINEMA 32. Лiжко CANELLI Модульна система MAKON Лавки .  Шафи 33. Лавка GRID Модульна система ZN 701 34. Лавка MAKON Модульна система ZN 702  Стiльцi . Столи 35. Стiлець UNO Стiл розкладний ZN 181  36. Стiлець UNO BAR Стiл розкладний ZN 182  37. Стiлець BERRY Стiл розкладний MATTEO Меблi для спалень Стiл розкладний STEN  38. Модульна система GRID Стiл розкладний EDI 39. Модульна система DUOO Стiл розкладний OLLY  40. Модульна система CANELLI Стiл письмовий OLLY 41. Модульна система LENNY Стiл письмовий ASH Стiл письмовий KITA Стiл журнальний FIUGGI Стiл журнальний GALLIANO Стiл журнальний TRENTO Всього: 41 найменування\\"]
[18,"UA 1.034.0021571-17","ВГ530071",1,"ГЄ102895","меблi дерев'янi для умеблювання iнтер'єру, виробник ФОП Науменко В.О., м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 137, кв. 78 Найменування: .  Меблi для вiталень  Тумби Модульна система CITI 25. Тумба NEWCUBE 1 Модульна система ВАЛЕНСIЯ 26. Тумба NEWCUBE 2 Модульна система МАКIАТО Лiжка Модульна система ТЕРНI  27. Лiжко BRUNO Модульна система РИМIНI 28. Лiжко NAOMI Модульна система GRID 29. Лiжко FRIDA Модульна система INFRAME  30. Лiжко QUATRO Модульна система DUOO 31. Лiжко DUOO Модульна система CINEMA 32. Лiжко CANELLI Модульна система MAKON Лавки .  Шафи 33. Лавка GRID Модульна система ZN 701 34. Лавка MAKON Модульна система ZN 702  Стiльцi . Столи 35. Стiлець UNO Стiл розкладний ZN 181  36. Стiлець UNO BAR Стiл розкладний ZN 182  37. Стiлець BERRY Стiл розкладний MATTEO Меблi для спалень Стiл розкладний STEN  38. Модульна система GRID Стiл розкладний EDI 39. Модульна система DUOO Стiл розкладний OLLY  40. Модульна система CANELLI Стiл письмовий OLLY 41. Модульна система LENNY Стiл письмовий ASH Стiл письмовий KITA Стiл журнальний FIUGGI Стiл журнальний GALLIANO Стiл журнальний TRENTO Всього: 41 найменування\\"]
[19,"UA 1.044.0021340-17","ВГ673023",1,"ГЄ169402","1. СБ-Лг-Прн-Ц-390х190х188-1300-М75-F35-1 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 2. СБ-Р-Прн-Ц-390х190х188-1300-М75-F35-1 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 3. СБ-Лг-Прн-Ц-390х300х188-1300-М75-F35-1 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 4. СБ-Лг-Прн-Ц-390х90х188-1300-М75-F35-1 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 5. СБ-Лг-Пт-Ц-390х90х188-1300-М75-F35-1 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 6. СБ-Лр-Пт-Ц-390х190х188-1300-М75-F35-1 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 7. ББНО 500.400.188-1300-М100-F35-1 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 8. СЦО-Пт-Ц-Лрб-250х120х65-1300-М150-F35-1 9. Блок вентиляцiйний Всього: 9 (дев'ять) найменувань\\"]
[20,"UA 1.044.0021377-17","ВГ673024",1,"ГЄ169406","Назва продукцiї,  Вiдповiдає вимогам 1. Сухi будiвельнi сумiшi для закрiплення матерiалiв торгових марок: weber.kol XL flex plus, weber.xerm 858 BlueComfort, weber.xerm 859F, weber.xerm 863 (Deitermann KM Flex white), weber.xerm KM Flex ДСТУ Б В.2.7-126:2011 \"Будiвельнi матерiали. Сумiшi будiвельнi сухi модифiкованi. Загальнi технiчнi умови\"  п.5.3; п.5.5 табл. 5 (термiн придатностi, вiдкритий час, час коригування, мiцнiсть зчеплення з основою пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах); 2. Сухi будiвельнi сумiшi для улаштування гiдроiзоляцiї торгових марок weber.dry 2K CRS, weber.dry SS-7 (Deitermann 2K Flex), weber.dry SS-10 (Cerinol DS Flex), weber.dry UV coat, weber.tec 824, weber.tec 930, weber.tec 933 (Deiterman HKS), weber.tec 935 (Cerinol STM), weber.tec Superflex D2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п.5.3; п.5.5 табл. 10 ( мiцнiсть зчеплення з основою пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах, водонепроникнiсть); 3. Покриття для змiцнення бетонних пiдлог: weber.floor HB PLUS ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п.5.3; п.5.5 табл. 3 (мiцнiсть зчеплення з основою пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах, границя мiцностi на стиск через три доби та 28 дiб, границя мiцностi на розтяг при вигинi через 28 дiб); 4. Сухi будiвельнi сумiшi для мурування weber ZK552 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п.5.3; п.5.5 табл. 2 (рухомiсть, термiн придатностi, границя мiцностi на стиск, мiцнiсть зчеплення з основою пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах); 5. Сухi будiвельнi сумiшi для заповнення швiв weber ZK557 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п.5.3; п.5.5табл. 6 (термiн придатностi, границя мiцностi на стиск через три доби та 28 дiб, границя мiцностi на розтяг при вигинi через 28 дiб, трiщиностiйкiсть, коеф. водопоглинання, мiцнiсть зчеплення з основою з бетону пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах та замочування у водi, стиранiсть); 6. Сухi будiвельнi сумiшi для ремонту бетонних та розчинових поверхонь: weber.rep 750, weber.rep 751 weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 755, weber.rep 756 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п.5.3; п.5.5 табл. 4 (термiн придатностi, границя мiцностi на стиск через три доби та 28 дiб, границя мiцностi на розтяг при вигинi через 28 дiб, мiцнiсть зчеплення з основою з бетону пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах); Всього: 6 груп, 24 види.\\"]
[21,"UA 1.044.0021383-17","ВГ673031",1,"ГЄ169407","1. Система утеплення на базi пiнополiстиролу ROFIX  EPS System, яка скаладається: Клейова сумiш сiрого кольору для приклеювання пiнополiстирольних плит в теплоiзоляцiйних системах з пiнополiстиролу ROFIX S40 Klebespachtel; Лугостiйка сiтка iз склотканини  ROFIX; Плита пiнополiстирольна (ПСБ-С 25 товщиною 100мм); Клейова сумiш  для влаштування базового армованого шару та приклеювання пiнополiстирольних плит RОFIX S50 Klebe-und Armiermоrtel; Грунтовка пiд всi види декоративних штукатурок бiлого кольору RОFIX AP 210 Putzgrund PREMIUM; Мiнеральна декоративна штукатурка бiлого кольору для нанесення всерединi та зовнi будiвель RОFIX 415K Edelputz Spezial 2 mm; Фарба фасадна силiконово-егалiзацiйна  RОFIX PE 429 Egalisation Silikonharz Fassadenfarbe; 2. Система утеплення на базi мiнеральної вати  RОFIX  FIRESTOP  System, яка складається: Клейова сумiш сiрого кольору для приклеювання мiнеральної вати RОFIX  W20 Unistar OPTIMAL Klebemоrtel; Лугостiйка сiтка iз склотканини  RОFIX; Плита з мiнеральної вати фасадна  (товщиною 100 мм, щiльнiсть 135 кг/м2); Клейова сумiш  для влаштування базового армованого шару та приклеювання мiнераловатних плит RОFIX  W30 Unistar PREMIUM  Klebe-und Armiermоrtel; Грунтовка пiд всi види декоративних штукатурок бiлого кольору RОFIX AP 210 Putzgrund PREMIUM; Мiнеральна декоративна штукатурка бiлого кольору для нанесення всерединi та зовнi будiвель RОFIX 415K Edelputz Spezial 2 mm; Фарба фасадна силiконово-егалiзацiйна  RОFIX PE 429 Egalisation  Silikonharz  Fassadenfarbe; Всього 2 системи.\\"]
[22,"UA 1.044.0021472-17","ВГ673011",1,"ГЄ169399","49170-Multilight FO 2/5W-30 49260-Syntholight HC-FE 5W-30 49520-Syntholight 5W-40 49540-Syntholight 505.01 5W-40 49700-Syntholight 5W-30 C2 49610-Multilight 10W-40 49681-TURBO 15W-40 49720-Multimax TOP 15W40 49750-Multimax PLUS 10W-40 49740-Multimax Synth 10W-40 4970LM-Syntholight LeMans 5W-30 49510-Syntholight 5W-50 49790-Multimax Hitch Tech 15W40 49760-Multimax Top 20W50 49380-Syntholight Eco 5W20 49370-Syntholight FE 5W20 49350- Syntholight R 5W30 Всього: 17 найменувань.\\"]
[23,"UA 1.044.0021475-17","ВГ673014",1,"ГЄ169398","21711-Lithogrease 2B 21120-Fett L  283 (EP-2) 21740-Kupferpaste 22971-Mehrzweckfett 2 85591-Fett Garant 2000 EP 22320-Lithogrease 000 23970-Fett ZSA 85800-Fett LM 2 Всього: 8 найменувань.\\"]
[24,"UA 1.066.0021547-17","ВГ672586",1,"ГЄ162986","Розмiр колеса: 12\": GT BIKE, Lillies, Smart Розмiр колеса: 14\": PANDA, TWISTER, MGDINO, Space Shuttle, Fabulouse 8 Розмiр колеса: 16\": Space Shuttle, Маленький лебiдь, Little swan, Bull Doser,  Celtic, Genio, Space №1, Mihi, JET, ACTIVE, Alice, Anna, Amazon, BRAVE EAGLE, BRAVO, Celtic, Classic, Cruise for fun, Diana, Fashion bike, Fashion Girl, Fitness, Grand Prix, GT BIKE, Lillies,  Lime, MALVINA, Max, Mini, Smart, Sport, Star, Summer, THOMAS, Vogue&Classic, Ну Погоди, Marmaid, Lime, Honey, Freestyle, Topic, Active, Patrol. 43 Розмiр колеса: 18\": Маленький лебiдь, Little swan, Space №1, Active, Bull Doser,  Diana, GT Bike, Lillies, Smart, Star, Mihi, Genio, Honey, Freestyle, Topic, Core, Active. 17 Розмiр колеса: 20\":  JET, Alice, AMAZON, Avalanch, Bestfriend, Cruise for fun, Fashion bike, Fashion Girl, Fitness, FREESTYLE MAVERICK, Galaxy, Grand Prix, GT BIKE, Hotwheel, Lillies, Max, Mihi, Polo, Rockyboy, Simka, Smart, Star, Summer, Taurus, Topic, Viper, Vogue&Classic, Winnetou, City Folding, Hotwheel, Beatrice, Junior, Bestfriend, SUS20, Hummer, Active. 36 Розмiр колеса: 24\":  Manik Розмiр колеса: 26\":  Dinamic, T2-600-M2, T2-600-L, Kanio 2.1, Kanio 3.0,  VB Piemont, DB Piemont, VB Alturix, DB Alturix, Namito 1.0, Fortun, Carrera, Magnum 2.0, Cruiser 14 Розмiр колеса: 28\":  Sunremo Загальна кiлькiсть - 120 моделей\\"]
[25,"UA 1.066.0021549-17","ВГ672585",1,"ГЄ162987","1. Розмiр колеса 20\": ВТ20М, ВТ20Д, ВТ20ТМ, ВТ20ТД, СП20М, СП20Д, СП20ТМ, СП20ТД, АМТ20 2. Розмiр колеса 24\": ВТ24М, ВТ24Д, ВТ24ТМ, ВТ24ТД, СП24М, СП24Д, СП24ТМ, СП24ТД, АМТ24 3. Розмiр колеса 26\": ВТ26М, ВТ26Д, ВТ26ТМ, ВТ26ТД, СП26М, СП26Д, СП26ТМ, СП26ТД, АМТ26 4. Розмiр колеса 27,5\": ВТ27, 5ТМ, ВТ27, 5ТД 5. Розмiр колеса 28\": СП28М, СП28Д, СП28ТМ, СП28ТД 6. Розмiр колеса 29\": ВТ29ТМ, ВТ29ТД Загальна кiлькiсть - 6 позицiй, 37 моделей\\"]
[26,"UA 1.081.0021590-17","ВГ665354",1,"ГЄ161862","Позначення Позначення модифiкацiї  моделей 1 25х35; 30х35; 35х35; 40х35; 45х35; 50х35; 50х50; 60х50; 75х50; 65х65; 90хD45; 99хD50; 115хD65; 99хD75; 120хD75; 140хD75 2 25х25W; 30х25W; 35х25W; 40х25W; 45х25W; 50х25W; 65х30W; 75х25W; 90хD25W; 90хD30W; 115хD25W; 115хD30W; 140хD25W; 140хD30W; 140хD35W; 140хD40W Всього: 2 модифiкацiї; 32 моделi\\"]
[27,"UA 1.081.0021613-17","ВГ655850",1,"ГЄ161854","Назва Типи Посудини для зберiгання  T18 V30...; T18 V50...; T18 V60...; T18 V70...; T18 V100...; крiогенних газiв T18 V110...; T18 V130...; T18 V200...; T18 V300...; T18 V490...; вертикальнi  T18 V530...; T18 V610...; T18 V630...; T18 V730...; T18 V800...; T18 V820...; T18 V920...; T18 V1000...; T18 V1020...; T22 V30...; T22 V50...; T22 V60...; T22 V70...; T22 V100...; T22 V110...; T22 V130...; T22 V200...; T22 V300...; T22 V490...; T22 V530...; T22V630...; T36 V30...; T36 V50...; T36 V60...; T36 V70...; T36 V100...; T36 V110...; T36 V130...; T36 V200...; T36 V300...; T36 V490...; T36 V530...; T36 V610...; T36 V630... Посудини для зберiгання  T18 H30...; T18 H60...; T18 H110...; T18 H200...; T18 H300...; крiогенних газiв T18 H490...; горизонтальны  T22 H490...; T36 H60... де замiсть \"...\" (крапок) можуть бути лiтери, крапки та / або цифри, що визначають вiдмiннiсть за технiчними характеристиками, що не впливають на показники безпеки\\"]
[28,"UA 1.081.0021614-17","ВГ665351",1,"ГЄ161856","Типи L40 - 4 F 3; L40 - 8 F 3; L40 - 12 F 4; L40 - 16 F 4; L40 - 16 F 6; L40 - 24 F 6; L40 - 30 F 6; L40 - 42 F 10,5; L40 - 2 F 2,5; L40 - 4 F 2,5; L40 - 8 F 2,5; L40 - 42 F 10,5; L40 - 4 F 3 - HQ; L40 - 8 F 3 - HQ; L40 - 12 F 4 - HQ; L40 - 16 F 4 - HQ; L40 - 16 F 5,8 - HQ; L40 - 24 F 5,8 - HQ; L40 - 30 F 5,8 - HQ; L400 - 8 F 3 - HD; L400 - 16 F 5,8 - HD; L400 - 30 F 5,8 - HD; LD40 - 4 F 1,6; LD40 - 5 F 2; LD40 - 5 F 4;LD40 - 4 F 1,5 - HQ; LD40 - 5 F 2 - HQ; LD40 - 5 F 4 - HQ Всього: 28 типiв\\"]
[29,"UA 1.099.0021462-17","ВГ434313",1,"ГЄ152025","1. 19379  41. 17317 81. 17516 121. 19408 161. 14336 2. 19399  42. 19581 82. 17090  122. 19060  162. 18213 3. 18934  43. 19671 83. 17222  123. 19199 163. 18363 4. 19158  44. 18997 84. 17102 124. 14293 164. 13428 5. 13514  45. 18372 85. 18717  125. 14223  165. 18400 6. 14256  46. 19396 86. 18902 126. 17388 166. 14107 7. 17330  47. 19436 87. 19768 127. 17395 167. 15462 8. 17237  48. 19281 88. 19593 128. 17208  168. 18355 9. 17176  49. 18943 89. 18175 129. 17245  169. 18040 10. 17087 50. 14283  90. 18323  130. 19021 170. 18211 11. 19034 51. 14164  91. 19425  131. 18977  171. 15475 12. 18965 52. 17337  92. 19382  132. 19776 172. 15507 13. 19712 53. 17355  93. 19506  133. 19668 173. 18350 14. 19779 54. 17238  94. 19200  134. 18395 174. 18312 15. 14629 55. 18701 95. 14051 135. 17073 175. 18245 16. 19424 56. 17503 96. 17440  136. 19480 176. 18394 17. 19419 57. 19683 97. 17111 137. 18989  177. 15574 18. 18933 58. 19616 98. 17114  138. 19216  178. 18430 19. 19247 59. 18407 99. 17094  139. 14262  179. 18351 20. 14025 60. 18374  100. 19016  140. 13810 180. 18223 21. 14263 61. 19393  101. 18531 141. 17189 181. 18198 22. 17422 62. 19456 102. 19670  142. 17322 182. 14863 23. 17051 63. 18968  103. 19537 143. 17125 183. 14005 24. 17057 64. 19036  104. 18291 144. 17168 184. 14187 25. 18716  65. 14274  105. 18546 145. 18830 185. 17675 26. 18890  66. 13926 106. 19454  146. 18964  186. 18343 27. 19018  67. 19005  107. 19508  147. 19740  187. 15473 28. 19658  68. 17325 108. 19490  148. 19641  188. 14403 29. 19710  69. 17120 109. 19229  149. 18422  189. 18267 30. 18441  70. 19004  110. 14188  150. 17149  190. 18354 31. 19504 71. 17165  111. 17192  151. 14940  191. 17963 32. 19395 72. 19538 112. 17198  152. 18446  192. 18313 33. 19468  73. 19713 113. 17047 153. 18317 193. 14767 34. 19027  74. 18033  114. 17156 154. 18324 194. 15701 35. 13905  75. 18409  115. 18998  155. 15153  195. 17656 36. 14193  76. 19450  116. 18866 156. 13923  196. 18381 37. 15842  77. 19403  117. 19578 157. 18404 197. 18292 38. 17157  78. 18987  118. 19599 158. 18299  198. 15509 39. 17228  79. 19452  119. 18408  159. 18311  199. 13628 40. 18747 80. 13927 120. 18447 160. 15076  200. 18379 Всього 200 позицiй.\\"]
[30,"UA 1.099.0021462-17","ВГ434313",2,"ГЄ152026","201. 19926  241. 19783  281. 19858  321. 19798  361. 20197 202. 19834  242. 19729  282. 19782  322. 19873  362. 20183 203. 18375  243. 19784  283. 19329  323. 13992  363. 19890 204. 15314  244. 19843  284. 19756  324. 15082  364. 19985 205. 15359  245. 19747  285. 19855  325. 14434  365. 20098 206. 15201  246. 19487  286. 19781  326. 19308  366. 20111 207. 19742  247. 19920  287. 19918  327. 19328  367. 20040 208. 19700  248. 19315  288. 19762  328. 19542  368. 20166 209. 19266  249. 15077  289. 19908  329. 19716  369. 20186 210. 19842  250. 14527  290. 19795  330. 19837  370. 19356 211. 19881  251. 19659  291. 19867  331. 19770  371. 19336 212. 19743  252. 19752  292. 19916  332. 19761  372. 20049 213. 19777  253. 19327  293. 14127  333. 19841  373. 20001 214. 19925  254. 19437  294. 14099  334. 19906  374. 20037 215. 19909  255. 19891  295. 15210  335. 19828  375. 20143 216. 19892  256. 19880  296. 19840  336. 19864  376. 19687 217. 19811  257. 19751  297. 19714  337. 14364  377. 20089 218. 14823  258. 19738  298. 19540  338. 15295  378. 19949 219. 15260  259. 19882  299. 17626  339. 14019  379. 19575 220. 15180  260. 19893  300. 19829  340. 15098  380. 19944 221. 15039  261. 19853  301. 19797  341. 19733  381. 20055 222. 19794  262. 19876  302. 19749  342. 19621  382. 20112 223. 16275  263. 15916  303. 19728  343. 19741  383. 20184 224. 19619  264. 14162  304. 19902  344. 19715  384. 20002 225. 19904  265. 15022  305. 19901  345. 19917  385. 20165 226. 19919  266. 19801  306. 19814  346. 19780  386. 19283 227. 19793  267. 19620  307. 19810  347. 19732  387. 19871 228. 19760  268. 19541  308. 15089  348. 19577  388. 19989 229. 19914  269. 19660  309. 15277  349. 19789  389. 20083 230. 19883  270. 19915  310. 15123  350. 19279  390. 20027 231. 19808  271. 19911  311. 19117  351. 20196  391. 20051 232. 19815  272. 19857  312. 19639  352. 20162  392. 20087 233. 19360  273. 19734  313. 19774  353. 20041  393. 20063 234. 15203  274. 19286  314. 19827  354. 20026  394. 20110 235. 14505  275. 19820  315. 19809  355. 19948  395. 19802 236. 19739  276. 19319  216. 19757  356. 19309  396. 17617 237. 19750  277. 19907  317. 19771  357. 19946  397. 20057 238. 18431  278. 15358  318. 19822  358. 20052  398. 20018 239. 17410  279. 14021  319. 19722  359. 19359  399. 19987 240. 19769  280. 15176  320. 19792  360. 20005  400. 20081 Всього 200 позицiй.\\"]
[31,"UA 1.099.0021462-17","ВГ434313",3,"ГЄ152027","401. 20085 441. 20088 481. 20195 402. 19951 442. 20119 482. 17609 403. 19960 443. 20167 483. 20031 404. 19995 444. 19966 484. 19584 405. 19936 445. 18436 485. 19852 406. 20169 446. 19300 486. 20198 407. 19361 447. 20072 487. 19355 408. 20099 448. 19956 488. 19662 409. 20028 449. 19940 489. 20125 410. 18947 450. 16936 490. 19954 411. 20238 451. 20175 491. 20148 412. 20209 452. 19963 492. 19991 413. 20194 453. 19962 493. 19942 414. 20210 454. 19971 494. 20034 415. 19299 455. 19854 495. 19979 416. 19976 456. 20121 496. 19939 417. 20084 457. 20267 497. 17885 418. 19977 458. 20017 498. 19974 419. 19965 459. 19332 499. 19321 420. 19935 460. 20185 500. 19813 421. 20153 461. 20146 422. 20066 462. 19964 423. 19997 463. 19824 424. 20086 464. 20022 425. 19832 465. 19978 426. 20006 466. 20056 427. 20058 467. 20123 428. 20270 468. 19998 429. 20163 469. 20065 430. 20082 470. 19812 431. 19333 471. 20208 432. 20050 472. 20200 433. 19958 473. 20042 434. 19993 474. 20124 435. 20035 475. 20199 436. 20115 476. 19307 437. 19065 477. 20073 438. 19975 478. 19945 439. 20019 479. 19943 440. 19863 480. 19292 Всього 100 позицiй. Загальна кiлькiсть - 500 шт.\\"]
[32,"UA 1.107.0021408-17","ВГ673531",1,"ГЄ173347","п. 4.1 (таблия 1) - основнi параметри та розмiри труб; п. 4.2.1 - вимоги до зовнiшнього вигляду труб; п. 4.2.2 - фiзико - механiчнi характеристики труб: - вiдносне подовження при розривi (рядок 3 таблицi 3); - змiна дожини труби при прогриваннi (рядок 4 таблицi 3); - стiйкiсть до впливу внутрiшнього тиску при 20 гад. С, не меньше 100 год (рядок 5 таблицi 3); - стiйкiсть до впливу внутрiшнього тиску при 80 гад. С, не меньше 165 год (рядок 6 таблицi 3); - стiйкiсть до повiльного розповсюдження трiщень (рядок 8 таблицi 3); - стiйкiсть захисного покриття до ушкоджень (рядок 10 таблицi 3); - стiйкiсть зварного стика труби до осьового розтягу (рядок 11 таблицi 3); - стiйкiсть до розшарування труби пiсля 20% деформацiї (рядок 12 таблицi 3);\\"]
[33,"UA 1.107.0021409-17","ВГ673532",1,"ГЄ173348","п. 4.1 (таблия 1) - основнi параметри та розмiри труб; п. 4.2.1 - зовнiшнiй вигляд поверхнi; п. 4.2.2 - фiзико - механiчнi характеристики труб: - опiр стисканню  при 15% деформацiї (рядок 4 таблицi 3); - змiна дожини труби при прогриваннi (рядок 5 таблицi 3); - стiйкiсть при постiйному внутрiшньому тиску 1,5 МПа при  20 град. С, не меньше 2 год (рядок 6 та - стiйкiсть до впливу внутрiшнього тиску при 80 гад. С, не меньше 165 год (рядок 6 таблицi 3); - вiдносне подовження при розривi  (рядок 8 таблицi 3); - границя текучостi при розтягу (рядок 9 таблицi 3);\\"]
[34,"UA 1.107.0021410-17","ВГ673533",1,"ГЄ173349","п. 4.2 (таблиця 1), та п. 4.4 - основнi параметри та розмiри труб; п. 4.6 (таблиця 2) - розмiри порiзiв фiльтрiв; п. 4.7 (таблиця 3) - геометричнi розмiри рiзьби: п. 4.9 (таблиця 5) - вимоги до овальностi: п.5.3.1 - вимоги до зовнiшнього вигляду; п.5.3.2 - фiзико-механiчнi характеристики труб: - стiйкiсть до удару падаючого вантажу (рядок 1 таблицi 6); - вiдносне подовження при розривi  (рядок 2 таблицi 6); - границя текучостi при розтягу (рядок 3 таблицi 6); - герметичнiсть з'єднання при постiйному внутрiшньому тиску 1,0 МПа при 20 град.С не меньше 1 год. (рядок 8 таблицi 6)\\"]
[35,"UA 1.107.0021423-17","ВГ673539",1,"ГЄ173351","1. Труби гнучкої попередньо теплоiзольваної системи \"ИЗОПРОФЛЕКС\" зi структурованого полiетилену PE -Xa iз  захисним антидифузiйним шаром EVON з тепловою iзоляцiєю зi спiненого полiуретану та захисною гофрованою оболонкою iз полiетилену з номiнальним дiаметром провiдної труби/дiаметром зовнiшньої оболонки d/D= 25/63 мм - 32/63 мм; 2. Труби гнучкої попередньо теплоiзольваної системи \"ИЗОПРОФЛЕКС Тандем\" з двома напiрними трубами (подачi та зворотньої)  зi структурованого полiетилену PE -Xa iз  захисним антидифузiйним шаром EVON з тепловою iзоляцiєю зi спiненого полiуретану та захисною гофрованою оболонкою iз полiетилену з номiнальним дiаметром провiдної труби/дiаметром оболонки 25+25/90, 32+32/110 Усього 2 позицiї\\"]
[36,"UA 1.107.0021448-17","ВГ673534",1,"ГЄ173350","п. 4.1 (таблиця 1) - основнi параметри та розмiри труб; п. 4.2.2  - вимоги до зовнiшнього вигляду труб; п. 4.2.3  - фiзико-механiчнi характеристики труб: - вiдносне подовження при розривi  (рядок 3 таблицi 3); - змiна довжини труби при прогрiваннi (рядок 4 таблицi 3); - стiйкiсть до впливу внутрiшнього тиску при 20 град. С, не менше 100 год. (рядок 5 таблицi 3); - стiйкiсть до впливу внутрiшнього тиску при 80 град. С, не менше 165 год. (рядок 6 таблицi 3); - стiйкiсть до повiльного розповсюдження трiщини (рядок 8 таблицi 3); - стiйкiсть захисного покриття до ушкоджень (рядок 10 таблицi 3); - стiйкiсть зварного стика труби до осьового розтягу (рядок 11 таблицi 3); - стiйкiсть до розшарування труби пiсля 20% деформацiї (рядок 12 таблицi 3)\\"]
[37,"UA 1.107.0021455-17","ВГ673542",1,"ГЄ173432","1. Демонтажнi вставки (монтажнi вставки, компенсацiйнi муфти з чавуну та сталi пiд  торгiвельними назвами \"Unijoint, моделей PAS10, PAS20, PAS30, з номiнальним дiаметром DN 50 -1600 мм, робочим тиском PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; 2. фланцевi адаптери \"Eurocoup\" з номiнальним дiаметром DN 50 -1600 мм, робочим тиском PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; 3. Муфти приєднувальнi \"Eurocoup\" з номiнальним дiаметром DN 50 -1600 мм, робочим тиском PN 10, PN 16, PN 25, PN 40. Усього 3 позицiї\\"]
[38,"UA 1.117.0021500-17","ВГ673105",1,"ГЄ113333","1. FULLMAX RN 5W-30, 2. FULLMAX LE 5W-30, 3. FULLMAX 5W-30, 4. FULLMAX 5W-40, 5. FULLMAX LPG 5W-40, 6. FULLPRO HT 10W-40, 7. FULLMAX LPG 10W-40, 8. FULLMAX 10W-40, 9. FULLMASTER 10W-40, 10. FULLLIFE S 10W-40, 11. FULLPRO HT MSPS 15W-40, 12. FULLTECH 10W-60, 13. FULLPRO HT 15W-40, 14. FULLMASTER TURBO 15W-40, 15. FULLMASTER 15W-40, 16. FULLTRAC 2T Всього: 16 (шiстнадцять) найменувань\\"]
[39,"UA 1.117.0021610-17","ВГ673106",1,"ГЄ113384","1. FULLTECH 0W-30, 2. FULLTECH 0W-40 3. FULLTECH 5W-30, 4. FULLPRO HT LSPS 5W-30, 5. FULLPRO HT LSPS 10W-40 Всього 5(пять) найменувань\\"]
[40,"UA 1.151.0021543-17","ВГ672091",1,"ГЄ062898","Карабiни мисливськi: 'TITAN 6 Standard' калiбру .30-06 Sprng №№ 28934, 28935, 28936, 28942, 28947, 28953, 28956 кiлькiстю 7 од.; 'TITAN 6 Standard' калiбру .308 Win №№ 28972, 28973, 28976, 28982, 28988, 28989, 28991 кiлькiстю 7 о 'TITAN alpha' калiбру .30-06 Sprng №№ TA-680, TA-687, TA-688, TA-692 кiлькiстю 4 од.; 'TITAN alpha' калiбру .308 Win №№ TA-713, TA-719 кiлькiстю 2 од.; 'TITAN 6 Luxury' калiбру .30-06 Sprng №№ 28913, 28915, 28920, 28927, 28928, 28940, 28948, 28949, 28950, 28951, 28958, 28959, 28961, 28962, 28963 кiлькiстю 15 од.; 'TITAN alpha' калiбру .308 Win №№ TA-566, TA-567, TA-573, TA-574, TA-576, TA-579, TA-590 кiлькiстю 7 'TITAN alpha' калiбру .30-06 Spring №№ TA-350, TA-359, TA-362; TA-365, TA-367 кiлькiстю 5 од.; 'TITAN 6 All-Round' калiбру .308 Win №№ 28144, 28148, 28150, 28152, 28153, 28157 кiлькiстю 6 од.; 'TITAN 6 All-Round' калiбру .300 Win.Mag №№ 25594; 28176, 28177 кiлькiстю 3 од. Всього: 9 позицiй - 56 (пятдесят шiсть) одиниць.\\"]
[41,"UA 1.151.0021557-17","ВГ672090",1,"ГЄ062897","Карабiни мисливськi: \"NAE15\" 10,5 калiбру 5.56 (.223 Rem) №№ NEA15EUR00526, NEA15EUR00527, NEA15EUR00530 - NEA15EUR00534, NEA15EUR00537 - NEA15EUR00539, NEA15EUR00541 - NEA15EUR00544, NEA15EUR00546 - NEA15EUR00548, NEA15EUR00553, NEA15EUR00555, NEA15EUR00556, NEA15EUR00558, NEA15EUR00559, NEA15EUR00561 - - NEA15EUR00564, NEA15EUR00568, NEA15EUR00571, NEA15EUR00574, NEA15EUR00575, NEA15EUR00580 - NEA15EUR00583, NEA15EUR00588 - NEA15EUR00592, NEA15EUR00594, NEA15EUR00596, NEA15EUR00597, NEA15EUR00599, NEA15EUR00601 - NEA15EUR00604, NEA15EUR00606, NEA15EUR00612, NEA15EUR00613, NEA15EUR00616 - NEA15EUR00620, NEA15EUR00622, NEA15EUR00624, NEA15EUR00625 кiлькiстю 58 од., \"NAE15\" 12,5 калiбру 5.56 (.223 Rem) №№ NEA15EUR00627, NEA15EUR00629, NEA15EUR00630, NEA15EUR00633 кiлькiстю 4 од.; \"NAE15\" 14,5 калiбру 5.56 (.223 Rem) №№ NEA15EUR00636 - NEA15EUR00641, NEA15EUR00643, NEA15EUR00644 кiлькiстю 8 од.; \"NAE15\" 14,5 калiбру 7,62х39 №№ NEA15EUR00646 - NEA15EUR00650, NEA15EUR00653 - NEA15EUR00655, NEA15EUR00657 - NEA15EUR00659, NEA15EUR00665, NEA15EUR00669, NEA15EUR00673, NEA15EUR00674, NEA15EUR00677, NEA15EUR00679, NEA15EUR00681, NEA15EUR00689, NEA15EUR00693, NEA15EUR00696, NEA15EUR00699, NEA15EUR00702, NEA15EUR00703, NEA15EUR00706, NEA15EUR00708, NEA15EUR00711, NEA15EUR00716, NEA15EUR00720, NEA15EUR00722, NEA15EUR00726 - NEA15EUR00728, NEA15EUR00732 - NEA15EUR00734, NEA15EUR00736, NEA15EUR00741, NEA15EUR00743 кiлькiстю 39 од. Всього 109 (сто дев'ять) одиниць.\\"]
[42,"UA 1.166.0021415-17","ВГ673651",1,"ГЄ173445","Прилад приймально-контрольний пожежний GST200N-UA з модулями: LC200-UA, P-9901A-UA, P-9905-UA, P-9930-UA, P 9930ModBus-UA, P 9960 UA, P-9960A-UA та виносною панеллю iндикацiї GST NRP00-UA. Прилад приймально-контрольний пожежний GST-IFP8-UA з модулями: LCIFP8-UA, P-9935-UA, P-9945RP-UA, P-9935ModBus-UA, P 9965-UA, P 9965А-UA, P-9904-UA та виносною панеллю iндикацiї GST852RP-UA. Устатковання електроживлення PSU24-5A-UA та PSU24-10A-UA. Сповiщувач пожежний комбiнований DI-9101Е-UA з базою DB-01-UA та виносним iндикатором C-9314P-UA Сповiщувач пожежний димовий оптичний DI-9102Е-UA  з базою DB-01-UA та виносним iндикатором C-9314P-U Сповiщувач пожежний тепловий DI-9103Е-UA з базою DB-01-UA та виносним iндикатором C-9314P-UA Сповiщувач пожежний димовий лiнiйний пропущеного свiтла I-9105R-UA Сповiщувач пожежний ручний DI-9204E-UA з аксесуарами D 92FC-UA, D-92WPB-UA Пристрої вводу-виводу I-9300-UA, I-9301-UA, I-9319-UA, з аксесуарами В-9310-UA Iзолятор короткого замикання С-9503Е-UA, з аксесуарами В-9310-UA Оповiщувач пожежний звуковий I-9403-UA Електричнi пристрої для виявлення горючих газiв C-9602LW-LPG-UA, C 9602LW-NG-UA, C9602LW CG-UA Електричнi пристрої для виявлення горючих газiв I-9602LW-LPG-UA, I 9602LW-NG-UA, I 9602LW CG UA Всього 13 позицiй\\"]
[43,"UA 1.170.0021367-17","ВГ670218",1,"ГЄ171439","КПВ-ВП(нг, нг-LS, нг-HF)(250)?(U/UTP-cat.6) КПпВ-ВП (нг, нг-LS, нг-HF)(100)?(U/UTP -cat.5) КПВЭ-ВП(нг, нг-LS, нг-HF)(100)?(F/UTP -cat.5e) КПВЭ-ВП(нг, нг-LS, нг-HF)(250)?(F/UTP -cat.6) КПпВЭ-ВП(нг, нг-LS, нг-HF)(100)?(F/UTP-cat.5) КПВЭО-ВП (нг, нг-LS, нг-HF)(100)?(SF/UTP-cat.5) КПпВЭО-ВП(нг, нг-LS, нг-HF)(250)?(SF/UTP-cat.6) КПпВ-ВПЭ (нг, нг-LS, нг-HF)(250)?(U/FTP-cat.6) КПпВО-ВПЭ(нг, нг-LS, нг-HF)(250)?(S/FTP-cat.6) КПпВО-ВПЭ(нг, нг-LS, нг-HF)(600)?(S/FTP-cat.7) де '?'- кiлькiсть пар i номiнальний дiаметр жил Всього: 10 марок\\"]
[44,"UA 1.170.0021367-17","ВГ670218",2,"ГЄ171440","КПВ-ВП(250)?(U/UTP-cat.6), КПпВ-ВП(100)?(U/UTP-cat.5), КПВЭ-ВП(100)?(F/UTP -cat.5e), КПВЭ-ВП(250)?(F/UTP -cat.6), КПпВЭ-ВП(100)?(F/UTP-cat.5), КПВЭО-ВП(100)?(SF/UTP-cat.5), КПпВЭО-ВП(250)?(SF/UTP-cat.6), КПпВ-ВПЭ(250)?(U/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(250)?(S/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(600)?(S/FTP-cat.7): ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' КПВ-ВП(нг)(250)?(U/UTP-cat.6), КПпВ-ВП(нг)(100)?(U/UTP -cat.5), КПВЭ-ВП(нг)(100)?(F/UTP -cat.5e), КПВЭ-ВП(нг)(250)?(F/UTP -cat.6), КПпВЭ-ВП(нг)(100)?(F/UTP-cat.5), КПВЭО-ВП(нг)(100)?(SF/UTP-cat.5), КПпВЭО-ВП(нг)(250)?(SF/UTP-cat.6), КПпВ-ВПЭ(нг)(250)?(U/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(нг)(250)?(S/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(нг(600)?(S/FTP-cat.7) ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелем, що прокладений у пучках, категорiя С,  клас 'стiйкий' КПВ-ВП(нг-LS)(250)?(U/UTP-cat.6), КПпВ-ВП(нг-LS)(100)?(U/UTP -cat.5), КПВЭ-ВП(нг-LS)(100)?(F/UTP -cat.5e), КПВЭ-ВП(нг-LS)(250)?(F/UTP -cat.6), КПпВЭ-ВП(нг-LS)(100)?(F/UTP-cat.5), КПВЭО-ВП(нг-LS)(100)?(SF/UTP-cat.5), КПпВЭО-ВП(нг-LS)(250)?(SF/UTP-cat.6), КПпВ-ВПЭ(нг-LS)(250)?(U/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(нг-LS)(250)?(S/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(нг-LS)(600)?(S/FTP-cat.7): ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелем, що прокладений у пучках, категорiя А, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатнiсть кабелю пiд час його полуменевого горiння - клас 'ДПк1' КПВ-ВП(нг-HF)(250)?(U/UTP-cat.6), КПпВ-ВП(нг-HF)(100)?(U/UTP -cat.5), КПВЭ-ВП(нг-HF)(100)?(F/UTP -cat.5e), КПВЭ-ВП(нг-HF)(250)?(F/UTP -cat.6), КПпВЭ-ВП(нг-HF)(100)?(F/UTP-cat.5), КПВЭО-ВП (нг-HF)(100)?(SF/UTP-cat.5), КПпВЭО-ВП(нг-HF)(250)?(SF/UTP-cat.6), КПпВ-ВПЭ (нг-HF)(250)?(U/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(нг-HF)(250)?(S/FTP-cat.6), КПпВО-ВПЭ(нг-HF)(600)?(S/FTP-cat.7) ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелем, що прокладений у пучках, категорiя С, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатнiсть кабелю пiд час його полуменевого горiння - клас 'ДПк2'\\"]
[45,"UA 1.170.0021559-17","ВГ670221",1,"ГЄ171441","ПВС, ШВВП ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного проводу (шнуру) - клас 'стiйкий' ПВСнг, ШВВПнг ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного проводу (шнуру) - клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я проводом (шнуром), що прокладений у пучках, категорiя А - клас 'стiйкий' ПВСнг-LS, ШВВПнг-LS ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного проводу (шнуру) - клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я проводу (шнуру), що прокладений у пучках, категорiя А - клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатнiсть проводу (шнуру) пiд час його полуменевого горiння - клас 'ДПк1'\\"]
[46,"UA 1.170.0021560-17","ВГ670222",1,"ГЄ171442","ВВГ, ВВГз, ВВГ-П, ВБбШв, АВВГ, АВВГз, АВВГ-П, АВБбШв ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю - клас 'стiйкий' ВВГнг, ВБбШвнг, АВВГнг, АВБбШвнг ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю - клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелем, що прокладений у пучках, категорiя А - клас 'стiйкий' ВВГзнг-LS, ВВГнг-LS, ВБбШвнг-LS, АВВГзнг-LS, АВВГнг-LS, АВБбШвнг-LS ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю - клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелю, що прокладений у пучках, категорiя А - клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатнiсть кабелю пiд час його полуменевого горiння - клас 'ДПк1'\\"]
[47,"UA 1.170.0021563-17","ВГ670217",1,"ГЄ171438","J-H(St)H?Bd: ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелем, що прокладений у пучках, категорiя А, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатнiсть кабелю пiд час його полуменевого горiння - клас 'ДПк2' КCВВ: ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' КСВВнг: ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелем, що прокладений у пучках, категорiя С, клас 'стiйкий' КСВВнг-LS; J-Y(St)Y: ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стiйкiсть до поширення полум`я поодиноко прокладеного кабелю, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стiйкiсть до поширення полум`я кабелем, що прокладений у пучках, категорiя С, клас 'стiйкий' ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатнiсть кабелю пiд час його полуменевого горiння - клас 'ДПк1'\\"]
[48,"UA 1.174.0021503-17","ВГ468083",1,"ГЄ169518","Косметичнi засоби до та пiсля голiння  ТМ 'Wilkinson Sword': Гель для голiння ТМ 'Wilkinson Sword' серiї: Protect EXTRA Protect SENSETIVE Wilkinson Sword Hydro SENSETIVE Hydro Пiна для голiння ТМ 'Wilkinson Sword' серiї: Protect EXTRA Protect SENSETIVE Wilkinson Sword Hydro SENSETIVE Hydro Лосьйони пiсля голiння ТМ 'Wilkinson Sword' серiї: Ocean Classic Sport Wilkinson Sword Protector Hydro Бальзами пiсля голiння ТМ 'Wilkinson Sword' серiї: Hydro Wilkinson Sword Protector Мило для голiння в мильницi ТМ 'Wilkinson Sword' Мило для голiння ТМ 'Wilkinson Sword' Всього 5 позицiй, 20 найменувань\\"]
[49,"UA 1.174.0021537-17","ВГ567001",1,"ГЄ169519","1.Станки для голiння з змiнними лезами (картриджами) ТМ 'Wilkinson Sword' серiї: Hydro 5 Hydro 5 Groomer Hydro 5 Power Select Hydro 5 Sensitive Wilkinson Sword Quattro Quattro Plus Quattro Titanium Sensetive Hydro Silk Hydro Silk Bikini Quattro for Woman Quattro for Woman Bikini Protector 3 Classic Hydro 3 Intuition Lady Protector Oasis Contact Contact plus Duplo 2 Duplo 2 plus 2.Станки для голiння одноразового використання ТМ 'Wilkinson Sword' серiї: Pronto Quattro Titanium Sensetive Xtreme 3 Sensetive Wilkinson Sword Extra 2 Extra 2 Sensetive Extra 3 Duplo Quattro YOU Quattro for Woman Sparkle\\"]
[50,"UA 1.174.0021537-17","ВГ567001",2,"ГЄ169520","Xtreme 3 Beauty Sensetive Xtreme 3 Beauty Extra 3 Beauty Sensetive Extra 3 Beauty Essentials 2 3.Змiннi леза (картриджi) до станкiв для голiння ТМ 'Wilkinson Sword' серiї: Hydro 5 Hydro 5 Sensitive Hydro 5 Groomer + Power Select Wilkinson Sword Quattro Quattro Titanium Sensetive Quattro Plus Hydro Silk Quattro for Woman Protector Protector 3 Classic Double Edge Hydro 3 Intuition Oasis Ultrex Ultrex Plus Contact Contact plus Duplo 2 Duplo 2 plus Всього 3 позицiї, 59 найменувань\\"]
[51,"UA 1.177.0021424-17","ВГ582819",1,"ГЄ093704","1. Kranzle K 1050 P; 2. Kranzle K 1050 TS / TS T;  3. Kranzle HD 9/80;  4. Kranzle HD 7/122; 5. Kranzle HD 10/122;  6. Kranzle HD 12/130; 7. Kranzle K 1132; 8. Kranzle K 1152 TS / TS T; 9. Kranzle K 2160 TS / TS T; 10. Kranzle K 2195 TS / TS T; 11. Kranzle K 2175 TS / TS T; 12. Kranzle Profi 160 TS T;13. Kranzle Profi 195 TS T; 14. Kranzle Profi 175 TS T; 15. Kranzle Profi 15/120 TS T;16. Kranzle quadro 11/140 TS / TS T; 17. Kranzle quadro 9/170 TS / TS T; 18. Kranzle quadro 12/150 TS / TS T; 19. Kranzle quadro 599 TS T; 20. Kranzle quadro 799 TS T; 21. Kranzle quadro 899 TS T; 22. Kranzle quadro 1000 TS / TS T; 23. Kranzle quadro 1200 TS / TS T; 24. Kranzle quadro 1500 TS / TS T; 25. Kranzle quadro 800 TS T; 26. Kranzle bully 980 TS / TS T; 27. Kranzle bully 1180 TS / TS T; 28. Kranzle LX 2000; 29. Kranzle LX 2500; 30. Kranzle Profi-Jet B 13/150; 31. Kranzle Profi-Jet B 10/200; 32. Kranzle Profi-Jet B 16/220; 33. Kranzle Profi-Jet B 20/220; 34. Kranzle Profi-Jet B 16/250; 35. Kranzle B 170 T; 36. Kranzle B 200 T; 37. Kranzle B 230 T; 38. Kranzle B 240 T; 39. Kranzle B 270 T; 40. Kranzle therm CA 11/130; 41. Kranzle therm CA 12/150; 42. Kranzle therm CA 15/120; 43. Kranzle therm C 11/130; 44. Kranzle therm C 13/180; 45. Kranzle therm C 15/150; 46. Kranzle therm 635-1; 47. Kranzle therm 875-1; 48. Kranzle therm 895-1; 49. Kranzle therm 1165-1; 50. Kranzle therm 1525-1; 51. Kranzle therm 602 E-M 18; 52. Kranzle therm 602 E-M 24; 53. Kranzle therm 602 E-M 36; 54. Kranzle therm 872 E-M 48; 55. Kranzle W 11/135; 56. Kranzle W 13/250; 57. Kranzle W 15/220; 58. Kranzle W 19/180; 59. Kranzle therm 895 ST; 60. Kranzle therm 1165 ST; 61. Kranzle therm 601 E-ST 18; 62. Kranzle therm 601 E-ST 24; 63. Kranzle therm 601 E-ST 36; 64. Kranzle therm 871 E-ST 48; 65. Kranzle therm 891 E-ST 48 Всього: 65 моделей.\\"]
[52,"UA 1.177.0021550-17","ВГ583866",1,"ГЄ092322","1000х2 БКНЛ-65 96м  |1400х3 БКНЛ-65 96м 1000х3 БКНЛ-65 2/0 100м |1400х3 ЛТК-200 3/1  РБ 100м 1000х3 БКНЛ-65 3/1 НБ 100м  |1400х3 ТК-200 3/1  РБ 100м 1000х3 БКНЛ-65 3/1 РБ 100м  |1400х4 БКНЛ-65 3/1 НБ 100м 1000х3 БКНЛ-65 96м  |1400х4 БКНЛ-65 96м 1000х3 ЛТК-200 3/1 РБ 100м  |1400х4 ЛТК-200 4/2 100м 1000х3 ЛТК-200 5/2 РБ 100м  |1400х4 ТК-200 4/2 100м 1000х3 ТК-200 3/1 РБ 100м |1400х5 БКНЛ-65 96м 1000х3 ТК-200 5/2 РБ 100м |1400х5 ТК-200 5/2  РБ 100м 1000х4 БКНЛ-65 2/0 100м |1400х6 БКНЛ-65 96м 1000х4 БКНЛ-65 96м  |150х2 БКНЛ-65 96м 1000х4 ЛТК-200 4/2 РБ 100м  |150х3 БКНЛ-65 96м 1000х4 ЛТК-200 5/2 РБ М |150х4 БКНЛ-65 96м 1000х4 ТК-200 4/2 РБ 100м |150х5 БКНЛ-65 96м 1000х5 БКНЛ-65 96м  |150х6 БКНЛ-65 96м 1000х5 ЛТК-200 5/2 РБ 100м  |150х8 БКНЛ-65 96м 1000х5 ТК-200 5/2 РБ 100м |175х2 БКНЛ-65 96м 100х2 БКНЛ-65 96м |175х3 БКНЛ-65 96м 100х3 БКНЛ-65 96м |175х4 БКНЛ-65 96м 100х4 БКНЛ-65 96м |175х5 БКНЛ-65 96м 100х5 БКНЛ-65 96м |175х6 БКНЛ-65 96м 1200х3 БКНЛ-65 2/0 100м |175х8 БКНЛ-65 96м 1200х3 ЛТК-200 3/1 РБ 100м  |200х2 БКНЛ-65 96м 1200х3 ТК-200 3/1 РБ 100м |200х3 БКНЛ-65 96м 1200х3 ТК-200 5/2 РБ 100м |200х4 БКНЛ-65 96м 1200х4 ЛТК-200 5/2 РБ 100м  |200х5 БКНЛ-65 96м 1200х4 ТК-200 4/2  РБ 100м  |200х6 БКНЛ-65 96м 1200х4 ТК-200 5/2  РБ 100м  |200х8 БКНЛ-65 96м 1200х5 БКНЛ-65 96м  |250х4 БКНЛ-65 96м 1200х5 ЛТК-200 5/2  РБ 100м |250х5 БКНЛ-65 96м 1200х5 ТК-200 5/2  РБ 100м  |250х6 БКНЛ-65 96м 1200х6 БКНЛ-65 96м  |250х8 БКНЛ-65 96м 1200х8 БКНЛ-65 96м  |300х2 БКНЛ-65 96м 125х2 БКНЛ-65 96м |300х3 БКНЛ-65 2/1 160м 125х3 БКНЛ-65 96м |300х3 БКНЛ-65 3/1 100м 125х4 БКНЛ-65 96м |300х3 БКНЛ-65 96м 125х5 БКНЛ-65 96м |300х4 БКНЛ-65 96м 1400х3 БКНЛ-65 2/0 100м |300х5 БКНЛ-65 96м 1400х3 БКНЛ-65 3/1 НБ 100м  |300х6 БКНЛ-65 96м 1400х3 БКНЛ-65 3/1 РБ 100м  |300х8 БКНЛ-65 96м\\"]
[53,"UA 1.177.0021550-17","ВГ583866",2,"ГЄ092323","400х3 БКНЛ-65 2/0 100м  |121.650х3 БКНЛ-65 2/0 100м 400х3 БКНЛ-65 3/1 100м  |650х3 БКНЛ-65 3/1 РБ 100м 400х3 БКНЛ-65 96м |650х3 ЛТК-200 3/1 РБ 100м 400х3 ЛТК-200 3/1  РБ 100м  |650х3 ТК-200 3/1 РБ 100м 400х3 ТК-200 3/1  РБ 100м |650х4 БКНЛ-65 2/0 100м 400х4 БКНЛ-65 3/1  РБ 100м  |650х4 БКНЛ-65 96м 400х4 ЛТК-200 4/2  РБ 100м  |650х4 ЛТК-200 4/2 РБ 100м 400х4 ТК-200 4/2  РБ 100м |650х4 ТК-200 4/2 РБ 100м 400х6 БКНЛ-65 96м |650х5 ЛТК-200 5/2 РБ 100м 400х8 БКНЛ-65 96м |650х5 ТК-200 5/2 РБ 100м 450х3 БКНЛ-65 96м |650х6 БКНЛ-65 96м 450х6 БКНЛ-65 96м |800х3 БКНЛ-65 2/0 100м 450х8 БКНЛ-65 96м |800х3 ЛТК-200 3/1 РБ 100м 500х2 БКНЛ-65 96м |800х3 ЛТК-200 5/2 РБ 100м 500х3 БКНЛ-65 2/0 100м  |800х3 ТК-200 3/1 РБ 100м 500х3 БКНЛ-65 3/1  РБ 100м  |800х3 ТК-200 5/2 РБ 100м 500х3 БКНЛ-65 96м |800х4 БКНЛ-65 2/0 100м 500х3 ЛТК-200 3/1  РБ 100м  |800х4 БКНЛ-65 96м 500х3 ТК-200 3/1  РБ 100м |800х4 ЛТК-200 4/2 РБ 100м 500х4 БКНЛ-65 2/0 100м  |800х4 ЛТК-200 5/2 100м 500х4 БКНЛ-65 96м |800х4 ТК-200 4/2 РБ 100м 500х4 ЛТК-200 4/2 РБ 100м |800х4 ТК-200 5/2 РБ 100м 500х4 ТК-200 4/2 РБ 100м  |800х5 ЛТК-200 5/2 РБ 100м 500х5 БКНЛ-65 96м |800х5 ТК-200 5/2 РБ 100м 500х5 ЛТК-200 5/2 РБ 100м |800х6 БКНЛ-65 96м 500х5 ТК-200 5/2 РБ 100м  |800х8 БКНЛ-65 150м 500х8 БКНЛ-65 96м |800х8 БКНЛ-65 96м 550х2 БКНЛ-65 2/0 100м  | 600х2 БКНЛ-65 2/0 100м  | 600х2 БКНЛ-65 96м | 600х3 БКНЛ-65 2/0 100м  | 600х3 БКНЛ-65 3/1 РБ 100м | 600х3 БКНЛ-65 96м | 600х3 ЛТК-200 3/1 РБ 100м | 600х3 ТК-200 3/1 РБ 100м  | 600х4 БКНЛ-65 2/0 100м  | 600х4 БКНЛ-65 96м | 600х4 ЛТК-200 4/2 РБ 100м | 600х4 ТК-200 4/2 РБ 100м  | 615х2 БКНЛ-65 3/3 220м  | Всього 147 артикулiв.\\"]
[54,"UA 1.177.0021551-17","ВГ583867",1,"ГЄ092324","А-500 Optim |А-1180 зуб Tehno |А-2500 Optim А-530 Optim |А-1200 Optim |А-2650 Optim А-560 Optim |А-1200 зуб Tehno |А-2800 Optim А-585 Optim |А-1213 Optim |А-3000 Optim А-600 Optim |А-1220 Optim |А-3150 Optim А-630 Optim |А-1220 зуб Tehno |А-3350 Optim А-670 Optim |А-1250 Optim |А-3550 Optim А-675 Optim |А-1250 зуб Tehno |А-3750 Optim А-850 зуб Tehno |А-1275 Optim |А-4000 Optim А-900 Optim |А-1280 Optim |В-630 Optim А-900 зуб Tehno |А-1280 зуб Tehno |В-670 Optim А-944 зуб Tehno (10х8)  |А-1300 Optim |В-710 Optim А-950 Optim |А-1300 зуб Tehno |В-750 Optim А-950 зуб Tehno |А-1320 Optim |В-800 Optim А-975 Optim |А-1320 зуб Tehno |В-850 Optim А-1000 Optim  |А-1350 Optim |В-900 Optim А-1000 зуб Tehno  |А-1350 зуб Tehno |В-950 Optim А-1016 Optim  |А-1400 Optim |В-1000 Optim А-1018 Optim  |А-1400 зуб Tehno |В-1000 зуб Tehno А-1018 зуб Tehno  |А-1450 Optim |В-1025 Optim А-1025 Optim  |А-1450 зуб Tehno |В-1040 Optim А-1025 зуб Tehno  |А-1500 Optim |В-1060 Optim А-1045 Optim  |А-1500 зуб Tehno |В-1060 зуб Tehno А-1045 зуб Tehno  |А-1550 Optim |В-1080 Optim А-1050 Optim  |А-1550 зуб Tehno |В-1100 Optim А-1050 зуб Tehno  |А-1600 Optim |В-1100 зуб Tehno А-1060 Optim  |А-1600 зуб Tehno |В-1120 Optim А-1060 зуб Tehno  |А-1650 Optim |В-1120 зуб Tehno А-1075 Optim  |А-1700 Optim |В-1150 Optim А-1075 зуб Tehno  |А-1700 зуб Tehno |В-1180 Optim А-1080 Optim  |А-1750 Optim |В-1180 зуб Tehno А-1090 Optim  |А-1750 зуб Tehno |В-1200 Optim А-1100 Optim  |А-1775 Optim |В-1200 зуб Tehno А-1100 зуб Tehno  |А-1775 зуб Tehno |В-1220 Optim А-1120 Optim  |А-1800 Optim |В-1220 зуб Tehno А-1120 зуб Tehno  |А-1850 Optim |В-1250 Optim А-1125 Optim  |А-1900 Optim |В-1250 зуб Tehno А-1125 зуб Tehno  |А-1950 Optim |В-1280 Optim А-1150 Optim  |А-2000 Optim |В-1280 зуб Tehno А-1150 зуб Tehno  |А-2120 Optim |В-1300 Optim А-1175 Optim  |А-2240 Optim |В-1320 Optim А-1180 Optim  |А-2360 Optim |В-1320 зуб Tehno\\"]
[55,"UA 1.177.0021551-17","ВГ583867",2,"ГЄ092325","В-1350 Optim |В-5000 Optim |Z-1060 Optim В-1400 Optim |В-5300 Optim |Z-1100 Optim В-1400 зуб Tehno |В-5600 Optim |Z-1120 Optim В-1403 зуб Tehno |С-1180 Optim |Z-1150 Optim В-1450 Optim |С-1250 Optim |Z-1180 Optim В-1450 зуб Tehno |С-1400 Optim |Z-1250 Optim В-1480 Optim |С-1450 Optim |Z-1400 Optim В-1500 Optim |С-1500 Optim |Z-1500 Optim В-1500 зуб Tehno |С-1600 Optim |Z-1600 Optim В-1550 Optim |С-1650 Optim |Z-1700 Optim В-1600 Optim |С-1700 Optim |Z-1800 Optim В-1600 зуб Tehno |С-1800 Optim |Z-1900 Optim В-1650 Optim |С-1900 Optim |Z-2000 Optim В-1700 Optim |С-2000 Optim |Z-2120 Optim В-1750 Optim |С-2120 Optim |Z-2240 Optim В-1750 зуб Tehno |С-2240 Optim |Д-11200 Optim В-1800 Optim |С-2360 Optim |Д-1900 Optim В-1800 зуб Tehno |С-2500 Optim |Д-2120 Optim В-1830 Optim |С-2650 Optim |Д-2240 Optim В-1850 Optim |С-2800 Optim |Д-2500 Optim В-1900 Optim |С-3000 Optim |Д-3000 Optim В-1950 Optim |С-3150 Optim |Д-3150 Optim В-2000 Optim |С-3325 Optim |Д-3350 Optim В-2120 Optim |С-3350 Optim |Д-3475 Optim В-2200 Optim |С-3550 Optim |Д-3550 Optim В-2240 Optim |С-3585 Optim |Д-3750 Optim В-2360 Optim |С-3750 Optim |Д-4000 Optim В-2400 Optim |С-4000 Optim |Д-4250 Optim В-2500 Optim |Z-500 Optim  |Д-4500 Optim В-2600 Optim |Z-530 Optim  |Д-4750 Optim В-2650 Optim |Z-560 Optim  |Д-5000 Optim В-2800 Optim |Z-600 Optim  |Д-5300 Optim В-3000 Optim |Z-630 Optim  |Д-5600 Optim В-3150 Optim |Z-670 Optim  |Д-6000 Optim В-3200 Optim |Z-710 Optim  |Д-6300 Optim В-3250 Optim |Z-750 Optim  |Д-7100 Optim В-3350 Optim |Z-800 Optim  |Д-9000 Optim В-3550 Optim |Z-850 Optim  | В-3750 Optim |Z-900 Optim  | В-4000 Optim |Z-914 Optim  | В-4250 Optim |Z-950 Optim  | В-4500 Optim |Z-1000 Optim | Всього 247 артикулiв.\\"]
[56,"UA 1.177.0021553-17","ВГ583868",1,"ГЄ092326","8.5х8-1018 зуб Tehno |11х10-1220 Optim 8.5х8-1018 Optim |11х10-1220 зуб Tehno 8.5х8-1030 зуб Tehno |11х10-1250 Optim 8.5х8-1030 Optim |11х10-1250 зуб Tehno 8.5х8-1050 зуб Tehno |11х10-1275 Optim 8.5х8-1050 Optim |11х10-1275 зуб Tehno 8.5х8-1150 Optim |11х10-1280 Optim 8.5х8-1200 Optim |11х10-1280 зуб Tehno 8.5х8-1250 Optim |11х10-1400 Optim 8.5х8-1250 зуб Tehno |11х10-1400 зуб Tehno 8.5х8-1280 Optim |11х10-1450 Optim 8.5х8-1280 зуб Tehno |11х10-1450 зуб Tehno 8.5х8-1300 Optim |11х10-1500 Optim 8.5х8-1320 Optim |11х10-1500 зуб Tehno 8.5х8-1320 зуб Tehno |11х10-1600 Optim 8.5х8-1350 Optim |11х10-1650 Optim 8.5х8-600 Optim  |11х10-1775 Optim 8.5х8-665 Optim  |11х10-1775 зуб Tehno 8.5х8-665 зуб Tehno  |11х10-2480 Optim 8.5х8-833 Optim  |11х10-2832 Optim 8.5х8-833 зуб Tehno  |11х10-2932 Optim 8.5х8-850 Optim  |11х10-3180 Optim 8.5х8-850 зуб Tehno  |11х10-835 Optim 8.5х8-875 Optim  |11х10-835 зуб Tehno 8.5х8-875 зуб Tehno  |11х10-932 Optim 8.5х8-900 Optim  |11х10-975 Optim 8.5х8-900 зуб Tehno  |11х10-975 зуб Tehno 8.5х8-925 Optim  |14х10-1037 Optim 8.5х8-933 Optim  |14х10-887 Optim 8.5х8-965 Optim  |14х10-887 зуб Tehno 8.5х8-991 Optim  |14х10-937 Optim 10х8-944 Optim |14х10-937 зуб Tehno 10х8-944 зуб Tehno 8.5х8 |14х10-987 Optim 11х10-1045 Optim |14х10-987 зуб Tehno 11х10-1045 зуб Tehno |14х13-1180 Optim 11х10-1100 Optim |14х13-1280 Optim 11х10-1100 зуб Tehno |14х13-1280 зуб Tehno 11х10-1120 Optim |14х13-1320 Optim 11х10-1120 зуб Tehno |14х13-1320 зуб Tehno 11х10-1150 Optim |14х13-1600 Optim 11х10-1180 Optim |14х13-1600 зуб Tehno 11х10-1180 зуб Tehno |21х14-1650 Optim Всього 84 артикула.\\"]
[57,"UA 1.177.0021564-17","ВГ582870",1,"ГЄ073937","1. Басейни надувнi: 57243, 91026, 96108, 56411, 51122, 51132, 52179, 52189, 52192, 52218, 52219, 57241, 53052, 53069, 53034В, 52217, 53026В, 53030В, 53067, 54153, 57273, 57294, 57321, 54005, 54006, 54009, 54120, 57100, 57127, 57212, 57241, 57242, 57265, 57266, 57270, 57109, 57289, 98006, 91052, 56413, 56222, 51110, 51121, 57241, 57263, 57268, 57274, 57309, 51061, 51033, 51112, 51116, 51115, 51134, 51128, 51104, 51103, 51124, 51024, 51025, 51026, 51027, 51008, 51009, 51012, 51004, 51005, 51080, 51117, 51041, 51042, 51043, 51045, 51048, 51028, 51029, 51121, 51122, 51132, 51110, 53048, 53066, 53026, 53041, 53058, 52211, 53065, 53052, 53069, 53060, 53061, 53067, 53068, 54005, 54006, 54009, 54117, 54066, 54118, 54120, 54121, 54177, 54122, 54125, 54170, 54158, 54153, 55029, 55022, 55001, 55028, 55030, 55031, 91018, 91007, 91015, 91018, 91007, 91074, 91015, 91008, 91028, 91075, 91060, 91066, 91069, 91046, 91047, 91056, 91209, 91207, 91201, 93205, 93403, 98018, 98006, 98016, 98011, 57241, 57326, 300007, 57252, 57265, 57268, 57266, 57270, 57273, 57274, 57321, 57289, 57294, 57313. 2. Басейни каркаснi: 56411, 56432, 13898, 14463, 14471, 15427, 15428, 56217, 56251, 56257, 56260, 56280, 56464, 56283, 56401, 56403, 56406, 56408, 56418, 56420, 56088, 56427, 56232, 56438, 56100, 56441, 56444, 56448, 56451, 56456, 56241, 56457, 56462, 56465, 56466, 56470, 56272, 56471, 56475, 56488, 56617, 56620, 56629, 56641, 56670, 56671, 56675, 56705, 56379, 56594, 56664, 56666, 56113, 56217, 56217В, 56255, 56404, 56405, 56415, 56416, 56431, 56452, 56277, 56481, 56404, 56405, 56424, 56416, 56595, 56675, 56626, 56442, 56456, 56471, 56474, 56623, 13898, 14463, 14471, 15427, 15428. 3. Басейни збiрнi: 56369, 56377, 56382, 56384, 56386, 56563, 56566, 56571, 56574, 56586, 56604, 56607, 56611, 56668, 56286. Всього 248 атрикулiв.\\"]
[58,"UA 1.177.0021615-17","ВГ583869",1,"ГЄ092327","1. VSD-CBHQ805 |28. VSD-IP805/1.3 2. VSD-UHD805/1.0 |29. VSD-IP805/2.0 3. VSD-UHD805/2.0 |30. VSD-IP805/4.0 4. VSD-CBHQ610  |31. VSD-IP610/1.3 5. VSD-UHD610/1.0 |32. VSD-IP610/2.0 6. VSD-UHD610/2.0 |33. VSD-IP610/4.0 7. VSD-CBHQ710  |34. VSD-IP710/1.3 8. VSD-UHD710/1.0 |35. VSD-IP710/2.0 9. VSD-UHD710/2.0 |36. VSD-IP710/4.0 10. VSD-CBHQ810 |37. VSD-IP810/1.3 11. VSD-UHD810/1.0  |38. VSD-IP810/2.0 12. VSD-UHD810/2.0  |39. VSD-IP810/4.0 13. VSD-CBHQ290 |40. VSD-IP290/1.3 14. VSD-UHD290/1.0  |41. VSD-IP290/2.0 15. VSD-UHD290/2.0  |42. VSD-IP290/4.0 16. VSD-CBHQ300 |43. VSD-IP300/1.3 17. VSD-UHD300/1.0  |44. VSD-IP300/2.0 18. VSD-UHD300/2.0  |45. VSD-IP300/4.0 19. VSD-CBHQ400 |46. VSD-IP400/1.3 20. VSD-UHD400/1.0  |47. VSD-IP400/2.0 21. VSD-UHD400/2.0  |48. VSD-IP400/4.0 22. VSD-CBHQ500 |49. VSD-IP500/1.3 23. VSD-UHD500/1.0  |50. VSD-IP500/2.0 24. VSD-UHD500/2.0  |51. VSD-IP500/4.0 25. VSD-CBHQ500 |52. VSD-IP510/1.3 26. VSD-UHD510/1.0  |53. VSD-IP510/2.0 27. VSD-UHD510/2.0  |54. VSD-IP510/4.0 Всього 54 моделi.\\"]
[59,"UA 1.177.0021616-17","ВГ583870",1,"ГЄ092328","1. VSD-NVR0820 2. VSD-NVR0840 Hi 3. VSD-NVR0840/2S Hi 4. VSD-NVR1620 5. VSD-NVR1620/2S 6. VSD-NVR3220 7. VSD-NVR3220/2S 8. VSD-AVR0420-1А 9. VSD-XVR0820-4А 10. VSD-XVR0820-4А/2S 11. VSD-XVR0820-4А HD 12. VSD-XVR0820-4А/2S HD 13. VSD-XVR1620-2А/2S 14. VSD-XVR1620-6А/2S 15. VSD-XVR1620- 6А/2S HD 16. VSD-XVR1640- 6А/2S HD Всього 16 моделей.\\"]
[60,"UA 1.182.0021552-17","ВГ647507",1,"ГЕ940688","1.Моделей: MaxiFit, MaxiFit Xtra, MaxiStep, MaxiDaptor, MaxiCap, MaxiThread (муфти та фланцевi адаптери, заглушки, муфти з'єднувальнi ступiнчастi, ступiнчастi муфти з розширеним перехiдним патрубком), дiаметр 50-1000мм, тиск до 64бар; 2. Моделей: MegaFit, MegaDaptor (муфти та фланцевi адаптери), дiаметр 50-600мм, тиск до 64бар; 3. Моделей: UltraGrip, UltraGrip Next, Pecat UltraGrip, Pecat UltraGrip Next ( муфти, фланцевi адаптери, муфти з'єднувальнi ступiнчастi, заглушки, прокладки) дiаметр 50-600мм, тиск до 64бар. 4. Моделi QuickFit (муфти, фланцевi адаптери), дiаметр 50-600мм, тиск до 64бар; 5. Спецiалiзованi вироби, в тому числi великого дiаметра (муфти, фланцевi адаптери, муфти з'єднувальнi ступiнчастi), дiаметр 50-5000мм, тиск до 100бар; 6. Двухфланцева арматура (демонтажнi вставки), дiаметр 50-2400мм, тиск до 64бар; 7. Моделi FlexLock (муфти, фланцевi адаптери), дiаметр 50-600мм, тиск до 64бар; 8. Моделi EasiRange, EasiClamp, EasiTap, EasiTee, EasiCollar, Universal EasiTee, RingSealsEasiTee, MattSealsEasiTee (хомути, трiйники), дiаметр 50-1200мм, тиск до 64бар. 9. Моделi AquaFast (муфти, фланцевi адаптери), дiаметр 50-600мм, тиск до 64бар; 10. Моделi AquaGrip (муфти, фланцевi адаптери), дiаметр 50-1600мм, тиск до 64бар; 11. Моделi Liner Grip (фiтинги), дiаметр 50-2400мм, тиск до 64бар; 12. Моделi HandiRange, HandiClamp, HandiTap, HandiTee, Моделi HandiBand (хомути, шини та трiйники), дiаметр 50-1200мм, тиск до 64бар; 13. Муфти та фланцевi адаптери  моделi Marine, дiаметр 50-800мм, тиск до 64бар; 14. Стiновi проходи, дiаметр 50-1800мм, тиск до 64бар. Всього: 14 позицiй.\\"]
[61,"UA 1.184.0021460-17","ВГ673446",1,"ГЄ169586","Будинок каркасний \"Домокомплект\" Будинок каркасний \"Стандарт\" Будинок \"Комфорт\" Всього: 3 найменування.\\"]
[62,"UA 1.187.0021386-17","ВГ671795",1,"ГЄ172799","Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): FOTON Модифiкацiя: BJ1251  (1252, 1253, 1257, 1258, 1259)  BJ3251 (3252, 3253, 3257, 3258, 3259) BJ4251 (4252, 4253, 4257, 4258, 4259) BJ5251 (5252, 5253, 5257, 5258, 5259) Кaтегоpiя ДТЗ: N3 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 6 x 4 / середня i задня Схема компонування ДТЗ: кабiна над двигуном; розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова (виконання завантажувального простору): Призначення: - шасi для самоскида - сiдловi тягачi - шасi спецiального призначення Кабiна, марка, тип: cуцiльнометалева, дводверна, трьохмiсна з одним або двома спальним мiсцем Габаpитнi pозмipи, мм: - довжина: 6500...11200 - ширина, не бiльше: 2420...2495 - висота: 2760...3800 Колiсна база, мм: 2950...5300+1350 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: 1900...2005 /  1800...1850 Маса спорядженого ДТЗ, кг:  7100...10500 Повна технiчно допустима маса ДТЗ, не бiльше кг: 38000 Повна технiчно допустима маса ДТЗ, кг: - на пеpедню вiсь: 10000 - на задню вiсь: 28000\\"]
[63,"UA 1.187.0021386-17","ВГ671795",2,"ГЄ172800","Двигун: 1) маpка, модель, тип: WP10.310 WP10.336 WP10.375 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 6, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 9726 4) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: 227/2200 247/2200 276/2200 5) паливо: дизельне 6) система живлення: безпосереднє роздiлене впорскування палива 7) система випуску: складається з одного глушника Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, постiйно замкнуте, однодискове, з дiафрагмовою пружиною 2) коpобка пеpедач, маpка, тип: механiчна з ручним керуванням синхронiзована, 9 або 12 ступенева 3) головна пеpедача, маpка, тип, передаточне число: гiпоїдна Пiдвiска колiс: залежна, ресорна, середня i задня об'єднанi в возик, з балансирною ресорною пiдвiскою та реактивними тягами та гiдравлiчними амортизаторами на всiх осях Рульовий механiзм, маpка, тип: типу \"гвинт-гайка на циркулюючих кульках\", рульовий механiзм з гiдро-пiдсилювачем Гальмовi системи: - pобоча: пневматична, двоконтурна, з розподiленням на контури по осям, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС (WABCO, 4S/4M) - запасна: непошкоджений контур робочої гальмiвної системи або стоянкова тормозна система - стоянкова: робочi гальмiвнi механiзми задньої осi, що приводяться у дiю пружинними енергоакумуляторами - допомiжна: моторне гальмо-уповiльнювач Шини: пневматичнi радiальнi 12R20, 12R22,5 (12-20), 11R20 Iндекс навантаження 154/151 Швидкiсна категорiя G\\"]
[64,"UA 1.187.0021386-17","ВГ671795",3,"ГЄ172801","Схематичне зображення транспортного засобу\\"]
[65,"UA 1.187.0021386-17","ВГ671795",4,"ГЄ140899","Вимоги до ДТЗ та нормативнi документи Найменування Органу або випробувальної лабораторiї, якi видали сповiщення, сертифiкат вiдповiдностi або протокол випробувань Номер документа та дата видачi 1 2 3 Правила ЄЕК ООН № 10-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 13-10  ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 14-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЄЕК ООН № 16-04 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 24-03 \"TUV Rheinland Group GmbH\", Нiмеччина Сповiщення № Е1 24R-033347 вiд 02.06.2014р. Протокол № 14-00133-CP-GBM-00 вiд 31.03.2014р. Правила ЄЕК ООН № 48-03 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р Правила ЕЭК ООН № 49-05 В2 (Євро-5) \"TUV Rheinland Group GmbH\", Нiмеччина Сповiщення 2005/55*2008/74G*0373*00 вiд 07.05.2014р. Протокол № 14-00130-CP-GBM-00 вiд 21.03.2014р. Правила ЄЕК ООН № 51-02 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р ГОСТ 27435-87 ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" Протокол випробувань № 05/17-09272-N3 вiд 05.05.2017р\\"]
[66,"UA 1.190.0021338-17","ВГ667281",1,"ГЄ168880","1.Генератори з двигунами  Volvo: GE.VO.094\\085.***, GE.VO3A.094\\085.***, GE.VO.115\\105.***, GE.VO3A.115\\105.***, GE.VO.150\\135.***, GE.VO3A.150\\135.***, GE.VO.165\\150.***, GE.VO3A.165\\150.***, GE.VO.205\\185.***, GE.VO3A.205\\185.***, GE.VO.225\\205.***, GE.VO3A.225\\205.***, GE.VO.275\\250. ***, GE.VO3A.275\\250.***, GE.VO.305\\275.***, GE.VO.360\\325.***,  GE.VO3A.360\\325.***, GE.VO.375\\350.***, GE.VO3A.375\\350.***, GE.VO.410\\375.***, GE.VO3A.410\\375.***, GE.VO.450\\410.***, GE.VO3A.450\\410.***, GE.VO.500\\450.***, GE.VO3A.510\\460.***, GE.VO.550\\500.***, GE.VO3A.550\\500.***, GE.VO.630\\570.***, GE.VO.700\\630.***, моделей: 29; 2.Генератори з двигунами  Yanmar: GE.YA.011\\010.***, GE.YA.017\\015.***, GE.YA.022\\020.***, GE.YA.037\\033.***, GE.YA.047\\044.***, GE.YA3A.048\\045.***, моделей: 6; 3.Генератори з двигунами Doosan: GE.DW.220\\200***, GE.DW.250\\228***, GE.DW.300\\275***, GE.DW.340\\310***, GE.DW.375\\350***, GE.DW.460\\420.***, GE.DW.500\\460***, GE.DW.580\\520***, GE.DW.625\\560***, GE.DW.680\\620***, GE.DW.705\\633***, GE.DW.760\\680***, GE.DW.830\\740***, моделей: 13; 4. Генератори з двигунами Mitsubishi: GE.MH.740\\680.***, GE.MH.850\\770.***, GE.MH.1130\\1030.***, GE.MH.1390\\1260.***, GE.MH.1540\\1400.***, GE.MH.1690\\1540.***, GE.MH.1900\\1730.***, GE.MH.2090\\1900.***, GE.MH.2200\\2000.***, GE.MH.2500\\2280.***, моделей: 10; 5. Генератори з двигунами MTU: GE.MT3A.305\\275***, GE.MT.335\\305.***, GE.MT.398\\360.***, GE.MT.440\\400.***, GE.MT.500\\450.***, GE.MT.550\\500.***, GE.MT.640\\580.***,"]
[67,"UA 1.190.0021338-17","ВГ667281",1,"ГЄ168880"," GE.MT.700\\650.***, GE.MT.870\\780.***, GE.MT.1000\\910.***, GE.MT.1100\\1000.***, GE.MT.1260\\1140.***, GE.MT.1370\\1250.***, GE.MT.1520\\1400.***, GE.MT.1820\\1650.***, GE.MT.2040\\1850.***, GE.MT.2300\\2100.***, GE.MT.2530\\2300.***, GE.MT.2800\\2550.***, GE.MT.3000\\2800.***, GE.MT.3360\\3000.***, моделей: 21; 6.Генератори з двигунами Cummins: GE.CU.011\\010.***, GE.CU.030\\027.***, GE.CU.040\\035.***, GE.CU.044\\040.***, GE.CU.055\\050.***, GE.CU.066\\060.***, GE.CU.110\\105.***, GE.CU.1100\\1000.***, GE.CU.150\\135.***, GE.CU.1100\\1000.***, GE.CU.176\\160.***, GE.CU.205\\185.***, GE.CU.225\\205.***, GE.CU3A.275\\250.***, GE.CU3A.300\\275.***, GE.CU.346\\301.***, GE.CU.400\\360.***, GE.CU.550\\500.***, GE.CU.700\\640.***, GE.CU.890\\800.***, GE.CU.1030\\940.***, GE.CU.1100\\1000.***, GE.CU.1101\\1001.***, GE.CU.1390\\1260.***, GE.CU.1540\\1400.***, GE.CU.2080\\1890.***, GE.CU.2240\\2040.***, GE.CU.3000\\2750.***, моделей: 28; 7.Генератори з двигунами Deutz: GE.DZ.014\\013.***, GE.DZ.021\\020.***, GE.DZ.035\\030.***, GE.DZ.044\\040.***, GE.DZ.066\\060.***, GE.DZ.080\\075.***, GE.DZ.110\\105.***, GE.DZ.225\\205.***, GE.DZ.275\\250.***, GE.DZ.350\\315.***, GE.DZ.390\\350.***, GE.DZ.410\\380.***, GE.DZ.480\\450.***, GE.DZ.560\\510.***, моделей: 14; 8.Генератори з двигунами John Deere: GE.JD3A.033\\030.***, GE.JD3A.066\\060.***, GE.JD3A.087\\080.***, GE.JD3A.110\\100.***, GE.JD3A.130\\120.***, GE.JD3A.160\\150.***, GE.JD3A.220\\200.***, GE.JD3A.260\\250.***, GE.JD3A.330\\300.***, моделей: 9; 9.Генератори з двигунами  Iveco :  GE.AI.055\\050.***, GE.AI.066\\060.***, GE.AI3A.066\\060.***, GE.AI.080\\075.***, GE.AI3A.088\\080.***, GE.AI.090\\080.***, GE.AI.110\\100.***, GE.AI3A.110\\100.***, GE.AI.131\\120.***, GE.AI.140\\130.***, GE.AI3A.140\\130.***, GE.AI.176\\160.***, GE.AI3A.165\\150.***, GE.AI.187\\170.***, GE.AI.220\\200.***, GE.AI3A.220\\200.***, GE.AI.221\\201.***, GE.AI3A.275\\250***, GE.AI.300\\275.***, GE.AI.332\\305.***, GE.AI.335\\300.***, GE.AI3A.335\\300.***, GE.AI.385\\350.***, GE.AI3A.385\\350.***, GE.AI.440\\400.***, GE.AI3A.440\\400.***, GE.AI.550\\500.***, моделей: 27; 10.Генератори з двигунами  Perkins:  GE.PK.007\\006.***, GE.PK.010\\009.***, GE.PK.011\\010.***, GE.PK.015\\013.***, GE.PK.016\\013.***, GE.PK.017\\015.***, GE.PK.021\\020.***, GE.PK.022\\020.***,\\"]
[68,"UA 1.190.0021338-17","ВГ667281",2,"ГЄ168881","GE.PK.034\\031.***, GE.PK.050\\045.***, GE.PK.051\\046.***, GE.PK.066\\060.***, GE.PK.067\\061.***, GE.PK3A.066\\060.***, GE.PK.088\\080.***, GE.PK.090\\080.***, GE.PK3A.088\\080.***, GE.PK.110\\100.***, GE.PK3A.110\\100.***, GE.PK.151\\137.***, GE.PK.165\\150.***, GE.PK.166\\150.***, GE.PK.205\\185.***, GE.PK.206\\186.***, GE.PK.220\\200.***, GE.PK.230\\208.***, GE.PK.275\\250.***, GE.PK3A.300\\275.***, GE.PK.400\\350.***, GE.PK.450\\400.***, GE.PK.500\\450.***, GE.PK.550\\500.***, GE.PK.660\\600.***, GE.PK 715/650***, GE.PK 803/730***, GE.PK 880/800***, GE.PK 996/905***, GE.PK 1130/1000***, GE.PK 1250/1125***, GE.PK 1380/1250***, GE.PK 1500/1370***, GE.PK 1660/1500***, GE.PK 1880/1700***, GE.PK.2030/1850***, GE.PK 2265/2060***, GE.PK.2500\\2250.***, моделей: 46; 11.Генератори з двигунами  LOMBARDINI: GE.ZIP 60 ***, GE.ZIP 70 ***, GE.ZIP 100 ***,GE.ZIP 120 ***, GE.ECHO 110 ***,GE.ECHO 150 ***, GE.L3W.10***, GE.L3W.15***, GE.L3W.20***, GE.L3W.25***, GE.L3W.35***, моделей: 11; 12.Генератори з двигунами YUCHAI: GE.YU.050/045.***, GE.YU.063/056.***, GE.YU.072/065.***, GE.YU.088/080.***, GE.YU.110/100.***, GE.YU.150/135.***, GE.YU.160/150.***, GE.YU.220/200.***, GE.YU.275/250.***, GE.YU.330/300.***, моделей: 10; 13.Генератори з двигунами Greaves: GE.FA.066/060.***, GE.FA.110/100.***, GE.FA.150/130.***, GE.FA.175/160.***, моделей: 4; 14.Генератори з двигунами HONDA: GE.ECHO 035***,GE.ECHO 048***,GE.ECHO 065***,GE.ECHO 070***, GE.iECHO 048***,GE.iECHO 065***,GE.iECHO 070 ***,GE.ECHO 110 ***, INV 10 ***, INV 20 ***, INV 30 ***, моделей: 11; 15.Генератори з двигунами SUBARU: GE.ZIP 60 ***, GE.ZIP 70 ***, моделей: 2; 16.Генератори з двигунами KOHLER: GE.ZIP 100 ***,GE.ZIP 120 ***, моделей: 2; 17.Генератори з двигунами YANMAR: GE.ECHO 045 ***, GE.ECHO 065 ***, GE.ECHO 070 ***, моделей: 3; Всього: 17 видiв двигунiв, 246 моделей  генераторiв. *** - iнформацiя про цiльове застосування (основне джерело харчування або резервний) i про внесення модифiкацiй, що не впливають на  основнi параметри.\\"]
[69,"UA 1.190.0021339-17","ВГ671642",1,"ГЄ172569","1. 'BREMBO S.p.A.' Viale Europa, 2-24040 STEZZANO (BG) (Iталiя) 2. 'BREMBO S.p.A.' Dischi- Via G. Marina Scotti, 66-24030 MAPELLO (BG) (Iталiя) 3. 'BREMBO S.p.A.' Divizione Fonderia Alluminio - Via G.Marina Scotti, 66-24030 MAPELLO (BG) (Iталiя) 4. 'BREMBO S.p.A.' Applicazioni Moto- Via Brembo 25-24035 Curno (BG) (Iталiя) 5. 'BREMBO S.p.Z O.O'  UL. Dekabrystow 67-42200 Czestochowa - Poland (Польща) 6. 'BREMBO POLAND SP.Z O.O' UL. Rozdzienskiego, 13-41308 Dabrowa Gomicza - Poland (Польща) 7. 'BREMBO RASSINI S.A de C.V. LTDA'K m 2,5 Carretera a Moyotzingo San Martin Texmelucan - 74179 Puebla - Mexico (Мексика) 8. 'BREMBO DO BRASIL Ltda' Av. Fausto Rebeiro Da Silva, 1265-Distrito Industrial De Bandeirinhas, 5-32-54 0-990 BETIM-MG-BRASILE (Бразилiя) 9. 'BREMBO (Nanjing) Brake System Co., Ltd' No.28 Xijing Road, Jiangning Economic & Technology Zone, Nanjing, P.R. China (Китай) 10. 'BREMBO North America Inc' 29991 EM60, Homer. MI49245 (США) 11. 'TMD Friction Services GmbH' Schlebuscher Strasse 99 51381 Leverkusen Germany (Нiмеччина) 12. 'TMD Friction EsCo GmbH' Luschershofstrasse 80 45356 Essen Germany (Нiмеччина) 13. 'TMD Friction  GmbH' Industriestrasse 3 57577 Hamm Germany  (Нiмеччина) 14. 'TMD Friction  GmbH' Industriestrasse 9 01640 Coswig Germany  (Нiмеччина) 15. 'TMD Friction UK Ltd.' Oakesway Traiding Estate Hartepool TS24 ORE United Kingdom (Велика Бретанiя) 16. 'TMD Friction France S.A.S.' Zone Industriale Fatima 10 Rue Denis Paplin 57150 Creutzwald France (Францiя) 17. 'TMD Friction Romania SRL' Str. Varful Gugu Nr. 1 Caransebes Romania (Румунiя) 18. 'TMD Friction do Brazil S.A.' Rua Tupi, 239 Vila Maria Indaiatuba - SP - Brazil 13330-000 Brazil (Бразилiя) 19. 'TMD Friction  Mexico, S.A. de C.V.' Acceso II No. 50 Fracc. Industrial Benito Juarez 76120 Queretaro, Qro., Mexico (Мексика) 20. 'TMD Friction Espana, S.L.' C/Ciudad de Barselona 44 Pol. Ind. Fuente Del Jarro 46988 Patenta (Valencia) Spain (Iспанiя) 21. 'Hangzhou TMD Friction Ltd. Co'  M16-1-13 Hangzhou Economic and Technological Development Zone 310018 Zhejiang China (Китай) 22. 'TMD Friction, Inc.' 3994 Pepperell Way Dubin VA 24084 USA (США) 23. 'TMD Friction EsCo GmbH' Schlebuscher Strasse 99 51381 Leverkusen Germany (Нiмеччина) 24. 'TMD Friction GmbH' Schlebuscher Strasse 99 51381 Leverkusen Germany (Нiмеччина) 25. 'Kale Balata Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S' Istambul Cad. NO 144 41410 Cayirova Gebze/Kocaeli Turkei (Туреччина) 26. 'Raicam Industrie SRL' Via Teramo 5 65025 Manoppello Scalo (PE) Italy (Iталiя) 27. 'Sundaram Brake Lining Ltd' Padi 600050 Chennai Indien (Iндiя) 28. 'PEX Hungaria KFT' 2310 Szigetszentmikios Gyartelen 1893 Ungam (Угорщина) 29. 'SBS Scandinavian Brake Systems A/S' Kuopiovej 11 5700 Svendborg Danemark (Данiя) 30. 'L.P.R. S.r.l' Strada Statale 10 Padana Inferiore, 114-29010 S. Nicolo (PC) - Italy (Iталiя) Всього: 30 заводiв-виробникiв.\\"]
[70,"UA 1.190.0021339-17","ВГ671642",2,"ГЄ172570","1.Правила ЕЭК ООН №90-01: 1.1. Сповiщення про офiцiйне затвердження типу: Е1-90R-01211/047 вiд 16.01.2001, Е1-90R-01213/022 вiд 29.09.2000, Е1-90R-01283/149 вiд 16.01.2001, Е1-90R-01328/042 вiд 12.01.2001, Е1-90R-01987/527 вiд 08.11.2005, Е1-90R-01684/232 вiд 13.03.2007, Е1-90R-01740/279 вiд 22.11.2005, Е1-90R-01699/425 вiд 05.09.2005, Е1-90R-01910/274 вiд 20.12.2004, Е1-90R-01442/024 вiд 27.02.2003, Е1-90R-01442/020 вiд 01.06.2004, Е1-90R-01442/010 вiд 25.04.2003, Е1-90R-01442/003 вiд 22.07.2003, Е1-90R-01582/049 вiд 21.02.2002 Виданi 'Kraftfahrt-Bundesampt' D-24932 Fiensburg (Нiмеччина) 1.2. Протоколи випробувань №181-01-ТА-DS/GAR вiд 29.03.2001р., №ВВ630/0 вiд 07/09/2006 виданi 'TUV AUTOMOTIVE GMBH', Daimlerstrasse 11. D-85748 Garching (Нiмеччина) 1.3. Протокол сертифiкацiйних випробувань сертифiкацiйнихвипробувань №370-0041-03-FBK/D вiд 12.03.2003 (дисковi гальма), №370-0040-03-FBK/B вiд 12.03.2003  (Барабаннi гальма), №370-0417-01-FBK/B вiд 04.02.2002 Виданi 'TUV Automotive GmbH' Unternehmensgruppe TUV Suddeufsschland D-85748 Garching (Нiмеччина) 2. ТУ У 34.3-01527695-027:2010 \"Диски та барабани гальмiвнi колiсних транспортних зособiв. Технiчнi умови.\" Диски: пп..1.2.1(табл. 1, рис.Б1), 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.11 Барабани: пп. 1.2.1(табл.1, рис. Б2), 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12: Протоколу сертифiкацiйних випробувань № Т193/12-17  вiд  27.12.2017 р., виданого ВЛ 'ВСЦ 'Пiвдентест', 49054, м. Днiпропетровськ, пр. Калiнiна 50,  атестат акредитацiї № 2Н485 вiд 25.10.2013 р. до 24.10.2018 р.\\"]
[71,"UA 1.190.0021342-17","ВГ673703",1,"ГЄ172574","1. З полiетилену  високої щiльностi:  Lpeter P, Lpass P, Lmaxx P, NanoBox, Lzara P, BoxPro, Lrain P, BlueBox, Aquaway, типiв: 9; 2. З залiзобетону: Lpeter C,  Lpass C, Lmaxx C, Lpower C, Lzara C, Lpress C, Lrain C, BioCleanAir, AQUA-CLEAN ACSI, типiв: 9. Всього: 2 види,18 типiв.\\"]
[72,"UA 1.190.0021344-17","ВГ673702",1,"ГЄ172571","Генераторнi  установки ДГУ з двигуном BAUDOUIN E BD ST 0017, E BD EG 0017, E BD ST 0022, E BD EG 0022, E BD ST 0030, E BD EG 0030, E BD ST 0033, E BD EG 0033, E BD ST 0035, E BD EG 0035, E BD ST 0055, E BD EG 0055, E BD ST 0072, E BD EG 0072, E BD ST 0088, E BD EG 0088, E BD ST 0110, E BD EG 0110, E BD ST 0150, E BD EG 0150, E BD ST 0165, E BD EG 0165, E BD ST 0220, E BD EG 0220, E BD ST 0250, E BD EG 0250, E BD ST 0275, E BD EG 0275, E BD ST 0330, E BD EG 0330, E BD ST 0360, E BD EG 0360, E BD ST 0385, E BD EG 0385, E BD ST 0425, E BD EG 0425, E BD ST 0440, E BD EG 0440, E BD ST 0485, E BD EG 0485, E BD ST 0500, E BD EG 0500, E BD ST 0550, E BD EG 0550, E BD ST 0605, E BD EG 0605, E BD ST 0660, E BD EG 0660, E BD ST 0715, E BD EG 0715, BD LS 0715, E BD ST 0720, E BD EG 0720, E BD ST 0760, E BD EG 0760, E BD ST 0770, E BD EG 0760,E BD LS 0770, E BD ST 0825, E BD EG 0825, E BD ST 0900, E BD EG 0900, E BD ST 0950, E BD EG 0950, E BD LS 0950, E BD ST 1000, E BD EG 1000, E BD LS 1000, E BD ST 1100, E BD EG 1100, E BD LS 1100, E BD ST 1125, E BD EG 1125, E BD LS 1125, E BD ST 1250, E BD EG 1250, E BD ST 1385, E BD EG 1385, E BD LS 1385, E BD ST 1400, E BD EG 1400, E BD ST 1500, E BD EG 1500, E BD ST 1550, E BD EG 1550, E BD LS 1550 86 моделей Генераторнi  установки ДГУ з двигуном  DEUTZ AG E DZ EG 0040, E DZ SC 0040, E DZ ST 0040, E DZ LS 0040, E DZ EG 0052, E DZ SC 0052, E DZ ST 0052, E DZ LS 0052, E DZ EG 0055, E DZ SC 0055, E DZ ST 0055, E DZ LS 0055, E DZ EG 0060, E DZ SC 0060, E DZ ST 0060, E DZ LS 0060, E DZ EG 0070, E DZ SC 0070, E DZ ST 0070, E DZ LS 0070, E DZ EG 0072, E DZ ST 0072, E DZ LS 0072, E DZ SC 0072, E DZ EG 0082, E DZ ST 0082, E DZ SC 0082, E DZ LS 0082, E DZ EG 0110, E DZ SC 0110, E DZ ST 0110, E DZ LS 0110, E DZ EG 0130, E DZ SC 0130, E DZ ST 0130, E DZ LS 0130, E DZ EG 0150, E DZ SC 0150, E DZ ST 0150, E DZ LS 0150, E DZ EG 0165, E DZ SC 0165, E DZ ST 0165, E DZ LS 0165, E DZ EG 0167, E DZ SC 0167, E DZ ST 0167, E DZ LS 0167, E DZ EG 0175, E DZ EG 0175, E DZ EG 0180, E DZ SC 0180, E DZ ST 0180, E DZ LS 0180, E DZ EG 0200, E DZ SC 0200, E DZ ST 0200, E DZ LS 0200, E DZ EG 0220, E DZ SC 0220, E DZ ST 0220, E DZ LS 0220, E DZ EG 0235, E DZ SC 0235, E DZ ST 0235, E DZ LS 0235, E DZ EG 0275, E DZ SC 0275, E DZ ST 0275, E DZ LS 0275, E DT EG 0290, E DT SC 0290, E DT ST 0290, E DT LS 0290, E DT EG 0315, E DT SC 0315, E DT ST 0315, E DT LS 0315, E DT EG 0360, E DT SC 0360, E DT ST 0360, E DT LS 0360, E DT EG 0400, E DT SC 0400, E DT ST 0400, E DT LS 0400, E DT EG 0430, E DT SC 0430, E DT ST 0430, E DT LS 0430, E DT EG 0440, E DT SC 0440, E DT ST 0440, E DT LS 0440, E DT EG 0460, E DT SC 0460, E DT ST 0460, E DT LS 0460, E DT EG 0520, E DT SC 0520, E DT ST 0520, E DT LS 0520, E DT EG 0525, E DT SC 0525, E DT ST 0525, E DT LS 0525, E DT EG 0550, E DT SC 0550, E DT ST 0550, E DT LS 0550, E DT EG 0575, E DT SC 0575, E DT ST 0575, E DT LS 0575, E DT EG 0615, E DT SC 0615, E DT ST 0615, E DT LS 0615, E DT EG 0630, E DT SC 0630, E DT ST 0630, E DT LS 0630, E DT EG 0640, E DT SC 0640, E DT ST 0640, E DT LS 0640, E DT EG 0675, E DT SC 0675, E DT ST 0675, E DT LS 0675, E DT EG 0700, E DT SC 0700, E DT ST 0700, E DT LS 0700, E DT EG 0825, E DT ST 0825, E DT DC 0825, E DT LS 0825, E DT EG 0850, E DT ST 0850, E DT DC 0850, E DT LS 0850, E DT EG 0900, E DT ST 0900, E DT DC 0900, E DT LS 0900 146 моделей\\"]
[73,"UA 1.190.0021344-17","ВГ673702",2,"ГЄ172572","Генераторнi  установки ДГУ з двигуном  KUBOTA E KB SC 0010, E KB ST 0010, E KB EG 0010,  E KB LS 0010, E KB MA 0010, E KB SC 0016, E KB ST 0016, E KB EG 0016, E KB LS 0016, E KB MA 0016, E KB SC 0017, E KB ST 0017, E KB EG 0017, E KB LS 0017, E KB MA 0017,  E KB SC 0022, E KB ST 0022, E KB EG 0022, E KB LS 0022, E KB MA 0022, E KB SC 0023, E KB ST 0023, E KB EG 0023, E KB LS 0023, E KB MA 0023, E KB SC 0030, E KB ST 0030, E KB EG 0030, E KB LS 0030, E KB MA 0030 30 моделей Генераторнi  установки ДГУ з двигуном  PERKINS E PR EG 0010, E PR SC 0010, E PR ST 0010, E PR LS 0010, E PR EG 0015, E PR SC 0015, E PR ST 0015, E PR LS 0015, E PR EG 0022, E PR SC 0022, E PR ST 0022, E PR LS 0022, E PR EG 0033, E PR SC 0033, E PR ST 0033, E PR LS 0033, E PR EG 0050, E PR SC 0050, E PR ST 0050, E PR LS 0050, E PR EG 0066, E PR SC 0066, E PR ST 0066, E PR LS 0066, E PR EG 0072, E PR SC 0072, E PR ST 0072, E PR LS 0072, E PR EG 0088, E PR SC 0088, E PR ST 0088, E PR LS 0088, E PR EG 0112, E PR SC 0112, E PR ST 0112,E PR LS 0112, E PR EG 0150, E PR SC 0150, E PR ST 0150, E PR LS 0150, E PR EG 0151, E PR SC 0151,E PR ST 0151, E PR LS 0151, E PR EG 0165, E PR SC 0165, E PR ST 0165, E PR LS 0165, E PR EG 0166,E PR SC 0166, E PR ST 0165, E PR LS 0166, E PR EG 0200, E PR SC 0200, E PR ST 0200, E PR LS 0200, E PR EG 0201, E PR SC 0201, E PR ST 0201E PR LS 0201, E PR EG 0220, E PR SC 0220, E PR ST 0220, E PR LS 0220, E PR EG 0221, E PR SC 0221, E PR ST 0221, E PR LS 0221, E PR EG 0250, E PR SC 0250, E PR ST 0250, E PR LS 0250, E PR EG 0275, E PR SC 0275, E PR ST 0275, E PR LS 0275, E PR EG 0300, E PR SC 0300, E PR ST 0300, E PR LS 0300, E PR EG 0330, E PR SC 0330, E PR ST 0330, E PR LS 0330, E PR EG 0400, E PR SC 0400, E PR ST 0400, E PR LS 0400, E PR EG 0450, E PR SC 0450, E PR ST 0450, E PR LS 0450, E PR EG 0500, E PR SC 0500, E PR ST 0500, E PR LS 0500, E PR EG 0550, E PR SC 0550, E PR ST 0550, E PR LS 0550, E PR EG 0630, E PR SC 0630, E PR ST 0630, E PR LS 0630, E PR EG 0650, E PR SC 0650, E PR ST 0650, E PR LS 0650, E PR ST 0650,E PR EG 0700, E PR SC 0700, E PR ST 0700, E PR LS 0700, E PR EG 0825, E PR SC 0825, E PR ST 0825, E PR LS 0825, E PR EG 0900, E PR ST 0900, E PR SC 0900, E PR LS 0900, E PR EG 1002, E PR ST 1002, E PR SC 1002, E PR LS 01002, E PR EG 1125, E PR ST 1125, E PR SC 1125, E PR LS 1125, E PR EG 1250, E PR ST 1250, E PR SC 1250, E PR LS 1125, E PR EG 1375, E PR SC 1375, E PR ST 1375, E PR LS 1375, E PR EG 1385, E PR ST 1385, E PR SC 1385, E PR LS 1385, E PR EG 1500, E PR ST 1500, E PR SC1500, E PR LS 1500, E PR EG 1501, E PR ST 1501, E PR SC 1501, E PR LS 1501, E PR EG 1656, E PR ST 1656, E PR SC 1656, E PR LS 1656, E PR EG 1880, E PR ST 1880, E PR SC 1880, E PR LS 1880, E PR EG 2028, E PR ST 2028, E PR LS 2028, E PR SC 2028, E PR EG 2264, E PR ST 2264, E PR LS 2264, E PR SC 2264, E PR EG 2500, E PR ST 2500, E PR LS 2500, E PR SC 2500 170 моделей\\"]
[74,"UA 1.190.0021344-17","ВГ673702",3,"ГЄ172573","Генераторнi  установки ДГУ з двигуном RICARDO E RC EG 0035, E RC ST 0035, E RC SC 0035, E RC LS 0035, E RC EG 0050, E RC ST 0050, E RC SC 0050,E RC LS 0050, E RC EG 0070, E RC ST 0070, E RC SC 0070, E RC LS 0070, E RC EG 0082, E RC ST 0082, E RC SC 0082, E RC LS 0082, E RC EG 0094, E RC ST 0094, E RC SC 0094, E RC LS 0094, E RC EG 0110, E RC ST 0110, E RC SC 0110, E RC LS 0110, E RC EG 0125, E RC ST 0125, E RC SC 0125, E RC LS 0125, E RC EG 0150, E RC ST 0150, E RC SC 0150, E RC LS 0150, E RC EG 0165, E RC ST 0165, E RC SC 0165, E RC LS 0165, E RC EG 0175, E RC ST 0175 38 моделей Генераторнi  установки ДГУ з двигуном SHANGHAI DONGFENG E SD EG 0220, E SD SC 0220, E SD ST 0220, E SD LS 0220, E SD EG 0285, E SD SC 0285, E SD ST 0285, E SD LS 0285, E SD EG 0330, E SD SC 0330, E SD ST 0330, E SD LS 0330, E SD EG 0385, E SD SC 0385, E SD ST 0385, E SD LS 0385, E SD EG 0460, E SD SC 0460, E SD ST 0460, E SD LS 0460, E SD EG 0515,E SD SC 0515, E SD ST 0515, E SD LS 0515, E SD EG 0570, E SD SC 0570, E SD ST 0570, E SD LS 0570,E SD EG 0640, E SD SC 0640, E SD ST 0640, E SD LS 0640, E SD EG 0715, E SD SC 0715, E SD ST 0715, E SD LS 0715, E SD EG 0825, E SD SC 0825, E SD ST 0825, E SD LS 0825, E SD EG 0950, E SD SC 0950,  E SD ST 0950, E SD LS 0950, E SD EG 1050, E SD SC 1050, E SD ST 1050, E SD LS 1050 48 моделей Генераторнi  установки ДГУ з двигуном YANG DONG E YD EG 0013, E YD SC 0013, E YD ST 0013, E YD LS 0013, E YD EG 0017, E YD ST 0017, E YD SC 0017, E YD LS 0017, E YD EG 0022, E YD ST 0022, E YD SC 0022, E YD LS 0022, E YD EG 0030, E YD ST 0030, E YD SC 0030, E YD LS 0030 16 моделей Генераторнi  установки ДГУ с двигуном  VOLVO E VL EG 0094, E VL SC 0094, E VL ST 0094, E VL LS 0094, E VL MA 0094, E VL EG 0109, E VL SC 0109, E VL ST 0109, E VL LS 0109, E VL MA 0109, E VL EG 0142, E VL SC 0142, E VL ST 0142, E VL LS 0142, E VL MA 0142, E VL EG 0167, E VL SC 0167, E VL ST 0167, E VL LS 0167, E VL MA 0167, E VL EG 0205, E VL SC 0205, E VL ST 0205, E VL LS 0205, E VL EG 0206, E VL SC 0206, E VL ST 0206, E VL LS 0206, E VL MA 0206, E VL EG 0226, E VL SC 0226, E VL ST 0226, E VL LS 0226, E VL MA 0226, E VL EG 0224, E VL SC 0224, E VL ST 0224, E VL LS 0224, E VL MA 0224, E VL EG 0274, E VL SC 0274, E VL ST 0274, E VL LS 0274, E VL MA 0274, E VL EG 0278, E VL SC 0278, E VL ST 0278, E VL LS 0278, E VL MA 0278, E VL EG 0305, E VL SC 0305, E VL ST 0305, E VL LS 0305, E VL MA 0305, E VL EG 0351, E VL SC 0351, E VL ST 0351, E VL LS 0351, E VL MA 0351, E VL EG 0387, E VL SC 0387, E VL ST 0387, E VL LS 0387, E VL MA 0387, E VL EG 0414, E VL SC 0414, E VL ST 0414, E VL LS 0414, E VL MA 0414, E VL EG 0452, E VL SC 0452, E VL ST 0452, E VL LS 0452, E VL MA 0452, E VL EG 0501, E VL SC 0501, E VL ST 0501, E VL LS 0501, E VL MA 0501, E VL EG 0556, E VL SC 0556, E VL ST 0556, E VL LS 0556, E VL MA 0556, E VL EG 0651, E VL SC 0651, E VL ST 0651, E VL LS 0651, E VL MA 0651, E VL EG 0700, E VL SC 0700, E VL ST 0700, E VL LS 0700, E VL MA 0700. 94  моделi Всього  628 моделей\\"]
[75,"UA 1.190.0021382-17","ВГ673704",1,"ГЄ172575","Рукава гумовi напiрнi з текстильним каркасом: Б(I)-6,3-16-27 Б(I)-6,3-18-29 Б(I)-6,3-20-31  Б(I)-6,3-25-36  Б(I)-6,3-32-43  Б(I)-6,3-38-49 Б(I)-6,3-40-51 Б(I)-6,3-50-62  Б(I)-6,3-63-77 Б(I)-6,3-65-79  Б(I)-6,3-75-89 Б(I)-6,3-80-94  Б(I)-6,3-100-115  Б(I)-6,3-125-146  Б(I)-6,3-150-172 Б(I)-10-16-27  Б(I)-10-18-29  Б(I)-10-20-31  Б(I)-10-25-38  Б(I)-10-32-45  Б(I)-10-38-51 Б(I)-10-40-53  Б(I)-10-50-64  Б(I)-10-63-79  Б(I)-10-65-83 Б(I)-16-16-27  Б(I)-16-18-29  Б(I)-16-20-31  Б(I)-16-25-38  Б(I)-16-32-47  Б(I)-16-38-53 Б(I)-16-40-55  Б(I)-16-50-68  Б(I)-16-63-86 Б(I)-16-65-86 Б(I)16-75-100 Б(I)-20-16-29  Б(I)-20-18-31  Б(I)-20-20-33  Б(I)-20-25-40  Б(I)-20-32-49  Б(I)-20-38-55 Б(I)-20-40-57  Б(I)-20-50-73 Б(I)-20-63-89 Б(I)-20-65-90  Б(I)16-75-104 В(II)-6,3-16-27 В(II)-6,3-18-29 В(II)-6,3-20-31  В(II)-6,3-25-36  В(II)-6,3-32-43  В(II)-6, 3-38-49  В(II)-6,3-40-51 В(II)-6,3-50-62  В(II)-6,3-63-77  В(II)-6,3-65-79 В(II)-6,3-75-89  В(II)-6,3-80-94  В(II)-6,3-100-115  В(II)-6,3-125-146  В(II)-6,3-150-172 В(II)-6, 3-160-182 В(II)-10-16-27  В(II)-10-18-29  В(II)-10-20-31  В(II)-10-25-38  В(II)-10-32-45  В(II)-10-38-51 В(II)-10-40-53  В(II)-10-50-64  В(II)-10-63-79  В(II)-10-65-83 В(II)-16-16-27  В(II)-16-18-29 В(II)-16-20-31  В(II)-16-25-38  В(II)-16-32-47  В(II)-16-38-53 В(II)-16-40-55  В(II)-16-50-68  В(II)-16-63-86 В(II)-16-65-86 В(II)-16-75-100 В(II)-20-16-29  В(II)-20-18-31  В(II)-20-20-33  В(II)-20-25-40  В(II)-20-32-49 В(II)-20-38-55 В(II)-20-40-57  В(II)-20-50-73 В(II)-20-63-89 В(II)-20-65-90  В(II)16-75-104 ВГ(III)-6,3-16-27  ВГ(III)-6,3-18-29  ВГ(III)-6,3-20-31  ВГ(III)-6,3-25-36  ВГ(III)-6,3-32-43 ВГ(III)-6,3-38-51 ВГ(III)-6,3-40-53 ВГ(III)-6,3-50-64  ВГ(III)-6,3-63-79 ВГ(III)-6,3-65-83 ВГ(III)-10-16-28  ВГ(III)-10-18-31  ВГ(III)-10-20-33  ВГ(III)-10-25-40  ВГ(III)-10-32-47 ВГ(III)-10-38-53  ВГ(III)-10-40-57  ВГ(III)-10-50-69 ВГ(III)-10-63-85 ВГ(III)-10-65-86 Г(IV)-6,3-16-27 Г(IV)-6,3-18-29 Г(IV)-6,3-20-31  Г(IV)-6,3-25-36  Г(IV)-6,3-32-43  Г(IV)-6, 3-38-51  Г(IV)-6,3-40-53 Г(IV)-6,3-50-64 Г(IV)-6,3-63-79  Г(IV)-6,3-65-83 Г(IV)-10-16-28  Г(IV)-10-18-31  Г(IV)-10-20-33 Г(IV)-10-25-40  Г(IV)-10-32-47  Г(IV)-10-38-53 Г(IV)-10-40-57  Г(IV)-10-50-69  Г(IV)-10-63-85 Г(IV)-10-65-86 П(VII)-6,3-16-27  П(VII)-6,3-18-29  П(VII)-6,3-20-31  П(VII)-6,3-25-36  П(VII)-6,3-32-43  П(VII)-6, 3-38-49  П(VII)-6,3-40-51 П(VII)-6,3-50-62 П(VII)6.3-63-77 П(VII)-6,3-65-79  П(VII)-6,3-75-89 П(VII)-6,3-80-94  П(VII) -6,3-100-115  П(VII)-6,3-125-146 П(VII)-6,3-150-172 П(VII)-10-16-27  П(VII)-10-18-29  П(VII)-10-20-31  П(VII)-10-25-38  П(VII)-10-32-47 П(VIII)-10-38-51  П(VIII)-10-40-53  П(VII)-10-50-64 П(VII)-10-63-79 П(VII)-10-65-83 П(VII)-16-16-27  П(VIII)-16-18-29  П(VII)-16-20-31  П(VII)-16-25-38  П(IVII)-16-32-47 П(VII)-16-32-53 П(VII)-16-40-55  П(VII)-16-50-68  П(VII)-16-63-86 П(VII)-16-65-86  П(VII)-16-75-100 П(VII)-20-16-29  П(VII) 20-18-31  П(VII)-20-20-33  П(VII)-20-25-40  П(VII)-20-32-49 П(VII)-20-38-55 П(VII)-20-40-57  П(VII)-20-50-73 П(VII)-20-63-89 П(VII) -20-65-90  П(VII)-20-75-104\\"]
[76,"UA 1.190.0021382-17","ВГ673704",2,"ГЄ172576","Ш(VIII)-6,3-16-27  Ш(VIII)-6,3-18-29  Ш(VIII)-6,3-20-31  Ш(VIII)-6,3-25-36  Ш(VIII)-6,3-32-43 Ш(VI)II-6,3-38-49 Ш(VIII)-6,3-40-51 Ш(VIII)-6,3-50-62 Ш(VIII)-6,3-63-77  Ш(VIII)-6,3-65-79  Ш(VIII)-6,3-75-89 Ш(VIII) -6,3-100-115 Ш(VIII)-10-16-27  Ш(VIII)-10-18-29  Ш(VIII)-10-20-31  Ш(VIII)-10-25-38  Ш(VII)-10-32-43 Ш(VIII)-10-38-51  Ш(VIII)-10-40-53  Ш(VIII)-10-50-64 Ш(VIII)-10-65-83 Ш(VIII)-16-16-27  Ш(VIII)-16-18-29  Ш(VIII)-16-20-31  Ш(VIII)-16-25-38  Ш(VIII)-16-32-47 Ш(VIII)-16-32-53 Ш(VIII)-16-40-55  Ш(VIII)-16-50-68 Ш(VIII)-16-65-86  Ш(VIII)-16-75-100 Пар-1 (Х)-3-16-28  Пар-1  (Х)-3-18-30  Пар-1  (Х)-3-25-40  Пар-1  (Х)-3-32-47  Пар-1 (Х)-3-38-55 Пар-1 (Х)-3-50-70 Пар-2 (Х)-8-16-36  Пар-2  (Х)-8-18-38  Пар-2  (Х)-8-25-46  Пар-2 (Х)-8-32-56  Пар-2 (Х)-8-38-64 Пар-2 (Х)-8-50-80  , типiв: 225; Рукава гумовi напiрно-всмоктувальнi з текстильним каркасом неармованi: В-2-16-5  В-2-20-5  В-2-25-5  В-2-32-5  В-2-38-5  В-2-50-5  В-2-65-5 В-2-75-5 В-2-100-5 В-2-125-5  В-2-150-5 В-2-16-10  В-2-20-10  В-2-25-10  В-2-32-10  В-2-38-10 В-2-50-10  В-2-65-10 В-2-75-10 В2-100-10 В-2-125-10 Б-2-16-5  Б-2-20-5  Б-2-25-5  Б-2-32-5  Б-2-38-5  Б-2-50-5  Б-2-65-5 Б-2-75-5 Б-2-100-5 Б-2-125-5  Б-2-150-5 Б-2-16-10  Б-2-20-10  Б-2-25-10  Б-2-32-10  Б-2-38-10  Б-2-50-10  Б-2-65-10 Б-2-75-10 Б-2-100-10  Б-2-125-10 Г-2-16-5  Г-2-20-5  Г-2-25-5  Г-2-32-5  Г-2-38-5  Г-2-50-5  Г-2-65-5 Г-2-75-5 Г-2-100-5 Г-2-125-5  Г-2-150-5 Г-2-16-10  Б-2-20-10  Г-2-25-10  Г-2-32-10  Г-2-38-10  Г-2-50-10  Г-2-65-10 Г-2-75-10 Г-2-100-10  Г-2-125-10 КЩ-2-16-5  КЩ-2-20-5  КЩ-2-25-5  КЩ-2-32-5  КЩ-2-38-5  КЩ-2-50-5  КЩ-2-65-5  КЩ-2-75-5 КЩ-2-100-5 КЩ-2-125-5  КЩ-2-150-5 КЩ-2-16-10  КЩ-2-20-10  КЩ-2-25-10  КЩ-2-32-10  КЩ-2-38-10  КЩ-2-50-10  КЩ-2-65-10 КЩ-2-75-10 КЩ-2-100-10  КЩ-2-125-10 П-2-16-5  КЩ-2-20-5  П-2-25-5  П-2-32-5  П-2-38-5  П-2-50-5  П-2-65-5  П-2-75-5 П-2-100-5 П-2-125-5  П-2-150-5 П-2-16-10  П-2-20-10  П-2-25-10  П-2-32-10  П-2-38-10  П-2-50-10  П-2-65-10 П-2-75-10 П-2-100-10  П-2-125-10  , типiв: 105 ; Рукава гумовi всмоктувальнi з текстильним каркасом неармованi: В-1-16  В-1-20  В-1-25  В-1-32  В-1-38  В-1-50  В-1-65 В-1-75 В-1-100  В-1-125  В-1-150 В-1-160 Б-1-16  Б-1-20  Б-1-25  Б-1-32  Б-1-38  Б-1-50  Б-1-65 Б-1-75 Б-1-100  Б-1-125  Б-1-150 Б-1--160 КЩ-1-16  КЩ-1-20  КЩ-1-25  КЩ-1-32  КЩ-1-38  КЩ-1-50  КЩ-1-65 КЩ-1-75 КЩ-1-100  КЩ-1-125 КЩ-1-150 П-1-16  П-1-20  П-1-25  П-1-32  П-1-38  П-1-50  П-1-65 П-1-75 П-1-100  П-1-125  П-1-150 , типiв: 47; Всього:  377 типiв.\\"]
[77,"UA 1.190.0021513-17","ВГ673707",1,"ГЄ172577","1.IDEMITSU SN/GF-5 0W-20 F-S 1Lx24 2.IDEMITSU SN/GF-5 0W-20 F-S 4LX6 3.IDEMITSU SN/GF-5 0W-20 F-S PAIL 20L 4.IDEMITSU SN/GF-5 0W-20 F-S DRUM 200L 5.IDEMITSU SN/GF-5 5W-30 F-S 1Lx24 6.IDEMITSU SN/GF-5 5W-30 F-S 4LX6 7.IDEMITSU SN/GF-5 5W-30 F-S P20L 8.IDEMITSU SN/GF-5 5W-30 F-S DRUM 200L 9.IDEMITSU SN/CF 5W-40 F-S 1LX24 10. IDEMITSU SN/CF 5W-40 F-S. 4LX6 11. IDEMITSU SN/CF 5W-40 F-S PAIL 20L 12. IDEMITSU SN/CF 5W-40 F-S DRUM 200L 13. IDEMITSU SN/CF 10W-40 S-S 1LX24 14. IDEMITSU SN/CF 10W-40 S-S 4LX6 15. IDEMITSU SN/CF 10W-40 S-S PAIL 20L 16. IDEMITSU SN/CF 10W-40 S-S DRUM 200L Всього: 16  (шiстнадцять) найменуваннь.\\"]
[78,"UA 1.190.0021516-17","ВГ673708",1,"ГЄ172578","1. IDEMITSU ZEPRO ECOMEDALIST SN/GF-5 0W-20 2. IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO SN/GF-5 0W-30 3. IDEMITSU ZEPRO TOURING SN/GF-5 5W-30 4. IDEMITSU ZEPRO RACING SN 5W-40 5. IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC SN/CF 5W40 6. IDEMITSU ZEPRO DIESEL DL-1 5W-30 7. IDEMITSU ZEPRO FULLY SYNTHETIC CF 5W-40 Всього: 7 (сiм) найменувань.\\"]
[79,"UA 1.190.0021517-17","ВГ673709",1,"ГЄ155335","1. ARECA F7012 5W-30 2. ARECA F7007 5W-30 C3 504/507 3. ARECA F7001 5W-30 C1 4. ARECA F7002 5W-30 C2 5. ARECA F7003 5W-30 C3 6. ARECA F7004 5W-30 C4 7. ARECA F7500  5W20 ECO BOOST 8. ARECA F4500  5W-40 9. ARECA F6003 5W40 C3 10. ARECA F5000 5W-30 11. ARECA S3000 DIESEL 10W-40 12. ARECA S3000 10W-40 13. ARECA FUNARIA S9500 5W30 14. ARECA FUNARIA S7500 10W40 15. ARECA FUNARIA S7100 10W-40 16. ARECA FUNARIA S7000 10W-40 17. ARECA FUNARIA MAX 10W-40 18. ARECA FUNARIA M7000 15W-40 19. ARECA F5500 5W-30 20. ARECA  2 TEMPS HORS BORD 21. ARECA  2 TEMPS SEMI SYNTHETIQUE 22. ARECA  2 TEMPS PLUS Всього: 22 (двадцять два) найменування.\\"]
[80,"UA 1.194.0021433-17","ВГ671385",1,"ГЄ161688","ТМ \"АСКО-УКРЕМ\" Вилки переноснi: 1. ВП 16А/2 (220В) 2Р+РЕ (012) 2. ВП 16А/3 2Р+РЕ (013) 3. ВП 16А/4 3Р+РЕ (014) 4. ВП 16А/5 3Р+N+РЕ (015) 5. ВП 32А/3 2Р+РЕ (023) 6. ВП 32А/4 3Р+РЕ (024) 7. ВП 32А/5 3Р+N+РЕ (025) 8. ВП 63А/4 3Р+РЕ (034) 9. ВП 63А/5 3Р+N+РЕ (035) 10. ВП 125А/4 3Р+РЕ (044) 11. ВП 125А/5 3Р+N+РЕ (045) Вилки стацiонарнi 12. ВC 16А/3 2Р+РЕ (513) 13. ВC 16А/4 3Р+РЕ (514) 14. ВC 16А/5 3Р+N+РЕ (515) 15. ВC 32А/3 2Р+РЕ (523) 16. ВC 32А/4 3Р+РЕ (524) 17. ВC 32А/5 3Р+N+РЕ (525) Гнiзда врiзнi: 18. ГВ 16А/2 (220В) 2Р+РЕ (312) 19. ГВ 16А/3 2Р+РЕ (413) 20. ГВ 16А/4 3Р+РЕ (414) 21. ГВ 16А/5 3Р+N+РЕ (415) 22. ГВ 32А/3 2Р+РЕ (423) 23. ГВ 32А/4 3Р+РЕ (424) 24. ГВ 32А/5 3Р+N+РЕ (425) Гнiзда переноснi: 25. ГП 16А/2 (220В) 2Р+РЕ (212) 26. ГП 16А/3 2Р+РЕ (213) 27. ГП 16А/4 3Р+РЕ (214) 28. ГП 16А/5 3Р+N+РЕ (215) 29. ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) 30. ГП 32А/4 3Р+РЕ (224) 31. ГП 32А/5 3Р+N+РЕ (225) 32. ГП 63А/4 3Р+РЕ (234) 33. ГП 63А/5 3Р+N+РЕ (235) 34. ГП 125А/4 3Р+РЕ (244) 35. ГП 125А/5 3Р+N+РЕ (245) Гнiзда стацiонарнi 36. ГC 16А/3 2Р+РЕ (113) 37. ГC 16А/4 3Р+РЕ (114) 38. ГC 16А/5 3Р+N+РЕ (115) 39. ГC 32А/3 2Р+РЕ (123) 40. ГC 32А/4 3Р+РЕ (124) 41. ГC 32А/5 3Р+N+РЕ (125) 42. ГC 63А/4 3Р+РЕ (134) 43. ГC 63А/5 3Р+N+РЕ (135) 44. ГC 125А/4 3Р+РЕ (144) 45. ГC 125А/5 3Р+N+РЕ (145)\\"]
[81,"UA 1.194.0021433-17","ВГ671385",2,"ГЄ161689","ТМ \"ECOHOME\" Вилки переноснi: 46. ECO-013 (ВП 16А/3 2Р+РЕ) 47. ECO-014 (ВП 16А/4 3Р+РЕ) 48. ECO-015 (ВП 16А/5 3Р+N+РЕ) 49. ECO-023 (ВП 32А/3 2Р+РЕ) 50. ECO-024 (ВП 32А/4 3Р+РЕ) 51. ECO-025 (ВП 32А/5 3Р+N+РЕ) Вилки стацiонарнi 52. ECO-513 (ВC 16А/3 2Р+РЕ) 53. ECO-514 (ВC 16А/4 3Р+РЕ) 54. ECO-515 (ВC 16А/5 3Р+N+РЕ) 55. ECO-523 (ВC 32А/3 2Р+РЕ) 56. ECO-524 (ВC 32А/4 3Р+РЕ) 57. ECO-525 (ВC 32А/5 3Р+N+РЕ) Гнiзда врiзнi: 58. ECO-413 (ГВ 16А/3 2Р+РЕ) 59. ECO-414 (ГВ 16А/4 3Р+РЕ) 60. ECO-415 (ГВ 16А/5 3Р+N+РЕ) 61. ECO-423 (ГВ 32А/3 2Р+РЕ) 62. ECO-424 (ГВ 32А/4 3Р+РЕ) 63. ECO-425 (ГВ 32А/5 3Р+N+РЕ) Гнiзда переноснi: 64. ECO-213 (ГП 16А/3 2Р+РЕ) 65. ECO-214 (ГП 16А/4 3Р+РЕ) 66. ECO-215 (ГП 16А/5 3Р+N+РЕ) 67. ECO-223 (ГП 32А/3 2Р+РЕ) 68. ECO-224 (ГП 32А/4 3Р+РЕ) 69. ECO-225 (ГП 32А/5 3Р+N+РЕ) Гнiзда стацiонарнi 70. ECO-113 (ГC 16А/3 2Р+РЕ) 71. ECO-114 (ГC 16А/4 3Р+РЕ) 72. ECO-115 (ГC 16А/5 3Р+N+РЕ) 73. ECO-123 (ГC 32А/3 2Р+РЕ) 74. ECO-124 (ГC 32А/4 3Р+РЕ) 75. ECO-125 (ГC 32А/5 3Р+N+РЕ) Загальна кiлькiсть: 10 найменувань,  75 моделей\\"]