{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015_12_25_sert_And_Svid"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015_12_25_sert_And_Svid","index":0,"n_rows":643,"n_cols":10,"rows_kept":643,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.153.0108724-15","ВГ581024","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS-105B ТА GS-108B У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108725-15","ВГ581070","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS-105S EE ТА GS-108S EE У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108726-15","ВГ581072","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ ES1100-16, ES1100-24E ТА ES1100-24G","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108727-15","ВГ581074","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS1100-16 ТА GS1100-24","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108728-15","ВГ581076","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛI GS1100-8НР У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108729-15","ВГ581078","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ ES-105Е ТА ES-108Е У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.185.0108730-15","ВГ431225","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ОЛИВА МОТОРНА ДЛЯ АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛIВ М-10Г2К, ПЕРШИЙ СОРТ","ГОСТ 8581-78 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.' П.2.2. (ТАБ. 1 П. 1-7, 10-12, 15) У ВIДПОВIДНОСТI З ДСТУ 4106-2002 'ОЛИВИ МАСТИЛЬНI. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКIВ.' (ТАБЛ. 5), ЯК ОЛИВА МОТОРНА М-10Г2К ПЕРШОГО СОРТУ.","ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 'АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 'БАШНЕФТЬ', 'БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ', 450037, Г. УФА-37, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2710"]
["UA 1.153.0108731-15","ВГ581080","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ ES-105A ТА ES-108A У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108732-15","ВГ581082","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET МОДЕЛI ES3500-8PD У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T К.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108733-15","ВГ581085","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ ES1100-8Р, ES1100-16Р","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ГОСТ 12.1.003-83, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0108734-15","ВГ581087","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS1900-16, GS1900-24, GS1900-24Е, GS1900-24НР, GS1900-48, GS1900-48НР","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ГОСТ 12.1.003-83, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.182.0108735-15","ВГ591845","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА МЕДИЧНА: ТОМОГРАФ КОМП'ЮТЕРНИЙ OPTIMA CT 520","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO. LTD', NO.2 NORTH YONG CHANG STREET BEIJING ECONOMIC - TECHNOLOGICAL, DEVELOPMENT ZONE BEIJING, 100176, P.R., CHINA, КИТАЙ",null,"9022"]
["UA 1.182.0108736-15","ВГ591846","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕХНIКА МЕДИЧНА: ТОМОГРАФ КОМП'ЮТЕРНИЙ OPTIMA CT 520","ДСТУ 3798-98, ПП. 7, 10.2, 15-21, 23, 24, 42, 43, 44, 57, 57.10, 59.1, 59.2","'GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO. LTD', NO.2 NORTH YONG CHANG STREET BEIJING ECONOMIC - TECHNOLOGICAL, DEVELOPMENT ZONE BEIJING, 100176, P.R., CHINA, КИТАЙ",null,"9022"]
["UA 1.038.0108737-15","ВГ600219","2015-12-25","2017-12-23","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОБУСИ А06907 СПЕЦIАЛIЗОВАНI ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШКОЛЯРIВ  (ВИКОНАННЯ 2,3 ЗГIДНО ДСТУ 7013:2009) , НОВI. ПЕРЕЛIК ХАРАКТЕРИСТИК ДТЗ ЗГIДНО ДОДАТКУ 1,2,3.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ДСТУ UN/ECE: R13-09:2002, R43-00:2002, R48-02:2002, R51-02:2002,R80-00:2002 (ДСТУ2543-94),R24-03:2005, R36-03:2005 (КРIМ П 5.3.2, 5.7.8.3, 5.7.8.4.1, 5.7.7.1);  ДСТУ 4276:2004, ДСТУ 7013:2009, ГОСТ17822-91, ДСТУ ПРАВИЛО ЄЕК ООН №49-04A РIВЕНЬ ВИМОГ  ЄВРО III.","ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО 'АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1' ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ 'БОГДАН МОТОРС', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА,42. КОД ЄДРПОУ 21752230.","29.10.30"]
["UA 1.038.0108738-15","ВГ600220","2015-12-25","2016-05-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS LEXION 670 В КОМПЛЕКТI IЗ ЖНИВАРКОЮ , Б/К","ГОСТ 12.2.019-86,РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8  ГОСТ 12.2.120-88,РОЗДIЛИ 1; 3  ДСТУ EN 632-2001","CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH,MUNSTERSTR. 33, 33428 HARSEWINKELDEUTSCHLAN, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.168.0108739-15","ВГ585100","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ПАЛЕЦЬ ЗЧIПНОГО ПРИСТРОЮ RD 017413","ГОСТ 30600-97 ПП. 3.3-3.5","'ADEL OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI.', DOLAPDERE SAN.SIT. 13, ADA NO.3, 34490 BASAKSEHIR-ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"8708"]
["UA 1.192.0108740-15","ВГ573026","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","НАПIВПРИЧIП БОРТОВИЙ ТЕНТОВАНИЙ МАРКИ SCHMITZ S01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10 ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.192.0108741-15","ВГ573028","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","ПРЕС-ПIДБИРАЧ WELGER AP 45, Б/К","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.35 - 2.4.2","'WELGER RECYCLING ENGINEERING GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.192.0108742-15","ВГ573027","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","НАПIВПРИЧIП БОРТОВИЙ ТЕНТОВАНИЙ МАРКИ SCHMITZ S01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10 ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0108743-15","ВГ605641","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ-СОРТИМЕНТОВОЗ КРАЗ-6233M6-300, НОВИЙ","ГОСТ 27435-87, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №10-02 (П.6.2, П.6.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04(А) 'ЄВРО-3' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ],  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00.","'ПАТ 'АВТОКРАЗ', ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 62', УКРАЇНА","29.10.59","8705"]
["UA 1.059.0108744-15","ВГ596786","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНI БУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СИСТЕМИ): ОДНОКАМЕРНI, ДВОКАМЕРНI ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;  ОДНОКАМЕРНI  ТА ДВОКАМЕРНI ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI","ДСТУ Б EN 1279-1:2013 ' СКЛО ДЛЯ БУДIВНИЦТВА . СКЛОПАКЕТИ. ЧАСТИНА 1: ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ, ДОПУСКИ НА РОЗМIРИ I ПРАВИЛА ОПИСУ  СИСТЕМИ' ЗА ПОКАЗНИКАМИ: РОЗМIРИ I ДОПУСКИ НА РОЗМIРИ, ДЕФЕКТИ, ГЕРМЕТИЧНIСТЬ, ТВЕРДIСТЬ ГЕРМЕТИКА,  ТОЧКА РОСИ, ОПТИЧНI I ВIЗУАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI СКЛОПАКЕТУ, ВОЛОГIСТЬ ОСУШУВАЧА)","ТОВ 'КРЕПЕКС', 50086, УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ОТТО БРОЗОВСЬКОГО, Б. 72В, КIМНАТА 206, ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ: М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ГАГАРIНА, Б. 57 Л","23.12"]
["UA 1.193.0108745-15","ВГ605642","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ШАСI КРАЗ 63221-03, НОВЕ","ГОСТ 27435-87, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №10-02 (П.6.2, П.6.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02(КРIМ П. 5.10.1-5.10.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02, № 49-04 (А) 'ЄВРО-3' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ].","'ПАТ 'АВТОКРАЗ', ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 62', УКРАЇНА","29.10.59","8704"]
["UA 1.059.0108746-15","ВГ596787","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI, ДВЕРНI БАЛКОННI ТА БЛОКИ ДВЕРНI ВХIДНI З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНОГО ПРОФIЛЮ 'WINTECH', ТУРЕЧЧИНА З ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИМИ СКЛОПАКЕТАМИ","ДСТУ Б В.2.6-15:2011 'БЛОКИ ВIКОННI ТА  ДВЕРI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ' П. П. 5.2.1-5.2.3, 5.2.5, 5.2.8, 5.2.12-5.2.24, 5.2.25; ДСТУ Б В.2.6.-23:2009 'КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД. БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI ВИМОГИ' П.П. 5.2.2-5.2.7, 5.3.1 ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ПРИВЕДЕНИЙ ОПIР ТЕПЛОПЕРЕДАЧI, ПОВIТРОПРОНИКНIСТЬ, ЗВУКОIЗОЛЯЦIЯ,  ОПIР СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ (З ВКАЗIВКОЮ КЛАСIВ), НАДIЙНIСТЬ ВIКОННИХ ПРИЛАДIВ I ЗАВIСIВ","ТОВ 'КРЕПЕКС', 50086, УКРАЇНА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ОТТО БРОЗОВСЬКОГО, Б. 72В, КIМНАТА 206, ВИРОБНИЦТВО РОЗТАШОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ: М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ГАГАРIНА, Б. 57 Л","22.23.14-50.00"]
["UA 1.193.0108747-15","ВГ605638","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN 18.410, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.193.0108748-15","ВГ605639","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.181.0108749-15","ВГ597638","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL CORSA-C, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4277:2004","  'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.009.0108750-15","ВГ528216","2015-12-25","2017-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI ЗАЗ (ТИП Т, ВЕРСIЇ: TF488P, TF698K, TF698K-L?, TF698K-N?, TF698K-7?, TF48YP, TF69Y0, TF69Y0-L?, TF69Y0-N?, TF69Y0-7?) (ПЕРЕЛIК ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 6 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02 (П.П. 6.2, 6.3), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (R14-05), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02 (R48-03), ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № R67-01, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО-5', ДИВ.ДОДАТОК Б","ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЗАПОРIЗЬКИЙ АВТОМОБIЛЕБУДIВНИЙ ЗАВОД' (ПАТ 'ЗАЗ'), 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 8, КОД ЄДРПОУ 25480917","29.10.21-00.00","8703"]
["UA 1.193.0108751-15","ВГ605640","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF TE75PC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0108752-15","ВГ528203","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ TOYOTA (ПЕРЕЛIК, МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ ТА КОДИ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, ЯПОНIЯ",null,"7007 21 20 90"]
["UA 1.009.0108753-15","ВГ528204","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ TOYOTA (ПЕРЕЛIК, МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ ТА КОДИ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","ПЕРЕЛIК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, ЯПОНIЯ",null,"8409 91 00 00"]
["UA 1.009.0108754-15","ВГ528205","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ TOYOTA (ПЕРЕЛIК, МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ ТА КОДИ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","ПЕРЕЛIК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, ЯПОНIЯ",null,"8708 30 91 98"]
["UA 1.044.0108755-15","ВГ427686","2015-12-25","2016-06-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МОТОЦИКЛ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'SKYMOTO', МОДЕЛI WINNER, НОВИЙ","ДСТУ UN/ECE R 10-01:2002, ДСТУ UN/ECE R 40-01:2004, ДСТУ UN/ECE R 41-02:2002, ДСТУ UN/ECE R 53-01:2004, ДСТУ UN/ECE R 78-02:2002","JINAN QINGQI FOREIGN TRAIDING CO., LTD NO.34, HEPING ROAD, JIHAN, CHINA, КИТАЙ.",null,"8711"]
["UA 1.009.0108756-15","ВГ528206","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ TOYOTA (ПЕРЕЛIК, МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ ТА КОДИ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ НА 3 БЛАНКАХ)","ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (П.П. 3-10), ГОСТ 30635-99 (П.П. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5), ТУУ 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1.1-1.2.1.7, 1.2.2.1, 1.2.2.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2 (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ)), 1.2.2.3 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б3 (УДАРНА МIЦНIСТЬ)), 1.2.2.4-1.2.2.6, 1.2.4.1                     , 1.2.4.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2 (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ)), 1.2.4.2.1 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б3 (УДАРНА МIЦНIСТЬ), Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША)), 1.2.4.3-1.2.4.6, 1.2.5.2, 1.2.5.4, 1.2.5.6-1.2.5.9, 1.2.5.11)","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, ЯПОНIЯ",null,"8708 80 35 98"]
["UA 1.190.0108757-15","ВГ611557","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","КОМПЛЕКС IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ЗАСОБIВ СИСТЕМИ ФIЗИЧНОГО ЗАХИСТУ, СКЛАД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, 49 ПОЗИЦIЙ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ IEC 61000-4-2:2008; ДСТУ 4113-2001 (IEC 60950-1999);  ГОСТ 12.2.007.0-75","КОРПОРАЦIЯ 'ТСМ ГРУП', 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА 72, КОД ЄДРПОУ 37034171, УКРАЇНА","27.12.31-70.00"]
["UA 1.009.0108758-15","ВГ528207","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ TOYOTA: КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ АРТИКУЛIВ: 22448, 90919; СВIЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ АРТИКУЛIВ: 90919, 08479, 22401, 90919 (КОДИ УКТ ЗЕД - 8511 10 00 98, 8511 30 00 98)","ПЕРЕЛIК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, ЯПОНIЯ",null,"8511 10 00 98"]
["UA 1.192.0108759-15","ВГ573024","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ DAF FTXF 95.430S, Б/К","РАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (B1) -ЕВРО-4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5 ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0108760-15","ВГ528208","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ TOYOTA (ПЕРЕЛIК, МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ ТА КОДИ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 2 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA CITY, AICHI, ЯПОНIЯ",null,"8512 20 00 90"]
["UA 1.192.0108761-15","ВГ573025","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ МАРКИ DAF FTXF 95.430S, Б/К","РАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, РОЗДIЛ 5  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (B1) -ЕВРО-4  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5 ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0108762-15","ВГ615194","2015-12-25","2016-12-23","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. \\n ВИРОБНИК КУЗОВА ''BMW MANUFACTURING CO LLC'', США","29.10","8703"]
["UA 1.009.0108763-15","ВГ528210","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АМОРТИЗАТОРИ ПIДВIСКИ МАРКИ 'BILSTEIN' ЗА КАТАЛОГОМ 'BILSTEIN RANGE SHOCK ABSORBERS & SUSPENSION SYSTEMS 2014/2015 08.2014 W-800741'","ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (П.П. 3-10), ГОСТ 30635-99 (П.П. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5)","'THYSSENKRUPP BILSTEIN GMBH', MILSPER STRASSE 214 D-58256, НIМЕЧЧИНА (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)",null,"8708 80"]
["UA 1.009.0108764-15","ВГ528217","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АМОРТИЗАТОРИ ПIДВIСКИ ТЕЛЕСКОПIЧНI АВТОМОБIЛЬНI МАРКИ 'SACHS' ЗА КАТАЛОГОМ 'ZF PARTS INCAT DVD VALIDITY 10/2014-03/2015'","ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (П.П. 3-10), ГОСТ 30635-99 (П.П. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5)","'ZF FRIEDRICHSHAFEN AG', GRAF-VON-SODEN-PLATZ 1 88046 FRIEDRICHSHAFEN GERMANY, НIМЕЧЧИНА (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)",null,"8708 80"]
["UA 1.197.0108765-15","ВГ608872","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.023.0108766-15","ВГ471761","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТКА БЕТОННА ТРОТУАРНА","П.П. 3.3; 3.5; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.5; 4.2.6, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ Б В.2.7-145:2008 'ВИРОБИ БЕТОННI ТРОТУАРНI НЕАРМОВАНI. ТУ'","ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ГРАНIТБРУК', 76008, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ХIМIКIВ, 6/42,  КОД ЄДРПОУ 38162793, ВИРОБНИЦТВО - М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПРЕСМАШIВСЬКА, 10","23.61.12","6810"]
["UA 1.197.0108767-15","ВГ608873","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0108768-15","ВГ608874","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN POLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0108769-15","ВГ615303","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PHAETON, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''VOLKSWAGEN'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.197.0108770-15","ВГ608875","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ CITROEN BERLINGO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.177.0108771-15","ВГ263766","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КЛАПАНИ, КIЛЬЦЯ ТА ПАЛЬЦI ПОРШНЕВI (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 23 ПОЗИЦIЇ)","ОСТ 37.001.448-87, РОЗДIЛ 2 (КРIМ ПУНКТIВ 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ. ТУ', ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.177.0108772-15","ВГ263767","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ГАЛЬМIВНI ДИСКИ, БАРАБАНИ ТА ГОЛОВНI ЦИЛIНДРИ (АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 10 ПОЗИЦIЙ)","ТУ У 34.3-01527695-027:2010 'ДИСКИ ТА БАРАБАНИ ГАЛЬМОВI КОЛIСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ', ПУНКТИ 1.2.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4 - 1.3.12","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.181.0108773-15","ВГ597642","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MERCEDES-BENZ 817L, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.177.0108774-15","ВГ263769","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: 21100-1006015-00 ВАЛ РОЗПОДIЛЬЧИЙ, 21110-1006010-00 РОЗПОДIЛЬЧИЙ ВАЛ (НА ДВИГ.1,5Л ТА 1,6Л), 21213-1006008-00 ВАЛ РОЗПОДIЛЬЧИЙ В ЗБОРI В УПАКОВЦI","ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ', ПП. 1.2.3.1-1.2.3.3; 1.3.2","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8483"]
["UA 1.058.0108775-15","ВГ590805","2015-12-25","2017-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ БАЛОК ПЕРЕКРИТТЯ (ПОКРИТТЯ)","ДСТУ Б В.2.6-75:2008, П. 4.1;  ДСТУ В.2.6-199:2014, ПП. 5.2-5.4, 9.6-9.9, 10.7, 10.9, 10.11-10.13, 12.3, 12.10-12.13, 12.20-12.22, 12.25, 12.28, 14.1, 15.8","ТОВ 'БМК-АЛЬПI'                    ЄДРПОУ 37856624  02088 М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2    (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 07400 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЩОЛКIВСЬКА, 1)","25.11.23."]
["UA 1.058.0108776-15","ВГ590803","2015-12-25","2017-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ СХОДIВ МАРШОВИХ, ПЛОЩАДОК ТА ОГОРОЖ ДО НИХ","ДСТУ Б В.2.6-75:2008, П. 4.1;  ДСТУ Б В.2.6-52:2008 ПП. 4.1.7, 4.1.9, 4.1.12, 4.2.1, 4.2.4;  ДСТУ Б В.2.6-49:2008, ПП. 4.1-4.3, 4.7, 4.9, 4.10;  ДСТУ В.2.6-199:2014, ПП. 5.2-5.4, 9.6-9.9, 10.7, 10.9, 10.11-10.13, 12.3, 12.10-12.13, 12.20-12.22, 12.25, 12.28, 14.1, 15.8","ТОВ 'БМК-АЛЬПI'                    ЄДРПОУ 37856624  02088 М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2    (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 07400 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЩОЛКIВСЬКА, 1)","25.11.23."]
["UA 1.058.0108777-15","ВГ590804","2015-12-25","2017-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ ФЕРМ З ЕЛЕМЕНТАМИ IЗ   ПАРНИХ КУТИКIВ ТА ГНУТОЗВАРНИХ ПРОФIЛIВ","ДСТУ Б В.2.6-75:2008, П. 4.1;  ДСТУ Б В.2.6-51:2008, ПП. 4.1.11, 4.2.1, 4.4.1;  ДСТУ Б В.2.6-74:2008, ПП. 4.1.7, 4.1.9, 4.2.1, 4.4.1, 4.4.2, 10.2, 10.4;  ДСТУ В.2.6-199:2014, ПП. 5.2-5.4, 9.6-9.9, 10.7, 10.9, 10.11-10.13, 12.3, 12.10-12.13, 12.20-12.22, 12.25, 12.28, 14.1, 15.8.","ТОВ 'БМК-АЛЬПI'                    ЄДРПОУ 37856624  02088 М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2    (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 07400 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЩОЛКIВСЬКА, 1)","25.11.23."]
["UA 1.023.0108778-15","ВГ471760","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ В АСОРТИМЕНТI (ЗГIДНО ДОДАТКIВ 29 НАЙМЕНУВАНЬ)","ДСТУ 4315:2004 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ. ЗТУ'","ТОВ 'КЛIН ТIМ', М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КАШТАНОВА, 125Б, КОД ЄДРПОУ 38535919","20.42.16"]
["UA 1.058.0108779-15","ВГ590806","2015-12-25","2017-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДIВНИЦТВІ \"\"БУДЦЕНТР\"\" (НТЦ ОВ \"\"БУДЦЕНТР\"\")","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ КОЛОН КАРКАСIВ   ОДНОПОВЕРХОВИХ ТА БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДIВЕЛЬ","ДСТУ Б В.2.6-75:2008, П. 4.1;  ДСТУ В.2.6-199:2014, ПП. 5.2-5.4, 9.6-9.9, 10.7, 10.9, 10.11-10.13, 12.3, 12.10-12.13, 12.20-12.22, 12.25, 12.28, 14.1, 15.8","ТОВ 'БМК-АЛЬПI'                    ЄДРПОУ 37856624  02088 М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2    (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 07400 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЩОЛКIВСЬКА, 1)","25.11.23."]
["UA 1.038.0108780-15","ВГ600360","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНI ОДНОКАМЕРНI ТА ДВОХКАМЕРНI ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI, СОНЦЕЗАХИСНI ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ТА ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ","ДСТУ Б EN 1279-1:2013 П. 5.3, ДСТУ Б EN 1279-5:2013 П. 4.3.2.12, 5.2.4 ТАБЛИЦЯ 2 (АДГЕЗIЯ ГЕРМЕТИК-СКЛО),  ДСТУ Б EN 1279-4:2013.","ТОВ 'РЕНОПЛАСТ', УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42.  КОД ЄДРПОУ 35353678. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 28А","23.12.13"]
["UA 1.177.0108781-15","ВГ263676","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","САМОХIДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ CASE IH 3330","ГОСТ 12.2.019-86 ПП. 1.1-1.3, 1.5-1.9, 1.12-1.22, 2.1, 2.2, 3.1, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, Р. 7; ПП. 8.1-8.4, 8.6-8.8; ДСТУ EN 907-2002 РР. 4, 5","'CNHI INTERNATIONAL S.A.', CNH AMERICA LLC, 700 STATE STREET, RACINE WI 53404, USA, США",null,"8705"]
["UA 1.032.0108782-15","ВГ587714","2015-12-25","2019-09-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МАСТИЛО ЗАЛIЗНИЧНЕ ЛЗ-ЦНИИ","ГОСТ 19791-74 'СМАЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛЗ-ЦНИИ' ТЕХНIЧНI УМОВИ (IЗ ЗМIНАМИ № 1-4),  П. 1.3 ТАБЛ. 1","ТОВ 'СП ЮКОЙЛ', УКРАЇНА, 69014, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, БУД. 3А, КОД ЄДРПОУ 31852954.","20.59.4"]
["UA 1.187.0108783-15","ВГ611358","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛI ПАСАЖИРСЬКI GREAT WALL HAVAL М4 (ТИП MAS), НОВI","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-4), ДСТУ 4277:2004, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04.","GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE, BAODING, HEBEI, P.R., КИТАЙ.",null,"8703"]
["UA 1.032.0108784-15","ВГ587713","2015-12-25","2019-09-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МАСТИЛО № 158 (NLGI 2)","ТУ У 20.5-31852954-060:2013 'МАСТИЛО № 158 ( NLGI 2)' ТЕХНIЧНI УМОВИ. П. 3.3 ТАБЛ. 1","ТОВ 'СП ЮКОЙЛ', УКРАЇНА, 69014, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, БУД. 3А, КОД ЄДРПОУ 31852954.","20.59.4"]
["UA 1.038.0108785-15","ВГ600170","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.187.0108786-15","ВГ611359","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛI ПАСАЖИРСЬКI GREAT WALL Н6 (ТИП - MKZ, ВАРIАНТ - MY4), НОВI","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04.","GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE, BAODING, HEBEI, P.R., КИТАЙ.",null,"8703"]
["UA 1.032.0108787-15","ВГ587711","2015-12-25","2019-09-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МАСТИЛО IНДУСТРIАЛЬНЕ УНIОЛ-2М2 (NLGI 0)","ТУ У 20.5-31852954-058:2013 'МАСТИЛА IНДУСТРIАЛЬНI УНIОЛ' ТЕХНIЧНI УМОВИ (IЗ ЗМIНАМИ 1,2), П. 3.3 ТАБЛ. 1","ТОВ 'СП ЮКОЙЛ', УКРАЇНА, 69014, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, БУД. 3А, КОД ЄДРПОУ 31852954.","20.59.4"]
["UA 1.032.0108788-15","ВГ587712","2015-12-25","2019-09-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","МАСТИЛО ЦИАТИМ-201","ГОСТ 6267-74 'СМАЗКА ЦИАТИМ - 201' ТЕХНIЧНI УМОВИ (IЗ ЗМIНАМИ 1-4), П. 1.3 ТАБЛ. 1","ТОВ 'СП ЮКОЙЛ', УКРАЇНА, 69014, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, БУД. 3А, КОД ЄДРПОУ 31852954.","20.59.4"]
["UA 1.187.0108789-15","ВГ611360","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛI ПАСАЖИРСЬКI GREAT WALL Н6 (ТИП - MKZ, ВАРIАНТ - MD2), НОВI","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04.","GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE, BAODING, HEBEI, P.R., КИТАЙ.",null,"8703"]
["UA 1.032.0108790-15","ВГ587715","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ВАЖЕЛI: 21213341408000, 21010290401086, 21010300103101","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ПП. 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2, 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2, 1.2.4.2.1, 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5, КРIМ ПП. 1.2.5.3; 1.2.5.10)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.032.0108791-15","ВГ587716","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: ДИСКИ ГАЛЬМIВНI: 21120350107002, 21210350107001, КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК 21010350209055","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13 (ПП. 5.1.2; 5.2.1, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 90 (П. 6, ДОД. 2)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.187.0108792-15","ВГ611362","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛI ПАСАЖИРСЬКI GREAT WALL С30 (ТИП СН041), НОВI","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-4), ДСТУ 4277:2004, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04.","GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE, BAODING, HEBEI, P.R., КИТАЙ.",null,"8703"]
["UA 1.032.0108793-15","ВГ587717","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: КОМПЛЕКТ КЛАПАНIВ 21080100701086, КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ 21083100010000","ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р. 2, КРIМ ПП. 2.11; 2.12; 2.14; 2.16), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПП. 1.2; 1.2.2-1.2.4; 1.3)","ОАО 'АВТОВАЗ', 445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8409"]
["UA 1.032.0108794-15","ВГ587718","2015-12-25","2019-09-25","ДП \"\"ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРОВОДИ САМОУТРИМНI, ЩО НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ ГОРIННЯ, ДЛЯ ПОВIТРЯНИХ ЛIНIЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ З IЗОЛЯЦIЄЮ IЗ ЗШИТОГО САМОЗАТУХАЮЧОГО ПОЛIЕТИЛЕНУ МАРКИ ASXSN.","ТУ У 31.3-23075526-003:2006 'ПРОВОДА САМОУТРИМНI, IЗОЛЬОВАНI ДЛЯ ПОВIТРЯНИХ ЛIНIЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ', ПП. 1.2.2, 1.3.2, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.7.1 (ТАБЛ. 7, ПП. 1, 2, 5), 1.9;  ДСТУ 4743:2007; ДСТУ 4809:2007, П. 4.1 (КЛАС СТIЙКИЙ); ДСТУ 4216:2003 (IEC 60332-1:1993, MOD).","ТОВ 'КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 'ЕНЕРГОПРОМ', 52005, СМТ. ЮВIЛЕЙНЕ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО Р-НУ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ВИРОБНИЧА, 14. КОД ЄДРПОУ 23075526.","27.32.13","8544"]
["UA 1.183.0108795-15","ВВ766703","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ОС АСУ УПП ЗТ\"\"","ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ СВIТЛОВЕ СИГНАЛЬНЕ: СВIТЛОФIЛЬТРИ-ЛIНЗИ СЛ-139М, ЛIНЗИ СХIДЧАСТI ЛС-160, ЛС-212, РОЗСIЮВАЧI Р2-30-40","ВСIМ ВИМОГАМ    ГОСТ 24179-80 'СВЕТОФИЛЬТРЫ, СВЕТОФИЛЬТРЫ-ЛИНЗЫ, РАССЕИВАТЕЛИ И ТКЛОНЯЮЩИЕ ВСТАВКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'","ТОВ 'КЕМП', 69012, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НIКIТIНА, 25 КОД ЄДРПОУ 32040421","27.90.70"]
["UA 1.098.0108796-15","ВГ460381","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","ВIЗКИ ДВОВIСНI МОДЕЛI 18-7055 ТИПУ 2 ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНIВ (КРЕСЛЕНИКИ 7055.00.000-0СБ I 7055.00.000-1СБ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 7530:2014; ГОСТ 9246-2013","ПАТ 'КРЮКIВСЬКИЙ ВАГОНОБУДIВНИЙ ЗАВОД', 39621, М. КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. I. ПРИХОДЬКА, 139, КОД ЄДРПОУ 05763814","30.20.40","8607"]
["UA 1.187.0108797-15","ВГ599195","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","НАПIВПРИЧIП NETAM-FRUEHAUF (Б/К)","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРА-ВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (ПП. 25.1 - 25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 (ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'NETAM-FRUEHAUF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.098.0108798-15","ВГ460382","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НДI ВАГОНОБУДУВАННЯ\"\" (ОС ПВ ДП \"\"УКРНДIВ\"\") ","ВIЗКИ ДВОВIСНI МОДЕЛI 18-7020 ТИПУ 2 ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНIВ (КРЕСЛЕНИКИ 7020.00.000, 7020.00.000-01, 7020.00.000-02, 7020.00.000-03, 7020.00.000-04, 7020.00.000-05)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ 7530:2014; ГОСТ 9246-2013","ПАТ 'КРЮКIВСЬКИЙ ВАГОНОБУДIВНИЙ ЗАВОД', 39621, М. КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. I. ПРИХОДЬКА, 139, КОД ЄДРПОУ 05763814","30.20.40","8607"]
["UA 1.181.0108799-15","ВГ597639","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС РУТА 22 ПЕ ЗНГ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ);   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2;   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-03, 'РIВЕНЬ ВИМОГ B',   ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №67-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01,(ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8); ДСТУ 3649:2010, П .5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10;  6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24;  ДСТУ 4277:2004.","ПАТ 'ЗАВОД 'ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ', УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЧАСIВ ЯР, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 1. КОД ЄДРПОУ 01350251","29.10.3"]
["UA 1.170.0108800-15","ВГ559849","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМУТАЦIЙНЕ: АС ШАФА (З'ЄДНУВАЛЬНА  КОРОБКА) 2*SUNGROW 60K, АС ШАФА (З'ЄДНУВАЛЬНА КОРОБКА) 1*SUNGROW 60K","ДСТУ IEC 60335-1:2004 (IEC 60335-1:2001, IDT) ДСТУ IЕС 60947-1:2008 (IEC 60947-1:2004, IDT)","'ASE SCHALTANLAGENBAU STROHL GMBH' AN DER STRUSBEK 10 B 22926 AHRENSBURG, TELEFON: 04102/46260, НIМЕЧЧИНА",null,"8537  1 0 9 9 9 0"]
["UA 1.174.0108801-15","ВГ615269","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.174.0108802-15","ВГ615270","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ VOLKSWAGEN TOUAREG, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.197.0108803-15","ВГ608878","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.066.0108804-15","ВГ598151","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ АБО РОЗIГРIВУ ЇЖI: ПОВЕРХНЯ ЖАРОЧНА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ВАФЕЛЬ МОДЕЛI PG25W АРТ. 100790001","ГОСТ 12.2.092-94 (ВСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ)","'AMITEK SRL', VIA A.GAGLIANI, 7, 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN) ITALY, IТАЛIЯ",null,"8419"]
["UA 1.174.0108805-15","ВГ615273","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА CARDI 393 SRB, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 105-02, ПУНКТИ 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.2; 5.1.1.4; 5.1.1.6.1; 5.1.1.6.2; 5.1.3","'CARDI S R L', IТАЛIЯ",null,"8716"]
["UA 1.038.0108806-15","ВГ600177","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.197.0108807-15","ВГ608877","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.066.0108808-15","ВГ598203","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ГАЗОВЕ ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ - ПЕЧI ПАРОКОНВЕКЦIЙНI МОДЕЛЕЙ: SELFCOOKINGCENTER  SCC 5 SENSES XXX***; COMBIMASTER  PLUS CMP XXX***, \\n ДЕ ЗАМIСТЬ  'XXX***' МОЖУТЬ БУТИ ВКАЗАНI ЦИФРИ ТА/АБО ЛIТЕРИ, ЯКI ПОЗНАЧАЮТЬ ЄМНIСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТI ДИЗАЙНУ, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ","ДСТУ EN 203-2-2:2010; ДСТУ EN 60204-1:2004 (ВСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ)","'RATIONAL AG', IGLINGER STRASSE 62, D-86899, LANDSBERG AM. LECH, НIМЕЧЧИНА",null,"8419"]
["UA 1.087.0108809-15","ВГ479901","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","CИСТЕМА IНIЦIЮВАННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРIАЛIВ НЕЕЛЕКТРИЧНА ПРИМА-ЕРА ТИПIВ: 'ПРИМА-ЕРА-С', 'ПРИМА-ЕРА-Д', 'ПРИМА-ЕРА-СД', 'ПРИМА-ЕРА-Т', 'ПРИМА-ЕРА-ТМ'","ТУ У 24.6-14310112-043:2007   СИСТЕМА IНIЦIЮВАННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРIАЛIВ НЕЕЛЕКТРИЧНА ПРИМА-ЕРА ТЕХНIЧНI УМОВИ, П. 3.1.5  ТАБЛ.4. (ПП. 1 - 8)","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.12"]
["UA 1.003.0108810-15","ВГ329612","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET NUBIRA (Б/К)","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ","'GM DAEWOO AUTO &COMPANY', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.182.0108811-15","ВГ591664","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.087.0108812-15","ВГ479902","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","ХВИЛЕВIД ДЛЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ IНIЦIЮВАННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРIАЛIВ","ТУ У 24.6-14310112-043:2007 СИСТЕМА IНIЦIЮВАННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРIАЛIВ НЕЕЛЕКТРИЧНА ПРИМА-ЕРА, ТЕХНIЧНI УМОВИ  П. 3.1.2","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.12"]
["UA 1.057.0108813-15","ВГ575332","2015-12-25","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ТРАКТОР КОЛIСНИЙ МАРКИ MASSEY FERGUSON, МОДЕЛЬ MF8690 DYNA-VT T2","ГОСТ 12.2.019-86 ПП. 1.1 - 1.10, 1.14 - 1.22, 8.3, 8.4, 8.6 - 8.8; ГОСТ 17822-91 Р. 1","'AGCO FRANCE S.A.S.', 41, AVENUE BLAISE PASCAL BP 60307 60026 BEAUVAIS CEDEX, ФРАНЦIЯ",".  .  .","8701 90 39 00"]
["UA 1.182.0108814-15","ВГ591665","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN TGA 18.413, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B1''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.173.0108815-15","ВГ609175","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.087.0108816-15","ВГ479910","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРИ НЕЗАПОБIЖНI ЕД-З-Н","ТУ У 24.6-14310112-064:2010  ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРИ НЕЗАПОБIЖНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ,  П. 3.1.6  ТАБЛ. 1.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.12"]
["UA 1.173.0108817-15","ВГ609176","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0108818-15","ВГ609177","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП IWT.LUEBECK FS 40-20/1, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'IWT.LUEBECK', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.020.0108819-15","ВГ529921","2015-12-25","2017-12-22","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI ГРУПИ ВIB ГЛАЗУРОВАНI ДЛЯ ПIДЛОГ, ГРУПИ ВIII ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ СТIН ГЛАЗУРОВАНI, ГРУПИ ВIА ДЛЯ ФАСАДIВ ГЛАЗУРОВАНI.","П.П. 5.2, ДОД. К, И ТА Н, 5.2.4 ДСТУ Б В.2.7-282:2011 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI. ТУ' (EN 14411:2006 NEQ)","ТОВ 'РМ-IНВЕСТ', 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 19","23.31.10","6908"]
["UA 1.087.0108820-15","ВГ479892","2015-12-25","2017-01-01","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - ГРАНУЛIТ МАРОК:  АС-8,  АС-4,  М","ГОСТ 21987-76  ПП.1.3, 2.2","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.173.0108821-15","ВГ609180","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0108822-15","ВГ609188","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FLIEGL SDS 400, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FLIEGL ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.087.0108823-15","ВГ479891","2015-12-25","2017-01-01","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - ГРАМОНIТ 79/21","ГОСТ 21988-76  ПП.1.3, 2.2","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.174.0108824-15","ВГ615274","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП PIACENZA RIMORCHI S36R2L, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'INDUSTRIE PIACENZA SEA ASSOCIATE S.P.A', IТАЛIЯ",null,"8716"]
["UA 1.174.0108825-15","ВГ615278","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ S01, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'SCHMITZ-ANHAENGER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.174.0108826-15","ВГ615279","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ SKI, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'GOTHAER FAHRZEUGWERK GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.020.0108827-15","ВГ529922","2015-12-25","2017-12-22","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI ГРУПИ ВIА  ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПIДЛОГ НЕГЛАЗУРОВАНI, ГРУПИ ВIА ДЛЯ ФАСАДIВ НЕГЛАЗУРОВАНI.","П.П. 5.2, ДОД. И, 5.2.4 ДСТУ Б В.2.7-282:2011 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. ПЛИТКИ КЕРАМIЧНI. ТУ' (EN 14411:2006 NEQ)","ТОВ 'РМ-IНВЕСТ', 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 19","23.31.10","6907"]
["UA 1.003.0108828-15","ВГ329611","2015-12-25","2018-12-17","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI Т.М. BMW Z СЕРIЯ","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-06 (ЄВРО 5), РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 715/2007 ТА РЕГЛАМЕНТУ ЕС № 692/2008 (ЄВРО-6)","КОНЦЕРН 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', PETUELRING 130, D-80788, MUNICH, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.087.0108829-15","ВГ479895","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА  ПРОМИСЛОВА - АМОНIТ МАРКИ:  АМОНIТ АВ  (ПОРОШОК)","ГОСТ 21988-76  ПП.1.3, 2.2","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.153.0108830-15","ВГ581030","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS-105B ТА GS-108B У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.153.0108831-15","ВГ581071","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS-105S EE ТА GS-108S EE У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.087.0108832-15","ВГ479909","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - ГРАНУЛIТ ПК МАРОК: ПК-1,  ПК-2,  ПК-3","ТУ У 24.6-14310112-062:2010  РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. ГРАНУЛIТИ ПК-1, ПК-2, ПК-3. ТЕХНIЧНI УМОВИ,  ПП. 3.4  ТАБЛ. 1.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.182.0108833-15","ВГ591847","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КОМЛЕКС МАЛИЙ ЛIСОПАТРУЛЬНИЙ (NISSAN PICK UP NP 300) НА БАЗI NISSAN NP 300 PICK UP, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 67-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87, ПУНКТИ 1.2 - 1.5","ТОВ 'КОМПАНIЯ ТIТАЛ', 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71, КВ. 37А, КОД ЄДРПОУ 24571799, УКРАЇНА","29.10.59-90.00"]
["UA 1.153.0108834-15","ВГ581073","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ ES1100-16, ES1100-24E ТА ES1100-24G","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.182.0108835-15","ВГ591848","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КОМЛЕКС МАЛИЙ ЛIСОПАТРУЛЬНИЙ (NISSAN PICK UP NP 300) НА БАЗI NISSAN NP 300 PICK UP, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 67-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87, ПУНКТИ 1.2 - 1.5","ТОВ 'КОМПАНIЯ ТIТАЛ', 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71, КВ. 37А, КОД ЄДРПОУ 24571799, УКРАЇНА","29.10.59-90.00"]
["UA 1.153.0108836-15","ВГ581075","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS1100-16 ТА GS1100-24","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.087.0108837-15","ВГ479903","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","ШАШКИ-ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПIДРИВНИХ РОБIТ ТИПIВ: ТГ-400,  ТГ-500,  ТГ-800,  Т-800","ТУ У 24.6-14310112-039:2007 ШАШКИ-ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПIДРИВНИХ РОБIТ. ТЕХНIЧНI УМОВИ   П. 3.1.4  ТАБЛ.1","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.153.0108838-15","ВГ581077","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛI GS1100-8НР У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.182.0108839-15","ВГ591849","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","КОМЛЕКС МАЛИЙ ЛIСОПАТРУЛЬНИЙ (NISSAN PICK UP NP 300) НА БАЗI NISSAN NP 300 PICK UP, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 67-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87, ПУНКТИ 1.2 - 1.5","ТОВ 'КОМПАНIЯ ТIТАЛ', 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71, КВ. 37А, КОД ЄДРПОУ 24571799, УКРАЇНА","29.10.59-90.00"]
["UA 1.087.0108840-15","ВГ479904","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ЕМУЛЬСIЙНА НАЛИВНА МАРОК:  'ЕРА'-А;  'ЕРА'-AL;  'ЕРА'-АМ","ТУ У 24.6-14310112-026:2007 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ЕМУЛЬСIЙНI МАРКИ 'ЕРА' НАЛИВНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПП. 3.2.2, 3.2.7.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.087.0108841-15","ВГ479905","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ЕМУЛЬСIЙНА НАЛИВНА МАРКИ: ЕРА - I","ТУ У 24.6-14310112-027:2007 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ЕМУЛЬСIЙНI МАРКИ ЕРА-I НАЛИВНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПП. 3.1.2 ТАБЛ. 1;  3.1.3 ТАБЛ. 2.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.173.0108842-15","ВГ609178","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.087.0108843-15","ВГ479906","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ЕМУЛЬСIЙНА НАЛИВНА МАРКИ: ЕРА - II","ТУ У 24.6-14310112-031:2007 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ЕМУЛЬСIЙНI МАРКИ ЕРА-II НАЛИВНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПП. 3.2.2 ТАБЛ. 1;  3.2.3 ТАБЛ.2.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.175.0108844-15","ВГ484485","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0108845-15","ВГ608879","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.175.0108846-15","ВГ484486","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0108847-15","ВГ600172","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW 5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0108848-15","ВГ600173","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0108849-15","ВГ600174","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.181.0108850-15","ВГ597640","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС РУТА 25 ПЕ СПГ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-03, 'РIВЕНЬ ВИМОГ B',  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ДСТУ 3649:2010, П .5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10;  6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01 (ПУНКТИ 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №110-00;  ДСТУ 4277:2004.","ПАТ 'ЗАВОД 'ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ', УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЧАСIВ ЯР, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 1. КОД ЄДРПОУ 01350251","29.10.3"]
["UA 1.200.0108851-15","ВГ612052","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 55.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛАЄЕКООН №73-00( П.7.1 -7.7;7.9;7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV' , НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.066.0108852-15","ВГ598125","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","КОМПЛЕКТИ СИСТЕМ ОХОРОННОГО ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТМ  'PRAXIS' (ЗГIДНО ДОДАТКУ 33 МОДЕЛI)","ДСТУ IЕС 60839-1-1-2001, РОЗДIЛ 6","'PRAXIS ELECTRONIC CO. LTD', 5F,NORTH BLOCK,CE LIGHTING HOUSE, HI-TECH PARK, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN,P.R.CHINA, КИТАЙ",null,"8521"]
["UA 1.013.0108853-15","ВГ526446","2015-12-25","2016-12-24","Державне госпрозрахункове підприємство сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання (ДГП СВЦОО)","ТРIСКА ПАЛИВНА ДЕРЕВИНИ ХВОЙНИХ ПОРIД (СОСНИ)","ДСТУ EN 15234-1:2013 П. 6.2, 6.3, 6.4 ПЕРЕЛIКИ A,B; ДСТУ EN 15234-4:2013 П. 4, 5.4; CEN/TS 14961:2005 (В ЧАСТИНI ВИМОГ ДО ТРIСКИ ПАЛИВНОЇ)","ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'АРБОР БIОМАС', 01013, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК ДЕРЕВООБРОБНИЙ, БУД. 5,  КОД ЄДРПОУ 39791035","16.10.23-03.00"]
["UA 1.200.0108854-15","ВГ612053","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.200.0108855-15","ВГ612054","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","НАПIВПРИЧIП KOGEL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'KOGEL F.X.', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.187.0108856-15","ВГ611365","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ (7 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ А).","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00","'QINGDAO LAKESEA  TYRE CO., LTD', NO.65, QILU ROAD, WEIHAI, CHINA, 264200, КИТАЙ.",null,"4011"]
["UA 1.007.0108857-15","ВГ338767","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРАКТОРИ ХТА-250-12, ХТА-250-22","УСIМ ВИМОГАМ ДСТУUN/ECE R71-00:2002 (Р. 2, П.П. 5.2); ДСТУUN/ECE R86-00:2002 (П.П. 5.15, 5.16, 6.2, 6.5-6.9, 6.14); ГОСТ 12.1.003-83 (П.П. 2.3), ГОСТ 12.1.012-90 (Р. 2), ГОСТ 12.2.019-86 (П.П. 1.2, 1.4, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, Р. 2, П.П. 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4-7.6, 7.11, 7.12); ГОСТ 12.2.120-88 (П.П. 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.14, 3.16-3.18, 3.20); ГОСТ 19677-87 (П.П. 2.8); ГОСТ 20062-96 (П.П. 4.1, 4.3-4.6); ГОСТ 26336-84, ГОСТ 27258-87 (Р. 5)","ТОВ 'СЛОБОЖАНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ', 61124, М. ХАРКIВ, ПРОВУЛОК ЗЕРНОВИЙ, 10. КОД ЄДРПОУ 36456427","28.30.23-70.00","8701"]
["UA 1.038.0108858-15","ВГ600175","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.182.0108859-15","ВГ591852","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: РЕСОРИ ЛИСТОВI ТА ЛИСТИ ДО НИХ (ЗГIДНО ДОДАТКУ, 37 ПОЗИЦIЙ)","ГОСТ 3396-90 ПП. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.18, 2.25, 2.26","'ADEL OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI.', DOLAPDERE SAN.SIT. 13, ADA NO.3, 34490 BASAKSEHIR-ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"7320"]
["UA 1.182.0108860-15","ВГ591850","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОТОЦИКЛ МАРКИ APRILIA МОДЕЛI SR125, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'APRILIA', IТАЛIЯ",null,"8711"]
["UA 1.182.0108861-15","ВГ591851","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МОТОЦИКЛ PEUGEOTSPEEDFIGHT2, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'PEUGEOT', IТАЛIЯ",null,"8711"]
["UA 1.066.0108862-15","ВГ598150","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ОБЛАДНАННЯ  ХОЛОДИЛЬНЕ ТА МОРОЗИЛЬНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ТОРГIВЛI, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ХАРЧОБЛОКIВ (8 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСТУ IEC 60335-2-24:2008, ДСТУ IEC 61000-6-1:2007 , ДСТУ IEC 61000-6-3:2007, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007  (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'TECFRIGO S.P A.', VIA GALILEO GALILEI. 22. 42024 CASTELNOVO DI SOTTO (RE), IТАЛIЯ.",null,"8418"]
["UA 1.186.0108863-15","ВГ610733","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B2 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №107-01, П.7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1-7.6.4; 7.6.7 -7.6.9; 7.6.11; 7.7.1-7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11-7.14; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.038.0108864-15","ВГ600361","2015-12-25","2016-04-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIВАЛКИ MS4100","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1;1.3;1.4;1.5-1.9;1.11;1.14;1.19-1.21;1.24-1.27;1.30;1.31-1.38;1.40; 2.1.2;2.1.3; 2.1.10.","MATERMACC S.P.A. ,VIA GEMONA, 18, 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN, IТАЛIЯ",null,"8432"]
["UA 1.066.0108865-15","ВГ512091","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ПРОФIЛI ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНОЇ ФОРМИ МАРОК ПКМ ТА ПКМС ДЛЯ ПЛАСТИН КОЛЕКТОРIВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН","ТУ У 27.4-30797327-001:2010 'ПРОФIЛI ТРАПЕЦIЄВИДНОЇ ФОРМИ ДЛЯ ПЛАСТИН КОЛЕКТОРIВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП. 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9","ТОВ ЗАВОД 'СПЕЦЛИТ`Є' 49036, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, БУД. 107, КОД ЄДРПОУ 30797327, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 49115, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БЄХТЄРЄВА, БУД. 5, УКРАЇНА","24.44"]
["UA 1.038.0108866-15","ВГ600176","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'BMW X5' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.178.0108867-15","ВГ604755","2015-12-25","2016-06-23","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0108868-15","ВГ600179","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.038.0108869-15","ВГ600180","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ W210' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","''DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.087.0108870-15","ВГ479890","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - АМОНIТ 6ЖВ МАРОК: АМОНIТ №6ЖВ-ПОРОШОК, АМОНIТ №6ЖВ-200, АМОНIТ №6ЖВ-250, АМОНIТ №6ЖВ-300","ГОСТ 21984-76  ПП.1.3, 2.2, 2.4.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.186.0108871-15","ВГ610734","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01, П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0108872-15","ВГ605643","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART CITY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.087.0108873-15","ВГ479893","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","ВИБУХОВI РЕЧОВИНИ ПРОМИСЛОВI: ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНI НАКАДНI ЗКН-А6ЖВ","ТУ У 3.50-14310112-149-2000. РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI.  ЗАРЯДИ НАСИПНI З АМОНIТУ 6ЖВ I АМОНIТУ  АВ  В  ПОЛIЕТИЛЕНОВIЙ  ОБОЛОНЦI ДIАМЕТРОМ 36-120 ММ. ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНI НАКЛАДНI З АМОНIТУ  6ЖВ В ПОЛIМЕРНIЙ ОБОЛОНЦI. ТЕХНIЧНI УМОВИ, П.2.1.5 ТАБЛ.2 (ПП.1, 3), П. 2.1.6","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.178.0108874-15","ВГ604756","2015-12-25","2016-06-23","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.168.0108875-15","ВГ585096","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: АМОРТИЗАТОРИ ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ RIDER (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 161 ПОЗИЦIЯ)","ГОСТ 30635-99 ПП. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5; ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 3-10","'ZHEJIANG SENSEN AUTOMOBILE PARTS CO., LTD.', DENGFENG ROAD, NORTH LUOFENG INDUSTRIAL ZONE, TANGXIA TOWN RUL'AN CITY, ZHEJIANG PROVINCE, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.087.0108876-15","ВГ479899","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","ТРОТИЛ ВТОРИННИЙ УТИЛIЗОВАНИЙ МАРКИ УЧ","ТУ У 3.50-14015318-036-95  ТРОТИЛ ВТОРИННИЙ УТИЛIЗОВАНИЙ. ТЕХНIЧНI УМОВИ, П.2.2 ТАБЛ.1 (ПП. 1 - 4).","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.193.0108877-15","ВГ605644","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.087.0108878-15","ВГ479900","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","ТРОТИЛ ЛУСКОПОДIБНИЙ МАРОК А I Б","ТУ У 20.5-14310112-065:2012  ТРОТИЛ ЛУСКОПОДIБНИЙ. ТЕХНIЧНI УМОВИ, П.3.2 ТАБЛ.1.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.087.0108879-15","ВГ479897","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА: ГЕЛЕКС ПАТРОНОВАНИЙ II КЛАСУ ЗАСТОСУВАННЯ МАРОК: ГЕЛЕКС-100,  ГЕЛЕКС-200,  ГЕЛЕКС-230,  ГЕЛЕКС-420 (ДIАМЕТРIВ ВIД 60 ММ ДО 90 ММ),  ГЕЛЕКС-650 ДIАМЕТРОМ ВIД 31 ММ ДО 90 ММ,  ГЕЛЕКС-230 М  ДIАМЕТРОМ ВIД 31 ММ ДО 45 ММ","ТУ У 3.50-14310112-040-96 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. ВОДНОГЕЛЬНI ПАТРОНОВАНI  В ПОЛIЕТИЛЕНОВIЙ  ОБОЛОНЦI  ГЕЛЕКСИ. ТЕХНIЧНI УМОВИ, П.3.2.2 ТАБЛ. 1 (ПП. 1 - 5, 8), П.3.2.5.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.168.0108880-15","ВГ585098","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: АМОРТИЗАТОРИ ТОРГIВЕЛЬНИХ МАРОК RIDER, ДК (ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ 53 ПОЗИЦIЙ)","ГОСТ 30635-99 ПП. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5; ОСТ 37.001.440-86 'АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' ПП. 3-10","'NINGBO MOTOR INDUSTRIAL CO., LTD.', 18# TIAN LONG SHAN ROAD, BEILUN, NINGBO, 315806, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.178.0108881-15","ВГ604757","2015-12-25","2016-06-23","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.087.0108882-15","ВГ479896","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - ГРАМОНIТ А","ТУ У 3.50-14310112-084-97 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI.  ГРАМОНIТ А.   ТЕХНIЧНI УМОВИ ПП. 2.2, 2.3","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.174.0108883-15","ВГ615271","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT SAS'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.087.0108884-15","ВГ479898","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI: ЗАРЯДИ ВОДНОГЕЛЬНI В ПОЛIМЕРНIЙ ОБОЛОНЦI СПЕЦIАЛЬНI МАРОК: ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНИЙ НАКЛАДНИЙ ЗКНВГ-1000,  ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНИЙ НАКЛАДНИЙ  ЗКНВГ-2000,  ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНИЙ НАКЛАДНИЙ ЗКНВГ-4000,  ЗАРЯД СЕЙСМIЧНИЙ ЗСВГ-35,  ЗАРЯД СЕЙСМIЧНИЙ ЗСВГ-70,  ЗАРЯД СЕЙСМIЧНИЙ ЗСВГ-110","ТУ У 3.50-14310112-120-98   РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI.  ЗАРЯДИ ВОДНОГЕЛЬНI В ПОЛIМЕРНIЙ ОБОЛОНЦI СПЕЦIАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПП.3.3.2 ТАБЛ.1 (ПП.1, 3), 3.3.3 ТАБЛ.2 (ПП.2, 3), 3.4.2.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.168.0108885-15","ВГ585099","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ЦИЛIНДРИ ГАЛЬМIВНI ТОРГIВЕЛЬНИХ МАРОК RIDER, ДК: 5301-3505010, 5301-3505010-10, 5301-3502041, 5301-3502040","ТУ У 34.3-01527695-024:2010 'ЦИЛIНДРИ ГIДРАВЛIЧНI ГАЛЬМОВI КОЛIСНI БАРАБАНИХ ГАЛЬМОВИХ МЕХАНIЗМIВ' ПП. 1.2.1.1, 1.3.1-1.3.6, 1.3.8-1.3.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 П. 5.1","'NINGBO MOTOR INDUSTRIAL CO., LTD.', 18# TIAN LONG SHAN ROAD, BEILUN, NINGBO, 315806, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.173.0108886-15","ВГ609179","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.087.0108887-15","ВГ479908","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА  ЕМУЛЬСIЙНА ПАТРОНОВАНА МАРКИ: 'ЕРА' III","ТУ У 24.6-14310112-032:2009 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ЕМУЛЬСIЙНI ПАТРОНОВАНI МАРКИ 'ЕРА' III.  ТЕХНIЧНI УМОВИ,  ПП. 3.1.3 ТАБЛ. 1.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.087.0108888-15","ВГ479907","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ЕМУЛЬСIЙНА ПАТРОНОВАНА МАРОК: ЕРА-Р1   (ДIАМЕТРОМ  ВIД 40 ММ ДО 90 ММ); ЕРА-Р2;   ЕРА-Р3 (ДIАМЕТРIВ  ВIД 32 ММ ДО 90 ММ)","ТУ У 24.6-14310112-022:2007 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ЕМУЛЬСIЙНI ПАТРОНОВАНI МАРКИ ЕРА-Р. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПП. 3.2.4  ТАБЛ. 1.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.168.0108889-15","ВГ585101","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: САЙЛЕНТБЛОКИ, РЕМКОПЛЕКТИ ТЯГИ (САЙЛЕНТБЛОКИ) (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 43 ПОЗИЦIЇ)","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ. ТУ' П. 1.2.5 (КРIМ ПП. 1.2.5.3, 1.2.5.10)","'ADEL OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI.', DOLAPDERE SAN.SIT. 13, ADA NO.3, 34490 BASAKSEHIR-ISTANBUL, ТУРЕЧЧИНА",null,"4016"]
["UA 1.003.0108890-15","ВГ329613","2015-12-25","2018-12-24","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI HONDA МОДЕЛI CIVIC 5D, ТИП FК2 (НОВI)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02, ПУНКТИ 6.2; 6.3, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-06 (ЄВРО-5)","'НONDA MOTOR CO., LTD.', NO. 1-1, MINAMI-AOYAMA, 2-СHOMО, MINATO-KU, ТОКYО 107-8556, ЯПОНIЯ, СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 'НONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD.', ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0108891-15","ВГ609171","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.087.0108892-15","ВГ479894","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - АМОНIТ МАРОК:   АМОНIТ А-200, АМОНIТ А-250, АМОНIТ АВ-200, АМОНIТ АВ-250","ТУ У 3.50-14310112-083-98 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI.   АМОНIТ А, АВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ ПП. 2.2, 2.3.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.174.0108893-15","ВГ615280","2015-12-25","2016-12-23","МПП \"\"Карті\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ , GASOIL SUPER EURO L DIESEL CLASS E, 10 PPM S","П.4.2 ДСТУ 4840-2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕННОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'","S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.,  STR.MIHAI BRAVU, NR 235, PLOIESTI, ROMANIA, РУМУНIЯ",null,"2710"]
["UA 1.087.0108894-15","ВГ479911","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - АМОНIТ ПАТРОНОВАНИЙ МАРОК:   АМОНIТ 6ЖВ ПАТРОНОВАНИЙ ЗНП-А6ЖВ ДIАМЕТРОМ ВIД 36 ММ ДО 120 ММ,  АМОНIТ АВ ПАТРОНОВАНИЙ ЗНП-АВ ДIАМЕТРОМ ВIД 36 ММ ДО 120 ММ","ТУ У 3.50-14310112-149-2000  РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. ЗАРЯДИ НАСИПНI З АМОНIТУ 6ЖВ I АМОНIТУ АВ В ПОЛIЕТИЛЕНОВIЙ ОБОЛОНЦI ДIАМЕТРОМ 36-120 ММ. ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНI НАКЛАДНI З АМОНIТУ  6ЖВ В ПОЛIМЕРНIЙ ОБОЛОНЦI. ТЕХНIЧНI УМОВИ, ПП. 2.1.2, 2.1.4.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.173.0108895-15","ВГ609174","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.087.0108896-15","ВГ479912","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - АМОНIТ ВОДОСТIЙКИЙ ЗАПОБIЖНИЙ МАРКИ Т-19","ГОСТ 21982-76  ПП.1.3, ТАБЛ. 1, П.2.2 ТАБЛ. 2.","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.174.0108897-15","ВГ615281","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНИЙ СКРАПЛЕНИЙ 'FULL GAS' ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ","П.3.2 ТУ У 19.2-36956615-010:2013 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI 'FULL GAS' ДЛЯ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ЗI ЗМIНОЮ 1","ПП 'ПЕТРА-РЕЗЕРВ', КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ.СУХОЯРСЬКА, БУД.18, ОФ.106, КОД ЄДРПОУ 38851082 \\n НА ВИРОБНИЧIЙ БАЗI КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ Р-Н, С.КРЯЧКИ, ВУЛ.КРИВОВА, 42","19.20.31"]
["UA 1.173.0108898-15","ВГ609182","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.087.0108899-15","ВГ479913","2015-12-25","2018-09-15","Державне підприємство \"\"Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України\"\"","РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ПРОМИСЛОВА - ЗАПОБIЖНИЙ ПАТРОНОВАНИЙ АМОНIТ Ф-5","ТУ У 12.00174088.002-95 РЕЧОВИНИ ВИБУХОВI ПРОМИСЛОВI. ЗАПОБIЖНИЙ ПАТРОНОВАНИЙ АМОНIТ Ф-5. ТЕХНIЧНI УМОВИ,  ПП. 3.4 ТАБЛ.3.1, ТАБЛ.. 3.2","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД',  51402, М. ПАВЛОГРАД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44","20.51.11"]
["UA 1.173.0108900-15","ВГ609186","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.057.0108901-15","ВГ575333","2015-12-25","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","УСТАНОВКА ДЛЯ ЛУЩЕННЯ I СЕПАРАЦIЇ НАСIННЯ СОНЯШНИКУ, ТИП TFKH-1500-1","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75","'JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.', NO.7, QILIHE INDUSTRIAL PARK, JINZHOU CITY, LIAONING, CHINA, КИТАЙ",".  .  .","8437 80 00 00"]
["UA 1.174.0108902-15","ВГ615272","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT SAS'', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.038.0108903-15","ВГ600181","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT MASTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.173.0108904-15","ВГ609183","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0108905-15","ВГ605645","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'WIELTON S. A.', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.173.0108906-15","ВГ609185","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0108907-15","ВГ484487","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0108908-15","ВГ609189","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0108909-15","ВГ484488","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0108910-15","ВГ615199","2015-12-25","2016-12-23","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LEXUS RX350, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''TOYOTA MOTOR MFG CANADA INC (TMMC)'', КАНАДА","29.10","8703"]
["UA 1.007.0108911-15","ВГ525796","2015-12-25","2020-07-21","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ 'PRESIDENT CLASSIC STARS 100'S EDITION'","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ, ДСТУ ГОСТ 3935:2004, ЗАКОН УКРАЇНИ №2899-IV ВIД 22.09.05Р, ЗАКОН УКРАЇНИ №481/95-ВР ВIД 19.12.95Р, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","ПРАТ 'ФIЛIП МОРРIС УКРАЇНА', 62482, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., СЕЛ.КОМУНIСТ, ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛЬОВИЙ В`ЇЗД, Б.1, КОД ЄДРПОУ 00383231","12.00"]
["UA 1.174.0108912-15","ВГ615283","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","НАПIВПРИЧIП KOGEL S24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'F X KOEGEL GMBH & CO', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.175.0108913-15","ВГ484489","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ DAIHATSU CUORE, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.2; 4.3)","'DAIHATSU MOTOR COMPANY LTD', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.162.0108914-15","ВГ612575","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ВАЛИ РОЗПОДIЛЬЧI 740.1006015-04","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3)","ОАО ''КАМАЗ'', РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР.АВТОЗАВОДСКИЙ, 2, РОСIЯ",null,"8483"]
["UA 1.173.0108915-15","ВГ531407","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ RENAULT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.162.0108916-15","ВГ612576","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI 5511-3501070","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-05461415-001-2003 'БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI АВТОМОБIЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 1.3.3, 1.3.4, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13)","ОАО ''КАМАЗ'', РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР.АВТОЗАВОДСКИЙ, 2, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.162.0108917-15","ВГ612577","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРIВ ПОВIТРЯНИХ DIFA 4307, 4307-01, 4309, 4319","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-028:2010 'ЕЛЕМЕНТИ ФIЛЬТРУВАЛЬНI ПОВIТРЯОЧИСНИКIВ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ' (ПУНКТИ 1.2.2 - 1.2.7)","СОАО 'ДИФА', Г.ГРОДНО, УЛ.БЕЛУША, 45, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"8421"]
["UA 1.173.0108918-15","ВГ609172","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.162.0108919-15","ВГ612578","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ДВИГУНИ ДИЗЕЛЬНI ЯМЗ 240М2-1000186, 240НМ2-1000186","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №24-03, ОСТ 37.001.234-81","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8408"]
["UA 1.173.0108920-15","ВГ609173","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0108921-15","ВГ610594","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ KRONE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'BERNHARD KRONE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.162.0108922-15","ВГ612579","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: КОМПЛЕКТИ ГIЛЬЗИ ТА ПОРШНЯ 240-1004005-А, 7511.1004005-10, 7511.1004005-50","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ'","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0108923-15","ВГ612580","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: КЛАПАН ВПУСКНИЙ 7511.1007010","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ'","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.173.0108924-15","ВГ609187","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0108925-15","ВГ600191","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'PEUGEOT BOXER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.007.0108926-15","ВГ525797","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ ДРУКОВАНI КАНЦЕЛЯРСЬКI ПАПЕРОВI В АСОРТИМЕНТI (4 НАЙМЕНУВАННЯ) ЗГIДНО ДОДАТКУ","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ, СОУ 22.2-02477019-08:2013 'ВИРОБИ ДРУКОВАНI КАНЦЕЛЯРСЬКI ПАПЕРОВI ЧИ КАРТОННI. ЗТВ', ДСАНПIН 5.5.6-138-2007","ТОВ 'ПОЛIСВIТ', М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 38, КОД ЄДРПОУ 32448365","17.23.13"]
["UA 1.174.0108927-15","ВГ615276","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ МАРКИ А-92(Е-40)","П. 3.2 ТУ У 20.5-31982734-004:2012 'ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ЗI ЗМIНОЮ 1","ПП 'ПЕТРА-РЕЗЕРВ', 09112, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ.СУХОЯРСЬКА, БУД.18, ОФ.106, КОД ЄДРПОУ 38851082 НА ВИРОБНИЧIЙ БАЗI ПП 'ПЕТРА-РЕЗЕРВ', КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ Р-Н, С.КРЯЧКИ, ВУЛ. КРИВОВА, 42","20.59"]
["UA 1.174.0108928-15","ВГ615277","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ МАРКИ А-95(Е-40)","П. 3.2 ТУ У 20.5-31982734-004:2012 'ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ. ТЕХНIЧНI УМОВИ', ЗI ЗМIНОЮ 1","ПП 'ПЕТРА-РЕЗЕРВ', 09112, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ.СУХОЯРСЬКА, БУД.18, ОФ.106, КОД ЄДРПОУ 38851082 НА ВИРОБНИЧIЙ БАЗI ПП 'ПЕТРА-РЕЗЕРВ', КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ Р-Н, С.КРЯЧКИ, ВУЛ. КРИВОВА, 42","20.59"]
["UA 1.186.0108929-15","ВГ610700","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24/L-13.62 FP 25, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0108930-15","ВГ604665","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.038.0108931-15","ВГ600182","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW 730 'СВВ-С105' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.174.0108932-15","ВГ615275","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''NISSAN MOTOR IBERICA SA'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0108933-15","ВГ585732","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), № 58-01, (ПП. 25.1 - 25.5), № 73-00, (ПП. 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)  ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24)","'BERNARD KRONE HOLDING GMBH & CO. KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.151.0108934-15","ВГ349735","2015-12-25","2016-12-24","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","ПАТРОНИ МИСЛИВСЬКI КАЛIБРУ .308 WIN.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ СОУ 78-19-007:2015 'ПАТРОНИ ДЛЯ МИСЛИВСЬКОЇ ТА СПОРТИВНОЇ НАРIЗНОЇ ЗБРОЇ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI ВИМОГИ'.","'AB GIRAITES GINKLUOTES GAMYKLA (GGG)' TOPOLIU G. 8, GIRAITES K., LT-54310 KAUNO R. SAV., LITHUANIA (ЛИТВА).",null,"9306"]
["UA 1.186.0108935-15","ВГ610701","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF TE95XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.175.0108936-15","ВГ484490","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.066.0108937-15","ВГ598202","2015-12-25","2016-06-22","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРОМ 'KISS' MENTHOL SUPERSLIMS","ДСТУ ГОСТ 3935:2004 П. 4.1, 6.5; ГН 6.6.1.1-130-2006 П. 3.1.17, ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001","ЗАО 'ДОНСКОЙ ТАБАК', 344002, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 1-Я ЛУГОВАЯ, 17, РОСIЯ",null,"2402"]
["UA 1.163.0108938-15","ВГ156041","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"ЕТАЛОН\"\"","КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS DOMINATOR 58 З ЖАТКОЮ, Б/К","ГОСТ 12.2.019-86 Р.1-4, 7, 8; ГОСТ 12.2.120-88 Р. 1, 3; ДСТУ EN 632-2001 (EN 632:1995 IDT)","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.191.0108939-15","ВГ585730","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FTXF 105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.175.0108940-15","ВГ484491","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0108941-15","ВГ610593","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.187.0108942-15","ВГ611143","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CASE 2188 У КОМПЛЕКТI З ЖНИВАРКОЮ, Б/К.","ГОСТ 12.2.019-86  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8 ; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3; ДСТУ EN 632-2001;  ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17 - 1.40; 2.4.1; 2.4.2.","'CASE CORPORATION', США",null,"8433"]
["UA 1.187.0108943-15","ВГ611144","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: ВIЗОК ДЛЯ ЖНИВАРКИ, Б/К.","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3; 1.4 - 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.29 - 1.33; 1.35 - 1.37; 1.40;  ГОСТ 12.2.042-91 ПУНКТИ 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19","'CASE CORPORATION', США",null,"8716"]
["UA 1.009.0108944-15","ВГ528218","2015-12-25","2017-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","ПРИСТРОЇ ТЯГОВО-ЗЧIПНI КУЛЬОВОГО ТИПУ (ФАРКОПИ) МАРКИ 'АВТОПРИСТРIЙ' ДО АВТОМОБIЛIВ","ДСТУ ГОСТ ИСО 1103:2007 (П.П. 3.1.1-3.1.5), ОСТ 37.001.096-84 'ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ. УСТРОЙСТВА ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ ШАРОВОГО ТИПА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ' (П. 4.1)","ФОП ДЕРКАЧ IГОР ЮРIЙОВИЧ, 23600, ВIННИЦЬКА ОБЛ., М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 92, КВ.32, IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ НОМЕР 2614208316 (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 23600, ВIННИЦЬКА ОБЛ., М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛОБАЧА, 36)","29.32.30-90.00"]
["UA 1.009.0108945-15","ВГ528236","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI LAND ROVER DISCOVERY SPORT (ТИП LC) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК Б","'JAGUAR LAND ROVER LIMITED', ABBEY ROAD, WHITLEY, COVENTRY, CV3 4LF, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД - 'LAND ROVER HALEWOOD', LIVERPOOL, L24 9BJ, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.173.0108946-15","ВГ609181","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 815D, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.186.0108947-15","ВГ610595","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ SKODA OCTAVIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'SKODA AUTO AS', РЕСПУБЛIКА ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.009.0108948-15","ВГ528234","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI FORD ECOSPORT (ТИП JK8 З ДВИГУНАМИ M1JC, M1JJ, UEJB, UEJE) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 3 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК Б","'FORD-WERKE GMBH', 50725 KOELN, НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД - 'FORD INDIA PRIVATE LTD', S.P. KOIL POST, CHENGALPATTU-603 204, TAMILNADU, IНДIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.173.0108949-15","ВГ609184","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-06 ('ЄВРО-5'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FORD ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.196.0108950-15","ВГ602013","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СВIТИЛЬНИКИ СВIТЛОДIОДНI ДЛЯ ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ СЕРIЙ: 'ECOWAY', 'ECOPRO', 'ECODESING', 'SPACEECO', АРТ. EU-ДXY-A-W-Z Д-ID, ПОЗНАЧЕННЯ АРТИКУЛА ЗГIДНО ДОДАТКУ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ IЕС 60598-1:2002, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002, ДСТУ IEC 60598-2-3:2009, ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61547-2001","ТОВ 'ЕКОЛАЙТ УКРАЇНА', 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ВIТЯНСЬКА, 1-А, ОФIС 6, КОД ЄДРПОУ 38098435","27.40"]
["UA 1.173.0108951-15","ВГ535374","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ ТМ 'QIAOYU': ШЛАНГ ГАЛЬМIВНИЙ ЗАДНIЙ З ГУМИ, АРМОВАНИЙ МЕТАЛОМ.","ТУ У 34.3-01527695-023:2010,  ПУНКТИ 1.2.3; 1.3 (ТАБЛИЦЯ 2, КРIМ ПУНКТIВ 7; 8); 1.3.1; 1.3.2; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9 'ШЛАНГИ ГНУЧКI З НАКОНЕЧНИКАМИ ГIДРАВЛIЧНОГО ПРИВОДУ ГАЛЬМ АВТОМОБIЛIВ'","ФIРМА ' GUANGDONG QIAOYU AUTO PARTS AND COMMODITIES CORP.', АДРЕСА: 19G HENGLEXUAN HENGAN BUILDING NO.260 HUANGPU AVE.M. GUANGZHOU, КИТАЙ",null,"4009"]
["UA 1.185.0108952-15","ВГ431226","2015-12-25","2016-01-29","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'JB GERMAN OIL' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 6 (ШIСТЬ) НАЙМЕНУВАНЬ","ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI РЕСУРС. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ТАБЛ. 1 (П.1-7, 10-13), ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' ТАБЛ. 2 (П.1-10,18)  У ВIДПОВIДНОСТI З ДСТУ 4106-2002 'ОЛИВИ МАСТИЛЬНI. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКIВ.' (ТАБЛ. 5).","ФIРМА 'JB GERMAN OIL GMBH & CO. KG'', WOLZOWER WEG 13-19, D-19243 WITTENBURG, (НIМЕЧЧИНА)",null,"2710"]
["UA 1.173.0108953-15","ВГ609194","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП WIELTON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'WIELTON', ПОЛЬЩА",null,"8716"]
["UA 1.185.0108954-15","ВГ431227","2015-12-25","2016-06-29","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'JB GERMAN OIL' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ  (ТРИ) НАЙМЕНУВАННЯ","ТУ У 19.2-33396287-001:2013  'ОЛИВИ МОТОРНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (ТАБ. 11. П. 1-6, 8-11), У ВIДПОВIДНОСТI З ДСТУ 4106-2002 'ОЛИВИ МАСТИЛЬНI. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКIВ.' (ТАБЛ. 5).","ФIРМА 'JB GERMAN OIL GMBH & CO. KG'', WOLZOWER WEG 13-19, D-19243 WITTENBURG, (НIМЕЧЧИНА)",null,"2710"]
["UA 1.117.0108955-15","ВГ453854","2015-12-25","2016-11-15","ТОВ \"\"ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ \"\"СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР\"\"","ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ РУК I ТIЛА. МИЛО РIДКЕ КОСМЕТИЧНЕ 'PENA' В АСОРТИМЕНТI (ЯБЛУКО, ЛИМОН, МОРСЬКИЙ БРИЗ З ГЛIЦЕРИНОМ, З ПЕРЛАМУТРОВИМ ЕФЕКТОМ, ЯБЛУКО З ПЕРЛАМУТРОВИМ ЕФЕКТОМ, ЛИМОН З ПЕРЛАМУТРОВИМ ЕФЕКТОМ, МОРСЬКИЙ БРИЗ З ГЛIЦЕРИНОМ ТА З ПЕРЛАМУТРОВИМ ЕФЕКТОМ)","ТУ У 24.5-23731918-011-2003 'ЗАСIБ ДЛЯ МИТТЯ РУК ТА ТIЛА. МИЛО РIДКЕ КОСМЕТИЧНЕ' (П.2.2., ТАБЛ.1); ДСТУ 5010:2008 'ПРОДУКЦIЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНА. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ I ЗБЕРIГАННЯ'","ПРАТ 'УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКЕ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ВЕЛВАНА' (02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 15-Б; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 11542, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СИНГАЇ, ВУЛ. МИРУ, 17)","20.42.19"]
["UA 1.199.0108956-15","ВГ613015","2015-12-25","2106-06-24","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ NISSAN PIXO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16,6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 (А) ЄВРО5","'NISSAN MOTORS INDIA PVT. LTD', IНДIЯ",null,"8703 21 90 30"]
["UA 1.185.0108957-15","ВГ431228","2015-12-25","2016-12-03","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'JB GERMAN OIL' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 2 (ДВА) НАЙМЕНУВАННЯ","ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI РЕСУРС. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ТАБЛ. 1 (П.1-7, 10-13, 15), У ВIДПОВIДНОСТI З ДСТУ 4106-2002 'ОЛИВИ МАСТИЛЬНI. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКIВ.' (ТАБЛ. 5).","ФIРМА 'JB GERMAN OIL GMBH & CO. KG'', WOLZOWER WEG 13-19, D-19243 WITTENBURG, (НIМЕЧЧИНА)",null,"2710"]
["UA 1.173.0108958-15","ВГ535371","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС NEOPLAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01, ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                     6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 110-00, ПУНКТИ 2.3; 4.1; 4.3А - 4.3Е;","'NEOPLAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.185.0108959-15","ВГ431229","2015-12-25","2016-12-06","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","МАСТИЛА ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'JB GERMAN OIL' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ  2 (ДВА) НАЙМЕНУВАННЯ","ТУ У 23.2-30802090-037:2005 'ПЛАСТИЧНЕ ЛIТIЄВЕ МАСТИЛО 'АГРIНОЛ ФIОЛ-2' ТЕХНIЧНI УМОВИ'(П. 3.1.2 ТАБ. 1), ТУ У 23.2-30802090-039:2005 'МАСТИЛО МЕТАЛУРГIЙНЕ 'АГРIНОЛ ЛКС'. ТЕХНIЧНI УМОВИ.'(П. 3.1.2 ТАБ. 1 П.1-3, 5-12, 14,15).","ФIРМА 'JB GERMAN OIL GMBH & CO. KG'', WOLZOWER WEG 13-19, D-19243 WITTENBURG, (НIМЕЧЧИНА)",null,"2710"]
["UA 1.173.0108960-15","ВГ609190","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0108961-15","ВГ609191","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ A140, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.162.0108962-15","ВГ612584","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: КОМПЛЕКТИ КIЛЕЦЬ ПОРШНЕВИХ 7511.1004002, 236-131Т","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕС-СИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р.2 (КРIМ П.П. 2.11, 2.12, 2.14, 2.16))","ОАО 'МОТОРДЕТАЛЬ'. 156001, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 105, Г. КОСТРОМА, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0108963-15","ВГ612585","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI 64221-3502070","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-05461415-001-2003 'БАРАБАНИ ГАЛЬМIВНI АВТОМОБIЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П. 1.3.3, 1.3.4, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13)","ОАО ''КАМАЗ'', РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР.АВТОЗАВОДСКИЙ, 2, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.185.0108964-15","ВГ431230","2015-12-25","2016-09-01","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'JB GERMAN OIL' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ  (ДЕСЯТЬ) НАЙМЕНУВАНЬ","ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI РЕСУРС. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ТАБЛ. 1 (П.1-7, 10-13, 15), ГОСТ 12337-84 'МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' ТАБЛ. 2 (П.1-10,18)  У ВIДПОВIДНОСТI З ДСТУ 4106-2002 'ОЛИВИ МАСТИЛЬНI. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКIВ.' (ТАБЛ. 5).","ФIРМА 'JB GERMAN OIL GMBH & CO. KG'', WOLZOWER WEG 13-19, D-19243 WITTENBURG, (НIМЕЧЧИНА)",null,"2710 19"]
["UA 1.173.0108965-15","ВГ609192","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0108966-15","ВГ609196","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП LANGENDORF, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'LANGENDORF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8716"]
["UA 1.185.0108967-15","ВГ431231","2015-12-25","2016-04-29","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'JB GERMAN OIL' ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 3 (ТРИ) НАЙМЕНУВАННЯ","ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI РЕСУРС. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ТАБЛ. 1 (П.1-7, 10-13,15), У ВIДПОВIДНОСТI З ДСТУ 4106-2002 'ОЛИВИ МАСТИЛЬНI. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКIВ.' (ТАБЛ. 5).","ФIРМА 'JB GERMAN OIL GMBH & CO. KG'', WOLZOWER WEG 13-19, D-19243 WITTENBURG, (НIМЕЧЧИНА)",null,"2710 19"]
["UA 1.038.0108968-15","ВГ600190","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.014.0108969-15","ВГ515912","2015-12-25","2016-10-30","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР \"\"СТАНКОСЕРТ\"\" (НТЦ \"\"СТАНКОСЕРТ\"\") ","ЦЕНТР ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОБРОБЛЮВАЛЬНИЙ З ЧПК МОД.DNM500II (ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ ЗАГОТОВОК)","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ  ВИМОГАМ ДСТУ EN 292-2-2001, ДСТУ EN 60204-1:2004","ФIРМА 'DOOSAN INGRACORE CO., LTD', 601-3, NAMSAN-DONG, CHANGWON, КОРЕЯ",null,"8457"]
["UA 1.173.0108970-15","ВГ609489","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0108971-15","ВГ609490","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП BODEX, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'BODEX', ПОЛЬЩА.",null,"8716"]
["UA 1.197.0108972-15","ВГ608876","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 ПУНКТИ 5; 9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02 ПУНКТИ 5; 6.1-6.18 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ ТА КОЛIР); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2;   5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.11; 5.7-5.13; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (КРIМ МIЦНОСТI КРIПЛЕННЯ СИДIНЬ); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; 5.1.2 ; ДСТУ 3649:2010 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0108973-15","ВГ603376","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП CODER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'CODER FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.178.0108974-15","ВГ603377","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП CODER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'CODER FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0108975-15","ВГ609203","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FRUEHAUF 2E, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'FRUEHAUF ', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.006.0108976-15","ВГ362335","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПIСОК З ВIДСIВIВ ДРОБЛЕННЯ ВИВЕРЖЕНИХ ГIРСЬКИХ ПОРIД ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ  ФР.ПОНАД 0ММ ДО 5ММ","ДСТУ БВ.2.7-210:2010 ( ПП. 5.5-5.9, 5.13, 5.17, 5.18.3 )","ТОВ 'РКДЗ', 09802, КИЇВСЬКА ОБЛ., РОКИТНЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. РОКИТНЕ, ВУЛ. БIЛОЦЕРКIВСЬКА, 1,  КОД ЄДРПОУ 37066465","08.12.11"]
["UA 1.038.0108977-15","ВГ600189","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.173.0108978-15","ВГ504373","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN PASSAT, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.044.0108979-15","ВГ427694","2015-12-25","2016-06-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ DAIHATSU CUORE, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-4), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24)","DAIHATSU MOTOR COMPANY LTD, ЯПОНIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.038.0108980-15","ВГ600188","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.044.0108981-15","ВГ427695","2015-12-25","2016-06-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-4), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24)","VOLKSWAGEN AG, НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.170.0108982-15","ВГ559850","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"Ракурс ЛТД\"\"","МОНIТОРИНГОВА СИСТЕМА, КОТРА ВКЛЮЧАЄ: Q.READER CABINET, FIELD POINT EXTENSION, METEO.BOXX (КРЕМНIЄВИЙ-СЕНСОР ВИПРОМIНЮВАННЯ, УСТАНОВКА ДЛЯ СЕНСОРА, ТЕМПЕРАТУРНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ПОВЕРХНI, ТЕМПЕРАТУРНИЙ СЕНСОР ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗАХИСНА КРИШКА ВIД ЗОВНIШНIХ ПОГОДНИХ ВПЛИВIВ)","ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD), ДСТУ IЕС 61000-6-4:2009, ДСТУ EN 61000-6-2:2008","'GANTNER INSTRUMENTS ENVIRONMENT SOLUTIONS GMBH', AM MUHLGRABEN 8, 08297 ZWONITZ, НIМЕЧЧИНА",null,"8471  9 0 0 0 0 0"]
["UA 1.038.0108983-15","ВГ600187","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.181.0108984-15","ВГ597641","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОБУС РУТА 25 ПЕ СПГ (ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ), Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; П.9.1 ДОД.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-03, 'РIВЕНЬ ВИМОГ B',  ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01, П.5; ДСТУ 3649:2010, П .5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10;  6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01 (ПУНКТИ 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №110-00;  ДСТУ 4277:2004.","ПАТ 'ЗАВОД 'ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ', УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЧАСIВ ЯР, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 1. КОД ЄДРПОУ 01350251","29.10.3"]
["UA 1.191.0108985-15","ВГ585729","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0108986-15","ВГ420930","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ОБЛАДНАННЯ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛIННЯ ТРАФIКОМ (POLICE TRAFFIC SWITCH) МОДЕЛЕЙ PTS 22000, PTS 24000 В ПОЄДНАННI З SRP3000-D (БЕЗ WI-FI ТА BLUETOOTH)","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ","'SANDVINE INC.',  408 ALBERT STREET WATERLOO, ONTARIO, N2L 3V3, CANADA, КАНАДА",null,"8517  6 2 0 0 0 0"]
["UA 1.193.0108987-15","ВГ605658","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП FELDBINDER KIP 63.3, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FELDBINDER SPEZIALFAHRZEUGWERK GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.191.0108988-15","ВГ585731","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FTXF 105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.177.0108989-15","ВГ420931","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ОБЛАДНАННЯ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛIННЯ ТРАФIКОМ (POLICE TRAFFIC SWITCH)   PTS 32000 В ПОЄДНАННI З SRP3000-D (БЕЗ WI-FI ТА BLUETOOTH)","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЯКI НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ","'SANDVINE INC.',  408 ALBERT STREET WATERLOO, ONTARIO, N2L 3V3, CANADA, КАНАДА",null,"8517  6 2 0 0 0 0"]
["UA 1.178.0108990-15","ВГ603363","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0108991-15","ВГ605646","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ (АСЕНIЗАЦIЙНА МАШИНА) MAN F2000, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 58-01 (П.25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 73-00 (П.7.1-7.7;7.9;7.10), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9,6.5; 6.6.3.-6.8.8;6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10; 6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MAN NUTZFAHRZEUGE GRUPPE', НIМЕЧЧИНА",null,"8705"]
["UA 1.186.0108992-15","ВГ610596","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ BMW X5, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010,                                                                                                             П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'MFD BY BAYERISCHE MOTORENWERKE AG', США",null,"8703"]
["UA 1.006.0108993-15","ВГ362334","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЩЕБIНЬ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ФР. 2-5ММ, 5-10ММ, 5-20ММ, 10-20ММ, 20-40ММ, 40-70 ММ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ, КОНСТРУКЦIЙ ТА РОБIТ","ДСТУ БВ.2.7-75-98 ( П.П. 4.2 - 4.7 )","ТОВ 'РКДЗ', 09802, КИЇВСЬКА ОБЛ., РОКИТНЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. РОКИТНЕ, ВУЛ. БIЛОЦЕРКIВСЬКА, 1,  КОД ЄДРПОУ 37066465","08.12.12-10.00"]
["UA 1.193.0108994-15","ВГ605654","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.035.0108995-15","ВГ590704","2015-12-25","2016-01-13","ДП \"\"ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СИГАРЕТИ З ФIЛЬТРУЮЧИМ МУНДШТУКОМ, КРУГЛI 'WINSTON XSPRESSION FRESH '","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДСТУ ГОСТ 3935:2004 'СИГАРЕТИ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ', ЗАКОНУ УКРАЇНИ №481/95-ВР 'ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА I ОБIГУ...'; ЗАКОНУ УКРАЇНИ №2899-IV 'ПРО ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБIВ...'; ДСАНПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006","ПАТ 'ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА', 39605, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК, ВУЛ.1905 РОКУ, 19, КОД ЄДРПОУ 14372142","12.00.11"]
["UA 1.053.0108996-15","ВГ335516","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"МІЖРЕГIОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНIВ ТА IНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦIЇ \"\"ВНIТI-ТЕСТ\"\"","БАЛОНИ СТАЛЕВI ДЛЯ ГАЗIВ МIСТКIСТЮ 40 Л НА ТИСК 150 КГС/СМ2","ГОСТ 949-73, П.П. 1.2, 1.4, 2.2, 2.5, 3.4, 3.5, 4.1 (ГIДРАВЛIЧНI ВИПРОБУВАННЯ), 4.5, 4.6","ЖДАНОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. IЛЛIЧА, 87504, М. МАРIУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1","25.29.12","7311"]
["UA 1.053.0108997-15","ВГ335517","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"МІЖРЕГIОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНIВ ТА IНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦIЇ \"\"ВНIТI-ТЕСТ\"\"","БАЛОНИ СТАЛЕВI ДЛЯ ГАЗIВ МIСТКIСТЮ 40 Л НА ТИСК 150 КГС/СМ2","ГОСТ 949-73, П.П. 1.2, 1.4, 2.2, 2.5, 3.4, 3.5, 4.1 (ГIДРАВЛIЧНI ВИПРОБУВАННЯ), 4.5, 4.6","ЖДАНОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. IЛЛIЧА, 87504, М. МАРIУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1","25.29.12","7311"]
["UA 1.153.0108998-15","ВГ581088","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS1900-8, GS1900-8НР У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.153.0108999-15","ВГ581090","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS1920-24, GS1920-24HP,  GS1920-48 ТА GS1920-48HP","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ГОСТ 12.1.003-83, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0109000-15","ВГ581092","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОМУТАТОР ETHERNET  МОДЕЛЕЙ GS2210-8,  GS2210-8НР, GS2210-24 ТА GS2210-48","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 60825-1:2004, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ГОСТ 12.1.003-83, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0109001-15","ВГ581094","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","КОНТРОЛЕР  МОДЕЛI NXC5200 ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ РАДIОДОСТУПУ (ТОЧКАМИ ДОСТУПУ)","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГСТУ 45.022-2001, ГОСТ 12.1.003-83, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0109002-15","ВГ581096","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ЕКРАН МIЖМЕРЕЖНИЙ МОДЕЛI  ZYWALL USG 20 У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0109003-15","ВГ581098","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ЕКРАН МIЖМЕРЕЖНИЙ МОДЕЛI  ZYWALL 110 У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГОСТ 12.1.003-83, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0109004-15","ВГ581100","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ЕКРАН МIЖМЕРЕЖНИЙ МОДЕЛЕЙ ZYWALL 310 ТА  ZYWALL 1100","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008,  ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ГОСТ 12.1.003-83, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.153.0109005-15","ВГ613302","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","МОДЕМ  VDSL2 МОДЕЛI P-871M У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, G.993.1, G.993.2, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517"]
["UA 1.175.0109006-15","ВГ484492","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.153.0109007-15","ВГ613304","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","МОДЕМ  АDSL2+ МОДЕЛI P660RU3 ЕЕ (ANNEX A) У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ EN 61204-3:2007, ГСТУ 45.022-2001, G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.4, G.992.5, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'WUXI MITRASTAR TECHNOLOGY CO., LTD.', КИТАЙ, 60#-E, MINSHAN ROAD, NEW DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE",null,"8517"]
["UA 1.153.0109008-15","ВГ613306","2015-12-25","2018-12-09","НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"СТАНДАРТ-СЕРВІС\"\"","ОБЛАДНАННЯ РАДIОДОСТУПУ (IЕЕЕ 802.11) - ТОЧКА ДОСТУПУ МОДЕЛI KEENETIC START  У СКЛАДI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ ITU-T K.21:2008, ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ ЕN 61204-3:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ГСТУ 45.022-2001, ТЕХНIЧНОЇ СПЕЦИФIКАЦIЇ. ПОВНI НАЗВИ ТА ПУНКТИ НД НАВЕДЕНО В ДОДАТКУ.","'ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION', ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ,  6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300,  НА ПIДПРИЄМСТВI 'MITRASTAR TECHNOLOGY CORPORATION',  ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 6 INNOVATION ROAD II, SCIENCE BASED INDUSTRIAL PARK, HSINCHU, 300",null,"8517 18"]
["UA 1.175.0109009-15","ВГ484493","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109010-15","ВГ604731","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109011-15","ВГ604758","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.162.0109012-15","ВГ612581","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ПОРШНЕКОМПЛЕКТИ 'ДАЛЬНОБОЙ' 740.1000128-АК, 740.30-1000128","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕС-СИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р.2 (КРIМ П.П. 2.11, 2.12, 2.14, 2.16)), ТУ У 34.3-01527695-025:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ' (ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3)","ОАО 'МОТОРДЕТАЛЬ'. 156001, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 105, Г. КОСТРОМА, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.178.0109013-15","ВГ604666","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ BMW 3, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 6.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П. 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5)","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8707"]
["UA 1.162.0109014-15","ВГ612582","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI 260-1004060","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕС-СИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р.2 (КРIМ П.П. 2.11, 2.12, 2.14, 2.16))","'S.C. WIRAX S.R.L.', SINTION, NR 13/A, BIHOR, ROMANIA, РУМУНIЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0109015-15","ВГ612583","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: КОЛОДКИ ГАЛЬМIВНI 54326-3501090, 54326-3501091, 500-3501090А, 500-3502090, 4370-3501090, 4370-3501091, 4370-3502090, 4370-3502091","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №90-01","ОАО 'ТАИМ', 213830, Г. БОБРУЙСК, УЛ. ГОГОЛЯ , 177, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"8708"]
["UA 1.068.0109016-15","ВГ541099","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНИЙ МАКIЇВСЬКИЙ НДI З БЕЗПЕКИ РОБIТ В ГIРНИЧIЙ ПРОМИСЛОВОСТI (ОС \"\"МАКНДI\"\")","КОСТЮМ ЧОЛОВIЧИЙ МОД. МТ-501-99 ДЛЯ ЗАХИСТУ ВIД ПIДВИЩЕНИХ  ТЕМПЕРАТУР З ПАРУСИНИ НАПIВЛЛЯНОЇ АРТ 11292 АБО ТКАНИНИ  'ПРОМЕТЕЙ' АРТ. 11В1  З ВОГНЕЗАХИСНИМ ПРОСОЧЕННЯМ","ГОСТ 12.4.045-87, П.П. 1.1-1.5, 2, 3","СПД ФО РЕВУЦЬКА Т.М., 87526, М. МАРIУПОЛЬ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 113/126. КОД 2493310683.     АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 87526, М. МАРIУПОЛЬ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ., ВУЛ. 130 ТАГАНРОГСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 110","14.12"]
["UA 1.162.0109017-15","ВГ612586","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: КОМПЛЕКТИ КIЛЕЦЬ ПОРШНЕВИХ 236-1004002-А4 МД","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ОСТ 37.001.448-87 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕС-СИОННЫЕ И МАСЛОСЪЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ' (Р.2 (КРIМ П.П. 2.11, 2.12, 2.14, 2.16))","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8409"]
["UA 1.162.0109018-15","ВГ612587","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: ПАЛЬЦI РУЛЬОВI 5336-3003065","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ТУ У 34.3-01527695-026:2010 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ПIДВIСКИ ТА РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ АВТОМОБIЛIВ'","ОАО 'АВТОДИЗЕЛЬ', Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.151.0109019-15","ВГ349736","2015-12-25","2016-12-24","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","КАРАБIН МИСЛИВСЬКИЙ 'MAUSER 98 MAGNUM' КАЛIБРУ 375 H&H MAG.","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'KARL HAUPTMAN GMBH' 'JAGDWAFFEN' BAHNHOFSTRABE 5, A-9170 FERLACH, AUSTRIA (АВСТРIЯ).",null,"9303"]
["UA 1.173.0109020-15","ВГ609491","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A2, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'AUDI ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0109021-15","ВГ609492","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП OVIBOS 36W1, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'OVIBOS ', ПОЛЬЩА.",null,"8716"]
["UA 1.175.0109022-15","ВГ484494","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.162.0109023-15","ВГ612592","2015-12-24","2016-12-23","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI GEELY GC7, НОВI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №10-02(R10-03); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-10; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02; ПРАВИЛА ЕЭК ООН 83-05'В''ЕВРО-4' (ДИВ. ДОДАТОК Б)","'GEELY INTERNATIONAL CORPORATION', NO87, QIANYANG ROAD, PUTO DISTRICT, SHANGHAI, 200333, КИТАЙ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД: 'ZHEJIANG HAOQING AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD', NO.588, LING SHAN WEST STREET, LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, КИТАЙ)",null,"8703"]
["UA 1.173.0109024-15","ВГ609193","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ VOLVO FH, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLVO', ШВЕЦIЯ.",null,"8701"]
["UA 1.038.0109025-15","ВГ600362","2015-12-25","2016-04-25","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНIКА: ФРОНТАЛЬНI  НАВАНТАЖУВАЧI STOLL PROFILINE FZ20","ДСТУ 2189-93 ,П.П.1.1; 1.5; 1.7-1.9; 1,14; 1.24; 1.25; 1.27; 1.30-1.32; 1.35; 1.37; 1.39; 1.40; 2.4.2; 2.4.4; 2.4.5. , ГОСТ 12.2.003 -91,П.П.1.1, 1.4, 1.6, 2.1.7, 2.1.9","STOLL MASCHINENFABRIK GMBH, BAHNHOFSTRA 21, 38268 LENGEDE, НIМЕЧЧИНА",null,"8428"]
["UA 1.168.0109026-15","ВГ585094","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТМ 'TEOTEMA' (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 26 ПОЗИЦIЙ)","ДСТУ 5010:2008 ПП. 4, 5; ДСТУ 4766:2007 П. 5.3 ТАБЛ. 1, П. 5.4 ТАБЛ. 2; ДСТУ 4315:2004 П. 4.1.2 ТАБЛ. 1, П. 5.1 ТАБЛ. 3","'COSMEDI S.R.L.', VIA SARDEGNA 26, 20090 PIEVE EMANUELE (MI) MILANO, IТАЛIЯ",null,"3305"]
["UA 1.173.0109027-15","ВГ609197","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN LT46, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0109028-15","ВГ600186","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.038.0109029-15","ВГ600185","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.173.0109030-15","ВГ609201","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0109031-15","ВГ600184","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.069.0109032-15","ВВ796268","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ЄВРО-ТИСК\"\"","ЩИТИ КЕРУВАННЯ, ТИПIВ: C, T, ВА, V, D, К, P, UKА, ED, K, EZ, HC, NR, SA, Е.ШМУ, УРП, АВР, КА.","ДСТУ EN 61204-1:2004 (П.П. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.5, 6.2.1- 6.2.4, 7.2.1, 8.2.1, 9.1.1, 9.2.5.3, 10.1.2, 10.1.4, 10.2.1, 10.7, 12.1, 13.1.1, 13.5.1, 16.4, 17.4)","ТОВ 'НВП ТЕРАIНТЕХ' 11509, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД.21-А, КВ.41. КОД ЄДРПОУ 39551072.     АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. УМАНСЬКА, 37, ГРУПИ ПРИМIЩЕНЬ № 95","27.12"]
["UA 1.173.0109033-15","ВГ609198","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0109034-15","ВГ535353","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС NEOPLAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01, ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                     6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'NEOPLAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.038.0109035-15","ВГ600192","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ 'AUDI A6' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.038.0109036-15","ВГ600193","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ 'VOLKSWAGEN PASSAT' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.007.0109037-15","ВГ338768","2015-12-25","2016-11-24","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЛIХТАРI АКУМУЛЯТОРНI: 'СВIТИЛЬНИК СВГ6П', ТИПIВ: АС-0-001, АС-1-001;   'ПРОМIНЬ', ТИПIВ: АН-0-001, АН-1-001","ДСТУ ГОСТ 4677:2009 'ФОНАРИ. ОТУ' Р. 2, 3, 6, ТО 31.5-33206228-017:2009, ТО 31.5-33206228-018:2009, ТО 31.5-33206228-019:2009","ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 'СВIТЛО ШАХТАРЯ', 61004, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СВIТЛО ШАХТАРЯ, 4/6, КОД ЄДРПОУ 33206228","27.40.21"]
["UA 1.173.0109038-15","ВГ535354","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01, ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                     6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 110-00, ПУНКТИ 2.3; 4.1; 4.3А - 4.3Е;","'MAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.038.0109039-15","ВГ600183","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ AUDI Q7 'СВВ-В109' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.173.0109040-15","ВГ535355","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01, ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                     6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 110-00, ПУНКТИ 2.3; 4.1; 4.3А - 4.3Е;","'MAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.044.0109041-15","ВГ427696","2015-12-25","2016-06-25","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2, 5.2.1 ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05 (П. 4.4-4.7) (ЄВРО-4), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2, 4.3), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8,  6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13- 6.8.16, 6.8.18, 6.8.24)","RENAULT SAS, ФРАНЦIЯ.",null,"8703"]
["UA 1.174.0109042-15","ВГ615288","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''DAIMLERCHRYSLER AG'', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.034.0109043-15","ВГ249227","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - СОРТУВАЛЬНI МАШИНИ: ТИП NEXT, МОДЕЛI N*; ТИП VETRO, МОДЕЛI V*; ТИП CHROME, МОДЕЛI C*; ТИП HYPERSORT, МОДЕЛI H*; ТИП TRUE, МОДЕЛI T* (ДЕ * ЦЕ ДОВIЛЬНА КIЛЬКIСТЬ БУКВ, ЦИФР АБО СИМВОЛIВ, ЯКI ОЗНАЧАЮТЬ ВАРIАНТИ ВИКОНАННЯ ВИРОБIВ)","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75","КОМПАНIЯ 'A/S CIMBRIA', FAARTOFTVEJ 22, DK-7700, THISTED, ДАНIЯ,    НА ЗАВОДI:   'CIMBRIA S.R.L.', VIA COLOMBAROTTO 2, 40026 IMOLA (BO), IТАЛIЯ",null,"8437"]
["UA 1.193.0109044-15","ВГ605647","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHWARZMULLER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'WILHELM SCHWARZMULLER GMBH', АВСТРIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0109045-15","ВГ609200","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0109046-15","ВГ609202","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT PREMIUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.182.0109047-15","ВГ591666","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАЗ-6501A8, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЄВРО-4'), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)', SOZIALISTICHESKAYA STR. 2, 220021 MINSK, BELARUS, БIЛОРУСЬ",null,"8704"]
["UA 1.193.0109048-15","ВГ605648","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF XF 95.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0109049-15","ВГ528235","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI MERCEDES-BENZ MARCO POLO, V-KLASSE, VITO, VITO TOURER (ТИП 639/2) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 3 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК Б","'DAIMLER AG', DE-70546 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0109050-15","ВГ605659","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF95.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.009.0109051-15","ВГ528237","2015-12-25","2016-12-23","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","СКЛАДОВI (ЗАПАСНI) ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО АВТОМОБIЛIВ ЛЕГКОВИХ SUBARU ЗА ЕЛЕКТРОННИМ КАТАЛОГОМ 'SUBARU' (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ТА КОДIВ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЧИННИХ В УКРАЇНI, ВИЗНАЧЕНИХ 'ПЕРЕЛIКОМ ПРОДУКЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВIЙ СЕРТИФИКАЦIЇ В УКРАЇНI', ПIДТВЕРЖДЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ЯКИМ ЗДIЙСНЕНО У ВIДПОВIДНОСТI ДО 'ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФIКАЦIЇ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ЇХ СКЛАДОВИХ ТА ПРИЛАДДЯ' (П.П. 4.16.2, 4.16.6)","'FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.', EBISU SUBARU BUILDING, 1-20-8,EBISU SHIBUYA-KU, TOKIO, ЯПОНIЯ",null,"8407 34"]
["UA 1.193.0109052-15","ВГ605650","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ AYATS ATLAS , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VDL BUS INTERNATIONAL BV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8702"]
["UA 1.187.0109053-15","ВГ611366","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОБУС БОГДАН А092 ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ШЛЯХОМ ЗАМIНИ КУЗОВА, Б/К.","ДСТУ 4276:2004. ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ UN/ЕСЕ R43-00:2002. Р 5; П. 9.1 ДОДАТКУ 3; ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2005 (РIВЕНЬ ВИМОГ В) (ЄВРО-2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8, 5.12 - 5.15;  ПРАВИЛА GEK ООН № 80-01. ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010. ПУНКТА 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6 8;6.8.1; 6.8 5; 6 8 7; 6 8 8. 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24. ПРАВИЛА СЕК ООН№ 107-01.","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ 'ЮНIКОМ', 19950, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. IРКЛIЇВ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 3, КОД ЄДРПОУ 00908805.","29.10"]
["UA 1.187.0109054-15","ВГ611367","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОБУС БОГДАН А092 ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ШЛЯХОМ ЗАМIНИ КУЗОВА, Б/К.","ДСТУ 4276:2004. ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ UN/ЕСЕ R43-00:2002. Р 5; П. 9.1 ДОДАТКУ 3; ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2005 (РIВЕНЬ ВИМОГ В) (ЄВРО-2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8, 5.12 - 5.15;  ПРАВИЛА GEK ООН № 80-01. ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010. ПУНКТА 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6 8;6.8.1; 6.8 5; 6 8 7; 6 8 8. 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24. ПРАВИЛА СЕК ООН№ 107-01.","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ 'ЮНIКОМ', 19950, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. IРКЛIЇВ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 3, КОД ЄДРПОУ 00908805.","29.10"]
["UA 1.009.0109055-15","ВГ528238","2015-12-25","2016-12-23","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","СКЛАДОВI (ЗАПАСНI) ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО АВТОМОБIЛIВ ВАНТАЖНИХ SCANIA ЗА ЕЛЕКТРОННИМ КАТАЛОГОМ 'SCANIA' (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ТА КОДIВ УКТ ЗЕД ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)","НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ, ЧИННИХ В УКРАЇНI, ВИЗНАЧЕНИХ 'ПЕРЕЛIКОМ ПРОДУКЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВIЙ СЕРТИФIКАЦIЇ В УКРАЇНI', ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ЯКИМ ЗДIЙСНЕНО У ВIДПОВIДНОСТI ДО 'ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФIКАЦIЇ ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ЇХ СКЛАДОВИХ ТА ПРИЛАДДЯ' (П.П. 4.16.2, 4.16.6)","'SCANIA CV AB', SEDERTALJE HEAD OFFICE SCANIA CV AB, С-15187, SODERTALJE, ШВЕЦIЯ (ПЕРЕЛIК КРАЇН, В ЯКИХ РОЗТАШОВАНI ЗАВОДИ-ВИРОБНИКИ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ТА ПРИЛАДДЯ ДО АВТОМОБIЛIВ SCANIA, ЗГIДНО З ДОДАТКОМ Б)",null,"8408 20"]
["UA 1.193.0109056-15","ВГ605651","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109057-15","ВГ609204","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ RENAULT MAGNUM, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.173.0109058-15","ВГ535373","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ ТМ 'SHENZHEN': КIЛЬЦЯ ПОРШНЕВI ТА КЛАПАНИ ВПУСКНI.","ОСТ 37.001.079-76, РОЗДIЛ 3 (КРIМ ПУНКТУ 3.11) 'КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ ВИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ', ТУ У 34.3-01527695-025:2010, ПУНКТИ 1.2; 1.2.2 - 1.2.4; 1.3 ' 'СКЛАДОВI ЧАСТИНИ ЦИЛIНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГАЗОРОЗПОДIЛЬЧОГО МЕХАНIЗМУ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ АВТОМОБIЛIВ'","ФIРМА 'SHENZHEN ADDENG TRADING CO., LTD', АДРЕСА: 68#, 8TH INDUSTRY ST., SHEKOU, SHENZHEN, GUANGDONG 518067, CHINA, КИТАЙ",null,"8409"]
["UA 1.193.0109059-15","ВГ605649","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ G350, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-5'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.038.0109060-15","ВГ600194","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ 'MERCEDES-BENZ E320 CDI' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4).","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.197.0109061-15","ВГ608880","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0109062-15","ВГ605652","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109063-15","ВГ535370","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС NEOPLAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01, ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                     6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 110-00, ПУНКТИ 2.3; 4.1; 4.3А - 4.3Е;","'NEOPLAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.038.0109064-15","ВГ600171","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ 'MERCEDES-BENZ ML' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ДСТУ 3649:2010 (6.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.14; 6.8.18; 6.8.19).","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8707"]
["UA 1.174.0109065-15","ВГ615289","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","КУЗОВ ДО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБIЛЯ LAND ROVER DISCOVERY, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1, 6.5, 6.8.1, 6.8.5;, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.14, 6.8.18; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1","''LAND ROVER LTD'', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,"8707"]
["UA 1.182.0109066-15","ВГ591853","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ КАМАЗ: КОЛЕСО (БЕЗ ШИНИ) АРТ. 5320-3101012; КОЛЕСО ДИСКОВЕ (БЕЗ ШИНИ), АРТ. 53205-3101012-10","ГОСТ 10409-74, П.П. 2.2, 2.4, 2.5; ГСТУ 3-008-2000 'КОЛЕСА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН. ОБОДИ ГЛИБОКI I ГЛИБОКI ШИРОКI З ПОСАДОЧНИМИ ПОЛИЦЯМИ 15 З НОМIНАЛЬНИМИ ДIАМЕТРАМИ 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24,5; 26,5. ОСНОВНI РОЗМIРИ', Р. 3","ООО 'МЕФРО УИЛЗ РУССИЯ', РФ, 423810, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕ-РЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. АКАДЕМИКА РУБАНЕНКО Д. 4, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"8708"]
["UA 1.193.0109067-15","ВГ605656","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.174.0109068-15","ВГ615187","2015-12-25","2016-12-23","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.187.0109069-15","ВГ611149","2015-12-25","2017-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ДВЕРНI ПОЛОТНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВНУТРIШНIХ З ДВП (МДФ) ГРУНТОВАНI, ФАРБОВАНI ТА ШПОНОВАНI У АСОРТИМЕНТI (7 НАЙМЕНУВАНЬ)","ДСТУ БВ.2.6-99:2009  'БЛОКИ ДВЕРНI  ДЕРЕВ'ЯНI. ЗТУ' П.П. 5.2.4 - 5.2.10, 5.3.6.1, 5.3.7, 5.4.5","ДП 'ФОРМЕТ', ОДЕСЬКА ОБЛ., ОВIДIОПIЛЬСЬКИЙ Р - Н, СМТ ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ЕНТУЗIАСТIВ, 10-В, КОД  ЄДРПОУ  32539841","16.23"]
["UA 1.193.0109070-15","ВГ605657","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0109071-15","ВГ615198","2015-12-25","2016-12-23","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.187.0109072-15","ВГ611368","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОБУС БОГДАН А092 ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ШЛЯХОМ ЗАМIНИ КУЗОВА, Б/К.","ДСТУ 4276:2004. ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ UN/ЕСЕ R43-00:2002. Р 5; П. 9.1 ДОДАТКУ 3; ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2005 (РIВЕНЬ ВИМОГ В) (ЄВРО-2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8, 5.12 - 5.15;  ПРАВИЛА GEK ООН № 80-01. ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010. ПУНКТА 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6 8;6.8.1; 6.8 5; 6 8 7; 6 8 8. 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24. ПРАВИЛА СЕК ООН№ 107-01.","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ 'ЮНIКОМ', 19950, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. IРКЛIЇВ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 3, КОД ЄДРПОУ 00908805.","29.10"]
["UA 1.009.0109073-15","ВГ528239","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI FORD FOCUS (ТИП DYB З ДВИГУНАМИ IQDC, M1DC, M1DD, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, PNDD, R9DB, R9DC, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, T7DA, T7DB, T8DA, TXDB, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 4 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', 'ЄВРО-6', ДИВ. ДОДАТОК Б","'FORD-WERKE GMBH', 50725 KOELN, НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД - 'FORD-WERKE GMBH', 66740 SAARLOUIS, НIМЕЧЧИНА)",null,"8703"]
["UA 1.187.0109074-15","ВГ611369","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОБУС БОГДАН А091 ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ШЛЯХОМ ЗАМIНИ КУЗОВА, Б/К.","ДСТУ 4276:2004. ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ UN/ЕСЕ R43-00:2002. Р 5; П. 9.1 ДОДАТКУ 3; ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2005 (РIВЕНЬ ВИМОГ В) (ЄВРО-2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8, 5.12 - 5.15;  ПРАВИЛА GEK ООН № 80-01. ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010. ПУНКТА 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6 8;6.8.1; 6.8 5; 6 8 7; 6 8 8. 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24. ПРАВИЛА СЕК ООН№ 107-01.","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ 'ЮНIКОМ', 19950, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. IРКЛIЇВ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 3, КОД ЄДРПОУ 00908805.","29.10"]
["UA 1.193.0109075-15","ВГ605661","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.187.0109076-15","ВГ611370","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОБУС БОГДАН А092 ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ШЛЯХОМ ЗАМIНИ КУЗОВА, Б/К.","ДСТУ 4276:2004. ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ UN/ЕСЕ R43-00:2002. Р 5; П. 9.1 ДОДАТКУ 3; ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2005 (РIВЕНЬ ВИМОГ В) (ЄВРО-2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8, 5.12 - 5.15;  ПРАВИЛА GEK ООН № 80-01. ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010. ПУНКТА 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6 8;6.8.1; 6.8 5; 6 8 7; 6 8 8. 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24. ПРАВИЛА СЕК ООН№ 107-01.","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ 'ЮНIКОМ', 19950, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. IРКЛIЇВ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 3, КОД ЄДРПОУ 00908805.","29.10"]
["UA 1.173.0109077-15","ВГ609208","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP 27, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10","'KRONE ', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.187.0109078-15","ВГ611371","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОБУС БОГДАН А092 ПЕРЕОБЛАДНАНИЙ ШЛЯХОМ ЗАМIНИ КУЗОВА, Б/К.","ДСТУ 4276:2004. ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ UN/ЕСЕ R43-00:2002. Р 5; П. 9.1 ДОДАТКУ 3; ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2005 (РIВЕНЬ ВИМОГ В) (ЄВРО-2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 П.П. 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8, 5.12 - 5.15;  ПРАВИЛА GEK ООН № 80-01. ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010. ПУНКТА 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6 8;6.8.1; 6.8 5; 6 8 7; 6 8 8. 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24. ПРАВИЛА СЕК ООН№ 107-01.","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦIУМ 'ЮНIКОМ', 19950, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. IРКЛIЇВ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 3, КОД ЄДРПОУ 00908805.","29.10"]
["UA 1.190.0109079-15","ВГ611563","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДТ-3-К5, СОРТ F (ВМIСТ СIРКИ В ПАЛИВI - ДО 50 МГ/КГ)","ДСТУ 4840:2007  'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П 4.2 (ДЛЯ ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ F ВИДУ II)","ОАО 'НАФТАН', 211441, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ",null,"2710"]
["UA 1.178.0109080-15","ВГ603372","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.199.0109081-15","ВГ613017","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN TOURAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16,6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2,4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06, РЕГЛАМЕНТ ЕС 692/2008 (F) ЄВРО5","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 32 90 10"]
["UA 1.178.0109082-15","ВГ604759","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VAN HOOL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.182.0109083-15","ВГ591854","2015-12-25","2016-08-01","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ЗАСIБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ДIТЕЙ: 'ЖИВИНКА' ДИТЯЧИЙ ФIТО ШАМПУНЬ З ЕКСТРАКТАМИ РОМАШКИ ТА КАЛЕНДУЛИ","ДСТУ 4315:2004, П. 4.1.2 ТАБЛ. 1 ПП. 1-4, 6; ДСТУ 5010:2008, П. 4.1, П. 4.4, П. 4.6, П. 4.8, П. 4.9, П. 5.1.1, П. 5.1.2, П. 5.1.2.2, П. 5.1.2.3, П. 5.1.2.4, П. 5.1.2.5, П. 5.1.2.6, П. 5.1.3","ООО 'ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ',Г. МОСКВА, УЛ. САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ, Д. 4-10, РОСIЯ; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ООО 'ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ', 140150, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ Р-ОН, П. БЫКОВО, УЛ. АЭРОПОРТОВСКАЯ, Д. 14, РОСIЯ",null,"3305"]
["UA 1.181.0109084-15","ВГ597643","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.185.0109085-15","ВГ431232","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"Науково-виробниче підприємство \"\"ДІН ЛТД\"\"","ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ GASOIL-ULSD 10 PPM  (ВМIСТ СIРКИ ДО 10 МГ/КГ)","ДСТУ 4840-2007 'ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI. ТЕХНIЧНI УМОВИ', П. 4.2. (ТАБЛ.1 П. 1, 4-6,   15; ТАБЛ.2А) ЯК ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПIДВИЩЕНОЇ ЯКОСТI (ЄВРО) МАРКИ Е ВИДУ I","'LUKOIL NEFTOHIM BURGAS LTD' 8104, BURGAS, BULGARIA (БОЛГАРIЯ)",null,"2710"]
["UA 1.178.0109086-15","ВГ603323","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","СМIТТЄВОЗ З БОКОВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ СБМ (БУНКЕР 11,5 М3) НА БАЗI МАЗ-4571, НОВИЙ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10- 01 П. 6.2; 6.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09; ПРА-ВИЛА ЄЕК ООН № 14-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №51-02; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01; ГОСТ 27435-87, П. 1.2 - 1.5","ПРАТ 'СПЕЦБУДМАШ', 07400 КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЩОЛКIВСЬКА, 4 , КОД ЄДРПОУ 01354485 ВИРОБНИК БАЗОВОГО ШАСI ОАО 'МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД' - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 'БАЛАВТОМАЗ', 220021, Г. МИНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕ-СКАЯ, 2, РЕСПУБЛIКА БIЛОРУСЬ","29.10.59"]
["UA 1.192.0109087-15","ВГ573033","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","НАПIВПРИЧIП МАРКИ SCHMITZ SKO24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10 ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8716"]
["UA 1.192.0109088-15","ВГ573034","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","НАПIВПРИЧIП МАРКИ ZASLAW, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2 -5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1 - 25.5   ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1 - 7.7; 7.9; 7.10 ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24","'ZASLAW ZAKLAD PRZYCZEP. I NACZEP', ПОЛЬЩА.",null,"8716"]
["UA 1.193.0109089-15","ВГ605662","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109090-15","ВГ603375","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ MAN OAF 41.414, АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'OAF', АВСТРIЯ",null,"8705"]
["UA 1.192.0109091-15","ВГ573029","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 - 'ЄВРО-5'.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ДСТУ 3649:2010, ДСТУ 4276:2004, (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ)","'FORD-WERKE GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0109092-15","ВГ600178","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'CITROEN JUMPER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 (EURO 5)","''AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.193.0109093-15","ВГ605663","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ UTILITY MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7; 6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.6.8; 6.8.1; 6.8.6; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24.), ДСТУ 4276:2004(П. 4,2; 4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1, ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П. 5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П. 4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FREIGHTLINER CUSTOM CHASSIS CORP', США",null,"8704"]
["UA 1.174.0109094-15","ВГ615285","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ FORD FUSION, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2","''FORD MOTOR CO SA DE CV'', МЕКСИКА",null,"8703"]
["UA 1.174.0109095-15","ВГ615286","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ HYUNDAI SANTA FE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2","''KIA MOTORS MANUFACTURING GEORGIA, INC'', США",null,"8703"]
["UA 1.178.0109096-15","ВГ603373","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER-BENZ AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.177.0109097-15","ВГ263768","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО АВТОМОБIЛIВ: 21080-3101015-09 ДИСК КОЛЕСА (СЕРЕБРИСТЕ ПОКРИТТЯ), 21080-3101015-15 ДИСК КОЛЕСА (СIРИЙ КОЛIР), 21120-3101015-02 ДИСК КОЛЕСА (ЧОРНИЙ), 21700-3101015-01 ДИСК КОЛЕСА R-14 (ЧОРНИЙ), 21030-3101015-07 ДИСК КОЛIСНИЙ (СЕРЕБРИСТЕ ПОКРИТТЯ), 21030-3101015-15 ДИСК КОЛIСНИЙ (СIРИЙ КОЛIР), 21214-3101015-15 ДИСК КОЛIСНИЙ (СIРИЙ КОЛIР), 21700-3101015-15 ДИСК КОЛIСНИЙ (СIРИЙ КОЛIР)","ГОСТ 30599-97, П. 2.3; 2.4; 2.7; 4.2-4.6","ОАО 'АВТОВАЗ', 445633, Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36, РОСIЯ",null,"8708"]
["UA 1.178.0109098-15","ВГ603382","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.038.0109099-15","ВГ600196","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ 'VOLKSWAGEN POLO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4277:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.178.0109100-15","ВГ604636","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT PARTNER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'PSA AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0109101-15","ВГ611158","2015-12-25","2016-11-03","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ (СИГАРИЛЛИ) (5 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","П.1.2 ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, П.17 ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/79186 ВIД  26.12.2014Р.","JOH. WILH. VON EICKEN GMBH, DRECHSLERSTRASSE 1-3 23556 LUEBECK, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"2402"]
["UA 1.178.0109102-15","ВГ603374","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 'DAIMLERCHRYSLER BELGIUM LUXEMBOURG N.V./S.A.', БЕЛЬГIЯ)",null,"8702"]
["UA 1.009.0109103-15","ВГ528240","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI VOLKSWAGEN ТИПУ 61 (POLO, ДВИГУНИ CFN?, CWV?) (ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 3 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 10-02,   ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 14-03,   ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 26-02,   ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 48-02,   ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-05(В) 'ЄВРО-4', ПРАВИЛ ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО-5',  ДИВ. ДОДАТКИ А ТА Б","'VOLKSWAGEN AG', D-38440, BERLINER RING 2, WOLFSBURG, НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.191.0109104-15","ВГ585733","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4'","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.078.0109105-15","ВГ599305","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з оцінки відповідності \"\"СЕРТАТОМ\"\"","КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ПТК СНЭ ТО ДЛЯ ПРИМIЩЕННЯ   'УКТС СНЭ ТО' ЗАЕС-2 (МАШЗАЛ) АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦIЇ АЕС","ТЕХНIЧНОГО ЗАВДАННЯ ИТКЯ.20.0440 ТЗ 'ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВВЭР-1000 ПТК СНЭ ТО ЗАЭС-2' ТА ДОПОВНЕННЯ №1 ДО   ИТКЯ.20.0440 ТЗ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗГIДНО ТАБЛ. 1 ДОДАТКА ДО СЕРТИФIКАТА","ПРАТ 'СНВО 'IМПУЛЬС',  КОД ЄДРПОУ 31393258, 93405, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ., ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 2","26.20.14"]
["UA 1.009.0109106-15","ВГ528241","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI HYUNDAI GRAND SANTA FE (ТИП DM) (ПЕРЕЛIК ВЕРСIЙ ТА ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А НА 3 БЛАНКАХ)","ПРАВИЛ ЄЕК ООН №10-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №14-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №16-04, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №24-03, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №26-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №43-00, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №48-02, ПРАВИЛ ЄЕК ООН №51-02, РЕГЛАМЕНТIВ ЄС №715/2007 ТА 692/2008 'ЄВРО-5', ДИВ. ДОДАТОК Б","'HYUNDAI MOTOR COMPANY', 12, HEOLLEUNG-RO, SECHO-GU, SEOUL, КОРЕЯ (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД - 'ULSAN PLANT', 700, YEOMPO-RO, BUK-GU, ULSAN, 683-791, КОРЕЯ)",null,"8703"]
["UA 1.162.0109107-15","ВГ612588","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ AUDI A4, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02, П.5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24                                     ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-03, РIВЕНЬ ВИМОГ B, С, D ('ЄВРО-2'), П. 4.4-4.7;","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.044.0109108-15","ВГ427716","2015-12-25","2016-06-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АЛЬТЕРНАТИВНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ НЕЕТИЛЬОВАНИЙ БЕНЗИН МАРКИ А-95 Е33","ТУ У 20.5-37821544-003:2015  ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЕКО+. ТУ. , ЗI ЗМIНАМИ №1, П.3 (АНАЛОГ ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ А-95 ЕКО+)","АО  'ОРЛЕН ЛЕТУВА', УЛ. МАЖЕЙКЮ, 75, Д. ЮОДЕЙКЯЙ, ЛТ-89467, МАЖЕЙКСКИЙ Р-Н,  ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"3824"]
["UA 1.191.0109109-15","ВГ585734","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FORD TRANSIT CONNECT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4'","'FORD WERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.034.0109110-15","ВГ249228","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНЕ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI - УНIВЕРСАЛЬНА ТЕРМОКАМЕРА NOVOTHERM, ТИП 4Р, В КОМПЛЕКТI З ДИМОГЕНЕРАТОРОМ AV-1S","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.2.124-90, ГОСТ 26582-85 Р.2","'NOVOTHERM SP. Z O.O.', UL. ELBLASKA 15/17, PL-01-747 WARSZAWA, ПОЛЬЩА",null,"8419"]
["UA 1.044.0109111-15","ВГ427715","2015-12-25","2016-06-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АЛЬТЕРНАТИВНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ НЕЕТИЛЬОВАНИЙ БЕНЗИН МАРКИ А-95 Е33","ТУ У 20.5-37821544-003:2015  ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЕКО+. ТУ. , ЗI ЗМIНАМИ №1, П.3 (АНАЛОГ ПАЛИВО МОТОРНЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ А-95 ЕКО+)","АО  'ОРЛЕН ЛЕТУВА', УЛ. МАЖЕЙКЮ, 75, Д. ЮОДЕЙКЯЙ, ЛТ-89467, МАЖЕЙКСКИЙ Р-Н,  ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"3824"]
["UA 1.191.0109112-15","ВГ585735","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4'","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.034.0109113-15","ВГ249229","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНЕ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI - МАШИНА ФОРМУВАЛЬНА, МОД. FORMER F4000","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.2.124-90, ГОСТ 26582-85 Р.2","'ABM COMPANY S.R.L.', VIA RHO 6, 20020 LAINATE (MI), IТАЛIЯ",null,"8438"]
["UA 1.181.0109114-15","ВГ597647","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RANGE ROVER SPORT, НОВИЙ","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24 ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПП.5.1-5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4.; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4'']; ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2; 4.3","  'LAND ROVER LTD', GAYDON TEST CENTRE, BANBURY ROAD, LIGHTHORNE, ВЕЛИКА БРИТАНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.191.0109115-15","ВГ585736","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4'","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0109116-15","ВГ600198","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'OPEL VIVARO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.190.0109117-15","ВГ611569","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ШИНИ ТА ПОКРИШКИ ПНЕВМАТИЧНI ГУМОВI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ ТМ KETER, 199 ТИПОРОЗМIРIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ","ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ПРАВИЛ ЄЕК ООН N 30-02","'QINGDAO KETER INTERNATIONAL CO.,LIMITED', ROOM 1401, NO.2, SHENGHE MANSION, NO.58 SHANDONGTOU ROAD, QINGDAO, CHINA, КИТАЙ",null,"4011"]
["UA 1.081.0109118-15","ВГ363794","2015-12-25","2016-12-24","ПрАТ \"\"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР\"\"  (ОС \"\"НІКОСЕПРО\"\")","КОТЛИ ВОДОГРIЙНI ОПАЛЮВАЛЬНI ТВЕРДОПАЛИВНI ТИПУ АОТВ НОМIНАЛЬНОЮ ТЕПЛОПРОДУКТИВНIСТЮ ДО 250 КВТ","З КОНСТРУКЦIЇ, БЕЗПЕКИ, ТЕПЛОТЕХНIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ, ЕКОЛОГIЇ, ЩО ВСТАНОВЛЕНI В ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93), ГОСТ 30735-2001, ДСТУ EN 292-2-2001, ДСТУ EN 60204-1:2004, ДСТУ IEC 61000-6-4:2009","ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ ФРЕНКЛАХ РОМАН ЛИТМАНОВИЧ, УКРАЇНА, 56500, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ТАНАСЧИШИНА, 28, IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ НОМЕР 2087402437","25.21.12","8403"]
["UA 1.174.0109119-15","ВГ615282","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ SCANIA 114 G 380, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В1) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''SCANIA NEDERLAND BV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0109120-15","ВГ600197","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'RENAULT KANGOO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0109121-15","ВГ605664","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.162.0109122-15","ВГ612591","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW R1150 GS AVENTURE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","\\'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', MUENCHEN 13, MUENCHEN 13, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.178.0109123-15","ВГ603238","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","СКЛАДОВI (ЗАПАСНI)ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО МОТОРОЛЕРIВMX150S,MX150T,MX150V,MX150J,MX250S,MX250R,ZS110,ТХМ150F,TXM150A,EX150A,EX150F,МОПЕДIВ (СКУТЕРIВ)ТХМ50QT-B,ТХМ50QT-S,EX50QT-S,EX50QT-Z,EX50C,ZS50D,ZS50F,EX50QT-4,EX50QT-B,МОТОЦИКЛIВZS125A,ZS125-4,ZS125,ZS125P,MX125V,ZS150A,ZS150F,ZS150J,ZS150-10,ZS200GS,ZS200R,ZS200N,ZS200F,ZS150R,F-2-200,F-2-250,CBR-200,CBR-250,ZS250GS,ZS110F,LZX200S,LZX200GY-2,MX200F,MX200R,ZS200GY-2C,ZS200-3,ZS200-10,ZS200,ZS200-R2,ZS250GY,ZS250-R1 (ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ ЗГIДНО З ДОДАТКУ А) ","ПЕРЕЛIК НД ЗГIДНО ДОДАТКУ А"," 'ZHEJIANG ZEC IMPORT AND EXPORT CO., LTD', 10/F, ZHEJIANG ECO-NOMIC COOPERATION (ZEC) BUILDING, 208 CHAOWANG ROAD, HANGZHOU, КИТАЙ",null,"8711"]
["UA 1.162.0109124-15","ВГ612589","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW F650GS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', MUENCHEN 13, MUENCHEN 13, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.162.0109125-15","ВГ612590","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","МОТОЦИКЛ BMW F650GS, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01, ПУНКТ 5.2.1.2.1 (ПРОГРIВ БЕЗ ВИПРОБОВУВАННЯ ТИПУ I), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 53-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', MUENCHEN 13, MUENCHEN 13, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"8711"]
["UA 1.194.0109126-15","ВГ599407","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРИЧНI ПОБУТОВI: КОМП'ЮТЕРНI БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ IЗ КАБЕЛЕМ ЖИВЛЕННЯ В КОМПЛЕКТI ТОРГОВОЇ МАРКИ 'MAXXTER' ТА БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ LED СТРIЧОК ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ENERGENIE', ЗГIДНО З  ДОДАТКОМ, 2 НАЙМЕНУВАННЯ, 48 МОДЕЛЕЙ","ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61558-1:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GEMBIRD ELECTRONICS LTD.', 5/F, BUILDING B, SHIFENG INDUSTRY DISTRICT, HUANING ROAD, DALANG ST. LONGHUA, BAO'AN, 518109 SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8504"]
["UA 1.050.0109127-15","ВГ511631","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.038.0109128-15","ВГ600199","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'MERCEDES-BENZ SPRINTER' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.181.0109129-15","ВГ597645","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ VOLVO FM12, Б/К","ДСТУ 3649:2010 ПП. 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.14, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П.5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 П.1.1.5 ДОД.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 [В1] ПП. 4.4-4.6 [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004 ПП. 4.2, 4.3","  'AB VOLVO BUS CORP', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.194.0109130-15","ВГ599384","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СТАБIЛIЗАТОРИ ЗМIННОЇ НАПРУГИ ТА ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБIЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'ENERGENIE', ЗГIДНО З  ДОДАТКОМ, 2 НАЙМЕНУВАННЯ, 29 МОДЕЛЕЙ.","ДСТУ IEC 61558-1:2010, ДСТУ IEC 62040-1:2010, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GEMBIRD ELECTRONICS LTD.', 5/F, BUILDING B, SHIFENG INDUSTRY DISTRICT, HUANING ROAD, DALANG ST. LONGHUA, BAO'AN, 518109 SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8504"]
["UA 1.187.0109131-15","ВГ599192","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF 105, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (С) (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.050.0109132-15","ВГ511634","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF TE85XF, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.050.0109133-15","ВГ511635","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF TE105XF, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.192.0109134-15","ВГ573030","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ CITROEN BERLINGO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 - 'ЄВРО-5'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.181.0109135-15","ВГ597646","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109136-15","ВГ609205","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0109137-15","ВГ608886","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП-ЦИСТЕРНА GOFA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'GOFA GOCHER FAHRZEUGBAU GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.177.0109138-15","ВГ263677","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ТРАКТОРИ ТИПУ DW 224Т (ЗАЛИШКИ ВIД ПАРТIЇ С/В № UA1.177.0142979-15 ВIД 10.12.2014 Р. ДО 09.12.2015 Р.)","ДСТУ 3158-95 П. 1.4, 1.6, 1.8, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 2.1.6, 2.1.10, 2.1.11,   ГОСТ 12.1.003-83 П. 2.3, ГОСТ 28708-90 Р. 1, 2., ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Р. 2","'WEIFANG WEIXING TRACTOR CO.,LTD'   ADD: WEICHENG DISTRICT, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ",null,"8701"]
["UA 1.197.0109139-15","ВГ608887","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","НАПIВПРИЧIП CODER SREM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.7, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.10, 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24","'CODER FRANCE', ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.173.0109140-15","ВГ609206","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЛОВИЙ ТЯГАЧ DAF XF95, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0109141-15","ВГ608891","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ШАСI ВАНТАЖНОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ З УСТАНОВЛЕНИМ ДВИГУНОМ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8706"]
["UA 1.173.0109142-15","ВГ609207","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SMART ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.199.0109143-15","ВГ613016","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"УКРАВТОТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC 01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (ПП.5.2, 5.3, 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16,6.8.18, 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ДСТУ 4277:2004 (П. 4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5),  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (В) ЄВРО4","'MICRO COMPACT CAR SMART', НIМЕЧЧИНА",null,"8703 21 90 30"]
["UA 1.194.0109144-15","ВГ599385","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРИЧНI ПОБУТОВI: ЕЛЕКТРИЧНI IНВЕРТОРИ ТОРГОВОЇ МАРКИ  'ENERGENIE', ЗГIДНО З  ДОДАТКОМ, 28 МОДЕЛЕЙ","ДСТУ IEC 61558-1:2010, ДСТУ CISPR 22:2007, ДСТУ CISPR 24:2008, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GEMBIRD ELECTRONICS LTD.', 5/F, BUILDING B, SHIFENG INDUSTRY DISTRICT, HUANING ROAD, DALANG ST. LONGHUA, BAO'AN, 518109 SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8504"]
["UA 1.066.0109145-15","ВГ598206","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТМ 'FITOIL': МИЛА РIДКI СЕРIЇ 'ФЕЯ' - ПЕРСИК, ОРХIДЕЯ, ЯБЛУКО; МИЛА РIДКI СЕРIЯ 'BLITZ'- СОКОВИТИЙ ПЕРСИК, РАЙСЬКЕ ЯБЛУКО , КВIТКОВА ГАРМОНIЯ, ДОТИК СВIЖОСТI, НIЖНА ОРХIДЕЯ, ТРОПIЧНИЙ КОКОС; АНТИБАКТЕРIАЛЬНЕ РIДКЕ МИЛО СЕРIЇ 'BLITZ' З ЕКСТРАКТАМИ ОГIРКА ТА ЯБЛУКА; КРЕМ-МИЛО ДИТЯЧЕ СЕРIЇ 'BABY BOOM'; КРЕМ-МИЛО СЕРIЇ 'BLITZ', ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ СЕРIЇ 'ONE'.","ДСТУ 4315:2004 П. 4.1.2  (ТАБЛ. 1), П. 5.1 (ТАБЛ. 3)","ТЗОВ 'СВIТ ХIМIЇ', 79044, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА 9/3, КОД ЄДРПОУ 31215320; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 79069, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 315, УКРАЇНА","20.41.31"]
["UA 1.194.0109146-15","ВГ599386","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СВIТЛОДIОДНI ЛАМПИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 'ENERGENIE', ЗГIДНО З  ДОДАТКОМ,  83 МОДЕЛI.","ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 60598-1-2002 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'GEMBIRD ELECTRONICS LTD.', 5/F, BUILDING B, SHIFENG INDUSTRY DISTRICT, HUANING ROAD, DALANG ST. LONGHUA, BAO'AN, 518109 SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, КИТАЙ",null,"8543"]
["UA 1.033.0109147-15","ВГ541747","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","CВIТЛОФОРИ СВIТЛОДIОДНI ТК ТИПИ ТА МОДЕЛI ЗГIДНО ДОДАТКУ","ДСТУ 4092-2002 (П.П. 5.1.2 - 5.1.5, 5.1.8), ДСТУ EN 50293:2009, ДСТУ CISPR 22:2007,   ДСТУ IEC 61000-4-2:2008, ДСТУ IEC 61000-4-3:2007, ДСТУ IEC 61000-4-4:2008,   ДСТУ IEC 61000-4-5:2008, ДСТУ IEC 61000-4-6:2007, ДСТУ EN 61000-4-8:2012,   ГОСТ 14254-96 (IР56), ГОСТ 12.2.007.0-75","ТОВ 'ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД', 65113, М. ОДЕСА, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 162 (АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 65104, М. ОДЕСА, ВУЛ. М. ЖУКОВА, 105) КОД ЄДРПОУ 13881657","27.90.70"]
["UA 1.175.0109148-15","ВГ484495","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0109149-15","ВГ608892","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ШАСI ВАНТАЖНОГО АВТОМОБIЛЯ MERCEDES-BENZ З УСТАНОВЛЕНИМ ДВИГУНОМ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8706"]
["UA 1.181.0109150-15","ВГ597648","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ PEUGEOT EXPERT, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.190.0109151-15","ВГ611508","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","БЛОКИ СИСТЕМНI ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ КОМП'ЮТЕРIВ I СЕРВЕРIВ ТМ 'CUBETECH', АСОРТИМЕНТ ЗГIДНО ДОДАТКУ, 3 НАЙМЕНУВАННЯ","ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ ДСТУ 4467-1:2005; ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004; ДСТУ EN 61000-3-3:2004; ДСТУ CISPR 24:2008; ДСТУ CISPR 22:2007","ТОВ ' ВIС КОНСАЛТИНГ ', 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, БУД. 1, ОФ. 308, ЄДРПОУ 38950342, АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 02100 М. КИЇВ, ВУЛ. БАЖОВА 9, УКРАЇНА","25.11.10-30.00"]
["UA 1.193.0109152-15","ВГ605665","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CITROEN C1, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'AUTOMOBILES CITROEN', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0109153-15","ВГ504374","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС EOS COACH E200, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03,П.5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'EOS COACH', БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.173.0109154-15","ВГ609211","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","ПРИЧIП BUERSTNER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24, ОСТ 37.001.220-80, ПУНКТИ 1.3; 1.6; 2.1.2; 2.1.4-2.1.6; 2.1.9; 2.2.2; 2.2.6.","'BUERSTNER', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0109155-15","ВГ609209","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0109156-15","ВГ605666","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.177.0109157-15","ВГ263678","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ВИРОБИ КРIПИЛЬНI ТА МОНТАЖНI ПРИСТОСУВАННЯ, ТОРГОВИХ МАРОК 'АКАМ ГРАНД', 'АКАМ ЮНI' В АСОРТИМЕНТI, ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, 4 НАЙМЕНУВАННЯ","ГОСТ 11474-76; ГОСТ 8278-83; ДСТУ 2254-93; ГОСТ 9.307-89; КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦIЯ НАВЕДЕНА У ДОДАТКУ (ВIДПОВIДНО ДО ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМИРIВ ТА ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ) - ДОБРОВIЛЬНI ВИМОГИ","ТОВ 'АКАМ', ЮРИДИЧНА АДРЕСА: УКРАЇНА, 49083, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОБIНОВА, 1, МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА: 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 147. КОД ЄДРПОУ 34681481","24.33","7216"]
["UA 1.192.0109158-15","ВГ573031","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 - 'ЄВРО-5'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109159-15","ВГ609210","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - АВТОБЕТОНОЗМIШУВАЧ ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПУНКТИ 25.1-25.5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПУНКТИ 7.1- 7.7; 7.9; 7.10, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'ASTRA', IТАЛIЯ",null,"8705"]
["UA 1.177.0109160-15","ВГ263680","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ВИРОБИ КРIПИЛЬНI ТА МОНТАЖНI ПРИСТОСУВАННЯ, ТОРГОВИХ МАРОК 'АКАМ ГРАНД', 'АКАМ ЮНI', В АСОРТИМЕНТI, ЗГIДНО З ДОДАТКОМ, 11 НАЙМЕНУВАНЬ","ГОСТ 1759.0-87 ПП. 2.1.1, 2.1.2; ГОСТ 1759.2-82 ПП. 2.2, 2.4.1; ГОСТ 6402-70 ПП. 2.3, 2.10, 2.11; ГОСТ 18123-82 ПП. 1.6, 1.8, 1.10; КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦIЯ НАВЕДЕНА У ДОДАТКУ (ВIДПОВIДНО ДО ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМИРIВ ТА ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ) - ДОБРОВIЛЬНI ВИМОГИ","ТОВ 'АКАМ', ЮРИДИЧНА АДРЕСА: УКРАЇНА, 49083, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОБIНОВА, 1, МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА: 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 147. КОД ЄДРПОУ 34681481","25.94","7326"]
["UA 1.173.0109161-15","ВГ535368","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.181.0109162-15","ВГ597649","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ 413CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПП. 5.1.2-5.1.4, 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН 83-05[В] [''ЄВРО-4''], ДСТУ 4276:2004  ПП. 4.2, 4.3,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П. 5.3.4.","  'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.181.0109163-15","ВГ597650","2015-12-25","2016-12-14","ТОВ \"\"ТОРГОВИЙ ДІМ \"\"САГ\"\"","ПРИЧIП SOMMER AW18, Б/К","ДСТУ 3649:2010  ПП. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10;6.7.1-6.7.4; 6.7.8-6.7.10; 6.7.12-6.7.14; 6.8.8, 6.8.13-6.8.17, 6.8.24, ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09] ПП.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ДСТУ UN/ECE R 58-01:2003 [ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01]  ПП. 25.1-25.5","  'SOMMER FAHRZEUGBAU GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.173.0109164-15","ВГ535369","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.177.0109165-15","ВГ420932","2015-12-25","2016-12-24","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ВЗУТТЯ ДИТЯЧЕ З ВЕРХОМ З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, З ГУМИ, ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ, ЕТИЛЕНВIНIЛАЦЕТАТНОЇ КОМПОЗИЦIЇ ТА ШТУЧНОЇ ШКIРИ: ЧОБОТИ, НАПIВЧОБОТИ, НАПIВЧОБОТИ ДОРОЖНI, ЧЕРЕВИКИ, НАПIВЧЕРЕВИКИ, ТУФЛI СПОРТИВНОГО ТИПУ, ТУФЛI ЛIТНI (ПАНТОЛЕТИ), ТУФЛI ШКIЛЬНI, ТУФЛI ДОРОЖНI,  ТУФЛI КIМНАТНI, ТУФЛI М'ЯКI ДЛЯ ПРИМIЩЕНЬ, ВЗУТТЯ ТРЕНУВАЛЬНЕ, МОКАСИНИ, БАЛЕТКИ, ПIНЕТКИ, САНДАЛIЇ, САНДАЛЕТИ, БОСОНIЖКИ, ТАПОЧКИ, ВЗУТТЯ ПЛЯЖНЕ ТА ДЛЯ КУПАННЯ","ДСТУ ГОСТ 26165:2009 (ПП. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.4.2), ДСТУ ГОСТ 1135:2007 (П.П. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,  4.4.6, 4.4.7, 4.5.1), САНПIН 42-125-4390-87","ООО 'БРИС-БОСФОР', Г. НОВОРОССИЙСК, П. ГАЙДУК, КИРИЛЛОВСКАЯ ПРОМЗОНА, УЛ. 4-АЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1, РФ, РОСIЯ",null,"6401  6402  6404"]
["UA 1.173.0109166-15","ВГ609493","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0109167-15","ВГ600195","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ 'OPEL VIVARO' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ДСТУ 4276:2004 (4.2, 4.3); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00:2002 (Р.5); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4)","''ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8704"]
["UA 1.173.0109168-15","ВГ609494","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.173.0109169-15","ВГ609195","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'FIAT ', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.060.0109170-15","ВГ611459","2015-12-25","2016-03-24","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","CIВАЛКА ЗЕРНОВА НАВIСНА KUHN NODET 19P","ДСТУ 2189-93 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ)","'KUHN-NODET S.A.',  BP 50060-F 67706 SAVERNE CEDEX, ФРАНЦIЯ",null,"8432 30"]
["UA 1.168.0109171-15","ВГ585103","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ПРОМТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬНI ЗАПАСНI ЧАСТИНИ: НАКОНЕЧНИКИ, ТЯГИ ПIДВIСКИ, ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ RIDER (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 55 ПОЗИЦIЙ)","ТУ У 34.3-01527695-026:2010 ПП. 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.2 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б1, Б2) (МОМЕНТИ ХИТАННЯ ТА ОБЕРТАННЯ, ЗУСИЛЛЯ ВИРИВАННЯ ТА ВИДАВЛЮВАННЯ), 1.2.4.2.1 (ДОД. Б, ТАБЛ. Б3) (УДАРНА МIЦНIСТЬ), ТАБЛ. Б4 (ДЕФОРМАЦIЯ ПОЛIМЕРНОГО ВКЛАДИША), 1.2.4.3-1.2.4.6","'YUHUAN JINLI AUTO PARTS CO., LTD.', JIEFANG TANG FARM, CHENGGUAN ZHUGANG TOWN, YUHUAN COUNTY, ZHEJIANG, КИТАЙ",null,"8708"]
["UA 1.060.0109172-15","ВГ611460","2015-12-25","2016-03-24","Державне підприємство \"\"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва\"\" ( ОС \"\"СЕПРОсільмаш\"\")","КОРМОЗМIШУВАЧ LUCAS ТИП SPIRMIX JET 160","ГОСТ 12.2.042-91 (ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ)","ФIРМА 'LUCAS G', 22 RUE DU STADE, 85130, LA VERRIE, ФРАНЦIЯ",null,"8716"]
["UA 1.057.0109173-15","ВГ575334","2015-12-25","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","СIВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСIВУ МОДЕЛЕЙ: 8-ROW NC TECHNIC PLANTER; 12-ROW NG PLUS PLANTER","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ДСТУ 2189-93; ДСТУ EN 1553:2004","'COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU', 12, RUE EDMOND RIBOULEAU - 79240, LARGEASSE, ФРАНЦIЯ",".  .  .","8432 30 11 00"]
["UA 1.057.0109174-15","ВГ575335","2015-12-25","2016-11-30","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ПОДРIБНЮВАЧ СОЛОМИ TEAGLE TOMAHAWK 505М, Б/К, 2009 РIК ВИПУСКУ","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ГОСТ 12.2.042-91","'TEAGLE', SIEGENER STR. 34 35066 FRANKENBERG, НIМЕЧЧИНА",".  .  .","8436 80 90 00"]
["UA 1.175.0109175-15","ВГ484496","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0109176-15","ВГ603379","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.021.0109177-15","ВГ514713","2015-12-25","2016-10-25","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СИСТЕМА РЕНТГЕНIВСЬКА IНТРАОРАЛЬНА СТОМАТОЛОГIЧНА У СКЛАДI: IНТРАОРАЛЬНИЙ РЕНТГЕН EXPERT DC, WW, ПЛЕЧЕ 75 ДЮЙМIВ; НАБIР ЦИФРОВОГО IНТРАОРАЛЬНОГО ДАТЧИКА GXS-700, РОЗМIР 1 З ПРОГРАМОЮ VIXWIN","ДСТУ 3798-98 (IЕС 601-1-88) (П.П. 5 -7, 10, 13 - 25, 28 - 29, 37 - 45, 49, 51 - 52, 54, 56 -59); ДСТУ IЕС 60601-1-2-2001 (ТАБЛ. 2)","ФIРМА 'GENDEX DENTAL SYSTEMS', 1910 NORTH PENN ROAD, HATFIELD, PENNSYLVANIA 19440, USA, США",null,"9022130000"]
["UA 1.175.0109178-15","ВГ484497","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.174.0109179-15","ВГ615284","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П. 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19;  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09,  ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4 ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''VOLKSWAGEN AG'', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.082.0109180-15","ВГ550064","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","НАВАНТАЖУВАЧI ЕЛЕКТРИЧНI SC-4220","ДСТУ EN 292-2-2001 (EN 292-2:1991, IDT), ДОДАТОК А ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2;ДСТУ ЕN 982:2003 ПП.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2,   5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1;ДСТУ EN 60204-1:2004 ПП.:4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.4.5, 17.1, 18.7, 19.3;                    ДСТУ ГОСТ 30871:2006  ПП.: 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4.1.1, 8.4.1.3, 8.4.1.4, 8.4.1.5, 8.5.1.1 - 8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.3; ГОСТ 18962-97 ПП.: 7.3, 7.4, 7.6 - 7.17, 7.19.","ФIРМА 'CROWN GABELSTAPLER GMBH&CO., KG', RODING, НIМЕЧЧИНА",null,"8427"]
["UA 1.082.0109181-15","ВГ550065","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","НАВАНТАЖУВАЧ ЕЛЕКТРИЧНИЙ SC-4240 - 1.6","ДСТУ EN 292-2-2001 (EN 292-2:1991, IDT), ДОДАТОК А ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2;ДСТУ ЕN 982:2003 ПП.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2,   5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.4.1, 5.3.4.4.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 7.2.1;ДСТУ EN 60204-1:2004 ПП.:4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 14.1.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.4.5, 17.1, 18.7, 19.3;                    ДСТУ ГОСТ 30871:2006  ПП.: 8.3.1, 8.3.1.1.1, 8.4.1.1, 8.4.1.3, 8.4.1.4, 8.4.1.5, 8.5.1.1 - 8.5.1.7, 8.5.2, 10.1.3; ГОСТ 18962-97 ПП.: 7.3, 7.4, 7.6 - 7.17, 7.19.","ФIРМА 'CROWN GABELSTAPLER GMBH&CO., KG', RODING, НIМЕЧЧИНА",null,"8427"]
["UA 1.174.0109182-15","ВГ615287","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM 440.18, Б/К","ДСТУ 3649:2010, П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 РОЗДIЛ 5 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-04 (В1) (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","''RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS'', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.175.0109183-15","ВГ484498","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0109184-15","ВГ615305","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.197.0109185-15","ВГ608881","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ DODGE RAM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA', МЕКСИКА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109186-15","ВГ609212","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.197.0109187-15","ВГ608882","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0109188-15","ВГ604762","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109189-15","ВГ609213","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1  ('ЄВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 52-01, ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.7-5.13; 5.6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ ', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.197.0109190-15","ВГ608883","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.173.0109191-15","ВГ535372","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС NEOPLAN, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П.5.1.2-5.1.4;5.2.1(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004,П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 107-01, ПУНКТИ 5.2; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.8; 7.11 - 7.14, ДОДАТОК 8, КРIМ ПУНКТУ 3.8; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ПУНКТ 4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПУНКТ 5;  ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8;                                     6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 110-00, ПУНКТИ 2.3; 4.1; 4.3А - 4.3Е;","'NEOPLAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.197.0109192-15","ВГ608884","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.038.0109193-15","ВГ600200","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ MERCEDES-BENZ ML320 'СВВ-Н110' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.050.0109194-15","ВГ511636","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","НАПIВПРИЧIП KRONE SDP27, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''BERNHARD KRONE GMBH'', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.192.0109195-15","ВГ573035","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В)- 'ЄВРО-4'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'NISSAN  MOTOR IBERICA S.A', IСПАНIЯ.",null,"8704"]
["UA 1.009.0109196-15","ВГ528219","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"\"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ\"\"","КОЛОДКИ, ДИСКИ ТА БАРАБАНИ  ГАЛЬМIВНI МАРКИ 'BREMBO' ЗА КАТАЛОГОМ 'BREMBO FRICTION PRODUCTS BRAKE DISKS AND PADS, BRAKE DRUMS AND SHOES CATALOGUE'","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №90-01","'BREMBO S.P.A.', VIALE EUROPA, 2-24040 STEZZANO (BG), IТАЛIЯ (ПЕРЕЛIК ЗАВОДIВ-ВИРОБНИКIВ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ А)",null,"8708 30"]
["UA 1.050.0109197-15","ВГ511639","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ  ВАНТАЖНИЙ CITROEN JUMPER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''AUTOMOBILES CITROEN'', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.007.0109198-15","ВГ338771","2015-12-25","2017-12-24","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЗНАКИ НОМЕРНI ТА ДУБЛIКАТИ ЗНАКIВ НОМЕРНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ТИПIВ: 1 (ПIДТИПИ 1-1, 1-2, 1-3); 3 (ПIДТИП 3-1); 4 (ПIДТИПИ 4-1, 4-2, 4-3); 5; 7 (ПIДТИПИ 7-1, 7-2); 8 (ПIДТИП 8-1); 9; 10; 11; 12 (ПIДТИП 12-1)","УСIМ ОБОВ`ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ 3650:2012; ДСТУ 4278:2012; ТУ У 34.3-36214472-001:2012 'НОМЕРНI ЗНАКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ. ТУ' РОЗДIЛ 1, 2","ТОВ 'СПЕЦЗНАК', 03118, М. КИЇВ, ПР-Т ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУД. 150 В, КОД ЄДРПОУ 36214472","25.99.2"]
["UA 1.192.0109199-15","ВГ573032","2015-12-25","2016-06-24","ПП \"\"НВЦ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ \"\"ЮГ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ) ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05  (В2)- 'ЄВРО-5'.; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24.","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.050.0109200-15","ВГ511640","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.2; 4.3)","'SKODA AUTO AS', ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"8703"]
["UA 1.044.0109201-15","ВГ427704","2015-12-25","2016-05-24","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ОЛИВА IНДУСТРIАЛЬНА ITERM 6MB","ГОСТ 20799-88 'МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ. ТУ', П. 1.3.1 (ТАБЛИЦЯ 2: П. 1,3,4,5,6,7,8)","'ORLEN OIL SP. Z.O.O', 31-323 KRAKOW, UL. OPOLSKA, 100, РЕСПУБЛIКА ПОЛЬЩА",null,"2710"]
["UA 1.038.0109202-15","ВГ600201","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ BMW Х5 'СВВ-С108' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.197.0109203-15","ВГ608889","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ CITAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-5'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.191.0109204-15","ВГ585747","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4'","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.175.0109205-15","ВГ484499","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.191.0109206-15","ВГ585744","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL COMBO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.090.0109207-15","ВГ437115","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ПОКРIВЕЛЬНИЙ ТА ГIДРОIЗОЛЯЦIЙНИЙ РУЛОННИЙ ПОЛIМЕРНИЙ МАТЕРIАЛ З ПОЛIВIНIЛХЛОРИДУ МАРОК: BAUDER THERMOFOL U ТОВЩИНОЮ 1,2ММ, 1,5ММ, 1,8ММ, 2,0ММ ТА BAUDER THERMOFOL М ТОВЩИНОЮ 1,2ММ, 1,5ММ, 1,8ММ, 2,0ММ.","ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ЗI ЗМIНАМИ ЗА П.П. П. 4.1.12А ; П. 4.1.16; П. 4.1.19;  П. 4.1.21.","ФIРМА 'PAUL BAUDER GMBH & CO, KG', KORNTAKER LANDSTRASSE 63, 70499 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА.",null,"3920"]
["UA 1.090.0109208-15","ВГ236873","2015-12-25","2016-12-24","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ПЛИТИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI З ПОЛIIЗОЦIАНУРАТУ ТОРГОВОЇ МАРКИ BAUDER","ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИМ ПОКАЗНИКАМ, ВИЗНАЧЕНИМ ЗА МЕТОДАМИ ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. МАТЕРIАЛИ I ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНI. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ' П.10 (ВОДОПОГЛИНАННЯ), П.17 (СТИСЛИВIСТЬ),  ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) 'БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ. МАТЕРIАЛИ I ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ  ТЕПЛОПРОВIДНОСТI I ТЕРМIЧНОГО ОПОРУ ПРИ  СТАЦIОНАРНОМУ  ТЕПЛОВОМУ  РЕЖИМI' (ТЕПЛОПРОВIДНОСТЬ)","ФIРМА 'PAUL BAUDER GMBH & CO, KG', KORNTAKER LANDSTRASSE 63, 70499 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА.",null,"3925"]
["UA 1.197.0109209-15","ВГ608888","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 ПУНКТИ 5; 9.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №48-02 ПУНКТИ 5; 6.1-6.18 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ ТА КОЛIР); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №49-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4'); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 ПУНКТИ 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2;   5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.11; 5.7-5.13; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (КРIМ МIЦНОСТI КРIПЛЕННЯ СИДIНЬ); ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3; 5.1.2 ; ДСТУ 3649:2010 (ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.191.0109210-15","ВГ585745","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ PEUGEOT 107, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'AUTOMOBILES PEUGEOT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.175.0109211-15","ВГ484500","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT CF85, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2 - 5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В2, 'ЄВРО-5'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4.2; 4.3)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.197.0109212-15","ВГ608890","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MAZDA 2, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 [РIВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'MAZDA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.191.0109213-15","ВГ585746","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL ASTRA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.191.0109214-15","ВГ585737","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0109215-15","ВГ608893","2015-12-25","2016-12-24","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LINCOLN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 ПУНКТИ 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 Р.5; ДСТУ 4277:2004 ПУНКТ 4.3.2 (НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010 ПП. 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 6.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.8, 6.7.2, 6.7.12, 6.7.14, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.13-6.8.16, 6.8.18, 6.8.24; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05IВЕНЬ ВИМОГ ''B''] ('ЕВРО-4');ПРАВИЛА    ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4","'FORD MOTOR CO', США",null,"8703"]
["UA 1.186.0109216-15","ВГ588379","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - ТРАКТОР МАРКИ 'JOHN DEERE' МОДЕЛЬ 8260R.","ДСТУ ГОСТ 7057-2003 (П.П. 5.3; 5.5) ( ГОСТ 7057-200 IDT); ГОСТ 12.2.002-91 (П.П. 2.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.8; 2.2.10 - 2.2.17; 2.2.19; 2.2.20; 5.1); ГОСТ 12.2.019-86 (П.П. 1.5; 1.6; 1.19; 1.20; 1.22; 2.1; 2.2; 4; 7.26; 8.3); ГОСТ 12.2.120-88 (Р. 1; 3).","'JOHN DEERE WATERLOO WORKS' 3500 E. DONALD STREET WATERLOO IA 50704-0270, UNITED STATES, СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ.        ( США )",null,"8701 90 39"]
["UA 1.191.0109217-15","ВГ585738","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.200.0109218-15","ВГ612055","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"АГРО-КТЗ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ NISSAN PRIMASTAR, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'NISSAN MOTOR IBERICA SA, IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.047.0109219-15","ВГ543084","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"КIРОВОГРАДСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПОДУШКИ ДЕКОРАТИВНI З НАПОВНЮВАЧЕМ ЗI СПIНЕНОГО ПОЛIСТИРОЛУ","ТУ У 13.9-38141197-001:2012 ПОДУШКИ ДЕКОРАТИВНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ, П.3.3","ТОВ 'СПIЛКА ВИРОБНИКIВ IГРАШОК', 28500, УКРАЇНА, КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М.ДОЛИНСЬКА, ВУЛ.РАДЯНСЬКА, 159, КОД ЄДРПОУ 38141197","13.92.24"]
["UA 1.175.0109220-15","ВГ610901","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ HYUNDAI H-1, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'HYUNDAI MOTOR CO', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0109221-15","ВГ611145","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: КОМБАЙН  CLAAS LEXION 460, Б/К.","ГОСТ 12.2.019-86  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8 ;     ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3;      ДСТУ EN 632-2001","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.187.0109222-15","ВГ611146","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: ЖНИВАРКА CLAAS C750, Б/К.","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3; 1.4 - 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.29 - 1.33; 1.35 - 1.37; 1.40;  ГОСТ 12.2.042-91 ПУНКТИ 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19; ГОСТ 10000-75 ПУНКТИ 4; 6 - 8; 10; 11; 13; 14; 16 - 21; 24; 26; 27; 30; 31","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.187.0109223-15","ВГ611147","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: ТРАНСПОРТНИЙ ВIЗОК  CLAAS, Б/К.","ДСТУ 2189-93 ПУНКТИ 1.1; 1.3; 1.4 - 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.29 - 1.33; 1.35 - 1.37; 1.40;  ГОСТ 12.2.042-91 ПУНКТИ 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19; ГОСТ 10000-75 ПУНКТИ 4; 6 - 8; 10; 11; 13; 14; 16 - 21; 24; 26; 27; 30; 31","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.187.0109224-15","ВГ611148","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЕХНIКА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: КОМБАЙН  CLAAS LEXION 580  У КОМПЛЕКТI З ЖНИВАРКОЮ CLAAS V900 ТА ТРАНСПОРТНИМ ВIЗКОМ CLAAS, Б/К.","ГОСТ 12.2.019-86  РОЗДIЛИ 1 - 4; 7; 8 ; ГОСТ 12.2.120-88, РОЗДIЛИ 1; 3;  ДСТУ EN 632-2001; ДСТУ 2189-93, ПУНКТИ 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17 - 1.40; 2.4.1; 2.4.2  ГОСТ 12.2.042-91 ПУНКТИ 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19; ГОСТ 10000-75 ПУНКТИ 4; 6 - 8; 10; 11; 13; 14; 16 - 21; 24; 26; 27; 30; 31","'CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH', 33428 HARSEWINKEL, НIМЕЧЧИНА",null,"8433"]
["UA 1.173.0109225-15","ВГ609199","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ДСТУ UN/ECE R83-05:2009 (ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05:2005, IDT), РIВЕНЬ ВИМОГ A ('ЄВРО-2'), ПУНКТИ 4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'MERCEDES-BENZ ', IСПАНIЯ",null,"8704"]
["UA 1.175.0109226-15","ВГ610902","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0109227-15","ВГ585739","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.197.0109228-15","ВГ608885","2015-12-25","2016-12-25","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","ЗАПАСНI ЧАСТИНИ ДО ПРИЧЕПА-ЦИСТЕРНИ, НОВI","ГОСТ 26828-86 (Р.2)","'BPW BERGISCHE ACHSENN', KOMMANDITGESELLSCHAFT POSTFACH 1280, 51656 WIEHL, НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.191.0109229-15","ВГ585740","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.187.0109230-15","ВГ611159","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАЗ-5316Х5 КОМПЛЕКТАЦIЯ 411-051, НОВИЙ","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-11, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49 (ЄВРО-4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ГОСТ 27435-87","ОАО 'МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД', 220021, Г. МИНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, БIЛОРУСЬ",null,"8704"]
["UA 1.178.0109231-15","ВГ603386","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.191.0109232-15","ВГ585742","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN TGA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","''MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NUTZFAHRZEUGE'', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.191.0109233-15","ВГ585743","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.196.0109234-15","ВГ602014","2015-12-25","2016-12-23","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СВIТЛОТЕХНIЧНА ПРОДУКЦIЯ СЕРIЙ  'ECOSPACE', 'ECOPRO': СВIТИЛЬНИКИ СВIТЛОДIОДНI, ЩО ВБУДОВУЮТЬСЯ, НАКЛАДНI ТА ПIДВIСНI, АРТ. EU-ДXY-A-W-Z-(Д)-ID  (ПОЗНАЧЕННЯ АРТИКУЛА ЗГIДНО ДОДАТКУ)  ТА СВIТЛОДIОДНI КОМПЛЕКТИ (БЛОК ЖИВЛЕННЯ, ПЛАТА СВIТЛОДIОДНА)","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ IЕС 60598-1:2002, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002, ДСТУ IEC 60598-2-2:2007, ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61547-2001","ТОВ 'ЕКОЛАЙТ УКРАЇНА', 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ВIТЯНСЬКА, 1-А, ОФIС 6, КОД ЄДРПОУ 38098435","27.40"]
["UA 1.038.0109235-15","ВГ600202","2015-12-25","2016-03-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ AUDI А6 'СВВ-В103' Б/К.","УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (5.1-5.4, 6.1.2, 6.2-6.4, 6.5.1, 6.6-6.8, 6.10, 6.11); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ДСТУ 4276:2004 (4.3.2); ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ 'В' (EURO 4).","ТОВ 'СЛС-УКРАЇНА', УКРАЇНА, М.КИЇВ., П-Т.ВОЗ'ЄДНАННЯ, 15. КОД ЄДРПОУ 38408244. АВТ. (Б/К) СКЛ. З ВИКОР. КАП. ВIДРЕМ. СКЛ. ЧАСТИН ПО ТУ 29.1-39115587-001:2014Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI 'СВВ-ХХХХ'. БАЗОВИЙ АВТОМОБIЛЬ 'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.","29.10.2"]
["UA 1.187.0109236-15","ВГ611372","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К.","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ: ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1, 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П. 5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (ПП. 5.1 - 5.4; 6.1.2; 6.2 - 6.4; 6.5.1; 6.6 - 6.8; 6.10; 6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (ПП. 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р. 5), ДСТУ 4276:2004 (ПП. 4.2; 4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (РIВЕНЬ ЕКОЛОГIЧНИХ ВИМОГ ЄВРО 5)","'AUDI AG', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.175.0109237-15","ВГ610903","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 43-00 (Р.5), 83-06 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109238-15","ВГ603387","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ VARIO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0109239-15","ВГ605653","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN GOLF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.050.0109240-15","ВГ511632","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF CF 85.460, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7;  6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6;  6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16;  6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4,2; 4,3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.175.0109241-15","ВГ610904","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРПРОМЗЕМТЕСТСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ЛЕГКОВИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-05 В (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-4'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.050.0109242-15","ВГ511633","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF TE85XF, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7;  6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6;  6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16;  6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4,2; 4,3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.187.0109243-15","ВГ611141","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЮТЮН ЛЮЛЬКОВИЙ HYDE PARK","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/412 ВIД 10.01.2013Р.","GAWITH HOGGARTH TT LTD. UNIT 16, LAKE DISTRICT BUSINESS PARK MINT BRIDGE ROAD, KENDAL CUMBRIA LA9 6NH UK, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ  (ВИГОТОВЛЕНО ЕКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ 'PETERSON OF DUBLIN')",null,"2403"]
["UA 1.038.0109244-15","ВГ600203","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'SKODA 14 TR' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","'SKODA OSTROV S.R.O.', ЧЕХIЯ.",null,"8702"]
["UA 1.050.0109245-15","ВГ511637","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF XF105, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7;  6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6;  6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16;  6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4,2; 4,3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.187.0109246-15","ВГ611160","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЮТЮН ЛЮЛЬКОВИЙ (5 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКIВ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/413 ВIД 10.01.2013Р., №05.03.02-03/58378 ВIД 02.07.2013Р.","KOHLHASE, КОРР & CO. GMBH & CO. KG HERMANN-LONS-WEG 36, RELLINGEN D-25462, HAMBURG, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"2403"]
["UA 1.038.0109247-15","ВГ600204","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'SKODA 14 TR' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","'SKODA OSTROV S.R.O.', ЧЕХIЯ.",null,"8702"]
["UA 1.050.0109248-15","ВГ511638","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"НДІ - ПОЛІГОН МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF95, ЩО БУВ У КОРИСТУВАННI","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П. 5.3.2), 16-04 (П. 5.3.4),  43-00 (Р.5), 49-05 (В1, 'ЄВРО-4'), 89-00 (П. 1.1.5 ДОД. 5), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.7;  6.4.9 6.5; 6.6.3.-6.8.8; 6.8.1; 6.8.6;  6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16;  6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (ПП.  4,2; 4,3)","''DAF NV'', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.187.0109249-15","ВГ611140","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЮТЮН ЛЮЛЬКОВИЙ (7 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/426 ВIД 10.01.2013Р.","SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S, TOBAKSVEJ, DK - 5610 ASSENS, DENMARK, ДАНIЯ",null,"2403"]
["UA 1.038.0109250-15","ВГ600205","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'SKODA 14 TR' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","'SKODA OSTROV S.R.O.', ЧЕХIЯ.",null,"8702"]
["UA 1.038.0109251-15","ВГ600206","2015-12-25","2016-12-24","ДП \"\"ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ТРОЛЕЙБУС 'SKODA 14 TR' Б/К.","УСIМ ОБОВ ЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (5.1.2-5.1.4, 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №36-03 (5.5.1.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.4, 5.5.7, 5.6.1-5.6.4, 5.6.7-5.6.9, 5.6.11, 5.7.1-5.7.8, 5.7.11, 5.8, 5.12-5.15); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №80-01 (ПУНКТ 5), ДСТУ 3649:2010 (5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (5.3.2),          ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00 (1.1.5 ДОДАТОК 5).","'SKODA OSTROV S.R.O.', ЧЕХIЯ.",null,"8702"]
["UA 1.191.0109252-15","ВГ585748","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №№ 13-09 (ПП. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1), 14-03 (П.5.3.2), 16-04 (5.3.4), 26-02 (5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11), 43-00 (Р.5), 83-06 (ПП.4.4-4.7 'ЄВРО-5'), ДСТУ 3649:2010 (ПП. 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8, 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18, 6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (4.2; 4.3)","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0109253-15","ВГ611138","2015-12-25","2016-12-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ (8 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/115202 ВIД 23.11.2012Р.","JOH. WILH. VON EICKEN GMBH DRECHSLERSTRASSE 1-3, 23556 LUEBECK, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"2402"]
["UA 1.186.0109254-15","ВГ610597","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0109255-15","ВГ611142","2015-12-25","2016-12-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","СИГАРИ (14 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКIВ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/96402 ВIД 02.10.2012Р., №05.03.02-03/28227 ВIД 16.04.2013Р.","'TABACALERA A.FUENTE & СIА', ZONA FRANCA INDUSTRIAL, SANTIAGO, DOMINICAN REPUBLIC, ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,"2402"]
["UA 1.186.0109256-15","ВГ610735","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ SKO 24, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.187.0109257-15","ВГ611150","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA DIO AF34, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0109258-15","ВГ611151","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA DIO AF34, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.191.0109259-15","ВГ585741","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКРКОНСАЛТІНВЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5'","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.187.0109260-15","ВГ611152","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA DIO AF34, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.178.0109261-15","ВГ604638","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.187.0109262-15","ВГ611153","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA DIO AF62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.187.0109263-15","ВГ611154","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","МОПЕД HONDA DIO AF62, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 40-01,   ПУНКТ 5.2.1.2.1; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 74-01, РОЗДIЛИ 5; 6 (ТIЛЬКИ КIЛЬКIСТЬ, КОЛIР ТА ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 78-02, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2","'HONDA', ЯПОНIЯ",null,"8711"]
["UA 1.186.0109264-15","ВГ610737","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ МАРКИ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0109265-15","ВГ603383","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ IVECO, АВТОВИШКА, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'IVECO SPA', IТАЛIЯ",null,"8705"]
["UA 1.193.0109266-15","ВГ605677","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES-BENZ 311 CDI, Б/К","ДСТУ 3649:2010(5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1-6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.6.8;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24),ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4,3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 13-09(5.1.2-5.1.4;5.2.1(ВИМ. ДО К-ЦIЇ),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 14-03 (П. 5.3.2),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 16-04(П.5.3.4),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 43-00(Р.5;П.9.1 ДОД.3),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 52-01(П.5.5.1.2;5.5.2.1;5.5.2.4;5.5.3.1;5.5.3.2;5.5.4.1;5.5.4.2; 5.5.4.5;5.5.7;5.6.1-5.6.4;5.6.7-5.6.9;5.6.11;5.7-5.13),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 80-01(П.5),ПРАВИЛ ЄЕК ООН 49-05(П.4.4-4.6),'ЄВРО-4'","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.186.0109267-15","ВГ610736","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT V.I.', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109268-15","ВГ536961","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ MAN, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'MAN NUTZFAHRZEUGE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.178.0109269-15","ВГ604639","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.186.0109270-15","ВГ610738","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF TE95XF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.188.0109271-15","ВГ382300","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ\"\" (ОС \"\"СЕРТ АСУ\"\")","ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНОГО СИСТЕМИ НОРМАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦIЇ ДЛЯ ЕНЕРГОБЛОКIВ №1 ТА №2 ВП РАЕС (ОЭ СНЭ-1) УЯИШ.468365.005","ТЕХНIЧНОГО ЗАВДАННЯ УЯИШ.468365.005 ТЗ  'ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИЕМКУ И ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО СИСТЕМЫ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ №1 И №2 ОП РАЭС ОЭ СНЭ-1' (ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗГIДНО ТАБЛ. 2,3 ДОДАТКIВ 1,2 ДО СЕРТИФIКАТА)","ПАТ 'НВП' РАДIЙ', КОД ЄДРПОУ 14312430,  25009, М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 29","27.12.40-90.00"]
["UA 1.193.0109272-15","ВГ605684","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ CHEVROLET MATIZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY', ПIВДЕННА КОРЕЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0109273-15","ВГ534501","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ VOLKSWAGEN SHARAN, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'VOLKSWAGEN ', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0109274-15","ВГ604637","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-05 (В) 'ЄВРО-4';  ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.187.0109275-15","ВГ611375","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ СIЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ ТМ BESTRICH (10 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ А)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00","'SHANDONG TRANSTONE TYRE CO., LTD', NO. 61 HAIER ROAD, QINGDAO CHINA, КИТАЙ.",null,"4011"]
["UA 1.173.0109276-15","ВГ535375","2015-12-25","2016-12-21","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ З ГЕНЕРАТОРОМ ДЛЯ МОБIЛЬНОЇ СКАНУЮЧОЇ УСТАНОВКИ VACIS (СИСТЕМА ДЛЯ СКАНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА ВАНТАЖIВ) НА ШАСI АВТОМОБIЛЯ INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2, Б\\К.","ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002, ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002, ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, ДСТУ UN/ECE R 51-02:2002, ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005, ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), ДСТУ UN/ECE R58-01:2003, ГОСТ 27435-87, ПУНКТИ 1.2-1.5","'BLUE DIAMOND TRUCK S DE RL DE CV', CP 66050, CARRETERA 53 MONTERREY, MONOCLOVA NO. 5000, CP 66050 ESCOBEDO, МЕКСIКА",null,"8705"]
["UA 1.193.0109277-15","ВГ605676","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95XF430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0109278-15","ВГ615306","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-06 ЄВРО-5, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.187.0109279-15","ВГ611139","2015-12-25","2016-12-25","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ТЮТЮН СИГАРЕТНИЙ (3 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ДСАН ПIН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006, ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/96401 ВIД 02.10.2012Р.","'POESCHL TABAK GMBH & CO. KG.', DIESELSTRASSE, 1, 84141, 84144, GEISENHAUSEN, P.О.В 1149, GERMANY, НIМЕЧЧИНА",null,"2403"]
["UA 1.178.0109280-15","ВГ604623","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0109281-15","ВГ615307","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW 530, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.186.0109282-15","ВГ610598","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ VITO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0109283-15","ВГ615308","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.193.0109284-15","ВГ605678","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0109285-15","ВГ605681","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОБУС ПАСАЖИРСЬКИЙ NEOPLAN N 1116, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3.-6.6.8;6.8.1;6.8.6; 6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18; 6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П.5.1.2-5.1.4;5.2.1 (ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 (П.1.1.5,ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'GOTTLOB AUWAERTER KG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.193.0109286-15","ВГ605685","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'ADAM OPEL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0109287-15","ВГ605655","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF 95XF 480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.186.0109288-15","ВГ610599","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ VOLKSWAGEN TRANSPORTER , Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0109289-15","ВГ605687","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.174.0109290-15","ВГ615309","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A4, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.174.0109291-15","ВГ615290","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2","''SKODA AUTO AS'', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0109292-15","ВГ605679","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT XF 95430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0109293-15","ВГ605680","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","НАПIВПРИЧIП SANH, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4, 5.2.2, ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01 (П. 25.1-25.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00 (П. 7.1-7.7; 7.9; 7.10), ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7;6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17;6.8.24) [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'SANH', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.186.0109294-15","ВГ610600","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ DAF, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'DAF TRUCKS N.V.', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0109295-15","ВГ615291","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ OPEL CORSA, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4277:2004, П.4.3.2","''ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK'', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.178.0109296-15","ВГ603381","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0109297-15","ВГ615310","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ LAND ROVER RANGE ROVER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ВИРОБНИК КУЗОВА ''LAND ROVER LTD'', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ","29.10","8703"]
["UA 1.186.0109298-15","ВГ602313","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ МАРКИ RENAULT MAGNUM, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'), П.4.4-4.6; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №89-00, П.1.1.5 ДОД.5; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24","'RENAULT TRUCKS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.186.0109299-15","ВГ602314","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL (UK) LTD', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ          ( АНГЛІЯ )",null,"8716"]
["UA 1.178.0109300-15","ВГ604634","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В2)   'ЄВРО5'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.174.0109301-15","ВГ615311","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (B) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.186.0109302-15","ВГ602315","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","НАПIВПРИЧЕП ВАНТАЖНИЙ МАРКИ SCHMITZ, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2-5.1.4; 5.2.2 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №58-01, П.25.1-25.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №73-00, П.7.1-7.7; 7.9; 7.10; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.8.8; 6.8.13-6.8.17; 6.8.24","'SCHMITZ CARGOBULL (UK) LTD', ВЕЛИКОБРИТАНIЯ         ( АНГЛІЯ )",null,"8716"]
["UA 1.174.0109303-15","ВГ615312","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI Q7, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (B) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''AUDI AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.178.0109304-15","ВГ603392","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0109305-15","ВГ605668","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART MC01, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА",null,"8703"]
["UA 1.193.0109306-15","ВГ605667","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AYGO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR CORP', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.187.0109307-15","ВГ611373","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБIЛIВ (16 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ А)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 54-00","ОАО 'БЕЛШИНА', 213824, Г. БОБРУЙСК, МИНСКОЕ ШОССЕ, БIЛОРУСЬ.",null,"4011"]
["UA 1.187.0109308-15","ВГ611374","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОCТІ \"\"ФАКТУМ\"\"","ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ (16 АРТИКУЛIВ ЗГIДНО ДОДАТКУ А)","УСIМ ОБОВЯЗКОВИМ: ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 30-02","ОАО 'БЕЛШИНА', 213824, Г. БОБРУЙСК, МИНСКОЕ ШОССЕ, БIЛОРУСЬ.",null,"4011"]
["UA 1.193.0109309-15","ВГ605669","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CADDY, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'VOLKSWAGENWERKE AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0109310-15","ВГ605670","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0109311-15","ВГ605686","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA YARIS, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4277:2004 (4.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02 (П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'TOYOTA MOTOR CORPORATION', ЯПОНIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0109312-15","ВГ605671","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95XF.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0109313-15","ВГ605683","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.193.0109314-15","ВГ605660","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.193.0109315-15","ВГ605672","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95XF.480, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0109316-15","ВГ605682","2015-12-25","2016-06-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO , Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.193.0109317-15","ВГ605673","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF FT 95XF.430, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.5.2;5.3;6.1-6.3;6.4.1;6.4.7;6.4.9;6.5;6.6.3-6.8.8; 6.8.1;6.8.6;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.16;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4,2;4,3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09(П.5.1.2-5.1.4; 5.2.1,ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03(П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04(П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00(П.1.1.5 ДОД. 5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05(П.4.4-4.6), 'ЄВРО-4' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.193.0109318-15","ВГ605674","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE SCENIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14;6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004(П.4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1,ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №26-02(П.5.1-5.4;6.1.2;6.1.3;6.2-6.4;6.5.1;6.6-6.8;6.10;6.11), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00(Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-05 (П.4.4-4.7),'ЄВРО-4'[ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'RENAULT', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0109319-15","ВГ603394","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ПРИЧЕПИ ТОРГОВОЇ МАРКИ МАЗ (MAZ) МОДЕЛI: МАЗ-892630-**, МАЗ-902701-** ДЕ * - ЦИФРОВЕ ТА/АБО ЛIТЕРНЕ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОМПЛЕКТАЦIЮ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4', ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ГОСТ 27435-87; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00","'MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)',  SOZIALISTICHESKAYA STR.2, 220021 MINSK, BELARUS, БIЛОРУСЬ",null,"8716"]
["UA 1.193.0109320-15","ВГ605675","2015-12-25","2016-02-25","ТОВ \"\"РІВНЕСТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П.6.1.6;6.1.7;6.2;6.3;6.4.1-6.4.7;6.5;6.6.3-6.6.8; 6.7.2;6.7.12;6.7.14; 6.8.1;6.8.5;6.8.7;6.8.8;6.8.10;6.8.13-6.8.14;6.8.18;6.8.24), ДСТУ 4276:2004 (П. 4.2;4.3), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П.5.1.2;5.2.1; ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03 (П.5.3.2), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04 (П.5.3.4), ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00 (Р.5), ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 (П.4.4-4.7), 'ЄВРО-5' [ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ]","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0109321-15","ВГ603393","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI ТОРГОВОЇ МАРКИ МАЗ (MAZ) МОДЕЛI: МАЗ-6417Х5-***-***, МАЗ-6317Х9-***-*** ДЕ * - ЦИФРОВЕ ТА/АБО ЛIТЕРНЕ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОМПЛЕКТАЦIЮ","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 10-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 24-03, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 48-02, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4', ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 51-02, ГОСТ 27435-87; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00","'MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)',  SOZIALISTICHESKAYA STR.2, 220021 MINSK, BELARUS, БIЛОРУСЬ",null,"8704"]
["UA 1.186.0109322-15","ВГ610703","2015-12-25","2016-11-25","ТОВ \"\"СТАНДАРТ-ЛП\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ МАРКИ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09, П.5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №14-03, П.5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №16-04, П.5.3.4; ДСТУ 4276:2004, П.4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №43-00, Р.5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №83-06 ('ЄВРО-5'), П.4.4-4.7; ДСТУ 3649:2010, П.5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109323-15","ВГ603398","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109324-15","ВГ604767","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT MASTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0109325-15","ВГ604768","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109326-15","ВГ534502","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES-BENZ', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.173.0109327-15","ВГ534503","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0109328-15","ВГ534504","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ MAN 18.460F, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-04, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'MAN', НIМЕЧЧИНА",null,"8701"]
["UA 1.173.0109329-15","ВГ534505","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SKODA FABIA, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ);                                                                                                                                                                            ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, , ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'SKODA ', ЧЕХIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0109330-15","ВГ534506","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К.","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 4277:2004, ПУНКТ 4.3.2 (ТIЛЬКИ НОРМИ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ З ТРИКОМПОНЕНТНИМИ НЕЙТРАЛIЗАТОРАМИ); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24,                                ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'MERCEDES BENZ', НIМЕЧЧИНА.",null,"8703"]
["UA 1.173.0109331-15","ВГ534507","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, П 5.1.2; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02, ПУНКТИ 5.1- 5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 83-05, РIВЕНЬ ВИМОГ В ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1-6.4.7; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.14; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4","'RENAULT ', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.173.0109332-15","ВГ534508","2015-12-25","2016-12-24","ТОВ \"\"УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ\"\"","СIДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ DAF FT XF95.430, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09, ПУНКТИ 5.1.2-5.1.4; 5.2.1 (ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ДСТУ 4276:2004, ПУНКТИ 4.2; 4.3; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00, Р. 5; ПРАВИЛА ЄЕК ООН N 49-05, РIВЕНЬ ВИМОГ B1 ('ЄВРО-4'); ДСТУ 3649:2010, ПУНКТИ 5.2; 5.3; 6.1-6.3; 6.4.1; 6.4.3-6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3-6.6.8; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13-6.8.16; 6.8.18; 6.8.24, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03, ПУНКТ 5.3.2, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04, ПУНКТ 5.3.4, ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00, ПУНКТ 1.1.5 ДОДАТКА 5","'DAF ', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109333-15","ВГ604614","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0109334-15","ВГ603395","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAIMLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109335-15","ВГ603384","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ RENAULT, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8705"]
["UA 1.178.0109336-15","ВГ603385","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04(В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109337-15","ВГ604765","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'FIAT AUTO SPA', IТАЛIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0109338-15","ВГ603396","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109339-15","ВГ603397","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 'ЄВРО5'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLKSWAGEN AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.174.0109340-15","ВГ615304","2015-12-25","2016-12-02","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.178.0109341-15","ВГ603391","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109342-15","ВГ604622","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 'SMART GMBH', ФРАНЦIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.174.0109343-15","ВГ615313","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ S350, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.174.0109344-15","ВГ615314","2015-12-25","2016-12-24","МПП \"\"Карті\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ MERCEDES BENZ Е 270, Б/К","ДСТУ 3649:2010 П.П.6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.4.1, 6.1.7.7, 6.1.7.1-6.1.7.5, 6.1.7.7, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.2-6.3.7, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5, 6.6.3-6.6.5, 6.7, 6.8.1, 6.8.4-6.8.6, 6.8.8, 6.8.10, 6.8.14, 6.8.15, 6.8.19; ПРАВИЛА ЄЕК ООН 13-09 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №14-03 П.5.3.2, ЄЕК ООН №16-04 П.5.3.4, ЄЕК ООН №26-02 П.5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.11, ЄЕК ООН №43-00 Р.5 П.5.1.2; 5.2.1, ЄЕК ООН №83-05 (В) ЄВРО-4, ДСТУ 4276:2004 ПУНКТИ 4.2; 4.3","ТОВ 'КОМПАНIЯ'111', М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, БУД. 30, КОД ЄДРПОУ 37515650. ВИРОБНИК КУЗОВА ''DAIMLERCHRYSLER AG'', НIМЕЧЧИНА","29.10","8703"]
["UA 1.178.0109345-15","ВГ604615","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ OPEL VIVARO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'ADAM OPEL AG AUTOMOBILFABRIK', НIМЕЧЧИНА",null,"8704"]
["UA 1.178.0109346-15","ВГ603378","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109347-15","ВГ603390","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ VOLVO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'VOLVO', ШВЕЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109348-15","ВГ604760","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ IVECO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","''IVECO SPA', IТАЛIЯ",null,"8705"]
["UA 1.178.0109349-15","ВГ603388","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС MERCEDES-BENZ SPRINTER, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН №52-01 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'DAIMLERCHRYSLER AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8702"]
["UA 1.178.0109350-15","ВГ604769","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОБУС VAN HOOL, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1) ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 36-03 (УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 80-01 (П. 5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3., 5.1.2)","'VAN HOOL NV', БЕЛЬГIЯ",null,"8702"]
["UA 1.178.0109351-15","ВГ604686","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109352-15","ВГ603380","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109353-15","ВГ604616","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT TRAFIC, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0109354-15","ВГ604635","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","НАПIВПРИЧIП SCHMITZ, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1; 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.4.10; 6.7.1 - 6.7.4; 6.7.8 - 6.7.10; 6.7.12 - 6.7.14; 6.8.8; 6.8.13 - 6.8.17; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.2(ТIЛЬКИ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ)); ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 58-01 (П. 25.1-25.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 73-00 ( П.7.1 - 7.7; 7.9; 7.10)","'SCHMITZ CARGOBULL AG', НIМЕЧЧИНА",null,"8716"]
["UA 1.178.0109355-15","ВГ604770","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ SMART, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'MICRO COMPACT CAR SMART GMBH', НIМЕЧЧИНА (СКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 'SMART GMBH', ФРАНЦIЯ)",null,"8703"]
["UA 1.178.0109356-15","ВГ604617","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ RENAULT KANGOO, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8704"]
["UA 1.178.0109357-15","ВГ604764","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-05 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109358-15","ВГ604766","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ AUDI A6, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","''AUDI AG', НIМЕЧЧИНА. АВТОМОБIЛЬ(Б/К) СКЛАДЕНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КАПIТАЛЬНО ВIДРЕМОНТОВАНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПО ТУ 34.1-21744609-001:2006Р. 'АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI СКЛАДЕНI З ВИКОРИСТАННЯМ КАПIТАЛЬНО ВIДРЕМОНТОВАНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН. ТУ.' ТОВ 'ЄВРОКАР', М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ВIДРОДЖЕННЯ, 28/48, КОД ЄДРПОУ 37751741","29.10.2","8703"]
["UA 1.178.0109359-15","ВГ604761","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ RENAULT MEGANE, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН №13-09 (П. 5.1.2; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 26-02 (П. 5.1-5.4; 6.1.2; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10; 6.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛ ЄЕК ООН №83-05:2005 (В) 'ЄВРО-4'; ДСТУ 4277-2004 (П. 4.3.2.)","'RENAULT SAS', ФРАНЦIЯ",null,"8703"]
["UA 1.178.0109360-15","ВГ536962","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ RENAULT MAGNUM, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS', ФРАНЦIЯ",null,"8701"]
["UA 1.178.0109361-15","ВГ604763","2015-12-25","2016-06-24","ТОВ \"\"ДП \"\"Житомирстандарт\"\"","ТЯГАЧ СIДЕЛЬНИЙ DAF, Б/К","ДСТУ 3649:2010 (П. 5.2; 5.3; 6.1 - 6.3; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.9; 6.5; 6.6.3 - 6.6.8; 6.7; 6.8.1; 6.8.5; 6.8.7; 6.8.8; 6.8.10; 6.8.13 - 6.8.16; 6.8.18; 6.8.24); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 13-09 (П. 5.1.2-5.1.4; 5.2.1); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 (П 5.3.2); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 (П 5.3.4); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 43-00 (Р.5); ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 49-04 (В1) 'ЄВРО-4'; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 89-00 ( П. 1.1.5 ДОД. 5 ); ДСТУ 4276-2004 (П. 4.2, 4.3.)","'DAF TRUCKS NV', НIДЕРЛАНДИ",null,"8701"]
["UA 8.036.01.00408-15","АГ061301","2015-12-25","2016-06-18","ДП \"\"СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БIТУМ  НАФТОВИЙ БУДIВЕЛЬНИЙ МАРКИ БН 90/10 ДСТУ 4148-2003 'БIТУМИ НАФТОВI БУДIВЕЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ'",null,"ООО 'ЛУКОЙЛ- ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА', 400029, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 40 ЛЕТ ВЛКСМ, 55, РФ",null,"2713 20 00 00"]
["UA 8.182.01.00409-15","АГ072101","2015-12-25","2016-08-01","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ПРОДУКЦIЯ КОСМЕТИЧНА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ СЕРIЇ 'СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ': 'ЭДИШЭДИ' БАЛЬЗАМ-КОНДИЦIОНЕР ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ    ДСТУ 4315:2004, П. 4.1.2 ТАБЛ. 1 ПП. 1-4, 6",null,"ООО 'ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА БАЙКАЛА', МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МОСКВА, УЛ. БАШИЛОВСКАЯ, 15, РОСIЯ; АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: ООО 'ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА БАЙКАЛА', МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ Р-ОН, П. БЫКОВО, УЛ. АЭРОПОРТОВСКАЯ, 14, РОСIЯ.",null,"3305"]
["UA 8.044.01.00410-15","АГ062637","2015-12-25","2016-03-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ МАРКИ СПБТ   ТА ВIДПОВIДАЄ ВСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001",null,"АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЙ',  446214, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК. РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]
["UA 8.044.01.00411-15","АГ062636","2015-12-25","2016-03-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ЗРIДЖЕНИЙ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ МАРКИ ПБТ (ПРОПАН-БУТАН ТЕХНIЧНИЙ)",null,"ОАО  'ОРЕНБУРГНЕФТЬ', ЗАЙКИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  461040, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,  Г. БУЗУЛУК, УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 10, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,"2711"]