{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 16.03.2016"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.029.0014420-16","ВГ504709",1,"ГЄ115165","Найменування посуду та виробiв керамiчних: посуд керамiчний: Чашка чайна Чашка кавова Чашки подарунковi рiзних форм Сервiзи чайнi Сервiзи кавовi Сервiзи чайно-кавовi Супники рiзних форм Горщики для запiкання Тарiлки Цукорницi рiзних форм Набори для спецiй рiзних форм Набори коньячнi Набори для напоїв Глечики Набори виннi Келихи Цукерницi вироби керамiчнi: Аромолампи рiзних форм Свiчники рiзних форм Скарбнички рiзних форм Попiльнички Сувенiри в асортиментi Скриньки Вази для квiтiв рiзних форм Горщики для квiтiв рiзних форм Всього: 25 (двадцять п'ять) позицiй\\"]
[2,"UA 1.035.0014509-16","ВГ590599",1,"ГЕ932808","1 Вид: - (В)-блок вiконний; - (Б)-блок дверний балконний 2 Тип матерiалу: - (П)-полiвiнiлхлориднi; 3 За призначенням для застосування: - у житлових будинках; - у громадських будинках; - у виробничих будинках i спорудах 4 Модульними розмiрами: - за висотою, вiд 6М до 28М; - за шириною, вiд 6М до 27М 5 Тип конструкцiї: - (О)-одинарнi; 6 Тип свiтлопрозорої частини: - (С)-скло; - (СП)-склопакет 7 Наявнiсть елементiв, шо вiдчиняються: - (I)-такi, що вiдчиняються; - (II )-такi, що не вiдчиняються; - (III)-такi, що частково вiдчиняються 8 Кiлькiсть стулок: - (1)-одностулковi; - (2)-двостулковi; - (3)-багатостулковi 9 Спосiб вiдчинення: - (П)-поворотнi; - (В)-вiдкиднi; - (ПВ)-поворотно-вiдкиднi; - (К)-комбiнованi\\"]
[3,"UA 1.035.0014509-16","ВГ590599",2,"ГЕ932809","10 Пристрої для провiтрювання: - (Ос)-стулки, що вiдчиняються; - (Фр)-фрамуги - (СВ)-iз системами самовентиляцiї 11 Конструкцiя притулу стулок: - (Д)-з iмпостом; - (М)-без iмпоста 12 Форма: - (П)-прямокутнi; - (А)-арковi; - (Т)-трапецiєподiбнi 13 Наявнiсть тепловiдбивного покриття -(Ю) 14 Напрямок вiдчинення-зачинення: - (Л)-лiвi, - (П)-правi, 15 Класи приведеного опору теплопередачi в залежностi вiд призначення для застосування - вiд А1 до Б1; 16 Клас повiтропроникностi - В; 17 Клас водопроникностi - В; 18 Клас звукоiзоляцiї - В; 19 Клас загального коефiцiєнта пропускання свiтла - Г; 20 Клас опору вiтрового навантаження -В Всього: 20 позицiй\\"]
[4,"UA 1.036.0014580-16","ВГ539168",1,"ГЄ117389","Назва та марка олив Олива моторна марки ЛЕОЛ М-3042 Олива моторна марки ЛЕОЛ М-4042 Олива моторна марки ЛЕОЛ М-4030 Олива моторна марки ЛЕОЛ М-2030 Олива моторна марки ЛЕОЛ М-20/5041 Олива моторна марки ЛЕОЛ М-15/4041 Олива моторна марки ЛЕОЛ S4T Всього: 7(сiм) найменувань\\"]
[5,"UA 1.036.0014582-16","ВГ539169",1,"ГЄ117390","Назва та марка оливи Олива моторна марки ЛЕОЛ-Ультра Олива моторна марки ЛЕОЛ-Ультра 530 Олива моторна марки ЛЕОЛ-Ультра 540 Олива моторна марки ЛЕОЛ-Ультра 1040 Олива моторна марки ЛЕОЛ-Ультра 1050 Олива моторна марки ЛЕОЛ-Ультра 1540 Олива моторна марки ЛЕОЛ-Лiдер Олива моторна марки ЛЕОЛ-Премiум Олива моторна марки ЛЕОЛ-Престиж Олива моторна марки ЛЕОЛ-turbo-Дизель-extra 540 Олива моторна марки ЛЕОЛ-turbo-Дизель-extra 1040 Олива моторна марки ЛЕОЛ-turbo-Дизель-extra 1540 Олива моторна марки ЛЕОЛ-turbo-Дизель-extra 2050 Олива моторна марки М10/40.S6/C5 ----------------------------------------------- Всього 14 (чотирнадцять) найменувань\\"]
[6,"UA 1.066.0014429-16","ВГ598485",1,"ГЄ133140","Пускачi магнiтнi, моделей: e.industrial.ukq.*mb; e.industrial.ukc.*.**. Додаткове обладнання до них: Тепловi реле моделi e.industrial.ukh.*.***; Додатковий контакт моделi e.industrial.au****; Додатковий контакт з витримкою часу моделi e.industrial.ut.1*; Шунтова приставка моделi e.industrial.ac.*; Незалежна основа до теплового реле моделi e.industrial.azh.*; Катушка до пускача магнiтного моделi e.industrial.ukc.coil.*.**; Блок реверса до контакторiв моделi e.industrial.ar.*, де: \"*\" - цифровий чи лiтерно-цифровий запис, що позначає номiнальний струм та тип корпусу; \"**\" - цифровий запис, що позначає напругу керування; \"***\" - цифровий запис, що позначає дiапазон регулювання струму; \"****\" - цифровий запис, що позначає кiлькiсть контактiв. Загальна кiлькiсть - 9 позицiй\\"]
[7,"UA 1.069.0014581-16","ВВ796280",1,"ГЄ132261","Арматура трубопровiдна - з'єднувальнi деталi (фiтинги для води), моделей: F5-S1216*1216, F5-S1620*1620, F5-S2025*2025, F5-S2632*2632, F5-S1620*1216, F5-S2025*1620, F5-S2025*1216, F5-S2632*2025, F5-S2632*1216, F5-S2632*1620, F5-S1216*1/2, F5-S1216*3/4, F5-S1620*1/2, F5-S1620*3/4, F5-S2025*1/2, F5-S2025*3/4, F5-S2025*1, F5-S2632*3/4, F5-S2632*1, F5-S2632* 1 1/2, F5-S1216*1, F5-S1620*1, F5-S2632*1 1/4, F5-S1216*1/2F, F5-S1216*3/4F, F5-S1216*1F, F5-S1620*1/2F, F5-S1620*3/4F, F5-S1620*1F, F5-S2025*1/2F, F5-S2025*3/4F, F5-S2025*1F, F5-S2632*3/4F, F5-S2632*1F, F5-S2632*1 1/4F, F5-L1216*1216, F5-L1620*1620, F5-L2025*2025, F5-L2632*2632, F5-L1620*1216, F5-L2025*1216, F5-L2025*1620, F5-L2632*1620, F5-K1216*1/2F*1216(Z), F5-K1620*1/2F*1620 (Z), F5-L1216*1/2, F5-L1620*1/2, F5-L2025*1, F5-L2632*1, F5-L1216*3/4, F5-L1620*3/4, F5-L2025*1/2, F5-L2025*3/4, F5-L1620*1, F5- L 1216*1, F5- L 2632*1 1/4, F5-L1216*1/2F, F5-L1216*3/4F, F5-L1620*1/2F, F5-L1620*3/4F, F5-L2025*1/2F, F5-L2025*3/4F, F5-L2025*1F, F5-L2632*1F, F5- L2632*3/4F, F5-L1216*1F, F5-L1620*1F, F5- L 2632*1 1/4 F, F5-L1216*1/2F(Z), F5-L1620*1/2F(Z), F5-L1620*3/4F(Z), F5-L1216*1/2 (H), F5-L1620*3/4(H),F5-T1216*1216*1216, F5-T1620*1620*1620, F5-T2025*2025*2025, F5-T2632*2632*2632, F5-T1620*1216*1620, F5-T1620*1620*1216, F5-T1620*1216*1216, F5-T1620*2025*1620, F5-T2025*1620*2025, F5-T2025*1620*1620, F5-T2632*2025*2632, F5-T2632*1620*2632, F5-T2025*1216*2025, F5-T1216*2025*1216, F5-T2025*2025*1620, F5-T2025*2632*2025, F5-T2632*1216*2632, F5-T1216*1620*1216, F5-T2025*1620*1216, F5-T2025*1216*1216, F5-T2632*2025*2025, F5-T2025*1216*1620, F5-T1620*2025*1216, F5-S1216*1/2F(H), F5-S1620*3/4F(H), F5-S2025*3/4F(H), F5-S2632*1F(H), F5-S1620*1F(H), F5-S1620*1/2F (H), F5-S2025*1F(H), F5-S1216*1/2 (H), F5-S1620*3/4(H), F5-S2025*1(H), F5-S2632*1 (H), F5-T1216*1/2*1216, F5-T1620*1/2*1620, F5-T1216*3/4*1216, F5-T1216*1/2F*1216, F5-T1620*1/2F*1620, F5-T1620*3/4F*1620, F5-T2025*1/2F*2025, F5-T2025*3/4F*2025, F5-T2025*1F*2025, F5-T2632*3/4F*2632, F5-T2632*1F*2632, F5-T1216*3/4F *1216, F5-T2632*1/2F*2632, F5-T2632*1/4F*2632, F5-T1620*1F *1620, F5 -L3240*3240, F5 -L4150*4150, F5 -L5163*5163, F5 -L6075*6075, F5 -L4150*3240, F5 -L5163*3240, F5 -L5163*4150, F5 -L6075*3240, F5 -L6075*4150, F5 -L3240*1F, F5 -L3240*1 1/2F, F5 -L4150*1F, F5 -L4150*1 1/2F, F5 -L5163*1F, F5-T3240*3240*3240, F5-T4150*4150*4150, F5-T5163*5163*5163, F5-T6075*6075*6075, F5-T4150*3240*4150,\\"]
[8,"UA 1.069.0014581-16","ВВ796280",2,"ГЄ132262","F5-T5263*3240*5163, F5-T5263*4150*5163, F5-T6075*3240*6075, F5-T6075*4150*6075, F5-T6075*5163*6075, F5-T3240*1F*3240, F5-T4150*1F*4150, F5-T5163*1F*5163, F5-T6075*2F*6075, F5-T3240*3/4F*3240, F5-T4150*3/4F*4150, F5-T5163*3/4F*5163, F5-T6075*3/4F*6075, F5-T4150*3/4F*3240, F5-T5163*3/4F*4150, F5-T3240*3/4F*1F, F5-S3240*3240, F5-S4150*4150, F5-S5163*5163, F5-S6075*6075, F5-S3240*3240 (H), F5-S4150*4150 (H), F5-S5163*5163 (H), F5-S6075*6075 (H), F5-S4150*3240, F5-S5163*3240, F5-S5163*4150, F5-S6075*3240, F5-S6075*4150, F5-S6075*5163, F5-S3240*1F, F5-S4150*1F, F5-S5163*1F, F5-S5163*2F, F5-S6075*1F, F5-S3240*1, F5-S3240*1/2, F5-S3240*1/2, F5-S4150*1/2, F5-S4150*2, F5-S5163*1/4, F5-S5163*2, F5-S6075*1/2, F5-S6075*2, F5-S6075*2 1/2, F5-S3240*1 1/2(H), F5-S4150*1 1/2(H), F5-S5163*2(H), F5-S6075*2(H). Всього 190 моделей.\\"]
[9,"UA 1.090.0014364-16","ВГ575138",1,"ГЄ099123","Назва виробу Номiнальнi розмiри, мм POROTHERM 8 Profi 500x 80x249 POROTHERM 11,5 Profi 500x115x249 POROTHERM 25 Profi  375x250x249 POROTHERM 30 Profi  250x300x249 POROTHERM 30 1/2 Profi 125x300x249 POROTHERM 38 Ti Profi 250х300x249 POROTHERM 38 Ti 1/2 K Profi 125x380x249 POROTHERM 38 Ti K Profi  250х380x249 POROTHERM 44 Ti Profi 250x440x249 POROTHERM 30 L Profi 375x300x249 POROTHERM 8  500x 80x238 POROTHERM 11,5 500x115x238 POROTHERM 25  375x250x238 POROTHERM 30  250x300x238 POROTHERM 30 1/2  125x300x238 POROTHERM 38 Ti 250x380x238 POROTHERM 38 Ti 1/2 K 125x380x238 POROTHERM 38Ti K 250x380x238 POROTHERM 44 Ti 250x440x238 Всього: 19 найменувань\\"]
[10,"UA 1.090.0014365-16","ВГ575139",1,"ГЄ099124","Назва виробу Номiнальнi розмiри, мм POROTHERM 25 Profi  375x250x249 POROTHERM 25 UNI Profi  375x250x249 POROTHERM 30 Profi  250x300x249 POROTHERM 30 1/2 Profi 125x300x249 POROTHERM 38 Ti Profi 250x380x249 POROTHERM 44 Ti Profi 250х440x249 POROTHERM 44 Ti R Profi  187x440x249 POROTHERM 44 Ti K Profi  250х440x249 POROTHERM 44 Ti 1/2 K Profi 125x440x249 POROTHERM 25  375x250x249 POROTHERM 25 UNI 375x250x238 POROTHERM 30  250x300x238 POROTHERM 30 1/2 125x300x238 POROTHERM 38 Ti 250x380x238 POROTHERM 44 Ti 250x440x238 POROTHERM 44 Ti R 187x440x238 POROTHERM 44 Ti K 250x440x238 POROTHERM 44 Ti 1/2 K 125x440x238 POROTHERM 25 AKU Z  330x250x238 POROTHERM 30 AKU Z  250x300x238 Всього: 20 найменувань\\"]
[11,"UA 1.094.0014405-16","ВГ378574",1,"ГЄ075955","Шланги гумовi у нержавiючому обплетеннi ТМ \"SanDiPlus\": 1. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 30 - 2105 пар; 2. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 40 - 8541 пар; 3. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 50 - 19853 пар; 4. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 50 довгий - 1799 пар; 5. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 60 - 9945 пар; 6. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 60 довгий - 1782 пар; 7. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 80 - 10038 пар; 8. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 80 довгий - 212,000 пар; 9. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 100 - 3930 пар; 10. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 100 довгий - 746 пар; 11. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 120 - 1936 пар; 12. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi М10 150 - 821 пар; 13. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 20 гайка-гайка - 3383 шт; 14. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 20 гайка-штуцер - 3294 шт; 15. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 30 гайка-гайка - 6108 шт; 16. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 30 гайка-штуцер - 3749 шт; 17. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 40 гайка-гайка - 15913 шт; 18. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 40 гайка-штуцер - 4644 шт; 19. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 50 гайка-гайка - 16199 шт; 20. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 50 гайка-штуцер - 6023 шт; 21. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 60 гайка-гайка - 10600 шт; 22. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 60 гайка-штуцер - 6356 шт; 23. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 80 гайка-гайка - 8581 шт; 24. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 80 гайка-штуцер - 5202 шт; 25. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 100 гайка-гайка - 7926 шт; 26. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 100 гайка-штуцер - 3355 шт; 27. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 120 гайка-гайка - 3925 шт; 28. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 120 гайка-штуцер - 1360 шт; 29. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 150 гайка-гайка - 3292 шт; 30. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 150 гайка-штуцер - 2527 шт; 31. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 200 гайка-гайка - 2331 шт; 32. шланг гумовий у нержавiючому обплетеннi 200 гайка-штуцер - 1298 шт. Всього 32 найменувань, загальна кiлькiсть 68708 пар., 116066 шт.\\"]
[12,"UA 1.094.0014464-16","ВГ318415",1,"ГЄ134010","Установки пiдвищення тиску води в житлових, офiсних, адмiнiстративних, виробничих та iнших спорудах, якi використовуються в системах холодного та гарячого водопостачання, опалення, циркуляцiї, охолодження та у складi систем автоматичного водяного пожежогасiння, моделей: WasserSystem-F ***, WasserSystem-S ***, WasserSystem-E ***, WasserFire-MX *** Серiї та типи насосiв: 1. Серiя Grundfos, типiв: CR***, CRI***, CRN***;CRE***, NB***, NBG***, NBE***, NK***, NKG***,NKF***, CM***, CME***, CMV***, SP***; 2. Серiя KSB, типiв: Movitec***, Eta***, Multiеco***, UPA***, Multitec***; 3. Серiя Lowara, типiв: FBB***, ZHL***, ZKD***, NSC***, LNE***, eSH***, eHM***, eSV***; 4. Серiя Pentax, типiв: СА***, СМ***, CB***, U(ULTRA)***, 5. Пристрої керування: WK-F***, WK-S***, WK-E***, WF-MX ***; де *** можуть бути цифри та/або лiтери, що позначають дизайн виробiв, якi не впливають на показники безпеки та рiвень радiозавад Всього: 4 моделi, 4 серiї, 31 тип, 4 пристрої керування\\"]
[13,"UA 1.094.0014562-16","ВГ318414",1,"ГЄ134070","1. F 10 Hype лужний пiнний миючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 2. F 14 Farmosept сильнолужний пiнний миючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 3. F 20 Alusept сильнолужний миючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 4. F 201 Tisko лужний миючий засiб, 5. F 22 Hohta сильнолужний слабкопiнний миючий порошок, 6. F 262 Ipasept миючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 7. F 37 Toro сильнолужна пiнна миюча рiдина, 8. F 40 Loro сильнокисла миюча рiдина, 9. F 44 Sensol кисла пiнна миюча рiдина, 10. F 47 Tarmo сильнолужний миючий засiб, 11. F 70 Hero сильнокислий миючий засiб, 12. Fosfamix засiб для видалення жиру та фосфацiї залiза, 13. Ipa 300 миючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 14. Kiilto 10 Universum очищуючий засiб, 15. Kiilto Antibact слабколужний очищуючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 16. Kiilto Akseli 2001 засiб миючий, 17. Kiilto Biorine нейтральний миючий засiб для санiтарного оброблення примiщень, 18. Kiilto Bright засiб для освiтлення та сполiскування, 19. Kiilto (MD) Brisk сполiскувач для миття посуду в машинi, 20. Kiilto Desichlor (Non-fragranced) слабколужний очищуючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 21. Kiilto Forte чистящий засiб для кухнi, 22. Kiilto Grill сильнолужний засiб для очищення сталевої поверхнi, 23. Kiilto Jiffy слабколужний очищуючий засiб, 24. Kiilto Kalk кисла очищуюча рiдина для видалення iржi та кальцiю, 25. Kiilto Kasperi кислотний очищуючий засiб, 26. Kiilto Kloranet очищуючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 27. Kiilto Kraft сильнолужний засiб для видалення жиру, 28. Kiilto Max (C4) концентрат засобу миючого сильнолужний, 29. Kiilto Neutra L засiб миючий для посуду та поверхонь, 30. Kiilto Neutradish (sensitive) нейтральний засiб для миття посуду,\\"]
[14,"UA 1.094.0014562-16","ВГ318414",2,"ГЄ134071","31. Kiilto Optima 11 сильнолужний засiб для очищення та видалення мастики, 32. Kiilto Oven Rinse засiб для ополiскування печей, 33. Kiilto Oven Wash засiб миючий для печей, 34. Kiilto Power сильнолужний засiб для очищення та видалення мастики, 35. Kiilto Powder green (Professional) порошок для миття посуду, 36. Kiilto Primaglas засiб для очищення скляних поверхонь, 37. Kiilto Rosita очищуючий засiб для санiтарних примiщень, 38. Kiilto Saniprima кислотний очищуючий засiб, 39. Kiilto Sanitop кислий засiб для очищення та видалення вiдкладень з кафелю та сантехнiки, 40. Kiilto Sartek 2 засiб миючий сильнолужний, 41. Kiilto Superquick (spurt) засiб для очищення i видалення плям, 42. Kiilto Teho A 100 слабколужний очищуючий засiб, 43. Kiilto Total Base сильнолужний засiб для очищення та видалення мастики, 44. Kiilto Unidrop (Unscented) (Non perfumed) слабколужний очищуючий засiб, 45. Kiilto Unifresh слабколужний очищуючий засiб, 46. Kiilto Vieno (Lime, Euсalyptus) миючий засiб 47. Kiilto Visionoil (Plus) слабколужна очищуюча емульсiя, 48. L 102 Sipo порошок пральний для робочого одягу, 49. L 116 Lamil засiб для обробки бiлизни пiсля прання, 50. L 129 Pilvi пральний порошок, 51. L 130 Tesi порошок пральний для попереднього прання, 52. L 131 Virpi порошок пральний для бiлої та кольорової бiлизни, 53. L 134 Bio порошок пральний з ензимами для замочування та прання, 54. L 5002 пiдсилювач прання для брудної та жирної бiлизни, 55. Meta 100 чистящий засiб для видалення iржi та затвердiнь, 56. MP - 180 лужний миючий засiб, 57. Telimax миючий засiб для видалення забруднень, 58. F 26 Boxan сильнолужний миючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 59. F 261 Kloriitti Forte лужний миючий засiб з дезинфiкуючим ефектом, 60. F 42 Nora засiб миючий сильнолужний, 61. F 93 Filter EN засiб ензимовмiщуючий, 62. Kiilto MD 10+ Green (1) засiб для миття посуду в машинi, 63. Kiilto (MD) Green (Soft) (Alu) засiб сильнолужний для миття посуду в машинi 64. L 4004 Alkalite засiб для прання Всього: 64 позицiї\\"]
[15,"UA 1.094.0014583-16","ВГ318480",1,"ГЄ134065","1. Kiilto Caretop вiск для пiдлоги 2. Kiilto Floortop вiск для пiдлоги 3. Kiilto Loisto H вiск для пiдлоги 4. Kiilto Silk Gloss вiск для пiдлоги 5. Kiilto Silk Matta вiск для пiдлоги 6. Kiilto Silk Semi вiск для пiдлоги 7. Kiilto Silk Stone вiск для пiдлоги Всього: 7 найменувань\\"]
[16,"UA 1.094.0014588-16","ВГ318462",1,"ГЄ134166","Торгова марка \"Diplona PROFESSIONAL\": 1. ВАШЕ ПРОФЕСIЙНЕ ВIДНОВЛЕННЯ Шампунь для сухого та пошкодженого волосся, 2. ВАШЕ ПРОФЕСIЙНЕ ЖИВЛЕННЯ Шампунь для довгого волосся з посiченими кiнчиками, 3. ВАШЕ ПРОФЕСIЙНЕ ФАРБУВАННЯ Шампунь для фарбованого та свiтлого волосся, 4. ВАШ ПРОФЕСIЙНИЙ БЛИСК Шампунь для тусклого волосся, 5. ВАШ ПРОФЕСIЙНИЙ ОБ'ЄМ Шампунь для нормального та тонкого волосся, 6. ВАШЕ ПРОФЕСIЙНЕ ВIДНОВЛЕННЯ Кондицiонер для сухого та пошкодженого волосся, 7. ВАШЕ ПРОФЕСIЙНЕ ЖИВЛЕННЯ Кондицiонер для довгого волосся з посiченими кiнчиками, 8. ВАШЕ ПРОФЕСIЙНЕ ФАРБУВАННЯ Кондицiонер для фарбованого та свiтлого волосся, 9. ВАШ ПРОФЕСIЙНИЙ БЛИСК Кондицiонер для тусклого волосся. Торгова марка \"sanosan\": 10. Очищення. Шампунь для немовлят. 11. Очищення. Пiна-шампунь. Всього: 11 позицiй\\"]
[17,"UA 1.170.0014371-16","ВГ602377",1,"ГЄ116963","Найменування 1 Склянка 40 см3 2 Склянка 50 см3 3 Склянка 60 см3 4 Склянка 75 см3 5 Склянка 100 см3 6 Склянка 200 см3 7 Склянка 230 см3 8 Склянка 250 см3 9 Склянка 270 см3 10 Склянка 320 см3 11 Салатник 12 Салатник декоративний 13 Солонка 14 Розетка 15 Тарiлка глибока декорована 16 Тарiлка мiлка декорована 17 Соусниця Всього: 17 (сiмнадцять) найменувань\\"]
[18,"UA 1.173.0014558-16","ВГ617881",1,"ГЄ104249","Клас автобуса - II Загальна пасажиромiсткiсть - 50 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 29\\"]
[19,"UA 1.178.0014638-16","ВГ622746",1,"ГЄ140768","Марка колiсного транспортного засобу СКС Тип та загальний торговий опис СКС-G330202-04ХК Модифiкацiї 04ХК Тип кузова З кузовом-фургоном для перевезення хлiбо-булочних виробiв Iдентифiкацiйнi номери партiї Y69CKC024G0C18689 (Х96330202G2640956) Засоби iдентифiкацiї типу, в тому разi якщо вони позначенi на транспортному засобi Табличка з VIN кодом заводу виробника Розташування цих позначень Таблички розташованi: одна по правому борту кузова-фургона в правому нижньому кутку; друга - в проймi правих дверей кабiни з лiвого боку Виробник КТЗ, адреса Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6; адреса виробництва: Україна, Черкаська обл., м. Городище, вул. Кожедуба, 8-а. ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ Категорiя колiсного транспортного засобу N1 Число осей/колiс 2/6 Число та розташування керованих осей одна передня Число та розташування ведучих осей одна задня Розташування двигуна переднє, повздовжнє Розташування рульового керування Лiве МАСИ ТА РОЗМIРИ Габаритна довжина, мм 6619 Габаритна ширина, мм 2066 Габаритна висота (у транспортному положеннi), мм 2550 Колiсна база, мм 3500 Колiї осей I/II 1700/1560 Маса спорядженого транспортного засобу, кг 2635 Повна маса, кг 3500 Розподiл технiчно-допустимої маси на I/II осi, кг 1500/2500 СИЛОВА УСТАНОВКА Марка двигуна УМЗ-42164 Тип двигуна бензиновий, чотиритактний з iскровим запаленням Кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, ряднe Робочий об'єм, см3 2890 Максимальна потужнiсть, кВт/(хв-1) 78.5 при 4000 Паливо не етильований бензин з октановим числом не менше 92 Система живлення впорскування палива з електронним управлiнням Система охолодження рiдинна ТРАНСМIСIЯ Трансмiсiя механiчна Зчеплення фрикцiйне, одно дискове, сухе, привiд - гiдравлiчний Коробка передач Механiчна, п'ятиступенева\\"]
[20,"UA 1.178.0014638-16","ВГ622746",2,"ГЄ140769","ПIДВIСКА Пiдвiска передня залежна, на повздовжнiх напiвелептичних ресорах, з телескопiчними амортизаторами, з стабiлiзатором поперечної стiйкостi або без нього Пiдвiска задня залежна, на повздовжнiх напiвелептичних ресорах, з телескопiчними амортизаторами, з стабiлiзатором поперечної стiйкостi або без нього РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ рульовий механiзм типу \"гвинт-кулькова гайка-рейка-сектор\", рульовий привiд з гiдропiдсилювачем ГАЛЬМIВНI СИСТЕМИ: - робоча гiдравлiчна, двоконтурна, з вакуумним пiдсилювачем, гальмiвнi механiзми переднiх колiс - дисковi, заднiх колiс - барабаннi, з АБС або без неї - запасна один iз контурiв робочої гальмової системи - стоянкова механiчний привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс ШИНИ 185/75R16C\\"]
[21,"UA 1.178.0014638-16","ВГ622746",3,"ГЄ140770","Умовнi позначення: В - габаритна ширина транспортного засобу; H - габаритна висота транспортного засобу; L - габаритна довжина транспортного засобу; А - база транспортного засобу; K, K1 - колiя переднiх/заднiх колiс транспортного засобу.\\"]
[22,"UA 1.190.0014595-16","ВГ611787",1,"ГЄ136721","1. Рим-гайки DIN 582, розмiри: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M36, M42 2. Рим-болти DIN 580, розмiри: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48, M56, M64, M72 3. Стяжки кованi DIN 1480 гак/петля, розмiри: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M28, M30, M32 Всього: 3 (три) позицiї та 37 типорозмiрiв\\"]