{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 16.09.2015"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.009.0072768-15","ВГ339553",1,"ГЄ122086","Правила ЄЕК ООН № 10-02 |RDW, Нiдерланди |E4-10R-04 2319 Ext.01 вiд |EMC TEST NRW GmbH, |23.04.2013 |Нiмеччина |протокол випробувань | |P12-Z-00369-001 вiд 27.03.2013 Правила ЄЕК ООН № 13-09 |RDW, Нiдерланди |E4-13R - 111442 Ext.03 вiд | |03.04.2014 | |протокол випробувань | |RDW-13R-0016570 вiд 25.02.2014 Правила ЄЕК ООН № 14-03 |RDW, Нiдерланди |Е4-14R-070380 Ext. 01 вiд | |09.06.2012 | |протокол випробувань | |RDW-14R-0079 вiд 09.06.2012 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |RDW, Нiдерланди |Е4-16R-060240 Ext. 01 вiд | |09.06.2012 | |протокол випробувань | |RDW-16R-0140 вiд 23.01.2012 Правила ЄЕК ООН № 24-03 |RDW, Нiдерланди |E4-24R-030468 Ext.02 вiд | |13.02.2014 | |протокол випробувань | |RDW-24R-0014277 вiд 29.11.2013 Правила ЄЕК ООН № 43-00 |RDW, Нiдерланди |E4-43R-000639 вiд 11.06.2012 | |протокол випробувань | |RDW-43R-0035 вiд 11.06.2012 Правила ЄЕК ООН № 48-02 |RDW, Нiдерланди |E4-48R-040346 Ext.06 вiд | |02.07.2014 | |протокол випробувань | |RDW-48R-0020935 вiд 02.07.2014 Правила ЄЕК ООН № 51-02 |RDW, Нiдерланди |E4-51R-021446 Ext.03 вiд | |15.01.2014 | |протокол випробувань | |RDW-51R-0014246 вiд 27.11.2013 | |E4-51R-021529 Ext.03 вiд | |15.01.2014 | |протокол випробувань | |RDW-51R-0014246 вiд 27.11.2013 Правила ЄЕК ООН № 89-00 |RDW, Нiдерланди |E4-89R-000073 Ext.02 вiд | |31.03.2014 | |протокол випробувань | |RDW-89R-0009 вiд 27.07.2012 Регламент ЄС № 595/2009 \"ЄВРО-6\" |RDW, Нiдерланди |е4*595/2009*64/2012А*0014*02 | |вiд 29.11.2013 | |протокол випробувань | |RDW-595/2009-0010162 вiд | |12.06.2013 ГОСТ 27435-87 |ЛВД ДТЗ, ДП |Пpотокол випpобувaнь: |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0308-14 вiд 14.07.2014 |(атестат акредитацiї № | |2Н1127 вiд 11.12.2012), | |Україна |\\"]
[2,"UA 1.009.0073031-15","ВГ339554",1,"ГЄ122087","Маpка (тип) доpожнього | тpaнспоpтного зaсобу |\"Антор-6\" 8175 (ДТЗ): | Позначення виробника та |Y8М817501????????, Y8М817511????????, Y8М817521??????? типу ДТЗ в |Y8М817531????????, Y8М817541????????, Y8М817551??????? iдентифiкацiйному номерi |Y8М817561????????, Y8М817571???????? ДТЗ (кодi VIN): | Кaтегоpiя ДТЗ: |О1 Кiлькiсть осей / колiс: |1 / 2 + 1 Модель (виконання) ДТЗ / |8175-01 / DC, платформа тип кузова: |8175-11 / DC, платформа з каркасом i тентом |8175-21 / DC, бортова платформа з колесами ззовнi кузова |8175-31 / DC, бортова платформа з колесами всерединi кузова |8175-41 / DC, бортова платформа з каркасом i тентом колеса ззовнi |кузова |8175-51 / DC, бортова платформа з каркасом i тентом колеса всерединi |кузова |8175-61 / DC, платформа для перевезення плавзасобiв |8175-71 / DC, фургон Модель (виконання) ДТЗ: |8175-01 |8175-21, 8175-31, |8175-11, 8175-41, 8175-51, | |8175-61 |8175-71 Габаpитнi pозмipи, мм: | | | - довжина: |2980 20 - ширина: |1680 10 - висота (max): |750 15 |1200 20 |2000 15 База причепа, мм: |2190 15 Колiя колiс, мм: |1460 10 Маса спорядженого ДТЗ, кг |310 max Технiчно допустима повна | маса, кг: |750 Технiчно допустимий | розподiл повної маси, кг: | - на зчiпну головку: |25 - 65 - на вiсь: |685 - 725 Зчiпна головка, марка, |AL-KO AK 7V (e1*94/20*0232*01); AL-KO AK 160 (e1*94/20*0159*00); тип: |STEELPRESS ZSK-750 (Е4-55R-010027); STEELPRESS ZSK-2000 (Е4-55R-010032) Пiдвiска: |залежна ресорна Гальмiвна система: |вiдсутня Шини: - розмiр: |165/70R13 |175/70R13 - iндекс несiвної |79 |82 здатностi: |T |T - категорiя швидкостi: | |\\"]
[3,"UA 1.009.0073031-15","ВГ339554",2,"ГЄ122088","Найменування |Модель |Кiлькi | |сть Лiхтар |FRISTOM |WAS |2 комбiнований |MD-2 |W18u | заднiй: |(Е20 9489) |(E20 0230) | Лiхтар |FRISTOМ |АЕА |АЕА |2 переднiй: |FT-6 |ФП16.3712-01 |ФП161.3712-01 | |(E20 020515) |(Е22 97514, Е22 00514) |(Е22 00515) | Лiхтар |FRISTOМ |FRISTOМ |GMAK |Aspock |WAS |АЕА |2 освiтлення |MD-21 |FT-22 |G |MD-21/1 |W08 |ФП 200-А2 | номерного |(E20 4R-009779)|(E9 |(E20 9001) |(E20 |(E20 | | знака: | |1603) | |4R-009944) |009776) | | Лiхтар протит|FRISTOM |GMAK |WESEM |ОСВАР |PROMOT |АЕА |Aspock |1 уманний заднi|MD-35 (Е20 |G.07 |(E20 |2809.371|LT-150 |24.3.04.16|DOB | й: |000234) |MU-15 |9101) |6 |(E20 |-02 |(E20 | |HS-1, DOB-50 |(E20 | |(Е22 |009775) |(E22 |00530) | |(Е20 38R- |901) | |00180) | |00521) | | |000530) | | | | | | | Свiтлоповерта|Aspock |FRISTOM |WITAL |WAS |ОСВАР |АЕА |2 чi переднi: |DOB |DOB-32 |UP-60 |UP-105x48 |ФП 315 |ФП 315 | |(Е20 020123, |(Е20 |(E20 |(E20 |(Е7 303, |(Е22 03521) | |Е20 020124, |020125); |029932); |029802) |E22 01369) | | |Е20 020125) |DOB-35 |U075 | | | | | |(Е20 |(E20 02802)| | | | | |020123, | | | | | | |Е20 020124)| | | | | Свiтлоповерта|Aspock |FRISTOM |WITAL |WAS |ОСВАР |АЕА |4 чi боковi : |DOB |DOB-32 |UP-60 |UP-105x48 |ФП 316 |ФП 316 | |(Е20 020123, |(Е20 |(E20 |(E20 |(Е7 303, |(Е22 03521) | |Е20 020124, |020125); |029932); |029802) |E22 01369) | | |Е20 020125) |DOB-35 |UP-40 | | | | | |(Е20 |(E20 02803)| | | | | |020123, | | | | | | |Е20 020124)| | | | | Свiтлоповерта|Aspock |FRISTOM |WITAL |WAS |ОСВАР |АЕА |2 чi заднi: |DOB |DOB-31 |UT-150 |UT-150 |ФП 401 |ФП 401 | |(Е20 020122) |(Е20 |(E20 02226)|(E20 |(E2 |(Е22 00521, | | |020122) | |029791) |3R0287115) |Е22 05537) |\\"]
[4,"UA 1.009.0073031-15","ВГ339554",3,"ГЄ122089","Малюнок Модель (виконання) ДТЗ|Довжина, мм |База, мм |Ширина, мм |Колiя, мм |Висота, мм |А |В |С |D |E E1 8175-2100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |1200 20 950 15 8175-3100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |1200 20 950 15\\"]
[5,"UA 1.009.0073031-15","ВГ339554",4,"ГЄ122090","Модель (виконання) ДТЗ|Довжина, мм |База, мм |Ширина, мм |Колiя, мм |Висота, мм |А |В |С |D | 8175-4100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |2000 15 950 15 8175-5100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |2000 15 950 15 8175-7100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |2000 15 950 15 Малюнок\\"]
[6,"UA 1.009.0073031-15","ВГ339554",5,"ГЄ122091","Малюнок Модель (виконання) ДТЗ|Довжина, мм |База, мм |Ширина, мм |Колiя, мм |Висота, |мм |А |В |С |D |E |E1 8175-0100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |- |750 15 8175-1100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |2000 15 |750 15 8175-6100000 |2980 20 |2190 15 |1680 10 |1460 10 |1200 20 |750 15\\"]
[7,"UA 1.009.0073197-15","ВГ339585",1,"ГЄ122127","1) Виробник ДТЗ: |\"Jaguar Land Rover Limited\", Великобританiя 2) Маpка ДТЗ: |LAND ROVER 3) Комерцiйна назва ДТЗ: |DISCOVERY 4) Позначення типу ДТЗ: |LA 5) Iдентифiкацiйний номер (VIN): |SALLAAAV6?A??????, SALLAAAN6?A??????, SALLAAAF6?A????? |SALLAAAM6?A??????, SALLAAAG6?A?????? 6) Кaтегоpiя ДТЗ: |M1 7) Колiсна фоpмула/ведучi колеса: |4х4 / всi 8) Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, поздовжнє 9) Тип кузова/кiлькiсть дверей: |АС, унiверсал / 5 10) Кiлькiсть мiсць попереду/ззаду: |2 / 3 або 2 / 3+2 11) Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |4835 - 5106 - шиpина: |1915 - 1972 - висота: |1882 - 2095 12) Колiсна база, мм: |2885 13) Колiя переднiх/заднiх колiс, мм:|1605 / 1612 14) Маса споpядженого ДТЗ, кг: |2569 - 2802 15) Повна масса ДТЗ, кг: |2950 - 3310 16) Маса максимального навантаження,| кг: | - на пеpедню вiсь: |1450 - 1500 - на задню вiсь: |1650 - 1855 17) Допустима маса причепа, кг: | - без гальм: |750 - з гальмами: |3000 - 3500\\"]
[8,"UA 1.009.0073197-15","ВГ339585",2,"ГЄ122128","18) Двигун: |чотиритактний бензиновий |чотиритактний дизель |з турбонаддувом та промiжним охолоджувачем 19) маpка (виробник): |FORD MOTOR COMPANY 20) модель, тип: |306PS |306DT (8-й знак позначення VIN): |V |N |F |M |G |M |G - рiвнi екологiчних норм: |ЄВРО-5 |ЄВРО-6 |ЄВРО-4 |ЄВРО-5 |ЄВРО-6 21) кiлькiсть та |6, V-подiбне розташування цилiндpiв: | 22) pобочий об'єм, куб.см: |2995 |2993 23) ступiнь стиснення: |10,5:1 0,5:1 |16:1 0,5:1 |16,1:1 0, | | |5:1 24) максимальна потужнiсть,|250 при 6500 |155 |183 |155 |183/18|155 |183/18 кВт при хв-1: | |при |при |при |8 при |при |8 при | |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 25) максимальний крутний |450 при 3500 |520 пр|600 |520 пр|600 |520 пр|600 момент, Нм при хв-1: | |и 1500|при |и 1500|при |и 1500|при | |-2500 |2000 |-2500 |2000 |-2500 |2000 26) паливо: |бензин неетильований |дизельне 27) система живлення: |безпосереднє впорскування палива |Bosch |Common Rail Bosch - повiтряний фiльтр |Mann & Hummel P0067 |Visteon або Mann & Hummel P0059 (марка, тип): | | - паливний насос (марка, |---- |Bosch |Bosch |Bosch тип): | |AH2Q-9B395-A*|AH2Q-9B395-A*| - форсунка (марка, тип): |Bosch FX23-9F593-A* |Bosch |Bosch |Bosch | |9X2Q-9K546-D*|9X2Q-9K546-D*|FW93-9K546-A* | | |або | | | |CH2Q-9K546-A*| - турбокомпресор (марка, |Eaton |Garrett |Garrett |Honeywell тип): |DX23-6F066-C* |AX2Q-6K682-A*|AX2Q-6K682-C*|GH22-6K682-A* | |; AH2Q-6K682-|; AH2Q-6K682-|; FPLA-6K682- | |A* |A* |C*\\"]
[9,"UA 1.009.0073197-15","ВГ339585",3,"ГЄ122129","|306PS |306DT |\"ЄВРО-5\", \"ЄВРО-6\" |\"ЄВРО-4\" |\"ЄВРО-5\" |\"ЄВРО-6\" 28) система запалювання: |електронна, безконтактна |--- |Bosch | - котушка запалювання |Denso |---- (марка, тип): |DX23-12A366-A* | - свiчки запалювання |NGK |---- (марка, тип): |DX23-12405-AB*/ SILZKAR7E8S| 29) система випуску та |глушники та система нейтpaлiзaцiї вiдпpацьованих газiв нейтра-лiзацiї | вiдпрацьованих газiв: | - нейтралiзатори (марка, |KAT 137 (x2) |KAT 102 або |KAT 124, |KAT 157, тип): | |KAT 136, |DPF002 |DPF029, | |KAT103 | |SCR004 - переднiй глушник (марка, |DAM 028 |--- |--- |--- тип): | | | | - середнiй глушник (марка, |DAM 076 |DAM 074 |DAM 074 |DAM 125 тип): | | | | - заднi глушники (марка, |DAM 101 (x2) |DAM 075 (x2) |DAM 075 (x2) |DAM 101 (x2) тип) | | | | 30) Тpансмiсiя: |гiдромеханiчна 31) зчеплення: |гiдротрансформатор замiсть зчеплення 32) коpобка пеpедач: |восьмиступiнчаста, автоматична - пеpедавальнi числа: | I |II |III |IV |V |VI |VII |VIII |З.Х 4.714 |3.143 |2.106 |1.667 |1.285 |1.000 |0.839 |0.667 |3.317 33) роздавальна коробка (маpка, | тип): | - передавальнi числа: |1.000 / 2.930 34) головна пеpедача (маpка, | тип): | - пеpедавальнi числа головної |3.210 (для 306DT) пеpедачi: |3.700 (для 306PS)\\"]
[10,"UA 1.009.0073197-15","ВГ339585",4,"ГЄ122130","35) Пiдвiска: | - пеpедня: |незалежна, пружиннi або пневматичнi пружнi елементи, подвiйнi |поперечнi важелi, стaбiлiзaтоp попеpечної стiйкостi - задня: |незалежна, пружиннi або пневматичнi пружнi елементи, подвiйнi |поперечнi важелi, стaбiлiзaтоp попеpечної стiйкостi 36) Pульове керування: |типу \"шестерня-рейка\" з гiдропiдсилювачем 37) Гальмiвнi системи: | - pобоча: |гiдpaвлiчнa, двоконтуpнa, з роздiлом контурiв по осях, з |вaкуумним пiдсилювaчем, гaльмiвнi мехaнiзми пеpеднiх та зaднiх |колiс - дисковi, встановлюється АБС - запасна: |кожен з контуpiв pобочої гaльмiвної системи - стоянкова: |електромехaнiчний пpивод нa гaльмiвнi механiзми зaднiх колiс 38) Шини/колеса: | Розмiр шин |Мiнiмальний iндекс |Мiнiмальний |Розмiр ободу |Вилiт диску |навантаження |iндекс швидкостi | |(мм) 255/60R18 |112 |V |8,0J x 18 |53 255/55R19 |111 |V |8,0J x 19 |53 255/50R20 |109 |Y |8,5J x 20 |53\\"]
[11,"UA 1.009.0073197-15","ВГ339585",5,"ГЄ122131","Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 10R-03 2409 ext.5 вiд 24.03.2014 №10-02 |Великобританiя |протокол випробувань: ESJ 190562 вiд 16.04.2009 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 13HRESC-00 0103 ext.13 вiд 08.12.2014 №13-09 |Великобританiя |протокол випробувань: ESM 248759 вiд 20.02.2012 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 14R-06 0392 ext.3 вiд 17.04.2009 №14-03 |Великобританiя |протокол випробувань: ESH 185857b вiд 11.01.2008 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 16R-06 5362 ext.07 вiд 16.01.2012 №16-04 |Великобританiя |протокол випробувань: ESM 244845 вiд 12.01.2012 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 24R-03 3609 ext.1 вiд 16.10.2013 №24-03 |Великобританiя |протокол випробувань: ESN 255118 вiд 06.07.2012 | |e11*715/2007*136/2014J*5086*10 вiд 07.10.2014 | |протокол випробувань: ESP 288411 вiд 13.01.2014 | |e11*715/2007*2015/45W*5086*11 вiд 13.02.2015 | |протокол випробувань: ESQ 314659 вiд 11.02.2015 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 26R-03 5043 ext.15 вiд 08.12.2014 №26-02 |Великобританiя |протокол випробувань: ESN 270271a вiд 26.04.2013 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 43R-00 5181 ext.1 вiд 03.12.2009 №43-00 |Великобританiя |протокол випробувань: ESС 022485 вiд 17.09.2003 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 48R-03 2178 ext.13 вiд 08.12.2014 №48-02 |Великобританiя |протокол випробувань: ESN 270273 вiд 18.06.2013 Правила ЄЕК ООН |VCA, |E11 51R-02 3651 ext.6 вiд 10.05.2013 №51-02 |Великобританiя |протокол випробувань: ESN 255116 вiд 12.06.2012 | |E11 51R-02 3651 ext.8 вiд 08.12.2014 | |протокол випробувань: ESQ 312894 вiд 04.12.2014 | |E11 51R-02 7733 вiд 10.05.2013 | |протокол випробувань: ESN 270263 вiд 23.04.2013 Правила ЄЕК ООН |VCA, |Е11 83RII 05 3301 ext. 3 вiд 17.10.2013 №83-05 (В) |Великобританiя |протокол випробувань: ESN 255117 вiд 01.10.2012 \"ЄВРО-4\", Правила | |e11*715/2007*136/2014J*5086*10 вiд 07.10.2014 ЄЕК ООН №83-06 | |протокол випробувань: ESP 288411 вiд 13.01.2014 \"ЄВРО-5\", | |e11*715/2007*2015/45W*5086*11 вiд 13.02.2015 Регламенти ЄС № | |протокол випробувань: ESQ 314659 вiд 11.02.2015 715/2007 та | |E11 83R-067844-J Ext. 02 вiд 03.03.2014 692/2008 \"ЄВРО-5\",| |протокол випробувань: ESN 269441 вiд 25.06.2013 \"ЄВРО-6\" | |e11*715/2007*136/2014W*7844*03 вiд 15.01.2015 | |протокол випробувань: ESQ 314661 вiд 05.01.2015\\"]
[12,"UA 1.022.0072661-15","ВГ466926",1,"ГЄ126690","Дриль; 17. Машина шлiфувальна стрiчкова; Дриль-шуруповерт; 18. Машина шлiфувальна вiбрацiйна; Шуруповерт акумуляторний; 19. Машина шлiфувальна орбiтальна; Машина шлiфувальна кутова; 20. Фрезер; Машина шлiфувальна пряма; 21. Штроборiз; Машина полiрування; 22. Машина гравiрувальна; Фен промисловий; 23. Ножицi вирубнi; Гайковерт; 24. Ножицi ножовi; Тример; 25. Вiдбiйник (вiдбiйний молоток); Мiксер; 26. Машина мультифункцiональна; Перфоратор; 27. Машина заточувальна для свердел; Пилка ланцюгова; 28. Машина заточувальна для ланцюгiв; Пилка дискова; 29. Машина заточувальна для дискiв; Пилка шабельна; 30. Пилки ланцюговi з двигуном внутрiшнього згорання; Рубанок; 31. Тримери (пiдстригачi трави) з двигуном Лобзик; внутрiшнього згорання. Всього: 31 найменування\\"]
[13,"UA 1.024.0072659-15","ВГ288621",1,"ГГ936789","- 'сообщения касающееся распространения официального утверждения типа безопасного стеклового материала на основании правил №43: официальное утверждение №43R-00 0035 от 05.06.2012 (Государствен- ный комитет по стандартизации Республики Беларусь (ГОССТАНДАР"]
[14,"UA 1.024.0072660-15","ВГ288622",1,"ГГ936790","- 'сообщения касающееся распространения официального утверждения типа безопасного стеклового материала на основании правил №43: официальное утверждение №43R-00 0035 от 05.06.2012 (Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (ГОССТАНДАРТ)"]
[15,"UA 1.140.0072801-15","ВГ342162",1,"ГЕ772566","Центри оброблювальнi мод.: WEEKE BHC, BMG, BHP, BHT, BHX, VENTURE, VANTAGE. Код УКТ ЗЕД 8465109000. Верстати багатошпиндельнi свердлильно-присаджувальнi мод.: WEEKE BST, BHX, ВНН, BHT, ABD, ABF, ABH. Код УКТ ЗЕД 8465950010. Верстати шлiфувальнi мод.: BUTFERING SWT, SKO, SBR, SWB Код УКТ ЗЕД 8465930000. Всього: 3 позицiї, 18 моделей.\\"]
[16,"UA 1.175.0073097-15","ВГ484212",1,"ГЄ026831","№ п/п Найменування продукцiї Кiлькiсть, шт. 1. Цилiндр гальмiвний 42000.3160-00-3505010-00 (3160-3505010) 12 2. Барабан гальмiвний 42000.0469-00-3501070-00 (420.469-3501070) 20 3. Диск гальмiвний 42020.3160-00-3501076-00 (42020.3160-3501076) 20 4. Колодка гальмiвна 42020.3160-00-3501090-00 (42020.3160-3501090) 16 5. Диск гальмiвний 42020.3302-00-3501078-10 (42020.3302-3501078-10) 20 6. Цилiндр гальмiвний 42000.0469-00-3501040-01 (469-3501040-01) 96 7. Цилiндр гальмiвний 42000.0469-00-3501041-01 (469-3501041-01) 96 8. Колодка гальмiвна 42000.0469-00-3501090-00 (469-3501090) 400 9. Цилiндр гальмiвний 42000.0469-00-3502040-01 (469-3502040-01) 96 10. Колодка гальмiвна 42000.0469-00-3502091-00 (469-3502091) 200 11. Колодка гальмiвна 42000.0069-00-3507014-00 (69-3507014) 60 Всього 11 позицiй, загальна кiлькiсть 1036 шт.\\"]
[17,"UA 1.177.0072936-15","ВГ421412",1,"ГЕ983679","DK 8165-2 C - 50 шт. DK 8152 - 15 шт. DK 8153 Y - 10 шт. DK 8210 - 50 шт. DK 8210 - 30 шт. DF 4060 - 20 шт. DF 4060 - 10 шт. DF 4121 Z - 15 шт. DF 4143 R - 48 шт. DF 4143 R - 2 шт. DK 8094 - 40 шт. DF 4088 - 10 шт. DK 8051 - 160 шт. DA 2237 K - 8 шт. DA 2237 K - 2 шт. DK 8200 - 10 шт. DF 4125 S - 20 шт. DF 4073 - 20 шт. DF 4157 YS - 10 шт. DK 8089-2 - 20 шт. DK 8126 C - 10 шт. DF 4154 Y - 20 шт. DF 4061 - 10 шт. DF 4151 S - 10 шт. DK 8128 - 30 шт. DK 8195 - 30 шт. DK 8126 - 10 шт. DK 8076 - 20 шт. DK 8092 - 30 шт. DF 4039 - 10 шт. DF 4102 - 20 шт. DK 8125 - 20 шт. DK 8111 C - 20 шт. DK 8082 C - 15 шт. DK 8169 - 20 шт. DK 8181 - 20 шт. DK 8156 - 20 шт. DK 8112 - 20 шт. DK 8091 - 40 шт. DK 8109 - 20 шт. DK 8199 - 20 шт. DK 8141-2 - 20 шт. DF 4168 Z - 20 шт. Загальна кiлькiсть: 1005 шт.\\"]
[18,"UA 1.177.0073029-15","ВГ420834",1,"ГЕ943146","Найменування, артикул Кiлькiсть, шт. 1. Моторокомплект 21083-1004018 \"A\" (Black Edition) 3 2. Моторокомплект 2101-1004018 \"D\" (Black Edition) 2 3. Моторокомплект 2101-1004018 \"A\" (Black Edition) 10 4. Моторокомплект 2108-1004018-АР \"A\" (Black Edition) 5 5. Моторокомплект 21011-1004018 \"C\" (Black Edition) 4 6. Моторокомплект 21011-1004018 \"E\" (Black Edition) 5 7. Моторокомплект 21124-1004018 \"B\" (Black Edition) 1 8. Моторокомплект 2108-1004018-БР \"B\" (Black Edition) 5 9. Моторокомплект 2108-1004018-АР \"B\" (Black Edition) 8 10. Моторокомплект 21213-1004018 \"B\" (Black Edition) 5 11. Моторокомплект 21083-1004018 \"D\" (Black Edition) 10 12. Моторокомплект 21083-1004018-АР \"B\" (Black Edition) 25 13. Моторокомплект 21213-1004018 \"C\" (Black Edition) 10 14. Моторокомплект 21083-1004018-БР \"B\" (Black Edition) 20 15. Моторокомплект 21213-1004018-БР \"B\" (Black Edition) 10 16. Моторокомплект 21213-1004018-АР \"A\" (Black Edition) 15 17. Моторокомплект 421.1004018-Р \"Б\" (Black Edition) 10 18. Моторокомплект 421.1004018-Р \"Г\" (Black Edition) 10 19. Моторокомплект 405.1004018-БР \"Б\" (Black Edition) 4 20. Моторокомплект 421.1004018-Р5 \"Б\" (Black Edition) 8 21. Комплект п/кiлець 7511.1004002 40 22. Комплект п/кiлець 260-1004060-Б 80 23. Комплект п/кiлець 740.1000106 46 24. Комплект п/кiлець 236-1004002-А4 380 25. Моторокомплект п/кiлець 130.1000101 (на 4 цил.) 10 26. Поршнекомплект 740.30-1000128 (Дальнобой) 32 27. Комплект 236-1004008-Б 22 28. Моторокомплект 24-1000105-20 (Black Edition) 50 Всього 28 позицiй. Загальна кiлькiсть 830шт.\\"]
[19,"UA 1.181.0072681-15","ВГ516923",1,"ГЕ707565","1. \"PT. MANLE Indonesia\", Cikarang Pusat, Bekasi Indonesia, Республiка Iндонезiя. 2. \"MANLE Donghyun Filter Systems Co., Ltd.\" Hwasung, Gyunggi-do, Korea, Пiвденна Корея. 3. \"MANLE Filter Systems Philippines Co.\" Langkaan, Dasamarinas, Cavite, Philippines, Республiка Фiлiппiни. 4. \"MANLE Filtersysteme Austria GmbH\" Wolfsberg, Austria, Австрiйська Республiка.\\"]
[20,"UA 1.182.0073175-15","ВГ581716",1,"ГЄ113845","Модель Комплектуючi 1. Powermax 30: Ручний рiзак Model T30V/ Hand torch Model T30V; 2. Powermax 45: Ручний рiзак Model T45v or T45m/ Hand Torch Model T45v or T45m; 3. Powermax 65: Металорiжучий рiзак для плазмового рiзання model Duramax (H65 or H65s or M65 or M65m or H85 or H85s or M85 or M85m or H105 or H105s or M105 or M105m or Robotic )/ Plasma cutting trigger contact hand torch and plasma cutting machine torch model Duramax (H65 or H65s or M65 or M65m or H85 or H85s or M85 or M85m or H105 or H105s or M105 or M105m or Robotic ; 4. Powermax 85: Металорiжучий рiзак для плазмового рiзання model Duramax (H85 or H85s or M85 or M85m or H105 or H105s or M105 or M105m or Robotic )/ Plasma cutting trigger contact hand torch and plasma cutting machine torch model Duramax (H85 or H85s or M85 or M85m or H105 or H105s or M105 or M105m or Robotic ); 5. Powermax 105: Металорiжучий рiзак для плазмового рiзання model Duramax (H105 or H105s or M105 or M105m or Robotic )/Plasma cutting trigger contact hand torch and plasma cutting machine torch model Duramax (H105 or H105s or M105 or M105m or obotic ); 6. Powermax 125: Металорiжучий рiзак для плазмового рiзання model Duramax(Hyamp hand and mechanized torches, Hyamp Robotic torches, Hyamp long torches )/ Plasma cutting trigger contact hand torch and plasma cutting machine torch model Duramax (Hyamp hand and mechanized torches, Hyamp Robotic torches, Hyamp long torches ); 7. Powermax 30XP: Ручний рiзак зi спусковим механiзмом для плазмового рiзання/Plasma cutting Trigger, contact hand torch model Duramax LT hand torch (part number 088067); 8. Powermax 30 Air. Загальна кiлькiсть: 8 моделей, 7 найменувань комплектуючих\\"]
[21,"UA 1.185.0073079-15","ВГ431029",1,"ГЄ069122","Оливи моторнi торгiвельної марки \"Kixx\" : KIXX G1 Dexos1 SN/CF 5W-30,ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна марки М-3040, протокол випробувань № 880 вiд 16.09.15 р. KIXX G1 SN/CF 5W-40 (KIXX G1 5W-40), ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна марки М-20/4040 протокол випробувань № 881 вiд 16.09.15 р. KIXX G SL/CF 10W-40 (KIXX GOLD SL 10W-40)ТУ У 21456419.001-95,як олива моторна марки М-20/4040 протокол випробувань № 882 вiд 16.09.15 р. KIXX HD1 CI-4/SL 10W-40 (KIXX D1 10W-40), ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14Г2 , протокол випробувань № 883 вiд 16.09.15 р. KIXX HD CF-4/SG 15W-40 (KIXX DYNAMIC CF-4 15W-40), ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14г2цс протокол випробувань № 884 вiд 16.09.15 р. KIXX HD CG-4 10W-40 (KIXX DYNAMIC CG-4 10W-40),ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14г2цс протокол випробувань № 887 вiд 16.09.15 р. KIXX ULTRA 2T FB, ТУ У 23.2-36451680-137:2010, як олива моторна марки Agrinol mioto Drive 2T протокол випробувань № 885 вiд 16.09.15 р. KIXX D1 A3/B4/CI-4/SL 10W-40(KIXX TURBO RV 10W-40), ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14г2цс, протокол випробувань № 886 вiд 16.09.15 р. KIXX D1 C3 5W-30, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна марки М-3040, протокол випробувань № 888 вiд 16.09.15 р. KIXX HD CG-4 15W-40 (DYNAMIC CG-4 15W-40), ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14г2цс, протокол випробувань № 889 вiд 16.09.15 р. Всього: 10 (десять) найменувань.\\"]