{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["14.06.2017"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"14.06.2017","index":0,"n_rows":85,"n_cols":10,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ Сертифіката","Бланк","дія з","дія по","Назва ОС","Продукція","Відповідає вимогам","Виробник","ДКПП","УКТЗЕД"]
["UA 1.003.0008749-17","ВГ656678","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","ТКАНИНА СПЕЦIАЛЬНА МЕТААРАМIДНА КОНЕКС (К-260)","ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ПОВЕРХНЕВА ГУСТИНА, ЧИСЛО НИТОК НА 100 ММ, РОЗРИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПОДОВЖЕННЯ ПIД ЧАС РОЗРИВАННЯ, ЗМIНА ЛIНIЙНИХ РОЗМIРIВ ПIСЛЯ МОКРОГО ОБРОБЛЕННЯ, СТIЙКIСТЬ ДО СТИРАННЯ, ПОВIТРОПРОНИКНIСТЬ ТУ У 17.2-31778043-072:2006 'ТКАНИНИ СПЕЦIАЛЬНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ЗМIНА № 4","ТОВ 'ТОРГОВИЙ ДIМ 'БОГУСЛАВСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬ',   КОД ЄДРПОУ 32375465   АДРЕСА: ПРОСПЕКТ 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2, М. КИЇВ, 03127, УКРАЇНА. ВИРОБНИЦТВО РОЗМIЩЕНО ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 85, М. БОГУСЛАВ, КИЇВСЬКА ОБЛ., 09700","13.20.31"]
["UA 1.020.0008750-17","ВГ649720","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"ЧЕРНIГIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНI ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ОДНОКАМЕРНI (СПО) ТА ДВОКАМЕРНI (СПД)","П. 5.1, 5.2, 5.3.2-5.3.3 ДСТУ Б EN 1279-1:2013; П. 6, ДОД. А, ДОД. В ДСТУ Б EN 1279-2:2013; ДОД. Е ДСТУ Б EN 1279-6:2013","ТОВ 'СКЛОПЛЮС', М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЦIОЛКОВСЬКОГО, 39/А","2012-12-23"]
["UA 1.196.0008751-17","ВГ659290","2017-06-14","2018-06-12","ТОВ \"\"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА \"\"УКРЕКСПЕРТИЗА\"\"","СИСТЕМА НАВIСНИХ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДIВ TWINS FIBRO","ТУ У 23.6- 37376149-001:2017 'СИСТЕМА НАВIСНИХ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДIВ. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.П. 2.4.3, 2.5 - 2.10, 2.12, 2.18.2","ТОВ 'ТВIНС-БУД', 49005, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МIСТО ДНIПРО, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, БУДИНОК 21, КОД ЄДРПОУ 37376149","23.61.12"]
["UA 1.166.0008752-17","ВГ655040","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОХОДКА КАБЕЛЬНА  IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕСТIЙКИХ ПЛИТ DP I   ВОГНЕСТIЙКОЮ МАСТИКОЮ AF SEAL W (АРТ. DS1201, DS1202)  КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120 - ДЛЯ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ  БУДIВЕЛЬНI ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ ТОВЩИНОЮ 150 ММ.  ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ПРОХОДКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 3 ПОЗИЦIЇ","ДБН В.1.2-7-2008 'ОСНОВНI ВИМОГИ ДО БУДIВЕЛЬ I СПОРУД. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА' П.6.3.1.3.5.8;  ДБН В.1.1-7:2016 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ' ПП. 6.20, 6.45;  ДБН В.2.5-23:2010'IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД. ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТIВ ЦИВIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ' П.4.50;  ДСТУ Б В.1.1-8:2003 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. КАБЕЛЬНI ПРОХОДКИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ'","AF SYSTEM SRL (IТАЛIЯ), 00134 LOC.SANTA PALOMBA VIA DEL RANUNCOLI, 60 (ITALY)",null,3824]
["UA 1.166.0008753-17","ВГ655041","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОХОДКА КАБЕЛЬНА ГЕРМЕТИЧНА IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕСТIЙКИХ ПЛИТ DP, ВОГНЕСТIЙКОЇ МАСТИКИ AF SEAL W (АРТ. DS1201, DS1202), ВОГНЕСТIЙКИХ ПОДУШОК DB I ВОГНЕСТIЙКОЇ ПIНИ DF  КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120 - ДЛЯ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ  БУДIВЕЛЬНI ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ ТОВЩИНОЮ 200ММ .  ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ПРОХОДКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 3 ПОЗИЦIЇ","ДБН В.1.2-7-2008 'ОСНОВНI ВИМОГИ ДО БУДIВЕЛЬ I СПОРУД. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА' П. 6.3.1.3.5.8;  ДБН В.1.1-7:2016 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ' ПП. 6.20, 6.45;  ДБН В.2.5-23:2010 'IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД. ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТIВ ЦИВIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ' П. 4.50;  ДСТУ Б В.1.1-8: 2003 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. КАБЕЛЬНI ПРОХОДКИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ'","AF SYSTEM SRL (IТАЛIЯ), 00134 LOC.SANTA PALOMBA VIA DEL RANUNCOLI, 60 (ITALY)",null,3824]
["UA 1.166.0008754-17","ВГ655042","2017-06-14","2019-04-10","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ВОГНЕЗАХИСНА РЕЧОВИНА НА ВОДНIЙ ОСНОВI (ФАРБА З РЕАКТИВНОЮ ВЛАСТИВIСТЮ) NULLIFIRE - S 707-60 WATERBORNE BASE ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ НЕСУЧИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ БУДIВЕЛЬ I СПОРУД  (МЕЖА ВОГНЕСТIЙКОСТI ЗАХИЩЕНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ ВIД R 30 ДО R 120 В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ДIАПАЗОНУ КОЕФIЦIЄНТIВ ПЕРЕРIЗУ СТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦIЇ ДО ДIАПАЗОНУ ТОВЩИН ПОКРИВУ В ДОДАТКАХ 1-4)","ДБН В.1.2-7-2008 П.6.3.1.3.4; ДБН В.1.1-7:2016 П. 5.3; ДСТУ Б.В.1.1-17:2007. КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ВIД R 30 ДО R 120 ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ НЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ (З ТРИ- ТА ЧОТИРИБIЧНИМ ЗАХИСТОМ), З ПОКРИВОМ З ВОГНЕЗАХИСНОЇ РЕЧОВИНИ (ФАРБИ) 'NULLIFIRE - S 707-60 WATERBORNE BASE' СЕРЕДНЬОЮ ТОВЩИНОЮ СУХОГО ШАРУ ТА ДЛЯ ПРОЕКТНИХ ТЕМПЕРАТУР БУДIВЕЛЬНОЇ НЕСУЧОЇ СТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦIЇ ВIД 350С ДО 750С (ЗГIДНО З ТАБЛИЦЯМИ ДОДАТКIВ 1-4). ВИТРАТА ПРОДУКЦIЇ ПРИ НАНЕСЕНI (БЕЗ УРАХУВАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ВИТРАТ)не менше нiж 1,75 кг/м2 на 1 мм товщини покриву в сухому станi. Грунтувальне покриття ГФ-021 середньою товщиною сухого шару 0,042 мм, Nullifire S624 середньою товщиною сухого шару 0,042 мм, Carboguard E19, середньою товщиною сухого шару 0,075 мм ГОСТ 25129-82 'Грунтовка ГФ-021. Технические условия' середньою товщиною сухого шару 0,065 мм","ФIРМА 'ТREMCO ILLBRUCK COATINGS LIMITED' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), COUPLAND ROAD, HINDLEY GREEN,WIGAN,WN2 4HT,UNITED KINGDOM",null,3824]
["UA 1.166.0008755-17","ВГ655045","2017-06-14","2018-09-15","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ВОГНЕЗАХИСНА РЕЧОВИНА (ФАРБА З РЕАКТИВНОЮ ВЛАСТИВIСТЮ)    DEFENDER W ВД-АК-222 ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВ ЯНИХ КОНСТРУКЦIЙ   (ГОРИЩНИХ ПОКРИТТIВ:КРОКВ, ЛАТ)  - СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНА ТОВЩИНА СУХОГО ШАРУ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ 0,2 ММ;  - СЕРЕДНЯ ВИТРАТА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ ФАРБИ 0,317 КГ/М2(СИРИЙ СТАН)","ДБН В.1.1-7:2016 П.6.23; ГОСТ 16363-98 'СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ'  ГРУПА ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТI - I (ПЕРША)","ООО 'ЕВРОСТИЛЬ' (РОСIЯ) , 141140, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СВЕРДЛОВСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1",null,3824]
["UA 1.057.0008756-17","ВГ644468","2017-06-14","2018-05-14","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧI ТЕЛЕСКОПIЧНI УНIВЕРСАЛЬНI MANITOU MLT-X 840 140 PS JD,  MANITOU MLT-Х 1035 LT LSU","ГОСТ 12.2.011-75 'ССБТ. МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.', ПП. 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13; Р. 2","'MANITOU BF', 430. RUE DE L'AUBINIERE BP 10249, 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE,  ФРАНЦIЯ",".  .  .","8427 20 11 00"]
["UA 1.190.0008757-17","ВГ658350","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ДРОТИ БIМЕТАЛЕВI СТАЛЕМIДНI БСМ 1 З ДIАМЕТРАМИ: 1,2 ММ;  2,0 ММ; 2,2 ММ; 2,5 ММ; 2,8 ММ; 3,0  ММ; 4,0 ММ; 6,0  ММ","ГОСТ 3822-79 П.П. 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.8.; 2.9.","ООО  ' ЗМИ-ПРОФИТ',455007,ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.МАГНИТОГОРСК, УЛ.КИРОВА,114, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,7217]
["UA 1.190.0008758-17","ВГ658351","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ПРОВОДИ НЕIЗОЛЬОВАНI БIМЕТАЛЕВI СТАЛЕМIДНI ТИПУ ПБСМ 1 З ПЕРЕРIЗОМ: 25 КВ. ММ; 35 КВ. ММ; 50 КВ. ММ; 70 КВ. ММ; 95 КВ. ММ; 120 КВ. ММ","ГОСТ 4775-91 П.П. 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.2.5.; 1.2.6.; 1.2.7.; 1.2.8.; 1.2.9.; 1.2.10.; 1.2.11.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.","ООО  ' ЗМИ-ПРОФИТ', 455007, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.МАГНИТОГОРСК, УЛ.КИРОВА,114, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,7312]
["UA 1.006.0008759-17","ВГ362884","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПОСУД НАПIВФАРФОРОВИЙ В АСОРТИМЕНТI  ЗГIДНО ДОДАТКУ НА 3 СТОР. (93 ПОЗИЦIЇ)","ГОСТ 25185.1-95 'ПОСУДА КЕРАМИЧЕСКАЯ В КОНТАКТЕ С ПИЩЕЙ. ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ. ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ' , ТУ У 26.2.33265681-001-2005 'ВИРОБИ НАПIВФАРФОРОВI ПОБУТОВI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П.П.4.1.5-ТЕРМОСТIЙКIСТЬ, 4.1.7), НРБУ-97 'НОРМИ РАДIАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ'","ТОВ 'ДЕКОР-КЕРАМIКА', ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. БАРАНIВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВЕНСЬКА, 30, КОД ЄДРПОУ 33265681","23.41.12.",6912]
["UA 1.166.0008760-17","ВГ655046","2017-06-14","2019-03-27","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОТИПОЖЕЖНI МАНЖЕТИ ТИПУ СP 643 ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI' З АНКЕРАМИ ДЛЯ КРIПЛЕННЯ (HUS 7,5*100, DBZ 6/35, HSA M6 20/10, HSA M8 20/10, HST M8*75, HUS-P 6*40*5) ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ПРОХОДIВ ТРУБОПРОВОДIВ IЗ ГОРЮЧИХ ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ЧЕРЕЗ БУДIВЕЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ. КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI, ВИД ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ТРУБОПРОВОДIВ ТА ГРАНИЧНI ДIАМЕТРИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 3 ПОЗИЦIЇ.","ДБН В. 1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.20; ДСТУ Б В.1.1-4-98; ДСТУ Б.В.1.1-15:2007, ДСТУ Б.В.1.1-20:2007","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 430232 BAIA MARE, BULEVARDUL UNIRII, NR. 41D JUD. MARAMURES, РУМУНIЯ",null,6815]
["UA 1.166.0008761-17","ВГ655049","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ВОГНЕСТIЙКА ПIНА CF-JI, ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI' ДЛЯ УЩIЛЬНЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЕЙ, ВОРIТ, ВIКОН, ЛЮКIВ, КЛАПАНIВ, ВЕНТИЛЯТОРIВ ТА ЗАПОВНЕННЯ В БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЯХ ЩIЛИН ШИРИНОЮ: ДО 30ММ ВКЛЮЧНО - КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180.  БIЛЬШЕ 30ММ ДО 50ММ ВКЛЮЧНО- КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 150","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.2, 6.4 (ТАБЛ. 3); ДСТУ Б В.1.1-4-98; ДСТУ Б.В.1.1-15:2007","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,3214]
["UA 1.166.0008762-17","ВГ655050","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕРМОРОЗШИРЮВАЛЬНА МАСТИКА СР 611А, ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI' ДЛЯ ВОГНЕСТIЙКОГО УЩIЛЬНЕННЯ ТРУБОПРОВОДIВ ДIАМЕТРОМ ДО 20ММ IЗ ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ПРОКЛАДЕНИХ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖУВАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ. КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.2, 6.4 (ТАБЛ. 3); ДСТУ Б В.1.1-4-98; ДСТУ Б.В.1.1-15:2007; ДСТУ Б.В.1.1-20:2007","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,6815]
["UA 1.166.0008763-17","ВГ655051","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОТИПОЖЕЖНИЙ АКРIЛОВИЙ ГЕРМЕТИК СР 606, ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI' ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕФОРМАЦIЙНИХ ШВIВ I КОНСТРУКТИВНИХ ЩIЛИН ЗАПОВНЕНИХ НЕГОРЮЧИМИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНИМИ ПЛИТАМИ IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ (ЩIЛЬНIСТЮ НЕ МЕНШЕ 60 КГ/М3) В БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЯХ I ПРИ МОНТУВАННI ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЕЙ, ВОРIТ, ВIКОН, ЛЮКIВ, МЕТАЛЕВИХ ТРУБ, КЛАПАНIВ, ВЕНТИЛЯТОРIВ ШИРИНОЮ ДО 50ММ ВКЛЮЧНО.  КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.2, 6.4 (ТАБЛ. 3); ДСТУ Б В.1.1-4-98; ДСТУ Б.В.1.1-15:2007","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,3214]
["UA 1.166.0008764-17","ВГ655052","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОХОДКА КАБЕЛЬНА УНIВЕРСАЛЬНА ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI'  IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕРМОРОЗШИРЮВАЛЬНОЇ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ  ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ПIНИ  СР 660. КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI-90 - ДЛЯ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ.  ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ПРОХОДКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 3 ПОЗИЦIЇ","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.20, 6.45; ДСТУ Б В.1.1-8:2003; ДБН В.2.5-23:2010 П. 4.50","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,3214]
["UA 1.166.0008765-17","ВГ655053","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОХОДКА КАБЕЛЬНА УНIВЕРСАЛЬНА ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI' З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ГЕРМЕТИКА СР 606 ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО КАБЕЛЬНОГО ПОКРИТТЯ СР 670.  КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI-180 - ДЛЯ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ;  КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI-120 - ДЛЯ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ.  ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ПРОХОДКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 3 ПОЗИЦIЇ","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.20, 6.45; ДСТУ Б В.1.1-8:2003; ДБН В.2.5-23:2010 П. 4.50","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,3824]
["UA 1.177.0008766-17","ВГ583156","2017-06-14","2018-06-13","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНЕ: КРIСЛО ПАЦIЄНТА LEMI DREAMED, МАЛЕНЬКИЙ СТIЛЕЦЬ НА АЛЮМIНIЄВIЙ ОСНОВI, ГIНЕКОЛОГIЧНЕ КРIСЛО LEMI GYNO","ДСТУ EN 60601-1:2015 ПП. 4 - 9, 11-13, 15, 17;  ДСТУ IEC 60601-1-2-2001, П. 36.201, П. 36.202","'BRUSAFERRI & C. SRL',   VIA MARA MARETTI SOLDI 13, 26011 CASALBUTTANO (CR), ITALY,  IТАЛIЯ",null,9018]
["UA 1.166.0008767-17","ВГ655054","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОХОДКА КАБЕЛЬНА ГЕРМЕТИЧНА ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI' МОДУЛЬНОГО ТИПУ. КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI-180 - ДЛЯ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ. ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ПРОХОДКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 7 ПОЗИЦIЙ","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.20, 6.45; ДСТУ Б В.1.1-8:2003; ДБН В.2.5-23:2010 П. 4.50","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,4016]
["UA 1.021.0008768-17","ВГ649166","2017-06-14","2019-06-13","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БЛОКИ ВIКОННI ТА ДВЕРНI БАЛКОННI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI З ПРОФIЛIВ Т.М. 'OPENTECK' (УКРАЇНА) ТА 'КВЕ' (НIМЕЧЧИНА), БЛОКИ ДВЕРНI ЗОВНIШНI ПОЛIВIНIЛХЛОРИДНI З ПРОФIЛЮ Т.М. 'OPENTECK' (УКРАЇНА)","ДСТУ Б В.2.6-15:2011 (П.П. 5.2.1 - 5.2.7, 5.2.12 - 5.2.25); ДБН В.2.6-31:2016 Р. 6, П. 6.2, ТАБЛ. 3 (ПОЗ. 6, 7), П. 6.10","МПП 'НОВI ТЕХНОЛОГIЇ', ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПАШКIВЦI, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1/2, КОД ЄДРПОУ 23655399","22.23.14"]
["UA 1.021.0008769-17","ВГ649167","2017-06-14","2019-06-13","ДП \"\"ЛЬВIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНI ДВОКАМЕРНI ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI","ДСТУ Б EN 1279-1:2013 (EN 1279-1:2004+AC:2006, IDT) (П.П. 5.3.1 - 5.3.3); ДСТУ Б EN 1279-2:2013 (EN 1279-2:2002, IDT) (ДОДАТОК А); ДСТУ Б EN 1279-5:2013 (EN 1279-5:2005+A1:2008+A2:2010, IDT) (П.П. 4.3.2.11, 4.3.2.12)","МПП 'НОВI ТЕХНОЛОГIЇ', ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПАШКIВЦI, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1/2, КОД ЄДРПОУ 23655399","2013-12-23"]
["UA 1.166.0008770-17","ВГ655037","2017-06-14","2019-04-10","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ВОГНЕЗАХИСНА РЕЧОВИНА НА ВОДНIЙ ОСНОВI (ФАРБА З РЕАКТИВНОЮ ВЛАСТИВIСТЮ) NULLIFIRE - SC801 INTUMESCENT BASTCOAT ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ НЕСУЧИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ БУДIВЕЛЬ I СПОРУД  (МЕЖА ВОГНЕСТIЙКОСТI ЗАХИЩЕНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ ВIД  R 30 ДО R 150 В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ДIАПАЗОНУ КОЕФIЦIЄНТIВ ПЕРЕРIЗУ СТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦIЇ ДО ДIАПАЗОНУ ТОВЩИН ПОКРИВУ В ДОДАТКАХ 1-12)","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.4; ДБН В.1.1.7-2016 П. 5.3; ДСТУ Б.В.1.1-17:2007, КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ВIД R30 ДО R150 ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ НЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ (З ТРИ- ТА ЧОТИРИБIЧНИМ ЗАХИСТОМ), З ПОКРИВОМ З ВОГНЕЗАХИСНОЇ РЕЧОВИНИ (ФАРБИ) NULLIFIRE - SC801 INTUMESCENT BASECOAT СЕРЕДНЬОЮ ТОВЩИНОЮ СУХОГО ШАРУ ТА ДЛЯ ПРОЕКТНИХ ТЕМПЕРАТУР БУДIВЕЛЬНОЇ НЕСУЧОЇ СТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦIЇ ВIД 350С ДО 750С (ЗГIДНО З ДОДАТКАМИ 1-12).Витрата продукцiї при нанесенi (без урахування технологiчних витрат) не менше нiж 2,05 кг/м? на 1 мм товщини покриву в сухому станi. Для грунтувального покриття застосовувється епоксидний двокомпонентний грунт марки Carboguard виробництва фiрми Carboline з середньою товщиною сухого шару  0,05 мм   0,01 мм","ФIРМА 'ТREMCO ILLBRUCK COATINGS LIMITED' (ВЕЛИКОБРИТАНIЯ), COUPLAND ROAD, HINDLEY GREEN,WIGAN,WN2 4HT,UNITED KINGDOM",null,3824]
["UA 1.166.0008771-17","ВГ655039","2017-06-14","2018-03-20","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОХОДКА КАБЕЛЬНА  IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕСТIЙКИХ ПЛИТ DP,  ВОГНЕСТIЙКИХ ПIНОБЛОКIВ DT I ВОГНЕСТIЙКОЇ МАСТИКИ AF SEAL W (АРТ. DS1201, DS1202) КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 120 - ДЛЯ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ  БУДIВЕЛЬНI ОГОРОДЖУВАЛЬНI КОНСТРУКЦIЇ ТОВЩИНОЮ 150 ММ. ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ПРОХОДКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ПРОХОДКИ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ. ВСЬОГО 3 ПОЗИЦIЇ","ДБН В.1.2-7-2008 'ОСНОВНI ВИМОГИ ДО БУДIВЕЛЬ I СПОРУД. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА' П.6.3.1.3.5.8;  ДБН В.1.1-7:2016 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ' ПП. 6.20, 6.45;  ДБН В.2.5-23:2010'IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКIВ I СПОРУД. ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТIВ ЦИВIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ' П.4.50;  ДСТУ Б В.1.1-8:2003 'ЗАХИСТ ВIД ПОЖЕЖI. КАБЕЛЬНI ПРОХОДКИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТIЙКIСТЬ'","AF SYSTEM SRL (IТАЛIЯ), 00134 LOC.SANTA PALOMBA VIA DEL RANUNCOLI, 60 (ITALY)",null,3824]
["UA 1.166.0008772-17","ВГ655047","2017-06-14","2018-02-23","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СИЛИКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК СР 601S, ТОРГОВОЇ МАРКИ 'HILTI' ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕФОРМАЦIЙНИХ ШВIВ I КОНСТРУКТИВНИХ ЩIЛИН ЗАПОВНЕНИХ НЕГОРЮЧИМИ ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНИМИ ПЛИТАМИ IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ (ЩIЛЬНIСТЮ НЕ МЕНШЕ 60 КГ/М2) В БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЯХ I ПРИ МОНТУВАННI ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЕЙ, ВОРIТ, ВIКОН, ЛЮКIВ, МЕТАЛЕВИХ ТРУБ, КЛАПАНIВ, ВЕНТИЛЯТОРIВ ШИРИНОЮ ДО 50ММ ВКЛЮЧНО.  КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.2, 6.4 (ТАБЛ. 3); ДСТУ Б В.1.1-4-98; ДСТУ Б.В.1.1-15:2007, ДСТУ Б.В.1.1-20:2007","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,3214]
["UA 1.166.0008773-17","ВГ655048","2017-06-14","2018-02-23","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ВОГНЕСТIЙКА СИСТЕМА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЩIЛИН I ДЕФОРМАЦIЙНИХ ШВIВ У ВУЗЛАХ ПРИМИКАННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ В СКЛАДI: ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ГЕРМЕТИК-СПРЕЙ CFS-SP WB, ПЛИТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦIЙНI IЗ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТИПУ ROCKWOOL ЗI ЩIЛЬНIСТЮ НЕ МЕНШЕ 60 КГ/М3)","ДБН В.1.2-7-2008 П. 6.3.1.3.5.8; ДБН В.1.1-7:2016 П. 6.2, 6.4 (ТАБЛ. 3); ДСТУ Б В.1.1-4-98; ДСТУ Б.В.1.1-20:2007; КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ЕI 180","ФIРМА 'HILTI AKTIENGESELLSCHAFT' (ЛIХТЕНШТЕЙН), FL-9494 SCHAAN, FURSTENTUM PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN",null,3214]
["UA 1.073.0008774-17","ВГ637022","2017-06-14","2018-06-13","Державний науково-дослідний інститут МВС України","ПАТРОНИ 'RIO' ДО МИСЛИВСЬКОЇ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ 6 (ШЕСТИ) НАЙМЕНУВАНЬ (ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ДСТУ 7112:2009 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПАТРОНИ СПОРТИВНI 12-ГО КАЛIБРУ I МИСЛИВСЬКI 12-ГО, 16-ГО, 20-ГО, 24-ГО, 28-ГО, 32-ГО, 410-ГО КАЛIБРIВ' (П. 3.5, 4.2.2-4.2.7, 4.3.1-4.3.6, 4.5.1, 4.5.2)","'MAXAM OUTDOORS S.A.', AVENIDA PARTENON 16, 28042, MADRID, IСПАНIЯ",null,"9306 21 00 00"]
["UA 1.190.0008775-17","ВГ658352","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","СКЛОКЕРАМIЧНI ЕЛЕКТРИЧНI ВАРИЛЬНI ПОВЕРХНI PYRAMIDA CFEA*,  CFEB*,  IFEA*,  IFEB*, VCH*, IH*,  ДЕ ЗАМIСТЬ '*' МОЖЛИВI ЛIТЕРИ ТА/ АБО ЦИФРИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ДИЗАЙН ВИРОБIВ (КОЛIР, ФОРМА, РОЗМIР, КОНСТРУКТИВНI РIШЕННЯ ТА IН.), ЯКИЙ НЕ ВПЛИВАЄ НА ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ТА РIВЕНЬ РАДIОЗАВАД. КIЛЬКIСТЬ ЦИФР АБО ЛIТЕР НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ КIЛЬКIСТЮ УМОВНИХ ЗНАКIВ ","ДСТУ EN 60335-2-6:2016 РР.6,7,8,10,11,13,15,16,19-30 ;  ДСТУ EN 55014-1:2014 ПП. 4.1-4.2.3.1;  ДСТУ EN 55014-2-2015 ПП.5.1-5.7;  ДСТУ EN 61000-3-2:2015 Р.7;   ДСТУ EN 61000-3-3:2015 Р.5","ТОВ 'ТЕХНО КРАФТ', УКРАЇНА, 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЛСУНОВСЬКА, 6,КОД ЄДРПОУ 40052384","27.51.28",8516]
["UA 1.117.0008776-17","ВГ643167","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ \"\"СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГОВОЇ МАРКИ  'COMMA':  ECO-VG 0W-30, PRO-VLL 0W-30, ECO-LLP 0W-20, ECO-P 0W30 C2, VOLTECH 0W30","ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI РЕСУРС. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 2.3, ТАБЛ. 1)","'COMMA OIL & CHEMICALS LTD', DERING WAY GRAVESEND, KENT DA12 2QX, UNITED KINGDOM, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,3403]
["UA 1.057.0008777-17","ВГ644469","2017-06-14","2018-05-14","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","ЖАТКА КУКУРУДЗЯНА OROS 3 8+HSA,  8-МИ РЯДНА","ДСТУ 2189-93 'ССБП МАШИНИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI НАВIСНI ТА ПРИЧIПНI. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ', ПП. 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.18, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 2.4.1, 2.4.2; ДСТУ EN 1553:2004 'СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI МАШИНИ. МАШИНИ САМОХIДНI, НАВIСНI, НАПIВНАВIСНI ТА ПРИЧIПНI. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ (EN 1553:1999, IDT)' ПП. 4.1.7.3, 4.3.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.3","'LINAMAR HUNGARY ZRT.', H-5900 OROSHAZA, CSORVASI UT 27, HUNGARY, УГОРЩИНА",".  .  .","8433 59 85 00"]
["UA 1.117.0008778-17","ВГ643168","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ \"\"СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР\"\"","ОЛИВИ МОТОРНI ТОРГОВОЇ МАРКИ  'COMMA' ЗГIДНО ДОДАТКУ (13 НАЙМЕНУВАНЬ)","ТУ У 21456419.001-95 'ОЛИВИ МОТОРНI РЕСУРС. ТЕХНIЧНI УМОВИ' (П. 2.3, ТАБЛ. 1)","'COMMA OIL & CHEMICALS LTD' ,DERING WAY GRAVESEND, KENT DA12 2QX, UNITED KINGDOM, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ",null,2710]
["UA 1.166.0008779-17","ВГ655043","2017-06-14","2018-09-15","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ВОГНЕЗАХИСНА РЕЧОВИНА (ФАРБА, ЩО СПУЧУЄТЬСЯ, ДЛЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ) 'АК-121 DEFENDER M SOLVENT' (МЕЖА ВОГНЕСТIЙКОСТI ЗАХИЩЕНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ ВIД R 30 ДО R 90 В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ДIАПАЗОНУ КОЕФIЦIЄНТIВ ПЕРЕРIЗУ СТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦIЇ ДО ДIАПАЗОНУ ТОВЩИН ПОКРИВУ В ДОДАТКАХ 1-4)","ДБН В.1.2-7-2008 П.6.3.1.3.4; ДБН В.1.1-7:2016 ПП 5.3; ДСТУ Б.В.1.1-17:2007; КЛАС ВОГНЕСТIЙКОСТI ВIД R 30 ДО R 90 ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ НЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ (З ТРИ- ТА ЧОТИРИБIЧНИМ ЗАХИСТОМ), З ПОКРИВОМ З ВОГНЕЗАХИСНОЇ РЕЧОВИНИ (ФАРБИ) 'АК-121 DEFENDER M SOLVENT' СЕРЕДНЬОЮ ТОВЩИНОЮ СУХОГО ШАРУ ТА ДЛЯ ПРОЕКТНИХ ТЕМПЕРАТУР БУДIВЕЛЬНОЇ НЕСУЧОЇ СТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦIЇ ВIД 350С ДО 750С (ЗГIДНО З ТАБЛИЦЯМИ ДОДАТКIВ 1-4).Витрата продукцiї при нанесенi (без урахування технологiчних витрат) не менше нiж 1,89 кг/м2 на 1 мм товщини покриву в сухому станi. Грунтувальне покриття ГФ-021 ГОСТ 25129-82 'Грунтовка ГФ-021. Технические условия' середньою товщиною сухого шару 0,065 мм","ООО 'ЕВРОСТИЛЬ' (РОСIЯ) , 141140, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СВЕРДЛОВСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1",null,3824]
["UA 1.033.0008780-17","ВГ661010","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ПОСУД СКЛЯНИЙ 22 НАЙМЕНУВАННЯ ЗГIДНО ДОДАТКУ","ГОСТ 30407-96 ' ПОСУДА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА' П.П.5.1.10, 6.2, 6.3","ВКП 'IЛОНА-ЛТД' У ФОРМI ТОВ, 65481, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3 КОД ЄДРПОУ 20945116","23.13.13"]
["UA 1.066.0008781-17","ВГ661697","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ДЕТАЛI З'ЄДНУВАЛЬНI I ВУЗЛИ МАГIСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДIВ ТИСКОМ ДО 10МПА (100КГС/СМ2), ВIДВОДИ КРУТОВИГНУТI, БЕЗШОВНI, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ З ВУГЛЕЦЕВИХ, ЛЕГОВАНИХ ТА ВИСОКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ","ТУ У 24.2-13419172-008:2013 'ДЕТАЛI З'ЄДНУВАЛЬНI I ВУЗЛИ МАГIСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДIВ ТИСКОМ ДО 10МПА(100КГС/СМ2)  П.П. 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11; ТУ У 24.2-13419172-005:2014 'ВIДВОДИ КРУТОВИГНУТI БЕЗШОВНI З ВУГЛЕЦЕВИХ, ЛЕГОВАНИХ ТА ВИСОКОЛЕГОВАНИХ МАРОК СТАЛЕЙ' П.П. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12 , 4.2.1","ТОВ 'НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ 'ТРУБОСТАЛЬ', 53201, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ 56/91, КОД ЄДРПОУ 32475729, УКРАЇНА","24.20.40"]
["UA 1.177.0008782-17","ВГ582691","2017-06-14","2018-06-13","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","ЗАСОБИ IНДИВIДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: КОСТЮМИ ЧОЛОВIЧI ЛIТНI АБО ЗИМОВI ДЛЯ ЗАХИСТУ ВIД НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТIВ ТИП А АБО ТИП Б","ГОСТ 12.4.111-82 ПП. 1.2, 2.3, 2.4, 4.2  СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ","ТОВ 'ФIЛЬТР ПРОДАКТС УКРАЇНА', 08131, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. СОФIЄВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ.МИРУ, 30, КВ. 20 ТЕЛ/ФАКС: (044) 221-06-54; ЄДРПОУ 37146482","2017-12-14"]
["UA 1.090.0008783-17","ВГ658841","2017-06-14","2018-06-13","ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО \"\"ЦЕНТР З СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ \"\"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\"\"","ПОКРIВЕЛЬНИЙ ТА ГIДРОIЗОЛЯЦIЙНИЙ РУЛОННИЙ ПОЛIМЕРНИЙ МАТЕРIАЛ З ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛIОЛЕФIНУ (ЕТИЛЕНПРОПIЛЕНУ) МАРОК: BAUDER THERMOFIN F ТОВЩИНОЮ 1,2ММ, 1,5ММ, 1,8 ММ, 2,0 ММ,   BAUDER THERMOPLAN  Т ТОВЩИНОЮ 1,2ММ, 1,5ММ, 1,8 ММ, 2,0 ММ.","ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ЗI ЗМIНАМИ ЗА П.П. П. 4.1.12А; П. 4.1.12; П. 4.1.16; П. 4.1.19;  П. 4.1.21.","ФIРМА 'PAUL BAUDER GMBH & CO, KG', KORNTAKER LANDSTRASSE 63, 70499 STUTTGART, НIМЕЧЧИНА.",null,3921]
["UA 1.037.0008784-17","ВГ646164","2017-06-14","2019-03-11","ДП \"\"БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КАМЕНI КЕРАМIЧНI РЯДОВI ПОРОЖНИСТI МАРКИ ЗА МIЦНIСТЮ М75, М100, М125 МАРКИ ЗА МОРОЗОСТIЙКIСТЮ F 25, КЛАСОМ СЕРЕДНЬОЇ ГУСТИНИ 1,2 ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СУМАРНОЮ ПИТОМОЮ АКТИВНIСТЮ ПРИРОДНИХ РАДIОНУКЛIДIВ,КЛАС1","ДСТУ Б В.2.7-61-2008 'ЦЕГЛА ТА КАМЕНI КЕРАМIЧНI РЯДОВI ТА ЛИЦЬОВI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' ПП. 4.1.4-4.1.8; 4.2.1; 5.2.1; 5.2.4; 5.2.7; 5.2.11; 5.2.13; 5.2.15; 5.2.16; 5.3;5.4;5.6;5.7.","ТОВ 'БУКОВИНСЬКА ЦЕГЛА', ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛ., КIЦМАНСЬКИЙ Р-Н., С. СТРIЛЕЦЬКИЙ КУТ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5, УКРАЇНА.","23.32.11"]
["UA 1.166.0008785-17","ВГ655055","2017-06-14","2018-09-15","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ВОГНЕЗАХИСНА РЕЧОВИНА 'СУМIШ ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ 'ЭНДОТЕРМ 250103' ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВЯНИХ КОНСТРУКЦIЙ (ЕЛЕМЕНТIВ ГОРИЩНИХ ПОКРИТТIВ)","ДЕРЖАВНИХ БУДIВЕЛЬНИХ НОРМ I СТАНДАРТIВ УКРАЇНИ:  ДБН В.1.1-7:2016 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТIВ БУДIВНИЦТВА. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ' П.6.23;  ГОСТ 16363-98 'СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ'  - I (ПЕРША) ГРУПА ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТI ЗА УМОВИ НАНЕСЕННЯ НА ДЕРЕВИНУ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ З СЕРЕДНЬОЮ ВИТРАТОЮ 311,6 Г/М2 I СЕРЕДНЬОЮ ТОВЩИНОЮ СУХОГО ШАРУ 0,2ММ.","ТОВ 'НПП 'СПЕЦМАТЕРИАЛЫ', 08304, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 12, ЄДРПОУ 13481691","20.59.59-67.00"]
["UA 1.190.0008786-17","ВГ658354","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЦЕГЛА ФАСАДНА P.V. 7  ARENA SMOOTH WATERPROOF","ДСТУ Б В.2.7.-61:2008 'БУДIВЕЛЬНIМАТЕРIАЛИ. ЦЕГЛА ТА КАМЕНIКЕРАМIЧНIРЯДОВI ТА ЛИЦЬОВI. ТУ' (ЕN 771-1:2003, NEQ) П.П.4.1.7; 4.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.7; 5.2.11; 5.2.13; 5.2.15; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7","HERMANOS DIAZ REDONDO S. A., CAMINO DE LA BARCA S/N, 45291, COBEJA - TOLEDO (SPAIN), IСПАНIЯ",null,6904]
["UA 1.014.0008787-17","ВГ653039","2017-06-14","2018-06-12","ДП \"\"НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР \"\"СТАНКОСЕРТ\"\" (НТЦ \"\"СТАНКОСЕРТ\"\") ","ВЕРСТАТ НАРIЗНИЙ СПЕЦIАЛЬНИЙ  МОД.КЖ 1975Ф3","ДСТУ 2752-94, ДСТУ 2807-94, ДСТУ EN 60204-1:2004, ГОСТ 12.2.009-80","ПАТ 'КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ', 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ.ОЛЕКСИ ТИХОГО, 6, КОД ЄДРПОУ 00222999","28.41.22-80.00","8459 70 00 00"]
["UA 1.007.0008788-17","ВГ657236","2017-06-14","2018-05-13","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ВИРОБИ МЕТАЛЕВI - УЩIЛЬНЕННЯ МЕХАНIЧНI (МОДЕЛI ЗГIДНО ДОДАТКУ)","ГОСТ 12.2.003-91, П. 1.4, 2.1.1- 2.1.4, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.19.1, ГОСТ 12.2.063-81, П. 1.1, 1.5.","'LIDERING, S.A.', PASSEIG FERROCARRILS CATALANS, 106-108, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT- BARCELONA, IСПАНIЯ",null,8484]
["UA 1.182.0008789-17","ВГ647702","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕПЛОВI НАСОСИ ТМ 'CLIMAVENETA' МОДЕЛЕЙ: AW-HT ****/**-**-*; I-KIR2- MTD *****; BWR MTD2 ******; BWR DHW2 ******, ДЕ ЗАМIСТЬ *, **, ****, *****, ****** МОЖУТЬ БУТИ ЛIТЕРИ АБО ЦИФРИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ МОДИФIКАЦIЮ ПРОДУКЦIЇ, ЩО НЕ ВПЛИВАЄ НА БЕЗПЕКУ ВИРОБУ","ДСТУ EN 60335-2- 40:2014 П.П. 6-10, 11, 13, 15, 16, 19-30","'MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.P.A.', CLIMAVENETA 1, VIA SARSON, 57/C, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), IТАЛIЯ",null,8418]
["UA 1.182.0008790-17","ВГ647703","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","ТЕПЛОВI НАСОСИ ТМ 'CLIMAVENETA' МОДЕЛЕЙ: AW-HT ****/**-**-*; I-KIR2- MTD *****; BWR MTD2 ******; BWR DHW2 ******, ДЕ ЗАМIСТЬ *, **, ****, *****, ****** МОЖУТЬ БУТИ ЛIТЕРИ АБО ЦИФРИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ МОДИФIКАЦIЮ ПРОДУКЦIЇ, ЩО НЕ ВПЛИВАЄ НА БЕЗПЕКУ ВИРОБУ","ДСТУ EN 60335-2- 40:2014 П.П. 6-10, 11, 13, 15, 16, 19-30","'MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.P.A.', CLIMAVENETA 4, VIA DUCA D'AOSTA, 121, 31030 MIGNAGOLA DI CARBONERA (TV), IТАЛIЯ",null,8418]
["UA 1.182.0008791-17","ВГ662166","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ\"\"","МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ: СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ ТРАС ДЛЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ З АКСЕСУАРАМИ, З'ЄДНУВАЧАМИ, ЕЛЕМЕНТАМИ МОНТАЖУ, КРОНШТЕЙНАМИ, ЕЛЕМЕНТАМИ КРIПЛЕННЯ (ЗГIДНО ДОДАТКУ - 93 ТИПА)","ДСТУ 4754:2007, РР. 6-9, П. 11.1","'BAKS KAZIMIERZ SIELSKI', 05-480, KARCZEW, UL. JAGODNE, 5, POLAND, ПОЛЬЩА",null,7308]
["UA 1.197.0008792-17","ВГ663176","2017-06-14","2018-06-13","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ВАНТАЖНИЙ FIAT DOBLO, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 ('ЄВРО-5')","'FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.', IТАЛIЯ",null,8704]
["UA 1.177.0008793-17","ВГ583157","2017-06-14","2018-06-13","Товариство з обмеженою відповідальністю \"\"Орган з сертифікації \"\"ПромСтандарт\"\"","КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ З ПЛАСТМАСОВОЮ IЗОЛЯЦIЄЮ НА НАПРУГУ 1 КВ МАРОК NAYY, NYY","ДСТУ IEC 60502-1:2009 'КАБЕЛI СИЛОВI З ЕКСТРУДОВАНОЮ IЗОЛЯЦIЄЮ ТА АРМАТУРА ДО НИХ НА НОМIНАЛЬНУ НАПРУГУ ВIД 1 КВ (UM= 1,2 КВ) ДО 30 КВ (UM= 36 КВ). ЧАСТИНА 1. КАБЕЛI НА НОМIНАЛЬНУ НАПРУГУ ВIД 1 КВ (UM= 1,2 КВ) ДО 3 КВ (UM= 3,6 КВ) (IEC 60502-1:2004, IDT), ДСТУ 4809:2007 'IЗОЛЬОВАНI ПРОВОДИ ТА КАБЕЛI. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ': П. 4.1 (КЛАС - СТIЙКИЙ)","ПАТ 'ЗАВОД 'ПIВДЕНКАБЕЛЬ', 61099, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7, КОД ЄДРПОУ 00214534, УКРАЇНА","27.32.14"]
["UA 1.197.0008794-17","ВГ663177","2017-06-14","2018-06-13","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ BMW X5, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 ('ЄВРО-5')","'BMW MANUFACTURING CO LLC', США",null,8703]
["UA 1.066.0008795-17","ВГ661698","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","МIНI-ПИВОВАРНЯ, МОДЕЛI 'ТП 1000'","ДСТУ EN 60204-1:2015 ПП. 4.4.6, 5.1-5.4, 6.2.2-6.2.4, 6.3.2.1, 7.2.4, 7.7, 8.2.1-8.2.3, 8.2.7, 8.3.3, 9.1.2, 9.2.2, 9.2.5.1, 9.2.5.2, 9.2.6, 9.3.1, 9.3.4, 9.4, 10.1.1, 10.2.1, 10.6, 11.2.2, 12.1, 12.3, 12.4, 13.1-13.4, 13.6, 14.1.1-14.1.3, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.4, 14.3, 15.1, 15.2, 15.4, 17.1, 17.4, 18.1, 19.2-19.4","ТОВ 'ТЕРМО-ПАБ', 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВСЬКОГО, БУД. 19, КОРПУС 6, КОД ЄРДПОУ 41245172, УКРАЇНА","28.93.17-40.00"]
["UA 1.190.0008796-17","ВГ658236","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ТКАНИНИ БАВОВНЯНI I ЗМIШАНI СУВОРI, ФIЛЬТРУВАЛЬНI: БЕЛЬТIНГ ФIЛЬТРОВАЛЬНIЙ (АРТ. 2030), ФIЛЬРОДIАГОНАЛЬ (АРТ. 2074), ТКАНИНА ФIЛЬТРОВАЛЬНА ТФХЛ (АРТ. 2411)","ГОСТ 332-91 ПП.  1.2.4,  1.2.5,  1.3.2,  1.3.3,  1.3.4,  1.3.6,  ТАБЛ.  3 (РЯДКИ 1,  2,3,4,5), 1.3.7, 1.3.8","ФОП ВЕРБЕЛЬЧУК Ф.Н. М.КИЇВ, ПР.-КТ БИШЕВСЬКИЙ БУД. 9, КIМ. 296  ЄДРПОУ 2051707692,   ВИРОБНИЧА ПЛОЩА: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ.КЛАВДIЄВО-ТАРАСОВО, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НЕБОГАТОВА, 44. УКРАЇНА","13.96.16"]
["UA 1.073.0008797-17","ВГ637023","2017-06-14","2018-06-13","Державний науково-дослідний інститут МВС України","КАРАБIНИ МИСЛИВСЬКI 'MARLIN' (14 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ)","ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ               МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' (Р. 4)","'MARLIN', NORTH HAVEN, США",null,"9303 30"]
["UA 1.151.0008798-17","ВГ664517","2017-06-14","2018-06-13","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","РУШНИЦI МИСЛИВСЬКI 'BENELLI' 12 КАЛIБРУ МОДЕЛI: 'BELLMONTE I' МОДИФIКАЦIЯ SYNTH, 'BELLMONTE I' МОДИФIКАЦIЯ CAMO, 'BELLMONTE I' МОДИФIКАЦIЯ WOOD, 'BELLMONTE II' МОДИФIКАЦIЯ WOOD ТА 'PASION',НОМЕРА ЗГIДНО ДОДАТКУ.","ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р.4","'BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.'BARRIO DE SANTIAGO, S/N 01191 TRESPUENTES ALAVA, SPAIN (IСПАНIЯ).",null,9303]
["UA 1.057.0008799-17","ВГ644471","2017-06-14","2018-05-14","ТОВ \"\"СЕРТИФIКАЦIЇНИЙ ЦЕНТР \"\"УКРСЕПРОПРОМБУДМ\"\"","НАВАНТАЖУВАЧI ТЕЛЕСКОПIЧНI СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI УНIВЕРСАЛЬНI MANITOU MLT-X 735 T LSU","ГОСТ 12.2.011-75 'ССБТ. МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.', ПП. 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13; Р. 2","'MANITOU BF', 430. RUE DE L'AUBINIERE BP 10249, 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE, ФРАНЦIЯ",".  .  .","8427 20 11 00"]
["UA 1.066.0008800-17","ВГ661699","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКРАПЛЕНИЙ ПАЛИВНИЙ МАРКИ ПБТ","ДСТУ 4047:2001, П. 4.2 (ПП. 1 - 5, 7, ТАБЛ. 2)","АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ', 390011, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ЮЖНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 8, РОСIЯ",null,2711]
["UA 1.190.0008801-17","ВГ658355","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","БОРДЮР ДОРОЖНИЙ (1000Х300Х150), БОРДЮР САДОВИЙ (220Х 750Х 1000), БОРДЮР САДОВИЙ (1000Х220Х75), БОРДЮР САДОВИЙ ( 500Х 200Х75), БОРДЮР САДОВИЙ (500Х200Х45); ФЕМ  'КИРПИЧИК' ЛИТИЙ (200Х100Х50), ФЕМ  'КИРПИЧИК' ЛИТИЙ  (200Х100Х45)","ДСТУ Б В.2.7-145:2008, ПП.ПП.3.3, 3.4, 4.1.3, 4.1.9, 4.2.5, 4.2.6","ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ ЛОЗЕНКО РУВIМ ГЕННАДIЙОВИЧ,  87557, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,  М.МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 73 КВ.51    IНН  3506903215, ВИРОБНИЧА ПЛОЩА ЗА АДРЕСОЮ: 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ТАГАНРОЗЬКА БУД. 36.","23.61.11"]
["UA 1.082.0008802-17","ВГ550289","2017-06-14","2018-06-12","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","АВТОНАВАНТАЖУВАЧI YALE GLP 30VX F2195","ДСТУ EN 292-2-2001(ДОДАТОК А) ПП.: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2.3, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.2, 4.4.2; ДСТУ EN ISO 4413:2014 П.П 5.2.2.5, 5.2.5, 5.2.6.2, 5.4.1.6, 5.4.2.1, 5.4.2.5, 5.4.4.3.5, 5.4.5.2.1, 5.4.5.2.3.1, 7.3.1.1;ДСТУ EN 60204-1:2015 ПП.: 4.3.3, 6.2.3, 7.2.6, 13.1.1, 13.2.1, 13.2.4, 17.6;                                                                                       ГОСТ 16215-80 П.П. 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10 - 3.13, 3.15 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28.","ФIРМА 'NACCO MATERIAL HANDLING LTD', PO BOX 11, CARN INDUSTRIAL ESTATE, CRAIGAVON, NOTHERN IRELAND, ВЕЛИКОБРИТАНIЯ          ( АНГЛІЯ )",null,8427]
["UA 1.094.0008803-17","ВГ340703","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ НД I НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦIЇ, СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЯКОСТI (ДП \"\"УКРНДНЦ\"\") МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ","РУКАВИЧКИ, РУКАВИЧКИ ГОСПОДАРСЬКI, РУКАВИЧКИ НАДМIЦНI, РУКАВИЧКИ ЛАТЕКСНI, РУКАВИЧКИ НIТРИЛЬНI, РУКАВИЧКИ ОДНОРАЗОВI ВIНIЛЬНI УНIВЕРСАЛЬНI, РУКАВИЧКИ ОДНОРАЗОВI ВIНIЛЬНI УНIВЕРСАЛЬНI, РУКАВИЧКИ ПВХ З НАПИЛЕННЯМ, РУКАВИЧКИ ГОПОДАРЧI НА ОСНОВI КАУЧУКА","ДСТУ EN 388:2005, Р. 4, ТАБЛ. 1, Р. 7 (EN 388:2003, IDT); ДСТУ EN 420-2001 П. 4.4.2,  5.1.2, Р. 7","'LPL (HUIZHOU) GLOVE CO. LTD, RUBBEREX HONG LTD, DES VOEUX ROAD, CENTRAL BRANCH (004)      HONG KONG, CHINA, КИТАЙ ВИРОБНИЧI ПЛОЩI ЗГIДНО ДОДАТКУ",null,4015]
["UA 1.190.0008804-17","ВГ658348","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ: БЛОК БУДIВЕЛЬНИЙ 390*190*190, БРУКIВКА ПРЕСОВАНА 390*190*120","ДСТУ Б В.2.7-59-97. БЛОКИ IЗ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ ВИРОБIВ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ","ФОП ГОРШЕШНIК В.В., 30500, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ПОЛОННЕ, ВУЛ. ВIТКОВСЬКОГО 33, IНН: 2322508159","23.20.11"]
["UA 1.190.0008805-17","ВГ658356","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ФЕТАЛЬНI ДОПЛЕРИ, МОДЕЛI: FETAL DOPPLER L6C, FETAL DOPPLER L6, FETAL DOPPLER L6S, ТА МОНIТОРИ МОДЕЛI: FETAL MONITOR L8 7'TFT DISPLAY, FETAL MONITOR L8 LED +LCD DISPLAY","ДСТУ EN 60601-1:2015 П. 5.1-5.4; 5.5; 5.6; 5.7.2-5.7.4; 5.8.1-5.8.7; 5.9.1; 5.9.2; 5.9.16; 5.12.1; 5.12.7; 5.16; ДСТУ EN 60601-2-5:2015 П.П. 201.9","'SHENZHEN LUCKCOME TECHNOLOGY INC.,LTD', P.R., 3A1 ZHENXING BUILD-ING, INDUSTRIAL ROAD 3 , SHEKOU SHENZHEN, SHENZHEN, 518054, КИТАЙ",null,9018]
["UA 1.197.0008806-17","ВГ663178","2017-06-14","2018-06-13","ПП \"\"ПОЛІССЯ АВТО-ТЕСТ\"\"","АВТОМОБIЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ TOYOTA AVALON, Б/К","ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 14-03 П. 5.3.2; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 16-04 П. 5.3.4; ПРАВИЛА ЄЕК ООН № 83-06 ('ЄВРО-5')","'TOYOTA MOTOR MANUFACTURING KENTUCKY INC', США",null,8703]
["UA 1.044.0008807-17","ВГ652298","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","АРМАТУРА ТРУБОПРОВIДНА ЧАВУННА: ДЕТАЛI З'ЄДНУВАЛЬНI (АМЕРИКАНКА, ВТУЛКА З'ЄДНУВАЛЬНА, ГАЙКА НАКИДНА, ЗАГЛУШКА, КIНЦЕВИК ТОРЦЕВОГО З'ЄДНАННЯ, КОЛIНО, КОНТРГАЙКА, МУФТА, НIПЕЛЬ, ПЕРЕХIД, ТРIЙНИК, ФЛАНЕЦЬ, ФУТОРКА, ХОМУТ, ХРЕСТОВИНА)","ГОСТ 15763-91 П.П. 1.5, 1.19; ГОСТ 12.2.063-81 П. 1.5","'LIVARNA TITAN, D.O.O.' KOVINARSKA CESTA 28, SI-1241 KAMNIK, SLOVENIJA (СЛОВЕНIЯ)",null,7307]
["UA 1.059.0008808-17","ВГ660548","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СПОРТИВНИЙ ПАРКЕТ HARO ( ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ЗМАГАНЬ 1,2,3 РIВНЕЙ ФЕДЕРАЦIЇ FIFA)","ДСТУ Б В.2.7-243:2010 'ВИРОБИ ПАРКЕТНI. ПАРКЕТ ПЛАНКОВИЙ. ТУ' П.4.9; ГОСТ 862.4-87 'ИЗДЕЛИЯ ПАРКЕТНЫЕ. ЩИТЫ ПАРКЕТНЫЕ. ТУ' П.2.14","ФIРМА 'HAMBERGER FLOORING GMBH & CO.KG', P.O.BOX 10 03 53, D-83003 ROSENHEIM, GERMANY,  НIМЕЧЧИНА",null,4418]
["UA 1.166.0008809-17","ВГ655056","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ОС \"\"ЦСМВ\"\"","ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНИЙ ПАПЕРОВО-ШАРУВАТИЙ   ТОВЩИНОЮ 1,3 ММ","ДСТУ 4049-2001 П. 6; ДСТУ 4493:2005 П.9.1;  ДСТУ 4706:2006 П.4.1.2; ДСТУ 4799:2007 П.4.1.2; ЦУО-0039 П.4; СОУ МПП 45.060:2008 П.6.4.4 ЩОДО ПОКАЗНИКIВ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ: - ГРУПА ВАЖКОГОРЮЧI МАТЕРIАЛИ (ЗА ГОСТ 12.1.044-89); - НЕ ПОШИРЮЮТЬ ПОЛУМ'Я ПО ПОВЕРХНI (ЗА ГОСТ 12.1.044-89); - ГРУПА З ПОМIРНОЮ ДИМОУТВОРЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ (ЗА ГОСТ 12.1.044-89), - КЛАС ПОМIРНО НЕБЕЗПЕЧНI ( ЗА ГОСТ 12.1.044-89)","'GREENLAM INDUSTRIES LIMITED' (IНДIЯ), 1501 TO 1505, NARAIN MANZIL 23 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI 110 001, INDIA",null,3921]
["UA 1.066.0008810-17","ВГ661700","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ\"\"","ВОДОНАГРIВАЧI ПОБУТОВI ЕЛЕКТРИЧНI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'ATLANTIC' МОДЕЛЕЙ: VSRS 200*, VSRS 300*, ДЕ '*' - ПОЗНАЧАЄ ВЕРТИКАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ","ДСТУ EN 60335-2-21:2014 П.П. 6.1, 6.2, 7.1, 7.12, 7.12.1, 7.13, 7.14, 7.15, 7.101, 8.1, 10.1, 10.2,  11.8, 13.1, 13.2, 15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 20.1, 20.2, 21.1, 22.3, 22.5, 22.6, 22.9, 22.11,  22.14, 22.15, 22.18, 20.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.31, 22.33, 22.34, 22.35, 22.101, 22.102, 22.103,  22.105, 22.106, 22.107, 22.108, 22.109, 22.110, 22.111, 22.112, 23.1, 23.5, 23.8, 23.9, 24.2,  24.101, 24.102, 25.1, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8, 25.10, 25.12, 25.13, 25.15, 25.18, 25.20, 26.10, 27.1,            27.4, 27.5 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 29.1, 29.2, 30.1; ДСТУ EN 61000-3-2:2015 Р. 5, П. 7.2; ДСТУ EN 61000-3-3:2014 Р.Р. 4, 5; ДСТУ CISPR 14-2:2007 П.П. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7; ДСТУ EN 55014-1:2014 Р. 4","'CICE', 2 RUE DE LUCELLE-BP, 68302, SAINT LOUIS CEDEX, FRANCE, ФРАНЦIЯ",null,8516]
["UA 1.039.0008811-17","ВГ596887","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ЦЕГЛА ТА КАМЕНI КЕРАМIЧНI РЯДОВI ТА ЛИЦЬОВI ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ 'ЛИКС' (ЗГIДНО ДОДАТКIВ: ЦЕГЛИ-32 ПОЗИЦIЇ, КАМЕНIВ-1 ПОЗИЦIЯ)","ДСТУ Б В.2.7-61-2008, П.П. 4.1.7; 4.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.7; 5.2.9; 5.2.11; 5.2.13-5.2.15; 5.3-5.7","ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНОЇ КЕРАМIКИ', УКРАЇНА, 93400, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 30. КОД ЄДРПОУ 33164377.","23.32"]
["UA 1.023.0008812-17","ВГ656112","2017-06-14","2019-06-06","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ШАМПУНI: СЕРIЇ 'СIМЕЙНИЙ': 'ПШЕНИЧНИЙ', 'КВIТИ БАВОВНИ', 'ЦИТРУСОВИЙ', 'ТРАВ'ЯНИЙ'; 'ДЖЕРЕЛО КРАСИ': 'КРОПИВА', 'ЛОПУХ', 'ЯБЛУКО', 'МЕД', 'РОМАШКА'","ДСТУ 4315:2004 'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ.ЗТУ'(П.4.1-4.3, П.5.1 (ТАБЛ.3)","ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА 'ГОЛКОМП', М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, 15А,  КОД ЄДРПОУ 23797685","20.42.16"]
["UA 1.023.0008813-17","ВГ656113","2017-06-14","2019-06-06","ДП \"\"IВАНО-ФРАНКIВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","РIДКЕ МИЛО СЕРIЇ 'СIМЕЙНИЙ': 'АЛОЕ', 'АНАНАС', 'АБРИКОС', 'ЛIСОВА ЯГОДА'; 'ДЖЕРЕЛО КРАСИ': 'ЧАЙНЕ ДЕРЕВО', 'РОМАШКА', 'АПЕЛЬСИН', 'БУЗОК'","ДСТУ 4315:2004'ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ.ЗТУ'. (П.4.1-4.3, П.5.1 (ТАБЛ.3)","ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА 'ГОЛКОМП', М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, 15А,  КОД ЄДРПОУ 23797685","20.41.31"]
["UA 1.006.0008814-17","ВГ362885","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","КРАН-МАНIПУЛЯТОР МОД.203Т (ТМ KESLA)","ДСТУ EN 349:2014 Р.4","'KESLA OYJ', KUURNANKATU 24, FI-80100 JOENSUU - ФIНЛЯНДIЯ",null,"8428 90 71 00"]
["UA 1.082.0008815-17","ВГ550292","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","ДВЕРI АВТОМАТИЧНI  РЕВОЛЬВЕРНI ЗI СТУЛКАМИ LR 22, LR 12, LR 32 I ЦIЛОСКЛЯНИМИ СТУЛКАМИ ТА ПРИВОДАМИ ТИПIВ TRP, TORMAX 5201","ГОСТ 12.2.007.0-75 'ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ'   (3.1.5-3.1.9, 3.2, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.8, 3.4.9, 3.6.1, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.7, 3.9.1-3.9.4),  ГОСТ 23747-88 'ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ' (П.П. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.1.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21, 2.3, 6.2);  ГОСТ 23118-78 ' КОНСТРУКЦИИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ.  ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ' (П. 2.1), ДСТУ EN 292-2-2001,ДСТУ EN 60204-1:2015 П. 4, П.5, П.7, П.12, П.13, П.14, П.16, П.17","ТОВ 'АВТОМАТИЧНI ДВЕРI', 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, К. 414  КОД ЄДРПОУ 34188273,    МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА: 08131, КИЇВСЬКА ОБЛ.,  КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 5А","25.12.10-50.00",7610]
["UA 1.082.0008816-17","ВГ550293","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ВИПРОБУВАНЬ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ\"\"                         (ТОВ \"\"НТЦ СЕПРОБУДМАШ\"\")","ДВЕРI АВТОМАТИЧНI ЗI СТУЛКАМИ LR 22, LR 12, LR 32  ТА ПРИВОДАМИ ТИПIВ TORMAX (2101, 2201), IMOTION (2202.A, 2202.A-R, 2301, 2302, 2302.R, 2401): РОЗСУВНI ОДНОСТУЛКОВI ТА ДВОСТУЛКОВI; РОЗСУВНI ТЕЛЕСКОПIЧНI ДВОСТУЛКОВI ТА ЧОТИРИСТУЛКОВI; РАДIУСНI ДВЕРI ОДНОСТУЛКОВI ТА ДВОСТУЛКОВI; ПОВОРОТНО-РОЗСУВНI ДЛЯ ШЛЯХIВ ЕВАКУАЦIЇ; ДВЕРI З СИСТЕМОЮ 'АНТИПАНIКА' ДЛЯ ШЛЯХIВ ЕВАКУАЦIЇ","ГОСТ 12.2.007.0-75 'ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ'   (3.1.5-3.1.9, 3.2, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.8, 3.4.9, 3.6.1, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.7, 3.9.1-3.9.4),  ГОСТ 23747-88 'ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ' (П.П. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.1.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21, 2.3, 6.2);  ГОСТ 23118-78 ' КОНСТРУКЦИИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ.  ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ' (П. 2.1), ДСТУ EN 292-2-2001,ДСТУ EN 60204-1:2015 П. 4, П.5, П.7, П.12, П.13, П.14, П.16, П.17","ТОВ 'АВТОМАТИЧНI ДВЕРI', 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, К. 414  КОД ЄДРПОУ 34188273,    МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА: 08131, КИЇВСЬКА ОБЛ.,  КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 5А","25.12.10.50.",7610]
["UA 1.190.0008817-17","ВГ658359","2017-06-14","2018-06-13","ТОВ \"\"ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФIКАЦIЙНИЙ ЦЕНТР \"\"ПIВДЕНТЕСТ\"\"","ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТМ 'QOD' В АСОРТИМЕНТI ЗГIДНО З ДОДАТКОМ 13 НАЙМЕНУВАНЬ.","ДСТУ 4315:2004 ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНI ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКIРИ ТА ВОЛОССЯ. ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ П.4.1.2, ТАБЛ. 1, П.5.1, ТАБЛ. 3","'HM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA', AV. FRANCISCO SILVEIRA BITTENCOURT 1265/3, PORTO ALEGRE, BRAZIL, БРАЗИЛIЯ",null,3305]
["UA 1.151.0008818-17","ВГ664518","2017-06-14","2018-06-13","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","КАРАБIНИ МИСЛИВСЬКI МОДЕЛI:  'Z-10' КАЛIБРУ .308 WIN, 'Z-008 КАЛIБРУ .308 WIN.","ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р. 4;","ТОВ 'ЗБРОЯР', М. КИЇВ, ПЕР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5. КОД ЄДРПОУ 35059021.","25.40.12.50.00",9303]
["UA 1.151.0008819-17","ВГ664519","2017-06-14","2018-06-13","Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України","СТВОЛ ДО КАРАБIНА МИСЛИВСЬКОГО КАЛIБРУ 260 REM.","ГСТУ 78-41-002-97 'ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ НА БЕЗПЕКУ' Р. 4;","ТОВ 'ЗБРОЯР', М. КИЇВ, ПЕР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5. КОД ЄДРПОУ 35059021.","25.40.14.00.00",9305]
["UA 1.024.Х001159-17","ВГ288965","2017-06-14","2019-06-13","ДП \"\"ДНIПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","БРИНЗА","ТУ 46.39 УКРАИНЫ 1-92 'БРЫНЗА. ТУ',  ГН 6.6.1.1-130-2006 (ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ВМIСТ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТIВ, МIКОТОКСИНIВ, АНТИБIОТИКIВ, ПЕСТИЦИДIВ, РАДIОЛОГIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ)","ПРАТ 'КОМБIНАТ 'ПРИДНIПРОВСЬКИЙ', УКРАЇНА, ЮР. АДР.: 49051, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРО,   ВУЛ. ЖУРНАЛIСТIВ, 15, КОД ЄДРПОУ 01528186","10.51.40",406]
["UA 1.024.Х001160-17","ВГ288964","2017-06-14","2019-06-13","ДП \"\"ДНIПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","СИР КИСЛОМОЛОЧНИЙ","ДСТУ 4554:2006 'СИР КИСЛОМОЛОЧНИЙ. ТУ,  ГН 6.6.1.1-130-2006 (ЗА ПОКАЗНИКАМИ: ВМIСТ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТIВ, МIКОТОКСИНIВ, АНТИБIОТИКIВ, ПЕСТИЦИДIВ, ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТIВ, РАДIОЛОГIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ)","ПРАТ 'КОМБIНАТ 'ПРИДНIПРОВСЬКИЙ', УКРАЇНА, ЮР. АДР.: 49051, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРО,   ВУЛ. ЖУРНАЛIСТIВ, 15, КОД ЄДРПОУ 01528186","10.51.40-30.00",406]
["UA 1.162.Х001161-17","ВГ651685","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ\"\"","АЛКОГОЛЬНI НАПОЇ В АСОРТИМЕНТI, ВСЬОГО 10 НАЙМЕНУВАНЬ ЗГIДНО ДОДАТКУ.","ДСТУ 4256:2003 П. 4.1.2., 4.1.7., 4.1.8.,  ДСТУ 4257:2003 П. 4.1.3., 4.1.7., 4.1.9.","AB'VILNIAUS DEGTINE',PANERIU STR.47. VILNIUS, LITHUANIA, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛIКА",null,2208]
["UA 1.077.Х001162-17","ВГ273888","2017-06-14","2017-09-14","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","ПЛОДИ СВIЖI - БАНАНИ","МБТ И СН № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","'AGROIMPORT LTD',  310, 1212-31 ST AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 7S8, КАНАДА.",null,803]
["UA 1.077.Х001163-17","ВГ273889","2017-06-14","2017-09-13","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","ПЛОДИ СВIЖI - КIВI","МБТ И СН № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","'FRUTTAVIVA S.R.L.', VIA EMILIA OVEST 101, 41100 MODENA (MO), IТАЛIЯ",null,810]
["UA 1.077.Х001164-17","ВГ273890","2017-06-14","2017-09-13","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","ПЛОДИ СВIЖI - АНАНАСИ","МБТ И СН № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","'BURY TRADE' SP. Z O.O.,  20-234 LUBLIN, UL. MELGIEWSKA 38C, ПОЛЬЩА.",null,804]
["UA 1.077.Х001165-17","ВГ273891","2017-06-14","2017-09-13","ДП НДI \"\"СИСТЕМА\"\"","ПЛОДИ СВIЖI - АПЕЛЬСИНИ","МБТ И СН № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006","'BURY TRADE' SP. Z O.O.,  20-234 LUBLIN, UL. MELGIEWSKA 38C, ПОЛЬЩА.",null,805]
["UA 1.007.Х001166-17","ВГ657308","2017-06-14","2020-06-07","ДП \"\"ХАРКIВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","НАПОЇ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНI: НАСТОЯНКА 'МАЛИНIВКА ЛЕГКА' ТМ 'МАЛИНIВКА'","ДСТУ 4257:2003 (П.4.1.3, П.4.1.4, П.4.1.6, П.4.1.7, П.4.1.9), ГН 6.6.1.1-130-2006, ДГПIН 'РЕГЛАМЕНТ МАКСИМАЛЬНИХ РIВНIВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ', ЗАТВ. НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ ВIД 13.05.2013  №368.","ТОВ 'ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД 'ПРАЙМ', 63525, ХАРКIВСЬКА ОБЛ.,ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, С.М.Т. МАЛИНIВКА, ВУЛ.ОЛIМПIЙСЬКА, 1, КОД ЄДРПОУ 33867056 (ОРЕНДА ВП ТОВ 'ХЛГЗ-ПЛЮС')","2010-01-11"]
["UA 1.003.Х001167-17","ВГ656818","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","НАПIЙ ВИННИЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ГАЗОВАНИЙ 'SOHNLEIN BRILLANT ALCOHOLFREI', НАПIЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ - РОМ 'РОТТ КЛАСИЧНИЙ 40%'","ДСТУ 4257-2003 'НАПОЇ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.4.1.3,  ГН 6.6.1.1-130-2006 'ДОПУСТИМI РIВНI ВМIСТУ РАДIОНУКЛIДIВ 137CS I 90SR У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ', ДЕРЖАВНИХ ГIГIЄНIЧНИХ ПРАВИЛАХ I НОРМАХ 'РЕГЛАМЕНТ МАКСИМАЛЬНИХ РIВНIВ ОКРЕМИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ', ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ ВIД 13.05.2013 № 368 П.3.1.40, П.3.2.46, П.3.3.38","ПIДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК 'HENKELL & CO. SEKTKELLEREI KG' ('ХЕНКЕЛЬ ЕНД КО. ЗЕКТКЕЛЕРАЙ КГ') АДРЕСА: НIМЕЧЧИНА,  БIБРIХЕР АЛЛЄЄ 142, 65187 ВIСБАДЕН",null,"2202    2208 40"]
["UA 1.003.Х001168-17","ВГ656829","2017-06-14","2018-06-13","ДП \"\"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ\"\"","КОКТЕЙЛЬ АРОМАТИЗОВАНИЙ НА ОСНОВI IГРИСТОГО ВИНА, НАПIЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ - РОМ ЗГIДНО З ДОДАТКОМ (6 ПОЗИЦIЙ)","ПОСТАНОВА РАДИ ЕЕС № 1601/91 ВIД 10.06.1991 ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ I ОФОРМЛЕННЯ АРОМАТИЗОВАНИХ ВИН, АРОМАТИЗОВАНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВI ВИН I АРОМАТИЗОВАНИХ КОКТЕЙЛIВ IЗ ВИНОГРАДНИХ ВИНОМАТЕРIАЛIВ, ДСТУ 4257-2003 'НАПОЇ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНI. ТЕХНIЧНI УМОВИ' П.4.1.3,  ВИСНОВКIВ ДЕРЖАВНОЇ САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №05.03.02-03/59622 ВIД 25.09.2014, №05.03.02-03/16757 ВIД 21.04.2015","ПОСТАЧАЛЬНИК  'PERNOD RICARD EASTERN EUROPE OPERATIONS' АДРЕСА: ЛАТВIЯ, DZELZAVAS STREET 117, RIGA LV-1021, ВИРОБНИКИ НАВЕДЕНI В ДОДАТКУ",null,"2204 2208 40"]
["UA 8.044.01.00178-17","АГ079401","2017-06-14","2017-08-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ЗРIДЖЕНИЙ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ МАРКИ БТ (БУТАН ТЕХНIЧНИЙ) ТА ВIДПОВIДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001. ПП.4.2, ТАБЛИЦЯ 2",null,"ОАО  'ОРЕНБУРГНЕФТЬ', ЗАЙКИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  461040, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,  Г. БУЗУЛУК, УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 10, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,2711]
["UA 8.044.01.00179-17","АГ079402","2017-06-14","2017-08-01","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ЗРIДЖЕНИЙ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ МАРКИ ПТ (ПРОПАН ТЕХНIЧНИЙ) ТА ВIДПОВIДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001. ПП.4.2, ТАБЛИЦЯ 2",null,"ОАО  'ОРЕНБУРГНЕФТЬ', ЗАЙКИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  461040, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,  Г. БУЗУЛУК, УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 10, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,2711]
["UA 8.044.01.00180-17","АГ079100","2017-06-14","2017-06-29","ДП \"\"РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ\"\"","ГАЗ ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ЗРIДЖЕНИЙ ФРАКЦIЯ ПРОПАНОВА ТА ВIДПОВIДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ 4047-2001 'ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВI СКРАПЛЕНI ПАЛИВНI ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНIЧНI УМОВИ.' ПУНКТ 4.2 ТАБЛИЦЯ 2",null,"АО 'НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ', 446214, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ",null,2711]