{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 06.11.2015"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0090422-15","ВГ329566",1,"ГЄ091913","Марка транспортного засобу ТК Модель транспортного засобу G-3309 (АГМ, АРГМ, АВМ, АРВМ, АКМ, АРКМ) G-3308 (АГМ, АРГМ, АВМ, АРВМ, АКМ, АРКМ) Тип автотранспортного засобу автомобiль спецiалiзований аварiйно-ремонтна майстерня Базове шасi транспортного засобу ГАЗ-3309 ГАЗ-33086 Категорiя транспортного засобу N2 N2G Колiсна формула/ведучi колеса 4х2.2/заднi 4х4/всi Схема компонування транспортного засобу капотна, розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова/кiлькiсть дверей фургон/2 Кiлькiсть мiсць 6 Габаритнi розмiри, не бiльше, мм - довжина 6430 - ширина 2400 - висота 3320 3470 Колiсна база, мм 3770 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1630/1690 1800/1690 Маса спорядженого ДТЗ не бiльше, кг 3840 4900 Повна маса, кг 8180 6540 Максимальне навантаження, кг - на передню вiсь 2180 2870 - на задню вiсь 6000 3700 Двигун: - марка ММЗ Д-245.7Е3 ММЗ Д-245.7Е4 ЯМЗ 53442 - тип чотиритактний дизельний, з турбонаддувом та промiжним охолодженням - екологiчний клас ЄВРО 4 - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне - робочий об єм, см3 4750 4430 - ступiнь стиснення 17,0 17,5 - максимальна потужнiсть, кВт/об. 87,5/2400 92,2/2200 99,2/2300 - максимальний крутний момент, Нм/об/хв 420,0/1200-1600 417,3/1100-2100 419,4/1200-2100 - паливний насос високого тиску (марка, тип) Robert Bosch GmbH, CР3.3, СР28 або ЯЗДА, 833.1111005.01 Robert Bosch GmbH, CР3.3, СР28 або АНР1(ACRC), АНР1.2(ACRC) Robert Bosch GmbH, CР3.3, NH-MD 0 445 020 110 - турбокомпресор CZ C14; БЗА ТКР 6,5.1 CZ C15-505; БЗА ТКР 6,5.1-17.01 Borg Warner S100G - повiтряний фiльтр (марка, тип) 3309-1109010-10; 4301-1109010 Паливо дизельне Система живлення впорскування палива пiд тиском\\"]
[2,"UA 1.003.0090422-15","ВГ329566",2,"ГЄ091914","Система випуску вiдпрацьованих газiв (для мод.) G-3309 G-3308 один глушник та нейтралiзатор с саживим фiльтром без системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв - глушник (марка, тип) 3309-1201005; 33098-1201008; 33098-1201008-10 33088-1201008; ГАЗ 33088-1201008-10 - нейтралiзатор (марка, тип) МГС 3309.1206004; МГС 33098.1206004; РКа.3309.1206004; РКа.3309.1206004-10 - Трансмiсiя механiчна Зчеплення (марка, тип) фрикцiйне, однодискове, сухе, привод - гiдравлiчний Коробка передач (марка, тип) ГАЗ, механiчна, 5-ти ступенева Кiлькiсть передач 5 Передавальнi числа I 6,555 II 3,933 III 2,376 IV 1,442 V 1,000 3.Х 5,735 Роздавальна коробка - механiчна, з ручним керуванням - кiлькiсть передач - 2 - передавальнi числа (вища/нижча) - 1,00/1,982 Головна передача одинарна, гiпоїдна - передавальне число 4,556 Пiдвiска: - передня залежна, на поздовжнiх напiвелiптичний ресорах, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами - задня залежна, на поздовжнiх напiвелiптичних ресорах, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульове керування рульовий механiзм типу \"гвинт-кулькова гайка-рейка-сектор\", рульовий привод з гiдропiдсилювачем Гальмiвнi системи: - робоча пневмогiдравлiчна, двоконтурна, з розподiлом на контури по осях, гальмiвнi механiзми усiх колiс - барабаннi, з АБС - запасна один iз контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова механiчний привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс трансмiсiйне гальмо з механiчним приводом Шини - розмiр 8,25R20 125/122, 130/128, J 12 00 R18, 129, J\\"]
[3,"UA 1.003.0090422-15","ВГ329566",3,"ГЄ091915","Правила ЄЕК ООН № 10-02, Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Протоколи випробувань № 3/SO/10-03/TRS/1496-11 вiд 06.12.2011 № 3/SO/10-03/TRS/1497-11 вiд 06.12.2011 Правила ЄЕК ООН № 13-10 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи, Ленинский проспект, 9, г.Москва, Росiя Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Офiцiйне затвердження типу Е22 13R-09 00165 ext.1 вiд 21.03.2005 Протоколи випробувань № 3/FO/13-10W/R/1199-09 вiд 02.12.2009 № 3/FO/13-10W/R/1200-09 вiд 02.12.2009 Правила ЄЕК ООН № 14-03 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи, Ленинский проспект, 9, г.Москва, Росiя Офiцiйне затвердження типу Е22 14R-07 11048 вiд 27.09.2011 Правила ЄЕК ООН № 16-04 Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic, Чехiя Офiцiйне затвердження типу Е8 16 R04 16521 вiд 23.12.2012 Правила ЄЕК ООН № 24-03 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Протоколи випробувань № 3/SO/24-03/R/1251-11 вiд 14.11.2011 № 3/SO/24-03/R/1315-11 вiд 18.11.2011 № 3/SO/24-03/R/1512-11 вiд 07.12.2011 № 3/SO/24-03/R/1514-11 вiд 07.12.2011 Правила ЄЕК ООН № 43-00 Ministere des Transports, Францiя Госстандарт России, 117049, г.Москва, Ленинский пр-кт, 9, Росiя Офiцiйнi затвердження типу Е2 43 R00 1246 Ext.6 вiд 19.07.2001 II Е22 43R00 0009 вiд 24.04.2000 II Е22 43R00 0027 вiд 20.02.2002 II Е22 43R00 0051 вiд 31.05.2004 II Е22 43R00 0071 вiд 17.07.2006 II Е22 43R00 0073 вiд 17.07.2006 Правила ЄЕК ООН № 48-02 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи, Ленинский проспект, 9, г.Москва, Росiя Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м. Київ, вул. Метрологiчна, 4 "]
[4,"UA 1.003.0090422-15","ВГ329566",3,"ГЄ091915","Офiцiйне затвердження типу E22 48R-02 04029 Ext.1 вiд 01.06.2006 Протоколи випробувань № 3/F0/48-02/R/316-06 вiд 28.04.2006 № 3/S0/48-03/TRS/302-11 вiд 13.05.2011 № 195R48-14 вiд 01.08.2014 № 228R48-15 вiд 05.11.2015 Правила ЄЕК ООН 49-04 В1 (\"ЄВРО-4\") Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Государственный центр РФ по автомобилестроению НАМИ-Испытательный центр, Росiя Протоколи випробувань № 3/KO/49-04В1W/R/457-12 вiд 09.12.2012 № 3/FO/49B1W/R/1441-12 вiд 26.12.2012 № 3/FO/49B1W/R/1442-12 вiд 26.12.2012 Правила ЄЕК ООН № 51-02 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Протоколи випробувань № 3/SO/51-02/TRS/1312-12 вiд 29.11.2012 № 3/SO/51-02/TRS/1313-12 вiд 29.11.2012 № 3/SO/51-02/TRS/1011-11 вiд 10.10.2011 № 3/SO/51-02/TRS/1012-11 вiд 10.10.2011 № 3/SO/51-02/TRS/1013-11 вiд 10.10.2011 № 3/SO/51-02/TRS/1014-11 вiд 10.10.2011 Правила ЄЕК ООН № 58-01 Госстандарт России, 117049, г.Москва, Ленинский пр-кт, 9, Росiя Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м. Київ, вул. Метрологiчна, 4 (№ 2Н708 вiд 27.12.2013)\\"]
[5,"UA 1.003.0090422-15","ВГ329566",4,"ГЄ091916","Офiцiйне затвердження типу E22 58R-01 00166 Ext.1 вiд 20.08.2004 Протоколи випробувань № 3/58/279-00 вiд 19.10.2000 № 3/413-04 вiд 21.06.2004 № 195R58-14 вiд 01.08.2014 № 229R58-15 вiд 05.11.2015 Правила ЄЕК ООН № 73-00 ОС \"ИНСАТ\" (РОСС RU.0001.11MT35), Росiя Схвалення типу ТЗ № С-RU.MT35.B.00419 вiд 01.12.2011 Внутрiшнiй шум ГОСТ 27435-87 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., Росiя Протоколи випробувань № 3/SO/A3P2/TRS/872-11 вiд 20.09.2011 № 3/SO/A3P2/TRS/949-11 вiд 28.09.2011 № 3/SO/A3P2/TRS/1015-11 вiд 10.10.2011 № 3/SO/A3P2/TRS/1337-12 вiд 06.12.2012\\"]
[6,"UA 1.007.0090305-15","ВГ525852",1,"ГД348052","Iграшки дитячi м'яконабивнi т.м. 'Aurora', що iмiтують тварин: 1) Ведмiдь 36 см арт. 11353A - 383 шт.; 2) Ведмiдь 43 см арт. 11Q55A - 303 шт.; 3) Ведмiдь 30см арт. 21035A - 471 шт.; 4) Ведмiдь 70см арт. 21039A - 97 шт.; 5) Ведмiдь коричневий 26см арт. 31A92B - 384 шт.; 6) Ведмiдь медовий 26 см арт. 31A92D - 255 шт.; 7) Кiшка руда 30см арт. 61814B - 250 шт.; 8) Кролик 25 см арт. 81612A - 196 шт.; 9) Кролик бiлий 25 см арт. 81695A - 93 шт.; 10) Ведмiдь бежевий 30 см арт. 89026A - 290 шт.; 11) Ведмiдь бежевий 45 см арт. 89025A - 159 шт.; 12) Ведмiдь 30 см арт. C4775 - 214 шт.; 13) Панда 38 см арт. 03347 - 176 шт.; 14) Панда 26 см арт. 03346 - 133 шт. Всього: 3404 шт. (14 позицiй).\\"]
[7,"UA 1.009.0090557-15","ВГ339856",1,"ГЄ123036","Правила ЄЕК ООН №10-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 R10-03 1487 Ext.08 вiд 20.11.2013 |Великобританiя |протокол випробувань: ESN263915 вiд | |25.10.2013 Правила ЄЕК ООН №13-09 |Vehicle Certification Agency, |E11 13RHESC-00 6700 Ext.01 вiд |Великобританiя |24.06.2014 | |протокол випробувань: ESN269498 вiд | |29.01.2014 Правила ЄЕК ООН №14-03 |Vehicle Certification Agency, |E11 14R-07 0014 ext.23 вiд 15.03.2012 |Великобританiя |протокол випробувань: ESH181539 вiд | |21.04.2008 Правила ЄЕК ООН №16-04 |Vehicle Certification Agency, |E11 16R-06 5047 ext.20 вiд 15.03.2012 |Великобританiя |протокол випробувань: ESM237358 вiд | |13.02.2012 Правила ЄЕК ООН №24-03 |Vehicle Certification Agency, |E11 24R-03 2733 ext.1 вiд 20.11.2013 |Великобританiя |протокол випробувань: ESK216947 вiд | |10.06.2011 Правила ЄЕК ООН №43-00 |Vehicle Certification Agency, |E11 43R-00 5056 Ext.01 вiд 18.01.2008 |Великобританiя |протокол випробувань: ESA 007430 вiд | |22.06.2001 Правила ЄЕК ООН №48-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 48R-030048 Ext.25 вiд 21.01.2014 |Великобританiя |протокол випробувань: ESP284150 вiд | |09.01.2014 Правила ЄЕК ООН №51-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 51R-02 3288 Ext.11 вiд 17.06.2015 |Великобританiя |протокол випробувань: ESR 327283 вiд | |07.06.2015 Правила ЄЕК ООН № 83-05 (B) |Vehicle Certification Agency, |E11 83RII-05 3514 ext.1 вiд 26.02.2014 \"ЄВРО-4\" |Великобританiя |протокол випробувань: ESK216945 вiд | |18.08.2011 ГОСТ 27435-87 |Випробувальний центр колiсних |протокол випробувань: |транспортних засобiв ДП |1.01-0461-14 вiд 04.11.2014 |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" | |(атестат акредитацiї № 2Н1127 | |вiд 11.12.2012), Україна |\\"]
[8,"UA 1.009.0090559-15","ВГ339857",1,"ГЄ123037","Правила ЄЕК ООН №10-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 R10-03 1487 Ext.08 вiд 20.11.2013 |Великобританiя |протокол випробувань: ESN263915 вiд | |25.10.2013 Правила ЄЕК ООН №13-09 |Vehicle Certification Agency, |E11 13RHESC-00 6699 cor.01 вiд |Великобританiя |03.02.2014 | |протоколи випробувань: ESJ201604 вiд | |03.10.2009 | |ESN269498 вiд 29.01.2014 Правила ЄЕК ООН №14-03 |Vehicle Certification Agency, |E11 14R-07 0014 ext.23 вiд 15.03.2012 |Великобританiя |протокол випробувань: ESH181539 вiд | |21.04.2008 Правила ЄЕК ООН №16-04 |Vehicle Certification Agency, |E11 16R-06 5047 ext.20 вiд 15.03.2012 |Великобританiя |протокол випробувань: ESM237358 вiд | |13.02.2012 Правила ЄЕК ООН №24-03 |Vehicle Certification Agency, |E11 24R-03 2733 ext.1 вiд 20.11.2013 |Великобританiя |протокол випробувань: ESK216947 вiд | |10.06.2011 Правила ЄЕК ООН №43-00 |Vehicle Certification Agency, |E11 43R-00 5056 Ext.01 вiд 18.01.2008 |Великобританiя |протокол випробувань: ESA 007430 вiд | |22.06.2001 Правила ЄЕК ООН №48-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 48R-030048 Ext.25 вiд 21.01.2014 |Великобританiя |протокол випробувань: ESP284150 вiд | |09.01.2014 Правила ЄЕК ООН №51-02 |Vehicle Certification Agency, |E11 51R-02 3298 Ext.10 вiд 17.06.2015 |Великобританiя |протокол випробувань: ESR327283 вiд | |07.06.2015 Правила ЄЕК ООН № 83-05 (B) |Vehicle Certification Agency, |E11 83RII-05 3513 ext.1 вiд 25.02.2014 \"ЄВРО-4\" |Великобританiя |протокол випробувань: ESK216945 вiд | |18.08.2011 ГОСТ 27435-87 |Випробувальний центр колiсних |протокол випробувань: |транспортних засобiв ДП |1.01-0844-13 вiд 05.12.2013 |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ \" | |(атестат акредитацiї 2Н1127 | |вiд 11.12.2012р), Україна |\\"]
[9,"UA 1.060.0090372-15","ВГ581381",1,"ГЄ115543","ГОСТ 12.2.003-91 пп.: 1.1, 1.4, 1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.17, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.8, 2.3.12, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.10, 2.5.1-2.5.3; ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.: 1.1-1.3, 2.1, 3.1.4, 3.1.5-3.1.10, 3.2.1, 3.3, 3.3.7, 3.4.1, 3.4.8, 3.5.1, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.7.1-3.7.4; ДСТУ EN 292-2-2001 пп.: 3.1, 4.2.1, 5.5, 5.5.2; додаток А1 пп.: 1.1.3, 1.2.1-1.2.3, 1.6, 1.6.1, 1.6.4, 3.6.1, 3.6.3, 3.7.8f, 6.2.3; ДСТУ EN 60204-1:2004 пп.: 4.4.2, 6.3.3, 7.4, 7.5, 7.7-7.9, 9.3.1, 10.1.3, 12.3, 12.4, 13.3, 13.7.2, 14.5.1, 17.1, 17.2, 18.5-18.9, 19.2-19.4; ДСТУ IЕС 61310-2-2001 пп.: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.4, 14.2.2, 14.4.1.\\"]
[10,"UA 1.081.0090325-15","ВГ363788",1,"ГЄ079211","Виконання Типорозмiри редукторiв Редуктори цилiндричнi Одноступiнчастi ЦУ-100, ЦУ-125, ЦУ-160, ЦУ-200, ЦУ-250, горизонтальнi 1ЦУ-100, 1ЦУ-125, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 Двоступiнчастi Ц2У-100, Ц2У-125, Ц2У-160, Ц2У-200, Ц2У-250, Ц2У-1250, горизонтальнi 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250, 1Ц2У-1250, ЦДНД-200, ЦДНД-315, ЦДНД-400, ЦДН-630, ЦДН-710, ЦДН2, ЦДН3, ЦДН5, ЦДН6, РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000, ГК-750, КН-1050. 000(ГК-750), РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400, РЦД-1000, РЦД-1150 Двоступiнчастi Ц2-200,Ц2-300,Ц2-350,Ц2-400,Ц2-400П,Ц2-500,Ц2-650,Ц2-750,Ц2-1000, горизонтальнi РК-500, РК-600, Ц2У-315К, Ц2У-400К, Ц2Н-500К, Ц2Н-560К крановi Триступiнчастi Ц3У-100,Ц3У-160,Ц3У-200,Ц3У-250,Ц3У-500,1Ц3У-100,1Ц3У-160,1Ц3У-200, горизонтальнi 1Ц3У-250, 1Ц3У-500, ЦТН6, ЦТН8, РЦТ-1250, РЦТ-1450, ЦТНД-315, ЦТНД-400, ЦТНД-500, ЦТНД-630 Двоступiнчастi Ц2У-315, Ц2У-355, Ц2У-400, Ц2Н-450, Ц2Н-500, з зачепленням 1Ц2У-315, 1Ц2У-355, 1Ц2У-400, 1Ц2Н-450, 1Ц2Н-500, Новикова 2Ц2-250Н, Ц2У-355Н, Ц2У-400Н Триступiнчастi 1Ц3У-315, 1Ц3У-355, 1Ц3У-400, 1Ц3Н-450, 1Ц3Н-500, з зачепленням Ц3У-315, Ц3У-355, Ц3У-400, Ц3Н-450, Ц3Н-500 Новикова Двоступiнчастi ГПШ-400, ГПШ-500 вертикальнi крановi Триступiнчастi В-100В-200,В-250,В-400,В-100Ф,В-125Ф,В-160Ф,В-200Ф,В-250Ф,ВК-350, вертикальнi ВК-475,ВК-550,ВК-600,ВК-800,ВКУ-500М,ВКУ-610М,ВКУ-750М,ВКУ-765М, крановi ВКУ-965М, РВЦ80, РВЦ220, РВЦ320, Ц3ВК-100, Ц3ВК-125, Ц3ВК-160, Ц3ВК-200, Ц3ВК-250, Ц3ВКФ-100, Ц3ВКФ-125, Ц3ВКФ-160, Ц3ВКФ-200, Ц3ВКФ-250\\"]
[11,"UA 1.081.0090325-15","ВГ363788",2,"ГЄ079212","Виконання Типорозмiри редукторiв Редуктори конiчно-цилiндричнi Двоступiнчастi КЦ1-200, КЦ1-250, КЦ1-300, КЦ1-400, КЦ1-500 Триступiнчастi КЦ2-500, КЦ2-750, КЦ2-1000, КЦ2-1300 Редуктори черв'ячнi Одноступiнчастi Ч-50, Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160, 1Ч-63, 1Ч-125, 1Ч-160, унiверсальнi 2Ч-40, 2Ч-63, 2Ч-80, 2ЧМ-40, 2ЧМ-63, 2ЧМ-80 Одноступiнчастi 1Ч-80 унiверсальнi обдуваємi Глобоїднi ЧГ-80, ЧГ-100, ЧГ-125 одноступiнчастi унiверсальнi необдуваємi Двоступiнчастi Ч240-80, Ч250-100, Ч263-100, Ч280-125, Ч2100-160 Глобоїднi РГСЛ-160 спецiальнi лiфтовi Мотор-редуктори Цилiндричнi МЦ-63, МЦ-80, МЦ-100, МЦ-125 одноступiнчастi Цилiндричнi МЦ2С-63, МЦ2С-80, МЦ2С-100Н, МЦ2С-125, двоступiнчастi 1МЦ2С-63, 1МЦ2С-80, 1МЦ2С-100Н, 1МЦ2С-125 спiввiснi Планетарнi МПО1М-10, МПО1М-15, МПО1М-18, МПО1М-30 одноступiнчастi Планетарнi МПО2М-10, МПО2М-15 двоступiнчастi Планетарнi МР1-315, МР1-315Р, МР1-500, МР2-315, МР2-315Р, МР2-500, МР3-500, одно-, дво-, МР3-800, триступiнчастi 3МП-31,5, 3МП-40, 3МП-50, 3МП-80, 1МП3-31,5, 1МП3-40,1МП3-50, 1МП3-80, 1МП3-2-31,5, 1МП3-2-40, 1МП3-2-50, 1МП3-2-80 Планетарнi МРВО2, МРВ04 зубчастi вертикальнi Волновi 2МВ3-50, 2МВ3-63, 2МВ3-80, 2МВ3-125, 2МВ3-160, 3МВ3-50, 3МВ3-63, 3МВ3-80, 3МВ3-100, 3МВ3-125, 3МВ3-160\\"]
[12,"UA 1.151.0090474-15","ВГ349657",1,"ГЕ387930","Карабiни мисливськi 'АКМ МП-УОС' калiбру 7,62х39 №№ КIЛП5205, КIУЖ7264, КIНБ7021, КIЛТ9475, КIГР3782 КIЛЧ6212, КIДИ1020, КIУХ5161, КIХИ7480, КIРР9360, КIГЕ2560, КIАН7114, КIГН3349, КIГЯ8937, КIОБ7850, КIШД2844, КIКТ5839, КIПН6538, КIВУ1117, КIВГ8006, КIХЧ8890, КIРН3638, КIИК1214, КIИС2050, КIЖХ5084, КIЗХ2753, КIСВ6315, КIИБ5296, КIГР4898, КIГЯ5624, КIКГ5572, КIИС4731, КIЗХ9606, КIШЯ3002, КIРХ9210, КIВО4365, КIСХ8537, КIЭГ7470, КIМЗ3692, КIПН8833, КIВА3113, КIОБ2453, КIПХ5275, КIИК3891, КIСА1139, КIГЯ9256, КIЛЕ2551, КIСП2126, КIКЯ9326, КIПЛ9792, КIНИ4436, КIВК6265, КIСА1277, КIНИ1606, КIАС3217, КIЛК3089, КIРХ8110, КIПН7197, КIУБ3546, КIМЛ3864, КIСХ8391, КIТЧ8463, КIТТ6861, КIЯЛ2650, КIХЗ9108, КIВА5285, КIГШ1800, КIТК3337, КIСХ9313, КIХЧ1880, КIАС4066, КIГВ5087, КIМШ3364, КIЛЯ6528, КIВУ4791, КIУК8223, КIСХ9113, КIИХ5200, КIТТ5287, КIРС1277, КIСВ8994, КIНЯ3687, КIАР6464, КIХЧ3801, КIСХ9793, КIКН4154, КIИТ2458, КIГО3048, КIМФ9858, КIХЧ2432, КIВР1977, КIКШ8657, КIСА6720, КIАИ2111, КIИТ1097, КIГР6215, КIКА1346, КIУГ6566, КIМЧ8690, КIМО3896, КIСА1375, КIИК7206, КIВВ7663, КIХХ4920, КIКЯ5306, КIЯО5309, КIЧЧ5470, КIГШ6528, КIСА1516, КIГУ9565, КIПС9085, КIХЗ0400, КIСВ7347, КIХЧ1871, КIМЧ6194, КIОИ9837, КIХЭ5536, КIСР2629, КIИТ4657, КIВМ4404, КIПН8932, КIЗХ8726, КIЛЧ9452, КIЛХ1528, КIХЭ5179, КIСЗ1771, КIИТ3988, КIПН6810, КIПВ2052, КIАЕ0776, КIМЧ3747, КIНЯ5557, КIХЭ5035, КIФО4781, КIМА4276, КIГП3571, КIИЯ9520, КIРП1427, КIМЧ5190, КIЯХ3240, КIХЭ8305, КIЯЕ6502, КIЗО2322, КIГЯ1425, КIОИ4141, КIМК5536, КIТЧ8472, КIВВ7652, КIХЭ6760, КIХИ2864, КIЗО6250, КIЕД4272, КIВО2047, КIМО7188, КIЧЧ5191, КIФД7192, КIМЭ1907, КIМЯ1737, КIЗН3843, КIХЮ1087, КIРБ1052, КIЕЯ8213, КIМЧ2655, КIБЗ4045, КIХЭ4354, КIЛЛ9675, КIМН6204, КIХХ3559, КIМВ2750, КIМК6294, КIТЧ2368, КIГУ4729, КIХЭ8158, КIМФ9618, КIМБ2369, КIХТ4091, КIКЛ9736, КIЛП2616, КIНИ2724, КIЛШ6235, КIХЭ7024, КIЗУ3461, КIМБ2993, КIЛЯ5813, КIПН7115, КIЛП4236, КIНЗ8692, КIЗН4728, КIМЭ1285, КIБЗ8747, КIЭЛ1818, КIЛЯ6529, КIУБ7511, КIГО9992, КIИУ5853, КIНЯ2172, КIЛХ 3388, КIИФ1041, КIКТ1657, КIЛЯ1589, КIКМ9686, КIЛО9245, КIЛХ6099, КIМР1018, КIЛХ2498, КIКМ9857, КIПК7369, КIЛЯ5414, КIКГ5048, КIНР8706, КIМА8403, КIПЛ7786, КIЛХ 1463, КIУБ5550, КIЕИ1254, КIЛЯ4133, КIПМ2868, КIМТ5683, КIТЕ2354, КIНШ3527, КIЛХ 5529, КIВО6168, КIЭГ7637, КIЛЯ6080, КIМА8993, КIЛА9843, КIОВ5822, КIЯО2520, КIЛХ 3776, КIКЛ4159, КIЭГ8098, КIЛЯ7970, КIЧЧ9653, КIЛШ8190, КIХГ4158, КIУЯ7458, КIЛХ 4597, КIЕЮ8397, КIКИ4110, КIЛЯ4042, КIМО6658, КIПН9829, КIРС1574, КIГД4400, КIЛХ4965, КIПН6373, КIЭГ3757, КIЛЯ6393, КIМЧ7333, КIШУ3383, КIНВ4361, КIМО4084, КIЛХ 6125, КIЛТ7050, КIЭГ8291, КIЛЯ6362, КIНО8054, КIВВ3116, КIСБ1393, КIУХ4528, КIЛХ2546, КIММ2014, КIЭГ8910, КIЕТ8671, КIМЧ3621, КIНР4588, КIСБ7510, КIГУ9360, КIЛХ 3422, КIПН9028, КIЕИ8220, КIПГ8878, КIЧЧ9751, КIГИ6729, КIСБ4650, КIХИ2929, КIГН7522, КIЕА1788, КIЭГ3949, КIБЭ2175, КIНЖ4802, КIГП7945, КIСБ5160, КIТЧ6101, КIАМ4687, КIММ3036, КIФГ7460, КIИЭ3236, КIЧЧ7260, КIШТ5456, КIСБ1623, КIГЯ8500, КIГД5160, КIМО6902, КIГЮ3670,\\"]
[13,"UA 1.151.0090474-15","ВГ349657",2,"ГЕ387931","КIЛТ1713, КIМЧ6104, КIГВ9538, КIСА9776, КIТЧ5984, КIГД9420, КIМО9236, КIКН2918, КIКА7686, КIЧЧ8217, КIГВ7821, КIСБ1028, КIГН2663, КIГД4014, КIМО8048, КIЛК8042, КIВФ7270, КIРП7713, КIГВ9838, КIСА6889, КIГН2862, КIГР5657, КIМО5262, КIКГ2620, КIМУ7886, КIЖХ7545, КIСШ7021, КIСБ7170, КIГН6680, КIГН7237, КIВК7612, КIОТ7530, КIЕТ1374, КIЕО2863, КIГВ9314, КIСБ1369, КIГР5549, КIГР1770, КIГН8598, КIПЛ3131, КIШЕ7709, КIВА3505, КIГВ7564, КIПН8330, КIЕЕ6622, КIГД5204, КIИК5605, КIВА4114, КIПЮ7453, КIШТ8367, КIАМ3876, КIГН1265, КIГД7012, КIКХ9826, КIКО8752 кiлькiстю 350 од. Всього 350(триста пятдесят) одиниць.\\"]
[14,"UA 1.151.0090475-15","ВГ349658",1,"ГЕ387932","Карабiни мисливськi 'АКC МП-УОС' калiбру 7,62х39 №№ КIЗД5598, КIШБ0630, КIЖВ1457, КIНЛ1365, КIЛА0415 КIШУ2276, КIАК8954, КIФК6864, КIЗК0844, КIАК3968, КIНК8528, КIХК1118, КIЦК6073, КIАК9041, КIЗЕ4126, КIПП0337, КIЗД8180, КIЮВ3510, КIАП8538, КIФК9832, КIЦЛ5660, КIОС5479, КIГВ9203, КIЕВ0840, КIФК3707, КIЕС5310, КIАК9008 , КIНЛ0182, КIРК1392, КIЛЛ0505, КIХК6726, КIАК7763, КIЦЛ1094, КIПМ4125, КIЗР0121, КIРВ3107, КIЦК7078, КIФД8737, КIЛЕ3128, КIФК7570, КIЗД5615, КIФК6872, КIПР0424, КIМТ9411, КIЕГ9501, КIТЛ2620, КIАН0795, КIФК8785, КIХК4351, КIЯХ1701, КIПЛ8926, КIАА8967, КIЕВ4049, КIХБ3646, КIХК7261, КIЖМ1107, КIЦЛ5208, КIЕГ7018, КIЛА9012, КIНТ5470, КIФЛ0242, КIХК4415, КIШН2856, КIЛН5061, КIЖВ0990, КIХК8009, КIАП7592, КIФК3797, КIИС7080, КIАП5155, КIХГ1160, КIМТ2040, КIВЖ9945, КIЦК7848, КIХК4916, КIРА2630, КIРА8315, КIХГ0785, КIНТ4349, КIЮВ5376, КIЖМ0263, КIЧР6299, КIЮВ3195, КIРА8344, КIРА0818, КIМЖ0447, КIНЛ3823, КIЦЛ3937, КIФК2415, КIНК9360, КIДЕ8900, КIФК2595, КIЦЛ2661, КIАП8665, КIРА8979, КIАР5192, КIФК0464, КIНЛ1097, КIЖВ1609, КIРВ7728, КIЕС1230, КIСА1073, КIНЛ2112, КIЖК2721, КIФК2799, КIЛК3862, КIНЛ4451, КIАК6504, КIВГ2634, КIХГ3681, КIЗЮ1230, КIГВ6203, КIПР4966, КIПМ6269, КIНЛ4655, КIСП9883, КIГВ7879, КIХК4905, КIНТ7570, КIГВ7888, КIФК1263, КIЦЛ0358, КIАТ6235, КIХК5246, КIИЮ0880, КIЛЛ0817, КIПМ0974КIФК3979, КIПП5312, КIХВ0795, КIЛА3392, КIЦЛ7385, КIЦЛ3806, КIАК5192, КIСА1235, КIЗЕ3445, КIШН0077, КIЦЛ0128, КIЖА6096, КIАЛ3311, КIОС2274, КIЗЕ3912, КIЮВ4796, КIФК1156, КIЗЮ1494, КIХГ2418, КIЧБ1263, КIАК5237, КIГВ8942, КIРК0578 кiлькiстю 150 од. Всього 150 (сто пятдесят) одиниць.\\"]
[15,"UA 1.161.0090482-15","ВГ490271",1,"ГЄ109216","1. Призначення продукцiї: УВАТС серiї Avaya Aurar Communication Manager, версiя ПЗ - AVAYA Communication Manager version 6 та 7, ємнiстю до 1000 номерiв, iз СТА серiй 14хх, 16хх, 24хх, 46хх, 64хх, 94хх, 96хх, B1xx, E1xx, H1xx можуть використовуватися в Українi з iнтерфейсами: цифрова з'єднувальна лiнiя (ЗЛ) зi швидкiстю 2048 кбiт/с, сигналiзацiя 2ВСК (БК, ДК); цифрова ЗЛ зi швидкiстю 2048 кбiт/с, сигналiзацiя R2D; цифрова ЗЛ ISDN PRI, сигналiзацiя DSS1 (АЦСС-1); цифрова ЗЛ ISDN ВRI, сигналiзацiя DSS1 (АЦСС-1); фiзична трипроводова ЗЛ; фiзична чотирипроводова ЗЛ; двопроводова аналогова абонентська ЗЛ; Ethernet 10/100BASE-T Ethernet (SIP, H.323). 2. Склад та моделi обладнання (загальна кiлькiсть 57 моделей). 2.1 Моделi УВАТС: 2.1.1 Avaya Definity CSI, Avaya Definity SI, Avaya Definity R (3 моделi); 2.1.2 Avaya S8300 Media Server, Avaya S8400 Media Server, Avaya S8500 Media Server, Avaya S8510 Media Server, Avaya S8710 Media Server, Avaya S8720 Media Server, Avaya S8730 Media Server, Avaya S8800 Media Server (8 моделей); 2.2 Склад УВАТС: 2.2.1 Стативи: AVAYA CMC1 Media Gateway, AVAYA SCC1 Media Gateway, AVAYA GMCC1 Media Gateway, AVAYA G250 Media Gateway, AVAYA G350 Media Gateway, AVAYA G450 Media Gateway, AVAYA G650 Media Gateway, AVAYA G700 Media Gateway, AVAYA G430 Media Gateway; 2.2.2 Процесорне обладнання: AVAYA S8300 Media Server, AVAYA S8400 Media Server, AVAYA S8500 Media Server, AVAYA S8510 Media Server, AVAYA S8710 Media Server, AVAYA S8720 Media Server, AVAYA S8730 Media Server, AVAYA S8800 Media Server, HP DL360G7 (рiзнi конфiгурацiї та комплектуючi), DELL R610 (рiзнi конфiгурацiї та комплектуючi), HP DL360PG8 (рiзнi конфiгурацiї та комплектуючi), HP DL360G9 (рiзнi конфiгурацiї та комплектуючi), DELL R620 (рiзнi конфiгурацiї та комплектуючi), DELL R630 (рiзнi конфiгурацiї та комплектуючi); 2.2.3 Модулi додаткових сервiсiв: TN570, TN572, TN744, TN750, TN771, TN775, TN799, TN2182, TN2312(IPSI), TN2401, TN2402, TN2404, TN2501, TN8412, MM340; 2.2.4 Модулi VoIP: TN2302, TN2602,MM760, MP10 CHANNEL DSP DAUGHTERBOARD, MP20 CHANNEL DSP DAUGHTERBOARD, MP80 CHANNEL DSP DAUGHTERBOARD, MP160 CHANNEL DSP DAUGHTERBOARD;\\"]
[16,"UA 1.161.0090482-15","ВГ490271",2,"ГЄ109217","2.2.5 Модулi TDM: TN429, TN556, TN747, TN753, TN760, TN763, TN793, TN2185, TN2198, TN2199, TN2209, TN2214, TN2224, MM312, MM710, MM711, MM712, MM714, MM716, MM717, MM720, MM722; 2.2.6 Модулi електроживлення: 1217B, 631D, 649A, 655A, 676D, G450 POWER SUPPLY; 2.2.7 Контролер якостi IP каналу: AVAYA Session Border Controller у складi ПЗ ASBCE R6, R7 та серверiв DELL R210-II, PORTWELL CAD-0208, DELL R320; 2.3 Склад та моделi СТА (46 (сорок шiсть моделей)): 2.3.1 Серiя 14хх, моделi: 1408, 1416 з модулем розширення BUTTON MOD 1400/1500 та блоками живлення моделей 1151C1, 1151C2 (2 моделi); 2.3.2 Серiя 16хх, моделi: 1603 IP, 1608 IP, 1616 IP, 1692 IP з модулем розширення 32B та блоком живлення моделi 1600 (4 моделi); 2.3.3 Серiя 24хх, моделi: 2402, 2410, 2420, з модулем розширення EU24 та блоками живлення моделей 1151C1, 1151C2 (3 моделi); 2.3.4 Серiя 46хх, моделi: 4602 IP, 4610 IP, 4621 IP, з модулем розширення EU24BL та блоками живлення моделей 1151D1, 1151D2 (3 моделi); 2.3.5 Серiя 64хх, моделi: 6402D, 6408D, 6416D, 6424D з модулем розширення XM24 та блоками живлення моделей 1151C1, 1151C2 (4 моделi); 2.3.6 Серiя 94хх, моделi: 9404, 9408 з модулем розширення BM12 та блоками живлення моделей 1151C1, 1151C2 (2 моделi); 2.3.7 Серiя 96хх, моделi: 9610 IP, 9620 IP, 9630 IP, 9640 IP, 9650 IP, 9670 IP з модулем розширення SBM24 та блоками живлення моделей 1151D1, 1151D2, та моделi: 9601 IP, 9608 IP, 9608G IP, 9611G IP, 9621G IP, 9641G IP, 9641GS IP, 9641G IP W/O FCPLT, 9641GS IP W/O FCPLT з модулем розширення 12B та блоком живлення SPPOE-1A, та накладками на лицьову панель 9641G CC FCPLT KIT (PK25), FCPLT KIT 9621G/9641G 25PK (15 моделей); 2.3.8 Серiя B1xx, моделi: B149, B159, B169, B179 IP, B189 IP з комплектом мiкрофонiв B100 SER EXP MIC 1PR та блоком живлення B100 SER PWR ADPTR (5 моделей); 2.3.9 Серiї E1xx, моделi: модель E129 IP з блоком живлення E129 AC PWR ADPTR, модель E159 IP з блоком живлення E159 AC PWR ADPTR, модель E169 IP з блоком живлення E169 AC PWR ADPTR (3 моделi); 2.3.10 Серiї H1xx, моделi: H120 IP, H125 IP, H130 IP, H145 IP, H175 IP з блоком живлення H100 Series Power Supply (5 моделей).\\"]
[17,"UA 1.161.0090482-15","ВГ490271",3,"ГЄ109218","3. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 3.1 Абонентська цифрова система сигналiзацiї № 1 (АЦСС-1). Рiвнi 1 - 3. Нацiональна версiя України. Правила використання у телефоннiй мережi загального користування. Версiя 3.0 (роздiли 2 - 4, 6); 3.2 ГОСТ 7153-85 Аппараты телефонные общего применения. Общие технические условия (п.3.5) - для ТА; 3.3 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7); 3.4 ГСТУ 45.023-2001 Цифровi мережi телекомунiкацiй. Фiзичнi i електричнi характеристики iнтерфейсiв (п.п.5.2 - 5.4); 3.5 ГСТУ 45.032-2005 Апарати телефоннi загального призначення. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробувань (п.п.1.11, 2.7, 2.8 табл.1 - для 2-пр ЗЛ, п.п.1.15, 2.4 табл.1, 6.5, 6.6 - для цифрових (системних) телефонних апаратiв); 3.6 ГСТУ 45.033-2005 Технiчнi засоби телекомунiкацiй для передавання мовної iнформацiї по мережах передачi даних з використанням IР-протоколу (п.п.6, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7); 3.7 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD) Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги; 3.8 ДСТУ ETSI EG 201 188:2008 Телефонна мережа загального користування. Iнтерфейс пункту закiнчення мережi для абонентських лiнiй малої та середньої довжини аналоговий двопроводовий. Фiзичнi та електричнi характеристики(ETSI EG 201 188:2000, IDT) (п.п. 5, 7, 12, 13, 14 ); 3.9 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT) (п.п.5.1, 5.3, 6); 3.10 ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобiгання внесенню порушень у мережу (ETSI ES 203 021-2:2006, IDT) (п.п.4.1, 4.3); 3.11 ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 Доступ i кiнцеве обладнання. Основнi вимоги щодо приєднання кiнцевого обладнання до аналогових стикiв телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодiї з телефонними мережами загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT) (п.п.4.4, 4.5, 4.7, 4.8);\\"]
[18,"UA 1.161.0090482-15","ВГ490271",4,"ГЄ109219","3.12 ДСТУ ITU-Т К.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (таблицi 2/К.21, 4/К.21, 5/К.21, 6/К.21, 7/К.21); 3.13 КНД 45-118-99 Система сигналiзацiї R2D для телефонної мережi загального користування. Основнi характеристикиUUUUUUендацiї ITU-T: 3.14 G.704 (10/98) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels. Структура синхронних кадрiв, що використовуються на рiвнях iєрархiї 1544, 6312, 2048, 8448, 44 736 кбiт/с (п.п.2.3, 5.1.3.2.2); 3.15 P.310 (06/2009) Transmission characteristics for narrow-band digital handset and headset telephones (Характеристики передачi для вузькосмугових цифрових телефонних апаратiв) (п.5.1.1 табл.2 рис.5-1, п.5.2.1 табл.10 рис.5-3); 3.16 Q.552 (11/96) Transmission characteristics at 2-wire analogue interfaces of digital exchanges (Характеристики передачi на двопроводових аналогових iнтерфейсах цифрових АТС) (п.п.2, 3); 3.17 Q.553 (11/01) Transmission characteristics at 4-wire analogue interfaces of digital exchanges. Характеристики передачi на чотирипроводових аналогових iнтерфейсах цифрових АТС (п.п.2, 3); 3.18 Технiчнi специфiкацiї на вироби (в частинi вимог до функцiонування та послуг). 4. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: ТОВ \"ТЕЛЕСТАР\", провулок Лабораторний, дiм 1, офiс 177, 01133 Київ, Україна Тел. (44) 221-23-51\\"]
[19,"UA 1.161.0090487-15","ВГ490269",1,"ГЄ109212","1. Призначення продукцiї: Комутатори серiї ZXR10 8900E моделi ZXR10 8905E та серiї ZXR10 5900E моделей ZXR10 5928E, ZXR10 5952E можуть використовуватися в Українi на мережi ПрАТ \"МТС Україна\" для пiдключення контролерiв базових станцiй ZTE BSC та системи керування до транспортної мережi ПрАТ \"МТС Україна\" з iнтерфейсами: 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-LX (тiльки для ZXR10 8905E), 10GBASE-LR (тiльки для ZXR10 8905E) (протоколи TCP, UDP, IPv4/6, OSPF, BGP, МPLS). Мiсця встановлення комутаторiв: - серiї ZXR10 8900E (модель ZXR10 8905E у кiлькостi 8 шт.) у мiстах: Львiв (вул. Промислова 50/52), Ужгород (вул. Мiксата, 15), Чернiвцi (вул.Миколаївська, 51д) та Вiнниця (Хмельницьке Шосе, 145); - серiї ZXR10 5900E (моделi ZXR10 5952Е (у кiлькостi 8 шт.) та моделi ZXR10 5928Е (у кiлькостi 2 шт.)) у мiстах: Київ (вул. Зрошувальна, 5), Львiв (вул. Промислова 50/52), Ужгород (вул. Мiксата, 15), Чернiвцi (вул.Миколаївська, 51д) та Вiнниця (Хмельницьке Шосе,145). 2. Продукцiя випробувана i вiдповiдає вимогам наступних нормативних документiв: 2.1 ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п.4.2, 4.7); 2.2 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD) Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги; 2.3 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT) (п.п.5.1, 5.3, 6); 2.4 ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачам (р.р.4-6); Рекомендацiї ITU-T: 2.5 K.20 (11/11) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйних центрах, до перенапруг та надмiрних струмiв) (таблиця 5 - 7); 2.6 Технiчнi специфiкацiї на вироби: \"ZXR10 5900E Product Description\", \"ZTE ZXR10 8900E series Switch\". 3. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює: Представництво \"ЗТЄ Корпорейшн\" (04112, м. Київ, вул. Ризька, 8-А), тел./факс 044 200-2799.\\"]
[20,"UA 1.162.0090502-15","ВГ589239",1,"ГЄ114444","№ п/п Найменування продукцiї Кiлькiсть, шт. 1. Фара 112.03.29 200 2. Фара 112.03.29-01 40 3. Фара 112.03.29-02 60 4. Фара 112.03.29-06 6 5. Фара противотуманна 112.05.41 100 6. Блок-фара 112.10.30.3711 5 7. Блок-фара 112.10.30.3711-01 5 8. Лiхтар освiтлення 112.01.04 4 9. Лiхтар заднiй 112.01.15-12 90 10. Лiхтар заднiй 112.01.15-13 72 11. Лiхтар заднiй 112.02.16 12 12. Лiхтар заднiй 112.02.16-02 6 13. Лiхтар переднiй 112.02.22 48 14. Лiхтар заднiй 7442.3716 20 15. Лiхтар заднiй 7442.3716-10 4 16. Лiхтар заднiй 7452.3716 20 17. Лiхтар заднiй 7452.3716-08 40 18. Лiхтар заднiй 7452.3716-10 8 19. Лiхтар повного габариту 112.06.47-08 10 20. Лiхтар повного габариту 112.06.47-09 8 21. Покажчик повороту 112.01.11 144 22. Покажчик повороту 112.01.12 90 23. Покажчик повороту 5702.3726 20 24. Свiтлоповертач 3202.3731 12 Всього 24 позицiї, загальна кiлькiсть 1024 шт.\\"]
[21,"UA 1.163.0090586-15","ВГ155942",1,"ГЄ119646","№ п/п Найменування НД 1 PITLINE \"PREMIUM LINE 10W40\" ТУ У 23.2-31852954-008-2003 \"ОЛИВИ МОТОРНI, умови.\" Зi змiнами 1-7 (2.2, для оливи SEMISYNTHETIC 10W-40) 2 PITLINE \"SUPER LINE 15W40\" ТУ У 23.2-31852954-008-2003 \"ОЛИВИ МОТОРНI, Технiчн умови.\" Зi змiнами 1-7 (2.2, для оливи FORMULA 15W-40) 3 PITLINE \"NORMA LINE 15W40\" ТУ У 23.2-31852954-008-2003 \"ОЛИВИ МОТОРНI, Технiчн умови.\" Зi змiнами 1-7 (2.2, для оливи CLASSIC 15W-40) 4 PITLINE \"NORMA LINE 20W50\" ТУ У 23.2-31852954-008-2003 \"ОЛИВИ МОТОРНI, Технiчн умови.\" Зi змiнами 1-7 (2.2, для оливи PRAKTIK 20W-50) 5 PITLINE \"DIESEL LINE 15W40\" ТУ У 23.2-31852954-008-2003 \"ОЛИВИ МОТОРНI, Технiчн умови.\" Зi змiнами 1-7 (2.2, для оливи SUPER DIESEL 15W-40) 6 PITLINE\"TURBOSYNT DIESEL 10W40\" ТУ У 23.2-31852954-045-2010 \"Оливи моторнi, Технiчн умови.\" 7 PITLINE \"М-10Г2К\" ГОСТ 8581-78 (п. 2.2, для оливи М-10Г2К) 8 PITLINE\"М-8В\" ГОСТ 10541-78 (п. 2.2, для оливи М-8В) 9 PITLINE \"2T LINE\" ТУ У 23.2-31852954-16-2004 \"Оливи моторнi для двотактних бензинових двигунiв. Технiчнi умови. \" Всього: 9 поз.\\"]
[22,"UA 1.174.0090472-15","ВГ598743",1,"ГЄ116864","Шампунь з олiєю маслин для тьмяного та слабкого волосся Dabur Vatika 200 мл в пластиковiй пляшцi Шампунь з олiєю оливок - для млявого, слабкого та ламкого волосся Dabur Vatika 200 мл пластиковiй пл Шампунь з протеїнами яєць - для тонкого та ламкого волосся Dabur Vatika 200 мл в пластиковiй пляшцi Шампунь з хною - для сухого та пошкодженого волосся Dabur Vatika 200 мл в пластиковiй пляшцi Фарба для волосся Vatika Naturals - Глибокий чорний (Набiр 50мл+50мл) в тубусi Фарба для волосся Vatika Naturals - Чорний (Набiр 50мл+50мл) в тубусi Фарба для волосся Vatika Naturals - Свiтло-коричневий (Набiр 50мл+50мл) в тубусi Фарба для волосся Vatika Naturals - Середнiй коричневий (Набiр 50мл+50мл) в тубусi Фарба для волосся Vatika Naturals - Темно-коричневий (Набiр 50мл+50мл) в тубусi Фарба для волосся Vatika Naturals - Глибокий червоно-коричневий (Набiр 50мл+50мл) в тубусi Фарба для волосся Vatika Naturals - Насичений червоний (Набiр 50мл+50мл) в тубусi Всього 11 позицiй, 8340 од.\\"]
[23,"UA 1.177.0090308-15","ВГ263602",1,"ГЕ983761","Артикул Назва виробу Кiлькiсть один. вим. Н-51 ПIСТОЛЕТ КОНСТРУКТОР - 30000 шт. Н-56 ПIСТОЛЕТ З ПРИСОСКОЮ - 5000 шт. Н-59 ПIСТОЛЕТ - 2000 шт. Н-78 ПIСТОЛЕТ З ПРИСОСКОЮ - 4000 шт. Н-82 ПIСТОЛЕТ ВОДНИЙ - 2000 шт. Н-103 ПIСТОЛЕТ - 2000 шт. Н-106 ВОДНИЙ ПIСТОЛЕТ - 2360 шт. Н-116 ВОДНИЙ ПIСТОЛЕТ - 2000 шт. Н-119 ПIСТОЛЕТ - 2800 шт. Н-134 ПIСТОЛЕТ - 2000 шт. Н-135 ПIСТОЛЕТ - 4000 шт. Н-137 ПIСТОЛЕТ - 2000 шт. Н-143 ПIСТОЛЕТ З ПРИСОСКОЮ - 2000 шт. Н-158 ПIСТОЛЕТ З КУЛЬКОЮ - 1940 шт. Н-160 ПIСТОЛЕТ З ПРИСОСКОЮ - 2860 шт. Н-161 ПIСТОЛЕТ З КУЛЬКОЮ 2800 шт. Н-162 ПIСТОЛЕТ З ПРИСОСКОЮ - 4000 шт. Н-163 ПIСТОЛЕТ - 2000 шт. Н-173 ПIСТОЛЕТ З КУЛЬКАМИ - 2000 шт. Н-179 ПIСТОЛЕТ+СВИСТОК - 2880 наб. Н-187 ПIСТОЛЕТ З КУЛЬКАМИ - 2000 шт. Н-188 ПIСТОЛЕТ З ПРИСОСКОЮ - 1260 шт. Н-202 ПIСТОЛЕТ З КУЛЬКОЮ - 1600 шт. Н-203 ПIСТОЛЕТ З ПРИСОСКОЮ - 2460 шт. Загальна кiлькiсть: 24 артикули, 85080 шт. та 2880 наб.\\"]
[24,"UA 1.177.0090318-15","ВГ421455",1,"ГЕ983637","-ТИПИ 01, 02, 61, 62 за ДСТУ ГОСТ 25395:2008 \"Пластины твердосплавные напаиваемые типов 01, 02, 61, 62. Конструкция и размеры \"; -ТИПИ 06, 66 за ДСТУ ГОСТ 25397:2008 \"Пластины твердосплавные напаиваемые типов 06, 66. Конструкция и размеры \"; -ТИПИ "]
[25,"UA 1.185.0090398-15","ВГ431151",1,"ГЄ069137","Оливи моторнi торгової марки \"Silver Wheel\": Motor Oil Silver Wheel 650 FS 5W-40 ТУ У 21456419.001-95,як олива моторна марки Ресур протокол випробувань № 1075 вiд 04.11.2015р. Motor Oil Silver Wheel 550 FS 5W-30, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна марки протокол випробувань № 1076 вiд 04.11.2015р. Motor Oil Silver Wheel 380 Truck SHPD 10W-40, ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14Г2, протокол випробувань № 1077 вiд 04.11.2015р. Загальна кiлькiсть: 3(три) найменування.\\"]
[26,"UA 1.185.0090399-15","ВГ431152",1,"ГЄ069138","Оливи моторнi торгової марки \"Silver Wheel\": Motor Oil Silver Wheel 4T Motor Cycle 10W-40, ТУ У 21456419.001-95,як олива моторна марки Ресур протокол випробувань № 1078 вiд 04.11.2015р. Motor Oil Silver Wheel 330 ST 10W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна марки протокол випробувань № 1079 вiд 04.11.2015р. Motor Oil Silver Wheel 220 Universal 15W-40, ТУ У 21456419.001-95, як олива моторна протокол випробувань № 1080 вiд 04.11.2015р. Motor Oil Silver Wheel 280 Truck SHPD 15W-40, ГОСТ 12337-84, як олива моторна марки М-14Г2, протокол випробувань № 1081 вiд 04.11.2015р. Загальна кiлькiсть: 4(чотири) найменування.\\"]
[27,"UA 1.187.0090407-15","ВГ596699",1,"ГЄ127953","№ п/п Код УКТ ЗЕД Назва продукцiї Протоколи випробувань ВЛ ТОВ \"ТЕХНIЧНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР\" (Атестат акредитацiї №2Н1256 вiд 04.08.2014р.) 1. 8408 - Дизелi №07-11/338-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 2. 8409, 8483 - Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльного механiзму (поршнi, кiльця поршне гiльзи цилiндрiв, розподiльнi вали, клапани) №07-11/339-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 3. 8421 - Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння (повiтроочисники) №07-11/340-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 4. 8409, 8413 - Паливнi насоси високого тиску, форсунки, розпилювачi форсунок №07-11/341-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 5. 8708, 8421 - Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на автомобiлi з дизеля №07-11/342-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 6. 8708 - Тягово- i сiдельно-зчiпне обладнання (тягово-зчiпнi пристрої кульового типу (фаркопи), головки зчiпнi, пристрої сiдельно-зчiпнi, пристрої тягово-зчiпнi системи \"гак-петля\", шворнi зчiпнi, кулi зчiпнi) №07-11/343-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 7. 8708 - Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi амортизацiйнi стiйки та вставнi елементи до них (картриджi)) №07-11/344-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 8. 4016, 8708 - Елементи пiдвiски i рульового приводу (рульовi тяги, наконечники рульових тяг, штанг реактивнi, важелi, пiдвiски, шарнiри кульових важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) №07-11/345-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 9. 8708 Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) №07-11/346-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 10. 8512 Прилади зовнiшнi свiтловi №07-11/347-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 11. 7007 Скло для дорожнiх транспортних засобiв №07-11/348-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 12. 8708 Системи випуску вiдпрацьованих газiв, в т.ч. глушники №07-11/350-1-14ЗЧ вiд 07.11.2014 13. 4009, 6813, 8708 Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, гальмiвнi накладки, диски барабани, цилiндри, шланги, камери, крани, клапани, головки з'єднувальнi, штуцери контрольнi) №07-11/349-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 14. 4011 - Шини пневматичнi (виключно тi, якi мають маркування стосовно офiцiйного затвердження за вiдповiдними Правилами ЄЕК ООН або вiдповiдними еквiвалентними Директивами ЄС) №07-11/350-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. Всього 14 позицiй\\"]
[28,"UA 1.187.0090407-15","ВГ596699",2,"ГЄ127926","Правила ЄЕК ООН № 83-02, ОСТ 37.001.079-76 \" Кольца поршневые витые стальные автомобильных двигателей. Типы. Основные размеры. Технические требования\", ОСТ 37.001.448-87 \"Кольца поршневые компрессионные и маслосъемные двигателей автомобилей, мотоциклов, мопедов. Общие технические условия\", ТУ У 34.3-01527695-025:2010 \"Складовi частини цилiндро-поршневої групи та газорозподiльчого механiзму двигунiв внутрiшнього згоряння автомобiлiв\", ТУ У 34.3-01527695-028:2010 \"Елементи фiльтрувальнi повiтряочисникiв двигунiв внутрiшнього згоряння\", Правила ЄЕК ООН № 24-03, Правила ЄЕК ООН № 103-00, Правила ЄЕК ООН № 59-00, Правила ЄЕК ООН № 51-02 ГОСТ 28359-89, Правила ЄЕК ООН № 55-01 , ГОСТ 12017-81, ГОСТ 28247-89, ДСТУ ГОСТ ИСО 1103:2007 Транспорт дорожнiй. Тягово-зчеплювальнi пристрої кульового типу для караванiв i легких причепiв. Основнi розмiри. (ГОСТ ИСО 1103-2006, IDT; ISO 1103:1996, MOD), ГОСТ 2349-75, ГОСТ 30600-97, ОСТ 37.001.096-84 \"Легковые автомобили. Устройства тягово-сцепные шарового типа. Общие технические требования\", ГОСТ 30635-99, ОСТ 37.001.440-86 \"Амортизаторы гидравлические телескопические автотранспортных средств. Общие технические требования\", ОСТ 37.001.233-80 \"Пальцы шаровые для рулевого управления. Основные размеры и технические требования\", ТУ У 34.3-01527695-026:2010 \"Складовi частини пiдвiски та рульового приводу автомобiлiв\", ГОСТ 10409-74, ГОСТ 30599-97, ГСТУ 3-004-2000 \"Галузевий стандарт України. Колеса для пневматичних шин з ободами нерозбiрними глибокими з посадочними полицями 5 з формою бортових закраїн В, J, K, L. Приєднувальнi розмiри для крiплення до маточини. Загальнi технiчнi умови\", ГСТУ 3.008-2000 \"Галузевий стандарт України. Колеса для пневматичних шин. Ободи глибокi i глибокi широкi з посадочними полицями 15 з номiнальними дiаметрами 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24,5; 26,5. Основнi розмiри\", ДСТУ ГОСТ 3940:2007, ОСТ 37.003.081-87 \" Свечи зажигания искровые. Общие технические условия\", ГОСТ 3544-75, ГОСТ 6964-72, ГОСТ 10984-74 , ГОСТ 20961-75, Правила ЄЕК ООН № 1, 2-01, Правила ЄЕК ООН № 3-02, Правила ЄЕК ООН № 4-00, Правила ЄЕК ООН № 6-01, Правила ЄЕК ООН № 7-02, Правила ЄЕК ООН № 8-04, Правила ЄЕК ООН № 19-02, Правила ЄЕК ООН № 20-02, Правила ЄЕК ООН № 23-00, "]
[29,"UA 1.187.0090407-15","ВГ596699",2,"ГЄ127926","Правила ЄЕК ООН № 38-00, Правила ЄЕК ООН № 50-00, Правила ЄЕК ООН № 56-01, Правила ЄЕК ООН № 57-02, Правила ЄЕК ООН № 72-01, Правила ЄЕК ООН № 76-00 , Правила ЄЕК ООН № 77-00, Правила ЄЕК ООН № 82-01, Правила ЄЕК ООН № 87-00 , Правила ЄЕК ООН № 91-00, Правила ЄЕК ООН № 43-00, ОСТ 37.001.228-80 \"Камеры тормозные пневматических приводов к тормозам автотранспортных средств. Основные типы, параметры и размеры\", ОСТ 37.001.230-80 \"Цилиндры тормозные пневматических приборов к тормозам автотранспортных средств. Основные типы, параметры и размеры\", ОСТ 37.001.085-76 \"Аппараты пневматического тормозного привода автотранспортных средств. Общие технические требования\", ОСТ 37.001.441-86 \"Головки соединительные пневматического тормозного привода. Типы, основные размеры. Общие технические требования и методы испытаний\",ОСТ 37.001.485-89 \"Средства автотранспортные. Штуцер контрольный пневматических тормозов. Присоединительные размеры и технические требования\", Правила ЄЕК ООН № 13-07, 08, Правила ЄЕК ООН № 13-09, ДСТУ ГОСТ 31253:2005, Правила ЄЕК ООН № 90-01, ТУ У 34.3-01527695-023:2010 \"Шланги гнучкi з наконечниками гiдравлiчного приводу гальм автомобiлiв\", ТУ У 34.3-01527695-024:2010 \"Цилiндри гiдравлiчнi гальмовi колiснi барабанних гальмових механiзмiв\", ТУ У 34.3-01527695-027:2010 \"Диски та барабани гальмовi колiсних транспортних засобiв\", Правила ЄЕК ООН № 54-00, Правила ЄЕК ООН № 30-02\\"]
[30,"UA 1.187.0090411-15","ВГ596697",1,"ГЄ127952","№ п/п Код УКТ ЗЕД Назва продукцiї Протоколи випробувань ВЛ ТОВ \"ТЕХНIЧНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР\" (Атестат акредитацiї №2Н1256 вiд 04.08.2014р.) 1. 8407 Двигуни з iскровим запалюванням №07-11/314-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 2. 8409, 8483 Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльного механiзму (поршнi, кiльця поршневi гiльзи цилiндрiв, розподiльнi вали, клапани) №07-11/315-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 3. 8421 Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння (повiтроочисники) №07-11/316-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 4. 8708, 8421 Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на автомобiлi з бензиновими двигунами №07-11/317-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 5. 8708 92 Системи випуску вiдпрацьованих газiв, у тому числi глушники, до автомобiлiв категорiй М1 №07-11/318-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 6. 8708 99 Тягово- i сiдельно-зчiпне обладнання (тягово-зчiпнi пристрої кульового типу (фаркопи), головки зчiпнi, пристрої сiдельно-зчiпнi, пристрої тягово-зчiпнi системи \"гак-петля\", шворнi зчiпнi, кулi зчiпнi) №07-11/319-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 7. 8708 80 Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi амортизацiйнi стiйки та вставнi елементи до них (картриджi)) №07-11/320-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 8. 4016 99, 8708 80 Елементи пiдвiски i рульового приводу (рульовi тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивнi, важелi, пiдвiски, шарнiри кульових важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) №07-11/321-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 9. 8708 70 Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) №07-11/322-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 10. 8511 Елементи системи запалювання для двигунiв з iскровим запалюванням (розподiлювачi, свiчки запалювання, котушки, комутатори транзисторнi, мiкропроцесори, контролери) №07-11/323-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 11. 8512 Прилади зовнiшнi свiтловi №07-11/324-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 12. 7007 Скло для дорожнiх транспортних засобiв №07-11/325-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 13. 4009, 6813, 8708 Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, гальмiвнi накладки, диски барабани, цилiндри, шланги, камери, крани, клапани, головки з'єднувальнi, штуцери контрольнi) №07-11/326-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. 14. 4011 10 Шини пневматичнi (виключно тi, якi мають маркування стосовно офiцiйного затвердження за вiдповiдними Правилами ЄЕК ООН або вiдповiдними еквiвалентними Директивами ЄС) №07-11/327-14ЗЧ вiд 07.11.2014р. Всього 14 позицiй\\"]
[31,"UA 1.187.0090411-15","ВГ596697",2,"ГЄ127925","Правила ЄЕК ООН № 83-02, ОСТ 37.001.079-76 \" Кольца поршневые витые стальные автомобильных двигателей. Типы. Основные размеры. Технические требования\", ОСТ 37.001.448-87 \"Кольца поршневые компрессионные и маслосъемные двигателей автомобилей, мотоциклов, мопедов. Общие технические условия\", ТУ У 34.3-01527695-025:2010 \"Складовi частини цилiндро-поршневої групи та газорозподiльчого механiзму двигунiв внутрiшнього згоряння автомобiлiв\", ТУ У 34.3-01527695-028:2010 \"Елементи фiльтрувальнi повiтряочисникiв двигунiв внутрiшнього згоряння\", Правила ЄЕК ООН № 83-03, Правила ЄЕК ООН № 103-00, Правила ЄЕК ООН № 59-00 , Правила ЄЕК ООН № 51-02 ГОСТ 28359-89, Правила ЄЕК ООН № 55-01 , ГОСТ 12017-81, ГОСТ 28247-89, ДСТУ ГОСТ ИСО 1103:2007 Транспорт дорожнiй. Тягово-зчеплювальнi пристрої кульового типу для караванiв i легких причепiв. Основнi розмiри. (ГОСТ ИСО 1103-2006, IDT; ISO 1103:1996, MOD), ГОСТ 2349-75, ГОСТ 30600-97, ОСТ 37.001.096-84 \"Легковые автомобили. Устройства тягово-сцепные шарового типа. Общие технические требования\", ГОСТ 30635-99, ОСТ 37.001.440-86 \"Амортизаторы гидравлические телескопические автотранспортных средств. Общие технические требования\", ОСТ 37.001.233-80 \"Пальцы шаровые для рулевого управления. Основные размеры и технические требования\", ТУ У 34.3-01527695-026:2010 \"Складовi частини пiдвiски та рульового приводу автомобiлiв\", ГОСТ 10409-74, ГОСТ 30599-97, ГСТУ 3-004-2000 \"Галузевий стандарт України. Колеса для пневматичних шин з ободами нерозбiрними глибокими з посадочними полицями 5 з формою бортових закраїн В, J, K, L. Приєднувальнi розмiри для крiплення до маточини. Загальнi технiчнi умови\", ГСТУ 3.008-2000 \"Галузевий стандарт України. Колеса для пневматичних шин. Ободи глибокi i глибокi широкi з посадочними полицями 15 з номiнальними дiаметрами 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24,5; 26,5. Основнi розмiри\", ДСТУ ГОСТ 3940:2007, ОСТ 37.003.081-87 \" Свечи зажигания искровые. Общие технические условия\", ГОСТ 3544-75, ГОСТ 6964-72, ГОСТ 10984-74 , ГОСТ 20961-75, Правила ЄЕК ООН № 1, 2-01, Правила ЄЕК ООН № 3-02, Правила ЄЕК ООН № 4-00, Правила ЄЕК ООН № 6-01, Правила ЄЕК ООН № 7-02, Правила ЄЕК ООН № 8-04, Правила ЄЕК ООН № 19-02, Правила ЄЕК ООН № 20-02, "]
[32,"UA 1.187.0090411-15","ВГ596697",2,"ГЄ127925","Правила ЄЕК ООН № 23-00, Правила ЄЕК ООН № 38-00, Правила ЄЕК ООН № 50-00, Правила ЄЕК ООН № 56-01, Правила ЄЕК ООН № 57-02, Правила ЄЕК ООН № 72-01, Правила ЄЕК ООН № 76-00 , Правила ЄЕК ООН № 77-00, Правила ЄЕК ООН № 82-01, Правила ЄЕК ООН № 87-00 , Правила ЄЕК ООН № 91-00, Правила ЄЕК ООН № 43-00, ОСТ 37.001.228-80 \"Камеры тормозные пневматических приводов к тормозам автотранспортных средств. Основные типы, параметры и размеры\", ОСТ 37.001.230-80 \"Цилиндры тормозные пневматических приборов к тормозам автотранспортных средств. Основные типы, параметры и размеры\", ОСТ 37.001.085-76 \"Аппараты пневматического тормозного привода автотранспортных средств. Общие технические требования\", ОСТ 37.001.441-86 \"Головки соединительные пневматического тормозного привода. Типы, основные размеры. Общие технические требования и методы испытаний\",ОСТ 37.001.485-89 \"Средства автотранспортные. Штуцер контрольный пневматических тормозов. Присоединительные размеры и технические требования\", Правила ЄЕК ООН № 13-07, 08, Правила ЄЕК ООН № 13-09, ДСТУ ГОСТ 31253:2005, Правила ЄЕК ООН № 90-01, ТУ У 34.3-01527695-023:2010 \"Шланги гнучкi з наконечниками гiдравлiчного приводу гальм автомобiлiв\", ТУ У 34.3-01527695-024:2010 \"Цилiндри гiдравлiчнi гальмовi колiснi барабанних гальмових механiзмiв\", ТУ У 34.3-01527695-027:2010 \"Диски та барабани гальмовi колiсних транспортних засобiв\", Правила ЄЕК ООН № 54-00, Правила ЄЕК ООН № 30-02\\"]
[33,"UA 1.190.0090691-15","ВГ552861",1,"ГЄ118172","1.\"CASTLE SKY LIMITED\", UNIT 2305, 23 F WEST TOWER SHUN TAK, CENTRE, NO.168-200 CONNAUGHT ROAD, HONG KONG, HK,Вьєтнам; 2.\"STELLA INTERNATIONAL LIMITED\", Suites 3003-04, 30/F Tower 2, The Gateway 25 Canton Road Tsimshatsui Kowloon, HONG KONG, HK,Китай; 3.\"SL GLOBAL PTE LTD\", 30 Marsiling Ln, Singapore 739149, Камбоджа; 4.\"YOUNGONE CORPORATION\", Plot ~ 1-16, Dhaka Export Processing Zone, Savar, Dhaka - 1349, Bangladesh, Бангладеш; 5.\"HOJEON LIMITED\", Jl Jend Gatot Subroto Kav 56 Graha Surveyor Indonesia Lt 17, Iндонезiя; 6.\"CELEBRITY FASHIONS LIMITED (MEPZ)\", Tambaram, Chennai, Tamil Nadu 600126, India, Iндiя; 7.\"Genesi\", Via Lago di Albano, 8 36015 - Schio (VI), Iталiя Всього: 7 позицій.\\"]