{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sert_Prom_Suppl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sert_Prom_Suppl","index":0,"n_rows":478,"n_cols":6,"rows_kept":478,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додатки до сертифікатів"]
[{"$nulls":5},"за 29.12.2015"]
[{"$nulls":5},"(промислова продукція)"]
[]
[]
[1,"UA 1.003.0110131-15","ВГ329603",1,"ГЄ091984","Правила ЄЕК ООН № 10-02, пункти 6.2; 6.3 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 10R - 045925 Ext.03 вiд 04.10.2013 Протокол випробувань № ESР 281505 вiд 04.10.2013 Правила ЄЕК ООН № 13-09 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 13HRESC - 000306 Ext.02, Е11 13HRESC - 000307 Ext.03 вiд 04.10.2013 Протоколи випробувань №№ ESP 281501, ESP 281502 вiд 16.09.2013 Правила ЄЕК ООН № 14-03 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 14R - 070455 Ext.03 вiд 04.10.2013 Протокол випробувань № ESP 281514 вiд 26.09.2013 Правила ЄЕК ООН № 16-03 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 16R - 065516 Ext.03 вiд 04.10.2013 Протокол випробувань № ESP 281519 вiд 17.09.2013 Правила ЄЕК ООН № 26-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 26R - 035322 Ext.03 вiд 04.10.2013 Протокол випробувань № ESP 281511 вiд 16.09.2013 Правила ЄЕК ООН № 43-00 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м.Київ, вул. Метрологiчна, 4, № 2Н708 вiд 27.12.2013 Офiцiйне затвердження типу Е11 43R - 005521 Ext.01 вiд 04.10.2013 Протокол випробувань № ESР 281533 вiд 16.09.2013, № 119R43-15 вiд 18.02.2015 Правила ЄЕК ООН № 48-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м.Київ Офiцiйне затвердження типу Е11 48R - 042223 Ext.07 вiд 04.10.2013 Протоколи випробувань № ESP 281515 вiд 06.09.2013, № 118R48-15 вiд 18.02.2015 Правила ЄЕК ООН № 51-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 51R - 024082 Ext.02, Е11 51R - 024083 Ext.02, Е11 51R - 024084 Ext.02 вiд 04.10.2013 Протоколи випробувань №№ ESP 281467, ESP 281468, ESP 281469 вiд 16.09.2013 Правила ЄЕК ООН № 83-05 (В) (ЄВРО-4) The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу E11 83RII-053515, E11 83RII-053516, E11 83RII-053517 вiд 04.10.2013 Протоколи випробувань №№ ESР 281927, ESР 281928, ESР 281929 вiд 16.09.2013\\"]
[2,"UA 1.003.0110153-15","ВГ329621",1,"ГЄ091571","Правила ЄЕК ООН № 10-02 п.п. 6.2; 6.3 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 10R - 036208 вiд 11.01.2013, Е11 10R - 046208 Ext. 1 вiд 30.08.2013 Протоколи випробувань № ESN 265056 вiд 07.12.2012, № ESN 280021 вiд 05.08.2013 Правила ЄЕК ООН № 13-09 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 13HRESC - 006582 вiд 11.01.2013, Е11 13HRESC - 006582 Ext. 1 вiд 30.08.2013 Протоколи випробувань № ESN 265055 вiд 07.12.2012, № ESN 280020 вiд 07.08.2013 Правила ЄЕК ООН № 14-03 T he United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 14R - 072034 вiд 11.01.2013 Протокол випробувань № ESN 265063 вiд 07.12.2012 Правила ЄЕК ООН № 16-04 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 16R - 067648 вiд 11.01.2013 Протокол випробувань № ESN 265065 вiд 19.12.2012 Правила ЄЕК ООН № 26-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 26R - 036531 вiд 11.01.2013 Протокол випробувань № ESN 265061 вiд 07.12.2012 Правила ЄЕК ООН № 43-00 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 43R - 006564 вiд 11.01.2013 Протокол випробувань № ESN 265068 вiд 07.12.2012 Правила ЄЕК ООН № 48-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м.Київ, вул. Метрологiчна, 4, № 2Н708 вiд 27.12.2013 Протоколи випробувань№ ESN 265064 вiд 07.12.2012, № 121R48-14 вiд 19.03.2014 Правила ЄЕК ООН № 51-02 The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 51R - 027647 вiд 11.01.2013, Е11 51R - 027648 вiд 11.01.2013 Протоколи випробувань № ESN 265045 вiд 07.12.2012, № ESN 265046 вiд 07.12.2012 Правила ЄЕК ООН № 83-06 (ЄВРО-5) The United Kingdom Vehicle Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу E11 83R-064600-J вiд 11.01.2013, E11 83R-064601-J вiд 11.01.2013, E11 83R-064600-J Ext. 1 вiд 30.08.2013, E11 83R-064601-J Ext. 1 вiд 30.08.2013 Протоколи випробувань № ESN 265047 вiд 07.12.2012, № ESN 265048 вiд 07.12.2012, № ESN 280013 вiд 08.08.2013, № ESN 280014 вiд 08.08.2013\\"]
[3,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",1,"ГЄ091572","Марка MAZDA Комерцiйна назва 3 Позначення типу BM Категорiя М1 Колiсна формула / ведучi колеса 2х4 / переднi Схема компонування розташування двигуна переднє, поперечне Тип кузова / кiлькiсть дверей седан (АА) / 4 хетчбек (АВ) / 4+1 Кiлькiсть мiсць попереду/ззаду 2 / 3 Габаритнi розмiри, мм - довжина 4580 (4585 з тримачем номерного знака) 4460(4465 з тримачем номерного знака) - ширина 1795 - висота 1450 1450 (1465 з антеною типа акулячий плавник) Колiсна база, мм 2700 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1555/1560 Споряджена маса, не бiльше, кг 1255 - 1535 Повна маса, не бiльше, кг 1745 - 1930 Максимально допустиме навантаження, кг: - на передню вiсь 865 - 1050 - на задню вiсь 880 - 890 Двигун: Mazda Motor Corporation - код двигуна Z6 P5 PE - екологiчний клас ЄВРО 5 ЄВРО 5/6 - принцип дiї чотиритактний бензиновий, з iскровим запалюванням - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне - робочий об єм, см3 1598 1496 1998 - ступiнь стиснення 10:1 14:1 14:1 - максимальна потужнiсть, кВт/хв.-1 77/6000 74/88/ 6000 88/121 / 6000 - максимальний крутний момент, Нм/хв.-1 144/4000 150/4000 210/4000 - паливо бензин з октановим числом не менше 95 - повiтряний фiльтр DAIKYO NISHIKAWA Z6E5 DAIKYO NISHIKAWA P501 або ROKI P56G DAIKYO NISHIKAWA PE01 або ROKI PEAR з повiтряним фiльтруючим елементом - система живлення безпосередня впорскування палива, EGI - блок управлiння двигуном DENSO MITSUBISHI або DENSO Z6?? P5?? PS?? - котушки запалювання DENSO MITSUBISHI або DENSO Z6?? P5?? PS?? Система випуску вiдпрацьованих газiв: основний глушник, додатковий глушник та два нейтралiзатора - основний глушник HIROTEC Z6B5 HIROTEC P5: 03; 93 HIROTEC PE: 70; B4 - додатковий глушник HIROTEC Z617 HIROTEC P5: 02; 49 HIROTEC PE: 02; B5 - перший нейтралiзатор TOKYO ROKI Z6D7 HIROTEC P5: 01; 95 TOKYO ROKI PE: 69; A6; M8; M9 - другий нейтралiзатор - HIROTEC P5: C2; 35; 93; 94 TOKYO ROKI PE: S6; N1\\"]
[4,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",2,"ГЄ091573","Двигун: Mazda Motor Corporation - код двигуна SH - екологiчний клас ЄВРО 6 - принцип дiї чотиритактний дизельний, з запаленням вiд стиснення - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне - робочий об єм, см3 2191 - ступiнь стиснення 14:1 - максимальна потужнiсть, кВт/хв.-1 110 / 4500 - максимальний крутний момент, Нм/хв.-1 380/1800-2600 - паливо дизель - повiтряний фiльтр DAIKYO NISHIKAWA SH01 з повiтряним фiльтруючим елементом - система живлення безпосередня впорскування палива пiд тиском - блок управлiння двигуном DENSO SH?? - ПНВТ DENSO - механiчний нагнiтач тиску Honeywell Система випуску вiдпрацьованих газiв: основний глушник та нейтралiзатор - основний глушник SANKEI INDUSTRY SH 01 - нейтралiзатор SANKEI INDUSTRY SH 29; 33 Трансмiсiя (з двигуном) Z6 P5 PE SH Z6 P5 PE SH Коробка передач механiчна (з ручним керуванням) гiдромеханiчна (автоматична) Кiлькiсть передач 5 + R 6 + R 4 + R 6 + R Передавальнi числа I 3,416 3,583 3,700 3,363 3,357 2,816 3,529 3,552 3,487 II 1,842 1,904 1,947 1,947 1,826 1,553 2,025 2,022 1,992 III 1,218 1,290 1,300 1,300 1,565 1,000 1,348 1,452 1,449 IV 0,918 1,028 1,029 1,029 1,085 0,695 1,000 1,000 1,000 V 0,731 0,837 0,837 0,837 0,854 - 0,742 0,708 0,707 VI - 0,680 0,680 0,680 0,711 - 0,594 0,599 0,600 З.Х. 3,214 3,454 3,724 3,385 4,091 2,279 2,994 3,893 3,990 - головна 4,388 4,105 3,619 4,388 I-II 3,619 III-VI 2,814 4,147 4,319 4,325/ 3,812 3,548 Зчеплення фрикцiйне, сухе, однодискове гiдротрансформатор Пiдвiска: - передня незалежна, типу McPherson, зi спiральними пружинами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi - задня незалежна, багатоважiльна з гвинтовими пружинами та телескопiчними амортизаторами Рульове керування рульовий механiзм типу \"шестерня-рейка\" з електричним пiдсилювачем Гальмiвнi системи: - робоча гiдравлiчна, двоконтурна з дiагональним розподiлом контурiв, з вакуумним пiдсилювачем, гальмiвнi механiзми переднiх колiс - дисковi, заднiх колiс - барабаннi або дисковi(для версiй з ESP), з АБС - запасна кожен iз контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова механiчний (тросовий) привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс Шини - розмiр 205/60 R16 або 215/45 R18 або 215/45 ZR18\\"]
[5,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",3,"ГЄ091574","Фари (ближнього i дальнього свiтла) Правила ЄЕК ООН №№ 1, 2, 8, 20, 98, 112, 123 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E11 6124, E11 6125, E11 6126, E11 6127, E11 6129, E11 6130 Свiтловiдбивачi Правила ЄЕК ООН №3 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E4 023187, Е11 020699 Пристрої освiтлення заднього номерного знака Правила ЄЕК ООН №4 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E4 4382, Е13 13812 Покажчики поворотiв Правила ЄЕК ООН №№6, 119 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E11 6127, E11 2529, E11 012525, E13 13864, E13 13865, E13 13894, E13 13853 Габаритнi вогнi, стоп-сигнали, стоянковi вогнi Правила ЄЕК ООН №№7, 77 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E13 13853, E13 13864, E13 13865, E13 13894, E13 14060, Е4 028361, Е4 028362, Е11 3039 Рiвень радiоелектричних завад Правила ЄЕК ООН №10 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 10R-048016 Ext.05 вiд 26.02.2015 Е11 10R-048016 Ext.06 вiд 25.09.2015 протоколи випробувань № JSP274540(R10)SH/Z6 вiд 22.06.2013 № JSR337356 вiд 18.09.2015 Замки i завiси дверей Правила ЄЕК ООН №11 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 11R-031550 вiд 26.07.2013 Е11 11R-031550 Ext.01 вiд 07.08.2014 протокол випробувань № JSP274540(R11) вiд 28.11.2012 Травмобезпечнiсть рульового керування Правила ЄЕК ООН №12 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 12R-042040 Ext.03 вiд 07.08.2014 Е11 12R-042040 Ext.04 вiд 25.09.2015 протокол випробувань № JSP274540(R12) вiд 06.06.2013\\"]
[6,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",4,"ГЄ091575","Системи гальмування Правила ЄЕК ООН №13 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 13НRESC-0006605 Ext.07 вiд 26.02.2015 Е11 13НRESC-0006605 Ext.08 вiд 25.09.2015 протоколи випробувань № JSP264507(R13H)D-15EU вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)D-16EU вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)D-15 вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)D-16 вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H, 15, ABS) вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H, 16, ABS) вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H, ESC, 15) вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H, ESC, 16) вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)BAS вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)ESS вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)EMC вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)8 вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)RNG вiд 22.03.2013 № JSP264507(R13H)D-15-2 вiд 09.12.2013 № JSP264507(R13H)BAS2 вiд 11.12.2013 Крiплення ременiв безпеки Правила ЄЕК ООН №14 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 14R-072054 Ext.03 вiд 26.02.2015 Е11 14R-072054 Ext.04 вiд 25.09.2015 протокол випробувань № JSP274540(R14) вiд 06.06.2013 Ременi безпеки Правила ЄЕК ООН №16 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 16R-067724 Ext.02 вiд 04.09.2014 Е11 16R-067724 Ext.03 вiд 26.02.2015 протокол випробувань № JSN264506(R16)EU вiд 21.06.2013 Сидiння, їхнi крiплення та пiдголiвники Правила ЄЕК ООН №17 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 17R-082054 Ext.02 вiд 26.02.2015 Е11 17R-082054 Ext.03 вiд 25.09.2015 протокол випробувань № JSP274540(R17) вiд 06.06.2013 Переднi протитуманнi фари Правила ЄЕК ООН №19 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E11 10002 Фари заднього ходу Правила ЄЕК ООН №23 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E13 13851, E13 13864, E13 13894, E13 13895 Пiдголiвники сидiнь Правила ЄЕК ООН №25 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя протокол випробувань № JSP274540(R17) вiд 06.06.2013\\"]
[7,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",5,"ГЄ091576","Зовнiшнi виступи КТЗ Правила ЄЕК ООН №26 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу E4-26R-036545 вiд 26.07.2013 E4-26R-036545 Ext. 01 вiд 06.08.2013 E4-26R-036545 Ext. 02 вiд 07.08.2014 протоколи випробувань № JSP274540(R26)EU вiд 21.06.2013 № JSP274540(R26)ACC вiд 29.08.2013 Звуковi сигнальнi прилади i їх встановлення Правила ЄЕК ООН №28 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 28R-003596 вiд 26.07.2013 Е11 28R-003596 Ext.01 вiд 07.08.2014 протокол випробувань № JSP264507(R28) вiд 09.05.2013 Пожежна безпека Правила ЄЕК ООН №34 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 34RI-0211177 вiд 26.07.2013 Е11 34RI-0211177 Ext.01 вiд 07.08.2014 Е11 34RI-0211177 Ext.02 вiд 25.09.2015 протоколи випробувань № JSP274540(R34)M вiд 14.07.2013 № JSP274540(R34)P вiд 14.07.2013 Розташування педалей керування Правила ЄЕК ООН №35 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйне затвердження типу Е11 35R-001013 вiд 26.07.2013 протокол випробувань № JSP274540(R35) вiд 12.06.2013 Заднi протитуманнi лiхтарi Правила ЄЕК ООН №38 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження E13 13850, E13 13852, E13 13864 Спiдометри та їх встановлення Правила ЄЕК ООН №39 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 39R-002067 Ext.06 вiд 26.02.2015 Е11 39R-002067 Ext.07 вiд 25.09.2015 протокол випробувань № JSP274540(R39) вiд 04.06.2013 Безпечне скло та скломатерiали Правила ЄЕК ООН №43 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя ЛВДД ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\" Офiцiйнi затвердження типу Е11 43R-016600 Ext.05 вiд 06.08.2015 Е11 43R-016600 Ext.06 вiд 25.09.2015 протоколи випробувань № JSP274540(R43) вiд 21.06.2013 № 128R43-15 вiд 18.03.2015 Пристрої непрямого огляду та їх встановлення Правила ЄЕК ООН №46 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 46R-048161 вiд 26.06.2013 Е11 46R-048161 Ext.01 вiд 01.11.2013 Е11 46R-048161 Ext.02 вiд 07.08.2014 протоколи випробувань № JSP264507(R46)SDN вiд 21.06.2013 № JSP264507(R46)HB вiд 21.06.2013\\"]
[8,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",6,"ГЄ091577","Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї Правила ЄЕК ООН №48 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Лабораторiя випробувань, дослiджень та дiагностики ДТЗ ДП \"Укрметртестстандарт\", м.Київ Офiцiйнi затвердження типу Е11 48R-043581 вiд 26.07.2013 Е11 48R-043581 Ext.04 вiд 01.11.2013 Е11 48R-043581 Ext.02 вiд 07.08.2014 Е11 48R-043581 Ext.03 вiд 25.09.2015 протоколи випробувань № JSP274540(R48A) вiд 14.06.2013 № JSP274540(R48B) вiд 18.07.2013 № JSP274540(HBC) вiд 27.06.2013 № JSP264507(R13H)ESS вiд 22.06.2013 № 127R48 вiд 18.03.2015 Зовнiшнiй шум Правила ЄЕК ООН №51 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 51R-027715 Ext.05 вiд 26.02.2015 Е11 51R-027716 Ext.08 вiд 25.09.2015 Е11 51R-027717 Ext.02 вiд 25.09.2015 Е11 51R-027718 Ext.00 вiд 26.07.2013 Е11 51R-028189 Ext.00 вiд 25.09.2015 протоколи випробувань № JSP274540(R51)P5-6MT вiд 21.06.2013 № JSP274540(R51)P5-6AT вiд 21.06.2013 № JSQ311919(P5-6AT) вiд 23.10.2014 № JSP274540(R51)PE-6MT вiд 21.06.2013 № JSP274540(R51)PE-6AT вiд 21.06.2013 № JSP274540(R51)PE114-6AT вiд 21.06.2013 № JSP274540(R51)Z6-6MT вiд 21.06.2013 № JSP274540(R51)Z6-6AT вiд 21.06.2013 № JSR337355(HB) вiд 10.09.2015 № JSR337355(SDN) вiд 10.09.2015 Рульове керування Правила ЄЕК ООН №79 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 79R-011581 вiд 26.07.2013 Е11 79R-011581 Ext.03 вiд 25.09.2015 № JSP274540(R79) вiд 20.06.2013 Деннi ходовi вогнi Правила ЄЕК ООН №87 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Знак офiцiйного затвердження типу E11 6124, E11 6125, E11 6126, E11 6127, E11 6129, E11 6130 Захист у разi фронтального зiткнення Правила ЄЕК ООН №94 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 94R-021051 вiд 26.07.2013 Е11 94R-021051 Ext.05 вiд 25.09.2015 протокол випробувань № JSN264506(R94) вiд 12.04.2013\\"]
[9,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",7,"ГЄ091578","Викиди забруднювальних речовин Правила ЄЕК ООН №83-06 Регламент ЄС №715/2007 (ЄВРО-5), (ЄВРО-6) VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу E11 83R-068723-J вiд 25.09.2015 e11*715/2007*195/2013J*7813*00 вiд 18.07.2013 e11*715/2007*136/2014W*7813*05 вiд 26.02.2015 e11*715/2007*195/2013J*7814*00 вiд 18.03.2013 e11*715/2007*136/2014W*7814*05 вiд 26.02.2015 e11*715/2007*195/2013T*7815*00 вiд 26.07.2013 e11*715/2007*136/2014W*7815*01 вiд 26.02.2015 протоколи випробувань № JSP289225(R83Z6)E5 вiд 17.01.2014 № JSP264507(195-2013)PY4 вiд 17.01.2014 № JSP264507(195-2013)P5 вiд 21.06.2013 № JSQ318504 вiд 18.02.2015 № JSP274540(195-2013)PE вiд 21.06.2013 № JSQ318505 вiд 18.02.2015 № JSP274540(195-2013) SH вiд 21.06.2013 № JSQ318503(OBD) вiд 23.02.2015 Потужнiсть двигуна Правила ЄЕК ООН №85 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 85R-003784 вiд 26.07.2013 Е11 85R-003784 Ext.02 вiд 10.10.2013 Е11 85R-003784 Ext.02 вiд 01.11.2013 Е11 85R-003786 вiд 26.07.2013 Е11 85R-003786 Ext.01 вiд 01.11.2013 Е11 85R-003788 вiд 26.07.2013 протоколи випробувань № JSP274540(R85,P5,HP) вiд 13.06.2013 № JSP274540(R85,P5,LP) вiд 13.06.2013 № JSP274540(R85,PE,LP) вiд 20.06.2013 № 81-80/1269-12192KE1/11 вiд 18.10.2011 № 81-80/1269-12205KE3/11 вiд 06.02.2012 Захист у разi бокового зiткнення Правила ЄЕК ООН №95 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя Офiцiйнi затвердження типу Е11 95R-031035 вiд 26.07.2013 Е11 95R-031035 Ext.05 вiд 25.09.2015 протокол випробувань № JSN264507(R95) вiд 08.05.2013 Викиди дiоксину вуглецю та витрата палива Правила ЄЕК ООН №101 VCA The United Kingdom Approval Authority, Великобританiя протоколи випробувань № JSP289225(R83Z6)E5 вiд 17.01.2014 JSP264507(195-2013)P5 вiд 21.06.2013 № JSQ318504 вiд 18.02.2015 № JSP274540(195-2013)PE вiд 21.06.2013 № JSQ318505 вiд 18.02.2015 № JSP274540(195-2013) SH вiд 21.06.2013 № JSQ318503(OBD) вiд 23.02.2015\\"]
[10,"UA 1.003.0110172-15","ВГ329622",8,"ГЄ091579","\\"]
[11,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",1,"ГЄ091580","Марка MAZDA Комерцiйна назва CX5 Позначення типу KE Категорiя М1 Колiсна формула/ведучi колеса 2х4/переднi або 4х4/всi Схема компонування розташування двигуна переднє, поперечне Тип кузова/кiлькiсть дверей унiверсал (АC) / 5 Кiлькiсть мiсць попереду/позаду 2 / 3 Габаритнi розмiри, мм - довжина 4540 (4555 з тримачем номерного знака) - ширина 1840 - висота 1670 (1710 з антеною типа акулячий плавник) Колiсна база, мм 2700 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1585/1590 Споряджена маса, не бiльше, кг 1390 - 1678 Повна маса, не бiльше, кг 1930 - 2120 Максимально допустиме навантаження, кг: - на передню вiсь 985 - 1145 - на задню вiсь 1045 - 1105 Двигун: Mazda Motor Corporation - код двигуна PE PY SH - екологiчний клас ЄВРО 5 ЄВРО 6 ЄВРО 6 - принцип дiї чотиритактний бензиновий, з iскровим запалюванням чотиритактний дизельний, з запаленням вiд стиснення - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне - робочий об єм, см3 1998 2488 2191 - ступiнь стиснення 14:1 13:1 14:1 - максимальна потужнiсть, кВт/хв.-1 118/121 / 6000 141/5700 110/4500; 129 / 4500 - максимальний крутний момент, Нм/хв.-1 208/210/4000 256/3250 380/1800-2600; 420/2000 - паливо бензин з октановим числом не менше 95 дизель - повiтряний фiльтр ROKI DAIKYO NISHIKAWA PE01 PE01 PY1A SH01 з повiтряним фiльтруючим елементом - система живлення безпосереднє впорскування палива, EGI безпосереднє впорскування палива пiд тиском - блок управлiння двигуном MITSUBISHI або DENSO DENSO PE?? PS?? PY?? SH?? - котушки запалювання MITSUBISHI або DENSO - PE?? PS?? PY?? - ПНВТ - DENSO - механiчний нагнiтач тиску - Honeywell\\"]
[12,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",2,"ГЄ091581","Система випуску вiдпрацьованих газiв основний глушник, додатковий глушник та два нейтралiзатора основний глушник та нейтралiзатор - основний глушник HIROTEC PE01 HIROTEC PY35 SANKEI INDUSTRY SH 01 - додатковий глушник HIROTEC PE05 HIROTEC PY34 - - перший нейтралiзатор TOKYO ROKI PE TOKYO ROKI PY SANKEI INDUSTRY 07; 1E 15; 1F 55; 53 SH 02 - другий нейтралiзатор TOKYO ROKI PE TOKYO ROKI PY SANKEI INDUSTRY 14; P1 1F; P1 86; 35 SH 01; 11 Трансмiсiя (з двигуном) PE SH PE SH PY Коробка передач механiчна (з ручним керуванням) гiдромеханiчна (автоматична) Кiлькiсть передач 6 + R Передавальнi числа I II III IV V VI З.Х. 3,700 1,947 1,300 1,029 0,837 0,680 3,724 3,357 1,826 1,565 1,147 0,893 0,745 4,091 3,552 2,022 1,452 1,000 0,708 0,599 3,893 3,487 1,992 1,449 1,000 0,707 0,600 3,990 3,552 2,022 1,452 1,000 0,708 0,599 3,893 - головна 4,388 I-II 4,105 /4,388 III-VI 3,120 /3,291 4,624 4,090 4,325 Зчеплення фрикцiйне, сухе, однодискове гiдротрансформатор Пiдвiска: - передня незалежна, типу McPherson, зi спiральними пружинами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi - задня незалежна, багатоважiльна з гвинтовими пружинами та телескопiчними амортизаторами Рульове керування рульовий механiзм типу \"шестерня-рейка\" з електричним пiдсилювачем Гальмiвнi системи: - робоча гiдравлiчна, двоконтурна з дiагональним розподiлом контурiв, з вакуумним пiдсилювачем, гальмiвнi механiзми переднiх колiс - дисковi, заднiх колiс - барабаннi або дисковi(для версiй з ESP), з АБС - запасна кожен iз контурiв робочої гальмiвної системи чтоянкова - механiчний (тросовий) привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс Шини - 225/65 R17 або 225/55 R19\\"]
[13,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",3,"ГЄ091582","Фари (ближнього i дальнього свiтла) Правила ЄЕК ООН №№ 1, 2, 8, 20, 98, 112, 123 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження типу E4 15650, E4 15652, E4 15654, E4 15655 Свiтловiдбивачi Правила ЄЕК ООН №3 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження типу E11 5741 Пристрої освiтлення заднього номерного знака Правила ЄЕК ООН №4 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження типу E13 0558 Покажчики поворотiв Правила ЄЕК ООН №№6, 119 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знаки офiцiйного затвердження типу E4 15650, E4 15652, E4 15654, E4 15655, E11 011551, E4 15859 Габаритнi вогнi, стоп-сигнали, стоянковi вогнi Правила ЄЕК ООН №№7, 77 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження типу E4 15859, E24 0059 Рiвень радiоелектричних завад Правила ЄЕК ООН №10 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*10R00*10R05*12538*05 вiд 28.11.2014 E13*10R00*10R05*12538*06 вiд 28.07.2015 протоколи випробувань № 81-R10-55093/14 вiд 10.11.2014 № 81-R10-63375/15 вiд 10.07.2015 Замки i завiси дверей Правила ЄЕК ООН №11 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйне затвердження типу E13*11R00*11R03*5983*00 вiд 17.10.2011 протокол випробувань № 81-R11-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 Травмобезпечнiсть рульового керування Правила ЄЕК ООН №12 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*12R00*12R04*9593*00 вiд 17.10.2011 E13*12R00*12R04*9593*04 вiд 23.07.2015 протоколи випробувань № 81-R12-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R12-63375/15 вiд 10.07.2015\\"]
[14,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",4,"ГЄ091583","Системи гальмування Правила ЄЕК ООН №13 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*13HR00*13HR00*6043*00 вiд 31.10.2011, E13*13HR00*13HR00*6043*08 вiд 22.07.2015, E13*13HR00*13HR00*6043*09 вiд 02.09.2015 протоколи випробувань № 81-R13H-12192KE1/11 вiд 29.10.2011 № 81-R13H-63375/15 вiд 17.07.2015 № 81-R13H-64602/15 вiд 17.08.2015 Крiплення ременiв безпеки Правила ЄЕК ООН №14 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*14R00*14R07*9509*00 вiд 17.10.2011 E13*14R00*14R07*9509*03 вiд 06.11.2014 протоколи випробувань № 81-R14-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R14-54668/14 вiд 21.10.2014 Ременi безпекиПравила ЄЕК ООН №16 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*16R00*16R06*9660*00 вiд 17.10.2011 E13*16R00*16R06*9660*06 вiд 14.08.2015 протоколи випробувань № 81-R16-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R16-63405/15 вiд 04.08.2015 Сидiння, їхнi крiплення та пiдголiвники Правила ЄЕК ООН №17 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*17RA00*17RA08*5890*00 вiд 17.10.2011 E13*17RA00*17RA08*5890*00 вiд 06.11.2014 протоколи випробувань № 81-R17-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R17-54668/14 вiд 16.10.2014 Переднi протитуманнi фари Правила ЄЕК ООН №19 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження типу E11 0404 Фари заднього ходу Правила ЄЕК ООН №23 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження типу E4 15860 Пiдголiвники сидiнь Правила ЄЕК ООН №25 T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург протоколи випробувань № 81-R17-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R17-54668/14 вiд 16.10.2014 Зовнiшнi виступи КТЗ Правила ЄЕК ООН №26 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*26R00*26R03*8463*00 вiд 17.10.2011 E13*26R00*26R03*8463*03 вiд 22.07.2015 протоколи випробувань № 81-R26-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R26-63375/15 вiд 10.07.2015\\"]
[15,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",5,"ГЄ091584","Звуковi сигнальнi прилади i їх встановлення Правила ЄЕК ООН №28 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*28R00*28R00*5923*00 вiд 19.10.2011 E13*28R00*28R00*5923*04 вiд 22.07.2015 протоколи випробувань № 81-R28-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R28-63375/15 вiд 17.07.2015 Пожежна безпека Правила ЄЕК ООН №34 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*34R00*34R02*6160*00 вiд 25.10.2011 E13*34R00*34R02*6160*01 вiд 20.12.2012 протоколи випробувань № 81-R34-12192KE1/11 вiд 19.10.2011 № 81-R34-31183KE1/12 вiд 28.11.2012 Розташування педалей керування Правила ЄЕК ООН №35 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*35R00*35R00*0060*00 вiд 20.10.2011, E13*35R00*35R00*0060*01 вiд 23.04.2015 протоколи випробувань № 81-R35-12192KE1/11 вiд 18.10.2011 № 81-R35-60516/15 вiд 14.04.2015 Заднi протитуманнi лiхтарi Правила ЄЕК ООН №38 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження E11 5741 Спiдометри та їх встановлення Правила ЄЕК ООН №39 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*39R00*39R00*9567*00 вiд 19.10.2011 E13*39R00*39R00*9567*06 вiд 22.07.2015 протоколи випробувань № 81-R39-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R39-63375/15 вiд 17.07.2015 Безпечне скло та скломатерiалиПравила ЄЕК ООН №43 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*43R00*43R01*9604*00 вiд 31.10.2011 E13*43R00*43R01*9604*03 вiд 17.10.2014 протоколи випробувань № 81-R43-12192KE1/11 вiд 19.10.2011 № 81-R43-53853/14 вiд 30.09.2014 Пристрої непрямого огляду та їх встановлення Правила ЄЕК ООН №46 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*46R00*46R04*7532*00 вiд 20.10.2011 E13*46R00*46R04*7532*02 вiд 22.07.2015 протоколи випробувань № 81-R46-12192KE1/11 вiд 18.10.2011 № 81-R46-63375/15 вiд 10.07.2015\\"]
[16,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",6,"ГЄ091585","Встановлення пристроїв освiтлення i свiтлової сигналiзацiї Правила ЄЕК ООН №48 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*48R00*48R04*9643*00 вiд 11.10.2011 E13*48R00*48R04*9643*04 вiд 24.07.2015 протоколи випробувань № 81-R48-12192/11 вiд 07.10.2011№ 81-R48-63375/15вiд 10.07.2015 Рульове керування Правила ЄЕК ООН №79 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу E13*79R00*79R01*2420*00 вiд 17.10.2011 E13*79R00*79R01*2420*05 вiд 23.07.2015 протоколи випробувань № 81-R79-12192KE1/11 вiд 14.10.2011 № 81-R79-63375/15 вiд 10.07.2015 Зовнiшнiй шум Правила ЄЕК ООН №51 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйне затвердження типу E13*51R00*51R02*10185*00 вiд 26.10.2011 E13*51R00*51R02*10185*02 вiд 06.11.2014 E13*51R00*51R02*10193*00 вiд 06.01.2012 E13*51R00*51R02*10193*02 вiд 06.11.2014 E13*51R00*51R02*10186*00 вiд 06.01.2012 E13*51R00*51R02*10186*04 вiд 06.11.2014 E13*51R00*51R02*10265*00 вiд 20.12.2012 E13*51R00*51R02*10265*03 вiд 27.07.2015 протоколи випробувань № 81-R51-12192KE2/11 вiд 19.10.2011 № 81-R51-54668KE2/14 вiд 24.10.2014 № 81-R51-12205KE4/11 вiд 26.12.2011 № 81-R51-54668KE4/14 вiд 10.10.2014 № 81-R51-12205KE5/11 вiд 26.12.2011 № 81-R51-63375KE5/15 вiд 10.07.2015 № 81-R51-31183KE6/11 вiд 03.12.2011 № 81-R51-63375KE6/15 вiд 10.07.2015 Викиди забруднювальних речовин Регламент ЄС №715/2007, \"ЄВРО-5\", \"ЄВРО-6\" Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйнi затвердження типу e13*715/2007*566*2011J*6366*01 вiд 20.12.2012 e13*715/2007*566*2011J*6366*02 вiд 06.11.2014 e13*715/2007*630*2012J*6365*01 вiд 20.12.2012 e13*715/2007*136*2014W*6365*03 вiд 28.11.2014 e13*715/2007*136*2014W*6373*03 вiд 06.11.2014 e13*715/2007*136*2014W*6374*02 вiд 06.11.2014 e13*715/2007*136*2014W*6629*00 вiд 06.11.2014 протоколи випробувань № 81-715/2007-31183KE2/12 вiд 28.11.2012 № 81-715/2007-54668KE2/14 вiд 20.10.2014 № 81-715/2007-31183KE1/12 вiд 28.11.2012 № 81-715/2007-55093/14 вiд 11.11.2014 № 81-715/2007-54668KE4/14 вiд 24.10.2014 № 81-715/2007-54668KE5/14 вiд 24.10.2014 № 81-715/2007-54668KE8/14 вiд 24.10.2014\\"]
[17,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",7,"ГЄ091586","Потужнiсть двигуна Правила ЄЕК ООН №85 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйне затвердження типу e13*80/1269*1999/99*10123*01 вiд 20.12.2012 e13*80/1269*1999/99*10124*01 вiд 20.12.2012 e13*80/1269*1999/99*10127*01 вiд 20.12.2012 e13*80/1269*1999/99*10128*01 вiд 20.12.2012 протоколи випробувань № 81-80/1269-31183KE1/12 вiд 29.11.2012 № 81-80/1269-31183KE2/12 вiд 29.11.2012 № 81-80/1269-31183KE3/12 вiд 30.11.2012 № 81-80/1269-31183KE4/12 вiд 30.11.2012 Деннi ходовi вогнi Правила ЄЕК ООН №87 Societe Nationale de Certification et D'homologation, SNCH, Люксембург Знак офiцiйного затвердження типу E4 15650, E4 15652, E4 15654, E4 15655, Захист у разi фронтального зiткнення Правила ЄЕК ООН №94 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйне затвердження типу E13*94R00*94R02*3363*00 вiд 20.10.2011, E13*94R00*94R02*3363*03 вiд 23.07.2015 протоколи випробувань № 81-R94-12192KE1/11 вiд 14.10.2011, № 81-R94-63375/15 вiд 10.07.2015 Захист у разi бокового зiткнення Правила ЄЕК ООН №95 Minist?re du D?veloppement durable et des Infrastructures, Люксембург T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург Офiцiйне затвердження типу E13*95R00*95R03*9652*00 вiд 17.10.2011, E13*95R00*95R03*9652*04 вiд 22.07.2015 протоколи випробувань № 81-R95-12192KE1/11 вiд 14.10.2011, № 81-R95-63375/15 вiд 10.07.2015 Викиди дiоксину вуглецю та витрата палива Правила ЄЕК ООН №101 T?V Rheinland Luxemburg GmbH, Люксембург № 81-715/2007-31183KE2/12 вiд 28.11.2012, № 81-715/2007-54668KE2/14 вiд 20.10.2014, № 81-715/2007-31183KE1/12 вiд 28.11.2012, № 81-715/2007-55093/14 вiд 11.11.2014, № 81-715/2007-54668KE4/14 вiд 24.10.2014, № 81-715/2007-54668KE5/14 вiд 24.10.2014, № 81-715/2007-54668KE8/14 вiд 24.10.2014,\\"]
[18,"UA 1.003.0110235-15","ВГ329623",8,"ГЄ091587","\\"]
[19,"UA 1.003.0110377-15","ВГ329624",1,"ГЄ091588","Марка транспортного засобу SUZUKI Комерцiйна назва транспортного засобу GRAND VITARA Позначення типу транспортного засобу JT Виробник транспортного засобу Suzuki Motor Corporation, Японiя Складальний завод Iwata Plant, Японiя Категорiя транспортного засобу М1; M1G Колiсна формула/ведучi колеса 4х4/всi Схема компонування транспортного засобу розташування двигуна переднє, поздовжнє Тип кузова / кiлькiсть дверей унiверсал / 5 Кiлькiсть мiсць попереду/позаду 2/3 Габаритнi розмiри, мм - довжина 4300min - 4575max - ширина 1810min - 1880max - висота 1685min - 1695max Колiсна база, мм 2640 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм 1540/1570 Маса спорядженого транспортного засобу, кг 1644min - 1711max (для МТ) 1659min - 1726max (для АТ) Повна маса, кг 2100 Розподiл повної маси: - на передню вiсь, кг - на задню вiсь, кг 890 1050 Двигун: чотиритактний, бензиновий з iскровим запалюванням - модель, виробник J24B, Suzuki Motor Corporation - екологiчний клас євро 5 - система живлення розподiльне багатоточкове впорскування палива з електронним управлiнням - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне - робочий об єм, см3 2393 - ступiнь стиснення 10,0:1 - максимальна потужнiсть, кВт/хв.-1 124/6000 - максимальний крутний момент, Нм/хв.-1 227/3800 - паливо бензин з октановим числом не менше 95 Повiтряний фiльтр Suzuki 78K-F01, з паперовим фiльтруючим елементом Система впорскування палива DENSO 65J0, електронна, мiкропроцесорна Система запалювання DENSO NL2 або DIAMOND DL3,DL2\\"]
[20,"UA 1.003.0110377-15","ВГ329624",2,"ГЄ091589","Система випуску вiдпрацьованих газiв основний глушник, додатковий глушник та нейтралiзатори Основний глушник Suzuki 78K-M01 Додатковий глушник Suzuki 78K-M02 Нейтралiзатор Suzuki 78K-C02, Suzuki 78K-C01 Трансмiсiя: - коробка передач механiчна автоматична - кiлькiсть передач 5 + R 4 + R - передавальнi числа I - 4,545 II - 2,354 III - 1,693 IV - 1,241 V - 1,000 R - 4,431 I - 2,826; II - 1,493; III - 1,000; IV - 0,688; R - 2,703 Передавальне число головної передачi 3,727 5,125 Зчеплення сухе, однодискове гiдротрансформатор Пiдвiска: - передня незалежна, типу McPherson, з гвинтовими пружинами, гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi - задня незалежна, багатоважiльна з гвинтовими пружинами та телескопiчними амортизаторами Рульове керування рульовий механiзм \"шестерня-рейка\" з гiдравлiчним пiдсилювачем Гальмiвнi системи: - робоча гiдравлiчна, двоконтурна з дiагональним розподiлом контурiв, з вакуумним пiдсилювачем, гальмiвнi механiзми переднiх та заднiх колiс - дисковi, з системами АBS, з EBD або ESP. - запасна кожен з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова механiчний (тросовий) привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс Шини: - розмiр 215/70 R16 або 225/65 R17 або 225/60 R18\\"]
[21,"UA 1.003.0110377-15","ВГ329624",3,"ГЄ091590","Правила ЄЕК ООН №10-02, пункти 6.2, 6.3 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди Офiцiйне затвердження типу е4*72/245*2009/19*1814*02 вiд 05.04.2012 протокол випробувань № RDW-10R-0109 вiд 05.04.2012 Правила ЄЕК ООН №13-09 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди Офiцiйнi затвердження типу E4-13-HR-000104 Ext.06 вiд 18.11.2010 е4*71/320*2002/78*2168*00 вiд 30.06.2011 протоколи випробувань № RDW-71/320-1352 вiд 28.03.2008 № RDW-71/320-1353 вiд 28.03.2008 Правила ЄЕК ООН №14-05 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди E4-14R-070135 Ext.03 вiд 16.03.2012 протокол випробувань № RDW-76/115-0666 вiд 29.02.2008 Правила ЄЕК ООН №16-04 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди E4-16R-060039 Ext.04 вiд 16.03.2012 вiд 16.03.2012 протокол випробувань № RDW-16R-0147 вiд 16.03.2012 Правила ЄЕК ООН №26-02 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди Офiцiйне затвердження типу e4*74/483*2007/15*0145*04 вiд 05.04.2012 протокол випробувань № RDW-26R-0097 вiд 05.04.2012 Правила ЄЕК ООН №43-00 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди Офiцiйне затвердження типу e4*92/22*2001/92*0140*02 вiд 28.03.2008 протокол випробувань № RDW-92/22-0198 вiд 28.03.2008 Правила ЄЕК ООН №48-02 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди Офiцiйне затвердження типу E4-48R-030076 Ext.05 вiд 05.04.2012 протокол випробувань № RDW-48R-0083 вiд 05.04.2012 Правила ЄЕК ООН №51-02 RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди Офiцiйнi затвердження типу e4*70/157*1999/101*2090*01вiд 30.10.2009 e4*70/157*1999/101*2091*01вiд 30.10.2009 протоколи випробувань № RDW-70/157-1595 вiд 11.04.2008 № RDW-70/157-1596 вiд 11.04.2008 Правила ЄЕК ООН №83-06 Регламент ЄС №715/2007 (ЄВРО-5) RDW. Vehicle Technology Division, Нiдерланди Офiцiйнi затвердження типу e4*715/2007*566/2011J*0335*00 вiд 16.03.2012 e4*715/2007*566/2011L*0336*00 вiд 16.03.2012 e4*715/2007*566/2011J*0006*03 вiд 16.03.2012 e4*715/2007*566/2011L*0010*03 вiд 16.03.2012 протоколи випробувань № RDW-715/2007-0245 вiд 16.03.2012 № RDW-715/2007-0002 вiд 12.12.2008\\"]
[22,"UA 1.003.0110503-15","ВГ329625",1,"ГЄ091592","Марка, модель автотранспортного засобу \"АТАМАN\", А092G9 Тип автотранспортного засобу автобус загального призначення Категорiя автотранспортного засобу/Клас М3 / II Пiдприємство-виготiвник ПАТ \"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС\", м.Черкаси, вул.Рiздвяна, 292 Колiсна формула/ведучi колеса 4 х 2.2/заднi Тип кузова суцiльнометалевий, зварний, несiвний, вагонного типу Кiлькiсть дверей двоє службових з правого боку обкочувального типу з пневмоприводом, переднi - одностулковi, розташованi в базi, заднi - одностулковi, розташованi в задньому звисi автобуса, дверi водiя - з лiвого боку на петлях, з ручним вiдкриттям Кiлькiсть пасажирських мiсць для сидiння 23 Кiлькiсть мiсць для обслуговуючого персоналу з водiєм 2 Загальна пасажировмiснiсть 40 Колiсна база, мм 4395 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1900 / 1650 Габаритнi розмiри, не бiльше, мм: - довжина 8210 - ширина 2380 - висота 2850 Маса спорядженого ТЗ, кг 5740 Технiчно допустима маса, кг 8610 Розподiл технiчно допустимої маси, кг: - на передню вiсь 2740 - на задню вiсь 5870 Двигун: - марка Isuzu, 4HV1Е4 - тип чотиритактний, iнжекторний, з примусовим iскровим запалюванням Екологiчний клас \"ЄВРО 4\" Кiлькiсть цилiндрiв 4, рядне Робочий об єм, см3 4570\\"]
[23,"UA 1.003.0110503-15","ВГ329625",2,"ГЄ091593","Максимальна потужнiсть, кВт/хв.-1 96/3200 Паливо стиснений природний газ (СПГ) Коробка передач механiчна, синхронiзована на усiх передачах переднього ходу, MYY6S, ISUZU Кiлькiсть передач 6 + заднiй хiд Передавальнi числа I - 5,979; II - 3,434; III - 1,862; IV - 1,297; V - 1,000; VI - 0,759; R - 5,701 Головна передача одноступенева, гiпоїдна - передавальне число 4,777 Система живлення впорскування палива, iнжектор Система запалювання з примусовим iскровим запалюванням робочої сумiшi Система охолодження рiдинна Повiтряний фiльтр з сухим паперовим елементом Турбонаддув вiдсутнiй Зчеплення однодискове, сухе, фрикцiйне з гiдравлiчним приводом та пiдсилювачем Пiдвiска: - передня залежна, ресорна зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi та двома телескопiчними амортизаторами двосторонньої дiї - задня залежна, пневморесорна, з двома пружними елементами, з двома телескопiчними амортизаторами двосторонньої дiї Рульове керування, марка JKC, ISUZU, iнтегрованого типу з гiдропiдсилювачем Гальмiвнi системи: - робоча двоконтурна, гiдравлiчна, з пiдсилювачем та АБС - гальмiвнi механiзми барабанного типу - запасна сумiщена з кожним iз контурiв робочої гальмiвної системи - допомiжна газодинамiчна, на випускному трактi двигуна - стоянкова з колодковим гальмiвним механiзмом, дiючим на трансмiсiю. Привод механiчний Шини - розмiр 215/75 R17.5\\"]
[24,"UA 1.003.0110503-15","ВГ329625",3,"ГЄ091594","Правила ЄЕК ООН № 10-03 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), п.Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл., 141830, Росiя Протокол випробувань № 787/S0/10-03/TRS/20-14 вiд 11.02.2014 Правила ЄЕК ООН № 13-09 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Росiя Протоколи випробувань № 787/F0/13-10/TRS/259-14 вiд 22.05.2014, № 787/K0/13-10/R/56-14 вiд 21.05.2014 Правила ЄЕК ООН № 14-05 Випробувальний центр ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\", м. Львiв, вул. Стрийська, 45, № 2Т085 вiд 03.03.2013 Протоколи випробувань № 0013/2015 вiд 10.03.2015, № 0014/2015 вiд 10.03.2015, № 0015/2015 вiд 10.03.2015 Правила ЄЕК ООН № 16-04 Minister Infrastruktury Ministеr оf Infrastructure, м.Варшава, Польща Офiцiйне затвердження типу Е20 16R-04 0884 Ext. 03 вiд 07.06.2010 Правила ЄЕК ООН № 43-00 Ministry оf Transport, м.Варшава, Польща Ministry оf Transport and Constructiom, м.Варшава, Польща Minisrty оf Infrastructure, м.Варшава, Польща Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина Офiцiйнi затвердження типу Е20 43R-00420 вiд 07.06.2006 Е20 43R-00429 вiд 29.03.2007 Е20 43R-00417 вiд 06.01.2006 Е20 43R-00400 вiд 13.09.2004 Схвалення безпечного скла № 001957 вiд 22.02.2006 Правила ЄЕК ООН № 48-03 Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", м.Київ, пр-кт Перемоги, 57 (№ 2Н1127) Протокол випробувань № 1.01-0234-14 вiд 27.08.2014 Правила ЄЕК ООН № 49-05 В1 (ЄВРО-4) TNO Science and Industry, Нiдерланди Протокол випробувань № 08.KR.KE.7734.1/VC вiд 03.11.2008 Правила ЄЕК ООН № 51-02 Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", м.Київ, пр-кт Перемоги, 57 (№ 2Н1127) Протокол випробувань № 1.01-0235-14 вiд 27.08.2014 Правила ЄЕК ООН № 80-01 Випробувальний центр ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\", м. Львiв, вул. Стрийська, 45, № 2Т085 вiд 03.03.2013 Протоколи випробувань № 0010к/2015 вiд 04.03.2015, № 0011к/2015 вiд 04.03.2015 Правила ЄЕК ООН № 89-00 Лабораторiя випробувань та дiагностики ДТЗ ВЦ КТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", м.Київ, пр-кт Перемоги, 57 (№ 2Н1127) Випробувальний центр ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\", м. Львiв, вул. Стрийська, 45, № 2Т085 вiд 03.03.2013 Протоколи випробувань № 1.01-0500-14 вiд 12.12.2014, № 0061к/2014 вiд 14.04.2014 Правила ЄЕК ООН № 107-03 Випробувальний центр ТОВ \"ЦКБ ЛАЗ\", м. Львiв, вул. Стрийська, 45, № 2Т085 вiд 03.03.2013 Протоколи випробувань № 0068к/2015 вiд 23.12.2015 Правила ЄЕК ООН № 110-00 (роздiл 17, крiм п.17.4.4), Правила ЄЕК ООН № 115-00 (Додаток 5) Лабораторiя дослiдження використання палив та екологiї ВЦ КТЗ ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\", м.Київ, пр-кт Перемоги, 57 (№ 2Н1127) Протокол випробувань № 1.02-010 ZCA:14 вiд 18.07.2014\\"]
[25,"UA 1.003.0110503-15","ВГ329625",4,"ГЄ091595","\\"]
[26,"UA 1.003.0110504-15","ВГ329626",1,"ГЄ091600","1. 8407 33, 8407 34, 8407 90 - двигуни з iскровим запалюванням; 2. 8408 20 - дизелi; 3. 8409 91, 8409 99, 8483 10 - деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльного механiзму (поршнi, кiльця поршневi, гiльзи цилiндрiв, розподiльчi вали, клапани); 4. 8421 31 - фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння (повiтроочисники); 5. 8413 30, 8409 99 - паливнi насоси високого тиску, форсунки, розпилювачi форсунок; 6. 8481 крани, клапани, вентилi, засуви, засувки, затвори; 7. 8708 92, 8421 39 - системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на автомобiлi з бензиновими двигунами; 8 8708 92, 8421 39 - системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на автомобiлi з дизелями; 9. 8708 92 - системи випуску вiдпрацьованих газiв, у тому числi глушники, до автомобiлiв категорiй М1, N1; 10. 8708 99, 8716 90 - тягово- i сiдельно-зчiпне обладнання (тягово-зчiпнi пристрої кульового типу (фаркопи), головки зчiпнi, пристрої сiдельно-зчiпнi, пристрої тягово-зчiпнi системи 'гак-петля', шворнi зчiпнi, кулi зчiпнi); 11. 8708 80, 8716 90 - амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi амортизацiйнi стiйки та вставнi елементи до них (картриджi); 12. 8708 40, 8708 50, 8708 80, 8708 94, 8708 99, 8716 90, 4016 99 - елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивнi, важелi, пiдвiски, шарнiри кульових важелiв (кульовi опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки); 13. 8708 70 - колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв); 14. 8511 10, 8511 30, 8511 80 - елементи системи запалювання для двигунiв з iскровим запалюванням (розподiлювачi, свiчки запалювання, котушки, комутатори транзисторнi, мiкропроцесори, контролери); 15. 8512 20, 8716 90 - прилади зовнiшнi свiтловi; 16. 7007 11, 7007 21 - скло для дорожнiх транспортних засобiв; 17. 4009, 6813 81, 8708 30, 8716 90 - вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, гальмiвнi накладки, диски, барабани, цилiндри, шланги, камери, крани, клапани, головки з'єднувальнi, штуцери контрольнi); 18. 4011 10, 4011 20 - шини пневматичнi для легкових автомобiлiв та їх причепiв. Дiя сертифiката вiдповiдностi поширюється на складовi (запаснi) частини та приладдя, якi наведенi в сертифiкатi вiдповiдностi, незалежно вiд країни їх походження, та постачаються в Україну за договорами постачання № SP2 вiд 25.08.2015 з 'Honda Motor Europe Logistics', Бельгiя, та № HAEPride Motor LLC 2015V1 вiд 31.07.2015 з 'Honda Access Europe NV', Бельгiя\\"]
[27,"UA 1.007.0110407-15","ВГ525799",1,"ГД348187","Найменування Кiлькiсть, . шт. упаковок \"Tangiers Noir Lemon-Lime\" (зi смаком лимону та лайму) 40 \"Tangiers Noir Horchata\" (зi смаком корицi та рисового молока) 80 \"Tangiers Noir Red Tea\" (зi смаком чорного чаю) 20 \"Tangiers Noir Kashmir Guajava\" (зi смаком гуави та iндiйських спецiй) 20 \"Tangiers Noir Passionfruit\" (зi смаком маракуї) 40 \"Tangiers Noir Orange Soda\" (зi смаком апельсинової содової) 80 \"Tangiers Noir Pumpkin\" (зi смаком мускатного горiху, перцю та рисового молока) 40 \"Tangiers Noir Welsh Cream\" (зi смаком вершкiв) 20 \"Tangiers Noir Lime\" (зi смаком лайму) 80 \"Tangiers Noir Peach Ice Tea\" (зi смаком чорного чаю та персику) 40 \"Tangiers Noir Melon Blend\" (зi смаком динi) 40 \"Tangiers Noir Mimon\" (зi смаком лимону та перцевої м'яти) 80 \"Tangiers Noir Blackberry\" (зi смаком ожини та лаванди) 20 \"Tangiers Noir Maraschino Cherry\" (зi смаком вишнi) 40 \"Tangiers Noir Cane Mint\" (зi смаком перцевої м'яти) 400 \"Tangiers Noir Chocolate Mint\" (зi смаком какао та перцевої м'яти) 40 \"Tangiers Noir Kashmir Peach\" (зi смаком персику та iндiйських спецiй) 200 \"Tangiers Noir Cocoa\" (зi смаком какао) 20 \"Tangiers Noir Strawberry\" (зi смаком полуничного джему) 20 \"Tangiers Noir Kashmir Cherry\" (зi смаком вишнi та iндiйських спецiй) 40 \"Tangiers Noir Pink Grapefruit\" .(зi смаком грейпфруту) 12\\"]
[28,"UA 1.007.0110407-15","ВГ525799",2,"ГД348188","Найменування Кiлькiсть, . шт. упаковок \"Tangiers Birquq Cane Mint\" (зi смаком перцевої м'яти) 120 \"Tangiers Birquq Little Purple Candy\" (зi смаком винограду та лимону) 40 \"Tangiers Birquq Its Like That One Breakfast Cereal\" (зi смаком апельсину та лимону) 40 \"Tangiers Birquq Cactus Fruit\" (зi смаком пiтаї) 20 \"Tangiers Birquq Sour Grape\" (зi смаком кислого винограду) 20 \"Tangiers Birquq Picnic Punch\" (зi смаком кавуну та лайму) 40 \"Tangiers Birquq Hacitragus\" (зi смаком цитрусових та яблука) 60 \"Tangiers Birquq Foreplay On The Peach\" (зi смаком кислого персику та динi) 60 \"Tangiers Birquq Aussie Juice\" (зi смаком полуничної цукерки та кiвi) 40 \"Tangiers Birquq Pinepas\" (зi смаком ананасу та маракуї) 40 \"Tangiers Birquq Olollugul\" (зi смаком локрицi та коли) 40 \"Tangiers Birquq White Summer Mixed Fruit\" (зi смаком кавуну та гуави) 40 \"Tangiers Birquq Now With Melon\" (зi смаком динi та грейпфруту) 40 ----------------------------------------------------------------- Всього 34 найменування 1972 шт. упаковок Марки акцизного податку згiдно заявки-розрахунку № 264 вiд 08.09.15р.: Серiя Номер Кiлькiсть, шт. ААЕЯ 021679 - 021828 150 ААЕЙ 022109 - 022178 70 ААЕШ, ААЕЩ, ААЕЮ 021679 - 022262 1752 ------------------------------------------------ Всього 1972 шт.\\"]
[29,"UA 1.009.0110125-15","ВГ528100",1,"ГЄ124057","№ |Iдентифiкацiйний номер 1. |XTAFS015LF0910349 2. |XTAFS015LF0910339 3. |XTAFS015LG0914886 4. |XTAFS015LG0914892 5. |XTAFS015LG0917565 6. |XTAFS015LG0917566 7. |XTAFS015LG0917570 8. |XTAFS015LG0917575 9. |XTAFS015LG0918722 10. |XTAFS015LG0918724 11. |XTAFS015LG0918725 12. |XTAFS015LG0918729 13. |XTAFS015LG0918730 14. |XTAFS015LG0918774 Всього: 14 од.\\"]
[30,"UA 1.009.0110125-15","ВГ528100",2,"ГЄ124058","вiд |28.09.15 |№ |94605648 вiд |28.10.15 |№ |94626829 вiд |21.07.15 |№ |94563619 вiд |22.07.15 |№ |94564475 вiд |04.12.15 |№ |94651536 вiд |11.12.15 |№ |94656261 вiд |11.12.15 |№ |94656366 вiд |09.12.15 |№ |94655100 вiд |10.12.15 |№ |94655926 вiд |09.12.15 |№ |94655166 вiд |11.12.15 |№ |94656715\\"]
[31,"UA 1.009.0110125-15","ВГ528100",3,"ГЄ124059","Правила ЄЕК ООН № 10-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S1/10-03/TRS/935-12 утверждения транспортных средств в |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 19.09.12 отношении электромагнитной совместимости\"|Pосiя |10/S1/10-03/TRS/277-14 (Правила ЄЕК ООН № 10-03) | |вiд 11.06.14 Правила ЄЕК ООН № 13-09 \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S0/13H-00/TRS/1108-12 утверждения транспортных средств |автомототехники (НИЦИАМТ), | вiд 26.10.12 категорий М, N и О в отношении |Pосiя |10/S0/13H-00/TRS/2088-13 торможения\" | | вiд 03.12.13 (Правила ЄЕК ООН № 13Н-00) | |10/S0/13-09/TRS/1109-12 | |вiд 26.10.12 | |10/S0/13-09/TRS/2087-13 | |вiд 03.12.13 Правила ЄЕК ООН № 14-03 \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S1/14-07/TRS/1234-12 утверждения транспортных средств в |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 19.11.12 отношении приспособлений для крепления |Pосiя | ремней безопасности\" | | (Правила ЄЕК ООН № 14-07) | | Правила ЄЕК ООН № 16-04 \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S0/16-04/TRS/1236-12 утвер-ждения: I.Ремней безопасности, |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 04.12.12 удерживающих систем, детских |Pосiя | удерживающих систем и детских | | удерживающих систем ISOFIX, | | предназначенных для лиц, находящихся в | | механических транспортных средствах. | | II.Транспортных средств, осна-щенных | | ремнями безопасности, удерживающими | | системами, детскими удерживающими | | системами и детскими удержи-вающими | | системами ISOFIX\" | |\\"]
[32,"UA 1.009.0110125-15","ВГ528100",4,"ГЄ124060","Правила ЄЕК ООН № 43-00 \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S0/43-00/TRS/1703-11 утверждения безопасных стекловых |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 28.12.11 материалов и их установки на |Pосiя | транспортном средстве\" | | Правила ЄЕК ООН № 48-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S1/48-03/TRS/943-12 утверждения транспортных средств в |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 20.09.12 отношении установки устройств освещения |Pосiя | и световой сигнализации\" | | (Правила ЄЕК ООН № 48-03) | | Правила ЄЕК ООН № 51-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S0/51-02/TRS/1452-12 утверждения автотранспортных средств, |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 21.11.12 имеющих не менее четырех колес, в связи |Pосiя | с производимым ими шумом\" | | Правила ЄЕК ООН № 83-05В \"Единообразные |Научно-исследовательский центр |пpотокол випpобувaнь предписания, касающиеся официального |по испытаниям и доводке |10/S1/83-05В/R/1705-11 утверждения транспортных средств в |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 28.12.11 отношении выбросов загрязняющих веществ |Pосiя |10/К0/83-05В/R/420-12 в зависимости от топлива, необходимого | |вiд 06.11.12 для двигателей\" | | (\"ЄВРО-4\") | | ГОСТ 27435-87 |Научно-исследовательский центр |протокол випробувань |по испытаниям и доводке |10/S0/A3P2/TRS/1247-12 |автомототехники (НИЦИАМТ), |вiд 21.11.12 |Pосiя | | | |ВЦ КТЗ ДП |протокол випробувань |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" |1.01-0720-13 вiд |Україна, м. Київ, пр-т |07.11.13 |Перемоги, 57 | |атестат акредитацiї 2Н1127 |\\"]
[33,"UA 1.009.0110143-15","ВГ528284",1,"ГЄ124129","№ з/п|Назва каталогу 1 |SBS Scandinavian brake systems Brake Discs 2 |SBS Scandinavian brake systems Discs Brake Pads 3 |SBS Scandinavian brake systems Brake Drums 4 |SBS Scandinavian brake systems Brake Shoes 5 |SBS Motorcycle and scooter brake system components master catalogue 2013 Всього - 5 найменувань\\"]
[34,"UA 1.009.0110148-15","ВГ528305",1,"ГЄ124136","№ з/п |Тип |№ з/п |Тип |№ з/п |Тип 1 |120111 |37 |13013GU |73 |13051GU 2 |120112 |38 |13014GR |74 |13052GU 3 |120311 |39 |13015GL |75 |13053GL 4 |120312 |40 |13016GR |76 |13054GR 5 |120321 |41 |13017GL |77 |13055GL 6 |120322 |42 |13018GR |78 |13056GR 7 |120211 |43 |13019GL |79 |13057GU 8 |120212 |44 |13020GR |80 |13058GU 9 |120221 |45 |13021GL |81 |13059GU 10 |120222 |46 |13022GR |82 |13061GL 11 |120341 |47 |13023GL |83 |13062GR 12 |120342 |48 |13024GR |84 |13063GL 13 |120811 |49 |13025GL |85 |13064GR 14 |120812 |50 |13026GR |86 |13065GL 15 |120821 |51 |13027GL |87 |13066GR 16 |120822 |52 |13028GR |88 |13067GL 17 |120611 |53 |13029GL |89 |13068GR 18 |120612 |54 |13031GR |90 |13069GL 19 |120621 |55 |13032GL |91 |13070GL 20 |120622 |56 |13033GR |92 |13071GR 21 |120911 |57 |13034GL |93 |13072GR 22 |120921 |58 |13035GR |94 |13073GU 23 |SA18831 |59 |13036GL |95 |13074GR 24 |SA18832 |60 |13037GR |96 |13075GL 25 |SA14131 |61 |13038GL |97 |13076GR 26 |SA14132 |62 |13039HR |98 |13077GU 27 |13001GR |63 |13040HL |99 |13078GU 28 |13002GL |64 |13041HR |100 |13079GU 29 |13003HR |65 |13042HL |101 |14049HU 30 |13004HL |66 |13043GR |102 |15011GU 31 |13005GR |67 |13044GL |103 |15012GU 32 |13006GL |68 |13045GR |104 |15030GU 33 |13007GR |69 |13046GL |105 |15060GU 34 |13008GL |70 |13047GR |106 |23024GL 35 |13009GR |71 |13048GL |107 |23025GR 36 |13010GL |72 |13050GU |108 |23026HL\\"]
[35,"UA 1.009.0110148-15","ВГ528305",2,"ГЄ124137","109 |23027HR |127 |25007GU |145 |25035GU 110 |23028GR |128 |25008GU |146 |25036GU 111 |23029GL |129 |25009GU |147 |25037GU 112 |23030GL |130 |25010GU |148 |25038GU 113 |23031GR |131 |25011GU |149 |25040GU 114 |23032GL |132 |25012GU |150 |25041GU 115 |23033GR |133 |25013GU |151 |25042GU 116 |23039GU |134 |25014GU |152 |25045GU 117 |23043GU |135 |25015GU |153 |25046GU 118 |23044GU |136 |25016GU |154 |25047GU 119 |23052GU |137 |25017GU |155 |25048GU 120 |23055GU |138 |25018GU |156 |25049GU 121 |25001GU |139 |25019GU |157 |25050GU 122 |25002HU |140 |25020GU |158 |25051GU 123 |25003GU |141 |25021GU |159 |25053GU 124 |25004GU |142 |25022GU |160 |25054GR 125 |25005HU |143 |25023GU |161 |25056GU 126 |25006HU |144 |25034GU |162 |25057GU Всього - 162 типа\\"]
[36,"UA 1.009.0110149-15","ВГ528296",1,"ГЄ124130","№ з/п |Тип |№ з/п |Тип |№ з/п |Тип 1 |BJ101 |33 |TRE102 |65 |TR101R 2 |BJ102 |34 |TRE103L |66 |TR102 3 |BJ103 |35 |TRE103R |67 |TR103L 4 |BJ201 |36 |TRE104L |68 |TR103R 5 |BJ202 |37 |TRE104R |69 |TR104 6 |BJ203 |38 |TRE105 |70 |TR105 7 |BJ204 |39 |TRE201L |71 |TR201 8 |BJ301 |40 |TRE201R |72 |TR202 9 |BJ303 |41 |TRE202L |73 |TR203 10 |BJ304 |42 |TRE202R |74 |TR301 11 |BJ305D |43 |TRE203L |75 |TR302 12 |BJ305U |44 |TRE203R |76 |TR304 13 |BJ306 |45 |TRE301L |77 |TR305 14 |BJ307 |46 |TRE301R |78 |TR306 15 |BJ308 |47 |TRE302 |79 |TR307 16 |BJ309 |48 |TRE303L |80 |TR308 17 |BJ310 |49 |TRE303R |81 |TR309 18 |BJ401 |50 |TRE304L |82 |TR310 19 |BJ501D |51 |TRE304R |83 |TR311L 20 |FJ410 |52 |TRE305L |84 |TR311R 21 |FJ411 |53 |TRE305R |85 |TR312L 22 |FJ480 |54 |TRE306L |86 |TR312R 23 |FJ402 |55 |TRE306R |87 |TR312C 24 |FJ403 |56 |TRE307 |88 |TR401 25 |FJ412 |57 |TRE308L | | 26 |FJ413 |58 |TRE308R | | 27 |FJ414 |59 |TRE309 | | 28 |FJ425 |60 |TRE401L | | 29 |FJ482 |61 |TRE401R | | 30 |FJ483 |62 |TRE501L | | 31 |TRE101L |63 |TRE501R | | 32 |TRE101R |64 |TR101L | | Всього - 88 типiв\\"]
[37,"UA 1.009.0110162-15","ВГ528291",1,"ГЄ124298","Марка ДТЗ: |VOLKSWAGEN Торгова назва ДТЗ: |Passat, Passat CС, Passat Variant, СС Тип ДТЗ: |3C (3СС) |(3С - Passat, Passat Variant; 3CC - СС, Passat CC) Позначення в кодi VIN: |WVWZZZ3CZ_ _ _ _ _ _ _ _ , |1 2 3 4 5 6 7 8 |1-код року випуску, 2-код складального заводу, вiд 3 до 8 |- номер шасi Складальний завод: |- Volkswagen AG DE-26703 Emden, Нiмеччина (Е); |- Volkswagen Sachsen GmbH DE-08058 Zwickau, Нiмеччина (Р) Категорiя ДТЗ: |М1 Колiсна формула / ведучi колеса: |2 x 4 / переднi (Х0), 4 x 4 / всi (Х1) Схема компонування ДТЗ: |pозтaшувaння двигуна - переднє, поперечне |Passat |Passat Variant |Passat CC |СС Тип кузова / кiлькiсть дверей: |седан / 4 |унiверсал / 5 |седан / 4 | Кiлькiсть мiсць (попереду / ззаду): |5 (2 / 3) |4-5 (2 / 2-3) Габаритнi розмiри, мм | | | | - довжина: |4765-4874 |4767-4887 |4799-4886 |4802-4905 - ширина: |1820-1832 | |1855 | - висота: |1441-1492 |1462-1537 |1417 |1417-1425 Колiсна база, мм: |2709- 2789 |2708 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: |1542-1590 / 1541-1574 |1552-1556 / 1559-1562 Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1367-1889 |1541-1640 1489-1712 Допустима повна маса, кг: |1910-2360 |1910-2320 Максимальне навантаження, кг | | на передню вiсь / на задню вiсь: |940-1160 / 980-1250 |1010-1160 / 880-1110 Допустима маса причепа, кг | | причiп без гальм / причiп з гальмами:|680-750 / 1300-2200 |740-750 / 1500-2200\\"]
[38,"UA 1.009.0110162-15","ВГ528291",2,"ГЄ124299","Двигун: 1) модель, тип: |CZEA |CDA? |CJS? |CHHB |CJXA |CLLA |DBGA |Бензиновий дизель |чотиритактний 2) кiлькiсть та |4, рядне |4, рядне розташування | | цилiндрiв: | | 3) робочий об'єм, см |1395 |1798 | |1984 |1968 .куб.: | | | | | 4) ступiнь стиснення:|10,0 |9,8 |9,6 |9,6 |16,0 16,2 5) максимальна |110 / |СDАА: 118 /|CJSA: 132 |162 / |206 / |125 / |110 / потужнiсть, кВт / |5000-6000 |4500-6200 |/ |4500-620|5600-650|4200 |3500-4000 хв-1: | |СDАВ: 112 /|5100-6200 |0 |0 | | | |4500-6200 |CJSC: 132 | | | | | | |/ | | | | | | |4000-6200 | | | | 6) максимальний |250 / |250 / |CJSA: 250 |350 / |350 / |350 / |320 / крутний |1500-3500 |1500-4500 |/ |1500-440|1700-560|1750-2500|1750-3000 момент, Нм / хв-1: | | |1250-5000 |0 |0 | | | | |CJSC: 320 | | | | | | |/ | | | | | | |1450-3900 | | | | 7) екологiчна норма: |\"ЄВРО-5\" |СDАА: |\"ЄВРО-5\" або |\"ЄВРО-4\" |\"ЄВРО-5\" |або |\"ЄВРО-5\" |\"ЄВРО-6\" | | |\"ЄВРО-6\" |СDАВ: | | | | |\"ЄВРО-4\" | | | 8) паливо: |неетильовaний бензин з октановим числом не менше |дизельне |95 98 | 9) система живлення: |багатоточкове впорскування палива з комп'ютерним |впорскування палива |керуванням |Common Rail 10) система впуску | (повiтряний фiльтр): |з сухим паперовим елементом, 1K0 183, 4E0 183, 5Q0 183 11) система |комп'ютерна --- запалювання: | 12) система випуску: |з системою нейтралiзацiї вiдпрацювавших газiв - переднiй (середнiй) глушник,|3C0 118, 3Q0 118, 3C0 119, 3Q0 119, 5Q0 119 тип: | - заднiй глушник, тип: |3C0 120, 3Q0 120 - нейтралiзатор, тип: |1K0 178, 1K0 166, 3С0 230, 3Q0 178, 5Q0 178, |5Q0 166, 5Q0 181, 5N0 166, 5N0 181, 7N0 214, 7N0 230\\"]
[39,"UA 1.009.0110162-15","ВГ528291",3,"ГЄ124300","Трансмiсiя: | 1) зчеплення, тип: |постiйнозaмкнуте, фрикцiйне, однодискове, сухе, з центральною |дiaфpaг мо вою пружиною, з гiдравлiчним приводом (тiльки для |механiчної трансмiсiї) 2) коробка передач, тип: |FM6, AM6 |FD7, AD7 |FD6, AD6 |механiчна, з ручним керуванням |автоматична | |FM62S002 |FM62Q030 |FD6D9002 |FM62Q028 |(для CDA?) |(для CJS?) |(для DBGA) |(для DBGA) - передавальнi числа: I - |3,778 |3,769 |3,462 |3,769 II - |2,063 |2,087 |1,905 |1,958 III - |1,455 |1,324 |1,125 |1,257 IV - |1,107 |0,977 |0,756 |0,870 V - |0,875 |0,975 |0,763 |0,857 VI - |0,725 |0,814 |0,622 |0,717 з.х. - |3,600 |9,692 |3,989 |4,549 - головна передача: |3,647 |I-IV: 3,684 |I-IV: 4,375 |I-IV: 3,684 | |V, VI, з.х.: 2,|V, VI, з.х.: 3,|V, VI, з.х.: 2, | |917 |333 |917 |FD7SW002 |AD7DL004 |FD7CW005 |FD7AM006 |(для CZEA) |(для CHHB) |(для CJS?) |(для CDA?) - передавальнi числа: I - |3,500 |3,563 |3,765 |3,765 II - |2,087 |2,526 |2,273 |2,273 III - |1,343 |1,679 |1,531 |1,531 IV - |0,933 |1,022 |1,133 |1,122 V - |0,974 |0,788 |1,176 |1,176 VI - |0,778 |0,761 |0,956 |0,951 VII - |0,653 |0,635 |0,795 |0,795 з.х. - |3,722 |4,789 |4,170 |4,170 - головна передача: |I-IV: 4,800 |I, IV, V: 4,733|I-IV: 4,438 |I-IV: 4,438 |V-VII: 3,429 |II, III, VI, |V-VII: 3,227 |V-VII: 3,227 |з.х.: 4,500 |VII: 3,944 |з.х.: 4,176 |з.х.: 4,176 | |з.х.: 4,733 | | |FM62S025 |FM6BB003 |FD6D9011 |FD62E018 |(для CDA?) |(для CDA?) |(для CHHB) |(для CLLA) - передавальнi числа: I - |3,778 |3,769 |2,923 |3,462 II - |2,118 |2,087 |1,792 |2,050 III - |1,360 |1,324 |1,125 |1,300 IV - |0,971 |0,977 |0,773 |0,902 V - |0,773 |0,975 |0,811 |0,914 VI - |0,625 |0,814 |0,636 |0,756 з.х. - |3,600 |4,549 |3,352 |3,989 - головна передача: |3,647 |I-IV: 4,235 |I-IV: 4,769 |I-IV: 4,118 | |V, VI, з.х.: 3,|V, VI, з.х.: 3,|V, VI, з.х.: 3, | |273 |444 |043 |FM62Q031 |AD6D9016 |AM6BB001 |FM62S032 |(для CLLA) |(для CJXA) |(для CZEA) |(для CZEA) - передавальнi числа: I - |3,769 |2,933 |3,769 |4,111 II - |2,087 |1,833 |2,087 |2,118 III - |1,324 |1,300 |1,469 |1,360 IV - |0,919 |0,975 |1,098 |1,029 V - |0,902 |1,030 |1,108 |0,857 VI - |0,757 |0,825 |0,927 |0,733 з.х. - |4,549 |3,352 |4,549 |4,000 - головна передача: |I-IV: 3,450 |I-IV: 4,769 |I-IV: 3,944 |3,647 |V, VI, з.х.: 2,|V, VI, з.х.: 3,|V, VI, з.х.: 3,| |760 |444 |087 |\\"]
[40,"UA 1.009.0110162-15","ВГ528291",4,"ГЄ124301","Пiдвiска: | - передня: |незалежна, типу \"Мак-Ферсон\", зi стабiлiзатором попе реч ної |стiйкостi (опцiя), цилiндричними пружинами та амор тиза то рами - задня: |незалежна, важiльна з цилiндричними пружинами, стабi лi за тором |поперечної стiйкостi (опцiя) та амор ти заторами Рульове управлiння, тип: |рульовий механiзм типу \"шестеpня-pейкa\", |рульовий привод з електропiдсилювачем Гальмiвнi системи: | - робоча: |гiдpaвлiчнa, двоконтурна, з дiагональним розподiленням контурiв, |AБС, ESP, вакуумний та електричний (для ESP) пiдсилювач, |гальмiвнi механiзми всiх колiс - дисковi - аварiйна (запасна): |один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: |електромеханiчна, що дiє на гальмiвнi механiзми заднiх (та |переднiх - опцiя) колiс - гальмiвнi колодки: |Galfer 7504 (7504FF, 8135), Jurid 201 (200FF, 310, 310 GG, |310-A GG), |Pagid 645, Textar T4402, GA8135FG, Ferodo 139-60(A), |Nisshinbo NAC D6234 (N507H) Шини (мiнiмальнi вимоги): |195/60 R16 93H, 205/55 R16 91H(V, W), 205/55 R16 94V(W), |215/60 R16 95V, 215/55 R16 93H(V, W), 205/50 R17 93H(V, W), |215/55 R17 94V(H), 225/55 R17 97W, 235/45 R17 94H(V, W), |235/40 R18 91H, 235/40 R18 95Y(V, W) , 235/45 R18 94W, |245/45 R18 96W, 235/40 R19 96W, 245/40 R19 94W, 235/35 R19 |91Y; |Т125/70 R18 99М Допускається встановлення шин, вiдмiнних вiд наведених, у разi надання до Органу iз сертифiкацiї ДТЗ та сис тем управлiння якiстю ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" повiдомлень щодо офiцiйного затвердження типу цих шин у вiдповiдностi до вимог Правил ЄЕК ООН № 30-02 Колеса: |6J?16 ET42, 6,5J?16 ET41(42), 7J?16 ET45, 6J?17 ET45, 6, |5J?17 ET39(41, 42), |7J?17 ET42(33, 38, 40), 7,5J?17 ET47, 8J?17 ET41, 8J?18 |ET40(41, 44), |8J?19 ET41(44); 3,5J?18 ET25,5 Iнше обладнання ДТЗ: |пристрiй запобiгання угону автомобiля, подушки безпеки, люк у |даху, OBD, стереосистема тощо\\"]
[41,"UA 1.009.0110162-15","ВГ528291",5,"ГЄ124302","Правила ЄЕК ООН № 10-02 |KBA, Нiмеччина |E1-10R-03 4102 Ext.10 вiд 10.09.2015 |Jacob Mooser GmbH, |протокол випробувань |Нiмеччина |TB2015-0319 вiд 27.08.2015 Правила ЄЕК ООН № 13-09 |RDW, Нiдерланди |E4-13HRESC-00 0193 Ext.08 вiд |TUV Nord Mobilitat GmbH |31.03.2014 |& Co, Нiмеччина |протокол випробувань | |8110896213 вiд 12.03.2014 | |E4-13HRESC-00 0194 Ext.04 вiд | |11.03.2013 | |протокол випробувань | |8109710892 вiд 28.02.2013 | |E4-13HRESC-00 0296 Ext.02 вiд | |11.03.2013 | |протокол випробувань | |8109710890 вiд 28.02.2013 | |E4-13HRESC-00 0553 вiд 04.06.2015 | |протокол випробувань | |8111933434 вiд 21.05.2015 | |E4-13HRESC-00 0490 Ext.02 вiд | |17.09.2015 | |протокол випробувань | |8112650160 вiд 03.09.2015 | |E4-13HRESC-00 0491 Ext.01 вiд | |04.06.2015 | |протокол випробувань | |8112423211 вiд 21.05.2015 Правила ЄЕК ООН № 14-03 |RDW, Нiдерланди |E4-14R-07 0133 Ext.07 вiд 11.09.2015 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань (3C) | |RDW-14R-0035987 вiд 11.09.2015 | |E4-14R-07 0235 Ext.02 вiд 26.08.2011 | |протокол випробувань (3CС) | |RDW-76/115-0797 вiд 06.11.2009 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |KBA, Нiмеччина |E1-16R-06 1119 Ext.04 вiд 24.07.2014 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (3C) |& Co, Нiмеччина |8111310870 вiд 16.07.2014 | |E1-16R-06 1007 Ext.03 вiд 22.11.2011 | |протокол випробувань (3CС) | |8108273348 вiд 14.11.2011 Правила ЄЕК ООН № 24-03 |KBA, Нiмеччина |E1-24R-03 3032 вiд 23.11.2010 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (CLLA) |& Co, Нiмеччина |22.06.356.00 вiд 10.11.2010 | |E1-24R-03 3464 вiд 14.08.2015 | |протокол випробувань (DBGA) | |22.06.417.00 вiд 04.08.2015 Правила ЄЕК ООН № 26-02 |RDW, Нiдерланди |E4-26R-03 0108 Ext.10 вiд 27.05.2015 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань (3C) | |RDW-26R-0032623 вiд 27.05.2015 | |E4-26R-03 0097 Ext.09 вiд 11.09.2015 | |протокол випробувань (3CC) | |RDW-26R-0029930 вiд 11.09.2015 Правила ЄЕК ООН № 43-00 |KBA, Нiмеччина |E1-43R-01 2098 Ext.09 вiд 08.12.2015 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (3C) |& Co, Нiмеччина |8113012522 вiд 27.11.2015 | |E1-43R-00 2179 Ext.04 вiд 18.06.2013 | |протокол випробувань (3СС) | |8110224121 вiд 31.05.2013 Правила ЄЕК ООН № 48-02 |KBA, Нiмеччина |E1-48R-05 0701 Ext.07 вiд 10.09.2015 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (3C)\\"]
[42,"UA 1.009.0110162-15","ВГ528291",6,"ГЄ124303","|& Co, Нiмеччина |8112633954 вiд 03.09.2015 | |E1-48R-05 0568 Ext.08 вiд 14.09.2015 | |протокол випробувань (3CC) | |8112633968 вiд 03.09.2015 Правила ЄЕК ООН № 51-02 |KBA, Нiмеччина |E1-51R-02 10808 Ext.03 вiд 17.11.2011 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (СDA?) |& Co, Нiмеччина |8108354281 вiд 11.11.2011 | |E1-51R-02 11272 вiд 03.12.2010 | |протокол випробувань (CLLA) | |8106990182 вiд 26.11.2010 | |E1-51R-02 12205 Ext.04 вiд 09.07.2015 | |протокол випробувань (CZEA) | |8112537390 вiд 06.07.2015 | |E1-51R-02 12358 вiд 05.01.2015 | |протокол випробувань (СJS?) | |8111692823 вiд 17.12.2014 | |E1-51R-02 12356 Ext.01 вiд 08.06.2015 | |протокол випробувань (CHHB) | |8112334412 вiд 02.06.2015 | |E1-51R-02 12485 вiд 19.06.2015 | |протокол випробувань (DBGA) | |8112396603 вiд 15.06.2015 | |E1-51R-02 12425 вiд 05.05.2015 | |протокол випробувань (CJXA) | |8112165685 вiд 17.03.2015 Правила ЄЕК ООН № 83-05(В) |KBA, Нiмеччина |E1-83R-05 5433 Ext.02 вiд 04.01.2012 \"ЄВРО-4\", Правила ЄЕК ООН № |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (СDA?) 83-06 \"ЄВРО-5\", Регламенти ЄС № |& Co, Нiмеччина |12.06.1291.02 вiд 23.12.2011 715/2007 та 692/2008 \"ЄВРО-5\", | |e1*715/2007*692/2008A*0121*03 вiд \"ЄВРО-6\" | |14.09.2010 | |протокол випробувань (CDA?) | |11.06.1289.03 вiд 01.09.2010 | |e1*715/2007*630/2012J*0880*00 вiд | |21.03.2013 | |протокол випробувань (CDAA) | |11.06.1829.00 вiд 06.03.2013 | |E1-83R-05 5521 Ext.02 вiд 21.06.2012 | |протокол випробувань (CLLA) | |12.06.1461.02 вiд 14.06.2012 | |E1-83R-06 5928-J Ext.01 вiд 04.02.2015 | |протокол випробувань (CZEA) | |12.06.2061.01 вiд 28.01.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*1107*02 вiд | |20.01.2015 | |протокол випробувань (CZEA) | |11.06.2056.02 вiд 15.01.2015 | |E1-83R-06 5979-J вiд 02.02.2015 | |протокол випробувань (СJS?) | |12.06.2106.00 вiд 26.01.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*1206*01 вiд | |21.01.2015 | |протокол випробувань (CJS?) | |11.06.2100.01 вiд 19.01.2015 | |E1-83R-06 5980-J Ext.01 вiд 10.06.2015 | |протокол випробувань (CHHB) | |12.06.2107.01 вiд 21.05.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*1214*02 вiд | |19.08.2015\\"]
[43,"UA 1.009.0110162-15","ВГ528291",7,"ГЄ124304","| |протокол випробувань (CHHB) | |11.06.2102.02 вiд 06.08.2015 | |E1-83R-06 6120-J вiд 19.10.2015 | |протокол випробувань (DBGA) | |12.06.2261.00 вiд 23.09.2015 | |E1-83R-06 6046-J вiд 11.06.2015 | |протокол випробувань (CJXA) | |12.06.1298.00 вiд 02.06.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*1280*02 вiд | |03.08.2015 | |протокол випробувань (CJXA) | |11.06.2161.02 вiд 23.07.2015\\"]
[44,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",1,"ГЄ124339","№ з/п |Назва, адреса пiдприємства 1 |KUMHO TIRE CO., INC., ~555, Sochon-dong Gwangsan-gu Gwangju 506-711 Rep of KOREA, Республiка |Корея 2 |Kumho Tire Co., Inc. 658, Eodeung- daero, Gwangsan-gu Gwangju, Korea, Республiка Корея 3 |Kumho Tire Co., Inc. 555 Sochon-dong, Kwangsan-gu Kwangju ,Korea, Республiка Корея 4 |Kumho Tire Co., Inc.Kumho Bldg.~57, Shinmunro 1-Ga, Jongro-Gu, Seoul, Korea, Республiка Корея 5 |Kumho Industrial Co., Ltd., Kumho Bldg. ~57 Shinmunro 1-Ga, Jongro-Gu, Seoul, Korea, K.P.O. |Box 1427, Республiка Корея 6 |KUMHO TIRE (VIETNAM) CO., LTD. G-CN, My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat Dist., Binh Duohg |Province, Vietnam, Республiка В'єтнам 7 |Nanjing Kumho Tire Co., Ltd , 418~ Heyan Road, Oixia, Qu Nanjing, China 210038, Китай 8 |KUMHO TIRE (TIANJIN) CO., INC. №.333 Zhongnan 2 Street, TEDA, TIANJIN 300462, Китай Всього 8 позицiй\\"]
[45,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",2,"ГЄ124340","Марка |Типорозмiр |Модель |Iндекс навантаження, |Номер сповiщення | | |категорiя швидкостi | | | |(один./спар.) | Kumho |9,5 |R |16,5LT |825 |116Q |E4-008963 Marshal |9,5 |R |16,5LT |825 |116Q |E4-008963 Kumho |31x10,50 |R |15LT |834 |109Q |E4-0009871 Marshal |31x10,50 |R |15LT |834 |109Q |E4-0009871 Kumho |31x11,50 |R |15LT |834 |110Q |E4-0009872 Marshal |31x11,50 |R |15LT |834 |110Q |E4-0009872 Marshal |32x11,50 |R |15LT |834 |113Q |E4-0012158 Kumho |33x12,50 |R |15LT |834 |108Q |E4-0009873 Marshal |33x12,50 |R |15LT |834 |108Q |E4-0009873 Kumho |LT265/75 |R |16 |834 |112Q |E4-0014507 Marshal |LT265/75 |R |16 |834 |112Q |E4-0014507 Kumho |185 |R |14C |852 |99/97P |E4-008203 Marshal |185 |R |14C |852 |99/97P |E4-008203 Kumho |185 |R |14C |852 |102/100P |E4-0017025 Marshal |185 |R |14C |852 |102/100P |E4-0017025 Kumho |195/70 |R |15C |852 |104/102S |E4-0017065 Marshal |195/70 |R |15C |852 |104/102S |E4-0017065 Kumho |8,25 |R |15TR |853 |143/141J |E4-0013731 Marshal |8,25 |R |15TR |853 |143/141J |E4-0013731 Kumho |185 |R |15C |856 |103/102P |E4-008831 Marshal |185 |R |15C |856 |103/102P |E4-008831 Kumho |195 |R |16C |856 |107/105P |E4-008069 Marshal |195 |R |16C |856 |107/105P |E4-008069 Kumho |185/75 |R |16C |856 |104/102Q |E4-008952 Marshal |185/75 |R |16C |856 |104/102Q |E4-008952 Kumho |185/75 |R |16C |856 |104/102R |E4-0023598 Marshal |185/75 |R |16C |856 |104/102R |E4-0023598 Kumho |195/70 |R |15C |856 |104/102Q |E4-008153 Kumho |195/75 |R |16C |856 |107/105R |E4-008069 Marshal |195/75 |R |16C |856 |107/105R |E4-008069 Kumho |205/75 |R |16C |856 |110/108R |E4-0013719 Marshal |205/75 |R |16C |856 |110/108R |E4-0013719 Kumho |6,5 |R |15LT |857 |107/105R |E4-0014211 Marshal |6,5 |R |15LT |857 |107/105R |E4-0014211 Kumho |155 |R |13C |857 |90/88R |E4-0010729 Marshal |155 |R |13C |857 |90/88R |E4-0010729 Kumho |175 |R |13C |857 |94/92P |E4-0018473\\"]
[46,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",3,"ГЄ124341","Marshal |175 |R |13C |857 |94/92P |E4-0018473 Kumho |175 |R |14C |857 |99/98Q |E4-0010767 Marshal |175 |R |14C |857 |99/98Q |E4-0010767 Kumho |185 |R |14 C |857 |102/100Q |E4-0010721 Marshal |185 |R |14 C |857 |102/100Q |E4-0010721 Kumho |195 |R |14 C |857 |102/100R |E4-0010730 Marshal |195 |R |14 C |857 |102/100R |E4-0010730 Kumho |195 |R |14 C |857 |106/104R |E4-0013743 Marshal |195 |R |14 C |857 |106/104R |E4-0013743 Kumho |195 |R |14 C |857 |106/104R |E4-0018173 Marshal |195 |R |14 C |857 |106/104R |E4-0018173 Kumho |195 |R |15LT |857 |106/104R |E4-0013730 Marshal |195 |R |15LT |857 |106/104R |E4-0013730 Kumho |205 |R |14C |857 |109/107Q |E4-0010768 Marshal |205 |R |14C |857 |109/107Q |E4-0010768 Kumho |205 |R |14C |857 |109/107Q |E4-0020792 Marshal |205 |R |14C |857 |109/107Q |E4-0020792 Kumho |215 |R |14 C |857 |112/110Q |E4-0018470 Marshal |215 |R |14 C |857 |112/110Q |E4-0018470 Kumho |165/70 |R |14 C |857 |89/87R |E4-0010742 Marshal |165/70 |R |14 C |857 |89/87R |E4-0010742 Kumho |175/65 |R |14 C |857 |90/88T |E4-0018174 Marshal |175/65 |R |14 C |857 |90/88T |E4-0018174 Kumho |185/75 |R |14 C |857 |102/100Q |E4-0010738 Marshal |185/75 |R |14 C |857 |102/100Q |E4-0010738 Kumho |195/60 |R |16C |857 |99/97H |E4-0022693 Marshal |195/60 |R |16C |857 |99/97H |E4-0022693 Kumho |195/65 |R |16C |857 |104/102R |E4-0020832 Marshal |195/65 |R |16C |857 |104/102R |E4-0020832 Kumho |195/65 |R |16C |857 |104/102R |E4-0018169 Marshal |195/65 |R |16C |857 |104/102R |E4-0018169 Kumho |195/70 |R |15C |857 |104/102R |E4-0011832 Marshal |195/70 |R |15C |857 |104/102R |E4-0011832 Kumho |195/70 |R |15C |857 |104/102R |E4-0018171 Marshal |195/70 |R |15C |857 |104/102R |E4-0018171 Kumho |195/75 |R |16C |857 |104/102Q |E4-0016980 Marshal |195/75 |R |16C |857 |104/102Q |E4-0016980 Kumho |195/75 |R |16C |857 |107/105R |E4-0015939 Marshal |195/75 |R |16C |857 |107/105R |E4-0015939 Kumho |195/75 |R |16C |857 |107/105R |E4-0018206\\"]
[47,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",4,"ГЄ124342","Marshal |195/75 |R |16C |857 |107/105R |E4-0018206 Kumho |195/75 |R |16C |857 |110/108Q |E4-0018491 Marshal |195/75 |R |16C |857 |110/108Q |E4-0018491 Kumho |205/65 |R |15C |857 |102/100R |E4-0020794 Marshal |205/65 |R |15C |857 |102/100R |E4-0020794 Kumho |205/65 |R |16C |857 |107/105T |E4-0020796 Marshal |205/65 |R |16C |857 |107/105T |E4-0020796 Kumho |205/65 |R |15C |857 |102/100R |E4-0010743 Marshal |205/65 |R |15C |857 |102/100R |E4-0010743 Kumho |205/65 |R |15C |857 |102/100R |E4-0018176 Marshal |205/65 |R |15C |857 |102/100R |E4-0018176 Kumho |205/65 |R |16C |857 |107/105T |E4-0015937 Marshal |205/65 |R |16C |857 |107/105T |E4-0015937 Kumho |205/65 |R |16C |857 |107/105T |E4-0020833 Marshal |205/65 |R |16C |857 |107/105T |E4-0020833 Kumho |205/70 |R |15C |857 |106/104S |E4-0011833 Marshal |205/70 |R |15C |857 |106/104S |E4-0011833 Kumho |205/75 |R |16C |857 |110/108R |E4-0020797 Marshal |205/75 |R |16C |857 |110/108R |E4-0020797 Kumho |205/75 |R |14 C |857 |109/107R |E4-0013752 Marshal |205/75 |R |14 C |857 |109/107R |E4-0013752 Kumho |205/75 |R |16C |857 |110/108R |E4-0015938 Marshal |205/75 |R |16C |857 |110/108R |E4-0015938 Kumho |215/65 |R |16C |857 |109/107R |E4-0011830 Marshal |215/65 |R |16C |857 |109/107R |E4-0011830 Kumho |215/70 |R |14 C |857 |108/106R |E4-0013753 Marshal |215/70 |R |14 C |857 |108/106R |E4-0013753 Kumho |215/70 |R |15C |857 |109/107R |E4-0011834 Marshal |215/70 |R |15C |857 |109/107R |E4-0011834 Kumho |215/75 |R |16C |857 |113/111R |E4-0013718 Marshal |215/75 |R |16C |857 |113/111R |E4-0013718 Kumho |225/65 |R |16C |857 |112/110R |E4-0011831 Marshal |225/65 |R |16C |857 |112/110R |E4-0011831 Kumho |225/65 |R |16C |857 |112/110S |E4-0018199 Marshal |225/65 |R |16C |857 |112/110S |E4-0018199 Kumho |225/70 |R |15C |857 |112/110R |E4-0011835 Marshal |225/70 |R |15C |857 |112/110R |E4-0011835 Kumho |225/70 |R |15C |857 |112/110R |E4-0018205 Marshal |225/70 |R |15C |857 |112/110R |E4-0018205 Kumho |225/75 |R |16C |857 |118/116Q |E4-0010745\\"]
[48,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",5,"ГЄ124343","Marshal |225/75 |R |16C |857 |118/116Q |E4-0010745 Kumho |225/75 |R |16C |857 |121/120R |E4-0011836 Marshal |225/75 |R |16C |857 |121/120R |E4-0011836 Kumho |235/65 |R |16C |857 |115/113R |E4-0018545 Marshal |235/65 |R |16C |857 |115/113R |E4-0018545 Kumho |12 |R |20 |934 |154K |E4-008818 Marshal |12 |R |20 |934 |154K |E4-008818 Kumho |12 |R |22,5 |934 |152J |E4-007641 Marshal |12 |R |22,5 |934 |152J |E4-007641 Kumho |8,25 |R |16LT |937 |132/128L |E4-0017565 Marshal |8,25 |R |16LT |937 |132/128L |E4-0017565 Kumho |7,50 |R |18 |953P |129/127J |E4-0014478 Marshal |7,50 |R |18 |953P |129/127J |E4-0014478 Kumho |7,50 |R |16 |954 |122/121L |E4-008800 Marshal |7,50 |R |16 |954 |122/121L |E4-008800 Kumho |8,25 |R |16LT |954 |128/126L |E4-008819 Marshal |8,25 |R |16LT |954 |128/126L |E4-008819 Kumho |9,00 |R |20,0 |956 |141/139K |E4-0012791 Marshal |9,00 |R |20,0 |956 |141/139K |E4-0012791 Kumho |10,00 |R |20,0 |956 |148/144 K |E1-00302069 Kumho |11,00 |R |20,0 |956 |150/146K |E1-00302074 Kumho |425/65 |R |22,5 |958 |165K |E4-006947 Marshal |425/65 |R |22,5 |958 |165K |E4-006951 Kumho |445/65 |R |22,5 |958 |168K |E4-006948 Kumho |385/65 |R |22,5 |968 |158L |E4-008899 Marshal |385/65 |R |22,5 |968 |158L |E4-008899 Marangoni |385/65 |R |22,5 |968 |158L |E4-008899 Kumho |9,00 |R |20,0 |970 |141/139K |E4-0012793 Marshal |9,00 |R |20,0 |970 |141/139K |E4-0012793 Kumho |11,00 |R |20,0 |970 |150/146K |E1-00302098 Marshal |11,00 |R |20,0 |970 |150/146K |E1-00302098 Kumho |11,00 |R |20,0 |973 |150/146K |E4-008898 Marshal |11,00 |R |20,0 |973 |150/146K |E4-008898 Kumho |11,00 |R |22,5 |973 |150/146K |E4-008898 Marshal |11,00 |R |22,5 |973 |150/146K |E4-008898 Kumho |12,00 |R |20 |973 |154/150K |E4-0010748 Marshal |12,00 |R |20 |973 |154/150K |E4-0010748 Kumho |11 |R |22,5 |973 |148/145K |E4-0016151 Marshal |11 |R |22,5 |973 |148/145K |E4-0016151 Hercules |11 |R |22,5 |973 |148/145K |E4-0016151 Kumho |12 |R |22,5 |973 |152/148K |E4-008897\\"]
[49,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",6,"ГЄ124344","Marshal |12 |R |22,5 |973 |152/148K |E4-008897 Kumho |12,00 |R |24 |973 |160/156K |E4-0019700 Marshal |12,00 |R |24 |973 |160/156K |E4-0019700 Kumho |12,00 |R |24 |973 |156/153K |E4-0013192 Marshal |12,00 |R |24 |973 |156/153K |E4-0013192 Kumho |13 |R |22,5 |973 |156/150K |E4-0010728 Marshal |13 |R |22,5 |973 |156/150K |E4-0010728 Kumho |295/80 |R |22,5 |973 |152/148K |E4-008814 Marshal |295/80 |R |22,5 |973 |152/148K |E4-008814 Kumho |315/80 |R |22,5 |973 |156K |E4-008874 Marshal |315/80 |R |22,5 |973 |156K |E4-008874 Kumho |7,00 |R |16LT |975 |113/112M |E4-008828 Marshal |7,00 |R |16LT |975 |113/112M |E4-008828 Kumho |385/65 |R |22,5 |983 |158L |E4-008145-I Kumho |385/65 |R |22,5 |983 |160K |E4-008145-II Kumho |425/65 |R |22,5 |983 |165K |E4-008186-I Marangoni |425/65 |R |22,5 |983 |165K |E4-008186-I Kumho |31x10,50 |R |15LT |KC11 |109Q |E4-0012114 Marshal |31x10,50 |R |15LT |KC11 |109Q |E4-0012114 Kumho |31x10,50 |R |15LT |KC11 |109Q |E4-0023593 Marshal |31x10,50 |R |15LT |KC11 |109Q |E4-0023593 Kumho |175 |R |14C |KC11 |99/98Q |E4-0012119 Marshal |175 |R |14C |KC11 |99/98Q |E4-0012119 Kumho |185 |R |14C |KC11 |102/100Q |E4-0023568 Marshal |185 |R |14C |KC11 |102/100Q |E4-0023568 Kumho |195 |R |14C |KC11 |106/104Q |E4-0012099 Marshal |195 |R |14C |KC11 |106/104Q |E4-0012099 Kumho |165/70 |R |14C |KC11 |89/87Q |E4-0012100 Marshal |165/70 |R |14C |KC11 |89/87Q |E4-0012100 Kumho |175/75 |R |14C |KC11 |99/98Q |E4-0012119 Marshal |175/75 |R |14C |KC11 |99/98Q |E4-0012119 Kumho |185/75 |R |14C |KC11 |102/100Q |E4-0012120 Marshal |185/75 |R |14C |KC11 |102/100Q |E4-0012120 Kumho |195/60 |R |16C |KC11 |99/97T |E4-0013555 Marshal |195/60 |R |16C |KC11 |99/97T |E4-0013555 Kumho |195/65 |R |16C |KC11 |104/102Q |E4-0012106 Marshal |195/65 |R |16C |KC11 |104/102Q |E4-0012106 Kumho |195/70 |R |15C |KC11 |100/98Q |E4-0015136 Marshal |195/70 |R |15C |KC11 |100/98Q |E4-0015136 Kumho |195/70 |R |15C |KC11 |104/102Q |E4-0023570 Marshal |195/70 |R |15C |KC11 |104/102Q |E4-0023570\\"]
[50,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",7,"ГЄ124345","Kumho |195/75 |R |14C |KC11 |106/104Q |E4-0012099 Marshal |195/75 |R |14C |KC11 |106/104Q |E4-0012099 Kumho |195/75 |R |16C |KC11 |107/105Q |E4-0023571 Marshal |195/75 |R |16C |KC11 |107/105Q |E4-0023571 Kumho |205/65 |R |15C |KC11 |102/100Q |E4-0023572 Marshal |205/65 |R |15C |KC11 |102/100Q |E4-0023572 Kumho |205/65 |R |16C |KC11 |107/105R |E4-0023577 Marshal |205/65 |R |16C |KC11 |107/105R |E4-0023577 Kumho |205/70 |R |15C |KC11 |106/104Q |E4-0023573 Marshal |205/70 |R |15C |KC11 |106/104Q |E4-0023573 Kumho |205/75 |R |16C |KC11 |110/108Q |E4-0023578 Marshal |205/75 |R |16C |KC11 |110/108Q |E4-0023578 Kumho |215/65 |R |16C |KC11 |109/107R |E4-0017008 Marshal |215/65 |R |16C |KC11 |109/107R |E4-0017008 Kumho |215/70 |R |15C |KC11 |109/107Q |E4-0012122 Marshal |215/70 |R |15C |KC11 |109/107Q |E4-0012122 Kumho |225/65 |R |16C |KC11 |112/110R |E4-0023583 Marshal |225/65 |R |16C |KC11 |112/110R |E4-0023583 Kumho |225/70 |R |15C |KC11 |112/110Q |E4-0023576 Marshal |225/70 |R |15C |KC11 |112/110Q |E4-0023576 Kumho |225/75 |R |16C |KC11 |121/120R |E4-0023585 Marshal |225/75 |R |16C |KC11 |121/120R |E4-0023585 Kumho |225/75 |R |16C |KC11 |121/120R |E4-0020820 Marshal |225/75 |R |16C |KC11 |121/120R |E4-0020820 Kumho |235/65 |R |16C |KC11 |115/113R |E4-0023579 Marshal |235/65 |R |16C |KC11 |115/113R |E4-0023579 Kumho |235/70 |R |16C |KC11 |110Q |E4-0015940 Marshal |235/70 |R |16C |KC11 |110Q |E4-0015940 Kumho |LT225/75 |R |16 |KC11 |110/107Q |E4-0012124 Marshal |LT225/75 |R |16 |KC11 |110/107Q |E4-0012124 Kumho |LT235/75 |R |15 |KC11 |104/101Q |E4-0023590 Marshal |LT235/75 |R |15 |KC11 |104/101Q |E4-0023590 Kumho |LT245/75 |R |16 |KC11 |120/116Q |E4-0012113 Marshal |LT245/75 |R |16 |KC11 |120/116Q |E4-0012113 Kumho |LT245/75 |R |16 |KC11 |120/116Q |E4-0023581 Marshal |LT245/75 |R |16 |KC11 |120/116Q |E4-0023581 Kumho |LT285/75 |R |16 |KC11 |122/119Q |E4-0017006 Marshal |LT285/75 |R |16 |KC11 |122/119Q |E4-0017006 Kumho |185 |R |14C |KC53 |102/100R |E4-0026283 Marshal |185 |R |14C |KC53 |102/100R |E4-0026283 Kumho |195 |R |14C |KC53 |106/104R |E4-0026280\\"]
[51,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",8,"ГЄ124346","Marshal |195 |R |14C |KC53 |106/104R |E4-0026280 Kumho |195/65 |R |16C |KC53 |104/102T |E4-0026278 Marshal |195/65 |R |16C |KC53 |104/102T |E4-0026278 Kumho |195/70 |R |15C |KC53 |104/102R |E4-0026279 Marshal |195/70 |R |15C |KC53 |104/102R |E4-0026279 Kumho |195/75 |R |16C |KC53 |107/105T |E4-0025184 Marshal |195/75 |R |16C |KC53 |107/105T |E4-0025184 Kumho |205/65 |R |16C |KC53 |107/105T |E4-0012616 Marshal |205/65 |R |16C |KC53 |107/105T |E4-0012616 Kumho |205/70 |R |15C |KC53 |106/104R |E4-0026282 Marshal |205/70 |R |15C |KC53 |106/104R |E4-0026282 Kumho |215/65 |R |16C |KC53 |109/107T |E4-0026281 Marshal |215/65 |R |16C |KC53 |109/107T |E4-0026281 Kumho |215/70 |R |15C |KC53 |109/107T |E4-0026722 Marshal |215/70 |R |15C |KC53 |109/107T |E4-0026722 Kumho |215/75 |R |16C |KC53 |113/111R |E4-0025183 Marshal |215/75 |R |16C |KC53 |113/111R |E4-0025183 Kumho |225/70 |R |15C |KC53 |112/110R |E4-0025185 Marshal |225/70 |R |15C |KC53 |112/110R |E4-0025185 Kumho |235/65 |R |16C |KC53 |115/113R |E4-0025170 Marshal |235/65 |R |16C |KC53 |115/113R |E4-0025170 Kumho |205/65 |R |15C |KH21 |102T |E4-0017002 Kumho |215/65 |R |16C |KH21 |109T |E4-0017001 Kumho |31x10,50 |R |15LT |KL61 |109S |E4-0018911 Marshal |31x10,50 |R |15LT |KL61 |109S |E4-0018911 Kumho |LT235/75 |R |15 |KL61 |104/101S |E4-0018909 Marshal |LT235/75 |R |15 |KL61 |104/101S |E4-0018909 Kumho |LT235/75 |R |15 |KL61 |104/101S |E4-0018909 Marshal |LT235/75 |R |15 |KL61 |104/101S |E4-0018909 Kumho |LT265/75 |R |16 |KL61 |112/109Q |E4-0018950 Marshal |LT265/75 |R |16 |KL61 |112/109Q |E4-0018950 Kumho |30x9,50 |R |15LT |KL71 |104Q |E4-0017549 Marshal |30x9,50 |R |15LT |KL71 |104Q |E4-0017549 Kumho |31x10,50 |R |15LT |KL71 |109Q |E4-0015584 Marshal |31x10,50 |R |15LT |KL71 |109Q |E4-0015584 Kumho |32X11.50 |R |15LT |KL71 |113Q |E4-0016979 Marshal |32X11.50 |R |15LT |KL71 |113Q |E4-0016979 Kumho |33X12.50 |R |15LT |KL71 |108Q |E4-0015585 Marshal |33X12.50 |R |15LT |KL71 |108Q |E4-0015585 Kumho |LT215/75 |R |15 |KL71 |106/103Q |E4-0017070 Marshal |LT215/75 |R |15 |KL71 |106/103Q |E4-0017070\\"]
[52,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",9,"ГЄ124347","Kumho |LT225/75 |R |16 |KL71 |110/107Q |E4-0016171 Marshal |LT225/75 |R |16 |KL71 |110/107Q |E4-0016171 Kumho |LT235/75 |R |15 |KL71 |104/101Q |E4-0016172 Marshal |LT235/75 |R |15 |KL71 |104/101Q |E4-0016172 Kumho |LT235/85 |R |16 |KL71 |120/116Q |E4-0017019 Marshal |LT235/85 |R |16 |KL71 |120/116Q |E4-0017019 Kumho |LT245/75 |R |16 |KL71 |120/116Q |E4-0016173 Marshal |LT245/75 |R |16 |KL71 |120/116Q |E4-0016173 Kumho |LT265/70 |R |17 |KL71 |121/118Q |E4-0018961 Marshal |LT265/70 |R |17 |KL71 |121/118Q |E4-0018961 Kumho |LT265/75 |R |16 |KL71 |123/120Q |E4-0017638 Marshal |LT265/75 |R |16 |KL71 |123/120Q |E4-0017638 Kumho |LT265/75 |R |16 |KL71 |119/116Q |E4-0016174 Marshal |LT265/75 |R |16 |KL71 |119/116Q |E4-0016174 Kumho |LT285/75 |R |16 |KL71 |126/123Q |E4-0017640 Marshal |LT285/75 |R |16 |KL71 |126/123Q |E4-0017640 Kumho |LT305/70 |R |16 |KL71 |124/121Q |E4-0017639 Marshal |LT305/70 |R |16 |KL71 |124/121Q |E4-0017639 Kumho |31x10,50 |R |15LT |KL78 |109S |E4-0012749 Marshal |31x10,50 |R |15LT |KL78 |109S |E4-0012749 Kumho |33x12,50 |R |15LT |KL78 |108S |E4-0018193 Marshal |33x12,50 |R |15LT |KL78 |108S |E4-0018193 Kumho |LT225/75 |R |16 |KL78 |110/107Q |E4-0012739 Marshal |LT225/75 |R |16 |KL78 |110/107Q |E4-0012739 Kumho |LT235/75 |R |15 |KL78 |104S |E4-0012713 Marshal |LT235/75 |R |15 |KL78 |104S |E4-0012713 Kumho |LT245/75 |R |16 |KL78 |120Q |E4-0012737 Marshal |LT245/75 |R |16 |KL78 |120Q |E4-0012737 Kumho |LT265/70 |R |17 |KL78 |121S |E4-0016156 Marshal |LT265/70 |R |17 |KL78 |121S |E4-0016156 Kumho |LT265/75 |R |16 |KL78 |112/109S |E4-0012723 Marshal |LT265/75 |R |16 |KL78 |112/109S |E4-0012723 Kumho |LT265/75 |R |16 |KL78 |119/116S |E4-0012724 Marshal |LT265/75 |R |16 |KL78 |119/116S |E4-0012724 Kumho |LT275/65 |R |18 |KL78 |123Q |E4-0017614 Marshal |LT275/65 |R |18 |KL78 |123Q |E4-0017614 Kumho |LT275/70 |R |18 |KL78 |125Q |E4-0018191 Marshal |LT275/70 |R |18 |KL78 |125Q |E4-0018191 Kumho |31x10,50 |R |15LT |KL71 |109Q |E4-0015584 Marshal |31x10,50 |R |15LT |KL71 |109Q |E4-0015584 Kumho |385/65 |R |22,5 |KRT68 |160/158K |E4-008899\\"]
[53,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",10,"ГЄ124348","Marshal |385/65 |R |22,5 |KRT68 |160/158K |E4-008899 Kumho |10.00 |R |20 |KCA01 |148/144J |E4-0012102 Marshal |10.00 |R |20 |KCA01 |148/144J |E4-0012102 Kumho |10.00 |R |20 |KCA11 |148/144J |E4-0020782 Marshal |10.00 |R |20 |KCA11 |148/144J |E4-0020782 Kumho |275/70 |R |22,5 |KCA11 |148/145J |E4-0018546 Marshal |275/70 |R |22,5 |KCA11 |148/145J |E4-0018546 Kumho |12.00 |R |20 |KLA01 |154/149K |E4-0013720 Marshal |12.00 |R |20 |KLA01 |154/149K |E4-0013720 Kumho |385/65 |R |22,5 |KLA11 |160/158K |E4-0016982 Marshal |385/65 |R |22,5 |KLA11 |160/158K |E4-0016982 Kumho |425/65 |R |22,5 |KLA11 |165К |E4-0017617 Marshal |425/65 |R |22,5 |KLA11 |165К |E4-0017617 Kumho |425/65 |R |22,5 |KLA11 |169K |E4-0017619 Marshal |425/65 |R |22,5 |KLA11 |169K |E4-0017619 Kumho |445/65 |R |22,5 |KLA11 |169K |E4-0017619-1 Marshal |445/65 |R |22,5 |KLA11 |169K |E4-0017619-1 Kumho |315/80 |R |22,5 |KLD03 |156L |E4-0012171 Marshal |315/80 |R |22,5 |KLD03 |156L |E4-0012171 Kumho |315/70 |R |22,5 |KLS03 |154/150L |E4-0019698 Marshal |315/70 |R |22,5 |KLS03 |154/150L |E4-0019698 Kumho |315/80 |R |22,5 |KLS03 |156L |E4-0012170 Marshal |315/80 |R |22,5 |KLS03 |156L |E4-0012170 Kumho |385/55 |R |22,5 |KLS03 |160J |E4-0016178 Marshal |385/55 |R |22,5 |KLS03 |160J |E4-0016178 Kumho |385/55 |R |22,5 |KLT01 |160J |E4-0013567 Marshal |385/55 |R |22,5 |KLT01 |160J |E4-0013567 Kumho |385/65 |R |22,5 |KLT01 |160K |E4-0016983 Marshal |385/65 |R |22,5 |KLT01 |160K |E4-0016983 Kumho |435/50 |R |19,5 |KLT01 |160J |E4-0016177 Marshal |435/50 |R |19,5 |KLT01 |160J |E4-0016177 Kumho |445/45 |R |19,5 |KLT01 |160J |E4-0010789 Marshal |445/45 |R |19,5 |KLT01 |160J |E4-0010789 Kumho |445/65 |R |22,5 |KLT01 |169K |E4-0017619 Marshal |445/65 |R |22,5 |KLT01 |169K |E4-0017619 Kumho |385/55 |R |22,5 |KLT03 |160J |E4-0021706 Marshal |385/55 |R |22,5 |KLT03 |160J |E4-0021706 Kumho |435/50 |R |19,5 |KLT03 |160J |E4-0021705 Marshal |435/50 |R |19,5 |KLT03 |160J |E4-0021705 Kumho |445/45 |R |19,5 |KLT03 |160J |E4-0021652 Marshal |445/45 |R |19,5 |KLT03 |160J |E4-0021652\\"]
[54,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",11,"ГЄ124349","Kumho |365/70 |R |22,5 |KMA02 |162K |E4-0015155 Marshal |365/70 |R |22,5 |KMA02 |162K |E4-0015155 Kumho |385/65 |R |22,5 |KMA02 |158L |E4-0012796 Marshal |385/65 |R |22,5 |KMA02 |158L |E4-0012796 Kumho |385/65 |R |22,5 |KMA02 |160K |E4-0012797 Marshal |385/65 |R |22,5 |KMA02 |160K |E4-0012797 Kumho |445/65 |R |22,5 |KMA02 |168K |E4-0017620 Marshal |445/65 |R |22,5 |KMA02 |168K |E4-0017620 Kumho |11 |R |22,5 |KMA03 |148/145K |E4-0016151 Marshal |11 |R |22,5 |KMA03 |148/145K |E4-0016151 Kumho |12 |R |22,5 |KMA03 |152/148K |E4-008897 Marshal |12 |R |22,5 |KMA03 |152/148K |E4-008897 Kumho |13 |R |22,5 |KMA03 |156/150K |E4-0010728 Marshal |13 |R |22,5 |KMA03 |156/150K |E4-0010728 Kumho |12,00 |R |24 |KMA03 |160/156K |E4-0019700 Marshal |12,00 |R |24 |KMA03 |160/156K |E4-0019700 Kumho |11.00 |R |20 |KMD01 |150/146K |E4-0012094 Marshal |11.00 |R |20 |KMD01 |150/146K |E4-0012094 Kumho |12 |R |22,5 |KMD01 |152/148K |E4-0010752 Marshal |12 |R |22,5 |KMD01 |152/148K |E4-0010752 Kumho |12,00 |R |24 |KMD01 |156/153K |E4-0012758 Marshal |12,00 |R |24 |KMD01 |156/153K |E4-0012758 Kumho |13 |R |22,5 |KMD01 |156/150K |E4-0010753 Marshal |13 |R |22,5 |KMD01 |156/150K |E4-0010753 Kumho |315/80 |R |22,5 |KMD01 |156K |E4-0010747 Marshal |315/80 |R |22,5 |KMD01 |156K |E4-0010747 Kumho |265/70 |R |19,5 |KMT01 |143/141J |E4-0010772 Marshal |265/70 |R |19,5 |KMT01 |143/141J |E4-0010772 Kumho |8,25 |R |16 |KRA01 |130/126L |E4-0017054 Marshal |8,25 |R |16 |KRA01 |130/126L |E4-0017054 Kumho |10.00 |R |20 |KRA01 |148/144K |E4-0019708 Marshal |10.00 |R |20 |KRA01 |148/144K |E4-0019708 Kumho |11,00 |R |20 |KRA01 |150K |E4-0015589 Marshal |11,00 |R |20 |KRA01 |150K |E4-0015589 Kumho |245/70 |R |19,5 |KRA01 |136/134M |E4-0017024 Marshal |245/70 |R |19,5 |KRA01 |136/134M |E4-0017024 Kumho |11 |R |22,5 |KRA11 |148/145L |E4-0020869 Marshal |11 |R |22,5 |KRA11 |148/145L |E4-0020869 Kumho |9,5 |R |17,5 |KRD02 |136/134L |E4-0012700 Marshal |9,5 |R |17,5 |KRD02 |136/134L |E4-0012700 Kumho |11.00 |R |20 |KRD02 |150K |E4-0013748\\"]
[55,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",12,"ГЄ124350","Marshal |11.00 |R |20 |KRD02 |150K |E4-0013748 Kumho |12 |R |22,5 |KRD02 |152/148L |E4-0013579 Marshal |12 |R |22,5 |KRD02 |152/148L |E4-0013579 Kumho |205/75 |R |17,5 |KRD02 |124/122M |E4-0013559 Marshal |205/75 |R |17,5 |KRD02 |124/122M |E4-0013559 Kumho |215/75 |R |17,5 |KRD02 |126/124M |E4-0011812 Marshal |215/75 |R |17,5 |KRD02 |126/124M |E4-0011812 Kumho |225/75 |R |17,5 |KRD02 |129/127M |E4-0012132 Marshal |225/75 |R |17,5 |KRD02 |129/127M |E4-0012132 Kumho |235/75 |R |17,5 |KRD02 |132/130M |E4-0012133 Marshal |235/75 |R |17,5 |KRD02 |132/130M |E4-0012133 Kumho |245/70 |R |19,5 |KRD02 |136/134M |E4-0012703 Marshal |245/70 |R |19,5 |KRD02 |136/134M |E4-0012703 Kumho |265/70 |R |19,5 |KRD02 |140/138M |E4-0017641 Marshal |265/70 |R |19,5 |KRD02 |140/138M |E4-0017641 Kumho |275/70 |R |22,5 |KRD02 |148/145M |E4-0012137 Marshal |275/70 |R |22,5 |KRD02 |148/145M |E4-0012137 Kumho |285/70 |R |19,5 |KRD02 |145/143M |E4-0017616 Marshal |285/70 |R |19,5 |KRD02 |145/143M |E4-0017616 Kumho |295/60 |R |22,5 |KRD02 |150/147K |E4-0011828 Marshal |295/60 |R |22,5 |KRD02 |150/147K |E4-0011828 Kumho |295/80 |R |22,5 |KRD02 |152/148M |E4-0012136 Marshal |295/80 |R |22,5 |KRD02 |152/148M |E4-0012136 Kumho |305/70 |R |19,5 |KRD02 |148/145M |E4-0013566 Marshal |305/70 |R |19,5 |KRD02 |148/145M |E4-0013566 Kumho |305/70 |R |22,5 |KRD02 |152/148L |E4-0012091 Marshal |305/70 |R |22,5 |KRD02 |152/148L |E4-0012091 Kumho |315/60 |R |22,5 |KRD02 |152/148L |E4-0012172 Marshal |315/60 |R |22,5 |KRD02 |152/148L |E4-0012172 Kumho |315/70 |R |22,5 |KRD02 |154/150L |E4-0012163 Marshal |315/70 |R |22,5 |KRD02 |154/150L |E4-0012163 Kumho |315/80 |R |22,5 |KRD02 |156/150L |E4-0011818 Marshal |315/80 |R |22,5 |KRD02 |156/150L |E4-0011818 Kumho |295/80 |R |22,5 |KRD50 |152/148M |E4-0021710 Marshal |295/80 |R |22,5 |KRD50 |152/148M |E4-0021710 Kumho |315/60 |R |22,5 |KRD50 |152/148L |E4-0022714 Marshal |315/60 |R |22,5 |KRD50 |152/148L |E4-0022714 Kumho |315/70 |R |22,5 |KRD50 |154/150L |E4-0023537 Marshal |315/70 |R |22,5 |KRD50 |154/150L |E4-0023537 Kumho |315/80 |R |22,5 |KRD50 |156/150L |E4-0021662 Marshal |315/80 |R |22,5 |KRD50 |156/150L |E4-0021662\\"]
[56,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",13,"ГЄ124351","Marshal |6,50 |R |16LT |KRS02 |108/107M |E4-0015952 Kumho |7,0 |R |16LT |KRS02 |117/116M |E4-0015592 Marshal |7,0 |R |16LT |KRS02 |117/116M |E4-0015592 Kumho |7,00 |R |16LT |KRS02 |113/112M |E4-0015591 Marshal |7,00 |R |16LT |KRS02 |113/112M |E4-0015591 Kumho |8 |R |17,5 |KRS03 |117/116L |E4-0013557 Marshal |8 |R |17,5 |KRS03 |117/116L |E4-0013557 Kumho |9,5 |R |17,5 |KRS03 |129L |E4-0012185 Marshal |9,5 |R |17,5 |KRS03 |129L |E4-0012185 Kumho |205/75 |R |17,5 |KRS03 |124/122M |E4-0013558 Marshal |205/75 |R |17,5 |KRS03 |124/122M |E4-0013558 Kumho |215/75 |R |17,5 |KRS03 |126/124M |E4-0011811 Marshal |215/75 |R |17,5 |KRS03 |126/124M |E4-0011811 Kumho |225/75 |R |17,5 |KRS03 |129/127M |E4-0012131 Marshal |225/75 |R |17,5 |KRS03 |129/127M |E4-0012131 Kumho |235/75 |R |17,5 |KRS03 |132/130M |E4-0012184 Marshal |235/75 |R |17,5 |KRS03 |132/130M |E4-0012184 Kumho |245/70 |R |19,5 |KRS03 |136/134M |E4-0013562 Marshal |245/70 |R |19,5 |KRS03 |136/134M |E4-0013562 Kumho |265/70 |R |19,5 |KRS03 |140/138M |E4-0013175 Marshal |265/70 |R |19,5 |KRS03 |140/138M |E4-0013175 Kumho |275/70 |R |22,5 |KRS03 |148/145M |E4-0012111 Marshal |275/70 |R |22,5 |KRS03 |148/145M |E4-0012111 Kumho |285/70 |R |19,5 |KRS03 |145/143M |E4-0017642 Marshal |285/70 |R |19,5 |KRS03 |145/143M |E4-0017642 Kumho |295/60 |R |22,5 |KRS03 |150/147K |E4-0012138 Marshal |295/60 |R |22,5 |KRS03 |150/147K |E4-0012138 Kumho |295/80 |R |22,5 |KRS03 |152/148M |E4-0012110 Marshal |295/80 |R |22,5 |KRS03 |152/148M |E4-0012110 Kumho |305/70 |R |19,5 |KRS03 |148/145M |E4-0014476 Marshal |305/70 |R |19,5 |KRS03 |148/145M |E4-0014476 Kumho |305/70 |R |22,5 |KRS03 |152/148L |E4-0012187 Marshal |305/70 |R |22,5 |KRS03 |152/148L |E4-0012187 Kumho |315/60 |R |22,5 |KRS03 |152/148L |E4-0012112 Marshal |315/60 |R |22,5 |KRS03 |152/148L |E4-0012112 Kumho |315/70 |R |22,5 |KRS03 |154/150L |E4-0012162 Marshal |315/70 |R |22,5 |KRS03 |154/150L |E4-0012162 Kumho |315/80 |R |22,5 |KRS03 |156/150L |E4-0012139 Marshal |315/80 |R |22,5 |KRS03 |156/150L |E4-0012139 Kumho |385/65 |R |22,5 |KRS04 |158L |E4-0012716 Marshal |385/65 |R |22,5 |KRS04 |158L |E4-0012716\\"]
[57,"UA 1.009.0110182-15","ВГ528275",14,"ГЄ124352","Kumho |385/65 |R |22,5 |KRS04 |160K |E4-0011820 Marshal |385/65 |R |22,5 |KRS04 |160K |E4-0011820 Kumho |245/70 |R |19,5 |KRS05 |136/134M |E4-0014474 Marshal |245/70 |R |19,5 |KRS05 |136/134M |E4-0014474 Kumho |315/80 |R |22,5 |KRS05 |156L |E4-0014222 Marshal |315/80 |R |22,5 |KRS05 |156L |E4-0014222 Kumho |385/65 |R |22,5 |KRS05 |158K(160J) |E4-0018889 Marshal |385/65 |R |22,5 |KRS05 |158K(160J) |E4-0018889 Kumho |295/80 |R |22,5 |KRS15 |152/148M |E4-0020785 Marshal |295/80 |R |22,5 |KRS15 |152/148M |E4-0020785 Kumho |315/80 |R |22,5 |KRS15 |156/150L |E4-0019785 Marshal |315/80 |R |22,5 |KRS15 |156/150L |E4-0019785 Kumho |385/65 |R |22,5 |KRS24 |160K |E4-0021633 Marshal |385/65 |R |22,5 |KRS24 |160K |E4-0021633 Kumho |295/80 |R |22,5 |KRS28 |152/148M |E4-0020785 Marshal |295/80 |R |22,5 |KRS28 |152/148M |E4-0020785 Kumho |315/80 |R |22,5 |KRS28 |156/150L |E4-0019785 Marshal |315/80 |R |22,5 |KRS28 |156/150L |E4-0019785 Kumho |205/65 |R |17,5 |KRT02 |127J |E4-0014215 Marshal |205/65 |R |17,5 |KRT02 |127J |E4-0014215 Kumho |215/75 |R |17,5 |KRT02 |135/133J |E4-0012109 Marshal |215/75 |R |17,5 |KRT02 |135/133J |E4-0012109 Kumho |235/75 |R |17,5 |KRT02 |143/141J |E4-0013596 Marshal |235/75 |R |17,5 |KRT02 |143/141J |E4-0013596 Kumho |245/70 |R |17,5 |KRT02 |143/141J |E4-0018894 Marshal |245/70 |R |17,5 |KRT02 |143/141J |E4-0018894 Kumho |245/70 |R |19,5 |KRT02 |143/141J |E4-0013563 Marshal |245/70 |R |19,5 |KRT02 |143/141J |E4-0013563 Kumho |265/70 |R |19,5 |KRT02 |143/141J |E4-0013176 Marshal |265/70 |R |19,5 |KRT02 |143/141J |E4-0013176 Kumho |285/70 |R |19,5 |KRT02 |150J |E4-0017643 Marshal |285/70 |R |19,5 |KRT02 |150J |E4-0017643 Kumho |295/80 |R |22,5 |KWD01 |152L |E4-0015154 Marshal |295/80 |R |22,5 |KWD01 |152L |E4-0015154 Kumho |315/80 |R |22,5 |KWD01 |154M |E4-0015588 Marshal |315/80 |R |22,5 |KWD01 |154M |E4-0015588 Kumho |145 |R |12C |KW21 |81/79N |E4-0016150 Marshal |145 |R |12C |KW21 |81/79N |E4-0016150 Всього 524 позицiї\\"]
[58,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",1,"ГЄ124353","№ з/п |Назва, адреса пiдприємства 1 |KUMHO TIRE CO., INC., ~555, Sochon-dong Gwangsan-gu Gwangju 506-711 Rep of KOREA, Республiка |Корея 2 |Kumho Tire Co., Inc. 658, Eodeung- daero, Gwangsan-gu Gwangju, Korea, Республiка Корея 3 |Kumho Tire Co., Inc. 555 Sochon-dong, Kwangsan-gu Kwangju ,Korea, Республiка Корея 4 |Kumho Tire Co., Inc.Kumho Bldg.~57, Shinmunro 1-Ga, Jongro-Gu, Seoul, Korea, Республiка Корея 5 |Kumho Industrial Co., Ltd., Kumho Bldg. ~57 Shinmunro 1-Ga, Jongro-Gu, Seoul, Korea, K.P.O. |Box 1427, Республiка Корея 6 |KUMHO TIRE (VIETNAM) CO., LTD. G-CN, My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat Dist., Binh Duohg |Province, Vietnam, Республiка В'єтнам 7 |Nanjing Kumho Tire Co., Ltd , 418~ Heyan Road, Oixia, Qu Nanjing, China 210038, Китай 8 |KUMHO TIRE (TIANJIN) CO., INC. №.333 Zhongnan 2 Street, TEDA, TIANJIN 300462, Китай Всього 8 позицiй\\"]
[59,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",2,"ГЄ124354","Марка |Типорозмiр |Модель |Iндекс навантаження, |Номер сповiщення | | |категорiя швидкостi | Kumho |215 |50R |17 |711 |91W |E4-0221033 Kumho |205 |55R |16 |711 |91V |E4-025182 Kumho |205 |50ZR |17 |712 |89W |E4-0214782 Kumho |205 |55ZR |16 |712 |91W |E4-0214762 Kumho |215 |45ZR |17 |712 |87W |E4-0214614 Kumho |215 |45ZR |17 |712 |91W |E4-0233765 Kumho |225 |45ZR |18 |712 |91W |E4-0221020 Kumho |P185 |60R |14 |722 |82H |E4-0241607 Kumho |P185 |60R |14 |727 |82H |E4-0219208 Kumho |P185 |65R |13 |727 |84H |E4-0219207 Kumho |P185 |65R |14 |727 |85H |E4-0219153 Kumho |P205 |60R |15 |727 |90H |E4-0220991 Kumho |145 |80R |13 |749P |75Q |E4-029367 Marshal |145 |80R |13 |749P |75Q |E4-029367 Marshal |155 |70R |13 |749 |75T |E4-028125 Kumho |155 |80R |13 |749P |79Q |E4-029368 Marshal |155 |80R |13 |749P |79Q |E4-029368 Marshal |165 |70R |13 |749 |79T |E4-028126 Kumho |165 |80R |13 |749P |83Q |E4-029354 Marshal |165 |80R |13 |749P |83Q |E4-029354 Kumho |175 |65R |14 |749P |82T |E4-029369 Marshal |175 |65R |14 |749P |82T |E4-029369 Kumho |175 |70R |13 |749P |82T |E4-029355 Marshal |175 |70R |13 |749P |82T |E4-029355 Kumho |175 |70R |14 |749P |84T |E4-029356 Marshal |175 |70R |14 |749P |84T |E4-029356 Kumho |175 |80R |14 |749P |88Q |E4-029357 Marshal |175 |80R |14 |749P |88Q |E4-029357 Kumho |185 |65R |15 |749P |88T |E4-029370 Marshal |185 |65R |15 |749P |88T |E4-029370 Kumho |185 |65R |14 |749P |86T |E4-029358 Marshal |185 |65R |14 |749P |86T |E4-029358 Kumho |185 |70R |14 |749P |88T |E4-029360 Marshal |185 |70R |14 |749P |88T |E4-029360 Kumho |185 |80R |14 |749P |91Q |E4-029361 Marshal |185 |80R |14 |749P |91Q |E4-029361 Kumho |195 |65R |15 |749P |91T |E4-029359 Kumho |165 |70R |13 |749P |79T |E4-0229235 Kumho |175 |70R |13 |749P |82T |E4-029397\\"]
[60,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",3,"ГЄ124355","Kumho |175 |70R |14 |749P |84T |E4-029495 Kumho |185 |70R |13 |749P |86T |E4-029467 Kumho |195 |65R |15 |749P |91T |E4-029359 Marshal |195 |65R |15 |749P |91T |E4-029359 Kumho |135 |80R |13 |758 |70T |E4-0212527 Kumho |145 |80R |12 |758 |74T |E4-0213845 Kumho |155 |70R |13 |758 |75Т |E4-029394 Kumho |165 |65R |13 |758 |77T |E4-0229232 Marshal |165 |65R |13 |758 |77T |E4-0229232 Road Champ |165 |65R |13 |758 |77T |E4-0229232 Kumho |165 |65R |14 |758 |79T |E4-029399 Kumho |165 |70R |13 |758 |79T |E4-0229235 Kumho |175 |70R |13 |758 |82T |E4-029397 Kumho |175 |70R |14 |758 |84T |E4-029495 Kumho |185 |70R |13 |758 |86T |E4-029467 Kumho |195 |65R |15 |758 |91T |E4-0212318 Kumho |205 |70R |14 |758 |95T |E4-0212315 Marshal |165 |70R |13 |758 |79T |E4-0229235 Kumho |175 |70R |13 |758 |82H |E4-029397 Kumho |175 |70R |13 |758 |82T |E4-0223588 Marshal |175 |70R |13 |758 |82T |E4-0223588 Kumho |175 |70R |14 |758 |84T |E4-029495 Kumho |185 |70R |13 |758 |86T |E4-029467 Kumho |185 |70R |14 |758 |88T |E4-029469 Kumho |195 |65R |15 |758 |91T |E4-0212318 Kumho |205 |70R |14 |758 |95T |E4-0212315 Kumho |185 |55R |15 |769 |82H |E4-0219175 Kumho |185 |60R |14 |769 |82H |E4-029470 Kumho |185 |65R |14 |769 |86H |E4-0212311 Kumho |205 |65R |15 |769 |94H |E4-029493 Kumho |215 |55R |16 |769 |93V |E4-0212499 Kumho |P175 |70R |13 |791 |82S |E4-0229288 Marshal |P175 |70R |13 |791 |82S |E4-0229288 Kumho |P205 |70R |15 |791 |95S |E4-0214562 Marshal |P205 |70R |15 |791 |95S |E4-0214562 Kumho |P205 |75R |15 |791 |97S |E4-0214558 Marshal |P205 |75R |15 |791 |97S |E4-0214558 Kumho |P215 |70R |15 |791 |97S |E4-0214563 Marshal |P215 |70R |15 |791 |97S |E4-0214563 Kumho |P215 |75R |15 |791 |100S |E4-0214559 Marshal |P215 |75R |15 |791 |100S |E4-0214559\\"]
[61,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",4,"ГЄ124356","Kumho |P225 |75R |15 |791 |102S |E4-0214560 Marshal |P225 |75R |15 |791 |102S |E4-0214560 Kumho |P235 |75R |15 |791 |105S |E4-0214561 Marshal |P235 |75R |15 |791 |105S |E4-0214561 Kumho |215 |70R |15 |798 |98H |E4-0214792 Kumho |215 |70R |16 |798 |100T |E4-0228345 Kumho |225 |70R |16 |798 |102T |E4-0214793 Kumho |225 |75R |16 |798 |104H |E4-0219280 Kumho |245 |65R |17 |798 |107H |E4-0233763 Kumho |245 |70R |16 |798 |107H |E4-0219281 Kumho |145 |70R |13 |7400 |71Q |E4-0229245 Marshal |145 |70R |13 |7400 |71Q |E4-0229245 Kumho |155 |65R |13 |7400 |73Q |E4-0216384 Marshal |155 |65R |13 |7400 |73Q |E4-0216384 Kumho |155 |70R |13 |7400 |75T |E4-0229237 Marshal |155 |70R |13 |7400 |75T |E4-0229237 Kumho |155 |70R |13 |7400 |75T |E4-0233990 Marshal |155 |70R |13 |7400 |75T |E4-0233990 Road Champ |155 |70R |13 |7400 |75T |E4-0233990 Kumho |165 |70R |13 |7400 |79T |E4-0229248 Marshal |165 |70R |13 |7400 |79T |E4-0229248 Kumho |165 |70R |13 |7400 |79T |E4-0229248 Marshal |165 |70R |13 |7400 |79T |E4-0229248 Kumho |165 |70R |13 |7400 |79T |E4-0233992 Marshal |165 |70R |13 |7400 |79T |E4-0233992 Kumho |175 |70R |13 |7400 |82T |E4-0212366 Marshal |175 |70R |13 |7400 |82T |E4-0212366 Kumho |175 |70R |13 |7400 |82T |E4-0233991 Marshal |175 |70R |13 |7400 |82T |E4-0233991 Kumho |175 |70R |14 |7400 |84T |E4-0212394 Marshal |175 |70R |14 |7400 |84T |E4-0212394 Kumho |175 |80R |14 |7400 |88Q |E4-0234447 Marshal |175 |80R |14 |7400 |88Q |E4-0234447 Kumho |185 |60R |14 |7400 |82T |E4-0233984 Kumho |185 |60R |14 |7400 |82T |E4-0233984 Marshal |185 |60R |14 |7400 |82T |E4-0233984 Kumho |185 |70R |14 |7400 |88T |E4-0229249 Marshal |185 |70R |14 |7400 |88T |E4-0229249 Kumho |195 |65R |15 |7400 |91H |E4-0233978 Marshal |195 |65R |15 |7400 |91H |E4-0233978 Kumho |175 |70R |13 |7401 |82Q |E4-0214605\\"]
[62,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",5,"ГЄ124357","Marshal |175 |70R |13 |7401 |82Q |E4-0214605 Kumho |P215 |75R |15 |825 |100S |E4-0214737 Marshal |P215 |75R |15 |825 |100S |E4-0214737 Kumho |P225 |75R |15 |825 |102S |E4-0216445 Marshal |P225 |75R |15 |825 |102S |E4-0216445 Kumho |P225 |75R |16 |825 |104S |E4-0215577 Marshal |P225 |75R |16 |825 |104S |E4-0215577 Kumho |P255 |70R |15 |825 |108S |E4-0215578 Marshal |P255 |70R |15 |825 |108S |E4-0215578 Kumho |P275 |60R |17 |825 |110S |E4-0222502 Marshal |P275 |60R |17 |825 |110S |E4-0222502 Kumho |265 |70R |16 |KC11 |112Q |E4-0234605 Marshal |265 |70R |16 |KC11 |112Q |E4-0234605 Kumho |215 |55R |18 |KC15 |99H |E4-0270660 Marshal |215 |55R |18 |KC15 |99H |E4-0270660 Kumho |215 |60R |17 |KC15 |96H |E4-0239315 Marshal |215 |60R |17 |KC15 |96H |E4-0239315 Kumho |215 |65R |16 |KC15 |98H |E4-0234603 Marshal |215 |65R |16 |KC15 |98H |E4-0234603 Kumho |215 |70R |16 |KC15 |100T |E4-0239312 Marshal |215 |70R |16 |KC15 |100T |E4-0239312 Kumho |215 |75R |15 |KC15 |100T |E4-0236221 Marshal |215 |75R |15 |KC15 |100T |E4-0236221 Kumho |225 |55R |18 |KC15 |102H |E4-0255134 Marshal |225 |55R |18 |KC15 |102H |E4-0255134 Kumho |225 |55R |19 |KC15 |99H |E4-0269165 Marshal |225 |55R |19 |KC15 |99H |E4-0269165 Kumho |225 |60R |17 |KC15 |99H |E4-0249139 Marshal |225 |60R |17 |KC15 |99H |E4-0249139 Kumho |225 |60R |18 |KC15 |104H |E4-0255135 Marshal |225 |60R |18 |KC15 |104H |E4-0255135 Kumho |225 |65R |17 |KC15 |106H |E4-0253298 Marshal |225 |65R |17 |KC15 |106H |E4-0253298 Kumho |225 |70R |16 |KC15 |107H |E4-0255133 Marshal |225 |70R |16 |KC15 |107H |E4-0255133 Kumho |235 |50R |18 |KC15 |101V |E4-0242009 Marshal |235 |50R |18 |KC15 |101V |E4-0242009 Kumho |235 |55R |17 |KC15 |99H |E4-0239311 Marshal |235 |55R |17 |KC15 |99H |E4-0239311 Kumho |235 |55R |18 |KC15 |100H |E4-0234597 Marshal |235 |55R |18 |KC15 |100H |E4-0234597\\"]
[63,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",6,"ГЄ124358","Kumho |235 |60R |17 |KC15 |102H |E4-0236546 Marshal |235 |60R |17 |KC15 |102H |E4-0236546 Kumho |235 |60R |18 |KC15 |107H |E4-0234601 Marshal |235 |60R |18 |KC15 |107H |E4-0234601 Kumho |235 |65R |17 |KC15 |108H |E4-0234602 Marshal |235 |65R |17 |KC15 |108H |E4-0234602 Kumho |235 |70R |16 |KC15 |106H |E4-0258452 Marshal |235 |70R |16 |KC15 |106H |E4-0258452 Kumho |245 |60R |18 |KC15 |105H |E4-0247714 Marshal |245 |60R |18 |KC15 |105H |E4-0247714 Kumho |245 |70R |16 |KC15 |107H |E4-0242008 Marshal |245 |70R |16 |KC15 |107H |E4-0242008 Kumho |255 |50R |19 |KC15 |107V |E4-0239314 Marshal |255 |50R |19 |KC15 |107V |E4-0239314 Kumho |255 |55R |18 |KC15 |109H |E4-0234529 Marshal |255 |55R |18 |KC15 |109H |E4-0234529 Kumho |255 |60R |17 |KC15 |106H |E4-0234595 Marshal |255 |60R |17 |KC15 |106H |E4-0234595 Kumho |255 |60R |18 |KC15 |112H |E4-0234598 Marshal |255 |60R |18 |KC15 |112H |E4-0234598 Kumho |255 |65R |16 |KC15 |109H |E4-0239313 Marshal |255 |65R |16 |KC15 |109H |E4-0239313 Kumho |255 |65R |17 |KC15 |114H |E4-0253299 Marshal |255 |65R |17 |KC15 |114H |E4-0253299 Kumho |255 |70R |16 |KC15 |111H |E4-0236545 Marshal |255 |70R |16 |KC15 |111H |E4-0236545 Kumho |265 |60R |18 |KC15 |114H |E4-0255136 Marshal |265 |60R |18 |KC15 |114H |E4-0255136 Kumho |265 |65R |17 |KC15 |116H |E4-0253297 Marshal |265 |65R |17 |KC15 |116H |E4-0253297 Kumho |265 |70R |16 |KC15 |112H |E4-0234600 Marshal |265 |70R |16 |KC15 |112H |E4-0234600 Kumho |275 |40ZR |20 |KC15 |106W |E4-0242011 Marshal |275 |40ZR |20 |KC15 |106W |E4-0242011 Kumho |275 |45ZR |20 |KC15 |110W |E4-0242010 Marshal |275 |45ZR |20 |KC15 |110W |E4-0242010 Kumho |275 |55R |17 |KC15 |109H |E4-0234599 Marshal |275 |55R |17 |KC15 |109H |E4-0234599 Kumho |275 |65R |17 |KC15 |115H |E4-0258453 Marshal |275 |65R |17 |KC15 |115H |E4-0258453 Kumho |275 |70R |16 |KC15 |114T |E4-0244026\\"]
[64,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",7,"ГЄ124359","Marshal |275 |70R |16 |KC15 |114T |E4-0244026 Kumho |215 |60R |17 |KC16 |100T |E4-0253301 Marshal |215 |60R |17 |KC16 |100T |E4-0253301 Kumho |215 |65R |16 |KC16 |98Q |E4-0238629 Marshal |215 |65R |16 |KC16 |98Q |E4-0238629 Kumho |215 |70R |16 |KC16 |100T |E4-0253302 Marshal |215 |70R |16 |KC16 |100T |E4-0253302 Kumho |225 |55R |18 |KC16 |102T |E4-0255790 Marshal |225 |55R |18 |KC16 |102T |E4-0255790 Kumho |225 |60R |17 |KC16 |103T |E4-0269196 Marshal |225 |60R |17 |KC16 |103T |E4-0269196 Kumho |225 |60R |18 |KC16 |104T |E4-0255791 Marshal |225 |60R |18 |KC16 |104T |E4-0255791 Kumho |225 |65R |17 |KC16 |106T |E4-0255788 Marshal |225 |65R |17 |KC16 |106T |E4-0255788 Kumho |225 |70R |16 |KC16 |107Q |E4-0238630 Marshal |225 |70R |16 |KC16 |107Q |E4-0238630 Kumho |235 |55R |17 |KC16 |103T |E4-0269198 Marshal |235 |55R |17 |KC16 |103T |E4-0269198 Kumho |235 |55R |18 |KC16 |104T |E4-0258454 Marshal |235 |55R |18 |KC16 |104T |E4-0258454 Kumho |235 |60R |16 |KC16 |104T |E4-0269197 Marshal |235 |60R |16 |KC16 |104T |E4-0269197 Kumho |235 |60R |18 |KC16 |107T |E4-0253300 Marshal |235 |60R |18 |KC16 |107T |E4-0253300 Kumho |235 |65R |17 |KC16 |106T |E4-0255788 Marshal |235 |65R |17 |KC16 |106T |E4-0255788 Kumho |235 |65R |17 |KC16 |108Q |E4-0238631 Marshal |235 |65R |17 |KC16 |108Q |E4-0238631 Kumho |235 |70R |16 |KC16 |106T |E4-0269194 Marshal |235 |70R |16 |KC16 |106T |E4-0269194 Kumho |245 |70R |16 |KC16 |107T |E4-0255787 Marshal |245 |70R |16 |KC16 |107T |E4-0255787 Kumho |255 |50R |19 |KC16 |107T |E4-0242618 Marshal |255 |50R |19 |KC16 |107T |E4-0242618 Kumho |255 |55R |18 |KC16 |109T |E4-0242619 Marshal |255 |55R |18 |KC16 |109T |E4-0242619 Kumho |265 |50R |20 |KC16 |111T |E4-0269199 Marshal |265 |50R |20 |KC16 |111T |E4-0269199 Kumho |265 |60R |18 |KC16 |114T |E4-0255137 Marshal |265 |60R |18 |KC16 |114T |E4-0255137\\"]
[65,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",8,"ГЄ124360","Kumho |265 |65R |17 |KC16 |116T |E4-0255789 Marshal |265 |65R |17 |KC16 |116T |E4-0255789 Kumho |265 |70R |16 |KC16 |112T |E4-0269195 Marshal |265 |70R |16 |KC16 |112T |E4-0269195 Kumho |285 |60R |18 |KC16 |116T |E4-0269200 Marshal |285 |60R |18 |KC16 |116T |E4-0269200 Kumho |185 |55R |15 |KH11 |82H |E4-0221017 Kumho |185 |60R |14 |KH11 |82V |E4-0223829 Kumho |185 |60R |15 |KH11 |84H |E4-0221050 Kumho |195 |45R |16 |KH11 |80V |E4-0219310 Kumho |195 |50R |15 |KH11 |82V |E4-0220935 Kumho |195 |50R |15 |KH11 |82H |E4-0234482 Kumho |195 |50R |16 |KH11 |84V |E4-0221075 Kumho |195 |55R |15 |KH11 |85H |E4-0220972 Kumho |195 |60R |14 |KH11 |86V |E4-0223830 Kumho |195 |60R |15 |KH11 |88V |E4-0219302 Kumho |195 |65R |15 |KH11 |91H |E4-0219225 Kumho |205 |45R |16 |KH11 |83H |E4-0234483 Kumho |205 |50R |16 |KH11 |87V |E4-0220975 Kumho |205 |50R |16 |KH11 |87W |E4-0220931 Kumho |205 |50R |17 |KH11 |93W |E4-0219269 Kumho |205 |55R |16 |KH11 |91V |E4-0219252 Kumho |205 |60R |16 |KH11 |92H |E4-0232394 Kumho |205 |60R |16 |KH11 |92V |E4-0232395 Kumho |205 |60R |15 |KH11 |91V |E4-0219303 Kumho |205 |60R |15 |KH11 |91W |E4-0219304 Kumho |205 |65R |15 |KH11 |94V |E4-0221047 Kumho |215 |45R |17 |KH11 |87W |E4-0220885 Kumho |215 |50R |17 |KH11 |91W |E4-0221018 Kumho |215 |55R |16 |KH11 |93V |E4-0220933 Kumho |215 |55R |18 |KH11 |95H |E4-0229201 Kumho |215 |60R |16 |KH11 |95V |E4-0219220 Kumho |215 |65R |15 |KH11 |100H |E4-0223767 Kumho |215 |65R |16 |KH11 |98H |E4-0221049 Kumho |215 |70R |15 |KH11 |102T |E4-0223768 Kumho |225 |40R |18 |KH11 |92W |E4-0222489 Kumho |225 |45R |17 |KH11 |91W |E4-0220932 Kumho |225 |50R |17 |KH11 |98V |E4-0223831 Kumho |225 |50R |17 |KH11 |94W |E4-0219308 Kumho |225 |55R |16 |KH11 |95W |E4-0220974 Kumho |225 |55R |16 |KH11 |95V |E4-0220973\\"]
[66,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",9,"ГЄ124361","Kumho |225 |55R |17 |KH11 |97W |E4-0219306 Kumho |225 |60R |15 |KH11 |96V |E4-0219305 Kumho |225 |60R |16 |KH11 |98W |E4-0219221 Kumho |235 |45R |17 |KH11 |94W |E4-0220977 Kumho |235 |55R |17 |KH11 |99W |E4-0219307 Kumho |235 |60R |16 |KH11 |100W |E4-0219222 Kumho |P175 |70R |14,0 |KH14 |84T |E4-0223819 Kumho |P185 |65R |15 |KH14 |86T |E4-0223820 Kumho |145 |70R |13 |KH15 |71T |E4-0225812 Kumho |155 |65R |13 |KH15 |73T |E4-0231223 Marshal |155 |65R |13 |KH15 |73T |E4-0231223 Road Champ |155 |65R |13 |KH15 |73T |E4-0231223 Kumho |155 |65R |13 |KH15 |73H |E4-0224592 Kumho |155 |70R |13 |KH15 |75T |E4-0226615 Kumho |165 |60R |14 |KH15 |75H |E4-0223656 Kumho |165 |65R |13 |KH15 |77T |E4-0232010 Kumho |165 |65R |14 |KH15 |79T |E4-0228423 Kumho |165 |70R |13 |KH15 |83T |E4-0232009 Kumho |165 |70R |14 |KH15 |81T |E4-0223875 Kumho |175 |65R |14 |KH15 |82H |E4-0223835 Kumho |175 |65R |14 |KH15 |82T |E4-0223834 Kumho |175 |65R |15 |KH15 |84H |E4-0224582 Kumho |175 |70R |13 |KH15 |82T |E4-0223874 Kumho |175 |70R |14 |KH15 |84H |E4-0224583 Kumho |175 |70R |14 |KH15 |84T |E4-0226564 Kumho |185 |60R |13 |KH15 |80H |E4-0224593 Kumho |185 |60R |14 |KH15 |82V |E4-0223778 Kumho |185 |60R |14 |KH15 |82T |E4-0223769 Kumho |185 |60R |14 |KH15 |82H |E4-0223770 Kumho |185 |65R |14 |KH15 |86T |E4-0231941 Kumho |185 |65R |14 |KH15 |86H |E4-0223845 Kumho |185 |65R |15 |KH15 |88H |E4-0222575 Kumho |185 |65R |15 |KH15 |88T |E4-0225773 Kumho |185 |70R |14 |KH15 |88H |E4-0224584 Kumho |185 |70R |14 |KH15 |88T |E4-0232377 Kumho |195 |55R |15 |KH15 |85H |E4-0223670 Kumho |195 |55R |15 |KH15 |85V |E4-0223671 Kumho |195 |55R |16 |KH15 |87H |E4-0224594 Kumho |195 |60R |14 |KH15 |86H |E4-0223838 Kumho |195 |60R |15 |KH15 |88H |E4-0222576 Kumho |195 |65R |14 |KH15 |89H |E4-0223876\\"]
[67,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",10,"ГЄ124362","Kumho |195 |65R |15 |KH15 |91T |E4-0230888 Kumho |195 |65R |15 |KH15 |91H |E4-0232436 Kumho |195 |65R |15 |KH15 |91V |E4-0223839 Kumho |195 |70R |14 |KH15 |91H |E4-0224585 Kumho |205 |55R |16 |KH15 |91H |E4-0222574 Kumho |205 |60R |15 |KH15 |91H |E4-0224595 Kumho |205 |60R |16 |KH15 |92V |E4-0232437 Kumho |205 |60R |16 |KH15 |92H |E4-0226648 Kumho |205 |65R |15 |KH15 |94V |E4-0223841 Kumho |205 |65R |15 |KH15 |94H |E4-0223842 Kumho |205 |65R |16 |KH15 |95H |E4-0229164 Kumho |215 |60R |15 |KH15 |94V |E4-0224597 Kumho |215 |60R |16 |KH15 |95V |E4-0226616 Kumho |215 |65R |15 |KH15 |96V |E4-0223843 Kumho |215 |65R |15 |KH15 |96H |E4-0223844 Kumho |215 |65R |16 |KH15 |98H |E4-0223871 Kumho |225 |45R |17 |KH15 |91V |E4-0236594 Kumho |225 |60R |16 |KH15 |98V |E4-0226565 Kumho |225 |70R |16 |KH15 |102H |E4-0229165 Kumho |235 |50R |18 |KH15 |97V |E4-0238905 Kumho |235 |55R |17 |KH15 |99V |E4-0223765 Kumho |235 |60R |16 |KH15 |100H |E4-0223823 Kumho |255 |60R |18 |KH15 |108H |E4-0229227 Kumho |P215 |55R |17 |KH16 |93V |E4-0226596 Kumho |225 |55R |19 |KH16 |99T |E4-0236550 Kumho |225 |70R |16 |KH16 |102T |E4-0226650 Kumho |235 |60R |17 |KH16 |102T |E4-0226649 Kumho |135 |70R |15 |KH17 |70T |E4-0241601 Kumho |145 |70R |13 |KH17 |71T |E4-0243589 Marshal |145 |70R |13 |KH17 |71T |E4-0243589 Kumho |145 |65R |15 |KH17 |72T |E4-0241600 Kumho |155 |65R |13 |KH17 |73H |E4-0241128 Kumho |155 |65R |13 |KH17 |73T |E4-0234667 Kumho |155 |65R |14 |KH17 |75T |E4-0241126 Kumho |155 |70R |13 |KH17 |75T |E4-0244455 Kumho |155 |70R |13 |KH17 |75T |E4-0244455 Kumho |165 |65R |13 |KH17 |77T |E4-0264965 Marshal |165 |65R |13 |KH17 |77T |E4-0264965 Kumho |165 |60R |14 |KH17 |75H |E4-0244451 Marshal |165 |60R |14 |KH17 |75H |E4-0244451 Kumho |165 |60R |14 |KH17 |75H |E4-0251154\\"]
[68,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",11,"ГЄ124363","Marshal |165 |60R |14 |KH17 |75H |E4-0251154 Kumho |165 |60R |14 |KH17 |75T |E4-0237183 Marshal |165 |60R |14 |KH17 |75T |E4-0237183 Kumho |165 |65R |13 |KH17 |77T |E4-0251155 Marshal |165 |65R |13 |KH17 |77T |E4-0251155 Kumho |165 |65R |14 |KH17 |79T |E4-0244438 Marshal |165 |65R |14 |KH17 |79T |E4-0244438 Kumho |165 |65R |15 |KH17 |81H |E4-0240660 Kumho |165 |70R |13 |KH17 |79T |E4-0245117 Marshal |165 |70R |13 |KH17 |79T |E4-0245117 Kumho |165 |70R |14 |KH17 |81T |E4-0241979 Marshal |165 |70R |14 |KH17 |81T |E4-0241979 Kumho |175 |55R |15 |KH17 |77T |E4-0240658 Kumho |175 |60R |15 |KH17 |81H |E4-0240659 Kumho |175 |60R |13 |KH17 |77H |E4-0234668 Kumho |175 |60R |14 |KH17 |79H |E4-0241127 Kumho |175 |60R |14 |KH17 |79T |E4-0241980 Kumho |175 |65R |13 |KH17 |80T |E4-0241981 Kumho |175 |65R |14 |KH17 |82H |E4-0238942 Kumho |175 |65R |14 |KH17 |82T |E4-0238904 Kumho |175 |65R |15 |KH17 |84H |E4-0243606 Marshal |175 |65R |15 |KH17 |84H |E4-0243606 Kumho |175 |65R |15 |KH17 |84T |E4-0241125 Kumho |175 |70R |13 |KH17 |82H |E4-0243317 Marshal |175 |70R |13 |KH17 |82H |E4-0243317 Kumho |175 |70R |13 |KH17 |82T |E4-0241982 Kumho |175 |70R |14 |KH17 |84H |E4-0243607 Marshal |175 |70R |14 |KH17 |84H |E4-0243607 Kumho |175 |70R |14 |KH17 |84T |E4-0236595 Kumho |175 |70R |14 |KH17 |88T |E4-0240661 Kumho |175 |80R |14 |KH17 |88T |E4-0244462 Marshal |175 |80R |14 |KH17 |88T |E4-0244462 Kumho |175 |80R |14 |KH17 |88T |E4-0251167 Marshal |175 |80R |14 |KH17 |88T |E4-0251167 Kumho |185 |65R |14 |KH17 |86H |E4-0243315 Marshal |185 |65R |14 |KH17 |86H |E4-0243315 Kumho |185 |60R |14 |KH17 |82H |E4-0241983 Kumho |185 |60R |14 |KH17 |82T |E4-0242607 Kumho |185 |60R |15 |KH17 |84H |E4-0236596 Kumho |185 |60R |15 |KH17 |88H |E4-0241124 Kumho |185 |65R |14 |KH17 |86T |E4-0244461\\"]
[69,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",12,"ГЄ124364","Marshal |185 |65R |14 |KH17 |86T |E4-0244461 Kumho |185 |65R |15 |KH17 |88H |E4-0244433 Marshal |185 |65R |15 |KH17 |88H |E4-0244433 Kumho |185 |65R |15 |KH17 |88T |E4-0245116 Marshal |185 |65R |15 |KH17 |88T |E4-0245116 Kumho |185 |65R |15 |KH17 |88V |E4-0244409 Marshal |185 |65R |15 |KH17 |88V |E4-0244409 Kumho |185 |70R |13 |KH17 |86T |E4-0251176 Marshal |185 |70R |13 |KH17 |86T |E4-0251176 Kumho |185 |70R |14 |KH17 |88T |E4-0244434 Marshal |185 |70R |14 |KH17 |88T |E4-0244434 Kumho |185 |70R |14 |KH17 |88H |E4-0244410 Marshal |185 |70R |14 |KH17 |88H |E4-0244410 Kumho |195 |50R |16 |KH17 |84H |E4-0236597 Kumho |195 |55R |15 |KH17 |85V |E4-0244440 Marshal |195 |55R |15 |KH17 |85V |E4-0244440 Kumho |195 |55R |16 |KH17 |87H |E4-0244453 Marshal |195 |55R |16 |KH17 |87H |E4-0244453 Kumho |195 |60R |14 |KH17 |86H |E4-0244443 Marshal |195 |60R |14 |KH17 |86H |E4-0244443 Kumho |195 |60R |15 |KH17 |88H |E4-0244450 Marshal |195 |60R |15 |KH17 |88H |E4-0244450 Kumho |195 |65R |14 |KH17 |89H |E4-0244452 Marshal |195 |65R |14 |KH17 |89H |E4-0244452 Kumho |195 |65R |15 |KH17 |91H |E4-0241984 Kumho |195 |65R |15 |KH17 |91T |E4-0244445 Marshal |195 |65R |15 |KH17 |91T |E4-0244445 Kumho |195 |70R |14 |KH17 |91H |E4-0244447 Marshal |195 |70R |14 |KH17 |91H |E4-0244447 Kumho |205 |55R |16 |KH17 |91H |E4-0244435 Marshal |205 |55R |16 |KH17 |91H |E4-0244435 Kumho |205 |60R |15 |KH17 |91H |E4-0244449 Marshal |205 |60R |15 |KH17 |91H |E4-0244449 Kumho |205 |60R |16 |KH17 |92V |E4-0238961 Kumho |205 |60R |16 |KH17 |92H |E4-0243682 Marshal |205 |60R |16 |KH17 |92H |E4-0243682 Kumho |205 |65R |15 |KH17 |94H |E4-0243608 Marshal |205 |65R |15 |KH17 |94H |E4-0243608 Kumho |205 |65R |15 |KH17 |94V |E4-0223841 Kumho |205 |65R |16 |KH17 |95H |E4-0245658 Marshal |205 |65R |16 |KH17 |95H |E4-0245658\\"]
[70,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",13,"ГЄ124365","Kumho |215 |70R |14 |KH17 |96T |E4-0243658 Marshal |215 |70R |14 |KH17 |96T |E4-0243658 Kumho |215 |45R |17 |KH17 |87H |E4-0241606 Kumho |215 |45R |17 |KH17 |91W |E4-0238626 Kumho |215 |50R |17 |KH17 |91V |E4-0238962 Kumho |215 |60R |16 |KH17 |95V |E4-0244033 Marshal |215 |60R |16 |KH17 |95V |E4-0244033 Kumho |215 |60R |17 |KH17 |91V |E4-0244036 Marshal |215 |60R |17 |KH17 |91V |E4-0244036 Kumho |215 |65R |15 |KH17 |96H |E4-0244437 Marshal |215 |65R |15 |KH17 |96H |E4-0244437 Kumho |215 |65R |16 |KH17 |98H |E4-0244412 Marshal |215 |65R |16 |KH17 |98H |E4-0244412 Kumho |215 |70R |14 |KH17 |96T |E4-0243658 Marshal |215 |70R |14 |KH17 |96T |E4-0243658 Kumho |225 |45R |18 |KH17 |95V |E4-0245659 Marshal |225 |45R |18 |KH17 |95V |E4-0245659 Kumho |225 |50R |17 |KH17 |94V |E4-0238963 Kumho |225 |55R |17 |KH17 |97V |E4-0240186 Kumho |225 |60R |15 |KH17 |96V |E4-0248604 Marshal |225 |60R |15 |KH17 |96V |E4-0248604 Kumho |225 |60R |16 |KH17 |98V |E4-0240666 Kumho |235 |45R |18 |KH17 |94V |E4-0244035 Marshal |235 |45R |18 |KH17 |94V |E4-0244035 Kumho |235 |55R |17 |KH17 |99H |E4-0241990 Kumho |245 |45R |18 |KH17 |96V |E4-0239782 Kumho |175 |65R |14 |KH18 |82H |E4-0226472 Marshal |175 |65R |14 |KH18 |82H |E4-0226472 Kumho |185 |60R |14 |KH18 |82H |E4-0234629 Marshal |185 |60R |14 |KH18 |82H |E4-0234629 Kumho |185 |60R |14 |KH18 |82H |E4-0226471 Marshal |185 |60R |14 |KH18 |82H |E4-0226471 Kumho |185 |60R |14 |KH18 |82H |E4-0234629 Marshal |185 |60R |14 |KH18 |82H |E4-0234629 Kumho |185 |60R |15 |KH18 |84H |E4-0229378 Marshal |185 |60R |15 |KH18 |84H |E4-0229378 Kumho |185 |65R |14 |KH18 |86H |E4-0233759 Marshal |185 |65R |14 |KH18 |86H |E4-0233759 Kumho |185 |65R |15 |KH18 |88H |E4-0234634 Marshal |185 |65R |15 |KH18 |88H |E4-0234634 Kumho |195 |55R |15 |KH18 |85V |E4-0234449\\"]
[71,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",14,"ГЄ124366","Marshal |195 |55R |15 |KH18 |85V |E4-0234449 Kumho |195 |60R |15 |KH18 |88H |E4-0229375 Marshal |195 |60R |15 |KH18 |88H |E4-0229375 Kumho |195 |60R |15 |KH18 |88H |E4-0234631 Marshal |195 |60R |15 |KH18 |88H |E4-0234631 Kumho |205 |55R |16 |KH18 |91V |E4-0228356 Marshal |205 |55R |16 |KH18 |91V |E4-0228356 Kumho |205 |60R |15 |KH18 |91V |E4-0229377 Marshal |205 |60R |15 |KH18 |91V |E4-0229377 Kumho |205 |60R |16 |KH18 |92V |E4-0249097 Marshal |205 |60R |16 |KH18 |92V |E4-0249097 Kumho |205 |65R |15 |KH18 |94H |E4-0234625 Marshal |205 |65R |15 |KH18 |94H |E4-0234625 Kumho |215 |65R |15 |KH18 |96V |E4-0238677 Marshal |215 |65R |15 |KH18 |96V |E4-0238677 Kumho |215 |65R |16 |KH18 |98H |E4-0229172 Marshal |215 |65R |16 |KH18 |98H |E4-0229172 Kumho |215 |65R |16 |KH18 |98H |E4-0245162 Marshal |215 |65R |16 |KH18 |98H |E4-0245162 Kumho |235 |60R |16 |KH18 |100H |E4-0237214 Marshal |235 |60R |16 |KH18 |100H |E4-0237214 Kumho |175 |65R |14 |KH19 |82T |E4-0245652 Marshal |175 |65R |14 |KH19 |82T |E4-0245652 Kumho |175 |65R |14 |KH19 |82T |E4-0248289 Marshal |175 |65R |14 |KH19 |82T |E4-0248289 Kumho |195 |60R |15 |KH19 |88H |E4-0247712 Marshal |195 |60R |15 |KH19 |88H |E4-0247712 Kumho |145 |80R |13 |KH21 |75T |E4-0235040 Kumho |155 |70R |13 |KH21 |75T |E4-0234476 Kumho |155 |80R |13 |KH21 |79T |E4-0235037 Kumho |165 |65R |14 |KH21 |79T |E4-0234607 Kumho |165 |70R |13 |KH21 |79T |E4-0235035 Kumho |165 |70R |14 |KH21 |81T |E4-0235042 Kumho |175 |65R |13 |KH21 |80T |E4-0235036 Kumho |175 |65R |14 |KH21 |86T |E4-0234475 Kumho |175 |70R |13 |KH21 |82T |E4-0235034 Kumho |175 |70R |13 |KH21 |82T |E4-0246746 Kumho |175 |70R |14 |KH21 |84T |E4-0234608 Kumho |175 |80R |14 |KH21 |88T |E4-0235041 Kumho |185 |60R |14 |KH21 |82H |E4-0234047 Kumho |185 |65R |14 |KH21 |86H |E4-0234046\\"]
[72,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",15,"ГЄ124367","Kumho |185 |65R |15 |KH21 |88H |E4-0234477 Kumho |185 |70R |14 |KH21 |88T |E4-0235043 Kumho |195 |50R |15 |KH21 |82V |E4-0234478 Kumho |195 |60R |14 |KH21 |86H |E4-0235084 Kumho |195 |60R |15 |KH21 |88H |E4-0235039 Kumho |195 |65R |15 |KH21 |95V |E4-0234028 Kumho |205 |50R |16 |KH21 |87V |E4-0242673 Marshal |205 |50R |16 |KH21 |87V |E4-0242673 Kumho |205 |55R |16 |KH21 |94V |E4-0234606 Kumho |205 |55R |16 |KH21 |91H |E4-0242672 Marshal |205 |55R |16 |KH21 |91H |E4-0242672 Kumho |205 |60R |15 |KH21 |91V |E4-0235038 Kumho |205 |65R |15 |KH21 |94V |E4-0235080 Kumho |215 |55R |16 |KH21 |97H |E4-0235081 Kumho |225 |45R |17 |KH21 |94V |E4-0235082 Kumho |225 |50R |16 |KH21 |92V |E4-0242674 Marshal |225 |50R |16 |KH21 |92V |E4-0242674 Kumho |225 |60R |16 |KH21 |102H |E4-0235083 Kumho |175 |70R |14 |KH25 |84T |E4-0251526 Marshal |175 |70R |14 |KH25 |84T |E4-0251526 Kumho |185 |65R |15 |KH25 |88T |E4-0241172 Marshal |185 |65R |15 |KH25 |88T |E4-0241172 Kumho |195 |65R |15 |KH25 |91T |E4-0241173 Marshal |195 |65R |15 |KH25 |91T |E4-0241173 Kumho |215 |55R |17 |KH25 |94V |E4-0255794 Marshal |215 |55R |17 |KH25 |94V |E4-0255794 Kumho |225 |60R |16 |KH25 |98H |E4-0257638 Marshal |225 |60R |16 |KH25 |98H |E4-0257638 Kumho |235 |60R |16 |KH25 |100H |E4-0252446 Marshal |235 |60R |16 |KH25 |100H |E4-0252446 Kumho |P205 |60R |16 |KH25 |91V |E4-0245165 Marshal |P205 |60R |16 |KH25 |91V |E4-0245165 Kumho |P225 |55R |17 |KH25 |95V |E4-0251534 Kumho |145 |65R |15 |KH27 |72H |E4-0271569 Kumho |165 |60R |14 |KH27 |75H |E4-0271564 Kumho |165 |65R |14 |KH27 |79T |E4-0265531 Marshal |165 |65R |14 |KH27 |79T |E4-0265531 Kumho |165 |65R |15 |KH27 |81H |E4-0271570 Kumho |165 |70R |14 |KH27 |81T |E4-0264957 Marshal |165 |70R |14 |KH27 |81T |E4-0264957 Kumho |175 |50R |15 |KH27 |75H |E4-0271582\\"]
[73,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",16,"ГЄ124368","Kumho |175 |55R |15 |KH27 |77T |E4-0271580 Kumho |175 |60R |14 |KH27 |79T |E4-0271586 Kumho |175 |60R |15 |KH27 |81H |E4-0271581 Kumho |175 |65R |14 |KH27 |82H |E4-0271588 Kumho |175 |65R |15 |KH27 |84T |E4-0271577 Kumho |175 |70R |14 |KH27 |88H |E4-0271565 Kumho |175 |70R |14 |KH27 |88T |E4-0271566 Kumho |175 |80R |14 |KH27 |88T |E4-0271567 Kumho |185 |55R |14 |KH27 |80H |E4-0271589 Kumho |185 |55R |15 |KH27 |82H |E4-0271594 Kumho |185 |65R |15 |KH27 |88H |E4-0266287 Kumho |185 |70R |14 |KH27 |88T |E4-0271590 Kumho |185 |70R |14 |KH27 |88H |E4-0271591 Kumho |195 |65R |14 |KH27 |89H |E4-0271592 Kumho |235 |60R |16 |KH31 |100W |E4-0241117 Marshal |235 |60R |16 |KH31 |100W |E4-0241117 Marshal |185 |55R |15 |KH35 |82V |E4-0232385 Marshal |185 |55R |15 |KH35 |82H |E4-0235085 Kumho |185 |60R |14 |KH35 |82H |E4-0257499 Marshal |185 |60R |14 |KH35 |82H |E4-0257499 Kumho |185 |60R |15 |KH35 |84H |E4-0257506 Marshal |185 |60R |15 |KH35 |84H |E4-0257506 Kumho |185 |65R |15 |KH35 |88H |E4-0257502 Marshal |185 |65R |15 |KH35 |88H |E4-0257502 Marshal |195 |60R |15 |KH35 |88V |E4-0232379 Kumho |195 |60R |15 |KH35 |88H |E4-0257481 Marshal |195 |60R |15 |KH35 |88H |E4-0257481 Kumho |205 |60R |16 |KH35 |92H |E4-0257479 Marshal |205 |60R |16 |KH35 |92H |E4-0257479 Kumho |P215 |70R |15 |KL11 |97S |E4-0220894 Marshal |P215 |70R |15 |KL11 |97S |E4-0220894 Kumho |P235 |70R |15 |KL11 |102S |E4-0220896 Marshal |P235 |70R |15 |KL11 |102S |E4-0220896 Kumho |P235 |70R |16 |KL11 |104T |E4-0219156 Marshal |P235 |70R |16 |KL11 |104T |E4-0219156 Kumho |P255 |60R |15 |KL11 |102T |E4-0219217 Marshal |P255 |60R |15 |KL11 |102T |E4-0219217 Kumho |P255 |65R |16 |KL11 |106T |E4-0215598 Kumho |225 |55R |17 |KL12 |97V |E4-0219271 Marshal |225 |55R |17 |KL12 |97V |E4-0219271 Kumho |235 |60R |18 |KL12 |107V |E4-0239302\\"]
[74,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",17,"ГЄ124369","Marshal |235 |60R |18 |KL12 |107V |E4-0239302 Kumho |235 |65R |17 |KL12 |104V |E4-0223873 Marshal |235 |65R |17 |KL12 |104V |E4-0223873 Kumho |235 |70R |16 |KL12 |105H |E4-0219315 Marshal |235 |70R |16 |KL12 |105H |E4-0219315 Kumho |255 |45R |18 |KL12 |99V |E4-0223827 Marshal |255 |45R |18 |KL12 |99V |E4-0223827 Kumho |255 |50R |19 |KL12 |103V |E4-0222627 Marshal |255 |50R |19 |KL12 |103V |E4-0222627 Kumho |255 |50R |19 |KL12 |103W |E4-0232865 Marshal |255 |50R |19 |KL12 |103W |E4-0232865 Kumho |255 |55R |18 |KL12 |109V |E4-0219276 Marshal |255 |55R |18 |KL12 |109V |E4-0219276 Kumho |255 |60R |17 |KL12 |106V |E4-0222500 Marshal |255 |60R |17 |KL12 |106V |E4-0222500 Kumho |255 |65R |16 |KL12 |109V |E4-0228233 Marshal |255 |65R |16 |KL12 |109V |E4-0228233 Kumho |255 |70R |15 |KL12 |108H |E4-0221112 Marshal |255 |70R |15 |KL12 |108H |E4-0221112 Kumho |265 |50R |20 |KL12 |107V |E4-0225816 Marshal |265 |50R |20 |KL12 |107V |E4-0225816 Kumho |265 |50R |20 |KL12 |111V |E4-0239303 Marshal |265 |50R |20 |KL12 |111V |E4-0239303 Kumho |265 |60R |17 |KL12 |108V |E4-0219311 Marshal |265 |60R |17 |KL12 |108V |E4-0219311 Kumho |265 |60R |18 |KL12 |110H |E4-0219277 Marshal |265 |60R |18 |KL12 |110H |E4-0219277 Kumho |265 |60R |18 |KL12 |110V |E4-0228232 Marshal |265 |60R |18 |KL12 |110V |E4-0228232 Kumho |265 |70R |15 |KL12 |112H |E4-0221113 Marshal |265 |70R |15 |KL12 |112H |E4-0221113 Kumho |275 |40R |20 |KL12 |106W |E4-0223773 Marshal |275 |40R |20 |KL12 |106W |E4-0223773 Kumho |275 |45R |20 |KL12 |106W |E4-0231944 Marshal |275 |45R |20 |KL12 |106W |E4-0231944 Kumho |275 |55R |17 |KL12 |109V |E4-0223872 Marshal |275 |55R |17 |KL12 |109V |E4-0223872 Kumho |275 |55R |18 |KL12 |114V |E4-0239301 Marshal |275 |55R |18 |KL12 |114V |E4-0239301 Kumho |275 |55R |20 |KL12 |117V |E4-0231277 Marshal |275 |55R |20 |KL12 |117V |E4-0231277\\"]
[75,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",18,"ГЄ124370","Kumho |275 |70R |16 |KL12 |114H |E4-0219278 Marshal |275 |70R |16 |KL12 |114H |E4-0219278 Kumho |285 |45R |19 |KL12 |107V |E4-0222626 Marshal |285 |45R |19 |KL12 |107V |E4-0222626 Kumho |285 |45R |19 |KL12 |107W |E4-0232866 Marshal |285 |45R |19 |KL12 |107W |E4-0232866 Kumho |285 |45R |22 |KL12 |114V |E4-0239306 Marshal |285 |45R |22 |KL12 |114V |E4-0239306 Kumho |285 |50R |18 |KL12 |109V |E4-0223825 Marshal |285 |50R |18 |KL12 |109V |E4-0223825 Kumho |285 |50R |20 |KL12 |112V |E4-0231278 Marshal |285 |50R |20 |KL12 |112V |E4-0231278 Kumho |285 |60R |18 |KL12 |116V |E4-0219274 Marshal |285 |60R |18 |KL12 |116V |E4-0219274 Kumho |295 |40R |20 |KL12 |106V |E4-0223776 Marshal |295 |40R |20 |KL12 |106V |E4-0223776 Kumho |305 |35R |24 |KL12 |114V |E4-0222593 Kumho |305 |40R |22 |KL12 |114V |E4-0223657 Kumho |305 |50R |20 |KL12 |120V |E4-0220881 Marshal |305 |50R |20 |KL12 |120V |E4-0220881 Kumho |225 |75R |16 |KL16 |104H |E4-0229228 Kumho |235 |70R |16 |KL16 |106T |E4-0244398 Marshal |235 |70R |16 |KL16 |106T |E4-0244398 Kumho |235 |75R |16 |KL16 |108H |E4-0229229 Kumho |245 |65R |17 |KL16 |107H |E4-0230893 Kumho |255 |70R |16 |KL16 |111H |E4-0232874 Marshal |255 |70R |16 |KL16 |111H |E4-0232874 Kumho |265 |65R |17 |KL16 |116V |E4-0237431 Marshal |265 |65R |17 |KL16 |116V |E4-0237431 Kumho |265 |70R |16 |KL16 |112H |E4-0236593 Marshal |265 |70R |16 |KL16 |112H |E4-0236593 Kumho |225 |55ZR |17 |KL17 |97W |E4-0239785 Marshal |225 |55ZR |17 |KL17 |97W |E4-0239785 Kumho |235 |50R |18 |KL17 |97V |E4-0245654 Marshal |235 |50R |18 |KL17 |97V |E4-0245654 Kumho |235 |60R |16 |KL17 |100H |E4-0239793 Marshal |235 |60R |16 |KL17 |100H |E4-0239793 Kumho |245 |70R |16 |KL17 |107H |E4-0245683 Marshal |245 |70R |16 |KL17 |107H |E4-0245683 Kumho |255 |50ZR |19 |KL17 |103W |E4-0239791 Marshal |255 |50ZR |19 |KL17 |103W |E4-0239791\\"]
[76,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",19,"ГЄ124371","Kumho |255 |55R |18 |KL17 |109V |E4-0248642 Marshal |255 |55R |18 |KL17 |109V |E4-0248642 Kumho |255 |55R |18 |KL17 |109W |E4-0244394 Marshal |255 |55R |18 |KL17 |109W |E4-0244394 Kumho |255 |55R |19 |KL17 |111V |E4-0239786 Marshal |255 |55R |19 |KL17 |111V |E4-0239786 Kumho |255 |60R |17 |KL17 |106H |E4-0244393 Marshal |255 |60R |17 |KL17 |106H |E4-0244393 Kumho |255 |65R |17 |KL17 |110V |E4-0239788 Marshal |255 |65R |17 |KL17 |110V |E4-0239788 Kumho |265 |60R |18 |KL17 |110V |E4-0239789 Marshal |265 |60R |18 |KL17 |110V |E4-0239789 Kumho |265 |70R |16 |KL17 |112V |E4-0239789 Marshal |265 |70R |16 |KL17 |112V |E4-0239789 Kumho |275 |40R |20 |KL17 |106Y |E4-0239795 Marshal |275 |40R |20 |KL17 |106Y |E4-0239795 Kumho |275 |40ZR |20 |KL17 |106Y |E4-0239795 Marshal |275 |40ZR |20 |KL17 |106Y |E4-0239795 Kumho |275 |45R |19 |KL17 |108Y |E4-0244413 Marshal |275 |45R |19 |KL17 |108Y |E4-0244413 Kumho |275 |45ZR |19 |KL17 |108Y |E4-0244413 Marshal |275 |45ZR |19 |KL17 |108Y |E4-0244413 Kumho |275 |45R |20 |KL17 |110Y |E4-0245656 Marshal |275 |45R |20 |KL17 |110Y |E4-0245656 Kumho |285 |45ZR |19 |KL17 |107W |E4-0239792 Marshal |285 |45ZR |19 |KL17 |107W |E4-0239792 Kumho |285 |55R |18 |KL17 |113V |E4-0239787 Marshal |285 |55R |18 |KL17 |113V |E4-0239787 Kumho |305 |25R |32 |KL17 |108V |E4-0239783 Marshal |305 |25R |32 |KL17 |108V |E4-0239783 Kumho |315 |35R |20 |KL17 |106W |E4-0245657 Marshal |315 |35R |20 |KL17 |106W |E4-0245657 Kumho |215 |60R |17 |KL21 |96H |E4-0258504 Marshal |215 |60R |17 |KL21 |96H |E4-0258504 Kumho |215 |70R |16 |KL21 |100H |E4-0251579 Marshal |215 |70R |16 |KL21 |100H |E4-0251579 Kumho |225 |55R |18 |KL21 |98H |E4-0245169 Marshal |225 |55R |18 |KL21 |98H |E4-0245169 Kumho |225 |60R |17 |KL21 |99H |E4-0244416 Marshal |225 |60R |17 |KL21 |99H |E4-0244416 Kumho |225 |65R |17 |KL21 |102H |E4-0258512\\"]
[77,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",20,"ГЄ124372","Marshal |225 |65R |17 |KL21 |102H |E4-0258512 Kumho |235 |50R |19 |KL21 |99H |E4-0263108 Marshal |235 |50R |19 |KL21 |99H |E4-0263108 Kumho |235 |55R |19 |KL21 |105V |E4-0258511 Marshal |235 |55R |19 |KL21 |105V |E4-0258511 Kumho |235 |60R |18 |KL21 |103H |E4-0243686 Marshal |235 |60R |18 |KL21 |103H |E4-0243686 Kumho |235 |65R |17 |KL21 |104T |E4-0243684 Marshal |235 |65R |17 |KL21 |104T |E4-0243684 Kumho |245 |55R |19 |KL21 |103H |E4-0258505 Marshal |245 |55R |19 |KL21 |103H |E4-0258505 Kumho |245 |60R |18 |KL21 |105H |E4-0243292 Marshal |245 |60R |18 |KL21 |105H |E4-0243292 Kumho |255 |50R |20 |KL21 |109V |E4-0258510 Marshal |255 |50R |20 |KL21 |109V |E4-0258510 Kumho |265 |60R |18 |KL21 |110H |E4-0246291 Marshal |265 |60R |18 |KL21 |110H |E4-0246291 Kumho |275 |55R |19 |KL21 |111V |E4-0258507 Marshal |275 |55R |19 |KL21 |111V |E4-0258507 Kumho |P235 |65R |17 |KL21 |103T |E4-0243293 Marshal |P235 |65R |17 |KL21 |103T |E4-0243293 Kumho |P245 |50R |20 |KL21 |102V |E4-0258506 Marshal |P245 |50R |20 |KL21 |102V |E4-0258506 Kumho |205 |70R |15 |KL51 |96T |E4-0240681 Marshal |205 |70R |15 |KL51 |96T |E4-0240681 Kumho |215 |70R |15 |KL51 |98H |E4-0263107 Marshal |215 |70R |15 |KL51 |98H |E4-0263107 Kumho |215 |65R |16 |KL51 |102H |E4-0234008 Marshal |215 |65R |16 |KL51 |102H |E4-0234008 Kumho |225 |55R |17 |KL51 |97H |E4-0237491 Marshal |225 |55R |17 |KL51 |97H |E4-0237491 Kumho |225 |65R |17 |KL51 |102H |E4-0238970 Marshal |225 |65R |17 |KL51 |102H |E4-0238970 Kumho |225 |60R |17 |KL51 |99V |E4-0250644 Marshal |225 |60R |17 |KL51 |99V |E4-0250644 Kumho |235 |55R |18 |KL51 |100V |E4-0232915 Marshal |235 |55R |18 |KL51 |100V |E4-0232915 Kumho |235 |60R |16 |KL51 |104H |E4-0234006 Marshal |235 |60R |16 |KL51 |104H |E4-0234006 Kumho |235 |60R |17 |KL51 |102V |E4-0234007 Marshal |235 |60R |17 |KL51 |102V |E4-0234007\\"]
[78,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",21,"ГЄ124373","Kumho |235 |60R |18 |KL51 |103V |E4-0232917 Marshal |235 |60R |18 |KL51 |103V |E4-0232917 Kumho |235 |70R |16 |KL51 |106T |E4-0232914 Marshal |235 |70R |16 |KL51 |106T |E4-0232914 Kumho |245 |65R |17 |KL51 |111T |E4-0235106 Marshal |245 |65R |17 |KL51 |111T |E4-0235106 Kumho |245 |70R |16 |KL51 |111H |E4-0234005 Marshal |245 |70R |16 |KL51 |111H |E4-0234005 Kumho |255 |55R |18 |KL51 |109V |E4-0233775 Marshal |255 |55R |18 |KL51 |109V |E4-0233775 Kumho |255 |60R |18 |KL51 |112V |E4-0232916 Marshal |255 |60R |18 |KL51 |112V |E4-0232916 Kumho |255 |70R |15 |KL51 |108H |E4-0233776 Marshal |255 |70R |15 |KL51 |108H |E4-0233776 Kumho |265 |60R |18 |KL51 |110V |E4-0250645 Marshal |265 |60R |18 |KL51 |110V |E4-0250645 Kumho |265 |70R |15 |KL51 |112T |E4-0234009 Marshal |265 |70R |15 |KL51 |112T |E4-0234009 Kumho |275 |55R |17 |KL51 |109H |E4-0236539 Marshal |275 |55R |17 |KL51 |109H |E4-0236539 Kumho |P215 |70R |16 |KL51 |99T |E4-0238971 Marshal |P215 |70R |16 |KL51 |99T |E4-0238971 Kumho |P215 |75R |16 |KL51 |101T |E4-0238969 Marshal |P215 |75R |16 |KL51 |101T |E4-0238969 Kumho |P225 |70R |15 |KL51 |100T |E4-0235103 Marshal |P225 |70R |15 |KL51 |100T |E4-0235103 Kumho |P225 |70R |16 |KL51 |102T |E4-0234010 Marshal |P225 |70R |16 |KL51 |102T |E4-0234010 Kumho |P225 |75R |15 |KL51 |102T |E4-0235104 Marshal |P225 |75R |15 |KL51 |102T |E4-0235104 Kumho |P225 |75R |16 |KL51 |104T |E4-0236540 Marshal |P225 |75R |16 |KL51 |104T |E4-0236540 Kumho |P235 |65R |17 |KL51 |104H |E4-0234011 Marshal |P235 |65R |17 |KL51 |104H |E4-0234011 Kumho |P235 |70R |15 |KL51 |102T |E4-0235754 Marshal |P235 |70R |15 |KL51 |102T |E4-0235754 Kumho |P235 |75R |15 |KL51 |105T |E4-0232912 Marshal |P235 |75R |15 |KL51 |105T |E4-0232912 Kumho |P235 |75R |16 |KL51 |106T |E4-0236541 Marshal |P235 |75R |16 |KL51 |106T |E4-0236541 Kumho |P245 |65R |17 |KL51 |105T |E4-0235106\\"]
[79,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",22,"ГЄ124374","Marshal |P245 |65R |17 |KL51 |105T |E4-0235106 Kumho |P245 |70R |16 |KL51 |107H |E4-0234005 Marshal |P245 |70R |16 |KL51 |107H |E4-0234005 Kumho |P255 |65R |17 |KL51 |108T |E4-0238633 Marshal |P255 |65R |17 |KL51 |108T |E4-0238633 Kumho |P255 |70R |16 |KL51 |109T |E4-0235105 Marshal |P255 |70R |16 |KL51 |109T |E4-0235105 Kumho |P265 |65R |17 |KL51 |112H |E4-0232918 Marshal |P265 |65R |17 |KL51 |112H |E4-0232918 Kumho |P265 |70R |16 |KL51 |112T |E4-0235045 Marshal |P265 |70R |16 |KL51 |112T |E4-0235045 Kumho |P275 |60R |17 |KL51 |110H |E4-0236538 Marshal |P275 |60R |17 |KL51 |110H |E4-0236538 Kumho |P275 |65R |17 |KL51 |113H |E4-0235755 Marshal |P275 |65R |17 |KL51 |113H |E4-0235755 Kumho |P275 |70R |16 |KL51 |114H |E4-0235102 Marshal |P275 |70R |16 |KL51 |114H |E4-0235102 Kumho |245 |70R |16 |KL61 |111S |E4-0242002 Marshal |245 |70R |16 |KL61 |111S |E4-0242002 Kumho |P235 |65R |17 |KL61 |103S |E4-0242006 Marshal |P235 |65R |17 |KL61 |103S |E4-0242006 Kumho |P245 |70R |16 |KL61 |106S |E4-0242002 Marshal |P245 |70R |16 |KL61 |106S |E4-0242002 Kumho |P245 |75R |16 |KL61 |109S |E4-0242003 Marshal |P245 |75R |16 |KL61 |109S |E4-0242003 Kumho |P255 |65R |17 |KL61 |108S |E4-0241602 Marshal |P255 |65R |17 |KL61 |108S |E4-0241602 Kumho |P255 |70R |16 |KL61 |109S |E4-0242004 Marshal |P255 |70R |16 |KL61 |109S |E4-0242004 Kumho |P265 |65R |17 |KL61 |110S |E4-0242613 Marshal |P265 |65R |17 |KL61 |110S |E4-0242613 Kumho |P265 |70R |16 |KL61 |111S |E4-0242005 Marshal |P265 |70R |16 |KL61 |111S |E4-0242005 Kumho |P265 |70R |17 |KL61 |113S |E4-0242614 Marshal |P265 |70R |17 |KL61 |113S |E4-0242614 Kumho |205 |80R |16 |KL71 |104Q |E4-0232867 Marshal |205 |80R |16 |KL71 |104Q |E4-0232867 Kumho |205 |75R |15 |KL78 |97S |E4-0222473 Marshal |205 |75R |15 |KL78 |97S |E4-0222473 Kumho |255 |75R |15 |KL78 |110S |E4-0222472 Marshal |255 |75R |15 |KL78 |110S |E4-0222472\\"]
[80,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",23,"ГЄ124375","Kumho |265 |65R |17 |KL78 |112H |E4-0234664 Marshal |265 |65R |17 |KL78 |112H |E4-0234664 Kumho |P215 |75R |15 |KL78 |100S |E4-0221114 Marshal |P215 |75R |15 |KL78 |100S |E4-0221114 Kumho |P235 |75R |15 |KL78 |105S |E4-0221076 Marshal |P235 |75R |15 |KL78 |105S |E4-0221076 Kumho |P235 |75R |15 |KL78 |108S |E4-0221077 Marshal |P235 |75R |15 |KL78 |108S |E4-0221077 Kumho |P245 |65R |17 |KL78 |105S |E4-0237958 Marshal |P245 |65R |17 |KL78 |105S |E4-0237958 Kumho |P275 |60R |20 |KL78 |114S |E4-0237238 Marshal |P275 |60R |20 |KL78 |114S |E4-0237238 Kumho |P175 |70R |13 |KR21 |82T |E4-0236219 Marshal |P175 |70R |13 |KR21 |82T |E4-0236219 Kumho |P175 |70R |13 |KR21 |82T |E4-0246310 Marshal |P175 |70R |13 |KR21 |82T |E4-0246310 Kumho |P185 |65R |13 |KR21 |84T |E4-0268052 Marshal |P185 |65R |13 |KR21 |84T |E4-0268052 Kumho |P185 |65R |13 |KR21 |84T |E4-0238681 Marshal |P185 |65R |13 |KR21 |84T |E4-0238681 Kumho |P185 |65R |14 |KR21 |85T |E4-0243592 Marshal |P185 |65R |14 |KR21 |85T |E4-0243592 Kumho |P185 |70R |13 |KR21 |85T |E4-0236529 Marshal |P185 |70R |13 |KR21 |85T |E4-0236529 Kumho |P185 |70R |13 |KR21 |85T |E4-0246712 Marshal |P185 |70R |13 |KR21 |85T |E4-0246712 Kumho |P205 |70R |14 |KR21 |95T |E4-0241630 Marshal |P205 |70R |14 |KR21 |95T |E4-0241630 Kumho |P205 |70R |14 |KR21 |95T |E4-0235767 Marshal |P205 |70R |14 |KR21 |95T |E4-0235767 Kumho |P205 |70R |15 |KR21 |95T |E4-0251219 Marshal |P205 |70R |15 |KR21 |95T |E4-0251219 Kumho |P205 |75R |15 |KR21 |97T |E4-0251220 Marshal |P205 |75R |15 |KR21 |97T |E4-0251220 Kumho |P215 |60R |15 |KR21 |93T |E4-0236274 Marshal |P215 |60R |15 |KR21 |93T |E4-0236274 Kumho |P215 |60R |15 |KR21 |93T |E4-0236274 Marshal |P215 |60R |15 |KR21 |93T |E4-0236274 Kumho |P215 |70R |15 |KR21 |97T |E4-0251221 Marshal |P215 |70R |15 |KR21 |97T |E4-0251221 Kumho |P235 |75R |15 |KR21 |105T |E4-0251486\\"]
[81,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",24,"ГЄ124376","Marshal |P235 |75R |15 |KR21 |105T |E4-0251486 Kumho |155 |65R |13 |KR26 |73H |E4-0270617 Kumho |155 |65R |14 |KR26 |75H |E4-0270619 Kumho |155 |70R |13 |KR26 |75H |E4-0269246 Kumho |155 |80R |13 |KR26 |79T |E4-0272406 Kumho |165 |70R |13 |KR26 |79T |E4-0270620 Kumho |175 |65R |14 |KR26 |82H |E4-0270622 Kumho |175 |70R |13 |KR26 |82H |E4-0269247 Kumho |175 |70R |14 |KR26 |84T |E4-0272407 Kumho |185 |60R |14 |KR26 |82H |E4-0269249 Kumho |185 |60R |15 |KR26 |84H |E4-0269252 Kumho |185 |65R |14 |KR26 |86H |E4-0269248 Kumho |185 |65R |15 |KR26 |88H |E4-0270626 Kumho |185 |70R |14 |KR26 |88T |E4-0270623 Kumho |195 |55R |15 |KR26 |85H |E4-0270628 Kumho |195 |60R |14 |KR26 |86H |E4-0270625 Kumho |195 |60R |15 |KR26 |88H |E4-0269253 Kumho |195 |60R |16 |KR26 |89H |E4-0272405 Kumho |195 |65R |15 |KR26 |91H |E4-0270627 Kumho |195 |70R |14 |KR26 |91H |E4-0270624 Kumho |205 |55R |16 |KR26 |91H |E4-0269254 Kumho |205 |60R |15 |KR26 |91H |E4-0270630 Kumho |205 |60R |16 |KR26 |92H |E4-0269251 Kumho |205 |65R |15 |KR26 |94H |E4-0269250 Kumho |205 |65R |16 |KR26 |95H |E4-0272409 Kumho |205 |70R |15 |KR26 |96T |E4-0269258 Kumho |205 |75R |15 |KR26 |97T |E4-0270629 Kumho |215 |55R |16 |KR26 |93H |E4-0270635 Kumho |215 |55R |17 |KR26 |94H |E4-0270638 Kumho |215 |60R |16 |KR26 |95H |E4-0270634 Kumho |215 |65R |15 |KR26 |96H |E4-0270632 Kumho |215 |65R |16 |KR26 |98H |E4-0270633 Kumho |215 |70R |15 |KR26 |98T |E4-0270631 Kumho |225 |50R |17 |KR26 |94H |E4-0269255 Kumho |225 |55R |16 |KR26 |95H |E4-0270637 Kumho |225 |55R |17 |KR26 |97H |E4-0269256 Kumho |225 |60R |16 |KR26 |98H |E4-0269257 Kumho |225 |65R |16 |KR26 |100H |E4-0270636 Kumho |225 |65R |17 |KR26 |102H |E4-0270616 Kumho |235 |55R |17 |KR26 |99H |E4-0270639 Kumho |185 |60R |14 |KU15 |82V |E4-0232911\\"]
[82,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",25,"ГЄ124377","Kumho |195 |50R |15 |KU15 |82V |E4-0226493 Kumho |205 |50ZR |15 |KU15 |86W |E4-0222608 Kumho |205 |55ZR |16 |KU15 |91W |E4-0223739 Kumho |215 |45R |17 |KU15 |87Y |E4-0232909 Kumho |225 |45ZR |17 |KU15 |91Y |E4-0222595 Kumho |225 |50ZR |16 |KU15 |92W |E4-0222609 Kumho |235 |40ZR |18 |KU15 |91Y |E4-0222597 Kumho |235 |45ZR |17 |KU15 |94Y |E4-0228427 Kumho |245 |40ZR |17 |KU15 |91Y |E4-0222602 Kumho |245 |40ZR |18 |KU15 |93Y |E4-0222604 Kumho |245 |45ZR |17 |KU15 |95Y |E4-0222600 Kumho |255 |40ZR |17 |KU15 |94Y |E4-0222603 Kumho |255 |45ZR |17 |KU15 |98Y |E4-0223882 Kumho |275 |35ZR |18 |KU15 |95Y |E4-0230802 Kumho |225 |50ZR |17 |KU17 |94W |E4-0223759 Marshal |225 |50ZR |17 |KU17 |94W |E4-0223759 Kumho |215 |45R |17 |KU19 |91W |E4-0222630 Kumho |225 |35R |18 |KU19 |87Y |E4-0224545 Kumho |225 |40R |18 |KU19 |92W |E4-0222592 Kumho |225 |40R |17 |KU19 |90Y |E4-0236568 Kumho |225 |45R |17 |KU19 |94Y |E4-0222634 Kumho |235 |45R |17 |KU19 |94Y |E4-0222635 Kumho |245 |40R |17 |KU19 |91Y |E4-0222632 Kumho |245 |40R |18 |KU19 |97Y |E4-0222637 Kumho |245 |40R |20 |KU19 |95Y |E4-0231313 Kumho |245 |45R |18 |KU19 |100Y |E4-0222657 Kumho |255 |40R |17 |KU19 |94Y |E4-0222659 Kumho |255 |40R |18 |KU19 |95Y |E4-0222660 Kumho |255 |40R |19 |KU19 |96Y |E4-0224547 Kumho |255 |45R |18 |KU19 |103Y |E4-0222661 Kumho |265 |35R |18 |KU19 |93Y |E4-0222663 Kumho |275 |35R |18 |KU19 |95Y |E4-0222664 Kumho |195 |60R |15 |KU21 |88V |E4-0228262 Kumho |205 |55R |16 |KU21 |91W |E4-0224598 Kumho |205 |55R |16 |KU23 |91W |E4-0232906 Kumho |215 |55R |17 |KU23 |98W |E4-0232905 Kumho |225 |50R |17 |KU23 |98W |E4-0240677 Kumho |185 |55R |15 |KU31 |82V |E4-0228334 Kumho |185 |60R |13 |KU31 |80H |E4-0232426 Kumho |185 |60R |14 |KU31 |82H |E4-0232427 Kumho |185 |65R |14 |KU31 |86H |E4-0232464\\"]
[83,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",26,"ГЄ124378","Kumho |195 |45R |16 |KU31 |84V |E4-0239779 Kumho |195 |50R |15 |KU31 |82H |E4-0228275 Kumho |195 |50R |16 |KU31 |84W |E4-0231326 Kumho |195 |50ZR |16 |KU31 |84W |E4-0231326 Kumho |195 |50R |16 |KU31 |88V |E4-0239778 Kumho |195 |55R |15 |KU31 |85V |E4-0228277 Kumho |195 |55R |16 |KU31 |87V |E4-0232421 Kumho |195 |60R |14 |KU31 |86V |E4-0231323 Kumho |195 |60R |15 |KU31 |88V |E4-0231320 Kumho |195 |65R |15 |KU31 |91V |E4-0232465 Kumho |205 |45R |16 |KU31 |87W |E4-0228329 Kumho |205 |45ZR |16 |KU31 |87W |E4-0228329 Kumho |205 |45R |17 |KU31 |84V |E4-0229169 Kumho |205 |45R |17 |KU31 |88W |E4-0228332 Kumho |205 |45ZR |17 |KU31 |88W |E4-0228332 Kumho |205 |50R |15 |KU31 |86V |E4-0228273 Kumho |205 |50R |16 |KU31 |87W |E4-0228348 Kumho |205 |50ZR |16 |KU31 |87W |E4-0228348 Kumho |205 |50R |17 |KU31 |93W |E4-0231324 Kumho |205 |50ZR |17 |KU31 |93W |E4-0231324 Kumho |205 |50ZRF |17 |KU31 |93W |E4-0238010 Kumho |205 |55R |15 |KU31 |88V |E4-0228274 Kumho |205 |55RF |16 |KU31 |91V |E4-0238009 Kumho |205 |55R |16 |KU31 |91V |E4-0228270 Kumho |205 |55ZR |16 |KU31 |91W |E4-0228271 Kumho |205 |60R |15 |KU31 |91V |E4-0231319 Kumho |205 |60R |16 |KU31 |96V |E4-0231318 Kumho |205 |65R |15 |KU31 |94V |E4-0231322 Kumho |215 |40R |16 |KU31 |86W |E4-0228333 Kumho |215 |40R |17 |KU31 |87W |E4-0228333 Kumho |215 |40ZR |17 |KU31 |87W |E4-0228333 Kumho |215 |45R |17 |KU31 |91W |E4-0228272 Kumho |215 |45ZR |17 |KU31 |91W |E4-0228272 Kumho |215 |45R |18 |KU31 |89Y |E4-0228425 Kumho |215 |45ZR |18 |KU31 |89Y |E4-0228425 Kumho |215 |50R |17 |KU31 |95W |E4-0229398 Kumho |215 |50ZR |17 |KU31 |95W |E4-0229398 Kumho |215 |55R |16 |KU31 |97W |E4-0228281 Kumho |215 |55ZR |16 |KU31 |97W |E4-0228281 Kumho |215 |55R |17 |KU31 |94W |E4-0230797 Kumho |215 |55ZR |17 |KU31 |94W |E4-0230797\\"]
[84,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",27,"ГЄ124379","Kumho |215 |60R |16 |KU31 |95V |E4-0231317 Kumho |215 |65R |15 |KU31 |100V |E4-0231321 Kumho |225 |40R |18 |KU31 |92Y |E4-0229430 Marshal |225 |40R |18 |KU31 |92Y |E4-0229430 Kumho |225 |40R |19 |KU31 |93Y |E4-0236535 Kumho |225 |40ZR |19 |KU31 |93Y |E4-0236535 Kumho |225 |45R |17 |KU31 |94Y |E4-0228280 Kumho |225 |45ZR |17 |KU31 |94Y |E4-0228280 Kumho |225 |45R |18 |KU31 |91Y |E4-0228397 Kumho |225 |45ZR |18 |KU31 |91Y |E4-0228397 Kumho |225 |45R |17 |KU31 |91W |E4-0232422 Kumho |225 |45ZRF |17 |KU31 |91W |E4-0232422 Kumho |225 |50R |16 |KU31 |92V |E4-0228337 Kumho |225 |50R |16 |KU31 |92W |E4-0228336 Kumho |225 |50ZR |16 |KU31 |92W |E4-0228336 Kumho |225 |50R |17 |KU31 |98W |E4-0230796 Kumho |225 |50ZR |17 |KU31 |98W |E4-0230796 Kumho |225 |55R |16 |KU31 |99W |E4-0228331 Kumho |225 |55ZR |16 |KU31 |99W |E4-0228331 Kumho |225 |55R |17 |KU31 |101W |E4-0230798 Kumho |225 |55ZR |17 |KU31 |101W |E4-0230798 Kumho |225 |55R |16 |KU31 |95W |E4-0248610 Marshal |225 |55R |16 |KU31 |95W |E4-0248610 Kumho |225 |55ZRF |16 |KU31 |95W |E4-0248610 Marshal |225 |55ZRF |16 |KU31 |95W |E4-0248610 Kumho |225 |60R |16 |KU31 |98V |E4-0231316 Kumho |235 |40R |18 |KU31 |95Y |E4-0228338 Kumho |235 |40ZR |18 |KU31 |95Y |E4-0228338 Kumho |235 |45R |17 |KU31 |97W |E4-0228282 Kumho |235 |45ZR |17 |KU31 |97W |E4-0228282 Kumho |235 |45R |18 |KU31 |98W |E4-0228401 Kumho |235 |45ZR |18 |KU31 |98W |E4-0228401 Kumho |235 |50R |17 |KU31 |96Y |E4-0241181 Kumho |235 |50ZR |17 |KU31 |96Y |E4-0241181 Kumho |235 |50R |18 |KU31 |101Y |E4-0228367 Kumho |235 |50ZR |18 |KU31 |101Y |E4-0228367 Kumho |235 |55R |17 |KU31 |103W |E4-0229390 Kumho |235 |55ZR |17 |KU31 |103W |E4-0229390 Kumho |235 |55R |17 |KU31 |99W |E4-0236227 Kumho |235 |55ZR |17 |KU31 |99W |E4-0236227 Kumho |235 |60R |16 |KU31 |104V |E4-0231315\\"]
[85,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",28,"ГЄ124380","Kumho |245 |40R |17 |KU31 |95Y |E4-0228368 Kumho |245 |40ZR |17 |KU31 |95Y |E4-0228368 Kumho |245 |40R |18 |KU31 |97Y |E4-0232424 Kumho |245 |40ZR |18 |KU31 |97Y |E4-0228399 Kumho |245 |40R |19 |KU31 |94W |E4-0236228 Kumho |245 |40ZR |19 |KU31 |94W |E4-0236228 Kumho |245 |40R |20 |KU31 |99Y |E4-0229384 Kumho |245 |40R |20 |KU31 |99Y |E4-0229384 Kumho |245 |45R |17 |KU31 |95W |E4-0228364 Kumho |245 |45ZR |17 |KU31 |95W |E4-0228364 Kumho |245 |45R |18 |KU31 |100Y |E4-0236536 Kumho |245 |45ZR |18 |KU31 |100Y |E4-0236536 Kumho |245 |45R |19 |KU31 |102Y |E4-0235739 Kumho |245 |45ZR |19 |KU31 |102Y |E4-0235739 Kumho |245 |50R |18 |KU31 |100W |E4-0232425 Kumho |245 |50ZRF |18 |KU31 |100W |E4-0232425 Kumho |255 |35R |19 |KU31 |96Y |E4-0237188 Kumho |255 |35ZR |19 |KU31 |96Y |E4-0237188 Kumho |255 |35R |20 |KU31 |97Y |E4-0228398 Kumho |255 |35ZR |20 |KU31 |97Y |E4-0228398 Kumho |255 |40R |17 |KU31 |94Y |E4-0228365 Kumho |255 |40ZR |17 |KU31 |94Y |E4-0228365 Kumho |255 |40R |17 |KU31 |94W |E4-0238012 Kumho |255 |40ZRF |17 |KU31 |94W |E4-0238012 Kumho |255 |40ZR |19 |KU31 |100Y |E4-0236229 Kumho |255 |40R |19 |KU31 |100Y |E4-0236229 Kumho |255 |45R |17 |KU31 |98W |E4-0228361 Kumho |255 |45ZR |17 |KU31 |98W |E4-0228361 Kumho |265 |35ZR |18 |KU31 |97Y |E4-0228396 Kumho |265 |35R |18 |KU31 |97Y |E4-0228396 Kumho |275 |35R |19 |KU31 |100Y |E4-0236230 Kumho |275 |35ZR |19 |KU31 |100Y |E4-0236230 Kumho |225 |55R |17 |KU33 |101V |E4-0228254 Kumho |215 |45ZR |16 |KU36 |86W |E4-0249055 Marshal |215 |45ZR |16 |KU36 |86W |E4-0249055 Kumho |215 |45R |16 |KU36 |86W |E4-0249055 Marshal |215 |45R |16 |KU36 |86W |E4-0249055 Kumho |215 |45ZR |17 |KU36 |87W |E4-0249056 Marshal |215 |45ZR |17 |KU36 |87W |E4-0249056 Kumho |215 |45R |17 |KU36 |87W |E4-0249056 Marshal |215 |45R |17 |KU36 |87W |E4-0249056\\"]
[86,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",29,"ГЄ124381","Kumho |225 |40ZR |18 |KU36 |92W |E4-0249057 Marshal |225 |40ZR |18 |KU36 |92W |E4-0249057 Kumho |225 |40R |18 |KU36 |92W |E4-0249057 Marshal |225 |40R |18 |KU36 |92W |E4-0249057 Kumho |225 |45R |17 |KU36 |91W |E4-0249058 Marshal |225 |45R |17 |KU36 |91W |E4-0249058 Kumho |225 |45ZR |17 |KU36 |91W |E4-0249058 Marshal |225 |45ZR |17 |KU36 |91W |E4-0249058 Kumho |225 |45R |18 |KU36 |95W |E4-0249059 Marshal |225 |45R |18 |KU36 |95W |E4-0249059 Kumho |225 |45ZR |18 |KU36 |95W |E4-0249059 Marshal |225 |45ZR |18 |KU36 |95W |E4-0249059 Kumho |235 |40R |18 |KU36 |95W |E4-0249061 Marshal |235 |40R |18 |KU36 |95W |E4-0249061 Kumho |235 |40ZR |18 |KU36 |95W |E4-0249061 Marshal |235 |40ZR |18 |KU36 |95W |E4-0249061 Kumho |235 |45R |17 |KU36 |94W |E4-0249062 Marshal |235 |45R |17 |KU36 |94W |E4-0249062 Kumho |235 |45ZR |17 |KU36 |94W |E4-0249062 Marshal |235 |45ZR |17 |KU36 |94W |E4-0249062 Kumho |245 |40R |17 |KU36 |91W |E4-0249064 Marshal |245 |40R |17 |KU36 |91W |E4-0249064 Kumho |245 |40ZR |17 |KU36 |91W |E4-0249064 Marshal |245 |40ZR |17 |KU36 |91W |E4-0249064 Kumho |245 |40R |18 |KU36 |93W |E4-0249065 Marshal |245 |40R |18 |KU36 |93W |E4-0249065 Kumho |245 |40ZR |18 |KU36 |93W |E4-0249065 Marshal |245 |40ZR |18 |KU36 |93W |E4-0249065 Kumho |245 |45R |17 |KU36 |95W |E4-0249066 Marshal |245 |45R |17 |KU36 |95W |E4-0249066 Kumho |245 |45ZR |17 |KU36 |95W |E4-0249066 Marshal |245 |45ZR |17 |KU36 |95W |E4-0249066 Kumho |185 |65R |14 |KU37 |86H |E4-0235765 Marshal |185 |65R |14 |KU37 |86H |E4-0235765 Road Champ |186 |65R |14 |KU37 |86H |E4-0235765 Kumho |205 |55R |16 |KU37 |91V |E4-0237484 Marshal |205 |55R |16 |KU37 |91V |E4-0237484 Road Champ |205 |55R |16 |KU37 |91V |E4-0237484 Kumho |205 |65R |15 |KU37 |94V |E4-0235732 Marshal |205 |65R |15 |KU37 |94V |E4-0235732 Road Champ |205 |65R |15 |KU37 |94V |E4-0235732\\"]
[87,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",30,"ГЄ124382","Kumho |215 |55R |16 |KU37 |97W |E4-0238033 Marshal |215 |55R |16 |KU37 |97W |E4-0238033 Kumho |215 |55ZR |16 |KU37 |97W |E4-0238033 Marshal |215 |55ZR |16 |KU37 |97W |E4-0238033 Kumho |205 |45R |17 |KU39 |88Y |E4-0249102 Marshal |205 |45R |17 |KU39 |88Y |E4-0249102 Kumho |205 |45ZR |17 |KU39 |88Y |E4-0249102 Marshal |205 |45ZR |17 |KU39 |88Y |E4-0249102 Kumho |205 |55R |16 |KU39 |91Y |E4-0249103 Marshal |205 |55R |16 |KU39 |91Y |E4-0249103 Kumho |205 |55ZR |16 |KU39 |91Y |E4-0249103 Marshal |205 |55ZR |16 |KU39 |91Y |E4-0249103 Kumho |215 |40R |17 |KU39 |87Y |E4-0249105 Marshal |215 |40R |17 |KU39 |87Y |E4-0249105 Kumho |215 |40ZR |17 |KU39 |87Y |E4-0249105 Marshal |215 |40ZR |17 |KU39 |87Y |E4-0249105 Kumho |215 |45R |17 |KU39 |91Y |E4-0249107 Marshal |215 |45R |17 |KU39 |91Y |E4-0249107 Kumho |215 |45ZR |17 |KU39 |91Y |E4-0249107 Marshal |215 |45ZR |17 |KU39 |91Y |E4-0249107 Kumho |215 |50ZR |17 |KU39 |95Y |E4-0249108 Marshal |215 |50ZR |17 |KU39 |95Y |E4-0249108 Kumho |225 |35ZR |18 |KU39 |87Y |E4-0249110 Marshal |225 |35ZR |18 |KU39 |87Y |E4-0249110 Kumho |225 |40ZR |18 |KU39 |92Y |E4-0249074 Marshal |225 |40ZR |18 |KU39 |92Y |E4-0249074 Kumho |225 |45R |17 |KU39 |94Y |E4-0247123 Marshal |225 |45R |17 |KU39 |94Y |E4-0247123 Kumho |225 |45ZR |18 |KU39 |95Y |E4-0249111 Marshal |225 |45ZR |18 |KU39 |95Y |E4-0249111 Kumho |225 |50ZR |17 |KU39 |98Y |E4-0249112 Marshal |225 |50ZR |17 |KU39 |98Y |E4-0249112 Kumho |235 |45ZR |17 |KU39 |97Y |E4-0249114 Marshal |235 |45ZR |17 |KU39 |97Y |E4-0249114 Kumho |235 |50R |17 |KU39 |96Y |E4-0256707 Marshal |235 |50R |17 |KU39 |96Y |E4-0256707 Kumho |235 |50ZR |17 |KU39 |96Y |E4-0256707 Marshal |235 |50ZR |17 |KU39 |96Y |E4-0256707 Kumho |235 |50R |18 |KU39 |101Y |E4-0256702 Marshal |235 |50R |18 |KU39 |101Y |E4-0256702 Kumho |235 |50ZR |18 |KU39 |101Y |E4-0256702\\"]
[88,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",31,"ГЄ124383","Marshal |235 |50ZR |18 |KU39 |101Y |E4-0256702 Kumho |245 |40ZR |17 |KU39 |95Y |E4-0249117 Marshal |245 |40ZR |17 |KU39 |95Y |E4-0249117 Kumho |245 |40ZR |18 |KU39 |97Y |E4-0249118 Marshal |245 |40ZR |18 |KU39 |97Y |E4-0249118 Kumho |245 |45R |18 |KU39 |100Y |E4-0249119 Marshal |245 |45R |18 |KU39 |100Y |E4-0249119 Kumho |245 |45ZR |18 |KU39 |100Y |E4-0249119 Marshal |245 |45ZR |18 |KU39 |100Y |E4-0249119 Kumho |255 |35R |18 |KU39 |94Y |E4-0249121 Marshal |255 |35R |18 |KU39 |94Y |E4-0249121 Kumho |255 |35ZR |18 |KU39 |94Y |E4-0249121 Marshal |255 |35ZR |18 |KU39 |94Y |E4-0249121 Kumho |255 |40R |18 |KU39 |99Y |E4-0249124 Marshal |255 |40R |18 |KU39 |99Y |E4-0249124 Kumho |255 |40ZR |18 |KU39 |99Y |E4-0249124 Marshal |255 |40ZR |18 |KU39 |99Y |E4-0249124 Kumho |255 |45R |18 |KU39 |103Y |E4-0249125 Marshal |255 |45R |18 |KU39 |103Y |E4-0249125 Kumho |255 |45ZR |18 |KU39 |103Y |E4-0249125 Marshal |255 |45ZR |18 |KU39 |103Y |E4-0249125 Kumho |265 |35R |18 |KU39 |97Y |E4-0249127 Marshal |265 |35R |18 |KU39 |97Y |E4-0249127 Kumho |265 |35ZR |18 |KU39 |97Y |E4-0249127 Marshal |265 |35ZR |18 |KU39 |97Y |E4-0249127 Kumho |155 |70R |13 |WI31 |75Q |E4-0274954 Marshal |155 |70R |13 |WI31 |75Q |E4-0274954 Kumho |165 |65R |14 |WI31 |79T |E4-0274956 Marshal |165 |65R |14 |WI31 |79T |E4-0274956 Kumho |175 |65R |14 |WI31 |82T |E4-0274958 Marshal |175 |65R |14 |WI31 |82T |E4-0274958 Kumho |175 |70R |14 |WI31 |84T |E4-0274959 Marshal |175 |70R |14 |WI31 |84T |E4-0274959 Kumho |185 |55R |15 |WI31 |82T |E4-0274960 Marshal |185 |55R |15 |WI31 |82T |E4-0274960 Kumho |185 |60R |14 |WI31 |82T |E4-0274961 Marshal |185 |60R |14 |WI31 |82T |E4-0274961 Kumho |185 |65R |14 |WI31 |86T |E4-0274962 Marshal |185 |65R |14 |WI31 |86T |E4-0274962 Kumho |185 |65R |15 |WI31 |88T |E4-0274963 Marshal |185 |65R |15 |WI31 |88T |E4-0274963\\"]
[89,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",32,"ГЄ124384","Kumho |185 |70R |14 |WI31 |88T |E4-0274964 Marshal |185 |70R |14 |WI31 |88T |E4-0274964 Kumho |195 |55R |15 |WI31 |89T |E4-0274965 Marshal |195 |55R |15 |WI31 |89T |E4-0274965 Kumho |195 |55R |16 |WI31 |91T |E4-0274966 Marshal |195 |55R |16 |WI31 |91T |E4-0274966 Kumho |195 |60R |15 |WI31 |88T |E4-0274967 Marshal |195 |60R |15 |WI31 |88T |E4-0274967 Kumho |195 |65R |15 |WI31 |91T |E4-0274968 Marshal |195 |65R |15 |WI31 |91T |E4-0274968 Kumho |195 |65R |15 |WI31 |95T |E4-0274969 Marshal |195 |65R |15 |WI31 |95T |E4-0274969 Kumho |205 |50R |17 |WI31 |93T |E4-0274970 Marshal |205 |50R |17 |WI31 |93T |E4-0274970 Kumho |205 |55R |16 |WI31 |91T |E4-0274971 Marshal |205 |55R |16 |WI31 |91T |E4-0274971 Kumho |205 |55R |16 |WI31 |94T |E4-0274972 Marshal |205 |55R |16 |WI31 |94T |E4-0274972 Kumho |205 |60R |16 |WI31 |96T |E4-0274973 Marshal |205 |60R |16 |WI31 |96T |E4-0274973 Kumho |205 |65R |15 |WI31 |94T |E4-0274974 Marshal |205 |65R |15 |WI31 |94T |E4-0274974 Kumho |205 |70R |15 |WI31 |96T |E4-0274975 Marshal |205 |70R |15 |WI31 |96T |E4-0274975 Kumho |215 |50R |17 |WI31 |95T |E4-0274976 Marshal |215 |50R |17 |WI31 |95T |E4-0274976 Kumho |215 |55R |16 |WI31 |97T |E4-0274977 Marshal |215 |55R |16 |WI31 |97T |E4-0274977 Kumho |215 |55R |17 |WI31 |98T |E4-0274978 Marshal |215 |55R |17 |WI31 |98T |E4-0274978 Kumho |215 |60R |16 |WI31 |99T |E4-0274979 Marshal |215 |60R |16 |WI31 |99T |E4-0274979 Kumho |215 |65R |15 |WI31 |96T |E4-0274980 Marshal |215 |65R |15 |WI31 |96T |E4-0274980 Kumho |215 |65R |16 |WI31 |98T |E4-0274981 Marshal |215 |65R |16 |WI31 |98T |E4-0274981 Kumho |215 |70R |15 |WI31 |98T |E4-0274982 Marshal |215 |70R |15 |WI31 |98T |E4-0274982 Kumho |225 |40R |18 |WI31 |92T |E4-0274983 Marshal |225 |40R |18 |WI31 |92T |E4-0274983 Kumho |225 |45R |17 |WI31 |94T |E4-0274984\\"]
[90,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",33,"ГЄ124385","Marshal |225 |45R |17 |WI31 |94T |E4-0274984 Kumho |225 |50R |17 |WI31 |98T |E4-0274985 Marshal |225 |50R |17 |WI31 |98T |E4-0274985 Kumho |235 |60R |16 |WI31 |104T |E4-0274988 Marshal |235 |60R |16 |WI31 |104T |E4-0274988 Kumho |235 |65R |17 |WI31 |108T |E4-0274989 Marshal |235 |65R |17 |WI31 |108T |E4-0274989 Kumho |195 |65R |15 |MH11 |91H |E4-0246719 Marshal |195 |65R |15 |MH11 |91H |E4-0246719 Kumho |205 |60R |15 |MH11 |91H |E4-0241594 Marshal |205 |60R |15 |MH11 |91H |E4-0241594 Kumho |215 |60R |16 |MH11 |95H |E4-0241667 Marshal |215 |60R |16 |MH11 |95H |E4-0241667 Kumho |P185 |65R |14 |MH20 |85H |E4-0250646 Marshal |P185 |65R |14 |MH20 |85H |E4-0250646 Kumho |P195 |60R |15 |MH20 |87H |E4-0250651 Marshal |P195 |60R |15 |MH20 |87H |E4-0250651 Kumho |P195 |65R |15 |MH20 |89H |E4-0250648 Marshal |P195 |65R |15 |MH20 |89H |E4-0250648 Kumho |P205 |60R |15 |MH20 |90H |E4-0250652 Marshal |P205 |60R |15 |MH20 |90H |E4-0250652 Kumho |P205 |65R |15 |MH20 |92H |E4-0250649 Marshal |P205 |65R |15 |MH20 |92H |E4-0250649 Kumho |P215 |60R |16 |MH20 |94H |E4-0250654 Marshal |P215 |60R |16 |MH20 |94H |E4-0250654 Kumho |P215 |65R |15 |MH20 |95H |E4-0250650 Marshal |P215 |65R |15 |MH20 |95H |E4-0250650 Kumho |P225 |60R |16 |MH20 |97H |E4-0250655 Marshal |P225 |60R |16 |MH20 |97H |E4-0250655 Kumho |P225 |60R |17 |MH20 |98H |E4-0251507 Marshal |P225 |60R |17 |MH20 |98H |E4-0251507 Kumho |P235 |55R |17 |MH20 |98H |E4-0251124 Marshal |P235 |55R |17 |MH20 |98H |E4-0251124 Kumho |P235 |60R |16 |MH20 |99H |E4-0251127 Marshal |P235 |60R |16 |MH20 |99H |E4-0251127 Marshal |185 |55R |15 |MU11 |82V |E4-0237490 Marshal |185 |65R |14 |MU11 |86H |E4-0238953 Marshal |195 |50R |15 |MU11 |82V |E4-0237229 Marshal |195 |55R |15 |MU11 |85V |E4-0237230 Kumho |195 |60R |15 |MU11 |88H |E4-0261368 Marshal |195 |65R |15 |MU11 |91H |E4-0238954\\"]
[91,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",34,"ГЄ124386","Marshal |205 |50R |17 |MU11 |93W |E4-0237950 Marshal |205 |50ZR |17 |MU11 |93W |E4-0237950 Marshal |205 |55R |16 |MU11 |91W |E4-0237488 Marshal |205 |55ZR |16 |MU11 |91W |E4-0237488 Marshal |205 |65R |15 |MU11 |94H |E4-0238955 Marshal |215 |45R |17 |MU11 |87W |E4-0237233 Marshal |215 |45ZR |17 |MU11 |87W |E4-0237233 Marshal |215 |50R |17 |MU11 |91W |E4-0238946 Marshal |215 |50ZR |17 |MU11 |91W |E4-0238946 Marshal |215 |55R |16 |MU11 |93W |E4-0238617 Marshal |215 |55ZR |16 |MU11 |93W |E4-0238617 Marshal |215 |55R |17 |MU11 |94W |E4-0258479 Marshal |215 |55ZR |17 |MU11 |94W |E4-0258479 Kumho |215 |60R |16 |MU11 |95V |E4-0261370 Marshal |215 |60R |16 |MU11 |95V |E4-0261370 Kumho |225 |40R |18 |MU11 |88W |E4-0238621 Marshal |225 |40R |18 |MU11 |88W |E4-0238621 Kumho |225 |40ZR |18 |MU11 |88W |E4-0238621 Marshal |225 |40ZR |18 |MU11 |88W |E4-0238621 Marshal |225 |45R |17 |MU11 |91W |E4-0237945 Marshal |225 |45ZR |17 |MU11 |91W |E4-0237945 Marshal |225 |50R |17 |MU11 |97W |E4-0238623 Marshal |225 |50ZR |17 |MU11 |97W |E4-0238623 Marshal |225 |55R |16 |MU11 |95W |E4-0238618 Marshal |225 |55ZR |16 |MU11 |95W |E4-0238618 Kumho |225 |55R |17 |MU11 |101W |E4-0261369 Marshal |225 |55R |17 |MU11 |101W |E4-0261369 Kumho |225 |55ZR |17 |MU11 |101W |E4-0261369 Marshal |225 |55ZR |17 |MU11 |101W |E4-0261369 Kumho |225 |55R |19 |MU11 |99V |E4-0271563 Marshal |225 |55R |19 |MU11 |99V |E4-0271563 Marshal |225 |60R |16 |MU11 |98H |E4-0238956 Kumho |235 |40R |18 |MU11 |91W |E4-0237951 Marshal |235 |40R |18 |MU11 |91W |E4-0237951 Kumho |235 |40R |18 |MU11 |91W |E4-0237951 Marshal |235 |40R |18 |MU11 |91W |E4-0237951 Kumho |235 |40ZR |18 |MU11 |91W |E4-0237951 Marshal |235 |40ZR |18 |MU11 |91W |E4-0237951 Marshal |235 |50R |18 |MU11 |101Y |E4-0238958 Marshal |235 |50ZR |18 |MU11 |101Y |E4-0238958 Marshal |235 |60R |16 |MU11 |100H |E4-0238957\\"]
[92,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",35,"ГЄ124387","Kumho |245 |40R |18 |MU11 |97W |E4-0244418 Marshal |245 |40R |18 |MU11 |97W |E4-0244418 Kumho |245 |40R |18 |MU11 |97W |E4-0244418 Marshal |245 |40R |18 |MU11 |97W |E4-0244418 Kumho |245 |40ZR |18 |MU11 |97W |E4-0244418 Marshal |245 |40ZR |18 |MU11 |97W |E4-0244418 Kumho |245 |45R |18 |MU11 |100W |E4-0244419 Marshal |245 |45R |18 |MU11 |100W |E4-0244419 Kumho |245 |45R |18 |MU11 |100W |E4-0244419 Marshal |245 |45R |18 |MU11 |100W |E4-0244419 Kumho |245 |45ZR |18 |MU11 |100W |E4-0244419 Marshal |245 |45ZR |18 |MU11 |100W |E4-0244419 Marshal |255 |45R |18 |MU11 |99W |E4-0238947 Marshal |255 |45ZR |18 |MU11 |99W |E4-0238947 Kumho |205 |55ZR |16 |MU25 |91W |E4-0244430 Marshal |205 |55ZR |16 |MU25 |91W |E4-0244430 Kumho |215 |45ZR |17 |MU25 |87W |E4-0244426 Marshal |215 |45ZR |17 |MU25 |87W |E4-0244426 Kumho |215 |55ZR |16 |MU25 |93W |E4-0244428 Marshal |215 |55ZR |16 |MU25 |93W |E4-0244428 Kumho |225 |45ZR |17 |MU25 |91W |E4-0244427 Marshal |225 |45ZR |17 |MU25 |91W |E4-0244427 Kumho |225 |55ZR |16 |MU25 |95W |E4-0244429 Marshal |225 |55ZR |16 |MU25 |95W |E4-0244429 Kumho |235 |45ZR |17 |MU25 |94W |E4-0243681 Marshal |235 |45ZR |17 |MU25 |94W |E4-0243681 Kumho |175 |70R |13 |MW15 |82T |E4-0253143 Marshal |175 |70R |13 |MW15 |82T |E4-0253143 Kumho |195 |55R |15 |MW15 |85H |E4-0268836 Marshal |195 |55R |15 |MW15 |85H |E4-0268836 Kumho |205 |60R |16 |MW15 |96H |E4-0268843 Marshal |205 |60R |16 |MW15 |96H |E4-0268843 Kumho |155 |70R |13 |KW11 |75Q |E4-0217964 Marshal |155 |70R |13 |KW11 |75Q |E4-0217964 Kumho |155 |80R |13 |KW11 |79Q |E4-0215563 Marshal |155 |80R |13 |KW11 |79Q |E4-0215563 Kumho |165 |65R |14 |KW11 |79Q |E4-0217968 Marshal |165 |65R |14 |KW11 |79Q |E4-0217968 Kumho |165 |70R |13 |KW11 |79Q |E4-0217965 Marshal |165 |70R |13 |KW11 |79Q |E4-0217965 Kumho |165 |70R |13 |KW11 |83Q |E4-0217966\\"]
[93,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",36,"ГЄ124388","Marshal |165 |70R |13 |KW11 |83Q |E4-0217966 Kumho |165 |70R |14 |KW11 |81Q |E4-0217967 Marshal |165 |70R |14 |KW11 |81Q |E4-0217967 Kumho |165 |80R |13 |KW11 |83Q |E4-0216457 Marshal |165 |80R |13 |KW11 |83Q |E4-0216457 Kumho |175 |65R |14 |KW11 |82T |E4-0216437 Marshal |175 |65R |14 |KW11 |82T |E4-0216437 Kumho |175 |70R |13 |KW11 |82T |E4-0215564 Marshal |175 |70R |13 |KW11 |82T |E4-0215564 Kumho |175 |70R |14 |KW11 |84T |E4-0216416 Marshal |175 |70R |14 |KW11 |84T |E4-0216416 Kumho |175 |80R |14 |KW11 |88Q |E4-0216458 Marshal |175 |80R |14 |KW11 |88Q |E4-0216458 Kumho |185 |55R |15 |KW11 |82Q |E4-0216420 Marshal |185 |55R |15 |KW11 |82Q |E4-0216420 Kumho |185 |65R |14 |KW11 |86T |E4-0215568 Marshal |185 |65R |14 |KW11 |86T |E4-0215568 Kumho |185 |65R |15 |KW11 |88T |E4-0216438 Marshal |185 |65R |15 |KW11 |88T |E4-0216438 Kumho |185 |70R |14 |KW11 |88T |E4-0215565 Marshal |185 |70R |14 |KW11 |88T |E4-0215565 Kumho |195 |55R |15 |KW11 |85Q |E4-0216421 Marshal |195 |55R |15 |KW11 |85Q |E4-0216421 Kumho |195 |65R |15 |KW11 |91T |E4-0216419 Marshal |195 |65R |15 |KW11 |91T |E4-0216419 Kumho |205 |55R |16 |KW11 |91Q |E4-0216461 Marshal |205 |55R |16 |KW11 |91Q |E4-0216461 Kumho |205 |65R |15 |KW11 |94Q |E4-0216459 Marshal |205 |65R |15 |KW11 |94Q |E4-0216459 Kumho |215 |55R |16 |KW11 |93Q |E4-0216422 Marshal |215 |55R |16 |KW11 |93Q |E4-0216422 Kumho |215 |65R |15 |KW11 |96Q |E4-0216460 Marshal |215 |65R |15 |KW11 |96Q |E4-0216460 Kumho |P145 |80R |12 |KW11 |74Q |E4-0216462 Marshal |P145 |80R |12 |KW11 |74Q |E4-0216462 Kumho |P185 |60R |14 |KW11 |82T |E4-0215566 Marshal |P185 |60R |14 |KW11 |82T |E4-0215566 Kumho |P185 |75R |14 |KW11 |89Q |E4-0216436 Marshal |P185 |75R |14 |KW11 |89Q |E4-0216436 Kumho |P195 |60R |14 |KW11 |86T |E4-0215567 Marshal |P195 |60R |14 |KW11 |86T |E4-0215567\\"]
[94,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",37,"ГЄ124389","Kumho |P195 |60R |15 |KW11 |87Q |E4-0216465 Marshal |P195 |60R |15 |KW11 |87Q |E4-0216465 Kumho |P195 |70R |14 |KW11 |91T |E4-0215517 Marshal |P195 |70R |14 |KW11 |91T |E4-0215517 Kumho |P195 |75R |14 |KW11 |92Q |E4-0216463 Marshal |P195 |75R |14 |KW11 |92Q |E4-0216463 Kumho |P205 |60R |15 |KW11 |90Q |E4-0216466 Marshal |P205 |60R |15 |KW11 |90Q |E4-0216466 Kumho |P205 |70R |14 |KW11 |93T |E4-0216472 Marshal |P205 |70R |14 |KW11 |93T |E4-0216472 Kumho |P205 |70R |15 |KW11 |95T |E4-0216473 Marshal |P205 |70R |15 |KW11 |95T |E4-0216473 Kumho |P205 |75R |15 |KW11 |97Q |E4-0216433 Marshal |P205 |75R |15 |KW11 |97Q |E4-0216433 Kumho |P205 |75R |14 |KW11 |95Q |E4-0216434 Marshal |P205 |75R |14 |KW11 |95Q |E4-0216434 Kumho |P215 |70R |14 |KW11 |96T |E4-0216474 Marshal |P215 |70R |14 |KW11 |96T |E4-0216474 Kumho |P215 |70R |15 |KW11 |97T |E4-0216475 Marshal |P215 |70R |15 |KW11 |97T |E4-0216475 Kumho |P215 |75R |15 |KW11 |100Q |E4-0216435 Marshal |P215 |75R |15 |KW11 |100Q |E4-0216435 Kumho |P225 |60R |16 |KW11 |97Q |E4-0216467 Marshal |P225 |60R |16 |KW11 |97Q |E4-0216467 Kumho |P225 |70R |16 |KW11 |101Q |E4-0216423 Marshal |P225 |70R |16 |KW11 |101Q |E4-0216423 Kumho |P225 |70R |15 |KW11 |100Q |E4-0216464 Marshal |P225 |70R |15 |KW11 |100Q |E4-0216464 Kumho |P225 |75R |15 |KW11 |102Q |E4-0216417 Marshal |P225 |75R |15 |KW11 |102Q |E4-0216417 Kumho |P235 |70R |16 |KW11 |104Q |E4-0216424 Marshal |P235 |70R |16 |KW11 |104Q |E4-0216424 Kumho |P235 |75R |15 |KW11 |105Q |E4-0216418 Marshal |P235 |75R |15 |KW11 |105Q |E4-0216418 Kumho |175 |70R |13 |KW15 |82T |E4-0219254 Marshal |175 |70R |13 |KW15 |82T |E4-0219254 Kumho |185 |55R |15 |KW15 |82H |E4-0217992 Marshal |185 |55R |15 |KW15 |82H |E4-0217992 Marshal |185 |55R |15 |KW15 |82H |E4-0219175 Kumho |185 |65R |13 |KW15 |84T |E4-0219188 Marshal |185 |65R |13 |KW15 |84T |E4-0219188\\"]
[95,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",38,"ГЄ124390","Kumho |185 |65R |14 |KW15 |86T |E4-0219122 Marshal |185 |65R |14 |KW15 |86T |E4-0219122 Kumho |185 |65R |15 |KW15 |88T |E4-0219259 Marshal |185 |65R |15 |KW15 |88T |E4-0219259 Kumho |195 |55R |15 |KW15 |85H |E4-0217993 Marshal |195 |55R |15 |KW15 |85H |E4-0217993 Kumho |195 |65R |14 |KW15 |90T |E4-0219169 Marshal |195 |65R |14 |KW15 |90T |E4-0219169 Kumho |195 |65R |15 |KW15 |91T |E4-0217989 Marshal |195 |65R |15 |KW15 |91T |E4-0217989 Kumho |195 |65R |15 |KW15 |91H |E4-0217990 Marshal |195 |65R |15 |KW15 |91H |E4-0217990 Kumho |195 |60R |15 |KW15 |88H |E4-0217991 Marshal |195 |60R |15 |KW15 |88H |E4-0217991 Kumho |195 |70R |14 |KW15 |91T |E4-0219255 Marshal |195 |70R |14 |KW15 |91T |E4-0219255 Kumho |205 |55R |16 |KW15 |91H |E4-0217994 Marshal |205 |55R |16 |KW15 |91H |E4-0217994 Kumho |205 |60R |15 |KW15 |91H |E4-0219123 Marshal |205 |60R |15 |KW15 |91H |E4-0219123 Kumho |215 |55R |16 |KW15 |93H |E4-0217972 Marshal |215 |55R |16 |KW15 |93H |E4-0217972 Kumho |215 |60R |16 |KW15 |95H |E4-0222492 Marshal |215 |60R |16 |KW15 |95H |E4-0222492 Kumho |235 |60R |16 |KW15 |104H |E4-0224553 Kumho |155 |60R |15 |KW17 |74T |E4-0236548 Kumho |165 |65R |13 |KW17 |77Q |E4-0223631 Kumho |165 |65R |14 |KW17 |79T |E4-0223632 Kumho |175 |55R |15 |KW17 |77T |E4-0235098 Kumho |175 |65R |13 |KW17 |80T |E4-0223633 Kumho |175 |65R |14 |KW17 |82T |E4-0223634 Kumho |185 |55R |15 |KW17 |82H |E4-0223635 Kumho |185 |60R |14 |KW17 |82T |E4-0223636 Kumho |185 |60R |15 |KW17 |84T |E4-0230799 Kumho |185 |65R |14 |KW17 |86T |E4-0223637 Kumho |185 |65R |15 |KW17 |88T |E4-0223638 Kumho |195 |50R |15 |KW17 |82H |E4-0223639 Kumho |195 |50R |15 |KW17 |82T |E4-0231218 Kumho |195 |55R |15 |KW17 |85H |E4-0223640 Kumho |195 |55R |16 |KW17 |87H |E4-0234470 Kumho |195 |60R |14 |KW17 |86T |E4-0223641\\"]
[96,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",39,"ГЄ124391","Kumho |195 |60R |15 |KW17 |88H |E4-0223593 Kumho |195 |65R |14 |KW17 |90T |E4-0223642 Kumho |195 |65R |15 |KW17 |91T |E4-0223740 Kumho |205 |45R |17 |KW17 |84H |E4-0234473 Kumho |205 |45RF |17 |KW17 |84H |E4-0234473 Kumho |205 |50R |16 |KW17 |87H |E4-0223594 Kumho |205 |50R |17 |KW17 |93V |E4-0223595 Kumho |205 |55R |16 |KW17 |91H |E4-0223742 Kumho |205 |55RF |16 |KW17 |91H |E4-0234471 Kumho |205 |60R |15 |KW17 |91H |E4-0223643 Kumho |205 |60R |16 |KW17 |96H |E4-0230800 Kumho |205 |65R |15 |KW17 |94H |E4-0223644 Kumho |215 |55R |16 |KW17 |93H |E4-0223596 Kumho |215 |55R |16 |KW17 |97H |E4-0229231 Kumho |215 |65R |15 |KW17 |96H |E4-0230801 Kumho |225 |40R |18 |KW17 |92V |E4-0230882 Kumho |225 |45R |17 |KW17 |91V |E4-0223597 Kumho |225 |45R |17 |KW17 |91H |E4-0234031 Kumho |225 |45RF |17 |KW17 |91H |E4-0234031 Kumho |225 |50R |16 |KW17 |93H |E4-0223599 Kumho |225 |50R |17 |KW17 |98V |E4-0228327 Kumho |225 |50R |17 |KW17 |94H |E4-0234472 Kumho |225 |50RF |17 |KW17 |94H |E4-0234472 Kumho |225 |50R |17 |KW17 |98V |E4-0228327 Kumho |225 |55R |16 |KW17 |95H |E4-0223645 Kumho |225 |55R |17 |KW17 |97V |E4-0230883 Kumho |235 |45R |17 |KW17 |94V |E4-0223598 Kumho |235 |55R |17 |KW17 |103V |E4-0228328 Kumho |245 |40R |18 |KW17 |93H |E4-0234032 Kumho |245 |45RF |17 |KW17 |95V |E4-0238014 Marshal |245 |45RF |17 |KW17 |95V |E4-0238014 Kumho |265 |35R |18 |KW17 |97V |E4-0230884 Kumho |165 |65R |14 |KW19 |79T |E4-0226458 Marshal |165 |65R |14 |KW19 |79T |E4-0226458 Kumho |175 |65R |14 |KW19 |82T |E4-0222666 Marshal |175 |65R |14 |KW19 |82T |E4-0222666 Kumho |185 |55R |15 |KW19 |82T |E4-0226463 Marshal |185 |55R |15 |KW19 |82T |E4-0226463 Kumho |185 |60R |14 |KW19 |82T |E4-0233768 Marshal |185 |60R |14 |KW19 |82T |E4-0233768 Kumho |185 |65R |14 |KW19 |86T |E4-0222667\\"]
[97,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",40,"ГЄ124392","Marshal |185 |65R |14 |KW19 |86T |E4-0222667 Kumho |185 |65R |15 |KW19 |88T |E4-0225797 Marshal |185 |65R |15 |KW19 |88T |E4-0225797 Kumho |185 |70R |14 |KW19 |88T |E4-0234021 Marshal |185 |70R |14 |KW19 |88T |E4-0234021 Kumho |195 |50R |16 |KW19 |84T |E4-0233771 Marshal |195 |50R |16 |KW19 |84T |E4-0233771 Kumho |195 |55R |15 |KW19 |85T |E4-0226464 Marshal |195 |55R |15 |KW19 |85T |E4-0226464 Kumho |195 |60R |14 |KW19 |86T |E4-0233769 Marshal |195 |60R |14 |KW19 |86T |E4-0233769 Kumho |195 |60R |15 |KW19 |88T |E4-0234024 Marshal |195 |60R |15 |KW19 |88T |E4-0234024 Kumho |195 |65R |15 |KW19 |91T |E4-0222668 Marshal |195 |65R |15 |KW19 |91T |E4-0222668 Kumho |195 |70R |14 |KW19 |91T |E4-0234022 Marshal |195 |70R |14 |KW19 |91T |E4-0234022 Kumho |205 |50R |17 |KW19 |93T |E4-0233772 Marshal |205 |50R |17 |KW19 |93T |E4-0233772 Kumho |205 |55R |16 |KW19 |91T |E4-0222669 Marshal |205 |55R |16 |KW19 |91T |E4-0222669 Kumho |205 |60R |15 |KW19 |91T |E4-0233770 Marshal |205 |60R |15 |KW19 |91T |E4-0233770 Kumho |205 |60R |16 |KW19 |96T |E4-0229293 Marshal |205 |60R |16 |KW19 |96T |E4-0229293 Kumho |205 |65R |15 |KW19 |94T |E4-0225798 Marshal |205 |65R |15 |KW19 |94T |E4-0225798 Kumho |205 |70R |15 |KW19 |96T |E4-0233773 Marshal |205 |70R |15 |KW19 |96T |E4-0233773 Kumho |215 |50R |17 |KW19 |91T |E4-0234027 Marshal |215 |50R |17 |KW19 |91T |E4-0234027 Kumho |215 |55R |16 |KW19 |97T |E4-0229294 Marshal |215 |55R |16 |KW19 |97T |E4-0229294 Kumho |215 |55R |17 |KW19 |94T |E4-0234026 Marshal |215 |55R |17 |KW19 |94T |E4-0234026 Kumho |215 |60R |16 |KW19 |95T |E4-0234025 Marshal |215 |60R |16 |KW19 |95T |E4-0234025 Kumho |215 |65R |15 |KW19 |96T |E4-0226460 Marshal |215 |65R |15 |KW19 |96T |E4-0226460 Kumho |215 |65R |16 |KW19 |98T |E4-0226462 Marshal |215 |65R |16 |KW19 |98T |E4-0226462\\"]
[98,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",41,"ГЄ124393","Kumho |215 |70R |15 |KW19 |98T |E4-0234474 Marshal |215 |70R |15 |KW19 |98T |E4-0234474 Kumho |225 |45R |17 |KW19 |91T |E4-0226467 Marshal |225 |45R |17 |KW19 |91T |E4-0226467 Kumho |225 |55R |16 |KW19 |99T |E4-0233766 Marshal |225 |55R |16 |KW19 |99T |E4-0233766 Kumho |225 |55R |17 |KW19 |98T |E4-0226466 Marshal |225 |55R |17 |KW19 |98T |E4-0226466 Kumho |225 |60R |16 |KW19 |98T |E4-0234023 Marshal |225 |60R |16 |KW19 |98T |E4-0234023 Kumho |235 |50R |18 |KW19 |101T |E4-0226459 Marshal |235 |50R |18 |KW19 |101T |E4-0226459 Kumho |235 |55R |17 |KW19 |103T |E4-0233767 Marshal |235 |55R |17 |KW19 |103T |E4-0233767 Kumho |235 |65R |17 |KW19 |108T |E4-0234020 Marshal |235 |65R |17 |KW19 |108T |E4-0234020 Kumho |155 |55R |14 |KW21 |69Q |E4-0235688 Marshal |155 |55R |14 |KW21 |69Q |E4-0235688 Kumho |155 |65R |13 |KW21 |73Q |E4-0235684 Marshal |155 |65R |13 |KW21 |73Q |E4-0235684 Kumho |155 |65R |14 |KW21 |75Q |E4-0235689 Marshal |155 |65R |14 |KW21 |75Q |E4-0235689 Kumho |165 |65R |13 |KW21 |77Q |E4-0240184 Marshal |165 |65R |13 |KW21 |77Q |E4-0240184 Kumho |165 |70R |14 |KW21 |81Q |E4-0235692 Marshal |165 |70R |14 |KW21 |81Q |E4-0235692 Kumho |175 |65R |14 |KW21 |82Q |E4-0235693 Marshal |175 |65R |14 |KW21 |82Q |E4-0235693 Kumho |175 |70R |14 |KW21 |84Q |E4-0235685 Marshal |175 |70R |14 |KW21 |84Q |E4-0235685 Kumho |175 |80R |14 |KW21 |88Q |E4-0240185 Marshal |175 |80R |14 |KW21 |88Q |E4-0240185 Kumho |185 |65R |14 |KW21 |86Q |E4-0235686 Marshal |185 |65R |14 |KW21 |86Q |E4-0235686 Kumho |185 |65R |15 |KW21 |88Q |E4-0235682 Marshal |185 |65R |15 |KW21 |88Q |E4-0235682 Kumho |185 |70R |14 |KW21 |88Q |E4-0235687 Marshal |185 |70R |14 |KW21 |88Q |E4-0235687 Kumho |195 |60R |15 |KW21 |88Q |E4-0235690 Marshal |195 |60R |15 |KW21 |88Q |E4-0235690 Kumho |195 |65R |15 |KW21 |91Q |E4-0231276\\"]
[99,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",42,"ГЄ124394","Marshal |195 |65R |15 |KW21 |91Q |E4-0231276 Kumho |205 |50R |16 |KW21 |87Q |E4-0231930 Marshal |205 |50R |16 |KW21 |87Q |E4-0231930 Kumho |205 |55R |16 |KW21 |91Q |E4-0231936 Marshal |205 |55R |16 |KW21 |91Q |E4-0231936 Kumho |205 |65R |15 |KW21 |94Q |E4-0235683 Marshal |205 |65R |15 |KW21 |94Q |E4-0235683 Kumho |205 |65R |16 |KW21 |95Q |E4-0231934 Marshal |205 |65R |16 |KW21 |95Q |E4-0231934 Kumho |205 |70R |15 |KW21 |96Q |E4-0239798 Marshal |205 |70R |15 |KW21 |96Q |E4-0239798 Kumho |215 |45R |17 |KW21 |91Q |E4-0231933 Marshal |215 |45R |17 |KW21 |91Q |E4-0231933 Kumho |215 |55R |17 |KW21 |94Q |E4-0231931 Marshal |215 |55R |17 |KW21 |94Q |E4-0231931 Kumho |215 |60R |16 |KW21 |95Q |E4-0231932 Marshal |215 |60R |16 |KW21 |95Q |E4-0231932 Kumho |215 |65R |15 |KW21 |96Q |E4-0235691 Marshal |215 |65R |15 |KW21 |96Q |E4-0235691 Kumho |215 |65R |15 |KW21 |96Q |E4-0235691 Marshal |215 |65R |15 |KW21 |96Q |E4-0235691 Kumho |215 |65R |16 |KW21 |98Q |E4-0231935 Marshal |215 |65R |16 |KW21 |98Q |E4-0231935 Kumho |165 |65R |14 |KW22 |79T |E4-0243639 Marshal |165 |65R |14 |KW22 |79T |E4-0243639 Kumho |175 |65R |14 |KW22 |82T |E4-0239374 Marshal |175 |65R |14 |KW22 |82T |E4-0239374 Kumho |185 |55R |15 |KW22 |82T |E4-0243260 Marshal |185 |55R |15 |KW22 |82T |E4-0243260 Kumho |185 |60R |14 |KW22 |82T |E4-0253176 Marshal |185 |60R |14 |KW22 |82T |E4-0253176 Kumho |185 |65R |14 |KW22 |86T |E4-0239375 Marshal |185 |65R |14 |KW22 |86T |E4-0239375 Kumho |185 |65R |15 |KW22 |88T |E4-0239376 Marshal |185 |65R |15 |KW22 |88T |E4-0239376 Kumho |185 |70R |14 |KW22 |88T |E4-0253175 Marshal |185 |70R |14 |KW22 |88T |E4-0253175 Kumho |195 |55R |15 |KW22 |89T |E4-0243257 Marshal |195 |55R |15 |KW22 |89T |E4-0243257 Kumho |195 |60R |15 |KW22 |88T |E4-0253177 Marshal |195 |60R |15 |KW22 |88T |E4-0253177\\"]
[100,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",43,"ГЄ124395","Kumho |195 |65R |15 |KW22 |91T |E4-0239372 Marshal |195 |65R |15 |KW22 |91T |E4-0239372 Kumho |205 |55R |16 |KW22 |94T |E4-0243266 Marshal |205 |55R |16 |KW22 |94T |E4-0243266 Kumho |205 |55R |16 |KW22 |91T |E4-0239343 Kumho |205 |60R |16 |KW22 |96T |E4-0243263 Marshal |205 |60R |16 |KW22 |96T |E4-0243263 Kumho |205 |60R |16 |KW22 |92T |E4-0243264 Marshal |205 |60R |16 |KW22 |92T |E4-0243264 Kumho |205 |65R |15 |KW22 |94T |E4-0243638 Marshal |205 |65R |15 |KW22 |94T |E4-0243638 Kumho |205 |70R |15 |KW22 |96T |E4-0258031 Marshal |205 |70R |15 |KW22 |96T |E4-0258031 Kumho |215 |45R |17 |KW22 |91T |E4-0243258 Marshal |215 |45R |17 |KW22 |91T |E4-0243258 Kumho |215 |50R |17 |KW22 |95T |E4-0258033 Marshal |215 |50R |17 |KW22 |95T |E4-0258033 Kumho |215 |55R |16 |KW22 |97T |E4-0239378 Marshal |215 |55R |16 |KW22 |97T |E4-0239378 Kumho |215 |55R |17 |KW22 |98T |E4-0243634 Marshal |215 |55R |17 |KW22 |98T |E4-0243634 Kumho |215 |60R |16 |KW22 |99T |E4-0252533 Marshal |215 |60R |16 |KW22 |99T |E4-0252533 Kumho |215 |65R |15 |KW22 |96T |E4-0243637 Marshal |215 |65R |15 |KW22 |96T |E4-0243637 Kumho |215 |65R |16 |KW22 |98T |E4-0239377 Marshal |215 |65R |16 |KW22 |98T |E4-0239377 Kumho |215 |70R |15 |KW22 |98T |E4-0258032 Marshal |215 |70R |15 |KW22 |98T |E4-0258032 Kumho |225 |40R |18 |KW22 |92T |E4-0243265 Marshal |225 |40R |18 |KW22 |92T |E4-0243265 Kumho |225 |45R |17 |KW22 |94T |E4-0243262 Marshal |225 |45R |17 |KW22 |94T |E4-0243262 Kumho |225 |50R |17 |KW22 |98T |E4-0243259 Marshal |225 |50R |17 |KW22 |98T |E4-0243259 Kumho |225 |55R |16 |KW22 |99T |E4-0243632 Marshal |225 |55R |16 |KW22 |99T |E4-0243632 Kumho |225 |55R |17 |KW22 |101T |E4-0243635 Marshal |225 |55R |17 |KW22 |101T |E4-0243635 Kumho |225 |60R |16 |KW22 |102T |E4-0243267 Marshal |225 |60R |16 |KW22 |102T |E4-0243267\\"]
[101,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",44,"ГЄ124396","Kumho |235 |45R |17 |KW22 |97T |E4-0243261 Marshal |235 |45R |17 |KW22 |97T |E4-0243261 Kumho |235 |60R |16 |KW22 |104T |E4-0243636 Marshal |235 |60R |16 |KW22 |104T |E4-0243636 Kumho |235 |65R |17 |KW22 |108T |E4-0258034 Marshal |235 |65R |17 |KW22 |108T |E4-0258034 Kumho |165 |60R |14 |KW23 |79T |E4-0258458 Marshal |165 |60R |14 |KW23 |79T |E4-0258458 Kumho |165 |65R |13 |KW23 |77Q |E4-0243244 Marshal |165 |65R |13 |KW23 |77Q |E4-0243244 Kumho |165 |65R |14 |KW23 |79T |E4-0243641 Marshal |165 |65R |14 |KW23 |79T |E4-0243641 Kumho |175 |50R |15 |KW23 |75H |E4-0243245 Marshal |175 |50R |15 |KW23 |75H |E4-0243245 Kumho |175 |65R |13 |KW23 |80T |E4-0243246 Marshal |175 |65R |13 |KW23 |80T |E4-0243246 Kumho |175 |65R |14 |KW23 |82T |E4-0239379 Kumho |185 |55R |15 |KW23 |82H |E4-0246339 Marshal |185 |55R |15 |KW23 |82H |E4-0246339 Kumho |185 |60R |14 |KW23 |82T |E4-0241183 Kumho |185 |60R |14 |KW23 |82T |E4-0245709 Marshal |185 |60R |14 |KW23 |82T |E4-0245709 Kumho |185 |65R |14 |KW23 |86T |E4-0239380 Kumho |185 |65R |15 |KW23 |88T |E4-0243239 Marshal |185 |65R |15 |KW23 |88T |E4-0243239 Kumho |185 |65R |15 |KW23 |88H |E4-0239381 Kumho |195 |50R |15 |KW23 |82H |E4-0243248 Marshal |195 |50R |15 |KW23 |82H |E4-0243248 Kumho |195 |50R |16 |KW23 |88H |E4-0243241 Marshal |195 |50R |16 |KW23 |88H |E4-0243241 Kumho |195 |55R |15 |KW23 |85H |E4-0243253 Marshal |195 |55R |15 |KW23 |85H |E4-0243253 Kumho |195 |55R |16 |KW23 |87H |E4-0242669 Marshal |195 |55R |16 |KW23 |87H |E4-0242669 Kumho |195 |55RF |16 |KW23 |87V |E4-0248606 Marshal |195 |55RF |16 |KW23 |87V |E4-0248606 Kumho |195 |60R |15 |KW23 |88T |E4-0243238 Marshal |195 |60R |15 |KW23 |88T |E4-0243238 Kumho |195 |60R |15 |KW23 |88H |E4-0243249 Marshal |195 |60R |15 |KW23 |88H |E4-0243249 Kumho |195 |65R |15 |KW23 |91T |E4-0239342\\"]
[102,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",45,"ГЄ124397","Kumho |195 |65R |15 |KW23 |91H |E4-0242677 Marshal |195 |65R |15 |KW23 |91H |E4-0242677 Kumho |205 |45R |16 |KW23 |87H |E4-0243240 Marshal |205 |45R |16 |KW23 |87H |E4-0243240 Kumho |205 |50R |15 |KW23 |86H |E4-0243242 Marshal |205 |50R |15 |KW23 |86H |E4-0243242 Kumho |205 |55R |16 |KW23 |91H |E4-0242676 Marshal |205 |55R |16 |KW23 |91H |E4-0242676 Kumho |205 |60R |15 |KW23 |91H |E4-0246767 Marshal |205 |60R |15 |KW23 |91H |E4-0246767 Kumho |215 |45R |17 |KW23 |91V |E4-0242675 Marshal |215 |45R |17 |KW23 |91V |E4-0242675 Kumho |215 |50R |17 |KW23 |95V |E4-0242670 Marshal |215 |50R |17 |KW23 |95V |E4-0242670 Kumho |215 |50R |17 |KW23 |95H |E4-0243237 Marshal |215 |50R |17 |KW23 |95H |E4-0243237 Kumho |225 |60R |16 |KW23 |102V |E4-0243243 Marshal |225 |60R |16 |KW23 |102V |E4-0243243 Kumho |235 |60R |16 |KW23 |100H |E4-0243251 Marshal |235 |60R |16 |KW23 |100H |E4-0243251 Kumho |215 |55R |17 |KW27 |98V |E4-0243648 Marshal |215 |55R |17 |KW27 |98V |E4-0243648 Kumho |215 |65R |16 |KW27 |98V |E4-0264139 Marshal |215 |65R |16 |KW27 |98V |E4-0264139 Kumho |225 |45R |18 |KW27 |95V |E4-0243271 Marshal |225 |45R |18 |KW27 |95V |E4-0243271 Kumho |225 |50R |17 |KW27 |94V |E4-0250673 Marshal |225 |50R |17 |KW27 |94V |E4-0250673 Kumho |225 |50RF |17 |KW27 |94V |E4-0250673 Marshal |225 |50RF |17 |KW27 |94V |E4-0250673 Kumho |245 |40R |18 |KW27 |97V |E4-0264142 Marshal |245 |40R |18 |KW27 |97V |E4-0264142 Kumho |245 |40R |18 |KW27 |93V |E4-0249134 Marshal |245 |40R |18 |KW27 |93V |E4-0249134 Kumho |245 |40RF |18 |KW27 |93V |E4-0249134 Marshal |245 |40RF |18 |KW27 |93V |E4-0249134 Kumho |245 |45R |18 |KW27 |100V |E4-0243274 Marshal |245 |45R |18 |KW27 |100V |E4-0243274 Kumho |245 |45R |19 |KW27 |102V |E4-0249136 Marshal |245 |45R |19 |KW27 |102V |E4-0249136 Kumho |245 |50R |18 |KW27 |104V |E4-0249135\\"]
[103,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",46,"ГЄ124398","Marshal |245 |50R |18 |KW27 |104V |E4-0249135 Kumho |155 |65R |13 |KW31 |79R |E4-0263378 Marshal |155 |65R |13 |KW31 |79R |E4-0263378 Kumho |155 |65R |14 |KW31 |75R |E4-0262017 Marshal |155 |65R |14 |KW31 |75R |E4-0262017 Kumho |155 |70R |13 |KW31 |75R |E4-0269179 Marshal |155 |70R |13 |KW31 |75R |E4-0269179 Kumho |165 |65R |14 |KW31 |79R |E4-0269180 Marshal |165 |65R |14 |KW31 |79R |E4-0269180 Kumho |165 |70R |14 |KW31 |81R |E4-0268848 Marshal |165 |70R |14 |KW31 |81R |E4-0268848 Kumho |175 |65R |14 |KW31 |82R |E4-0253172 Marshal |175 |65R |14 |KW31 |82R |E4-0253172 Kumho |175 |65R |15 |KW31 |84R |E4-0263379 Marshal |175 |65R |15 |KW31 |84R |E4-0263379 Kumho |175 |70R |14 |KW31 |84R |E4-0258025 Marshal |175 |70R |14 |KW31 |84R |E4-0258025 Kumho |185 |55R |15 |KW31 |86R |E4-0269181 Marshal |185 |55R |15 |KW31 |86R |E4-0269181 Kumho |185 |60R |15 |KW31 |88R |E4-0262018 Marshal |185 |60R |15 |KW31 |88R |E4-0262018 Kumho |185 |65R |14 |KW31 |86R |E4-0253294 Marshal |185 |65R |14 |KW31 |86R |E4-0253295 Kumho |185 |65R |15 |KW31 |92R |E4-0253292 Marshal |185 |65R |15 |KW31 |92R |E4-0253292 Kumho |185 |70R |14 |KW31 |88R |E4-0253293 Marshal |185 |70R |14 |KW31 |88R |E4-0253293 Kumho |195 |55R |15 |KW31 |85R |E4-0269188 Marshal |195 |55R |15 |KW31 |85R |E4-0269188 Kumho |195 |55R |16 |KW31 |91R |E4-0262020 Marshal |195 |55R |16 |KW31 |91R |E4-0262020 Kumho |195 |60R |15 |KW31 |88R |E4-0262019 Marshal |195 |60R |15 |KW31 |88R |E4-0262019 Kumho |195 |65R |15 |KW31 |91R |E4-0253171 Marshal |195 |65R |15 |KW31 |91R |E4-0253171 Kumho |205 |50R |17 |KW31 |93R |E4-0269172 Marshal |205 |50R |17 |KW31 |93R |E4-0269172 Kumho |205 |55R |16 |KW31 |91R |E4-0253170 Marshal |205 |55R |16 |KW31 |91R |E4-0253170 Kumho |205 |60R |16 |KW31 |96R |E4-0262021 Marshal |205 |60R |16 |KW31 |96R |E4-0262021\\"]
[104,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",47,"ГЄ124399","Kumho |205 |65R |15 |KW31 |99R |E4-0258026 Marshal |205 |65R |15 |KW31 |99R |E4-0258026 Kumho |205 |65R |16 |KW31 |95R |E4-0258027 Marshal |205 |65R |16 |KW31 |95R |E4-0258027 Kumho |205 |70R |15 |KW31 |96R |E4-0268849 Marshal |205 |70R |15 |KW31 |96R |E4-0268849 Kumho |215 |45R |17 |KW31 |91R |E4-0263381 Marshal |215 |45R |17 |KW31 |91R |E4-0263381 Kumho |215 |55R |16 |KW31 |97R |E4-0269178 Marshal |215 |55R |16 |KW31 |97R |E4-0269178 Kumho |215 |55R |17 |KW31 |98R |E4-0258030 Marshal |215 |55R |17 |KW31 |98R |E4-0258030 Kumho |215 |60R |16 |KW31 |99R |E4-0253173 Marshal |215 |60R |16 |KW31 |99R |E4-0253173 Kumho |215 |60R |17 |KW31 |96R |E4-0258029 Marshal |215 |60R |17 |KW31 |96R |E4-0258029 Kumho |215 |65R |16 |KW31 |102R |E4-0253174 Marshal |215 |65R |16 |KW31 |102R |E4-0253174 Kumho |215 |70R |16 |KW31 |100R |E4-0258028 Marshal |215 |70R |16 |KW31 |100R |E4-0258028 Kumho |225 |40R |18 |KW31 |92R |E4-0269176 Marshal |225 |40R |18 |KW31 |92R |E4-0269176 Kumho |225 |45R |17 |KW31 |94R |E4-0269173 Marshal |225 |45R |17 |KW31 |94R |E4-0269173 Kumho |225 |45R |18 |KW31 |95R |E4-0269167 Marshal |225 |45R |18 |KW31 |95R |E4-0269167 Kumho |225 |50R |17 |KW31 |98R |E4-0269174 Marshal |225 |50R |17 |KW31 |98R |E4-0269174 Kumho |225 |55R |17 |KW31 |101R |E4-0269175 Marshal |225 |55R |17 |KW31 |101R |E4-0269175 Kumho |225 |60R |16 |KW31 |98R |E4-0269183 Marshal |225 |60R |16 |KW31 |98R |E4-0269183 Kumho |225 |60R |16 |KW31 |102R |E4-0269182 Marshal |225 |60R |16 |KW31 |102R |E4-0269182 Kumho |225 |60R |17 |KW31 |103R |E4-0269177 Marshal |225 |60R |17 |KW31 |103R |E4-0269177 Kumho |225 |65R |17 |KW31 |106R |E4-0266285 Marshal |225 |65R |17 |KW31 |106R |E4-0266285 Kumho |225 |70R |16 |KW31 |107R |E4-0266286 Marshal |225 |70R |16 |KW31 |107R |E4-0266286 Kumho |235 |50R |18 |KW31 |101R |E4-0269168\\"]
[105,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",48,"ГЄ124400","Marshal |235 |50R |18 |KW31 |101R |E4-0269168 Kumho |235 |55R |17 |KW31 |99R |E4-0269184 Marshal |235 |55R |17 |KW31 |99R |E4-0269184 Kumho |235 |55R |18 |KW31 |104R |E4-0269169 Marshal |235 |55R |18 |KW31 |104R |E4-0269169 Kumho |235 |60R |16 |KW31 |100R |E4-0269186 Marshal |235 |60R |16 |KW31 |100R |E4-0269186 Kumho |235 |60R |18 |KW31 |107R |E4-0269170 Marshal |235 |60R |18 |KW31 |107R |E4-0269170 Kumho |235 |65R |17 |KW31 |108R |E4-0266284 Marshal |235 |65R |17 |KW31 |108R |E4-0266284 Kumho |235 |70R |16 |KW31 |106R |E4-0269190 Marshal |235 |70R |16 |KW31 |106R |E4-0269190 Kumho |245 |70R |16 |KW31 |111R |E4-0269187 Marshal |245 |70R |16 |KW31 |111R |E4-0269187 Kumho |255 |55R |18 |KW31 |109R |E4-0269171 Marshal |255 |55R |18 |KW31 |109R |E4-0269171 Kumho |265 |65R |17 |KW31 |116R |E4-0269189 Marshal |265 |65R |17 |KW31 |116R |E4-0269189 Kumho |195 |65R |15 |WP51 |91T |E4-0271598 Marshal |195 |65R |15 |WP51 |91T |E4-0271598 Kumho |205 |55R |16 |WP51 |91T |E4-274948 Marshal |205 |55R |16 |WP51 |91T |E4-274948 Kumho |185 |50R |16 |HS51 |81V |E4-0271035 Kumho |185 |55R |15 |HS51 |82V |E4-0270699 Kumho |195 |45R |15 |HS51 |78V |E4-0270700 Kumho |195 |45R |16 |HS51 |80V |E4-0271039 Kumho |195 |45R |16 |HS51 |84V |E4-0271050 Kumho |195 |50R |15 |HS51 |82V |E4-0271038 Kumho |195 |50R |16 |HS51 |88V |E4-0271049 Kumho |195 |55R |15 |HS51 |85V |E4-0271036 Kumho |195 |55R |16 |HS51 |87V |E4-0271037 Kumho |195 |65R |15 |HS51 |91V |E4-0270698 Kumho |205 |50R |16 |HS51 |87V |E4-0271041 Kumho |205 |50ZR |16 |HS51 |87W |E4-0271040 Kumho |205 |50R |16 |HS51 |87W |E4-0271040 Kumho |205 |55R |16 |HS51 |94V |E4-0270696 Kumho |205 |50ZR |17 |HS51 |93W |E4-0271051 Kumho |205 |50R |17 |HS51 |93W |E4-0271051 Kumho |205 |60R |16 |HS51 |92H |E4-0268033 Kumho |205 |55R |16 |HS51 |91V |E4-0270695\\"]
[106,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",49,"ГЄ124401","Kumho |215 |40ZR |16 |HS51 |86W |E4-0271055 Kumho |215 |40R |16 |HS51 |86W |E4-0271055 Kumho |215 |45ZR |17 |HS51 |91W |E4-0271054 Kumho |215 |45R |17 |HS51 |91W |E4-0271054 Kumho |215 |50ZR |17 |HS51 |95W |E4-0271053 Kumho |215 |50R |17 |HS51 |95W |E4-0271053 Kumho |215 |55ZR |16 |HS51 |97W |E4-0271052 Kumho |215 |55R |16 |HS51 |97W |E4-0271052 Kumho |215 |55R |16 |HS51 |93V |E4-0271042 Kumho |215 |55ZR |17 |HS51 |94W |E4-0271043 Kumho |215 |55R |17 |HS51 |94W |E4-0271043 Kumho |225 |45ZR |17 |HS51 |91W |E4-0271047 Kumho |225 |45R |17 |HS51 |91W |E4-0271047 Kumho |225 |50R |16 |HS51 |92V |E4-0271046 Kumho |225 |50ZR |16 |HS51 |92W |E4-0271045 Kumho |225 |50R |16 |HS51 |92W |E4-0271045 Kumho |225 |50ZR |17 |HS51 |98W |E4-0271058 Kumho |225 |50R |17 |HS51 |98W |E4-0271058 Kumho |225 |55ZR |16 |HS51 |99W |E4-0271056 Kumho |225 |55R |16 |HS51 |99W |E4-0271056 Kumho |225 |55ZR |16 |HS51 |95W |E4-0271044 Kumho |225 |55R |16 |HS51 |95W |E4-0271044 Kumho |225 |55ZR |17 |HS51 |101W |E4-0271057 Kumho |225 |55R |17 |HS51 |101W |E4-0271057 Kumho |235 |45ZR |17 |HS51 |97W |E4-0271060 Kumho |235 |45R |17 |HS51 |97W |E4-0271060 Kumho |235 |45R |18 |HS51 |94V |E4-0268037 Kumho |235 |55ZR |17 |HS51 |103W |E4-0271059 Kumho |235 |55R |17 |HS51 |103W |E4-0271059 Kumho |245 |45ZR |17 |HS51 |95W |E4-0270701 Kumho |245 |45R |17 |HS51 |95W |E4-0270701 Kumho |225 |50R |19 |HP91 |103W |E4-0272394 Marshal |225 |50R |19 |HP91 |103W |E4-0272394 Kumho |225 |50ZR |19 |HP91 |103W |E4-0272394 Marshal |225 |50ZR |19 |HP91 |103W |E4-0272394 Kumho |225 |55R |18 |HP91 |98V |E4-0272390 Marshal |225 |55R |18 |HP91 |98V |E4-0272390 Kumho |235 |60R |18 |HP91 |107V |E4-0272392 Marshal |235 |60R |18 |HP91 |107V |E4-0272392 Kumho |255 |50R |19 |HP91 |103W |E4-0272394 Marshal |255 |50R |19 |HP91 |103W |E4-0272394\\"]
[107,"UA 1.009.0110184-15","ВГ528276",50,"ГЄ124402","Kumho |255 |50ZR |19 |HP91 |103W |E4-0272394 Marshal |255 |50ZR |19 |HP91 |103W |E4-0272394 Kumho |265 |60R |18 |HP91 |110V |E4-0272397 Marshal |265 |60R |18 |HP91 |110V |E4-0272397 Kumho |285 |55R |18 |HP91 |113V |E4-0277283 Marshal |285 |55R |18 |HP91 |113V |E4-0277283 Kumho |285 |60R |18 |HP91 |116Y |E4-0277285 Marshal |285 |60R |18 |HP91 |116Y |E4-0277285 Kumho |245 |35R |20 |PS91 |95Y |E4-0268815 Marshal |245 |35R |20 |PS91 |95Y |E4-0268815 Kumho |245 |35ZR |20 |PS91 |95Y |E4-0268815 Marshal |245 |35ZR |20 |PS91 |95Y |E4-0268815 Всього 1978 позицiй\\"]
[108,"UA 1.009.0110231-15","ВГ528292",1,"ГЄ124305","Типорозмiр |Артикул |Кiлькiсть, |Країна | |од. |походження AEZ Phoen 8,5x18 5/114/30/71,6High gloss |APH80HA30 |4 |Нiмеччина AEZ Phoen 8,5x18 5/114/40/71,6Black matt/polished |APH80KP40 |4 |Нiмеччина AEZ Phoenix 8x17 5/108/45/70,1High gloss |APHSHHA45 |4 |Нiмеччина DEZENT L 6x15 4/100/38/60,1s Silver |TLLK2SA38 |62 |КНР DEZENT L 6x15 4/108/46/70,1s Silver |TLLK3SA46 |76 |КНР DEZENT L 5,5x14 4/098/32/58,1sSilver |TLLH1SA32 |8 |КНР DEZENT L 5,5x14 4/100/35/60,1sSilver |TLLH2SA35 |2 |Нiмеччина DEZENT RB 7x16 5/100/35/60,1Silver |TRBP6SA35 |4 |Нiмеччина DEZENT RB 7x17 5/112/38/70,1Silver |TRBY8SA38 |4 |Iндонезiя DEZENT V 5,5x14 4/098/28/58,1Silver |TVH128 |4 |Iндонезiя DEZENT V 6,5x15 4/114/40/70,1 Silver |TVL4 |88 |КНР DEZENT V 6,5x15 4/114/40/70,1Black/polished front |TVL4B |4 |КНР DEZENT V 7,0x16 5/114/40/71,6Black/polished front |TVP0B |4 |КНР DEZENT V 7,0x17 5/112/40/70,1Black/polished front |TVY8B |4 |Iндонезiя DEZENT V 7,0x17 5/114/40/71,6Black/polished front |TVY0B |4 |КНР DOTZ Fast S 8x17 5/100/32/60,1 |OFSS6FP32 |4 |КНР DOTZ Fast S 8x17 5/120/35/72,6 |OFSS9FP35 |4 |КНР DOTZ Mugell 7x16 5/114/35/71,6 Black/polished front |OMUP0BP35 |35 |КНР DOTZ Mugell 8x17 5/114/35/71,6 Black/polished front |OMUS0BP35 |29 |КНР ENZO 101 7x16 5/100/35/60,1 Black/polished front |E01P6BP35 |96 |КНР ENZO 101 7x16 5/108/48/70,1 Black/polished front |E01PHBP48 |100 |КНР ENZO 101 7x16 5/114/40/71,6 Black/polished front |E01P0BP40 |76 |КНР ENZO 101 7x17 5/114/40/71,6 Black/polished front |E01Y0BP40 |72 |КНР ENZO H 6x14 4/098/35/58,1Silver |EH41 |4 |Нiмеччина ENZO H 6x14 4/100/38/60,1Silver |EH42 |4 |КНР ENZO H 7x17 5/100/38/60,1Silver |EHY6 |4 |Нiмеччина ENZO H 6,5x15 5/100/40/60,1 Silver |EHL6 |55 |КНР ENZO H 6,5x16 5/112/45/70,1 Silver |EHZ8 |7 |КНР ENZO H 6,5x16 5/114/40/71,6 Silver |EHZ0 |8 |КНР Всього - 774 од.\\"]
[109,"UA 1.009.0110236-15","ВГ528293",1,"ГЄ124306","Найменування |Тип |Кiлькiсть |Торгова марка |Країна походження колесо сталеве |2040 |22 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |2910 |59 |\"KFZ stahlrad\" |Iндiя колесо сталеве |3790 |51 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |4011 |23 |\"ALCAR stahlrad\" |Туреччина колесо сталеве |5210 |25 |\"KFZ stahlrad\" |Чеська республiка колесо сталеве |5490 |7 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |5935 |16 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |5990 |16 |\"KFZ stahlrad\" |Iспанiя колесо сталеве |5995 |25 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |6225 |44 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |6395 |36 |\"KFZ stahlrad\" |Iспанiя колесо сталеве |7010 |3 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7015 |49 |\"KFZ stahlrad\" |Нiмеччина колесо сталеве |7020 |27 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7223 |16 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7430 |18 |\"KFZ stahlrad\" |Туреччина колесо сталеве |7530 |51 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7610 |40 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7625 |10 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7635 |50 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7710 |24 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7730 |29 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7775 |32 |\"KFZ stahlrad\" |Iндiя колесо сталеве |7780 |13 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7855 |7 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7945 |11 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |7960 |34 |\"KFZ stahlrad\" |Нiмеччина колесо сталеве |8110 |25 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |8114 |34 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |8125 |1 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |8200 |22 |\"KFZ stahlrad\" |Чеська республiка колесо сталеве |8220 |96 |\"KFZ stahlrad\" |Нiмеччина колесо сталеве |8305 |3 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |8365 |6 |\"KFZ stahlrad\" |Нiмеччина колесо сталеве |8435 |14 |\"KFZ stahlrad\" |Нiмеччина колесо сталеве |8690 |29 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |8755 |16 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя\\"]
[110,"UA 1.009.0110236-15","ВГ528293",2,"ГЄ124307","колесо сталеве |8845 |31 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9095 |40 |\"KFZ stahlrad\" |Iспанiя колесо сталеве |9157 |55 |\"KFZ stahlrad\" |Нiмеччина колесо сталеве |9165 |29 |\"KFZ stahlrad\" |Чеська республiка колесо сталеве |9228 |29 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9245 |13 |\"KFZ stahlrad\" |Чеська республiка колесо сталеве |9257 |16 |\"KFZ stahlrad\" |Нiмеччина колесо сталеве |9265 |22 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9285 |19 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9305 |2 |\"KFZ stahlrad\" |Чеська республiка колесо сталеве |9360 |10 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9385 |16 |\"KFZ stahlrad\" |Туреччина колесо сталеве |9405 |23 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9427 |35 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9465 |18 |\"KFZ stahlrad\" |Iспанiя колесо сталеве |9532 |14 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9600 |16 |\"KFZ stahlrad\" |Туреччина колесо сталеве |9680 |32 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9702 |28 |\"KFZ stahlrad\" |Чеська республiка колесо сталеве |9897 |15 |\"KFZ stahlrad\" |Iспанiя колесо сталеве |9945 |2 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя колесо сталеве |9980 |21 |\"KFZ stahlrad\" |Швейцарiя всього - 1470 од.\\"]
[111,"UA 1.009.0110236-15","ВГ528293",3,"ГЄ124308","№ п/п |Завод-виробник 1 |\"Ambrosetti Ruote SA\", Via Violino 4, CH-6928 Manno/Lugano, CH, Швейцарiя 2 |\"Kalyani Hayes Lemmerz Ltd\"; Gat No. 635, Kuruli Village, Chakan, Dist-Pune-410501, |Maharashtra, IN, Iндiя 3 |\"Hayes Lemmerz Autokola a.s.\", Vratimovska 142, CR-70700 Ostrava, CZ, Чеська Республiка 4 |\"Hayes Lemmerz Werke GmbH\", Ladestrasse, D-53621 Konigswinter, DE, Нiмеччина 5 |\"Hayes Lemmerz Manresa S.L.\", Ctra. Sant Joan de Vilatorrada s/n., E-08240 Manresa |(Barcelona), ES, Iспанiя 6 |\"Hayes Lemmerz Incl Jant Sanayi A.S.\", Organize Sanayi Bolgesi, TR-45030 Manisa, TR, |Туреччина Всього - 6 заводiв\\"]
[112,"UA 1.009.0110247-15","ВГ528294",1,"ГЄ124309","Марка ДТЗ: |VOLKSWAGEN Торгова назва ДТЗ: |Tiguan Тип ДТЗ: |5N Позначення в кодi VIN: |WVGZZZ5NZ_ _ _ _ _ _ _ _ , |1 2 3 4 5 6 7 8 |1-код року випуску, 2-код складального заводу, вiд 3 до |8 - номер шасi Складальний завод: |Volkswagen AG Berliner Ring 2 D-38440 Wolfsburg, Нiмеччина Категорiя ДТЗ: |М1 Колiсна формула / ведучi колеса: |A: 4(4 / всi F: 2(4 / переднi Схема компонування ДТЗ: |pозтaшувaння двигуна - переднє, поперечне Тип кузова / кiлькiсть дверей: |унiверсал / 5 Кiлькiсть мiсць (попереду / ззаду): |5 (2 / 3) Габаритнi розмiри, мм | - довжина: |4426-4528 - ширина: |1809-1863 - висота: |1645-1701 Колiсна база, мм: |2605 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: |1549-1575 / 1551-1577 Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1491-1727 Допустима повна маса, кг: |2040-2280 Максимальне навантаження, кг | на передню вiсь / на задню вiсь: |1030-1230 / 1000-1180 Допустима маса причепа, кг | причiп без гальм / причiп з гальмами: |740-750 / 1600-2500\\"]
[113,"UA 1.009.0110247-15","ВГ528294",2,"ГЄ124310","Двигун: | | | | | | 1) модель, тип: |CAXA CTH? CCZ? |CLJA CFF? CUV? |бензиновий |дизель |чотиритактний 2) кiлькiсть та |4, рядне розташування цилiндрiв:| 3) робочий об'єм, см |1390 |1984 |1968 | .куб.: | | | | 4) ступiнь стиснення: |10,0 |9,8 |16,0 |16,2 5) максимальна |90 / |CTHA: |CCZC: 125 / |103 / |CFFA: 100 / 4200|CUVC: 110 / потужнiсть, кВт / хв-1:|5000 |110 / |4300-6000 |4200 |CFFB: 103 / 4200|3500-4000 | |5800 |CCZD: 132 / | |CFFD: 81 / |CUVE: 81 / | |CTHD: |4500-6200 | |2750-4200 |3000-4500 | |118 / |CCZA: 147 / | | | | |5800 |5100-6000 | | | | | |CCZB: 155 / | | | | | |5300-6200 | | | 6) максимальний крутний|200 / |CTHA: |CCZC: 280 / |320 / |CFFA: 320 / |CUVC: 340 / момент, Нм / хв-1: |1500-40|240 / |1700-4200 |1750-25|1750-2500 |1750-3000 |00 |1500-400|CCZD: 280 / |00 |CFFB: 320 / |CUVE: 280 / | |0 |1700-4500 | |1750-2500 |1500-2750 | |CTHD: |CCZA: 280 / | |CFFD: 280 / | | |240 / |1700-5000 | |1750-2750 | | |1500-450|CCZB: 280 / | | | | |0 |1700-5200 | | | 7) екологiчна норма: |\"ЄВРО-5|\"ЄВРО-4\" або \"ЄВРО-5\" |\"ЄВРО-4|\"ЄВРО-4\" або |\"ЄВРО-6\" |\" | |\" |\"ЄВРО-5\" | 8) паливо: |неетильовaний бензин з октaновим |дизельне |числом не менше 95 | 9) система живлення: |багатоточкове впорскування палива з |впорскування палива, |комп'ютерним керуванням |Common Rail 10) система впуску | (повiтряний фiльтр): |з сухим паперовим елементом, 1K0 183 11) система |з комп'ютерним керуванням --- запалювання: | - котушка запалювання: |S3, або рекомендованi VW --- - свiчки запалювання: |R1, або рекомендованi VW --- 12) система випуску: |з системою нейтралiзацiї вiдпрацювавших газiв - переднiй глушник, |5N0 119 тип: | - заднiй глушник, тип: |5N0 120 - нейтралiзатор, тип: |1K0 178, 5N0 166, 1K0 166, 5N0 181, 04L 166, 3Q0 230\\"]
[114,"UA 1.009.0110247-15","ВГ528294",3,"ГЄ124311","Трансмiсiя: | 1) зчеплення, тип: |постiйнозaмкнуте, фрикцiйне, дискове, сухе, з центральною |дiaфpaгмовою пружиною, з гiдравлiчним приводом (тiльки для |механiчної трансмiсiї) 2) коробка передач, тип, |FM6, AM6 |AA6, FD6 AD7 модель: | | |механiчна, з pучним керуванням |автоматична - число передач: |6 |6 7 |AМ62Q048 |AМ6А6010 |AМ6А6009 |FМ6BB003 |AA69М023 |(для CUV?) |(для CFF?) |(для CTH?) |(для CAXA, |(для CLJA); | | | |CTH?) |AA69М019 | | | | |(для CCZ?) - передавальнi числа: | | | | | I - |3,769 |3,923 |3,923 |3,769 |3,949 II - |2,087 |2,050 |2,158 |2,087 |2,303 III - |1,324 |1,750 |1,895 |1,324 |1,556 IV - |0,911 |1,226 |1,379 |0,977 |1,164 V - |0,902 |0,943 |1,091 |0,975 |0,860 VI - |0,756 |0,769 |0,917 |0,814 |0,688 з.х. - |4,549 |4,946 |4,946 |4,549 |3,422 головна передача - |I - IV: 3, |I, II: 4, |I, II: 4, |I - IV: 4, |4,046; |944; |267; |400; |235; |3,453 |V,VI, з.х.: |III - VI: 3,|III - VI: 3,|V,VI, з.х.: | |3,087 |048; |300; |3,273 | | |з.х.: 3,368 |з.х.: 3,667 | | |AМ6А6003 |FM6BB002 |AD7BH002 |AD7BH003 |FD62E027 |(для CCZ?) |(для CUV?, |(для CCZB, |(для CUV?, |(для CTH?) | |CFF?) |CCZD) |CFF?) | - передавальнi числа: | | | | | I - |3,923 |3,769 |3,563 |3,563 |3,462 II - |2,050 |1,958 |2,526 |2,526 |2,050 III - |1,750 |1,257 |1,679 |1,586 |1,300 IV - |1,226 |0,870 |1,022 |0,938 |0,902 V - |0,943 |0,857 |0,788 |0,722 |0,914 VI - |0,769 |0,717 |0,761 |0,688 |0,756 VII - |--- |--- |0,635 |0,574 |--- з.х. - |4,946 |4,549 |2,789 |2,789 |3,989 головна передача - |I, II: 4, |I - IV: 3, |I,IV,V, |I,IV,V, |I - IV: 4, |786; |944; |з.х.: 4,733;|з.х.: 4,733;|800; |III - VI: 3,|V,VI, з.х.: |II, III, VI,|II, III, VI,|V,VI, з.х.: |526; |3,087 |VII: 3,944 |VII: 3,944 |3,600 |з.х.: 3,941 | | | |\\"]
[115,"UA 1.009.0110247-15","ВГ528294",4,"ГЄ124312","Пiдвiска: | - передня: |незалежна, з цилiндричними пружинами та амортиза цiй ни ми |стiйками - задня: |незалежна, iдравлiчна ьна, з цилiндричними пружинами та |амортизаторами Рульове управлiння, тип: |рульовий механiзм \" iдравлi-pейкa\", |рульовий привод з електричним пiдсилювачем Гальмiвнi системи: | - робоча: |iдравлiчна, двоконтурна, з дiагональним розподiленням кон ту |рiв, AБС, з пiдсилювачем; гальмiвнi механiзми всiх колiс - |дисковi - аварiйна (запасна): |один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: |електромеханiчна, з приводом на гальмiвнi механiзми заднiх |колiс - гальмiвнi колодки: |Jurid 200 FF (201 FF, 310 GG, 310-A GG), Textar T4402, |Nisshinbo NAC D6234, Ferodo 139-60(A), GA8135FG, Galfer |7504 FF (8135) Шини (мiнiмальнi вимоги): |215/65 R16 98Н(V), 215/60 R17 96Н(V), 215/65 R17 99V(H), |235/55 R17 99Н(V), 235/50 R18 97Н(V), 235/55 R18 100V, |255/40 R19 96Н(V), 255/45 R19 100V, 235/50 R19 99V, 255/40 |R20 101V, 235/45 R20 100V; Т 145/80 R18 99M Допускається встановлення шин, вiдмiнних вiд наведених, у разi надання до Органу iз сертифiкацiї ДТЗ та сис тем управлiння якiстю ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" повiдомлень щодо офiцiйного затвердження типу цих шин у вiдповiдностi до вимог Правил ЄЕК ООН № 30-02 Колеса: |6.5J?16 ET33, 6.5J?17 ET33(38), 7J?17 ET40(43), 7J?18 |ET43, 8J?18 ET30, 7J?19 ET43, 8.5J?19 ET38, 9J?19 |ET33, 8J?20 ET41, 8.5J?20 ET38, ; 4J?18 ET27,5(28) Iнше обладнання ДТЗ: |пристрiй запобiгання вiд крадiжки автомобiля, подушки |безпеки, OBD, люк у даху, стереосистема тощо\\"]
[116,"UA 1.009.0110247-15","ВГ528294",5,"ГЄ124313","Правила ЄЕК ООН № 10-02 |KBA, Нiмеччина |E1-10R-03 5036 Ext.08 вiд 15.12.2015 |EMW-Zenrum (Volkswagen |протокол випробувань |AG), Нiмеччина |ТВ2015-0001 вiд 08.12.2015 Правила ЄЕК ООН № 13-09 |RDW, Нiдерланди |E4-13-HRESC-00 0171 Ext.05 вiд |TUV Nord Mobilitat GmbH |23.06.2014 |& Co, Нiмеччина |протокол випробувань | |8111040857 вiд 23.05.2014 | |E4-13-HRESC-00 0588 вiд 24.11.2015 | |протокол випробувань | |8112621335 вiд 11.11.2015 | |E4-13-HRESC-00 0589 вiд 15.12.2015 | |протокол випробувань | |8112621353 вiд 20.11.2015 Правила ЄЕК ООН № 14-03 |RDW, Нiдерланди |E4-14R-07 0690 вiд 26.11.2015 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань | |RDW-14R-0037747 вiд 26.11.2015 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |KBA, Нiмеччина |E1-16R-06 0932 Ext.02 вiд 09.02.2012 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань |& Co, Нiмеччина |8108614917 вiд 06.02.2012 Правила ЄЕК ООН № 24-03 |KBA, Нiмеччина |E1-24R-03 3028 вiд 18.10.2010 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (CLJA) |& Co, Нiмеччина |22.06.354.00 вiд 13.10.2010 | |E1-24R-03 3425 вiд 10.03.2015 | |протокол випробувань (CUV?) | |22.06.399.00 вiд 23.02.2015 | |E1-24R-03 2968 Ext.01 вiд 15.04.2010 | |протокол випробувань (CFF?) | |22.06.327.01 вiд 14.04.2010 Правила ЄЕК ООН № 26-02 |RDW, Нiдерланди |E4-26R-03 0089 Ext.09 вiд 06.03.2015 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань | |RDW-26R-0029927 вiд 06.03.2015 | |E4-26R-03 0373 вiд 10.12.2015 | |протокол випробувань | |RDW-26R-0037745 вiд 10.12.2015 Правила ЄЕК ООН № 43-00 |KBA, Нiмеччина |E1-43R-00 2097 Ext.01 вiд 12.06.2009 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань |& Co, Нiмеччина |2351/09 вiд 03.06.2009 | |E1-43R-01 2465 вiд 18.11.2015 | |протокол випробувань | |8112659792 вiд 05.11.2015 Правила ЄЕК ООН № 48-02 |KBA, Нiмеччина |E1-48R-05 0539 Ext.07 вiд 13.04.2015 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань |& Co, Нiмеччина |8112143263 вiд 02.04.2015 Правила ЄЕК ООН № 51-02 |KBA, Нiмеччина |E1-51R-02 10777 Ext.03 вiд 12.08.2011 |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (CCZ?) |& Co, Нiмеччина |8108038418 вiд 25.07.2011 | |E1-51R-02 11230 вiд 21.10.2010 | |протокол випробувань (CLJA) | |8106959567 вiд 19.10.2010 | |E1-51R-02 11082 Ext.01 вiд 21.03.2011 | |протокол випробувань (CAXA) | |8107684851 вiд 07.03.2011 | |E1-51R-02 11653 Ext.01 вiд 12.03.2013 | |протокол випробувань (CTH?) | |8109799463 вiд 28.02.2013 | |E1-51R-02 12399 вiд 05.03.2015 | |протокол випробувань (CUV?) | |8111879387 вiд 27.02.2015\\"]
[117,"UA 1.009.0110247-15","ВГ528294",6,"ГЄ124314","| |E1-51R-02 10776 Ext.02 вiд 16.03.2011 | |протокол випробувань (CFF?) | |8107526308 вiд 03.03.2011 Правила ЄЕК ООН № 83-05(В) |KBA, Нiмеччина |E1-83R-05 5434 Ext.01 вiд 23.06.2010 \"ЄВРО-4\", |TUV Nord Mobilitat GmbH |протокол випробувань (CCZA, CCZC) Регламенти ЄС № 715/2007 та |& Co, Нiмеччина |12.06.1304.01 вiд 09.06.2010 692/2008 \"ЄВРО-5\", \"ЄВРО-6\" | |E1-83R-05 5434 Ext.03 вiд 27.10.2011 | |протокол випробувань (CCZB, CCZD) | |12.06.1304.03 вiд 18.10.2011 | |e1*715/2007*692/2008A*0122*01 вiд | |14.04.2010 | |протокол випробувань (CCZA, CCZC) | |11.06.1278.01 вiд 12.04.2010 | |e1*715/2007*566/2011F*0548*01 вiд | |22.09.2011 | |протокол випробувань (CCZB, CCZD) | |11.06.1593.01 вiд 13.09.2011 | |e1*715/2007*195/2013J*0854*02 вiд | |25.02.2014 | |протокол випробувань (CCZB, CCZD) | |11.06.1811.02 вiд 10.02.2014 | |E1-83R-05 5513 вiд 26.10.2010 | |протокол випробувань (CLJA) | |12.06.1450.00 вiд 12.10.2010 | |e1*715/2007*566/2011F*0560*01 вiд | |13.03.2012 | |протокол випробувань (CAXA) | |11.06.1600.01 вiд 24.02.2012 | |e1*715/2007*195/2013J*0850*02 вiд | |12.02.2014 | |протокол випробувань (CAXA) | |11.06.1809.02 вiд 10.02.2014 | |E1-83R-05 5664 вiд 05.06.2012 | |протокол випробувань (CTH?) | |12.06.1683.00 вiд 21.05.2012 | |e1*715/2007*566/2011F*0720*00 вiд | |01.06.2012 | |протокол випробувань (CTH?) | |11.06.1676.00.B1 вiд 15.05.2012 | |e1*715/2007*195/2013J*0856*02 вiд | |14.02.2014 | |протокол випробувань (CTH?) | |11.06.1819.02 вiд 10.02.2014 | |e1*715/2007*136/2014W*1250*01 вiд | |30.10.2015 | |протокол випробувань (CUV?) | |11.06.2132.01 вiд 23.10.2015 | |E1-83R-05 5479 Ext.01 вiд 04.05.2011 | |протокол випробувань (CFF?) | |12.06.1173.01 вiд 14.04.2011 | |e1*715/2007*195/2013J*0858*01 вiд | |20.09.2013 | |протокол випробувань (CFF?)\\"]
[118,"UA 1.009.0110247-15","ВГ528294",7,"ГЄ124315","| |11.06.1779.01 вiд 09.09.2013\\"]
[119,"UA 1.009.0110251-15","ВГ528277",1,"ГЄ124267","1) Марка (виробник) ДТЗ: |HONDA 2) Комерцiйна назва ДТЗ: |NC750X |NC750XA |NC750XD 3) Позначення типу: |RC72 4) Позначення за VIN: |JH2RC72?????????? 5) Кaтегоpiя ДТЗ: |L3 6) Колiсна фоpмула/ведучi колеса: |2 x 1 / заднє 7) Схема компонування ДТЗ: |pозтaшувaння двигунa - у межах колiсної бази, поперечне 8) Кiлькiсть мiсць: |2 9) Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |2210 - шиpина: |840 - висота: |1285 або 1300 10) Колiсна база, мм: |1540 11) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |217 |219 |229 12) Повна маса, кг: |426 |428 |438 13) Максимальне навантаження, кг | | | - на пеpедню вiсь: |150 |151 |155 - на задню вiсь: |276 |277 |283 14) Двигун: |чотиритактний, бензиновий, рiдинного охолодження 15) марка: |HONDA 16) модель, тип: |RC70E 17) кiлькiсть та pозташування |2, рядне цилiндpiв: | 18) pобочий об'єм, куб.см: |745 19) ступiнь стиснення: |10,7 0,2 20) максимальна потужнiсть, |40,3 при 6250 кВт при хв-1: | 21) максимальний крутний момент, |68,0 при 4750 Нм при хв-1: | 22) паливо: |бензин 23) система живлення: |розподiлене впорскування палива з електронним управлiнням 24) система впорскування, марка, |KEIHIN, GQ3UA тип: | 25) повiтряний фiльтр, марка,тип: |HONDA, HM MGS E1\\"]
[120,"UA 1.009.0110251-15","ВГ528277",2,"ГЄ124268","26) Система запалювання: |KEIHIN, |KEIHIN, |KEIHIN, |MJLL6A |MJLL6A |MJLL4A - котушка запалювання, мapкa, тип:|TOYO DENSO, MP33 - свiчки запалювання, мapкa, тип: |NGK, IFR6G-11K 27) система випуску: |один глушник з нейтралiзатором у випускнiй трубi - глушник, мapкa, тип: |HM MJL E1 28) Тpансмiсiя: |механiчна |автоматична (для NC750XD) 29) зчеплення, маpка, тип: |багатодискове \"мокрого\" типу |подвiйне автоматичне | |багатодискове \"мокрого\" типу 30) коpобка пеpедач, маpка, тип: |механiчна з ножним управлiнням |автоматична - число передач: |6 - пеpедавальнi числа: | первинної (моторної) передачi - |1,7317 |1,9210 I - |2,8125 |2,6666 II - |1,8947 |1,9047 III - |1,4545 |1,4545 IV - |1,2000 |1,2000 V - |1,0333 |1,0333 VI - |0,8378 |0,8648 31) головна пеpедача, маpка, тип: |ланцюгова - пеpедавальне число: |2,5294 |2,2941 32) Пiдвiска: | - пеpедня: |телескопiчна, з амортизаторами - задня: |маятниковий важiль з промiжним коромислом та повздовжньою |штангою, центральним амортизатором 33) Pульове упpaвлiння, маpка, |мотоциклетного типу тип: | 34) Гальмiвнi системи: | - pобоча: |Hоnda, гiдравлiчний привод до однодискового гальмiвного |механiзму переднього колеса; |Hоnda, гiдравлiчний привод до однодискового гальмiвного |механiзму заднього колеса; |антиблокувальна система для NC750XA та NC750XD 35) Шини: розмiрнiсть (мiнiмально |120/70ZR17M/C (58/W) (передня), допустимi iндекс навантаження/ |160/60ZR17M/C (69/W) (задня) категорiя швидкостi) |\\"]
[121,"UA 1.009.0110253-15","ВГ528243",1,"ГЄ124011","№ п/п |Код УКТЗЕД |Назва групи 1 |8407 34 |Двигуни з примусовим (iскровим) запалюванням 2 |8408 20 |Дизелi 3 |8409 91 00 00, |Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльного механiзму (поршнi, |8409 99 00 00, |кiльця поршневi, гiльзи цилiндрiв, розподiльнi вали, клапани) |8483 10 95 90 | 4 |8421 31 00 00 |Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього | |згоряння (повiтроочисники) 5 |8413 30, 8409 99|Паливнi насоси високого тиску, форсунки, розпилювачi форсунок 6 |8708 92, 8421 |Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на |39 60 |автомобiлi з бензиновими двигунами та дизелями (каталiтичнi | |нейтралiзатори вiдпрацьованих газiв) 7 |8708 92 |Системи випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники 8 |8708 99 |Тягове обладнання (тягово-зчiпнi пристрої кульового типу (фаркопи), | |головки зчiпнi, пристрої тягово-зчiпнi системи \"гак-петля\", шворнi зчiпнi, | |кулi зчiпнi) 9 |8708 80 |Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi амортизацiйнi | |стiйки та вставнi елементи до них (картриджi)) 10 |8708 80, 4016 99|Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники рульових | |тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульовi важелiв (кульовi | |опори) та шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки)) 11 |8708 70 |Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) 12 |8511 10, 8511 |Елементи системи запалювання для двигунiв з iскровим запалюванням |30, |(розподiлювачi системи запалювання, свiчки запалювання, котушки |8511 80, 8511 90|запалювання, комутатори транзисторнi, мiкропроцесори, контролери) 13 |7311, 8421, |Газобалонне обладнання: арматура крiплення, фурнiтура, труби, пристрої |8481, 8409, |фiльтрування, клапани редукцiйнi для регулювання тиску, електроннi блоки |4009, 8302, |керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги i рукави з |8307, 8537, |вулканiзованої гуми, ємностi для скраплених газiв |9032, 9026 | 14 |8512 20, 8539 |Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них 15 |7007 11 10, |Скло для дорожнiх транспортних засобiв (безпечнi скломатерiали) |7007 21 20 | 16 |4009, 8708 30 |Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, диски, барабани, | |цилiндри, супорти, шланги) 17 |4011 10 00, |Шини пневматичнi для легкових та вантажних автомобiлiв (виключно тi, якi |4011 20 |мають маркування стосовно офiцiйного затвердження за вiдповiдними | |правилами ЄЕК ООН, або вiдповiдними еквiвалентними директивами ЄС) 18 |8507 10 |Свинцево-кваснi, стартернi батареї 19 |8536 |Вимикачi, перемикачi, запобiжники 20 |8544 |Iзольованi проводи та кабелi для автомобiлiв 21 |8708, 9401 |Ременi безпеки та стримувальнi системи для пасажирiв i водiїв 22 |8512 |Звуковi сигнальнi прилади 23 |7009 |Дзеркала заднього виду 24 |7320, 8708 |Ресори пiдвiски листовi Всього 24 позицiї\\"]
[122,"UA 1.009.0110255-15","ВГ528279",1,"ГЄ124271","1) Марка (виробник) ДТЗ: |HONDA 2) Комерцiйна назва ДТЗ: |CBR1000RR |CBR1000RA 3) Позначення типу: |SC59 4) Позначення за VIN: |JH2SC59?????????? 5) Кaтегоpiя ДТЗ: |L3 6) Колiсна фоpмула/ведучi колеса: |2 x 1 / заднє 7) Схема компонування ДТЗ: |pозтaшувaння двигунa - поперечне у межах колiсної бази 8) Кiлькiсть мiсць: |2 9) Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |2075 - шиpина: |685 - висота: |1130 або 1160 10) Колiсна база, мм: |1410 11) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |200 |211 12) Повна маса, кг: |380 |391 13) Максимальне навантаження, кг | - на пеpедню вiсь: |159 - на задню вiсь: |237 14) Двигун: |чотиритактний, бензиновий, з рiдинним охолодженням 15) марка: |HONDA 16) модель, тип: |SC59E 17) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: |4, рядне 18) pобочий об'єм, куб.см: |999 19) ступiнь стиснення: |12.3 0.2 20) максимальна потужнiсть, кВт при хв-1: |131 при 12000 |78 при 11000 21) максимальний крутний момент, Нм при |112 при 8500 |86 при 7000 хв-1: | | 22) паливо: |бензин 23) система живлення: |розподiлене впорскування палива з електронним |управлiнням 24) система впорскування, марка, тип: |KEIHIN, GQ23A 25) повiтряний фiльтр, марка,тип: |HONDA, HM MFL E1 26) Система запалювання: |KEIHIN, 9088 |KEIHIN, 9053 - котушка запалювання, мapкa, тип: |DENSO, J0515 - свiчки запалювання, мapкa, тип: |NGK, IMR9E 9HES; DENSO VUH27ES 27) система випуску: |глушник з вбудованим нейтралiзатором - глушник, мapкa, тип: |HM MFL E1\\"]
[123,"UA 1.009.0110255-15","ВГ528279",2,"ГЄ124272","28) Тpансмiсiя: |механiчна 29) зчеплення, маpка, тип: |багатодискове \"мокрого\" типу 30) коpобка пеpедач, маpка, тип: |з ножним управлiнням - число передач: |6 - пеpедавальнi числа: | первинної (моторної) передачi - |1,7173 I - |2,2857 II - |1,7777 III - |1,5000 IV - |1,3333 V - |1,2142 VI - |1,1379 31) головна пеpедача, маpка, тип: |ланцюгова - пеpедавальне число: |2,6250 32) Пiдвiска: | - пеpедня: |телескопiчна, з амортизаторами - задня: |маятниковий важiль з промiжним коромислом та |повздовжною штангою, центральним амортизатором 33) Pульове упpaвлiння, маpка, тип: |мотоциклетного типу з електронно керованим |гiдравлiчним демпфером 34) Гальмiвнi системи: | - pобоча: |Hоnda, гiдравлiчний привод до двох дискових гальмiвних |механiзмiв переднього колеса. |Hоnda, гiдравлiчний привод до однодискового |гальмiвного механiзму заднього колеса. |Антиблокувальна система встановлюється на CBR1000RA. 35) Шини: розмiрнiсть (мiнiмально |120/70ZR17 M/C (58/W) (переднє колесо), допустимi iндекс навантаження/ |190/50ZR17 M/C (73/W) (заднє колесо) категорiя швидкостi) |\\"]
[124,"UA 1.009.0110258-15","ВГ528280",1,"ГЄ124273","1) Марка (виробник) ДТЗ: |HONDA 2) Комерцiйна назва ДТЗ: |GLR125 2WH 3) Позначення типу: |JC64 4) Позначення за VIN: |LWBJC64?????????? 5) Кaтегоpiя ДТЗ: |L3 6) Колiсна в. ндр/ведучi колеса: |2 x 1 / заднє 7) Схема компонування ДТЗ: |в. ндрiв ня в. ндр - у межах колiсної бази, поперечне 8) Кiлькiсть мiсць: |2 9) Габаpитнi pозмipи, мм: | - довжина: |2035 - в. нд: |765 - висота: |1080 10) Колiсна база, мм: |1295 11) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |128 12) Повна маса, кг: |286 13) Максимальне навантаження, кг | - на пеpедню вiсь: |84 - на задню вiсь: |202 14) Двигун: |чотиритактний, бензиновий, повiтряного охолодження 15) марка: |HONDA 16) модель, тип: |JC64E 17) кiлькiсть та в. ндрiв ня в. ндрiв: |1, з нахилом до вертикалi 18) pобочий об'єм, куб.см: |125 19) ступiнь стиснення: |9,2 0,2 20) максимальна потужнiсть, кВт при в.-1: |7,8 при 7750 21) максимальний крутний момент, Нм при |10,2 при 6250 в.-1: | 22) паливо: |бензин 23) система живлення: |впорскування палива з електронним управлiнням 24) система впорскування, марка, тип: |KEIHIN, GQMQA 25) повiтряний фiльтр, марка,тип: |HONDA, HM KPN C1 26) Система запалювання: |DENSO, D2KPNE0A - котушка запалювання, мapкa, тип: |Toyo Denso, MP37 - свiчки запалювання, мapкa, тип: |NGK, CPR7EA 9, CPR8EA 9 27) система випуску: |один глушник з нейтралiзатором - глушник, мapкa, тип: |HM KPN C2\\"]
[125,"UA 1.009.0110258-15","ВГ528280",2,"ГЄ124274","28) Тpансмiсiя: |механiчна 29) зчеплення, маpка, тип: |багатодискове \"мокрого\" типу 30) коpобка пеpедач, маpка, тип: |з ножним управлiнням - число передач: |5 - пеpедавальнi числа: | первинної (моторної) передачi - |3,3500 I - |3,0769 II - |1,8750 III - |1,4090 IV - |1,1200 V - |0,9375 31) головна пеpедача, маpка, тип: |ланцюгова - пеpедавальне число: |3,0000 32) Пiдвiска: | - пеpедня: |телескопiчна, з амортизаторами - задня: |маятниковий важiль з двома амортизаторами 33) Pульове упpaвлiння, маpка, тип: |мотоциклетного типу 34) Гальмiвнi системи: | - pобоча: |Hangte, гiдравлiчний привод до однодискового |гальмiвного механiзму переднього колеса; |Wuyang-Hоnda, механiчний привод до барабанного |гальмiвного механiзму заднього колеса 35) Шини: розмiрнiсть (мiнiмально |80/100-18 M/C (47/P) (передня), допустимi iндекс навантаження/ |90/90-18 M/C (51/P) (задня) категорiя швидкостi) |\\"]
[126,"UA 1.009.0110285-15","ВГ528255",1,"ГЄ124061","Правила ЄЕК ООН № 10-02 |RDW, Нiдерланди |E4-10R-03 2104 Ext 23 вiд 22.05.15 | |пpотокол випpобувaнь | |RDW-10R-0032229 вiд 22.05.15 Правила ЄЕК ООН № 13-09 |RDW, Нiдерланди |E4-13R-10 0832 ext. 07 вiд 07.03.14 | |протокол випробувань | |RDW-13R-0015082 вiд 27.02.14 Правила ЄЕК ООН № 14-03 |RDW, Нiдерланди |E4-14R-070424 Ext 05 вiд 29.05.15 | |протокол випробувань | |RDW-14R-0032806 вiд 29.05.15 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |RDW, Нiдерланди |E4-16R-060278 Ext 04 вiд 29.05.15 | |протокол випробувань | |RDW-16R-0017208 вiд 02.05.14 Правила ЄЕК ООН № 24-03 |RDW, Нiдерланди |е4*2005/55*2008/74В*0219*03 вiд | |15.02.13 | |протоколи випробувань | |RDW-2005/55-0006729 вiд 15.02.13, | |RDW-2005/55-0006146 вiд 15.02.13 Правила ЄЕК ООН № 43-00 |RDW, Нiдерланди |E4-43R-00 0441 Ext 03 вiд 01.11.13 | |протокол випробувань | |RDW-43R-0010 вiд 27.10.10 Правила ЄЕК ООН № 48-02 |RDW, Нiдерланди |E4-48R-05 0302 Ext 06 вiд 17.02.14 | |протокол випробувань | |RDW-48R-0016060 вiд 20.01.14 Правила ЄЕК ООН № 49-05 |RDW, Нiдерланди |е4*2005/55*2008/74В*0219*03 вiд (В1) \"ЄВРО-4\" | |15.02.13 | |протоколи випробувань | |RDW-2005/55-0006729 вiд 15.02.13, | |RDW-2005/55-0006146 вiд 15.02.13 Правила ЄЕК ООН № 51-02 |RDW, Нiдерланди |E4-51R-02 0979 Ext 03 вiд 23.03.12 | |протокол випробувань | |RDW -70/157-1971 вiд 16.03.12 Правила ЄЕК ООН № 89-00 |RDW, Нiдерланди |E4-89R-00 0069 Ext 08 вiд 06.03.15 | |протокол випробувань | |RDW -92/24-0063 вiд 15.06.10 ГОСТ 27435-87 |Випробувальний центр колiсних |протокол випробувань: |транспортних засобiв ДП |1.01-0258-15 вiд 16.09.2015 |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" (атестат | |акредитацiї № 2Н1127 вiд | |11.12.2012), Україна |\\"]
[127,"UA 1.009.0110424-15","ВГ528322",1,"ГЄ124416","1) Виробник ДТЗ: |Daimler AG 2) Марка ДТЗ: |Mercedes-Benz 3) Позначення типу ДТЗ: |166 Варiанти, версiї (за VIN): |Комерцiйна назва ДТЗ: WD?1660741???????, WD?2923741??????? |AMG GLE 63 WD?1660751???????, WD?2923751??????? |AMG GLE 63 S WD?1668751??????? |AMG GLS 63 WD?1660061??????? |GLE 250 d WD?1660041??????? |GLE 250 d 4MATIC WD?1660621??????? |GLE 320 4MATIC WD?1660241???????, WD?2923241??????? |GLE 350 d 4MATIC WD?1660561???????, WD?2923561??????? |GLE 400 4MATIC WD?1660641???????, WD?2923641??????? |GLE 450 4MATIC WD?1660731???????, WD?2923731??????? |GLE 500 4MATIC WD?1660631??????? |GLE 500 e 4MATIC WD?1668241??????? |GLS 350 d 4MATIC WD?1668561??????? |GLS 400 4MATIC WD?1668731??????? |GLS 500 4MATIC 4) Кaтегоpiя ДТЗ: |M1 5) Колiсна фоpмула / ведучi |4х4 / всi або 4х2 / заднi колеса: | 6) Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, повздовжнє 7) Тип кузова / кiлькiсть |унiверсал або колiсний засiб багатоцiльового призначення / 5 дверей: |броньований / 5 (для ДТЗ з VIN: WD?166024, WD?166056, WD?166073) 8) Кiлькiсть мiсць попереду / |2 / 3 (для ДТЗ - GLE); 2 / 3 / 2 (для ДТЗ - GLS) ззаду: | 9) Габаритнi pозмipи, мм: | - довжина: |4809-4853 (для ДТЗ - GLE 166); |5127-5162 (для ДТЗ - GLS); 4886-4918 (для ДТЗ - GLE 292) - ширина: |1935-1965 (для ДТЗ - GLE 166); |1934-1982 (для ДТЗ - GLS); 2003 (для ДТЗ - GLE 292) - висота (у спорядженому |1743-1855 (для ДТЗ - GLE 166); станi): |1834-1947 (для ДТЗ - GLS); 1719-1731 (для ДТЗ - GLE 292) 10) Колiсна база, мм: |2915 (для ДТЗ - GLE); 3075 (для ДТЗ - GLS) 11) Колiя переднiх / заднiх |1630-1706/1645-1725 (для ДТЗ - GLE 166); колiс, мм: |1644-1679/1664-1699 (для ДТЗ - GLS); |1650-1665/1699-1731 (для ДТЗ - GLE 292)\\"]
[128,"UA 1.009.0110424-15","ВГ528322",2,"ГЄ124417","12) Маса спорядженого ДТЗ, кг: |2435-2580 (для ДТЗ - GLS); |2685-2995 (для ДТЗ - GLЕ 166 броньованого); |2075-2465 (для ДТЗ - GLЕ 166); |2185-2350 (для ДТЗ - GLЕ 292) 13) Повна маса, кг: |3250-3290 (для ДТЗ - GLS); |3350-3450 (для ДТЗ - GLЕ 166 броньованого); |2670-3050 (для ДТЗ - GLЕ 166); 2725-3050 (для ДТЗ - GLЕ 292) 14) Максимальне навантаження, | кг: | - на передню вiсь: |1450-1550 (для ДТЗ - GLS); |1550-1700 (для ДТЗ - GLЕ 166 броньованого); |1040-1500 (для ДТЗ - GLЕ 166); 1175-1470 (для ДТЗ - GLЕ 292) - на задню вiсь: |1700-1800 (для ДТЗ - GLS); |1750-1800 (для ДТЗ - GLЕ 166 броньованого); |1220-1680 (для ДТЗ - GLЕ 166); 1450-1620 (для ДТЗ - GLЕ 292) 15) Допустима мaсa пpичепa, кг:|броньованi ДТЗ не пристосованi для буксирування причепiв - причiп без гальм: |750 - причiп з гaльмaми: |3290-3500 (для ДТЗ - GLS); |2000-3500 (для ДТЗ - GLЕ 166); 2725-3500 (для ДТЗ - GLЕ 292) модель, тип двигуна |електронний |рiвень еко|робочий |максимальна |максимальний |ступiнь (маркування на двигунi): |блок |логiчних н|об'єм, |потужнiсть, |крутний |стиснення: |управлiння |орм: |куб.см: |кВт при |момент, | |двигуном: | | |хв-1: |Н м при хв-1:| 157982 |НМ А101, |\"ЄВРО-6\" |5461 |430 при 5500|760 при |(10,0):1 (для VIN: WD?166075..., |НМ А116 | | | |1750-5250 | WD?292375..., | | | | | | WD?166875...) | | | | | | 157982 |НМ А100, |\"ЄВРО-6\" |5461 |410 при 5750|700 при |(10,0):1 (для VIN: WD?166074..., |НМ А117 | | | |1750-5500 | WD?292374...) | | | | | | 651960 |ED 0427, |\"ЄВРО-6\" |2143 |150 при 3800|500 при |(16,2 2):1 (для VIN: WD?166004..., |ED 0543 | | | |1600-1800 | WD?166006...) | | | | | | 642826 |ED 0559, |\"ЄВРО-6\" |2987 |190 при 3400|620 при |(15,5 0, (для VIN: WD?166024, |ED 0557, | | | |1600-2400 |8):1 WD?292324..., |ED 0367 | | | | | WD?166824...) | | | | | | 278928 |НМ 0733, НМ |\"ЄВРО-6\" |4663 |335 при |700 при |(10,5 0, (для VIN: WD?166073..., |0734, НМ | | |5250-5500 |1800-3500 |3):1 WD?166873..., |0723, НМ 0670| | | | | WD?292373...) | | | | | | 276821 |НМ 0807 |\"ЄВРО-6\" |2996 |245 при |480 при |(10,7 0, (для VIN: WD?166063...) | | | |5250-6000 |1600-4000 |4):1\\"]
[129,"UA 1.009.0110424-15","ВГ528322",3,"ГЄ124418","модель, тип двигуна |електронний |рiвень еко|робочий |максимальна |максимальний |ступiнь (маркування на двигунi): |блок |логiчних н|об'єм, |потужнiсть, |крутний |стиснення: |управлiння |орм: |куб.см: |кВт при |момент, | |двигуном: | | |хв-1: |Н м при хв-1:| 276821 |НМ 0667, |\"ЄВРО-6\" |2996 |245 при |480 при |(10,5 0, (для VIN: WD?166856..., |НМ 0775 | | |5250-6000 |1600-4000 |4):1 WD?166056..., | | | | | |або (10,7 WD?292356...) | | | | | |0,4):1 276821 |НМ А118 |\"ЄВРО-6\" |2996 |270 при |520 при | (для VIN: WD?292364..., | | | |5500-6000 |2000-4200 | WD?166064...) | | | | | | 276821 |НМ 0668 |\"ЄВРО-6\" |2996 |200 при |400 при | (для VIN: WD?166062...) | | | |5000-6000 |1300-4500 | 16) Двигун: чотиритактний, бензиновий, з iскровим запалюванням (двигуни 157982, 278928, 276821) або чотиритактний, дизель, з турбонаддувом та промiжним охолоджувачем (двигуни 642826, 651960) 17) маpка (виробник): Daimler AG 18) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 4, рядне (для двигунiв 651960); 6, V-подiбне (для двигунiв 642826, 276821); 8, V-подiбне (для двигунiв 157982, 278928) 19) паливо: бензин неетилований (для двигунiв 157982, 278928, 276821); дизельне (для двигунiв 651960, 642826); бензин неетилований/електроживлення - для двигунiв 276821 (для VIN: WD?166063...) (в Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC є допомiжний електричний трифазний синхронний двигун змiнного струму, максимальною потужнiстю 85 кВт (максимальна тривала номiнальна потужнiсть 60 кВт (максимальна 30 хв. потужнiсть вiдповiдно до ECE R85)) 20) система живлення: пряме впорскування палива у цилiндр 21) система впорскування палива, марка, тип: електронна, мiкропроцесорна, Bosch (для двигунiв 278928, 276821); електронна, мiкропроцесорна, Mercedes-Benz/Mercedes-AMG/Bosch (для двигунiв 157982); електронна, мiкропроцесорна, Bosch, Delphi РН 0017, РН 0018 (для двигунiв 651960); електронна, мiкропроцесорна, Bosch РН 0019 (для двигунiв 642826) 22) повiтряний фiльтр, марка, тип: Montaplast, Mercedes-Benz FP 0123 / FP 0124 (для двигунiв 642826); Montaplast, Mahle FP 0126 (для двигунiв 651960); Mercedes-Benz, Mann & Hummel FP A020 (для двигунiв 157982); Mercedes-Benz, Mann & Hummel FP A020, FP 0135 (для двигунiв 278928); Mahle FP 0131 (для двигунiв 276821)\\"]
[130,"UA 1.009.0110424-15","ВГ528322",4,"ГЄ124419","23) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв: глушники та система нейтралiзацiї |заднiй глушник, |переднiй глушник, |нейтралiзатор, |мapкa, тип: |мapкa, тип: |мapкa, тип: для моделей з двигунами 651960, 642826 |SN 1575, SN 1602 |--- |КТ 1265, КТ 1293, (2 нейтралiзатори, 1 фiльтр твердих | | |SK0008, SK0019, часток та 1 глушник): | | |PF 0039 (фiльтр) для моделей з двигунами 157982 |SN А130 |SМ А045, SV А003 |КТ A050 (2 нейтралiзатори та 2 глушники): | | | для моделей з двигунами 278928 |SN 0676 |SM A045 |КТ 0366 (2 нейтралiзатори та 2 глушники): | | | для моделей з двигунами 276821 |SN 0676, SN А156 |SМ 0288, SМ А061, |КТ 0354, КТ 0356 (2 нейтралiзатори та 2 або 3 глушники):| |SМ А045 | 24) система запалювання: електронна, Bosch, BERU ZS 0015 (для двигунiв 157982, 278928); електронна, Delphi ZS 0019 (для двигунiв 276821) 25) котушка запалювання, мapкa, тип: Bosch, BERU ZS 0015 (для двигунiв 157982, 278928); Delphi ZS 0019 (для двигунiв 276821) 26) свiчки запалювання, мapкa, тип: Bosch Z 6 SII 3320 та iншi, схваленi Daimler AG (для двигунiв 157982, 278928); NGK, Bosch SILZKFR8D7S, V 6 SII 3328 та iншi, схваленi Daimler AG (для двигунiв 276821) 27) Трансмiсiя: |гiдромеханiчна 28) зчеплення, маpка, тип: |гiдротрансформатор замiсть зчеплення 29) коробка передач, маpка, тип: |автоматична - передавальнi числа: | | I - |4.377 |5.503 II - |2.859 |3.333 III - |1.921 |2.315 IV - |1.368 |1.661 V - |1.000 |1.211 VI - |0.82 |1.000 VII - |0.728 |0.865 VIII - |- |0.717 IX - |- |0.601 з.х. I - |3.416 |4.932 з.х. II - |2.231 |- 30) головна передача, марка, тип: |конiчна - передавальне число: |3.27; 3.47; 3.69; 3.46 |3.27; 3.69; 2.82; 2.87; 3.46\\"]
[131,"UA 1.009.0110424-15","ВГ528322",5,"ГЄ124420","31) Пiдвiска: - передня: незалежна, на подвiйних поперечних важелях, з витими пружинами або пневматичними пружними елементами - задня: незалежна, чотириважельна, з витими пружинами або пневматичними пружними елементами 32) Pульове упpaвлiння, маpка, тип: типу \"шестерня-рейка\" з пiдсилювачем 33) Гальмiвнi системи: - pобоча: гiдравлiчна, двоконтурна (подiл - по осях, крiм GLE 500 e 4MATIC, подiл - по дiагоналi, для GLE 500 e 4MATIC) з вакуумним пiдсилювачем, з антиблокувальною та стабiлiзацiйними системами, гальма переднiх та заднiх колiс - дисковi - запасна: один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: привод на гальмiвнi механiзми заднiх колiс 34) Шини: 235/65 R17 104H, 255/50 R19 103W, 255/55 R18 105W, 265/45 R20 104Y, 265/40 R21 105Y XL, 255/50 R19 107H XL M+S, 255/45 R20 105V XL M+S, 265/45 R20 108V XL M+S, 265/45 ZR20 108Y XL, 295/35 ZR21 107Y XL, 235/65 R17 104V, 275/45 R21 107Y, 315/40 R21 111Y, 275/50 R20 109W, 265/55 R19 109H M+S, 285/40 R22 106Y, 325/35 R22 110Y, 275/45 R21 XL 110V M+S, 315/40 R21 XL 115V M+S, 275/50 R20 109V M+S, 285/40 ZR22 (106Y), 325/35 ZR22 (110Y), 285/45 ZR21 (109Y), 325/40 ZR21 (113Y), 265/60 R18 110V, 275/55 R19 111V, 285/40 R22 110Y XL, 295/40 R21 111Y XL, 275/55 R19 111W, 295/40 ZR21 111Y XL, 285/40 ZR22 110Y XL\\"]
[132,"UA 1.009.0110424-15","ВГ528322",6,"ГЄ124421","Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 10R-046270 Ext.05 вiд 01.04.2015 № 10-02 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 101665e вiд 20.03.2015 |MBtech EMC GmbH, Нiмеччина|E1 10R-047643 Ext.00 вiд 01.04.2015 | |пpотокол випpобувaнь: 150106 вiд 23.03.2015 Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 13-HR-000496 Ext.03 вiд 20.08.2015 № 13-09 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: G0X20001-02 вiд 04.03.2015 |SGS-TUV Saar GmbH, |E1 13-HR-000497 Ext.04 вiд 20.08.2015 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: G0XB0001-03 вiд 06.03.2015 |SGS-TUV Saar GmbH |E1 13-HR-000471 Ext.04 вiд 20.08.2015 |Sulzbach, Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: K0ZX0001-03 вiд 24.03.2015 | |E1 13-HR-000498 Ext.06 вiд 20.08.2015 | |пpотокол випpобувaнь: G1JQ0001-05 вiд 09.03.2015 | |E1 13-HR-000514 Ext.03 вiд 20.08.2015 | |пpотокол випpобувaнь: G1JR0001-02 вiд 26.06.2013 | |E1 13-HR-000622 Ext.00 вiд 25.03.2015 | |пpотокол випpобувaнь: K0U50001-00 вiд 18.03.2015 Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 14R-070664 Ext.02 вiд 09.10.2012 № 14-03 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 105KP0099-02 вiд 19.09.2012 |TUV Rheinland Kraftfahrt |E1 14R-070703 вiд 02.07.2012 |GmbH, Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 125KP0165-00 вiд 20.06.2012 | |E1 14R-070768 вiд 07.05.2015 | |пpотокол випpобувaнь: 145KP0119-01 вiд 14.04.2015 Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 16R-061256 Ext.02 вiд 20.11.2013 № 16-04 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 105KP0100-02 вiд 25.10.2013 |TUV Rheinland Kraftfahrt |E1 16R-061421 Ext.01 вiд 14.11.2013 |GmbH, Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 125KP0166-01 вiд 25.10.2013 |SGS-TUV Saar GmbH, |E1 16R-061646 Ext.01 вiд 08.05.2015 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: K0620001-01 вiд 08.04.2015 Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |e1*715/2007*136/2014W*1131*06 вiд 27.07.2015 № 24-03 |Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1288.06 вiд 13.07.2015 |TUV NORD Mobilitat GmbH & |e1*715/2007*136/2014W*1186*02 вiд 24.07.2015 |Co. KG, Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1301.01 вiд 05.03.2015 Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 26R-030484 Ext.01 вiд 04.03.2015 № 26-02 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: K0H40001-01 вiд 18.02.2015 |SGS-TUV Saar GmbH, |E1 26R-030511 Ext.01 вiд 07.08.2015 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 12-00219-CP-BWG-00 вiд |TUV SUD AUTOMOTIVE GMBH, |31.05.2012 |Нiмеччина |E1 26R-030552 Ext.01 вiд 04.05.2015 | |пpотокол випpобувaнь: H3C00001-01 вiд 08.04.2015 Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 43R-002221 Ext.03 вiд 12.06.2012 № 43-00 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: 10-00412-CP-BWG-03 вiд |TUV SUD AUTOMOTIVE GMBH, |25.05.2012 |Нiмеччина |E1 43R-012436 Ext.01 вiд 28.07.2015 |SGS-TUV Saar GmbH, |пpотокол випpобувaнь: K08J0001-00 вiд 28.01.2015 |Нiмеччина |\\"]
[133,"UA 1.009.0110424-15","ВГ528322",7,"ГЄ124422","Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 48R-050698 Ext.09 вiд 14.08.2015 № 48-02 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: G23R0001-08 вiд 11.03.2015 |SGS-TUV Saar GmbH, |E1 48R-050867 Ext.00 вiд 16.03.2015 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: K0C50001-00 вiд 13.02.2015 Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt, |E1 51R-0211446 Ext.15 вiд 14.07.2015 № 51-02 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: G31M0001-15 вiд 07.07.2015 |SGS-TUV Saar GmbH, |E1 51R-0211885 Ext.09 вiд 28.10.2015 |Нiмеччина |пpотокол випpобувaнь: H0790001-09 вiд 16.10.2015 | |E1 51R-0212169 Ext.01 вiд 24.03.2015 | |пpотокол випpобувaнь: H1DL0001-01 вiд 18.03.2015 | |E1 51R-0211418 Ext.18 вiд 10.08.2015 | |пpотокол випpобувaнь: G25G0001-17 вiд 05.03.2015 | |E1 51R-0211472 Ext.13 вiд 09.11.2015 | |пpотокол випpобувaнь: G39I0001-13 вiд 21.10.2015 | |E1 51R-0211879 Ext.03 вiд 08.07.2015 | |пpотокол випpобувaнь: K0XH0001-02 вiд 10.06.2015 Регламенти ЄС № |Kraftfahrt-Bundesamt, |e1*715/2007*136/2014W*1131*06 вiд 27.07.2015 715/2007 та |Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1288.06 вiд 13.07.2015 692/2008 \"ЄВРО-6\"|TUV NORD Mobilitat GmbH & |e1*715/2007*136/2014W*0802*11 вiд 09.11.2015 |Co. KG, Нiмеччина |протокол випробувань: 11.04.1204.11 вiд 23.10.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*1104*02 вiд 26.03.2015 | |протокол випробувань: 11.04.1285.02 вiд 20.03.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*0766*09 вiд 05.11.2015 | |протокол випробувань: 11.04.1171.09 вiд 22.10.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*0805*09 вiд 10.08.2015 | |протокол випробувань: 11.04.1206.08 вiд 11.03.2015 | |e1*715/2007*136/2014W*1186*02 вiд 24.07.2015 | |протокол випробувань: 11.04.1301.01 вiд 05.03.2015\\"]
[134,"UA 1.009.0110429-15","ВГ528323",1,"ГЄ124403","Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу | (ДТЗ): |ЗАЗ або CHERY Комерцiйна назва ДТЗ: |FORZA Тип ДТЗ: |А13 Версiя ДТЗ (рiвень екологiчних норм): |AF4854, AF6854, AF6854-7? |(\"ЄВРО-5\") Позначення виробника, моделi, типу, | версiї ДТЗ в iдентифiкацiйному номерi | ДТЗ (кодi VIN): |Y6DAF4854????????, Y6DAF6854???????? Кaтегоpiя ДТЗ: |М1 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: |2 x 4 / переднi Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - пеpеднє, поперечне Версiя ДТЗ: |AF4854 |AF6854-?? Тип кузова / кiлькiсть двеpей: |АВ, хетчбек / 5 |АА, седан / 5 Кiлькiсть мiсць: |5 (2 / 3) |5 (2 / 3) Габаpитнi pозмipи, мм: | | - довжина: |4139 |4269 - шиpина: |1686 - висота: |1492 Колiсна база, мм: |2527 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: |1448 / 1422 Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1275 - 1325 Повна маса, кг: |1575 Технiчно допустими розподiл | повної маси, кг: | - 1 вiсь: |875 - 2 вiсь: |745 Допустимa мaсa пpичепa, кг: | - без гальм: |--- - з гальмами: |---\\"]
[135,"UA 1.009.0110429-15","ВГ528323",2,"ГЄ124404","Версiя ДТЗ: |AF??54 |AF6854-7? Двигун: | | 1) маpка, модель: |SQR 477F |SQR 477F тип: |бензиновий, чотиритактний |бензиновий, чотиритактний, | |з газобалонним обладнанням 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв:|4, рядне 3) pобочий об'єм, куб.см: |1497 4) ступiнь стиснення: |10.5 5) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1|80.0 при 6000 |80.0 при 6000 / (бензин / газ): | |77.0 при 6000 6) максимальний крутний момент, |139.0 при 3000 |139.0 при 3000 / Нм пpи хв-1 (бензин / газ): | |138.0 при 3000 7) паливо: |неетильований бензин з |неетильований бензин з |октановим числом не менше 95|октановим числом не менше | |95 або зрiджений нафтовий | |газ (ЗНГ) 8) система живлення: |електронна система |електронна система |розподiленого упорскування |розподiленого упорскування | |з системою газового живлення - блок управлiння: |GIONIX MZ2 АF6850-3763105 - повiтряний фiльтр: |1109ABW (A13-1109110FA) 9) система запалювання: |електронна - блок управлiння: |GIONIX MZ2 АF6850-3763105 - котушка запалювання: |UAES ZSК-2X2 (F01R00A036) - свiчки зaпaлювaння: |NHSP FR7DTC (K7RTP) (A11-3707110CA) Версiя ДТЗ: |AF4854 |AF6854-?? 10) система випуску: |з системою нейтpaлiзaцiї вiдпpацьованих газiв - каталiтичний нейтралiзатор: |BOSAL-ZAZ A13L-1206010-50 - перший глушник: |1201ACZ (A13-1201110FA); BOSAL ZAZ A13L-1202009 - другий глушник: |1201ACF (J15-1201210); |1201ADA (A13-1201210FA); |BOSAL ZAZ A13L-1201009 |BOSAL ZAZ A13L-1201009\\"]
[136,"UA 1.009.0110429-15","ВГ528323",3,"ГЄ124405","Тpансмiсiя: |мехaнiчнa 1) зчеплення: |сухе, фрикцiйне, однодискове, з гiдравлiчним приводом 2) коpобка пеpедач: |мехaнiчнa, з ручним керуванням - кiлькiсть передач, пеpедавальнi |5 числа: |3.545 I - |2.050 II - |1.423 III - |1.065 IV - |0.865 V - |3.364 З.Х - | 3) головна пеpедача: |цилiндрична, косозуба - пеpедавальне число: |3.550 Пiдвiска: | - пеpедня: |незалежна, типу Макферсон з цилiндричними пружинами, |гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором - задня: |напiвзалежна, iз поздовжнiми важiлями, з цилiндричними |пружинами, гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором Pульове керування: |рульовий привод типу \"шестерня-рейка\", |з гiдравлiчним пiдсилювачем Гальмiвнi системи: | - pобоча: |гiдравлiчна, двоконтурна, з дiагональним розподiлом на |контури, з вакуумним пiдсилювачем, гальмовi механiзми |переднiх колiс - дисковi, заднiх колiс - барабаннi, |з АБС або без АБС - запасна: |один з контуpiв pобочої гaльмiвної системи - стоянкова: |мехaнiчний пpивод нa гaльмiвнi мехaнiзми зaднiх колiс Шини: | - розмiр: |185/55R15 |185/60R15 |195/55R15 - iндекс несiвної здатностi: |82 |84 |85 - категорiя швидкостi: |Н |Н |V\\"]
[137,"UA 1.009.0110429-15","ВГ528323",4,"ГЄ124406","Малюнок\\"]
[138,"UA 1.009.0110429-15","ВГ528323",5,"ГЄ124407","Правила ЄЕК ООН № 10-02 \"Единообразные |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |03.1180-2015 вiд 08.12.15 утверждения транспортных средств в |Україна, м. Запорiжжя, | отношении электромагнитной |пр-т Ленiна, 8. атестат | совместимости\" |акредитацiї 2Т828 | (пп. 6.2, 6.3) | | Правила ЄЕК ООН № 13-09 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/13-H/R/189-11 вiд утверждения транспортных средств |оводке автомототехники (|19.05.11 категорий М, N и О в отношении |НИЦИАМТ), Pосiя |11/К0/13H-00/R/235-14 вiд торможения\" | |23.09.14 (Правила ЄЕК ООН № 13Н-00) |ВЦ ДТЗ, запчастин та |11/S0/13-H/R/190-11 вiд |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |13.04.11 |Україна, м. Запорiжжя, | |пр-т Ленiна, 8 |протокол випробувань |атестат акредитацiї |04.898-2014 вiд 02.04.14 |2Т828 | Правила ЄЕК ООН № 14-03 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S1/14-05/R/139-11 вiд утверждения транспортных средств в |оводке автомототехники (|30.03.11 отношении приспособлений для крепления |НИЦИАМТ), Pосiя | ремней безопасности\" | | (Правила ЄЕК ООН № 14-05) | | Правила ЄЕК ООН № 16-04 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/16-04/R/220-11 вiд утверждения: I.Ремней безопасности, |оводке автомототехники (|19.04.11 удерживающих систем, детских |НИЦИАМТ), Pосiя | удерживающих систем и детских | | удерживающих систем ISOFIX, | | предназначенных для лиц, находя-ихся в | | механических транспортных средствах. | | II.Транспортных средств, оснащенных | | ремнями безопасности, удерживающими | | системами, детскими удерживающими | | системами и детскими удерживающими | | системами ISOFIX\" | | Правила ЄЕК ООН № 26-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/26-03/R/86-11 вiд утверждения транспортных средств в |оводке автомототехники (|16.03.11 отношении их наружных выступов\" |НИЦИАМТ), Pосiя | (Правила ЄЕК ООН № 26-03) | | |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |05.1790-2014 вiд 05.03.14 |Україна, м. Запорiжжя, |05.1792-2014 вiд 04.04.14 |пр-т Ленiна, 8. атестат |05.1871-2015 вiд 07.12.15 |акредитацiї 2Т828 | Правила ЄЕК ООН № 43-00 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/43-00/R/219-11 вiд утверждения безопасных стекловых |оводке автомототехники (|19.04.11 материалов и их установки на |НИЦИАМТ), Pосiя | транспортном средстве\" | | Правила ЄЕК ООН № 48-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/48-03/R/38-11 вiд утверждения транспортных средств в |оводке автомототехники (|11.02.11 отношении установки устройств освещения |НИЦИАМТ), Pосiя | и световой сигнализации\" | | (Правила ЄЕК ООН № 48-03) |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |03.1122-2014 вiд 18.03.14\\"]
[139,"UA 1.009.0110429-15","ВГ528323",6,"ГЄ124408","|Україна, м. Запорiжжя, |05.1126-2014 вiд 18.04.14 |пр-т Ленiна, 8. атестат | |акредитацiї 2Т828 | Правила ЄЕК ООН № 51-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/51-02/R/175-11 вiд утверждения автотранспортных средств, |оводке автомототехники (|08.04.11 имеющих не менее четырех колес, в связи |НИЦИАМТ), Pосiя |11/S0/51-02/R/179-11 вiд с производимым ими шумом\" | |08.04.11 |ВЦ КТЗ ДП | |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\"| |Україна, м. Київ, пр-т |протокол випробувань |Перемоги, 57, атестат |1.01-0202-12 вiд 05.04.12 |акредитацiї 2Н1127 | | | |ВЦ ДТЗ, запчастин та | |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |протокол випробувань |Україна, м. Запорiжжя, |05.1872-2015 вiд 07.12.15 |пр-т Ленiна, 8 | |атестат акредитацiї | |2Т828 | Правил ЄЕК ООН № 67-01 |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань \"Единообразные предписания, касающиеся: |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |04.929-2015 вiд 07.12.15 I.Официального утверждения специального |Україна, м. Запорiжжя, | оборудования транспортных средств |пр-т Ленiна, 8. атестат | категорий M и N, двигатели которых |акредитацiї 2Т828 | работают на сжиженном нефтяном газе. | | II.Официального утверждения | | транспортных средств категорий M и N, | | оснащенных специальным оборудованием | | для использования сжиженного нефтяного | | газа в качестве топлива, в отношении | | установки такого оборудования\" | | Правила ЄЕК ООН № 83-06 \"Единообразные |ВЦ КТЗ ДП |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\"|1.02-018/CS:15 вiд 28.12.15 утверждения транспортных средств в |Україна, м. Київ, пр-т |1.02-006/Е:15 вiд 28.12.15 отношении выбросов загрязняющих веществ |Перемоги, 57, атестат | в зависимости от топлива, необходимого |акредитацiї 2Н1127 | для двигателей\" | | (\"ЄВРО-5\") | |\\"]
[140,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",1,"ГЄ124409","Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу | (ДТЗ): |ЗАЗ Комерцiйна назва ДТЗ: |VIDA Тип ДТЗ: |S Версiя ДТЗ (рiвень екологiчних норм): |SF4850, SF6950, SF6950-7 |SF48Y0, SF69Y0, SF69Y0-7? |(\"ЄВРО-5\") Позначення виробника, моделi, типу, | версiї ДТЗ в iдентифiкацiйному номерi |Y6DSF4850????????, Y6DSF6950???????? ДТЗ (кодi VIN): |Y6DSF48Y0????????, Y6DSF69Y0???????? Кaтегоpiя ДТЗ: |М1 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: |2 x 4 / переднi Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - пеpеднє, поперечне Версiя ДТЗ: |SF48?0 |SF69?0-?? Тип кузова / кiлькiсть двеpей: |АВ, хетчбек / 5 |АА, седан / 4 Кiлькiсть мiсць: |5 (2 / 3) |5 (2 / 3) Габаpитнi pозмipи, мм: | | - довжина: |3920 |4310 - 4325 - шиpина: |1680 |1710 - висота: |1505 |1505 Колiсна база, мм: |2480 |2480 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: |1450 / 1410 |1450 / 1430 Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1125 - 1213 |1100 - 1225 Повна маса, кг: |1530 |1530 Технiчно допустими розподiл | | повної маси, кг: | | - 1 вiсь: |840 |810 - 2 вiсь: |820 |820 Допустимa мaсa пpичепa, кг: | - без гальм: |500 - з гальмами: |1100\\"]
[141,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",2,"ГЄ124410","Версiя ДТЗ: |SF??50 |SF6950-7? Двигун: | | 1) маpка, модель: |SQR 477F |SQR 477F тип: |бензиновий, чотиритактний |бензиновий, чотиритактний, | |з газобалонним обладнанням 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв:|4, рядне 3) pобочий об'єм, куб.см: |1497 4) ступiнь стиснення: |10.5 5) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1|80.0 при 6000 |80.0 при 6000 / (бензин / газ): | |77.0 при 6000 6) максимальний крутний момент, |139.0 при 3000 |139.0 при 3000 / Нм пpи хв-1 (бензин / газ): | |138.0 при 3000 7) паливо: |неетильований бензин з |неетильований бензин з |октановим числом не менше 95|октановим числом не менше | |95 або зрiджений нафтовий | |газ (ЗНГ) 8) система живлення: |електронна система |електронна система |розподiленого упорскування |розподiленого упорскування | |з системою газового живлення - блок управлiння: |GIONIX MZ2 SF6950-3763105 - повiтряний фiльтр: |96536696 9) система запалювання: |електронна - блок управлiння: |GIONIX MZ2 SF6950-3763105 - котушка запалювання: |BOSCH (UAES), ZSK-2X2 0221503465 (F01R00A036) - свiчки зaпaлювaння: |FR7DTC (K7RTP) 10) система випуску: |з системою нейтpaлiзaцiї вiдпpацьованих газiв - каталiтичний нейтралiзатор: |BOSAL-ZAZ SF6950-1206010-50 - перший глушник: |BOSAL-ZAZ 1202009 - другий глушник: |BOSAL-ZAZ 1201009\\"]
[142,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",3,"ГЄ124411","Версiя ДТЗ: |SF??Y0 |SF69Y0-7? Двигун: | | 1) маpка, модель: |F15S3 |F15S3 тип: |бензиновий, чотиритактний |бензиновий, чотиритактний, | |з газобалонним обладнанням 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв:|4, рядне 3) pобочий об'єм, куб.см: |1498 4) ступiнь стиснення: |9.5 5) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1|59.0 при 5600 |59.0 при 5600 / (бензин / газ): | |56.0 при 5600 6) максимальний крутний момент, |130.0 при 3000 |130.0 при 3000 / Нм пpи хв-1 (бензин / газ): | |126.0 при 3000 7) паливо: |неетильований бензин з |неетильований бензин з |октановим числом не менше 95|октановим числом не менше | |95 або зрiджений нафтовий | |газ (ЗНГ) 8) система живлення: |електронна система |електронна система |розподiленого упорскування |розподiленого упорскування | |з системою газового живлення - блок управлiння: |GIONIX MZ2 SF69Y0-3763105 - повiтряний фiльтр: |96536696 9) система запалювання: |електронна - блок управлiння: |GIONIX MZ2 SF69Y0-3763105 - котушка запалювання: |KDAC 25182496 - свiчки зaпaлювaння: |SELIM ТЕС; CHAMPION; FEDERAL MOGUL RN9YC 10) система випуску: |з системою нейтpaлiзaцiї вiдпpацьованих газiв - каталiтичний нейтралiзатор: |BOSAL-ZAZ SF69Y0-1206010-20 - перший глушник: |BOSAL-ZAZ 1202009 - другий глушник: |BOSAL-ZAZ 1201009\\"]
[143,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",4,"ГЄ124412","Тpансмiсiя: |мехaнiчнa 1) зчеплення: |сухе, фрикцiйне, однодискове, з гiдравлiчним приводом 2) коpобка пеpедач: |мехaнiчнa, з ручним керуванням Версiя ДТЗ: |SF??50-?? |SF??Y0-?? - кiлькiсть передач, пеpедавальнi |5 |5 числа: |3.545 |3.545 I - |2.050 |1.952 II - |1.423 |1.276 III - |1.065 |0.971 IV - |0.865 |0.763 V - |3.364 |3.333 З.Х - | | 3) головна пеpедача: |цилiндрична, косозуба - пеpедавальне число: |3.550 |3.722 Пiдвiска: | - пеpедня: |незалежна, типу Макферсон з цилiндричними пружинами, |гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором - задня: |напiвзалежна, iз поздовжнiми важiлями, з цилiндричними |пружинами, гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором Pульове керування: |рульовий привод типу \"шестерня-рейка\", |з гiдравлiчним пiдсилювачем Гальмiвнi системи: | - pобоча: |гiдравлiчна, двоконтурна, з дiагональним розподiлом на |контури, з вакуумним пiдсилювачем, гальмовi механiзми |переднiх колiс - дисковi з вентиляцiєю, заднiх колiс - |барабаннi з обмежувачем тиску, з АБС або без АБС - запасна: |один з контуpiв pобочої гaльмiвної системи - стоянкова: |мехaнiчний пpивод нa гaльмiвнi мехaнiзми зaднiх колiс Шини: | - розмiр: |185/60R14 |185/55R15 - iндекс несiвної здатностi: |82 |82 - категорiя швидкостi: |H |V, Н\\"]
[144,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",5,"ГЄ124413","Малюнок\\"]
[145,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",6,"ГЄ124414","Правила ЄЕК ООН № 10-02 \"Единообразные |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |03.1163-2015 вiд 17.07.15 утверждения транспортных средств в |Україна, м. Запорiжжя, |03.1182-2015 вiд 08.12.15 отношении электромагнитной |пр-т Ленiна, 8, атестат | совместимости\" |акредитацiї 2Т828 | (пп. 6.2, 6.3) | | Правила ЄЕК ООН № 13-09 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/13Н-00/R/677-13 вiд утверждения транспортных средств |оводке автомототехники (|03.07.13 категорий М, N и О в отношении |НИЦИАМТ), Pосiя |11/S0/13Н-00/R/678-13 вiд торможения\" | |03.07.13 (Правила ЄЕК ООН № 13Н-00) | | Правила ЄЕК ООН № 14-03 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S1/14-05/TRS/282-12 вiд утверждения транспортных средств в |оводке автомототехники (|22.05.12 отношении приспособлений для крепления |НИЦИАМТ), Pосiя |11/S1/14-05/TRS/283-12 вiд ремней безопасности\" | |22.05.12 (Правила ЄЕК ООН № 14-05) | | Правила ЄЕК ООН № 16-04 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S1/16-04/TRS/284-12 вiд утверждения: I.Ремней безопасности, |оводке автомототехники (|22.05.12 удерживающих систем, детских |НИЦИАМТ), Pосiя |11/S1/16-04/TRS/285-12 вiд удерживающих систем и детских | |22.05.12 удерживающих систем ISOFIX, | | предназначенных для лиц, находя-ихся в | | механических транспортных средствах. | | II.Транспортных средств, оснащенных | | ремнями безопасности, удерживающими | | системами, детскими удерживающими | | системами и детскими удерживающими | | системами ISOFIX\" | | Правила ЄЕК ООН № 26-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/26-02/TRS/289-12 вiд утверждения транспортных средств в |оводке автомототехники (|22.05.12 отношении их наружных выступов\" |НИЦИАМТ), Pосiя |11/F0/26-03/TRS/1029-13 вiд (Правила ЄЕК ООН № 26-03) | |07.10.13 | |11/S0/26-02/TRS/290-12 вiд |ВЦ ДТЗ, запчастин та |22.05.12 |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |11/F0/26-03/TRS/1030-13 вiд |"]
[146,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",6,"ГЄ124414","Україна, м. Запорiжжя, |07.10.13 |пр-т Ленiна, 8, атестат | |акредитацiї 2Т828 |протокол випробувань | |05.1854-2015 вiд 17.07.15 Правила ЄЕК ООН № 43-00 \"Единообразные |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |02.1170-2014 вiд 17.03.14 утверждения безопасных стекловых |Україна, м. Запорiжжя, | материалов и их установки на |пр-т Ленiна, 8, атестат | транспортном средстве\" |акредитацiї 2Т828 | Правила ЄЕК ООН № 48-02 \"Единообразные |Научно-исследовательский|протокол випробувань предписания, касающиеся официального | центр по испытаниям и д|11/S0/48-03/TRS/702-13 вiд утверждения транспортных средств в |оводке автомототехники (|05.07.13 отношении установки устройств освещения |НИЦИАМТ), Pосiя |11/S0/48-03/TRS/703-13 вiд и световой сигнализации\" | |05.07.13 (Правила ЄЕК ООН № 48-03) | | Правила ЄЕК ООН № 51-02 \"Единообразные |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |05.1851-2015 вiд 17.07.15 утверждения автотранспортных средств, |Україна, м. Запорiжжя, |05.1875-2015 вiд 07.12.15 имеющих не менее четырех колес, в связи |пр-т Ленiна, 8, атестат |\\"]
[147,"UA 1.009.0110433-15","ВГ528324",7,"ГЄ124415","с производимым ими шумом\" |акредитацiї 2Т828 | Правил ЄЕК ООН № 67-01 |ВЦ ДТЗ, запчастин та |протокол випробувань \"Единообразные предписания, касающиеся: |автоприладдя ПАТ \"ЗАЗ\" |04.922-2015 вiд 17.07.15 I.Официального утверждения специального |Україна, м. Запорiжжя, |04.931-2015 вiд 07.12.15 оборудования транспортных средств |пр-т Ленiна, 8, атестат | категорий M и N, двигатели которых |акредитацiї 2Т828 | работают на сжиженном нефтяном газе. | | II.Официального утверждения | | транспортных средств категорий M и N, | | оснащенных специальным оборудованием | | для использования сжиженного нефтяного | | газа в качестве топлива, в отношении | | установки такого оборудования\" | | Правила ЄЕК ООН № 83-06 \"Единообразные |ВЦ КТЗ ДП |протокол випробувань предписания, касающиеся официального |\"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\"|1.02-006/CS:15 вiд 15.07.15 утверждения транспортных средств в |Україна, м. Київ, пр-т |1.02-002/Е:15 вiд 20.07.15 отношении выбросов загрязняющих веществ |Перемоги, 57, атестат |1.02-020/CS:15 вiд 28.12.15 в зависимости от топлива, необходимого |акредитацiї 2Н1127 |1.02-007/Е:15 вiд 28.12.15 для двигателей\" | | (\"ЄВРО-5\") | |\\"]
[148,"UA 1.009.0110436-15","ВГ528325",1,"ГЄ124275","№ з/п |Назва, адреса заводу 1 |\"HELLA KG Hueck & Co\", Rixbecker Strasse 75 59522 Lippstadt (Нiмеччина) 2 |\"VALEO GROUP\", 43, rue Bayen 75848 Paris Cedex 17 (Францiя) 3 |\"TYC Brother Industrial Co, Ltd\", 72-2 Shin-Ieh RD., Tainan 70248, Taiwan (Китай, Тайвань) 4 |\"DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO. LTD\", № 20-3 NAN SHIH LANE, TOU NAN LI, LU KANG CHEN, CHANG |HUA HSIEN TAIWAN R.O.C (Китай, Тайвань) Всього 4 позицiї\\"]
[149,"UA 1.009.0110436-15","ВГ528325",2,"ГЄ124276","Правила ЄЕК ООН |MINISTERE DES TRANSPORTS |Сповiщення про офiцiйнi затвердження типiв №R3-02 |Luxembourg, le 10 novembre 1998 |E13*03R00*03R02*7727*00 вiд 02.08.2001 |19-21, Boulevard Royal | |L-2010 LUXEMBOURG (Люксембург) |Е1-R3-021070 вiд 17.01.2000 |Kraftfahrt-Bundesamt, D-24932 | |Flenburg (Нiмеччина) |Протоколи сертифiкацiйних випробувань |TUV Rheinland Luxemburg GmbH |№84-R3-00116/01 вiд 26.07.2001 |Centre Comercial \"Le2000\" Z.I. |№22890R4 вiд 15.07.1994 |route de Beltembourg L-3378 |№ 0234597R20 вiд 05.10.1987 |Livange |№0134597R7 вiд 05.10.1987 |Lichttechnisehes Institut der |№0444468R8 вiд 07.03.1991 |Universitat Karlsruhe D-76128 | |Karlsruhe (Нiмеччина) | Правила ЄЕК ООН |Kraftfahrt-Bundesamt |Е1-R4-22890 вiд 10.08.1994 №R4-00 |D-24932 Flenburg (Нiмеччина) |Е1-R4-041210 вiд 04.07.2000 | | |Lichttechnisehes Institut der |Протоколи випробувань |Universitat Karlsruhe D-76128 |№SWR268FL вiд 06.06.2000 |Karlsruhe (Нiмеччина) |№SWR268N1 вiд 31.07.2003 | |№HL123N1 вiд 13.04.2000 | |№BL123 вiд 01.02.1999 | |№SWRL008 вiд 27.10.1998 | |№SWRL008N2 вiд 27.08.1999 | |№LE167N1вiд 26.06.2000 | |№LE167 вiд 21.12.1999 Правила ЄЕК ООН |RDW Centrum voor voertuigtechniek |Сповiщення про |Сповiщення про офiцiйнi №R6-01, |en informatie, Postbus 777 |офiцiйнi |затвердження типiв Правила ЄЕК ООН |2700 AT Zoetermeer (Нiдерланди) |затвердження типiв|E4-7R-029971 №R7-02 | |E4-6R-019992 |E4-7R-029520 | |E4-6R-0110060 |E4-7R-029853 | |E4-6R-0110384 |E4-7R-0210057 | | |E4-7R-029854 | | |E4-7R-0210255 |Vheicle Certification Agency | |E11-7R-0Z0222 |Eastgate Road Bristol BS66XX | |E11-7R-0401 |(Велика Британiя) | | |Ministero dei Transportu e della | |E3-7R-55196 |Navigazione (Iталiя) | |E3-7R-53192 | | | |TUV Kraftfahrt GmbH | |Протоколи сертифiкацiйних |Institut fur Verkehrssicherheit | |випробувань |Typprufstelle | |№84-R7-00671/00 вiд |Fahrzeuge/Fahrzeugteile | |12.12.2000 |Postfach 91 09 51 | |№84-R7-00418/00 вiд |D-5110 Koln/Germany | |12.12.2000 | | |№84-R7-00685/01 вiд | | |04.12.2001 | | |№84-R6-00707/00 вiд | | |28.11.2000\\"]
[150,"UA 1.009.0110436-15","ВГ528325",3,"ГЄ124277","Правила ЄЕК ООН |RDW Centrum voor voertuigtechniek |Сповiщення про |Сповiщення про офiцiйнi №R8-04, |en informatie , Postbus 777 |офiцiйнi |затвердження типiв Правила ЄЕК ООН |2700 AT Zoetermeer (Нiдерланди) |затвердження типiв|E4-20R-029953 №R20-02 | |E4-8R-049722 |E4-20R-029700 | |E4-8R-049908 |E4-20R-029932 | |E4-8R-0410017 |E4-20R-021086 | |E4-8R-0410025 |E4-20R-0210286 | |E4-8R-049717 |E4-20R-029684 | |E4-8R-049716 |E4-20R-029611 | |E4-8R-049747 |E4-20R-029994 | | |E4-20R-029589 | | |E4-20R-020591 |Vheicle Certification Agency | |E11-R20-0385 |Eastgate Road Bristol BS66XX |E11-R8-0344 | |(Велика Британiя) | | |Ministero dei Transportu e della | |E3-20R-56048 |Navigazione (Iталiя) | |E3-20R-55463 | | |E3-20R-55478 |TUV Kraftfahrt GmbH | |Протоколи сертифiкацiйних |Institut fur Verkehrssicherheit | |випробувань |Typprufstelle | |№84-R20-00294/00 вiд |Fahrzeuge/Fahrzeugteile | |14.06.2000 |Postfach 91 09 51 | |№84-R20-00873/99 вiд |D-5110 Koln/Germany (Нiмеччина) | |09.11.1999 | | |№84-R8-0338/99 вiд | | |06.08.1999 | | |№84-R8-00422/99 вiд | | |28.05.1999 Правила ЄЕК ООН |ВАТ Науково-технiчний |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R23-00, |випробувальний центр \"СПЕКТР-Т\" |№146-2006 вiд 30.06.2006 Правила ЄЕК ООН |(Атестат акредитацiї №2Н384) | №R38-00, |04050, м.Київ, вул.Мельникова, | Правила ЄЕК ООН |2/10 | №R6-01, | | пп. 3, 4.2, 4.3, р.6,| | р.8 | | Правила ЄЕК ООН | |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R19-02 | |№147-2006 вiд 30.06.2006 Правила ЄЕК ООН | |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R6-01, | |№206-2008 вiд 11.06.2008 пп. 3, 4.2, 4.3, р.6,| |№116/С-2009 вiд 30.06.2009 р.8 | | Правила ЄЕК ООН | |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R19-02 | |№8/С-12-2010 вiд 03.12.2010 Правила ЄЕК ООН | |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R8-04 | |№6/С-01-2012 вiд 17.01.2012 | |№1/С-01-2013 вiд 18.01.2013 Правила ЄЕК ООН | |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R20-02, | |№13/С-12-2013 вiд 17.12.2013 Правила ЄЕК ООН | | №R7-02 | | Правила ЄЕК ООН | |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R19-02 | |№14/С-12-2013 вiд 17.12.2013 Правила ЄЕК ООН | |Протокол сертифiкацiйних випробувань №R38-00, | |№15/С-12-2013 вiд 17.12.2013 Правила ЄЕК ООН | | №R3-02 | |\\"]
[151,"UA 1.009.0110521-15","ВГ528300",1,"ГЄ124328","Марка ДТЗ: |AUDI Торгова назва ДТЗ: |Q5, SQ5 Тип ДТЗ: |8R Позначення в кодi VIN: |???ZZZ8R?_ _ _ _ _ _ _ _ , |1 2 3 4 5 6 7 8 |1-код року випуску, 2-код складального заводу, вiд 3 |до 8 - номер шасi Складальний завод: |- AUDI AG, D-85045 Ingolstadt, Нiмеччина; |- AUDI AG, D-74148 Neckarsulm, Нiмеччина Категорiя ДТЗ: |М1 Колiсна формула / ведучi колеса: |2 x 4 / переднi (Х0), 4 x 4 / всi (Х1) Схема компонування ДТЗ: |розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова / кiлькiсть дверей: |унiверсал / 5 Кiлькiсть мiсць (попереду / ззаду): |5 (2 / 3) Габаритнi розмiри, мм: | - довжина: |4629-4744 - ширина: |1898-1934 - висота: |1617-1665 Колiсна база, мм: |2816, 2818 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: |1622-1646 / 1621-1645 Маса спорядженого ДТЗ, кг: |1795-2075 Допустима повна маса, кг: |2330-2585 Максимальне навантаження, кг: | на передню вiсь / на задню вiсь: |1145-1325 / 1245-1360 Допустима маса причепа, кг: | причiп без гальм / причiп з гальмами: |750 / 1700-2400\\"]
[152,"UA 1.009.0110521-15","ВГ528300",2,"ГЄ124329","Двигун: 1) модель, тип: |CNC? CTXA |CMG? CNH? DEHA |бензиновий |дизель |чотиритактний 2) кiлькiсть та роз та |4, |6, |4, |6, шу ван ня цилiндрiв: |рядне |V-подiбне |рядне |V-подiбн | | | |е 3) робочий об'єм, см. |1984 |2995 |1968 |2967 Куб.: | | | | 4) ступiнь стиснення: |9,6 |10,6 |16,0 |15,5 |15,5 5) максимальна |CNCB: 132 / |260 / |CMGA: 125 / 4200|CNHA: 140 / |250 / потужнiсть, кВт / хв-1: |4000-6000 |6000-6500 |CMGB: 130 / 4200|3800-4200 |4100-430 |CNCD: 165 / | | |CNHC: 120 / |0 |4500-6250 | | |3000-4200 | |CNCE: 169 / | | | | |5000-6000 | | | | 6) максимальний крутний |CNCB: 320 / |470 / |CMGA: 350 / |CNHA: 400 / |700 / момент, Нм / хв-1: |1500-3800 |4000-4500 |1750-2500 |1750-3000 |1500-255 |CNCD: 350 / | |CMGB: 380 / |CNHC: 400 / |0 |1500-4500 | |1750-2500 |1750-2750 | |CNCE: 350 / | | | | |1500-4500 | | | | 7) екологiчна норма: |\"ЄВРО-4\" або |\"ЄВРО-5\" |\"ЄВРО-4\" |\"ЄВРО-6\" | |\"ЄВРО-5\" | | | | |або \"ЄВРО-6\" | | | | 8) паливо: |неетильовaний бензин з |дизельне |октановим числом не менше 95 | 9) система живлення: |багатоточкове впорску вання |впорскування палива |палива |Common Rail 10) система впуску | (повiтряний фiльтр): |з сухим паперовим елементом, 8K0 183, 4G0 183 11) система запалювання:|з комп'ютерним керуванням --- 12) система випуску: |з системою нейтралiзацiї вiдпрацювавших газiв - переднiй глушник, тип:|8K0 118, 4H0 118 - середнiй глушник, тип:|8K0 119, 4G0 119, 8R0 119 - заднiй глушник, тип: |8R0 120, 8K0 120, 4G0 120, 8R0 253 078 - нейтралiзатор, тип: |8K0 178, 4F0 178, 4G0 178, 04L 166, |8K0 181, 4G0 181, 04L 181, 8K0 230\\"]
[153,"UA 1.009.0110521-15","ВГ528300",3,"ГЄ124330","Трансмiсiя: | 1) зчеплення, тип: |постiйнозaмкнуте, фрикцiйне, однодискове, сухе, |з гiдравлiчним приводом (тiльки для механiчної трансмiсiї) 2) коробка передач, марка, тип: | |QD7, FD7 |QA8 |QM6 | | |автоматична| |механiчна | - число передач: | |7 |8 |6 | |QA8BK001 |QD7B5017 |QA8BK022 |(для CTXA, DEHA) |(для CNCD) |(для CNCD) - передавальнi числа: | | | I - |4,714 |3,692 |4,714 II - |3,143 |2,238 |3,143 III - |2,106 |1,559 |2,106 IV - |1,667 |1,175 |1,667 V - |1,285 |0,915 |1,285 VI - |1,000 |0,745 |1,000 VII - |0,839 |0,617 |0,839 VIII - |0,667 |--- |0,667 з.х. - |3,317 |2,944 |3,317 - головна передача: |3,205 |4,657 |3,760 |QM6B2017(для CNC?) |FD7CK007 |(для CMG |QM6B2023 |(для CNH?) |CNH?) |(для CMG?, CNH?) |QD7B5035 | - передавальнi числа: | | | I - |3,778 |3,188 |3,692 II - |2,050 |2,190 |2,150 III - |1,321 |1,517 |1,344 IV - |0,970 |1,057 |0,974 V - |0,811 0, |0,738 |0,739 VI - |757 |0,508 |0,574 VII - |0,692 0, |0,386 |0,462 з.х. - |625 |2,750 |2,944 |--- | | |3,333 | | - головна передача: |4,375 |4,886 |4,657\\"]
[154,"UA 1.009.0110521-15","ВГ528300",4,"ГЄ124331","Пiдвiска: | - передня: |незалежна, типу McPherson зi стабiлiзатором поперечної |стiйкостi - задня: |незалежна, важiльна, з амортизаторами та цилiндричними |пружинами Рульове управлiння, тип: |рульовий механiзм типу \"шестеpня-pейкa\", |рульовий привод з пiдсилювачем Гальмiвнi системи: | - робоча: |гiдpaвлiчнa, двоконтурна, з дiагональним розподiленням кон |турiв, AБС, вакуумний пiдсилювач, гальмiвнi механiзми всiх |колiс - дисковi - аварiйна (запасна): |один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: |електромеханiчна, що дiє на гальмiвнi механiзми заднiх (та |переднiх - опцiя) колiс - гальмiвнi колодки: |Jurid 310 (310-12), Galfer 4557 (8135, 8135-1, 5036-2, |5036-3), Ferodo 139-23, Akebono NS335H Шини (мiнiмальнi вимоги): |235/65 R17 104H (104V, 104W), 235/60 R18 103V (103W), |235/55 R19 101H (101V, 101W), 255/45 R20 101V (101W), |255/40 R21 102Y, 225/65 R17 102Н Допускається встановлення шин, вiдмiнних вiд наведених, у разi надання до Органу iз сертифiкацiї ДТЗ та сис тем управлiння якiстю ДП \"ДЕРЖАВТОТРАНСНДIПРОЕКТ\" повiдомлень щодо офiцiйного затвердження типу цих шин у вiдповiдностi до вимог Правила ЄЕК ООН № 30-02 Колеса: |7J?17 ET37(33), 8J?17 ET39, 8J?18 ET39, 7J?19 ET37, |8J?19 ET27, 8J?19 ET39, 8,5J?20 ET33, 8,5J?21 ET33 Iнше обладнання ДТЗ: |пристрiй для запобiгання угону автомобiля, подушки безпе ки, |OBD, стереосистема тощо\\"]
[155,"UA 1.009.0110521-15","ВГ528300",5,"ГЄ124332","Правила ЄЕК ООН № 10-02 |Ministere du Developpement |E13*10R00*10R03*12450*08 вiд |durable et des |20.08.2015 |Infrastructures Departement |протокол випробувань |des Transports / |AUA4425J вiд 10.08.2015 |SNCH, Люксембург | |ATE EL, Люксембург | Правила ЄЕК ООН № 13-09 |KBA, Нiмеччина |E1-13HR00 0455 Ext.03 вiд 25.03.2014 |SGS-TUV Saar GmbH, Нiмеччина|протокол випробувань | |E0NT0001-03 вiд 18.03.2014 | |E1-13HR00 0512 Ext.02 вiд 25.03.2014 | |протокол випробувань | |F0Z50001-02 вiд 18.03.2014 | |E1-13HR00 0510 Ext.03 вiд 25.03.2014 | |протокол випробувань | |F0Z30001-03 вiд 18.03.2014 Правила ЄЕК ООН № 14-03 |RDW, Нiдерланди |E4-14R-07 0244 Ext.07 вiд 20.04.2011 |RDW, Нiдерланди |протокол випробувань | |RDW-76/115-0701 вiд 26.07.2008 Правила ЄЕК ООН № 16-04 |KBA, Нiмеччина |E1-16R-06 1021 Ext.05 вiд 14.01.2014 |SGS-TUV Saar GmbH, Нiмеччина|протокол випробувань | |F23Q0001-05 вiд 13.01.2014 Правила ЄЕК ООН № 24-03 |Ministere du Developpement |E13*24R00*24R03*6088*01 вiд 31.10.2012 |durable et des |протокол випробувань (CMG?; 0,7 м-1) |Infrastructures Departement |AUA4343B вiд 24.10.2012 |des Transports / |E13*24R00*24R03*6172*03 вiд 26.08.2015 |SNCH, Люксембург |протокол випробувань (CNH?; 0,5 м-1) |ATE EL, Люксембург |AUA4765D вiд 18.08.2015 | |E13*24R00*24R03*6226*00 вiд 08.09.2015 | |протокол випробувань (DEHA; 0,5 м-1) | |AUA5182A вiд 02.09.2015 Правила ЄЕК ООН № 26-02 |NSAI, Iрландiя |E24 26R-03 0017 Ext.11 вiд 31.08.2015 |SGS-TUV Saar GmbH, Нiмеччина|протокол випробувань | |E0PD0001-11 вiд 29.07.2015 Правила ЄЕК ООН № 43-00 |KBA, Нiмеччина |E1-43R00 2151 Ext.06 вiд 19.10.2012 |SGS-TUV Saar GmbH, Нiмеччина|протокол випробувань | |F0HD0001-08 вiд 12.10.2012 Правила ЄЕК ООН № 48-02 |KBA, Нiмеччина |E1-48R04 0576 Ext.04 вiд 01.06.2012 |SGS-TUV Saar GmbH, Нiмеччина|протокол випробувань | |F0W70001-04 вiд 03.05.2012 Правила ЄЕК ООН № 51-02 |KBA, Нiмеччина |E1-51R02 10296 Ext.07 вiд 23.06.2015 |SGS-TUV Saar GmbH, Нiмеччина|протокол випробувань (CNC?) | |E1SH0001-07 вiд 16.06.2015 | |E1-51R02 12008 Ext.01 вiд 03.07.2015 | |протокол випробувань (CNH?) | |G2480001-01 вiд 22.06.2015 | |E1-51R02 11677 Ext.01 вiд 28.02.2013 | |протокол випробувань (CTXA) | |F0P90001-01 вiд 15.02.2013 | |E1-51R02 11816 Ext.02 вiд 07.08.2015 | |протокол випробувань (DEHA) | |F23A0001-02 вiд 28.07.2015 | |E1-51R02 10295 Ext.07 вiд 30.01.2014 | |протокол випробувань (CMG?) | |F09H0001-07 вiд 27.01.2014 Правила ЄЕК ООН № 83-05(В) |Ministere du Developpement |E13*83R00*83R05*6417*01 вiд 24.07.2012 \"ЄВРО-4\", |durable et des |протокол випробувань (CNC?) Регламенти ЄС № 715/2007 та |Infrastructures Departement |AUA4580B вiд 19.07.2012 692/2008 \"ЄВРО-5\", \"ЄВРО-6\" |des Transports / |e13*715/2007*459/2012F*6411*01 вiд\\"]
[156,"UA 1.009.0110521-15","ВГ528300",6,"ГЄ124333","|SNCH, Люксембург |23.07.2012 |ATE EL, Люксембург |протокол випробувань (CNC?) | |AUA4546B вiд 19.07.2012 | |e13*715/2007*136/2014W*6473*05 вiд | |13.08.2015 | |протокол випробувань (CNC?) | |AUA4672G вiд 06.08.2015 | |e13*715/2007*136/2014W*6510*04 вiд | |13.08.2015 | |протокол випробувань (CNH?) | |AUA4771E вiд 07.08.2015 | |e13*715/2007*630/2012J*6488*00 вiд | |21.03.2013 | |протокол випробувань (CTXA) | |AUA4689A вiд 18.03.2013 | |e13*715/2007*136/2014W*6695*00 вiд | |26.08.2015 | |протокол випробувань (DEHA) | |AUA5157A вiд 05.08.2015 | |E13*83R00*83R05*6418*01 вiд 14.05.2014 | |протокол випробувань (CMG?) | |AUA4578B вiд 08.05.2014\\"]
[157,"UA 1.009.0110544-15","ВГ528301",1,"ГЄ124334","№ |Код УКТ ЗЕД |Назва групи 1. |8707 10 |Кузова 2. |8407 34 |Двигуни з iскровим запалюванням 3. |8409 91, 8409 99, |Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльчого механiзму (поршнi, |8483 10 |кiльця поршневi, розподiльчi вали, клапани) 4. |8421 31 |Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього |--------------------|згорання (повiтроочисники) |----- | 5. |8421 39, 8708 92 |Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на |--------------------|автомобiлi з бензиновими двигунами (каталiтичнi нейтралiзатори |----- |вiдпрацьованих газiв) |--------------------| |----- | 6. |8708 92 |Система випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники до автомобiлiв |--------------------|категорiї M1 |----- | 7. |8708 80 |Амортизатори пiдвiски (у тому числi амортизацiйнi стiйки та вставнi |--------------------|елементи до них (картриджi)) |----- | 8. |4016 93, 4016 99, |Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники |8708 80, 8708 94, |рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульовi |8708 99 |важелiв (кульовi опори), шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) 9. |8708 70 |Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) 10. |8511 10, 8511 30, |Елементи системи запалювання для двигунiв з iскровим запалюванням |8511 80, 8511 90 |(розподiлювачi, свiчки запалювання, котушки, комутатори транзисторнi, |--------------------|мiкропроцесори, контролери) |----- | 11. |8512 20, 8539 10, |Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них |8539 21, 8539 29, |------------------------- |8539 31 |------------------------- 12. |7007 11, 7007 21 |Скло для дорожнiх транспортних засобiв 13. |4009, 6813 81, |Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, диски, барабани, |6813 89, 8708 30, |цилiндри, супорти, шланги) |8714 10 |------------------------- 14. |4011 10 |Шини пневматичнi (для промислового складання) 15. |8507 |Свинцево-кваснi стартернi батареї 16. |8536 |Реле, вимикачi, перемикачi, запобiжники плавкi 17. |8708 21 |Ременi безпеки 18. |8512 30 |Звуковi сигнальнi прилади 19. |7009 10 |Дзеркала заднього виду 20. |4009 11, 4009 12, |Газобалонне обладнання: арматура крiплення, фурнiтура, труби, пристрої |4009 21, 4009 22, |фiльтрування, клапани редукцiйнi для регулювання тиску, електроннi |4009 31, 4009 32, |блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги i |4009 41, 4009 42, |рукави з вулканiзованої гуми, ємностi для скраплених газiв |7311 00, 8302 30 |------------------------- |8302 49, 8307 10, |------------------------- |8307 90, 8421 19, |------------------------- |8421 39, 8421 99, |------------------------- |8481 10, 8481 40, |------------------------- |8481 80, 8537 10, |------------------------- |9026 10, 9026 20, |------------------------- |9026 80, 9026 90, |------------------------- |9032 10, 9032 90 | Всього - 20 найменувань\\"]
[158,"UA 1.009.0110545-15","ВГ528302",1,"ГЄ124335","№ |Код УКТ ЗЕД |Назва групи 1. |8707 10 |Кузова 2. |8407 34 |Двигуни з iскровим запалюванням 3. |8409 91, 8409 99, |Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльчого механiзму (поршнi, |8483 10 |кiльця поршневi, розподiльчi вали, клапани) 4. |8421 31 |Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього |--------------------|згорання (повiтроочисники) |----- | 5. |8421 39, 8708 92 |Системи нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв, що встановлюються на |--------------------|автомобiлi з бензиновими двигунами (каталiтичнi нейтралiзатори |----- |вiдпрацьованих газiв) |--------------------| |----- | 6. |8708 92 |Система випуску вiдпрацьованих газiв, у т.ч. глушники до автомобiлiв |--------------------|категорiї M1 |----- | 7. |8708 80 |Амортизатори пiдвiски (у тому числi амортизацiйнi стiйки та вставнi |--------------------|елементи до них (картриджi)) |----- | 8. |4016 93, 4016 99, |Елементи пiдвiски i рульового привода (рульовi тяги, наконечники |8708 80, 8708 94, |рульових тяг, штанги реактивнi, важелi пiдвiски, шарнiри кульовi |8708 99 |важелiв (кульовi опори), шарнiри гумово-металевi (сайлентблоки) 9. |8708 70 |Колеса для пневматичних шин (сталевi та з легких сплавiв) 10. |8511 10, 8511 30, |Елементи системи запалювання для двигунiв з iскровим запалюванням |8511 80, 8511 90 |(розподiлювачi, свiчки запалювання, котушки, комутатори транзисторнi, |--------------------|мiкропроцесори, контролери) |----- | 11. |8512 20, 8539 10, |Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них |8539 21, 8539 29, |------------------------- |8539 31 |------------------------- 12. |7007 11, 7007 21 |Скло для дорожнiх транспортних засобiв 13. |4009, 6813 81, |Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, диски, барабани, |6813 89, 8708 30, |цилiндри, супорти, шланги) |8714 10 |------------------------- 14. |4011 10 |Шини пневматичнi (для промислового складання) 15. |8507 |Свинцево-кваснi стартернi батареї 16. |8536 |Реле, вимикачi, перемикачi, запобiжники плавкi 17. |8708 21 |Ременi безпеки 18. |8512 30 |Звуковi сигнальнi прилади 19. |7009 10 |Дзеркала заднього виду 20. |4009 11, 4009 12, |Газобалонне обладнання: арматура крiплення, фурнiтура, труби, пристрої |4009 21, 4009 22, |фiльтрування, клапани редукцiйнi для регулювання тиску, електроннi |4009 31, 4009 32, |блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги i |4009 41, 4009 42, |рукави з вулканiзованої гуми, ємностi для скраплених газiв |7311 00, 8302 30 |------------------------- |8302 49, 8307 10, |------------------------- |8307 90, 8421 19, |------------------------- |8421 39, 8421 99, |------------------------- |8481 10, 8481 40, |------------------------- |8481 80, 8537 10, |------------------------- |9026 10, 9026 20, |------------------------- |9026 80, 9026 90, |------------------------- |9032 10, 9032 90 | Всього - 20 найменувань\\"]
[159,"UA 1.009.0110575-15","ВГ528306",1,"ГЄ124278","№ |Код УКТЗЕД |Назва продукцiї п/п | | 1 |8407 32, |Двигуни з примусовим (iскровим) запалюванням |8407 33, | |8407 34 | 2 |8409 91, |Деталi цилiндро-поршневої групи i газорозподiльчого механiзму (поршнi, |8409 99, |кiльця поршневi, розподiльчi вали, клапани) |8483 10 | 3 |8421 31 |Фiльтри та фiльтроелементи забору повiтря для двигунiв внутрiшнього | |згоряння (повiтроочисники) 4 |8708 92, |Глушники |8714 10 | 5 |8708 80 |Амортизатори пiдвiсок транспортних засобiв (у тому числi вставнi | |елементи до них (картриджi)) 6 |4016 99 |Елементи пiдвiски (важелi пiдвiски, шарнiри гумово-металевi | |(сайлентблоки) 7 |8511 10 |Елементи системи запалювання для двигунiв з iскровим запалюванням |8511 30 |(розподiлювачi, свiчки запалювання, котушки, комутатори транзисторнi, |8511 80 |мiкропроцесори, контролери) 8 |8512 10, |Прилади зовнiшнi свiтловi та лампи до них |8512 20, | |8539 | 9 |4009, |Вузли та деталi гальмiвних систем (гальмiвнi колодки, диски, барабани, |8708 30 |цилiндри, шланги, супорти) 10 |4011 40 |Шини пневматичнi для мотоциклiв (виключно тi, якi мають маркування | |стосовно офiцiйного затвердження за вiдповiдними правилами ЄЕК ООН, | |або вiдповiдними еквiвалентними директивами ЄС) 11 |8507 10 |Свинцево-кваснi, стартернi батареї 12 |8536 |Вимикачi, перемикачi, запобiжники 13 |8544 |Iзольованi проводи та кабелi для мотоциклiв 14 |8512 |Звуковi сигнальнi прилади 15 |7009 |Дзеркала заднього виду Всього 15 позицiй\\"]
[160,"UA 1.009.0110588-15","ВГ528326",1,"ГЄ124439","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[161,"UA 1.009.0110588-15","ВГ528326",2,"ГЄ124440","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[162,"UA 1.009.0110588-15","ВГ528326",3,"ГЄ124441","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 165/70R14C 89/87R EFFIGRIP COMPACT |E11 0011326 165/70R14C 89/87R UG 9 MS |E13 0017828+02S2R2 175/65R14C 90/88T DURAGRIP |E13 0010508 175/65R14C 90/88T UG 9 MS |E13 0017824+02S2R2 175/75R16C 101/99R CARGO G26 FO |E13 007713 185/75R14C 102/100R CARGO UG |E13 008820 185/75R14C 102/100R CARGO UG 2 |E13 0013289 185/75R16C 104/102R CARGO G26 |E13 007856 185/75R16C 104/102R CARGO UG |E13 008321 185R14C 102/100P CARGO G28 |E13 0093141 185R14C 102/100Q CARGO VECTOR 2 MS |E13 0010959 195/60R16C 99/97H CARGO MARATHON |E13 0010318 195/60R16C 99/97T UG 8 MS FP |E13 0012425 195/65R16C 100/98T CARGO MARATHON |E13 008341 195/65R16C 104/102R CARGO G26 |E13 007899 195/65R16C 104/102T 100T CARGO UG 2 |E13 0013021 195/65R16C 104/102T 100T CARGO UG 2 MB |E13 0013021 195/65R16C 104/102T CARGO VECTOR 2 MS |E13 0010960 195/70R15C 100/98R CARGO G26 |E13 008072 195/70R15C 104/102R CARGO G26 FI |E13 007361 195/70R15C 104/102R CARGO UG |E13 006850 195/70R15C 104/102R CARGO UG 2 |E13 0013301 195/70R15C 104/102R CARGO VECTOR 2 MS |E13 0010970 195/70R15C CARGO UG 104/102R TL A-STUD |E13 006850 195/75R16C 107/105R CARGO G26 |E13 008320 195/75R16C 107/105R CARGO MARATHON |E13 0012545 195/75R16C 107/105R CARGO UG |E13 008322 195/75R16C 107/105R CARGO UG 2 |E13 0013300 195R14C 106/104P CARGO G28 |E13 0093117 195R14C 106/104Q CARGO UG |E13 007404 195R14C 106/104Q CARGO UG 2 |E13 0013296 195R14C 106/104Q CARGO VECTOR |E13 007571 195R14C 106/104Q CARGO VECTOR T |E13 007571 195R14C CARGO UG 106/104Q TL A-STUD |E13 007404 205/65R15C 102/100T CARGO G26 |E13 0010096 205/65R15C 102/100T CARGO UG |E13 009226 205/65R15C 102/100T CARGO VECTOR 2 MS |E13 0011001 205/65R15C CARGO UG 102/100T TL A-STUD |E13 009226 205/65R16C 103T99H CARGO MARATHON |E13 008064 205/65R16C 103T99H CARGO MARATHON |E13 008065 205/65R16C 103T99H CARGO VECTOR |E13 009408\\"]
[163,"UA 1.009.0110588-15","ВГ528326",4,"ГЄ124442","205/65R16C 107/105T CARGO MARATHON RE |E13 008065 205/65R16C 107/105T CARGO UG 2 |E13 008595 205/65R16C 107/105T CARGO UG 2 OP1 |E13 0010019 205/65R16C CARGO UG 2 107/105T TL A-STUD |E13 008595 205/70R15C 106/104R CARGO G26 |E13 008313 205/70R15C 106/104R CARGO UG 2 |E13 008596 205/75R16C 110/108R CARGO G26 FO |E13 007857 205/75R16C 110/108R CARGO UG 2 |E13 0010250 205/75R16C 110/108R CARGO UG 2 A-STUD |E13 0010250 205/75R16C 110/108R CARGO VECTOR T |E13 008806 205/75R16C 113/111Q CARGO G91 |E13 006390 205/75R16C 113/111Q CARGO UG (G124) |E13 007685 205/75R16C 113/111Q CARGO UG (G124) |E13 007685 205R16C 110/108S WRL AT/S |E13 009092 215/60R17C 109T104H CARGO VECTOR 2 MS |E13 0012340 215/65R15C 104/102T CARGO MARATHON |E13 0012506 215/65R15C 104/102T CARGO UG 2 |E13 0012569 215/65R15C 104/102T CARGO UG 2 A-STUD |E13 0012569 215/65R15C 104/102T CARGO UG 2 FO |E13 0012569 215/65R16C 106/104T CARGO MARATHON |E13 008866 215/65R16C 106/104T CARGO MARATHON RE2 |E13 007607 215/65R16C 106/104T CARGO VECTOR 2 MS |E13 0012170 215/65R16C 106/104T CARGO VECTOR 2 MSRE1 |E13 0012170 215/65R16C 106T102H CARGO MARATHON |E13 0021621 215/65R16C 109/107T CARGO UG FO1 |E13 0013074 215/65R16C 109/107T CARGO UG FO1 |E13 0013074 215/65R16C 109/107T CARGO VECTOR 2 MS |E13 0013073 215/70R15C 109/107S CARGO G26 |E13 0012312 215/75R16C 113/111R CARGO G26 FO |E13 007712 215/75R16C 113/111R CARGO UG |E13 009223 215/75R16C 116/114Q CARGO G91 |E13 007417 215/75R16C 116/114Q CARGO UG (G124) |E13 007686 215/75R16C 116/114Q CARGO UG (G124) |E13 007686 215/75R16C CARGO UG 113/111R TL A-STUD |E13 009223 215R15C 109/107T WRL AT/SA |E13 0011618 215R15C 109/107T WRL AT/SA+ |E13 0011618 225/55R17C 104/102H CARGO VECTOR 2 MS |E13 0012961 225/60R16C 101/99H CARGO VECTOR DC |E13 009854 225/65R16C 112/110R CARGO UG 2 |E13 008541 225/65R16C CARGO UG 112/110R TL A-STUD |E13 008541 225/70R15C 112/110R CARGO G26 |E13 008841 225/70R15C 112/110R CARGO UG 2 |E13 009842\\"]
[164,"UA 1.009.0110588-15","ВГ528326",5,"ГЄ124443","225/70R15C 112/110R CARGO VECTOR 2 MS |E13 009842 225/70R15C 112/110R DURAMAX WSW |E13 0012005 225/70R15C CARGO UG 2 112/110R TL A-STUD |E13 008315 225/75R16C 118/116N CARGO UG (G124) |E13 007688 225/75R16C 118/116P CARGO G91 |E13 008339 225/75R16C 121/120P CARGO G91 |E13 008323 235/65R16C 115/113R CARGO MARATHON |E13 008801 235/65R16C 115/113R CARGO UG 2 |E13 008597 235/65R16C 115/113R CARGO UG 2 FO |E13 0010591 235/65R16C 115/113R CARGO VECTOR |E13 009375 235/65R16C CARGO UG 2 115/113R TL A-STUD |E13 0010591 245/70R16C 111/109T WRL AT/SA+ |E13 0011629 245/75R15C 109/107S WRL AT/SA+ |E13 0011630 255/70R15C 112/110S WRL HP |E13 009642 255/70R15C 112/110T WRL AT/SA+ |E13 0011694 265/75R15C 113/111T WRL AT/SA+ |E13 0013218 285/65R16C 128N118R CARGO VECTOR |E13 008859 31X10.50R15LT 109Q WRL DURATRAC FP OWL |E13 0011443 LT235/75R15 104/101Q WRL DURATRAC FP OWL |E13 0011445 LT235/85R16 108/104Q WRL AT/SA+ |E13 0013115 LT235/85R16 114/111Q WRL MT/R |E13 0013111 LT245/75R16 120/116Q WRL DURATRAC FP OWL |E13 0011444 LT245/75R17 121/118Q WRL DURATRAC OWL FP |E13 0011579 LT265/70R17 112/109Q WRL DURATRAC FP OWL |E13 0011462 LT265/75R16 112/109Q WRL DURATRAC FP OWL |E13 0011461 LT315/70R17 121/118Q WRL DURATRAC FP BSL |E13 0011457 Всього 109 позицiй\\"]
[165,"UA 1.009.0110589-15","ВГ528327",1,"ГЄ124444","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[166,"UA 1.009.0110589-15","ВГ528327",2,"ГЄ124445","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[167,"UA 1.009.0110589-15","ВГ528327",3,"ГЄ124446","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 10R17.5 G124 134M 14 M+S M+S |E13 0090122 10R17.5 G291 134M 14 TL |E13 0090106 10R22.5 G391 144M 16 TL |E13 006364 11R22.5 REG.RHS II 148L146M TL |E13 0010949 11R22.5 RHD II 148/145L M+S |E13 0010929 12.00R20 OMN MSD II 154/150K TT M+S |E13 0012409 12.00R20 OMN MSS II 154/150K TT M+S |E13 0012408 12.00R24 OFFROAD ORD 160/156G TT M+S |E13 0017040+02S2R 12.00R24 OMN MSD II 160/156K TT M+S |E13 0012489 12.00R24 OMN MSS II 160/156K TT M+S |E13 0012542 12R22.5 OFFROAD ORD 152/148J M+S |E13 0017041+02S2R1 12R22.5 OMN MSD II HCT 152/148K M+S |E13 0012490 12R22.5 OMN MSS II 152/148K M+S |E13 0012501 12R22.5 REG.RHD II 152/148L TL |E13 0010928 12R22.5 REG.RHS II 152/148L TL |E13 0010828 13R22.5 OFFROAD ORD 156G154J M+S |E13 0017042+02S2R1 13R22.5 OMN MSD II 156/150K M+S |E13 0011349 13R22.5 OMN MSD II HCT 156/150K M+S |E13 0011349 13R22.5 OMN MSS II 156/150K M+S |E13 0011348 13R22.5 OMN MSS II HCT 156/150K M+S |E13 0011348 13R22.5 REG.RHS II 156L154M TL |E13 0010536 13R22.5 RHD II 156L154M M+S |E13 0010927 14.00R20 OFFROAD ORD 164J166G M+S |E13 0013025 205/65R17.5 REG RHT II 129K130J TL |E13 0020013 205/65R17.5 REG RHT II 129K132F M+S |E13 0019334 205/75R17.5 RHD II + 124M126G 3PSF |E13 0016338+02S2R2 205/75R17.5 RHS II + 124/122M M+S |E13 0019060 215/75R17.5 REG RHT II 135/133J M+S |E13 0019333 215/75R17.5 RHD II + 126/124M 3PSF |E13 0016339 215/75R17.5 RHS II + HL 128/126M M+S |E13 0019052+02S2R2 225/75R16C 118/116N CARGO UG (G124) |E13 007688 225/75R17.5 RHD II 129/127M 3PSF |E13 0011207 225/75R17.5 RHS II 129/127M M+S |E13 0019082+02S2R1 235/75R17.5 REG RHT II 143J144F M+S |E13 0019314 235/75R17.5 RHD II 132/130M 3PSF |E13 0011208 235/75R17.5 RHS II 132/130M M+S |E13 0019004+02S2R1 245/70R17.5 REG RHT II 143J146F M+S |E13 0019313 245/70R17.5 RHD II + 136/134M 3PSF |E13 0016353+02S2R2 245/70R17.5 RHS II + 136/134M M+S |E13 0018978 245/70R19.5 REG RHT II 141/140J M+S |E13 0019291 245/70R19.5 REG RHT II 141/140J TL |E13 0012562\\"]
[168,"UA 1.009.0110589-15","ВГ528327",4,"ГЄ124447","245/70R19.5 RHD II 136/134M 3PSF |E13 0011222 245/70R19.5 RHS II 136/134M M+S |E13 0019157 265/70R17.5 RHD II 139/136M 3PSF |E13 0011210 265/70R17.5 RHS II + 139/136M M+S |E13 0018992+02S2R2 265/70R19.5 OMN MSS II 143J140L M+S |E13 0012528 265/70R19.5 REG RHT II 143/141J M+S |E13 0019259 265/70R19.5 REG RHT II 143/141J TL |E13 0012560 265/70R19.5 RHD II 140/138M 3PSF |E13 0010541 265/70R19.5 RHS II 140/138M M+S |E13 0019171+02S2R1 265/70R19.5 UG WTT 143/141J 3PSF |E13 0011944 275/70R22.5 MARATHON LHT II 152J148L TL |E13 0012682 275/70R22.5 OMN MSS II 148/145K M+S |E13 0012544 275/70R22.5 REG.RHS II 148/145M TL |E13 0010537 275/70R22.5 RHD II 148/145M M+S |E13 0010930 275/70R22.5 UG WTD CITY 148J152E 3PSF |E13 0012588 275/70R22.5 UG WTS CITY 148J152E 3PSF |E13 0010971 275/70R22.5 URBAN MCA 148J152E 3PSF |E13 0012949 275/70R22.5 URBANMAX MCD * TRAC 148J152E |E13 0016484+02S2R2 285/70R19.5 REG RHT II 150/148J TL |E13 0012561 285/70R19.5 REG RHT II 150/148J TL |E13 0019323+02S2R2 285/70R19.5 RHD II 146L144M 3PSF |E13 0011221 285/70R19.5 RHS II 146L144M M+S |E13 0019079+02S2R1 295/55R22.5 KMAX D 147/145K 3PSF |E13 0018323 295/55R22.5 MARATH LHD II+ 147/145K M+S |E13 0011220 295/55R22.5 MARATH LHD II+ 147/145K M+S |E13 0011220 295/60R22.5 FUELMAX D 150K149L 3PSF |E13 0017958+02S2R2 295/60R22.5 FUELMAX S 150K149L TL |E13 0017286+02S2R2 295/60R22.5 KMAX D 150K149L 3PSF |E13 0017935+02S2R2 295/60R22.5 KMAX S 150K149L M+S |E13 0019057+02S2R2 295/60R22.5 MARATH LHD II 150K149L M+S |E13 0010919 295/60R22.5 MARATH LHS II 150K149L TL |E13 0010834 295/60R22.5 REG.RHS II 150K149L TL |E13 0011802 295/60R22.5 RHD II 150K149L M+S |E13 0011795 295/60R22.5 UG WTD 150K149L 3PSF |E13 0010485 295/60R22.5 UG WTS 150K149L 3PSF |E13 0011273 295/80R22.5 FUELMAX D 152/148M 3PSF |E13 0017884+02S2R2 295/80R22.5 FUELMAX S HL 154/149M TL |E13 0017293+02S2R2 295/80R22.5 KMAX D 152/148M 3PSF |E13 0016976+02S2R2 295/80R22.5 KMAX S HL 154/149M M+S |E13 0019044+02S2R2 295/80R22.5 MARATH COACH HL 154/149M M+S |E13 0016082+02S2R2 295/80R22.5 MARATH LHD II+ 152/148M M+S |E13 0010918 295/80R22.5 MARATH LHS LR8 E 152M TL |E13 007768\\"]
[169,"UA 1.009.0110589-15","ВГ528327",5,"ГЄ124448","295/80R22.5 MARATHON LHS II 152/148M TL |E13 0010833 295/80R22.5 OMN MSD II 152/148K M+S |E13 0012488 295/80R22.5 OMN MSS II 152/148K M+S |E13 0012543 295/80R22.5 REG.RHS II HCT 152/148M TL |E13 0010327 295/80R22.5 UG COACH HL 154/149M 3PSF |E13 0012946 295/80R22.5 UG WTD 152/148L 3PSF |E13 009608 295/80R22.5 UG WTS 152/148L 3PSF |E13 008891 305/70R19.5 RHD II 148/145M 3PSF |E13 0011228 305/70R19.5 RHS II 148/145M M+S |E13 0019196 305/70R22.5 REG.RHS II 153L150M TL |E13 0012313 305/70R22.5 RHD II 153L150M M+S |E13 0012314 305/70R22.5 URBAN MCS * 152J154E M+S |E13 0017858+02S2R2 315/45R22.5 KMAX D 147/145L 3PSF |E13 0017259 315/60R22.5 FUELMAX D 152/148L 3PSF |E13 0017872+02S2R2 315/60R22.5 FUELMAX S HL 154/148L TL |E13 0017294+02S2R2 315/60R22.5 KMAX D 152/148L 3PSF |E13 0017879+02S2R2 315/60R22.5 KMAX S HL 154/148L M+S |E13 0019063 315/60R22.5 MARATH LHD II+ 152/148L M+S |E13 0010920 315/60R22.5 MARATHON LHS II+ 152/148L TL |E13 0010695 315/60R22.5 MARATHON LHS II+ HL 154/148L |E13 0012486 315/60R22.5 REG.RHS II 152/148L TL |E13 0011803 315/60R22.5 REG.RHS II HL 154/148L TL |E13 0012618 315/60R22.5 RHD II 152/148L M+S |E13 0011794 315/60R22.5 UG WTD 152/148L 3PSF |E13 0011274 315/60R22.5 UG WTS 152/148L 3PSF |E13 0011778 315/70R22.5 FUELMAX D 154L152M 3PSF |E13 0016929+02S2R2 315/70R22.5 FUELMAX S HL 156/150L TL |E13 0016899+02S2R2 315/70R22.5 KMAX D 154L152M 3PSF |E13 0016922 315/70R22.5 KMAX S HL 156/150L M+S |E13 0019056+02S2R2 315/70R22.5 REG.RHS II 154L152M TL |E13 0010497 315/70R22.5 RHD II + 154L152M M+S |E13 0010925 315/70R22.5 UG MAX D 154L152M 3PSF |E13 0018488+02S2R2 315/70R22.5 UG MAX S HL 156/150L 3PSF |E13 0018491+02S2R2 315/70R22.5 UG WTD 154K152L 3PSF |E13 009644 315/70R22.5 UG WTS 154K152L 3PSF |E13 008863 315/80R22.5 FUELMAX D 156L154M 3PSF |E13 0016908+02S2R2 315/80R22.5 FUELMAX S 156L154M TL |E13 0016900+02S2R2 315/80R22.5 KMAX D 156L154M 3PSF |E13 0016911 315/80R22.5 KMAX S 156L154M M+S |E13 0019035+02S2R2 315/80R22.5 MARATH COACH 156L154M M+S |E13 0016081+02S2R2 315/80R22.5 MARATH LHD II 156L154M M+S |E13 0010917 315/80R22.5 MARATH LHD II 156L154M M+S |E13 0010917\\"]
[170,"UA 1.009.0110589-15","ВГ528327",6,"ГЄ124449","315/80R22.5 MARATHON LHS II 156L154M TL |E13 0010832 315/80R22.5 MARATHON LHS II+ HL 158/150L |E13 0012580 315/80R22.5 OMN MSD II 156/150K M+S |E13 0012151 315/80R22.5 OMN MSD II HCT 156/150K M+S |E13 0012151 315/80R22.5 OMN MSS II 156/150K M+S |E13 0011295 315/80R22.5 OMN MSS II HCT 156/150K M+S |E13 0011295 315/80R22.5 OMNITR MSS II 156/150K N-CCC |E13 0011295 315/80R22.5 REG.RHS II HL 158/150L TL |E13 0012692 315/80R22.5 UG COACH 156L154M 3PSF |E13 0012951 315/80R22.5 UG MAX D 156L154M 3PSF |E13 0016928+02S2R2 315/80R22.5 UG MAX S 156L154M 3PSF |E13 0016925+02S2R2 315/80R22.5 UG WTD 156L154M 3PSF |E13 008924 315/80R22.5 UG WTS 156K154L 3PSF |E13 008229 325/95R24 OFFROAD ORD 162/160G M+S |E13 0017043+02S2R1 325/95R24 OMN MSD II 162/160K M+S |E13 0012565 325/95R24 OMN MSS II 162/160K M+S |E13 0012566 355/50R22.5 MARATHON LHS II+ 154K152L TL |E13 0011172 355/50R22.5 MARATHON LHS II+ HL 156K152L |E13 0013206 355/50R22.5 UG WTS 154K152L 3PSF |E13 0010829 365/85R20 OFFROAD ORD 164J M+S |E13 0012142 375/45R22.5 KMAX S 156L 3PSF |E13 0018990 375/50R22.5 MARATHON LHS II 156K TL |E13 0011004 375/90R22.5 OFFROAD ORD 164G M+S |E13 007558 375/90R22.5 OMN MSS 164G M+S |E13 008894 385/55R22.5 FUELMAX S 160K158L M+S |E13 0020017 385/55R22.5 FUELMAX S 160K158L TL |E13 0017004+02S2R2 385/55R22.5 FUELMAX T 160K158L TL |E13 0016512+02S2R 385/55R22.5 KMAX S 160K158L 3PSF |E13 0019180 385/55R22.5 KMAX T 160K158L M+S |E13 0019073+02S2R2 385/55R22.5 MARATHON LHS II+ 160K158L TL |E13 0010836 385/55R22.5 MARATHON LHT II 160K158L TL |E13 0011368 385/55R22.5 OMN MSD II 160K M+S |E13 0012182 385/55R22.5 UG MAX T 160K158L 3PSF |E13 0019114 385/55R22.5 UG WTS 160K158L 3PSF |E13 0010495 385/65R22.5 FUELMAX S 160K158L M+S |E13 0020018 385/65R22.5 FUELMAX S 160K158L TL |E13 0016962+02S2R2 385/65R22.5 FUELMAX T 160K158L TL |E13 0017220+02S2R2 385/65R22.5 KMAX S 160K158L M+S |E13 0019043+02S2R2 385/65R22.5 KMAX T 160K158L M+S |E13 0019039+02S2R2 385/65R22.5 KMAX T HL 164K158L M+S |E13 0019038+02S2R2 385/65R22.5 MARATHON LHT II 160K158L TL |E13 0012244 385/65R22.5 OMN MSS II 160K158L M+S |E13 0012540\\"]
[171,"UA 1.009.0110589-15","ВГ528327",7,"ГЄ124450","385/65R22.5 OMN MST II 160K158L M+S |E13 0012190 385/65R22.5 REG.RHS II 160K158L TL |E13 0010893 385/65R22.5 REG.RHS II HL 164K158L TL |E13 0012285 385/65R22.5 UG MAX T 160K158L 3PSF |E13 0019210 385/65R22.5 UG WTS 160K158L 3PSF |E13 008860 425/65R22.5 KMAX T 165K M+S |E13 0019142 435/50R19.5 FUELMAX T 160J TL |E13 0017131+02S2R2 435/50R19.5 KMAX T 160J RFID M+S |E13 0019125+02S2R2 435/50R19.5 REG RHT II 160J RFID M+S |E13 0018100 435/50R22.5 UN MARATHON LHT E 164J TL |E13 007680 445/65R22.5 KMAX T 169K M+S |E13 0019146 445/65R22.5 OMN MST II 169K M+S |E13 009013 445/65R22.5 REG RHT II 169K TL |E13 0012626 445/75R22.5 OMN MSS 170J M+S |E13 006425 455/40R22.5 UN MARATHON LHT+ E 160J TL |E13 009216 495/45R22.5 OMN MSD II 169K M+S |E13 0011965 7.50R15 REG RHT 135/133K TT M+S |E13 0019115 7.50R16 122/120M CARGO G46 TT |E13 008908 7.50R16C 116/114N G90 |E13 0013098 7.5R16C 108/106N WRL RAD TT |E13 0013099 8.25R15 REG RHT 143/141J TT |E13 009859 8.25R15 REG RHT 143/141J TT M+S |E13 0019111 8.5R17.5 REG.RHS 121M 12 TL |E13 008512 8.5R17.5 RHD 121M 12 M+S |E13 008513 9.5R17.5 REG RHT II 143/141J M+S |E13 0019332 9.5R17.5 REGIONAL RHD II 129/127M 3PSF |E13 0011575 9.5R17.5 RHS II 129/127M M+S |E13 0018975 Всього 194 позицiї\\"]
[172,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",1,"ГЄ124451","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[173,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",2,"ГЄ124452","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[174,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",3,"ГЄ124453","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 145/70R13 71T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211345 155/65R13 73T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211337 155/65R14 75T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211343 155/65R14 75T UG 9 MS |E13 0217826+02S2WR2 155/65R14 75T UG ICE 2 MS |E13 0217730+02S2WR2 155/65R14 75T UG ICE ARCTIC D-STUD |Е13 0212769 155/65R14 75T VEC 4SEASONS G2 |E13 0219080 155/70R13 75T DURAGRIP |E13 0210514 155/70R13 75T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211335 155/70R13 75T UG 8 MS |E13 0212350 155/70R13 75T VEC 4SEASONS G2 |E13 0218882 165/60R14 75H DURAGRIP |E13 0211032 165/60R14 75H VEC 4SEASONS G2 |E13 0219106+02S2WR2 165/60R14 75T DURAGRIP V1 |E13 0210983 165/65R13 77T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211334 165/65R13 77T VEC 4SEASONS |E13 0211101 165/65R14 79T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211336 165/65R14 79T UG 8 MS |E13 0212407 165/65R14 79T VEC 4SEASONS |E13 0211102 165/65R14 79T VEC 4SEASONS G2 |E13 0216132S2 165/65R15 81T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211339 165/65R15 81T EFFIGRIP COMPACT VW |E13 0217956 165/65R15 81T UG 9 MS |E13 0217867+02S2WR2 165/70R13 79T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211333 165/70R13 79T UG 8 MS |E13 0212392 165/70R13 79T VEC 4SEASONS G2 |E13 0218987 165/70R13 83T EFFIGRIP COMPACT XL |E11 0211329 165/70R14 81T EFFIGRIP COMPACT OT |Е11 0211340 165/70R14 81T UG 9 MS |E13 0217870 165/70R14 81T VEC 4SEASONS G2 |E13 0219040 165/70R14 85T EFFIGRIP COMPACT XL |E11 0211331 165/70R14 85T UG 9 MS XL |E13 0217885+02S2WR2 165/70R14 85T VEC 4SEASONS G2 XL |E13 0219042+02S2WR2 175/60R15 81T UG 9 MS |E13 0217028+02S2WR2 175/65R13 80T VEC 4SEASONS |Е11 0211107 175/65R14 82T DURAGRIP FI |Е13 0210506 175/65R14 82T DURAGRIP FI1 |Е13 0210506 175/65R14 82T DURAGRIP FO |E13 0210506 175/65R14 82T EFFIGRIP COMPACT |E13 0216289+02S2WR2\\"]
[175,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",4,"ГЄ124454","175/65R14 82T UG 7+ MS |E13 029780 175/65R14 82T UG 7+ MS FO RT |E13 029780 175/65R14 82T UG 7+ MS LFT FO |E13 029780 175/65R14 82T UG 8 MS |Е13 0212123 175/65R14 82T UG 9 MS |E13 0217028+02S2WR2 175/65R14 82T VEC 4SEASONS G2 |E13 0216136+02S2WR2 175/65R14 82T VEC 4SEASONS G2 FO |E13 0216136+02S2WR2 175/65R14 86T UG 9 MS XL |E13 0217829+02S2WR2 175/65R14 86T UG ICE 2 MS XL |E13 0217785 175/65R14 86T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213072 175/65R14 86T VEC 4SEASONS G2 XL |E13 0219133+02S2WR2 175/65R15 84T DURAGRIP |E13 0212288 175/65R15 84T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211344 175/65R15 84T UG 9 MS |E13 0218316+02S2WR2 175/65R15 84T VEC 4SEASONS G2 |E13 0219132 175/65R15 88H EAGLE NCT5 XL RE |E13 029583 175/65R15 88T UG 9 MS XL |E13 0217855+02S2WR2 175/65R15 88T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213177 175/70R13 82T EFFIGRIP COMPACT |E13 0216093+02S2WR2 175/70R13 82T UG 8 MS |E13 0212424 175/70R13 82T UG ICE 2 MS |E13 0217812+02S2WR2 175/70R13 82T UG ICE ARCTIC D-STUD |E13 0212770 175/70R13 82T VEC 4SEASONS G2 |E13 0219138 175/70R14 84T EFFIGRIP COMPACT OT |Е11 0211341 175/70R14 84T UG 9 MS |E13 0217848+02S2WR 175/70R14 84T VEC 4SEASONS G2 |E13 0219059+02S2WR2 175/70R14 88T EFFIGRIP COMPACT XL OT |Е11 021019 175/70R14 88T UG 9 MS XL |E13 0217838+02S2WR2 175/70R14 88T UG ICE 2 MS XL |E13 0217865+02S2WR2 175/70R14 88T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213066 175/80R14 88T VEC 4SEASONS G2 |E13 0219105+02S2WR2 185/55R15 82H EFFICIENTGRIP FP |E13 0211973 185/55R15 82H EFFICIENTGRIP LA |E13 0211973 185/55R15 82H VEC 4SEASONS G2 |E13 0218963+02S2WR2 185/55R15 82T UG 9 MS |E13 0217882+02S2WR2 185/55R15 82V EFFIGRIP PERF |E13 0216006+02S2WR2 185/55R15 86T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |Е13 0212797 185/60R14 82H EFFICIENTGRIP |E13 0211520 185/60R14 82H EFFIGRIP PERF |E13 0216533+02S2WR2 185/60R14 82H VEC 4SEASONS G2 |E13 0219078\\"]
[176,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",5,"ГЄ124455","185/60R14 82T DURAGRIP |E13 0210512 185/60R14 82T EFFIGRIP COMPACT |E13 0216095+02S2WR2 185/60R14 82T UG 9 MS |E13 0217871 185/60R15 84H EFFIGRIP PERF |E13 0216008+02S2WR2 185/60R15 84T UG 8 MS |Е13 0212423 185/60R15 84T UG 9 MS |E13 0217830+02S2WR 185/60R15 88H EFFIGRIP PERF XL |E13 0216014 185/60R15 88T EFFIGRIP COMPACT XL |E13 0216096+02S2WR2 185/60R15 88T UG 9 MS XL |E13 0217821 185/60R15 88T UG ICE 2 MS XL |E13 0217835+02S2WR2 185/60R15 88T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0212783 185/60R16 86H EAG UG GW-3 MS * ROF |E13 029394 185/65R14 86H DURAGRIP |E13 0211069 185/65R14 86H EFFICIENTGRIP |E13 0211553 185/65R14 86H EFFIGRIP PERF |E13 0217095+02S2WR2 185/65R14 86T EFFIGRIP COMPACT |E13 0216097+02S2WR2 185/65R14 86T UG 8 MS V1 |Е13 0212308 185/65R14 86T UG 9 MS |E13 0217831+02S2WR2 185/65R14 86T UG ICE 2 MS |E13 0217861 185/65R14 86T UG ICE ARCTIC D-STUD |Е13 0212772 185/65R14 86T VECTOR 5+ MS |E13 025649 185/65R15 88H DURAGRIP |E13 0211042 185/65R15 88H EFFIGRIP PERF |E13 0216015+02S2WR2 185/65R15 88H VEC 4SEASONS |E13 0211111 185/65R15 88H VEC 4SEASONS G2 |E13 0219045 185/65R15 88T DURAGRIP DA |E13 0211015 185/65R15 88T DURAGRIP RE |E13 0211015 185/65R15 88T EFFIGRIP COMPACT OT |Е11 0211338 185/65R15 88T GT-3 PE |Е13 0293024 185/65R15 88T UG 8 MS |Е13 0212347 185/65R15 88T UG 9 MS |E13 0217827+02S2WR2 185/65R15 88T UG ICE 2 MS |E13 0217800+02S2WR2 185/65R15 88T UG ICE ARCTIC D-STUD |E13 0212771 185/65R15 88T VEC 4SEASONS G2 |E13 0217979 185/65R15 88T VEC 4SEASONS G2 OP |E13 0217979+02S2WR2 185/65R15 88T VECTOR 5+ MS |E13 025651 185/65R15 92T DURAGRIP XL |E13 0211811 185/65R15 92T UG 9 MS XL |E13 0217854+02S2WR2 185/70R14 88T EFFIGRIP COMPACT |E11 0211342 185/70R14 88T GT-3 OP |E13 028109\\"]
[177,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",6,"ГЄ124456","185/70R14 88T UG 8 MS |E13 0212402 185/70R14 88T UG ICE 2 MS |E13 0217832+02S2WR2 185/70R14 88T UG ICE ARCTIC D-STUD |Е13 0212777 185/70R14 88T VEC 4SEASONS G2 |E13 0219144+02S2WR2 195/40R17 81V EFFIGRIP PERF XL VW |E13 0217930+02S2WR2 195/45R16 84V EFFICIENTGRIP XL LA |E13 0211915 195/45R17 81W EAGLE F1 GS-D3 FP |E13 029792 195/50R15 82H EAG UG GW-3 MS |E13 025674 195/50R15 82H EFFIGRIP PERF |E13 0216007+02S2WR2 195/50R15 82H UG PERF G1 |E13 0218115+02S2WR2 195/50R15 82H VEC 4SEASONS G2 FP |E13 0219074 195/50R15 82T VECTOR 5+ MS |E13 028398 195/50R15 82V EFFIGRIP PERF FP |E13 0216007+02S2WR2 195/50R16 88T UG ICE ARCTIC XL FP D-STUD |E13 0213190 195/55R15 85H EFFICIENTGRIP FO |E13 0211551 195/55R15 85H EFFICIENTGRIP VW |E13 0213019 195/55R15 85H EFFIGRIP PERF |E13 0216009+02S2WR2 195/55R15 85H UG 8 PERFORMANCE MS FO |E13 0212832 195/55R15 85H UG 8 PERFORMANCE MS LFT FO |E13 0212832 195/55R15 85H UG 8 PERFORMANCE MS RT FO |E13 0212832 195/55R15 85H UG PERF G1 |E13 0218126+02S2WR2 195/55R15 85H VEC 4SEASONS FO |E13 0211114 195/55R15 85H VEC 4SEASONS G2 |E13 0219046 195/55R15 85T UG ICE 2 MS |E13 0217862+02S2WR2 195/55R15 85T UG ICE ARCTIC D-STUD |E13 0212779 195/55R15 85V EFFICIENTGRIP FO |E13 0211552 195/55R15 85V EFFIGRIP PERF |E13 0216010+02S2WR2 195/55R16 87H EAG UG GW-3 MS A* ROF |E13 028382 195/55R16 87H EAGLE NCT5 A* ROF |E13 028332 195/55R16 87H EFFIGRIP PERF FP |E13 0216011+02S2WR2 195/55R16 87H EXCELLENCE * ROF FP |E13 029624 195/55R16 87H UG 7+ MS * ROF FP |E13 0211591 195/55R16 87H UG 8 MS * BM |E13 0212342 195/55R16 87H UG 8 MS * FP |E13 0212342 195/55R16 87H UG 8 MS * ROF BM |E13 0212343 195/55R16 87H UG 8 MS * ROF FP |E13 0212343 195/55R16 87H UG 8 MS FP |E13 0212342 195/55R16 87H UG 8 MS LFT FO |E13 0212342 195/55R16 87H UG 8 MS RT FO |E13 0212342 195/55R16 87H UG 8 PERFORMANCE MS * |E13 0212823\\"]
[178,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",7,"ГЄ124457","195/55R16 87H UG 8 PERFORMANCE MS * BM |E13 0212823 195/55R16 87H UG 9 MS |E13 0217783+02S2WR 195/55R16 87H VEC 4SEASONS FP |E13 0211115 195/55R16 87H VEC 4SEASONS G2 |E13 0217260+02S2WR2 195/55R16 87H VEC 4SEASONS G2 OP |E13 0217260+02S2WR2 195/55R16 87H VEC 4SEASONS G2 ROF FP |E13 0219653 195/55R16 87T UG 9 MS |E13 0217784+02S2WR2 195/55R16 87T UG ICE 2 MS |E13 0217834+02S2WR2 195/55R16 87T UG ICE ARCTIC D-STUD |Е13 0212778 195/55R16 87V EFFICIENTGRIP FP FO |E13 0211375 195/55R16 87V EFFIGRIP PERF FP |E13 0216012+02S2WR2 195/55R16 87W EFFIGRIP PERF * ROF FP |E13 0216818+02S2WR2 195/55R16 91H UG 9 MS XL |E13 0218952 195/60R15 88H EFFICIENTGRIP |E13 0211524 195/60R15 88H EFFICIENTGRIP FP FO |E13 0211524 195/60R15 88H EFFIGRIP PERF |E13 0216016+02S2WR2 195/60R15 88H UG 8 MS |E13 0212974 195/60R15 88H UG 8 MS LFT FO |E13 0212974 195/60R15 88H UG 8 MS RT FO |E13 0212974 195/60R15 88H VEC 4SEASONS |E13 0211119 195/60R15 88H VEC 4SEASONS G2 |E13 0218887 195/60R15 88T UG 9 MS |E13 0217839+02S2WR2 195/60R15 88T UG ICE 2 MS |E13 0217859+02S2WR2 195/60R15 88T UG ICE ARCTIC D-STUD |E13 0212767 195/60R15 88V EFFIGRIP PERF |E13 0216017+02S2WR2 195/60R16 89H EFFICIENTGRIP |E13 0212690 195/60R16 89V EFFIGRIP PERF |E13 0216020+02S2WR2 195/60R16 89V EFFIGRIP PERF |E13 0216020 195/60R16 93H UG 9 MS XL |E13 0217797+02S2WR2 195/65R15 91H EFFICIENTGRIP |E13 0211522 195/65R15 91H EFFICIENTGRIP FI |E13 0211522 195/65R15 91H EFFICIENTGRIP PE1 |E13 0211522 195/65R15 91H EFFIGRIP PERF |E13 0216022+02S2WR2 195/65R15 91H EXCELLENCE VW ULRR |E13 029540 195/65R15 91H UG 9 MS |E13 0217735+02S2WR 195/65R15 91H VEC 4SEASONS |E13 0211091 195/65R15 91H VEC 4SEASONS G2 |E13 0217301+02S2WR 195/65R15 91H VEC 4SEASONS G2 VW |E13 0217301+02S2WR2 195/65R15 91T EFFIGRIP COMPACT |E13 0216099+02S2WR2 195/65R15 91T UG 7+ MS |E13 029795\\"]
[179,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",8,"ГЄ124458","195/65R15 91T UG 9 MS |E13 0217120 195/65R15 91T VEC 4SEASONS |E13 0211265 195/65R15 91T VEC 4SEASONS G2 |E13 0218961 195/65R15 91T VECTOR 5+ MS |E13 025549 195/65R15 91V EFFIGRIP PERF |E13 0216023+02S2WR2 195/65R15 91V VEC 4SEASONS G2 |E13 0218969 195/65R15 95H EFFICIENTGRIP XL |E13 0212514 195/65R15 95H VEC 4SEASONS G2 XL |E13 0217741+02S2WR2 195/65R15 95H VEC 4SEASONS G2 XL VW |E13 0217741+02S2WR2 195/65R15 95T EFFIGRIP COMPACT XL |E13 0216101+02S2WR2 195/65R15 95T UG 7+ MS XL |E13 0210179 195/65R15 95T UG 7+ MS XL VW |E13 0210179 195/65R15 95T UG 8 MS XL |E13 0212309 195/65R15 95T UG 8 MS XL LFT FI |E13 0212309 195/65R15 95T UG 8 MS XL RT FI |E13 0212309 195/65R15 95T UG 8 MS XL VW |E13 0212309 195/65R15 95T UG 9 MS XL |E13 0217795+02S2WR 195/65R15 95T UG ICE 2 MS XL |E13 0217732+02S2WR2 195/65R15 95T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0212762 195/80R15 96H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 025616 205/40R17 84W EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219192 205/40R17 84Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212908 205/45R16 83H EAG UG GW-3 MS |E13 028779 205/45R16 83Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP |E13 0212907 205/45R17 88V UG 8 PERFORMANCE MS XL FP |E13 0212836 205/45R17 88Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212590 205/50R16 87H EAG UG GW-3 MS |E13 027649 205/50R16 87W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216013+02S2WR2 205/50R17 89H EAG UG GW-3 MS * ROF |E13 029470 205/50R17 89H UG PERFORMANCE 2 MS *ROFBM |E13 0212334 205/50R17 89H UG PERFORMANCE 2 MS *ROFFP |E13 0212334 205/50R17 89V EFFICIENTGRIP FP |E13 0212818 205/50R17 89V EFFIGRIP PERF |E13 0216021+02S2WR 205/50R17 93H EFFICIENTGRIP XL FP |E13 0211869 205/50R17 93H UG PERF G1 XL FP |E13 0218151+02S2WR2 205/50R17 93T UG ICE 2 MS XL |E13 0217841+02S2WR2 205/50R17 93T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213067 205/50R17 93V EFFIGRIP PERF XL |E13 0216042+02S2WR2 205/50R17 93V UG PERF G1 XL FP |E13 0218150+02S2WR2 205/50R17 93V VEC 4SEASONS XL |E13 0213163\\"]
[180,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",9,"ГЄ124459","205/50R17 93W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216043+02S2WR2 205/55R15 88V EFFIGRIP PERF |E13 0216019+02S2WR2 205/55R16 91H EFFICIENTGRIP FP DA |E13 0211434 205/55R16 91H EFFICIENTGRIP RE |E13 0211434 205/55R16 91H EFFIGRIP PERF |E13 0216025 205/55R16 91H EFFIGRIP PERF FP |E13 0216025+02S2WR2 205/55R16 91H UG 8 MS FP |E13 0211975 205/55R16 91H UG 9 MS |E13 0216457+02S2WR2 205/55R16 91H UG PERFORMANCE 2 MS *ROFBM |E13 0212480 205/55R16 91H UG PERFORMANCE 2MS *ROF |Е13 0212480 205/55R16 91H VEC 4SEASONS FI |E13 0211093 205/55R16 91H VEC 4SEASONS G2 |E13 0218876 205/55R16 91T UG 9 MS |E13 0216963+02S2WR2 205/55R16 91V EAGLE NCT5 * EMT |E13 026843 205/55R16 91V EFFIGRIP PERF FP |E13 0216024+02S2WR2 205/55R16 91V VEC 4SEASONS G2 |E13 0216921+02S2WR2 205/55R16 91V VEC 4SEASONS G2 ROF FP |E13 0219662 205/55R16 91W EFFIGRIP PERF AO FP |E13 0216026 205/55R16 91W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216026+02S2WR2 205/55R16 94H UG 7+ MS XL |E13 029852 205/55R16 94H UG 7+ MS XL LFT FO |E13 029852 205/55R16 94H UG 7+ MS XL RT FO |E13 029852 205/55R16 94H UG 7+ MS XL VW |E13 029852 205/55R16 94H UG 9 MS XL |E13 0217765+02S2WR2 205/55R16 94T UG ICE 2 MS XL |E13 0216155+02S2WR2 205/55R16 94T UG ICE ARCTIC XL FP D-STUD |E13 0212323 205/55R16 94V UG PERF G1 XL |E13 0218203+02S2WR2 205/55R16 94V VEC 4SEASONS G2 XL |E13 0216135+02S2WR2 205/55R16 94V VEC 4SEASONS XL |E13 0211092 205/55R16 94V VEC 4SEASONS XL FP |E13 0211092 205/55R16 94V VEC 4SEASONS XL VW |E13 0211092 205/55R16 94W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216048 205/55R17 91W EFFIGRIP PERF * ROF FP |E13 0216028+02S2WR2 205/55R17 95V EFFIGRIP PERF XL |E13 0216054+02S2WR2 205/55ZR17 91Y EAG F1 (ASYMM) N0 FP |E13 0210938 205/60R15 91H EFFIGRIP PERF |E13 0216029+02S2WR2 205/60R15 91H UG 9 MS |E13 0217816+02S2WR2 205/60R15 91T UG 9 MS |E13 0217817+02S2WR2 205/60R15 91V EFFIGRIP PERF |E13 0216030+02S2WR2 205/60R15 95H VEC 4SEASONS G2 XL |E13 0219124+02S2WR2\\"]
[181,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",10,"ГЄ124460","205/60R16 92H ASSURANCE W/COMF FP |E13 0212616 205/60R16 92H EAG UG GW-3 MS DC |E13 028314 205/60R16 92H EFFIGRIP PERF |E13 0216035+02S2WR2 205/60R16 92H UG 8 MS FP |Е13 0212380 205/60R16 92H UG 8 PERF MS * ROF BM |E13 0212977 205/60R16 92H UG 8 PERF MS * ROF FP |E13 0212977 205/60R16 92H UG 8 PERFORMANCE MS * BM |E13 0212976 205/60R16 92H UG 8 PERFORMANCE MS * FP |E13 0212976 205/60R16 92H UG 9 MS |E13 0217786+02S2WR2 205/60R16 92H UG PERF G1 AO |E13 0218959+02S2WR2 205/60R16 92H UG PERFORMANCE 2 MS * BM |E13 0212463 205/60R16 92H UG PERFORMANCE 2 MS * FP |E13 0212463 205/60R16 92H VEC 4SEASONS G2 |E13 0219131+02S2WR2 205/60R16 92V EFFIGRIP PERF |E13 0216036+02S2WR2 205/60R16 92V EFFIGRIP PERF * ROF FP |E13 0216037+02S2WR2 205/60R16 92W EFFICIENTGRIP * ROF FP |E13 0212050 205/60R16 92W EFFIGRIP PERF AR |E13 0218037 205/60R16 96H UG 8 MS XL FP |E13 0212379 205/60R16 96H UG 8 MS XL LFT FO |E13 0212379 205/60R16 96H UG 8 MS XL RT FO |E13 0212379 205/60R16 96H UG 9 MS XL |E13 0217801+02S2WR2 205/60R16 96T UG ICE 2 MS XL |E13 0217833+02S2WR2 205/60R16 96T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0212773 205/60R16 96V VEC 4SEASONS G2 AO XL |E13 0217815+02S2WR2 205/60R16 96V VEC 4SEASONS XL |E13 0211123 205/60R16 96W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216064+02S2WR2 205/65R15 94H UG 8 MS |E13 0212396 205/65R15 94H UG 9 MS |E13 0217813+02S2WR2 205/65R15 94H VEC 4SEASONS |E13 0211117 205/65R15 94H VEC 4SEASONS G2 |E13 0219252 205/65R15 94T DURAGRIP V1 |E13 0212105 205/65R15 94T UG 9 MS |E13 0217814+02S2WR2 205/65R15 94V EFFIGRIP PERF |E13 0216024+02S2WR2 205/65R15 94V EFFIGRIP PERF |E13 0216049+02S2WR2 205/65R15 99T UG ICE 2 MS XL |E13 0217860 205/65R15 99T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213077 205/70R15 96T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213102 205/70R15 96T WRL AT/SA+ |E13 0211956 205/75R15 97T WRL AT/SA+ |E13 0211955 215/40R17 87V EFFICIENTGRIP XL FP |E13 0212140\\"]
[182,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",11,"ГЄ124461","215/40R17 87W EFFICIENTGRIP AO XL |E13 0211625 215/40ZR16 86W EAGLE F1 GS-D3 XL |E13 028911 215/40ZR17 83Y EAGLE F1 GS-D3 |E13 028869 215/45R16 86H EFFIGRIP PERF FP |E13 0218535 215/45R16 90V EFFIGRIP PERF AO XL FP |E13 0217750+02S2WR2 215/45R16 90V VEC 4SEASONS G2 AO XL FP |E13 0217748+02S2WR2 215/45R17 87V EXCELLENCE MO FP DC |E13 0210104 215/45R17 87Y EAG F1 (ASYMM) 2 |E13 0212419 215/45R17 91V UG PERF G1 XL FP |E13 0218392+02S2WR2 215/45R17 91W EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216160+02S2WR2 215/45R17 91Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212420 215/45R17 91Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219243 215/45R18 93Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL V1 |E13 0212370 215/50R17 91V EFFICIENTGRIP FP OP ULRR |E13 0211753 215/50R17 91V EFFIGRIP PERF FP |E13 0216032+02S2WR2 215/50R17 91W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216033+02S2WR2 215/50R17 95T UG ICE 2 MS XL |E13 0217981+02S2WR2 215/50R17 95T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213184 215/50R17 95V UG PERF G1 XL FP |E13 0218148+02S2WR2 215/50R17 95V VEC 4SEASONS G2 XL |E13 0217853+02S2WR2 215/50R17 95W EFFICIENTGRIP XL FP |E13 0211388 215/50R17 95W EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216055+02S2WR2 215/55R16 93H EFFICIENTGRIP FP |E13 0211747 215/55R16 93H UG 8 PERFORMANCE MS |Е13 0212843 215/55R16 93H UG PERF G1 |E13 0218371+02S2WR2 215/55R16 93V EFFIGRIP PERF FP |E13 0216045+02S2WR2 215/55R16 93W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216046+02S2WR2 215/55R16 97H EAGLE LS-2 XL VW |E13 029152 215/55R16 97H EFFIGRIP PERF XL |E13 0216065+02S2WR2 215/55R16 97H UG PERF G1 XL |E13 0218321+02S2WR2 215/55R16 97T UG ICE 2 MS XL |E13 0217852+02S2WR2 215/55R16 97T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0212781 215/55R16 97V UG PERFORMANCE 2 MS XL |E13 0212957 215/55R16 97V UG PERFORMANCE 2 MS XLRTFO |E13 0212957 215/55R16 97V UG PERFORMANCE 2 MSXLLFTFO |E13 0212957 215/55R16 97V VEC 4SEASONS XL FP |E13 0211124 215/55R16 97W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216066+02S2WR2 215/55R17 94V EFFIGRIP PERF |E13 0217729+02S2WR2 215/55R17 94V VEC 4SEASONS G2 AO |E13 0218960 215/55R17 94W EFFICIENTGRIP FP |E13 0212553\\"]
[183,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",12,"ГЄ124462","215/55R17 94W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216050+02S2WR2 215/55R17 94W EXCELLENCE FP |E13 029668 215/55R17 98T UG ICE 2 MS XL |E13 0217840+02S2WR2 215/55R17 98T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213062 215/55R17 98V UG PERF G1 XL FP |E13 0218851+02S2WR2 215/55R17 98W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216068+02S2WR2 215/55R18 99V EFFICIENTGRIP SUV XL |E13 0213291 215/60R16 95H EXCELLENCE |E13 0211435 215/60R16 95H VEC 4SEASONS |E13 0210823 215/60R16 95H WRL HP RE |E13 028475 215/60R16 95V EFFIGRIP PERF |E13 0216056+02S2WR2 215/60R16 95V EXCELLENCE |E13 0210072 215/60R16 95V VEC 4SEASONS |E13 0211132 215/60R16 95V VEC 4SEASONS FO |E13 0211632 215/60R16 95V VEC 4SEASONS VW1 |E13 0211632 215/60R16 99H EFFIGRIP PERF XL |E13 0216072+02S2WR2 215/60R16 99H UG PERF G1 XL |E13 0218144+02S2WR2 215/60R16 99T UG ICE 2 MS XL |E13 0217866 215/60R16 99T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0212766 215/60R16 99V EFFIGRIP PERF XL |E13 0216073+02S2WR2 215/60R16 99V UG 8 PERF MS XL FP |E13 0212845 215/60R16 99W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216074+02S2WR2 215/60R17 100T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213103 215/60R17 96H EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213082 215/60R17 96H EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213082 215/60R17 96H UG 8 PERFORMANCE MS |E13 0212863 215/60R17 96H VEC 4SEASONS |E13 0211201 215/60R17 96H VEC 4SEASONS G2 |E13 0218891+02S2WR2 215/60R17 96V VEC 4SEASONS |E13 0212527 215/65R16 102H EFFICIENTGRIP SUV XL FP |E13 0213223 215/65R16 98H EAGLE NCT5 |E13 028117 215/65R16 98H EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213081 215/65R16 98H EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212630 215/65R16 98H UG PERF G1 |E13 0218123+02S2WR2 215/65R16 98H VEC 4SEASONS SUV G2 FP |E13 0216492 215/65R16 98T UG ICE 2 MS |E13 0216453+02S2WR2 215/65R16 98T UG ICE ARCTIC D-STUD |E13 0212775 215/65R16 98T UG PERF G1 |E13 0218124+02S2WR2 215/65R16 98V EFFICIENTGRIP SUV AO AU1 |E13 0212813 215/65R16 98V EFFICIENTGRIP SUV AO FP |E13 0212813\\"]
[184,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",13,"ГЄ124463","215/65R16 98V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212325 215/70R16 100H EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212530 215/70R16 100T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213093 215/70R16 100T ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212742 215/70R16 100T VEC 4SEASONS SUV 4X4 FP |E13 0211167 215/70R16 100T WRL AT/SA+ |E13 0211614 215/75R16 103H WRL HP(ALL WEATHER) LR |E13 029951 225/35R19 88Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212404 225/40R18 88Y EAG F1 (ASYMM) 2 * ROF FP |E13 0212406 225/40R18 92T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213040 225/40R18 92V UG 8 PERFORMANCE MO XL FP |E13 0212862 225/40R18 92V UG 8 PERFORMANCE MO XL MB |E13 0212862 225/40R18 92W EAG F1 ASY 2 MOE XL ROFMFS |E13 0212421 225/40R18 92W EAG F1(ASYMM) 2 MOEXLROFFP |E13 0212421 225/40R18 92W EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216039+02S2WR2 225/40R18 92Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212400 225/40R18 92Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219134 225/40R19 89Y EAG F1 (ASYMM) 2 * ROF FP |E13 0212369 225/40R19 93Y EAG F1 ASY 2 MOE XL ROF |E13 0212994 225/40R19 93Y EAG F1(ASYMM) 2 MOEXLROFFP |E13 0212994 225/40ZR18 92W EXCELLENCE XL FP FO |E13 0210097 225/45R17 91H EAG UG GW-3 MS * ROF |E13 029399 225/45R17 91H EAG UG GW-3 MS * ROF |E13 029399 225/45R17 91H UG 8 PERFORMANCE MS FP |E13 0212831 225/45R17 91H UG PERF G1 FP |E13 0218119+02S2WR2 225/45R17 91V EAG F1 (ASYMM) 2 FP |E13 0212948 225/45R17 91V VEC 4SEASONS G2 ROF FP |E13 0219669 225/45R17 91W EAG F1 (ASYMM) |E13 0211262 225/45R17 91W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216034+02S2WR2 225/45R17 91W EXCELLENCE MOE ROF FP |E13 0210773 225/45R17 91Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP V1 |E13 0212345 225/45R17 91Y EAG F1 ASY 3 FP |E13 0219199 225/45R17 91Y EXCELLENCE MOE ROF FP |E13 029435 225/45R17 94T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0217880+02S2WR2 225/45R17 94T UG ICE ARCTIC XL FP D-STUD |E13 0212784 225/45R17 94V UG PERF G1 XL FP |E13 0218113+02S2WR2 225/45R17 94V VEC 4SEASONS AO XL FP |E13 0211122 225/45R17 94V VEC 4SEASONS G2 AO XL |E13 0217959+02S2WR2 225/45R17 94V VEC 4SEASONS G2 XL FP |E13 0217959+02S2WR2 225/45R17 94W EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216051+02S2WR2\\"]
[185,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",14,"ГЄ124464","225/45R17 94W EXCELLENCE XL |E13 0210774 225/45R17 94Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0211979 225/45R17 94Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0217139 225/45R18 91V EFFICIENTGRIP * ROF FP |E13 0211933 225/45R18 91Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP |E13 0213085 225/45R18 91Y EAG F1 ASY 3 AR ROF |E13 0218070 225/45R18 91Y EFFICIENTGRIP * ROF FP |E13 0212277 225/45R18 95T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0218011+02S2WR2 225/45R18 95T UG ICE ARCTIC XL FP D-STUD |E13 0213189 225/45R18 95V UG PERF G1 XL FP |E13 0218393+02S2WR2 225/45R18 95W EFFIGRIP PERF XL FP VW |E13 0216060+02S2WR2 225/45R18 95Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212430 225/45R18 95Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219197 225/50R16 92H EAG UG GW-3 MS * ROF |E13 025675 225/50R16 92W EFFIGRIP PERF |E13 0216041+02S2WR 225/50R17 94H EAG UG GW-3 MS * ROF |E13 029021 225/50R17 94H EAGLE LS-2 * ROF FP |E13 0211916 225/50R17 94H UG PERF G1 FP |E13 0218110+02S2WR2 225/50R17 94V VEC 4SEASONS |E13 0211564 225/50R17 94V VEC 4SEASONS G2 FP |E13 0218549+02S2WR2 225/50R17 94W EAGLE NCT5 (ASYMM) * ROF |E13 028766 225/50R17 94W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216052+02S2WR2 225/50R17 94W EFFIGRIP PERF MO MB1 |E13 0216052+02S2WR2 225/50R17 94W EFFIGRIP PERF MOE ROF |E13 0216053+02S2WR2 225/50R17 94Y EAG F1 ASY 3 FP |E13 0219190 225/50R17 94Y EAGLE NCT5 (ASYMM) * ROF |E13 029451 225/50R17 98H UG PERF G1 XL FP |E13 0218109+02S2WR2 225/50R17 98H VEC 4SEASONS XL |E13 0210824 225/50R17 98T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0217836+02S2WR2 225/50R17 98T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213061 225/50R17 98V EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216069 225/50R17 98V UG PERF G1 XL FP |E13 0218108+02S2WR2 225/50R17 98V VEC 4SEASONS AO XL |E13 0211200 225/50R17 98V VEC 4SEASONS AO XL FP AU2 |E13 0213005 225/50R17 98V VEC 4SEASONS G2 XL FP |E13 0218858+02S2WR2 225/50R17 98W EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216070+02S2WR2 225/50R17 98W EXCELLENCE XL FP FO2 |E13 029614 225/50R17 98Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219191 225/50R18 95V EAG SP AS * ROF |E13 0217228+02S2WR2 225/55R16 95V EFFIGRIP PERF |E13 0216062+02S2WR2\\"]
[186,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",15,"ГЄ124465","225/55R16 95W EFFIGRIP PERF FP |E13 0216061+02S2WR2 225/55R16 99H UG PERF G1 XL FP |E13 0218365+02S2WR2 225/55R16 99T UG ICE 2 MS XL |E13 0217837+02S2WR2 225/55R16 99T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213063 225/55R16 99Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212932 225/55R17 101H EFFICIENTGRIP MO XL FP |E13 0212688 225/55R17 101T UG ICE 2 MS XL |E13 0217796+02S2WR2 225/55R17 101T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0212786 225/55R17 101V EFFIGRIP PERF XL |E13 0216321+02S2WR2 225/55R17 101V UG PERF G1 XL |E13 0218112+02S2WR2 225/55R17 101V UG PERF G1 XL ROF FP |E13 0218112 225/55R17 101V VEC 4SEASONS AO XL FP |E13 0211327 225/55R17 101W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216076 225/55R17 101Y EAG F1 (ASYMM) 3 J XL FP |E13 0217936+02S2WR2 225/55R17 97H UG 8 PERFORMANCE MS |E13 0212870 225/55R17 97H UG 8 PERFORMANCE MS * |E13 0213076 225/55R17 97H UG 8 PERFORMANCE MS * BM |E13 0213076 225/55R17 97H UG PERF G1 |E13 0218111 225/55R17 97H UG PERFORMANCE 2 MS * BM |E13 0211312 225/55R17 97H UG PERFORMANCE 2 MS * FP |E13 0211312 225/55R17 97V EAG SP AS * MOE ROF FP |E13 0217949 225/55R17 97V EAGLE LS-2 * ROF |E13 0211347 225/55R17 97V VEC 4SEASONS G2 FP |E13 0219178 225/55R17 97W EFFIGRIP PERF * |E13 0217155+02S2WR2 225/55R17 97W EFFIGRIP PERF AO XL |E13 0217155 225/55R17 97Y EAG F1 ASY 3 *MOE ROF FP |E13 0217955 225/55R18 102T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213182 225/55R18 98V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212534 225/55R18 98V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212534 225/60R16 102T UG ICE 2 MS XL |E13 0217863+02S2WR2 225/60R16 102T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213058 225/60R16 102V UG PERF G1 XL |E13 0218116+02S2WR2 225/60R16 102W EFFIGRIP PERF XL |E13 0216071+02S2WR2 225/60R17 103T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213191 225/60R17 99V VEC 4SEASONS SUV G2 |E13 0219489 225/60R18 100H EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212535 225/60R18 100H EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212535 225/60R18 104T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213201 225/65R17 102H ULTRA GRIP + SUV MS FP |E13 0212739 225/65R17 102H VEC 4SEASONS SUV 4X4 FP |E13 0211168\\"]
[187,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",16,"ГЄ124466","225/65R17 102H VEC 4SEASONS SUV G2 FP |E13 0219659 225/65R17 102T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213088 225/70R16 103H EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212987 225/70R16 103T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213106 225/70R16 103T WRL AT/SA+ |E13 0211676 225/70R16 103T WRL UG MS |E13 0210806 225/70R16 107T UG ICE ARCTIC SUVXLD-STUD |E13 0213226 225/75R15 102T WRL AT/SA+ |E13 0211615 225/75R16 104H ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212747 225/75R16 104H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 029095 225/75R16 104T WRL AT/SA+ |E13 0212013 235/30R20 88Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212364 235/35R19 91Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212405 235/35R19 91Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219208 235/35ZR20 (88Y) EAG F1 (ASYMM) 2 N0 FP |E13 0212702 235/35ZR20 (88Y) EAG F1 ASY 2 N0PO1 |E13 0212702 235/40R18 95T UG ICE ARCTIC XL FP D-STUD |E13 0213214 235/40R18 95V UG PERF G1 XL FP |E13 0218385+02S2WR2 235/40R18 95Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP FO1 |Е13 0212351 235/40R18 95Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212351 235/40R18 95Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219251 235/40ZR19 (92Y) EAG F1 (ASYMM) 2 N0 |E13 0212163 235/40ZR19 (92Y) EAG F1 ASY 2 N0 PO1 |E13 0212163 235/45R17 94W EFFICIENTGRIP FP |E13 0211554 235/45R17 94Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP V1 |E13 0212391 235/45R17 97H EAGLE LS-2 XL FP VW |E13 0210300 235/45R17 97T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0217881+02S2WR2 235/45R17 97T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0217881 235/45R17 97T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213075 235/45R17 97V UG PERF G1 XL FP |E13 0219139+02S2WR2 235/45R17 97Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212388 235/45R18 98V UG PERF G1 XL FP |E13 0219141+02S2WR2 235/45R18 98Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212233 235/45R18 98Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212233 235/45R18 98Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219256 235/45R19 95V EFFICIENTGRIP MOE ROF FP |E13 0212572 235/45ZR18 94Y EAG F1 (ASYMM) 2 N0 FP |E13 0212435 235/45ZR18 94Y EAG F1 ASY 2 N0 PO1 |E13 0212435 235/50R17 96V VEC 4SEASONS FP |E13 0213049 235/50R18 101T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213221\\"]
[188,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",17,"ГЄ124467","235/50R18 101V UG 8 PERFORMANCE MS XL FP |E13 0212876 235/50R18 101V UG PERF G1 XL FP |E13 0218384+02S2WR2 235/50R18 101V VEC 4SEASONS G2 XL FP FO |E13 0217999+02S2WR2 235/50R18 101W EAG F1 ASY 2 XL FP FO1 |E13 0212817 235/50R18 101Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212384 235/50R18 97V EAG F1 (ASYMM) 2 AO FP |E13 0212149 235/50R18 97V EAGLE F1 GS-D3 VW |E13 0210785 235/50ZR17 96Y EAG F1 (ASYMM) N0 FP |E13 0210944 235/55R17 103H VEC 4SEASONS G2 XL |E13 0217847+02S2WR2 235/55R17 103H VEC 4SEASONS SUV 4X4 XL |E13 0212698 235/55R17 103T UG ICE 2 MS XL |E13 0217883 235/55R17 103T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213054 235/55R17 103V UG 8 PERFORMANCE MS XL |E13 0212877 235/55R17 103V ULTRA GRIP XL |E13 0210379 235/55R17 103V ULTRA GRIP XL LFT FO1 |E13 0210379 235/55R17 103V ULTRA GRIP XL RT FO1 |E13 0210379 235/55R17 103V VEC 4SEASONS G2 XL FP |E13 0217998+02S2WR2 235/55R17 99H EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0213259 235/55R17 99V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212531 235/55R17 99V EXCELLENCE AO |E13 0212290 235/55R17 99Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP |E13 0212933 235/55R18 100V EAGLE RS-A |E13 028936 235/55R18 100V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212536 235/55R18 100V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212536 235/55R18 104T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0217864+02S2WR2 235/55R18 104T UG ICE ARCTIC XL FPD-STUD |E13 0213053 235/55R18 104Y EFFICIENTGRIP AO XL |E13 0211628 235/55R19 101W EXCELLENCE AO FP |E13 0210789 235/55R19 101Y EAG F1 ASY 3 SUV AR FP |E13 0219672 235/55R19 105T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213183 235/55R19 105V EFFICIENTGRIP SUV XL |E13 0212231 235/55R19 105V WRL HP(ALL WEATHER) XL FP |E13 0213055 235/55R19 EAGLE LS2 101H AO TL |E13 0210671 235/60R16 100H UG PERF G1 |E13 0218103+02S2WR2 235/60R16 100V EFFICIENTGRIP SUV |E13 0212529 235/60R16 100V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212529 235/60R17 102V EFFICIENTGRIP MO FP |E13 0212634 235/60R17 106T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213213 235/60R18 103V WRL HP(ALL WEATHER) FP |E13 0210611 235/60R18 103W EAG F1 ASY 3 SUV AR |E13 0218850\\"]
[189,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",18,"ГЄ124468","235/60R18 103W EXCELLENCE AO |E13 0210788 235/60R18 107H ULTRA GRIP + SUV MS XL |E13 0212522 235/60R18 107T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213105 235/60R18 107T WRL AT/R XL AO |E13 029989 235/60R18 107V EFFICIENTGRIP SUV XL FP |E13 0212230 235/60R18 107V VEC 4SEASONS SUV G2 XL |E13 0219610 235/60R18 107V WRL HP(ALL WEATHER) XL FP |E13 029873 235/65R17 104V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212450 235/65R17 104V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212450 235/65R17 104V WRL HP(ALL WEATHER) |E13 029084 235/65R17 104W EXCELLENCE AO FP |E13 0211218 235/65R17 108H EFFICIENTGRIP SUV XL FP |E13 0212437 235/65R17 108H UG PERF SUV G1 XL |E13 0219096 235/65R17 108H ULTRA GRIP + SUV MS XL |E13 0212744 235/65R17 108H WRL HP(ALL WEATHER) XL LR |E13 029086 235/65R17 108T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213089 235/65R17 108T WRL AT/SA+ XL |E13 0211985 235/65R17 108V VEC 4SEASONS SUV 4X4 XLFP |E13 0211169 235/65R17 108V VEC 4SEASONS SUV G2 XL FP |E13 0219652 235/70R16 106H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 029017 235/70R16 106Q WRL MT/R POR |E13 0217799+02W 235/70R16 106T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213110 235/70R16 106T ULTRA GRIP + SUV MS FP |E13 0212746 235/70R17 111H WRL HP(ALL WEATHER) XL LR |E13 029266 235/75R15 105T WRL AT/SA+ |E13 0211891 245/30R20 90Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL |E13 0212381 245/35R18 88Y EAG F1 (ASYMM) 2 * ROF FP |E13 0212399 245/35R18 92Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212382 245/35R19 93Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212412 245/35R19 93Y EAG F1 ASY 2 MOE XL ROF |E13 0212735 245/35R19 93Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219193 245/35R19 93Y EAG F1(ASYMM) 2 MOEXLROFFP |E13 0212735 245/35R20 95Y EAG F1 (ASYMM) XL FP OP1 |E13 0210803 245/35R20 95Y EAG F1 ASY 3 *MOE XL ROFFP |E13 0217954 245/35ZR20 (91Y) EAG F1 (ASYMM) 3 N0 FP |E13 0217232+02S2WR2 245/40R17 91Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP V1 |E13 0212414 245/40R17 91Y EXCELLENCE MOE ROF FP |E13 029486 245/40R17 95Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212413 245/40R18 93H EAGLE LS-2 AO |E13 0211025 245/40R18 93Y EAG F1 ASY 3 FP |E13 0219174\\"]
[190,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",19,"ГЄ124469","245/40R18 93Y EAGLE NCT5 (ASYMM) * ROF |E13 029066 245/40R18 97T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0217731+02S2WR2 245/40R18 97T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213052 245/40R18 97V EAG UG GW-3 MOE XL ROF FP |E13 029472 245/40R18 97V UG PERF G1 XL FP |E13 0218394+02S2WR2 245/40R18 97W EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216063+02S2WR2 245/40R18 97W UG PERF G1 XL FP |E13 0218305+02S2WR2 245/40R18 97Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219173 245/40R19 98V EAGLE LS-2 * XL ROF BM1 |E13 0212134 245/40R19 98Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212374 245/40R19 98Y EAG F1 (ASYMM) 3 J XL FP |E13 0218068+02S2WR2 245/40R19 98Y EAG F1 (ASYMM) XL FP |E13 0210897 245/40R19 98Y EAG F1 ASY 3 *MOE XL ROFFP |E13 0217223 245/40R19 98Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0218068 245/40R20 99Y EAG F1(ASYMM) 2 MOEXLROFFP |E13 0212679 245/40R20 99Y EXCELLENCE * XL ROF FP |E13 0210229 245/40ZR19 94Y EAGLE F1 GS-D3 ROF |E13 029594 245/45R17 95W EFFICIENTGRIP MO FP |E13 0211430 245/45R17 95Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP |E13 0212376 245/45R17 95Y EAG F1 ASY 3 FP |E13 0219265 245/45R17 95Y EAGLE NCT5 (ASYMM) * ROF |E13 028515 245/45R17 99T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0218010+02S2WR2 245/45R17 99T UG ICE ARCTIC XL FP D-STUD |E13 0213193 245/45R17 99V EAG UG GW-3 MS * XL ROF FP |E13 029584 245/45R17 99Y EAG F1 (ASYMM) MOE XL ROF |E13 0211009 245/45R17 99Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219264 245/45R17 99Y EFFIGRIP PERF XL FP |E13 0216075+02S2WR2 245/45R18 100H EAG SP AS J XL FP |E13 0218534+02S2WR2 245/45R18 100T UG ICE 2 MS XL FP |E13 0218067+02S2WR2 245/45R18 100T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213198 245/45R18 100V EAGLE LS-2 * XL ROF |E13 0211369 245/45R18 100V UG 8 PERF MS * MOE XL ROF |E13 0213083 245/45R18 100V UG 8 PERFORMANCE MS *MOXL |E13 0213091 245/45R18 100W EAG F1 (ASYMM) 2 XL FPMB1 |E13 0213047 245/45R18 100Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL |E13 0212807 245/45R18 100Y EAG F1 (ASYMM) 3 J XL FP |E13 0217257+02S2WR2 245/45R18 100Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0217257 245/45R18 100Y EAG F1(ASYMM) 3 *MOEXLROF |E13 0217146+02S2WR2 245/45R18 96Y EXCELLENCE * ROF FP |E13 0210945 245/45R19 102V UG 8 PERF MS * XL ROF BM |E13 0213020\\"]
[191,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",20,"ГЄ124470","245/45R19 102V UG 8 PERF MS * XL ROF FP |E13 0213020 245/45R19 102Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212375 245/45R19 98Y EXCELLENCE * ROF FP |E13 0210071 245/45ZR20 99Y EAG F1 SUPERCAR VSB |E13 029707 245/50R17 99H EAG UG GW-3 MS * ROF FP |E13 029500 245/50R18 100W EAGLE LS-2 * ROF |E13 0211752 245/50R18 104T UG ICE ARCTIC XL D-STUD |E13 0213200 245/50R18 104V UG PERF G1 XL FP |E13 0218117+02S2WR2 245/55R17 102H UG PERF 2 MS * ROF FP |E13 0211403 245/55R17 102H UG PERFORMANCE 2 MS*ROFBM |E13 0211403 245/60R18 105H ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212753 245/60R18 105H WRL HP(ALL WEATHER) CH |E13 029587 245/65R17 107H ULTRA GRIP + SUV MS |Е13 0212736 245/65R17 107H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 029048 245/65R17 107T WRL AT/R JE |E13 029091 245/65R17 111T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213109 245/70R16 107H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 026646 245/70R16 107T ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212741 245/70R16 111T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213169 255/30R19 91Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212383 255/30R20 92Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212372 255/35R18 94Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212387 255/35R19 92Y EAG F1 (ASYMM) 2 * ROF FP |E13 0212148 255/35R19 96Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212385 255/35R20 97Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212401 255/35R20 97Y EAG F1 (ASYMM) 3 J XL FP |E13 0218069+02S2WR2 255/40R17 94Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP V1 |E13 0212366 255/40R18 95V EFFICIENTGRIP * ROF FP |E13 0212014 255/40R18 95Y EAG F1 ASY 3 AR ROF |E13 0218071 255/40R18 99Y EAG F1 (ASYMM)2 MO XL FP |E13 0212436 255/40R19 100H EAGLE LS-2 AO XL |E13 0211738 255/40R19 100V UG PERF G1 XL FP |E13 0218364+02S2WR2 255/40R19 100Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212411 255/40R20 101Y EAG F1 (ASYMM) 2 AO XLMFS |E13 0212272 255/45R18 103V UG PERF G1 XL FP |E13 0219032 255/45R18 103Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212386 255/45R18 103Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219302 255/45R18 99V EAG UG GW-3 MS MOE ROF DC |E13 029324 255/45R18 99Y EFFICIENTGRIP AO |E13 0211653 255/45R19 104H EAGLE LS-2 AO XL SCT |E13 0211272\\"]
[192,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",21,"ГЄ124471","255/45R19 104Y EAG F1 (ASYMM) AO XL |E13 0210965 255/45R19 104Y EAG F1 (ASYMM) AO XL SCT |E13 0210965 255/45R19 104Y EXCELLENCE AO XL ROF SCT |E13 0211082 255/45R20 101Y EFFICIENTGRIP * ROF FP |E13 0212100 255/45ZR19 (100Y) EAG F1 (ASYMM) N0 |E13 0211509 255/50R19 103Y EAG F1 ASY 3 SUV AR FP |E13 0219680 255/50R19 107H EAGLE LS-2 * XL ROF FP |E13 0212668 255/50R19 107H ULTRA GRIP * XL ROF |E13 029713 255/50R19 107H ULTRA GRIP * XL ROF FP BM |E13 029713 255/50R19 107T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213194 255/50R19 107V UG 8 PERFORMANCE MS XL FP |E13 0212891 255/50R19 107V ULTRA GRIP * XL ROF FP |E13 0210974 255/50R19 107W EAG F1 ASY SUV * XLROFBM1 |E13 0212706 255/50R19 107Y EAG F1(ASYMM) SUV XL |E13 0211978 255/50R20 109W EAG F1 ASY SUV AT JLRXLFP |E13 0213159 255/50R21 106H UG PERF 2 MS * ROF FP |E13 0211764 255/50R21 106H UG PERFORMANCE 2 MS*ROFRR |E13 0211764 255/50R21 106W EAGLE NCT5 * ROF |Е13 028740 255/50R21 106W EAGLE NCT5 * ROF FP WSW |E13 028740 255/55R18 109H EAGLE LS-2 * XL ROF FP |E13 0212669 255/55R18 109H EAGLE LS-2 XL FP |E13 029409 255/55R18 109H ULTRA GRIP * XL BM |E13 029416 255/55R18 109H ULTRA GRIP * XL FP |E13 029416 255/55R18 109H ULTRA GRIP * XL ROF |E13 029633 255/55R18 109H ULTRA GRIP * XL ROF BM |E13 029633 255/55R18 109H ULTRA GRIP * XL ROF FP |E13 029633 255/55R18 109H ULTRA GRIP + SUV MS XL |E13 0212510 255/55R18 109T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0212792 255/55R18 109V EAG F1(ASYMM) SUV * XL FP |E13 0212927 255/55R18 109V EAG F1(ASYMM)SUV* XLROFFP |E13 0212826 255/55R18 109V EAGLE LS-2 N1 XL |E13 0210093 255/55R18 109V EAGLE LS-2 N1 XL FP PO1 |E13 0210093 255/55R18 109V EFFICIENTGRIP SUV XL FP |E13 0211512 255/55R18 109V VEC 4SEASONS SUV 4X4 XLFP |E13 0211171 255/55R18 109W EAG F1(ASYMM) SUV XL FP |E13 0211331 255/55R18 109Y EAG F1(ASYMM) SUV AO XLFP |E13 0211766 255/55R18 109Y EAG F1(ASYMM)SUV XL FP V1 |E13 0211766 255/55R19 111H EAG SP AS AOE ROF FP |E13 0217163+02S2WR2 255/55R19 111H ULTRA GRIP + SUV MS XL |E13 0212743 255/55R19 111Q WRL DURATRAC XL FP |E13 0213310\\"]
[193,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",22,"ГЄ124472","255/55R19 111S WRL DURATRAC XL FP |E13 0212498 255/55R19 111T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213197 255/55R19 111V WRL HP(ALL WEATHER) XLLR1 |E13 029050 255/55R19 111W EAG F1 ASY SUV AT JLRXLFP |E13 0213158 255/55R19 111Y EAG F1(ASYMM)2SUVAOEROFFP |E13 0212970 255/55R20 110Q WRL DURATRAC LR XL FP |E13 0213281 255/55R20 110Y EAG F1(ASYMM) SUV XL FP |E13 0213071 255/60R17 106H ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212738 255/60R17 106V EAG F1(ASYMM) SUV |E13 0211332 255/60R17 106V EAG F1(ASYMM) SUV |E13 0211332 255/60R17 106V EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212902 255/60R18 108H EAG SP AS AO FP |E13 0217116+02S2WR2 255/60R18 108H UG 8 PERFORMANCE MS AO AU |E13 0212963 255/60R18 108H UG 8 PERFORMANCE MS AO FP |E13 0212963 255/60R18 108W EAG SP AS MGT |E13 0219739 255/60R18 108Y EAG F1(ASYMM) 2 SUV AO FP |E13 0212965 255/60R18 112H ULTRA GRIP + SUV MS XL FP |E13 0212749 255/60R18 112T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213178 255/60R18 112V EFFICIENTGRIP SUV XL FP |E13 0212451 255/60R18 112W EAG F1(ASYMM) SUV AT J XL |E13 0212451 255/65R16 109H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 026477 255/65R17 110H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 029627 255/65R17 110T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213108 255/65R17 110T ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212737 255/65R17 110T WRL AT/SA+ |E13 0212995 255/65R17 110T WRL HP(ALL WEATHER) NI |E13 029178 255/70R18 113H EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213290 265/30R19 93Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212415 265/35R18 97Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP V1 |E13 0212365 265/35R18 97Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219200 265/35ZR20 (95Y) EAG F1 (ASYMM) 2 N0 FP |E13 0212703 265/35ZR20 (95Y) EAG F1 ASY 2 N0 PO1 |E13 0212703 265/40R18 101Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212362 265/40R20 104Y EAG F1 (ASYMM) AO XL |Е13 0210956 265/40R20 104Y EAG F1 (ASYMM) AO XL SCT |E13 0210956 265/40ZR19 (98Y) EAG F1 (ASYMM) 2 N0 FP |E13 0212160 265/40ZR19 (98Y) EAG F1 ASY 2 N0 PO1 |E13 0212160 265/45ZR18 101Y EAG F1 (ASYMM) 2 N0 FP |E13 0212431 265/45ZR18 101Y EAG F1 ASY 2 N0 PO1 |E13 0212431 265/50R19 110V EAGLE LS-2 N0 XL |E13 0211346\\"]
[194,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",23,"ГЄ124473","265/50R19 110V EAGLE LS-2 N1 XL FP |E13 0211346 265/50R19 110V EAGLE LS-2 N1 XL PO2 |E13 0211346 265/50R19 110W EAG SP AS MGT XL |E13 0219014 265/50R19 110Y EAG F1 ASY 2 SUV MGT XL |E13 0212935 265/50R19 110Y EAG F1 ASY 2 SUV XL N1PO1 |E13 0212935 265/50R19 110Y EAG F1(ASYMM) SUV AO XL |E13 0211386 265/50R19 110Y EAG F1(ASYMM) SUV XL N0 |E13 0211386 265/50R20 111V EFFICIENTGRIP SUV XL FP |E13 0213282 265/60R18 114T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213192 265/65R17 112H EFFICIENTGRIP SUV FP |E13 0212537 265/65R17 112H WRL HP(ALL WEATHER) FP |E13 0210190 265/65R17 112H WRL HP(ALL WEATHER) FPRHD |E13 0210190 265/65R17 112T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |Е13 0213092 265/65R17 112T ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212740 265/65R17 112T WRL AT/SA+ |E13 0211988 265/70R16 112H WRL HP(ALL WEATHER) FP |E13 0213028 265/70R16 112T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213107 265/70R16 112T ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212751 265/70R16 112T WRL AT/SA+ |E13 0211616 275/30R19 96Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP R1 |E13 0212363 275/30R20 97Y EAG F1 ASY 3 *MOE XL ROFFP |E13 0217953 275/35R18 99Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212129 275/35R18 99Y EAG F1 ASY 3 XL FP |E13 0219209 275/35R19 100Y EAG F1 ASY 3 *MOE XLROFFP |E13 0217224 275/35R19 96Y EAG F1 (ASYMM) 2 FP |E13 0212418 275/35R20 102Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212368 275/35R20 102Y EAG F1(ASYMM)2 MOE XL ROF |E13 0212456 275/40R18 99Y EAG F1 (ASYMM) 3 * MOE ROF |E13 0217300+02S2WR2 275/40R19 101Y EAG F1 (ASYMM) 2 |E13 0212373 275/40R19 101Y EXCELLENCE * ROF |E13 0210060 275/40R20 102H ULTRA GRIP + SUV MS |E13 0212748 275/40R20 106T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213181 275/40R20 106Y EXCELLENCE XL FP |E13 029994 275/45R19 108V EAGLE LS-2 N0 XL PO |E13 029950 275/45R20 110T UG ICE ARCTIC SUV XLDSTUD |E13 0213195 275/45R20 110V EAGLE LS-2 N1 XL MFS |E13 0211350 275/45R20 110V EAGLE LS-2 N1 XL PO2 |E13 0211350 275/45R20 110V EAGLE LS-2 XL N0 |E13 0211350 275/45R20 110W EAG F1 (ASYMM) SUV XL |E13 0211333 275/45R20 110W EAG F1 (ASYMM) SUV XL |E13 0211333\\"]
[195,"UA 1.009.0110591-15","ВГ528328",24,"ГЄ124474","275/45R20 110Y EAG F1(ASYMM) SUV AOXLFP |E13 0211755 275/50R20 109H EAGLE LS-2 MOE ROF |E13 0210812 275/55R17 109V WRL HP(ALL WEATHER) |E13 028989 275/55R20 117V EFFICIENTGRIP SUV XL FP |E13 0213284 275/60R18 113H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 029089 275/60R20 115H EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213288 275/65R17 115H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 0210323 275/65R18 116H EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213280 275/70R16 114H WRL HP(ALL WEATHER) |E13 028617 285/25R20 93Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212371 285/30R19 98Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212416 285/35R18 97Y EAG F1 (ASYMM) 2 MO FP |E13 0212499 285/35R19 99Y EAG F1 (ASYMM) 2 |E13 0212367 285/40R20 104Y EFFICIENTGRIP * ROF FP |E13 0212092 285/40R21 109Y EAG F1(ASYMM)2 SUV AOXLFP |E13 0213050 285/40ZR19 (103Y) EAG F1 (ASYMM) N0 |E13 0211510 285/45R19 111W EAG F1(ASYMM) SUV * XLROF |E13 0212825 285/45R20 112H EAG SP AS AOE ROF FP |E13 0217221+02S2WR2 285/45R20 112V UG 8 PERFORMANCE MSAOXLFP |E13 0212998 285/45R20 112Y EAG F1(ASYMM) 2 SUV AO FP |E13 0213157 285/45R21 109W EAGLE NCT5 * EMT FP |E13 028739 285/45R21 109W EAGLE NCT5 * ROF FP WSW |E13 028739 285/60R18 116V EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213270 285/65R17 116T UG ICE ARCTIC SUV D-STUD |E13 0213196 285/65R17 116V EFFICIENTGRIP SUV |E13 0213269 295/30R19 100Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL |E13 0212429 295/35ZR19 (100Y) EAG F1 ASY 2 N0 PO1 |E13 0212162 305/30R19 102Y EAG F1 (ASYMM) 2 XL FP |E13 0212417 305/30ZR20 (103Y) EAG F1 (ASYMM) 3 N0 FP |E13 0217210+02S2WR2 P225/55R18 97H EAGLE LS-2 |E11 028175 P245/50R20 102V EAGLE RS-A VSB |E13 0210590 P255/75R17 113T WRL SILENTARM BSL |E13 0210566 P265/50R20 106V EAGLE RS-A VSB ECE |E11 025849 Всього 872 позицiї\\"]
[196,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",1,"ГЄ124475","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[197,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",2,"ГЄ124476","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[198,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",3,"ГЄ124477","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 145/70R13 71T STREETRESPONSE 2 |E11 029308 155/65R13 73T STREETRESPONSE 2 |E11 029309 155/65R14 75T STREETRESPONSE 2 |E11 029310 155/65R14 75T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267343+02S2WR2 155/70R13 75T SP WI RESPONSE MS |E4 0237085 155/70R13 75T STREETRESPONSE 2 |E11 029311 155/80R13 79T SP WI SPT M2 MS |E4 0210754 155/80R13 79T STREETRESPONSE 2 |E11 029312 165/65R13 77T STREETRESPONSE 2 |E11 029313 165/65R14 79T SP WI RESPONSE MS |E4 0237089 165/65R14 79T STREETRESPONSE 2 |E11 029314 165/65R15 81H SPT BLURESPONSE |E13 0216212+02S2WR2 165/65R15 81T SP STREETRESPONSE |E4 0258603 165/65R15 81T STREETRESPONSE 2 |E11 029315 165/65R15 81T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0268058+02S2WR2 165/65R15 81T WINTER RESPONSE 2 MS RE |E4 0268058+02S2WR2 165/70R13 79T SP WI RESPONSE MS |E4 0244287 165/70R13 79T STREETRESPONSE 2 |E11 029316 165/70R14 81T SP WI RESPONSE MS |E4 0237091 165/70R14 81T STREETRESPONSE 2 |E4 0250773 165/70R14 81T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0268059 165/70R14 81T WINTER RESPONSE 2 MS VW |E4 0268059+02S2WR2 165/70R14 85T STREETRESPONSE 2 XL |E4 0250773 165/70R14 85T WINTER RESPONSE 2 MS XL |E4 0268060+02S2WR2 175/60R15 81H SP SPORT 300 |E11 024867 175/60R15 81T STREETRESPONSE 2 |E11 029318 175/60R16 82H SP WI SPT 3D MS * ROF |E4 0232212 175/60R16 82H SP WI SPT 3D MS * ROF BM |E4 0232212 175/60R16 86H SP WI SPT 3D MS * XL ROFBM |E4 0242556 175/60R16 86H SP WI SPT 3D MS * XLROFMFS |E4 0242556 175/65R14 82Q GRASPIC DS-3 |E11 028515 175/65R14 82T ICETOUCH D-STUD |E13 0212720 175/65R14 82T STREETRESPONSE 2 |E11 029319 175/65R14 82T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0268061 175/65R14 86T STREETRESPONSE 2 XL |E11 029320 175/65R15 84H SP FASTRESPONSE |E4 0244319 175/65R15 84H SPT BLURESPONSE * |E13 0216946+02S2W 175/65R15 84T STREETRESPONSE 2 |E11 0211834 175/65R15 84T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267345\\"]
[199,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",4,"ГЄ124478","175/70R13 82Q GRASPIC DS-3 |E11 028514 175/70R13 82T SP WI RESPONSE MS |E4 0237094 175/70R13 82T STREETRESPONSE 2 |E11 029321 175/70R14 84Q GRASPIC DS-3 |E11 028522 175/70R14 84T SP SPORT 01 |E4 0241015 175/70R14 84T STREETRESPONSE 2 |E11 029322 175/70R14 84T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0268063+02S2WR2 175/70R14 88T SP WI RESPONSE MS XL |E4 0237096 175/70R14 88T STREETRESPONSE 2 XL |Е11 0211832 175/70R14 88T WINTER RESPONSE 2 MS XL |E4 0268064+02S2WR2 175/80R14 88T SP WI SPT M3 MS |E4 0219746 175/80R16 91S GRTREK AT2 |E11 024079 185/50R16 81T SP FASTRESPONSE |E4 0262381 185/50R16 81V SP SPORT 9000 MFS |E4 0213245 185/50R17 86H SP WI SPT 3D MS * XLROFMFS |E4 0242568 185/55R14 80H SPT BLURESPONSE |E13 0216213+02S2WR2 185/55R15 82H SPT BLURESPONSE |E13 0216214+02S2WR2 185/55R15 82Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028529 185/55R15 82T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0268069+02S2WR2 185/55R15 82V SPT BLURESPONSE |E13 0216215+02S2WR2 185/55R15 86H WINTER RESPONSE 2 MS XL |E4 0272877+02S2WR2 185/55R16 87H SP FASTRESPONSE XL |E4 0244316 185/60R14 82H SPT BLURESPONSE |E13 0216216+02S2WR2 185/60R14 82Q GRASPIC DS-3 |E11 028516 185/60R14 82T STREETRESPONSE 2 |E13 0250073+02S2WR2 185/60R14 82T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267344+02S2WR2 185/60R15 84H SP SPORT 01 |E4 0222216 185/60R15 84H SP SPORT 01 SK |E4 0222216 185/60R15 84H SPT BLURESPONSE |E4 0242553 185/60R15 84H SPT BLURESPONSE |E13 0216219+02S2WR2 185/60R15 84H SPT BLURESPONSE |E13 0216219+02S2WR2 185/60R15 84H SPT BLURESPONSE AO |E13 0216219+02S2WR2 185/60R15 84Q GRASPIC DS-3 |E11 028525 185/60R15 84T SP SPORT 01 AO |E4 0242559 185/60R15 84T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267338+02S2WR2 185/60R15 84T WINTER RESPONSE 2 MS RE |E4 0267338+02S2WR2 185/60R15 88H SP WI RESPONSE MS AO XL |E4 0250760 185/60R15 88H SP WI RESPONSE MS AO XL AU |E4 0250760 185/60R15 88H SPT BLURESPONSE XL |E13 0216254+02S2WR2 185/60R15 88T ICETOUCH XL D-STUD |E13 0212721\\"]
[200,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",5,"ГЄ124479","185/60R15 88T SP WI RESPONSE MS XL |E4 0237100 185/60R15 88T WINTER RESPONSE 2 MS XL |E4 0267339+02S2WR2 185/65R14 86H SPT BLURESPONSE |E13 0216220+02S2WR2 185/65R14 86Q GRASPIC DS-3 |E4 0221440 185/65R14 86T ICETOUCH D-STUD |E13 0212722 185/65R14 86T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0268065+02S2WR2 185/65R15 88H SPT BLURESPONSE |E13 0216221+02S2WR2 185/65R15 88Q GRASPIC DS-3 |E4 0221445 185/65R15 88T ICETOUCH D-STUD |E13 0212723 185/65R15 88T SP ICESPORT |E4 0254143 185/65R15 88T SP SPORT 01 |E4 0232218 185/65R15 88T SP WI SPT 3D MS MO |E4 0234831 185/65R15 88T STREETRESPONSE 2 |E11 029325 185/65R15 88T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267348+02S2WR2 185/65R15 88V SP FASTRESPONSE OT |E4 0237086 185/65R15 92T STREETRESPONSE 2 XL |Е11 0211831 185/65R15 92T WINTER RESPONSE 2 MS XL |E4 0268066+02S2WR2 185/70R14 88Q GRASPIC DS-3 |E11 028527 185/70R14 88T SP WI RESPONSE MS |E4 0237831 195/40R17 81V SPT MAXX RT XL MFS |E4 0262387 195/40ZR16 (80Y) SP SPORT 9000 XL MFS |E4 0272860 195/45R16 84V SPT BLURESPONSE XL MFS |E13 0216255+02S2WR2 195/50R15 82H SPT BLURESPONSE MFS |E13 0216222+02S2WR2 195/50R15 82H WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267340+02S2WR2 195/50R15 82T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267341+02S2WR2 195/50R15 82V SPT BLURESPONSE MFS |E13 0216223+02S2WR2 195/50R16 84V SPT BLURESPONSE MFS |E13 0216224+02S2WR2 195/50R16 88H SP WI SPT 3D MS AO XL |E4 0250761 195/50R16 88H SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0250761 195/50R16 88H SP WI SPT 3D MS AOE XL ROF |E4 0249800 195/50R16 88H SP WI SPT 3D MS AOEXLROFAU |E4 0249800 195/50R16 88V SPT BLURESPONSE XL MFS |E13 0216256+02S2WR2 195/55R15 85H SPT BLURESPONSE |E13 0216225+02S2WR2 195/55R15 85H WINTER SPT 5 |E13 0250006+02S2WR2 195/55R15 85Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028535 195/55R15 85V SPT BLURESPONSE |E13 0216226+02S2WR2 195/55R15 89H SP FASTRESPONSE XL OT |E4 0237074 195/55R16 87H SP SPORT 01 MO MFS V1 |E4 0226990 195/55R16 87H SP WI SPT 3D MS * ROF MFS |E4 0231098 195/55R16 87H SP WI SPT 3D MS MO MFS |E4 0241037\\"]
[201,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",6,"ГЄ124480","195/55R16 87H SPT BLURESPONSE |E13 0216227+02S2WR2 195/55R16 87H WINTER SPT 5 |E13 0250007+02S2WR2 195/55R16 87Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028538 195/55R16 87T SP SPORT 01 MO |E4 0226989 195/55R16 87T SP WI SPT 4D MS MO MFS |E4 0259998 195/55R16 87V SPT BLURESPONSE |E13 0216228+02S2WR2 195/55R16 87W SPT MAXX TT * ROF MFS |E4 0268096 195/55R16 91V SPT BLURESPONSE XL |E13 0216257+02S2WR2 195/60R15 88H SP WI SPT 3D MS |Е4 0233721 195/60R15 88H SPT BLURESPONSE |E13 0216229+02S2WR2 195/60R15 88Q GRASPIC DS-3 |E4 0221448 195/60R15 88T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0267347+02S2WR2 195/60R15 88V SPT BLURESPONSE |E13 0216230+02S2WR2 195/60R16 89V SPT BLURESPONSE |E13 0216231+02S2W 195/60R16 89V SPT BLURESPONSE |E13 0216231+02S2WR2 195/65R15 91H SP 4ALL SEASONS MS |E4 0228132 195/65R15 91H SP WI SPT 4D MS |E4 0254125 195/65R15 91H SP WI SPT 4D MS VW |E4 0254125 195/65R15 91H SPT BLURESPONSE |E13 0216232+02S2WR2 195/65R15 91H WINTER SPT 5 |E13 0250011+02S2WR2 195/65R15 91Q GRASPIC DS-3 |E4 0221454 195/65R15 91T SP 4ALL SEASONS MS |E4 0228131 195/65R15 91T SP ICESPORT |E4 0254144 195/65R15 91T STREETRESPONSE 2 |E13 0250074+02S2WR2 195/65R15 91T WINTER RESPONSE 2 MS |E4 0268067+02S2WR2 195/65R15 91V SPT BLURESPONSE |E13 0216233+02S2WR2 195/65R15 95H SPT BLURESPONSE XL |E13 0216258+02S2WR2 195/65R15 95T ICETOUCH XL D-STUD |Е13 0212725 195/65R15 95T STREETRESPONSE 2 XL |E13 0250075+02S2WR2 195/65R15 95T WINTER RESPONSE 2 MS XL |E4 0268068+02S2WR2 195/65R16 92H SP WI SPT 4D MS * |E4 0262399 195/65R16 92H SP WI SPT 4D MS * BM |E4 0262399 195/70R14 91T SP STREETRESPONSE |E13 0250076+02S2WR2 195/70R14 91T STREETRESPONSE 2 |E13 0250076+02S2WR2 195/80R15 96S GRTREK AT2 RBL |E11 024080 205/40R17 84W SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250123+02S2WR2 205/40R18 86Y SPT MAXX RT XL MFS |E4 0258582 205/45R16 83W SP SPORT MAXX |E4 0231084 205/45R16 83W SPT MAXX RT MFS |E4 0258619 205/45R17 84V SP SPORT 01 * ROF MFS |E4 0232224\\"]
[202,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",7,"ГЄ124481","205/45R17 88V SP WI SPT 4D MS * XL MFS |E4 0267336 205/45R17 88V SP WI SPT 4D MS *XL MFS BM |E4 0267336 205/45R17 88V SP WI SPT 4D MS *XL ROF BM |E4 0267337 205/45R17 88V SP WI SPT 4D MS *XL ROFMFS |E4 0267337 205/45R17 88W SPT MAXX RT * XL MFS |E4 0267333 205/50R16 87H SP FASTRESPONSE OT |E4 0234863 205/50R16 87V SPT BLURESPONSE |E13 0216234+02S2WR2 205/50R16 87W SP FASTRESPONSE OT |E4 0237064 205/50R16 87W SPT MAXX RT |E4 0260001 205/50R17 89H SP SPORT 01 |E4 0240314 205/50R17 89V SPT BLURESPONSE |E13 0216235+02S2WR 205/50R17 89V SPT BLURESPONSE VW |E13 0216235+02S2WR2 205/50R17 93H SP WI SPT 3D MS AO XL MFS |E4 0231097 205/50R17 93H SP WI SPT 3D MS AO XLMFSAU |E4 0231097 205/50R17 93H SP WI SPT 3D MS XL MFS |E4 0231097 205/50R17 93H SP WI SPT 3D MS XL MFS VW |E4 0231097 205/50R17 93H SP WI SPT 3D MSAOEXLROFMFS |E4 0241027 205/50R17 93H WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250031+02S2WR2 205/50R17 93Q GRASPIC DS-3 XL MFS |E11 029276 205/50R17 93V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250030+02S2WR2 205/50R17 93W SPT BLURESPONSE XL |E13 0216346+02S2WR2 205/50R17 93Y SPT MAXX RT XL MFS |E4 0258613 205/55R15 88V SP FASTRESPONSE AO |E4 0247038 205/55R16 91H SP FASTRESPONSE LRR |E4 0234856 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS * |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS * BM |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS AO MFS |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS MFS |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS MFS VW |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS MFS VW |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS MO |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS MO MB1 |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS MOE ROF |E4 0250753 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS MOE ROF DC |E4 0250753 205/55R16 91H SP WI SPT 3D MS VW1 |E4 0228124 205/55R16 91H SP WI SPT 4D MS AO MFS |E4 0254123 205/55R16 91H SP WI SPT 4D MS AO MFS AU |E4 0254123 205/55R16 91H SP WI SPT 4D MS MFS |E4 0254123 205/55R16 91H SP WI SPT 4D MS MO |E4 0254123 205/55R16 91H SP WI SPT 4D MS MO MB |E4 0254123\\"]
[203,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",8,"ГЄ124482","205/55R16 91H SP WI SPT 4D MS VW |E4 0254123 205/55R16 91H SP WI SPT M3 MS * ROF |E4 0226993 205/55R16 91H SPT BLURESPONSE |E13 0216236+02S2WR2 205/55R16 91H WINTER SPT 5 |E13 0250098+02S2WR2 205/55R16 91Q GRASPIC DS-3 MFS |E4 0221458 205/55R16 91T SP ICESPORT MFS |E4 0254134 205/55R16 91T WINTER SPT 5 |E13 0250010+02S2WR2 205/55R16 91V SP FASTRESPONSE LRR |E4 0234855 205/55R16 91V SP FASTRESPONSE MO |E4 0234855 205/55R16 91V SP SPORT 01 AO MFS |E4 0221427 205/55R16 91V SPT BLURESPONSE |E13 0216237+02S2WR2 205/55R16 91V SPT BLURESPONSE LRR VW |E13 0216237+02S2WR2 205/55R16 91V SPT BLURESPONSE VW1 |E13 0216237+02S2WR2 205/55R16 91W SP FASTRESPONSE MO |E4 0234854 205/55R16 91W SP SPORT 01 AO |E4 0221428 205/55R16 91W SPT BLURESPONSE |E13 0216238+02S2WR2 205/55R16 91W SPT MAXX RT AO |E4 0258616 205/55R16 91Y SPT MAXX RT MFS V1 |E4 0258609 205/55R16 94H SP FASTRESPONSE XL |E4 0257590 205/55R16 94H SP WI SPT 3D MS XL MFS |E4 0241019 205/55R16 94H SP WI SPT 3D MS XL MFS VW |E4 0241019 205/55R16 94H WINTER SPT 5 XL |E13 0250035+02S2WR2 205/55R16 94T ICETOUCH XL MFS D-STUD |E13 0212719 205/55R16 94V SPT BLURESPONSE XL |E13 0216260+02S2WR2 205/55R16 94V WINTER SPT 5 XL |E13 0250034+02S2WR2 205/55R17 95V SPT BLURESPONSE J XL MFS |E13 0217842+02S2WR2 205/55R17 95V SPT BLURESPONSE XL |E13 0216261+02S2WR2 205/60R15 91H SPT BLURESPONSE |E13 0216239+02S2WR2 205/60R15 91Q GRASPIC DS-3 |E11 028537 205/60R15 91V SPT BLURESPONSE |E13 0216240+02S2WR2 205/60R15 95H SPT BLURESPONSE XL |E13 0216262+02S2WR2 205/60R16 92H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0231095 205/60R16 92H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0231095 205/60R16 92H SP WI SPT 3D MS MO |E4 0231095 205/60R16 92H SP WI SPT 4D MS MO |E4 0257574 205/60R16 92H SP WI SPT 4D MS MO MB |E4 0257574 205/60R16 92H SPT BLURESPONSE |E13 0216241+02S2WR2 205/60R16 92H WINTER SPT 5 |E13 0250012+02S2WR2 205/60R16 92V SP SPORT 01 |E4 0237855 205/60R16 92V SPT BLURESPONSE |E13 0216242+02S2WR2\\"]
[204,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",9,"ГЄ124483","205/60R16 96H WINTER SPT 5 XL |E13 0250039+02S2WR2 205/60R16 96Q GRASPIC DS-3 XL |E11 028545 205/60R16 96T ICETOUCH XL D-STUD |E13 0212726 205/60R16 96T SP ICESPORT XL |E4 0254142 205/60R16 96V SPT BLURESPONSE XL |E13 0216263+02S2WR2 205/65R15 94H SPT BLURESPONSE |E13 0216243+02S2WR2 205/65R15 94H WINTER SPT 5 |E13 0250016+02S2WR2 205/65R15 94Q GRASPIC DS-3 |E11 028541 205/65R15 94T ICETOUCH D-STUD |E13 0212727 205/65R15 94T WINTER SPT 5 |E13 0250015+02S2WR2 205/65R15 94V SPT BLURESPONSE |E13 0216244+02S2WR2 205/65R15 99T SP ICESPORT XL |E4 0254141 205/70R15 95Q GRANDTREK SJ6 |E11 025191 205/70R15 95S GRANDTREK ST1 |E11 024820 205/70R15 96Q GRASPIC DS-3 |E4 0221465 205/70R15 96T GRANDTREK AT3 |E11 028329 215/35ZR18 84Y SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0268072 215/35ZR19 85Y SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0231088 215/40R17 87V SP SPORT MAXX XL MFS VW1 |E4 0237861 215/40R17 87V SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0249792 215/40R17 87V SP WI SPT 3D MS AO XL MFS |E4 0249792 215/40R17 87W SPT MAXX RT AO XL MFS |E4 0268091 215/40R18 85Y SP SPORT 01 * ROF MFS |E4 0228125 215/40ZR17 87Y SPT MAXX TT XL MFS |E4 0242584 215/45R16 86H SP SPORT MAXX MFS |E4 0241025 215/45R17 91Q GRASPIC DS-3 XL MFS |E4 0221464 215/45R17 91V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250028+02S2WR2 215/45R17 91Y SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0258611 215/45ZR17 (91Y) SPT MAXX TT XL MFS |E4 0240338 215/50R17 91H WINTER SPT 5 |E13 0250009+02S2WR2 215/50R17 91Y SPT MAXX RT MFS |E4 0260030 215/50R17 95V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250038+02S2WR2 215/50R17 95W SPT BLURESPONSE XL |E13 0216898+02S2W 215/50R17 95Y SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0260022 215/55R16 93H SP WI SPT 3D MS MO |E4 0231078 215/55R16 93H WINTER SPT 5 |E13 0250013+02S2WR2 215/55R16 93Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028550 215/55R16 93V SPT BLURESPONSE |E13 0216246+02S2WR2 215/55R16 93Y SPT MAXX RT MFS |E4 0259996 215/55R16 97H SPT BLURESPONSE XL |E13 0216264+02S2WR2\\"]
[205,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",10,"ГЄ124484","215/55R16 97H WINTER SPT 5 XL |E13 0250042+02S2WR2 215/55R16 97T ICETOUCH XL D-STUD |E13 0212728 215/55R16 97T SP ICESPORT XL |E4 0254140 215/55R16 97W SP SPORT 01 XL MFS |E4 0227011 215/55R16 97Y SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0259995 215/55R17 94T ICETOUCH D-STUD |E13 0212729 215/55R17 94Y SPT MAXX RT MFS |E4 0260007 215/55R17 98Q GRASPIC DS-3 XL MFS |E11 028555 215/55R17 98V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250046+02S2WR2 215/55R17 SP WT SPT 3D MS 98H XL AO MFS |E4 0232196 215/55R18 95H SP WI SPT 4D MS MOE ROF |E4 0260015 215/55R18 95H SP WI SPT 4D MS MOE ROF MB |E4 0260015 215/60R16 95H GRANDTREK ST1 MFS |E11 023386 215/60R16 95H WINTER SPT 5 |E13 0250018+02S2WR2 215/60R16 95V SPT BLURESPONSE |E13 0216248+02S2WR2 215/60R16 99H SP WI SPT 3D MS XL |E4 0241029 215/60R16 99H SP WI SPT 3D MS XL VW |E4 0241029 215/60R16 99H SPT BLURESPONSE XL |E13 0216265 215/60R16 99H WINTER SPT 5 XL |E13 0250050+02S2WR2 215/60R16 99Q GRASPIC DS-3 XL |E4 0221468 215/60R16 99V SPT BLURESPONSE XL |E13 0216266+02S2WR2 215/60R17 96H GRTREK ST20 LHD |E11 025420 215/60R17 96H SP SPORT 270 |Е11 028224 215/60R17 96H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0250771 215/60R17 96H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0250771 215/60R17 96H SP WI SPT 4D MS |E4 0267321 215/60R17 96Q GRASPIC DS-3 |E11 028556 215/65R15 96H SPT BLURESPONSE |E13 0216249+02S2WR2 215/65R15 96Q GRASPIC DS-3 |E11 028548 215/65R16 98H GRANDTREK AT3 |E11 028339 215/65R16 98H GRTREK ST20 |Е11 024445 215/65R16 98H GRTREK TOURING A/S MFS |E4 0233722 215/65R16 98H SP FASTRESPONSE |E4 0260009 215/65R16 98H SP FASTRESPONSE RHD |E4 0260009 215/65R16 98H SP FASTRESPONSE RHD |E4 0260009 215/65R16 98H SP WI SPT 3D MS |E4 0229918 215/65R16 98H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0229918 215/65R16 98H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0229918 215/65R16 98H SP WI SPT 3D MS VW |E4 0229918 215/65R16 98H WINTER SPT 5 |E13 0250021+02S2WR2\\"]
[206,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",11,"ГЄ124485","215/65R16 98Q GRANDTREK SJ6 |E11 025194 215/65R16 98Q GRASPIC DS-3 |E11 028551 215/65R16 98S GRTREK ST20 |Е11 024399 215/65R16 98T ICETOUCH D-STUD |E13 0212730 215/65R16 98T SP ICESPORT |E4 0257564 215/65R16 98T WINTER SPT 5 |E13 0250020+02S2WR2 215/65R16 98V SPT BLURESPONSE |E13 0216250+02S2WR2 215/70R15 98Q GRANDTREK SJ6 |E11 025192 215/70R16 100T GRANDTREK AT3 |E11 028330 215/70R16 100T SP WI SPT 4D MS |E4 0267319 215/70R16 99H GRTREK ST20 LHD |E11 023967 215/80R15 101S GRTREK AT2 OWL |E11 024081 215/80R16 107S SP QUAL TG20 RFD |E11 02898 225/35R19 88W SP WI SPT 3D MS XL MFS |E4 0232194 225/35ZR19 (88Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250161+02S2WR2 225/35ZR19 (88Y) SPT MAXX RT XL MFS |E4 0262402 225/35ZR19 88Y SP SPORT MAXX * XL MFS |E4 0233716 225/40R18 92H SP SPT 01 A/S MS XL MFS |E4 0234832 225/40R18 92H SP SPT 01 A/S MS XL MFS |E4 0234832 225/40R18 92V SP WI SPT 3D MS AO XL MFS |E4 0231072 225/40R18 92V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250029+02S2WR2 225/40R18 92Y SPT MAXX RT MO XL MFS |E4 0268076 225/40R18 92Y SPT MAXX RT XL MFS VW1 |E4 0268076 225/40R19 89W SPT MAXX GT * ROF MFS |E4 0241028 225/40R19 93Y SPT MAXX RT J XL MFS |E4 0268097 225/40ZR18 (92Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250118+02S2WR2 225/40ZR18 (92Y) SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0258597 225/40ZR18 (92Y) SPT MAXX TT XL MFS |E4 0240332 225/40ZR18 92W SPT MAXX TT XL MFS |E4 0257563 225/40ZR19 93Y SPT MAXX RT MO XL MFS |E4 0268097 225/45R17 91H SP WI SPT 3D MS * ROF BM |E4 0231101 225/45R17 91H SP WI SPT 3D MS * ROF MFS |E4 0231101 225/45R17 91H SP WI SPT 4D MS * ROF MFS |E4 0268089 225/45R17 91H SP WI SPT 4D MS MO MFS |E4 0254131 225/45R17 91H SP WI SPT 4D MS MO MFS MB |E4 0254131 225/45R17 91H WINTER SPT 5 MFS |E13 0250008+02S2WR2 225/45R17 91Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028558 225/45R17 91V SP SPORT 01A * ROF MFS |E4 0237852 225/45R17 91W SP FASTRESPONSE MFS |E4 0249788 225/45R17 91W SP SPORT 01 MO |E4 0228113\\"]
[207,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",12,"ГЄ124486","225/45R17 91W SPT MAXX RT MFS |E4 0260020 225/45R17 91W SPT MAXX TT MO MFS |E4 0242553 225/45R17 91Y SP SPORT 01A * ROF MFS |E4 0237844 225/45R17 91Y SPT MAXX RT AO MFS |E4 0258615 225/45R17 91Y SPT MAXX RT AO1 MFS |E4 0258615 225/45R17 91Y SPT MAXX RT AO2 MFS |E4 0258615 225/45R17 91Y SPT MAXX TT MO MFS |E4 0254117 225/45R17 94H WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250033+02S2WR2 225/45R17 94T ICETOUCH XL MFS D-STUD |E13 0212731 225/45R17 94V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250032+02S2WR2 225/45R17 94W SP FASTRESPONSE XL MFS |E4 0244288 225/45R17 94W SPT MAXX RT 2 * XL MFS |E13 0250085+02S2WR2 225/45R17 94Y SP FASTRESPONSE AO XL MFS |E4 0249789 225/45R17 94Y SP SPORT 01 AOE XL ROF MFS |E4 0242561 225/45R18 91W SP SPORT 01 |E4 0240308 225/45R18 95V SP WI SPT 3D MS RO1 XL FP |E4 0244320 225/45R18 95V WINTER SPT 5 |E13 0250037+02S2WR2 225/45R18 95W SP SPORT 01 XL |E4 0229887 225/45R18 95Y SPT MAXX RT J XL MFS |E4 0272872 225/45R19 92W SPT MAXX RT 2 * ROF MFS |E13 0250084+02S2WR2 225/45R19 92W SPT MAXX RT MFS |E4 0268085 225/45ZR17 (91Y) SPT MAXX RT 2 MFS |E13 0250126+02S2WR2 225/45ZR17 (91Y) SPT MAXX RT MFS V1 |E4 0258585 225/45ZR17 (94Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250127+02S2WR2 225/45ZR17 (94Y) SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0258598 225/45ZR18 (95Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250128+02S2WR2 225/45ZR18 (95Y) SPT MAXX RT XL MFS |E4 0268073 225/45ZR18 95Y SPT MAXX RT MO XL MFS |E4 0272872 225/50R16 92V SP SPORT 01 MO MFS |E4 0225916 225/50R16 92Y SPT MAXX RT MFS |E4 0260014 225/50R17 94H SP WI SPT 3D MS * MFS |E4 0234849 225/50R17 94H SP WI SPT 3D MS * MFS BM |E4 0234849 225/50R17 94H SP WI SPT 3D MS AO MFS |E4 0234849 225/50R17 94H SP WI SPT 3D MS AO MFS AU |E4 0234849 225/50R17 94H SP WI SPT 4D MS * ROF BM |E4 0258593 225/50R17 94H SP WI SPT 4D MS * ROF MFS |E4 0258593 225/50R17 94H SP WI SPT 4D MS MO |E4 0254146 225/50R17 94H SP WI SPT 4D MS MOE ROF |E4 0258593 225/50R17 94H SP WI SPT 4D MS MOE ROF MB |E4 0258593 225/50R17 94H SP WI SPT M3 MS * ROF BM |E4 0223429\\"]
[208,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",13,"ГЄ124487","225/50R17 94H SP WI SPT M3 MS * ROF MFS |E4 0223429 225/50R17 94H WINTER SPT 5 |E13 0250014+02S2WR2 225/50R17 94T ICETOUCH MFS D-STUD |E13 0212732 225/50R17 94W SP SPORT 01 * ROF MFS |E4 0223413 225/50R17 94W SP SPORT 01 MFS SK |E4 0234837 225/50R17 94Y SP SPORT 01 AO MFS |E4 0224475 225/50R17 98H SP WI SPT 3D MS AO XL MFS |E4 0229919 225/50R17 98H SP WI SPT 3D MS AOEXLROFAU |E4 0241042 225/50R17 98H SP WI SPT 3D MSAOEXLROFMFS |E4 0241042 225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL AU |E4 0254145 225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL MFS |E4 0254145 225/50R17 98H WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250089+02S2WR2 225/50R17 98Q GRASPIC DS-3 XL MFS |E4 0221472 225/50R17 98T SP ICESPORT XL MFS |E4 0257571 225/50R17 98V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250045+02S2WR2 225/50R17 98W SPT BLURESPONSE XL MFS |E13 0217174+02S2WR2 225/50R17 98Y SP SPORT 01 AO XL MFS |E4 0228111 225/50R17 98Y SPT MAXX RT J XL MFS |E4 0258595 225/50R17 98Y SPT MAXX RT XL MFS |E4 0258595 225/50R18 99H SP WI SPT 3D MSAOEXLROFMFS |E4 0250736 225/50R18 99H SP WT SPT 3D MS AO XL |E4 0250737 225/50R18 99H SP WT SPT 3D MS AO XL AU |E4 0250737 225/50ZR17 (94Y) SPT MAXX RT 2 MFS |E13 0250130+02S2WR2 225/50ZR17 (98Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250129+02S2WR2 225/55R16 95H SP WI SPT 3D MS AO MFS |E4 0229882 225/55R16 95H SP WI SPT 3D MS AO MFS AU |E4 0229882 225/55R16 95H SP WI SPT 4D MS * BM |E4 0257578 225/55R16 95H SP WI SPT 4D MS * MFS |E4 0257578 225/55R16 95H SP WI SPT 4D MS * ROF BM |E4 0257598 225/55R16 95H SP WI SPT 4D MS * ROF MFS |E4 0257598 225/55R16 95H WINTER SPT 5 MFS |E13 0250017+02S2WR2 225/55R16 95Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028557 225/55R16 95T ICETOUCH D-STUD |E13 0212733 225/55R16 95V SP SPORT 01 * |E4 0221451 225/55R16 95V SPT BLURESPONSE |E13 0216251 225/55R16 95W SP FASTRESPONSE MO MFS |E4 0237068 225/55R16 95W SP SPORT 01 * MFS |E4 0221452 225/55R16 95W SPT MAXX TT * MFS |E4 0258604 225/55R16 95Y SPT MAXX RT MFS V1 |E4 0260002 225/55R16 99H SP WI SPT 3D MS MO XL DC |E4 0229899\\"]
[209,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",14,"ГЄ124488","225/55R16 99H SP WI SPT 3D MS MO XL MFS |E4 0229899 225/55R16 99H SP WI SPT 4D MS MO XL MB |E4 0257579 225/55R16 99H SP WI SPT 4D MS MO XL MFS |E4 0257579 225/55R16 99H WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250049+02S2WR2 225/55R16 99T SP ICESPORT XL MFS |E4 0257568 225/55R16 99V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250048+02S2WR2 225/55R16 99Y SPT MAXX RT XL MFS |E4 0258612 225/55R17 101H SP WI SPT 4D MS XL |E4 0260028 225/55R17 101H SP WI SPT 4D MS XL MB |E4 0260028 225/55R17 101T ICETOUCH XL D-STUD |E13 0212734 225/55R17 101V SP SPT 01 A/S MS AO XLMFS |E4 0244306 225/55R17 101V WINTER SPT 5 XL |E13 0250054+02S2WR2 225/55R17 101Y SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0259997 225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS * ROF |E4 0240329 225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS * ROF BM |E4 0240329 225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0233692 225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0233692 225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS AO AU1 |E4 0233692 225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS AO AU1 |E4 0233692 225/55R17 97H SP WI SPT 4D MS * MOE ROF |E4 0268093 225/55R17 97Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 0288560 225/55R17 97T SP ICESPORT |E4 0257566 225/55R17 97Y SP SPORT 01 AO MFS |E4 0231090 225/55R17 97Y SPT MAXX RT 2 * MO MFS |E13 0250094+02S2WR2 225/55R17 97Y SPT MAXX RT MFS |E4 0260019 225/55R18 102H SP WI SPT 4D MS XL |E4 0268070 225/55R18 98Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 029277 225/60R16 102W SPT BLURESPONSE XL |E13 0217005+02S2WR2 225/60R16 98H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0250765 225/60R16 98H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0250765 225/60R16 98Q GRASPIC DS-3 |E11 028552 225/60R17 99H SP SPORT 270 |E11 024158 225/60R17 99H SP WI SPT 3D MS * MFS |E4 0249791 225/60R17 99H SP WI SPT 3D MS * MFS BM |E4 0249791 225/60R17 99H SP WI SPT 3D MS * ROF |E4 0250770 225/60R17 99H SP WI SPT 3D MS * ROF BM |E4 0250770 225/60R17 99H SP WI SPT 4D MS * MFS |E4 0272873 225/60R17 99Q GRANDTREK SJ6 |E11 025197 225/60R17 99V SPT MAXX TT * |E4 0250767 225/60R17 99V SPT MAXX TT * ROF |E4 0250766\\"]
[210,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",15,"ГЄ124489","225/60R18 100H GRANDTREK ST30 |E11 026004 225/60R18 100Q GRANDTREK SJ6 |E11 028414 225/65R17 101Q GRANDTREK SJ6 |E11 025221 225/65R17 102H GRANDTREK AT3 |E11 028340 225/65R17 102H SP WI SPT 4D MS |E4 0268071 225/65R17 102T SP ICESPORT |E4 0257569 225/65R18 103H GRTREK ST20 LHD |E11 025419 225/65R18 103Q GRANDTREK SJ6 |E11 025413 225/70R15 100Q GRANDTREK SJ6 |E11 025195 225/70R15 100T GRANDTREK AT3 OWL |E11 028331 225/70R16 102Q GRANDTREK SJ6 |E11 025186 225/70R16 103H GRTREK TOURING A/S |E4 0233723 225/70R16 103T GRANDTREK AT3 OWL |E11 028332 225/70R17 108S GRANDTREK AT3 XL |E11 028333 235/30ZR20 (88Y) SPT MAXX GT XL MFS |e4 0212897 235/35R19 91W SP WI SPT 3D MS RO1 XL AU |E4 0233703 235/35R19 91W SP WI SPT 3D MS RO1 XL MFS |E4 0233703 235/35R19 91Y SPT MAXX RT AO XL MFS |E4 0262400 235/35ZR19 (91Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250132+02S2WR2 235/35ZR19 (91Y) SPT MAXX RT XL MFS |E4 0262403 235/35ZR19 91Y SPT MAXX GT XL MFS |E4 0242590 235/35ZR19 91Y SPT MAXX RT MO XL MFS |E4 0262400 235/40R18 91Y SPT MAXX GT MO MFS |E4 0241013 235/40R18 95V SP WI SPT 3D MS MO XL MFS |E4 0231099 235/40R18 95V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250036+02S2WR2 235/40R18 95W SP WI SPT 3D MS RO1 XL AU |E4 0234846 235/40R18 95W SP WI SPT 3D MS RO1 XL MFS |E4 0234846 235/40R19 96V SP WI SPT 3D MS RO1 XL MFS |E4 0247046 235/40R19 96V SP WI SPT 3D MS RO1XLMFSAU |E4 0247046 235/40ZR18 (95Y) SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0258601 235/40ZR18 95Y SPT MAXX GT MO XL MFS |E4 0244284 235/45R17 94H SP WI SPT 3D MS MO MFS |E4 0229911 235/45R17 94H SP WI SPT 3D MS MO MFS |E4 0229911 235/45R17 94H SP WI SPT 3D MS MOE ROFMFS |E4 0247060 235/45R17 94H SP WI SPT 4D MS MO MFS |E4 0267328 235/45R17 94H SP WI SPT 4D MS MO MFS MB |E4 0267328 235/45R17 94Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028562 235/45R17 94V SP SPORT 01 |E4 0233710 235/45R17 94Y SPT MAXX RT MFS V1 |E4 0258599 235/45R17 97V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250041+02S2WR2\\"]
[211,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",16,"ГЄ124490","235/45R17 97Y SPT MAXX RT XL MFS V2 |E4 0258600 235/45R18 94V SP WI SPT 3D MS N0 MFS |E4 0258583 235/45R18 94V SP WI SPT 3D MS N0 PO |E4 0258583 235/45R18 98V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250044+02S2WR2 235/45R19 99V SP WI SPT 3D MS AO XL MFS |E4 0231086 235/45R19 99V SP WI SPT 3D MS AO XLMFSAU |E4 0231086 235/45R19 99V SP WI SPT 3D MSAOEXLROFMFS |E4 0254122 235/45R20 100H GRTREK TOUR A/S MO XL MB |E4 0241038 235/45R20 100W SP SPORT MAXX MO XL MFS |E4 0237847 235/45ZR18 (98Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250136+02S2WR2 235/45ZR18 (98Y) SPT MAXX RT XL MFS |E4 0258602 235/45ZR18 94Y SPT MAXX GT N0 FP |E4 0254112 235/50R18 101H SP WI SPT 3D MS XL MFS |E4 0241016 235/50R18 101H SP WI SPT 3D MS XL MFS VW |E4 0241016 235/50R18 101V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250053+02S2WR2 235/50R18 101Y SP SPORT 01 XL MFS |E4 0247056 235/50R18 97Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028563 235/50R18 97V SP SPORT 01 * |E4 0224460 235/50R18 97V SP SPT 01 A/S MS MFS |E4 0254111 235/50R18 97V SP WI SPT 4D MS MO MFS |E4 0257592 235/50R18 97V SP WI SPT 4D MS MO MFS MB |E4 0257592 235/50R19 103H SP WI SPT 3D MS AO XL |E4 0244293 235/50R19 103H SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0244293 235/50R19 103H SP WI SPT 3D MS AOE XLROF |E4 0247057 235/50R19 103H SP WI SPT 3D MSAOEXLROFAU |E4 0247057 235/50R19 99H GRTREK TOUR A/S MOE ROFMB2 |E4 0250772 235/50R19 99H GRTREK TOURING A/S MO |E4 0237863 235/50R19 99H SP WI SPT 3D MS MO |E4 0247048 235/50R19 99H SP WI SPT 3D MS MO MB |E4 0247048 235/50R19 99V SP SPORT MAXX MO |E4 0237835 235/55R17 103V SP WI SPT 3D MS XL |E4 0244315 235/55R17 103W SP SPORT 01 XL MFS |E4 0242569 235/55R17 103Y SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0258614 235/55R17 99H SP WI SPT 3D MS |E4 0237865 235/55R17 99H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0237865 235/55R17 99H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0237865 235/55R17 99H SP WI SPT 3D MS VW |E4 0237865 235/55R17 99V SP WI SPT 4D MS |E4 0257595 235/55R17 99V SPT MAXX RT AO MFS AU1 |E4 0262377 235/55R18 100H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0258594\\"]
[212,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",17,"ГЄ124491","235/55R18 100H SP WI SPT 3D MS AO MFS |E4 0258594 235/55R18 104H SP WI SPT 3D MS AO XL |E4 0244291 235/55R18 104H SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0244291 235/55R18 99Q GRANDTREK SJ6 |E11 025198 235/55R18 99V SP SPORT 270 LHD |Е11 024884 235/55R18 99V SP SPORT 270 RHD |Е11 024884 235/55R19 101V SP WI SPT 4D MS N0 MFS |E4 0268078 235/55R19 101V SP WI SPT 4D MS N0 PO |E4 0268078 235/55R19 101W SPT MAXX RT |E4 0262389 235/55ZR17 (103Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250125+02S2WR2 235/55ZR17 103W SPT MAXX TT XL |E4 0254108 235/55ZR17 99Y SPT MAXX TT MFS VW |E4 0242586 235/60R16 100H GRANDTREK AT3 |E11 028337 235/60R16 100H GRTREK ST20 |E11 025745 235/60R16 100H WINTER SPT 5 |E13 0250023+02S2WR2 235/60R16 104H SP SPORT 01 XL |E4 0244323 235/60R17 102H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0233707 235/60R17 102H SP WI SPT 3D MS MO |E4 0233707 235/60R18 103H GRTREK TOURING A/S AO AU1 |E4 0241032 235/60R18 107H SP WI SPT 3D MS AO XL |E4 0244321 235/60R18 107H SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0244321 235/60R18 107H SP WI SPT 4D MS XL |E4 0267320 235/65R17 104H SP WI SPT 3D MS AO |E4 0241026 235/65R17 104H SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0241026 235/65R17 104H WINTER SPT 5 SUV |E13 0250062+02S2WR2 235/65R17 104Q GRANDTREK SJ6 |E11 025222 235/65R17 104T SP ICESPORT |E4 0257580 235/65R17 104V GRTREK TOURING A/S |E4 0241044 235/65R17 108H SP WI SPT 3D MS N0 XL |E4 0234836 235/65R17 108H SP WI SPT 3D MS N0 XL |E4 0234836 235/65R17 108H SP WI SPT 4D MS XL |E4 0257567 235/65R17 108H WINTER SPT 5 SUV XL |E13 0250062+02S2WR2 235/65R17 108V GRTREK PT4000 N0 XL |E4 0218057 235/65R17 108V SP WI SPT 4D MS XL |E4 0272878 235/65R18 110H GRTREK WT M3 XL |E4 0219738 235/70R15 103Q GRANDTREK SJ6 |E11 025196 245/30ZR20 (90Y) SPT MAXX GT XL |E4 0272857 245/35R19 93Y SP SPORT 01* XL ROF |E4 0224467 245/35R20 95Y SPT MAXX GT * XL ROF MFS |E4 0247067 245/35ZR19 (93Y) SPT MAXX RACE MO1 XLMFS |E4 0259999\\"]
[213,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",18,"ГЄ124492","245/35ZR19 (93Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250124+02S2WR2 245/35ZR19 (93Y) SPT MAXX RT MO1 XL MFS |E4 0262404 245/40R17 91W SP SPORT 01 MO MFS |E4 0231076 245/40R17 91Y SPT MAXX RT MFS V1 |E4 0258617 245/40R18 93H SP SPT 01 A/S MS AO ROFMFS |E4 0234845 245/40R18 93Y SP SPORT 01 MO MFS |E4 0226980 245/40R18 97H SP WI SPT 3D MS MO XL DC |E4 0241041 245/40R18 97H SP WI SPT 3D MS MO XL MFS |E4 0241041 245/40R18 97H SP WI SPT 4D MS MO XL MB |E4 0267327 245/40R18 97H SP WI SPT 4D MS MO XL MFS |E4 0267327 245/40R18 97Q GRASPIC DS-3 XL MFS |E11 028565 245/40R18 97V SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0232213 245/40R18 97V SP WI SPT 3D MS AO XL MFS |E4 0232213 245/40R18 97V SP WI SPT 4D MS AO XL MFS |E4 0258592 245/40R18 97V SP WI SPT M3 MS AO XL ROF |E4 0231105 245/40R18 97V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250040+02S2WR2 245/40R19 94Y SPT MAXX GT * ROF MFS |E4 0247065 245/40R19 98V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250043+02S2WR2 245/40R19 98Y SP SPORT 01 J XL MFS |E4 0240310 245/40R19 98Y SPT MAXX RT 2 *MO XL MFS |E13 0250082+02S2WR2 245/40ZR18 (93Y) SPT MAXX RT 2 MFS |E13 0250120+02S2WR2 245/40ZR18 (93Y) SPT MAXX RT MFS |E4 0258605 245/40ZR18 (97Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250121+02S2WR2 245/40ZR18 (97Y) SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0258606 245/40ZR18 93Y SPT MAXX GT AO MFS |E4 0234851 245/40ZR18 97Y SPT MAXX RT MO XL MFS |E4 0272874 245/40ZR19 (94Y) SP SPORT 01 J MFS |E4 0229896 245/40ZR19 (98Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250067+02S2WR2 245/45R17 95H SP WI SPT 3D MS MFS |E4 0231103 245/45R17 95W SP SPORT 01 MO |E4 0225915 245/45R17 95W SP SPORT 01 ROF |E4 0223412 245/45R17 95Y SPT MAXX RT MFS V1 |E4 0260013 245/45R17 99H SP WI SPT 3D MS MO XL |E4 0241033 245/45R17 99H SP WI SPT 3D MS MO XL MB1 |E4 0241033 245/45R17 99H SP WI SPT 4D MS MO XL MB |E4 0262395 245/45R17 99H SP WI SPT 4D MS MO XL MFS |E4 0262395 245/45R17 99V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250047+02S2WR2 245/45R17 99Y SP SPORT MAXX AO XL MFS |E4 0227000 245/45R18 100V SP WI SPT 3D MS * XL ROF |E4 0247039 245/45R18 100V SP WI SPT 3D MS * XLROFBM |E4 0247039\\"]
[214,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",19,"ГЄ124493","245/45R18 100V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250052+02S2WR2 245/45R18 100W SP SPORT 01 J XL MFS |E4 0240309 245/45R18 100Y SPT MAXX RT 2 *MO XL MFS |E13 0250081+02S2WR2 245/45R18 100Y SPTMAXXRT2 *MO XL MFS NST |E13 0250155+02S2WR2 245/45R18 96V SP WI SPT M3 MS * ROF MFS |E4 0224484 245/45R18 96Y SPT MAXX GT AO MFS |E4 0244297 245/45R19 102V SP WI SPT 3D MS * XL ROF |E4 0237851 245/45R19 102V SP WI SPT 3D MS * XLROFBM |E4 0237851 245/45R19 102V SP WI SPT 3D MS XL MFS |E4 0242560 245/45R19 102V SP WI SPT 3D MS XL MFS VW |E4 0242560 245/45R19 102V SP WI SPT 4D MOE XL ROFMB |E4 0260005 245/45R19 102Y SPT MAXX RT MO XL MFS |E4 0260026 245/45R19 98Q GRASPIC DS-3 MFS |E11 028566 245/45R19 98Y SPT MAXX GT * ROF FMS |E4 0241009 245/45ZR17 (95Y) SPT MAXX RT 2 MFS |E13 0250140+02S2WR2 245/45ZR17 (99Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250139+02S2WR2 245/45ZR18 (100Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250155+02S2WR2 245/45ZR18 (100Y) SPT MAXX RT XL MFS V1 |E4 0259994 245/45ZR19 (102Y) SPT MAXX GT J XL MFS |E4 0249813 245/45ZR19 102Y SPT MAXX GT XL MFS |E4 0242558 245/45ZR19 98Y SP SPORT 01A * MFS |E4 0221537 245/50R18 100H SP WI SPT 3D MS * ROF BM1 |E4 0233689 245/50R18 100H SP WI SPT 3D MS * ROF MFS |E4 0233689 245/50R18 100H SP WI SPT 4D MS * MFS |E4 0272850 245/50R18 100W SPT MAXX GT * ROF MFS |E4 0233713 245/50R18 100W SPT MAXX RT MO |E4 0260027 245/50R18 100W SPT MAXX TT |Е11 029123 245/50R18 100Y SPT MAXX GT * ROF |E4 0233714 245/50R18 104V SP WI SPT 4D MOE XL ROF |E4 0262386 245/50R18 104V SP WI SPT 4D MOE XL ROFMB |E4 0262386 245/50R18 104V SP WI SPT 4D MS MO XL |E4 0260006 245/50R18 104V SP WI SPT 4D MS MO XL MB |E4 0260006 245/50ZR18 (104Y) SPT MAXX GT J XL |E4 0249795 245/65R17 107H GRANDTREK AT3 |E11 028341 245/65R17 111H SP WI SPT 3D MS XL MFS |E4 0250734 245/65R17 111H SP WI SPT 3D MS XL VW |E4 0250734 245/70R16 107Q GRANDTREK SJ6 |E11 025202 245/70R16 111T GRANDTREK AT3 XL OWL |E11 028324 245/70R17 110S GRTREK AT20 |E4 024459 245/75R16 114/111S GRANDTREK AT3 |E11 001730\\"]
[215,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",20,"ГЄ124494","255/30R19 91W SP WI SPT 3D MS XL |E4 0232195 255/30R20 92Y SPT MAXX GT * XL ROF MFS |E4 0260017 255/30ZR19 91Y SP SPORT MAXX * XL |E4 0233717 255/35R18 94V SP WI SPT 3D MS MO XL MFS |E4 0233688 255/35R18 94Y SPT MAXX GT MO XL MFS |E4 0241040 255/35R19 96V SP WI SPT 3D MS RO1 XL |E4 0228114 255/35R19 96V SP WI SPT 3D MS RO1 XL AU |E4 0228114 255/35R19 96Y SPT MAXX RT J XL MFS |E4 0272844 255/35R20 97V SP WI SPT 3D MS * XL BM |E4 0254110 255/35R20 97V SP WI SPT 3D MS * XL MFS |E4 0254110 255/35R20 97W SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0258591 255/35R20 97W SP WI SPT 3D MS AO XL FP |E4 0258591 255/35R20 97Y SP SPORT MAXX J XL MFS |E4 0240311 255/35ZR19 (96Y) SPT MAXX RACE MO XL MFS |E4 0258589 255/35ZR19 (96Y) SPT MAXX RACE MO1 XLMFS |E4 0258589 255/35ZR19 (96Y) SPT MAXX RT 2 MO1 XLMFS |E13 0250115+02S2WR2 255/35ZR19 (96Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250115+02S2WR2 255/35ZR19 96Y SPT MAXX RT MO XL MFS |E4 0272844 255/35ZR20 (97Y) SP SPORT MAXX J XL MFS |E4 0229892 255/35ZR20 (97Y) SPT MAXX GT MO XL MFS |E4 0272867 255/35ZR20 (97Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250150+02S2WR2 255/40R18 95V SP WI SPT 3D MS MO MFS |E4 0241022 255/40R18 95Y SPT MAXX GT MO MFS |E4 0234876 255/40R18 95Y SPT MAXX GT MOE ROF |E4 0250759 255/40R18 99V SP WI SPT 4D MS MO XL |E4 0232222 255/40R19 100V SP WI SPT 3D MS RO1 XL AU |E4 0240325 255/40R19 100V SP WI SPT 3D MS RO1 XLMFS |E4 0240325 255/40R19 100V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250051+02S2WR2 255/40R19 100Y SP SPORT 01 MO XL MFS |E4 0237868 255/40R19 96V SPT MAXX GT MFS |E4 0237869 255/40R20 101W SP SPORT MAXX MO XL MFS |E4 0237848 255/40ZR18 (99Y) SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0231080 255/40ZR18 (99Y) SPT MAXX RT 2 MO1 XLMFS |E13 0250107+02S2WR2 255/40ZR19 (100Y) SPT MAXX GT RO1 XL MFS |E4 0241017 255/40ZR19 (100Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250148+02S2WR2 255/40ZR21 102Y SPT MAXX RT 2 MO XL MFS |E13 0250113+02S2WR2 255/40ZRF20 (97Y) SPT MAXX GT600 NR1 ROF |E11 028271 255/40ZRF20 (97Y) SPT MAXX GT600 ROF |E11 028271 255/45R17 98V SP WI SPT 3D MS MO MFS |E4 0241021 255/45R17 98Y SPT MAXX GT MO MFS |E4 0250762\\"]
[216,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",21,"ГЄ124495","255/45R18 103V WINTER SPT 5 XL MFS |E13 0250055+02S2WR2 255/45R18 103Y SP SPORT 01 XL MFS |E4 0247055 255/45R18 99V SP SPORT 01 * |E4 0224461 255/45R18 99V SP WI SPT 3D MS MO MFS |E4 0237854 255/45R18 99Y SP SPORT 01 MO |E4 0227005 255/45R18 99Y SP SPORT 01 MO MFS |E4 0227005 255/45R19 100V SP SPORT MAXX MO |E4 0237836 255/45R20 101V SP WI SPT 3D MS AO AU |E4 0244300 255/45R20 101V SP WI SPT 3D MS AO MFS |E4 0244300 255/45R20 101W SPT MAXX GT AO MFS |E4 0241036 255/45R20 105V SP WI SPT 3D MS MO XL MB |E4 0254132 255/45R20 105V SP WI SPT 3D MS MO XL MFS |E4 0254132 255/45R20 105V WINTER SPT 5 SUV MO XLMFS |E13 0250105+02S2WR2 255/45ZR18 (103Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250163+02S2WR2 255/45ZR18 (99Y) SPT MAXX RT 2 MFS |E13 0250162+02S2WR2 255/50R19 103V SP WI SPT 4D MS N0 MFS |E4 0268077 255/50R19 103V SP WI SPT 4D MS N0 PO |E4 0268077 255/50R19 107H SP WI SPT 3D MOE XL ROFMB |E4 0250769 255/50R19 107H SP WI SPT 3D MOE XLROFMFS |E4 0250769 255/50R19 107H SP WI SPT 3D MS MO XL MB |E4 0241018 255/50R19 107H SP WI SPT 3D MS MO XL MFS |E4 0241018 255/50R19 107V GRTREK WT M3 N0 XL |E4 0231091 255/50R19 107V SP WI SPT 4D MS XL |E4 0260000 255/55R18 105H SP WI SPT 3D MS MO MB |E4 0244294 255/55R18 105H SP WI SPT 3D MS MO MFS |E4 0244294 255/55R18 109H GRTREK WT M3 * XL ROF MFS |E4 0228118 255/55R18 109H SP SPORT 01 * XL ROF MFS |E4 0232193 255/55R18 109H SP WI SPT 4D MS XL MFS |E4 0267322 255/55R18 109V SP WI SPT 3D MS N0 XL MFS |E4 0247068 255/55R18 109V SP WI SPT 3D MS N0 XL PO |E4 0247068 255/55R19 111V SP WI SPT 4D MS XL |E4 0267323 255/60R17 106V GRTREK TOURING A/S |E4 0247054 255/60R17 106V SP SPORT 01 |E4 0232217 255/65R16 109H GRANDTREK AT3 |E11 028334 255/70R16 109Q GRANDTREK SJ6 |E11 025204 255/70R16 111T GRANDTREK AT3 OWL |E11 028325 265/30R21 (96Y) SPT MAXX GT XL |E4 0272853 265/30R21 96Y SPT MAXX RT RO1 XL MFS |E4 0272871 265/30ZR19 (93Y) SPT MAXX GT XL MFS |E4 0272859 265/30ZR22 (97Y) SPT MAXX GT XL MFS |E4 0272854\\"]
[217,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",22,"ГЄ124496","265/35R20 99V SP WI SPT 3D MS AO XL |E4 0240344 265/35R20 99V SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0240344 265/35R20 99Y SPT MAXX GT AO XL MFS |E4 0257596 265/35ZR18 (97Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS |E13 0250131+02S2WR2 265/35ZR19 (98Y) SPT MAXX RACE MO1 XLMFS |E4 0260010 265/35ZR19 (98Y) SPT MAXX RT MO1 XL MFS |E4 0262412 265/35ZR20 (99Y) SPT MAXX RACE N0 XL MFS |E4 0268094 265/35ZR22 (102Y) SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0272866 265/40R18 97Y SP SPORT 9000A MO |E4 0221432 265/40R20 104V SP WI SPT 3D MS AO XL |E4 0249790 265/40R20 104V SP WI SPT 3D MS AO XL AU |E4 0249790 265/40ZR21 (105Y) SPT MAXX GT B XL MFS |E4 0272848 265/45R18 101V SP WI SPT 3D MS N0 MFS |E4 0258584 265/45R18 101V SP WI SPT 3D MS N0 PO |E4 0258584 265/45R20 104V SP WI SPT 4D MS N0 MFS |E4 0268082 265/45R20 104V SP WI SPT 4D MS N0 MFS PO |E4 0268082 265/45R20 104Y SP SPORT MAXX GT MO MFS |E13 0212460 265/45R21 104W SP SPORT 01 |E4 028498 265/45R21 104W SPT MAXX RT 2 |E13 0250146+02S2WR2 265/45ZR18 101Y SPT MAXX GT N0 FP |E4 0254113 265/45ZR20 (108Y) SPT MAXX GT B XL |E4 0247076 265/50R19 110V SP WI SPT 3D MS N0 XL |E4 0247069 265/50R19 110V SP WI SPT 3D MS N0 XL PO |E4 0247069 265/55R19 109H GRTREK WT M3 MO |E4 0232210 265/55R19 109H GRTREK WT M3 MO DC |E4 0232210 265/60R18 110H GRTREK AT20 |E4 0232211 265/60R18 110H GRTREK AT22 LHD 287479 |E11 029273 265/60R18 110H SP WI SPT M3 MS MO MFS |E4 0221533 265/65R17 112Q GRANDTREK SJ6 |E11 025415 265/65R17 112S GRANDTREK AT3 |E11 028335 265/65R17 112S GRTREK AT20 LHD |E11 024456 265/70R15 110Q GRANDTREK SJ6 |E11 025199 265/70R15 112T GRANDTREK AT3 OWL |E11 028326 265/70R16 112H GRTREK TG35 |E11 023498 265/70R16 112Q GRANDTREK SJ6 |E11 025205 265/70R16 112T GRANDTREK AT3 OWL |E11 028327 275/25ZR20 (91Y) SPT MAXX GT XL MFS |E4 0272856 275/30R19 96W SP WI SPT 3D MS XL |E4 0231108 275/30R20 93Y SP SPORT 01 * DSST |E4 0226979 275/30R20 97W SP WI SPT 3D MS RO1 XL |E4 0247047\\"]
[218,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",23,"ГЄ124497","275/30R20 97W SP WI SPT 3D MS RO1 XL AU |E4 0247047 275/30R20 97Y SPT MAXX GT * XL ROF MFS |E4 0249817 275/30R21 98W SP WI SPT 4D MS RO1 XL MFS |E4 0268075 275/30R21 98W SP WI SPT 4D MS RO1 XL NST |E4 0268075 275/30R21 98W SP WI SPT 4D MS RO1XLNSTAU |E4 0268075 275/30ZR19 (96Y) SP SPORT MAXX XL |E4 0225917 275/30ZR21 (98Y) SPT MAXX RT RO1 XL NST |E4 0267331 275/35R18 95Y SP SPORT 01 MO |E4 0226981 275/35R20 102W SP WI SPT 3D MS RO1 XLMFS |E4 0240328 275/35R21 103W SP WI SPT 3D MS B XL MFS |E4 0254133 275/35ZR18 (95Y) SPT MAXX RT 2 MFS |E13 0250133+02S2WR2 275/35ZR19 (100Y) SP SPORT MAXX XL |E4 0226984 275/35ZR19 (100Y) SPT MAXX RT 2 MO XLMFS |E13 0250122+02S2WR2 275/35ZR19 (96Y) SP SPORT 01 J MFS |E4 0229897 275/35ZR20 (102Y) SPT MAXX GT J XL MFS |E4 0241020 275/35ZR20 (102Y) SPT MAXX GT MO XL MFS |E4 0272868 275/35ZR20 (102Y) SPT MAXX GT RO1 XL MFS |E4 0241020 275/35ZR20 102Y SP SPORT MAXX XL |E4 0225912 275/35ZR20 98Y SP SPORT 01A * MFS BM |E4 0222179 275/35ZR21 (103Y) SPT MAXX GT RO1 XL MFS |E4 0249787 275/35ZR21 (103Y) SPT MAXX GT RO1 XL NST |E4 0249787 275/40R18 103Y SPT MAXX RT 2 MO XL MFS |E13 0250112+02S2WR2 275/40R18 103Y SPTMAXXRT2 MO XL MFS NST |E13 0250112+02S2WR2 275/40R19 101Y SP SPORT 01 MO |E4 0227010 275/40R19 101Y SPT MAXX GT * ROF MFS |E4 0241010 275/40R19 101Y SPT MAXX RT MO MFS MB |E4 0260025 275/40R19 105V SP WI SPT 3D MS MGT J XL |E4 0257586 275/40R19 105V SP WI SPT 3D MS XL MFS |E4 0257586 275/40R20 106V SP WI SPT 4D MS XL MFS |E4 0267324 275/40R20 106W SP SPORT MAXX * XL ROFMFS |E4 0232226 275/40R20 106Y SP SPORT 01 XL MFS |E4 0233700 275/40R22 108Y SP QUATTROMAXX XL LR2 |E4 0272876 275/40R22 108Y SP QUATTROMAXX XL NST MFS |E4 0272876 275/40ZR19 (101Y) SPT MAXX RT MFS |E4 0258618 275/40ZR19 (101Y) SPT MAXX RT MGT MFS |E4 0258618 275/40ZR19 (105Y) SPT MAXX GT J XL MFS |E4 0249814 275/40ZR19 101Y SP SPORT 01A * MFS |E4 0221541 275/40ZR21 107Y SP SPORT MAXX RO1 XL MFS |E4 0237850 275/45R18 103Y SP SPORT 01 MO |E4 0227006 275/45R20 110V GRTREK WT M3 AO XL MFS |E4 0228104\\"]
[219,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",24,"ГЄ124498","275/45R20 110V GRTREK WT M3 AO XL MFS AU |E4 0228104 275/45R20 110V SP WI SPT 3D MS N0 XL |E4 0249815 275/45R20 110V SP WI SPT 3D MS N0 XL PO |E4 0249815 275/45ZR18 (107Y) SPT MAXX GT J XL |E4 0249796 275/50R20 109W SP SPORT MAXX MO MFS |E4 0231085 275/50R20 113W SP SPORT MAXX MO XL MFS |E4 0260021 275/55R17 109V SP SPORT 5000 |E4 0231087 275/55R19 111H GRTREK WT M3 |E4 0227067 275/55R19 111V SP SPORT MAXX MO MFS |E4 0232214 275/60R18 113H GRANDTREK AT23 |E11 024460 275/60R18 113Q GRANDTREK SJ5 |E11 024866 275/65R17 115H GRANDTREK AT3 |E11 028336 275/70R16 114Q GRANDTREK SJ6 |E11 025206 285/30R21 100W SP WI SPT 4D MS RO1 XLMFS |E4 0260031 285/30R21 100W SP WI SPT 4D MS RO1 XLNST |E4 0260031 285/30R21 100W SP WI SPT 4D MSRO1XLNSTAU |E4 0260031 285/30ZR19 (98Y) SPT MAXX RACE MO XL MFS |E4 0258590 285/30ZR20 (99Y) SP SPORT MAXX J XL MFS |E4 0228116 285/30ZR20 (99Y) SPT MAXX RACE MO1 XLMFS |E4 0272875 285/30ZR21 (100Y) SPT MAXX GT RO1 XL NST |E4 0260029 285/35R18 101W SP WI SPT 3D MS RO1 XL AU |E4 0234844 285/35R18 101W SP WI SPT 3D MS RO1 XLMFS |E4 0234844 285/35R18 97W SPT MAXX GT MO MFS |E4 0241007 285/35R18 97Y SPT MAXX GT MOE ROF MFS |E4 0250755 285/35R21 105Y SP SPORT MAXX * XL ROFMFS |E4 0244305 285/35ZR18 (101Y) SPT MAXX RT 2 MO1XLMFS |E13 0250106+02S2WR2 285/35ZR18 101Y SPT MAXX GT XL MFS |E4 0233711 285/35ZR19 (99Y) SPT MAXX GT MFS |E4 0272861 285/35ZR21 (105Y) SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0272862 285/35ZR21 105Y SPT MAXX RT 2 MO XL MFS |E13 0250114+02S2WR2 285/35ZRF20 (100Y) SPT MAXX GT600 NR1ROF |E11 028272 285/35ZRF20 (100Y) SPT MAXX GT600 ROF |E11 028272 285/40R20 108V WINTER SPT 5 SUV MO XLMFS |E13 0250109+02S2WR2 285/40ZR20 108Y SPT MAXX RT 2 MO XL MFS |E13 0250111+02S2WR2 285/50R18 109W SP SPORT 9000 MFS |E4 025463 285/50R20 112Q GRANDTREK SJ6 |E11 028416 285/50R20 112V GRANDTREK PT2A |E4 029774 285/60R18 116V GRANDTREK AT23 |E11 025862 295/25ZR22 (97Y) SPT MAXX GT XL MFS |E4 0272851 295/30R19 100W SP WI SPT 3D MS RO1 XL AU |E4 0233704\\"]
[220,"UA 1.009.0110592-15","ВГ528329",25,"ГЄ124499","295/30R19 100W SP WI SPT 3D MS RO1 XLMFS |E4 0233704 295/30ZR20 (101Y) SPT MAXX GT MO XL MFS |E4 0241011 295/30ZR22 (103Y) SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0272864 295/35R21 107Y SP SPORT MAXX RO1 XL MFS |E4 0233701 295/40R20 106V SP WI SPT 4D MS N0 MFS |E4 0268083 295/40R20 106V SP WI SPT 4D MS N0 MFS PO |E4 0268083 295/40R20 110Y SP SPORT MAXX RO1 XL MFS |E4 0237849 305/25ZR21 (98Y) SPT MAXX RT XL MFS |E4 0262415 305/30ZR22 (105Y) SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0272865 305/40ZR22 114Y SPT MAXX GT XL MFS |E4 0240331 30X9.50R15 104S GRANDTREK AT3 OWL |E11 028346 315/25ZR23 (102Y) SPT MAXX GT XL MFS |E4 0272852 315/30ZR19 (100Y) SPT MAXX GT MFS |E4 0272869 315/35R20 110W SP SPORT MAXX * XL ROFMFS |E4 0232220 31X10.50R15 109S GRANDTREK AT3 OWL |E11 021735 325/25ZR20 SPT MAXX GT MFS |E4 0212901 325/30R21 108Y SP SPORT MAXX * XL ROFMFS |E4 0244304 325/30ZR20 (102Y) SPT MAXX GT MFS |E4 0234842 325/30ZR20 (106Y) SPT MAXX RT 2 MO XLMFS |E13 0250119+02S2WR2 325/30ZR21 (108Y) SP SPORT MAXX XL MFS |E4 0272863 325/30ZR21 (108Y) SPT MAXX RACE N0 XLMFS |E4 0268095 LT225/75R16 110/107S GRANDTREK AT3 OWL |E11 028342\\"]
[221,"UA 1.009.0110593-15","ВГ528330",1,"ГЄ124500","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[222,"UA 1.009.0110593-15","ВГ528330",2,"ГЄ124501","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[223,"UA 1.009.0110593-15","ВГ528330",3,"ГЄ124502","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 11.00R20 SP160 N 150/147L TT |E11 0012524 13R22.5 SP382 156G154K 18 M+S |E13 009686 13R22.5 SP482 156G154K 18 M+S |E13 009693 13R22.5 SP482 156G154K M+S |E13 009693 13R22.5 SP492 156G154J M+S |E13 009871 13R22.5 SP492 156G154J M+S |E13 009871 205/75R17.5 SP344 124/122M M+S |E13 0019058+02S2R1 205/75R17.5 SP444 124/122M 3PSF |E13 007765 205/75R17.5 SP444 124/122M M+S |E13 007765 205R16C 110/108N SP44 J |E11 00107 215/75R17.5 SP252 135/133J M+S |E13 0018521+02S2R2 215/75R17.5 SP344 126/124M M+S |E13 0019051+02S2R1 215/75R17.5 SP444 126/124M 3PSF |E13 007615 215/75R17.5 SP444 126/124M M+S |E13 007615 225/75R17.5 SP344 129/127M M+S |E13 0018991+02S2R1 225/75R17.5 SP444 129/127M 3PSF |E13 007763 225/75R17.5 SP444 129/127M M+S |E13 007763 235/75R17.5 SP252 143J144F M+S |E13 0018522+02S2R2 235/75R17.5 SP344 132/130M M+S |E13 007762 235/75R17.5 SP444 132/130M 3PSF |E13 007764 235/75R17.5 SP444 132/130M M+S |E13 007764 245/70R17.5 SP252 143/141J M+S |E13 0018523+02S2R2 245/70R17.5 SP344 * 136/134M M+S |E13 0018981+02S2R1 245/70R17.5 SP444 136/134M 3PSF |E13 008033 245/70R17.5 SP444 136/134M M+S |E13 008033 245/70R19.5 SP252 141/140J M+S |E13 0019140 245/70R19.5 SP344 136/134M M+S |E13 0019170 245/70R19.5 SP444 136/134M 3PSF |E13 007675 245/70R19.5 SP444 136/134M M+S |E13 007675 255/70R22.5 SP160 140/137M 16 TL |E11 001038 265/70R17.5 SP344 * 139/136M M+S |E13 0019081+02S2R2 265/70R17.5 SP444 139/136M 3PSF |E13 0010412 265/70R17.5 SP444 139/136M M+S |E13 0010412 265/70R19.5 SP252 143/141J M+S |E13 0019145+02S2R2 265/70R19.5 SP344 140/138M M+S |E13 0019158+02S2R1 265/70R19.5 SP444 140/138M 3PSF |E13 009983 265/70R19.5 SP444 140/138M M+S |E13 009983 275/70R22.5 SP344 148/145M M+S |E13 0019121+02S2R1 275/70R22.5 SP372 CITY 148J152E 3PSF |E13 0010861 275/70R22.5 SP372 CITY HL 150J152E 3PSF |E13 0018039+02S2R2 275/70R22.5 SP444 148/145M M+S |E13 0011162 275/70R22.5 SP472 * CITY A/S 148J152E |E13 0016497+02S2R2\\"]
[224,"UA 1.009.0110593-15","ВГ528330",4,"ГЄ124503","285/70R19.5 SP252 150/148J M+S |E13 008428 285/70R19.5 SP252 150/148J TL |E13 008428 285/70R19.5 SP344 146L140M M+S |E13 0019172+02S2R2 285/70R19.5 SP444 146L140M 3PSF |E13 009354 285/70R19.5 SP444 146L140M M+S |E13 009984 295/60R22.5 SP344 150K149L M+S |E13 0019122 295/60R22.5 SP444 150K149L M+S |E13 0011808 295/80R22.5 SP344 152/148M M+S |E13 0019055+02S2R2 295/80R22.5 SP362 152/148L 3PSF |E4 0012919 295/80R22.5 SP444 152/148M M+S |E13 0011160 295/80R22.5 SP462 152/148L 3PSF |E13 009608 305/70R19.5 SP344 148/145M M+S |E13 0019195 305/70R19.5 SP444 148/145M 3PSF |E13 0010410 305/70R19.5 SP444 148/145M M+S |E13 0010410 315/60R22.5 SP344 152/148L M+S |E13 0019097+02S2R2 315/60R22.5 SP444 152/148L M+S |E13 0011809 315/70R22.5 SP344 154L152M M+S |E13 0019049+02S2R2 315/70R22.5 SP362 154K152L 3PSF |E4 0012922 315/70R22.5 SP444 154L152M M+S |E13 0011161 315/70R22.5 SP462 154K152L 3PSF |E13 009644 315/80R22.5 SP344 156L154M M+S |E13 0019062+02S2R2 315/80R22.5 SP362 156K154L 3PSF |E13 008229 315/80R22.5 SP382 156/150K M+S |E13 009128 315/80R22.5 SP444 156L154M M+S |E13 0011159 315/80R22.5 SP462 156L154M 3PSF |E13 008924 315/80R22.5 SP482 156/150K M+S |E13 007881 315/80R22.5 SP482 156/150K M+S |E13 007881 385/55R22.5 SP244 160K158L M+S |E13 0019010 385/55R22.5 SP344 160K158L M+S |E13 0019072+02S2R2 385/65R22.5 SP244 160K158L M+S |E13 0019123+02S2R2 385/65R22.5 SP282 160J158K M+S |E13 006181 385/65R22.5 SP344 * 160K158L M+S |E13 0019050+02S2R2 385/65R22.5 SP362 160K158L 3PSF |E4 0012923 385/65R22.5 SP382 160K158L M+S |E13 009478 425/55R19.5 160J SP241 TL EC |E11 001035 425/65R22.5 SP281 165K M+S |E11 00522 435/50R19.5 SP252 160J M+S |E13 0019129+02S2R2 8.25R20 SP160 136/134L TT |E11 001009 9R22.5 SP160 136/134L TL |E11 001025 Всього 81 позицiя\\"]
[225,"UA 1.009.0110594-15","ВГ528331",1,"ГЄ124504","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[226,"UA 1.009.0110594-15","ВГ528331",2,"ГЄ124505","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[227,"UA 1.009.0110594-15","ВГ528331",3,"ГЄ124506","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 165/70R14C 89/87R ECONODRIVE |E11 002151 175/65R14C 90/88T ECONODRIVE |E11 002150 175/70R14C 95/93T ECONODRIVE |E11 0011216 185/75R14C 102/100R ECONODRIVE |E11 0011215 185/75R16C 104/102R ECONODRIVE |E11 0011207 185/75R16C 104/102R SP LT60 |E4 0012909 185R14C 102/100R ECONODRIVE |E11 002149 195/60R16C 99/97H ECONODRIVE |E11 0011214 195/60R16C 99/97T SP WI SPT 3D MS |E4 0015059 195/65R16C 100/98T ECONODRIVE |E11 002148 195/65R16C 104/102R ECONODRIVE |E11 002147 195/65R16C 104/102R SP LT60-8 |E13 008392 195/65R16C 104/102T ECONODRIVE |E11 002146 195/70R15C 104/102R ECONODRIVE |E11 0011199 195/70R15C 104/102S ECONODRIVE |E11 010119 S 0011200 195/75R16C 107/105R ECONODRIVE |E11 002145 195/75R16C 107/105R SP LT60 |E4 0012889 195R14C 106/104S ECONODRIVE |E11 002144 205/65R15C 102/100T ECONODRIVE |E11 002143 205/65R15C 102/100T SP LT60 |E4 0012916 205/65R16C 103/101T ECONODRIVE |E11 010119 S 002141 205/65R16C 107/105T ECONODRIVE |E11 002140 205/65R16C 107/105T SP LT60-8 |E4 0012905 205/70R15C 106/104R ECONODRIVE |E11 0011213 205/75R16C 110/108R ECONODRIVE |E11 0011209 205/75R16C 110/108R SP LT60 |E4 0012915 205/75R16C 113/111R ECONODRIVE |E11 0011210 205R16C 110/108H SP WI SPT 3D MS |E4 0015058 205R16C 110/108R GRTREK TG30 |E11 001555 215/60R16C 103/101T ECONODRIVE |E11 002142 215/60R17C 104/102H SP LT60-6 |E4 0012900 215/60R17C 104/102H SP WI SPT 3D MS |E4 0015060 215/60R17C 104/102H SP WI SPT 3D MS VW |E4 0015060 215/60R17C 109/107T 106T ECONODRIVE |E13 0016284+02S2R2 215/65R16C 106/104T SP LT60-6 |E4 0012901 215/65R16C 106T102H ECONODRIVE |E11 0011201 215/65R16C 109/107T ECONODRIVE |E11 0011202 215/70R15C 109/107S ECONODRIVE |E11 0011302 215/75R16C 113/111R ECONODRIVE |E11 010119 S 0011203 215/75R16C 113/111R SP LT60 |E4 0012891 215/75R16C 116/114R ECONODRIVE |E11 0011204\\"]
[228,"UA 1.009.0110594-15","ВГ528331",4,"ГЄ124507","225/55R17C 109/107H 104H ECONODRIVE |E13 0016207+02S2R2 225/65R16C 112/110R ECONODRIVE |E11 0011211 225/65R16C 112/110R SP LT60-8 |E13 0013064 225/70R15C 112/110R ECONODRIVE |E11 0011205 225/70R15C 112/110S ECONODRIVE |E11 0011206 225/70R15C 112R115N SP LT60-8 |E4 0012890 235/65R16C 115/113R ECONODRIVE |E11 0011208 235/65R16C 115/113R SP LT60 |E13 0010591 LT215/75R15 100/97S GRANDTREK AT3 OWL |E11 008343 LT225/75R16 110/107S GRANDTREK AT3 OWL |E11 008342 LT235/75R15 104/101S GRANDTREK AT3 OWL |E11 001736 LT265/75R16 112/109S GRANDTREK AT3 OWL |E11 001731 Всього 53 позицiї\\"]
[229,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",1,"ГЄ124508","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[230,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",2,"ГЄ124509","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[231,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",3,"ГЄ124510","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 145/65R15 72T ECOCONTROL |E13 0210713 145/70R13 71Q KRI MONTERO MS |E13 025511 145/80R13 75Q KRI MONTERO 3 MS |E13 0213205 155/65R13 73Q KRI MONTERO MS |E13 025564 155/65R13 73T ECOCONTROL |E13 0210714 155/65R14 75T ECOCONTROL |E13 0210505 155/65R14 75T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211703 155/70R13 75Q KRI MONTERO 2 MS |E13 025432 155/70R13 75T ECOCONTROL |E13 0210715 155/70R13 75T KRI MONTERO 2 MS |E13 0213263 155/80R13 79T ECOCONTROL |E13 0210716 165/60R14 75H ECOCONTROL HP |E11 0210303 165/60R14 75T ECOCONTROL |E13 0210983 165/60R15 77T KRI MONTERO 3 MS |E13 0213243 165/65R13 77T KRI MONTERO MS |E13 029121 165/65R14 79T ECOCONTROL |E13 0210550 165/65R14 79T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211695 165/65R15 81T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211693 165/70R13 79T ECOCONTROL |E13 0210548 165/70R13 79T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211697 165/70R14 81T ECOCONTROL |E13 0210501 165/70R14 81T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211711 175/55R15 77T ECOCONTROL |E13 0210717 175/65R13 80T ECOCONTROL |E13 0210718 175/65R13 80T KRI MONTERO MS |E13 029188 175/65R14 82T ECOCONTROL V1 |E13 0210506 175/65R14 82T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211147 175/65R14 86T ECOCONTROL XL |E13 0210507 175/65R14 86T KRI MONTERO 3 MS XL |E13 0211698 175/65R15 84H ECOCONTROL HP |E11 0210302 175/65R15 84T ECOCONTROL |E13 0210805 175/65R15 84T KRI MONTERO 2 MS |E13 0213251 175/65R15 88T KRI MONTERO 2 MS XL |E13 0210852 175/70R13 82T ECOCONTROL |E13 0210719 175/70R13 82T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211696 175/70R14 84T ECOCONTROL V1 |E13 0210510 175/70R14 84T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211712 175/80R14 88T ECOCONTROL |E13 0213228 175/80R14 88T KRI MONTERO MS |E13 028666\\"]
[232,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",4,"ГЄ124511","185/55R14 80H ECOCONTROL HP |E11 0210301 185/55R14 80T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211702 185/55R15 82H ECOCONTROL HP |E11 0210299 185/55R15 82T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211710 185/55R15 82V ECOCONTROL HP |E11 0210300 185/60R14 82H ECOCONTROL HP |E13 0210512 185/60R14 82T ECOCONTROL |E13 0210512 185/60R14 82T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211707 185/60R15 84H ECOCONTROL HP |E13 0212592 185/60R15 84T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211146 185/60R15 88H ECOCONTROL HP XL |E13 0212591 185/60R15 88T KRI MONTERO 3 MS XL |E13 0211145 185/65R14 86H ECOCONTROL HP |E11 0210298 185/65R14 86T ECOCONTROL |E13 0210513 185/65R14 86T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211144 185/65R15 88H ECOCONTROL HP |E13 0211015 185/65R15 88T ECOCONTROL |E13 0211585 185/65R15 88T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211143 185/70R14 88T KRI MONTERO MS |E13 025518 195/50R15 82H ECOCONTROL HP |E11 0210296 195/50R15 82H KRI CONTROL HP 2 |E13 0218329+02S2WR2 195/50R15 82H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212015 195/50R15 82V ECOCONTROL HP |E11 0210295 195/50R16 84V ECOCONTROL HP |E13 0212607 195/50R16 88V CARAT EXELERO XL FP |E13 0210172 195/55R15 85H ECOCONTROL HP |E11 0210293 195/55R15 85H KRI CONTROL HP 2 |E13 0218330+02S2WR2 195/55R15 85H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212016 195/55R15 85V ECOCONTROL HP |E11 0210294 195/55R16 87H ECOCONTROL HP |E13 0212596 195/55R16 87H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212017 195/55R16 87V ECOCONTROL HP |E13 0212595 195/55R16 91H KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0213257 195/60R15 88H ECOCONTROL HP |E13 0212594 195/60R15 88T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211142 195/60R15 88V ECOCONTROL HP |E13 0212593 195/60R16 89H KRI CONTROL HP MS |E13 0212115 195/65R15 91H ECOCONTROL HP |E13 0212599 195/65R15 91H KRI CONTROL HP 2 |E13 0218333+02S2WR2 195/65R15 91H KRI CONTROL HP MS |E13 0212018\\"]
[233,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",5,"ГЄ124512","195/65R15 91T ECOCONTROL V1 |E13 0210516 195/65R15 91T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211406 195/65R15 91V ECOCONTROL HP |E13 0212598 195/65R15 95H ECOCONTROL HP XL |E13 0212597 195/65R15 95T ECOCONTROL XL |E13 0210517 195/65R15 95T KRI MONTERO 3 MS XL |E13 0211709 195/70R14 91T KRI MONTERO MS |E13 025679 205/40R17 84W SPORTCONTROL XL |E13 0211837 205/45R16 83V SPORTCONTROL FP V1 |E13 0212853 205/45ZR17 88W CARAT EXELERO XL FP |E13 029745 205/50R15 86V ECOCONTROL HP |E11 0210292 205/50R16 87H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212255 205/50R16 87V SPORTCONTROL FP |E13 0212852 205/50R17 93V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212031 205/50R17 93W SPORTCONTROL XL V1 |E13 0211849 205/55R15 88V ECOCONTROL HP |E11 0210291 205/55R16 91H ECOCONTROL HP |E13 0212614 205/55R16 91H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212008 205/55R16 91T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211140 205/55R16 91T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211140 205/55R16 91V ECOCONTROL HP |E13 0212131 205/55R16 91W ECOCONTROL HP |E13 0213227 205/55R16 94H KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0213258 205/55R16 94V ECOCONTROL HP XL |E13 0212586 205/55R16 94V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0211882 205/60R15 91H ECOCONTROL HP |E11 0210290 205/60R15 91T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211705 205/60R15 91V ECOCONTROL HP |E11 0210289 205/60R15 95H ECOCONTROL HP XL |E11 0210288 205/60R16 92H ECOCONTROL HP |E11 0210286 205/60R16 92H KRI CONTROL HP MS |E13 0213250 205/60R16 92V ECOCONTROL HP |E11 0210287 205/60R16 96H KRI CONTROL HP MS XL |E13 0212027 205/65R15 94H ECOCONTROL HP |E11 0210284 205/65R15 94H KRI CONTROL HP MS |E13 0212019 205/65R15 94T KRI MONTERO 3 MS |E13 0211690 205/65R15 94V ECOCONTROL HP |E11 0210283 205/65R15 99H ECOCONTROL HP XL |E11 0210285 205/70R15 96T KRISTALL 4X4 MS |E13 0210337 215/45R17 91V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212032\\"]
[234,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",6,"ГЄ124513","215/45R17 91Y SPORTCONTROL XL |E13 0212048 215/50R17 95V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212033 215/50R17 95W SPORTCONTROL XL V1 |E13 0211839 215/55R16 93H ECOCONTROL HP |E13 0212610 215/55R16 93H KRI CONTROL HP 2 |E13 0218337+02S2WR2 215/55R16 93H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212020 215/55R16 93V ECOCONTROL HP |E13 0212609 215/55R16 93W SPORTCONTROL |E13 0211833 215/55R16 97H ECOCONTROL HP XL |E13 0212608 215/55R16 97H KRI CONTROL HP 2 XL |E13 0218348+02S2WR2 215/55R16 97H KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212099 215/55R16 97Y SPORTCONTROL XL FP V1 |E13 0212922 215/55R17 98V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212034 215/55R17 98W SPORTCONTROL XL FP |E13 0211856 215/60R16 99H ECOCONTROL HP XL V1 |E13 0212628 215/60R16 99H KRI CONTROL HP MS XL |E13 0212028 215/65R15 96H ECOCONTROL HP V1 |E13 0212611 215/65R15 96H KRI CONTROL HP MS |E13 0212021 215/65R16 98H 4X4 ROAD |E13 025617 215/65R16 98H ECOCONTROL HP FP |E13 0212612 215/65R16 98H KRI CONTROL HP MS |E13 0212022 215/70R16 100H 4X4 ROAD |E13 029085 225/35R19 88Y SPORTCONTROL XL |E13 0211853 225/40R18 92V KRI CONTROL HP 2 XL FP |E13 0218351+02S2WR2 225/40R18 92V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212035 225/40R18 92Y SPORTCONTROL XL |E13 0211836 225/45R17 91H KRI CONTROL HP 2 FP |E13 0218340+02S2WR2 225/45R17 91H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212023 225/45R17 91Y SPORTCONTROL V1 |E13 0211655 225/45R17 94V KRI CONTROL HP 2 XL FP |E13 0218352+02S2WR2 225/45R17 94V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212024 225/45R17 94Y SPORTCONTROL XL FP V1 |E13 0211296 225/45R18 95V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212247 225/50R16 92W SPORTCONTROL |E13 0211865 225/50R17 94H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0213252 225/50R17 98H KRI CONTROL HP 2 XL FP |E13 0218354+02S2WR2 225/50R17 98V KRI CONTROL HP 2 XL FP |E13 0218355+02S2WR2 225/50R17 98V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212029 225/50R17 98W SPORTCONTROL XL V1 |E13 0211847 225/55R16 95H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0212025\\"]
[235,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",7,"ГЄ124514","225/55R16 95V SPORTCONTROL FP V1 |E13 0211831 225/55R16 95W SPORTCONTROL V1 |E13 0211830 225/55R17 101V KRI CONTROL HP 2 XL |E13 0218356+02S2WR2 225/55R17 101V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212030 225/55R17 101W SPORTCONTROL XL |E13 0212102 225/55R17 97H KRI CONTROL HP MS FP |E13 0213253 225/60R15 96V ECOCONTROL HP |E13 0212600 225/60R16 102V KRI CONTROL HP MS XL |E13 0212117 225/60R16 98V ECOCONTROL HP FP |E13 0212601 225/75R15 102T TRAMP 4X4 YUKON OT |E13 025907 235/35R19 91Y SPORTCONTROL XL FP |E13 0211842 235/40R18 91Y SPORTCONTROL |E13 0211841 235/40R18 95Y SPORTCONTROL XL |E13 0211840 235/45R17 94Y SPORTCONTROL |E13 0212049 235/45R17 97V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212252 235/45R17 97Y SPORTCONTROL XL V1 |E13 0212239 235/45R18 94W SPORTCONTROL FP |E13 0212263 235/50R18 101V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212251 235/50R18 101Y SPORTCONTROL XL |E13 0212265 235/55R17 103H KRISTALL 4X4 MS XL V1 |E13 0210338 235/55R17 103W SPORTCONTROL XL |E13 0212266 235/60R16 100H 4X4 ROAD |E13 028596 235/60R16 100H KRI CONTROL HP 2 |E13 0218342+02S2WR2 235/60R16 100H KRI CONTROL HP MS |E13 0212118 235/60R16 100W ECOCONTROL HP |E13 0212602 235/60R18 107H KRISTALL 4X4 MS XL FP |E13 029414 235/60R18 107V 4X4 ROAD XL |E13 029873 235/65R17 104V 4X4 ROAD |E13 029084 235/65R17 108H 4X4 ROAD XL |E13 029086 235/65R17 108H KRISTALL 4X4 MS XL |E13 029415 235/70R16 106T TRAMP 4X4 YUKON OT |E13 028912 235/75R15 105T TRAMP 4X4 YUKON OT |E13 027019 245/35R18 92Y SPORTCONTROL XL |E13 0212267 245/35R19 93Y SPORTCONTROL XL |E13 0212268 245/40R17 95Y SPORTCONTROL XL |E13 0211854 245/40R18 97V KRI CONTROL HP 2 XL FP |E13 0218360+02S2WR2 245/40R18 97V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212249 245/40R18 97Y SPORTCONTROL XL V1 |E13 0211838 245/40R19 98Y SPORTCONTROL XL FP V1 |E13 0212269 245/45R17 99V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212254\\"]
[236,"UA 1.009.0110595-15","ВГ528332",8,"ГЄ124515","245/45R17 99W SPORTCONTROL XL FP |E13 0212270 245/45R18 100V KRI CONTROL HP 2 XL FP |E13 0218362+02S2WR2 245/45R18 100V KRI CONTROL HP MS XL FP |E13 0212279 245/45R18 100Y SPORTCONTROL XL V1 |E13 0211829 255/30R19 91Y SPORTCONTROL XL FP |E13 0212851 255/35R18 94Y SPORTCONTROL XL |E13 0211834 255/35R19 96Y SPORTCONTROL XL |E13 0211835 255/40R19 96Y SPORTCONTROL |E13 0212264 255/45R18 103Y SPORTCONTROL XL |E13 0212271 255/55R18 109H KRISTALL 4X4 MS XL |E13 029416 255/55R18 109V 4X4 ROAD XL |E13 029079 255/60R15 102H TRAMP 4X4 H OWL OT |E13 0294305 255/60R17 106V 4X4 ROAD |E13 027654 255/65R17 110H 4X4 ROAD |E13 029627 255/65R17 110T KRISTALL 4X4 MS |E13 0210308 255/75R15 110T TRAMP 4X4 YUKON OT |E13 027492 265/30R19 93Y SPORTCONTROL XL |E13 0211843 265/65R17 112H 4X4 ROAD |E13 0210190 Всього 217 позицiй\\"]
[237,"UA 1.009.0110596-15","ВГ528333",1,"ГЄ124516","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[238,"UA 1.009.0110596-15","ВГ528333",2,"ГЄ124517","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[239,"UA 1.009.0110596-15","ВГ528333",3,"ГЄ124518","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 10R22.5 ECOSTAR2 144M TL |E13 006366 11R22.5 REGIOCONTROL 148/145L TL |E13 007422 12.00R24 ECOTRAC 160/156K 20 TT M+S |E13 009605 12R22.5 REGIOCONTROL 152L 18 TL |E13 006866 13R22.5 CROSSFORCE 156G 18 M+S |E13 006988 13R22.5 REGIOCONTROL 156L154M TL |E13 007580 13R22.5 VARIOCONTROL 156G154K M+S |E13 008635 13R22.5 VARIOFORCE 156G154K M+S |E13 006860 13R22.5 VARIOFORCE 156G154K M+S |E13 006860 205/75R17.5 REGIOCONTROL 124/122M M+S |E13 0019120 205/75R17.5 REGIOFORCE 124/122M M+S |E13 007765 205/75R17.5 REGIOFORCE 124/122M M+S |E13 007765 215/75R17.5 ECOTONN 135/133J M+S |E13 0019166+02S2R2 215/75R17.5 REGIOCONTROL 126/124M M+S |E13 0019084+02S2R1 215/75R17.5 REGIOFORCE 126/124M M+S |E13 007615 215/75R17.5 REGIOFORCE 126/124M M+S |E13 007615 225/75R16C 121M118N CONVEO TRANS |E13 009138 225/75R17.5 REGIOCONTROL 129/127M M+S |E13 0019107+02S2R1 225/75R17.5 REGIOFORCE 129/127M M+S |E13 007763 225/75R17.5 REGIOFORCE 129/127M M+S |E13 007763 235/75R17.5 ECOTONN 143/141J M+S |E13 0019160+02S2R2 235/75R17.5 REGIOCONTROL 132/130M M+S |E13 0019092+02S2R1 235/75R17.5 REGIOFORCE 132/130M M+S |E13 007764 235/75R17.5 REGIOFORCE 132/130M M+S |E13 007764 245/70R17.5 ECOTONN 143/141J M+S |E13 0019167+02S2R2 245/70R17.5 REGIOCONTROL 136/134M M+S |E13 0019159 245/70R17.5 REGIOFORCE 136/134M M+S |E13 008033 245/70R19.5 ECOTONN 141/140J M+S |E13 0018890 245/70R19.5 ECOTONN 141/140J TL |E13 009891 245/70R19.5 REGIOCONTROL* 136/134M TL |E13 007674 245/70R19.5 REGIOFORCE 136/134M M+S |E13 007675 245/70R19.5 REGIOFORCE 136/134M M+S |E13 007675 265/70R19.5 ECOTONN 143/141J TL |E13 008427 265/70R19.5 REGIOCONTROL* 140/138M TL |E13 007766 265/70R19.5 REGIOFORCE 140/138M M+S |E13 007600 285/70R19.5 ECOTONN 150/148J TL |E13 008428 285/70R19.5 REGIOCONTROL 146L140M M+S |E13 0018883 285/70R19.5 REGIOCONTROL 146L140M TL |E13 007673 285/70R19.5 REGIOFORCE 146L140M M+S |E13 007672\\"]
[240,"UA 1.009.0110596-15","ВГ528333",4,"ГЄ124519","285/70R19.5 REGIOFORCE 146L140M M+S |E13 009354 295/60R22.5 ECOCONTROL 150K149L M+S |E13 0019156 295/60R22.5 ECOFORCE 150K149L M+S |E13 007262 295/80R22.5 ECOCONTROL 2 152/148M M+S |E13 0018955+02S2R2 295/80R22.5 ECOFORCE 2 152/148M M+S |E13 0012517 295/80R22.5 WINTERCONTROL 152/148L 3PSF |E13 0012260 295/80R22.5 WINTERFORCE 152/148L 3PSF |E13 0012257 315/60R22.5 ECOCONTROL 152/148L M+S |E13 0019149 315/60R22.5 ECOFORCE 152/148L M+S |E13 007604 315/70R22.5 ECOCONTROL 2 154L152M M+S |E13 0019003+02S2R2 315/70R22.5 ECOFORCE 2 154L152M M+S |E13 0012518 315/70R22.5 WINTERCONTROL 154K152L 3PSF |E13 0012526 315/70R22.5 WINTERFORCE 154K152L 3PSF |E13 0012539 315/80R22.5 ECOCONTROL 2 156L154M M+S |E13 0019007+02S2R2 315/80R22.5 ECOFORCE 2 156L154M M+S |E13 0012519 315/80R22.5 VARIOCONTROL 156/150K M+S |E13 009128 315/80R22.5 VARIOFORCE 156/150K M+S |E13 007881 315/80R22.5 WINTERCONTROL 156K154L 3PSF |E13 0012259 315/80R22.5 WINTERFORCE 156K154L 3PSF |E13 0012256 385/55R22.5 ECOTONN 2 160K158L M+S |E13 0019213 385/65R22.5 ECOCONTROL 2 160K158L M+S |E13 0018472 385/65R22.5 ECOTONN 2 160K158L M+S |E13 0019214 385/65R22.5 VARIOTONN 160J158K M+S |E13 006181 385/65R22.5 WINTERCONTROL 160K158L 3PSF |E13 0012525 9.5R17.5 ECOSTAR 129/127M TL |E13 0090110 9.5R17.5 ECOTONN 143/141J M+S |E13 0019162 9.5R17.5 ECOTRANS 129/127M M+S |E13 006733 Всього 66 позицiй\\"]
[241,"UA 1.009.0110597-15","ВГ528334",1,"ГЄ124520","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[242,"UA 1.009.0110597-15","ВГ528334",2,"ГЄ124521","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[243,"UA 1.009.0110597-15","ВГ528334",3,"ГЄ124522","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 175/65R14C 90/88T KRI MONTERO 3 MS |E13 0011699 175/75R16C 101/99R CONVEO TOUR |E13 007713 175/75R16C 101/99R CONVEO TRAC MS |E13 009481 185/75R14C 102/100Q CONVEO TRAC MS |E13 007699 185/75R14C 102/100R CONVEO TOUR |E13 008319 185/75R16C 104/102R CONVEO TOUR |E13 007856 185/75R16C 104/102R CONVEO TRAC MS |E13 008321 185R14C 102/100P CONVEO TOUR |E13 008154 195/60R16C 99/97T KRI MONTERO 3 MS |E13 0011708 195/65R16C 104/102R CONVEO TOUR |E13 007899 195/65R16C 104/102R CONVEO TRAC MS |E13 008392 195/70R15C 100R97T CONVEO TRAC MS |E13 007886 195/70R15C 104/102R CONVEO TRAC MS |E13 006850 195/75R16C 107/105R CONVEO TOUR |E13 008320 195/75R16C 107/105R CONVEO TRAC MS |E13 008322 195R14C 106/104P CONVEO TOUR |E13 008179 195R14C 106/104Q CONVEO TRAC MS |E13 007404 205/65R15C 102/100T CONVEO TRAC MS |E13 009226 205/65R16C 107/105T CONVEO TOUR |E13 008443 205/65R16C 107/105T CONVEO TRAC MS |E13 008595 205/75R16C 110/108R CONVEO TRAC MS |E13 008806 205/75R16C 113/111Q CONVEO TRANS |E13 007685 205/75R16C 113/111Q CONVEO TRANS T |E13 007685 215/65R16C 106/104T CONVEO TOUR |E13 007607 215/65R16C 106/104T CONVEO TRAC MS |E13 008619 215/65R16C 109/107R CONVEO TOUR |E13 0010424 215/75R16C 113/111R CONVEO TRAC MS |E13 009223 225/65R16C 112/110R CONVEO TOUR |E13 008377 225/65R16C 112/110R CONVEO TRAC MS |E13 008541 225/70R15C 112/110R CONVEO TRAC MS |E13 008315 225/75R16C 121/120P CONVEO STAR |E13 008323 Всього 31 позицiя\\"]
[244,"UA 1.009.0110598-15","ВГ528335",1,"ГЄ124523","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[245,"UA 1.009.0110598-15","ВГ528335",2,"ГЄ124524","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[246,"UA 1.009.0110598-15","ВГ528335",3,"ГЄ124525","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 145/70R13 71T EFFECTA + |E13 025341 145/80R13 75Q ESKIMO S2 MS |E4 0211037 145/80R13 75T EFFECTA + |E13 025324 155/65R13 73Q ESKIMO S3+ MS |E13 025564 155/65R13 73T PERFECTA |E13 0210268 155/65R14 75T ESKIMO S3+ MS |E13 029671 155/65R14 75T PERFECTA |E13 0210245 155/70R13 75Q ESKIMO S3+ MS |E13 025432 155/70R13 75T ADAPTO MS |E13 025599 155/70R13 75T ESKIMO S3+ MS |E13 0213262 155/70R13 75T PERFECTA V1 |E13 0210251 155/80R13 79Q ESKIMO S3+ MS |E13 0213267 155/80R13 79T EFFECTA + |E13 025279 155/80R13 79T ESKIMO S3+ MS |E13 0213265 165/65R13 77T PERFECTA |E13 0210244 165/65R14 79T ADAPTO MS |E13 025423 165/65R14 79T ESKIMO S3+ MS |E13 025431 165/65R14 79T PERFECTA |E13 0210256 165/65R15 81T ESKIMO S3+ MS |E13 027640 165/70R13 79T ADAPTO MS |E13 025425 165/70R13 79T ESKIMO S3+ MS |E13 02836 165/70R13 79T PERFECTA |E13 0210252 165/70R14 81T ADAPTO MS |E13 025508 165/70R14 81T ESKIMO S3+ MS |E13 026011 165/70R14 81T PERFECTA |E13 0210257 165/80R13 83T EFFECTA + |E13 028055 175/65R13 80T PERFECTA |E13 0210261 175/65R14 82T ADAPTO MS |E13 025424 175/65R14 82T ESKIMO S3+ MS |E13 025516 175/65R14 82T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212919 175/65R14 82T PERFECTA |E13 0210254 175/65R14 86T PERFECTA XL V1 |E13 0210264 175/65R15 84T ESKIMO S3+ MS |E13 0213254 175/65R15 84T PERFECTA |E13 0210259 175/65R15 88T ESKIMO S3+ MS XL |E13 0210852 175/70R13 82T ADAPTO MS |E13 025184 175/70R13 82T ESKIMO S3+ MS |E13 025406 175/70R13 82T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212952 175/70R13 82T PERFECTA V1 |E13 0210253\\"]
[247,"UA 1.009.0110598-15","ВГ528335",4,"ГЄ124526","175/70R14 84T ADAPTO MS |E13 025509 175/70R14 84T ESKIMO S3+ MS V1 |E13 025517 175/70R14 84T PERFECTA V1 |E13 0210258 175/80R14 88T ESKIMO S3+ MS |E13 0212541 185/55R15 82H INTENSA HP |E13 0211481 185/55R15 82T ESKIMO S3+ MS |E13 027424 185/55R15 82V INTENSA HP |E13 0211480 185/60R14 82H ADAPTO HP MS |E13 025657 185/60R14 82H ESKIMO S3+ MS |E13 025585 185/60R14 82H INTENSA HP |E13 0211485 185/60R14 82T ESKIMO S3+ MS |E13 028430 185/60R14 82T PERFECTA V1 |E13 0210260 185/60R15 84T ESKIMO S3+ MS |E13 028025 185/60R15 88T ESKIMO S3+ MS XL |E13 029679 185/60R15 88T ESKIMO STUD MS XL H-STUD |E13 0212375 185/65R14 86H ADAPTO HP MS |E13 025654 185/65R14 86H ESKIMO S3+ MS |E13 028429 185/65R14 86T ESKIMO S3+ MS |E13 028429 185/65R14 86T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212914 185/65R14 86T PERFECTA V1 |E13 0212755 185/65R15 88H ADAPTO HP MS |E13 025656 185/65R15 88H ESKIMO HP MS |E13 0212924 185/65R15 88T ESKIMO S3+ MS |E13 025201 185/65R15 88T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212925 185/65R15 88T PERFECTA |E13 0210489 185/70R14 88T ADAPTO MS |E13 025510 185/70R14 88T ESKIMO S3+ MS |E13 025518 185/70R14 88T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212934 185/70R14 88T PERFECTA |E13 0210259 195/50R15 82H ESKIMO HP MS |E13 0212015 195/55R15 85H ESKIMO HP MS FP |E13 0212016 195/55R16 87H ESKIMO HP MS |E13 0212017 195/55R16 87T ESKIMO HP MS FP |E13 0213255 195/60R15 88H ADAPTO HP MS |E13 027201 195/60R15 88T ESKIMO S3+ MS |E13 028029 195/60R15 88T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0213156 195/65R15 91H ADAPTO HP MS |E13 025630 195/65R15 91H ESKIMO HP MS |E13 0212018 195/65R15 91H INTENSA HP |E13 0211469 195/65R15 91T ESKIMO S3+ MS |E13 025169\\"]
[248,"UA 1.009.0110598-15","ВГ528335",5,"ГЄ124527","195/65R15 91T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212921 195/65R15 91T PERFECTA |E13 0210262 195/65R15 91V INTENSA HP |E13 0211468 195/65R15 95T ESKIMO S3+ MS XL |E13 025931 195/65R15 95T PERFECTA XL V1 |E13 0210267 205/40R17 84W INTENSA UHP XL FP |E13 0211837 205/45R16 83W INTENSA UHP |E13 0212087 205/50R16 87W INTENSA UHP |E13 0211848 205/50R17 93V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212031 205/50R17 93W INTENSA UHP XL FP V1 |E13 0211849 205/55R16 91H ADAPTO HP MS |E13 0211889 205/55R16 91H ADAPTO HP MS |E13 0211889 205/55R16 91H ESKIMO HP MS |E13 0212008 205/55R16 91H INTENSA HP |E13 0211479 205/55R16 91T ESKIMO S3+ MS |E13 028331 205/55R16 91T ESKIMO S3+ MS |E13 028331 205/55R16 91T ESKIMO STUD MS FP H-STUD |E13 0212854 205/55R16 91V INTENSA HP |E13 0211478 205/55R16 91W INTENSA |E13 028342 205/60R15 91H ESKIMO S3+ MS |E13 028389 205/60R15 91T ESKIMO S3+ MS |E13 028030 205/60R16 92H ESKIMO HP MS |E13 0213256 205/60R16 96H ESKIMO HP MS XL |E13 0212027 205/60R16 96T ESKIMO STUD MS XL H-STUD |E13 0212975 205/65R15 94H ESKIMO HP MS |E13 0212019 205/65R15 94T ESKIMO HP MS |E13 0213268 205/65R15 94T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212953 215/45R17 91V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212032 215/45R17 91Y INTENSA UHP XL FP V1 |E13 0212048 215/50R17 91W INTENSA UHP |E13 0212083 215/50R17 95V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212033 215/55R16 93H ESKIMO HP MS FP |E13 0212020 215/55R16 93W INTENSA UHP |E13 0211833 215/55R16 97T ESKIMO STUD MS XL H-STUD |E13 0212322 215/55R16 97Y INTENSA UHP XL FP |E13 0211852 215/55R17 94T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0213170 215/55R17 94W INTENSA UHP FP V1 |E13 0211859 215/55R17 98V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212034 215/60R16 99H ESKIMO HP MS XL |E13 0212028 215/60R16 99T ESKIMO STUD MS XL H-STUD |E13 0213199\\"]
[249,"UA 1.009.0110598-15","ВГ528335",6,"ГЄ124528","215/65R15 96H ESKIMO HP MS |E13 0212021 215/65R16 98H ESKIMO HP MS |E13 0212022 215/65R16 98T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0212930 225/35R19 88Y INTENSA UHP XL |E13 0211853 225/40R18 92V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212035 225/40R18 92Y INTENSA UHP XL FP V1 |E13 0211836 225/45R17 91H ESKIMO HP MS FP |E13 0212023 225/45R17 91Y INTENSA UHP FP |E13 0211655 225/45R17 94T ESKIMO STUD MS XL H-STUD |E13 0213168 225/45R17 94V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212024 225/45R17 94Y INTENSA UHP XL FP |E13 0211656 225/50R17 94T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0213175 225/50R17 98V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212029 225/50R17 98W INTENSA UHP XL |E13 0211847 225/55R16 95H ESKIMO HP MS FP |E13 0212025 225/55R16 95W INTENSA UHP |E13 0211830 225/55R17 101V ESKIMO HP MS XL FP |E13 0212030 225/55R17 101W INTENSA UHP XL FP V1 |E13 0212102 225/60R17 99T ESKIMO STUD MS H-STUD |E13 0213167 225/65R17 102H ESKIMO SUV FP V1 |E13 0212207 235/35R19 91Y INTENSA UHP XL |E13 0211842 235/40R18 95Y INTENSA UHP XL FP V1 |E13 0211840 235/45R17 94Y INTENSA UHP FP V1 |E13 0212049 235/60R16 100H INTENSA SUV |E13 0211874 235/60R18 107H ESKIMO SUV XL FP V1 |E13 0212209 235/65R17 108H ESKIMO SUV XL FP |E13 0212210 235/65R17 108V INTENSA SUV XL |E13 0211875 235/70R16 106H INTENSA SUV |E13 0211877 245/40R17 91Y INTENSA UHP FP V1 |E13 0211857 245/40R18 97Y INTENSA UHP XL FP V1 |E13 0211838 245/70R16 107H INTENSA SUV FP |E13 0213039 255/35R18 94Y INTENSA UHP XL FP V1 |E13 0211834 255/50R19 107V ESKIMO SUV XL |E13 0212211 255/55R18 109H ESKIMO SUV XL |E13 0212212 255/55R18 109W INTENSA SUV XL |E13 0211876\\"]
[250,"UA 1.009.0110599-15","ВГ528336",1,"ГЄ124529","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[251,"UA 1.009.0110599-15","ВГ528336",2,"ГЄ124530","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[252,"UA 1.009.0110599-15","ВГ528336",3,"ГЄ124531","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 10R22.5 AVANT PLUS 144/142M TL |E13 006280 11R22.5 AVANT A3 148/145L TL |E13 007422 12.00R24 ORJAK 24 MS 160/156K TT M+S |E13 009638 12.00R24 ORJAK 24 MS 160/156K TT M+S |E13 009638 12.00R24 ORJAK 24 PLUS 160/156K TT M+S |E13 009605 12.00R24 ORJAK 24 PLUS 160/156K TT M+S |E13 009605 12R22.5 AVANT A3 PLUS 152/148L TL |E13 0012111 12R22.5 AVANT MS2 152/148K M+S |E13 009199 12R22.5 AVANT MS2 PLUS 152/148K TL |E13 0012815 12R22.5 ORJAK MS 152/148K 18 M+S |E13 007909 12R22.5 ORJAK MS 152/148K M+S |E13 007909 12R22.5 ORJAK O3 PLUS 152/148L M+S |E13 0012112 13R22.5 AVANT MS2 156G154K M+S |E13 008635 13R22.5 ORJAK MS 156G154K M+S |E13 008223 13R22.5 ORJAK MS 156G154K M+S |E13 008223 205/75R17.5 AVANT 4 124/122M M+S |E13 0019061+02S2R1 205/75R17.5 ORJAK 4 124/122M M+S |E13 0016993 215/75R17.5 AVANT 4 126/124M M+S |E13 0019083+02S2R1 215/75R17.5 CARGO 4 135/133J M+S |E13 0019013+02S2R2 215/75R17.5 ORJAK 4 126/124M M+S |E13 0017091 225/75R17.5 AVANT 4 129/127M M+S |E13 0019108+02S2R1 225/75R17.5 ORJAK 4 129/127M M+S |E13 0017111 235/75R17.5 AVANT 4 132/130M M+S |E13 0019002+02S2R1 235/75R17.5 CARGO 4 143/141J M+S |E13 0019143+02S2R2 235/75R17.5 ORJAK 4 132/130M M+S |E13 0017112 245/70R19.5 AVANT A3 136/134M TL |E13 007674 245/70R19.5 CARGO C3 141/140J M+S |E13 0019370+02S2R2 245/70R19.5 CARGO C3 141/140J TL |E13 009881 245/70R19.5 ORJAK O3 136/134M M+S |E13 007675 245/70R19.5 ORJAK O3 136/134M M+S |E13 007675 265/70R19.5 AVANT A3 140/138M TL |E13 007766 265/70R19.5 CARGO C3 143/141J TL |E13 008427 265/70R19.5 ORJAK O3 140/138M M+S |E13 007600 275/70R22.5 CITY U4 148J152E 3PSF |E13 0012790 285/70R19.5 AVANT A3 146L140M M+S |E13 0018499+02S2R2 285/70R19.5 AVANT A3 146L140M TL |E13 007673 285/70R19.5 ORJAK O3 146L140M M+S |E13 009354 285/70R19.5 ORJAK O3 146L140M M+S |E13 009354 295/60R22.5 AVANT 4 150K149L M+S |E13 0018985+02S2R2\\"]
[253,"UA 1.009.0110599-15","ВГ528336",4,"ГЄ124532","295/60R22.5 ORJAK 4 150K149L M+S |E13 0018986+02S2R1 295/80R22.5 152J154E CITY U4 M+S |E13 0012791 295/80R22.5 AVANT 4 152/148M M+S |E13 0019006+02S2R2 295/80R22.5 ORJAK 4 152/148M M+S |E13 0012517 315/60R22.5 AVANT 4 152/148L M+S |E13 0018948+02S2R2 315/60R22.5 ORJAK 4 152/148L M+S |E13 0018951+02S2R1 315/70R22.5 AVANT 4 154L152M M+S |E13 0019154+02S2R2 315/70R22.5 ORJAK 4 154L152M M+S |E13 0012518 315/80R22.5 AVANT 4 156L154M M+S |E13 0018999+02S2R2 315/80R22.5 AVANT MS2 156/150K M+S |E13 009128 315/80R22.5 ORJAK 4 156L154M M+S |E13 0012519 315/80R22.5 ORJAK MS 156/150K 18 M+S |E13 007881 315/80R22.5 ORJAK MS 156/150K M+S |E13 0013069 385/55R22.5 CARGO 4 160K158L M+S |E13 0019224+02S2R2 385/65R22.5 AVANT 4 160K158L M+S |E13 0013217 385/65R22.5 CARGO 4 160K158L M+S |E13 0019186+02S2R2 385/65R22.5 CARGO MS 160J158K M+S |E13 006181 8.5R17.5 COMET PLUS 121/120M TL |E13 009068 8.5R17.5 TAMAR PLUS 121/120M M+S |E13 009170 9.5R17.5 COMET PLUS 129/127M TL |E13 006689 9.5R17.5 TAMAR PLUS 129/127M M+S |E13 006588 Всього 60 позицiй\\"]
[254,"UA 1.009.0110600-15","ВГ528337",1,"ГЄ124533","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[255,"UA 1.009.0110600-15","ВГ528337",2,"ГЄ124534","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[256,"UA 1.009.0110600-15","ВГ528337",3,"ГЄ124535","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 165/70R14C 89/87R TRENTA |E13 009204 175R14C 99/98P TRENTA |E8 009566 175R14C 99/98P TRENTA MS |E13 0013209 185/75R16C 104/102Q TRENTA |E13 0011134 185R14C 102/100Q TRENTA |E13 0010483 185R14C 102/100Q TRENTA MS |E13 0010482 185R14C 102/100Q TRENTA MS |E13 0010482 185R15C 103/102P TRENTA |E8 008541 185R15C 103/102P TRENTA MS |E13 0013188 195/65R16C 104/102R TRENTA |E13 007899 195/65R16C 104/102R TRENTA MS |E13 008392 195/65R16C 104/102R TRENTA MS |E13 008392 195/70R15C 104/102Q TRENTA MS |E13 0013210 195/70R15C 104/102R TRENTA |E8 009568 195/70R15C 104/102R TRENTA |E13 0013172 195/75R16C 107/105Q TRENTA BSW |E4 0010818 195/75R16C 107/105Q TRENTA MS |E13 0010784 195/75R16C 107/105Q TRENTA MS |E13 0010784 195R14C 106/104P TRENTA |E8 009569 195R14C 106/104P TRENTA MS |E13 0013179 195R14C 106/104P TRENTA MS |E13 0013179 205/65R16C 107/105T TRENTA |E13 008443 205/65R16C 107/105T TRENTA MS |E13 008392 205/70R15C 106/104R TRENTA |E4 0010814 205/75R16C 110/108Q TRENTA |E4 0010821 205/75R16C 110/108Q TRENTA MS |E13 0011021 205/75R16C 110/108Q TRENTA MS |E13 0011021 205R14C 109/107P TRENTA |E8 009570 205R14C 109/107P TRENTA MS |E13 0013208 215/65R16C 106/104T TRENTA MS |E13 0013187 215/65R16C 106/104T TRENTA MS |E13 008619 215/65R16C 109/107R TRENTA |E13 0010424 215/75R16C 113/111Q TRENTA |E13 0011136 225/65R16C 112/110R TRENTA |E13 008377 225/70R15C 112/110R TRENTA |E13 0013022 225/70R15C 112/110R TRENTA MS |E13 0013022 225/75R16C 121/120M TRENTA |E13 0010126 Всього 37 позицiй\\"]
[257,"UA 1.009.0110601-15","ВГ528338",1,"ГЄ124536","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[258,"UA 1.009.0110601-15","ВГ528338",2,"ГЄ124537","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[259,"UA 1.009.0110601-15","ВГ528338",3,"ГЄ124538","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 135/80R12 68T FRIGO S-30 MS |E8 020809 135/80R12 68T PASSIO |E8 020931 135/80R12 68T PASSIO V1 |E8 020931 135/80R13 70T PASSIO |E8 020904 135/80R13 70T PASSIO V1 |E8 020904 145/70R13 71T FRIGO 2 MS |E13 0213202 145/70R13 71T FRIGO DIR SF MS |E8 020886 145/70R13 71T PASSIO |E8 020912 145/70R13 71T PASSIO 2 |E13 0219364 145/70R13 71T PASSIO V1 |E8 020912 145/80R13 75T PASSIO |E8 020905 145/80R13 75T PASSIO 2 |E13 0219365 145/80R13 75T PASSIO V1 |E8 020905 155/65R13 73T FRIGO 2 MS |E8 021035 155/65R13 73T PASSIO 2 |E13 0210268 155/65R13 73T PASSIO 2 |E13 0219426 155/65R14 75T FRIGO 2 MS |E13 0219015 155/65R14 75T PASSIO 2 |E13 0219427 155/70R13 75T FRIGO 2 MS |E13 0213203 155/70R13 75T FRIGO DIR SF MS |E8 020885 155/70R13 75T PASSIO 2 |E13 0210251 155/70R13 75T PASSIO 2 |E13 0219428 155/80R13 79T FRIGO S-30 MS |E13 0213136 155/80R13 79T PASSIO 2 |E13 0219366 165/60R14 75H PRESTO HP |E13 0219392 165/65R13 77T PASSIO 2 |E13 0210244 165/65R13 77T PASSIO 2 |E13 0219429 165/65R14 79T FRIGO 2 MS |E13 025431 165/65R14 79T PASSIO 2 |E13 0210256 165/65R14 79T PASSIO 2 |E13 0219430 165/65R15 81T FRIGO 2 MS |E13 0219016 165/70R13 79T FRIGO 2 MS |E13 0213204 165/70R13 79T FRIGO DIR SF MS |E8 020884 165/70R13 79T PASSIO 2 |E13 0210252 165/70R13 79T PASSIO 2 |E13 0219431 165/70R14 81T FRIGO 2 MS |E13 026011 165/70R14 81T PASSIO 2 |E13 0210257 165/70R14 81T PASSIO 2 |E13 0219432 165/80R13 83T PASSIO |E8 020903\\"]
[260,"UA 1.009.0110601-15","ВГ528338",4,"ГЄ124539","165/80R13 83T PASSIO 2 |E13 0219367 165R13 82T FRIGO S-30 MS |E13 0213134 175/65R13 80T PASSIO 2 |E13 0219433 175/65R14 82H PRESTO HP |E13 0219393 175/65R14 82T FRIGO 2 MS |E8 021045 175/65R14 82T FRIGO 2 MS |E13 0213118 175/65R14 82T PASSIO 2 |E13 0210254 175/65R14 82T PASSIO 2 |E13 0219434 175/65R14 86T PASSIO 2 XL |E13 0219443 175/65R15 84T PASSIO 2 |E13 0219435 175/70R13 82T FRIGO 2 |E8 021041 175/70R13 82T PASSIO 2 |E13 0219436 175/70R14 84T FRIGO 2 MS V1 |E8 021044 175/70R14 84T PASSIO 2 |E13 0219437 175/80R14 88T FRIGO 2 MS |E13 0219017 185/55R14 80H PRESTO HP |E13 0219394 185/55R15 82H PRESTO HP |E13 0219395 185/55R15 82T FRIGO 2 MS |E13 0219018 185/55R15 82V PRESTO HP |E13 0219396 185/60R14 82H PRESTO |E13 0211485 185/60R14 82H PRESTO HP |E13 0219397 185/60R14 82T FRIGO 2 MS |E8 021048 185/60R14 82T PASSIO 2 |E13 0210260 185/60R14 82T PASSIO 2 |E13 0219438 185/60R15 84H PRESTO |E13 0211491 185/60R15 84H PRESTO HP |E13 0219398 185/60R15 84T FRIGO 2 MS |E13 0219019 185/60R15 88H PRESTO HP XL |E13 0219419 185/60R15 88T FRIGO 2 MS XL |E13 0219021 185/65R14 86H PRESTO |E13 0211476 185/65R14 86H PRESTO HP |E13 0219399 185/65R14 86T FRIGO 2 |E8 021047 185/65R14 86T PASSIO 2 |E13 0210255 185/65R14 86T PASSIO 2 |E13 0219439 185/65R15 88H PRESTO HP |E13 0219400 185/65R15 88T FRIGO 2 |E8 021049 185/65R15 88T PASSIO |E13 0213142 185/70R14 88T FRIGO 2 |E8 021046 185/70R14 88T PASSIO |E8 020920 185/70R14 88T PASSIO 2 |E13 0219441\\"]
[261,"UA 1.009.0110601-15","ВГ528338",5,"ГЄ124540","195/50R15 82H PRESTO HP |E13 0219401 195/50R15 82V PRESTO HP |E13 0219402 195/55R15 85H FRIGO HP MS |E13 0219023 195/55R15 85H PRESTO HP |E13 0219403 195/55R15 85V PRESTO |E13 0211492 195/55R15 85V PRESTO HP |E13 0219404 195/55R16 87H FRIGO HP MS FP |E13 0219024 195/55R16 87V PRESTO HP |E13 0219405 195/60R15 88H PRESTO |E13 0211473 195/60R15 88H PRESTO HP |E13 0219406 195/60R15 88T FRIGO 2 MS |E13 028029 195/60R15 88V PRESTO HP |E13 0219407 195/65R15 91H FRIGO HP MS |E13 0212675 195/65R15 91H PRESTO |E13 0211469 195/65R15 91H PRESTO HP |E13 0219408 195/65R15 91T FRIGO 2 |E8 021050 195/65R15 91T PASSIO 2 |E13 0210262 195/65R15 91T PASSIO 2 |E13 0219442 195/65R15 91V PRESTO |E13 0211468 195/65R15 91V PRESTO HP |E13 0219409 195/65R15 95T FRIGO 2 MS XL |E13 0219022 195/65R15 95T PASSIO 2 XL |E13 0219444 205/50R17 93W PRESTO UHP XL FP |E13 0217918+02S2WR2 205/50R17 93W PRESTO UHP XL FP |E13 0219510 205/55R16 91H FRIGO HP MS FP |E13 0212687 205/55R16 91H PRESTO |E13 0211479 205/55R16 91H PRESTO HP |E13 0219410 205/55R16 91T FRIGO 2 MS |E13 028331 205/55R16 91V PRESTO |E13 0211478 205/55R16 91V PRESTO HP |E13 0219411 205/55R16 91W FURIO |E13 028342 205/55R16 91W PRESTO HP |E13 0219412 205/60R15 91H PRESTO |E13 0211483 205/60R15 91H PRESTO HP |E13 0219413 205/60R15 91V PRESTO HP |E13 0219414 205/60R16 92H PRESTO HP |E13 0219415 205/60R16 96H FRIGO HP MS XL |E13 0212664 205/65R15 94H FURIO |E13 027457 205/65R15 94H PRESTO HP |E13 0219416 205/65R15 94T FRIGO 2 |E13 025170\\"]
[262,"UA 1.009.0110601-15","ВГ528338",6,"ГЄ124541","205/65R15 94V PRESTO HP |E13 0219417 215/45R17 91Y PRESTO UHP XL FP |E13 0219511 215/50R17 91W PRESTO UHP FP |E13 0219503 215/55R16 93H FRIGO HP FP |E13 0212643 215/55R16 93H PRESTO |E13 0212487 215/55R16 93V PRESTO HP |E13 0219418 215/55R16 93W PRESTO UHP FP |E13 0217925+02S2WR2 215/55R16 93W PRESTO UHP FP |E13 0219504 215/55R16 97H PRESTO HP XL |E13 0219420 215/55R16 97Y PRESTO UHP XL FP |E13 0217924+02S2WR2 215/55R16 97Y PRESTO UHP XL FP |E13 0219512 215/55R17 94W PRESTO UHP FP |E13 0219505 215/60R16 99H FRIGO HP MS XL |E13 0219029 215/60R16 99H PRESTO HP XL |E13 0219421 215/65R16 98H FRIGO HP MS |E13 0219025 225/40R18 92Y PRESTO UHP XL FP |E13 0217919+02S2WR2 225/40R18 92Y PRESTO UHP XL FP |E13 0219513 225/45R17 91H FRIGO HP MS FP |E13 0219026 225/45R17 91W PRESTO UHP FP |E13 0219506 225/45R17 91Y PRESTO UHP FP |E13 0219507 225/45R17 94W PRESTO UHP XL FP |E13 0217997+02S2WR2 225/50R17 98V FRIGO HP MS XL FP |E13 0219030 225/50R17 98W PRESTO UHP XL FP |E13 0219514 225/55R16 95H FRIGO HP MS FP |E13 0219027 225/55R16 95W PRESTO UHP FP |E13 0217920+02S2WR2 225/55R16 95W PRESTO UHP FP |E13 0219508 225/55R17 101V FRIGO HP MS XL FP |E13 0219031 225/55R17 101W PRESTO UHP XL FP |E13 0217921+02S2WR2 225/55R17 101W PRESTO UHP XL FP |E13 0219515 235/40R18 95Y PRESTO UHP XL FP |E13 0219516 235/45R17 94Y PRESTO UHP FP |E13 0217923+02S2WR2 235/45R17 94Y PRESTO UHP FP |E13 0219509 235/60R16 100H PRESTO SUV FP |E13 0219590 235/65R17 108V PRESTO SUV XL FP |E13 0219593 235/70R16 106H PRESTO SUV FP |E13 0219591 245/70R16 107H PRESTO SUV FP |E13 0219592 Всього 155 позицiй\\"]
[263,"UA 1.009.0110602-15","ВГ528339",1,"ГЄ124542","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[264,"UA 1.009.0110602-15","ВГ528339",2,"ГЄ124543","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Sumitomo Rubber (Changshu) Co.,Ltd. Riverside Industrial Park, Changshu Economic Development Zone, Changshu City, Jiangsu Province, 215513 People's Republic of China Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[265,"UA 1.009.0110602-15","ВГ528339",3,"ГЄ124544","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 295/80R22.5 DRD 152/148M M+S |E13 0019812 295/80R22.5 DRS 152/148M M+S |E13 0019292 315/70R22.5 DRD 154L152M M+S |E13 0019263 315/70R22.5 DRS 154L152M M+S |E13 0019273 315/80R22.5 DRD 156L154M M+S |E13 0019816 315/80R22.5 DRS 156L154M M+S |E13 0019817 385/65R22.5 DMST 160J158K M+S |E13 0019296 385/65R22.5 DRT 160K158L M+S |E13 0019793 Всього 8 позицiй\\"]
[266,"UA 1.009.0110603-15","ВГ528340",1,"ГЄ124545","Назва, адреса заводу-виробника НIМЕЧЧИНА Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Associated Brands Goodyearstrasse 1, Philippsburg, 76661, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Fulda Kunzellerstra(e 59-61, 36043 Fulda, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau Dunlopstrasse 2, Hanau, 63450, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Furstenwalde, Traenkeweg 14, 15517, Furstenwalde, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Wittlich Justus von Liebig-Stra(e, 54516, Wittlich, Germany Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Werk Riesa Paul-Greifzu-Stra(e 20, 01591 Riesa, Deutschland ФРАНЦIЯ Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud usine Amiens Sud - BP 1337 Avenue Roger Dumoulin, 80013-Amiens Cedex 2-France ЛЮКСЕМБУРГ Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. LUX-Tires Avenue Gordon Smith, Colmar-Berg, 7750, Luxembourg ПОЛЬЩА Tyre Company Debica S.A. ul. 1 Maja street 1, Debica 39-200, Poland СЛОВЕНIЯ Goodyear Dunlop Sava Tire d.o.o. Skofjeloska Cesta 6, Kranj, 4000, Slovenia ТУРЕЧЧИНА Goodyear Lastikleri T.A.S. Ovacik Mahallesi Cuhane Caddesi No:2, IZMIT/KOCAELI, 41001, Turkey Goodyear Lastikleri T.A.S P.K. 27 Beskopru Mevkii, ADAPAZARI, 54001, Turkey IНДОНЕЗIЯ PT Goodyear Indonesia Tbk Jln. Pemuda 27 Bogor, West Java 16161, Indonesia\\"]
[267,"UA 1.009.0110603-15","ВГ528340",2,"ГЄ124546","Назва, адреса заводу-виробника КИТАЙ Goodyear Dalian Tire Company Limited No.8, Zhenxing Street Pulandian, Liaoning, 116200, China ТАЇЛАНД Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd 50/9 Phaholyothin Road Km. 36 Klongluang Pathumtanee, Tha, 12120, Thailand ПIВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА Goodyear South Africa (Pty) Limited Algoa Road, P.O. Box 126, Uitenhage, 6230, South Africa ЧИЛI Goodyear de Chile S.A.I.C. Camino Melipilla Km16 Maipu Santiago, Region Metropolitana, Chile Японiя Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 3-6-9, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072, Japan Всього 18 заводiв\\"]
[268,"UA 1.009.0110603-15","ВГ528340",3,"ГЄ124547","Типорозмiр, модель, iндекс навантаження, категорiя швидкостi |Номер сповiщення 185/75R16C 104/102Q PRESTO LT |E13 0019342 185R14C 102/100Q PRESTO LT |E13 0019581 185R15C 103/102P PRESTO LT |E13 0019582 195/65R16C 104/102R PRESTO LT |E13 0019346 195/75R16C 107/105Q PRESTO LT |E13 0019579 195R14C 106/104P PRESTO LT |E13 0019584 205/65R16C 107/105T PRESTO LT |E13 0019347 205/70R15C 106/104R PRESTO LT |E13 0019348 205/75R16C 110/108Q PRESTO LT |E13 0019343 215/65R16C 109/107R PRESTO LT |E13 0019344 215/75R16C 113/111Q PRESTO LT |E13 0019349 225/65R16C 112/110R PRESTO LT |E13 0019350 225/70R15C 112/110R PRESTO LT |E13 0019345 225/75R16C 121/120M PRESTO LT |E13 0019351 Всього 14 позицiй\\"]
[269,"UA 1.021.0110154-15","ВГ514715",1,"ГЄ101892","|Марка КТЗ |ЕЛЕКТРОН |Модель КТЗ |Е19101 |Тип КТЗ |електробус великої мiсткостi Е19101 |Колiсна формула/ведучi колеса|4x2/задньої осi |Схема компоновки КТЗ |Два тягових двигуни розмiщенi в | |колiсних ободах електропортального | |заднього моста ZFAVE130 |Тип кузова/кiлькiсть дверей |вагонного типу, несучий, одноповерховий, | |закритий, зварний, металевий | |з використанням пластикових панелей/ | |в правiй боковинi троє службових дверей | |з електропневматичним урухомником | |(в передньому звисi - задня стулка | |переднiх двостулкових дверей, в базi та | |в задньому звисi - двостулковi) |Сидiння (виробник) |ТзОВ \"СП ГАЛАВТОМЕТ\", СП А-470 |Кiлькiсть мiсць |Загальна - 80, для сидiння - 34+1 водiя |Габаритнi розмiри, мм: | |- довжина |12100 |- ширина |2550 |- висота |3230 |Колiсна база, мм |5880 |Колiя, мм: | |- передньої осi |2160 |- задньої осi |1890 |Порожня маса в спорядженому | |станi, кг |13325 |Технiчно припустима | |максимальна маса, кг |19000 |Розподiл технiчно припусти- | |мої максимальної маси, кг | |- на передню вiсь |7500 |- на ведучу вiсь |11500\\"]
[270,"UA 1.021.0110154-15","ВГ514715",2,"ГЄ101893","|Двигуни, 2 шт.: |у складi моста ZFAVE 130 |- тип: |асинхронний |- максимальна потужнiсть, кВт |2 х 125 |- обертовий момент, номiналь- | |ний, Нм |485 |- частота обертання номiнальна/| |максимальна, об/хв. |10300/11000 |Система управлiння тяговим | |двигуном |транзисторна, IGBT, | |ENI-RN/EBUS/UKR |Тягова Батарея: |LiFeYPO4 Winston Battery | |WB-LYP 400AHA |Електрична ємнiсть/ | |сумарна енергоємнiсть |400 Aг/225 кВтoг |Номiнальнi напруга/ | |струм заряджання |563 В/200 A |Зарядна станцiя 40 кВт |ENI-PB/400/40 |Перетворювачi допомiжнi | |600/24/380В |ENI/BAT/24DC, ENI/BAT/400АС |Компресорний агрегат: |HV02 PUST Tranzyt |- двигун |Асинхронний, 3х400 В |- потужнiсть, кВт |3,0 |- продуктивнiсть, л/хв |230 при тиску 1,0 МПа |- тип компресора |роторний |Агрегат гiдропiдсилювача керма:|PZ3Е-10-2-2- SLg100L-4B |- двигун |SLg100L-4B,змiнного струму 380В\\"]
[271,"UA 1.021.0110154-15","ВГ514715",3,"ГЄ101894","|- насос |PZ3-10/20-2 |- продуктивнiсть, л/хв |16 |- тиск, МПа |20 |Трансмiсiя: | |Передавальне число ведучого | |моста |22,63 |Пiдвiска: | |- передньої осi |незалежна, пневматична з двоважiльними | |напрямними пристроями, двома пружними | |елементами, двома телескопiчними | |гiдравлiчними амортизаторами та | |регулятором положення кузова |- задньої осi |залежна, пневматична зi штанговим | |напрямним пристроєм, чотирма пружними | |елементами, чотирма телескопiчними | |гiдравлiчними амортизаторами та двома | |регуляторами положення кузова |Рульове управлiння |рульовий механiзм - iнтегральний з | |гiдро пiдсилювачем; рульова колонка - | |регульована за кутом нахилу та по висотi |Гальмiвнi системи: | |- робоча |пневматична, двоконтурна з системою ABS, | |гальмiвнi механiзми всiх колiс - дисковi, | |з автоматичним регулюванням зазору | |мiж гальмiвними накладками i диском\\"]
[272,"UA 1.021.0110154-15","ВГ514715",4,"ГЄ101895","|- запасна |один з контурiв робочої гальмiвної | |системи |- стоянкова |механiчний привод гальмiвних | |механiзмiв колiс ведучого моста | |вiд пружинних енергоакумуляторiв | |з пневматичним управлiнням |- допомiжна |електродинамiчне гальмування | |як функцiя тягових електродвигунiв |Колеса (диски): | |- тип, розмiр |сталевi, зварнi 8,25х22,5 |Шини: | |- тип, розмiр, iндекс | |вантажопiдйомностi, | |категорiя швидкостi |безкамернi, 275/70R22,5 152/148J\\"]
[273,"UA 1.021.0110154-15","ВГ514715",5,"ГЄ101896","Види та план салону електробуса E191:\\"]
[274,"UA 1.035.0110468-15","ВГ590702",1,"ГЕ692293","НАЗВА КОЛIС: Колеса 7.0-20 - 318.3101012, 318.3101012.02 - 318.3101012.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7,0-20-3101026- А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 7.0-20-3101027-01, 7.0-20-3101027-01.02- 7.0-20-3101027-01.99) для автомобiлiв \"МАЗ\"; - 319.3101012, 319.3101012.02 - 319.3101012.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 7.0-20-3101027-01, 7.0-20-3101027-01.02 - 7.0-20-3101027-01.99) для напiвпричепiв \"МАЗ\", \"КаМАЗ\". Колеса 7.5-20 - 7.5-20-3101012-В, 7.5-20-3101012-В.02 - 7.5-20-3101012-В.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 8.0-20-3101027, 8.0-20-3101027.02 - 8.0-20-3101027.99) для автобусiв \"ЛАЗ\"; - 695ДЖ-3101012-01, 695ДЖ-3101012-01.02 - 695ДЖ-3101012-01.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 8.0-20-3101027, 8.0-20-3101027.02 - 8.0-20- 3101027.99) для автобусiв \"ЛАЗ\", автомобiлiв \"КамАЗ\". Колеса 8.5-20 - 256Б1-3101012, 256Б1-3101012.02 - 256Б1-3101012.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026 - А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 8.0-20-3101027, 8.0-20-3101027.02 - 8.0- 20- 3101027.99) для автомобiлiв \"КрАЗ\"; - 301.3101012, 301.3101012.02 - 301.3101012.99, 301.3101012-01, 301.3101012-01.02 - 301.3101012-01.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 -7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 8.0-20-3101027, 8.0-20-3101027.02 - 8.0-20-3101027.99)\\"]
[275,"UA 1.035.0110468-15","ВГ590702",2,"ГЕ692294","НАЗВА КОЛIС: для вантажних а/м \"МАЗ\"; - 54321-3101012-02, 54321-3101012-02.02 - 54321-3101012-02.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 8.0-20-3101027, 8.0-20-3101027.02 - 8.0-20-3101027.99) для вантажних автомобiлiв \"МАЗ\", \"КрАЗ\", причепiв; - 6510-3101012, 6510-3101012.02 - 6510-3101012.99 в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 -7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 54321.3101027, 54321.3101027.02 - 54321.3101027.99) для вантажних автомобiлiв \"КрАЗ\"; - 8.5-20-3101012-Б2, 8.5-20-3101012-Б2.02 - 8.5-20-3101012-Б2.99 в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20- 3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 8.0-20-3101027, 8.0-20-3101027.02- 8.0-20-3101027.99) для вантажних автомобiлiв \"МАЗ\", тролейбусiв. - 8.5-20-3101012-01, 8.5-20-3101012-01.02 - 8.5-20-3101012-01.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 8.0-20-3101027, 8.0-20-3101027.02 - 8.0-20-3101027.99) для тролейбусiв. Колеса 11.25 - 20 - 607.3101012, 607.3101012.02 - 607.3101012.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 605.3101027, 605.3101027.02 - 605.3101027.99) для автомобiлiв \"КрАЗ\", - 6072.3101012, 6072.3101012.02 - 6072.3101012.99 (в залежностi вiд покриття) в комплектi (кiльце замкове 7.0-20-3101026-А5, 7.0-20-3101026-А5.02 - 7.0-20-3101026-А5.99, кiльце бортове 605.3101027, 605.3101027.02 - 605.3101027.99) для автомобiлiв \"МАЗ\" Всього 4 поз.\\"]
[276,"UA 1.038.0110439-15","ВГ600365",1,"ГЄ110320","Технiчний опис КТЗ з кресленням загального виду Марка колiсного транспортного засобу (КТЗ): БОГДАН Модель (тип) КТЗ: А069 Модифiкацiя А06901, А06924 Коди VIN: Y6LА06901?L1????? Y6LА06924?L1????? Тип КТЗ: примiський Клас автобуса: II Категорiя КТЗ: M3 Колiсна формула / ведучi колеса: 4x2.2 Схема компонування КТЗ: розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова/кiлькiсть дверей: А06901 А06924 закритий, вагонної компоновки та виготовляється на базi автомобiльного шасi Hyundai / троє (однi службовi двостулковi з вакуумним або електричним приводом, розмiщенi за вiссю переднiх колiс, однi запаснi одностулковi дверi з ручним вiдкриванням, розмiщенi за вiссю заднiх колiс та однi дверi водiя) закритий, вагонної компоновки та виготовляється на базi автомобiльного шасi Hyundai / троє (двоє службових двостулкових з вакуумним або електричним приводом, якi розмiщенi за осями переднiх i заднiх колiс та однi дверi водiя ) Кiлькiсть мiсць для сидiння 18+1водiя+1члена екiпажу 15+1водiя+1члена екiпажу Загальна пасажиромiсткiсть 18 32 Сидiння ТзОВ \"Компанiя ВЕЕМ \"Металоавтопром\" , СTН-6 Габаритнi розмiри, мм: -довжина: 6690 -ширина: 2180 -висота: 2880 Колiсна база, мм: 3350 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм : 1650-1705 / 1495 Порожня маса автобусiв в спорядженому станi, кг 4290 Технiчно припустима максимальна маса автобусiв, кг: 6825 Розподiл повної конструктивної маси автобусiв, не бiльше кг: - на передню вiсь 2345 - на задню вiсь 4480 Двигун: D4DВ (Євро-II) Коефiцiєнт поглинання, м-1 1,06 1.08 0,59 1)тип: дизельний, чотирьохтактний з запалюванням вiд стиснення, з турбонаддувом i промiжним охолодженням повiтря на впуску 2)кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 4, рядне 3)робочий об'єм, куб.см: 3907 4) номiнальна потужнiсть, кВт/хв-1: 84,6 /2900 95,6 / 2900 5)паливо: дизельне 6)система живлення: з примусовою подачею палива - форсунка (марка, тип) DOOWAN, DENSO 6840 - турбокомпресор (марка, тип) GARRET HYUNDAI KIA 28230-41720 708337-1 10 00241 K, GARRET 28230-45100, Mitsubishi TD05H-14G-10 -ПНВТ (марка, тип) DENSO ND-PES4NB110C321RND583, DENSO,09300-58375 - повiтряний фiльтр сухий з паперовим фiльтруючим елементом, HYUNDAI, KIA 7)система запалювання: вiд стиску 8)cистема випуску i нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв складається з приймальної труби, глушника з одним вхiдним i одним вихiдним патрубками i випускної труби - глушник HYUNDAI, 28650-5H100, 28650-5H170 Трансмiсiя механiчна 1) зчеплення (марка, тип): однодискове, сухе, фрикцiйне з демпфером крутильних коливань 2) коробка передач (марка, тип): -передавальнi числа: механiчна, п'ятиступенева з синхронiзатором включення всiх передач M035S5 I 5,380\\"]
[277,"UA 1.038.0110439-15","ВГ600365",2,"ГЄ110321","II 3,028 III 1,700 IV 1,000 V 0,722 заднiй хiд: 5,380 3) головна передача одноступенева, гiпоїдна - передавальне число 5,375; 5,428; 6,333 Пiдвiска - передня залежна, ресорна зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi та телескопiчними гiдравлiчними амортизаторами - задня залежна, ресорна зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi та телескопiчними гiдравлiчними амортизаторами Рульове керування механiчне, рульовий механiзм з гiдропiдсилювачем Гальмiвнi системи - робочi гальма гiдравлiчна, двоконтурна, гальмiвнi механiзми всiх колiс барабанного типу, з системою ABS - запасна один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова з механiчним приводом на трансмiсiйне гальмо - допомiжна моторне гальмо Шини - марка Kumho, Hankook - тип камернi або безкамернi - розмiр 7.5/16-12PR або 7.00/16 - iндекс навантаги, не нижче 113/112 або 117/116 - iндекс швидкостi, не нижче L Ременi безпеки сидiння водiя i пасажирiв автобусiв обладнанi ременями безпеки типу Ar4m i Br3\\"]
[278,"UA 1.038.0110439-15","ВГ600365",3,"ГЄ110322","Загальний вигляд, основнi розмiри i планування салону автобусiв А06901\\"]
[279,"UA 1.038.0110439-15","ВГ600365",4,"ГЄ110323","Загальний вигляд, основнi розмiри i планування салону автобусiв А06924\\"]
[280,"UA 1.038.0110439-15","ВГ600365",5,"ГЄ110324","Наявнiсть сертифiкатiв з окремих властивостей КТЗ А069 Позначення та назва нормативних документiв, вiдповiдно до яких проводилась сертифiкацiя Найменування Органу або випробувальної лабораторiї, якi видавали документ щодо пiдтвердження вiдповiдностi Позначення, номер документа та його видача Правила ЄЕК ООН №10-02 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/10-02/0676-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №13-09 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/13-09/0677-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №14-03 НАМИ, Росiя №С-UA.MT25.B.05532 вiд 18.06.2012 - 08.06.2016 №1584/S1/14-04/TRS/418-12 вiд 15.06.12 Правила ЄЕК ООН №16-04 НАМИ, Росiя №С-UA.MT25.B.05533 вiд 18.06.2012- 08.06.2016 №1584/S1/16-04/TRS/419-12 вiд 15.06.12 RDW, Нiдерланди Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е4-16R-0435145 вiд 10.06.2008 RDW, Нiдерланди Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е4-16R-0436100 вiд 14.08.2009 RDW, Нiдерланди Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е4-16R-0641118 вiд 05.10.2011 MINISTERE DES TRANSPORTS, Францiя Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е2 16R-04 05023 вiд 08.04.2005 Ministry of transport of Czech republic, Чеська Республiка Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е8 16R-06 16619 вiд 27.05.2011 Ministry of transport of Czech republic, Чеська Республiка Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е8 16R-06 16623 вiд 12.09.2011 Правила ЄЕК ООН №24-03 Нiдерланди E4 24R-03 0213 вiд 24.05.2007 Test Report №83-С224-133017612-100 вiд 11.05.2007 Правила ЄЕК ООН №36-03 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/36-03/0681-15M3 вiд 30.12.2015 №CT/R/36-03/0683-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №43-00 Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Польща Minister Transportu, Польща Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е20 43R-00417 ext.06 вiд 09.01.2015, Е20 43R-00429 вiд 29.03.2007 Правила ЄЕК ООН №48-02 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/48-02/0678-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №49-04 Ministero dei Transporti, Iталiя Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е4 49R-04 0043 вiд 24.05.2007 Test Report №83-С249-133017162-300 вiд 11.05.2007 Правила ЄЕК ООН №51-02 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/51-02/0679-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №80-01 ДП \"ДержавтотрансНДIПроект\", Україна ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №UA1.009.0069046-14 вiд 21.07.2014 №CT/R/80-01/0680-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №89-00 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/89-00/0682-15M3 вiд 30.12.2015\\"]
[281,"UA 1.038.0110469-15","ВГ600366",1,"ГЄ110330","Технiчний опис КТЗ з кресленням загального виду Марка транспортного засобу БОГДАН Тип та загальний торговий опис А224, автобус спецiалiзований для перевезення школярiв згiдно ДСТУ 7013:2009 Модифiкацiя А22411 Категорiя КТЗ M3 Виконання автобуса Виконання 1,2,3 (згiдно ДСТУ 7013:2009) Клас автобуса III (згiдно ДСТУ UN/ECE R36-03:2005) Структура iдентифiкацiйного номера (код VIN) Y6LA224???L1????? Код ДКПП: 29.10.30 ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЬОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ Колiсна формула / ведучi колеса 4x2 / заднi Схема компонування КТЗ розташування двигуна - переднє, поздовжнє Тип кузова вагонного типу, одноповерховий, закритий, суцiльнометалевий, зварний Кiлькiсть дверей 1 службовi + 1 запаснi + 1водiя Габаритнi розмiри, мм: -довжина 8210 -ширина 2300 -висота 2700 Колiсна база, мм 4400 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм 1886/1715 Кiлькiсть мiсць для сидiння пасажирiв , шт.: варiант 1 (25+4)* варiант 2 (27+4)* Кiлькiсть мiсць для iнвалiдних вiзкiв, шт. - Кiлькiсть мiсць для сидiння членiв екiпажу, шт. 1 Загальна пасажиромiсткiсть , осiб: 29 31 *) - 25 мiсць для сидiння школярiв i 4 мiсця для супроводжуючих осiб (варiант 1), - 27 мiсць для сидiння школярiв i 4 мiсця для супроводжуючих осiб (варiант 2); Порожня маса автобусiв в спорядженому станi кг, 5950 Технiчно припустима максимальна маса КТЗ кг, не бiльше 7900 Технiчно припустима максимальна маса, що приходиться : -на передню вiсь 3300 -на задню вiсь 4600 Двигун Ashok Leyland Вiдповiднiсть нормам екологiчної безпеки Євро 4 Тип двигуна чотиритактний, дизельний, турбонаддувний з промiжним охолодженням наддувного повiтря Кiлькiсть та розташування цилiндрiв 6, в ряд Робочий об'єм, см3 5759 Номiнальна потужнiсть, кВт/хв-1 123/ 2500 Максимальний крутний момент, Нм, при частотi обертання колiнчастого валу, хв-1 550 при 1200-1800 Система живлення примусова з одним паливним баком Система випуску i нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв один глушник з нейтралiзатором, з системою SCR Трансмiсiя: - зчеплення фрикцiйне, сухе, однодискове Коробка передач: виробник, модель Ashok Leyland S5-36/OD Тип механiчна, 5-ти ступенева передавальнi числа: I 5,96 II 3,05 III 1,62 IV 1,0 V 0,78 заднiй хiд 6,67 Головна передача одноступенева, гiпоїднa передавальне число 4,1\\"]
[282,"UA 1.038.0110469-15","ВГ600366",2,"ГЄ110331","Пiдвiска: -передня залежна, ресорна з амортизаторами двосторонньої дiї та стабiлiзатором поперечної стiйкостi -задня залежна пневматична з амортизаторами двосторонньої дiї або ресорна з амортизаторами двосторонньої дiї Рульове керування iнтегральний гiдропiдсилювач Гальмiвнi системи: -робочi гальма двоконтурна пневматична з системою ABS; гальмiвнi механiзми переднiх колiс - барабаннi; гальмiвнi механiзми заднiх колiс - барабаннi -запасна один з контурiв робочої гальмiвної системи -стоянкова пружиннi енергоакумулятори з приводом на гальмiвнi механiзми ведучого моста -допомiжна моторне гальмо Шини: - марка -тип Безкамернi, радiальнi -розмiр 215/75 R17,5 - iндекс навантаги, не нижче 126/124 - iндекс швидкостi, не нижче J\\"]
[283,"UA 1.038.0110469-15","ВГ600366",3,"ГЄ110332","Загальний вигляд, основнi розмiри i планування салону автобуса А22411 (варiант 1)\\"]
[284,"UA 1.038.0110469-15","ВГ600366",4,"ГЄ110333","Загальний вигляд, основнi розмiри i планування салону автобуса А22411 (варiант 2)\\"]
[285,"UA 1.038.0110469-15","ВГ600366",5,"ГЄ110334","Наявнiсть сертифiкатiв з окремих властивостей КТЗ Позначення та назва нормативних документiв, вiдповiдно до яких проводилась сертифiкацiя Найменування Органу або випробувальної лабораторiї, якi видавали документ щодо пiдтвердження вiдповiдностi Позначення, номер документа та його видача Правила ЄЕК ООН №10-02 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/10-02/0685-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №13-09 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/13-09/0686-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №24-03 Нiдерланди Повiдомлення про офiцiйне схвалення E4 24R-030587 вiд 03.03.2014 Правила ЄЕК ООН №36-03 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/36-03/0690-15M3 вiд 30.12.2015 №CT/R/36-03/0691-15M3 вiд 30.12.2015 №CT/R/36-03/0692-15M3 вiд 30.12.2015 №CT/R/36-03/0693-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №43-00 Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Польща Minister Transportu, Польща Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е20 43R-00417 ext.06 вiд 09.01.2015, Е20 43R-00429 вiд 29.03.2007 Правила ЄЕК ООН №48-02 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/48-02/0687-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №49-04 Нiдерланди Повiдомлення про офiцiйне схвалення Е4 49RC-050221 вiд 03.03.2014 Правила ЄЕК ООН №51-02 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/51-02/0688-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №80-01 ДП \"ДержавтотрансНДIПроект\", Україна ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №UA1.009.0069046-14 вiд 21.07.2014 №CT/R/80-01/0689-15M3 вiд 30.12.2015 Правила ЄЕК ООН №89-00 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/R/89-00/0684-15M3 вiд 30.12.2015 ДСТУ 7013:2009 ВЛ дп 'АСЗ'№1 АТ АК 'Богдан Моторс' №CT/D/7013/0685-15M3 вiд 30.12.2015\\"]
[286,"UA 1.066.0110485-15","ВГ598152",1,"ГЄ111325","Окуляри захиснi артикули: 9103, 9104, 9115, 9116, 9117, 9129, 9130, 9131, 9134, 9137, 9140, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9182, 9184, 9185, 9186, 9187, 9188, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 9206, 9207, 9210, 9229, 9231, 9233, 9242, 9248, 9254, 9256, 9257, 9291, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9325, 9350, 9400, 9403, 9405; Захиснi екрани до захисних касок артикули: 9050, 9051, 9060, 9705, 9706, 9707, 9708, 9721, 9722, 9723, 9725, 9726, 9727, 9790, 9906. Загальна кiлькiсть 2 позицiї, 98 артикулiв\\"]
[287,"UA 1.094.0110188-15","ВГ318218",1,"ГЄ134080","№ Назва, Артикул 1 EUROLAMP LED Лампа T8 скло 24W 4000K (25) LED-T8-24W/4000(скло) 2 EUROLAMP LED Лампа T8 скло NEW 9W 4000K (25) LED-T8-9W/4000(скло) 3 EUROLAMP LED Лампа T8 скло 9W 6500K (25) LED-T8-9W/6500(скло) 4 EUROLAMP LED Свiтильник 60*60 (панель) 40W 4100K (5) LED-Panel-40/41 5 Промо-набiр EUROLAMP LED Лампа ЕКО серiя \"Е\" A60 10W E27 2700K(25) MLP-LED-A60-10272(E) 6 Промо-набiр EUROLAMP LED Лампа ЕКО серiя \"Е\" A60 10W E27 4000K(30) MLP-LED-A60-10274(E) 7 Промо-набiр EUROLAMP LED Лампа ЕКО серiя \"Е\" A60 10W E27 4000K(30) MLP-LED-A60-10274(E) 8 Промо-набiр EUROLAMP LED Свiтильник круглий Downlight NEW 3W 4000K (20) MLP-DLR-3/4(3) Всього: 8 позицiй\\"]
[288,"UA 1.094.0110261-15","ВГ278520",1,"ГЄ048591","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР. код УКТ ЗЕД 6107, розмiри (рiст) вiд 92 до 176 Найменування Майки Футболки Тенiски Труси Кальсони Пiжами Халати купальнi Халати домашнi Загальна кiлькiсть: 8 позицiй.\\"]
[289,"UA 1.094.0110263-15","ВГ278521",1,"ГЄ048593","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6108, розмiри (рiст) вiд 92 до 176 Найменування Майки Футболки Тенiски Труси Комбiнацiї Пеньюари Пiжами Нiчнi сорочки Сорочки Халати купальнi Халати домашi Загальна кiлькiсть: 11 позицiй.\\"]
[290,"UA 1.094.0110265-15","ВГ278522",1,"ГЄ048595","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6109, розмiри (рiст) вiд 92 до 176 Найменування Футболки (фуфайки) Тенiски Майки Топи Комбiнезони Напiвкобiнезони Загальна кiлькiсть: 6 позицiй.\\"]
[291,"UA 1.094.0110313-15","ВГ278523",1,"ГЄ048597","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6111, розмiри (рiст) вiд 52 до 86 Найменування Пальта Плащi Куртки Анораки Жилетки Спiдницi Сукнi Штани Шорти Жакети Костюми 'двiйка' Тунiки Болеро Пелерини Продовження в додатку 2\\"]
[292,"UA 1.094.0110313-15","ВГ278523",2,"ГЄ048598","код УКТ ЗЕД 6111, розмiри (рiст) вiд 52 до 86 Закiнчення, початок в Додатку 1 Блузки з довгими рукавами Блузки з короткими рукавами Сорочки з довгими рукавами Сорочки з короткими рукавами Повзунки Напiвкомбiнезони Комбiнезони Комбiнезони-пiсочницi Конверти для немовлят Стьобанi ковдри Рукавички Светри Колготи без слiдiв (легiнси) Колготки Шкарпетки Гольфи Джемпери Кепi (каптури) Мiтенки Пiнетки (гусарки) Халати Пiжами Нiчнi сорочки Кальсони Труси Купальники Плавки Тенiски Футболки (фуфайки) Майки Нагрудники Загальна кiлькiсть 45 позицiй.\\"]
[293,"UA 1.094.0110343-15","ВГ278524",1,"ГЄ048601","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словенiя, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6112, розмiри (рiст) вiд 92 до 176 Найменування Костюми спортивнi Костюми лижнi Костюми купальнi Плавки Майки Труси Загальна кiлькiсть: 6 позицiй.\\"]
[294,"UA 1.094.0110344-15","ВГ278525",1,"ГЄ048603","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6115 Найменування / розмiри (рiст) Колготи / розмiри (рiст) 92-176 Колготи без слiдiв (легiнси) / розмiри (рiст) 92-176 Панчохи / розмiри 10-39 Гольфи / розмiри (рiст) 92-176 Шкарпетки / розмiри 10-39 Загальна кiлькiсть: 5 позицiй.\\"]
[295,"UA 1.094.0110348-15","ВГ278526",1,"ГЄ048605","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6207, розмiри (рiст) вiд 92 до 176 Найменування Майки Труси Кальсони Пiжами Халати купальнi Халати домашнi Загальна кiлькiсть: 6 позицiй.\\"]
[296,"UA 1.094.0110354-15","ВГ278527",1,"ГЄ048607","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6208, розмiри (рiст) вiд 92 до 176 Найменування Майки Сорочки Труси Комбiнацiї Пеньюари Пiжами Сорочки нiчнi Халати купальнi Халати домашi Загальна кiлькiсть: 9 позицiй\\"]
[297,"UA 1.094.0110360-15","ВГ278528",1,"ГЄ048609","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6209, розмiри (рiст) вiд 52 до 86 Найменування Пальта Плащi Куртки Анораки Пелерини Болеро Тунiки Жакети Сукнi Спiдницi Халати Костюми 'двiйка' Жилетки Штани Продовження в додатку 2\\"]
[298,"UA 1.094.0110360-15","ВГ278528",2,"ГЄ048610","код УКТ ЗЕД 6209, розмiри (рiст) вiд 52 до 86 Закiнчення, початок в Додатку 1 Шорти Блузки з довгими рукавами Блузки з короткими рукавами Сорочки з довгими рукавами Сорочки з короткими рукавами Светри Джемпери Стьобанi ковдри Конверти для немовлят Рукавички Повзунки Мiтенки Напiвкомбiнезони Комбiнезони Комбiнезони-пiсочницi Кепi (каптури) Тенiски Футболки (фуфайки) Майки Пiнетки (гусарки) Труси Кальсони Пiжами Нiчнi сорочки Купальники Плавки Нагрудники Загальна кiлькiсть 41 позицiя.\\"]
[299,"UA 1.094.0110364-15","ВГ278529",1,"ГЄ048613","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща, пiдприємства-виробники розмiщенi: Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя, Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя, Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди, Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни, Данiя, Японiя, Сейшельськi острови , Маршалловi Острови, Марокко, Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОА Емiрати, (Сполученi штати Америки) США, Афганiстан, Бельгiя, Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя, Лаоська НДР, код УКТ ЗЕД 6211, розмiри (рiст) вiд 92 до 176 Найменування Костюми спортивнi Костюми лижнi Костюми купальнi Плавки Майки Труси Загальна кiлькiсть: 6 позицiй.\\"]
[300,"UA 1.094.0110367-15","ВГ278530",1,"ГЄ048615","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща пiдприємства-виробники розмiщенi:Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя,Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя,Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди,Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд,Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни,Данiя, Японiя, Сейшельськi острови, Маршалловi Острови, Марокко,Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОАЕ, США, Афганiстан, Бельгiя,Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя,Лаоська НДР. код УКТ ЗЕД 6212, Найменування / розмiри Вироби швейнi - бюстгалтери: 65A, 65B, 70A, 70B, 70C,75A, 75B, 75C, 75D, 80A, 80B, 80C, 80D, 85A, 85B, 85C, 85D, 90A, 90B, 90C.\\"]
[301,"UA 1.094.0110381-15","ВГ278531",1,"ГЄ048617","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща пiдприємства-виробники розмiщенi:Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя,Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя,Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди,Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд,Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни,Данiя, Японiя, Сейшельськi острови, Маршалловi Острови, Марокко,Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОАЕ, США, Афганiстан, Бельгiя,Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя,Лаоська НДР. код УКТ ЗЕД 6401, штрихмасовi розмiри вiд 16 до 46; Верх - гума, полiмернi матерiали, пiдошва - гума, полiмернi Найменування Напiвчоботи Чоботи Напiвчеревики Черевики Загальна кiлькiсть 4 позицiї.\\"]
[302,"UA 1.094.0110393-15","ВГ278532",1,"ГЄ048619","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща пiдприємства-виробники розмiщенi:Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя,Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя,Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди,Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд,Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни,Данiя, Японiя, Сейшельськi острови, Маршалловi Острови, Марокко,Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОАЕ, США, Афганiстан, Бельгiя,Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя,Лаоська НДР. код УКТ ЗЕД 6402, штрихмасовi розмiри вiд 16 до 41; Верх та пiдошва iз гуми, полiмерних матерiалiв Найменування Напiвчеревики Туфлi Черевики Напiвчоботи Чоботи Мокасини Босонiжки Сандалi Тапочки Шльопанцi Загальна кiлькiсть: 10 позицiй.\\"]
[303,"UA 1.094.0110398-15","ВГ278533",1,"ГЄ048621","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща пiдприємства-виробники розмiщенi:Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя,Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя,Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди,Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд,Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни,Данiя, Японiя, Сейшельськi острови, Маршалловi Острови, Марокко,Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОАЕ, США, Афганiстан, Бельгiя,Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя,Лаоська НДР. код УКТ ЗЕД 6403, штрихмасовi розмiри вiд 16 до 41; Верх - шкiра, пiдошва - шкiра, композицiйна шкiра, полiмернi матерiали, гума. Найменування Напiвчеревики Туфлi Черевики Напiвчоботи Чоботи Мокасини Босонiжки Сандалi Тапочки Шльопанцi Загальна кiлькiсть: 10 позицiй.\\"]
[304,"UA 1.094.0110401-15","ВГ278534",1,"ГЄ048623","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща пiдприємства-виробники розмiщенi:Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя,Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя,Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди,Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд,Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни,Данiя, Японiя, Сейшельськi острови, Маршалловi Острови, Марокко,Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОАЕ, США, Афганiстан, Бельгiя,Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя,Лаоська НДР. код УКТ ЗЕД 6404, штрихмасовi розмiри вiд 16 до 41; Верх - текстильнi матерiали, пiдошва - шкiра, композицiйна шкiра, полiмернi матерiали, гума. Найменування Напiвчеревики Туфлi Черевики Напiвчоботи Чоботи Мокасини Босонiжки Сандалi Тапочки Шльопанцi Загальна кiлькiсть: 10 позицiй.\\"]
[305,"UA 1.094.0110403-15","ВГ278535",1,"ГЄ048625","корпорацiя 'LPP S.A.', Польща пiдприємства-виробники розмiщенi:Великобританiя, Бангладеш, В'єтнам, Гонконг, Грецiя, Iндiя,Iндонезiя, Iспанiя, Iталiя, Камбоджа, Китай, Колумбiя,Республiка Корея, КНДР, Малайзiя, Макао, М'янма, Нiдерланди,Нiмеччина, Пакистан, Польща, Румунiя, Сiнгапур, Таїланд,Тайвань, Туреччина, Францiя, Швейцарiя, Шрi-Ланка, Фiлiппiни,Данiя, Японiя, Сейшельськi острови, Маршалловi Острови, Марокко,Болгарiя, Австрiя, Португалiя, ОАЕ, США, Афганiстан, Бельгiя,Швецiя,Чехiя, Угорщина, Словаччина, Сербiя, Хорватiя,Лаоська НДР. код УКТ ЗЕД 6404, штрихмасовi розмiри вiд 16 до 41; Верх - шкiра, композицiйна шкiра, текстильнi матерiали, пiдошва - шкiра, композицiйна шкiра, полiмернi матерiали, гума Найменування Напiвчеревики Туфлi Черевики Напiвчоботи Чоботи Мокасини Босонiжки Сандалi Тапочки Шльопанцi Загальна кiлькiсть: 10 позицiй.\\"]
[306,"UA 1.100.0110564-15","ВГ541215",1,"ГЕ682010","суха сумiш компонентiв перетворювача iржi \"Contrrust\" (модифiкацiя \"В\") - призначена для виготовлення екологiчно чистого модифiкатора iржi \"Contrrust\" на рослиннiй основi (модифiкацiя \"А\" - рiдина), який використовується в якостi унiверсального праймера, пасиватора, консерванту, першого шару та мiжоперацiйного грунту з хорошою адгезiєю до мiнiмально пiдготовленої поверхнi (до стану \"D\" ISO 8501-01) з вiдмiнною проникаючою здатнiстю, наноситься будь-яким зручним способом, а пiсля нанесення не потрiбно додатково змивати, не мiстить нiяких отруйних елементiв таких як свинець, хромат цинку, фосфатних кислот та iн. \"CONTRRUST\", за iнструкцiєю виробника виготовляється i використовується в умовах не вимогливих до стану навколишнього простору (екстремальних, польових, виробничих i побутових умовах, на територiї ремонтних баз i рухомому об'єктi) в закритих недоступних примiщеннях на стацiонарних i рухомих цивiльних i вiйськових об'єктах (цистерни, кофердама, друге дно, щогли, вантажнi стрiли, зварнi шви, щiлини, в перегородках баластних танкiв, трюмах, пiдводних човнах, танкерах (при технiчному обслуговуваннi судiв вiдповiдно вимог правила 11-1/14-1, роздiл 6 Конвенцiї СОЛАС-74), броньованiй технiцi, ємностях для питної води та зберiгання харчових продуктiв, автомобiлiв, на арматурi сендвiч-панелей, вентильованих фасадiв, стiн i покрiвель нового типу та iнших об'єктах). Може застосовується для iзоляцiї сталевих та залiзобетонних конструкцiй вiдповiдно до вимог EN 1504-7 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection, при пiдготовцi поверхнi пiд цинкування, герметизацiю та iзоляцiю, фарбування та iншi покриття з максимальним виключенням пiскоструменевого очищення поверхнi там де вiн недоцiльний або економiчно не вигiдний.\\"]
[307,"UA 1.153.0110113-15","ВГ613321",1,"ГЄ137248","Галузь застосування: Мультиплексор ADSL2+ моделi IES-1248-51 (версiя ПЗ - V 3.53) може застосовуватись в Українi для органiзацiї доступу за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями ADSL, ADSL2, ADSL2+; - iнтерфейсiв Ethernet: 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, SIP, RTP, RTCP, IP, ARP, ICMP, T UDP, Telnet, SDP, VLAN). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п. 4.2, 4.5, 4.6); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Рекомендацiї ITU-T: G.992.1 (07/99) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.2 (07/99) Splitterless asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi безсплiтерної асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2); G.992.4 (07/2002) Splitterless asymmetric digital subscriber line transceivers 2(splitterless ADSL2) (Прийомопередавачi безсплiтерної асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (безсплiтерна ADSL2); К.20 (04/2015) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйному центрi, до перенапруг та надструмiв) (п.п. 2.1.1a, 2.1.1b таблицi 2a/K.20, 2.2.1a, 2.2.1b, 2.3.1a, 2.3.1b таблицi 2b/K.20, п. 7.1 таблицi 7/К.20); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - IES-1248-51/51A/53 ADSL2+ IP DSLAM. User's Guide; - Hardenet ADSL2+ Mini IP DSLAM IES-1248-51. Data Sheet. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновол, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[308,"UA 1.153.0110114-15","ВГ613323",1,"ГЄ137250","Галузь застосування: Мультиплексор ADSL2+ моделi IES-1248-51А (версiя ПЗ - V 3.53) може застосовуватись в Українi для органiзацiї доступу за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями ADSL, ADSL2, ADSL2+; - iнтерфейсiв Ethernet: 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, SIP, RTP, RTCP, IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, Telnet, SDP, VLAN). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Рекомендацiї ITU-T: G.992.1 (07/99) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.2 (07/99) Splitterless asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi безсплiтерної асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2); G.992.4 (07/2002) Splitterless asymmetric digital subscriber line transceivers 2(splitterless ADSL2) (Прийомопередавачi безсплiтерної асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (безсплiтерна ADSL2); G.992.5 (01/2009) Asymmetric digital subscriber line 2 transceivers (ADSL2) - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2plus) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2) - Розширена смуга частот ADSL2 (ADSL2+); К.20 (04/2015) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunication centre to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, встановленого в телекомунiкацiйному центрi, до перенапруг та надструмiв) (п.п. 2.1.1a, 2.1.1b таблицi 2a/K.20, 2.2.1a, 2.2.1b, 2.3.1a, 2.3.1b таблицi 2b/K.20, п. 7.1 таблицi 7/К.20); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - IES-1248-51/51A/53 ADSL2+ IP DSLAM. User's Guide; - IES-1248-51А 48 Port Ethernet ADSL2+ Modem Mini Ip Dslam Temperapure Herdened. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[309,"UA 1.153.0110115-15","ВГ613325",1,"ГЄ137252","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделi МЕS3500-10 (версiя ПЗ - 4.00) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних при пiдключеннi за iнтерфейсами Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, RARP, DHCP, IP, TCP, UDP, VLAN, SNMP, IGMP, PPPoE, RSTP, RADIUS, ICMP, Telnet). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 Таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - Switch 3500 Series Layer 2 Managed Switch - Fast Ethernet. Data Sheet; - Ethernet Switches. Quick Start Guide. 3/2005. Edition 2. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[310,"UA 1.153.0110117-15","ВГ613327",1,"ГЄ137254","Галузь застосування: Комутатори Ethernet моделей MES3500-24 та MES3500-24F (версiя ПЗ усiх моделей - 4.00) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, RARP, DHCP, IP, TCP, UDP, VLAN, SNMP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - MES3500-24/24F Layer 2 Management Switch. User's Guide; - Ethernet Switches. Quick Start Guide. 3/2005. Edition 2. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[311,"UA 1.153.0110118-15","ВГ613329",1,"ГЄ137256","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей МGS3712F (версiя ПЗ - 3.9) та МGS3520-28 (версiя ПЗ - 4.10) може застосовуватись в Українi для органiзацiї корпоративних мереж передавання даних при пiдключеннi за iнтерфейсами Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, DHCP, ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, VLAN, RADIUS, SNMP та RSTP - тiльки для моделi MGS3712F). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 Таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п. 4.2, 4.5-4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (роздiл 2); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - Ethernet Switch Series. Quick Start Guide; - MGS-3712/MGS-3712F. MetroGigabit Switch. User's Guide; - MGS-3712F. 8-port GbE L2 Switch with Four GbE Uplink Ports. Specifications; - Ethernet Switch Series. Intelligent Ethernet Switches. CLI Reference Guide; - MGS3520 Series 24-port/48-port GbE L2 Switch with Four GbE Combo Ports. Datasheet; - Ethernet комутатори. Стислий посiбник користувача. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[312,"UA 1.153.0110119-15","ВГ613331",1,"ГЄ137258","Галузь застосування: Модем SHDSL.bis моделi P-791R v2 (версiя ПЗ - 3.40) може застосовуватись в Українi для передавання даних за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiєю SHDSL; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX (протоколи Ethernet, IP, Telnet, SNMP, PPPoE, TCP, UDP, IGMP, ARP, RIP, DHCP, NAT, ICMP). Склад обладнання: - модем SHDSL.bis моделi P-791R v2; - блок живлення DV-91AACUP. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п.п. 2.1.1a, 2.1.1b таблицi 2a/K.21, п.п. 2.2.1a, 2.2.1b, 2.3.1a, 2.3.1b таблицi 2b/K.21, п. 7.1 Таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Рекомендацiя ITU-T: G.991.2 (12/2003) Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL) transceivers (Прийомопередавачi однопарної високошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї (SHDSL); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв обмiну): - Prestige 791R v2. G.SHDSL.bis Router. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[313,"UA 1.153.0110120-15","ВГ613333",1,"ГЄ137260","Галузь застосування: Маршрутизатор SHDSL моделей P-792H v2 та P-793H v2 (версiя ПЗ усiх моделей - V3.70) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiєю SHDSL; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТX (протоколи Ethernet, IP, ARP, DHCP, ICMP, TCP, UDP, NAT, RADIUS, Telnet, RIP, RIP v.2, SNMP, IGMP, PPPoE). Склад обладнання: - маршрутизатори SHDSL моделей P-792H v2, P-793H v2; - блок живлення DSA-6E-05 EU. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п.п. 2.1.1a, 2.1.1b таблицi 2a/K.21, п.п. 2.2.1a, 2.2.1b, 2.3.1a, 2.3.1b таблицi 2b/K.21, п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ ЕN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумуснiсть (ЕN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Рекомендацiї ITU-T G.991.2 (12/2003) Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL) tranceivers (Прийомопередавачi однопарної високошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї (SHDSL); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - P-792H v2 G.SHDSL.bis Broadband Gateway. Data Sheet; - P-792H v2 G.SHDSL.bis Broadband Gateway. User's Guide. - P-793H v2. 2/4 - проводный широкополосный маршрутизатор G.SHDSL.bis. Краткое руководство пользователя; - P-793H v2 G.SHDSL.bis Bonded Broadband Gateway. Data Sheet; - P-793H v2 G.SHDSL.bis Bonded Broadband Gateway. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[314,"UA 1.153.0110121-15","ВГ613335",1,"ГЄ137262","Галузь застосування: Комутатор Ethernet моделей XGS-4728F та XGS4700-48F (версiя ПЗ усiх моделей - 4.00) може застосовуватись в Українi для органiзацiї мереж передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Basе-ТХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, ICMP, IGMP, RSTP, TCP, UDP, IP, VLAN, RADIUS, SNMP, Telnet, RIP, OSPF). Склад комутатора Ethernet моделi XGS-4728F: - комутатор Ethernet моделi XGS-4728F; - модуль розширення ЕМ-422. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/К.21); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IEC 60825-1:2001, IDT); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) в складi: - XGS-4526/4528F/4728F Intelligent Layer 3+ Switch. User's Guide; - EM-422 2-Slot XFP 10Gigabit Module. User's Guide; - XGS4700-48F Layer 3 Mаnaged Stackable Gigabit Ethernet Switch. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[315,"UA 1.153.0110122-15","ВГ613337",1,"ГЄ137265","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi обладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється за дозволами УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделi NWA3550-N; - антена ANT2105; - блок живлення РоЕ12-НР. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 2.23. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: IEEE 802.11b/g /n 2400,0-2483,5; IEEE 802.11a/n 5470,0-5670,0; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g 16,0 (40,0); IEEE 802.11n (2,4 ГГц) 15,0 (32,0); IEEE 802.11a 18,0 (63,0); IEEE 802.11n (5,0 ГГц) 13,0 (20,0); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: в дiапазонi 2,4 ГГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g/n 43,3; в дiапазонi 5,0 ГГц: IEEE 802.11а 43,3; IЕЕЕ 802.11n 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11a/b/g/n 20M0G1W/20M0D1W; IЕЕЕ 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), дБм (мВт): 20,0 (100,0); - схема МIМО для IЕЕЕ 802.11n: 2T2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: в дiапазонi 2,4 ГГц: зовнiшня/2*4,0; в дiапазонi 5,0 ГГц: зовнiшня/2*7,0.\\"]
[316,"UA 1.153.0110122-15","ВГ613337",2,"ГЄ137266","Галузь застосування: Обладнання радiодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделi NWA3550-N може застосовуватись в Українi для передавання даних при пiдключеннi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, IP, ICMP, L2TP, DHCP, TCP, UDP, PPPoE). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ 7115:2009 Обладнання радiодоступу дiапазону частот 5 ГГц. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - NWA3550-N. Hardware Installation Guide; - NWA 3000-N Series. Quick Installation Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[317,"UA 1.153.0110123-15","ВГ613339",1,"ГЄ137269","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється за дозволами УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 2.23. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу - точка доступу моделi NWA3560-N; - блок живлення DSA-20СА-12. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: IEEE 802.11b/g/n 2400,0-2483,5; IEEE 802.11a/n 5150,0-5350,0; 5470,0-5670,0; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): в дiапазонi 2,4 ГГц: IЕЕЕ 802.11b/g 18,0 (63,0); IEEE 802.11n (2,4 ГГц) 15,0 (32,0); IEEE 802.11a 18,0 (63,0); IEEE 802.11n (5,0 ГГц) 16,0 (40,0); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: в дiапазонi 2,4 ГГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g/n 43,3; в дiапазонi 5,0 ГГц: IEEE 802.11а 43,3; IЕЕЕ 802.11n 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11a/b/g/n 20M0G1W/20M0D1W; IЕЕЕ 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), дБм (мВт) 20,0 (100,0); - схема МIМО для IЕЕЕ 802.11n: 2T2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: для дiапазону 2,4 ГГц: зовнiшня/2*2,0; для дiапазону 5 ГГц: зовнiшня/2*2,0.\\"]
[318,"UA 1.153.0110123-15","ВГ613339",2,"ГЄ137270","Галузь застосування: Обладнання радiодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделi NWA3560-N може застосовуватись в Українi для передавання даних при пiдключеннi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, IP, TCP, UDP, ARP, VLAN, RADIUS, DHCP, SNMP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ 7115:2009 Обладнання радiодоступу дiапазону частот 5 ГГц. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006,IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - NWA3500-N Series Wireless N Business WLAN 3000 Series Access Point. User's Guide; - NWA 3000-N Series. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[319,"UA 1.153.0110132-15","ВГ613356",1,"ГЄ137297","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний магнiтоконтактний точковий моделей ТАР-10 WH (BR), ТАР-15 WH (BR), SМ-35 WH (BR), МЕT-200, FM-102 WH (BR), FM-106 WH (BR), MINI-10, SD-70 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень в примiщення та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - Накладний магнiтний контакт FM-106 для бокового монтажу (проводи по центру). Технiчний опис; - Врiзний магнiтний контакт MINI-10 (дiаметр: 0,95 см). Технiчний опис; - Врiзний магнiтний контакт SD-70 (дiаметр: 1,9 см). Технiчний опис; - Врiзний магнiтний контакт ТАР-10 (дiаметр: 0,95 см). Технiчний опис; - Врiзний магнiтний контакт ТАР-15 (дiаметр: 0,64 см). Технiчний опис; - Накладний магнiтний контакт SМ-35 (стандартний промисловий розмiр). Технiчний опис; - Накладний металевий контакт МЕT-200. Технiчний опис; - Накладний магнiтний контакт FM-102 для бокового монтажу (проводи збоку). Технiчний опис. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК\" за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[320,"UA 1.153.0110133-15","ВГ613357",1,"ГЄ137298","Галузь застосування: Сповiщувач охоронний лiнiйний оптико-електронний активний iнфрачервоний для периметрiв моделей SBT-3 SBT-60, SBT-80, SBT-100, SBT-150, SBM-50, SBM-75, SBM-100, SBM-150, SBQ-100, SBQ-150 та SBQ-200 може застосовуватись в Українi для виявлення проникнень за периметр охоронної зони та формування сповiщень про тривогу. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 4. Електромагнiтна сумiснiсть. Стандарт на ряд продукцiї. Вимоги до тривкостi складникiв систем тривожної сигналiзацiї про пожежу, проникнення та суспiльну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT); ДСТУ IEC 60839-1-3-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 1. Загальнi вимоги. Роздiл 3. Випробування систем тривожної сигналiзацiї на вплив зовнiшнiх чинникiв (IEC 60839-1-3:1988, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-2-2001 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 2. Вимоги до сповiщувачiв. Загальнi принципи (IEC 60839-2-2:1987, IDT); ДСТУ IEC 60839-2-3-2003 Системи тривожної сигналiзацiї. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналiзацiї. Роздiл 3. Вимоги до активних iнфрачервоних лiнiйних сповiщувачiв для закритих примiщень (IEC 60839-2-3:1987, IDT); ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 6-3. Родовi стандарти. Емiсiя завад у житловому i торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (IEC 61000-6-3:2006, IDT); ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IEC 60825-1:2001, IDT); ГОСТ 26342-84 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры; ГОСТ 27990-88 (Документ ДСП) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования; Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - Активнi iнфрачервонi сповiщувачi руху SBT-30/60/80/100/150, SBM-50/75/100/150, SBQ-100/150/200/250. Технiчний опис; - Active Infrared Sensor SBT-30, SBT-60, SBT-80, SBT-100, SBT-150. Instruction Manual. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"Спiльне пiдприємство \"СЕНК' за адресою: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 100, тел./факс: (0312) 61-37-85, (03122) 3-63-79.\\"]
[321,"UA 1.153.0110281-15","ВГ613341",1,"ГЄ137273","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється за дозволами УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 4.21. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу - точка доступу моделi NWA5121-N; - блок живлення DSA-12СА-12. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: 2400,0-2483,5; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): 17,0 (50,1); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g/n 43,3; IЕЕЕ 802.11n 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11b/g/n 20M0G1W/20M0D1W; IЕЕЕ 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), дБм (мВт) 20,0 (100,0); - схема МIМО для IЕЕЕ 802.11n: 2T2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: зовнiшня/3.\\"]
[322,"UA 1.153.0110281-15","ВГ613341",2,"ГЄ137274","Галузь застосування: Обладнання радiодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделi NWA5121-N може застосовуватись в Українi для передавання даних при пiдключеннi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи ARP, IP, ICMP, TCP, UDP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - NWA5120-N Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. Quick Start Guide; - NWA5120-N Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. User's Guide; - NWA5120-N Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. Datasheet. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[323,"UA 1.153.0110282-15","ВГ613343",1,"ГЄ137277","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 4.21. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу - точка доступу моделi NWA5121-NI; - блок живлення DSA-12СА-12. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: 2400,0-2483,5; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): 17,0 (50,1); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g/n 43,3; IЕЕЕ 802.11n 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11b/g/n 20M0G1W/20M0D1W; IЕЕЕ 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), дБм (мВт) 20,0 (100,0); - схема МIМО для IЕЕЕ 802.11n: 2T2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/3.\\"]
[324,"UA 1.153.0110282-15","ВГ613343",2,"ГЄ137278","Галузь застосування: Обладнання радiодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделi NWA5121-NI може застосовуватись в Українi для передавання даних при пiдключеннi за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи ARP, IP, Ethernet, ICMP, TCP, UDP). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - NWA5120 Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. Quick Start Guide; - NWA5120 Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. User's Guide; - NWA5120 Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. Datasheet. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[325,"UA 1.153.0110283-15","ВГ613345",1,"ГЄ137281","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 № 844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 4.21. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу - точка доступу моделi NWA5123-NI; - блок живлення DSA-12СА-12. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: IЕЕЕ 802.11b/g/n 2400,0-2483,5; IЕЕЕ 802.11a/n 5150,0-5350,0; 5470,0-5670,0; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g/n 17,0 (50,1); IЕЕЕ 802.11a/n 18,0 (63,1); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g 43,3; IЕЕЕ 802.11n (2,4 ГГц) 42,4; IЕЕЕ 802.11n (5,0 ГГц) 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11b/g/n 22M0G1W/22M0D1W; IЕЕЕ 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g/n 20,0 (100,0); IЕЕЕ 802.11a/n 20,0 (100,0); - схема МIМО для IЕЕЕ 802.11n: 2T2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: IЕЕЕ 802.11b/g/n ненаправлена iнтегрована/3; IЕЕЕ 802.11a/n ненаправлена iнтегрована/2.\\"]
[326,"UA 1.153.0110283-15","ВГ613345",2,"ГЄ137282","Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ 7115:2009 Обладнання радiодоступу дiапазону частот 5 ГГц. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - NWA5120 Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. Quick Start Guide; - NWA5120 Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. User's Guide; - NWA5120 Series. 802.11 a/b/g/n Unified Access Point. Datasheet. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[327,"UA 1.153.0110284-15","ВГ613346",1,"ГЄ137283","Галузь застосування: Комутатор xDSL моделi IES-1000 EE (версiя ПЗ - 3.53) може застосовуватись в Українi для органiзацiї доступу за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями ADSL, ADSL2, ADSL2+, SHDSL; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX (протоколи Ethernet, ARP, ICMP, IP, TCP, UDP, VLAN, DHCP, SNMP, Telnet). Склад комутатора xDSL моделi IES-1000 EE: - шасi IES-1000М; - модулi ААМ1212-51 та SAM1316-22. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Рекомендацiї IТU-Т: G.991.2 (12/2003) Single-pair high-speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers (Прийомопередавачi однопарної високошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї (SHDSL); G.992.1 (07/99) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2); G.992.5 (01/2009) Аsymmetric digital subscriber line 2 transceivers (ADSL2) - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2plus) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2) - Розширена смуга частот ADSL2 (ADSL2+); К.20 (04/2015) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunication center to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в телекомунiкацiйному центрi, до перенапруг та надструмiв) (п.п. 2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.20, п.п. 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, 2.3.1b таблицi 2b/К.20, п. 7.1 таблицi 7/K.20); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв обмiну) в складi: - IES-1000 EE Modular IP DSLAM up to 16 ports. Quick Start Guide; - Multi-Service IP DSLAM IES Series. Data Sheet. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[328,"UA 1.153.0110287-15","ВГ613348",1,"ГЄ137285","Галузь застосування: Мультиплексор хDSL моделi IES-5000 (версiя ПЗ - 3.96) може застосовуватись в Українi для органiзацiї доступу за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями ADSL, ADSL2, ADSL2+; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, VLAN, RTCP, RTP, SNMP). Склад мультиплексора xDSL моделi IES-5000: - шасi IES-5000M; - модуль керування та комутацiї MCS1000G; - модулi ALC1272G-51 та ALC1248G-51; - сплiтерне шасi моделi IES-5000ST; - сплiтерний ADSL модуль ASC1224-61. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п. 4.2, 4.5, 4.6); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Рекомендацiї IТU-Т: G.992.1 (07/99) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2); G.992.5 (01/2009) Аsymmetric digital subscriber line 2 transceivers (ADSL2) - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2plus) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2) - Розширена смуга частот ADSL2 (ADSL2+); К.20 (04/2015) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunication center to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в телекомунiкацiйному центрi, до перенапруг та надструмiв) (п.п. 2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.20, п.п. 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, 2.3.1b таблицi 2b/К.20, п. 7.1 таблицi 7/K.20); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - IES-5000/IES-5005. Краткое описание; - Management Switch Card MSC1000G, MSC1024G, MSC1224G, MSC1024GB, MSC1224GB. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[329,"UA 1.153.0110288-15","ВГ613350",1,"ГЄ137287","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646). Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 4.21. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: 2400,0-2483,5; - максимальна вихiдна потужнiсть одного передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g/n 15,5 (35,5); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g 43,3; IЕЕЕ 802.11n (НТ20) 42,4; IЕЕЕ 802.11n (НТ40) 84,7; - класи випромiнювання: 22M0G1W/22M0D1W; 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), дБм (мВт): 20,0 (100,0); - схема МIМО для IЕЕЕ 802.11n: 2T2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/4,5.\\"]
[330,"UA 1.153.0110288-15","ВГ613350",2,"ГЄ137288","Галузь застосування: Обладнання радiодоступу - точка доступу моделi NWA5301-NJ може застосовуватись в Українi для створення широкосмугових мереж безпроводового абонентського радiодоступу за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100BaseTX (протоколи Ethernet, ARP, TCP, UDP, ICMP, IP, VLAN, DHCP, SNMP, RADIUS ). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IЕС 60065:2009 Аудiо-, вiдео та подiбна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки (IEC 60065:2005, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну): - NWA5301-NJ. 802.11b/g/n. In-wall Managed Access Point. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[331,"UA 1.153.0110290-15","ВГ613352",1,"ГЄ137291","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi обладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 1.00. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: 2400,0-2483,5; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g 18,0 (63,0); IEEE 802.n 15,0 (32,0); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g/n 43,3; IEEE 802.11n 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11b/g/n 22M0G1W/22M0D1W; IEEE 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна IЕВП, не бiльше, дБм/схема МIМО: 20,0/2Т2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/2. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - NWD2205 Wireless N USB Adapter. User Guide; - NWD2205 Wireless N USB Adapter. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[332,"UA 1.153.0110442-15","ВГ613354",1,"ГЄ137293","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi обладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється за дозволами УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 4.10. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцiєю маршрутизацiї моделi UAG4100; - блок живлення DSA-40CA-12; - антена; - принтер SP 350E; - блок живлення для принтера моделi WDS036120. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), не бiльше, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g/n 20,0 (100,0); IЕЕЕ 802.11a 23,0 (199,5); - схема МIМО (тiльки для IЕЕЕ 802.11n): 2Т2R; - максимальна вихiдна потужнiсть одного передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g 12,5 (17,8); IЕЕЕ 802.11а 22,5 (177,8); IЕЕЕ 802.11n (2,4 ГГц) 13,0 (32,0); IЕЕЕ 802.11n (5,0 ГГц) 20,0 (100,0); - дiапазон частот, МГц: IЕЕЕ 802.11b/g/n 2400,0-2483,5; IЕЕЕ 802.11a/n 5150,0-5350,0; - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IЕЕЕ 802.11b 22,0; IЕЕЕ 802.11a/g 43,3; IЕЕЕ 802.11n (2,4 ГГц) 42,4; IЕЕЕ 802.11n (5,0 ГГц) 84,7; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11a/b/g/n 22M0G1W/22M0D1W; IЕЕЕ 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - тип антени/коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: для дiапазону 2,4 ГГц зовнiшня/3,0; для дiапазону 5,0 ГГц зовнiшня/3,0.\\"]
[333,"UA 1.153.0110442-15","ВГ613354",2,"ГЄ137294","Галузь застосування: Обладнання моделi UAG4100 може застосовуватись в Українi для передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, DHCP, ICMP, IP, PPPoE, TCP, UDP, VLAN, NAT, RADIUS, SNMP, Telnet, GRE). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ 7115:2009 Обладнання радiодоступу дiапазону частот 5 ГГц. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 24:1997, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60065:2009 Аудiо-, вiдео та подiбна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки (IEC 60065:2005, IDT); ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 "]
[334,"UA 1.153.0110442-15","ВГ613354",2,"ГЄ137294","Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - UAG Series Unified Access Gateway. Quick Start Guide; - UAG4100 Unified Access Gateway. User's Guide. Version 4.00. Edition 1, 07/2013; - Service Gateway Printer. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[335,"UA 1.153.0110443-15","ВГ613347",1,"ГЄ137284","Галузь застосування: Комутатор xDSL моделi IES-1000 EE (версiя ПЗ - 3.53) може застосовуватись в Українi для органiзацiї доступу за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями ADSL, ADSL2, ADSL2+, SHDSL; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX (протоколи Ethernet, ARP, ICMP, IP, TCP, UDP, VLAN, DHCP, SNMP, Telnet). Склад комутатора xDSL моделi IES-1000 EE: - шасi IES-1000М; - модулi ААМ1212-51 та SAM1316-22. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 24:1997, IDT); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Рекомендацiї IТU-Т: G.991.2 (12/2003) Single-pair high-speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers (Прийомопередавачi однопарної високошвидкiсної цифрової абонентської лiнiї (SHDSL); G.992.1 (07/99) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2); G.992.5 (01/2009) Аsymmetric digital subscriber line 2 transceivers (ADSL2) - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2plus) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2) - Розширена смуга частот ADSL2 (ADSL2+); К.20 (04/2015) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunication center to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в телекомунiкацiйному центрi, до перенапруг та надструмiв) (п.п. 2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.20, п.п. 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, 2.3.1b таблицi 2b/К.20, п. 7.1 таблицi 7/K.20); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв обмiну) в складi: - IES-1000 EE Modular IP DSLAM up to 16 ports. Quick Start Guide; - Multi-Service IP DSLAM IES Series. Data Sheet. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[336,"UA 1.153.0110444-15","ВГ613349",1,"ГЄ137286","Галузь застосування: Мультиплексор хDSL моделi IES-5000 (версiя ПЗ - 3.96) може застосовуватись в Українi для органiзацiї доступу за допомогою: - аналогових абонентських лiнiй за технологiями ADSL, ADSL2, ADSL2+; - iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TХ, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, VLAN, RTCP, RTP, SNMP). Склад мультиплексора xDSL моделi IES-5000: - шасi IES-5000M; - модуль керування та комутацiї MCS1000G; - модулi ALC1272G-51 та ALC1248G-51; - сплiтерне шасi моделi IES-5000ST; - сплiтерний ADSL модуль ASC1224-61. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ IЕС 60825-1:2004 Безпечнiсть лазерних виробiв. Частина 1. Класифiкацiя обладнання, вимоги та настанова користувачевi (IЕС 60825-1:2001, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 Електромагнiтна сумiснiсть та радiочастотний спектр. Устатковання телекомунiкацiйних мереж. Вимоги до електромагнiтної сумiсностi (ETSI EN 300386:2005, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п.п. 4.2, 4.5, 4.6); ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; Рекомендацiї IТU-Т: G.992.1 (07/99) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї (ADSL); G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2); G.992.5 (01/2009) Аsymmetric digital subscriber line 2 transceivers (ADSL2) - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2plus) (Прийомопередавачi асиметричної цифрової абонентської лiнiї 2 (ADSL2) - Розширена смуга частот ADSL2 (ADSL2+); К.20 (04/2015) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunication center to overvoltages and overcurrents (Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в телекомунiкацiйному центрi, до перенапруг та надструмiв) (п.п. 2.1.1а, 2.1.1b таблицi 2а/К.20, п.п. 2.2.1а, 2.2.1b, 2.3.1а, 2.3.1b таблицi 2b/К.20, п. 7.1 таблицi 7/K.20); Технiчна специфiкацiя (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - IES-5000/IES-5005. Краткое описание; - Management Switch Card MSC1000G, MSC1024G, MSC1224G, MSC1024GB, MSC1224GB. User's Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[337,"UA 1.153.0110445-15","ВГ613351",1,"ГЄ137289","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi радiообладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646). Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 4.21. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: 2400,0-2483,5; - максимальна вихiдна потужнiсть одного передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g/n 15,5 (35,5); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g 43,3; IЕЕЕ 802.11n (НТ20) 42,4; IЕЕЕ 802.11n (НТ40) 84,7; - класи випромiнювання: 22M0G1W/22M0D1W; 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), дБм (мВт): 20,0 (100,0); - схема МIМО для IЕЕЕ 802.11n: 2T2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/4,5.\\"]
[338,"UA 1.153.0110445-15","ВГ613351",2,"ГЄ137290","Галузь застосування: Обладнання радiодоступу - точка доступу моделi NWA5301-NJ може застосовуватись в Українi для створення широкосмугових мереж безпроводового абонентського радiодоступу за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100BaseTX (протоколи Ethernet, ARP, TCP, UDP, ICMP, IP, VLAN, DHCP, SNMP, RADIUS ). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IЕС 60065:2009 Аудiо-, вiдео та подiбна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки (IEC 60065:2005, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ЕTSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну): - NWA5301-NJ. 802.11b/g/n. In-wall Managed Access Point. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[339,"UA 1.153.0110447-15","ВГ613353",1,"ГЄ137292","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi обладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється без оформлення дозволiв УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 1.00. Технiчнi характеристики обладнання радiодоступу: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України широкосмуговий радiодоступ; - дiапазон частот, МГц: 2400,0-2483,5; - максимальна вихiдна потужнiсть передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g 18,0 (63,0); IEEE 802.n 15,0 (32,0); - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IEEE 802.11b 22,0; IEEE 802.11g/n 43,3; IEEE 802.11n 86,6; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11b/g/n 22M0G1W/22M0D1W; IEEE 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - сумарна IЕВП, не бiльше, дБм/схема МIМО: 20,0/2Т2R; - тип антени / коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: ненаправлена iнтегрована/2. Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); Технiчна специфiкацiя на продукцiю у складi: - NWD2205 Wireless N USB Adapter. User Guide; - NWD2205 Wireless N USB Adapter. Specifications. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ 'ЗАЙКСЕЛ Україна' за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[340,"UA 1.153.0110448-15","ВГ613355",1,"ГЄ137295","Застосування (експлуатацiя) в Українi зазначеного у цьому сертифiкатi вiдповiдностi обладнання, у складi та з технiчними характеристиками, наведеними нижче, здiйснюється за дозволами УДЦР (Рiшення НКРЗI вiд 23.12.2014 №844 зареєстровано у Мiн'юстi України 19.02.2015 за №201/26646), за умови внесення його до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗI. Версiя програмного забезпечення, що впливає на технiчнi характеристики - 4.10. Склад обладнання: - обладнання радiодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцiєю маршрутизацiї моделi UAG4100; - блок живлення DSA-40CA-12; - антена; - принтер SP 350E; - блок живлення для принтера моделi WDS036120. Технiчнi характеристики: - радiотехнологiя згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України: широкосмуговий радiодоступ; - сумарна максимальна вихiдна потужнiсть передавання (ЕIВП), не бiльше, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g/n 20,0 (100,0); IЕЕЕ 802.11a 23,0 (199,5); - схема МIМО (тiльки для IЕЕЕ 802.11n): 2Т2R; - максимальна вихiдна потужнiсть одного передавача, дБм (мВт): IЕЕЕ 802.11b/g 12,5 (17,8); IЕЕЕ 802.11а 22,5 (177,8); IЕЕЕ 802.11n (2,4 ГГц) 13,0 (32,0); IЕЕЕ 802.11n (5,0 ГГц) 20,0 (100,0); - дiапазон частот, МГц: IЕЕЕ 802.11b/g/n 2400,0-2483,5; IЕЕЕ 802.11a/n 5150,0-5350,0; - ширина смуги частот випромiнювання передавача на рiвнi мiнус 30 дБ - контрольна, не бiльше, МГц: IЕЕЕ 802.11b 22,0; IЕЕЕ 802.11a/g 43,3; IЕЕЕ 802.11n (2,4 ГГц) 42,4; IЕЕЕ 802.11n (5,0 ГГц) 84,7; - класи випромiнювання: IЕЕЕ 802.11a/b/g/n 22M0G1W/22M0D1W; IЕЕЕ 802.11n 40M0G1W/40M0D1W; - тип антени/коефiцiєнт пiдсилення, не бiльше, дБi: для дiапазону 2,4 ГГц зовнiшня/3,0; для дiапазону 5,0 ГГц зовнiшня/3,0.\\"]
[341,"UA 1.153.0110448-15","ВГ613355",2,"ГЄ137296","Галузь застосування: Обладнання моделi UAG4100 може застосовуватись в Українi для передавання даних за допомогою iнтерфейсiв Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (протоколи Ethernet, ARP, DHCP, ICMP, IP, PPPoE, TCP, UDP, VLAN, NAT, RADIUS, SNMP, Telnet, GRE). Продукцiя випробувана та вiдповiдає вимогам, що встановленi нормативними документами: ДСТУ ITU-T K.21:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Стiйкiсть телекомунiкацiйного обладнання, установленого в примiщеннях користувача, до перенапруг та надструмiв (ITU-T K.21:2003, IDT) (п. 7.1 таблицi 7/K.21); ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння iнформацiї. Безпека. Частина 1. Загальнi вимоги (IЕС 60950-1:2001, MOD); ДСТУ 7115:2009 Обладнання радiодоступу дiапазону частот 5 ГГц. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD); ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 22:2006, IDT); ДСТУ CISPR 24:2008 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики несприйнятливостi до завад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 24:1997, IDT); ДСТУ EN 50385:2007 Радiостанцiї систем з радiодоступом базовi та стацiонарнi кiнцевi. Пiдтвердження вiдповiдностi базовим граничним чи контрольним рiвням, пов'язаним з дiєю радiочастотних електромагнiтних полiв вiд 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал (EN 50385:2002, IDT); ДСТУ IEC 60065:2009 Аудiо-, вiдео та подiбна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки (IEC 60065:2005, IDT); ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-2. Норми. Норми на емiсiю гармонiк струму (для сили вхiдного струму обладнання не бiльше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацiй напруги i флiкера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номiнальним струмом силою не бiльше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT); ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружнi з вихiдною напругою постiйного струму. "]
[342,"UA 1.153.0110448-15","ВГ613355",2,"ГЄ137296","Частина 3. Електромагнiтна сумiснiсть (EN 61204-3:2000, IDT) (п.п. 6.3.1, 6.4.1 та 3-1 таблицi 3); ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнiтна сумiснiсть i радiочастотний спектр. Системи з радiодоступом у дiапазонi частот 2,4 ГГц. Загальнi вимоги до радiоiнтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT); ДСТУ ЕTSI EN 301 489-1:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги (ЕTSI EN 301 489-1:2005, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 Електромагнiтна сумiснiсть радiообладнання та радiослужб. Частина 17. Спецiальнi умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузi 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузi 5 ГГц i швидкiсних систем передавання даних у смузi 5,8ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ГСТУ 45.022-2001 Технiчнi засоби телекомунiкацiй. Напруги живлення. Загальнi вимоги та методи вимiрювань (п. 4.7); Технiчна специфiкацiя на продукцiю (в частинi параметрiв iнтерфейсiв (стикiв) Ethernet та протоколiв мережного обмiну) у складi: - UAG Series Unified Access Gateway. Quick Start Guide; - UAG4100 Unified Access Gateway. User's Guide. Version 4.00. Edition 1, 07/2013; - Service Gateway Printer. Quick Start Guide. Гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування здiйснює ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ Україна\" за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12, ПАТ \"ЛЕКС\", тел./факс: (44) 494-49-31, 494-49-32.\\"]
[343,"UA 1.162.0110110-15","ВГ612603",1,"ГЄ128581","Марка дорожнього транспортного засобу: ПАЗ 3204 Модель ДТЗ: 320402-04 320412-04 320414-04 320402-05 320412-05 320414-05 Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): X1M32042????????? X1M3204С????????? X1M320Е?????????? X1M32042????????? X1M3204С????????? X1M320Е?????????? Призначення ДТЗ: автобус для перевезення пасажирiв Категорiя ДТЗ/ клас ДТЗ: М3/ II Колiсна формула/ ведучi колеса: 4х2/ заднi Схема компонування ДТЗ: вагонна, розташування двигуна переднє повздовжнє Тип кузова: суцiльнометалевий, зварний, несучого типу, закритий, одноповерховий, кабiна водiя напiвзакритого типу Кiлькiсть дверей: двоє службових дверей по правому борту дверi водiя по лiвому борту модель ДТЗ: 320402-04, ...-05 320412-04, ...-05 320414-04, ...-05 Кiлькiсть мiсць для сидiння (без мiсця водiя): 17 21 25 21 21 24 29 23 19 23 30 Пасажиромiсткiсть: 53 50 43 50 60 57 50 60; 64 57 54 50 Кiлькiсть мiсць для iнвалiдiв - - - - - - - - - - 1 - - - Габаритнi розмiри, мм: - довжина: 7600 8560 8800 - ширина: 2410 2410 2410 - висота: 2880 2880 2880 База, мм: 3800 2055...2075/1800...1850 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 1940...2075/ 1690...1850 2055...2075/1800...1850\\"]
[344,"UA 1.162.0110110-15","ВГ612603",2,"ГЄ128582","модель ДТЗ: 320402-04...-05 320412-04...-05 320414-04...-05 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 5460...5580 6280...6360 6800...7200 Повна маса ДТЗ, кг: 10000 11500 11500 Розподiл повної маси, кг: - на передню вiсь: 3500 4100 4100 - на задню вiсь: 6500 7400 7400 Двигун: модель ДТЗ: 320402-04 320412-04, 320414-04 320402-05 320412-05 320414-05 1) Марка, модель ЯМЗ, 53423 ЯМЗ 53443 Cummins ISF 3.8s5468 тип чотиритактний дизельний, з турбонаддувом та промiжним охолодженням повiтря 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 4, рядне 3) робочий об'єм, см3 4430 3760 3760 4) ступiнь стиснення: 17.5 0,6 17.2 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 125 (2300) 110,3 (2300) 122 (2600) 6) максимальний крутний момент, Нм при хв-1 670 (1200-1600) 490 (120-1600) 592 (1300-1700) 7) паливо: дизельне 8) система живлення: впорскування палива пiд тиском - блок керування: Bosch, EDC17 або НПП \"ИТЕЭЛМА\", 3024.3765.001 Continental, CM2220\\"]
[345,"UA 1.162.0110110-15","ВГ612603",3,"ГЄ128583","- паливний насос високого тиску (ПНВТ): Bosch, CP3.3NH-MD або ЯЗДА, 531 Bosch CP4 - форсунки: Bosch, CRIN3 або CRIN3-20 BL Bosch 0 445 - турбокомпресор: Borg Warner, S1B або НПО \"Турботехника\" ТКР 50 Holset, HE200WG - повiтряний фiльтр: ЛААЗ, 260-1109010 "]
[346,"UA 1.162.0110110-15","ВГ612603",4,"ГЄ128584","модель ДТЗ 320402-04...05, 320402-04...05, 320412-04...05, 320414-04...05 1) зчеплення: однодискове, сухе 2) коробка передач: ZF S5-42 ZF S5-600ВО Allison 2100 Series ООО \"Полимимикс\" 136.М3 ООО \"Полимимикс\" 136.М3 EATON FSO-4505 Fastgear, 5DS60T ГАЗ С40R13 механiчна гiдромеханiчна механiчна - кiлькiсть передач 5 5 або 6 5 4 5 - передавальнi числа I 5.72 4.65 3.10 5.66 6.58 5.762 5.57 6.555 II 2.94 2.60 1.81 3.02 3.61 2.968 2.92 3.933 III 1.61 1.53 1.41 1.69 2.11 1.624 1.67 2.376 IV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.34 1.0 1.0 1.442 V 0.76 0.77 0.71 0.80 1.00 0.769 0.75 1.000 VI - - 0.61 - - - - - З.Х. 5.24 4.35 4.49 5.03 5.85 5.238 5.79 5.735 3) головна передача: одинарна, гiпоїдна Пiдвiска: - передня залежна, ресорна, з двома амортизаторами (для моделей 320402-04...05); залежна, ресорна, з двома амортизаторами зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi (для моделей 320412-04...05, 320414-04...05) - задня залежна, ресорна, з двома амортизаторами з коректующими пружинами (для моделей 320402-04...05); залежна, ресорна, з двома амортизаторами зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi та регулятором рiвня пiдлоги (для моделей 320412-04...05, 320414-04...05) Рульове керування: рульовий механiзм типу \"гвинт-кульова гайка-рейка-сектор\", рульовий привод з гiдропiдсилювачем Гальмiвна система: - робоча пневматична, двоконтурна з розподiлом на контури по осях, гальмiвнi механiзми усiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС; - запасна кожний з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова пневматична, двоконтурна з розподiлом на контури по осях, гальмiвнi механiзми усiх колiс барабанного або дискового типу - допомiжна: моторне гальмо-сповiльнювач Шини: - розмiр: 245/70R19.5 - iндекс несiвної здатностi: 133/131 136/134 136/135 - категорiя швидкостi: J, M\\"]
[347,"UA 1.162.0110110-15","ВГ612603",5,"ГЄ128589","ДСТУ UN/ECE R10-01:2002 (Правила ЄЕК ООН №10-02) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/10-16/S0/10-04/TCU/872-15 вiд 23.10.2015р.; 16/S0/10-04/TCU/1116-15 вiд 26.11.2015р.; Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 4658/238/10/10 вiд 23.12.2014р.; ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 (Правила ЄЕК ООН №13-10) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/13-10/R/608-08 вiд 14.05.2008р.; 16/SO/13-10/TRS/1060-13 вiд 29.08.2013р.; 16/SO/13-10/TRS/1061-13 вiд 29.08.2013р.; 16/SO/13-10/TRS/1171-13 вiд 18.09.2013р.; 16/SO/13-10/TRS/1790-13 вiд 15.11.2013р., 16/F0/13-10/TRS/845-14 вiд 17.11.2014 р., 16/F0/13-10/TRS/858-15 вiд 23.10.2015 р., 16/F0/13-10/TСU/881-15 вiд 28.10.2015 р., 16/F0/13-10/TCU/882-15 вiд 28.10.2015 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протокол випробувань: 5286/195/12/09 вiд 08.12.2009р.. ДСТУ UN/ECE R14-03:2002 (Правила ЄЕК ООН №14-03) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/14-05/R/996-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/14-06/R/982-09 вiд 10.12.2009р., 16/S0/14-07/TRS/496-14 вiд 30.07.2014 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/13/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/13/10 вiд 15.09.2010р.. ДСТУ UN/ECE R16-04:2002 (Правила ЄЕК ООН №16-04) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/16-04/R/997-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/16-04/R/983-09 вiд 10.12.2009р.; 16/SO/16-04/R/132-10 вiд 17.05.2010р., : 16/SO/16-06/TRS/500-14 вiд 30.07.2014р.; Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/14/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/14/10 вiд 15.09.2010р.. ДСТУ UN/ECE R24-03:2005 (Правила ЄЕК ООН №24-03) \"Єдинi технiчнi приписи щодо: "]
[348,"UA 1.162.0110110-15","ВГ612603",5,"ГЄ128589","I. Офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; II. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення на них двигунiв iз запалюванням вiд стиснення, офiцiйно затверджених за типом конструкцiї; III. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв з двигуном iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; IV. Вимiрювання потужностi двигунiв iз запалюванням вiд стиснення\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: № 1560/Z1/24-03/TR/158-14 вiд 26.09.2014 р., № 2640/2/2015/298 вiд 07.08.2015 р. № 2640/2/2015/300 вiд 07.08.2015 р., Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 932/238/24/15 вiд 25.11.2015 р., 933/238/24/15 вiд 25.11.2015 р., 4658/238/24/14 вiд 23.11.2014 р., ДСТУ UN/ECE R36-03:2005 (Правила ЄЕК ООН №36-03) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження, пасажирських транспортних засобiв великої мiсткостi стосовно загальної конструкцiї\" Испытательная лаборатория продукции автомобилестроения (ИЛ НГТУ), протоколи випробувань: 153-ИЛ-8/225 вiд 08.12.2008р.; 153-ИЛ-8/333-R36 вiд 29.10.2009р.; 56-ИЛ-8/1014-R36 вiд 20.09.2013р.. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 4769/195/176/09 вiд 03.04.2009р.; 3352/238/36.1/13 вiд 22.08.2013р..\\"]
[349,"UA 1.162.0110110-15","ВГ612603",6,"ГЄ128590","Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протокол випробувань: 6127/195/28/10 вiд 18.09.2010р., №4572/238/43/14 вiд 28.11.2014 р. Госстандарт России, протоколи випробувань: II E22 43R00 0016; E22 43R00 0085; E22 43R00 0105. Service public federal Mobilite et Transports, Mobilite et Securite routiere, Бельгiя, протокол випробувань: E6-43R-007969 Ext.2 . Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: №4572/238/48/14 вiд 28.11.2014 р. Правило ЄЕК ООН №49-05 В2 \"Евро-5\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 1560/Z1/49-05B2/TR/162-14 вiд 26.09.2014р.; ., № 2640/2/2015/299 вiд 07.08.2015 р., ., № 2640/2/2015/297 вiд 07.08.2015 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 932/238/49/15 вiд 25.11.2015 р., 933/238/49/15 вiд 25.11.2015 р., Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 932/238/51/15 вiд 25.11.2015 р., 933/238/51/15 вiд 25.11.2015 р., ДСТУ UN/ECE R80-00:2002 (Правила ЄЕК ООН №80-01) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження сидiнь великогабаритних пасажирських дорожнiх транспортних засобiв i офiцiйного затвердження цих дорожнiх транспортних засобiв стосовно мiцностi сидiнь та їх крiплень\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/S0/80-01/TRS/497-14 вiд 30.07.2014р.; 16/FO/80-01/R/288-10 вiд 17.05.2010р.. Госстандарт России, протокол випробувань: E22 80R01 05034 вiд 21.03.2005р..\\"]
[350,"UA 1.162.0110155-15","ВГ612556",1,"ГЄ128586","Марка дорожнього транспортного засобу: ПАЗ 3203 Модель ДТЗ: 320302-02 320302-22 Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): X1M32032????????? Призначення ДТЗ: автобус для перевезення пасажирiв Категорiя ДТЗ/ клас ДТЗ: М3/ II Колiсна формула/ ведучi колеса: 4х2/ заднi Схема компонування ДТЗ: вагонна, розташування двигуна переднє повздовжнє Тип кузова: суцiльнометалевий, зварний, несучого типу, закритий, одноповерховий, кабiна водiя напiвзакритого типу Кiлькiсть дверей: двоє службових дверей по правому борту дверi водiя по лiвому борту модель ДТЗ: 320302-02...22 Кiлькiсть мiсць для сидiння (без мiсця водiя): 18 21 Пасажиромiсткiсть: 43 39 Габаритнi розмiри, мм: - довжина: 7100 - ширина: 2410 - висота: 2880 База, мм: 3800 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 1940...2075/1690...1850\\"]
[351,"UA 1.162.0110155-15","ВГ612556",2,"ГЄ128587","модель ДТЗ: 320302-02 320302-22 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 5200...5225 Повна маса ДТЗ, кг: 8500 Розподiл повної маси, кг: - на передню вiсь: 3500 - на задню вiсь: 5000 Двигун: ЗМЗ 1) Марка, модель 5245.1000400 5245.1000400-10 тип чотиритактний з iскровим запаленням 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 8, V-образне , пiд кутом 90 3) робочий об'єм, см3 4670 4) ступiнь стиснення: 8,3 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 96,0 (3200 100) 6) максимальний крутний момент, Нм при хв-1 306 (2600 200) 7) паливо: Бензин Бензин або стиснений нафтовий газ 8) система живлення: - блок керування: МИКАС 12.48 9891.3763001-01 9893.3763001-01 - форсунки: Bosh, 406.1132010 EV14CL - повiтряний фiльтр: ММЗ, 260-1109015-01 або Ремиз, 260АТ-1109015-01 з сухим паперовим елементом\\"]
[352,"UA 1.162.0110155-15","ВГ612556",3,"ГЄ128591","з системою нейтpaлiзaцiї вiдпрацьованих газiв 9) система випуску вiдпрацьованих газiв: один глушник, один нейтралiзатор вiдпрацьованих газiв - глушник: ООО \"БЗА\", 4301-1201010 -нейтралiзатор: ООО \"МобилГазСкрвис\", МГС.211.1206010-40 10) Трансмiсiя: ГАЗ 3307-1700010-20, 3307-1700010-11 2) коробка передач: ГАЗ, 3307 (3307-1700010-20) ГАЗ 3307 (3307-1700010-11) ZF, S5-42 механiчна - кiлькiсть передач 5 4 або 5 5 - передавальнi числа I 5.72 6.555 6.55 5.72 II 2.94 3.933 3.09 2.94 III 1.61 2.376 1.71 1.61 IV 1.00 1.442 1.0 1.0 V 0.76 1.0 0.76 З.Х. 5.24 5.375 7.77 5.24 3) головна передача: КААЗ або DANA одинарна, гiпоїдна 4) передавальне число 5.428, 5.5 Пiдвiска: - передня залежна, ресорна, з двома амортизаторами - задня залежна, ресорна, з двома амортизаторами з коректующими пружинами Рульове керування: рульовий механiзм типу \"гвинт-кульова гайка-рейка-сектор\", рульовий привод з гiдропiдсилювачем Гальмiвна система: - робоча пневматична, двоконтурна з розподiлом на контури по осях, гальмiвнi механiзми усiх колiс барабанного або дискового типу, з АБС; - запасна кожний з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова пневматична, двоконтурна з розподiлом на контури по осях, гальмiвнi механiзми усiх колiс барабанного або дискового типу - допомiжна: моторне гальмо-сповiльнювач Шини: - розмiр: 245/70R19.5 - iндекс несiвної здатностi: 133/131 136/134 136/135 - категорiя швидкостi: J, M\\"]
[353,"UA 1.162.0110155-15","ВГ612556",4,"ГЄ128593","Правила ЄЕК ООН №10-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/10-16/S0/10-04/TCU/872-15 вiд 23.10.2015р.; 16/S0/10-04/TCU/1116-15 вiд 26.11.2015р.; Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 4658/238/10/10 вiд 23.12.2014р.; Правила ЄЕК ООН №13-10 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/13-10/R/608-08 вiд 14.05.2008р.; 16/SO/13-10/TRS/1060-13 вiд 29.08.2013р.; 16/SO/13-10/TRS/1061-13 вiд 29.08.2013р.; 16/SO/13-10/TRS/1171-13 вiд 18.09.2013р.; 16/SO/13-10/TRS/1790-13 вiд 15.11.2013р., 16/F0/13-10/TRS/845-14 вiд 17.11.2014 р., 16/F0/13-10/TRS/858-15 вiд 23.10.2015 р., 16/F0/13-10/TСU/881-15 вiд 28.10.2015 р., 16/F0/13-10/TCU/882-15 вiд 28.10.2015 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протокол випробувань: 5286/195/12/09 вiд 08.12.2009р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/14-05/R/996-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/14-06/R/982-09 вiд 10.12.2009р., 16/S0/14-07/TRS/496-14 вiд 30.07.2014 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/13/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/13/10 вiд 15.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/16-04/R/997-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/16-04/R/983-09 вiд 10.12.2009р.; 16/SO/16-04/R/132-10 вiд 17.05.2010р., : 16/SO/16-06/TRS/500-14 вiд 30.07.2014р.; Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/14/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/14/10 вiд 15.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №36-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження, пасажирських транспортних засобiв великої мiсткостi стосовно загальної конструкцiї\" Испытательная лаборатория продукции автомобилестроения (ИЛ НГТУ), протоколи випробувань: 153-ИЛ-8/225 вiд 08.12.2008р.; 153-ИЛ-8/333-R36 вiд 29.10.2009р.; 56-ИЛ-8/1014-R36 вiд 20.09.2013р.. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 4769/195/176/09 вiд 03.04.2009р.; 3352/238/36.1/13 вiд 22.08.2013р..\\"]
[354,"UA 1.162.0110155-15","ВГ612556",5,"ГЄ128594","Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протокол випробувань: 6127/195/28/10 вiд 18.09.2010р., №4572/238/43/14 вiд 28.11.2014 р. Госстандарт России, протоколи випробувань: II E22 43R00 0016; E22 43R00 0085; E22 43R00 0105. Service public federal Mobilite et Transports, Mobilite et Securite routiere, Бельгiя, протокол випробувань: E6-43R-007969 Ext.2 . Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: №4572/238/48/14 вiд 28.11.2014 р. Правило ЄЕК ООН №49-05 В2 \"Евро-5\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 4658/238/49/14 вiд 23.12.2014 р. Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 4658/238/51.1/14 вiд 23.12.2014 р. Правила ЄЕК ООН №80-01 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження сидiнь великогабаритних пасажирських дорожнiх транспортних засобiв i офiцiйного затвердження цих дорожнiх транспортних засобiв стосовно мiцностi сидiнь та їх крiплень\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/S0/80-01/TRS/497-14 вiд 30.07.2014р.; 16/FO/80-01/R/288-10 вiд 17.05.2010р.. Госстандарт России, протокол випробувань: E22 80R01 05034 вiд 21.03.2005р..\\"]
[355,"UA 1.162.0110369-15","ВГ612606",1,"ГЄ128595","Правила ЄЕК ООН №10-02 (R10-04) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/10-04/R/1012-13 вiд 14.08.2013р.. Правила ЄЕК ООН №13-10 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/13-10/R/1182-13 вiд 20.09.2013р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 (R14-04) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Госстандарт России, протокол випробувань: E22 14R-07 13025 вiд 05.09.2013р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/14-04/TRS/513-13 вiд 07.06.2013р.; 3/FO/14-04/R/1206-13 вiд 06.11.2013р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 (R16-06) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Департамент Шоссейных дорог Эстонии, Естонiя, протоколи випробувань: E29 16R-04-075 ext.03 вiд 28.07.2014р.; E29 16R06-171 ext.02 вiд 28.07.2014р. E29 16R-06-173 ext.01 вiд 28.07.2014р.. Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина, протокол випробувань: E1 16R-06 1457 вiд 19.03.2013р.; Е1 16R-06 1458 ext.01 вiд 25.05.2014р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/FO/16-06/TRS/1392-13 вiд 15.10.2013р.. Правила ЄЕК ООН №24-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо: I. Офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; II. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення на них двигунiв iз запалюванням вiд стиснення, офiцiйно затверджених за типом конструкцiї; III. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв з двигуном iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; IV. Вимiрювання потужностi двигунiв iз запалюванням вiд стиснення\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/24-03/R/2199-13 вiд 09.12.2013р.. Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Госстандарт России, протокол випробувань: E22 43R-00 0042 вiд 14.11.2003р.; E22 43R-00 0079 ext.01 вiд 24.07.2009р.; E22 43R00 0080 ext.01 вiд 24.07.2009р..; II E22 43R00 0163 вiд 29.08.2012р.; E22 43R-00 13032 ext.01 вiд 26.05.2014р.. Service public federal Mobilite et Transports, Mobilite et Securite routiere, Бельгiя, протоколи випробувань: E6-43R-00049 ext.18 вiд 05.04.2012р.; Е6 43R-00 7969 ext.02 вiд 24.05.2006р.; Е6 43R-00 8584 ext.01 вiд 24.05.2006р..\\"]
[356,"UA 1.162.0110369-15","ВГ612606",2,"ГЄ128596","Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Испытательная лаборатория продукции машиностроения (ИЛ НГТУ), протокол випробувань: 56-ИЛ-8/1075-R48 вiд 05.12.2013р.. Правило ЄЕК ООН №49-04В1 \"Евро-4\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/49-05В1(С)/R/2198-13 вiд 09.12.2013р.. Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/51-02/TRS/525-13 вiд 10.06.2013р.; 3/FO/51-02/TRS/1352-13 вiд 25.11.2013р.. Правила ЄЕК ООН №58-01 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Заднiх захисних пристроїв (ЗЗП). II. Дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення ЗЗП офiцiйно затвердженого типу. III. Дорожнiх транспортних засобiв стосовно їхнього заднього захисту (ЗЗ)\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/58-01/TRS/1516-13 вiд 28.09.2013р.. Правила ЄЕК ООН №73-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження вантажних дорожнiх транспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв стосовно їхнього бокового захисту\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/73-00/TRS/1891-13 вiд 21.11.2013р.. ГОСТ 27435-87 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/А3Р2/TRS/526-13 вiд 10.06.2013р.; 3/FO/А3Р2/TRS/1353-13 вiд 25.11.2013р..\\"]
[357,"UA 1.162.0110375-15","ВГ612607",1,"ГЄ128597","Марка дорожнього транспортного засобу: ПАЗ 3205 Модель ДТЗ: 320540-07 320540-04 Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): X1M3205GR???????? X1M3205D0???????? Призначення ДТЗ: автобус для перевезення пасажирiв Категорiя ДТЗ/ клас ДТЗ: М3/ II Колiсна формула/ ведучi колеса: 4х2/ заднi Схема компонування ДТЗ: вагонна, розташування двигуна переднє повздовжнє Тип кузова: суцiльнометалевий, зварний, несучого типу, закритий, одноповерховий, кабiна водiя напiвзакритого типу Кiлькiсть дверей: двоє службових дверей по правому борту дверi водiя по лiвому борту модель ДТЗ: Кiлькiсть мiсць для сидiння (без мiсця водiя): 20 Пасажиромiсткiсть: 38...39 Габаритнi розмiри, мм: - довжина: 7000 - ширина: 2500 - висота: 2890...2960 База, мм: 3600 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 1940/1690 модель ДТЗ: Маса спорядженого ДТЗ, кг: 4895 Повна маса ДТЗ, кг: 2485 Технiчно допустима максимальна маса ДТЗ, кг 8300 Розподiл повної маси, кг: 2410 - на передню вiсь: 3100 - на задню вiсь: 5200\\"]
[358,"UA 1.162.0110375-15","ВГ612607",2,"ГЄ128598","Двигун: 1) Марка, модель ММЗ Д-245.9Е5 ЯМЗ 53423 53443 тип чотиритактний дизельний, 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 4, рядне вертикальне 3) робочий об'єм, см3 4750 3760 4433 4) ступiнь стиснення: 17 1 17.5 06 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 97,7 2% (2200+10-50) 125 (2300) 110,3 (2300) 6) максимальний крутний момент, Нм при хв-1 455 4%(1100...1600) 670 (1200-1600) 490 (120-1600) 7) паливо: дизельне 8) система живлення: безпосереднє впорскування - форсунки: Bosch, CB28 Bosch, CRIN 3 ЯЗДА, 531 або Bosch, CP 3.3 NH-MD Bosch, CRIN 3 або Bosch, CRIN 3-20BL - блок керування: Bosch, EDC17CV54 Bosch, EDC17 або НПП \"ИТЭЛМА\" 3024.3765.001 - турбокомпресор: С15-505-05 або ТКР 6.5.1-17.01.03 Bong Warner, S1B або НПО \"Турботехнiка\", ТКР50 - повiтряний фiльтр: ЛААЗ, 5301-1109010 або ММЗ, 260-1109015-01; або Ремиз, 260АТ-1109015-01 з сухим паперовим елементом ЛААЗ, 260-1109010 або ММЗ, 260-1109015-01; або Ремиз, 260АТ-1109015-01 з сухим паперовим елементом 9) система випуску вiдпрацьованих газiв: Один глушник, один нейтралiзатор вiдпрацьованих газiв один глушник, один нейтралiзатор вiдпрацьованих газiв Система вибiркової каталiтичної нейтралiзацiї (SCR) з глушником - глушник: ООО \"НТЦ МСП\", 36.1201110-15 ООО \"НТЦ МСП\", 36.1201008-16 ООО \"РОССКАТавто\", РКа.2459-1206010-03 або ООО \"МобилГазСервис\", МГС.3205-1206006-52 або ООО \"База-ГАЗ\", BG 245.9.1206004 ООО \"РОССКАТавто\", РКа.5342-1206010 або ООО \"МобилГазСервис\", МГС.5342-1206010-03 або МГС 53443.1206010-33 або ООО \"База-ГАЗ\", 5340.1206004 BGAZ або 53403.1206004 BGAZ або 53403.1206005 BGAZ 10) Трансмiсiя: механiчна ГАЗ або ZF MF 362 ZF MF 362\\"]
[359,"UA 1.162.0110375-15","ВГ612607",3,"ГЄ128599","2) коробка передач: ГАЗ 3309 або С41R11 або С40R13 або ООО \"Полимикс\" 3206 або 320670 або 136.М3 або 136.М2 або ZF S5-42 або EATON FSO 4505 або Fastgear 5DS60T ООО \"Полимикс\" 136.М3 або136.М2 або ZF S5-42 або ГАЗ С41R11 або С40R13 або EATON FSO 4505 або Fastgear 5DS60T ООО \"Полимикс\" ZF EATON Fastgear 3206 320670 136.М3 136.М2 S5-42 FSO 4505 5DS60T - кiлькiсть передач 5 - передавальнi числа I I - 5.63 I - 6.45 I - 5.66 I - 6.58 I - 5. 72 I - 5.762 I - 5.57 II II - 2.64 II - 3.56 II - 3.02 II - 3.61 II - 2.94 II - 2.968 II - 2.92 III III - 1.48 III - 1.98 III - 1.69 III - 2.11 III - 1.61 III - 1.624 III - 1.67 IV IV - 1.00 IV - 1.275 IV - 1.00 IV - 1.34 IV - 1.00 IV - 1.00 IV - 1.00 V V - 0.83 V - 1.00 V - 0.8 V - 1.00 V - 0.76 V - 0.769 V - 0.75 З.Х. ЗХ - 5.36 ЗХ - 6.15 ЗХ - 5.03 ЗХ - 5.85 ЗХ - 5.24 ЗХ - .238 ЗХ - 5.79 3) головна передача: КААЗ одинарна, конiчна, гiпоїдна 4) передавальне число 4.55, 4.875, 5.5 3.9, 4.55, 5.5 Пiдвiска: - передня Залежна, на двох поздовжнiх напiвелiптичних ресорах , з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами - задня Залежна, на двох поздовжнiх напiвелiптичних ресорах , з коригуючими пружинами i гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульове керування: 64229-3400010-60 рульовий механiзм - \" гвинт - кулькова гайка -рейка - сектор\" ; рульовий привiд з гiдро пiдсилювачем Гальмiвна система: - робоча пневматичний двоконтурний привiд з подiлом на контури по осях , з АБС, гальмiвнi механiзми всiх колiс - барабаннi - запасна кожен контур робочої гальмiвної системи ; - стоянкова Гальмiвнi механiзми заднiх колiс з приводом вiд пружинних енергоакумуляторiв або дискового типу - допомiжна: Моторне гальмо замедлiтель- ( для модифiкацiй 320540-04 , 320540-07 ) Шини: - розмiр: 8.5R20 245/70R19.5 - iндекс несiвної здатностi: 130/128 133/131 136/134 136/135 - категорiя швидкостi: J, К J, M\\"]
[360,"UA 1.162.0110375-15","ВГ612607",4,"ГЄ128702","Правила ЄЕК ООН №10-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: № 4658/238/10/14 вiд 23.12.2014 р. Правила ЄЕК ООН №13-10 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/F0/13-10/TCU/882-15 вiд 28.10.2015р. , 16/F0/13-10/TCU/859-15 вiд 23.10.2015р. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/14-05/R/996-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/14-06/R/982-09 вiд 10.12.2009р., 16/S0/14-07/TRS/496-14 вiд 30.07.2014 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/13/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/13/10 вiд 15.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/16-04/R/997-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/16-04/R/983-09 вiд 10.12.2009р.; 16/SO/16-04/R/132-10 вiд 17.05.2010р., : 16/SO/16-06/TRS/500-14 вiд 30.07.2014р.; Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/14/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/14/10 вiд 15.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №24-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо: I. Офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; II. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення на них двигунiв iз запалюванням вiд стиснення, офiцiйно затверджених за типом конструкцiї; III. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв з двигуном iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин;"]
[361,"UA 1.162.0110375-15","ВГ612607",4,"ГЄ128702"," IV. Вимiрювання потужностi двигунiв iз запалюванням вiд стиснення\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: № 1072/238/24/15 вiд 16.12.2015 р., № 4658/238/24/14 вiд 23.12.2014 р., Правила ЄЕК ООН №36-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження, пасажирських транспортних засобiв великої мiсткостi стосовно загальної конструкцiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/36-03/R/142-07 вiд 29.03.2007р.; 16/SO/36-03/R/368-07 вiд 29.03.2007р.; 16/FO/36-03/R/348-07 вiд 29.03.2007р.; 16/FO/36-03/R/195-08 вiд 26.02.2008р.; 16/SO/52-01W/R/1447-08 вiд 11.12.2008р.; 16/FO/36-03/R/752-10 вiд 14.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 16/SO/43-00/R/438-10 вiд 09.09.2010р., 16/F0/43-00/TRS/1016-14 вiд 04.12.2014 р. Госстандарт России, протоколи випробувань: VE22 43R00 0033 вiд 15.04.2003р.; VE22 43R00 0084 вiд 09.08.2007р.; IIE22 43R00 0023 Ext.02 вiд 18.12.2003р.; Е22 43R00 0032 вiд 15.04.2003р.; Е22 43R00 0085 вiд 09.08.2007р.; Е22 43R00 0105 вiд 24.07.2009р.. Ministere des Communications et de Iinfrastructure, Бельгiя, протокол випробувань: E6 43R00 8558 Ext.1 вiд 17.02.1999р.; E6 43R00 7969 Ext.1 вiд 30.06.1998р. Ministere des Transports, Францiя, протокол випробувань: Е2 43R00 0881 Ext.3 вiд 07.11.1996р.; Е2 43R00 0887 Ext.2 вiд 26.10.1995р.\\"]
[362,"UA 1.162.0110375-15","ВГ612607",5,"ГЄ128703","Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/FO/48-02/R/986-06 вiд 05.12.2006р.; 16/FO/48-03/R/289-10 вiд 17.05.2010р.; 16/SO/48-03/R/622-10 вiд 17.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №49-05B2 \"Евро-5\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 4658/238/49/14 вiд 23.12.2014 р.; 1072/238/49/15 вiд 16.12.2015 р.; Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 4658/238/51/14 вiд 23.12.2014 р., 1072/238/51/15 вiд 16.12.2015 р., ДСТУ UN/ECE R80-00:2002 (Правила ЄЕК ООН №80-01) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження сидiнь великогабаритних пасажирських дорожнiх транспортних засобiв i офiцiйного затвердження цих дорожнiх транспортних засобiв стосовно мiцностi сидiнь та їх крiплень\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/S0/80-01/TRS/497-14 вiд 30.07.2014р.; 16/FO/80-01/R/288-10 вiд 17.05.2010р.. Госстандарт России, протокол випробувань: E22 80R01 05034 вiд 21.03.2005р..\\"]
[363,"UA 1.162.0110423-15","ВГ612608",1,"ГЄ128704","Марка дорожнього транспортного засобу: ПАЗ 3205 Модель ДТЗ: 320540-02 320540-22 Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): X1M3205А0???????? X1M3205АR???????? Призначення ДТЗ: автобус для перевезення пасажирiв Категорiя ДТЗ/ клас ДТЗ: М3/ II Колiсна формула/ ведучi колеса: 4х2/ заднi Схема компонування ДТЗ: вагонна, розташування двигуна переднє повздовжнє Тип кузова: суцiльнометалевий, зварний, несучого типу, закритий, одноповерховий, кабiна водiя напiвзакритого типу Кiлькiсть дверей: двоє службових дверей по правому борту дверi водiя по лiвому борту модель ДТЗ: Кiлькiсть мiсць для сидiння (без мiсця водiя): 20...22 Пасажиромiсткiсть: 40...43 Габаритнi розмiри, мм: - довжина: 7000 - ширина: 2500 - висота: 2890...2960 База, мм: 3600 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 1940/1690 модель ДТЗ: Маса спорядженого ДТЗ, кг: 4680 4880 Розподiл повної маси, кг: - на передню вiсь: 2240 2240 - на задню вiсь: 2440 2640 Технiчно допустима максимальна маса ДТЗ, кг 8000 8000\\"]
[364,"UA 1.162.0110423-15","ВГ612608",2,"ГЄ128705","Двигун: ЗМЗ 1) Марка, модель 5245.1000400 5245.1000400-10 тип чотиритактний з iскровим запаленням 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 8, V-образне , пiд кутом 90 3) робочий об'єм, см3 4670 4) ступiнь стиснення: 8,3 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 96,0 (3200 100) 6) максимальний крутний момент, Нм при хв-1 306 (2600 200) 7) паливо: Бензин Бензин або стиснений нафтовий газ 8) система живлення: - блок керування: МИКАС 12.48 9891.3763001-01 9893.3763001-01 - форсунки: Bosh, 406.1132010 EV14CL - повiтряний фiльтр: ММЗ, 260-1109015-01 або Ремиз, 260АТ-1109015-01 з сухим паперовим елементом з системою нейтpaлiзaцiї вiдпрацьованих газiв 9) система випуску вiдпрацьованих газiв: один глушник, один нейтралiзатор вiдпрацьованих газiв - глушник: ООО \"БЗА\", 4301-1201010 -нейтралiзатор: ООО \"МобилГазСкрвис\", МГС.211.1206010-40 10) Трансмiсiя: ГАЗ 2) коробка передач: ГАЗ 3307 (3307-1700010-11 або 3307-1700010-20) механiчна - кiлькiсть передач 4 вперед та 1 назад 5 вперед та 1 назад - передавальнi числа I I - 6.55 I - 6.555 I - 6.032 II II - 3.09 II - 3.933 II - 3.619 III III - 1.71 III - 2.376 III - 2.187 IV IV - 1.00 IV - 1.442 IV - 1.327 V V V - 1.0 V - 1.00 З.Х. ЗХ - 7.77 ЗХ - 5.735 ЗХ - 5.277\\"]
[365,"UA 1.162.0110423-15","ВГ612608",3,"ГЄ128706","3) головна передача: КААЗ Одинарна, конiчна, гiпоїдна Пiдвiска: - передня Залежна, на двох поздовжнiх напiвелiптичних ресорах , з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами - задня Залежна, на двох поздовжнiх напiвелiптичних ресорах , з коригуючими пружинами i гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульове керування: 64229-3400010-60 рульовий механiзм - \" гвинт - кулькова гайка -рейка - сектор\" ; рульовий привiд з гiдропiдсилювачем Гальмiвна система: - робоча пневматичний двоконтурний привiд з подiлом на контури по осях , з АБС, гальмiвнi механiзми всiх колiс - барабаннi - запасна Кожен контур робочої гальмiвної системи - стоянкова гальмiвнi механiзми заднiх колiс з приводом вiд пружинних енергоакумуляторiв - допомiжна: моторне гальмо замедлiтель- ( для модифiкацiй 320540-04 , 320540-07 ) Шини: - розмiр: 8,25R20 245/70R19,5 - iндекс несiвної здатностi: 130/128;125/122 133/131; 136/134 136/135 - категорiя швидкостi: J, К J, M\\"]
[366,"UA 1.162.0110423-15","ВГ612608",4,"ГЄ128709","Правила ЄЕК ООН №10-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: № 4658/238/10/14 вiд 23.12.2014 р. Правила ЄЕК ООН №13-10 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/F0/13-10/TCU/882-15 вiд 28.10.2015р. , 16/F0/13-10/TCU/859-15 вiд 23.10.2015р. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/14-05/R/996-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/14-06/R/982-09 вiд 10.12.2009р., 16/S0/14-07/TRS/496-14 вiд 30.07.2014 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/13/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/13/10 вiд 15.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/16-04/R/997-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/16-04/R/983-09 вiд 10.12.2009р.; 16/SO/16-04/R/132-10 вiд 17.05.2010р., : 16/SO/16-06/TRS/500-14 вiд 30.07.2014р.; Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/14/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/14/10 вiд 15.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №24-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо: I. Офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; II. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення на них двигунiв iз запалюванням вiд стиснення, офiцiйно затверджених за типом конструкцiї; III. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв з двигуном iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин;"]
[367,"UA 1.162.0110423-15","ВГ612608",4,"ГЄ128709"," IV. Вимiрювання потужностi двигунiв iз запалюванням вiд стиснення\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: № 1072/238/24/15 вiд 16.12.2015 р., № 4658/238/24/14 вiд 23.12.2014 р., Правила ЄЕК ООН №36-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження, пасажирських транспортних засобiв великої мiсткостi стосовно загальної конструкцiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/36-03/R/142-07 вiд 29.03.2007р.; 16/SO/36-03/R/368-07 вiд 29.03.2007р.; 16/FO/36-03/R/348-07 вiд 29.03.2007р.; 16/FO/36-03/R/195-08 вiд 26.02.2008р.; 16/SO/52-01W/R/1447-08 вiд 11.12.2008р.; 16/FO/36-03/R/752-10 вiд 14.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 16/SO/43-00/R/438-10 вiд 09.09.2010р., 16/F0/43-00/TRS/1016-14 вiд 04.12.2014 р. Госстандарт России, протоколи випробувань: VE22 43R00 0033 вiд 15.04.2003р.; VE22 43R00 0084 вiд 09.08.2007р.; IIE22 43R00 0023 Ext.02 вiд 18.12.2003р.; Е22 43R00 0032 вiд 15.04.2003р.; Е22 43R00 0085 вiд 09.08.2007р.; Е22 43R00 0105 вiд 24.07.2009р.. Ministere des Communications et de Iinfrastructure, Бельгiя, протокол випробувань: E6 43R00 8558 Ext.1 вiд 17.02.1999р.; E6 43R00 7969 Ext.1 вiд 30.06.1998р. Ministere des Transports, Францiя, протокол випробувань: Е2 43R00 0881 Ext.3 вiд 07.11.1996р.; Е2 43R00 0887 Ext.2 вiд 26.10.1995р.\\"]
[368,"UA 1.162.0110423-15","ВГ612608",5,"ГЄ128710","Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/FO/48-02/R/986-06 вiд 05.12.2006р.; 16/FO/48-03/R/289-10 вiд 17.05.2010р.; 16/SO/48-03/R/622-10 вiд 17.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №49-05B2 \"Евро-5\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 4658/238/49/14 вiд 23.12.2014 р.; Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 4658/238/51/14 вiд 23.12.2014 р., ДСТУ UN/ECE R80-00:2002 (Правила ЄЕК ООН №80-01) \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження сидiнь великогабаритних пасажирських дорожнiх транспортних засобiв i офiцiйного затвердження цих дорожнiх транспортних засобiв стосовно мiцностi сидiнь та їх крiплень\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/S0/80-01/TRS/497-14 вiд 30.07.2014р.; 16/FO/80-01/R/288-10 вiд 17.05.2010р.. Госстандарт России, протокол випробувань: E22 80R01 05034 вiд 21.03.2005р..\\"]
[369,"UA 1.162.0110426-15","ВГ612609",1,"ГЄ128730","Марка дорожнього транспортного засобу: КАМАЗ Модель ДТЗ: 6520 6520-73 6520-74 6520-K4 6520-В5 Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): XTC6520?????????? Категорiя ДТЗ: N3 Колiсна формула/ ведучi колеса: 6х4.2/ заднi Схема компонування ДТЗ: розташування двигуна - переднє, поздовжнє Кабiна: суцiльнометалева, дводверна, iз спальним мiсцем або без нього Тип кузова (виконання завантажувального простору): самоскидна платформа; шасi Габаритнi розмiри, мм: - довжина: 7730-11500 - ширина: 2550 - висота: 2895-3540 База, мм: 3600+1440/4600+1440 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 2021/1790 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 13025-14500 Технiчно допустима повна маса ДТЗ, кг: 33100 Технiчно допустимий розподiл повної маси, кг: - на першу вiсь: 7500 - на другу вiсь: 12800 - на третю вiсь: 12800 Повна маса причепа, що буксуеться, кг: 20000 Двигун: 1) Марка, модель: КАМАЗ 740.51-320 (Евро-4) КАМАЗ 740.73-400 (Евро-4) КАМАЗ 740.74-420 (Евро-4) Cummins ISLe400 40 (Евро-4) Cummins ISL8.9Е5 400 (Евро-5) тип: чотиритактний дизель з турбонаддувом 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 8, V-подiбне 6, рядне 6, рядне 3) робочий об'єм, см3 11762 8900 8900 4) ступiть стиснення: 16.8 16.6 16.6 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 220.0 при 2200 294.0 при 1900 309.0 при 1900 287.0 при 2100 294.0 при 2100 6) максимальний крутний момент, Нм при хв. -1 1250.0 при 1300-1500 1766.0 при 1300 1864.0 при 1300 1680.0 при 1400 1680.0 при 1400 7) паливо: дизельне\\"]
[370,"UA 1.162.0110426-15","ВГ612609",2,"ГЄ128731","8) система живлення: впорскування палива пiд тиском - паливний насос (ПНВТ): ЯЗДА, 337-20.03; Bosch 0 402 648 610; Bosch, РЕ8Р120А920/5RV (B 0 401 881 153); РЕ8Р120А920/5RS7540 (B 0 402 698 818); Bosch, СР3.4 (0 445 020 089); Cummins, CCR 1600 - форсунки: ЯЗДА, 273-20, 273-50; АЗПИ 216-01, 216-01А, 216, 216А, 216-11, 216-11А; Bosch, CRIN2 (0 445 120 153) - турбокомпресор: BWTs S2B/7624TAE/0.76D9, S300G 13709700007; TKP 7C-6; TKP Holset HE400WG, Holset HX400W; Borg Warner Turbo System s S300G 13809700027 - повiтряний фiльтр: 7405.1109510; ФВ721.1109510-08, ФВ721.1109510-10, ФВ725.1109510 9) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв: - глушник: КАМАЗ, 6520-1201010 - - глушник-нейтралiзатор: - 368.1206010 або 368.1206010-01; А040N600 або А040N600-1; 42402 або 42402-1; 14РКа5490-1206010 або 14РКа5490-1206010-01 Cummins, 300708-A Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення MZF 430, фрикцiйне, сухе, одно дискове 2) коробка передач ZF 16S151, ZF 16S151IT (для мод. 6520) ZF 16S1820ТО, 16S1821ТО, 16S2220ТО (для мод. 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-В5) механiчна - кiлькiсть передач 16 - передавальнi числа: - I (вища/ нижча): 13.86 13.80/ 11.54 - II (вища/ нижча): 11.56 9.49/ 7.93 - III (вища/ нижча): 9.52 6.53/ 5.46 - IV (вища/ нижча): 7.96 4.57/ 3.82 - V (вища/ нижча): 6.56 3.02/ 2.53 - VI (вища/ нижча): 5.48 2.08/ 1.74 - VII (вища/ нижча): 4.58 1.43/ 1.20 - VIII (вища/ нижча): 3.83 1.00/ 0.84 - IХ: 3.02 - - Х: 2.53 - - ХI: 2.08 - - ХII: 1.74 - - ХIII: 1.43 - - ХIV: 1.20 - - ХV: 1.00 - - ХVI: 0.84 - З.Х. (вища/ нижча): 12.97/ 10.85 12.92/ 10.80\\"]
[371,"UA 1.162.0110426-15","ВГ612609",3,"ГЄ128732","3) головна передача: КААЗ Одинарна, конiчна, гiпоїдна Пiдвiска: - передня Залежна, на двох поздовжнiх напiвелiптичних ресорах , з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами - задня Залежна, на двох поздовжнiх напiвелiптичних ресорах , з коригуючими пружинами i гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульове керування: 64229-3400010-60 рульовий механiзм - \" гвинт - кулькова гайка -рейка - сектор\" ; рульовий привiд з гiдропiдсилювачем Гальмiвна система: - робоча пневматичний двоконтурний привiд з подiлом на контури по осях , з АБС, гальмiвнi механiзми всiх колiс - барабаннi - запасна Кожен контур робочої гальмiвної системи - стоянкова гальмiвнi механiзми заднiх колiс з приводом вiд пружинних енергоакумуляторiв - допомiжна: моторне гальмо замедлiтель- ( для модифiкацiй 320540-04 , 320540-07 ) Шини: - розмiр: 8,25R20 245/70R19,5 - iндекс несiвної здатностi: 130/128;125/122 133/131; 136/134 136/135 - категорiя швидкостi: J, К J, M\\"]
[372,"UA 1.162.0110426-15","ВГ612609",4,"ГЄ128734","Правила ЄЕК ООН №10-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии, Росiя, протокол випробувань: E22 10R-02 01075 ext.07 вiд 09.06.2009р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 5/FO/10-02/R/417-09 вiд 20.05.2009р.. Правила ЄЕК ООН №13-10 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологи, Росiя, протокол випробувань: E22 13R-11 03038 ext.03 вiд 01.09.2011р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологи, Росiя, протоколи випробувань: E22 14R-06 09001 вiд 23.01.2009р.; E22 14R-07 01076 ext.06 вiд 16.07.2010р.; E22 14R-07 11008 ext.01 вiд 13.06.2012р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологи, Росiя, протоколи випробувань: E22 16R-04 09015 вiд 06.07.2009р.; E22 16R-06 10033 вiд 03.08.2010р.; E22 16R-06 11009 ext.01 вiд 05.07.2012р.. Правила ЄЕК ООН №24-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо: I. Офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; II. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення на них двигунiв iз запалюванням вiд стиснення, офiцiйно затверджених за типом конструкцiї; III. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв з двигуном iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; IV. Вимiрювання потужностi двигунiв iз запалюванням вiд стиснення\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 5/24/233-04 вiд 21.09.2004р.; 5/SO/24-03/R/2153-13 вiд 06.12.2013р.. Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 5/SO/43-00/R/515-09 вiд 30.09.2009р.. Государственный Комитет Российской Федерации по Стандартизации и Метрологии, Росiя, протоколи випробувань: II E22 43R00 0008 ext.02 вiд 14.05.2004р.; II E22 43R00 0009 ext.01 вiд 16.06.2003р.. Ministere des Communications et de Iinfrastructure, Бельгiя, протоколи випробувань: E6 43R00 007967 ext.01 вiд 18.07.1997р.; IIE6 43R00 008558 ext.03 вiд 24.05.2006р.. Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологи, Росiя, протокол випробувань: E22 48R03 10024 вiд 07.06.2010р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 5/SO/48-03/R/575-09 вiд 22.10.2009р.; 5/FO/48-03/R/314-10 вiд 25.05.2010р..\\"]
[373,"UA 1.162.0110426-15","ВГ612609",5,"ГЄ128735","Правила ЄЕК ООН №49-04В1 (\"Евро-4\"), Правила ЄЕК ООН №49-05В (\"Евро-5\") \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 5/49/234-04 вiд 21.09.2004р.; 5/SO/49-04B1/R/1941-13 вiд 02.12.2013р.. Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологи, Росiя, протокол випробувань: E22 51R-02 06045 вiд 28.11.2006р.; E22 51R-02 06046 вiд 28.11.2006р.. Правила ЄЕК ООН №58-01 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Заднiх захисних пристроїв (ЗЗП). II. Дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення ЗЗП офiцiйно затвердженого типу. III. Дорожнiх транспортних засобiв стосовно їхнього заднього захисту (ЗЗ)\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологи, Росiя, протокол випробувань: E22 58R-01 03051 вiд 08.05.2003р.. Правила ЄЕК ООН №73-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження вантажних дорожнiх транспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв стосовно їхнього бокового захисту\" Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологи, Росiя, протокол випробувань: E22 73R-00 09010 вiд 17.04.2009р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 5/SO/73-00/R/1438-08 вiд 10.12.2008р.. Правила ЄЕК ООН №89-00 \"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении их максимальной скорости. II. Транспортных средств в отношении установки устройства ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа. III. Устройств ограничения скорости.\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 5/89/488-05 вiд 19.12.2005р.; 5/SO/89-00/R/276-07 вiд 15.05.2007р.. ГОСТ 27435-87 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 5/170C-04 вiд 28.07.2004р.; 5/512-03 вiд 05.12.2003р.; 5/SO/51616/NS/2105-13 вiд 04.12.2013р..\\"]
[374,"UA 1.162.0110427-15","ВГ612610",1,"ГЄ128717","Марка дорожнього транспортного засобу: ПАЗ 4234 Модель ДТЗ: 4234-07 4234-04 4234-05 423402-07 423402-04 423402-05 Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): Х1М4234F0???????? X1M 4234N0???????? X1M4234ЗP0???????? X1M4234F2???????? X1M 4234N2???????? X1M4234P2???????? Призначення ДТЗ: автобус для перевезення пасажирiв Категорiя ДТЗ/ клас ДТЗ: М3/ II Колiсна формула/ ведучi колеса: 4х2.2/ заднi Схема компонування ДТЗ: вагонна, розташування двигуна переднє повздовжнє Тип кузова: суцiльнометалевий, зварний, несучого типу, закритий, одноповерховий, кабiна водiя напiвзакритого типу Кiлькiсть дверей: двоє службових дверей по правому борту дверi водiя по лiвому борту модель ДТЗ: 42340-07, 4234-04, 4234-05 423402-07, 423402-04, 423402-05 Кiлькiсть мiсць для сидiння (без мiсця водiя): 30 27 Пасажиромiсткiсть: 50 45 Габаритнi розмiри, мм: - довжина: 8165 - ширина: 2500 - висота: 2890 - 2960 База, мм: 4345 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 2075/ 1860 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 6445 6640 Технiчно допустима повна маса ДТЗ, кг: 10500 Розподiл повної маси, кг: - на передню вiсь: 4000 - на задню вiсь: 6500\\"]
[375,"UA 1.162.0110427-15","ВГ612610",2,"ГЄ128718","Двигун: модель ДТЗ: 4234, 4234??-07 4234-04, 4234??-04 4234-05, 4234??-05 1) Марка, модель ММЗ ЯМЗ Cummins Д-245.9Е4 53423 53443 ISF 3.8s5168 тип чотиритактний дизельний 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв: 4, рядне 3) робочий об'єм, см3 4750 4433 3760 4) ступiнь стиснення: 17 17.5 17.2 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 97,7 2% (2200+10-50) 125.0 (2300 25) 110.3 (2300) 122.0 (2600) 6) максимальний крутний момент, Нм при хв.-1 455 4% (1100...1600) 670 (1200...1600) 490 (1200...1600) 592 (1300...1700) 7) паливо: дизельне 8) система живлення: впорскування палива пiд тиском - блок керування: Bosch, EDC17CV54 Bosch, EDC17 або НПП \"ИТЭЛМА\" 3024.3765.001 Continental, CM2220 - паливний насос високого тиску (ПНВТ): Bosch, СВ28 ЯЗДА, 531 або Bosch, CР 3.3NH-MD Bosch, СР4 - форсунки: Bosch, CRIN3 Bosch, CRIN 3-20BL або Bosch, CRIN 3 Bosсh, 0 445 - турбокомпресор: ТКР 6.5.1-17.01.03 або C15-505-05 Bong Warner, S1B або НПО \"Турботехника\", ТКР 50 Holset, HE200WG - повiтряний фiльтр: ЛААЗ, 5301-1109010 або ММЗ, 260-1109015-01 або Ремиз, 260АТ-1109015-01 ЛААЗ, 260-1109010 або ММЗ, 260-1109015-01 або Ремиз, 260АТ-1109015-01 ММЗ, 260-1109015-01 або Ремиз, 260АТ-1109015-01 9) система випуску вiдпрацьованих газiв: з системою нейтpaлiзaцiї вiдпрацьованих газiв - глушник: ООО \"НТЦ МСП\", 36.1201110-15 ООО \"НТЦ МСП\", 36.1201008-16 Cummins, SCRV015 - каталiтичний нейтралiзатор: ООО\"РОССКАТавто\",РКа2459-1206010-03 або ООО\"МобилГазСервис\",МГС.3205-1206006-52 або ООО\"Бозал-ГАЗ\", BG245.9.1206004 ООО \"РОССКАТавто\", РКа.5342-1206010 або ООО \"МобилГазСервис\", МГС.5342.1206010-03 або МГС.53443.1206010-33 або ООО \"Бозал-ГАЗ\", 5340.1206004 BGAZ або 53403.1206005 BGAZ\\"]
[376,"UA 1.162.0110427-15","ВГ612610",3,"ГЄ128719","Трансмiсiя: 1) зчеплення: ZF MF 362, однодискове, сухе, 2) коробка передач ГАЗ ООО \"Полимикс\" ZF EATON Fastgear -марка (позначення) 3309 (3309-1700010-70) C41R11, C40R13 3206 320670 136.М3 136.М2 S5-42 FSO 4505 5DS60T - кiлькiсть передач 5 - передавальнi числа I 6.032 6.55 5.63 6.45 5.66 6.58 5.72 5.762 5.57 II 3.619 3.933 2.64 3.56 3.02 3.61 2.94 2.968 2.97 III 2.187 2.376 1.48 1.98 1.69 2.11 1.61 1.624 1.67 IV 1.327 1.442 1.00 1.275 1.00 1.34 1.00 1.00 1.00 V 1.00 1.00 0.83 1.00 0.88 1.00 0.76 0.769 0.75 З.Х. 5.277 5.735 5.36 6.15 5.03 5.85 5.24 5.238 5.79 3) головна передача: одинарна, гiпоїдна - передавальне число 4.875; 5.29 3.909, 4,875, 5,29 Пiдвiска: - передня залежна, на двох повздовжнiх напiвелiптичних ресорах, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами, з стабiлiзатором поперечної стiйкостi - задня залежна, на двох повздовжнiх напiвелiптичних ресорах, з корегуючи ми пружинами, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами Рульове керування: рульовий механiзм типу \"гвинт-кульова гайка - рейка - сектор\", рульовий привод з гiдропiдсилювачем Гальмiвна система: - робоча пневматична, двоконтурна з розподiлом на контури по осях, гальмiвнi механiзми усiх колiс барабанного типу, з АБС - запасна кожний з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова гальмiвнi механiзми заднiх колiс з приводом вiд пружинних енергоакумуляторiв - допомiжна: моторне гальмо-сповiльнювач Шини: - розмiр: 245/70R19.5 8.25R20 - iндекс несiвної здатностi: 133/131 136/134 136/135 133/131 - категорiя швидкостi: J , M К\\"]
[377,"UA 1.162.0110427-15","ВГ612610",4,"ГЄ128722","Правила ЄЕК ООН №10-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/S0/10-04/TSU/995-15 вiд 10.11.2015р.; 16/S0/10-04/TCU/276-15 вiд 30.06.2015р. 16/S0/10-03/TCU/277-15 вiд 30.06.2015р.; Правила ЄЕК ООН №13-10 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/13-09/R/912-06 вiд 13.12.2006р.; 16/SO/13-09/R/368-07 вiд 18.06.2007р.; 16/SO/13-10/R/1014-09 вiд 10.11.2009р.; 16/SO/13-10/TRS/375-11 вiд 01.06.2011р.; 16/SO/13-10/TRS/406-11 вiд 07.06.2011р.; 16/FO/13-10/TRS/854-14 вiд 17.11.2014р. Правила ЄЕК ООН №14-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/14-05/R/996-08 вiд 01.09.2008р.; 16/SO/14-06/R/982-09 вiд 10.12.2009р., 16/S0/14-07/TRS/496-14 вiд 30.07.2014 р. Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/13/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/13/10 вiд 15.09.2010р. Правила ЄЕК ООН №16-04 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/F0/13-10/TCU/881-15 вiд 28.10.2015 р., 16/F0/13-10/TCU/857-15 вiд 23.10.2015 р., Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", протоколи випробувань: 5286/195/14/09 вiд 08.12.2009р.; 6127/195/14/10 вiд 15.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №24-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо: I. Офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; II. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення на них двигунiв iз запалюванням вiд стиснення, офiцiйно затверджених за типом конструкцiї;"]
[378,"UA 1.162.0110427-15","ВГ612610",4,"ГЄ128722"," III. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв з двигуном iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; IV. Вимiрювання потужностi двигунiв iз запалюванням вiд стиснення\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 1071/238/2415 вiд 16.12.2015 р., Испытательная лаборатория \"ИНСАТ\", РФ, протоколи випробувань: 6/018/R24/118 вiд 17.12.2015 р., Правила ЄЕК ООН №36-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження, пасажирських транспортних засобiв великої мiсткостi стосовно загальної конструкцiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/36-03/R/404-07 вiд 02.07.2007р.; 16/FO/36-03/R/696-07 вiд 02.07.2007р.; 16/FO/36-03/R/1130-09 вiд 25.11.2009р.; 16/FO/36-03/R/754-10 вiд 14.09.2010р.. Правила ЄЕК ООН №43-00 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/43-00/R/438-10 вiд 09.09.2010р.; 16/FO/43-00/TRS/1016-14 вiд 04.12.2014р.. Госстандарт России, протоколи випробувань: VE22 43R00 0033 вiд 15.04.2003р.; VE22 43R00 0084 вiд 09.08.2007р.; IIE22 43R00 0023 Ext.02 вiд 18.12.2003р.; Е22 43R00 0032 вiд 15.04.2003р.; Е22 43R00 0085 вiд 09.08.2007р.; Е22 43R00 0105 вiд 24.07.2009р.. Ministere des Communications et de Iinfrastructure, Бельгiя, протокол випробувань: E6 43R00 8558 Ext.1 вiд 17.02.1999р.; E6 43R00 7969 Ext.1 вiд 30.06.1998р.. Ministere des Transports, Францiя, протокол випробувань: Е2 43R00 0881 Ext.3 вiд 07.11.1996р.; Е2 43R00 0887 Ext.2 вiд 26.10.1995р..\\"]
[379,"UA 1.162.0110427-15","ВГ612610",5,"ГЄ128723","Правила ЄЕК ООН №48-03 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/FO/48-02/R/986-06 вiд 05.12.2006р.; 16/FO/48-03/R/289-10 вiд 17.05.2010р.; 16/SO/48-03/R/622-10 вiд 17.09.2010р.; 16/FO/48-04/TRS/389-14 вiд 10.07.2014р.. Правила ЄЕК ООН №49-05B2 \"Евро-5\" \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 4658/238/49/14 вiд 23.12.2014 р.; 1072/238/49/15 вiд 16.12.2015 р.; 1071/238/49/15 вiд 16.12.2015 р.,. 932/238/49/15 вiд 25.11.2015 р., 933/238/49/15 вiд 25.11.2015 р., Правила ЄЕК ООН №51-02 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 1071/238/51/15 вiд 16.12.2015 р. Испытательная лаборатория \"ИНСАТ\", РФ, протоколи випробувань: 6/018/R251/119 вiд 17.12.2015 р. Правила ЄЕК ООН №80-01 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного сидiнь великогабаритних пасажирських дорожнiх транспортних засобiв i офiцiйного затвердження цих дорожнiх транспортних засобiв стосовно мiцностi сидiнь та їх крiплень\" Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 16/SO/80-01/R/984-09 вiд 10.12.2009р.; 16/FO/80-01/R/288-10 вiд 17.05.2010р.; 16/SO/80-01/TRS/497-14 вiд 30.07.2014р.. Правила ЄЕК ООН №107-01 \"Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження транспортних засобiв категорiй М2 та М3 стосовно їхньої загальної конструкцiї\" Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве \"САМТ-Фонд\", РФ, протоколи випробувань: 138/238/107/15 вiд 27.03.2015р..\\"]
[380,"UA 1.162.0110430-15","ВГ612611",1,"ГЄ128724","Марка ДТЗ: AC Модель ДТЗ: G C41R13-СС, G C41R33-СС Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): Y8XG350С0???????? Призначення ДТЗ: Автомобiлi призначенi для перевезення вантажу Тип кузова (виконання завантажувального пристрою) Самоскидна платформа Категорiя ДТЗ: N2 Колiсна формула: 4 2 / заднi Схема компонування ДТЗ: Капотна, розташування двигуна - переднє, поздовжнє Пасажиромiсткiсть ( з мiсцем для водiя): 3 Для модификацiй: C41R13 C41R33 Габаритнi розмiри, мм довжина 6450 7960 ширина 2310...2425 висота 2400 База, мм 3770 4515 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 1740/1690 Маса спорядженого ДТЗ, кг 4100 4800 Повна маса, кг 8700 Технiчно допустимий розподiл повної маси, кг: на передню вiсь 2650 на задню вiсь 6600 Двигун: 1) марка, модель ЯМЗ-53441 тип Чотиритактний дизель, запалення вiд стиснення 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне 3) робочий об'єм, см3 4430 4) ступiнь стиснення 17,5 0,6 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 по Правилам ЕЭК ООН № 85 109,5 (2300) 6) максимальний крутний момент, Нм при хв.-1 490 (1200-2100) 7) паливо: дизельне\\"]
[381,"UA 1.162.0110430-15","ВГ612611",2,"ГЄ128725","8) система живлення Впорскування палива пiд тиском - блок управлiння (марка, тип) Robert Bosch GmbH, EDC7UC31 0 281 020 111 - ПНВТ (тип, марка) Bosch, CP3.3 NH-MD 0 445 020 110 - форсунки (тип, марка) Bosch, CRIN 3 0 445 120 178 - турбокомпресор (тип, марка) Borg Warner, S100G или НПО \"Турботехника\", ТКР 50 - повiтряний фiльтр (марка, тип): з паперовим фiльтруючим елементом 33098-1109010 10) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв (марка, тип) один глушник, система нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв - каталiтичний нейтралiзатор (марка) С41R13.1206004, С41R13.1206004-01 - глушник (марка, тип) 33106-1201008 Трансмiсiя: механiчна 1) зчеплення (марка, тип) фрикцiйне, одно дискове, сухе, привiд-гiдравлiчний 2) коробка передач (марка, тип) механiчна - кiлькiсть передач вперед -5, назад -1 - передавальнi числа I - 6.555 II - 3.933 III - 2.376 IV - 1.442 V - 1.000 З.Х. - 5.735 3) головна передача (марка, тип) гiпоїдна - передавальне число 4,556 (з шинами 8.25R20) 3,9 (з шинами 245/70R19.5)\\"]
[382,"UA 1.162.0110430-15","ВГ612611",3,"ГЄ128726","Пiдвiска: - передня Залежна на двох повздовжнiх напiвелiптичних ресорах, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами i стабiлiзаторами поперечної стiйкостi; - задня Залежна на двох основних i двох додаткових повздовжнiх напiвелiптичних ресорах з стабiлiзаторами поперечної стiйкостi Рульове керування: З гiдропiдсилювачем - рульовий механiзм (тип, марка) iнтегральний, типу \"гвинт-кульова гайка-рейка-сектор\" C41R11.3400014 Гальмiвна система: - робоча Пневматичний двох контурний привiд з розподiленням по осям з АБС. Переднi та заднi механiзми дискового типу. - запасна Кожний з контурiв робочої гальмiвної системи - стояночна Гальмiвнi механiзми задньої вiсi з приводом вiд пружинних енергоакумуляторiв Шини: модифiкацiї Розмiр Мiнiмально допустимий iндекс навантаження Категорiя швидкостi С41R13, С41R33 8.25R20 130/128 К 245/70R19.5 136/134 М Обладнання дорожнього транспортного засобу За замовленням: - коробка вiдбору потужностi, передпусковий пiдiгрiв\\"]
[383,"UA 1.162.0110430-15","ВГ612611",4,"ГЄ128727","Додаток А (рисунок )\\"]
[384,"UA 1.162.0110430-15","ВГ612611",5,"ГЄ128728","Правила ЄЕК ООН №10-02 (R10-04) 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно заглушення радiоелектричних завад' Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/10-04/R/1012-13 вiд 14.08.2013р.. Правила ЄЕК ООН №13-10 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв категорiї M, N i O стосовно гальмування' Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/13-10/R/1182-13 вiд 20.09.2013р.. Правила ЄЕК ООН №14-03 (R14-04) 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно пристроїв для крiплення ременiв безпеки' Госстандарт России, протокол випробувань: E22 14R-07 13025 вiд 05.09.2013р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/14-04/TRS/513-13 вiд 07.06.2013р.; 3/FO/14-04/R/1206-13 вiд 06.11.2013р.. Правила ЄЕК ООН №16-04 (R16-06) 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Ременiв безпеки та стримувальних систем для водiїв та пасажирiв дорожнiх транспортних засобiв. II. Дорожнiх транспортних засобiв, оснащених ременями безпеки' Департамент Шоссейных дорог Эстонии, Естонiя, протоколи випробувань: E29 16R-04-075 ext.03 вiд 28.07.2014р.; E29 16R06-171 ext.02 вiд 28.07.2014р. E29 16R-06-173 ext.01 вiд 28.07.2014р.. Kraftfahrt-Bundesamt, Нiмеччина, протокол випробувань: E1 16R-06 1457 вiд 19.03.2013р.; Е1 16R-06 1458 ext.01 вiд 25.05.2014р.. Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/FO/16-06/TRS/1392-13 вiд 15.10.2013р.. Правила ЄЕК ООН №24-03 'Єдинi технiчнi приписи щодо: I. Офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; II. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення на них двигунiв iз запалюванням вiд стиснення, офiцiйно затверджених за типом конструкцiї; III. Офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв з двигуном iз запалюванням вiд стиснення стосовно викиду видимих забруднюючих речовин; IV. Вимiрювання потужностi двигунiв iз запалюванням вiд стиснення' Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/24-03/R/2199-13 вiд 09.12.2013р.. Правила ЄЕК ООН №43-00 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження безпечних стекол та скло матерiалiв' Госстандарт России, протокол випробувань: E22 43R-00 0042 вiд 14.11.2003р.; E22 43R-00 0079 ext.01 вiд 24.07.2009р.; E22 43R00 0080 ext.01 вiд 24.07.2009р..; II E22 43R00 0163 вiд 29.08.2012р.; E22 43R-00 13032 ext.01 вiд 26.05.2014р.. Service public federal Mobilite et Transports, Mobilite et Securite routiere, Бельгiя, протоколи випробувань: E6-43R-00049 ext.18 вiд 05.04.2012р.; Е6 43R-00 7969 ext.02 вiд 24.05.2006р.; Е6 43R-00 8584 ext.01 вiд 24.05.2006р..\\"]
[385,"UA 1.162.0110430-15","ВГ612611",6,"ГЄ128729","Правила ЄЕК ООН №48-03 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення засобiв освiтлення та свiтлової сигналiзацiї' Испытательная лаборатория продукции машиностроения (ИЛ НГТУ), протокол випробувань: 56-ИЛ-8/1075-R48 вiд 05.12.2013р.. Правило ЄЕК ООН №49-04В1 'Евро-4' 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження двигунiв iз запалюванням вiд стиснення i двигунiв, якi працюють на природному газi, а також двигунiв iз примусовим запалюванням, якi працюють на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ), i дорожнiх транспортних засобiв, оснащених двигунами iз запалюванням вiд стиснення, двигунами, що працюють, на природному газi, i двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на знг, вiдносно викидуваних ними забруднюючих речовин' Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протоколи випробувань: 3/SO/49-05В1(С)/R/2198-13 вiд 09.12.2013р.. Правила ЄЕК ООН №51-02 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження дорожнiх транспортних засобiв, що мають не менше нiж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму' Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/51-02/TRS/525-13 вiд 10.06.2013р.; 3/FO/51-02/TRS/1352-13 вiд 25.11.2013р.. Правила ЄЕК ООН №58-01 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження: I. Заднiх захисних пристроїв (ЗЗП). II. Дорожнiх транспортних засобiв стосовно встановлення ЗЗП офiцiйно затвердженого типу. III. Дорожнiх транспортних засобiв стосовно їхнього заднього захисту (ЗЗ)' Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/58-01/TRS/1516-13 вiд 28.09.2013р.. Правила ЄЕК ООН №73-00 'Єдинi технiчнi приписи щодо офiцiйного затвердження вантажних дорожнiх транспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв стосовно їхнього бокового захисту' Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/73-00/TRS/1891-13 вiд 21.11.2013р.. ГОСТ 27435-87 Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), протокол випробувань: 3/SO/А3Р2/TRS/526-13 вiд 10.06.2013р.; 3/FO/А3Р2/TRS/1353-13 вiд 25.11.2013р..\\"]
[386,"UA 1.168.0110524-15","ВГ585109",1,"ГЄ130391","________________________________________________ |_№__|____Позначення_____|______Найменування_____| |_1__|_426570____________|_Цилiндр_гальмiвний____| |_2__|_90235422__________|_Цилiндр_гальмiвний____| |_3__|_1102-3505008______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_4__|_1118-3505010-10___|_Цилiндр_гальмiвний____| |_5__|_1118-3505010-10___|_Цилiндр_гальмiвний____| |_6__|_2101-3501180______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_7__|_2101-3501181______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_8__|_2101-3501182______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_9__|_2101-3501183______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_10_|_2101-3502040-10___|_Цилiндр_гальмiвний____| |_11_|_2101-3505008______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_12_|_2105-3502040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_13_|_2108-3501044______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_14_|_2108-3501045______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_15_|_2108-3505006______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_16_|_2108-3505010______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_17_|_21213-3505009_____|_Цилiндр_гальмiвний____| |_18_|_2121-3501178______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_19_|_2121-3501179______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_20_|_2121-3505009______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_21_|_2125-3505010______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_22_|_2140-3505010______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_23_|_2141-3502040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_24_|_2141-3505010-10___|_Цилiндр_гальмiвний____| |_25_|_2410-3501040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_26_|_2410-3501041______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_27_|_2410-3502040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_28_|_2410-3505010-01___|_Цилiндр_гальмiвний____| |_29_|_24-3501040-01_____|_Цилiндр_гальмiвний____| |_30_|_3151-3502040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_31_|_3160-3502040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_32_|_3160-3505010______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_33_|_3162-3505010______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_34_|_3205-3505010______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_35_|_403-3501040_______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_36_|_403-3501041_______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_37_|_412-3502040_______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_38_|_412-3505010_______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_39_|_4301-3501040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_40_|_4301-3502040______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_41_|_452-3505211_______|_Цилiндр_гальмiвний____|\\"]
[387,"UA 1.168.0110524-15","ВГ585109",2,"ГЄ130392","________________________________________________ |_№__|____Позначення_____|______Найменування_____| |_42_|_469-3501040-01____|_Цилiндр_гальмiвний____| |_43_|_469-3501041-01____|_Цилiндр_гальмiвний____| |_44_|_469-3502040-01____|_Цилiндр_гальмiвний____| |_45_|_469-3505010_______|_Цилiндр_гальмiвний____| |_46_|_469-3505010-10-26_|_Цилiндр_гальмiвний____| |_47_|_469-3505010-10-27_|_Цилiндр_гальмiвний____| |_48_|_51-3505211________|_Цилiндр_гальмiвний____| |_49_|_53-11-3505211-01__|_Цилiндр_гальмiвний____| |_50_|_66-11-3505211-01__|_Цилiндр_гальмiвний____| |_51_|_66-3505010-10_____|_Цилiндр_гальмiвний____| Загальна кiлькiсть - 51 позицiя\\"]
[388,"UA 1.168.0110526-15","ВГ585110",1,"ГЄ130393","________________________________________________ |_№__|___Найменування____|_______Позначення______| |_1__|_3307-3502070______|_Барабан_гальмiвний____| |_2__|_2108-3502070______|_Барабан_гальмiвний____| |_3__|_264142103709______|_Барабан_гальмiвний____| |_4__|_8971020013________|_Барабан_гальмiвний____| |_5__|_64221-3502070-03__|_Барабан_гальмiвний____| |_6__|_5440-3502070-03___|_Барабан_гальмiвний____| |_7__|_9397-3502070-03___|_Барабан_гальмiвний____| |_8__|_4370-3501070-03___|_Барабан_гальмiвний____| |_9__|_5336-3502070-03___|_Барабан_гальмiвний____| |_10_|_5511-3501070-03___|_Барабан_гальмiвний____| |_11_|_4370-3502070-03___|_Барабан_гальмiвний____| |_12_|_3302-3502070______|_Барабан_гальмiвний____| |_13_|_6520-3501070______|_Барабан_гальмiвний____| |_14_|_53205-3501070_____|_Барабан_гальмiвний____| Загальна кiлькiсть - 14 позицiй\\"]
[389,"UA 1.168.0110604-15","ВГ585108",1,"ГЄ130389","____________________________________________ |_№__|_____Позначення____|____Найменування___| |_1__|_RD_44.58.65_______|_Наконечник________| |_2__|_RD8972225100______|_Наконечник________| |_3__|_RD8972225090______|_Наконечник________| |_4__|_RD_44.58.62_______|_Наконечник________| |_5__|_RD_44.58.57_______|_Наконечник________| |_6__|_RD_44.58.56_______|_Наконечник________| |_7__|_RD_44.58.55_______|_Наконечник________| |_8__|_RD_44.58.54_______|_Наконечник________| |_9__|_RD_44.58.64_______|_Наконечник________| |_10_|_RD_44.58.61_______|_Наконечник________| |_11_|_RD_44.58.60_______|_Наконечник________| |_12_|_RD_44.58.67_______|_Наконечник________| |_13_|_RD_44.58.68_______|_Наконечник________| |_14_|_RD_44.58.66_______|_Наконечник________| |_15_|_RD_44.58.63_______|_Наконечник________| |_16_|_RD_44.58.59_______|_Наконечник________| |_17_|_RD_44.58.58_______|_Наконечник________| |_18_|_RD264133200135____|_Наконечник________| |_19_|_RD264133200136____|_Наконечник________| |_20_|_RD_44.58.88_______|_Тяга______________| |_21_|_RD_44.58.85_______|_Тяга______________| |_22_|_RD_44.58.96_______|_Тяга______________| |_23_|_RD_44.59.04_______|_Тяга______________| |_24_|_RD_44.59.00_______|_Тяга______________| |_25_|_RD_44.59.02_______|_Тяга______________| |_26_|_RD_44.58.89_______|_Тяга______________| |_27_|_RD_44.59.01_______|_Тяга______________| |_28_|_RD_44.58.86_______|_Тяга______________| |_29_|_RD_44.58.81_______|_Тяга______________| |_30_|_RD_44.58.92_______|_Тяга______________| |_31_|_RD_44.58.74_______|_Тяга______________| |_32_|_RD_44.58.90_______|_Тяга______________| |_33_|_RD_44.58.69_______|_Тяга______________| |_34_|_RD_44.58.84_______|_Тяга______________| |_35_|_RD_44.58.78_______|_Тяга______________| |_36_|_RD_44.58.70_______|_Тяга______________| |_37_|_RD_44.58.82_______|_Тяга______________| |_38_|_RD_44.58.97_______|_Тяга______________| |_39_|_RD_44.58.77_______|_Тяга______________| |_40_|_RD_44.58.73_______|_Тяга______________| |_41_|_RD_44.58.72_______|_Тяга______________|\\"]
[390,"UA 1.168.0110604-15","ВГ585108",2,"ГЄ130390","____________________________________________ |_№__|_____Позначення____|____Найменування___| |_42_|_RD_44.58.99_______|_Тяга______________| |_43_|_RD_44.58.83_______|_Тяга______________| |_44_|_RD_44.58.80_______|_Тяга______________| |_45_|_RD_44.59.03_______|_Тяга______________| |_46_|_RD_44.58.79_______|_Тяга______________| |_47_|_RD_44.58.95_______|_Тяга______________| |_48_|_RD_44.58.91_______|_Тяга______________| |_49_|_RD_44.58.75_______|_Тяга______________| |_50_|_RD_44.58.76_______|_Тяга______________| |_51_|_RD_44.58.98_______|_Тяга______________| |_52_|_RD_44.58.93_______|_Тяга______________| |_53_|_RD_44.58.94_______|_Тяга______________| |_54_|_RD_44.58.87_______|_Тяга______________| |_55_|_RD8971454500______|_Тяга______________| Загальна кiлькiсть - 55 позицiй\\"]
[391,"UA 1.173.0110151-15","ВГ535385",1,"ГЄ104099","№ поз. Найменування Модель 1 розмотувач рулонного металу РБСМ-6 2 розмотувач рулонного металу РБСМ-10 3 станок для поперечної та повздовжньої рiзки металу ЛПР-1 4 станок для поперечної та повздовжньої рiзки металу ЛППР-2 5 станок для поперечної та повздовжньої рiзки металу ПР-2 6 прокатний стан ПС-6 7 прокатний стан ПС-7 8 прокатний стан ПС-8 9 прокатний стан ПС-10 10 прокатний стан ПС-10-м 11 прокатний стан ПС-12 12 прокатний стан ПС-12+ 13 прокатний стан ПС-14 14 прокатний стан ПС-14+ 15 прокатний стан ПС-18 16 прокатний стан ПС-18+ 17 прокатний стан ПС-20 18 прокатний стан ПС-20+ 19 прокатний стан ПС-33 20 прокатний стан ПС-35 21 прокатний стан ПС-44 22 прокатний стан ПС-50 23 прокатний стан ПС-57 24 прокатний стан ПС-60 25 прокатний стан ПС-75 26 прокатний стан ПС-90 27 прокатний стан ПС-117 28 приймальний пристрiй ППГП-2 29 приймальний пристрiй ППГП-3 30 приймальний пристрiй ППГП-4 31 приймальний пристрiй ППГП-6 32 приймальний пристрiй ППГП-8 33 приймальний пристрiй ППГП-10 34 приймальний пристрiй ППГП-12 Всього 34 позицiї\\"]
[392,"UA 1.173.0110193-15","ВГ609239",1,"ГЄ104044","Клас автобуса - I Загальна пасажиромiсткiсть - 23+16 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 23 (крiм водiя)\\"]
[393,"UA 1.173.0110307-15","ВГ535351",1,"ГЄ104084","Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть - 18+1 Кiлькiсть мiсць для сидiння -18+1\\"]
[394,"UA 1.173.0110309-15","ВГ535389",1,"ГЄ104100","Клас автобуса - В Загальна пасажиромiсткiсть -16+1 Кiлькiсть мiсць для сидiння -16+1\\"]
[395,"UA 1.173.0110425-15","ВГ609256",1,"ГЄ104045","Клас автобуса - II Загальна пасажиромiсткiсть - 42 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 42 (крiм водiя)\\"]
[396,"UA 1.173.0110428-15","ВГ609257",1,"ГЄ104046","Клас автобуса - II Загальна пасажиромiсткiсть - 44 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 44 (крiм водiя)\\"]
[397,"UA 1.174.0110173-15","ВГ610482",1,"ГЄ132120","Автобус незагального призначення CHEVROLET EXPRESS, категорiя М2. Загальна пасажиромiсткiсть 11. Кiлькiсть мiсць для сидiння 10+В. Схема розмiщення пасажирських сидiнь Креслення\\"]
[398,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",1,"ГЄ135474","Познака модифiкацiї Загальнi характеристики EVL-P-8 (10, 12, 14, 16, 18, 20)-01 Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 8 м3 (10, 12, 14, 16, 18, 20) з однiєю вiссю EVL-P-8 (10, 12, 14, 16, 18, 20)-01-Т Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 8 м3 (10, 12, 14, 16, 18, 20) з однiєю вiссю та термокорпусом EVL-P-18 (20, 22, 24, 26, 28)-02 Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 18 м3 (20, 22, 24, 26, 28) з двома осями EVL-P-18 (20, 22, 24, 26, 28)-02-Т Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 18 м3 (20, 22, 24, 26, 28) з двома осями та термокорпусом EVL-P-24 (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40)-03 Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 24 м3 (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40) з трьома осями EVL-P-24 (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40)-03-Т Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 24 м3 (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40) з трьома осями та термокорпусом EVL-P-30 (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44)-04 Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 30 м3 (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) з чотирма осями EVL-P-30 (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44)-04-Т Напiвпричiп-цистерна для нафтопродуктiв 30 м3 (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) з чотирма осями та термокорпусом\\"]
[399,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",2,"ГЄ135475","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 8-01 10-01 12-01 14-01 16-01 18-01 20-01 Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 0,85 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 8 10 12 14 16 18 20 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 6800 8500 10200 11900 13600 15300 17000 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 11400 13200 15000 16800 18600 20400 22200 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 2400 4200 6000 6800 8600 9400 11200 - через вiзок 9000 9000 9000 10000 10000 11000 11000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3250 3250 3250 3250 3350 3350 3350 База (В), мм, не бiльше 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 Кiлькiсть осей/колiс, шт 1/2+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльше 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний одновiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Два гальмових механiзми барабанного типу. Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувально системою (АБС), запас стисненого повiтря - (два ресивера (загальний обсяг 80 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми осi вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тяга Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[400,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",3,"ГЄ135476","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 8-01-Т 10-01-Т 12-01-Т 14-01-Т 16-01-Т 18-01-Т 20-01-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 0,85 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 8 10 12 14 16 18 20 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 4950 5050 5150 5300 5400 5550 5650 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 6880 8600 10320 12040 13760 15480 17200 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 11830 13650 15470 17340 19160 21030 22850 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 3330 4650 5970 7340 8660 10030 11850 - через вiзок 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 8100 8300 8500 8700 8900 9100 9300 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3250 3250 3250 3250 3350 3350 3350 База (В), мм, не бiльше 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 Кiлькiсть осей/колiс, шт 1/2+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний одновiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Два гальмових механiзми барабанного типу, Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - два ресивера (загальний обсяг 80 дм3). Стоянкова гальмова система:Привiд на гальмовi механiзми осi вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[401,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",4,"ГЄ135477","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 18-02 20-02 22-02 24-02 26-02 28-02 Категорiя ДТЗ О4 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 18 20 22 24 26 28 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 5800 6000 6100 6200 6300 6400 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 15300 17000 18700 20400 22100 23800 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 21100 23000 24800 26600 28400 30200 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 5100 7000 8800 10600 12400 14200 - через вiзок 16000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 9400 9500 9600 9700 9500 9600 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3400 3400 3400 3400 3450 3450 База (В), мм, не бiльше 5200,1310 5400,1310 5600,1310 5800,1310 5850,1310 5900,131 Кiлькiсть осей/колiс, шт 2/4+1 (запасное) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний двовiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Чотири гальмовi механiзми барабанного типа, Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - два ресивера (загальний обсяг 100 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми обох осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[402,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",5,"ГЄ135478","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 18-02-Т 20-02-Т 22-02-Т 24-02-Т 26-02-Т 28-02-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 0,86 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 18 20 22 24 26 28 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 6250 6450 6600 6700 6850 6950 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 15480 17200 18920 20640 22360 24080 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 21730 23650 25520 27340 29210 31030 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 5730 7650 9520 11340 13210 15030 - через вiзок 16000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 9500 9600 9700 9800 9600 9700 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3400 3400 3400 3400 3450 3450 База (В), мм, не бiльше 5200,1310 5400,1310 5600,1310 5800,1310 5850,1310 5900,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 2/4+1 (запасное) Колiя колiс(С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний двовiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Чотири гальмовi механiзми барабанного типа, Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - два ресивера (загальний обсяг 100 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми обох осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[403,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",6,"ГЄ135479","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 24-03 25-03 26-03 27-03 28-03 29-03 30-03 31-03 Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 0,85 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 24 25 26 27 28 29 30 31 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 7100 7200 7250 7350 7500 7600 7750 7900 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 20400 21250 22100 22950 23800 24650 25500 26350 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 27500 28450 29350 30300 31300 32250 33250 34250 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 7500 7450 7850 8800 10300 10750 11750 12750 - через вiзок 20000 21000 21500 21500 21000 21500 21500 21500 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 9800 10200 10400 10800 9600 10000 10400 10750 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3450 3450 3450 3450 3600 3600 3600 3600 База (В), мм, не бiльше 4700 4800 4900 5000 4850 5000 5100 5300 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасное) Колiя колiс(С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[404,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",7,"ГЄ135480","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 32-03 33-03 34-03 35-03 36-03 37-03 38-03 40-03 Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу , 0,85 кг/см3 0,81 0,79 0,77 0,73 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 32 33 34 35 36 37 38 40 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8800 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 27200 28050 28900 29700 29160 29230 29260 29200 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 35200 36150 37100 38000 37560 37730 37860 38000 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 13200 14150 15100 16000 15560 15730 15860 16000 - через вiзок 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 11000 11200 10000 10200 10500 10600 10700 11350 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3600 3600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 База (В), мм, не бiльше 5600 5800 5600 4900 5100 5200 5300 5600 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасне) Колiя колiс(С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[405,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",8,"ГЄ135481","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 24-03-Т 25-03-Т 26-03-Т 27-03-Т 28-03-Т 29-03-Т 30-03-Т 31-03-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 0,86 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 24 25 26 27 28 29 30 31 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 7700 7800 7850 7950 8100 8200 8350 8500 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 20640 21500 22360 23220 24080 24940 25800 26660 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 28340 29300 30210 31170 32180 33140 34150 35160 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 7840 8300 9210 10170 11180 11640 12650 13160 - через вiзок 20500 21000 21000 21000 21000 21500 21500 22000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 9900 10300 10500 10900 9700 10100 10500 10850 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3450 3450 3450 3450 3600 3600 3600 3600 База (В), мм, не бiльше 4700 4800 4900 5000 4850 5000 5100 5300 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[406,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",9,"ГЄ135482","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-Р 32-03-Т 33-03-Т 34-03-Т 35-03-Т 36-03-Т 37-03-Т 38-03-Т 40-03-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу , кг/см3 0,86 0,83 0,80 0,77 0,74 0,70 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 32 33 34 35 36 37 38 40 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 8600 8700 8800 8900 9000 9400 9700 10000 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 27520 28380 29240 29100 29000 28600 28300 28000 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 36120 37080 38000 38000 38000 38000 38000 38000 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 14120 15080 16000 16000 16000 16000 16000 16000 - через вiзок 22000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 11100 11300 10100 10300 10400 10700 10800 11450 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3600 3600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 База (В), мм, не бiльше 5600 5800 5600 4900 5100 5200 5300 5600 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[407,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",10,"ГЄ135483","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-P 30-04 32-04 34-04 36-04 38-04 40-04 42-04 44-04 Категорiя ДТЗ О4 0,86 0,85 0,81 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 30 32 34 36 38 40 42 44 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 8800 8900 9000 9200 9400 9600 9700 9900 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 25800 27200 28900 30600 30780 32400 34020 35640 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 34600 36100 37900 39800* 40180* 42000* 43720* 45540* Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 12600 14100 15900 23540* 16260* 16260* 16260* 16260* - через вiзок 22000 22000 22000 23340* 23920* 25740* 27460* 29280* Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 10400 11000 10000 10500 10700 11350 11500 11600 - ширина (А) 2500 11000 10000 10500 10700 11350 11500 11600 - висота транспортна (H) 3600 3600 3800 3800 3800 3800 3900 3900 База (В), мм, не бiльше 5100 5600 6000 4930 5300 5400 5600 5800 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 4/8+1 (запасне) 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний чотиривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Вiсiм гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - чотири ресивери (загальний обсяг 200 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми третьої i четвертої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В. Примiтка * Експлуатацiя напiвпричепiв iз зазначеними навантаженнями по дорогах загального користування допускається при вiдповiдному дозволi органiв автомобiльної iнспекцiї та в Мiнтрансзв'язку вiдповiдно до постанови КМ України вiд 18.01.2001 № 30\\"]
[408,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",11,"ГЄ135484","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-Р 30-04-Т 32-04-Т 34-04-Т 36-04-Т 38-04-Т 40-04-Т 42-04-Т 44-04-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу , кг/см3 0,86 0,84 0,82 0,81 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 30 32 34 36 38 40 42 44 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 9100 9350 9600 10000 10500 10800 11000 11200 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 25800 27520 28400 29520 30780 32400 34020 35640 Повна маса напiвпари-чепа кг, не бiльше 34900 36870 38000 39520* 41280* 43200* 45020* 46840* Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 12900 14870 16000 16260* 16260* 16260* 16260* 16260* - через вiзок 22000 22000 22000 23260* 25020* 26940* 28760* 30580* Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 10500 11100 10100 10600 10800 11450 11600 11700 - ширина (А) 2500 11100 10100 10600 10800 11450 11600 11700 - висота транспортна (H) 3600 3600 3800 3800 3800 3800 3900 3900 База (В), мм, не бiльше 5100 5600 6000 4930 5300 5400 5600 5800 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 4/8+1 (запасне) 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний чотиривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Вiсiм гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - чотири ресивери (загальний обсяг 200 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми третьої i четвертої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В. Примiтка * Експлуатацiя напiвпричепiв iз зазначеними навантаженнями по дорогах загального користування допускається при вiдповiдному дозволi органiв автомобiльної iнспекцiї та в Мiнтрансзв'язку вiдповiдно до постанови КМ України вiд 18.01.2001 № 30\\"]
[409,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",12,"ГЄ135485","(Креслення)\\"]
[410,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",13,"ГЄ135486","(Креслення)\\"]
[411,"UA 1.174.0110405-15","ВГ610483",14,"ГЄ135487","(Креслення)\\"]
[412,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",1,"ГЄ135488","Познака модифiкацiї Загальнi характеристики EVL-F-8 (10, 12, 14, 16, 18, 20)-01 Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 8 м3 (10, 12, 14, 16, 18, 20) з однiєю вiссю EVL-F-8 (10, 12, 14, 16, 18, 20)-01-Т Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 8 м3 (10, 12, 14, 16, 18,20) з однiєю вiссю та термокорпусом EVL-F-18 (20, 22, 24, 26, 28)-02 Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 18 м3 (20, 22, 24, 26, 28) з двома осями EVL-F-18 (20, 22, 24, 26, 28)-02-Т Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 18 м3 (20 ,22, 24, 26, 28) з двома осями та термокорпусом EVL-F-24 (25, 26, 27, 28, 29, 30, Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 24 м3 35, 36, 37, 38 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40) з трьома осями 40)-03 EVL-F-24 (25, 26, 27, 28, 29, 30, Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 24 м3 (25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40) з трьома осями 40)-03-Т та термокорпусом EVL-F-30 (32, 34, 36, 38, 40, 42, Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 30 м3 (32, 34, 36, 44)-04 38, 40, 42, 44) з чотирма осями EVL-F-30 (32, 34, 36, 38, 40, 42, Напiвпричiп-цистерна для харчових продуктiв 30 м3 (32, 34, 36, 44)-04-Т 38, 40, 42, 44) з чотирма осями та термокорпусом\\"]
[413,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",2,"ГЄ135489","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 8-01 10-01 12-01 14-01 16-01 18-01 20-01 Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 1,5 кг/см3 при щiльностi вантажу 1,0 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 8 10 12 14 16 18 20 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 3400 3600 3900 4000 4200 4400 4600 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 12400 15000 18000 14000 16000 18000 20000 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 15400 18600 21900 18000 20200 22400 24600 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 5400 8600 10900 7000 9200 11400 13600 - через вiзок 10000 10000 11000 11000 11000 11000 11000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 8000 8000 8300 8300 8500 8500 8500 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3250 3300 3250 3300 3250 3300 3350 База (В), мм, не бiльше 4900 4950 5200 5250 5400 5450 5400 Кiлькiсть осей/колiс, шт 1/2+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльше 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний одновiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Два гальмових механiзми барабанного типу. Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувально системою (АБС), запас стисненого повiтря - (два ресивера (загальний обсяг 80 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми осi вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тяга Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[414,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",3,"ГЄ135490","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 8-01-Т 10-01-Т 12-01-Т 14-01-Т 16-01-Т 18-01-Т 20-01-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 1,5 кг/см3 при щiльностi вантажу 1,0 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 8 10 12 14 16 18 20 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 3750 3950 4250 4400 4600 4850 5050 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 12000 15000 18000 14000 16000 18000 20000 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 15750 18950 22200 18400 20600 22850 25050 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 5750 8950 10200 7400 9600 12850 14050 - через вiзок 11000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 8100 8100 8400 8400 8600 8600 8600 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3250 3300 3250 3300 3250 3300 3350 База (В), мм, не бiльше 4900 4900 5200 5250 5400 5400 5400 Кiлькiсть осей/колiс, шт 1/2+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний одновiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Два гальмових механiзми барабанного типу, Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - два ресивера (загальний обсяг 80 дм3). Стоянкова гальмова система:Привiд на гальмовi механiзми осi вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[415,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",4,"ГЄ135491","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 18-02 20-02 22-02 24-02 26-02 28-02 Категорiя ДТЗ О4 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 18 20 22 24 26 28 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 5000 5200 5400 5600 5800 6000 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 18000 20000 22000 24000 26000 25760 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 23000 25200 27400 29600 31800 31760 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 7000 9200 11400 13600 15800 15760 - через вiзок 16000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 8500 9900 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3400 3450 3500 3400 3450 3500 База (В), мм, не бiльше 4500,1310 4800,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 2/4+1 (запасное) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний двовiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Чотири гальмовi механiзми барабанного типа, Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - два ресивера (загальний обсяг 100 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми обох осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[416,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",5,"ГЄ135492","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 18-02-Т 20-02-Т 22-02-Т 24-02-Т 26-02-Т 28-02-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 1,0 кг/см3 при щiльностi вантажу 0,92 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 18 20 22 24 26 28 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 5450 5650 5900 6100 6250 6000 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 18000 20000 22000 24000 26000 25760 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 23450 25650 27900 30100 32250 32260 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 7450 9650 11900 14100 16250 16260 - через вiзок 16000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 8600 10000 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3400 3450 3500 3400 3450 3500 База (В), мм, не бiльше 4500,1310 4800,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 2/4+1 (запасное) Колiя колiс(С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний двовiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Чотири гальмовi механiзми барабанного типа, Привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - два ресивера (загальний обсяг 100 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми обох осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[417,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",6,"ГЄ135493","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 24-03 25-03 26-03 27-03 28-03 29-03 30-03 31-03 Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу 1,0 кг/см3 при щiльностi вантажу 0,98 кг/см3 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 24 25 26 27 28 29 30 31 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 6300 6400 6500 6600 6700 6800 7000 7100 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 30380 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 30300 31400 32500 33600 34700 35800 37000 37480 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 8300 9400 10500 11600 12700 13800 15000 15480 - через вiзок 22000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 9900 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3450 3400 3450 3500 3550 3600 3400 3450 База (В), мм, не бiльше 4500,1310,1310 5500,1310,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасное) Колiя колiс(С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[418,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",7,"ГЄ135494","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 32-03 33-03 34-03 35-03 36-03 37-03 38-03 40-03 Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу, кг/см3 0,95 0,92 0,9 0,87 0,84 0,81 0,79 0,745 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 32 33 34 35 36 37 38 40 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 7200 7300 7400 7500 7800 7900 8000 8200 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 30400 30360 30600 30450 30200 29970 30000 29800 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 37600 37660 38000 37950 38000 37870 38000 38000 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 15600 15660 16000 15950 16000 15870 16000 16000 - через вiзок 22000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 11400 11400 11400 11400 12900 12900 12900 12900 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3500 3600 3650 3700 3650 3700 3750 3800 База (В), мм, не бiльше 5500,1310,1310 6500,1310,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасне) Колiя колiс(С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[419,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",8,"ГЄ135495","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 24-03-Т 25-03-Т 26-03-Т 27-03-Т 28-03-Т 29-03-Т 30-03-Т 31-03-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу, кг/см3 1,0 0,98 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 24 25 26 27 28 29 30 31 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 6800 6900 7000 7100 7250 7350 7550 7650 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 30350 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 30800 31900 33000 34100 35250 36350 37550 38000 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 8800 9900 11000 12100 13250 14350 15550 16000 - через вiзок 22000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 10000 11500 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3400 3450 База (В), мм, не бiльше 4500,1310,1310 5500,1310,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[420,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",9,"ГЄ135496","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 32-03-Т 33-03-Т 34-03-Т 35-03-Т 36-03-Т 37-03-Т 38-03-Т 40-03-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу , кг/см3 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 0,77 0,73 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 32 33 34 35 36 37 38 40 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 7750 7850 7950 8050 8350 8500 8600 8800 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 30250 30150 30050 29950 29650 29500 29400 29200 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 38000 Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 16000 - через вiзок 22000 Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 11500 13000 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3500 3600 3650 3700 3650 3700 3750 3800 База (В), мм, не бiльше 5500,1310,1310 6500,1310,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 3/6+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[421,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",10,"ГЄ135497","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 30-04 32-04 34-04 36-04 38-04 40-04 42-04 44-04 Категорiя ДТЗ О4 0,99 0,92 0,79 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 30 32 34 36 38 40 42 44 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 29700 29440 31280 33120 34960 36800 33180 34760 Повна маса напiвпричепа кг, не бiльше 37900 37840 39880 41920* 43960* 46000* 42580* 44360* Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 15900 15840 16260 16260* 16260* 16260* 16260* 16260* - через вiзок 22000 22000 23620 25660* 27700* 29740* 26320* 28100* Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 11400 11400 11400 12900 12900 12900 12900 12900 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3350 3400 3450 3350 3400 3450 3500 3550 База (В), мм, не бiльше 5600,1310,1310,1310 6000,1310,1310,1310, Кiлькiсть осей/колiс, шт 4/8+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний чотиривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Вiсiм гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - чотири ресивери (загальний обсяг 200 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми третьої i четвертої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В. Примiтка * Експлуатацiя напiвпричепiв iз зазначеними навантаженнями по дорогах загального користування допускається при вiдповiдному дозволi органiв автомобiльної iнспекцiї та в Мiнтрансзв'язку вiдповiдно до постанови КМ України вiд 18.01.2001 № 30\\"]
[422,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",11,"ГЄ135498","Найменування параметрiв Модифiкацiї напiвпричепа EVL-F 30-04-Т 32-04-Т 34-04-Т 36-04-Т 38-04-Т 40-04-Т 42-04-Т 44-04-Т Категорiя ДТЗ О4 при щiльностi вантажу, кг/см3 1,0 0,95 0,92 0,88 Експлуатацiйна мiсткiсть цистерни, м3, не бiльше 30 32 34 36 38 40 42 44 Маса спорядженого напiвпричепа, кг, не бiльше 8800 9000 9200 9400 9650 9850 10050 10250 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше 30000 32000 32300 34200 34960 36800 36960 38720 Повна маса напiвпари-чепа кг, не бiльше 38800 41000 41500 43600* 44610* 46650* 47010* 48970* Розподiл навантаження повною масою, кг, не бiльше: - через сiдельно-зчiпний пристрiй 16260 - через вiзок 22540 24740 25240 27340* 28350* 30390* 30750* 32710* Габаритнi розмiри, мм, не бiльше - довжина (L) 11500 13000 - ширина (А) 2500 - висота транспортна (H) 3350 3400 3450 3350 3400 3450 3500 3550 База (В), мм, не бiльше 5600,1310,1310,1310 6000,1310,1310,1310 Кiлькiсть осей/колiс, шт 4/8+1 (запасне) Колiя колiс (С), мм, не бiльш 2095 Кiлькiсть опор, шт 2 Пiдвiска Пневматичний чотиривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна Шини 385/65 R 22,5 Гальмовi системи Вiсiм гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - чотири ресивери (загальний обсяг 200 дм3). Стоянкова гальмова система: Привiд на гальмовi механiзми третьої i четвертої осей вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової системи Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Електрообладнання Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В. Примiтка * Експлуатацiя напiвпричепiв iз зазначеними навантаженнями по дорогах загального користування допускається при вiдповiдному дозволi органiв автомобiльної iнспекцiї та в Мiнтрансзв'язку вiдповiдно до постанови КМ України вiд 18.01.2001 № 30\\"]
[423,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",12,"ГЄ135499","(Креслення)\\"]
[424,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",13,"ГЄ135500","(Креслення)\\"]
[425,"UA 1.174.0110408-15","ВГ610484",14,"ГЄ135501","(Креслення)\\"]
[426,"UA 1.177.0110455-15","ВГ263685",1,"ГЄ073501","1. Чоботи з верхом iз шкiри з формованою пiдошвою iз полiмерних матерiалiв клейового методу крiплення; 2. Черевики з верхом iз шкiри з формованою пiдошвою iз полiмерних матерiалiв клейового методу крiплення; 3. Напiвчеревики з верхом iз шкiри з формованою пiдошвою iз полiмерних матерiалiв клейового методу крiплення; 4. Туфлi демiсезоннi та лiтнi з верхом iз шкiри з формованою пiдошвою iз полiмерних матерiалiв клейового методу крiплення; 5. Туфлi лiтнi з верхом iз шкiри з формованою пiдошвою iз полiмерних матерiалiв клейового методу крiплення. Всього: 5 видiв взуття.\\"]
[427,"UA 1.178.0110218-15","ВГ603410",1,"ГЄ128464","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 19+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[428,"UA 1.178.0110222-15","ВГ603412",1,"ГЄ128465","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 52 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[429,"UA 1.178.0110223-15","ВГ603413",1,"ГЄ128466","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 19+1водiй Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[430,"UA 1.178.0110349-15","ВГ603448",1,"ГЄ128467","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 53 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[431,"UA 1.178.0110501-15","ВГ604835",1,"ГЄ128472","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 22 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[432,"UA 1.178.0110505-15","ВГ604836",1,"ГЄ128474","Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 52 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[433,"UA 1.178.0110543-15","ВГ603482",1,"ГЄ128501","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 26 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[434,"UA 1.178.0110546-15","ВГ603453",1,"ГЄ128468","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 79 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[435,"UA 1.178.0110574-15","ВГ603473",1,"ГЄ128475","Загальний опис автобуса Категорiя - М3 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 53 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[436,"UA 1.178.0110577-15","ВГ603456",1,"ГЄ128469","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 17 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[437,"UA 1.178.0110586-15","ВГ603458",1,"ГЄ128473","Загальний опис автобуса Категорiя - М2 Клас - III Кiлькiсть мiсць для сидiння - 22 + 1 водiя Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв\\"]
[438,"UA 1.178.0110590-15","ВГ603474",1,"ГЄ128470","Марка колiсного транспортного засобу МАЗ Тип та загальний торговий опис \"MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)\", Модифiкацiї МАЗ-5316Х5-***-*** де * визначають комплектацiю Тип кузова Автомобiль вантажний Засоби iдентифiкацiї типу, в тому разi якщо вони позначенi на транспортному засобi Табличка з VIN кодом заводу виробника Розташування цих позначень Таблички розташованi: проймi правих дверей кабiни з лiвого боку Виробник КТЗ, адреса \"MINSK AUTOMOBILE FACTORY (MAZ)\", Sozialisticheskaya str.2, 220021 Minsk, Belarus, Бiлорусь ЗАГАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ Категорiя колiсного транспортного засобу N3 Число осей/колiс 2/4 Число та розташування керованих осей Одна передня Число та розташування ведучих осей одна задня Розташування двигуна Переднє, повздовжнє пiд капотом ззаду за кабiною в переднiй частинi шасi Розташування рульового керування Лiве МАСИ ТА РОЗМIРИ МАЗ-5316Х5 Габаритна довжина, мм 8020-8200 Габаритна ширина, мм 2550 Габаритна висота (у транспортному положеннi), мм 4000 Колiсна база, мм 4600 Повна маса, кг 16150-17150 СИЛОВА УСТАНОВКА Марка двигуна ЯМЗ-65853 Максимальна потужнiсть, кВт/(л.с.) 243 (330) Паливо дизельне Система живлення впорскування палива пiд тиском Система охолодження Рiдинна ТРАНСМIСIЯ Трансмiсiя Механiчна Коробка передач ЯМЗ-239 (9JS135A) 9 ПIДВIСКА Пiдвiска передня ресорна Пiдвiска задня ресорна РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ з гiдропiдсилювачем ШИНИ 16.00R20\\"]
[439,"UA 1.178.0110590-15","ВГ603474",2,"ГЄ128471","Умовнi позначення: В - габаритна ширина транспортного засобу; H - габаритна висота транспортного засобу; L - габаритна довжина транспортного засобу; А - база транспортного засобу; K, K1 - колiя переднiх/заднiх колiс транспортного засобу\\"]
[440,"UA 1.181.0110460-15","ВГ597672",1,"ГЕ707716","Марка дорожнього транспортного засобу: PEUGEOT Модель ДТЗ: EXPERT (тип \"X\"), код моделi 2PG9 Позначення виробника та моделi в iдентифiкацiйному номерi ДТЗ (код VIN): VF3X************* Призначення ДТЗ: перевезення пасажирiв Категорiя ДТЗ: M1 Колiсна формула (осей/привiднi): (4x2 / передня вiсь) Схема компонування ДТЗ: Комбi Пасажиромiсткiсть ( з мiсцем для водiя): 8 або 9 (в залежностi вiд комплектацiї) Габаритнi розмiри, мм: - довжина 5143 - ширина 1895 - висота 1980 База, мм 3122 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 1570 / 1604 Маса спорядженого ДТЗ, кг 1981 2044 2023 Технiчно допустима повна маса, кг: 2714 2810 2805 Технiчно допустимий розподiл повної маси, кг: - на передню вiсь 1400 1550 - на задню вiсь Технiчно допустима маса с причепом, кг: 4333 4810 4780 Максимальна маса причепу без гальм, кг: 750 / 2000 Максимальна маса причепу з iнерцiйною системою гальм, кг: Двигун: 1) Марка, модель 9HM AHZ RHH Тип (маркування) 9H07 RH02 RH02 Екологiчний клас Євро 5 Євро 5 Євро 5 2) кiлькiсть та розташування цилiндрiв 4, рядне 4, рядне 4, рядне 3) робочий об'єм, см3 1560 1997 1997\\"]
[441,"UA 1.181.0110460-15","ВГ597672",2,"ГЕ707717","4) ступiнь стиснення 16 1,0 / 1 16 0,4 / 1 16 0,4 / 1 5) максимальна потужнiсть, кВт при хв.-1 66 при 4000 94 при 4000 120 при 3750 6) максимальний крутний момент, Нм при хв.-1 180 при 1500 340 при 2000 340 при 2000 7) паливо: Дизель 8) система живлення Пряме впорскування типу \"Common rail\" - повiтряний фiльтр (марка, тип): Сухого типу з паперовим фiльтруючим елементом типу FAPACAT 7926 Сухого типу з паперовим фiльтруючим елементом типу PSA FAPACAT 7618 - блок керування впорскуванням (марка, тип): BOSCH EDC17 DELPHI DCM 3.5 9) система запалювання: - блок керування (марка, тип): --- - котушка запалювання (марка, тип): --- - свiчки запалювання (марка, тип): --- 10) система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв (марка, тип) - каталiтичний нейтралiзатор: Каталiтичний нейтралiзатор типу PSA - перший глушник (марка, тип): --- --- - другий глушник (марка, тип): Заднiй глушник типу PSA FAPACAT 8809 Заднiй глушник типу PSA FAPACAT 8713\\"]
[442,"UA 1.181.0110460-15","ВГ597672",3,"ГЕ707718","Трансмiсiя: 1) зчеплення (марка, тип) Сухе зчеплення (монодиск) або гiдротрансформатор крутного моменту 2) коробка передач (тип) Механiчна або автоматична - кiлькiсть передач 5 / 6 Пiдвiска: - передня Незалежна, типу \"MacPherson\" з нижнiм трикутним важелем, з гелiкоїдальними пружинами, з гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами, зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi - задня Напiвзалежна гнучка торсiонна балка, з телескопiчними амортизаторами, з гелiкоїдальними пружинами та вмонтованим стабiлiзатором поперечної стiйкостi Рульове керування: Шестерня-рейка з електрогiдравлiчним ичним пiдсилювачем Гальмiвна система: - робоча Гiдравлiчна, двоконтурна з дiагональним розподiлом контурiв, з вакуумним пiдсилювачем, системами ABS/EBD/ESP/BAS, гальмiвнi механiзми: переднi - вентильованi дисковi, заднi - дисковi - запасна Один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова Механiчний привiд на заднi гальма Шини (розмiр покришки та диска) 215/60 R16C; 215/65 R15C\\"]
[443,"UA 1.181.0110460-15","ВГ597672",4,"ГЕ707719","Вимоги до ДТЗ та нормативнi документи Найменування органу або випробувальної лабораторiї, повiдомлень про офiцiйне затвердження або протокол випробувань Номер документа та дата видачi Правила ЄЕК ООН № 10 Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlhery Cedex France Е2 10R - 10R - 03 08176 Ext. N 10 вiд 07.10.2014 Протокол випробувань: № 14/07030 вiд 03.10.2014 Правила ЄЕК ООН № 13 Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlh?ry Cedex France E2 13-H 0006047 Ext. N 08 вiд 02.02.2010 Протокол випробувань: 10/09399 вiд 01.12.2010 Правила ЄЕК ООН № 14 Регламент 76/115/EC Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlhery Cedex France E2 14R 0706012 Ext. N 06 вiд 27.08.2012 e2*76/115*2005/41*06012*06 вiд 27.08.2012 Протокол випробувань: 12/06296 вiд 23.08.2012 Правила ЄЕК ООН № 16 Регламент 77/541/EC Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlhery Cedex France E2 16R-0607379 Ext. N 03 вiд 09.03.2012 e2*77/541*2005/40*06026*06 вiд 01.08.2012 Протокол випробувань: 12/05855 вiд 30.07.2012 Правила ЄЕК ООН № 26 Регламент 74/483/EC Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlhery Cedex France E2 26R- 0306011 Ext. N 05 вiд 06.01.2009 e2*74/483*2007/15*06011*05 вiд 06.01.2009 Протокол випробувань: 09/00093 вiд 06.01.2009 Правила ЄЕК ООН № 43 Регламент 77/541/EC Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlhery Cedex France e2*77/541*2005/40*06026*06 вiд 01.08.2012 Протокол випробувань: 12/05855 вiд 30.07.2012\\"]
[444,"UA 1.181.0110460-15","ВГ597672",5,"ГЕ707720","Вимоги до ДТЗ та нормативнi документи Найменування органу або випробувальної лабораторiї, повiдомлень про офiцiйне затвердження або протокол випробувань Номер документа та дата видачi Правила ЄЕК ООН № 48 Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlhery Cedex France E2 48R- 0306012 Ext. N 12 вiд 03.09.2014 Протокол випробувань: 14/06283 вiд 02.09.2014. Правила ЄЕК ООН № 51 Регламент ЕС 70/157 Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlhery BP20212 - 91311 Montlhery Cedex France e2*70/157*2007/34*10238*01 вiд 02.09.2013, 51R - 02 10238 Ext.№01 вiд 02.09.2013, e2*70/157*2007/34*11040*00 вiд 09.03.2011, 51R - 02 11040 Ext.№00 вiд 09.03.2011, e2*70/157*2007/34*10143*00 вiд 09.03.2011, 51R - 02 11043 Ext.№00 вiд 09.03.2011, Протоколи випробувань: 13/07654 вiд 28.08.2013, 11/01461 вiд 07.03.2011, 11/01462 вiд 07.03.2011. Правила ЕЄК ООН№83: Регламент ЕС: №715/2007 \"ЕВРО-5\" Centre National de reception des vehicules UTAC Autodrome de Linas-Montlh?ry BP20212 - 91311 Montlh?ry Cedex France e2*715/2007*692/2008B*09316*00 вiд 05.01.2010, e2*715/2007*630/2012K*11193*02 вiд 07.03.2013, e2*715/2007*630/2012M*11001*04 вiд 30.08.2013, e2*715/2007*630/2012M*11187*02 вiд 07.03.2013, e2*715/2007*630/2012K*11035*04 вiд 08.03.2013, Протоколи випробувань: 09/09543 вiд 04/01/10, 09/09544 вiд 04/01/10, 13/02874 вiд 05/03/13, 13/06955 вiд 27/06/13, 13/06955 вiд 27/06/13, 13/02896 вiд 05/03/13, 13/02897 вiд 05/03/13, 13/02898 вiд 05/03/13, 13/02967 вiд 07/03/13\\"]
[445,"UA 1.186.0110532-15","ВГ610747",1,"ГЄ132048","Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв Клас автобуса - B Загальна пасажиромiсткiсть - 16 Кiлькiсть мiсць для сидiння - 16\\"]
[446,"UA 1.187.0110191-15","ВГ611324",1,"ГЄ136191","№ артикул Найменування К-ть, шт 1. 4530108C60 амортизатор 2 2. 4530134100 амортизатор 4 3. 4530121000 амортизатор 2 4. 4530121101 амортизатор 2 5. 4530134100 амортизатор 2 6. 4530108C11 амортизатор 2 7. 7115008B01 амортизатор 2 8. 4431009003 амортизатор 8 9. 4431008C00 амортизатор 10 10. 4430109055 амортизатор 1 11. 4431009003 амортизатор 10 12. 4431008C00 амортизатор 10 13. 4431021101 амортизатор 2 14. 4430234004 амортизатор 1 15. 4430234004 амортизатор 1 16. 4430234003 амортизатор 2 загальна кiлькiсть 16 артикулiв (61шт).\\"]
[447,"UA 1.187.0110192-15","ВГ611325",1,"ГЄ136192","№ артикул Найменування К-ть, шт 1. 4666009002 наконечник 7 2. 4666009002 наконечник 8 3. 4666009011 наконечник 1 4. 4666009011 наконечник 4 5. 4666009011 наконечник 3 6. 4666009011 наконечник 7 7. 4666005510 наконечник 5 8. 4666005510 наконечник 5 9. 4561034000 тяга пiдвiски 1 10. 4560109503 тяга пiдвiски 1 11. 4560109503 тяга пiдвiски 7 12. 4593509002 кульова опора 3 13. 4454221002 кульова опора 1 14. 4454221002 кульова опора 2 15. 4454121002 кульова опора 2 16. 4454121002 кульова опора 1 17. 4454221002 кульова опора 1 18. 4454221002 кульова опора 1 19. 4443021000 кульова опора 1 20. 4443021000 кульова опора 4 21. 4453208000 палець кульової опори 1 22. 4560109001 важiль пiдвiски 1 23. 4560109001 важiль пiдвiски 1 24. 4560109001 важiль пiдвiски 2 25. 4452034010 важiль пiдвiски 1 26. 4452034005 важiль пiдвiски 6 27. 4452034005 важiль пiдвiски 1 28. 4452034005 важiль пiдвiски 2 29. 4440109011 важiль пiдвiски 9 30. 4450109004 важiль пiдвiски 15 31. 4450209004 важiль пiдвiски 21 32. 4440108000 важiль пiдвiски 2 33. 4440109011 важiль пiдвiски 5 34. 1513500106 важiль пiдвiски 1 35. 4440109011 важiль пiдвiски 5 36. 4440109011 важiль пiдвiски 1 37. 4440108100 важiль пiдвiски 1 38. 4440208100 важiль пiдвiски 1 39. 4440109011 важiль пiдвiски 10 40. 4450109004 важiль пiдвiски 12 41. 4450209004 важiль пiдвiски 9 42. 4440108000 важiль пiдвiски 2 43. 4440109011 важiль пiдвiски 8 44. 4440109011 важiль пiдвiски 7 Загальна кiлькiсть 44 артикула (189шт).\\"]
[448,"UA 1.187.0110194-15","ВГ611326",1,"ГЄ136193","№ артикул Найменування К-ть, шт 1. 48413090A1 гальмiвнi колодки 5 2. 48413090A1 гальмiвнi колодки 5 3. 4813008260 гальмiвнi колодки 5 4. 4813008260 гальмiвнi колодки 5 5. 48130090A2 гальмiвнi колодки 10 6. 48130090A2 гальмiвнi колодки 10 7. 4813008BA0 гальмiвнi колодки 10 8. 4833A21000 гальмiвнi колодки 1 9. 4144121001 диск гальмiвний 2 10. 4144121001 диск гальмiвний 1 11. 4840109001 диск гальмiвний 2 12. 4144134001 диск гальмiвний 2 13. 4144134001 диск гальмiвний 2 14. 4144134001 диск гальмiвний 2 15. 4144134001 диск гальмiвний 2 16. 4854009200 цилiндр гальмiвний 1 17. 4854009103 цилiндр гальмiвний 1 Загальна кiлькiсть 17 артикулiв(66шт).\\"]
[449,"UA 1.187.0110197-15","ВГ611328",1,"ГЄ136194","№ артикул Найменування К-ть, шт 1. 1610505101 вал розподiльний 1 2. 1610505001 вал розподiльний 1 3. 6710500501 вал розподiльний 1 4. 665030052A кiльця поршневi 5 5. 1610300124 кiльця поршневi 2 6. 6650305717 поршень 2 7. 6650305717 поршень 1 8. 6650500427 клапан впускний/випускний 4 9. 6710530127 клапан впускний/випускний 8 10. 6650500427 клапан впускний/випускний 4 11. 6650530401 клапан впускний/випускний 3 12. 6650530401 клапан впускний/випускний 5 13. 6710530101 клапан впускний/випускний 8 Загальна кiлькiсть 13 артикулiв (45шт).\\"]
[450,"UA 1.187.0110200-15","ВГ611331",1,"ГЄ136195","№ артикул К-ть, шт № артикул К-ть, шт 1. 4591514000 2 36. 4451734000 1 2. 6011108000 10 37. 4451734000 6 3. 6011208000 6 38. 4451734000 7 4. 4075521101 5 39. 4542105000 7 5. 4455321001 1 40. 4542105000 3 6. 4455221001 1 41. 4562105000 17 7. 4591514000 2 42. 4563105000 38 8. 6012108000 2 43. 4563105000 5 9. 6013108000 3 44. 4563105000 5 10. 6011108000 16 45. 4563105000 40 11. 6011208000 14 46. 4581334000 36 12. 6012108000 3 47. 4261034000 1 13. 6011108000 6 48. 4451708000 1 14. 6013108000 2 49. 4451708000 1 15. 4591514000 2 50. 4451708000 23 16. 6011108000 5 51. 4451708000 3 17. 6011208000 3 52. 4451708000 2 18. 6012108000 2 53. 4441209000 9 19. 6014108000 3 54. 4441209000 57 20. 6013108000 5 55. 4441209000 17 21. 6011108000 7 56. 4441209000 16 22. 6011208000 17 57. 4441209000 97 23. 6012108000 3 58. 4441209000 19 24. 6011108000 6 59. 4451608001 30 25. 6013108000 5 60. 4451608001 10 26. 6004034000 2 61. 4451608001 30 27. 4448021000 3 62. 4451508001 15 28. 4448021000 9 63. 4451508001 10 29. 4551334000 3 64. 4454034002 1 30. 545514D001 1 65. 4454034002 1 31. 4063605001 2 66. 4454034002 2 32. 4552011000 5 67. 4454034002 2 33. 4448021000 3 68. 4453034002 1 34. 4543011000 7 69. 4453034002 2 35. 4543011000 1 загальна кiлькiсть 69 артикулiв (682шт.)\\"]
[451,"UA 1.187.0110201-15","ВГ611332",1,"ГЄ136196","№ Позначення Найменування К-ть, шт 1. 8390208C00 вiдбивач свiтла 2 2. 8390108B00 вiдбивач свiтла 1 3. 8390108B00 вiдбивач свiтла 1 4. 8390208B00 вiдбивач свiтла 1 5. 8390234000 вiдбивач свiтла 1 6. 8390134000 вiдбивач свiтла 2 7. 8390108B00 вiдбивач свiтла 1 8. 8390208B00 вiдбивач свiтла 1 9. 8390108B00 вiдбивач свiтла 3 10. 8390208B00 вiдбивач свiтла 2 11. 8390208B00 вiдбивач свiтла 2 12. 8390108B00 вiдбивач свiтла 2 13. 8390208B00 вiдбивач свiтла 2 14. 8390108100 лiхтар 1 15. 8360109050 лiхтар 1 16. 8384034001 лiхтар 1 17. 7892834000 повторювач повороту 1 18. 8310108B14 фара передня 1 19. 8310108B14 фара передня 1 20. 8320208C00 фара протитуманна 1 21. 8320134001 фара протитуманна 3 22. 8320109051 фара протитуманна 1 23. 8320108C00 фара протитуманна 1 24. 922022F100 фара протитуманна 4 25. 8320209051 фара протитуманна 1 26. 8320209051 фара протитуманна 1 27. 8320209051 фара протитуманна 1 загальна кiлькiсть 27 артикул (40шт.)\\"]
[452,"UA 1.187.0110202-15","ВГ611333",1,"ГЄ136197","№ артикул Найменування К-ть, шт 1. 4873005120 шланг гальмiвний 1 2. 4872021001 шланг гальмiвний 1 3. 4871009002 шланг гальмiвний 1 4. 4871034002 шланг гальмiвний 1 5. 4871109002 шланг гальмiвний 2 6. 4871109002 шланг гальмiвний 1 7. 4871009002 шланг гальмiвний 1 8. 4871134002 шланг гальмiвний 2 9. 4871009002 шланг гальмiвний 2 10. 4871109002 шланг гальмiвний 1 11. 4871034002 шланг гальмiвний 2 12. 4872009002 шланг гальмiвний 2 13. 4872009002 шланг гальмiвний 2 14. 4872109002 шланг гальмiвний 1 15. 4872109002 шланг гальмiвний 2 16. 4872109002 шланг гальмiвний 3 загальна кiлькiсть 16 артикулiв (25шт.)\\"]
[453,"UA 1.187.0110212-15","ВГ611157",1,"ГЄ136011","Марка дорожньо-транспортного засобу: EVERLAST Модель EVL-LPG-4503 Категорiя дорожнього транспортного засобу О4 Число осей/колiс: |2/4 |3/6 Схема компонування ДТЗ |двi осi |три осi |з двома колесами на кожнiй осi Тип платформи: рама зварної конструкцiї, балки з двотаврового профiлю, з'єднанi поперечинами Тип кузова: напiвпричiп цистерна, може бути круглого постiйного та змiнного перетину Номiнальна мiсткiсть м3, не бiльше |20 |38 |42 |45 |48 | 50 Робочий об'єм цистерни м3, не бiльше |17 |32,3 |35,7 |38,25 |40,8| 42,5 Габаритнi розмiри, мм не бiльше | | | | | | Колiсна база при повному навантаженнi (В), мм, | | | | | | |3700,1310|4400,1310,1310|5000,1310,1310|5200,1310,1310|5700,1310,1310|6000,1310,1310 Довжина (А) |9700 |10800 |11200 |11600 |11950|12200 Ширина 2500 Висота в порожньому станi (Б) |3750 |3850 |3850 |3850 |3900|3900 Колiя колiс, мм, не бiльше 2095 Маса напiвпричепа у спорядженому станi, кг, не бiльше |9000 |11200 |11550 |111800 |12300|12800 Маса вантажу, що перевозиться, кг, не бiльше |9520 |18090 |20000 |21420 |22850|23800 Повна маса напiвпричепа, кг не бiльше|18520 |29290 | 31800 |33220 | 35150 | 36600 Розподiл повної маси, кг, не бiльше - на зчiпний пристрiй: |5020 |8290 |9800 |11220 |13150| 14600 - на заднiй вiзок: |13500 |21000 |22000 |22000 | 22000 |22000 Пiдвiска: Пневматичний двовiсний/тривiсний ходовий агрегат, напiвресора або важiль, залежна: BPW; SAF; EVERLAST Амортизатори: гiдравлiчнi, телескопiчнi. Виробник BPW, SAF, Wabco Гальмiвнi системи: Wabco; KNORR-BREMSE; Робоча гальмiвна система: Шiсть гальмiвних механiзмiв барабанного типа - для трьохвiсного агрегата, чотири гальмiвнi механiзми - для двохосьового, привiд пневматичний, двопровiдний, з регулятором гальмiвних сил, i антиблокувальною системою (АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3), для трьохвiсного агрегата, два ресивери -для двохосьового . (загальний обсяг 100 дм3). Стоянкова гальмiвна система: Привiд на гальмiвнi механiзми середньої i задньої осей, для трьохвiсного агрегата, обох осей - для двохосьового, вiд пружинних енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмiвна система представлена одним з контурiв робочої гальмiвної системи Аварiйна гальмiвна система представлена ручним гальмом i знаходиться в кабiнi тягача Шини: 385/65 R22.5 Маскимальна швидкiсть напiвпричепа з повним навантаженням 85 км/год\\"]
[454,"UA 1.187.0110212-15","ВГ611157",2,"ГЄ136012","креслення\\"]
[455,"UA 1.187.0110387-15","ВГ611213",1,"ГЄ136019","№ п/п |Найменування |Кiлькiсть, шт. сигар 1 |CAPTAIN BLACK CHERISE |5 858 155 2 |CAPTAIN BLACK DARK CREMA |2 738 458 3 |CAPTAIN BLACK WHITE CREMA |960 336 4 |CAPTAIN BLACK CLASSIC |761 616 |Всього 4 найменування, |7 580 107 шт. сигар\\"]
[456,"UA 1.187.0110390-15","ВГ611212",1,"ГЄ136017","Комплекти кiлець виготовленi iз сiрого легiрованого чавуну та сталевої плющеної стрiчки, артикули: 50-1004060А4, Д144-1004060Б4, 929.064.01, 929.064.03, 929.064.01-5, 929.064.03-5 Вимоги до продукцiї встановленi в: ДСТУ ГОСТ 621:2010 'Кольца поршневые двигателей внутреннего сгорания. ОТУ', ТУ У.0235878.006-2000 'Комплекты поршневых колец к двигателям внутреннего сгорания', ТУ З.УКРАИНЫ.0235875.001-92 'Кольца маслосъемные стальные составные поршневые. ТУ'. Код ОКП 47 5300, 47 5500, 47 9113; ДКПП 34.30.12.030. Комплекти кiлець виготовленi iз сiрого легiрованого чавуну, сталевої плющеної стрiчки та сталевого прокату, артикули: 20-03С6Б, 929.041.04, 929.063.12 Вимоги до продукцiї встановленi в: ДСТУ ГОСТ 621:2010 'Кольца поршневые двигателей внутреннего сгорания. ОТУ', ТУ У.0235878.006-2000 'Комплекты поршневых колец к двигателям внутреннего сгорания', ТУ З.УКРАИНЫ.0235875.001-92 'Кольца маслосъемные стальные составные поршневые. ТУ', ТУ У.00235878.004-98 'Кольца стальные компрессионные поршневые двигателей внутреннего сгорания'. Код ОКП 47 5300, 47 5500, 47 9113; ДКПП 34.30.12.030. Комплекти кiлець виготовленi iз сiрого легiрованого чавуну, артикули: 50-1004060А3, 240-1004060А, 240-1004060А-5, 929.063.05 Вимоги до продукцiї встановленi в: ДСТУ ГОСТ 621:2010 'Кольца поршневые двигателей внутреннего сгорания. ОТУ', ТУ У.0235878.006-2000 'Комплекты поршневых колец к двигателям внутреннего сгорания'. Код ОКП 47 5300, 47 5500, 47 9113; ДКПП 34.30.12.030. Комплекти кiлець виготовленi iз сiрого легiрованого чавуну, сталевої плющеної стрiчки та сталевого прокату, артикули: 929.041.02, 929.042.06, 929.065.06, 929.063.26, 929.063.22, 929.063.20, 929.063.34, 929.016.03А, 929.016.07А, 929.020.08, 929.045.04, 929.041.06, 929.042.02, 929.065.02, 929.065.10, 929.065.16, 929.065.18, 929.063.02, 929.063.08, 929.063.18, 929.063.31, 929.063.32, 929.063.44, 929.063.46 Вимоги до продукцiї встановленi в: ДСТУ ГОСТ 621:2010 'Кольца поршневые двигателей внутреннего сгорания. ОТУ', ТУ У.0235878.006-2000 'Комплекты поршневых колец к двигателям внутреннего сгорания', ТУ У.00235878.004-98 'Кольца стальные компрессионные поршневые двигателей внутреннего сгорания'. Код ОКП 47 5300, 47 5500, 47 9113; ДКПП 34.30.12.030. Загальна кiлькiсть: 4 позiцiї, 37 артикулiв\\"]
[457,"UA 1.187.0110518-15","ВГ611210",1,"ГЄ136015","1. шампунь для блеска и легкости всех типов волос ваниль ромашка крапива Herbs&Spices 2. шампунь для блеска и силы нормальных волос розмарин репейник алоэ Herbs&Spices 3. шампунь для объема тонких волос лавр душистый лен фиалка Herbs&Spices 4. шампунь для укрепления волос и корней фенхель арника зверобой Herbs&Spices 5. шампунь против выпадения волос кориандр имбирь хмель Herbs&Spices 6. шампунь против ослабленности и ломкости волос бергамот календула земляника Herbs&Spices 7. шампунь без слез детский с ромашкой и шиповником Чудо-baby 8. шампунь для окрашенных волос с маслом ростков пшеницы яркость цвета Нежная линия 9. шампунь для тонких и непышных волос сладкий миндаль суперобъем Нежная линия 10. шампунь для волос после химической обработки мед-прополис-лимон От природы 11. шампунь для восстановления тусклых и поврежденных волос черный хлеб-репейное масло От природы 12. шампунь для густоты и объема волос крапива-лопух От природы 13. шампунь для жирных волос дубовая кора-лимонный сок От природы 14. шампунь для нормальных волос земляника-березовые почки От природы 15. шампунь для сухих и секущихся волос яичный желток-касторовое масло От природы 16. шампунь для чувствительной кожи головы ромашка-малина От природы 17. шампунь против выпадения волос облепиха-лук От природы 18. шампунь против перхоти шишки хмеля-мать-и-мачеха От природы 19. шампунь медово-луковый против перхоти здоровые и блестящие Секреты природы 20. шампунь молочная сыворотка против выпадения волос густые и сильные Секреты природы 21. шампунь пивные дрожжи для стимулирования роста волос густые и роскошные Секреты природы 22. шампунь с кефиром и отрубями для жирных волос шелковистые и струящиеся Секреты природы 23. шампунь сливочно-ванильный для укрепления волос здоровые и эластичные Секреты природы 24. шампунь экстракт из пророщенных зерен пшеницы для поврежденных и окрашенных волос яркие и блестящие Секреты природы Всього 24 найменування.\\"]
[458,"UA 1.187.0110520-15","ВГ611215",1,"ГЄ136020","Марка дорожньо-транспортного засобу: STL Категорiя дорожнього транспортного засобу О4 Модифiкацiї напiвпричепа НПЦ, призначеного для перевезення та тимчасового зберiгання свiтлих нафтопродуктiв Найменування параметрiв |30/3 |31/3 |32/3 |33/3 |34/3 |35/3 |36/3 |37/3 |38/3 |40/3 Експлуатацiйна мiсткiсть |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |40 цистерни, м3, не бiльше | | | | | | | | | | Маса спорядженого |7750 |7900 |8000 |8100 |8200 |8300 |8400 |8500 |8600 |8860 напiвпричепа, кг, не | | | | | | | | | | бiльше | | | | | | | | | | Маса вантажу (при густинi |22500-|23250-|24000-|24750-|25500-|26250-|27000-|27750-|28500-|- 0,75-0,85 кг/см3), кг, не |25500 |26350 |27200 |28050 |28300 |28700 |29160 |29230 |29260 |30000* бiльше | | | | | | | | | | Повна маса напiвпричепа |30250-|31150-|32000-|32850-|33700-|34550-|35400-|36250-|37100-|- кг, не бiльше |33250 |34250 |35200 |36150 |36500 |37000 |37560 |37730 |37860 |38860 Розподiл навантаження | | | | | | | | | | повною масою, кг, не | | | | | | | | | | бiльше: | | | | | | | | | | - через сiдельно-зчiпний |8175-9|8155-9|8120-9|8115-9|8510-9|9000-1|9560-1|10230-|10660-|- пристрiй |175 |275 |320 |415 |510 |0000 |0560 |10730 |10860 |11000 - через вiзок ** |22075-|22975-|23880-|24735-|25190-|25550-|25840-|26020-|26440-|- |24075 |24975 |25880 |26735 |26990 |27000 |27000 |27000 |27000 |27860 *Для густини вантажу 0,75кг/см3 **Пересування дорогами загального користування дозволяється при виконаннi норм постанови КМУ вiд 18.01.2001 №30\\"]
[459,"UA 1.187.0110520-15","ВГ611215",2,"ГЄ136021","Для модифiкацiй напiвпричепiв НПЦХ Найменування |30/3 |31/3 |32/3 |33/3 |34/3 |35/3 |36/3 |37/3 |38/3 |40/3 параметрiв | | | | | | | | | | Габаритнi розмiри, | | | | | | | | | | мм, не бiльше | | | | | | | | | | - довжина |10400 |10750 |11000 |11200 |10000 |11500 |10500 |11600 |11700 |12100 - ширина |2495 |2495 |2495 |2495 |2495 |2495 |2495 |2495 |2495 |2495 - висота транспортна |3600 |3600 |3600 |3600 |3800 |3800 |3800 |3800 |3800 |3800 База, мм, не бiльше |5100, |5300, |5600, |5800, |5600, |5900, |5100, |5200, |5300, |5600, |1310, |1310, |1310, |1310, |1310, |1310, |1310, |1310, |1310, |1310, |1310 |1310 |1310 |1310 |1310 |1310 |1310 |1310 |1310 |1310 Колiя колiс, мм, не |2040 |2040 |2040 |2040 |2040 |2040 |2040 |2040 |2040 |2040 бiльше | | | | | | | | | | Кiлькiсть осей/колiс. шт. - 3/6+1 (запасне) Розмiр шин 385/65 R22.5 Кiлькiсть опор, шт - 2 Пiдвiска |Пневматична пiдвiска, яка складається з осi, важелiв, ресор, стiйки |амортизаторiв пнемобалонiв, гальмових камер, регулювальних гальмових |кулакiв i розтискних кулакiв, розташованих над важелем, позаду осi Гальмовi системи |Шiсть гальмових механiзмiв барабанного типа, привiд пневматичний, |двопровiдний, з регулятором гальмових сил, i антиблокувальною системою |(АБС), запас стисненого повiтря - три ресивера (загальний обсяг 140 дм3). Стоянкова гальмова |Привiд на гальмовi механiзми середньої i задньої осей вiд пружинних система: |енергоакумуляторiв гальмових камер. Запасна гальмова |Запасна гальмова система представлена одним з контурiв робочої гальмової система: |системи Аварiйна гальмова |Аварiйна гальмова система представлена ручним гальмом i знаходиться в система: |кабiнi тягача Електрообладнання |Однопровiдна система постiйного струму, номiнальна напруга 24 В.\\"]
[460,"UA 1.187.0110520-15","ВГ611215",3,"ГЄ136022","креслення загального виду\\"]
[461,"UA 1.187.0110522-15","ВГ611156",1,"ГЄ136009","Автоцистерни газовози марка EVERLAST модель EVL-LPG-AC-24 Колiсна формула/ведучi колеса 6х2/II вiсь Схема компонування ДТЗ безкапотна (кабiна над двигуном), розташування двигуна переднє поздовжнє Тип кузова сосуд (цистерна) круглого постiйного перетину кабiна/кiлькiсть дверей кабiна суцiльнометалева / 2 дверi Кiлькiсть мiсць 2 або 3 Габаритнi розмiри, не бiльше нiж, мм, довжина 10000 ширина 2500 висота 3300 Колiсна база, не бiльше нiж, мм 4500+1350 Колiя переднiх/заднiх колiс, не бiльше нiж, мм 2050/1800 Маса спорядженого дорожнього транспортного засобу, не бiльше нiж, кг 13500 Повна маса, не бiльше нiж, кг 24000 Розподiл повної маси, кг, не бiльше нiж, - на передню вiсь 8000 - на задню вiсь 16000 Максимальне навантаження, не бiльше нiж, кг 10500 Допустима повна маса , не бiльше нiж, кг 26000 Двигун: марка MAN, чотиритактний, з водяним охолодженням, турбокомпресором i промiжним охолодженням повiтря - кiлькiсть та розташування цилiндрiв 6, рядне - робочий об'єм, куб.см 10518 - ступiнь стиснення 19,0:1 модель, тип|Рiвнi екологiчних |Максимальна потужнiсть, кВт, |Максимальний крутний момент, Нм, |норм |при 1900 об/хв |при при 1000-1400 об/хв DL2066LF69 |\"ЄВРО-4\" |324 |2100 DL2066LF70 |\"ЄВРО-4\" |294 |1900 DL2066LF71 |\"ЄВРО-4\" |265 |1800 DL2066LF40 |\"ЄВРО-5\" |324 |2100 DL2066LF41 |\"ЄВРО-5\" |294 |1900 DL2066LF42 |\"ЄВРО-5\" |265 |1800 DL2066LF44 |\"ЄВРО-5\" |324 |2100 DL2066LF45 |\"ЄВРО-5\" |294 |1900 DL2066LF46 |\"ЄВРО-5\" |265 |1800 Паливо дизель Система живлення безпосереднє впорскування палива пiд тиском у цилiндр з електронним керуванням, Common-Rail Bosch EDC Паливний насос: марка, тип радiальний поршневий, Bosch 51.11103 - 7739, -7792, -7812, -7824, -7846 Система випуску та нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв один глушник з системою нейтралiзацiї глушник: марка, тип ROTH 81.15103-...; 82.15103-... Трансмiсiя механiчна або гiдромеханiчна Зчеплення: марка, тип одно або дводискове сухе або гiдротрасформатор замiсть зчеплення Коробка передач: марка, тип механiчна 12-ти або 16-ти ступенева, з ручним (S) або напiвавтоматичним (AS) управлiнням або автоматична 6-ти ступенева\\"]
[462,"UA 1.187.0110522-15","ВГ611156",2,"ГЄ136018","- число передач i |ZF16S... |ZF16S... |ZF12AS... |ZF12AS/TC... |ZF6HP... передавальнi числа | | | | | 1 |16,41 |13,80 |15,86 |12,33/12,29 "]
[463,"UA 1.187.0110522-15","ВГ611156",3,"ГЄ136010","креслення\\"]
[464,"UA 1.187.0110566-15","ВГ611334",1,"ГЄ136198","Маpка доpожнього тpaнспоpтного зaсобу (ДТЗ): Модель: АСПЗ АСПЗ-09-3 АСПЗ-11-3 Шасi: Volkswagen Transporter Кaтегоpiя ДТЗ: N1 Колiсна фоpмула / ведучi колеса: 2 x 4 / переднi або 4х4 / всi Схема компонування ДТЗ: розташування двигуна - переднє, поперечне Тип та загальний торговий опис ДТЗ: автомобiлi спецiалiзованi з панцеровим захистом (бронювання по класу ПЗСА-3 за ДСТУ 3975-2000) Тип кузова (виконання завантажувального простору): суцiльнометалевий, вантажопасажирський кузов-фургон спецiалiзованого призначення з прихованим панцеровим захистом ПЗСА-3 Кабiна, марка, тип: cуцiльнометалева Габаpитнi pозмipи, мм: - довжина (L): 4890 - 5476 - ширина (W): 1904 - висота (H): 2229 - 2776 Колiсна база, (B) мм: 3000, 3400 Колiя переднiх / заднiх колiс, мм: 1618-1630 / 1618-1630 Маса спорядженого ДТЗ, кг: 2200-2750 Повна допустима маса ДТЗ, кг: 2600-3200 Розподiл повної маси, кг: - на пеpедню вiсь: 1200-1710 - на задню вiсь: 1200-1720 Двигун: 1) Марка, модель, тип: CAA? CFCA дизельний 2) кiлькiсть та pозташування цилiндpiв: 4, рядне 3) pобочий об'єм, см3: 1968 4) максимальна потужнiсть, кВт пpи хв-1: СААА: 62/3500, СААВ: 75/3500 СААС:103/3500, СААD: 84/3500 СААE:100/3500 132/4000 5) максимальний крутний момент, Нм/при хв-1: СААА: 220/1250-2500, СААВ: 250/1500-2500 СААС: 340/1750-2500, СААD: 250/1500-2750 СААE: 340/1750-2500 400/1500-2000\\"]
[465,"UA 1.187.0110566-15","ВГ611334",2,"ГЄ136199","Екологiчний клас: \"Євро-4\" або \"Євро-5\" 6) паливо: дизельне 7) система живлення: впорскування палива пiд тиском, Common Rail 8) система впуску: з сухим паперовим елементом 9) система випуску: з системою нейтралiзацiї вiдпрацьованих газiв Трансмiсiя: 1) Коробка передач, тип, модель: - число передач FM5 FM6, AM6 AD7, FD7 механiчна, з ручним керуванням автоматична 5 6 7 2) зчеплення, маpка, тип: сухе, фрикцiйне, постiйно замкнуте, однодискове, з центральною дiафрагмовою пружиною, з гiдравлiчним приводом (тiльки для механiчної трансмiсiї) 3) головна пеpедача, маpка, тип: гiпоїдна Пiдвiска: - пеpедня: незалежна, з торсiйними кривошипами та гiдравлiчними телескопiчними амортизаторами подвiйної дiї - задня: незалежна, зi зв'язаним важелями i з цилiндричними пружинами та гiдравлiчними амортизаторами подвiйної дiї Рульовий механiзм, маpка, тип: \"шестерня-рейка\", рульовий механiзм з гiдропiдсилювачем Гальмовi системи: - pобоча: гiдравлiчна, двоконтурна, з дiагональним розподiленням контурiв, ABS, з вакуумним пiдсилювачем; гальмiвнi механiзми всiх колiс - дисковi - запасна: один з контурiв робочої гальмiвної системи - стоянкова: механiчна, з ручним тросовим приводом на гальмiвнi механiзми заднiх колiс Шини: пневматичнi, 215/65 R16C 102T(102H, 106T, 102Т), 205/65 R16C 103T (107T), 235/60 R16 104T (104H), 235/55 R17 103T (103H, 103W), 225/55 R17C 104Н (103Н, 103W), 215/60 R17С, 104T (109Т), 255/45 R18, 103T (103Н, 103W)\\"]
[466,"UA 1.187.0110566-15","ВГ611334",3,"ГЄ136200","Схематичне зображення транспортного засобу\\"]
[467,"UA 1.187.0110566-15","ВГ611334",4,"ГЄ136201","Правил ЄЕК ООН № 10-02 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Протокол випробувань № 12/15-20150-N1 вiд 24.12.2015р. Правил ЄЕК ООН № 13-09 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Протокол випробувань № 12/15-20150-N1 вiд 24.12.2015р. Правил ЄЕК ООН № 14-03 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Протокол випробувань № 12/15-20150-N1 вiд 24.12.2015р. Правил ЄЕК ООН № 16-04 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Протокол випробувань № 12/15-20150-N1 вiд 24.12.2015р. Правил ЄЕК ООН № 24-03 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Правил ЄЕК ООН № 43-00 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р.\\"]
[468,"UA 1.187.0110566-15","ВГ611334",5,"ГЄ136152","Правил ЄЕК ООН № 48-02 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Протокол випробувань № 12/15-20150-N1 вiд 24.12.2015р. Правил ЄЕК ООН № 51-02 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Протокол випробувань № 12/15-20150-N1 вiд 24.12.2015р. Правил ЄЕК ООН № 83-05(В) 'Євро-4' Регламентiв ЄС № 715/2007 та 692/2008 'Євро-5' ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. ДСТУ 3975:2000 ОС Державний центр сертифiкацiї засобiв охоронного призначення при Департаментi Державної служби охорони при МВС України, м. Київ, вул. Малопiдвальна, 5 (ат. № UA.P.018 вiд 04.04.2014р). Сертифiкати № UA1.018.0017383-15, вiд 07.04.2015р., дiйсний до 05.02.2020р. ДСТУ 4546:2006 ОС Державний центр сертифiкацiї засобiв охоронного призначення при Департаментi Державної служби охорони при МВС України, м. Київ, вул. Малопiдвальна, 5 (ат. № UA.P.018 вiд 04.04.2014р). Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.018.0015747-15 вiд 31.03.2015, дiйсний до 05.02.2020р. ГОСТ 27435-87 ОС дорожнiх транспортних засобiв та систем управлiння якiстю, (ДП \"ДержавтотрансНДIпроект\"), м. Київ, пр. Перемоги, 57 (свiд про уповн. № UA.PN.009 вiд 06.04.2011р.) ВЛ ПП \"Випробувальний центр технiчної дiагностики\" (атестат акредитацiї № 2Н1109 вiд 28.04.2014р.) Сертифiкат вiдповiдностi № UA1.009.0012253-15 вiд 13.03.2015р., дiйсний до 12.03.2016р. Протокол випробувань № 12/15-20150-N1 вiд 24.12.2015р.\\"]
[469,"UA 1.193.0110204-15","ВГ605770",1,"ГЄ137506","Категорiя автобуса: M2 Клас автобуса: B Загальна пасажиромiсткiсть: 23 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 23 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]
[470,"UA 1.193.0110571-15","ВГ605806",1,"ГЄ137507","Колiсна формула/ведучi колеса 4х2/ведучi колеса заднi Схема компонування транспортного засобу переднє повздовжнє розмiщення двигуна Тип кузова/кiлькiсть дверей напiвкапотного компонування, суцiльнометалевий, одноповерховий, вагонного типу, встановлений на рамi шасi, каркас кузова зварний з труб прямокутного перерiзу, двоє одностулкових дверей: службовi з електричним/механiчним приводом, розташованi з правого боку в базi (другi у задньому звисi автобуса, у випадку наявностi), аварiйнi механiчнi на петлях з механiчним замком, розташованi з правого боку у задньому звисi автобуса Модифiкацiї автобусiв ТУР А303 (таблиця) Пасажиромiсткiсть автобусiв: Модифiкацiя автобуса / кiлькiсть мiсць для сидiння / загальна кiлькiсть пасажирських мiсць А3031 / 22 (15+7*)+1 / 30 А3032 / 25+1 / 30 А3033 / 27+1 / 27 А3034 / 22+1 / 28\\"]
[471,"UA 1.193.0110571-15","ВГ605806",2,"ГЄ137508","Габаритнi розмiри, мм: - Довжина: 7885; - Ширина: 2280; - Висота: 2700. Колiсна база, мм: 4325 Колiя переднiх/заднiх колiс, мм: 1708/1521 Маса спорядженого дорожнього транспортного засобу, не бiльше, кг: 3180 Повна конструктивна маса, не бiльше, кг 5700 Максимальне навантаження, не бiльше, кг: - на передню вiсь: 1850 - на задню вiсь: 3900 Трансмiсiя : Зчеплення (марка, тип) сухе, фрикцiйне, однодискове з гiдравлiчним приводом Коробка передач (марка, тип) Mercedes Benz NSG370/7G-TRONIC PLUS, механiчна/автоматична, шестиступенева/семиступенева синхронiзована на всiх передачах переднього ходу Число передач i передавальнi числа вперед 6/7, назад 1, 1-5,01/4,38; 2-2,83/2,86; 3-1,79/1,92 4-1,26/1,37; 5-1,00/1,00; 6- 0,83/0,82; 7- -/0,73; ЗХ-4,57/3,42 Головна передача (марка, тип) одноступенева, гiпоїдна Передавальне число головної передачi 4,364/4,182 Пiдвiска (марка, тип): Передня залежна, ресорна з двома телескопiчними гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi Задня залежна, ресорна/пневморесорна з двома телескопiчними гiдравлiчними амортизаторами та стабiлiзатором поперечної стiйкостi Рульовий механiзм (марка,тип)механiчний, типу шестерня - рейка, рульовий привiд з гiдропiдсилювачем Двигун: Модель двигуна: OM651DE22LA / OM642DE30LA Тип двигуна: дизельний, рядний, чотиритактний з турбонаддувом та промiжним охолодженням наддувного повiтря Кiлькiсть цилiндрiв: 4/6 Робочий об'єм, дм3: 2148/2987\\"]
[472,"UA 1.193.0110571-15","ВГ605806",3,"ГЄ137509","Номiнальна потужнiсть, кВт (к.с.), згiдно з ГОСТ 14846 / Максимальний крутний момент, Нм OM651DE22LA / OM642DE30LA 1. 70 (95) / 250 135 (184) / 400 2. 80 (109) / 280 140 (190) / 440 3. 95 (129) / 305 4. 110 (150) / 330 5. 120 (163) / 360 Частота обертання колiнчастого вала при номiнальнiй потужностi, об/хв: 3800 Частота обертання колiнчастого вала при максимальному крутному моментi, об/хв: 1200-2600 Система мащення двигуна: примусова, комбiнована, закрита з повнопотiчним фiльтром Система охолодження двигуна: рiдинна, закритого типу з примусовою циркуляцiєю рiдини, об'єднана з системою опалення робочого мiсця водiя Паливо дизельне Система живлення: безпосереднє впорскування, ПНВТ (марка, тип) DELPHI PH0018 / Bosch 0445010210, ротацiйний Форсунки (марка, тип) DELPHI A6510704987 / Bosch 0445115026 Турбокомпресор (марка, тип) Borg Warner K04/BV39 / Garrett GTA2056VK, двоступеневий/одноступеневий турбокомпресор з радiальною турбiною Система випуску вiдпрацьованих газiв основний глушник (марка, тип) Mercedes-Benz 9063800283 Гальмiвнi системи: робоча: двоконтурна, гiдравлiчна, з системою АБС, гальмiвнi механiзми передньої та задньої осi дисковi Запасна: один з контурiв робочої гальмiвної системи Стоянкова: механiчний привiд на гальмiвнi механiзми заднiх колiс Допомiжна: моторне гальмо (заслiнка в трубопроводi випуску вiдпрацьованих газiв) Шини 195/75 R16 - 225/75 R16 Додаткове обладнання: двощiтковий, двошвидкiсний електричний склоочисник, одне внутрiшнє та двоє зовнiшнiх дзеркал заднього огляду, два електричних звукових сигнали, система вентиляцiї та опалення\\"]
[473,"UA 1.193.0110587-15","ВГ605795",1,"ГЄ137513","Категорiя автобуса: M3 Клас автобуса: III Загальна пасажиромiсткiсть: 51 Кiлькiсть мiсць для сидiння: 51 Схема розмiщення пасажирських сидiнь та розташування виходiв (рисунок)\\"]